『거창승강기고등학교 실습동 증축사업』

건축설계공모 지침서

(일반 설계공모)

2024. 10.

목   차

제1장  설계공모 개요

1. 설계공모 목적 및 범위	2

2. 설계공모 운영	3

3. 제출도서 및 작성요령	9

4. 심사 및 입상작 선정	11

5. 계약에 관한 사항	18

6. 기타 사항	19

제2장  설계공모 설계지침

1. 사업 일반개요	21

2. 기본 설계지침	24

3. 각종서식 및 제공자료	34

제1장  설계공모 개요

1. 설계공모 목적 및 범위

1.1. 설계공모 명칭:『거창승강기고등학교 실습동 증축사업』 설계공모

1.2. 설계공모의 목적

실습동 증축을 통해 거창승강기고등학교의 실습 공간 부족을 해결하고 다양하고 특성화된 교육 프로그램 운영을 위한 시설을 확보하고 수요자 중심의 개성적이고 창의적인 교육에 부응하고 21세기 미래교육환경 변화에 적극 대응할 수 있는 공간 창출을 목적으로 최적의 사업설계안(설계자)를 설계공모 방식으로 선정하고자 함

1.3 공모개요

구 분	내 용	비 고
사 업 명	거창승강기고등학교 실습동 증축사업	설계범위: 증축
위 치	경상남도거창교육지원청 가조면 마상3길 33-20	-
용도지역	제1종일반주거지역	-
대지면적	20,719㎡	-
연 면 적	794㎡	범위 내 실면적 조정 가능
층 수	지상1층~지상2층	연면적 및 법률 등 기준에 맞추어 제안
용 도	교육연구시설(실습동)
총 예정사업비	3,740백만 원
예정공사비	3,240백만 원	부가가치세 등 포함
설 계 비	173백만 원 (173,177,000원)	손해배상보험, 부가가치세 등 포함

※ 사업규모(연면적, 공사비, 설계용역비 등) 및 설계용역 기간은 발주청의 사정에 따라 추후 변경될 수 있으나, 예정공사비 사업예산 범위 내에서 설계가 이루어지도록 하여야 함

※ 각종 인증, 평가및조사, 설계의도구현, 감리비 등 부대비 관련하여 발주청에서 수행함

※ 설계비는 전시설계 관련 추가 업무 사항이 포함된 것으로, 추후 실시설계 과정에서 과업지시서를 근거로 해당 업무를 수행하여야 함

2. 설계공모 운영

2.1 설계공모 방식

「건축서비스산업 진흥법」 제21조 및 같은 법 시행령 제17조에 따른 일반 설계공모

2.2 설계공모 조직

가. 설계공모 주최: 경상남도교육청 경상남도거창교육지원청 시설지원담당

[담당자: 천나영(전화번호: 055-940-6162, 전자우편: nnooeeda@korea.kr)]

나. 심사 평가기관 : 관련 전문가들로 구성하여 질의응답 자문, 심사위원 구성, 기술검토서 작성 등 설계공모 전 과정을 운영한다.

다. 심사위원회: 토론을 통해 공모안을 분석하고 공정한 과정을 거쳐 당선작을 선정한다.

2.3 경상남도거창교육지원청 건축설계공모 홈페이지

가. 주소:

1) 경상남도거창교육지원청 홈페이지

https://gcedu.gne.go.kr / 학교지원 ⇒ 부서별자료실 ⇒ 시설지원담당

2) 나라장터

https://www.g2b.go.kr/index.jsp

3) 세움터 공공건축 설계공모 정보서비스

https://www.eais.go.kr/moct/awp/aia01/AWPAIA01L06

나. 이용: 설계공모 참가에 필요한 모든 정보는 홈페이지에 게재하고, 참가자에게 필요한 사항은 별도 방식을 정한 사항 외에는 전자우편으로 전달한다.

2.4 설계공모 일정

구 분	추진일정	비 고
설계공모 공고	2024. 10. 2.(수) 10:00	-거창교육지원청 홈페이지 -나라장터/국가종합전자조달시스템(g2b.go.kr) -세움터 공공건축 설계공모 정보서비스
참가등록	2024. 10. 10.(목) 10:00~17:00	- 심사기관(평가 용역업체) 담당자 전자우편 접수 (E-mail : ekdrn120ekak@naver.com)
설명회 개최	2024. 10. 11.(금) 10:00 (홈페이지 게재)	- 거창교육지원청홈페이지 - https://gcedu.gne.go.kr - 관련자료 게재로 대체
질의접수	2024. 10. 14.(월) 10:00~17:00	- 심사기관(평가 용역업체) 담당자 전자우편 접수 (E-mail : ekdrn120ekak@naver.com)
질의회신	2024. 10. 17.(목) (홈페이지 게재)	- 거창교육지원청홈페이지 - https://gcedu.gne.go.kr - 관련자료 게재로 대체
심사위원 기피신청	공고일로부터~ 작품심사 일주일 전까지 2024. 11. 20.(수) 17:00까지	- 심사기관(평가 용역업체) 담당자 전자우편으로 제출 (E-mail : ekdrn120ekak@naver.com)
작품제출	2024. 11. 21.(목) 13:00~17:00	- 평가용역업체 직접 방문 제출(우편접수 가능) - 광주광역시 북구 매곡로 31, 3층 (유)현대산업정보연구원
기술검토	2024. 11. 22.(금)	- 심사 전 법규 및 지침 위반사항 검토
작품심사	2024. 11. 27.(수) 14:00	- 장소: 거창교육지원청 2층 도란누리 - 당선작 및 기타 입상작 선정
심사결과 제출	2024. 11. 29.(금)	- 평가용역업체 ▷ 발주청
심사결과 발표	2024. 12. 3.(화) 10:00	- 홈페이지 게재, 당선작 및 기타 입상작에 한하여 개별 통지

※ 상기 및 본 설계공모 지침서의 모든 내용은 발주청 사정에 따라 변동될 수 있으며, 변경 시 홈페이지에 공개하고 응모자에게 필요한 사항은 전자우편으로 전달한다.

2.5 언어 및 계량단위

가. 공식 언어는 ‘한국어’로 하고 필요에 따라 일부 영어나 한자로 표기할 수 있다.

※ 한국어와 영어 등 다른 언어 사이에 해석상의 충돌이 있을 경우, 한국어를 우선으로 하며, 분쟁 발생 시 발주자의 해석을 우선으로 한다.

나. 모든 계량단위는 ‘미터법’을 사용한다.

다. 모든 날짜와 시간은 한국시간을 기준으로 한다(GMT+9).

2.6 참가등록

가. 응모자격

1) 국내‧외 건축사 모두 참여 가능하고, 공동응모 시 총 2인까지 참여 가능하며, 건축사 자격(면허)은 참가등록 마감 날짜까지 취득한 것을 인정하고 국내 건축사 자격(면허) 소지자의 경우 건축사협회에 가입한 자여야 한다.

2) 공동응모 시 구성원 중 1인을 대표자로 선정하여 등록하여야 하며, 모든 법적 권리와 의무사항은 대표자에게 귀속된다.

3) 외국 건축사 면허 또는 자격을 가진 사람은 참가 등록 마감일까지 건축사법에 따라 국내에 건축사사무소를 개설하거나, 국내 건축사사무소 개설자와 공동응모해야 하고, 공동응모 시 계약당사자는 국내 건축사가 된다.

4) 설계공모 참가 등록 시 건축사 및 업체는 단독 또는 공동응모 중 1개 방식으로만 참여하여 1개 공모안만 제출하여야 한다.

5) 본 사업 및 설계공모와 관련하여 기본계획, 자문·기획(사전검토, 공공건축심의 포함) 및 운영위원, 심사위원, 전문위원이나 위원이 속한 법인·단체 당사자 및 당사자가 속한 조직, 조직의 직원 등 기타 본 공모와 관련 있는 관계자는 공모에 참여할 수 없다.

6) 유의사항

ㄱ) 국내 건축사 자격(면허) 소지자 중 건축사사무소 개설자가 아닌 경우, 관련 법령에 결격사유가 없어야 하고, 당선된 후 계약 전까지 건축사법에 따라 건축사사무소를 개설하고 관련 증빙서류를 제출해야 한다.

ㄴ) 정당한 사유 없이 건축사사무소 개설 신고 등을 기피·회피하여 계약 불가능한 경우 사업 지연에 따른 배상 등 민사적 책임을 질 수 있다.

ㄷ) 공동응모의 경우 참가 등록 신청 이후 공동응모자를 변경할 수 없으며(공동응모협정서 제출) 당선된 후 계약은 공동 계약방식으로 수의계약을 체결하여야 한다.

ㄹ) 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제13조 및 「지방자치단체 입찰 및 계약집행기준(11장)」에 따라 참가 자격 판단 기준일은 공모   참가 등록 마감일을 기준으로 한다.

ㅁ) 설계공모 공고일부터 공모안 제출 마감일까지 건축사법 제30조의3(징계)에 따라 자격등록취소 및 업무정지 중인 건축사와 이와 유사한 행정처분을 받은 자는 설계공모에 참여 및 공모안을 제출할 수 없다. (공동응모자 포함)

나. 응모지역 및 가산점

1) 응모지역 : 전국공모

2) 지역업체 및 지역업체 공동응모 가산점은 대표 건축사의 소재지가 경상남도 내에 있거나, 경상남도 이외 지역에 있는 응모자가 경상남도 소재 건축사사무소 개설자와 공동응모를 할 경우 아래표에 의거 점수를 가산한다. 단, 공동응모 시 총 업체 수는 2개 이내로 제한한다.

평가항목	평가요소	배점
지역업체 및 공동응모	* 경상남도 업체 단독 응모 시 5점 가산 * 경상남도 지역업체 공동응모 비율 - 49% 이상 시 <5점> - 40% 이상 49% 미만 시 <3점> - 30% 이상 40% 미만 시 <1점>	5

3) 응모제한 : 당해 설계공모를 주재하거나 관계하는 조직에 소속된 자로 한다.

다. 참가등록 일시: 2024.10.10.(목) 10:00~17:00

라. 참가등록 방법: 대표자 또는 대표자의 위임을 받은 대리인(소속직원에 한함)이 등록 장소에서 직접 등록해야 하고, 온라인과 우편, 팩스접수는 불가  [담당자: 심사평가기관 김명섭 과장, 010-7556-1621]

마. 참가등록 장소: - (E-mail : ekdrn120ekak@naver.com)

바. 참가등록 서류

1) 건축사 자격증(면허증) 사본 1부

2) 건축사사무소 등록증 사본 1부(미등록하였을 경우에는 구비서류에서 제외되나 당선작 결정 후 10일 내 계약 전까지 반드시 등록 필요함)

3) 법인 등기사항전부증명서(법인인 경우) 또는 사업자등록증(개인인 경우) 각 1부(미등록하였을 경우에는 구비서류에서 제외되나 당선작 결정 후 10일 내 계약 전까지 반드시 등록 필요함)

4) 참가등록신청서 1부(서식 제1호)

5) 서약서 1부(서식 제2호)

6) 위임장 및 재직증명서(개인은 제외) 1부(대리인이 등록할 경우, 서식 제3호)

7) 사전접촉 금지 서약서(서식 제2-1호)

8) 설계공모 참여자 명단 1부(서식 제1-1호)

- 공모안 작성에 직접 관여하는 참여자 명단(대표, 직원, 외주업체 포함) 작성하여 제출

9) 공동응모협정서(공동응모일 경우에 한함) 1부(서식 제4호)

10) 대표건축사 선임계(공동응모일 경우에 한함) 1부(서식 제5호)

11) 참여 외부전문가 신고서 1부(서식 제8호)

- 공모안 작성에 직접 관여하지는 않으나 외부 자문 등으로 참여하는 명단을 작성하여 제출

12) 보안각서 1부(서식 제10호)

- 설계공모 참여자[서식 1-1], 참여 외부전문가[서식 8] 전원이 서명하여 제출

13) 청렴서약서 1부(서식 제11호)

14) 인감증명서 1부

15) 사용인감계 1부(서식 제9호)

16) 건축사 행정처분 조회서(공고일까지 조회)

사. 참가등록 자격제한: 공고일 현재 관계 법령에 따라 등록취소, 영업정지, 자격정지 중인 건축사

아. 유의사항

1) 공동응모의 경우 공동응모 참여업체 분까지 포함하여 상기 구비서류를 각각 첨부하고 참여자 명단 및 공동응모협정서를 첨부한다.

2) 구비서류 사본 제출 시는 인감으로 원본대조필 서명 또는 날인 후 제출하여야 한다.

3) 등록하는 자는 신분증을 지참해야 한다.

4) 구비서류 사본 제출 시 ‘원본대조필’란에 해당 건축사가 날인해야 한다.

5) 설계공모에 응모하는 회사(또는 건축사)는 단독 또는 공동응모 중 1개 방식으로만 참여하여 1개 작품만 제출 가능하다.

6) 공고 이후 변경사항 등 발생 시 건축 설계공모 홈페이지 또는 참가자의 이메일 또는 유선(문자메세지) 등으로 통지할 수 있으며, 미확인에 따른 책임은 참가자에게 있다.

7) 공모 기간 중 참가자의 주소, 이메일, (휴대)전화번호 등의 변경사항 발생 시 신속히 통지하여야 하며, 그러하지 아니하여 발생하는 책임은 참가자에게 있다.

8) 공모에 참가 등록하지 않은 자는 공모안을 제출할 수 없으며, 참가 등록을 완료한 자는 지침서에 따른 제출 도서를 모두 제출하여야 한다.

2.7 설명회 개최

가) 일시 : 2024. 10. 11.(금)

나) 장소 : 경상남도거창교육지원청 홈페이지 게재

https://gcedu.gne.go.kr / 학교지원 ⇒ 부서별자료실 ⇒ 시설지원담당

다) 제공자료

① 본 설계공모안 작성에 필요한 제공자료는 경상남도거창교육지원청 홈페이지에 게시한다.

② 제공도서 : 본 설계공모에 참가 신청한자는 다음의 도서를 제공받을 수 있다.

1) 건축기획(최종)보고서 (별첨 1)

2) 토지이용계획확인원 (별첨 2)

2.8 질의접수 및 응답

가. 질의기간: 2024.10.14.(월) 10:00~17:00(해당기한 내 접수분에 한함)

나. 회신기간: 2024.10.17.(목) (홈페이지에 일괄 게재 및 전자우편 발송)

※ 질의에 대한 응답(회신)은 본 설계공모 지침서의 수정으로 간주한다.

다. 질의방법: 설계공모에 대한 질의서(서식 제6호)를 전자우편을 통해서만 접수하며, 등록업체별 1회에 한해 질의할 수 있다. 질의한 경우에는 반드시 유선(전화)으로 접수 여부를 확인하여야 한다.

- 심사기관(평가 용역업체) 담당자 전자우편 접수
(E-mail : ekdrn120ekak@naver.com)(010-7556-1621)

2.9 심사위원 기피 신청

가. 설계공모 참가자는 심사위원이 아래 제척사유에 해당하거나 심사의 공정성을 기대하기 어려운 사정이 있는 경우에는 공모안의 제출마감일로부터 7일 전까지 기피신청 및 그 근거자료를 제출하여야 하며, 기한 내 미제출시에는 해당사항이 없는 것으로 간주한다.

나. 신청기한: 2024.11.20.(수) 17:00까지 – 공고일로부터 작품심사 일주일 전까지

다. 신청방법: 기한 내 담당자 이메일로 기피신청서(서식 제12호) 및 근거자료 제출

[심사기관(평가 용역업체) 담당자 전자우편으로 제출 (E-mail : ekdrn120ekak@naver.com)]

라. 심사위원 제척사유는 다음과 같고, 설계공모 공고일 기준으로 한다.

1) 위원 또는 그 배우자나 배우자이었던 사람이 심사대상 업체의 당사자가 되거나 그 업체의 당사자와 공동권리자 또는 공동의무자인 경우

2) 위원이 심사 대상 업체의 당사자와 친족이거나 친족이었던 경우

3) 위원이 심사 대상인 사업의 시행으로 이해당사자(대리관계를 포함)가 되는 경우

4) 위원이나 위원이 속한 법인·단체 등이 심사 대상 업체의 당사자의 대리인이거나 대리인이었던 경우

5) 위원이 최근 3년 이내에 해당 심사 대상 업체에 임원 또는 직원으로 재직한 경우

6) 위원이 최근 2년 이내에 해당 심사 대상 업체와 관련된 자문, 연구, 용역(하도급을 포함한다), 감정 또는 조사를 한 경우(※ 설계공모 공동 응모하여 당선된 경우를 포함한다. 기준 시점은 준공일(완료일)부터 본 공모의 공고일까지 2년 이내로 한다.)

2.10 작품제출 및 방법

가. 제출기한: 2024.11.21.(목) 13:00~17:00

나. 장    소: 심사평가기관 접수 (광주광역시 북구 매곡로 31, 3층)

(직접제출 및 우편제출 가능, 우편접수는 기한내 도착분에 한함)

다. 작품 제출방법

1) 참가등록을 하지 않은 자는 작품을 제출할 수 없다.

2) 규정된 제출도서 목록 이외의 도서류는 접수하지 않는다.

3) 접수한 작품은 일체의 수정, 변경 또는 보완 등을 할 수 없다.

3. 제출도서 및 작성요령

3.1 제출도서 목록

구 분	규격(㎜)	수 량	비 고
응모작품 제출서	A4(210×297)	1식	[서식 7]
사전접촉 여부 확인서	A4(210×297)	1식	[서식 2-2]
설계설명서	A3(420×297)	12부	15쪽 이내
USB	-	1식	설계설명서 파일 포함 (PDF 및 원본 파일)

※ 설계설명서는 1부(업체명 표기), 11부(업체명 미표기)로 구분하여 제출함

3.2 작성요령

가. 제출도서의 익명성

1) 작품 작성요령 및 제출방법에서 명기한 내용 외에 모든 제출물에 참가자임을 인지할 수 있는 표시를 할 수 없다.

2) 익명의 원칙은 심사위원회의 최종 결정시까지 설계공모 전체기간 동안 적용한다.

3) 제출도서에는 다른 어떠한 암호나 기호를 포함할 수 없다.

다. 설계설명서

1) A3(420㎜×297㎜) 크기의 가로로 작성하며, 색상은 제한하지 않는다(모든 용지에는 배경무늬 사용 불가).

2) 인쇄 방법은 전산출력으로 하되 단면으로 인쇄하여 가로 좌철 한다. 제출도서 제본은 접착제 제본만 가능하다.

3) 전체 매수는 15쪽 이내(서식 13, 설계도면 표지를 바탕으로 작성하여야 하며 서식, 글자모양, 크기, 색상, 이미지 사용 등 기타 표현과 변경이 불가함, 위반 시에는 익명성 위반으로 고려될 수 있음을 주의)로 작성한다.

4) 도면의 종류

조감도 또는 투시도 5컷 이내(실내투시도 포함), 배치도(건축면적 검토내용 포함/ 지하층 계획 시 지하층 산정도면 포함), 층별 평면도(컨벤션홀, 시청각실, 사무실의 경우 가구배치 포함), 입면도(2면 이상), 종횡단면도(주변 시설을 고려하여 계획/ 2면 이상), 신재생에너지/ 제로에너지건축물인증/에너지효율등급인증/BF인증 계획도, 단면계획도, 동선계획도(차량 및 보행동선 포함, 옥외시설과의 관계를 파악할 수 있도록 표현), 계획 개념도(배치, 매스, 입면, 공간계획의 주요 개념 설명 등)

5) 축척은 설명서 크기에 맞추어 보기 쉽게 작성한다.

6) 설계설명서의 글자체, 글자 크기는 가독성과 주어진 분량 고려하여 자유롭게 작성한다..

7) 조감도 또는 투시도는 각 도면당 설계설명서 한 페이지 전면을 사용하고, 표현기법은 「렌더링 제한기준」의 범위 내에서 3차원 이미지로 자유롭게 표현할 수 있다.

8) 설계설명서 도면에는 해당 도면을 설명할 수 있는 부가적인 표현이 가능하나, 「렌더링 제한기준」에 위배되는 이미지는 어떠한 방식으로도 사용할 수 없다.

※ 렌더링 제한기준

1. 일조에 의한 그림자 표현을 위한 직접조명을 제외한 모든 “조명 알고리즘을 이용한 렌더링 기법”은 사용할 수 없다.

2. 투시도 및 조감도는 정확한 3차원 정보를 전달하는 방식으로 작성해야 하며, 기준 1 범위 내에서 그림자, 색상, 투명도, 재료 등을 표현할 수 있되 라인드로잉 기반의 투시도를 권장한다.

3. 부가적인 표현은 도면 및 문자로는 설명이 부족한 경우 이해를 돕기 위한 사진, 도표, 스케치, 다이어그램, 설명을 목적으로 하는 라인드로잉 기반 투시도를 의미하며 도면 등에 부속적으로 사용되어야 한다.

4. 기타 건축물의 표현을 왜곡할 가능성이 있는 모든 기법은 사용할 수 없다.

라. USB

1) 설계설명서(도면포함) 파일은 PDF 파일과 원본파일(예 : CAD, 스케치업 등)을 각각 1식으로 저장하여 제출한다.

2) 설계설명서 파일은 출력 인쇄하여 제출한 설계설명서와 동일해야 한다.

3) 파일 크기는 책으로 인쇄할 수 있을 정도로 한다(300dpi 이상, A3 size).

마. 주의사항

1) 제출도서의 익명성 위반사항이 발견된 경우에는 심사위원회에 상정하여 실격처리 할 수 있다.

2) 설계설명서의 규격‧쪽수, 파일작성 지침 등의 사항을 위반하였을 경우에는 심사위원회에서 심사 반영 여부를 결정한다.

3) 제출되는 도면의 종류 중 필수내용을 누락하거나 전체 페이지 투시도를 5장 초과할 경우 실격 처리할 수 있다.

4) 참가자가 직접 생산하지 않은 참고 이미지 또는 사례를 사용함에 있어 타인의 저작권을 침해하지 않아야 한다.

5) 제출된 공모안은 심사 결과 발표 후 발주기관이 임의로 처리할 수 있다.

4. 심사 및 입상작 선정

4.1 기술검토

가. 심사평가기관은 설계공모 규정 및 지침, 관계 법령에 기초하여 참가작품의 위반사항에 대해 판정하고, 이를 보고서로 정리하여 이를 심사위원회에 제출한다.

나. 기술검토 사항

구분	검 토 항 목	비고
제출도서 제출 및 작성지침 위반	제출도서 제출 수량 부족 시	심사 불이익 처분
	제출도서 기준 쪽수 제한 위반
	제출도서 앞․뒤 표지의 작성지침 위반
	축척(배치도, 평면도, 입면도) 및 방위(배치도) 표시 누락
	제출도서 작성지침을 일부 준수하지 않은 경우
법령위반, 지침위반 등	응모업체가 등록취소, 휴ㆍ폐업, 업무정지등의 사실을 숨기고 응모한 경우	실격 가능
	공동참가의 경우 구성원 중 대표업체가 중도에 탈퇴한 경우
	설계공모안이 이미 발표된 다른 작품을 모방한 경우
	제시한 연면적을 과도(±3%)하게 초과 또는 미달하거나 면적을 임의로 조작 또는 허위로 작성한 경우
	추정공사비를 과도(±3%)하게 초과 또는 미달하여 작성한 경우
	부지경계를 임의 조작하여 대지의 형태를 변경하거나 면적을 다르게 작성한 경우(실수한 경우도 포함한다)
	익명성 유지의 원칙 등 공정한 평가에 영향을 미칠 의도로 불공정 행위를 한 경우
	관계 법령과 제반규정 및‘건축설계공모지침서’ 등의 규정에 과도하게 위반한 경우(공모안을 사용할 수 없어 재설계를 하여야 하는 수준)
	응모업체가 심사위원과의 사전접촉 등 불공정행위가 확인된 경우

※ 중대한 위반사항이 발견된 경우 참여업체에 전자우편이나 유선 또는 직접 확인하는 절차를 거친다.

4.2 심사위원회

가. 심사위원

분 야	성 명(소속, 직위)
심사위원(5)	김영훈 (대진대학교, 교수) 최승희 (우석대학교, 교수) 윤소진 (윤건축사사무소, 건축사) 이정철 ((주)무영종합건축사사무소, 건축사) 장대희 (울산광역시교육청, 부이사관)
예비심사위원(2)	강석진 (경상국립대학교, 교수) 허 용 ((주)미미건축사사무소, 건축사)

※ 심사위원회 구성은 내부 구성계획수립 및 추천, 선정 후 공공건축설계공모 시 반영하도록 한다.

나. 심사위원장

1) 최초 심사일에 심사위원들 간의 협의를 통해 호선한다.

2) 심사위원장은 설계공모 심사를 주관하며, 공고 시 제시된 사항 이외에 추가적으로 심사위원회의 운영에 필요한 세부적인 기준을 정하거나 심사 방법, 심사기준 등 심사와 관련하여 필요한 사항을 변경할 경우, 심사위원회의 의결을 거쳐 정할 수 있다.

다. 심사위원회 운영 방법

1) 심사위원회는 심사 개시 전 운영위원회의 각 공모안에 대한 기술검토 결과를 보고받고, 심사위원들의 토론 및 합의 등을 통해 심사 반영 등 결정한다.

2) 심사위원회 의결을 통해 심사 대상 제외(실격)로 결정된 공모안이 있는 경우 그 사유 등을 서면으로 작성하여 심사에 참여한 심사위원 전원의 서명을 받아야 한다.

3) 심사위원은 공모대상지를 사전에 답사하고, 해당 사업의 목적 및 특성, 설계지침서, 설계 공모안을 사전에 제공 받아 검토한 후 심사에 임한다.

4) 심사위원은 당선작과 기타 입상작을 결정하고, 그 선정 사유와 심사평, 그리고 발주기관을 위한 조언 사항 등의 내용을 포함한 최종 심사보고서를 작성한다.

5) 발주기관 및 운영위원회 등은 심사위원회에 참석(참관)하여 심사 중 심사위원의 질의에 답변할 수 있다.

6) 심사위원회는 심사위원 정수의 과반수가 참석하여야 하며, 심사위원회 의결이 필요한 사항의 결정은 참석 심사위원 과반의 동의를 얻어야 한다.

4.3 심사 및 평가기준

가. 심사방법

1) 심사위원은 자유토론을 통해 심사하여 심사위원 간 합의를 통해 당선작 및 기타 입상작을 결정한다. 다만 합의가 어려울 경우 투표로 당선작 및 기타 입상작을 결정한다.

2) 심사위원(심사위원장 포함)은 당선작과 기타 입상작에 대한 심사평을 작성하고 심사위원장은 최종 심사보고서를 작성하여 심사위원 전원의 서명을 받아 발주청에 제출한다.

3) 심사과정에서 실격된 작품은 해당 사유, 기타 필요한 사항 등을 문서로 작성해 심사위원 전원의 서명을 받아야 한다.

4) 심사위원회는 심사 결과 응모작품 수준이 현저히 떨어진다고 판단될 경우 심사 대상작품, 당선작 및 기타 입상작을 선정하지 않을 수 있다.

나. 평가방법

평가항목	평 가 주 안 점	비율
배치계획	- 배치는 향, 조망 그리고 이용자의 편의를 고려하여 배치 - 분관동과 상호 연계 및 동선의 합리적 배치 - 시설 이용자의 접근성, 차량동선으로부터 안전성, 외부 특화 공간계획 - 보행자 동선과 피난을 고려한 출입구 계획	20
공간계획	- 시설 내외부 공간 이용의 편의성 및 공간 이용의 효율성 - 시설 이용자 동선 및 기능 배분의 타당성 - 이용자의 특성을 고려하여 상충기능 분리와 상호보완기능 인접 구성 추후 공간의 확장성 및 개방성	40
경관 및 주변과의 조화	- 외부 공간계획의 적정성 및 주변 공간·환경과의 조화 - 기존 건축물과 입면 디자인 계획, 색상, 재료 계획의 연계성 - 주변경관과 조화를 이루고, 외부 특화 공간 구성 (단, 사업비를 고려하여 목적과 기능에 무관한 과도한 디자인 지양)	20
사용자 의견	- 사전기획 제안 내용서 반영	20

1) 평가주안점(투표제)

2) 평가기준(채점제)

① 【아래 2) 평가항목】에 의거 평가를 실시하여 최고점수를 득한 작품 순으로 당선작, 우수, 가작 순으로 입상작을 결정한다.

※ 단, 평가의 공정성을 높이기 위해 각 항목에 대한 심사위원별 배점 중 최고점을 준 1인과 최저점을 준 1인의 배점을 제외하고 집계한다.

② 평가등급 : 각 평가항목별 5개 등급(수, 우, 미, 양, 가)으로 구분

③ 평가점수 : 각 평가항목별 등급에 따라 아래 가중치 적용으로 평점 부여

평가등급	수	우	미	양	가
평가점수 가중치	100%	90%	80%	70%	60%

④ 채점 대상 업체수에 따른 평가등급 배분

평가등급	등 급 배 분
	수	우	미	양	가
2, 3	1	1	(1)	-	-
4	1	1	1	1	-
5	1	1	2	1	-
6	1	1	2	1	1
7	1	1	3	1	1
8	1	2	3	1	1
9	1	2	3	2	1
10	1	2	4	2	1

※ 업체수가 11개 이상일 경우에는 1개 업체 증가 시 마다 ‘우, 양, 미, 수, 가’순으로 등급 수를 증가시킨다.

⑤ 입상작의 배점이 같은 경우에는 평가분야의 “공간계획 ❯배치계획 ❯ 경관 및 주변과의 조화 ❯사용자 의견” 순으로 높은 점수를 얻은 업체를 상위 입상작으로 결정

※ ‘⑤’에 따른 배점도 동일할 경우 심사위원회 투표로 당선작 선정

3) 평가항목

심사분야	심 사 항 목	채점제 적용 시 배점
배치계획	○ 배치 및 토지 활용도 ○ 시설 및 공간 이용의 편의성 ○ 대중교통, 보행자 및 차량 접근 계획의 적절성	25
공간계획	○ 내·외부 공간 계획의 적절성 ○ 공간 이용의 효율성 ○ 동선 및 기능배분의 타당성	35
경관 및 주변과의 조화	○ 주변 공간 및 환경과의 연계 및 조화 ○ 입면 디자인 계획의 우수성 ○ 색상 및 재료 계획의 적정성	20
기술계획	○ 환경친화적 설계기법의 우수성 ○ 비용 절감 등 경제성 ○ 건물 구조 및 공법 등의 우수성 ○ 적용된 외장재 등 마감재 적정성 여부	10
기타	○ 실용성과 내구성 등 유지관리를 고려한 계획 ○ 지역주민 및 외부인 이용의 편리성 등 공공성 확보	10
합 계		100

4) 감점기준(채점제)

감점항목	감점기준	감점 한도	누계 한도
① 전체 연면적 초과 또는 ±5% 초과하거나 면적을 임의로 조작한 경우	2점	2	감점 최대 5점
② 스페이스프로그램상 필요실 개소수 미준수	0.1점/건	0.2
③ 제출도서 기준 쪽수 위반	0.2점/쪽	1
④ 공동사항 작성지침 위반
- 조감도, 모형도, 투시도 등 3차원 이미지＊ 작성 위반	0.5점/건	2
- 색채(칼라사용)	2점	2
⑤ ‘Ⅳ.설계(안) 작성지침’ 내용 위반
- 기계실 및 전기실의 지하층 배치시	2점	2
- 조리장 및 급식소를 1층 이외 층에 배치시	2점	2
⑥ 단위지역 지구단위계획 지침 위반(높이제한, 건축한계선, 건폐율, 용적율, 차량진입불허구간)	건당 1점	3
⑦ 상기 항목 외의 감점사항 발생 시 심사위원회의 결정에 따른다.

다. 처벌조항

1) 심사위원회에서 당선작(당선자)을 실격으로 결정한 경우, 계약체결 전에는 당선을 무효로 한다. 계약체결 이후에는 체결된 계약을 무효(선금 및 기성금 회수)로 하고 관계 법령에서 정한 사업 지연에 따른 민‧형사상의 책임을 진다. 기타 입상작의 경우에는 입상 무효, 상금을 회수하며 경우에 따라 민‧형사상의 책임을 진다.

2) 발주기관의 장은 입상작 등 선정 이후라도 금품·향응 등의 제공·수수, 담합, 알선·청탁 등 불공정행위가 발생하였음을 인지한 경우에는 선정된 입상작 등을 취소할 수 있다. 이 경우 발주기관의 장은 보상금을 환수한다.

3) 심사위원은「부정청탁 및 금품등 수수의 금지에 관한 법률」제11조제1항제4호에 따라 공무수행사인에 해당되어 같은 법 제5조부터 제9조까지의 규정을 준용 받고, 위반 시 같은 법 제22조 및 제23조에 따라 벌칙 또는 과태료 처분을 받는다.

4.4 입상작의 종류와 시상내용

가. 입상작

- 입상작은 당선작 1점(설계권 부여), 기타 입상작으로 한다.

나. 입상작 시상내용

1) 당선작: 상장 및 설계권 부여

2) 기타 입상작: 심사위원회가 4인 이내로 선정

ㄱ) 4인인 경우: 공모심사 순위가 높은 순으로 보상비 예산의 10분의 4, 10분의 3, 10분의 2, 10분의 1을 지급

ㄴ) 3인인 경우: 공모심사 순위가 높은 순으로 보상비 예산의 10분의 4, 10분의 3, 10분의 2를 지급

ㄷ) 2인인 경우: 공모심사 순위가 높은 순으로 보상비 예산의 10분의 4, 10분의 3을 지급

ㄹ) 1인인 경우: 보상비 예산의 3분의 1을 지급

※ 단, 기타 입상작의 수와 순위는 심사위원회에서 결정에 의한다.

3) 보상비 예산: 금 일천칠백삼십이만 원(부가가치세 포함)

4) 시상금액 및 보상금액은 부가가치세 및 제세공과금을 포함한다.

5) 기타 입상자가 특별한 사유가 없이 보상 통지일로부터 30일 이내에 보상 요청을 하지 아니하는 경우에는 보상금에 대한 권리를 포기한 것으로 간주한다.

6) 보상금에는 심사 및 시상식에 참석할 경우의 교통비, 일체의 저작권료와 세금 및 환전송금 등 각종 수수료를 포함하며, 세금은 대한민국의 세법을 적용한다.

4.5 입상작 발표 및 시상식

가. 심사위원회의 심사결과는 심사일로부터 7일 이내에 홈페이지를 통해 발표한다.

나. 입상작에 대한 시상식은 추후 발주청이 지정한 날짜와 장소에서 시행한다.

4.6 입상작에 대한 조건

가. 당선 이후 조건

1) 당선자는 발주청과 계약체결에 대한 우선 협상권을 가지며 발주청은 계약상대자가 결정되면 10일 이내에 계약을 체결하여야 한다. 다만, 건축사사무소 등록 등 발주청이 인정하는 부득이한 사유로 계약을 10일 이내에 체결하지 못할 경우에는 발주청의 사정, 사업의 추진 여건에 따라 계약상대자와 협의하여 계약체결 기한을 조정할 수 있다.

2) 당선자가 법령, 기타 등의 사유로 설계용역을 수행할 수 없는 경우와 계약 상대자가 결정된 이후 10일 이내에 정당한 사유 없이 계약하지 않을 경우 심사결과에 의한 차순위 작품으로 설계권 등을 부여할 수 있으며, 차순위자에게 지급된 상금은 계약 금액에 포함하여 계약한다.

3) 당선자에게 당선 이후라 하더라도 위 실격고려 항목의 실격사유가 발견된 경우, 계약체결 전에는 당선을 무효로 하고 계약체결 이후에는 체결된 계약을 무효로 하며 해당자는 민‧형사상의 책임을 진다. 기타 입상작의 경우에는 입상을 무효로 하며 입상자는 지급받은 보상금을 전액 반환하여야 하고 민‧형사상의 책임을 진다.

4) 당선자는 관련 예산‧정책‧사업계획의 변경‧심사위원회가 보완을 요구한 사항을 비롯하여 발주청이 요구한 사항으로서 설계 보완이 필요한 경우 이를 반영하기 위하여 노력하여야 한다.

5) 당선자는 “설계공모 지침서”, “과업지시서” 등 발주청이 계약으로 요구하는 사항을 준수하여야 한다.

6) 계약의 체결 및 이행에 관하여는 용역계약 일반조건, 입찰유의서 등 관련 규정을 준용한다.

7) 당선자는 경상남도거창교육지원청이 공고한 설계용역비 보다 많은 금액을 요구할 수 없으며, 설계용역 완료 시 경상남도거창교육지원청과 협의하여 산출한 예정공사비가 설계공모 시 공고된 추정공사비를 초과하더라도 추가 용역비를 요구할 수 없다,

8) 중간 및 실시설계 시에는 지반조사를 토대로 적합한 기초구조를 결정하고, 사업의 진행에 필요한 각종 심의, 인가, 허가, 협의회, 실시계획인가(토목분야) 등에 수반되는 설계도서 등의 자료제출 및 보고는 경상남도거창교육지원청이 요구 또는 필요로 할 시 적기에 제공하여야 하며, 이에 소요되는 제반 경비 및 비용은 설계용역자(당선자)가 부담한다.

9) 당선자는 심사위원회의 지적사항, 발주부서의 요구사항을 종합하여 당선작에 대한 설계변경 및 보완이 필요한 경우 중간 및 실시설계 시 이를 보완·수정한다.

나. 저작권 및 출판 전시

1) 참가작품은 창작품이어야 하며 타인의 저작권을 침해해서는 안 된다. 타인의 저작권 침해에 따른 모든 책임은 참가자(팀)에게 있으며, 당선작의 경우 입상이 취소될 수 있다.

2) 참가작품의 모든 권리(저작권, 소유권 포함)는 참가자(팀)에게 있다. 필요한 경우 참가작에 관한 저작권을 양도받거나 이용 허락을 받을 수 있으며, 이 경우에는 참가자(팀)와 별도로 약정하여 정한다.

3) 상업적인 이익을 목적으로 하지 않는 경우 모든 참가작품은 참가자(팀)와 별도의 보상 및 협의 없이 전시할 수 있으며, SNS 또는 웹사이트 등에 게재하거나 도서로 출판할 수 있다. 참가자(팀)는 이상의 전시, 게재 및 발간에 적극 협조하여야 하며, 응모작을 제출함으로써 이에 동의한 것으로 간주한다.

5. 계약에 관한 사항

5.1 일반사항

가. 계약서는 대한민국 국내법에 따라 한국어로 작성한다.

나. 당선자는 계약 시 대한민국의 관계 법령, 규정을 준수하여야 한다.

다. 발주청은 제출 작품에 대한 설계용역 과정에서 심사위원회 등의 동의를 받아 수정을 요구할 수 있으며, 당선자는 그 요구가 전체 작품개념을 현저히 훼손하지 않는다고 판단할 경우에는 이를 수용하여야 한다.

라. 공모 운영은 설계공모 운영위원회에서, 설계공모 행정절차는 경상남도거창교육지원청 재무과에서 하며, 공모 완료 후 계약, 착수 및 용역준공(과업지시서 포함) 등은 남구(또는 관계 기관)에서 진행한다.

5.2 계약의 당사자 조건

가.「건축사법」에 의한 건축사 면허소지자로 같은 법에 따라 건축사사무소를 개설하고 있는 자로서 관계 법령에 결격사유가 없는 자 단, 외국의 건축사 면허(자격)를 가진 자는 「건축사법」 제23조에 따라 국내 건축사사무소 개설자와 공동으로 수행하여야 함

나. 당선자는 계약 시 기계․전기․정보통신․소방․조경 설계에 대한 자격이 없는 경우 다음 전문분야 설계 자격이 있는 자와 공동도급(분담이행)으로 용역을 시행하여야 하며, 기타 분야별 법령에서 정하는 기준에 따라 기술사사무소 등록을 필하였거나 「엔지니어링산업 진흥법」에 따른 엔지니어링사업자 신고를 필한 자가 설계하여야 한다.

1) 건축기계설비분야 설계용역과업의 자격

「기술사법」 제6조에 따른 건설분야(건축기계설비기술사) 또는 기계(공조냉동기계기술사)의 기술사사무소 등록을 필한 업체

2) 전기분야 설계용역과업의 자격

「전력기술관리법」 제14조의 규정에 의한 전력시설물의 설계업(종합설계 또는 전력전문설계1종 이상) 또는 기술사법 제6조에 따른 전기․전자분야(건축전기설비기술사)의 기술사사무소 등록을 필한 업체

3) 정보통신분야 설계용역과업의 자격

「엔지니어링산업진흥법」 제21조에 따라 엔지니어링사업(정보통신)자로 신고 또는 「기술사법」 제6조에 의거 기술사사무소(정보통신)를 개설한 자 등

4) 소방분야 설계용역과업의 자격

「소방시설공사업법」 제4조에 의한 전문소방시설설계업 또는 일반소방시설설계업(전기 및 기계) 등록을 필한 업체

5) 토목분야 설계용역 과업의 자격

「엔지니어링산업진흥법」 제21조에 의한 건설 부문(토질ㆍ지질, 구조) 활동 주체로 신고하고 해당 기술자를 보유하거나, 「기술사법」에 따라 기술사사무소(토질 및 기초, 지질 및 지반, 토목구조)를 등록하고 상기 부문 해당 기술자를 보유한 업체

6) 건축구조, 토질 및 기초 설계용역과업의 자격

「기술사법」 제6조제1항 및 같은 법 시행령 제19조에 따라 기술사사무소 개설 등록한 자로 건설(건축구조) 분야, 건설(토질 및 기초) 분야에 등록한 자가 작성해야 한다.

다. 건축, 토목, 기계, 전기, 통신, 소방, 조경 등 전문분야는 등록된 「국가기술자격법」에 따른 해당 분야 기술자 자격 소지자로 하여금 수행토록 하되 책임기술자가 총괄하여야 한다.

라. 「건축법 시행령」 제91조의3(관계전문기술자와의 협력)과 건축물의 설비기준 등에 관한 규칙 제3조(관계전문기술자의 협력을 받아야 하는 건축물)에 따라 관계 법령에서 정하는 기술자의 협력을 받아야 한다.

6. 기타 사항

6.1 규정의 준수

가. 참가자는 설계공모에 등록함으로써 본 지침을 준수하는 것으로 간주하며 이 지침을 위반한 참가자는 심사위원회에서 심사 반영 여부를 결정한다.

나. 기타 본 규정에서 명시하지 아니한 사항은 「건축서비스산업 진흥법」 및 「건축 설계공모 운영지침」을 준용한다.

6.2 작품의 반환 및 처리

가. 입상작은 반환하지 않으며, 대가는 상금에 포함된 것으로 한다.

나. 입상작 이외의 제출도서의 반환은 추후 홈페이지에 게시된 날짜와 시간에 지정된 장소에서 참가자가 반출하며 이에 따른 제반 비용은 참가자가 부담한다.

다. 정해진 기간 내에 반출되지 않은 작품은 발주처가 임의로 처리하며, 응모자는 이러한 발주처의 처리에 대하여 어떠한 경우에도 이의를 제기할 수 없다.

6.3 무효 및 승계

아래의 경우에는 당선자에게 부여하는 설계권을 무효로 하며, 차순위자 순으로 승계할 수 있다.

1) 당선자가 설계권을 포기한 경우

2) 당선작에서 4.3 심사기준, 다. 실격 고려 항목에 해당하는 사실이 발견된 경우

3) 당선자가 원활한 설계 작업이 불가능하게 된 경우

4) 소정의 기한 내에 계약체결이 이루어지지 않는 경우

6.4 사업 취소에 따른 보상

사업계획의 변경 등 발주기관의 사정으로 인해 당선자와 계약을 체결하지 아니하는 경우에는 공모안의 작성에 소요된 실비의 범위 안에서 발주기관과 당선자가 협의하여 결정한 보상액을 당선자에게 지급한다.

6.5 참여 외부전문가 신고제

가. 작품 제출업체 임직원 이외의 외부전문가가 계획에 참여한 경우 작품 제출 시 해당 전문가를 신고(서식 제8호)하여야 한다.

나. 미신고한 외부전문가가 심사위원에 선정되어 심사에 참여한 것이 확인된 경우 동 외부전문가가 참여한 입상작은 아래와 같이 조치한다.

1) 시상 전: 입상 결정 취소

2) 시상 후 설계용역 계약체결 전: 입상 결정 취소, 상장 및 상금 회수

3) 설계용역 계약체결 후: 입상 결정 취소, 상장 및 상금 환수, 설계용역 계약 해지가 가능한 경우에는 계약 해지(계약을 해지한 경우에는 선금 및 기성금을 회수하며, 관계 법령에서 정한 사업 지연에 따른 손해배상금 청구)

6.6 분쟁

- 설계공모는 대한민국의 법률에 근거하여 집행될 것이며 공모와 관련하여 분쟁이 발생할 경우 대한민국 발주기관 소재지의 법원에서 조정하거나 판결한다.

2장  설계공모 설계지침

1. 사업 일반개요

가. 위치: 경상남도 거창군 가조면 마상3길 33-20

1) 지역·지구: 제1종일반주거지역

2) 건폐율: 60% 이하

3) 용적률: 250% 이하

나. 사업규모

1) 대지면적: 20,719㎡

2) 건축예정 규모 및 용도

가) 규모: 지상1층~지상2층, 연면적 794㎡ (±5%범위 이내 조정 가능)

나) 용도: 교육연구시설(실습동)

3) 총사업비: 3,740백만 원

4) 예정공사비: 3,240백만 원 (부가가치세 포함)

5) 설계비: 191.67백만 원

※ 부가가치세·손해보험료·각종 인증·조사 등 포함, 설계의도구현·감리 등 별도

※ 설계의도구현 대가 및 인증비 수수료는 미수행시 정산함

※ 예정공사비 사업 범위 내에서 설계가 이루어지도록 하여야 함

※ 사업규모(연면적, 공사비, 설계비 등)는 발주기관의 사정에 따라 변경될 수 있음

다. 추진배경

실습동 증축을 통해실습동 증축을 통해 거창승강기고등학교의 실습 공간 부족을 해결하고 다양한 특성화된 교육 프로그램 운영을위한 시설 확보하고 수요자 중심의 개성적이고 창의적인 교육에 부응하고 21세기 미래교육환경 변화에 적극 대응할 수 있는 공간 창출을 목적으로 최적의 사업설계안(설계자)를 설계공모 방식으로 선정하고자 함

1.1 대상지 현황

가. 부지 현황도

[그림 1] 거창승강기고등학교 현황도

운동장

본관동

실습동

기숙사

체육관

차량동선

나. 증축예정지 현황사진

[그림 2] 증축지 현황사진

1.2 주요시설 내용(안)

구분	기계과 실습동 스페이스				비고
	세부명		요구사항	면적(㎡)
실습동	용접 (2층)	용접실	용접부스(2*2) 16개소 연마부스(2*2) 2개소 절단기 1, 굽힘시험기 1	185	기존 132㎡
		재료가공실	부스(2*2) 6개소	58	신설
		재료실1	용접재료	43.5	기존 4.83㎡
		기계실	집진기 설치	16	기존 13.5㎡
		가스보관실	용접용 가스	9.5	신설(1~2층연결)
		화물용승강기	2.5*2.6(소형)	13	신설(1~2층연결)
	선반	선반실	선반(2*1) 12EA	130	기존 129.6㎡
		재료실2	선반가공재료	10	신설
	덤웨이터	덤웨이터실습실	덤웨이터(1*1) 4개소	130	신설
		승강기전시실	-
		직업체험실	-
	부속실	실습준비실	2.1㎡ × 20인	42	신설
		교사실	2㎡ × 4인	8	기존 10.8㎡
		수세실	2㎡ × 7인	14
	공용	화장실, 계단실, 복도, 홀		135	기존 24.87㎡
합계			사업연면적: 794㎡	794	기존 280.8㎡

※ 각 실용도 및 면적 조정은 연면적 794㎡이며 ±5% 범위 내에서 가능함

※ 건축물의 층수는 연면적 합계의 범위 내에서 부지여건 및 구조, 경제, 기능, 확장성 등 합리적 판단에 따라 제안함(필수면적 및 필수층수 제외)

※ 제시된 세부공간은 모두 계획에 포함되어야 하며, 이용자를 고려하여 필수면적 및 필수층수를 제외하고 설계자의 판단에 따라 계획을 하며, 필요에 따라 공간을 추가할 수도 있음. 하지만 허용된 연면적 범위와 예정공사비를 준수하여야 함

※ 설계공모 당선 후 기본 및 실시설계를 진행하면서 본 설계 공모 지침서에 제시된 시설간, 실간 계획을 준용하되, 전체연면적의 ±5%범위 내에서 수정은 별도의 설계변경 없이 수용하기로 한다.

2. 기본 설계지침

2.1 설계의 방향

가. 과업대상지의 물리적 특성, 시설간의 상관성 등을 종합적으로 분석하여 각 공간별 기능을 원활하고 위계화 된 연계체제를 확립하고, 도입활동의 성격에 따라 각각의 활동 특성을 고려하여 유기적인 공간체계를 구축한다.

나. 대상지 내·외부의 경관을 고려하여 이를 활용할 수 있는 계획방향을 수립하며, 특히 방문객의 이용목적, 동선을 고려하여 시설의 입지를 결정하고 실습실은 효율적인 동선체계 및 공간계획을 수립하도록 한다.

다. 향후 세계화에 대응할 수 있는 유연한 시설 도입이 가능하며 공간배치가 될 수 있도록 계획한다.

라. 실습시설의 확장과 교사동과의 기능이 조화롭게 어우러질 수 있도록 도입시설의 성격, 운영 등을 고려하여 계획한다.

마. 실습동은 거창승강기고등학교의 기계과 실습을 수행하되, 직엄체험, 전시기능을 도모하여 승강기과 더불어 거창의 브랜드 가치를 높일 수 있도록 한다.

바. 건축에 있어서 관련 법령과 정부 고시기준 및 해당 지자체 조례에 저촉됨이 없어야 하며, 별도의 시설기준이 있는 경우에는 그 시설기준에 적합하고 합리적인 설계가 되어야 하며, 특히 에너지효율을 최적화할 수 있는 구조 및 설비시스템으로 계획해야 한다.

사. 부지 조건을 극복할 수 있는 창조적인 아이디어(Mass디자인, 입면디자인 등) 제시

아. 주변 건물 및 여건을 고려한 배치 및 외부공간 이용계획을 수립하고, 이용자의 안전 확보와 범죄예방 등 보안문제 해결 방안을 설계에 반영하여야 한다.

자. 이용자의 편의성을 고려하여 장애물 없는 생활환경 인증등급(BF)을 받아야 하고, 유니버셜 디자인으로 누구나 이용이 편리하도록 계획한다.

차. 건축물의 이미지 및 각 실의 성격 및 기능에 적합한 마감계획을 수립하고, 시설물 내․외부 마감 재료는 방습, 소음(방음)․진동, 먼지 저감(예방) 등을 고려하고, 에너지의 효율성 및 유지․관리를 고려한 경제적이고 합리적인 재료를 선택하여 설계에 반영한다.

카. 주변 환경과 조화된 배치계획, 건물의 특성 및 주변 경관을 고려한 입면계획, 시설이용에 편리한 평면계획을 하여야 하며, 기능성, 상징성, 예술성을 고려한다.

타. 유지관리 측면을 충분히 고려하여 시설물 완공 후 과다한 유지 관리비의 부담 등이 없도록 설계한다.

파.  ｢신에너지 및 재생에너지 개발·이용·보급 촉진법 시행령｣ 제15조에 따라 친환경설비(태양광 패널 등)가 건물 외관의 일부로 표현되는 곳은 건물의 미관을 고려한 디자인으로 계획하고, 실시설계 도중 과도한 디자인 변경을 방지하기 위해서 신재생에너지 계획을 각종 도면(조감도, 평면도, 입면도 등)에 반드시 표현한다.

하. 총공사비는 기존 건축물 철거비 및 부가가치세를 포함하여 계획해야 하며, 반드시 분야별 ․ 공종별 공사비 등을 구체적으로 산정하여 총공사비가 초과되지 않도록 확인한 후 작품을 제출하여야 한다.

거. 모든 설계내용은 ｢국토의 계획 및 이용에 관한 법률｣, ｢건축법｣, ｢주차장법｣,

｢장애인·노인·임산부 등 편의증진보장에 관한 법률｣ 등의 관련 법령과 고시 기준 및 경상남도 거창군 조례 등에 저촉됨이 없어야 하며, 별도의 시설기준이 있는 경우에는 그 시설기준에 적합하여야 한다.

2.2 기본개념 등 공통사항

가. 수집된 공간배치 정보를 최대한 활용하고, 한정된 예산 범위 안에서 이용자가 만족하는 공간구성이 되도록 한다.

나. 주변 환경과 조화된 배치계획, 건물의 특성 및 주변 경관을 고려한 입면계획, 시설이용에 편리한 평면 및 단면 등을  검토하여 계획하여 상징(예술)성, 안전성, 기능성, 항상성(유지관리)을 지니도록 조화롭고 창의적으로 계획한다.

다. 공공건축물로서의 고유기능 외에도 주변 지역주민에게 친근한 이미지를 나타내는 상징성을 지닌 건축물로 계획한다.

라. 건축물의 구조계획은 안전성(내풍, 내진)을 바탕으로 한 경제성, 내구성, 기능성, 미관, 유지관리 등을 종합적으로 고려하여 합리적인 설계가 되도록 한다.

마. 이용자의 편의성과 관리자의 시설물 관리 및 운영에 대한 배려, 장애인 등의 접근이 용이하고 이용함에 있어 불편이 없도록 기능성으로 고려하여 계획한다.

바. 유지관리 측면을 충분히 고려하여 시설물 완공 후 과다한 유지관리비의 부담 등이 없도록 설계한다.

사. 세계적 기후변화 대응과 정부의 저탄소 녹색정책에 부합하도록 에너지 절감형 고효율기기(LED 조명) 및 설비(변압기, 전동기 등)를 적극 반영하는 건축 디자인을 추구해야 하며, 각종 설비시설(에어콘실외기, 물탱크) 등이 건축물 외부로 돌출되거나, 건축물 전체의 입면 및 매스(MASS) 계획개념을 훼손시키지 않도록 설계한다.

사. 쾌적한 공간과 자연친화적 내외부 공간을 구성하고, 실별 채광면적을 최대한 확보하도록 한다.

아. 건축물의 재료의 선정은 건축물의 이미지 및 각 실의 성격에 적합한 마감계획을 수립하고 내·외부 마감 재료는 방음, 방습, 단열성능 등을 고려하여 설계에 적용한다.

2.3 일반 설계지침

2.3.1 배치 및 동선계획

가. 실습동은 거창승강기고등학교의 홍보 및 관리 측면에서 질적 향상을 위한 공간임을 상기시키는 독창적이면서도 실용적인 디자인으로 계획한다.

나. 기존 건물인 교사동의 스페이스 프로그램과 건축물의 형태의 연관성을 고려한 디자인으로 계획한다.

다. 덤웨이터실습실 내 직업체험실 및 전시실은 외부 방문객뿐만 아니라 지역 주민 누구나 쉽게 이용할 수 있도록 계획한다.

라. 실습동의 용접, 선반, 덤웨이터 공간과 외부 공간이 각각의 영역에서 유기적이면서 독립성이 보장되도록 공간배치를 해야 한다.

마. 교사동에서나 주차장에서 실습동으로 접근이 용이하도록 하며 되도록 보차동선이 분리되도록 주차계획을 한다.

바. 주차계획은 기존 주차장과 연계될 수 있도록 하며 차량의 진출을 고려하여 원활하게 소통이 될 수 있도록 주차 계획한다.

사. 거창승강기고등학교 내 기능과 유기적으로 연결되면서도 독립적으로 안전과 보안이 보장될 수 있도록 동선을 계획한다.

아. 재난발생 시 안전한 피난과 대응이 가능하도록 하며 일반차량과 소방차 및 비상차량의 동선을 고려하여 주차 동선을 계획한다.

자. 휴게시설로 옥외 커뮤니티 공간을 계획한다.

카. 휴게시설은 친근함과 세련된 분위기를 연출할 수 있도록 하며 장군봉을 조망할 수 있도록 계획한다.

카. 실습실은 각각 적합하게 기능 배분하며, 안전성 및 기능성, 창의성 등을 고려하여 계획한다.

타. 각 시설 공간의 보호 및 경계를 위한 휀스, 경관시설물을 적절히 배치하여 안정감 있는 공간구성이 되도록 계획한다.

파. 사업부지 인근 공공시설을 이용하는 이용자들의 동선도 고려하여야 하며, 각 공간 내에서의 이동이 원활할 수 있도록 계획하며, 로비에서부터 각 공간으로 이동하는 불편함이 없게 계획한다.

하. 층별과 용도별 계획을 면밀히 수립하여 유사공간은 통합하고, 실습생 사용공간은 적절히 배치하여 이용자가 쉽게 접근할 수 있도록 하며, 관리자 사용공간은 보안을 강화하고 관리자의 동선이 용이하도록 계획한다.

거. 외부조성 조경공간 및 출입구에 대해 적절히 배치하여 이용자에게 합리적인 동선을 계획하고, 실습생들이 이용할 수 있도록 외부공간의 개방성을 강조하여 설계하며, 외부공간에서 시설이용자의 안전을 위한 시설을 설치하여야 한다.

너. 출입구와 주변 도로 간 진출입 동선 확보방안을 제시하여야 한다.

더. 진출입을 위한 도로정비 또는 차로 및 교통운영방안을 제시하여야 한다.

러. 주차공간은 관계법령에 따른 의무주차대수를 준수하되 장애인, 노인, 임산부 전용 주차구획을 배치하고, 방문객을 고려하여 사업부지내 주차공간을 최대한 확보하여 주차효율을 높일 수 있도록 계획한다.

머. 외부인의 무단출입 등에 대처하고 예방가능한 동선과 영역을 조성하도록 하며 이는 학생안전 및 범죄예방에 대한 계획을 수립하여야 한다.

버. 공사 중 중공 후 학생안전 및 범죄예방 설계를 위한 건축계획적 접근을 통해 범죄예방 환경 조성하여야 한다.

서. 공사 중(등하교 주요 통학로에 따른 안전 확보 계획, 임시주차장, 자재적재장 등) 구체적으로 학생안전 계획과 공사 전·중·후 소음·분진 등에 따른 교육과정 운영에 지장을 초래하지 않도록 학습권 침해 최소화를 위한 계획을 수립하여야 한다.

어. 교내 안쪽까지 공사 차량 진입이 예상되므로 구체적 동선계획 및 보차분리 계획 수립 필요하며 기존 본관동 북측 주차장 영역 대체안 등을 계획하여야 한다.

저. 실습동 공사 중 인접한 본관동 사용에 대한 안전계획 누락에 따른 안전펜스, 가림막 설치, 신호수 배치 등 구체적인 학생안전 계획을 수립하여야 한다.

처. 증축 실습동 접근 시 학생 동선과 교내 차량동선이 교차되지 않도록 학생의 보행 안전성을 확보하고 위험물 차량 및 전재물 승하차 위치 등 건축계획적 배치 및 공간 계획을 통한 학생안전을 확보하여야 한다.

커. 비상시 긴급차량 출동을 고려한 공간(주차구획, 차로 폭, 회전 반경, 연결통로 설치 시 통과 가능한 높이 등)과 위험물 이동 및 보관(가스실, 재료보관실)을 고려한 차량 승하차 동선을 고려한다.

2.3.2 평면(공간 및 시설)계획

가. 덤웨이터실(승강기실습실) 내 전시장은 승강기 관련한 전시공간이여야 하며, 승강기 소개와 관련한 체험 및 전시 등을 할 수 있는 공간으로 계획한다.

나. 덤웨이터실의 전시공간과 직업체험실은 개방적인 공간으로 공용공간과 연계하여 휴게공간으로 구성할 수 있다.

다. 덤웨이터실은 4기 혹은 향후 실습과정에 따라 증설될 수 있음을 고려하여 실습실은 계획한다.

라. 용접실은 재료가공실, 용접재료실, 기계실, 가스보관실, 화물용승강기와 연계하여 계획하여야 하며 추후 증축 시 하중을 고려하여 2층으로 계획할 수 있다.

마. 용접실은 용접부스(2M×2M) 16개소 이상 확보하고 작업대를 설치할 수 있는 공간과 굽힘시험기 1기, 절단기 1기을 설치할 수 있는 공간을 확보하여야 한다.

바. 재료가공실은 용접 후 그라인드 공정으로 이어가야하기에 용접부스와 바로 연계되도록 계획하여야 한다.

사. 기계실은 용접부스의 먼지 등을 집진할 수 있는 집진기를 설치하고 가스보관실은 용접에 필요한 가스를 보관하는 곳이며, 화물용승강기는 용접용 재료나 용접 후 부산물 등을 운반하는데 사용되는 것으로 용접실과 연계되도록 계획하여야 한다.

아. 선반실은 선반 실습을 위해 선반기 1대당 2M×2M 공간을 확보하고 선반기 12대를 설치할 수 있는 공간으로 계획하여야 한다.

자. 선반실은 선반재료실과 연계하여야 하며 추후 증축 시 밀링실과 긴밀한 연계성이 있기에 이 점을 숙지하고 계획하여야 한다.

차. 선반재료실은 선반실과 연계하여 계획한다.

카. 재난발생 시 안전한 피난이 가능하도록 수직 및 수평동선을 계획한다.

타. 교사동의 기존 시설과 유기적으로 연결되면서도 독립적으로 안전과 보안이 보장될 수 있도록 계획한다.

파. 연면적 794㎡ 규모의 건축계획을 제시하고, 각종 시설은 중앙집중관리 및 통제가 용이하며, 최소인원으로 운영·관리가 가능하도록 계획한다.

하. 제한된 법령과 건축한계를 준수하고 설계지침을 충족하는 조건 내에서 자유롭게 설계한다.

거. 영역별로 조닝하고, 가변적인 공간 모듈을 적용하여 유동적인 공간구성이 가능하도록 하고, 평면계획 시 상호 관련성을 갖는 기능들을 인접 배치하여 불필요한 동선이 유발되지 않도록 고려하여야 한다.

너. 각 실에 연계되는 실은 누락되지 않도록 하여야 하며, 각 실별 실습 인원 및 기능에 적합한 적정 면적으로 계획한다.

더. 용접재료 및 부산물 등의 수직 이동은 엘리베이터를 이용하고, 엘리베이터는 용접재료 및 부산물 등의 안전한 이동을 위해 무게를 견딜 수 있도록 하여야 한다.

러. 옥상층을 활용하여 야외 휴게공간을 설치하도록 계획할 수 있으나 관리상의 문제를 야기할 수 있음을 유의하여야 한다.

머. 외부공간은 일정 규모 이상의 조경 공간, 휴게공간 등을 고려하여 효율적인 활용계획을 수립한다.

버. 주차공간은 기계식주차를 지양하며, 차량의 진․출입 및 주차수요를 면밀히 검토하여 관계 법령에 따라 설치토록 하며, 부지내 주차면과 주차 관제시설, 주차동선(회전반경, 차량대기 및 회차공간) 확보 등 해당 시설 이용에 지장이 없도록 효율적으로 계획한다.

서. 감염병 예방 설계 방식인 다공성 형태 계획, 완충공간 계획, 자연 또는 기계환기 계획 등과 전체적인 감염병 예방 설계 적용에 대한 구체적으로 계획한다.

어. 복도 및 홀은 단순 이동의 공간이 아닌 학생들의 휴게·소통 등 다양한 활동이 이뤄질 수 있는 공간으로 계획한다.

저. 중심공간 기점으로 영역 구분과 조닝계획을 수립하고, 기존 본관동과의 동선 흐름 연계 등을 고려하여 학생 주출입을 중심으로 커뮤니티 활동이 가능한 유연한 중심공간(실습실과 홀, 복도 연계 등)을 계획한다.

처. 증축동 중심공간은 홀, 복도, 실습준비실, 전시실 등 오픈형으로 구성하여 공간활용을 극대화하고 공강시간 등에 따른 학생들 휴게 및 토론 활동 요구에 대응하여 유연한 홈베이스 및 커뮤니티 공간으로 계획한다.

커. 실습동 특성상 대형실의 계획으로 일반 교사동에 비해 학생공용면적 공간이 부족할 수 있으나 미래지향적 학교 설계 및 사용자 참여 의견 반영하여 계획하여야 한다.

터. 실습실은 장비의 규격 및 활동형태를 고려하여 필요 시 공간을 구분하여 사용할 수 있도록 계획한다.

허. 층별 복도, 홀은 실단위 구획을 지양하며 활동 형태에 따라 가변적으로 공간구성이 가능하도록 계획한다.

갸. 기존 시설물간의 연계방안을 고려하여 유기적이고 학생 이동 동선에 불편함이 없도록 조닝 계획한다.

냐. 추후 증축 예정인 CNC밀링실, 컴퓨터실, 3D프린터실, 컴퓨터활용생산 영역과 덤웨이트 이전에 관한 구체적인 조닝 및 공간계획안을 제시하여야 한다.

댜. 실습준비영역 및 복도는 출입구 및 홀과 연계, 다목적 공간으로 본관동에서 유입되는 학생 동선의 중심이자 학생들의 소통, 휴식할 수 있는 공간으로 활용할 수 있도록 계획한다.

랴. 추후 자격증 시험장 활용 가능성 및 전시 공간 개방 등 개방·공유 공간이 제시됨에 따라 외부인 출입동선 관리 및 학생과 외부인의 동선 분리 계획 등에 관한 사항을 고려하여 계획한다.

2.3.3 입면 및 단면계획

가. 설계의 방향과 개념을 반영하고, 예술성과 친근감을 가지며, 거창의 지역적 특성 및 ‘거창승강기고등학교 실습동 증축사업’의 이미지와 어울리는 입면으로 계획한다.

나. 내부 공간과 각 실의 목적(용도․기능 등)으로 인해 전체 시설의 계획 개념과 입면 설계 의도를 훼손하지 않도록 계획한다.

다. 입면 위주의 디자인․장식적인 디자인으로 인한 과도한 설계를 지양한다.

라. 안정감 있는 규모로 계획하고, 용도 및 기능을 고려하여 실용적이고 전체적으로 동질성을 갖는 입면을 계획하되, 입면도에 주요 마감재료를 표현한다.

마. 외장재는 공사품질, 경제성 및 유지보수를 고려하여 적용하도록 하며, 자연채광, 환기를 충분히 고려하여 경제적이고 유지관리가 용이한 재료 및 시스템을 적용하여 이로 인한 에너지 손실이 최소화되도록 한다.

바. 외관의 창호는 미관 및 보안적인 측면을 고려하여 에너지소비 및 소음 등의 영향을 최소화하도록 한다.

사. 실별 용도, 면적, 특성에 따라 적정한 층고를 산정하여 경제적인 공간을 계획한다.

아. 건물 내부 또는 주 출입구에 단차가 없도록 하고 Barrier Free 관점에서 동선 효율성과 약자를 배려하여 계획한다.

자. 코로나 등 감염병 관련하여 건축기준 상 개인간 접촉 최소화를 위한 조치계획 검토(개별 칸막이 설치, 영상회의 및 무인스시스템 서비스를 위한 시설 반영, 외부 휴게공간 조성 확대 등) 및 유사시 적절한 차단‧통제가 가능토록 유연한 동선과 가변적 평면계획 검토, 세균의 번식과 확산을 막기 위한 환기 및 위생 설비계획 검토하여야 한다.

차. 교육과정운영 특성을 고려하여 내화성 재질 마감, 소음기준 및 냄새 확산 방지 대책 등 내부 구체적인 단면계획을 수립하여야 한다.

카. 필로티 하부공간의 층고 검토를 통해 장비 및 재료 하역 등이 가능하도록하며 위험물 보관에 따른 학생 안전 및 슬럼화 방지를 고려하야 계획한다.

2.3.4 구조계획

가. 구조설계는 ｢건축구조기준｣에 따라 수행하고, 이외의 기준 적용 시에는 반드시

관련 기준을 명시한다.

나. 제반 하중 하에서 구조물에 유해한 영향이 미치지 않도록 설계한다.

다. 내진설계 등 최신의 설계기법 적용을 검토하며, 경제성이 반영된 최적의 구조 시스템으로 계획한다.

라. 지반조사 결과를 확인하여 지반 상태에 따른 기초양식을 결정한다.

마. 장비 사양 및 수장고 등에 따른 적재하중 고려하여 향후 처짐에 대비한 구조검토를 하며, 진동에 민감한 바닥구조 등의 경우는 바닥진동을 고려하여 근무자와 이용자의 편안함과 건물의 기능이 저하되지 않도록 설계하여야 한다.

2.3.5 재료계획

가. 질감이 좋고 내후, 내구적이며 오염이 덜 되는 재료로 선정한다.

나. 각 부분의 색채는 심리적인 효과를 충분히 고려하여 계획하며 무질서하게 색채를 사용해 경관을 해치는 것을 지양한다.

다. 보편적이고 유지보수에 편리하며, 기능에 적합한 내화재료(내․외장재)를 사용하여야 한다.

2.3.6 기계설비 분야계획

가. 환경 친화 건물(Green Building) 적용 및 에너지 절약과 쾌적성 향상을 위한 각종 환경 조절(제어) 시스템과 최적 설비시스템을 비교 분석하여 제안하여야 한다.

나. 건물의 운영계획 및 전시관의 특성을 고려하여 쾌적함을 유지하도록 계획하여야 한다.

다. 자재 및 시스템은 초기 투자비, 유지 관리비, 사용 연수 등을 비교‧분석하여 효율적이고 경제적인 설비계획이 되도록 계획한다.

라. ｢신에너지 및 재생에너지 개발‧이용‧보급 촉진법 시행령｣ 제15조에 따라 예상 에너지 사용량에 대한 신재생에너지 공급의무 비율은 [별표 2] 2024~2025년 기준 34% 이상이고 본 시설의 외부디자인과 지역적 특성을 고려하여 적정한 방식을 채택하도록 하며, 각종 법적 의무 인증은 모두 충족할 수 있도록 설계한다.

- 에너지효율등급 1++등급 이상, 제로에너지 건축물 5등급 이상

마. 녹색건축물 조성 지원법 및 공공기관 에너지이용 합리화 추진에 관한 규정에 따라 건축물의 에너지효율등급 및 제로에너지건축물 인증 기준에 적합하게 설계하여 용역 완료 전 예비인증을 받아야 하며, 건축물의 에너지절약 설계기준에 따라 EPI 74점 이상이 되도록 설계하여 건축협의 시 에너지절약계획서 및 설계 검토서를 제출하여야 한다.

바. 방재설비는 건축, 기계 및 전기 방재계획이 유기적으로 감시, 제어할 수 있는 시스템으로 계획한다.

사. 냉·난방용 연료원에 대한 충분한 검토와 Life Cycle Cost의 최소화를 고려한 설계방식을 적용한다.

아. ｢실내공기질 관리법｣ 기준에 맞게 다중이용시설의 실내공기질 유지를 위한 환기설비를 적용한다.

자. 대지 조건(저수지, 경사지 등에 의한 습한 환경)을 고려하여 적정한 온도 및 습도를 유지할 수 있도록 계획한다.

차. 수장고를 지하에 위치할 경우, 홍수․침수 등의 문제로부터 안전할 수 있도록 설계, 내부는 공조 설비가 일시적으로 정지하더라도 일정 시간 동안 내부 온‧습도가 유지되도록 내부 환경변화를 최소화하는 마감재 계획하고, 보존실 및 처리실은 소장품의 보존, 처리 등을 위해 독립된 공간으로 구성하고 보존화학처리 시 작업자의 건강과 안전을 위해 환기, 집진, 채광을 충분히 고려하여 설계한다.

2.3.7 전기 및 정보통신 분야계획

가. 제어설비는 최적의 시스템을 구성하고 유지관리를 일원화한 시설통합관리 시스템을 적용하여야 한다.

나. 전기설비 시설 공간(전기실, 발전기실 등)의 계획은 기능성․유지보수성․관리성․안정성․확장성 등을 고려하여 계획한다.

다. 에너지 절약과 환경 보존을 목표로 에너지 부하 저감, 고효율 에너지 설비, 대체 에너지 이용 관련 법규에 적합한 설비, 유지 관리비 최소화, 환경공해 저감 등 분야별 신기술, 신공법을 적용하여 자연 친화적이면서 준공 후 유지관리 면에 있어서 능률성과 경제성이 제고될 수 있는 기법을 도입하여 설계하여야 한다.

라. 정보통신설비는 가변성 있는 정보화시대에 능동적으로 대처할 수 있는 정보통신 시스템을 도입하고 설계 시점에서 최신 기종으로 설계한다.

2.3.8 소화설비 분야계획

가. ｢소방기본법｣, ｢소방시설공사업법｣, ｢화재예방, 소방시설 설치‧유지 및 안전관리에 관한 법률｣, ｢위험물안전관리법｣에서 정한 기준을 준수하여 설계하여야 한다.

나. 화재가 발생하면 즉시 감지하고 외부 소화 활동 없이도 자체 진화가 가능한 설비를 계획하도록 한다.

다. 피난기구는 건축 평면계획 및 피난 동선 등을 고려하여 설치한다.

2.4 기타

가. 주요시설 중 필요한 부속실 등 시설이 누락 되어 있는 경우 기능상 필요할 경우 설계에 포함하여야 한다.

나. 각종 시설물은 중앙 집중관리 및 통제가 편리하며, 최소인원으로 운영 및 관리할 수 있도록 하여 경제적인 설계가 되도록 한다.

3. 각종서식 및 제공자료

가. 서식

1) 참가등록신청서(서식 제1호), 설계공모 참여자 명단(서식 제1-1호)

2) 서약서(서식 제2호), 사전접촉 금지 서약서(서식 제2-1호),

사전접촉 여부 확인서(서식 제2-2호)

3) 위임장 및 재직증명서(서식 제3호)

4) 공동응모 협정서(서식 제4호)

5) 대표건축사 선임계(서식 제5호)

6) 질의서(서식 제6호)

7) 설계공모 응모작품 제출서(서식 제7호)

8) 참여 외부전문가 신고서(서식 제8호)

9) 사용인감계 신고서(서식 제9호)  ※ 인감(법인) 증명서 포함

10) 보안각서 1부(서식 제10호)

11) 청렴서약서(서식 제11호)

12) 심사위원 기피·회피 신청서(서식 제12호)

13) 설계도면 표지(서식 제13호)

나. 별도 제공자료

1) 건축기획(최종)보고서 (별첨 1)

2) 토지이용계획확인원 (별첨 2)

※ 서식 내 면적 표기, 조감도/투시도, 도면 표기 등은 지침의 기준에 맞추어 작성

[서식 1]  참가등록신청서

참가등록신청서
※ 접수번호
대 표 설계사무소 or 건축사	업 체 명			사업자등록번호
	대표자명 or 성명			주민등록번호
	주 소			전화번호(FAX)
	E-mail	(휴대전화 : )
공동응모 설계사무소 or 건축사	업 체 명 or 건축사			사업자등록번호 or 주민등록번호
	주 소			전화번호(FAX)
경상남도거창교육지원청에서 주최하는 「거창승강기고등학교 실습동 증축사업」설계공모에 참여함에 있어 입찰공고 및 공모지침서를 준수하여 응모할 것을 신청합니다. 첨부 : 설계공모 참가등록 관련 제출서식 각1부 ※ 공동응모자가 2개 업체 이상일 경우 [서식 4] 공동응모협정서는 반드시 첨부함. 2 0 24 . 09. . 신청인 : (인) (대표자) 경상남도거창교육지원청 교육장 귀하
----------------------------------------------------------------------- 절 취 선 -----------------------------------------------------------------------
참가등록신청 접수증
※ 접수번호							접 수 인
업 체 명			사업자등록번호
대표자명 or 건축사			주민등록번호
주 소			전화번호(FAX)

※ 개인의 경우 업체명, 사업자등록번호 등 생략 가능하며 신분증(주민등록증 or 운전면허증) 확인 후 신청 가능함

[서식 1-1]  설계공모 참여자 명단

설계공모 참여자 명단

본인은 경상남도거창교육지원청에서 시행하는 「거창승강기고등학교 실습동 증축사업」 설계공모에 응모함에 있어 모든 권한을 위임받은 응모대표자로서 참여자 명단을 아래와 같이 제출합니다.

연번	소 속	직 위	성 명	주 소	전화번호

2024.  09.   .

응모대표자 : 소속         직위         성명             (인)

경상남도거창교육지원청 교육장 귀하

[서식 2] 서약서

서     약     서

본인은 경상남도거창교육지원청에서 시행하는 「거창승강기고등학교 실습동 증축사업」 설계공모에 응모함에 있어 제출서류 전반에 대한 허위기재 및 불공정 행위 등으로 인하여 발생되는 어떠한 불이익 처분에도 하등의 이의를 제기하지 않을 것임을 서약합니다.

2024.  09.    .

○ 대표업체 or 건축사		업체명 :
		주 소 :
		대표자 :	(인)
○ 공동응모업체(자)		업체명 :
or 건축사		주 소 :
		대표자 :	(인)

경상남도거창교육지원청 교육장 귀하

※ 개인의 경우 업체명 생략 가능

[서식 2-1] 사전접촉 금지 서약서(설계공모 참가자용)

사전접촉 금지 서약서

(설계공모 참가자용)

본인은 『거창승강기고등학교 실습동 증축사업』 설계공모와 관련하여 경상남도거창교육지원청에서 선정한 심사위원 명부를 열람하였으며, 관련 규정에 따라 심사위원 사전접촉 등 불공정행위를 하지 않겠습니다.

이를 위반할 때에는 심사대상에서 제외하거나 선정된 입상작에서 취소되는 등의 불이익을 감수하고, 이에 대하여 일체의 민․형사상 이의를 제기하지 않을 것임을 서약합니다.

2024.  09.

○ 대표업체 or 건축사		업체명 :
		주 소 :
		대표자 :	(인)
○ 공동응모업체(자)		업체명 :
or 건축사		주 소 :
		대표자 :	(인)

경상남도거창교육지원청 교육장 귀하

※ 개인의 경우 업체명 생략 가능

[서식 2-2] 사전접촉 여부 확인서(설계공모 참가자용)

사전접촉 여부 확인서

(설계공모 참가자용)

본인은 『거창승강기고등학교 실습동 증축사업』 설계공모 심사와 관련하여, 심사에 영향을 미칠 수 있는 부당한 청탁이나 사전접촉 등을 시도한 심사위원에 대한 사실여부를 아래와 같이 확인하며, 만일 거짓이 있는 경우 심사대상에서 제외하거나 선정된 입상작에서 취소되는 등의 불이익을 감수하고 이에 대하여 일체의 민‧형사상 이의를 제기하지 않을 것임을 확인합니다.

사전접촉 여부	해당 있을 경우	비 고
없음( ) / 있음( )	∙ 심사위원명 : ∙ 일시/장소 :

2024.  09.    .

○ 대표업체 or 건축사		업체명 :
		주 소 :
		대표자 :	(인)
○ 공동응모업체(자)		업체명 :
or 건축사		주 소 :
		대표자 :	(인)

경상남도거창교육지원청 교육장 귀하

※ 개인의 경우 업체명 생략 가능

[서식 3]  위임장 및 재직증명서

위   임   장

대리인	성 명		주민등록번호 (법인등록번호)
	업체명		연락처		☎ :
					HP :
	소재지
상기인을 당 업체(개인)의 대리인으로 지정하고 경상남도거창교육지원청에서 시행하는 「거창승강기고등학교 실습동 증축사업」 설계공모 응모에 관련된 권한을 위임합니다. 2024. . . 업체명 : 대표자 : (인) 경상남도거창교육지원청 교육장 귀하
재 직 증 명 서
성 명				주민등록번호 (법인등록번호)	-
소 속				직 위
소 재 지
재직기간
위와 같이 당사에 재직 중임을 증명합니다. 2024. . . 업체명 : 대표자 : (인)

※ 첨부서류 : 대리인 신분증 사본 1부

※ 위임장에 사용하는 도장은 대표자(or위임자) 인장과 같아야 함.

※ 대리접수로 인하여 발생하는 모든 문제는 대표자(위임자) 및 응모자 본인이 모든 책임을 짐

※ 개인의 경우 업체명, 법인등록번호 및 재직기간 등 재직증명서 생략 가능

[서식 4]  공동응모 협정서

공동응모협정서

제1조 (목적) 이 협정서는 “거창승강기고등학교 실습동 증축사업” 설계공모를 (         ), (         )가 공동으로 응모하여 업무를 수행함에 있어서 각 업체 및 개인이 준수하여야 할 사항을 정함에 있다.

제2조 공동응모 대표업체(이하 대표업체와 같다) or 건축사의 명칭, 사무소의 소재지 등은 다음과 같다.

1. 업  체  명 : “개인의 경우 생략 가능”

2. 소  재  지 :

3. 대표자성명 :

제3조 (공동응모의 구성원) 대표업체(자) or 건축사를 제외한 공동응모업체(자)의 구성원은 다음과 같다

1. 업체명 : “개인의 경우 생략 가능”  (소재지 :            대표자 :       )

2. 업체명 : “개인의 경우 생략 가능”  (소재지 :            대표자 :       )

제4조 (대표업체의 권한) 대표업체 or 건축사는 주관기관 및 제3자에 대하여 공동 응모업체(자)의 구성원을 대표하여 문서의 제출 및 수령, 권리의 획득 및 포기 등에 관한 의사 표시 권한을 가진다.

제5조 (공동응모 비율 등) 공동응모 출자비율 또는 분담내용은 당선 후 공동응모자 및 계약 담당부서의 협의에 따라 계약방식을 결정하고 그에 따른 지분비율, 분담내용 등을 결정토록 한다.

제6조 (효력기간) 본 협정서는 당사자 간의 서명과 동시 발효하며, 본 업체(자)는 공모의 이행으로 종결된다. 다만, 당선작으로 결정되는 경우에는 최종 설계완료 후 종결된다.

제7조 (의무) 공동응모업체(자)구성원은 제1조에서 규정한 목적을 달성하기 위하여 신의를 바탕으로 성실하게 필요한 모든 지식과 기술을 활용할 것을 약속한다.

제8조 (구성원 상호간의 책임) 구성원은 과업수행과 관련하여 제3자에게 끼친 손해 및 구성원이 다른 구성원에게 끼친 손해를 구성원 상호간 협의하여 배상한다.

제9조 (권리․의무의 양도제한) 구성원은 이 협정서에 의한 권리․의무를 제3자에게 양도 할 수 없다.

제10조 ① 구성원 중 대표업체가 중도에 탈퇴하거나 그 일원의 탈퇴로 응모자격요건에 미달하게 될 경우에는 응모작품을 제출할 수 없다.

② 구성원 중 일원이 중도 탈퇴하였을 때에는 즉시 주관기관에 서면으로 신고하며, 탈퇴업체(자)를 다른 업체(자)로 교체할 수 없다.

제11조 (협정서 작성 및 보관) 위와 같이 공동응모 협정서를 체결하고 그 증거로 구성원이 기명날인한 협정서를 각각 1부씩 보관한다.

2024.  .   .

○ 대표업체

업 체 명 : “개인의 경우 생략 가능”  (전화번호)

소 재 지 :

대 표 자 :                   (인)

○ 공동응모 업체 or 건축사 구성원

업 체 명 : “개인의 경우 생략 가능”  (전화번호)

소 재 지 :

대 표 자 :                   (인)

경상남도거창교육지원청 교육장 귀하

[서식 5]  대표건축사 선임계

대 표 건 축 사  선 임 계

본인은 {○○○ 건축사사무소의 대표(공동대표) 또는 건축사로서} ‘경상남도거창교육지원청’에서 시행하는 ‘거창승강기고등학교 실습동 증축사업’ 설계공모에 관한 모든 권한을 ○○○(○○○ 건축사사무소 대표 또는 대리인) 에게 위임합니다.

2024.  .    .

○○○ 건축사사무소

대표 건축사 ○○○

경상남도거창교육지원청 교육장 귀하

※ 하나의 설계사무소에 대표 건축사가 2인 이상 있거나 두 업체 이상의 설계사무소가 합동으로 작품을 제출 시 1인 또는 1개사를 대표자로 선임해야 함.

※ 개인의 경우 업체명 생략 가능

[서식 6]  질의서

- 거창승강기고등학교 실습동 증축사업 -

설계공모에 대한 질의서

○ 응 모 자  성 명 :                   (인)

○ 사무소(법인)명칭 :

○ 사무소(법인)주소 :

○ 전화번호 ( FAX ) :

○ E-mail :

지침서 쪽 수	질 의 내 용
	※ 구체적으로 기재 하되 내용이 많을 경우 별지 작성가능

경상남도거창교육지원청 교육장 귀하

[서식 7] 설계공모 응모작품 제출서

거창승강기고등학교 실습동 증축사업 설계공모

응 모 작 품  제 출 서

접수번호		※심사번호
업 체 명		소재지
대 표 자		전화번호 (FAX번호)
경상남도거창교육지원청이 시행하는 「거창승강기고등학교 실습동 증축사업」 설계공모에 공모작품을 아래와 같이 제출합니다. 붙임. 1. 2. 2024. 09. . 대표자 : (인) 경상남도거창교육지원청 교육장 귀하 (※란은 기재하지 마십시오)

----------------□------------- 절 취 선

거창승강기고등학교 실습동 증축사업 설계공모

응모작품 제출확인서

※접수번호		고유번호		※접수인
업 체 명		전화번호
소 재 지		FAX번호
대 표 자		대 표 자 주민등록 번 호

[서식 8] 참여 외부전문가 신고서

참여 외부전문가 신고서

연번	소 속	직 위	성 명	전화번호	참여내용 구체적 설명

위 사람은 경상남도거창교육지원청에서 시행하는 「거창승강기고등학교 실습동 증축사업」 설계공모에 외부전문가로서 참여하여 신고합니다.

2024.  09.    .

\

응모대표자 : 소속          직위          성명           (인)

경상남도거창교육지원청 교육장 귀하

[서식 9] 사용인감계 신고서

사 용 인 감 계

사용인감

는(은) 경상남도거창교육지원청에서 추진하는 거창승강기고등학교 실습동 증축사업 설계공모에 있어 이에 수반되는 모든 행위에 대하여 위의 인감을 사용하고자 하며, 동 인감을 사용함으로써 민․형사상의 문제가 발생할 경우          이(가) 책임을 부담할 것을 확인합니다.

붙임 : 인감(법인) 증명서

2024.   09.     .

주  소 :

상  호 :

대표자 :

경상남도거창교육지원청 교육장 귀하

[서식 10] 보안각서

보  안  각  서

본인은 경상남도거창교육지원청의 ‘거창승강기고등학교 실습동 증축사업’ 설계공모를 시행함에 있어 다음 사항을 준수할 것을 각서로 제출합니다.

1. 본인은 본 설계공모를 시행함에 있어 설계공모지침서 및 관련서류(도면포함)의 제반 보안사항을 철저히 이행할 것임은 물론 설계공모 수행전에 참여자 전원에 대하여 보안교육을 실시하고 보안각서를 징구하여 경상남도거창교육지원청에 제출할 것임.

2. 본인은 물론 참여자가 보안사항을 외부에 누설시켜 중대한 문제점을 야기 시켰을 경우에는 누설자가 보안관계 제법규에 따라 처벌 받음은 물론 등록업체 자격취소, 부정당업자의 입찰참가자격 제한 등 어떠한 제재조치를 취하여도 이의를 제기하지 않을 것임.

2024년   09월    일

❍ 참여자(외부 전문가 포함) 명단

소 속	직 위	성 명	서명

※ 보안각서는 해당 본인이 반드시 읽은 후 소속, 직위, 성명을 자필로 날인

※ 만약 보안상 문제가 발생 할 경우 허위 기재로 불이익 처분을 받을 수 있음

경상남도거창교육지원청 교육장 귀하

[서식 11] 청렴서약서

청 렴 서 약 서

□ 공모명 : 거창승강기고등학교 실습동 증축사업 설계공모

본 사무소(법인) or 건축사는 경상남도거창교육지원청이 추진하는『거창승강기고등학교 실습동 증축사업』 설계공모에 응모하여 설계지침서에 정한 제반 규정을 준수하고 공정한 심사에 임하도록 하겠습니다.

설계공모 과정, 입찰, 낙찰, 계약의 체결 및 이행, 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 제16조에 따른 감독, 같은 법률 제17조에 따른 검사와 관련된 직접 또는 간접적인 사례(謝禮), 증여, 금품·향응 등을 제공하지 않겠습니다.

특정인의 낙찰을 위한 담합 등 입찰의 자유경쟁을 방해하는 행위나 불공정한 행위를 하지 않겠습니다.

공정한 직무수행을 방해하는 알선․청탁을 통하여 입찰 또는 계약과 관련된 특정 정보의 제공을 요구하거나 받지 않도록 하겠으며 만약 이를 위반할 시에는 관계법령에 따라 책임질 것을 서약합니다.

∘ 참가업체 or 건축사

건축사무소명 :

대   표   자 :            (인)

2024.  09.    .

경상남도거창교육지원청 교육장 귀하

[서식 12] 심사위원 기피·회피 신청서

심사위원 기피․회피 신청서

□ 사 업 명 : 거창승강기고등학교 실습동 증축사업 설계공모

□ 기피․회피 위원

성 명	소 속	기피․회피 사유

2024년  09월   일

제 출 자    소    속 :

연 락 처 :

직    위 :

성    명 :                 (인)

경상남도거창교육지원청 교육장 귀하

[서식 13] 설계도면 표지

설계도면 표지

○ 설계도면 표지(A3 크기)

거창승강기고등학교 실습동 증축사업 -크기 32P 건 축 설 계 공 모 작 품 -크기 48P 설계도면 -크기 48P 202 . . .-크기 32P	표지글 가운데 정열

- 표지 글씨는 흑색, 채색불가, 좌철, 테두리 없음

- 글씨: 굴림체 작성

※ 모든 제출도서의 종이 재질은 백색만 사용 가능하며, 표지는 아트지(150g/㎡), 내용지는 백상지(100g/㎡)로 한다.