- 고성군 수산물 유통물류센터 건립 -

간 이 공 모  지 침 서

2022. 06.

	고 성 군

【 해양수산과 】

목  차

1. 사업개요	01

1.1 사업의 목적	01

1.2 사업개요	01

2. 건축 설계공모 개요	01

2.1 설계공모 방법	01

2.2 설계공모 일정	01

2.3 설계공모 응모자격	02

2.4 설계공모 신청서 접수	02

2.5 현장 설명회	03

2.6 질의 및 응답	03

3. 공모안 접수 및 제출	03

3.1 공모안 접수	03

3.2 제출방법 및 익명성	04

3.3 제출도서의 작성	04

4. 심사 및 입상작 선정	05

4.1 심사위원회 구성 및 운영	05

4.2 공모안 심사	05

4.3 심사 시 불이익 처분	06

4.4 심사결과 발표	07

4.5 입상작 및 보상	07

5. 세부 설계지침	08

5.1 사업 및 설계의 기본 방향	08

5.2 설계방향	10

5.3 분야별 설계지침	10

6. 기타사항	14

7. 각종서식	18

1. 사업 개요

1.1 사업의 목적

본 설계 공모는 경남 고성에서 생산된 가리비의 집하. 유통 가공시설등의 부재로 안정적인

어업소득 확보애로를 해소하기 위해 수산물 유통물류센터 건립하여 상시 생산수산물의 보

관.유통기능을 강화하고 상품특화 및 성장을 위한『고성 가리비 수산물 유통물류센터 건립』

을 목적으로 한다.

1.2 사업 개요

1. 사 업 명 : 『고성 수산물 유통물류센터』 건립

2. 위    치 : 고성읍 수남리 479-5번지 내 일부(남포국가어항 배후부지 내)

3. 대지면적 : 1,173㎡

4. 지역지구 : 제1종일반주거지역, 가축사육제한구역, 어항구역(육역)

5. 건물규모 : 지상 2층

6. 건물용도 : 창고시설, 1종 근린생활시설

7. 주요시설 : 주요시설(안) 참조

8. 예정공사비 : 1,700,000(천)원(부가세포함)

9. 설계용역비 : 85,230(천)원(부가세포함)

※ 설계용역으로 인한 각종 인ㆍ허가, 폐기물, 구조검토(내진포함), 기타 관련법령에 따

른 실시계획승인(인가)고시 자료 작성 등 발주처가 요구하는 각종 자료 제출 업무에

대한 일체의 비용을 포함한다. [단, 에너지절약계획서검토·BF 예비인증 수수료 미포함]

10. 설계용역기간 : 착수일로부터 120일간(공휴일 포함)  [우리 군 사정에 따라 용역기간

은 조정될 수 있다.]

2. 건축 설계공모 개요

2.1 설계공모 방법 – 간이 설계공모

2.2 설계공모 일정

단 계	추진일정(예정)	등록절차(내용)
공 고	2022. 6. 29.(수)	ㆍ나라장터 및 고성군청 홈페이지 공고
응모접수 (응모등록)	2022. 7. 6.(수) ~ 7. 8.(금) 16:00한	ㆍ방문접수(※우편불가) ㆍ장소: 고성군청 해양수산과 - 경남 고성군 고성읍 성내로 130, 고성군청 남별관 1층
현장설명회	2022. 7. 8.(금) 16:30 ~	ㆍ장소: 사업예정지(경남 고성군 고성읍 수남리 479-5) ㆍ참석대상: 대표자 또는 위임받은 자 (위임장, 재직증명서, 건축사면허사본 지참)
질의서 접수	2022. 7. 11.(월) ~ 7. 13.(수)	ㆍ질의서 양식에 의한 서면질의 ㆍ전자메일(jewel21@korea.kr) ㆍ기한 내 접수된 질의서에 한하여 회신
질의서 회신(답변)	2022. 7. 15.(금)	ㆍ서면회신 : E-mail 일괄 통보
공모안 접수	2022. 7. 28.(목) 09:00 ~ 18:00	ㆍ접수처: 고성군청 해양수산과 ㆍ접수대상: 응모등록을 필한 업체
작품심사	2022. 8. 2.(화)	ㆍ심사장소: 고성군청 중회의실 ㆍ설계공모 심사위원회 심사
심사결과 발표	2022. 8. 3.(수)	ㆍ군청 홈페이지 게시 및 개별 통보

※ 단, 상기 일정 및 장소 등은 우리군의 사정에 따라 추후 변경될 수 있음

2.3 설계 공모 응모자격

1. 건축설계는 공고일 현재 「건축사법」제7조에 의한 건축사 면허를 소지하고 같은 법 제     23조에 의거 국토교통부장관에게 건축사사무소의 개설신고를 필한 업체로서 관계법령에     결격사유가 없는 자

2. 건축사법 시행령 제21조의2에 따른 외국 건축사 자격을 취득한 자로서 건축사법에 의한 국내 건축사사무소 개설자와 공동업무 수행 협약을 한 자. (단, 국내 건축사사무소 개설자를 대표자로 선임하여야 하며, 모든 법적권리와 의무사항은 대표자에게 귀속된다.)

3. 공동응모 하고자 하는 경우에는 “1” 또는 “2” 항의 자격조건을 갖추어야 하며, 공동응모 건축사 중에서 1인을 응모대표자로 지정하여야 한다. (공동응모 시 2개사를 초과할 수 없으며 응모신청서 등록 후에는 공동응모를 변경할 수 없음(공동응모협정서 제출)]

4. 공고일 기준 등록취소, 휴업, 폐업, 업무정지 및 기타 이와 유사한 행정처분을 받은 자는 응모할 수 없으며, 당선자가 설계계약 및 수행에 필요한 법적 요건을 갖추지 못한 경우에는 설계권을 포함한 당선자로서의 권리를 상실한 것으로 본다.

5. 설계공모 당선자는 용역 계약 시와 계약 완료 시까지 기계, 전기, 소방, 통신분야를 포함하여 설계하여야 하며, 해당분야 설계자격이 없는 경우 다음의 분야별 설계적격자와 공동도급(분담이행방식) 계약을 체결하여야 함(이 경우 건축사사무소를 개설한 자는 공동수급업체 대표가 되어야 한다)

가. 전기분야는 전력기술관리법 제14조에 의한 전문설계업(전력전문설계 1종 이상) 또는 종합설계업을 등록한 업체 또는 기술사법 제6조 규정에 의하여 건축전기설비기술사 사무소를 개설 등록한 업체

나. 정보통신분야는 정보통신분야는 엔지니어링산업 진흥법 제21조 규정에 의한 엔지니어링사업자(정보통신) 신고를 필한 업체 또는 기술사법 제6조의 규정에 의한 기술사사무소[정보통신처리분야(정보통신)]를 등록한 업체

다. 소방분야는 소방시설공사업법 제4조 및 같은 법시행령 제2조의 규정에 따라 설계

업[전문소방시설설계업 또는 일반소방시설설계업(기계ㆍ전기)]등록을 필한 자

라. 기타 각 분야 별 법령에서 정한 기준이 있을 때에는 당해 법령에서 정하는 기준

에 따라 등록을 필하였거나 활동 주체로 신고를 필한 자가 설계하여야 한다.

6. 1개 업체가 2개 이상 중복 응모하는 것과 단독으로 응모 신청 후 공동으로 응모하는 것은 불가함

7. 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 제31조에 따른 부정당업자의 입찰참가자격 제한에 해당하지 않는 자

2.4 설계공모 신청서 접수(응모등록)

1. 등록장소 : 고성군 해양수산과(경남 고성군 고성읍 성내로 130, 고성군청 남별관 1층)

2. 등록방법 : 방문접수(연락처 : 055-670-2453) ※ 우편, 팩스접수 불가

3. 신청기간 : 2022. 7. 6.(수) ~ 7. 8.(금) 16:00 한

4. 제출서류(사본제출 시 원본대조필 사업자 별도 날인

※ 마감이후 서류보완 불가

가. 설계공모 응모신청서 1부[서식 1]

나. 대표자 선임계 1부(공동도급 또는 공동대표일 경우)[서식 2 ~ 서식 3]

다. 공동수급표준협정서(공동이행방식) 1부[서식 4]

라. 위임장 및 재직증명서 1부(대리인이 등록할 경우, 신분증 지참)[서식 5]

마. 응모대표자 (법인)인감증명서 및 도장(대표자 본인접수 시 서명 가능)

- 사용인감계 [서식 7]

바. 청렴서약서 1부 [서식 16]

사. 사전접촉 금지 서약서 [서식 18]

아. 응모자격을 입증할 수 있는 서류

- 건축사사무소 업무신고필증 및 건축사 면허증(자격증) 사본 1부

(법인인 경우 대표자 등록증 사본)

- 법인등기부등본(법인의 경우) 또는 사업자등록증(개인의 경우) 사본 1부

- 행정처분조회서 : 건축사협회 또는 등록관청에서 발급한 등록취소, 휴업, 폐업, 업    무정지 중이 아님을 증빙하는 서류 (공동응모 사무소도 관련 증빙서류 제출)

※ 공동응모자도 자격증 및 업무신고필증 등 해당 서류를 제출, 외국건축사는 자격증

및 자격취득자신고 확인증, 공동업무 수행계약서 사본

2.5 현장 설명회

- 2022. 7. 8.(금) 16:30 ~ 사업예정지(경남 고성군 고성읍 수남리 479-5번지 내)

2.6 질의 및 응답

1. 질의방법 : 질의서 양식에 의한 전자메일 서면질의(jewel21@korea.kr)

서면질의서 [서식 6]

- 접수기간 : 2022. 7. 11.(월) ~ 7. 13.(수)

- 질의서에 질의자(응모대표자)의 회사명, 성명, 전화번호, 이메일 주소기재

- 질의서는 기간 내 1회에 한해 대표자가 할 수 있으며, 기간 외에 질의한 사항은

응답하지 아니함

- 질의신청자가 접수 사실을 반드시 유선으로 확인하여야 한다.

2. 답변방법 : 2022. 7. 15.(금) 모든 참가자에게 전자우편으로 일괄 통보한다.

※ 답변내용에 대한 확인 책임은 응모등록자에게 있다.

3. 응답효력 : 질의답변 내용은 본 설계공모 지침서와 동등 이상 효력을 가지며, 설계공

모 지침서 등 기존에 제시한 내용과 상이한 경우 우선 적용한다.

3. 공모안 접수 및 제출

3.1 공모안 접수

1. 접수기간 : 7. 28.(목) 09:00 ~18:00

2. 장    소 : 고성군청 해양수산과(경남 고성군 고성읍 성내로 130, 고성군청 남별관 1층)

3. 방    법 : 직접방문

(※ 대리인의 경우 위임장 및 재직증명서 각 1부 제출한다.)

4. 제출서류

가. 설계공모 참여 신청서 [서식 8] (※ 응모 접수증 제시)

나. 위임장 및 재직증명서 1부(대리인이 등록할 경우 신분증 지참)[서식 5]

다. 참여 외부전문가 신고서 [서식 17] (해당자에 한함)

라. 사전접촉 금지 확인서 [서식 19]

마. 구비서류

- 설계 제안설명서 1부 [서식 9]

- 설계설명서 A3 용지 4매(7부)

- USB 제출 : 1set(모든 제출도서 내용 수록)

5. 제출시 유의사항

가. 설계공모참여 신청서와 구비서류를 기간 내 모두 제출하여야 접수 가능하다

나. 응모신청등록을 하지 않은 자는 작품 접수할 수 없다.(응모접수증 지참)

다. 응모작은 응모자별로 1개 작품으로 제한하고 추가나 수정할 수 없다.

3.2 제출방법 및 익명성

제출도서에 대한 익명성의 원칙은 심사위원회 최종 결정시까지 설계공모

전체기간 동안 적용되며, 그 방법은 다음과 같다.

1. 설계 설명서(서식 9, A4)는 업체명, 응모자명을 기재한 후 규격봉투에 넣어 봉인한 후      제출도서, USB를 구분하여 각각 1개의 묶음으로 백색 종이로 포장하여 제출하여야 한다.

2. 제출도서의 표지는 우리 군에서 제시하는 서식을 사용한다.

3. 업체명, 응모자명은 심사 종료 시까지 밀봉하여 공개하지 않는다.

4. 제출도서 제본은 스프링, 클립 등은 사용 불가하며, 좌측을 무선 제본한다.

3.3 제출도서의 작성

1. 공통사항

가. 모든 제출도서의 종이는 백색으로 한다.

나. 모든 제출도서의 표기는 무채색으로 표현하여야 한다.(검정색 음영비율에 따른 명도조절은 가능)

다. 축적과 방위는 각 도면 및 도판의 좌측상단에 정확히 표현한다.

라. 주요 실의 명칭 및 면적 등은 가능한 해당 실에 직접 기재하여야 한다.

마. 모든 도서의 표기는 한글과 아라비아숫자로 하고 미터법을 사용한다. 다만, 영문이나 한문표기가 필요한 경우 에는 한글과 병기한다.

바. 제출된 도서는 수정, 변경, 보완할 수 없다.

사. 계획안의 설명을 위한 스터디모델 수준의 모형사진이나 렌더링 처리하지 않은 3차      원 이미지(컬러사용 허용), 이외의 모든 조감도 및 투시도는 사용할 수 없다.

2. 설계설명서

가. 규 격 : A3(291㎜×420㎜)크기의 장변을 가로로 좌철 제본하여 총 10부 제출한다.

나. 매 수 : A3 용지 4매 (표지, 간지는 매수에서 제외).

※ 상기 제출도서 내용 외에 응모자의 판단에 따라 본 설계공모에 꼭 필요하다고 판단되는 사항은 제시한 분량 이내에서 추가 할 수 있다.

다. 표지를 제외한 내용물의 제목(크기 16포인트), 부제목(크기 14포인트), 일반글자(크기

12포인트)는 한글 신명조체로 한다.

라. 줄 간격 160%, 여백 위쪽 20㎜, 아래쪽 10㎜, 좌, 우측 20㎜ 머리말, 꼬리말 각 10

㎜를 기준으로 작성한다.

마. 표지(表紙)는 백색 아트지(200g/㎡)를 사용하고 채색하지 않으며, 내지(內紙)는 백상

지(100g/㎡)를 사용한다.

3. USB (1set) : 설계도면(PDF파일, 설계설명서 포함)등 모든 내용을 저장하여 제출한다.

규 격	축 척	수량	쪽수	목 차
A3 (420×297)	축척은 자유로이 작성	10부	4매 (표지 및 목차제외)	1. 표지【서식10】
				2. 건축계획 ① 설계개요 [서식11] ② 배치도 ③ 대지현황분석 및 배치분석, 동선계획, 주차계획, 조닝계획등 핵심개념 표기 ④ 층별 평면도 ⑤ 입면계획(2면 이상) ⑥ 단면계획(종, 횡)
				3. 뒷표지

4. 심사 및 입상작 선정

4.1 심사위원회 구성 및 운영

1. 심사위원 구성

가. 구   성 : 심사위원회는 발주기관 등이 임명 또는 위촉한 5인의 심사위원과 1인      예비 심사위원으로 구성한다.

나. 명단공개 : 설계공모 시행 공고 시

다. 기피신청 : [건축설계공모 운영지침]에 따른 설계 공모참가자는 심사위원회에게 심      사의 공정을 기대하기 어려운 사정이 있는 경우 그 근거자료를 첨부하여 기피신청      을 할 수 있다.

*건축설계 공모 운영 지침 제11조 참조 -(심사위원회의 구성·운영등) 발주기관 또는       전문기관은 공모안을 심사하기 위하여 심사위원회를 설치·운영하여야 한다.

2. 심사위원장 선정

가. 심사위원회의 위원장은 심사위원 중에서 호선으로 선출한다.

나. 위원장은 회의를 진행하며 심사위원회의 동의를 얻어 설계 공모안의 심사에 필요한

세부적인 사항을 결정할 수 있다.

3. 심사위원회 운영

가. 심사위원은 위원장을 포함하여 총 5인 이내로 구성하며, 참석 심사위원이 과반수       미만인 경우에는 심사위원회를 다시 개최한다.

나. 설계 공모 작품에 대한 심사과정에서 실격된 작품의 경우 그 사유, 기타 필요한 사      항 등을 문서로 작성하여야 하며, 심사에 참여한 심사위원 전원의 서명을 받아야       한다.

다. 작품선정을 위한 심사위원회의 진행은 비공개로 하되 심사내용을 녹화 또는 녹음한다.

라. 심사위원은 응모한 평가대상작품에 대하여 작품심사기준의 평가항목을 고려하여 평      가사유서를 작성 및 제출하여야 한다.

마. 예비심사위원은 본 심사위원 부재 시 부대의 심사위원이 된다.

4.2 공모안 심사

1. 심 사 일 : 2022. 8. 2.(화)

※ 우리 군 사정에 따라 일정은 변경될 수 있다.

2. 심사방법

가. 투표제를 원칙으로 한다.

나. 채점제를 할 경우는 아래의 방법을 따른다.

1) 「건축설계공모 운영지침」(국토교통부고시 제2021-872호)에 의거 아래 분야별 배점기준에 따라 채점제로 하며 심사위원회에서 정한 방법에 따라 공정하게 심사한다.

2) 심사는 각 심사위원별로 심사배점표에 따라 평가(감점 포함)하여 고득점 순으로      당선작, 입상작을 결정한다.

3) 가장 높은 점수를 받은 자가 2인 이상일 때에는 위원들의 재심사로 당선작을 결     정한다.

3. 심사기준

가. 아래의 분야(항목)별 배점기준을 참고하여 채점방법 및 절차는 심사위원회에서 따로      정할 수 있다.

1) 평가는 최고점수와 최저점수를 준 심사위원을 제외하고 나머지 심사위원의 평가

점수를 합산하여 산술평균한 점수로 한다. 이 경우 최고·최저점수가 2개 이상인

경우 하나의 점수만 제외한다.

2) 평균점수 산정결과 소수점 이하의 숫자가 있는 경우에는 소수점 셋째자리에서 반

올림한다.

3) 감점은 심사위원의 평가점수를 합산하여 산술평균한 점수에 감점한다.

나. 분야(항목)별 배점기준

평가 분야	배점범위 (100점)	평 가 항 목
배치계획	20	￭ 건축물의 배치 및 토지 활용도 ￭ 사업종료 후 부지 전체에 대한 계획 및 이용자 편의 적절성 ￭ 시설 및 공간 이용의 편의성 ￭ 보행자 및 차량 동선 계획의 적절성
공간계획	40	￭ 내․외부 공간계획의 적절성 ￭ 공간이용 및 모듈계획을 통한 효율성 ￭ 동선 및 기능 배분의 타당성 ￭ 공모 대상 부지 각각 시설물의 연계와 외부공간 조성계획의 적절성
공사비 적정성 및 기술 계획	20	￭ 효율적인 공간배치 계획과 비용 절감 등 경제성 ￭ 건물 구조 및 공법 등의 우수성 ￭ 환경친화적 설계기법의 우수성
주변 환경 및 경관과의 조화	20	￭ 입면 디자인계획의 우수성, 상징성 (주변 건축물과 각각의 건축물 디자인 조화 포함) ￭ 색상 및 재료 계획의 적절성

4.3 심사 시 불이익 처분

1. 불이익처분사항(실격 및 감점)은 심사위원회의 의결로 결정한다.

2. 실격기준

가. 건축법 등 관련 법령 및 규정을 중대하게 위배한 경우

나. 건축규모, 총 예정공사비 등 설계지침서에서 요구한 사항을 과도하게 초과하거나 미

달한 경우

다. 제출도서의 규격을 현저히 위반한 경우

라. 제출도서에 해당업체를 특정할 수 있는 문구나 이미지 등이 포함된 경우

바. 작품 심사전 심사위원과 개별적으로 사전접촉, 사전설명 및 부정ㆍ비리 행위가 확인

된 경우

3. 감점기준

구 분	감 점 항 목	감점	감점한도
지침 위반	․ 건축규모 기준(±5%) 미 준수	1점/1%당	2.0점
	․ 총 예정공사비 기준(±5%) 미 준수	1점/1%당
도서작성 기준위반	․ 제출도서 부족	0.2점/부당	2.0점
	․ 설계설명서 지침 외 색채사용	0.2점/쪽
	․ 기타 설계지침서의 도서작성 기준 위반	0.1점/건
	․ 지침이외 성과물 제출	0.3점/건
	․ 설계설명서 기준 쪽수 위반	0.1점/쪽

4.4 심사결과 발표

1. 당선작은 2022. 8. 3.(수) 고성군 홈페이지에 공개 및 개별 통보한다.

2. 심사위원별 평가점수, 평가사유서, 심사의결서 등 공개한다.

※ 응모자는 심사결과에 대하여는 이의를 제기할 수 없다.

4.5 입상작 및 보상

1. 입상작 작품수 및 보상

가. 당선작 (1점) : 설계 용역 낙찰자로 결정

나. 당선작 외의 기타 입상작은 최대 4인 이내로 심사위원회에서 정하고 보상비용은        다음과 같다.

순위	기타 입상자 4인 경우	기타 입상자 3인 경우	기타 입상자 2인 경우	기타 입상자 1인 경우	비 고
2위	4/10	4/10	4/10	1/3	설계비의 10%
3위	3/10	3/10	3/10
4위	2/10	2/10
5위	1/10

2. 심사결과 공모목적에 적합하지 않거나 작품수준이 현저히 떨어진다고 의결될 경우 당     선작 및 기타입상작을 선정하지 아니할 수 있으며, 입상작 채점결과 동점일 경우 동점작에     대하여 심사위원회 재심사를 거쳐 결정한다.

3. 공모안 중 심사위원회의 심사결과 종합점수가 70점 미만인 경우와 공모안 수준이 현저     히 떨어진다고 판단될 경우 입상작을 선정하지 않을 수 있다.

4. 입상작으로 선정된 자가 특별한 사유 없이 통지일로부터 30일 이내에 보상금을 신청하     지 않을 시 보상금에 대한 권리를 포기한 것으로 간주한다.

5. 응모자는 심사결과에 대하여 어떠한 이의도 제기할 수 없으며, 본 설계지침서에 규정된     보상 이외의 보상을 요구할 수 없다.

6. 응모자는 당선작 선정 이후라도 금품·향응 등의 제공·수수, 담합, 알선·청탁 등 불공정행     위가 발생하였음을 인지된 경우에는 선정된 당선작 및 입상작을 취소할 수 있다.

※ 공모이후 발주기관의 방침변경으로 규모, 용도, 예정공사비 등 사업계획이 변경될 수

있으며, 불가피하게 본 설계목적이나 설계자 창의에 의한 설계의도를 충족시키기 위

해 건물규모, 예정공사비가 증가하는 경우 또는 제반 심사과정에서 지적된 사항에 대

한 보완에 따른 용역비 등으로 설계용역비 증액을 청구할 수 없다.

5. 세부 설계지침

5.1 사업 및 설계의 기본 방향

1. 설계목표

가. 본 사업은 가리비 양식어업인의 요구에 적극적으로 대응하여 미 FDA가 인정한 청      정 지정해역인 자란만 해역에서 생산되는 수산물을 지역 특화산업으로 육성하여       침체된 국내 양식 산업을 활성화하고 지역 경제 부가가치 창출 및 지역 브랜드화      품종으로 육성할 수산물 유통물류센터의 건립사업을 목적으로 한다.

2. 기본 방향

가. 고성군 수산물 유통물류센터 건립으로 물류 기능 확대 및 강화를 목적으로 한다.

나. 주변 수산창고 및 수협과 조화로운 동선 계획으로 물류 유통의 효율성을 높인다.

3. 건축개요

구 분	내 용	비 고
사 업 명	고성군 수산물 유통물류센터 건립 설계용역
대지위치	경남 고성읍 수남리 479-5번지 내 일부 (남포국가어항 배후부지 내)
지역/지구	제 1종일반주거지역,가축사육제한구역, 어항구역 (육역)
도로현황	소로 1류(폭 10M~12M)(저촉)
대지면적	1,173㎡
용 도	창고시설, 1종근린생활시설
규 모	지상2층
높 이	9M
구 조	철근콘크리트구조/철골구조
건축면적	495㎡	기존건축물 571.84㎡미포함
연 면 적	990㎡	기존건축물 1279.18㎡미포함
건 폐 율	8.1% (1066.84㎡/13,234㎡=8.1%)	법정	60% 이하
용 적 률	17.1% (2269.18㎡/13,234㎡=17.2%)	법정	200% 이하
조 경	661.7㎡ (13,234㎡*5%=661.7㎡)	법정	대지면적의 5%
주차대수	16대(기존 건물의 주차12대 그대로 적용)	법정	200㎡당 1대

<부지주변현황>

*수산물 유통물류센터 부지 주변현황

위 치 도

현장사진 (A방향에서)

A

4. 시설규모

가. 연 면 적 : 990㎡(연면적±5％범위 내 조정가능)

나. 층    수 : 2층 이하

다. 용    도 : 창고시설, 업무시설

라. 주 차 장 : 법정주차대수 (4대 이상 권장)

5. 주요시설(안)

아래에 제시하는 시설별 면적 기준은 고성 가리비 수산물 유통물류 센터 건립 사업 공모시 제시한 면적의 예시로 전체 공사비 내에서 다양하고 창의적인 시설의 추가ㆍ변경 제안이 가능하며, 미래의 다양한 수요예측을 통하여 실의 종류 및 면적을 계획하여야 한다.

< 시설별 면적 예정 >

구 분	세 부 실 명	필요면적(㎡)	비고
지상1층	냉동.냉장실 (2칸), 급냉실,제빙실,작업실	495㎡	공용면적 30% 및 기계,전기실 포함
지상2층	사무실,휴게실,포장실	495㎡
연면적		990㎡

- 건폐율, 높이 제한 등 법정허용범위 내에서 층수 및 층별 면적을 합리적으로

변경할 수 있다.(단, 추정공사비 사업예산 범위 이내일 것)

- 각 실면적 범위 내에서 ±10% 증감 가능하다.

- 설계자의 아이디어에 따라 추가 프로그램 및 층별 용도를 변경 제시할 수 있다.

- 설계(자문)과정에서 규모, 세부시설(용도) 등은 변경될 수 있다.

- 실별 면적은 참고사항이며 공용면적은 30% 이상으로 권장한다.

5.2 설계방향

1. 설계시 고려사항

가. 부지여건과 주변 경관, 환경 등을 면밀히 검토하여 주위와 잘 조화를 이루면서 고성      의 이미지를 부각시킬 수 있는 창의적인 외관과 경제적인구조, 합리적인 기능을 충      분히 반영한 계획한다.

나. 인접 주거지역의 프라이버시를 침해하지 않게 계획하고, 시공 시 민원발생을 최소      화할 수 있도록 배치한다.

다. 해안로와 공룡로에서의 통과동선을 고려한다.

라. 건축물의 완성뿐만 아니라 유지관리에 대한 비용이 최소화되는 방법등을 고려한       경제적인 설계를 한다.

마. 대지에 있는 유류탱크로부터 이격거리를 고려하여 설계를 진행한다.

5.3 분야별 설계지침

1. 배치계획

가. 대지 조건(대지 규모, 형태, 경사도 등) 및 주변 환경(인접도로, 건물, 방향 등)을 고      려하여 건물의 배치, 외부공간 및 동선체계를 합리적으로 한다.

나. 지반상황, 도로의 연결 관계, 우․오수관의 위치, 전기인입 등 여건을 충분히 검토하      여 이용자의 편리성과 안전성 등을 설계에 반영한다.

다. 건물의 배치는 주변 경관을 고려하여 계획하고 에너지 효율을 고려하여 배치한다.

라. 대지 내에 있는 유류탱크로부터 최소 3미터를 이격해야하며 상세 상황은 소방시설     과와 협의 후 결정한다.

2. 평면계획

가. 각 실은 기능의 독립성과 상호 연계성이 확보되도록 계획한다.

나. 유사한 공간은 최대한 같은 존(Zone)으로 계획하고 동선계획을 세밀히 검토하여

혼잡성을 최소화하도록 한다.

다. 위험이 예상되는 시설 및 공간에는 충분한 안전설비를 갖추도록 하며, 장애물 없는

계획안을 계획한다.

라. 실의 형태, 위치는 실의 사용 용도에 적합해야 하며, 배치는 에너지 절약, 채광, 통

풍, 환기 등을 고려하여 적합하게 계획한다.

마. 접근로 계획 시에는 단 차이가 있을 경우, 장애인과 노약자를 위한 경사로를 설치하여야 한다.

바. 이용자 수요를 고려한 적정한 남녀화장실 규모 계획, 세면대와 소·대변기의 적정       이격거리 확보 등 이용자의 편의를 고려하여 위생시설을 계획한다.

3. 입면계획

가. 공공시설로서 주변 환경과 어울리는 친환경적 공공건축물이 되도록 계획한다.

나. 건축물의 형태, 재료, 색채 등 디자인 요소들이 통일성 있고 조화롭게 되도록 계획      한다.

다. 외부마감재는 에너지 효율 및 운영관리 비용 절감을 위해 유지관리가 용이한 재료

를 사용하여 외관 디자인을 계획하며 커튼월은 가급적 지양하되 부득이한 경우에

는 외부면적의 1/5미만으로 계획한다.

4. 단면계획

가. 기능별 Zoning을 통해 서로 독립되면서 운영, 관리 등에 있어 유기적 연계가 가능      하도록 수직 동선을 계획한다.

나. 실의 용도, 면적, 특성에 따라 적정한 층고로 계획하여 효율적인 공간계획이 되도

록 한다.

다. 건물 내부는 수산물 유통물류창고를 고려해 단 차이가 없도록 계획하여 계단 등       단차 해결을 위한 구조물로 인한 동선 이동의 불편함이 없도록 한다.

라. 냉․난방, 공기순환기 배관, 급․배수관, 전기트레이, 소방시설, 통신선 등의 원활한 설

치를 위한 천정공간 확보가 가능하도록 층고 및 천정 마감을 고려하여 계획한다.

5. 구조계획

가. 대지의 지반이 매립지로서 지내력을 충분히 검토 후 기초를 설계한다.

나. 구조형식은 단순 명확하며 합리적인 방식으로 계획한다.

다. 비정형 구조물의 경우 응력 집중현상 등을 피할 수 있는 구조방식으로 계획한다.

라. 지진, 폭우, 폭풍, 폭설 등 천재지변을 고려하여 안전한 구체와 구조 방식으로 계획

한다.

마. 건축물의 안전을 고려하여, 지진 재해대책법 및 건축법에 따른 내진설계를 적용한다.

사. 건축법 제48조, 같은 법 시행령 제32조, 제91조의 3, 같은 법 시행 규칙 제36조의

2에 따른 구조 안전 및 내진설계, 건축물의 구조기준 등에 관한 규칙 및 건축물의

구조 안전확인 및 협력 등에 관한 업무 지침, 건축구조 기준에 적합하게 설계한다.

아. 구조의 안전성능 및 사용성능은 국토교통부 고시 건축구조설계기준(대한건축학회)      에서 정한 설계기준에 충족되도록 한다.

6. 재료 및 마감계획

가. 해안에 접해있는 점을 고려한 해수염분에 대한 내구성 및 유지관리측면을 고려한       재료를 선택한다.

나. 시공성이 용이하고 미관 및 기능적인 면에 부합되는 재료로 계획한다.

다. 색상은 주위 환경과의 조화를 고려하되, 상징성이 나타날 수 있도록 계획한다.

라. 창호는 에너지 절감, 방음, 방범 및 기밀성을 충분히 확보하도록 계획한다.

7. 주차계획

가. 주차계획은 4대 이상 확보하고 주변 교통영향을 고려하여 진·출입이 가능하도록

계획한다.

나. 주차장은 차량과 보행자의 동선이 분리되도록 계획한다.

다. 보도, 차도 및 주차장계획은 이용 및 안전이 우선되도록 계획한다.

8. 기계설비계획

가. 작업실의 항온시설설비 및 냉동.냉장시설의 형태에 따른 최신 시스템을 고려하여 계획한다.

나. 건축, 토목, 조경, 전기, 통신, 소방 등 기계설비와 관련되는 공사는 관계 법령 및

제반 규정을 면밀히 검토하여 공사를 시공, 감독하는데 차질이 없도록 구체적이고 합리적으로 설계한다.

다. 모든 기자재는 K․S제품을 사용하여야 하며, K․S제품이 없을 경우에는 관계 법령에 의한 표준품 이상으로 하고, 에너지절약형, 절수형 등을 우선 적용한다.

라. 건축물 에너지 절약 설계기준에 의한 에너지 절약계획을 수립하여야하고, 경제성과      효율성에 대해 검토한다.

마. 급수, 급탕, 냉난방, 환기, 배수 설비에 대하여는 용량계산서를 산출하고, 설치 기준

에 부합하도록 계획하고. 특히, 급탕 용량은 충분히 확보할 수 있도록 설계한다.

바. 물탱크실은 유수의 유입이 없도록 기계실, 전기실 등과 높이 차이를 두어 계획한다.

사. 기계실 면적은 향후 증설 설비 등에 대비하여 충분히 확보하여 설계한다.

아. 주요 설비에 대한 LCC, 유지보수 등을 고려하여 경제성 검토 후 설계에 반영한다.

※ 상수도 인입부담금 등의 수수료를 설계에 반영한다.

9. 전기설계

가. 설계 일반조건

1) 전기사업법 및 동시행령, 소방법 및 동시행령 설치 기준에 관한 규칙 등 관계 법     령 등에 위배되지 않도록한다.

2) 자재규격 : 공사용 자재는 한국공업규격(KS), (전), (검) 및 (품) 표시규격 순으로      사용함을 원칙으로 한다.

3) 전기 및 전기 소방설비 수량산출 및 부하 용량 계산 : 계산에 필요한 기준 (설계     방식 및 적용공식 등)은 가능한 국내기준을 활용함을 원칙으로 한다. 단, 외국      규정의 적용이 불가피할 시는 예외로 한다.

나. 수변전설비

1) 부하의 설비용량 산출을 정확히 하여야 하며 적정 수용률, 부등률을 적용한다.

2) 수배전실의 규모 및 배치의 적정을 기하여야 한다.

3) 한전전원 인입점(수급지점) 타당성 여부를 검토하고 예비전원 설비를 확보한다.

다. 동력설비

1) 전동기의 용량에 알맞은 개폐기 및 전선 굵기로 선정하여야 한다.

2) 사용전압 및 기동 방법을 타당성 있게 선정하여야 한다.

3) 역률 개선용 콘덴서를 부착토록 설계한다.

라. 기타

1) 전기실의 위치는 현장을 검토 후 계획한다.

2) 전력공급의 안전성, 확장성 등을 고려하여 계획한다.

3) 최적의 용량 및 규격을 적용하고 유지보수와 관리의 효율성을 고려하여 계획한다.

4) 전기설비공사에 적용되는 관련 법규 및 제반 규정을 준수한다.

10. 정보․통신설계

가. 통합배선설비

1) 미래 수요를 감안한 충분한 회선과 용량을 확보한다.

2) 통신실의 설치조건 및 위치를 검토한다.

3) 통합배선 구성방식 및 전화 / LAN 수구 적정수량을 검토한다.

4) MDF / IDF 위치 규모 및 접지를 검토한다.

나. 약전설비

1) 방송설비, A/V설비, MATV설비, CATV설비를 검토한다.

2) OA기기, 집무형태의 변화 등 모든 상황에 대응이 가능한 구성으로 한다.

다. 통합접지설비

1) 피뢰침 및 접지 규모를 검토한다.

2) 규정 및 기준에 통신 접지 공사가 되도록 설계한다.

3) 기타 특수설비(CCTV 등)에 따른 적정설비설계가 되도록 한다.

라. 통신 설비공사에 적용되는 관련 법규 및 제반 규정을 준수한다.

11. 소방설계

가. 설계 일반조건

1) 시설의 용도 및 규모에 맞는 설계한다.

2) 소방설비 설계 및 시공에는 초기화재 감지, 초기화재진압, 화재피해의 최소화 등     화재로부터의 인명 및 시설물 보호를 최우선으로한다.

3) 모든 기자재는 K․S제품을 사용하여야 하며, K․S제품이 없을 경우에는 관계 법령     에 의한 표준품 이상으로 한다.

나. 소방설비는 소방법규 및 소방시설의 설치 규정 및 위험물 안전관리법 등의 설치       기준에 부합하도록 설계한다.

(수신기, 발신기, 중계기, 감지기, 유도등, 전기화재경보기 등)

다. 각종 소화설비에 따른 감시 및 유지관리의 편의를 도모한다.

라. 소방설비공사에 적용되는 관련 법규 및 제반 규정을 준수한다.

마. 유도등의 전원

1) 유도등의 전원은 축전기 또는 교류저압의 옥내 간선으로 하고 전원까지의 배선은 단독 전용 회선으로 한다.

2) 비상 전원은 축전기로 하고 그 용량은 당해 유도등을 유효하게 20분이상 점등시킬 수 있는 것으로 한다.

12. 조명계획

가. 조도기준 설정 및 조도계산서를 작성한다.

나. 에너지 절약형 등기구 선정 및 배치(최대한 자연광을 이용하여 설계)

다. LED 조명기기는 공공기관 에너지 이용 합리화 추진에 관한 규정에

따라 계획한다.

라. 주위 경관을 고려한 건축물 및 옥외공간 경관조명을 계획한다.

13. 조경계획

가. 조경계획은 대지 주변 현황분석 및 건축물의 특성 등 고려하여 계획한다.

나. 차량 및 보행자 동선, 건물 내부 이용공간 등을 고려하여 적절하게 조경시설을 배      치한다.

다. 조경수는 지역 식생에 적합한 수종을 선정한다.

라. 옥상정원이나 실내조경을 하는 경우 수목의 생육에 필요한 조건을 별도의 계획에

따라 설계에 반영하고, 건축물의 하중에 의한 안전성, 방수성, 배수관계 계통, 일조량, 유지관리 등을 종합적으로 고려한다.

마. 조경시설물은 옥외에 설치되는 점을 감안하여 공해, 습기, 광선 등에 견디고 구조

안정성, 내구성, 이용자의 안전성, 미관 등이 종합적으로 고려되어야 하며, 유지관리 및 보수에 용이하여야 한다.

14. 주요장비 및 자재 사용계획

가. 주요 장비는 경제적이고 효율과 기능이 우수한 것으로 설계하여야 하며, 조달청 우

수제품, 신기술, 고효율, 친환경인증제품을 반영한다.

나. 국내 자재 중 KS제품 사용이 원칙이며, KS제품이 없을 경우 국내 최상품 자재 중에서 발주자와 협의하여 선정한다.

다. 부득이 수입 자재 등을 사용 시에는 사전에 발주자와 협의하여 결정 한다.

라. 관급자재 및 주요자재는 현지 생산 공급처를 확인 후 설계하고 내역에 반영한다.

마. 관급자재는 철근, 레미콘, 시멘트, 아스콘 외에 중소기업자간 경쟁제 품 및 공사용

자재 직접구매 대상 품목지정내역(중소기업청 고시)으로 지정된 중소기업제품을

확인하여 설계내역에 반영한다.

6. 기타사항

6.1 당선작 설계자의 의무

1. 당선작의 설계자는 심사위원회와 발주기관의 요구사항은 설계변경 등이 필요한 경우 중간 및 실시설계에 이를 반영하여야 한다.

2. 당선작의 설계자는 해당 공사에 대하여 발주기관과 기본 및 실시설계용역을 체결할 의무를 갖는다. 다만, 발주기관의 사정으로 해당 공사의 용역을 이행할 수 없는 경우에는 그러하지 아니하다.

3. 당선자가 전기․통신․소방설계에 대한 자격이 없는 경우 전력기술관리법에 의한 전문 설계업 1종 이상 등록을 필한 자, 소방시설공사업법에 의한 일반소방시설 설계업(기계, 전기) 또는 전문소방시설 설계업을 등록한 자, 엔지니어링산업진흥법에 의한 엔지니어링사업자로 등록한 자 또는 기술사법에 의하여 기술사무소를 개설한 자와 공동도급(분담이행방식) 방식의 공동수급체를 구성 후 발주자와 계약하여야 한다.

4. 기타 계약에 관한 사항은「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」에 의하되 특별한 사유가 없는 한 당선 통보일로부터 10일 이내에 계약관련 사항을 이행하여야 한다.

5. 기본 및 실시설계도서 작성은 계약 후 용역기간(발주처 사정에 의해 조정 가능) 내에 모두 완료하여야 한다.(설계도서 및 내역서를 포함하여 공사발주 관련도면 일체). 단, 심의 등 각종 행정절차 이행에 상당 기간 소요되는 경우는 과업 일수에서 제외하거나 과업을 중지할 수 있다.

6. 당선작의 설계자는 이 지침서와 “과업지시서” 내용을 준수하여야 한다.

6.2 저작권 및 작품전시

1. 당선작에 대한 저작권과 사용권은 발주기관에 귀속된다.

2. 당선작의 저작권과 사용권에 관련한 제반 사항은 본 지침에 명시하지 않은 기타사항은 저작권법이 정하는 바에 따른다.

3. 응모작은 타인의 저작권을 침해해서는 안된다. 타인의 저작권 침해에 따른 모든 책임은 응모자에게 있으며 입상 등 취소될 수 있다.

4. 입상작을 포함한 응모작품 전체에 대하여 필요시 우리 군에서 정한 장소에서 일정 기간 전시하거나 출판을 할 수 있으며, 출판한 경우 출판물에 대한 판권은 우리 군이 보유한다.

6.3 작품반환

1. 응모작품의 반환은 심사결과 발표일(또는 작품전시 종료 후)로부터 7일 이내에 반출하여야 하며, 이에 따른 비용은 응모자가 부담한다.

2. 반출기한 내 반환하지 않은 작품은 발주기관이 임의 처리하며, 이러한 조치사항에 대하여 응모자는 어떠한 이의도 제기할 수 없다.

6.4 유의사항

1. 공모규정의 준수

가. 제출기한 내 접수되지 않은 서류는 인정할 수 없으며, 제출된 서류는 일체 반환하

지 않는다.

나. 응모자는 반드시 현장 조건을 조사한 후 계획하여야 한다.

다. 응모자는 모든 관계법규(입법예고 포함) 및 제반 규정사항에 적법하게 계획하여야 한다.

라. 설계공모 지침 내용 중 불명확한 사항은 질의 및 회신한 바에 따르고 설계자의 창의력을 발휘하여 합리적으로 발전시킨다.

마. 응모작품의 운송에 대한 책임은 응모자에게 있으며, 접수된 작품에 대한 책임은 심

사 종료 시까지 주최 측에 있다.

바. 당선작은 미발표된 작품이어야 하며, 추후 발표사례가 확인되면 당선 무효로 하며

그 책임은 당선자에게 있다.

사. 응모자는 작품을 제출함으로써 본 설계공모 규정의 제반 조건을 수락하는 것으로 간주한다.

아. 본 설계공모와 관련 응모자에게 제공한 각종 자료는 우리 군의 동의없이는 설계공

모 이외의 어떤 목적으로도 사용할 수 없다.

2. 이의제기

가. 본 공고내용이나 공모지침 등 공모와 관련하여 이의 또는 견해 차이가 있을 때

는 발주기관의 해석에 따른다

나. 응모업체는 심사위원회의 심사결정 등 심사과정에서 어떠한 이의도 제기할 수

없다.

3. 실격규정

가. 응모업체가 등록취소, 휴업, 폐업, 업무정지 등의 사실을 숨기고 응모한 사실이 발

견되었을 때

나. 공동응모의 경우 구성원 중 대표업체가 중도에 탈퇴할 때

다. 익명성 유지의 원칙 등 공정한 심사를 하는데 영향을 미칠 의도로 불공정 행위를

할 때

라. 접수된 작품을 보완․변경 등 수정할 경우

마. 심사과정에 심사에 영향이 있다고 판단되는 이의제기를 할 때

바. 응모 설계도서에 응모자를 특정하게 기록하거나 암호를 기재하여 심사에 영향을

준다고 판단되거나, 그 사실이 발견되었을 때

사. 제출된 서류 등에 중대한 미비 사항이 발견되었을 경우

아. 응모작품 제작 및 제출요령을 위반하였을 때

4. 무효규정

가. 응모작품 제작 및 제출요령에 위배되어 입상되었거나 제출서류 상 허위사실이 발견되었을 때는 입상 자체를 무효화 한다.

나. 응모자가 당선작 선정 이후라도 금품·향응 등의 제공·수수, 담합, 알선·청탁 등 불공

정행위가 발생하였음을 인지된 경우에는 선정된 당선작 및 입상작을 취소할 수 있다.

다. 응모업체 임직원 이외의 외부전문가가 계획에 참여한 경우 응모작품 제출시 해당 전문가를 신고해야 하며, 미신고된 외부전문가가 심사위원에 선정되어 심사에 참여한 것이 확인된 경우 당선작 및 입상작을 취소할 수 있다.

5. 승계규정

다음 경우 당선작 선정을 취소할 수 있고 당선작 업체에게 부여하는 용역권은 입상작 순위에 따라 승계할 수 있다. (이 경우 용역권 승계자의 보상금은 발주기관에 반납하여야 하며, 당선자의 의무사항은 승계자에 자동 승계된다.)

가. 당선자가 설계 용역권을 포기할 경우

나. 당선작 결정 이후 위 유의사항의 실격․무효에 해당되는 사실이 발견된 경우

다. 당선작 선정업체가 등록취소․휴업․폐업․업무정지 등 여건 변화로 설계에 필요한 법

적 요건이 미비하게 될 경우

라. 당선자가 제출한 서류 등에 허위사실이나 중대한 미비 사항이 발견되었을 경우

마. 당선자가 자의 또는 타의 등 불가피한 사유로 원활한 설계업무 수행이 불가능할 경우

바. 당선자가 정당한 사유 없이 무리한 설계비를 요구한 경우

6. 사정변경에 따른 계약의 해제․해지

발주청의 사정에 따라 계약의 해제․해지될 경우 당선자의 권리에 관련하여는『공공발주

사업에 대한 건축사의 업무범위와 대가기준』에 의거 아래 표와 같이 계약금액을 기준

으로 업무비율에 따라 정산한다.

구 분	업무비율(%)	비고
계획설계	20	당선작 보상비에 해당
중간설계	30
실시설계	50
계	100

7. 기 타

가. 본 공모에 제출된 공모안이 없거나 1개뿐인 경우에는 재공모를 하거나 설계공모가 아닌 다른 입찰방법을 적용할 수 있다.

나. 고의 또는 과실에 의해 사실과 다르게 기재하여 심사에 영향을 끼쳐 당선된 건축사사무소 및 대표자는 당선 취소일로부터 향후 2년간 우리군 주관의 어떠한 용역에도 참가 제한의 불이익을 받을 수 있다.

7. 각종 서식

1. 설계공모 응모신청서                                        (서식   1)

2. 대표자 선임계                                              (서식   2)

3. 공동수급 대표자 선임계                                     (서식   3)

4. 공동수급 표준협정서(공동이행방식)                           (서식   4)

5. 위임장 및 재직증명서                                       (서식   5)

6. 설계공모 서면질의서                                        (서식   6)

7. 사용인감계                                                 (서식   7)

8. 설계공모 참여 신청서                                       (서식   8)

9. 설계 제안 설명서                                           (서식   9)

10. 설계설명서 및 설계도면 표지                                (서식  10)

11. 설계개요                                                   (서식  11)

12. 각층별 세부용도 및 면적표                                  (서식  12)

13. 계략공사비 산출내역서                                      (서식  13)

14. 관련법규 검토서                                            (서식  14)

15. 심사위원 기피 신청서                                       (서식  15)

16. 청렴서약서                                                 (서식  16)

17. 참여 외부전문가 신고서                                     (서식  17)

18. 사전접촉 금지 서약서                                       (서식  18)

19. 사전접촉 금지 확인서                                       (서식  19)

[서식 1] 설계공모 응모신청서

간이공모 응모신청서
접수번호		2022 -		접수일자		2022년 월 일
대 표 건축사 사무소	업 체 명 (대표자)			주민등록번호
	소재지			전화번호
	E-mail			FAX번호
공동 응모 건축사 사무소	업 체 명 (대표자)			주민등록번호
	소재지			전화번호
	E-mail			FAX번호
「고성군 수산물 유통물류센터」간이 공모에 있어서 설계지침을 준수하여 응모할 것을 신청합니다. ※ 공동응모 시 공동응모 건축사사무소란에 기재함 ※ 구비서류 : 설계공고 공고문 내용과 같음. 2022 . . . 신청자(대표자) : (인) 고성군수 귀하
-------------------------------------- 절 취 선 --------------------------------------
「고성 수산물 유통물류센터」설계공모응모 접수증
접수번호	2022 -		접수일자		2022년 월 일		접 수 인
업 체 명			소 재 지
대 표 자			전화번호
제 출 자	소속 : 직위 : 성명 : (인)

[서식 2] 대표자 선임계(하나의 건축사사무소에 대표건축사가 2인 이상인 경우)

대 표 자 선 임 계

본인은 ○○○건축사사무소의 공동대표로서 고성군에서

시행하는「고성군 수산물 유통물류센터」간이공모에 관한 모든

권한을 본 설계사무소 공동대표 ○○○ 에게 위임합니다.

2022년     월     일

○○○건축사사무소

공동대표 성 명                      (인)

위 임 자 성 명                      (인)

고성군수 귀하

[서식 3] 공동수급 대표자 선임계

공동수급 대표자 선임계

본인은 ○○○건축사사무소의 대표로서 고성군에서

시행하는「고성군 수산물 유통물류센터」간이 공모에 관한 모든권한을 본 공동수급 대표자 ○○○ 에게 위임합니다.

20   년     월     일

공동수급 대표자 업체명 :

소재지 :

성  명 :                      (인)

공동수급 응모자 업체명 :

소재지 :

성  명 :                      (인)

고성군수 귀하

[서식 4]

공동수급 표준협정서(공동이행방식)

제1조(목적) 이 협정서는 아래 계약을 공동수급체의 구성원이 재정, 경영 및 기술능력과 인원 및 기자재를 동원하여 공사・물품 또는 용역에 대한 계획・입찰・시공 등을 위하여 일정 출자비율에 따라 공동연대하여 계약을 이행할 것을 약속하는 협약을 정함에 있다.

1. 계약건명 :

2. 계약금액 :

3. 발주자명 :

제2조(공동수급체) 공동수급체의 명칭, 사업소의 소재지, 대표자는 다음과 같다.

1. 명          칭 :

2. 주사무소소재지 :

3. 대 표 자 성 명 :

제3조(공동수급체의 구성원) ① 공동수급체의 구성원은 다음과 같다.

1. ○ ○ ○ 회사(대표자 :           )

2. ○ ○ ○ 회사(대표자 :           )

② 공동수급체의 대표자는 ○ ○ ○로 한다.

③ 대표자는 발주자 및 제3자에 대하여 공동수급체를 대표하며, 공동수급체의 재산의 관리 및 대금청구 등의 권한을 가진다.

제4조(효력기간) 본 협정서는 당사자간의 서명과 동시에 발효하며, 해당계약의 이행으로 종결된다. 다만, 발주자 또는 제3자에 대하여 공사와 관련한 권리・의무관계가 남아있는 한 본 협정서의 효력은 존속된다.

제5조(의무) 공동수급업체의 구성원은 제1조에서 정한 목적을 수행하기 위하여 성실·근면 및 신의를 바탕으로 필요한 모든 지식과 기술을 활용할 것을 약속한다.

제6조(책임) 공동수급업체의 구성원은 발주기관에 대한 계약상의 의무이행에 대하여 연대하여 책임을 진다. 다만, 공사이행보증서가 제출된 공사로서 계약이행요건을 충족하지 못하는 업체는 출자비율에 따라 책임을 진다.

제7조(하도급) 공동수급업체 구성원 중 일부 구성원이 단독으로 하도급계약을 체결하고자 하는 경우에는 다른 구성원의 동의를 받아야 한다.

제8조(거래계좌) 계약예규 「공동계약운용요령」제11조에 정한 바에 의한 선금, 기성대가 등은 다음계좌로 지급받는다.

1. ○ ○ ○ 회사(공동수급체대표자) :  ○○은행, 계좌번호  ○○○, 예금주  ○○○

2. ○ ○ ○ 회사 :  ○○은행, 계좌번호  ○○○, 예금주  ○○○

제9조(구성원의 출자비율) ① 당 공동수급체의 출자비율은 다음과 같이 정한다.

1. ○ ○ ○ :     %

2. ○ ○ ○ :     %

② 제1항의 비율은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 변경할 수 있다. 다만, 출자비율을 변경하는 경우에는 공동수급체 일부구성원의 출자비율 전부를 다른 구성원에게 이전할 수 없다.

1. 발주기관과의 계약내용 변경에 따라 계약금액이 증감되었을 경우

2. 공동수급체 구성원 중 파산, 해산, 부도, 법정관리, 워크아웃(기업구조조정촉진법에 따라 채권단이 구조조정 대상으로 결정하여 구조조정중인 업체), 중도탈퇴의 사유로 인하여 당초 협정서의 내용대로 계약이행이 곤란한 구성원이 발생하여 공동수급체구성원 연명으로 출자비율의 변경을 요청한 경우

③ 현금 이외의 출자는 시가를 고려, 구성원이 협의 평가하는 것으로 한다.

제10조(손익의 배분) 계약을 이행한 후에 이익 또는 손실이 발생하였을 경우에는 제9조에서 정한 비율에 따라 배당하거나 분담한다.

제10조의2(비용의 분담) ① 본 계약이행을 위하여 발생한 하도급대금, 재료비, 노무비, 경비 등에 대하여 출자비율에 따라 각 구성원이 분담한다.

② 공동수급체 구성원은 각 구성원이 분담할 비용의 납부시기, 납부방법 등을 상호 협의하여 별도로 정할 수 있다.

③ 공동수급체 구성원이 제1항에 따른 비용을 미납할 경우에 출자비율을 고려하여 산정한, 미납금에 상응하는 기성대가는 공동수급체 구성원 공동명의의 계좌에 보관하며, 납부를 완료하는 경우에는 해당 구성원에게 지급한다.

④ 분담금을 3회 이상 미납한 경우에 나머지 구성원은 발주기관의 동의를 얻어 해당 구성원을 탈퇴시길수 있다. 다만, 탈퇴시킬 수 있는 미납 횟수에 대해서는 분담금 납부주기 등에 따라 발주기관의 동의를 얻어 다르게 정할 수 있다.

제11조(권리・의무의 양도제한) 구성원은 이 협정서에 의한 권리・의무를 제3자에게 양도할 수 없다.

제12조(중도탈퇴에 대한 조치) ① 공동수급체의 구성원은 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 외에는 입찰 및 해당계약의 이행을 완료하는 날까지 탈퇴할 수 없다. 다만, 제3호에 해당하는 경우에는 다른 구성원이 반드시 탈퇴조치를 하여야 한다.

1. 발주자 및 구성원 전원이 동의하는 경우

2. 파산, 해산, 부도 기타 정당한 이유없이 해당 계약을 이행하지 아니하거나 제10조의2에 따른 비용을 미납하여 해당구성원 외의 공동수급체의 구성원이 발주자의 동의를 얻어 탈퇴조치를 하는 경우

3. 공동수급체 구성원중 파산, 해산, 부도 기타 정당한 이유없이 해당 계약을 이행하지 아니하여 시행령 제76조제1항제6호에 따라 입찰참가자격제한조치를 받은 경우

② 제1항에 의하여 구성원중 일부가 탈퇴한 경우에는 잔존 구성원이 공동연대하여 해당계약을 이행한다. 다만, 잔존구성원만으로 면허, 실적, 시공능력공시액 등 잔여계약이행에 필요한 요건을 갖추지 못할 경우에는 잔존구성원이 발주기관의 승인을 얻어 새로운 구성원을 추가하는 등의 방법으로 해당 요건을 충족하여야 한다.

③ 제2항 본문의 경우에 출자비율은 탈퇴자의 출자비율을 잔존구성원의 출자비율에 따라 분할하여 제9조의 비율에 가산한다.

④ 탈퇴하는 자의 출자금은 계약이행 완료 후에 제10조의 손실을 공제한 잔액을 반환한다.

제13조(하자담보책임) 공동수급업체는 공동수급체가 해산한 후 해당공사에 관하여 하자가 발생하였을 경우에는 연대하여 책임을 진다. 다만, 공사이행보증서가 제출된 공사로서 계약이행요건을 충족하지 못하는 업체는 출자비율에 따라 책임을 진다.

제14조(운영위원회) ①공동수급체는 공동수급체구성원을 위원으로 하는 운영위원회를 설치하여 계약이행에 관한 제반사항을 협의한다.

② 이 협정서에 규정되지 아니한 사항은 운영위원회에서 정한다.

위와 같이 공동수급협정을 체결하고 그 증거로서 협정서 ○통을 작성하여 각 통에 공동수급업체구성원이 기명날인하여 각자 보관한다.

20   년　　　월 　　일

건축대표 업체명 :                   (전화번호:            )

주  소 :

대표자 :                        (인)

건축참여 업체명 :                   (전화번호:            )

주  소 :

대표자 :                        (인)

고성군수  귀하

[서식 5]

위   임   장

대리인	성 명			주민등록번호
	업 체 명			연 락 처
	소 재 지
상기인을 당 업체의 대리인으로 지정하고 고성군에서 시행하는 「고성군 수산물 유통물류센터」간이 설계 공모에 관련된 모든 권한을 위임합니다. 20 . . . 업체명 : 대표자 : (인) 고성군수 귀하
재 직 증 명 서
성 명				주민등록번호
소 속				직 위
소 재 지
재직기간
위와 같이 당사에 재직 중임을 증명합니다 20 . . . 업체명 : 대표자 : (인) 고성군수 귀하

※ 첨부서류 : 신분증 사본 1부

※ 위임장에 사용하는 도장은 대표자 인장과 같아야 함.

※ 대리 접수로 인하여 발생하는 모든 문제는 대표자 및 응모자 본인이 모든 책임을 짐

[서식 6]

「고성군 수산물 유통물류센터」 간이 공모 서면질의서
업 체 명	대표자 : (인)
담 당 자	소속 : 직위 : 성 명 : (인)
연 락 처	전화 : FAX E-mail :
지 침 서 (Page)	질 의 내 용

※ 지침서를 다시 한 번 숙지하시고 질의하여 주시기 바랍니다.

※ E-MAIL 전송 후 반드시 전화(055-670-2453)로 접수여부를 확인.

E-MAIL : jewel21@korea.kr

[서식 7]

사 용 인 감 계

고성군에서 시행하는 「고성군 수산물 유통물류센터」 간이공모와 관련하여 당사가 사용하는 법인(개인)인감을 대신하여 계약 및 제반 신고서류에 사용코자 다음과 같이 사용인감을 제출하오며 이로 인한 법률상의 모든 책임을 당사가 질 것을 확약합니다

사 용 인 감

20   .    .     .

주  소 :

상  호 :

대표자 :

고성군수 귀하

[서식 8]

「고성군 수산물 유통물류센터」 간이공모 참여 신청서
접수번호		2022 -
업 체 명
주 소
대 표 자
F A X
사업자등록번호
고성군에서 시행하는「고성군 수산물 유통물류센터」간이공모안을 제출합니다. 2022년 월 일 신 청 자 (인) 고성군수 귀하
구비서류	1. 응모접수증 1부 2. 위임장 및 재직증명서 1부(대리인의 경우 신분증 지참) 3. 심사용 설계도판 - 4면 4. 설계 설명서 및 설계도면 -20부 5. USB(전산자료) - 1매
----------------------- 절 취 선 ---------------------
「고성군 수산물 유통물류센터」공모안 접수증
접수번호		2022 -	접수일자	2022년 월 일	접 수 인
업 체 명			소재지
대 표 자		(인)	전화번호
제출자		소속 : 직위 : 성명: (인)

[서식 9]

설계 제안 설명서

■ 설계개요

◦ 층    수

◦ 건축면적/연면적(건폐율, 용적율)

◦ 주차대수(법적, 설계)

◦ 조경면적(법적, 설계)

■ 설계설명서

◦ 배치계획

◦ 평면계획

◦ 입면계획

◦ 차량 및 보행자 동선계획

■ 특    징

◦ 작품특징

■ 총공사비

[서식 10]

설계설명서 및 설계도면 표지

100
고성군 수산물 유통물류센터 간이공모(휴먼명조 65포인트, 진하게)
글자 : 가운데 정렬 장평 : 100% 자간 : 0%

※ A3, 횡, 글씨는 흑색(컬러사용 불가), 테두리 없음

[서식 11]

설 계 개 요
구 분	설 계 내 역	비 고
대지위치
지역지구
대지면적
도로현황
연 면 적
건축면적
건 폐 율
용 적 율
구 조
층 수
최고높이
주차대수
조경면적
기타사항

[서식 12]

각동별ㆍ층별 세부용도 및 면적표
동별	층별	용 도	면 적 (㎡)	비 고
		소 계
		소 계
		소 계
		소 계
		소 계
		소 계
합 계

[서식 13]

계략공사비 산출내역서

(단위 : 천원)

공 사 별		재 료 비	노 무 비	경 비	합 계	구성비	비 고
건축공사	건축
	조경
	기계
	소계
전기공사
통신공사
소방공사
○○공사
○○공사
제경비 (비율계산)
총 계

[서식 14]

관 련 법 규 검 토 서
법규 및 조항	대 상	법 적 기 준	설 계 기 준	비 고

[서식 15]

심사위원 기피 신청서

설계공모 참가자 ○○○은 「고성군 수산물 유통물류센터」 간이공모 심사위원으로 선정된 아래 심사위원과 관련하여 붙임의 근거자료와 같이 심사의 공정을 기대하기 어려운 사정이 있어 심사위원 기피 신청합니다.

아     래 -

◦ 기피 심사위원명 :

첨부 : 기피 근거자료 1부.

2022.    .    .

업 체 명 :

소 재 지 :

성    명 :              (인)

고성군수 귀하

[서식 16]

청  렴  서  약  서

□ 사 업 명 : 고성군 수산물 유통물류센터 건립

□ 발주기관 : 고성군

당사는 『고성군 수산물 유통물류센터 건립 간이공모』와 관련하여 관계법령에 규정된 절차를 준수하여 공정하고 투명한 간이공모 심사가 되도록 아래의 사항을 준수하고, 만약 이를 위반할 시에는 관계법령에 따라 책임을 지고 이와 관련하여 일체의 민·형사상 이의를 제기하지 않겠습니다.

가. 특정인의 당선을 위한 담합 등 설계공모의 자유경쟁을 방해하는 행위나 불공정한 행위를 하지 않겠습니다.

나. 설계평가 심사과정에서 이유여하를 막론하고 심사위원이나 관계공무원에게 금품, 향응이나 부당한 이익을 제공하지 않겠습니다.

20   년   월   일

○ 공동참여응모 대표업체

회 사 명 :

주    소 :

대 표 자 :               (인)

전화번호 :

○ 공동참여응모 참여업체

회 사 명 :

주    소 :

대 표 자 :               (인)

전화번호 :

고성군수 귀하

[서식 17]

참여 외부전문가 신고서

□ 참여외부전문가

- 성        명 :              (인)

- 생 년  월 일 :

- 소        속 :

- 공모참여기간 : 20   년   월   일 ~ 20   년   월   일

상기인은 『고성군 수산물 유통물류센터 간이공모』에 외부전문가로 참여하였음을 신고합니다.

20   년   월   일

○ 공동참여응모 대표업체

회 사 명 :

주    소 :

대 표 자 :               (인)

전화번호 :

○ 공동참여응모 참여업체

회 사 명 :

주    소 :

대 표 자 :               (인)

전화번호 :

고성군수 귀하

[서식 18]

사전접촉 금지 서약서

당사는 『고성군 수산물 유통물류센터 간이공모』 참가업체로서 설계공모와 관련하여 투명하고 공정하게 심사에 임할 것이며, 공모 심사위원과 어떠한 경우에도 직ㆍ간접적으로 개별 접촉하지 않을 것을 서약합니다. 위 내용을 위반할 시에는 관계법령 및 설계공모 지침에 따라 어떠한 처벌이라도 감수할 것을 서약합니다.

20   년   월   일

○ 공동참여응모 대표업체

회 사 명 :

주    소 :

대 표 자 :               (인)

전화번호 :

○ 공동참여응모 참여업체

회 사 명 :

주    소 :

대 표 자 :               (인)

전화번호 :

고성군수 귀하

[서식 19]

사전접촉 금지 확인서

당사는 『고성군 수산물 유통물류센터 간이공모』 참가업체로서 설계공모와 관련하여 투명하고 공정하게 심사에 임할 것이며, 사전접촉 금지 서약서에 따라 공모 심사위원과 일체의 개별 접촉하지 않았음을 확인합니다.

추후 심사 완료시까지 투명하고 공정한 심사를 위해 위 사항을 준수할 것을 확인합니다.

20   년   월   일

○ 공동참여응모 대표업체

회 사 명 :

주    소 :

대 표 자 :               (인)

전화번호 :

○ 공동참여응모 참여업체

회 사 명 :

주    소 :

대 표 자 :               (인)

전화번호 :

고성군수 귀하