「괴산 씨름전용훈련장 건립」기본 및 실시설계용역 제안공모 지침서

2024.  3.

목      차

제 1 장  공모개요	1

제 2 장  건축설계 제안공모 요강	5

제 3 장  건축설계 지침	9

제 4 장  설계공모 제안서 작성 및 제출	12

제 5 장  제안공모 심사	15

제 6 장  관련 자료	23

제 7 장  각종 서식	24

제 1 장  공모개요

1. 목   적

가. 사업의 목적

- 우수한 기량을 보이는 괴산군 여자씨름부의 전용훈련시설 부재로 지속적인 기량 향상을 위한 전용 훈련시설 건립 필요

- 타 지자체 전지훈련 유치 및 씨름대회 개최를 통한 지역경제활성화 기여

나. 제안공모의 목적

괴산 씨름전용훈련장 건립 목적에 부합하는 우수한 건축물의 설계를 위해 본 공모를 시행함. 특히 본 사업의 경우 부지활용 및 세부 프로그램 등 주요내용을 관계기관 및 다양한 이해관계자 협의 등을 통해 설계 진행과정에서 결정‧반영해야 하므로 완성된 계획 설계안을 평가하는‘일반설계공모방식’이 아닌 업무의 이해도, 제안과제, 수행능력 등에 대한 간단한 기획안을 평가하여 우수한 설계자를 선정할 수 있는 ‘제안공모방식’으로 추진 함

2. 과업의 개요

가. 공 모 명 : 괴산 씨름전용훈련장 건립 기본 및 실시설계용역 제안공모

나. 사업위치 : 충북 괴산군 괴산읍 서부리 658번지

[대상지 지적현황]

서부리

658

서부리

661

서부리

653

서부리

664

다. 부지면적 : 10,056㎡(가분할예정면적 4,500㎡)

라. 지역지구 : 도시지역, 자연녹지지역, 체육시설

마. 건축예정 규모

1) 연면적 : 1,108.8㎡ 내외(±3％ 범위내 조정가능)

2) 건축면적 : 862.4㎡ 내외(±3％ 범위내 조정가능)

3) 규  모 : 지상 2층

4) 높  이 : 약 10m

[대상지 토지현황]

지번	지목	총 부지면적	실사용 부지면적		소유자
서부리 658	체육용지	10,056㎡	4,500㎡		괴산군
지역지구		건폐율		용적률
도시지역, 자연녹지지역, 체육시설		20% 이하		80% 이하

[그림2] 씨름전용훈련장 가분할 배치도

[그림1] 씨름전용훈련장 기본구상 배치도

4) 주요시설(※변동가능)

구 분	세부시설	산출근거	면적(㎡)	비 고
지상1층	씨름훈련장	모래판 훈련공간 18m x 18m	337.4	층고 4m
	사무실	시설물 관리	19.4
	샤워실	남(26.6㎡), 여(28.3㎡), 샤워실 7명, 냉탕(2.4m x 3.0m), 탈의실포함	54.9
	화장실	남(25㎡): 소변 4칸, 대변 3칸, 여(28.2㎡) : 6칸, 장애인(4㎡ ) : 2칸	61.2
	공용공간	로비(123.6㎡), 방풍실(6.8㎡), 계단실(16.5㎡), 관람석(112.8㎡), 엘리베이터실(6.6㎡)	266.3
지상2층	헬스장	체력단련실 (유산소, 웨이트, 스트레칭 등)	313.8
	화장실	남(15.4㎡): 소변 2칸, 대변 2칸, 여(15.4㎡) : 3칸,	30.8
	공용공간	계단실(18.4㎡), 엘리베이터실(6.6㎡)	25
합 계			1,108.8

- 기타시설 :「신에너지 및 재생에너지 개발·이용·보급 촉진법」에 따른 신․재생 에너지 설비 의무설치 대상

- 각종 인증의 의무 대상 : 제로에너지건축물, 에너지효율등급, 장애물 없는 생활환경 인증

바. 예정 총공사비 : 금3,620,800천원(부가가치세 포함)

※ 예정 공사비는 건축, 토목, 조경, 전기, 소방, 통신 등 기타 제반분야의 총 공사비로, 반드시 예정 총공사비 3,620,800천원(부가가치세 포함) 이하로 설계하여야 하며, 이를 초과할 때에는 공모 심사대상에서 제외함.

사. 예정 용역금액 : 금183,403,000천원(부가가치세 포함)

- 건축, 구조, 토목, 기계, 전기, 통신, 소방, 조경 등의 설계비 포함.

- 건축협의(허가), 심의, 제반 인·허가 및 행정절차 비용 포함.

※ 상기 공사내용과 관련한 제반 분야의 기본 및 실시설계와 관련법에서 정하는 제반 행정절차 이행,

설계 안전성 검토업무(필요시 사후정산), 손해배상공제료, 종 인허가, 각종 예비인증(수수료는 발

주기관에서 지급), 각종 분담금에 대한 사전조사 (원가계산서 상 별도표시), 도시계획시설사업의

실시계획인가 신청 또는 협조, 설계자문, 계약원가심사 등 발주기관이 요구하는 신청 및 보고자료

등에 관한 용역이 포함된 사항임(설계공모 입상자 상금 별도)

아. 용    도 : 운동시설

자. 설계기간 : 착수일로부터 240일

※ 각종 심의, 협의 등에 소요되는 기간은 발주처와 협의하여 과업일수에서 제외 또는 과업정지

차. 시행기관 : 괴산군청 문화체육관광과

카. 시설별 주요기능

주요기능	세부시설	수용인원	시설내용
주출입구	안내, 게시, 대기 공간	-	다양한 프로그램을 수용을 위해 활용
씨름훈련 공간	씨름선수 역량강화	500명	모래판 규격 18m x 18m, 계단식 관람석 배치, 운동장 쪽 폴딩도어 설치하여 물품 반입
헬스장	체력단련공간	100명	선수들의 체력 단련을 위한 유산소, 웨이트, 스트레칭 존과 관련한 운동기구 필요
사무실	각종 행정 업무 및 물품 보관 공간	20명	씨름훈련장 운영 및 물품 보관 공간
공용시설	공용공간	-	로비, 복도, 화장실 등 공용공간

※ 수용인원은 mg새마을금고 씨름장, 증평 씨름장 규격 및 면적을 비교하여 산출함

타. 시설 운영(활용)계획

운영방식	[✔] 직접운영 [ ] 위탁운영 [ ] 기타(마을 주민 협의체)
운영주체	괴산군
세부 운영계획	• 시설의 주 이용자 : 괴산 여자씨름단, 중원대 씨름단 및 인근 초중등학교 • 운영인력 : 3명(행정사무 1명, 청소관리 1명, 시설관리 1명) ※ 운영총괄은 괴산군 시설관리사업소에서 담당 • 운영프로그램 - 씨름선수단 및 전지훈련 관계자와 연계하여 각종 전지훈련 유치 및 씨름 선수 육성 - 괴산군 고추축제, 김장축제 등 씨름 행사 개최 - 유소년 어린이씨름교실, 소년체육대회, 씨름왕선발대회 등 도대회 개최 • 운영비 확보방안 - 시설이용에 따른 수입금 - 시설 및 유지관리를 위한 예산편성(본예산) • 교류협력계획 - 전지훈련 유치 및 씨름대회 개최를 통한 지역경제활성화 도모

제 2 장  건축설계 제안공모 요강

1. 공모목적

괴산 씨름전용훈련장 건립 목적에 부합하는 우수한 건축물의 설계를 위한 본 공모를 시행함. 본 사업의 경우 부지활용 및 세부 프로그램 등 주요내용을 관계기관 및 다양한 이해관계자 협의 등을 통해 설계 진행과정에서 결정‧반영할 수 있도록 제안공모방식 추진

2. 공모방식 : 제안공모

3. 설계공모 참가자의 자격

가. 건축사법 제7조에 의한 건축사 면허증을 소지하고, 같은법 제23조에 따라 국토교통부장관에게 건축사사무소의 개설신고를 필한 업체로서 관계법령에 결격사유가 없는 자

나. 건축사법 시행령 제21조의 2에 의한 외국건축사 자격을 취득한 자로서 국내 건축사사무소 개설자와 공동업무수행 협약을 한 자(이때 주계약자는 국내 건축사로 한다.)

다. 설계공모 당선자의 설계용역 계약 시 설계공모 당선자는 용역계약시와 계약완료시까지 토목, 기계, 전기, 소방, 통신분야 등 관계규정에 따른 설계자격을 보유한 업체와 공동도급(분담이행방식)으로 시행하여야 하며, 이 경우 건축사사무소를 개설한 자가 공동수급업체 대표자가 되어야 한다. 다만, 당선자가 해당분야 자격요건 충족 시 예외로 한다

라. 공고일 기준으로 등록취소, 휴업, 폐업, 영업정지, 부정당업체로 지정된 업체이거나 기타 이에 준하는 행정처분을 받고 그 기간 중에 있는 자는 응모가 불가함

마. 1개 업체가 2개 이상 중복 응모하는 것과 단독으로 응모 신청 후 공동으로 응모하는 것은 불가함

4. 설계공모 일정

가. 공 모 공 고 : 2024. 04. 18.(목) ~ 2024. 04. 25.(목)

나. 참 가 등 록 : 2024. 04. 25.(목) 09:00 ~ 17:00 까지

다. 질의서 접수 : 2024. 04. 29.(월) 18:00 까지(기한내 접수된 질의서에 한함)

라. 질의서 회신 : 2024. 05. 03.(금)

마. 설계안 제출 : 2024. 05. 24.(금) 17:00 까지(괴산군청 문화체육관광과 체육시설팀)

바. 제안서 심사 : 2024. 06. 05.(수) 14:00 (괴산군청 본관2층 중회의실)

사. 당선자 발표 : 2024. 06. 05.(수)

아. 설계안 반환 : 심사결과 발표후 7일 이내

※ 상기 일정은 변경될 수 있으며, 변경될 경우에는 별도 통보 예정

5. 참가등록 접수

가. 일      시 : 2024. 4. 25.(목) 17:00까지

나. 응모접수처 : 괴산군청 문화체육관광과

1) 주    소 : 충북 괴산군 괴산읍 임꺽정로 90, 동관2층 (괴산군청 문화체육관광과)

2) 전화번호 : 043-830-3504

다. 응모방법

1) 응모신청서를 작성하여 직접 제출(우편접수 불가)

2) 대리인이 신청서를 접수할 경우 위임장 및 재직증명서 지참

라. 응모신청자 구비서류

1) 제안공모 참가신청서 1부.【서식 1】

2) 건축사면허증 사본 1부.

3) 건축사업무신고필증 사본 1부.(법인인 경우, 대표자 등록증 사본)

4) 제안공모지침 준수 서약서【서식2】 및 보안서약서【서식3】 각 1부.

5) 법인등기부 등본(법인의 경우) 또는 사업자등록증(개인의 경우) 사본 1부.

6) 사용인감계【서식4】 및 인감증명서(법인의 경우 법인인감) 각 1부.

7) 위임장【서식5】 및 재직증명서(신분증 지참) 각 1부.(방문 접수시 대리인 제출에 한함)

8) 사전접촉 금지서약서【서식13】 1부.

9) 행정처분조회서(공고일 기준): 건축사 협회 또는 등록 관청에서 발급한 등록취소, 휴업, 폐업, 업무정지 중이 아님을 증빙하는 서류

※유의사항 : 참가신청서는 원본 제출

6. 질의 및 응답

가. 질의기간 : 2024. 04. 29.(월) 18:00까지(기한내 접수된 질의서에 한함)

나. 질의방법 :【서식 6】에 의한 서면질의

다. 질의접수처 : 담당자 이메일 (middls123@korea.kr)

라. 유의사항

1) 질의서 제출 후 메일 수신 여부를 확인하여야 함.

단, 접수일 09:00~18:00 내 도착분에 한하여 유효함.

2) 질의서는 기간 내에 접수시켜야 하며 질의는 참가자(업체)별로 1회에 한함

3) 질의는 한글을 사용하여 명확히 작성하여야 함

4) 질의사항에 대한 우리 군의 답변 내용은 설계공모지침서를 추가 또는 수정한 것으로 간주하여, 지침서와 동일한 효력을 가짐

※ 답변내용 미준수시 감점 및 실격가능

마. 회신일자 : 2024. 05. 03.(금)(기한 내 접수된 절의서에 한하여 회신)

1) 방 법 : 괴산군 홈페이지에 일괄게재(소통,참여 → 괴산소식 → 공지사항)

2) 유의사항

- 기반시설(공동구, 우·오수관, 상·하수도, 전기, 통신, 가스 등)인입 현황자료, 수치지형도, 연속주제도 배포 예정

7. 제안공모 제안서 제출

가. 제출일시 : 2024. 05. 24.(금) 17:00 까지

나. 제출장소 : 괴산군청 문화체육관광과(괴산군 괴산읍 임꺽정로90, 동관 2층)

다. 제출방법 : 방문접수

라. 제출서류

1) 제안공모안 제출서 1부.【서식 7】

2) 설계설명서 각 15부.

3) 설계안의 이미지(설계공모 결과발표용, 설계설명서 15부에서 제외)

4) 위 1) ~ 3) 내용을 저장한 USB 1매(저장형식 PDF 및 CAD도면)

- 『설계업체명』을 표기한 설계설명서와 『괴산군청』을 표기한 설계설명서 PDF파일을 별도 작성 저장하여 제출

5) 위임장(방문 접수시 대리인 제출에 한함)

6) 유의사항

가) 설계도서 등은 제출기간 마감시간까지 제출하여야 하며, 마감시간 이후에 반환, 수정, 삭제, 추가, 열람 등을 할 수 없으며 제출서류에 미비한 사항이 있을 경우 공모안을 제출하지 않은 것으로 간주함.

나) 참가신청을 하지 않은 자는 작품을 접수할 수 없음.

다) 설계도서 등에는 참가자를 인지할 수 있는 어떠한 표시(사무소명, 대표자 성명, 주소 등)도 하지 말아야 하며 익명의 원칙은 심사위원회의 최종결정 시까지 전기간 동안 걸쳐 적용된다.(확인용 1부 제외)

라) 1개 작품에 한하여 참가신청이 가능함.

마) 제출된 공모안이 없거나 1개만 제출된 경우, 재공모 또는 공모가 아닌 다른 입찰방법을 적용할 수 있음.

바) 공모안 심사전 본 설계공모와 관련하여 심사위원 또는 심사관련자와 접촉 또는 접촉을 시도한 경우 심사위원회 의결을 거쳐 실격처리 할 수 있으며, 심사이후 발견된 경우에도 당선작 또는 입상을 취소할 수 있음.

8. 제안서 발표 및 심사

가. 설계공모 제안서 심사

1) 심사일시 : 2024. 06. 05.(수) 14:00

2) 심사장소 : 괴산군청 본관2층 중회의실

3) 심사방법

- 작품 심사방법은 채점제를 원칙으로 하며, 설계공모 심사위원회의 의결을 거쳐 투표제를 채용할 수 있다.

- 심사결과 설계공모 목적에 적합하지 아니하거나 작품 수준이 현저히 떨어진다고 의결될 경우, 심사위원회의 의결을 거쳐 당선작등을 선정하지 않을 수 있다.

- 응모자는 심사결과에 대하여 이의를 제기할 수 없다.

나. 제안서 내용 발표

1) 발표일시 :2024. 06. 05.(수) 14:00

2) 발표장소 : 괴산군청 본관2층 중회의실

3) 발 표 자 : 업체대표 또는 대리인(대리인 발표 시 위임장, 재직증명서 지참)

4) 발표내용

- 담당 건축사의 대표작품 포트폴리오

- 수행계획 및 방법 제안서

※ 발표는 설계공모 제안서 내용으로만 하며, 편집 및 새로운 그림 등을 추가 할 수 없다.

심사 이틀전 16:00까지 제출(E-mail : middls123@korea.kr)

※ 발표 시간 및 순서는 추후 공지

9. 심사결과 발표 및 당선작 통보

가. 일    시 : 제안서 심사 종료 후 7일 이내

나. 발표방법 : 세움터 게시(공공건축 설계공모 정보 서비스)

다. 입상작 선정 및 시상

1) 입상작은 2점 이내로 선정하며, 당선작은 입상작 중에서 가장 높은 점수를 받은 작품으로 결정함

2) 입상작 보상(부가가치세 및 제세공과금 포함)

- 당선작 1점 : 설계권 부여

- 우수작 1점 : 상금 500만원 지급(3작품 이상 접수시 우수작까지 보상)

3) 개별통지 후 당선작을 제외한 입상자(우수작)가 특별한 사유 없이 통지일로부터 30일 이내에 공모안의 작성비용에 대한 보상요청을 하지 아니하는 경우 보상금에 대한 권리를 포기한 것으로 간주함

제 3 장  건축설계 지침

가. 기본 방향

- 사업부지는 씨름단 선수단 훈련장 설치 예정 지역으로 선수들의 안전성을 확보 및 쾌적한 훈련 환경 조성을 목적으로 할 것.

- 진출입 계획 시 보차분리를 원칙으로 하되, 되도록 유휴공간은 주차장 및 녹지로 조성하여 인근 주민과 조화로운 사용이 가능하도록 할 것.

- 부지 공간구성 및 건축물의 형태는 주변 환경과 조화를 이루고 지역의 장소성에 대한 창조적이고 미래지향적인 계획을 제시하여야 한다.

- 사업부지가 부득이하게 레벨차가 발생할 경우 주변 여건에 맞게 합리적으로 계획해야 할 것.

- 향후 늘어나는 체육관련 수요 변화에 대응해 탄력적인 운영이 가능하도록 증축 및 가변적인 공간 활용이 가능한 평면 및 시설 계획을 수립하여야 할 것.

나. 배치 계획의 주안점

- 건축면적, 주차장, 조경면적, 외부공간을 포함한 전체 대지 활용 계획을 수립할 것.

- 기획단계 시 검토한 배치대안은 참고자료로 활요하고 설계자가 창의적이고 다양한 설계안을 제시할 수 있도록 유도할 것.

- 장애인 및 노약자가 안전하고 편리하게 접근할 수 있도록 도로에 접하는 부지 전면부는 쾌적한 보행

환경과 휴게공간을 조성할 것.

- 도로 연접부는 보행의 안전성을 확보하기 위한 여유 공간을 확보(건축한계선 검토)하고 포장계획 시

이를 고려하도록 할 것.

- 내·외부 공간의 연계가 필요한 경우 지침으로 명시하여 배치계획에 반영할 수 있도록 할 것.

- 외부로부터 직접 진입 혹은 외부공간과 연계 필요한 시설을 검토할 것.

- 휴게공간은 외부공간과 연계 배치하여 활용도를 높일 것.

- 조경, 보행로, 오픈스페이스, 옥외시설물(안내표시, 자전거보관소, 벤치 등)의 디자인은 통일성․일관

성을 고려하여 조화를 이루도록 계획 수립.

- 부지 내 보행자 안전을 우선 확보하고 차량동선이 보행동선과 간섭되지 않도록 유의.

- 화재 및 비상시의 대피동선을 계획, 소방진입용 동선을 확보하고 특히, 장애인 유형별 피난 고려.

- 서비스 및 유지관리를 위한 별도동선 확보.

- 장애인 및 노약자, 영유아 동반 이용자의 편의 고려.

- 휠체어 보관소 및 대여소, 유모차 보관소 및 대여소 반영 권장.

1) 가급적 출입구 인근, 실내에 공간 확보

2) 외부에 설치할 경우 비‧눈‧직사광선으로 인한 불편함이 없도록 필로티 하부 배치‧차양 적용

3) 전동휠체어 수리 및 충전을 위한 공간 마련 권장

- 주출입구까지 진입동선 상 차양 설치, 차량으로부터 안전성 확보.

- 장애인주차면과 주출입구․부출입구 연결공간은 무단차 적용 권장.

- 주출입구 또는 부출입구에 근접하여 장애인전용 주차공간 및 승하차 공간 확보 필요.

나. 외부 공간 및 외부 동선 계획

- 선수들의 쾌적한 시설 이용 및 충분한 휴식을 위해 외부조경 및 휴게시설을 계획해야 할 것.

- 인근 주민 접근성과 개방감을 높인 다양한 외부공간계획이 가능하고 선수들의 사생활이 보호되도록 차폐조경 등과 같은 방법을 강구 할 것.

- 주차공간은 법정 주차대수 이상의 충분한 주차대수를 확보하고 편의성 확보를 위해 일반형은 확장형으로 권장, 그늘 식재등으로 쾌적한 공간이 되도록 계획 할 것.

- 보차분리를 원칙으로 안전하고 쾌적한 환경을 조성하도록 할 것.

- 비상차량(소방차, 구급차 등)의 활동 공간을 고려하여 계획 할 것.

- 옥외 주차장은 9대(장애인주차 1대 포함)로 구성하고 조경 및 휴게공간 약 1,567㎡ 조성

- 사업대상지 전체의 동선(보행자, 자전거, 차량 등)계획 방향을 구체화 할 것

다. 미래지향적이고 친환경적 첨단 시설로 설계

- 친환경적으로 건립하여야 할 것.

- 이용자 편의를 위한 설비와 구조로 구상되어야 할 것.

- 내구성과 미관을 동시에 고려하여 주변과 조화롭게 설계하여야 할 것.

- 모든 기준은 최근 개정된 최신법령에 해당하는 기술기준을 필히 적용하여야 할 것.

- 정보통신망은 네트워크의 물리적 보안성, 생존성, 확장성 등을 감안하여야 할 것.

라. 에너지 절약형(Energy Saving) 설계

-「녹색건축물 조성지원법」에 따라 건축물의 효율적인 에너지 관리를 위하여 열손실 방지 등 에너지절약 설계에 관한 기준, 에너지절약계획서 및 설계 검토서 작성기준, 녹색건축물의 건축물 활성화하기 위한 건축기준 완화에 관한 사항에 따라 계획 할 것.

-「신에너지 및 재생에너지 개발․이용․보급 촉진법」에 따라 신․재생에너지를 이용할 수 있도록 설계하여야 하고, 같은 법제12조 제2항에 따라 예상 에너지사용량에 대한 신․재생에너지 공급의무 비율은 같은 법 시행령 [별표2] 기준 이상으로 계획하여야 할 것. 또한 같은 법 시행령 제17조에 의한 신․재생에너지 설비의 설치계획서를 제출하여야 할 것.

- 창호, 내·외벽, 슬라브, 지붕 등 모든 요소에 방풍, 방한, 단열 등 에너지 절약형 구조로 설계하여야 할 것.

- 고효율 에너지 기자재 보급촉진에 관한 규정에 의거 고효율 에너지 자재를 적극 활용하여야 할 것.

- 자연채광 고려 및 적정 환기를 통한 이용환경 최적화를 유도하고 관련 규정에 따른 적정 조도의 반영하여야 할 것.

- 단열부위 및 열교부위 등 실내에서 결로가 발생하지 않도록 필요한 조치를 반영하여야 할 것.

마. 환경 친화적 부지환경 조성

- 조경포장 및 조경시설물, 외부 구조물, 외부 옹벽, 우․오수계획 기타 시설은 환경 친화적으로 설계하여야 할 것.

- 공사시행 시 분진, 소음, 진동, 폐기물의 발생이 적도록 설계하여야 할 것.

바. 방범, 방재 등에 편리하고 유지관리가 용이한 설계

- 화재, 지진, 태풍, 홍수 등 재해발생을 고려하여 설계토록 하고, 방범 및 보안관리가 용이한 구조로 설계하여야 할 것.

- 건축물의 완성뿐만 아니라 유지관리에 대한 비용이 최소화되는 방법 등을 고려한 경제적인 설계가 되도록 하여야 할 것.

- 도시환경의 범죄에 대한 방어적 디자인(Defensive Design)을 통하여 범죄발생 기회를 줄이고, 범죄에 대한 두려움을 덜느끼며 근무할 수 있도록 공간을 구축하는 셉티드(CEPTED, Crime Prevention Through Environmental Design) 및「범죄예방 건축기준 고시」 등을 준용하여 종합적인 범죄 예방 전략을 수립하여야 할 것.

사. 안전성과 시공성이 확보된 설계

- 고정하중, 적재하중, 적설하중, 풍하중, 지진하중 및 건축물의 실제의 상태에 따라 하중, 수압, 진동, 충격 등에 의한 외력, 온도변화, 수축 및 크리프의 영향을 고려한 구조안전성이 확보된 설계를 하여야 할 것.

- 지반조사보고서의 결과에 따라 합리적인 기초방식과 지반보강대책을 수립하여 설계를 하여야 하며, 공사기간과 공사비를 고려하여야 할 것.

아. 민원 대비 철저한 공사관리계획 수립

- 공사장 펜스 및 가림막 등 가설물 설치, 자재 적재등으로 보행도로가 점용되지 않도록 공사장 관리에 유의할 것.

- 사업대상지 인근시설(괴산문화체육센터, 야구장, 종합운동장 등) 운영 중 공사 진행이 예상되므로 공사시 발생하는 피해(분진·진동·소음) 최소화 방안을 모색할 것.

자. 조닝계획

- 훈련장 및 체력단련 영역의 운영시간, 운영주체 및 주 이용 대상을 고려하여 계획하고 필요시 분리 운영이 가능하도록 할 것.

- 이용자별, 시설별, 시간대별 개별 이용과 관리가 가능하도록 사전에 보안관리체계(등급)를 수립하고 조닝·동선·설비(냉난방,조명 등) 계획할 것.

- 시설운영에 필요한 각종 장비 창고 및 부속공간을 계획할 것.

- 건축기획을 통해 검토한 평면계획안은 참고자료로 활용하되, 절대적인 가이드라인이 되지않도록 유의할 것

차. 공공디자인 기본원칙에 입각한 설계 진행

- 공공적 가치와 목적을 구현할 것

- 지속가능성과 자연환경과의 조화를 고려할 것

- 역사‧문화‧지역정체성 및 지역특성의 고려할 것

- 예술성‧창의성‧절제미의 추구할 것

- 쾌적성‧안전성‧기능성의 확보할 것

※ 공공디자인 세부 가이드라인은 ‘충청북도 공공디자인 진흥계획’ 및 ‘괴산군 공공디자인 개선방안’에 따라야 하며 공모시 별도 제공 예정

제 4 장  설계공모 도서 작성 및 제출

가. 공모안에 포함되어야할 기본 구성은 다음과 같다.

1) 표지[서식8],[서식 9] 및 목차

2) 설계개요 및 각 시설현황[서식 10]

3) 주요 설계 개념도 및 설명도 등

4) 배치도

5) 각 층별 평면도(층별로 동일한 평면은 기준층 평면도 등으로 통합작성 가능)

6) 입면도(2면 이상)

7) 단면도

8) 관련법규 검토서[서식 12]

9) 기타 설계자가 필요하다고 인정하는 사항

나. 장변이 수평이 되도록 횡으로 작성한다.

다. 내용은 컬러(색상) 표현이 가능하다.

라. 설계공모 참가자의 실적을 활용한 표현은 금지한다.

마. 설계공모 참가자의 업체명 또는 대표자명 표기는 금지한다.

바. 공모안에 건축물 조감도, 투시도 등 3차원 이미지(스케치 포함)을 포함할 수 없다.

(3차원 이미지 표현수준 예시 [붙임 1] 참조)

사. 앞표지는 제공된 표지서식[서식 9]를 사용하고 뒤표지는 포함하지 않는다.

아. 앞표지를 제외한 공모안의 내용은 13쪽으로 작성하되, 작성순서는 가급적 위의 순서대로 작성한다.

순서	항목	세 부 사 항	쪽수
1	표지	앞면, 뒷면 (내용없음)	2쪽
2	목차		1쪽
3	설계자의 경험 및 역량	○ 담당건축사의 대표작품 포트폴리오(1작품)	1쪽
4	간지		1쪽
5	수행계획 및 방법	○ 업무에 대한 이해도	1쪽	8쪽
6		○ 과제에 대한 기술제안(3개 과제)	각 2쪽 (총 6쪽)
7		○ 수행계획	1쪽
합계			총 13쪽

※ 모든 페이지는 단면인쇄 함

※ 표지, 목차, 간지도 제안서 총 쪽수에 포함됨

※ 담당건축사의 경력 및 유사프로젝트 실적은 증빙자료 포함하여 별도제출

구 분		설계자의 경험 및 역량 (담당건축사의 대표작품 포트폴리오)	수행계획 및 방법, 표지, 목차, 간지
용지크기		A3(횡)	A3(횡)
여 백		- 상 30mm, 하 25mm - 좌·우 20mm	- 상 30mm, 하 25mm - 좌·우 20mm
글 자 체		자 율	자 율
글자크기		자 율	- 본문 제목, 소제목 등 : 자율 - 본문 내용 : 10포인트 미만 사용불가 (내부샵도 글자크기 제외)
도표, 이미지		자 율	자 율
줄 간 격		자 율	자 율
분 량		1쪽	12쪽
재 질	표 지	- 흰색 스노우지(무광택), A3(횡) ※ 용지무게 : 120~160g/㎡
	본 문	- 1면 인쇄(칼라 가능) ※ 용지무게 : 80~120g/㎡	- 1면 인쇄(칼라 가능) ※ 용지무게 : 80~120g/㎡
	간 지	- 1면 인쇄, 흑백 ※ 용지무게 : 80~120g/㎡
제본방법		A3(횡) 좌철(무사무선철)	A3(횡) 좌철(무사무선철)
제본내용 및 순서		- 담당건축사의 대표작품 포트폴리오 1점	- 업무에 대한 이해도 - 과제에 대한 기술제안 - 수행계획

자. 공모안 전자파일(PDF 파일 형식)에는 설계공모 참가자의 업체명 또는 대표자명 표기를 금지한다.

※ 원본도서를 제외한, 출력물 및 전자파일(파일명 포함)에 업체명 또는 대표자명이 확인될 경우 실격 처리함

차. 공모안 접수 일시 및 장소는 ‘설계공모 공고서’에 따르며, 설계공모 참가등록을 한 자의

공모안에 한하여 접수한다.

카. 공모안 제출방법은 ‘설계공모 공고서’를 따르며, 공모안 이외 ‘기타 제출물’도 ‘설계

공모 공고서’에 따라 제출하여야 한다.

타. 공모안 제출은 설계공모 참가자별 1회에 한하며, 제출된 공모안에 대하여는 추가 제출이나

수정 및 보완 작업을 할 수 없다.

파. 본 지침에 의거하지 않은 공모안은 계약부서에서 접수하지 않거나, 심사 시 불이익을 줄 수 있다.

하. 제출도서의 익명성

1) 설계서 표지 【서식9】의 “업체명”에는 “설계업체명”을 제출부수 15부 중 1부만 기재하여 별도 제출하고, 나머지 14부는 “업체명”란에 『괴산군청』으로 기재 제출

※『괴산군청』표기본 14부는 백생종이포장지로 봉인하여 제출

2) 익명사용 원칙은 심사위원회의 최종결정 시까지, 설계공모 전체 기간동안 유지되며, 익명 보존방법은 다음과 같음

- 심사용 도서(설계설명서 포함)는 심사번호만 기재하고 익명 관리

- 사무소명, 참가자명이 있는 원본 도서는 심사 종료 시까지 공개하지 않음

(담당자 검토 및 확인용도)

- 심사위원 심사용 도서에는 참가자를 인지할 수 있는 어떠한 암호나 기호 표기 불가

- 심사 전 심사관련자와 접촉하여 설계에 대한 설명은 불가하며 이를 위반하였을 경우, 심사 시 불이익 또는 실격 처분을 받을 수 있음

제 5 장  제안공모 심사

1. 심사위원회

가. 심사위원 명단

연 번	성 명	소 속	비고
1	설진원	수담엔지니어링 건축사사무소
2	심상철	㈜무영종합건축사사무소/인하대학교
3	김기준	㈜맥스유엔지니어링건축사사무소
4	박상현	건축사사무소 상상
5	조한진	㈜이에스건축사사무소
6	박주연	TEA건축사사무소/홍익대학교
7	장인수	장인수건축사사무소
8	한상민(예비)	㈜원양건축사사무소
9	손성기(예비)	건축사사무소 남경

나. 심사위원회 운영

1) 위원장은 위원중에서 호선하며, 위원회를 대표하고 직무를 통할함

2) 위원회는 심사위원 중 과반수가 참석하여야 하며, 심사 중 결정이 필요한 사항이 있을 경우 출석위원 과반수의 찬성으로 의결함

다. 기밀유지

1) 심사와 관련된 일체의 내용은 위원회의 최종 결정시까지 비공개를 원칙으로 함

2) 위원으로 선정된 사람은 업무상 알게 된 비밀누설 등을 방지하기 위해 심사위원 선정 동의 및 보안각서를 제출하여야 함

3) 위원회는 비공개로 운영되나 녹음·녹화·녹취록 중 하나를 선택하여 작성 보존

4) 심사위원은 본 심사와 관련하여 어떠한 경우라도 개별질의에 응답할 수 없으며, 심사결과 발표시까지 비밀을 준수하여야 함

라. 심사위원의 제척·기피·회피

1) 심사위원이 다음 각목 중 하나에 해당될 경우 심사에서 제척됨

- 위원 또는 그 배우자나 배우자이었던 사람이 심사 대상 업체의 당사자가 되거나 그 업체의 당사자와 공동권리자 또는 공동의무자인 경우

- 위원이 심사 대상 업체의 당사자와 친족이거나 친족이었던 경우

- 위원이 심사 대상인 사업의 시행으로 이해당사자(대리관계를 포함한다)가 되는 경우

- 위원이나 위원이 속한 법인·단체 등이 심사 대상 업체 당사자의 대리인이거나 대리인이었던 경우

- 위원이 최근 3년 이내에 해당 심사 대상 업체에 임·직원으로 재직한 경우

- 위원이 최근 2년 이내에 해당 심사 대상 업체와 관련된 자문, 연구, 용역(하도급을 포함한다), 감정 또는 조사를 한 경우

2) 설계공모 참가자는 심사위원에게 심사의 공정을 기대하기 어려운 사정이 있는 경우에는 그 근거자료를 발주기관 등에게 제출하여 기피신청【서식 11】을 할 수 있음

3) 심사위원은 회피사유에 해당하면 회피신청서[서식11]를 제출하고 스스로 그 안건의 심사에서 회피하여야함

2. 평가 기준

가. 평가항목별 배점 기준

1) 설계자의 경험 및 역량(30점)

-【정량적 평가】경력 및 유사프로젝트 실적부문(20점)

평가항목

배점

세 부 평 가 기 준

계

20

담당건축사의

경        력

10

∙ 담당건축사의 경력

12년 이상	9년 이상	6년 이상	3년 이상	3년 미만
10	9	8	7	6

담당건축사의

유사프로젝트 실적

10

∙ 유사 프로젝트 실적

5건 이상	4건	3건	2건	2건 미만
10	9	8	7	6

※ 유사프로젝트 실적은 국가, 지방자치단체, 공공기관에서 발주한 사업     (최근 10년 이내 용역 완료)으로‘건축법 시행령’[별표1] 용도별      건축물의 종류 제13호 운동시설 해당하는 건축물의 설계용역에 한     하여 인정함

※ 실적관리 수탁기관(대한건축사협회 건축사실적관리증명서)또는 발주     기관에서 발급한 증빙서류를 제출해야함

-【정성적 평가】담당건축사의 대표작품 포트폴리오(10점)

평가항목

배점

세 부 평 가 기 준

계

10

담당건축사의

대 표 작 품

포트폴리오

10

∙ 설계의 작품성, 창의성 등

수	우	미	양	가
10	9	8	7	6

※ 1작품 제출(최근 10년 내)

2) 정성적 평가 - 수행계획 및 방법(70점)

평가항목

배점

세 부 평 가 기 준

계

70

업무에 대한

이해도

10

∙ 업무내용 및 추진배경 등에 대한 이해도

수	우	미	양	가
10	8	6	4	2

과제에 대한 제안

45

∙ 제안의 적절성, 독창성, 실현성 등(과제당 점수를 합산하여 계산)

수	우	미	양	가
15	12	9	6	3

수행계획

10

∙ 공정계획의 타당성, 과업수행체계의 적절성 등

수	우	미	양	가
10	8	6	4	2

제안서 발표

5

∙ 추진의지의 적극성 등

수	우	미	양	가
5	4	3	2	1

- 공모 제출자수 별 평가등급 배분

심 사 대상수	등 급					심 사 대상수	등 급
	수	우	미	양	가		수	우	미	양	가
2	1		1			22	2	5	9	4	2
3	1		2			23	2	5	9	5	2
4	1		2	1		24	2	5	10	5	2
5	1	1	2	1		25	3	5	10	5	2
6	1	1	2	1	1	26	3	5	10	5	3
7	1	1	2	2	1	27	3	5	11	5	3
8	1	2	3	1	1	28	3	6	11	5	3
9	1	2	3	2	1	29	3	6	11	6	3
10	1	2	4	2	1	30	3	6	12	6	3
11	1	2	5	2	1	31	3	6	13	6	3
12	1	3	5	2	1	32	3	7	13	6	3
13	1	3	5	3	1	33	3	7	13	7	3
14	1	3	6	3	1	34	3	7	14	7	3
15	2	3	6	3	1	35	4	7	14	7	3
16	2	3	6	3	2	36	4	7	14	7	4
17	2	3	7	3	2	37	4	7	15	7	4
18	2	4	7	3	2	38	4	8	15	7	4
19	2	4	7	4	2	39	4	8	15	8	4
20	2	4	8	4	2	40	4	8	16	8	4
21	2	4	9	4	2

나. 실격 및 감점 기준

위반내용	실격 및 감점기준	감점 한도	비고
∙ 제출도서의 규격을 현저히 위반한 경우	실격(심사제외)
∙ 제안서에 해당업체를 특정할 수 있는 문구나 이미지 등이 포함된 경우 등 (단, 제안서 12부 중 1부는 제외)
∙ 익명성 유지의 원칙 등 공정한 평가를 하는데 영향을 미칠 의도로 불공정 행위를 할 때
∙ 직․간접적으로 심사에 영향을 미치는 부당한 청탁이나 압력을 행사한 경우
∙ 심사 전에 심사관련자와 접촉하여 설명을 한 경우
∙ 제출한 서류 등에 허위사실이나 과제 누락 등 중대한 미비사항이 발견될 경우
∙ 기타 실격 해당 사항
∙ 설계공모 작성일반사항	0.5점/ 항목당	3점
∙ 설계공모 제안서 구성	0.5점/쪽당	3점
∙ 제안서 작성 시 유의사항	0.5점/ 항목당	3점
∙ 제출부수 부족 시	0.5점/부당	3점

3. 심사 진행 계획

시 간	진 행 순 서	비 고
14:00 ~ 14:10	심사위원소개 및 인사	회의실
14:10 ~ 14:20	사업설명	사 회 자
14:20 ~ 16:40	업체 발표(발표 5분, 질의응답 10분 내)	업체별 15분 내
16:40 ~ 17:00	심사	위 원
17:00 ~ 17:10	심사집계표 작성	사회자
17:10 ~ 17:20	심사감점보고 및 정량점수 20점 합산	사회자
17:20 ~ 17:30	심사결과 발표 및 심사위원 날인	위원장
17:30	해산

※ 제안서 접수에 따라 일정 변경 될 수 있음

4. 심사 방법

가. 심사 방법

1) 심사대상이 되는 공모안을 심사위원회 개최일로부터 최소 3일전까지 심사위원에게 미리 교부하여 사전에 검토하도록 함

2) 심사에 관하여 규정되지 않은 사항은 심사위원회에서 결정함(심사 방식의 변경은 불가함)

3) 공모안에 대한 심사위원의 심사의견, 심사과정에서 공모안이 심사에서 제외된 경우에는 그 사유, 그 밖에 필요한 사항 등을 서면으로 작성하여야 하며, 심사에 참여한 심사위원 전원의 서명을 받아야 함

4) 발주기관등(발주기관등이 대리인을 지명한 경우에는 대리인)은 심사위원회에 참여하여 심사위원의 질의에 답변할 수 있음

5) 심사위원회는 해당 설계공모안에 대하여 제출자의 발표를 듣고 평가에 반영함

6) 심사위원회에는 심사위원 정수의 과반수가 참석하여야 하며, 참석 심사위원이 과반수 미만인 경우에는 심사위원회를 다시 개최하여야 함

7) 평가는 100점 만점을 기준으로「정량적 평가」20점,「정성적 평가」80점으로 함

- 담당건축사의 경력, 담당건축사의 유사프로젝트실적 등 정량적 평가(20점)는 제출된 자료에 의거 발주기관에서 사전평가하고 간사가 점수표를 위원장에게 제출하여 최종평가점수에 반영

- 정성적 평가(80점)는 심사위원들이 심사 당일 평가

8) 정성적 평가는 최고점수와 최저점수 심사위원을 제외한 심사위원의 평가점수를 합산하여 산술평균한 점수로 함. 평균점수 산정결과 소수점 이하의 숫자가 있는 경우에는 소수점 셋째자리에서 반올림

9) 감점은 심사위원의 평가점수를 합산하여 산술평균한 점수에서 감점

10) 공모(안)의 최종 평가는 정량적 평가와 정성적 평가를 합산 점수중 최고 점수를 당선작으로 선정하고, 차점자 및 차차점자를 우수작 선정

11) 가장 높은 점수를 받은 자가 2이상일 때는 위원회의 표결로 당선작을 결정하고 차점자의 점수가 동일할 경우 보상금의 균등분배으로 지급

12) 공모목적에 부합하지 않거나 제안서수준이 현저히 떨어진다고 판단될 경우 심사위원회의 의결을 거쳐 당선작을 선정하지 아니할 수 있음

13) 심사위원은 본 설계공모와 관련 어떠한 경우라도 개별질의에 대하여 응답하지 않아야 하며, 심사결과 발표시까지 비밀을 유지해야 함

나. 실격기준

공모안이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하여 심사대상으로 적절하지 않다고 판단되는 경우에는 설계공모심사위원회 의결을 거쳐 해당 공모안을 심사대상에서 제외할 수 있음

1) 제출도서의 규격 등을 현저히 위반한 경우

2) 제출도서에 해당업체를 특정할 수 있는 문구나 이미지, 번호, 기호 등이 포함된 경우 등

3) 익명성 유지의 원칙 등 공정한 평가를 하는데 영향을 미칠 의도로 불공정 행위를 할 경우

4) 직․간접적으로 심사에 영향을 미치는 부당한 청탁이나 압력을 행사한 경우

5) 심사 전에 심사 관련자와 접촉하여 설명을 한 경우

6) 제출한 서류 등에 허위사실이나 과제 누락 등 중대한 미비사항이 발견될 경우

7) 응모안 제출 후 등록취소, 휴업, 폐업, 업무정지 등의 행정처분을 받았거나 이를 숨기고 응모한 사실이 발견되었을 경우

8) 저작권법을 중대하게 위반한 경우

9) 다른 공모에 제출된 제안서를 재 출품한 경우

10) 그 밖에 이에 준하는 사유로 심사위원회가 실격시키는 것이 타당하다고 결정하는 경우

다. 불이익 처분방법

1) 감점사항에 대하여는 해당 설계공모 참가자의 확인을 거쳐 심사시 심사위원장에게 제출하여야 하며, 심사위원회 의결을 거쳐 이를 확정하여 평가에 반영함. 다만, 중대한 위반사항을 제외한 경미한 감점사항은 심사위원회 평가 이후 제출함

2) 실격 및 감점사항에 대하여는 심사위원회에서 정당한 사유가 있다고 결정할 경우 조정할 수 있으며, 기타 불이익 처분을 추가할 필요가 있을 경우 심사위원회에서 의결하여 조정할 수 있음

라. 심사결과 발표 및 공모안 반환

1) 심사 결과의 발표 및 공개

- 심사결과는 심사일로부터 7일 이내에 심사의 결과(평가점수, 평가사유서 등)를 서면이나 괴산군 홈페이지 등을 통해 실명으로 공개함. 다만, 입상하지 못한 설계공모 참가자 등의 실명을 비공개할 수 있음

- 설계공모 참가자는 평가결과에 대하여 자세한 열람을 하고자 할 때에는 심사결과 공개 후 7일 이내에 우리 군에 요청하여야 하며 설계공모 참가자가 요청할 경우 심사과정의 녹취록 또는 녹음자료를 열람할 수 있음(요청자 관련된 자료만 열람)

- 응모자는 심사결과에 대하여는 이의를 제기할 수 없음

2) 공모안 반환

- 입상작(당선작, 그 밖의 입상작)은 반환하지 않음

- 공모안은 심사결과 발표일로부터 7일 이내에 반출해야 하며, 이에 따른 비용은 설계공모 참가자가 부담하고, 기간 안에 반출되지 아니한 공모안은 발주기관 등이 임의 처리하며, 응모자는 임의 처리와 관련하여 어떠한 경우에도 이의를 제기할 수 없음

마. 입상작 선정 및 시상

1) 입상작은 2점 이내로 선정하며, 당선작은 입상작 중에서 가장 높은 점수를 받은 작품으로 결정함

2) 입상작 보상(부가가치세 및 제세공과금 포함)

- 당선작 1점 : 설계권 부여

- 우수작 1점 : 상금 500만원 지급

3) 개별통지 후 당선작을 제외한 입상자(우수작)가 특별한 사유 없이 통지일로부터 30일 이내에 공모안의 작성비용에 대한 보상요청을 하지 아니하는 경우 보상금에 대한 권리를 포기한 것으로 간주함

5. 제출 공모안에 대한 지적 소유권

가. 제출된 공모안의 저작권과 관련한 제반사항은 저작권법령이 정하는 바에 따름

나. 당선작 외의 공모안에 대해 당해 설계자의 동의를 얻어 그 공모안의 아이디어 일부를 이용할 수 있음

6. 기타

가. 응모자가 2개 업체 미만인 경우에는 재공고하며, 재공고 후에도 응모자가 2개 업체 미만인 경우 발주처의 결정에 따라 진행함

나. 응모자는 설계공모에 참가 등록함으로써 이 지침서의 내용을 승인하는 것으로 간주함

다. 본 지침서의 문구 해석상 응모자간에 차이가 있을 경우에는 우리군의 해석을 우선으로 하고, 기타 명시되지 않은 사항에 대하여는 발주처가 정하는 바에 따라야 함

7. 당선 이후 조건

가. 계약

1) 당선작에 대한 설계용역은「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」과 우리군의 계약기준에 따름 (계약 체결시 낙찰율 등에 의한 감액이 있을 수 있음)

2) 당선자는 전기․통신․소방 등 해당 설계업 면허가 없는 경우 관련법에 의한 적격자와 공동도급(분담이행) 하여야 함

3) 당선자는 당선작으로 선정된 사실을 통보받은 후 신속히 괴산군과 설계계약에 관해 협의하여야 하며, 15일 이내 계약하지 않을 경우 포기한 것으로 간주함

4) 당선자가 설계를 진행할 수 없다고 판단되거나 당선자의 사정으로 기본 또는 실시설계를 수행하지 못할 경우 2등(우수작)에게 순차적으로 설계의 권한을 부여할 수 있음. 이 경우 이미 상금을 지급한 경우에는 상금 금액만큼 공제한 금액을 설계비로 지급함

5) 설계계약은 별도의 과업지시서 또는 지침에 의함

나. 설계 진행

1) 당선자는 진행과정 별로 우리군과 협의하여 설계를 추진하여야 함

2) 당선자는 심사위원회의 지적사항, 발주부서의 요구사항 등을 종합하여 당선작에 대한 설계변경 및 보완이 필요한 경우 이를 반영하여야 함

3) 설계 과업기간 중에 시행하는 건축심의, 경관심의, 실시계획인가 등 관련법 규정을 이행하여야 할 경우 감독관이 요구하는 필요한 자료를 제출하여야 하며, 기타 각종 보고회 개최 등 과업으로 지시하는 전반적인 사항은 특별한 사정이 없는 한 이에 따라야 함

4) 사업진행에 필요한 각종용역, 심의 인·허가 협의사항에 수반되는 설계도서 및 자료는 우리군에 적기에 제공하여야 함

다. 사업의 변경 및 해지 등

1) 과업수행 중이라도 정부 또는 우리군의 계획변경, 심의 미통과, 기타 불가피한 사정 등으로 인해 설계용역을 진행하기 어렵다고 판단될 경우 본 과업의 일부 또는 전부를 중지하거나 과업의 범위를 조정·변경, 계약을 해지할 수 있음

2) 이 경우「지방자치단체의 입찰 및 계약집행 기준」등 관련 규정에 따름

제 6 장  관련 자료

1. 위치도

2. 사업부지 현황

제 7 장  각종 서식

【서식 1】 제안공모 참가신청서

【서식 2】 제안공모지침 준수 서약서

【서식 3】 보안서약서

【서식 4】 사용인감계

【서식 5】 위임장

【서식 6】 서면질의서

【서식 7】 제안공모안 제출서

【서식 8】 심사번호 기재란 규격

【서식 9】 설계공모안 표지

【서식 10】 설계개요 및 시설현황

【서식 11】 심사위원 기피·회피 신청서

【서식 12】 관련법규 검토서

【서식 13】 사전접촉 금지서약서

【서식 14】 공동수급 대표자 선임계

【서식 15】 공동수급 표준협정서(공동이행방식)

【서식 1】 제안공모 응모신청서

제안공모 참가신청서
※ 접수번호
건 축 사 사 무 소		업 체 명								사업자등록번호
		건축사명								주민등록번호
		소재지								전화번호
										FAX번호
										E-MAIL
괴산군에서 시행하는「괴산 씨름전용훈련장 건립 기본 및 실시설계용역 간이공모」에 참여함에 있어 설계지침 및 공고문 등을 준수하여 응모할 것을 신청합니다. 첨부 : 등록서류(공고문 참조) 2024. . . 신청자(대표자) : (인) 괴산군수 귀하
			(인)				절 취 선					(인)
「괴산 씨름전용훈련장 건립 기본 및 실시설계용역 간이공모」접수증
접수번호								접수일자							접 수 인
업 체 명								소 재 지
대 표 자				(인)				전화번호
제 출 자				소속 : 직위 : 성명 : (인)

【서식 2】제안공모지침 준수 서약서

제안공모지침 준수 서약서

당 사는 「괴산 씨름전용훈련장 건립 기본 및 실시설계용역 간이공모」에 참가함에

있어 귀 청의 공모지침을 성실히 준수하고 만일 제반 규정 위반과 지시, 지침

및 조정 불이행 등에 따른 어떠한 불이익도 감수할 것이며, 공모와 관련한 참가

작품 제출, 심사, 당선작 결과 등에 대하여는 이의없이 귀 군의 결정에 따를 것을

확약하고 이에 서약서를 제출합니다.

2024년     월       일

참가업체(대표업체)             업 체 명 :

주     소 :

대 표 자 :                  (인)

괴산군수 귀하

【서식 3】보안서약서

보 안 서 약 서

당 사는 「괴산 씨름전용훈련장 건립 기본 및 실시설계용역 간이공모」에 참가함에

있어 본 공모지침과 관련된 제반사항을 반드시 준수하고 보안유지에 최선을 다할

것이며, 만일 이를 소홀히 하여 발생되는 모든 사항에 대하여 귀 군의 어떤

조치에도 이의를 제기하지 않을 것임을 서약합니다.

2024년     월       일

참가업체(대표업체)             업 체 명 :

주     소 :

대 표 자 :                  (인)

괴산군수 귀하

【서식 4】 사용인감계

사 용 인 감 계

사용인감	인 적 사 항
	업 체 명 : 주 소 : 대 표 자 :

상기인은 위 인감을 괴산군에서 시행하는「괴산 씨름전용훈련장 건립 기본 및 실시설계용역 간이공모」에 수반되는 모든 행위에 대하여 위의 인감을 사용하고자 하며, 동 인감을 사용함으로써 민･형사상의 문제가 발생할 경우 상기인이 책임질 것을 확약하고 이에 사용인감계를 제출합니다.

2024.    .    .

주  소 :

상  호 :

대표자 :

괴산군수 귀하

【서식 5】 위임장

위  임  장

대표자	업 체 명			성 명
	사업자등록번호			연락처
	주 소
대리인	업 체 명			성 명
	주민등록번호			연락처
	주 소
상기인을 당 업체의 대리인으로 지정하고 괴산군에서 시행하는「괴산 씨름전용훈련장 건립 기본 및 실시설계용역 간이공모」에 관련된 모든 권한을 위임합니다. 2024. . . 업체명 : 대표자 : (인) 괴산군수 귀하
재 직 증 명 서
성 명			주민등록번호
소 속			직 위
주 소
재직기간
위와 같이 당사에 재직 중임을 증명 합니다. 2024. . . 업체명 : 대표자 : (인)

※ 첨부서류 : 신분증 사본 1부

※ 위임장에 사용하는 도장은 대표자 인장과 같아야 함.

※ 대리 접수로 인하여 발생하는 모든 문제는 대표자 및 응모자 본인이 모든 책임을 짐

【서식 6】 서면질의서

서 면 질 의 서

업 체 명	대표자 : (인)
담 당 자	소속 : 직위 : 성명 : (인)
연 락 처	전화 : FAX : E-mail :
지 침 서 (PAGE)	질 의 내 용

※ E-mail 발송 후 반드시 전화로 접수 여부를 확인 할 것

【서식 7】 제안공모안 제출서

제안공모안 제출서
※ 접수번호 :
작 품 제출자	업 체 명
	대표자(건축사)
	소 재 지					전화
귀 군에서 시행하는「괴산 씨름전용훈련장 건립 기본 및 실시설계용역 제안공모」에 제안서를 제출합니다. 첨부 1. 설계설명서 15부(설계도면 포함) 2. 참가신청 접수증(작품접수 당일 제시) 2024. . . 신청인 (인) 괴산군수 귀하
절 취 선
「괴산 씨름전용훈련장 건립 기본 및 실시설계용역 제안공모」설계공모안 접수증
접 수 번 호				접수일자				접 수 인
업 체 명				소 재 지
대표자(건축사)				전화번호
제 출 자		소속 : 직위 : 성명 : (인)

【서식 8】 심사번호 기재란 규격

심사번호 기재란 규격

<심사번호 기재란 - 테두리선 2.0mm 진하게>

			30mm	25mm
							20mm
							30mm

【서식 9】 제안공모안 표지

<규격 :A3, 횡>

괴산 씨름전용훈련장 건립

기본 및 실시설계용역 제안공모 제안서(35pt)

2024.  .  . (20pt)

업  체  명(25pt)

※ 원본 1부 : 업체명 표기,    사본 14부 : 괴산군청 표기

【서식 10】 설계개요 및 시설현황

설계개요 및 시설 현황 <규격 :A3, 횡>

□ 공모명 : 괴산 씨름전용훈련장 건립 기본 및 실시설계용역 제안공모

구 분			내 역	비 고
건물개요	사 업 명
	대 지 위 치
	지 역 지 구
	대 지 면 적		㎡
	건 축 면 적		㎡
	연면적	전 체	㎡
		지 하	㎡
		지 상	㎡
	건 폐 율		%
	용 적 율		%
	구 조
	층 수
	최 고 높 이		m	단면도에 층고 및 최고높이 표기할것
주차개요	계		대	법정대수 산정근거 표기
	지 상		대
	지 하		대
설 비 개 요
외 부 마 감
조경개요	조 경 면 적			·법정조경 : % ·설계면적 : % (산출근거 구체적으로 표기)
	식 재 면 적
	조경시설면적
	옥상조경면적
주차장 면적			㎡	산출근거 표기
기타사항

【서식 11】 심사위원 기피·회피 신청서

심사위원 기피·회피 신청서

□ 기피·회피 위원

성 명	소 속	기피·회피 사유

※ 설계공모 참가자의 경우, 기피신청서를 제출할 시 기피신청에 대한 근거자료를 포함하여 제출하여야 함.

2024.    .    .

제 출 자    소  속 :

연락처 :

직  위 :

성  명 :                    (인)

괴산군수 귀하

【서식 12】 관련법규 검토서

관련법규 검토서

□ 공모명 : 괴산 씨름전용훈련장 건립 기본 및 실시설계용역 제안공모

법규명 및 조항	대 상	법적기준	설계기준	비 고

【서식 13】 사전접촉 금지서약서

사전접촉 금지서약서

본인은 ｢괴산 씨름전용훈련장 건립 기본 및 실시설계용역 제안공모｣의

참가자로서 심사에 영향을 미칠 수 있는 부당한 청탁이나 사전접촉 등을

시도하지 않을 것을 서약합니다. 만약 이를 위반할 시에는 관계법령 및

지침 등에 따라 책임을 지고 이와 관련하여 일체의 민ㆍ형사상 이의를

제기하지 않겠습니다.

2024 년   월   일

공모참가자 :                    (서명)

【서식 14】 공동수급 대표자 선임계

공동수급 대표자 선임계

본인은 ○○○건축사사무소의 대표로서 괴산에서 시행하는「괴산 씨름전용훈련장 건립」 설계공모에 관한 모든 권한을 본 공동수급 대표자 ○○○ 에게 위임합니다.

20  년     월     일

공동수급 대표자 업체명 :

소재지 :

성  명 :                      (인)

공동수급 응모자 업체명 :

소재지 :

성  명 :                      (인)

괴산군수 귀하

【서식 15】 공동수급 표준협정서(공동이행방식)

공동수급 표준협정서(공동이행방식)

제1조(목적) 이 협정서는 아래 계약을 공동수급체의 구성원이 재정, 경영 및 기술능력과 인원 및 기자재를 동원하여 공사・물품 또는 용역에 대한 계획・입찰・시공 등을 위하여 일정 출자비율에 따라 공동연대하여 계약을 이행할 것을 약속하는 협약을 정함에 있다.

1. 계약건명 :

2. 계약금액 :

3. 발주자명 :

제2조(공동수급체) 공동수급체의 명칭, 사업소의 소재지, 대표자는 다음과 같다.

1. 명          칭 :

2. 주사무소소재지 :

3. 대 표 자 성 명 :

제3조(공동수급체의 구성원) ① 공동수급체의 구성원은 다음과 같다.

1. ○ ○ ○ 회사(대표자 :           )

2. ○ ○ ○ 회사(대표자 :           )

② 공동수급체의 대표자는 ○ ○ ○로 한다.

③ 대표자는 발주자 및 제3자에 대하여 공동수급체를 대표하며, 공동수급체의 재산의 관리 및 대금청구 등의 권한을 가진다.

제4조(효력기간) 본 협정서는 당사자간의 서명과 동시에 발효하며, 해당계약의 이행으로 종결된다. 다만, 발주자 또는 제3자에 대하여 공사와 관련한 권리・의무관계가 남아있는 한 본 협정서의 효력은 존속된다.

제5조(의무) 공동수급업체의 구성원은 제1조에서 정한 목적을 수행하기 위하여 성실·근면 및 신의를 바탕으로 필요한 모든 지식과 기술을 활용할 것을 약속한다.

제6조(책임) 공동수급업체의 구성원은 발주기관에 대한 계약상의 의무이행에 대하여 연대하여 책임을 진다. 다만, 공사이행보증서가 제출된 공사로서 계약이행요건을 충족하지 못하는 업체는 출자비율에 따라 책임을 진다.

제7조(하도급) 공동수급업체 구성원 중 일부 구성원이 단독으로 하도급계약을 체결하고자 하는 경우에는 다른 구성원의 동의를 받아야 한다.

제8조(거래계좌) 계약예규 「공동계약운용요령」제11조에 정한 바에 의한 선금, 기성대가 등은 다음계좌로 지급받는다.

1. ○ ○ ○ 회사(공동수급체대표자) :  ○○은행, 계좌번호  ○○○, 예금주  ○○○

2. ○ ○ ○ 회사 :  ○○은행, 계좌번호  ○○○, 예금주  ○○○

제9조(구성원의 출자비율) ① 당 공동수급체의 출자비율은 다음과 같이 정한다.

1. ○ ○ ○ :     %

2. ○ ○ ○ :     %

② 제1항의 비율은 다음 각호의 어느하나에 해당하는 경우에 변경할 수 있다. 다만, 출자비율을 변경하는 경우에는 공동수급체 일부구성원의 출자비율 전부를 다른 구성원에게 이전할 수 없다.

1. 발주기관과의 계약내용 변경에 따라 계약금액이 증감되었을 경우

2. 공동수급체 구성원 중 파산, 해산, 부도, 법정관리, 워크아웃(기업구조조정촉진법에 따라 채권단이 구조조정 대상으로 결정하여 구조조정중인 업체), 중도탈퇴의 사유로 인하여 당초 협정서의 내용대로 계약이행이 곤란한 구성원이 발생하여 공동수급체구성원 연명으로 출자비율의 변경을 요청한 경우

③ 현금 이외의 출자는 시가를 고려, 구성원이 협의 평가하는 것으로 한다.

제10조(손익의 배분) 계약을 이행한 후에 이익 또는 손실이 발생하였을 경우에는 제9조에서 정한 비율에 따라 배당하거나 분담한다.

제10조의2(비용의 분담) ① 본 계약이행을 위하여 발생한 하도급대금, 재료비, 노무비, 경비 등에 대하여 출자비율에 따라 각 구성원이 분담한다.

② 공동수급체 구성원은 각 구성원이 분담할 비용의 납부시기, 납부방법 등을 상호 협의하여 별도로 정할 수 있다.

③ 공동수급체 구성원이 제1항에 따른 비용을 미납할 경우에 출자비율을 고려하여 산정한, 미납금에 상응하는 기성대가는 공동수급체 구성원 공동명의의 계좌에 보관하며, 납부를 완료하는 경우에는 해당 구성원에게 지급한다.

④ 분담금을 3회 이상 미납한 경우에 나머지 구성원은 발주기관의 동의를 얻어 해당 구성원을 탈퇴시길수 있다. 다만, 탈퇴시킬 수 있는 미납 횟수에 대해서는 분담금 납부주기 등에 따라 발주기관의 동의를 얻어 다르게 정할 수 있다.

제11조(권리・의무의 양도제한) 구성원은 이 협정서에 의한 권리・의무를 제3자에게 양도할 수 없다.

제12조(중도탈퇴에 대한 조치) ① 공동수급체의 구성원은 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 외에는 입찰 및 해당계약의 이행을 완료하는 날까지 탈퇴할 수 없다. 다만, 제3호에 해당하는 경우에는 다른 구성원이 반드시 탈퇴조치를 하여야 한다.

1. 발주자 및 구성원 전원이 동의하는 경우

2. 파산, 해산, 부도 기타 정당한 이유없이 해당 계약을 이행하지 아니하거나 제10조의2에 따른 비용을 미납하여 해당구성원 외의 공동수급체의 구성원이 발주자의 동의를 얻어 탈퇴조치를 하는 경우

3. 공동수급체 구성원중 파산, 해산, 부도 기타 정당한 이유없이 해당 계약을 이행하지 아니하여 시행령 제76조제1항제6호에 따라 입찰참가자격제한조치를 받은 경우

② 제1항에 의하여 구성원중 일부가 탈퇴한 경우에는 잔존 구성원이 공동연대하여 해당계약을 이행한다. 다만, 잔존구성원만으로 면허, 실적, 시공능력공시액 등 잔여계약이행에 필요한 요건을 갖추지 못할 경우에는 잔존구성원이 발주기관의 승인을 얻어 새로운 구성원을 추가하는 등의 방법으로 해당 요건을 충족하여야 한다.

③ 제2항 본문의 경우에 출자비율은 탈퇴자의 출자비율을 잔존구성원의 출자비율에 따라 분할하여 제9조의 빌율에 가산한다.

④ 탈퇴하는 자의 출자금은 계약이행 완료 후에 제10조의 손실을 공제한 잔액을 반환한다.

제13조(하자담보책임) 공동수급업체는 공동수급체가 해산한 후 해당공사에 관하여 하자가 발생하였을 경우에는 연대하여 책임을 진다. 다만, 공사이행보증서가 제출된 공사로서 계약이행요건을 충족하지 못하는 업체는 출자비율에 따라 책임을 진다.

제14조(운영위원회) ①공동수급체는 공동수급체구성원을 위원으로 하는 운영위원회를 설치하여 계약이행에 관한 제반사항을 협의한다.

② 이 협정서에 규정되지 아니한 사항은 운영위원회에서 정한다.

위와 같이 공동수급협정을 체결하고 그 증거로서 협정서 ○통을 작성하여 각 통에 공동수급업체구성원이 기명 날인하여 각자 보관한다.

20  년　　　월 　　일

건축대표 업체명 :                   (전화번호:            )

주  소 :

대표자 :                        (인)

건축참여 업체명 :                   (전화번호:            )

주  소 :

대표자 :                        (인)

괴산군수  귀하

[붙임 1]  3차원 이미지 표현수준 예시

□ 허용 이미지 예시

① 목차 등 단순 아이콘 이미지

② 자재 상세, 설비개념도 등 이미지

③ 2차원 이미지를 일부 변형하여 적층한 이미지

□ 불허 이미지 예시

① 개념 설명을 위한 3차원 이미지

② 조감도 등이 포함된 3차원 이미지

③ 3차원 이미지 스케치

④ 건축물을 일부 표현한 3차원 이미지

※ 그밖에 실내 투시도 등 심사위원회가 지침 위반으로 판단한 이미지는 불허 이미지로서 감점기준에 따라 감점처리 할 수 있다.