『글로컬 지산학 캠퍼스 지원센터 조성사업』

설 계 공 모  지 침 서

2025. 10.

제1장. 설계공모 규정

1. 사업개요	1

2. 설계공모 개요	3

3. 공모안 작성 및 제출	7

4. 작품심사 및 입상작 선정	12

5. 심사 시 불이익 처분기준	16

6. 기타	18

제2장. 설계지침

1. 계획개요	21

2. 건축 설계조건 및 기준	22

제3장. 각종서식

1. 서식목록	32

목    차

제1장. 설계공모 규정

1. 사업개요

1.1. 사업의 목적

⚬청년(학생)들의 활동 거점 확보 및 지역자원을 활용한 청년 창업 육성.

⚬국립순천대학교 글로컬대학 우주항공·스마트팜 고흥캠퍼스 운영에 따른 학생 및 교직원의 편의시설 및 공간 제공

1.2. 사업개요

1) 위치도

신청 부지

진 입 로

2) 개요

가. 사 업 명 : 글로컬 지산학 캠퍼스 지원센터 조성사업

나. 위    치 : 전라남도 고흥군 고흥읍 호동리 1333-4, 1333-6

다. 지역·지구 : 계획관리지역/도로구역/개발촉진지구 ※ ‘토지이음’ 토지이용계획열람 참조

라. 허용규모 : 건폐율 40% 이하 / 용적률 100% 이하(법정기준 이하)

마. 부지면적 : 신청면적:1,590㎡(대지면적:1,300㎡-도로면적:290㎡)

※대지면적은 현장여건 및 제반사항에 따라 변경될 수 있음.

바. 주 용 도 : 제1,2종근린생활시설

1.3. 설계개요

1) 용 역 명 : 글로컬 지산학 캠퍼스 지원센터 조성사업 설계용역

2) 발주기관 : 고흥군   ※ 발주부서 : 인구정책실

3) 건립규모

가. 연면적 : 1,260㎡(허용범위 ±5% 이내)

나. 층  수 : 지하 1층 / 지상 3층

다. 주차대수 : 주차대수 7대 이상 확보

라. 주요시설

- 커뮤니티센터동 : 관리사무소, 입주자집회소, 게스트하우스, 다목적실, 체력단련실, 커뮤니티북카페, 무인편의점, 무인택배보관함, 코인세탁소, 공유오피스, 세미나실, 연구실, 소회의실, 공용공간 등

※ 29page, [세부시설 면적기준] 참조

4) 예정공사비 : 금5,098백만원(부가세 포함)

가. 제시된 공사비는 건축, 실내의장, 토목, 조경, 기계, 전기, 통신, 소방, 관급자재, 폐기물처리비 등에 대한 총 공사비이며, 각종 인입에 따른 시설분담금도 포함

※ 단, 추후 발주기관의 사정에 따라 공사비 내용이 변경될 수 있음

5) 예정설계비 : 금293,488천원(부가세 포함)

가. 지방자치단체 입찰 및 계약집행기준에 따라 예정가격이하 범위 안에서 계약금액이 조정될 수 있음

나. 본 설계비는 건축, 토목, 기계, 전기, 정보통신, 소방, 조경, 폐기물처리비 등 기본 및 실시설계와 사업에 필요한 각종 심의 및 인‧허가 등의 관련도서 작성, 지질조사(측량비, 지반조사비) 등의 제반 업무가 포함되며, 각종 인증[녹색건축물, 제로에너지건축물, 건축물에너지효율등급, 장애물 없는 생활환경(BF)] 대행비, 손해배상보험료 등 각종 제반 업무비용을 포함한다.

※ 단, 사전인증 관련 절차에 따른 인증수수료 등은 우리 군에서 별도지출.

다. 예정공사비보다 설계공사비가 증가할 경우 추가 용역비를 지급하지 않음

6) 설계기간 : 착수일로부터 4개월(공휴일 포함)

※ 위 기간은 우리 시의 사정에 따라 변경될 수 있으며, 각종 심의, 협의 등에 소요되는 기간은 발주처와 협의하여 조정.

2. 설계공모 개요

2.1. 설계공모의 근거

본 설계공모는 「건축서비스산업 진흥법」 제 21조 및 시행령 제17조에 따른 건축설계공모 운영지침(국토교통부고시 제2023-180호, 2023. 3. 30)을 준수함.

2.2. 설계공모의 방법 : 일반설계공모

2.3. 설계공모 추진일정

구 분	일 시	유의사항
설계공모 공고	2025.10.28. (화)	∘ 조달청 나라장터, 세움터 공고 게재
응모신청서 등록	2025.11.04. (화) 17:00한	∘ 장 소 : 고흥군청 인구정책실(5층) ∘ 대 상 : 응모업체 대표자 또는 위임받은 자 (참가신청 구비서류 지참) ∘ 접수방법 : 방문 또는 E-mail 접수 E-mail : daeyoung5216@korea.kr
현장 설명	시행안함	필요시 별도 통보
질의서 접수	2025.11.06. (목) 18:00한	∘ 질의서 양식에 의한 서면질의(E-mail) ∘ 질의접수 후 유선확인 필수
질의 응답	2025.11.10. (월)	∘ E-mail 일괄발송, 홈페이지 고시·공고
작품 접수 (접수처 도착기준)	2025.12.15. (월) 17:00한	∘ 제출처 : 고흥군청 인구정책실(5층) ※ 우편접수 불가, 직접 방문접수에 한함 ※ 제출시간은 도착시간 기준(이후 접수 불가) ※ 제출대상 : 응모신청서 등록한 업체
작품 심사(예정)	2025.12.22. (월) 14:00	∘ 장 소 : 고흥군청 팔영산홀(3층) ※ 우리 군 일정에 따라 변경될 수 있음
심사결과 발표 (예정)	2025.12.26. (금)	∘ 고흥군 누리집 공고
도서 반환	당선작 발표일로부터 7일 이내	∘ 당선작 등 입상작은 반환하지 않는다. ∘ 기간 내 미반출시 임의 처분

※ 시간은 한국시간을 기준으로 하고, 일정은 사정에 따라 변경될 수 있으며, 변경된 사항은 별도 통보

※ 기피신청 제출(공모안의 제출 마감일로부터 7일 전까지)

※ 공모 기간중 응모자 주소 등이 변경되었을 경우에는 신속히 관리자에게 통지하여야 하며, 이를 소홀히 하여 발생하는 책임은 응모자에게 있다.

2.4. 설계공모 참가 자격

1) 설계공모의 응모자(공동응모자 포함)는 ‘가’항 및 ‘나’항의 자격을 모두 갖추어야 한다.

가. 공고일 현재, 「건축사법」 제7조에 따른 건축사 면허를 소지하고 같은 법 제23조에 따라 건축사사무소를 개설하여 건축사 업무 신고를 필한 자.

※ 건축사법 시행령 제21조의2에 따른 외국건축사 면허 또는 자격을 취득한 자로서 국내 건축사사무소 개설자와 공동업무 수행 협약을 체결한 경우의 대표자는 국내 건축사로 한다.

나. 설계공모 공고일 기준으로 등록취소, 휴‧폐업, 업무정지나 기타 이에 준하는 행정 관청의 행정처분을 받고 그 기간 중에 있는 자는 응모할 수 없다.(위반 시 공모참여 및 보상대상에서 제외)

2) 가항의 자격을 모두 갖춘 응모자는 단독 또는 공동으로 응모 가능하며, 공동응모 시 공동수급체 구성원의 수는 5인 이하의 범위에서 구성 가능하다. 단, 구성원별 계약 최소 지분율은 5% 이상으로 하고, 지분율이 가장 높은 응모자를 대표자(1인)로 선정하여야 한다.

※ 응모신청서 등록 후에는 공동응모를 변경할 수 없고 모든 법적 권리와 의무사항은 대표자에게 귀속되며, [서식 8] 설계공모 참여자 명단과 [서식 13] 공동수급협정서[예규 지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준 제6장(공동계약운영요령)]를 첨부한다.

3) 당선자는 설계용역 계약 체결 시 전기, 통신, 소방 등 설계를 수행하는데 있어 관련법령에 의한 설계자격을 보유한 자와 공동도급(분담이행방식)으로 계약 체결하여야 하며, 이 경우 당선된 자(공동응모자의 경우 대표자)가 대표자가 된다.

4) 건축 설계공모 운영지침 제6조(등록)에 따라 발주기관이 공고한 절차에 따라 등록한

후에 설계공모 응모 등록자는 1개의 작품만 제출할 수 있으며, 중복 응모한 사실이

발견된 자는 참가자격을 박탈한다.(공동응모자도 동일하게 적용)

5) 심사위원 기피 신청서 제출

가. 설계공모 참가자는 심사위원이 ‘나’의 제척사유에 해당하거나 심사의 공정성을 기대하기 어려운 사정이 있는 경우에는 [서식 12]심사위원 기피신청서 및 그 근거자료를 담당자에게 직접 제출하여야 한다.

나. 심사위원 기피 신청

(1) 응모자는 아래의 사유에 해당하는 심사위원에 대하여 기피신청을 할 수 있다.

(가) 위원 또는 그 배우자나 배우자이었던 사람이 심사대상 업체의 당사자가 되거나, 그 업체의 당사자와 공동권리자 또는 공동의무자인 경우

(나) 위원이 심사대상 업체의 당사자와 친족이거나 친족이었던 경우

(다) 위원이 심사대상사업의 시행으로 이해당사자(대리관계를 포함한다)가 되는 경우

(라) 위원 또는 위원이 속한 법인(단체) 등이 심사 대상 업체 당사자의 대리인 이거나 대리인이었던 경우

(마) 위원이 설계공모 공고일 기준 3년 이내에 해당 심사 대상 업체에 임원 또는 직원으로 재직한 경우

(바) 위원이 설계공모 공고일 기준 2년 이내에 해당 심사 대상 업체와 관련된 자문, 연구, 용역(하도급 포함), 감정 또는 검사를 한 경우

(2) 심사위원 기피신청을 하지 않은 응모자는 추후 심사위원 선정과 관련한 이의를 제기할 수 없다.

2.5. 응모신청서 등록

1) 등록기간 : 2025. 11. 04.(화) 17:00한 (시간 엄수)

2) 등 록 처

가. 장    소 : 전라남도 고흥군청 인구정책실(5층)

나. 접수방법 : 방문 또는 이메일 접수

다. 연 락 처 : ☎ 061-830-6028, E-mail: daeyoung5216@korea.kr

※ 접수된 참가등록서류는 명시된 마감시간 전까지만 수정·변경 할 수 있으며 15시 이후에는 추가 제출 할 수 없음

※ 기한 내 미등록 건 또는 구비서류 미비 건은 등록대상에서 제외(별도 통보 없음)

※ 이메일 접수시 도착 여부를 유선 확인할 것

2.6. 응모신청자 구비서류

본 설계공모에 참여하고자 하는 자는 등록기간 내에 다음의 서류를 갖추어 등록하여야 한다.

1) 건축설계공모 응모 신청서 [서식 1] 1부. (접수번호 및 접수인은 공란 제출)

2) 대표자 선임계 [서식 2] (하나의 건축사사무소에 대표건축사가 2인 이상인 경우)

3) (공동응모 시) 공동도급 대표자 선임계[서식 3] 및 공동응모 협정서 [서식 5]

4) 청렴서약서 [서식 4] 1부.

5) 위임장 및 재직증명서 [서식 6] 1부. (대리인이 등록할 경우에 한함)

6) 사용인감계[서식 7] 및 인감증명서 (법인의 경우 법인 인감) 각 1부.

7) 설계공모 참여자 명단[서식 8] 1부.

8) 사전접촉금지서약서[서식 11] 1부.

9) 건축사면허증 사본 1부. (외국건축사 참가 시 : 국외 건축사자격증 사본)

10) 건축사사무소 개설신고 필증 사본 1부.

11) 법인등기부 등본(법인의 경우) 또는 사업자등록증(개인의 경우) 사본 1부.

※ 외국건축사의 경우 건축사법 시행규칙 제12조의2에 의한 외국 건축사자격취득자 신고필증 사본으로 갈음하며, 영문 및 외국어로 작성된 구비서류의 경우 한글로 번역하고 번역 업체의 확인서를 받아 제출한다.

12) 유의사항

가. 사본 제출 시는 건축사(또는 대표건축사) 인감으로 원본대조필 날인 후 제출

나. 기한 내 제출된 제출물만 인정하며, 제출물의 일부가 누락된 경우 제출이 불가하며, 제출이 완료된 제출물은 수정, 보완, 변경할 수 없다.

2.7. 질의서 접수 및 질의 회신

1) 질의접수 기간 : 2025. 11. 06.(목) 18:00한

2) 장    소 : 고흥군청 인구정책실

3) 질의방법 : [서식 9]건축설계공모 서면질의서(대표사 공문서 첨부)를 담당자에게

방문접수 또는 E-mail 송부

(E-mail 송부 시 접수사실을 담당자에게  구두로 반드시 확인)

-인구정책실(Tel: 061-830-6028, E-mail: daeyoung5216@korea.kr)

※ 질의서에는 질의자(응모대표자)의 성명 및 회사명, 주소, 전화번호, 이메일 주소  를 반드시 기재

※ 질의는 한글을 사용하여 명확히 작성하여야 하고, 질의자의 인적사항 등 질의서의 기재사항이 누락되거나 이메일의 전송오류 등으로 질의서의 내용을 확인할 수 없는 경우, 질의 내용이 설계공모 지침과 직접 관련이 없는 사항에 대하여는 답변하지 아니할 수 있으며, 기타 견해차가 있는 경우 발주기관의 결정에 따라야 한다.

4) 질의답변 게시일 : 2025. 11. 10.(월)

※ 게시일 변경시 유선통보

※ 질의서에 대한 회신은 설계공모 참가자 전원이 열람할 수 있도록 고흥시청 홈페이지-공지사항에 일괄 게재 또는 응모신청서상에 기입된 이메일로 송부예정이며, 공모참가자는 이를 확인해야 할 의무가 있고 미확인하여 발생하는 모든 책임은 응모자에게 있음

5) 유의사항

가. 질의사항에 대한 발주기관의 답변내용은 설계지침서를 추가 또는 수정한 것으로 간주하여 설계지침서와 동일한 효력을 가진다.

나. E-mail 접수 시 전송오류 등으로 담당자가 내용을 확인할 수 없는 경우와 질의자 인적사항 누락, 질의 내용이 설계지침서와 관련이 없는 경우에는 회신하지 않을 수 있다.

다. 질의서 접수는 명시된 일시까지만 유효하며, 질의자 회사명, 주소, 응모대표자 성명, 전화번호 등을 기재하여야 한다.

라. 공동응모의 경우 대표자를 통하여 질의하여야 한다.

마. 질의는 한글을 사용하여 명확히 작성하여야 하며, 참가자(업체)별로 1회만 가능하다.

바. 질의서 서식에  준하여 작성하고 E-mail 접수 시 hwp 파일로 접수해야 한다.

3. 공모안 작성 및 제출

3.1. 작품 접수 구비서류 및 방법

1) 제출일자 : 2025.12.15.(월) 09:00~17:00

2) 제 출 처 : 고흥군청 인구정책실(고흥군청 5층)

3) 제출서류 및 도서목록

가. 건축공모 응모작품 제출서 [서식 10]

나. 심사용 제출도서

구 분	규격(㎜)	수량	비 고
① 심사용 설계도판	A1 (841×594mm)	2매	∘횡방향(10㎜ 폼포드에 부착) ∘렌더링하지 않은 3차원 이미지 도판 (조감도)
② 심사용 설계설명서	A3 (420×297mm)	20부	∘횡철, 25매 이내(1면인쇄)
③ 설계도서 USB	-	1매	∘도서 ①,② 모두 저장, ∘스케치업 3D 원본파일 및 JPG
④ 검토용 설계설명서	A3 (420×297mm)	1매	∘포장없이 제출 ∘횡철, 25매 이내(1면인쇄)
⑤ 위임장, 재직증명서		각 1매	∘대리인 제출 시

※ 검토용설계설명서(포장없이 제출) : 사전 관련 법규 검토용 (감정 요인 파악)

※ 응모 제출도서는 설계도판, 설계설명서 및 USB 메모리를 포장하여 백색종이로

2중밀봉하여 제출

※ 작품작성, 제출 및 반환에 대한 모든 비용은 응모자의 부담으로 한다.

※ 제출목록은 발주기관 사정으로 변경될 수 있으며, 변경 시 고흥군 홈페이지에 공지한다.

4) 유의사항

가. 건축공모 응모작품 제출서 [서식 10]를 포함한 제출도서는 접수장소에 모두 제출하여야 접수가 가능하다.(우편 및 팩스 접수 불가)

※ 제출도서 중 어느 하나라도 누락된 경우 접수 불가

나. 응모신청을 하지 않은 자는 공모안을 접수할 수 없다.

다. 참가자는 1개의 공모안만 제출할 수 있다.

라. 제출 마감시간 이후의 접수 또는 추가 제출이나 공모안의 수정 ‧ 변경 ‧ 보완을 일체 허용하지 않는다.

마. 작품접수 이전에 발생한 훼손, 분실 등은 각 응모자의 책임으로 한다.

사. 제출도서 제본은 스프링, 클립 등은 사용 불가하며, 본드 접착제 제본만

바. 상기 제출도서 목록에 열거한 도서류 이외의 것을 제출하여도 심사의 대상이 되지 않는다.가능하다.

아. 제출도서에는 참가자를 인식할 수 있는 어떠한 표시도 할 수 없다.

3.2. 제출도서의 익명성 확보

1) 익명사용 원칙은 심사위원회의 최종 결정시까지 설계공모 전체기간 동안 유지    되며, 익명 보존 방법은 다음과 같다.

가. 심사용 제출도서는 심사용 설계도판, 심사용 설계설명서, USB를 백색종이로 포장·밀봉하되 이중으로 하고, 설계 설명서 등 각종 서류에는 설계공모 참가자를  유추하거나 인지할 수 있는 어떠한 표기도 할 수 없다.(응모자 임의의 고유번호도 표시하지 아니함)

나. 발주기관에서 부여한 고유번호는 심사 종료 시까지 밀봉하여 공개하지 않는다.

다. 심사 전에 심사위원 및 관련자와 접촉하여 작품 설명을 하여서는 안 된다.

만약, 사전접촉과 관련하여 본 사업추진에 지장을 초래할 경우에는 손해배상 등

민·형사상 책임을 져야 한다.

2) 검토용 설계설명서 각 1부는 심사위원회 이전 발주처에서 법규 및 감점기준 검토용으로만 사용되며, 심사 시 감점사항을 심사위원장에게 제출한다. (다만, 건축설계공모 운영지침 제9조제5항에 따른 중대한 위반사항을 제외한 경미한 감점사항은 심사위원회 평가 이후 제출한다.)

3.3. 제출도서의 작성

1) 공통사항

가. 모든 제출도서에 표현되는 도면은 아래에 내용을 포함하여 작성한다.

① 배치도 : 시설, 도로, 녹지, 주차장 등의 배치계획 및 지반 ‧ 계획고와 대지경계선 및 건축선으로부터의 이격거리를 명기하고, 지하구조물은 점선으로 표현한다.

② 지상1층 평면도 : 옥외시설과의 관계 및 접근동선을 파악할 수 있도록 외부상황을 표현한다.

③ 축척은 자유로이 하되, 축척과 방위는 각 도면에 정확히 표기한다.

※ 제출도서 상단이 북쪽을 향하도록 하는 것을 원칙으로 한다.

④ 주요 실의 명칭, 면적은 해당 실에 직접 기재한다.

나. 모든 도면의 표기는 한글과 아라비아 숫자로 하며 미터법(소수점 셋째자리에서 반올림)을 사용한다. 단, 부득이하게 영문, 한문 등 다른 표기가 필요한 경우 병행 표기할 수 있다.

다. 모든 제출도서의 표지는 백색 무광택 아트지를, 내용 용지는 백색 무광택 백상지를 사용하며 도판의 용지는 별도 제한이 없다.(모든 용지에는 배경무늬 사용 불가)

라. 모든 제출도서의 표현은 흑백색으로 한다.

※ 흑백표현은 검정색 음영 비율에 따른 명도조절은 가능하며, 설계도판 및 설계설명서의 3차원 이미지(외부 투시도 및 조감도)는 설계자의 의도를 드러낼 수 있도록 자유롭게 색채 사용 가능하다.

마. 3차원 이미지 작성 시 도면 축척을 왜곡되게 표현한 경우에는 탈락 등 불이익을 받을 수 있다.

바. 제출도서 내용물(도판 제외)의 쪽 번호는 페이지 가운데 아래에 아라비아숫자만으로 표시(쪽번호 – 전체번호)하여야 하며, 쪽 번호는 단면인쇄 기준으로 표지 및 뒷표지는 제외한다.

※ 총 20매일 경우  예) 1-20, 2-20, ----- , 20-20

사. 간지를 사용할 수 없으며, 양면인쇄는 허용 불가한다.

2) 심사용 설계도판 : 2매

가. 도판의 크기는 A1(841×594㎜) 규격 2장으로 구성하며, 전체는 가로로 배치할 수 있도록 구성한다.

나. 도판의 종이 재질은 별도 제한이 없다.

다. 도판은 작품심사 및 전시가 가능하도록 두께 10㎜의 폼보드에 테두리 없이 부착하여 제출한다.

라. 도판의 축척 및 구성은 자유롭게 적용한다.

마. 작품 심사 시 게시되는 도판의 작성기준은 다음과 같다.

① 내 용 : 설계개요, 3차원 이미지(조감도 또는 투시도) 1컷, 개념(도), 배치도, 평면도, 입면도, 단면도, 동선계획도 등

② 구 성 : 설계설명서에 작성된 내용을 자유로이 조합하여 구성 가능

바. 표현방법 : 렌더링 하지 않은 3차원 이미지로 표현한다.

① 3차원 이미지는 재질, 질감, 색상, 나무 등 모든 요소를 스케치업 프로그램만을 활용하여 표현하여야 한다.

② 3차원 이미지는 포토샵 · 리터치 · 렌더링 등을 하지 말아야 한다.

사. 작품심사 시 도판 전시 방향 : 단변을 가로로 전시

( 도판구성 예시)
A1	A1

아. 설계도판에는 아래와 같이 심사시 사용할 “심사번호 기재란”을 전면 우측 상단에 흑색으로 표시하여야 한다.

										<심사번호 기재란> - 테두리선: 진하게(1.0mm)
												30	20
														(단위 : mm)
																20
												심사번호 기재란 (공란)				30

3) 설계설명서

가. 규 격 : A3(420 × 297㎜) 크기로 테두리 없이 단변을 수직(세로)방향으로 좌측을 철하여 제출(본드 제본)

나. 매 수 : 25쪽 이내(앞,뒷표지 포함)

다. 재 질 : 표지는 아트지(200g/㎡), 내용지는 백상지(100g/㎡)로 한다.

라. 설계도면의 글씨체(숫자 포함)는 휴먼명조체로 통일하며, 글자크기는 가독성과 주어진 분량을 고려하여 자유롭게 조정 가능하다.

마. 다음 도면의 종류와 순서를 참고하여 작성한다.

① 표 지 [서식 18] -> 첨부된 양식을 수정 없이 사용

② 목 차

③ 3차원 이미지(조감도 또는 투시도) 1컷 (색체사용가능)

④ 설계개요 [서식 14]

⑤ 층별 세부용도 및 면적표 [서식 15]

⑥ 기본계획 방향

⑦ 대지현황 및 배치계획 분석

⑧ 건축계획(기본도면)

- 배치도

- 각층 평면도(지하층→지상층 순서)

※ 층별로 동일한 평면은 기준층 평면도 등으로 통합작성 가능

- 입면도(4면 전체 표현/ 정면도, 좌‧우측면도, 배면도)

- 단면도(2면 이상 표현/ 종‧횡단면도)

- 동선계획도

- 주요재료 마감표

⑨ 교통계획도(보행 및 차량) 및 주차계획

⑩ 토목, 구조계획

⑪ 조경 및 외부 공간 계획

⑫ 설비계획(기계·전기·통신·소방설비 등)

⑬ 재료 및 색채에 관한 계획 (색체사용가능)

⑭ 친환경 및 에너지 절약계획, 장애물 없는 생활환경(BF) 계획

⑮ 신소재, 신공업 등에 관한 사항(필요시)

⑯ 관련 법규 검토서 [서식 16]

⑰ 추정 예상 공사비 개략 내역서 [서식 17]

⑱ 기타 도판에 표기하지 못한 사항

4) USB 메모리(1SET)

가. 심사용 설계도판

- 파일형식 : JPG 파일 1개(해상도 300픽셀/인치)

- 파일이름 : 설계도판.JPG

나. 설계설명서(전체)

- 파일형식 : PDF 파일 1개(25페이지 이내)

- 파일이름 : 설계설명서(전체).pdf

다. 3차원 모델링 작업파일 : 스케치업 3D 원본파일 및 JPG

라. USB 내 설계공모 건축공모 응모작품 제출서 [서식 10]를 제출하여야 한다.

4. 작품심사 및 입상작 선정

4.1. 심사위원회 구성

1) 「건축 설계공모 운영지침」(국토교통부 고시)에 정하는 바에 따라 우리군에서 구성한 심사위원회에서 공모안을 심사할 예정이며, 심사위원의 명단은 공모 공고일에 공개한다.

2) 심사위원회 구성 : 건축계획 및 설계 분야 전문가(교수, 건축사) 등 8명(예비위원 3명포함)으로 구성

3) 심사위원 명단

구 분	연 번	성 명	소 속	비 고
심사위원	1	강성구	스페이스나인 건축사사무소
	2	김병수	강천건축사사무소
	3	박현구	송원대학교
	4	이종호	성진건축사사무소
	5	임성진	(유)가람건축사사무소
예 비 심사위원	6	이 한	전남개발공사

4) 심사위원 자격

가. 국내외 건축사 자격을 소지한 자로서 자격 취득 후 건축설계 분야에서 5년 이상 실무경험이 있는 사람

나. 대학의 건축계획 및 설계 분야 조교수급 이상으로서 해당 분야의 5년 이상 경험이 있는 사람

다. 해당 설계공모로 조성하고자 하는 건축물 또는 공간환경의 특성상 관련 분야의 전문지식과 실무경험이 있다고 발주기관 등이 인정한 사람

4.2. 심사위원회 운영

1) 심사위원장 선정

가. 심사위원회의 위원장은 심사위원 중에서 호선으로 선출한다.

나. 위원장은 회의를 진행하며 심사위원회의 동의를 얻어 공모안의 심사에 필요한 세부적인 사항을 결정할 수 있다.

2) 심사위원회 운영 방법

가. 심사위원회는 심사위원 정수의 과반수 참석으로 개회할 수 있다.

나. 심사위원회의 결정이 필요한 사항은 출석위원 과반수의 찬성으로 의결한다.

다. 공고 후 심사위원 개인 사정 등으로 심사위원의 변동이 있을 수 있으며 이 경우 심사대상 업체에 한하여 별도 공지한다.

라. 기타 운영방법은 『건축설계공모 운영지침』(국토교통부 고시)을 준용한다.

4.3. 작품심사기준

1) 절차기준

가. 심사위원회는 작품심사 시작 전에 발주기관에서 상정한 대상작품과 실격사유를 심의하여 실격여부를 결정할 수 있다.(실격 판정시 평가대상에서 제외)

나. 평가방식은 투표제를 원칙으로 하며, 심사방법을 변경할 필요가 있는 경우 원할한 심사를 위하여 발주기관에서 심사위원회와 협의하여 심사방법을 별도로 정할 수 있다.

2) 작품심사방법

가. 발주기관에서 임의로 심사번호(고유번호)를 부여하여 공정하고 합리적으로 심사한다.

나. 심사위원은 작품별 평가사유서를 작성하고, 심사위원장은 최종 심사보고서를 작성하여 심사위원 전원의 서명을 받아 발주기관에 제출한다.

다. 심사과정에서 실격된 작품의 경우는 해당 사유, 기타 필요한 사항 등을 문서로 작성하여야 하며, 심사에 참여한 심사위원 전원의 서명을 받아야 한다.

라. 심사위원회가 필요하다고 판단할 경우 단계별 심사를 할 수 있다.(단계별 탈락작품 선정)

마. 심사결과, 설계공모 목적과 내용에 적합한 작품이 없다고 판단될 경우 당선작 등을 선정하지 않을 수 있다.

바. 응모자는 심사 결과에 대하여 이의를 제기할 수 없다.

사. 심사위원회의 진행은 정보통신 매체(유튜브 등)를 통한 실시간 공개를 원칙으로 하며, 심사 내용은 녹화 또는 녹음을 진행한다.

4.4. 입상작 결정방법

1) 심사는「건축 설계공모 운영지침」을 기준으로 투표제를 원칙으로 하되, 발주기관 및 설계 공모 심사위원회 등이 사업 특성에 따라 채점제 또는 투표제와 채점제의 혼용방식 등을 적용할 수 있다.

2) 채점방법 및 절차는 설계공모 심사위원회에서 따로 정할 수 있다.

3) 세부평가 기준은 심사위원회가 정하며, 채점제로 진행할 경우 세부평가 기준은 아래와 같다.

평 가 항 목	세 부 사 항	배점
디 자 인 계획	○ 고흥의 자연·문화적 특성을 반영한 독창적이며 기능적인 디자인 계획의 우수성 ○ 입면 디자인 계획의 우수성	25
배 치 계 획	○ 배치 및 토지 활용도 ○ 시설 및 공간 이용의 편의성 ○ 보행자 및 차량 접근 계획의 적절성	20
공 간 계 획	○ 내·외부 공간 계획 적절성 ○ 지속가능한 공간 이용의 효율성 ○ 동선 및 기능배분의 타당성 ○ 장애인 이용의 편리성	20
경관 및 주변과의 조화	○ 주변 공간 및 환경과의 연계 및 조화 ○ 외부 색상 및 재료 계획의 적절성	20
기 술 계 획	○ 환경친화적 설계기법의 우수성 ○ 비용 절감 등 경제성 ○ 건물 구조 및 공법 등의 우수성	10
기 타	○ 공공성 제고방안 ○ 공공성 특수 조건에 대한 대처 방안	5
감 점	○ 감점처리대상 ‘5.불이익처분’ 참조	( )
합 계		100

4.5. 심사결과 발표

1) 발표일시 : 2025. 12. 26.(금)

2) 발표방법 : 심사일로부터 7일 이내에 고흥군청 홈페이지 및 세움터에 게시

※ 발표일은 발주기관 사정에 따라 조정될 수 있으며, 조정 시 홈페이지를 통해 안내 예정

4.6. 입상 작품 수 및 보상

1) 당선작에게는 기본 및 실시설계 용역권을 부여하고, 기타 입상작은 4점 이내로 심사위원회에서 결정하며 「건축 설계공모 운영지침」 제21조에 따라 설계보상비를 차등 지급한다.

2) 기타 입상작 보상

(단위 : 천원)

입상자가 4인일 경우	1순위	2순위	3순위	4순위
	10,623	7,967	5,312	2,656
입상자가 3인일 경우	1순위	2순위	3순위	-
	10,623	7,967	5,312	-
입상자가 2인일 경우	1순위	2순위	-	-
	10,623	7,967	-	-
입상자가 1인일 경우	1순위	-	-	-
	8,853	-	-	-

3) 작품 수준에 따라 심사위원회 결정으로 보상대상작품(입상작)을 선정하지 않을 수 있으며, 채점결과 동점일 경우는 해당 순위간 보상금의 평균값을 지급한다.

4) 발주기관의 사정 등으로 시상식을 진행하지 않을 경우 당선자 및 입상자에    한해 개별 통지할 예정이며 통지일로부터 20일 이내에 입상작 보상금을 수    령하지 않을 경우 보상금에 대한 권리를 포기한 것으로 간주한다.

5. 심사 시 불이익 처분기준

다음 각 호에 해당하는 위반사항은 발주기관에서 정하는 불이익 처분 세부기준에 의거 설계공모 심사위원회에 보고하고 위원회의 의결에 따라 감점 등 불이익 처분한다.

5.1. 불이익 처분기준 적용방법

1) 발주기관은 작품심사 전 설계지침 미준수에 대한 사항을 사전검토하여 심사대상으로 적절하지 않다고 인정되는 경우 심사위원회의 의결을 거쳐 실격여부를 결정하며, 실격 판정시 평가대상에서 제외한다.

2) 공모안을 심사에서 제외할 경우 그 사유, 그 밖에 필요한 사항을 작성하여 심사에 참여한 심사위원 전원이 서명한다.

3) 심사 시 실격기준 및 불이익 기준에 따른 위반사항은 심사위원회에 상정하여 위원회에서 정하는 기준에 따라 불이익 처분한다

5.2. 실격기준

항 목	심사규정
① 건축법 등 관계법령을 중대하게 위반한 경우	설계공모 심사위원회에 상정 후 의결로 결정
② 건축규모, 총 예정공사비, 주요 기능별 면적 등 설계지침서에서 요구한 사항을 과도하게 초과하거나 미달한 경우
③ 제출도서의 규격을 현저히 위반한 경우
④ 제출도서에 응모자를 특정할 수 있는 문구나 이미지 등이 포함되어 익명성 위반사항이 발견된 경우
⑤ 심사전에 심사위원과 사전 접촉한 사실이 입증되어 공모의 공정성을 심각하게 훼손한 사실이 인정된 경우
⑥ 직 ‧ 간접적으로 심사에 영향을 미치는 부당한 청탁이나 압력을 행사한 경우
⑦ 응모자격이 없는 자, 응모서류 또는 제출서류를 허위로 작성한 경우
⑧ 층수(커뮤니티 센터동 : 지하1층~지상3층) 초과 및 미달시
⑨ 주차대수 7대 미달시
⓾ 그 밖에 이에 준하는 사유로 심사 위원회가 실격시키는 것이 타당 하다고 판단하는 경우

5.3. 감점기준(최대 5점)

다음 사항 중 하나에 해당하는 행위를 한 경우에는 감점 대상으로 작품 심사 후 심사위원회에 상정하여 최대 5점의 범위 내에서 감점한다.

	구 분		항 목	불이익 처분
	법규위반		경미한 범위 내에서 관련법규를 위반한 경우	-1점 / 건
	지침위반		설계도서 기준매수 초과	-1점 / 쪽
			지질 및 규격, 제본방법 미준수	-0.5점 / 쪽
			색채표현 미준수	-1점 / 건
			경미한 범위 내에서 지침을 위반한 경우	-1점 / 건
			그 밖에 이에 준하는 사유로 심사위원회에서 감점사유로 정하는 사항	-2점 이내
			스케치업 파일에 저장된 이미지와 설계도판 이미지가 다를 경우 (렌더링, 리터치 표현이 있을 경우)	-1점 / 건
			공사비 중 커뮤니티동 공사비 50.98억 미준수 (초과미달시)	-5점

※ 상기 ‘실격·감점 기준‘에 명시되지 않은 세부적인 위반사항과 추가 보완하여 적용할 처분기준은 심사위원회에서 의결하여 조정할 수 있다.

※ 감점 상한 5점 넘을 경우 심사위원회의 의결을 거친 후 실격 처리될 수 있다.

5.4. 기타사항

1) 작품심사는 본 지침서에서 정하는 제반사항의 준수 여부와 발주기관에서 별도로 정하는 세부심사기준에 따라 공정하게 심사한다. 필요한 경우 평가방식 또는 평가항목, 배점기준 등을 심사위원회에서 따로 정하여 심사할 수 있다.

2) 그 밖에 심사에 관하여 규정되지 않은 사항은 심사위원회에서 결정한다.

6. 기타

6.1. 당선자의 의무

1) 당선작의 설계자는 해당 공사에 대하여 발주기관과 기본 및 실시설계용역을 체결할 의무를 갖는다. 다만, 발주기관의 사정으로 해당 공사의 용역을 이행할 수 없는 경우에는 그러하지 아니하다.

2) 당선작의 설계자는 심사위원회의 보완 요구사항과 발주기관의 요구사항으로 설계변경 등이 필요한 경우 수정 ‧ 보완하여 이를 기본 및 실시설계에 반영하여야 한다.

3) 당선작의 설계자는 발주기관의 요구가 있는 경우 모형도를 작성하여 발주기관에게 제출하여야 하며, 이에 수반되는 비용은 당선자 부담으로 한다.

4) 당선작의 설계자는 이 “지침서”와 “과업지시서”를 준수해 설계하여야 한다.

5) 설계수행자는 사업진행에 필요한 각종 심의, 인허가 등에 수반되는 업무(설계도서 및 자료제공 등)를 수행하여야 한다.

6) 당선작으로 선정된 자(대표자)가 용역계약을 포기하거나 부득이한 사유로 용역업무를 수행할 수 없는 경우에는 입상자에 대한 모든 권한을 포기한다.

7) 설계자가 제출한 공모안의 내용이 왜곡되거나 진실과 부합되지 않는 경우, 설계자의 귀책사유로 공사비를 포함한 기타 예산의 과도한 초과 등의 이유로 사업의 순조로운 진행이 불가능하게 될 경우, 설계자는 본인의 비용으로 설계를 변경하여 발주기관이 수용할 수 있는 일정 내에서 사업을 추진할 수 있도록 해야 하며, 이러한 노력을 거부하거나 노력에도 불구하고 예산 초과나 기술적 사유 등으로 사업 진행에 심각한 차질이 생길 경우 발주기관은 설계자와의 계약을 해지할 수 있다. 이 경우 설계자는 기본 및 실시설계 권리 및 지급된 설계비를 반납하여야 한다.

※ 예정공사비 범위를 초과할 수 없다

6.2. 저 작 권

1) 응모작품은 창작품이어야 하며 타인의 저작권을 침해하여서는 안된다. 타인의 저작권 침해에 따른 모든 책임은 응모작 제출자에게 있으며, 입상작의 경우 입상이 취소될 수 있다. 다만, 제3자의 지적 재산권이 사용된 경우 그 제3자의 승낙서 등 사용 권한을 증명하는 서면을 첨부하여야 한다.

2) 설계공모안에 대한 모든 저작권의 귀속 등 저작권과 관련한 제반사항은 저작권법령이 정하는 바에 따른다. 다만, 발주기관이 설계공모에 참가한 설계자와 협의한 경우에는 예외로 할 수 있다.

3) 응모작에 대하여는 발주기관이 필요한 경우 당해 설계자의 동의를 얻어 그 공모안의 아이디어 일부를 이용할 수 있다.

6.3. 작품반환

1) 응모작품의 반환은 발주기관에서 당선작품 발표일로부터 7일 이내에 응모자가 회수해 가야 하며 회수에 대한 비용은 응모자가 부담한다.

2) 반환기간 내에 반환하지 않은 작품은 발주기관이 임의로 처분하며 이에 대하여 응모자는 어떠한 이의도 제기할 수 없다.

6.4. 기본 및 실시설계 용역권 승계

당선작의 설계자가 자의 또는 타의에 의해 본 과업의 기본 및 실시설계 용역의 수행이 불가할 경우 재공모를 원칙으로 하되, 발주기관의 사정에 따라 차점자(우수작 설계자)에게 기본 및 실시설계 용역권을 부여할 수 있다. 이 경우 차점자의 기 수령 보상금은 반환한다.

6.5. 유의 사항

1) 제출기한 내 접수(제출 마감시간까지 접수처 도착분에 한함)되지 않은 작품은 인정하지 않는다.(마감시간 엄수)

2) 모든 증빙자료는 발행자격이 있는 자가 발행하는 서류로 제출하여야 하며, 그 외의 증빙서류는 인정하지 않는다.

3) 설계용역권 부여 작품으로 당선된 이후라도 설계 내용에 허위사실이 기재되어 있을 경우에는 당선을 무효로 하고, 해당자는 추후 2년 동안 고흥군이 시행하는 어떠한 용역에도 참가를 제한한다.

4) 당선작에 대한 설계용역계약은 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 및 회계 관련 규정에 의한다.

6.6. 기타 사항

1) 본 설계공모는 2개 업체 이상 응모해야 하고, 응모자가 2개 업체 미만인 경우에는 재공모할 수 있으며, 재 공모 후에도 공모자가 2개 업체 미만인 경우 우리군의 결정에 따라 진행한다.

2) 기타 입상작을 선정하기 곤란하다고 판단될 경우 발주기관은 설계공모 진행여부 및 공모 방식 등에 대해 달리 정할 수 있다.

3) 응모자는 설계공모에 응모함으로써 이 지침서의 내용을 숙지하고 인정한 것으로 간주한다.

4) 본 지침서에 관하여 이의 또는 견해차가 있는 경우에는 발주기관의 해석에 따르며, 기타 명시되지 않은 사항에 대하여는 발주기관이 정하는 바에 따라야 하고 이 결정에 대하여 이의를 제기할 수 없다.

5) 설계공모 지침서에 명시되지 않은 사항은 「건축 설계공모 운영지침」(국토교통부고시)에 따른다.

제2장. 설계지침

1. 계획개요

1.1. 추진방향

1) 청년(학생)들의 활동 거점 확보 및 지역자원을 활용한 청년 창업 육성에 기여하고자 한다.

2) 국립순천대학교 글로컬대학 우주항공·스마트팜 고흥캠퍼스 운영에 따른 학생 및 교직원의 편의시설 및 공간 제공을 위한 기반시설을 조성한다.

1.2. 기본계획

1) 창의적인 건축 구축방법에 대해 참여자 의도에 따른 다양한 의견제시에 제한을 두지 않는다. 다만, 실제 건축 공사가 가능한 계획안이어야 한다.

2) 주변환경과의 조화, 주거민 이용의 편의성 강화 계획을 제시하고, 사업성 개선을 위한 원가절감(공기단축 포함) 사항을 적극 모색한다.

3) 향후 시대 변화에 따른 수요와 기능 변화에 대응해 탄력적인 운영이 가능하도록 증축 및 가변적인 공간 활용이 가능한 평면 및 시설계획을 수립한다.

4) 건축물의 이미지 및 각 실의 성격에 적합한 마감계획을 수립하고 시설물 내 ‧ 외부 마감 재료는 내구성이 우수하며, 유지관리에 적합한 질감, 색채 등을 선택하고 에너지효율, 방음, 방습 등을 고려한 합리적인 재료를 선택하여 설계에 적용한다.

5) 가급적 친환경건축물로 계획하고, 주변과 조화를 이루고 전체 부지를 종합적으로 활용하는 토지이용계획 측면에서 건축물 배치 및 공간 환경을 조성한다.

6) 에너지효율을 최적화할 수 있는 구조 및 설비시스템으로 계획하여야 한다.

7) 신에너지 및 재생에너지, 장애물 없는 생활환경 등 관련 건축물의 디자인, 효율, 경제성, 유지관리 등을 적극 고려한 다양한 대안을 모색한다.

8) 제시한 사업비 내에서 현실적으로 시공, 제작 설치 등 실행 가능성이 있어야 하며, 이에 대한 각종 자료와 그 근거를 제시할 수 있어야 하며, 공사비는 예산을 초과하지 않도록 한다.

9) 건축, 토목, 기계, 전기, 통신, 조경  등 각 분야와 긴밀히 협조하여 건축물 기능 유지에 적합하고 상호 연관성이 있도록  계획하여야 한다.

10) 건축법 및 기타 관련 법령에서 정하는 내용을 준수하여야 한다.

11) 기타 지침에 명시되지 않은 사항은 발주기관과 협의하여야 하며, 본 지침에 이의가 있을 때에는 발주기관의 해석에 따른다.

2. 건축 설계조건 및 기준

1.1. 배치계획

1) 시설배치는 대지의 특성 및 주변도로 내 차량과 보행자 이동 동선, 이용자의 편의 등을 고려하여 적절하게 배치하고, 인접 대지의 일조, 조망, 소음발생 등이 최소화 되도록 계획하여 설계자의 창의성이 발휘될 수 있도록 한다.

2) 주도로에 접한 동측 간선도로의 차량동선 체계를 재배치하여 합리적인 안을 제시한다. 이용자의 안전한 보행접근을 위하여 주변의 보행환경 개선방안(보도, 가로등 설치 등)을 모색한다.

3) 외부공간 계획은 주거민과 커뮤니티 이용객, 인근주민들이 함께 공유할 수 있는 공원을 조성해서 조화롭게 공간을 활용할 수 있게 하고, 거주민들의 프라이버시를 확보하면서 커뮤니티센터와 공원을 이용하는 사람들에게 개방성을 부여할 수 있는 계획으로 시설물 배치를 하며, 방치공간이 발생하지 않도록 한다.

4) 커뮤니티시설은 인근주민이 이용할 수 있게 배치계획을 고려한다.

5) 주출입구는 충분한 폭의 진입 마당을 계획하여 대지 내 보·차분리 환경을 조성하여 보행로의 단절을 최소화 한다. 보행로 폭, 경사로 등은 장애인 등의 편의시설 설치기준에 적합하도록 계획하고, 화재·비상시를 대비한 피난동선 및 소방진입용 동선(소방차로)을 계획한다. 유지관지를 위한 서비스동선(생활쓰레기 보관소 등)을 별도 고려하고 지역주민 개방시설은 주거동과 분리하여 별도의 접근 동선을 계획한다.

6) 건축물은 이용자가 도로에서 편리하게 진입할 수 있도록 배치하고, 보도와 차도 및 주차장 계획은 보차분리를 원칙으로 하되 보행을 우선 계획하여 안전시설물 설치 및 동선계획을 고려하고 넓은 대지의 이점을 활용할 수 있는 배치계획 수립한다.

7) 기획단계 시 검토한 배치대안은 참고자료로 활용하되 절대적인 가이드라인이 되지 않도록 유의해야한다.

8) 건축면적, 주차장, 조경면적, 외부동선 및 외부공간을 포함한 전체 대지활용계획을 수립한다. 사업대지는 비정형 형태로 배치계획 시 유휴공간 또는 방치공간이 발생하지 않도록 하여, 범죄예방 환경설계 기법 적용으로 자연적 감시가 용이한 외부공간을 조성하고 수목이나 시설물에 의한 사각지대가 생기지 않도록 유의한다.

9) 대지의 입지와 형태를 고려하여 주도로에서의 접근성과 가로경관을 고려한 건축물 위치, 형태, 입면디자인을 유도한다. 주거동의 경우 쾌적한 주거환경을 확보할 수 있도록 남향 채광 및 도로에서의 소음을 고려할 수 있도록 한다.

1.2. 평면계획

1) 커뮤니티 센터동은 지역주민의 접근성을 고려하여 단지 내 주출입구와 인접하게 배치계획을 할 수 있도록 하고, 센터동의 영역별 운영시간, 운영주체 및 주 이용 대상을 고려하여 계획하고 필요시 분리운영이 가능하도록 한다.

2) 커뮤니티 센터동은 커뮤니티영역, 생활지원영역, 사무영역을 계획하며, 무장애공간으로 계획한다.

3) 설계기준 면적을 참고하여 계획하되, 시설 고유의 기능이 유지되게 하면서 설계의도에 맞게 조정할 수 있다.(지정 범위 내 가능)

세부시설과 연계가 필요한 외부공간은 인접하여 배치하고 연결동선을 계획하고, 필요설비와 사양(통신, 조명, 환기, 배수)등 구체적인 계획요건을 제시한다. 주요 실 외에 세부적으로 요구되는 각종 부속 공간(각종 장비 및 기구 수납, 창고, 탕비실, 통신실 등)이 누락되지 않도록 유의한다.

4) 커뮤니티 센터동의 저층부를 개방감있게 조성하여 1층 공용공간에서 공공성을 확보할 수 있도록 계획한다. 다양한 프로그램을 수용 할 수 있도록 주출입구와 홀을 연결하여 다용도 공간으로 계획하고 커뮤니티 북카페와 연계한 열린 공간 구성을 권장한다. 무인편의점과 코인세탁소는 건물외부에서도 직접 접근이 가능하도록 계획한다. 코인세탁소는 대기공간, 건조실, 세제보관함 등 부속공간 및 설비의 필요 여부를 제시한다.

5) 사무영역은 한 층에서 연계해서 사용할 수 있도록 평면계획을 하고 공유오피스는 10인이 이용 가능하게 계획한다.

6) 공용면적 및 과도한 통행로 부분은 지양하고 불필요한 공간 발생을 최소화하되, 실제 사용 공간을 충분히 확보하여야 한다.

7) 시설 운영 계획 및 실별 연계성을 고려하여 적절한 조닝, 공간, 설비(보안, 조명, 냉난방 등) 계획한다.

8) 실의 형태 위치는 실의 사용 용도에 적합해야하며 배치(장,단변비)는 에너지절약, 채광, 환기를 고려하여 적합하게 계획한다.

9) 사용자의 편의성을 최대한 반영하여 단순하고 명쾌하게 계획하여, 재해 및 재난 시 안전하고 원할한 대피가 되도록 피난규정 등 제반 법규에 적합하도록 계획한다.

1.3. 입·단면 계획

1) 건물외관은 주변 환경과의 조화를 고려하면서도 고흥군의 자연·문화적 특성을 반영한 지역 이미지를 전체 디자인 컨셉으로 창의성과 조형미가 돋보이도록 계획한다.

2) 매스의 분절 및 분할, 재료 및 규모의 다양화를 통해 특색있는 입면을 추구하면서도 전체적인 통일감을 잃지 않도록 한다.

3) 외부 마감재는 친환경적이고 내구성이 강한 재료이어야 하며 색채를 고려하여 선정하고, 입면도에 주요 마감재료를 표현한다.

4) 층고는 각 용도별 기능의 특성을 고려하여 충분한 높이를 확보하고 기계설비, 전기설비, 구조 시스템 및 유지관리 측면을 고려한 적정한 층고를 산정하여 경제적인 공간으로 기획한다.

5) 각종 안내표지 등의 부착을 고려하여 입면을 계획하고, 장애인 이용자를 고려한 색채, Sign 디자인 등 시각적 환경요소를 고려한다.(외부 간판, 군정 슬로건, 출입구 현판 등)

1.4. 구조계획

1) 글로컬 지산학 캠퍼스 지원센터동은 철근콘크리트구조로 한다.

2) 「건축법」 및 「건축물의 구조기준 등에 관한 규칙」 등 건축구조 관련 규정에 적합하여야 하며, 다중이 이용하는 시설이므로 건축법 관련 규정에 따른 내진설계를 적용한다.

3) 구조형식 및 단면의 크기 등은 시공성과 경제성을 고려하고, 향후 확장성을 고려한 설계가 되어야 한다.

4) 구조는 경제적이며 시공 상의 어려움이 없도록 설계하여야 하며, 특수 구조이거나 시공상 특수 공법이나 신공법이 필요한 경우에는 이에 대해 객관적으로 인정할 수 있는 공인기관의 기술검토서를 첨부하여야 한다.

1.5. 에너지 절약계획

1) 부지의 환경 조건, 실의 용도, 규모 등을 종합적으로 판단하여 에너지의 효율적인 이용과 에너지 사용의 합리화 및 열손실 방지를 도모하여야 하며, 대체 에너지의 적용 시 경제성, 효율성, 안정성 등을 건축계획과 연관하여 종합적으로 검토하여야 한다.

2) 각 실이 공조설비 및 냉 ‧ 난방설비가 가동되지 않을 경우 자연환기를 통한 쾌적한 실내환경이 되도록 고려한다.

3) 창호, 내 ‧ 외벽, 슬래브, 지붕 등 모든 요소에 방풍, 방한, 단열 등 에너지 절약형 구조로 계획한다.

4) 에너지 소비절감 및 효율적인 관리를 위하여 열의 손실을 방지하는 단열재 및 방습층, 지능형 계량기, 고효율의 냉방 ‧ 난방장치 및 조명기구 등을 반영한다.

5) 「신에너지 및 재생에너지 개발 ‧ 이용 ‧ 보급 촉진법」 에 따라 신에너지 및 재생에너지를 이용할 수 있도록 설계하고, 에너지 수급안정 및 효율 향상을 위하여 「공공기관 에너지이용 합리화 추진에 관한 규정」 제10조에 따른 냉방방식으로 냉방설비를 설치‧검토한다.

6) 「에너지이용 합리화법」 제8조 규정에 따라 에너지의 효율적 이용과 온실가스의 배출 저감을 위하여 공공기관이 추진하여야 하는 사항을 반영하여야 한다.

7) 「에너지이용 합리화법」 제3조(정부와 에너지 사용자‧공급자 등의 책무), 「공공기관 에너지이용 합리화 추진에 관한 규정」 및 「고효율에너지기자재 보급촉진에 관한 규정」에 따른 고효율 에너지인증 대상 기자재 사용을 계획한다.

1.6. 재료 및 색상 계획

1) 사용자재는 가능한 KS규격품을 사용하는 것을 원칙으로 하며, 내구성, 내후성, 내식성, 내수성, 청결성, 내마모성이 우수하고 유지관리에 적합한 재질 및 마감을 고려하여야 한다.

2) 공기 단축 및 기능 인력난을 고려하여 최적의 공법 채택을 하며 인체에 유해한 자재는 사용을 제한한다.

3) 각 층별 이용자의 특성에 맞는 재료 및 색상으로 선정해야 한다.

4) 색채 및 Sign 계획은 전체적인 색상 조화를 이루어야 하며, 비상시 직관적인 식별 ‧ 판단이 가능하도록 계획한다.

1.7. 흡음 및 방음 ‧ 방진 계획

1) 내부가 쾌적한 분위기를 가질 수 있도록 각종 소음 및 분진에 대한 흡음, 방음, 방진계획을 한다.

2) 공사 중 발생되는 소음으로 인한 「소음진동관리법」 제21조 및 제27조의 소음‧진동 기준을 준수하도록 소음 ‧ 진동 관리대책을 계획에 반영한다.

1.8. 토목 계획

1) 지하 굴착 시 발생할 수 있는 지반 변형 억제시설 및 차수시설 등을 검토하여 설계에 반영하도록 한다.

2) 시설물 배치에 따라 급 ‧ 배수, 전기 ‧ 통신 등 공급 처리방안을 수립하고 적정한 용량을 산정 제시한다.

3) 건립부지 전체에 대하여 원할한 배수가 되도록 계획한다.

4) 부지 내 차로계획은 시설물의 배치, 활용성 등을 검토하여 합리적이고 기능적인 설계가 되도록 한다.

5) 인접지에 대한 피해가 없도록 비산먼지 및 소음절감, 진동방지 등의 계획을 수립한다.

1.9. 창호 계획

1) 창호는 여닫음이 경쾌하고 하중이나 외력에 의해 변형이 없는 안전한 구조 및 자재로 한다.

2) 각종 창호의 부속철물은 내식성이 있는 우수한 자재 및 마감방법을 택한다.

3) 창호의 폭 및 높이는 각 실별 기능의 특성을 감안하여 설계해야 한다.

1.10. 기계설비 및 소방 계획

1) 에너지 절약 설계방안을 도입하여 고효율 인증 기자재 및 에너지 절약형 설비 시스템을 적용한다.

2) 경제성과 유지관리의 편리성을 고려한 시스템을 채택 ‧ 반영하여 계획한다.

3) 용도별, 사용 시간대별, 향별 적정한 조닝(Zoning) 계획을 수립한다.

4) 냉 ‧ 난방 공급은 실별 특성을 고려하여 계획한다.

5) 화장실 등 환기가 많이 요구되는 시설은 외기와 접할 수 있도록 배치하고, 악취가 비산되지 않도록 자연환기와 강제배기를 병행 가능하도록 설계하되, 환기시설이 이용자의 사용에 맞추어 자동으로 작동 ‧ 정지하도록 반영한다.

6) 소화설비는 소방법규를 만족시킬 수 있도록 하고 인명의 안전과 경제성을 고려하며, 증설에 따른 소화시설 대응이 용이하도록 구성하여 상수도 소화용수설비 설치를 위한 상수도 공급가능 상황을 사전 검토하여 소화수조 반영이 필요할 경우 설치계획을 수립하여야 한다.

7) 화재‧비상시 신속하고 효율적인 대처가 가능하도록 대피동선 및 소방진입용 동선계획을 수립한다.

8) 기계실 및 전기실은 장비 반입구를 계획하고, 운전상태를 관리실에서 관찰 할 수 있도록 계획한다.

1.11. 전기 및 통신 계획

1) 전기, 통신설비 공사에 적용되는 관련법규 및 제반 규정을 준수한다.

2) 전력공급의 신뢰성, 확장성, 유연성 등을 고려하여 계획한다.

3) 비상전원 설비를 설치하여 중요설비의 용량을 충분히 만족시켜 안전성이 확보되도록 한다.

4) 실내 적정 조도 확보 및 에너지 절약형 조명기구로 계획하여 각 환경에 적합한 조명시설로 구성한다.

5) 도로에 가로등을 신설할 경우에는 「공공기관 에너지이용 합리화 추진에 관한 규정」 제11조 제3항에 따라 도로조명시설은 LED 제품으로 설치‧계획한다.

6) 통신설비는 기능에 맞도록 안전성과 편리성을 고려하여 최적의 통신(전화, 전산)망을 구축하여야 하며, 전원 및 네트워크 설비는 이용자가 어느 곳에서도 이용할 수 있도록 바닥 및 벽체 등에 적절히 배치하여야 한다.

1.12. 조경계획

1) 주변 환경과 조화되고 환경 친화적인 조경공간을 계획한다.

2) 조경의 기능적 측면과 비오톱(biotope) 개념의 생태 서식공간으로 조화를 이루도록 설계하여야 한다.

3) 각종 조경 시설물과 식재계획으로 불필요한 내 ‧ 외공간이 발생하지 않도록 계획한다.

1.13. 주차계획

1) 주차장은 진‧출입에 지장이 없고 차량용 동선과 보행자의 동선이 분리되도록 계획한다.

2) 글로컬 지산학 캠퍼스 지원센터 이용객에게 이용할 수 있게 7대 이상의 충분한 주차공간을 확보하여야 한다.

3) 제출된 도면에는 주차구획별 주차대수가 표기되어야 한다.

4) 전기자동차 충전시설 및 충전 공간을 포함하여 친환경 주차장을 확보한다.

5) 전기자동차충전소의 화재에 대한 대책을 제시하여 계획한다.

1.14. 기타

1) 주변환경과 조화되고, 이용자의 접근성 및 편의성을 고려하며, 유니버셜디자인(Universal Design)을 적용하여 누구나 시설이용에 편리하도록 계획‧설계한다.

2) 물품 및 장비 반출입, 쓰레기 처리, 서비스 및 유지관리를 위한 별도 동선 확보한다.

3) 이용자의 다양한 교통수단(자전거, 퍼스널 모빌리티 등)을 고려한 외부 동선 및 주차공간을 계획 검토한다.

4) 옥외 시설물(안내표시, 자전거 보관소, 벤치 등)의 통일성‧일관성을 고려한다.

5) 옥외공간의 포장은 투수성 재료를 원칙으로 다양한 친환경 방식을 검토한다.

6) 내 · 외부 마감재와 구조체 및 공종별 조화를 이루도록 계획 · 설계한다.

7) 사후관리의 효율성을 고려하고 에너지를 절감할 수 있는 친환경 건축물을 계획한다.

1.15. 설계 시 유의사항

1) 모든 관련 법령 등에 의거 당연히 반영하여야 하는 사항은 본 지침서에 명시되지 않은 사항이라도 반영하여야 한다.

2) 노인, 아동, 장애인 등이 이용하기에 불편함이 없도록 보행로 폭, 동선‧편의시설 등에 대한 계획을 종합적으로 수립하여 “장애물 없는 생활환경 인증(BF인증)” 우수등급 이상 취득하도록 설계한다.

3) 건축물에너지효율(1＋＋등급) 인증, 제로에너지건축물(4등급) 인증 등에 적합하여야 한다.

4) 「범죄예방 건축기준 고시」에 따라 이용자의 안전을 고려하여 범죄를 유발할 수 있는 요인을 사전에 검토하여 “범죄 예방 환경 설계(CPTED)”를 적용한다.

5) 유지관리 측면을 충분히 고려하여 시설물 완공 후 유지관리비 과부담 등의 이유로 시설물이 유휴화되는 일이 없도록 설계한다.

1.16. 세부시설 면적기준(연면적, 세부 실면적 ±5%이내 조정가능)

구 분		시 설 내 용			비 고
계		1,260㎡ (±5%이내 조정가능)
커뮤 니티 센터동	지하 1층	∘ 기계실	52.20㎡	± 5%
		∘ 공용면적	18.00㎡
		소계	70.2	± 5%
	지상 1층	∘ 커뮤니티북카페	105.84㎡	± 5%
		∘ 무인편의점	32.30㎡		사용인원(기준):250명
		∘ 관리사무소	21.12㎡		사용인원(기준):3명
		∘ 코인세탁소	20.68㎡		사용인원(기준):250명
		∘ 입주자집회소	36.58㎡		사용인원(기준):10명
		∘ 게스트하우스	33.30㎡		거실1,주방1,침실1, 화장실1
		∘ 공용면적(무인택배함 포함)	146.76㎡
		소계	396.58	± 5%
	지상 2층	∘ 다목적공간	171.80㎡	± 5%
		∘ 체력단련장	114.66㎡
		∘ 공용면적	110.12㎡
		소계	396.58	± 5%
	지상 3층	∘ 공유오피스(10인)	112.32㎡	± 5%	사용인원(기준):15명
		∘ 세미나실	69.88㎡		사용인원(기준):30명
		∘ 소회의실	36.66㎡		사용인원(기준):12명
		∘ 연구실1	23.40㎡		사용인원(기준):1명
		∘ 연구실2	23.40㎡		사용인원(기준):1명
		∘ 공용면적	130.92㎡
		소계	396.58㎡	± 5%

1.17. 관련 자료

토 지 이 용 계 획 도

현 장 사 진

지 형 도

1. 서식목록

서식1   건축설계공모 응모 신청서	33

서식2   대표자 선임계	34

서식3   공동도급 대표자 선임계	35

서식4   청렴 서약서	36

서식5   공동응모 협정서	37

서식6   위임장	39

서식7   사용인감계	40

서식8   설계공모 참여자 명단	41

서식9   건축설계공모 서면질의서	42

서식10  건축공모 응모작품 제출서	43

서식11  사전접촉 금지서약서	44

서식12  심사위원 기피 신청서	45

서식13  공동수급표준협정서	46

서식14  건축상세개요	48

서식15  동별 세부용도 및 면적표	49

서식16  관련법규검토서	40

서식17  추정공사비 산출서	51

서식18  설계설명서(표지)	52

서식19  설계도면(표지)	53

제3장. 각종서식

〔서  식 1〕

건축설계공모 응모신청서
※ 접수번호		공 란
대 표 자	업체명 (대표자)			사업자등록번호 (주민등록번호)
	이메일			전화번호 (FAX번호)
	소재지
공동응모 건축사 사무소	업체명 (대표자)			사업자등록번호 (주민등록번호)
	이메일			전화번호 (FAX번호)
	소재지
『글로컬 지산학 캠퍼스 지원센터』 건축설계공모에 있어서 공모요강 및 설계지침을 준수하여 응모할 것을 신청합니다. 첨부 : 설계공모 참여자 명단 1부. ※ 공동응모자가 2개 업체 이상일 경우 「지방자치단체 입찰 및 계약집행기준」 제6장 공동계약 운영요령 [별첨 1] ․ [별첨 2]의 공동수급협정서와 <별지 제2호 서식>을 첨부함. 202 . . . 신청인 : (인) (대표자) 고흥군수 귀하
---------------------------------- 절 취 선 ----------------------------------
『글로컬 지산학 캠퍼스 조성사업』 설계공모 응모 접수증
접수번호	공 란		접수일자					접수인
업 체 명			소재지
대표자명	(인)		전화번호
접 수 자	소속 :		직위 :			성명 : (인)

〔서  식 2〕 (하나의 건축사사무소에 대표건축사가 2인 이상인 경우)

대 표 자 선 임 계

본인은 ○○○건축사사무소의 공동대표로서 고흥군에서 시행하는 『글로컬 지산학 캠퍼스 지원센터』 건축 설계공모에 관한 모든 권한을 본 건축사사무소 공동대표 ○○○에게 위임합니다.

202 .    .   .

공동대표    성명 :           (인)

고흥군수 귀하

〔서  식 3〕

공 동 도 급 대 표 자  선 임 계

본인은 ○○○건축사사무소의 대표로서 고흥군에서 시행하는 『글로컬 지산학 캠퍼스 지원센터 조성사업』 건축 설계공모에 관한 모든 권한을 본 공동수급 대표자 ○○○에게 위임합니다.

202 .    .   .

공동수급 대표자    상 호 :

주 소 :

성 명 :               (인)

공동수급 응모자    상 호 :

주 소 :

성 명 :               (인)

고흥군수 귀하

〔서  식 4〕

청  렴  서  약  서

□ 사 업 명 : 글로컬 지산학 캠퍼스 지원센터 조성사업

□ 발주기관 : 고흥군

당사는 『글로컬 지산학 캠퍼스 지원센터 조성사업』 건축 설계공모와 관련하여 관계법령에 규정된 절차를 준수하여 공정하고 투명한 설계평가가 되도록 협조하겠으며 설계평가 심사과정에서 이유 여하를 막론하고 심사위원이나 관계공무원에게 금품, 향응이나 부당한 이익을 제공하지 않도록 할 것이며 만약 이를 위반할 시에는 관계법령에 따라 책임을 지고 이와 관련하여 일체의 민·형사상 이의를 제기하지 않겠습니다.

202 .    .    .

○ 공동참여응모 대표업체

회 사 명 :

주    소 :

대 표 자 :               (인)

전화번호 :

○ 공동참여응모 참여업체

회 사 명 :

주    소 :

대 표 자 :               (인)

전화번호 :

고흥군수 귀하

〔서  식 5〕

공 동 응 모 협 정 서

제1조 (목적) 이 협정서는 『글로컬 지산학 캠퍼스 지원센터 조성사업』 건축 설계공모를 (    )와 (   )와 (    )가 공동으로 응모하여 업무를 수행함에 있어서 각 업체 및 개인이 준수하여야 할 사항을 정함에 있다.

제2조 공동응모 대표업체(이하 대표업체와 같다)의 명칭, 사무소의 소재지 등은 다음과 같다.

1. 업  체  명 :

2. 소  재  지 :

3. 대표자성명 :

제3조 (공동응모의 구성원) 대표업체(자)를 제외한 공동응모업체(자)의 구성원 및 참여비율은 다음과 같다.

1. 업체명 :          (소재지 :       대표자 :       참여비율(%) :   )

제4조 (대표업체의 권한) 대표업체는 주관기관 및 제3자에 대하여 공동응모업체(자)의 구성원을 대표하여 문서의 제출 및 수령, 권리의 획득 및 포기 등에 관한 의사 표시 권한을 가진다.

제5조 (효력기간) 본 협정서는 당사자 간의 서명과 동시 발효하며, 본 업체(자)는 공모의 이행으로 종결된다. 다만, 당선작으로 결정되어 기본 및 실시설계 시에는 실시설계 종료 후 종결된다.

제6조 (의무) 공동응모업체(자)구성원은 제1조에서 규정한 목적을 달성하기 위하여 신의를 바탕으로 성실하게 필요한 모든 지식과 기술을 활용할 것을 약속한다.

제7조 (구성원 상호간의 책임) 구성원은 과업수행과 관련하여 제3자에게 끼친 손해 및 구성원이 다른 구성원에게 끼친 손해를 구성원 상호간 협의하여 배상한다.

제8조 (권리․의무의 양도제한) 구성원은 이 협정서에 의한 권리․의무를 제3자에게 양도 할 수 없다.

제9조 가. 구성원 중 대표업체가 중도에 탈퇴하거나 그 일원의 탈퇴로 응모자격요건에 미달하게 될 경우에는 응모작품을 제출할 수 없다.

나. 구성원 중 일원이 중도 탈퇴하였을 때에는 즉시 서면으로 신고하며, 탈퇴업체(자)를 다른 업체(자)로 교체할 수 없다.

제10조 (협정서 작성 및 보관) 위와 같이 공동응모 협정서를 체결하고 그 증거로 협정서 (   )통을 작성하여 각 통에 구성원이 기명 날인하여 각각 보관한다.

202 .   .      .

○ 대표업체

업 체 명 :                   (전화번호)

소 재 지 :

대 표 자 :                   (인)

○ 공동응모 업체(자)의 구성원

업 체 명 :                   (전화번호)

소 재 지 :

대 표 자 :                   (인)

〔서  식 6〕

위    임    장

대리인	성 명		생년월일
	업체명		연락처
	소재지
상기인을 당 업체의 대리인으로 지정하고 발주기관에서 시행하는『『글로컬 지산학 캠퍼스 지원센터 조성사업』 건축 설계공모에 관련된 모든 권한을 위임합니다. 202 . . . 업체명 : 대표자 : (인) 고흥군수 귀하

재 직 증 명 서
성 명		생년월일
소 속		직 위
소 재 지
재직기간
위와 같이 당사에 재직 중임을 증명합니다. 202 . . . 업체명 : 대표자 : (인) 고흥군수 귀하

※ 첨부서류 : 신분증 사본 1부

※ 위임장에 사용하는 도장은 대표자 인장과 같아야 한다.

※ 대리접수로 인하여 발생하는 모든 문제는 대표자 및 응모자 본인이 모든 책임을 진다.

〔서  식 7〕

사 용 인 감 계

사용인감	인 적 사 항
	업 체 명 : 주 소 : 대 표 자 :

상기인은 위 인감을 고흥군에서 시행하는 『글로컬 지산학 캠퍼스 지원센터 조성사업』 건축 설계공모에 있어 공모의 참가, 입찰･계약 및 이에 수반되는 모든 행위에 대하여 위의 인감을 사용하고자 하며, 동 인감을 사용함으로써 민･형사상의 문제가 발생할 경우 상기인이 책임질 것을 확약하고 이에 사용인감계를 제출합니다.

202 년    월     일

주    소 :

상    호 :

대 표 자 :                    (인)

고흥군수 귀하

〔서  식 8〕

설계공모 참여자 명단

본인은 고흥군에서 시행하는 『글로컬 지산학 캠퍼스 지원센터 조성사업』 건축 설계공모에 응모함에 있어 모든 권한을 위임받은 응모대표자로서 참여자 명단을 아래와 같이 제출합니다.

연번	소 속	직 위	성 명	주 소	전화번호

202 년    월      일

응모대표자 : 소속            직위              성명           (인)

고흥군수 귀하

〔서  식 9〕

건축설계공모 서면질의서
업체명			대표자 : (인)
담당자	소속 :	직위 :	성 명 : (인)
연락처	전화 :	FAX :	E-mail :
지침서 (쪽)	질 의 내 용
	※ 구체적으로 기재(단, 내용이 많을 경우 별지 작성 가능)

고흥군수 귀하

〔서  식 10〕

설계공모 응모작품 제출서
응 모 참여자	※ 접수번호	(기재하지 말 것)
	접수일자	202 년 월 일
	회 사 명
	주 소
	대 표 자
	이 메 일
	전화번호	(FAX : )
본인은 귀 군에서 시행하는 『글로컬 지산학 캠퍼스 지원센터 조성사업』 설계공모에 응모 작품을 제출합니다. 제출도서 1. 심사용 설계도판 2매. 2. 심사용 설계설명서 15부. 3. 설계도서 USB 1매. 4. 검토용 설계설명서 1부. 202 . . . 대표자 : (인) 고흥군수 귀하

-----------------------------절 취 선-----------------------------

『글로컬 지산학 캠퍼스 지원센터 조성사업』 설계공모 응모작품 접수증

※ 접수번호		접수일자	202 년 월 일	접 수 인
회 사 명
주 소
대 표 자
제 출 자
접 수 자

〔서  식 11〕

사전접촉 금지서약서

본인은 전라남도 고흥군에서 시행하는 글로컬 지산학 캠퍼스 지원센터 조성사업 건축설계공모에 응모함에 있어 설계공모 지침 등 제반규정을 성실히 준수하며, 특히 공모와 관련한 불공정행위 방지를 위하여 심사위원에 대한 사전접촉을 하지 않을 것을 확약하고, 만약 이를 어겼을 경우 민․형사상 등 일체의 책임을 감수하겠기에 서약서를 제출합니다.

202  .     .    .

서 약 자 :	○ 대표업체

업 체 명 :

주    소 :

대 표 자 :               (인)

전화번호 :

○ 공동참여응모 참여업체

업 체 명 :

주    소 :

대 표 자 :               (인)

전화번호 :

고흥군수 귀하

〔서  식 12〕

심사위원 기피 신청서

당사는 글로컬 지산학 캠퍼스 지원센터 조성사업 건축 설계공모 심사와 관련하여 선정된 심사위원 중 기피사유에 해당되는 위원의 기피를 아래 양식에 따라 신청합니다.

아       래 -

심사위원명	근 무 처	비 고

심사위원 기피 사유

가. 위원 또는 그 배우자나 배우자이었던 사람이 심사대상 업체의 당사자가 되거나, 그 업체의         당사자와 공동권리자 또는 공동의무자인 경우

나. 위원이 심사대상 업체의 당사자와 친족이거나 친족이었던 경우

다. 위원이 심사대상 사업의 시행으로 이해당사자(대리관계를 포함한다)가 되는 경우

라. 위원 또는 위원이 속한 법인(단체) 등이 심사 대상 업체 당사자의 대리인 이거나 대리인이었던 경우

마. 위원이 설계공모 공고일 기준 3년 이내에 해당 심사 대상 업체에 임원 또는 직원으로 재직한 경우

바. 위원이 설계공모 공고일 기준 2년 이내에 해당 심사 대상 업체와 관련된 자문, 연구, 용역       (하도급 포함), 감정 또는 검사를 한 경우

붙임  기피사유 관련 증빙자료 1부.

202 .   .    .

회사명 :

신청인 :             (인)

(대표자)

고흥군수 귀하

〔서  식 13〕

공동수급표준협정서 (공동이행방식)

제1조 (목적) 이 협정서는 공동수급체의 구성원이 재정, 경영, 기술능력, 인원 및 기자재를 동원하여 아래의 공사, 물품 또는 용역에 대한 계획, 입찰, 시공 등을 위하여 출자비율에 따라 공동 연대하여 계약을 이행할 것을 약속하는 협약을 정함에 있다.

1. 계약건명 :

2. 계약금액 :

3. 발주기관명 :

제2조 (공동수급체) 공동수급체의 명칭, 사업소의 소재지, 대표자는 다음과 같다.

1. 명          칭 : ○○○

2. 주사무소소재지 :

3. 대 표 자 성 명 :

제3조 (공동수급체의 구성원) ① 공동수급체의 구성원은 다음과 같다.

1. ○○○회사(대표자 :         소재지 :                )

2. ○○○회사(대표자 :         소재지 :                )

② 공동수급체 대표자는 ○○○로 한다.

③ 공동수급체 대표자는 발주기관과 제3자에 대하여 공동수급체를 대표하며, 공동수급체의 재산관리와 대금청구 등의 권한을 가진다.

제4조 (효력기간) 이 협정서는 당사자 간의 기명(서명) ․ 날인과 동시에 발효하며, 해당 계약의 이행으로 종결된다. 다만, 발주기관이나 제3자에 대하여 해당 계약과 관련한 권리․의무 관계가 남아있는 한 이 협정서의 효력은 존속된다.

제5조 (의무) 공동수급체의 구성원은 제1조에서 정한 목적을 수행하기 위하여 성실, 근면 및 신의를 바탕으로 하여 필요한 모든 지식과 기술을 활용할 것을 약속한다.

제6조 (책임) 공동수급체의 구성원은 발주기관에 대한 계약의 의무이행에 대하여 연대하여 책임을 진다.

제7조 (하도급) 공동수급체 구성원 중 일부 구성원이 하도급계약을 체결하려는 경우에는 다른 구성원의 동의를 받아야 한다.

제8조 (거래계좌) 행정안전부 예규 「지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준」 제6장 공동계약 운영요령 제3절 7. 대가의 지급에 정한 바에 따라 선금, 기성대가 등은 다음 계좌로 지급받는다.

1. ○○○회사(공동수급체대표자) : ○○은행, 계좌번호○○○, 예금주○○○

2. ○○○회사 : ○○은행, 계좌번호○○○, 예금주○○○

제9조 (구성원의 출자비율) ① 각 구성원의 출자비율은 다음과 같이 정한다.

1. ○○○:     %

2. ○○○:     %

② 제1항의 출자비율은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 변경할 수 있다. 다만, 출자비율을 변경함에 있어 일부 구성원의 출자지분 전부를 다른 구성원에게 이전할 수 없다.

1. 발주기관과의 계약내용 변경에 따라 계약금액이 증감되었을 경우

2. 공동수급체의 구성원 중 파산, 해산, 부도 등의 사유로 인하여 당초 협정서의 내용대로 계약이행이 곤란한 구성원이 발생하여 공동수급체의 구성원 연명으로 출자비율의 변경을 요청한 경우

③ 현금 이외의 출자는 시가를 참작, 구성원이 협의 평가하는 것으로 한다.

제10조 (손익의 배분) 계약을 이행한 후 이익 ․ 손실이 발생한 경우에는 제9조에서 정한 비율에 따라 배당하거나 분담한다.

제10조의2 (비용의 분담) ①본 계약이행을 위하여 발생한 하도급대금, 재료비, 노무비, 경비 등에 대하여 출자비율에 따라 각 구성원이 분담한다.

② 공동수급체 구성원은 각 구성원이 분담할 비용의 납부시기, 납부방법 등을 상호 협의하여 별도로 정할 수 있다.

③ 공동수급체 구성원이 제1항에 따른 비용을 미납할 경우에 출자비율을 고려하여 산정한 미납금에 상응하는 기성대가는 공동수급체 구성원 공동명의의 계좌에 보관하며, 납부를 완료하는 경우에는 해당 기성대가를 구성원에게 지급한다.

④ 분담금을 3회 이상 미납한 경우 나머지 구성원은 발주기관의 동의를 얻어 해당 구성원을 탈퇴시킬 수 있다. 다만, 탈퇴시킬 수 있는 미납 횟수에 대해서는 분담금 납부주기 등에 따라 발주기관의 동의를 얻어 다르게 정할 수 있다.

제11조 (권리 ․ 의무의 양도제한) 구성원은 이 협정서에 따른 권리의무를 제3자에게 양도할 수 없다.

제12조 (중도탈퇴에 대한 조치) ① 공동수급체의 구성원은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 외에는 입찰과 해당계약의 이행을 완료하는 날까지 탈퇴할 수 없다. 다만, 제3호에 해당하는 경우에는 다른 구성원이 반드시 탈퇴조치를 해야 한다.

1. 발주기관과 구성원 전원이 동의하는 경우

2. 파산, 해산, 부도 그 밖의 정당한 이유 없이 해당 계약을 이행하지 아니하거나 제10조의2에 따른 비용을 미납하여 공동수급체의 다른 구성원이 발주기관의 동의를 얻어 탈퇴조치를 하는 경우

3. 공동수급체의 구성원 중 파산, 해산, 부도 그 밖의 정당한 이유없이 해당 계약을 이행하지 아니하여 시행령 제92조 제1항 제6호에 따라 입찰참가자격 제한조치를 받은 경우

② 제1항에 따라 구성원 중 일부가 탈퇴한 경우에는 잔존구성원이 공동 연대하여 해당계약을 이행한다. 다만, 잔존구성원만으로 면허, 실적, 시공능력평가액 등 잔여계약이행에 필요한 요건을 갖추지 못할 경우에는 잔존구성원이 발주기관의 승인을 얻어 새로운 구성원을 추가하는 등의 방법으로 해당요건을 충족해야 한다.

③ 제2항 본문의 경우 출자비율은 탈퇴자의 출자비율을 잔존구성원의 출자비율에 따라 분할하여 제9조의 비율에 가산한다. 다만, 잔존구성원이 2인 이상으로써 잔존구성원이 모두 동의한 경우에는 자율적으로 출자비율을 조정할 수 있다.

④ 탈퇴하는 자의 출자금은 계약이행 완료 후 제10조의 손실을 공제한 잔액을 반환한다.

제13조 (하자담보책임) 공동수급체가 해산한 후 해당공사에 관하여 하자가 발생한 경우에는 연대하여 책임을 진다.

제14조 (운영위원회) ① 공동수급체는 공동수급체의 구성원을 위원으로 하는 운영위원회를 설치하여 계약이행에 관한 제반사항을 협의한다.

② 이 협정서에 정하지 아니한 사항은 운영위원회에서 정한다.

위와 같이 공동수급협정을 체결하고 그 증거로서 협정서 ○통을 작성하여 공동수급체의 구성원이 기명날인하여 각자 보관한다.

20  년  월  일

○○○ (인)

○○○ (인)

〔서  식 14〕

건 축 상 세 개 요

□ 사 업 명 : 전라남도 고흥군 『글로컬 지산학 캠퍼스 지원센터 조성사업』

구 분		설 계 내 역	비 고
건축개요	대지위치
	지역·지구
	대지면적	㎡
	도로현황
	연 면 적	㎡	증 ㎡
	건축면적	㎡	증 ㎡
	건 폐 율	%
	용 적 률	%
	구 조
	층 수
	최고높이	m
외부마감 (주요마감)
설비개요 (냉․난방)
주차대수	계 획		법정대수 산출근거
	법 적
조경개요	계 획		산출근거
	법 적
기타사항

〔서  식 15〕

동별 세부용도 및 면적표

동 별		실별용도	면 적 (㎡)	비 고
총 계
주택동	층 별	계
	A타입	소 계
	B타입	소 계
커뮤 니티 센터동	층 별	계
	지하 1층	소 계
	1 층	소 계
	2 층	소 계
	3 층	소 계

〔서  식 16〕

관련법규 검토서

법규명 및 조항	대 상	법 적 기 준	설계내용	비 고

〔서  식 17〕

추정공사비 산출서

□ 사 업 명 : 전라남도 고흥군 『글로컬 지산학 캠퍼스 지원센터 조성사업』

(단위 : 천원)

구 분	공 종 명	총 계	소계		재료비		노무비		경 비		구성비
			커뮤 니티동	주택동	커뮤 니티동	주택동	커뮤 니티동	주택동	커뮤 니티동	주택동	커뮤 니티동	주택동
건축 공사	소 계
	가설공사
	골조공사
	조적, 방수공사
	창호공사
	내장공사
	외장공사
	기타잡 공사
토목공사
조경공사
기계설비공사
전기공사
통신공사
소방공사 (전기·기계)
○○공사
소 계
제 경 비
총 공사금액

※ 사업부지 내 수목 이식(제거), 지장물 철거 비용은 공사비 산출에서 제외

〔서  식 18〕

『글로컬 지산학 캠퍼스 지원센터 조성사업』

설 계 설 명 서

[표장 및 부착요령]

① 응모자 자체 구입한 포장지로 포장(문양 및 질감 등이 없는 종이)

② 포장지 색상 : 백색

③ 포장지 재질 : 백상지 사용

④ 부착 : 위 서식을 복사하여 작품을 포장한 포장지 중앙에 부착

고흥군수  귀하

〔서  식 19〕

『글로컬 지산학 캠퍼스 지원센터 조성사업』 설계공모

설  계  도  면

전라남도 고흥군수  귀하