다목적 드론 활용센터 건립사업 설계공모 지침서

본 건축 설계공모 지침서는 설계공모에 참여하는 설계자가 설계 시 고려하거나 준수하여야 하는 사항을 구체적으로 기술한 것으로, 지침서에 나온 기준 및 유의사항 등을 숙지하여 심사제외 및 지침위반 대상이 되지 않도록 주의하시기 바랍니다.

2024. 2.

	기업지원과

목      차

제 1 장  건립사업 개요	1

제 2 장  건축설계공모 개요	2

제 3 장  설계공모 주요일정	4

제 4 장  건축설계 지침	8

제 5 장  제출도서	16

제 6 장  설계공모 심사	18

제 7 장  관련자료	26

제 8 장  제출서식	29

□ 건립사업 개요

1. 목   적

(1) 드론이 보급되고 점차 레저 스포츠로서 주목받고 있는 시대적 흐름에 맞추어, 드론 레저스포츠 활성화를 위한 다목적 드론 활용센터를 선제적으로 건립하여 남원시 및 드론 및 항공산업 발전에 기여

(2) 드론 레저스포츠 국제경기를 진행할 수 있는 실내경기장을 건립함으로써 국내 및 세계 대회를 유치하여 경기장으로 사용하고 드론 관련 대회 및 행사가 열리지 않을 시에는 다목적으로 활용할 수 있도록 조성

2. 사업개요

(1) 사 업 명 :『다목적 드론 활용센터 건립사업』

(2) 사업위치 : 전라북도 남원시 월락동 산55번지 일원

(3) 건축부지 : 기존 197,986㎡ + 금회대지 합병 27,537㎡ = 225,523㎡

(4) 지역/지구 : 자연녹지지역, 근린공원, 체육시설

(5) 건축개요

1) 주용도 : 문화 및 집회시설(운동시설)

2) 층  수 : 지상 1층 (스포츠 경기·관람 시설의 특성을 고려하여 층고 등 감안)

3) 연 면 적 : 기존 20,746.26㎡ + 금회 동증축 4,800㎡ = 25,546.26㎡

건축면적 : 기존 16,369.46㎡ + 금회 동증축 4,800㎡ = 21,169.46㎡

(6) 주요시설

1) 건축 설비 공간을 위한 별도의 지하 PIT층

2) 경기장 및 부대시설 : 경기장, 관람석, 무대, 중계실, 선수대기실, 심판대기실 등

3) 사무공간 : 사무실 등

4) 교육 및 체험공간 : 교육공간, 체험공간 등

5) 공용공간 : 화장실, 복도, 홀 등

(7) 예정공사비 : 금 8,500,000,000원(부가가치세 포함)

(8) 예정용역비 : 금   568,938,000원(부가가치세 포함)

※ 설계용역범위 : 건축, 토목, 조경, 기계, 전기, 통신, 소방, 폐기물처리의 기본 및 실시설계용역 등의 설계비 및 각종 행정절차에 필요한 자료작성 등 제반업무 포함.

※ 예비인증(녹색건축물 우수, 에너지효율 1++등급, 제로에너지 5등급 이상, 장애물 없는 생활환경 인증) 취득, (인증기관 수수료 미포함)

※ 설계안전성검토 등 각종 인·허가 및 심의, 자문(설계자문, 경관자문 등) 등의 행정절차 이행에 필요한 서류작성 및 제출

(9) 용역기간 : 착수일로부터 150일(공휴일 포함)

※ 각종 심의, 협의 등에 소요되는 기간은 발주기관과 협의하여 과업일수에서 제외 또는 과업중지 가능

(10) 시행기관 : 남원시 기업지원과

□ 건축설계공모 개요

1. 공모방식 : 일반설계공모

[건축 설계공모 운영지침(국토교통부 고시 제2023-180호, 2023.3.30.) 제2장]

본 공모는 다목적 드론 활용센터 건립을 위한 것으로 주요 공공건축물로서 그에 상응하는 품질과 품격을 확보하고자 「지방자치단체 입찰시 낙찰자 결정기준(행정안전부 예규 제253호, 2023.6.29.) 제9장 설계공모 낙찰자 결정기준」, ｢설계공모, 기본설계 등의 시행 및 설계의 경제성 등 검토에 관한 지침(국토교통부 고시 제2021-981호, 2021.7.23.)｣, 「건축 설계공모 운영지침(국토교통부 고시 제2023-180호, 2023.3.30.)」에 따라 일반설계공모로 시행함.

2. 참가자격

(1) 단독응모 : 공고일 현재 「건축사법」 제7조에 따른 건축사 면허를 소지하고, 동법 제23조에 따라 건축사사무소를 개설하고 있는 자로서 기타 관계법령에 결격사유가 없는 자

(2) 공동으로 응모하는 경우

1) 공동이행방식으로 참여 가능하며, 공동응모 참여업체 모두 위의 “1)”의 자격조건을 갖추어야 하며 응모신청서 등록 후에는 공동응모를 변경할 수 없다.

2) 외국의 건축사면허 또는 자격을 가진 자는 「건축사법 시행령」 제21조의2의 규정에 의거 국내 건축사사무소 개설자와 공동이행방식으로 참여가 가능한 자로서 주계약자는 국내 건축사로 한다.

3) 공동이행방식으로 참여하는 경우에는 공동응모자 중 최상위 비율을 가진 1인을 대표자로 선정하여야 하며, 동일 건축사사무소 내 공동대표일 경우에도 대표자 1인을 지정해야 한다.

4) 공동응모에 따른 책임과 권리사항은 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」, 「건설기술진흥법」 및 「지방자치단체 계약예규」 등 관련규정에 따른다.

5) 대표자는 해당 업무를 총괄 조정하는 역할을 수행하여야 하며 공모와 관련하여 수반되는 모든 법적 권리 및 책임, 의무사항은 대표자에게 귀속된다.

6) 공동이행방식으로 참여하는 경우에는 【서식 제7호】에 의한 공동수급표준협정서를 응모신청 시 제출해야 한다.

(3) 응모참가 자격제한

1) 입찰공고일 현재 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」

제13조 및 동법 시행규칙 제14조에 의한 입찰참가자격요건을 갖추지 못한 자

2) 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 제31조(부정당업자의 입찰참가자격 제한)에 해당되는 자

3) 공고일 현재 기준으로 휴업, 폐업, 부도 또는 파산상태에 있거나, 관련 행정기관으로부터 등록취소 또는 업무정지 등의 행정처분을 받은 자

4) 설계공모 참가업체는 1개의 작품만을 제출할 수 있으며, 중복참가한 사실이 발견된 업체는 참가자격을 박탈한다.

5) 응모 등록을 하지 않은 자는 응모작품을 제출할 수 없고, 이미 제출된 응모작품은 수정 및 보완할 수 없음

6) 본 공모와 관련된 각종 심사(심의)위원 등의 관계자는 응모할 수 없음

(4) 기타사항

1) 설계공모 심사를 통하여 선정된 당선자가 전기·통신·소방설계에 대한 자격이 없는 경우 전력기술관리법에 의한 전문설계업 1종 이상 등록을 필한 자, 소방시설 공사업법에 의한 일반소방시설 설계업(기계,전기) 또는 전문소방시설 설계업을 등록한 자, 통신분야는 엔지니어링산업진흥법에 의한 엔지니어링사업자로 등록한 자 또는 기술사법에 의하여 기술사사무소를 개설한 자와 공동도급(분담이행방식) 방식의 공동수급체를 구성 후 발주자와 계약해야 한다.

□ 설계공모 주요일정

1. 설계공모 일정

구 분	추진일정	비 고
사전규격 공개	2024. 2. 21.(수)	○ 조달청 나라장터(5일)
설계공모 공고	2024. 2. 27.(화)	○ 조달청 나라장터 및 남원시 홈페이지 공고(7일)
참가등록 (응모신청서 접수)	2024. 3. 5.(화) 09:00 ~ 17:00 (공고 후 7일 이상)	○ 접수처 : 남원시청 기업지원과(별관 1층) ※ 방문 접수 (우편, 이메일접수 등 불가), 점심시간(12~13시) 제외 ※ 사업대상지 사전 답사 후 응모 신청
현장설명회	-	○ 별도 실시하지 않음
질의서 접수	2024. 3. 7.(목) 09:00 ~ 17:00	○ E-mail : (gksjojo@@korea.kr)을 통한 서면 접수에 한함 ※ 필히 질의 한 업체는 담당자가 접수했는지 여·부를 유선 확인하여야 함(남원시 기업지원과 063-620-6691)
질의서 답변	2024. 3. 12.(화)	○ 방법 : 남원시 홈페이지 공고
설계공모안 제출	2024. 4. 12.(금) 09:00 ~ 17:00 (공고 후 45일 이상)	○ 접수처 : 남원시청 기업지원과(별관 1층) ※ 방문 접수 (우편, 이메일접수 등 불가), 점심시간(12~13시) 제외 ※ 일체 서류 접수
작품 심사 (설계공모 심사위원회)	2024. 4. 19.(금) 14:00	○ 장소 : 남원시청 2층 회의실 ○ 심사방법 : 투표제
당선작 및 입상자 발표	심사완료일로부터 7일 이내	○ 남원시 홈페이지 공고 및 개별 통보
도서반환	2024. 4. 26.(금)	○ 직접 방문수령(기간 내 미 반출 시 임의 처분)

※ 상기 일정은 사정에 따라 변경될 수 있으며 변경된 일정은 남원시 홈페이지에 게시

※ 유의사항

∘ 공모일정의 변경이 불가피할 경우 변경된 일정은 공문 및 전화 등을 통하여 참가등록한 모든 응모자에게 통지함

∘ 설계공모 진행 기간 중 응모자 주소 등이 변경되었을 때 발주기관에 신속히 통지하여야 하며, 미통지로 인해 발생하는 모든 책임은 응모자에게 있음

2. 공  고

(1) 일    시 : 2024. 2. 27.(화)

(2) 방    법 : 조달청 나라장터 및 남원시 홈페이지 공고

3. 참가등록(응모신청서 접수)

(1) 일    시 : 2024. 3. 5.(화) 09:00 ~ 17:00 / 점심시간(12~13시) 제외

(2) 접 수 처 : 남원시청 기업지원과(별관 1층, 전북 남원시 시청로 60)

(3) 응모방법

1) 응모신청서를 작성하여 방문 접수 직접 제출(우편접수, 이메일, 팩스 등으로 불가)

2) 대리인이 신청서를 접수할 경우 위임장 및 재직증명서 지참

(4) 응모신청자 구비서류

1) 설계공모 응모신청서 1부【서식 제1호】

2) 설계공모 참여자 명단 1부【서식 제2호】

3) 사용인감계 및 인감증명서(법인의 경우 법인인감증명서) 1부【서식 제3호】

4) 응모서약서 1부【서식 제4호】

5) 청렴서약서 1부【서식 제5호】

6) 위임장 및 재직증명서 각 1부(대리인이 등록할 경우에 한함)【서식 제6호】

7) 공동수급협정서 1부(공동응모 할 경우에 한함)【서식 제7호】

8) 대표자 선임계 및 인감증명서 1부(공동응모 할 경우에 한함)【서식 제8호】

9) 보안각서【서식 제9호】

10) 법인등기부등본(법인의 경우) 또는 사업자등록증(개인의 경우) 사본 각 1부

11) 건축사면허증 및 건축사사무소 등록증(또는 업무신고필증) 사본 각 1부

12) 공인기관에서 발급한 건축사 행정처분 사실 확인서류 1부(공동응모자 포함)

※ 공동 응모자의 경우 자격증 및 업무신고필증 등 상기 해당 서류를 각각 제출

(5) 유의사항

1) 등록 방문하는 자 신분증 지참(대리인 접수 시 대리인 신분증 지참)

2) 사본 제출 시, 인감으로 원본대조필 날인 후 제출

3) 공동응모의 경우 공동응모 참여업체까지 포함하여 대표업체에서 제출

4. 현장설명회 : 별도 실시하지 않음 ※ 현장 조사는 개별로 실시

5. 질의 및 답변

(1) 질의접수 : 2024. 3. 7.(목) 09:00 ~ 17:00 / (17:00까지 이메일 도착분에 한함)

(2) 접수방법 : 【서식 제10호】을 활용하여 E-mail로 제출

(3) 질의접수처 : gksjojo@korea.kr(남원시 기업지원과 063-620-6691)

(4) 유의사항

1) 질의서 발송 후 발주기관에 수신 여 ․ 부를 확인하여야 함.

단, 17:00까지 이메일 도착분에 한하여 유효함

2) 질의서는 기간 내에 접수시켜야 하며 질의는 참가자(업체)별로 1회에 한함

3) 질의는 한글을 사용하여 명확히 작성하여야 함

(5) 회신일자 : 2024. 3. 12.(화) (발주기관 사정에 의해 변경될 시 공지)

1) 방 법 : 남원시 홈페이지에 일괄게재

2) 유의사항

① 질의사항에 대한 남원시의 답변 내용은 설계공모지침서를 추가 또는 수정한 것으로 간주하며, 지침서와 동일한 효력을 가짐(응모자가 질의응답 내용 반드시 확인해야 하며, 미확인으로 인한 책임은 응모자에게 있음)

② 메일 전송오류 등으로 내용을 확인할 수 없는 경우, 질의자의 인적사항 등 질의서 상의 기재사항이 누락된 질의, 질의 내용이 설계공모 지침과 관련이 없는 사항에 대하여는 응답하지 아니할 수 있음

6. 설계공모안 제출

(1) 제출일시 : 2024. 4. 12.(금) 10:00 ~ 17:00 / 점심시간(12~13시) 제외

(2) 제출장소 : 남원시청 기업지원과(별관 1층, 전북 남원시 시청로 60)

(3) 제출방법 : 방문 접수 (우편, 이메일접수 등 불가)

1) 【서식 제11호】에 의한 응모신청 접수증, 제출서류 및 작품 모두 제출

2) 응모등록하지 않은 자는 설계공모에 참가할 수 없으며, 작품은 응모자별 1점으로 제한

3) 규정된 제출도서 목록 이외의 도서류 제출 불가

(4) 제출서류 및 도서

1) 응모작품 제출서 1부【서식 제11호】

① 대리인 접수 시 위임장【서식 제6호】 및 재직증명서, 신분증 지참

2) 심사용 설계도판 1부

3) 설계 설명서 15부(보관용 1, 심사용 14)

4) 심사 발표자료(PPT 또는 PDF 포맷)

5) 설계도서 USB 1개 (상기 제출서류 파일 포함, 저장형식 HWP, PDF, PPT)

7. 설계공모 작품 심사

(1) 설계공모 심사 개요

1) 일  시 : 2024. 4. 19.(금) 14:00

2) 장  소 : 남원시청 2층 회의실(본관 2층, 전북 남원시 시청로 60) ※ 변동될 수 있음

3) 심사방법

① 「건축서비스산업 진흥법」제21조 및 같은법 시행령 제17조, 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제42조의4, 「지방자치단체 입찰시 낙찰자 결정기준(행정안전부 예규 제253호, 2023.6.29.) 제9장 설계공모 낙찰자 결정기준」, ｢설계공모, 기본설계 등의 시행 및 설계의 경제성 등 검토에 관한 지침(국토교통부 고시 제2021-981호, 2021.7.23.)｣, 「건축 설계공모 운영지침(국토교통부 고시 제2023-180호, 2023.3.30.)」에 의한다.

② 심사방식은 투표제를 원칙으로 하되, 심사위원장이 심사위원들의 의견을 수렴하고 의결을 통하여 채점제 또는 혼용제 채택 가능

③ 심사결과 공모목적에 적합하지 않거나 작품수준이 현저히 떨어질 경우 설계공모 심사위원회의 심사 및 의결을 거쳐 당선작 등을 선정하지 않을 수 있다.

(2) 공공건축 설계공모 정보 공개

1) 「건축서비스산업 진흥법 시행령」이 개정(시행 : 2020.9.22)됨에 따라 설계공모 정보(시행 공고, 심사결과)를「건축법」제32조제1항에 따른 전자정보처리 시스템(국토교통부-공공건축 설계공모 정보서비스 홈페이지)에 공개한다.

8. 심사결과 발표 및 당선작 통보

(1) 심사결과(당선작) 발표 : 심사 후 7일 이내

(2) 발표방법 : 당선자에게 개별통보(서면)

남원시 홈페이지 및 공공건축 설계공모 정보서비스 홈페이지 게시

(3) 입상작 및 시상

1) 당선작(1점) : 기본 및 실시설계 우선협상권 부여

2) 기타 입상작(p23 참조)

(4) 당선작 선정 이후라도 금품·향응 등의 제공·수수, 담합, 알선·청탁 등 불공정 행위가 발생하였음을 인지한 경우에는 선정된 당선작을 취소할 수 있다.

1) 입상하지 못한 참가업체는 실명과 평가점수표 및 사유서를 비공개할 수 있음

□ 건축설계 지침

1. 일반 사항

(1) 다목적 드론 활용센터는 드론경기장, 교육 및 체험공간, 사무공간 등이 조성되는 사업으로 다양한 이용자들이 방문하는 시설이다. 건물의 외형은 주변 경관과 조화를 이루고, 내부는 각 실별 기능을 수행할 수 있도록 설계하여야 한다.

(2) 남원시의 역사성 ․ 도시성 ․ 문화적인 맥락을 반영하고, 현대적이며 미래지향적인 디자인 기능을 충실히 이행하기 위해 아래와 같은 기본 개념을 전제로 하여 계획을 수립하여야 한다.

1) 시대 변화에 따른 요구와 기능의 변화에 대한 융통성 있는 공간을 구상하여야 하며, 내 ․ 외부 동선은 효율성을 느낄 수 있도록 유기적으로 계획하여야 한다.

2) 공간구성에 있어서 상충된 기능은 분리하고, 상호 보완기능은 인접 배치토록 계획되어야 한다.

3) 건립 위치의 현황을 확인하고 지질, 구조, 안전 등을 고려하여 계획하여야 한다.

4) 기존 남원종합스포츠타운 시설과 조화로운 배치로 시민 편의 및 시설 활용 등 시너지효과를 극대화할 수 있도록 계획하여야 한다.

(3) 사업 수행과정에서 법령 등에 의거 당연히 시행하여야 하는 업무는 본 지침서에 명시되지 않은 사항이라도 포함된 것으로 본다.

(4) 제출된 설계자료는 공유재산 및 물품관리법, 건축법, 국토의 계획 및 이용에 관한 법률, 주차장법, 남원시 도시계획 조례, 타 관련법령에 저촉됨이 없어야 하며, 별도의 시설기준이 있는 경우에는 그 시설기준에 적합하여야 한다.

(5) 건축물은 독창적이며 특색 있고 예술성 ․ 조형성 ․ 상징성을 최대한 부각해 설계되어야 한다.

(6) 사업비 절감 방법을 구체적으로 제시하고 실현할 수 있는 공모안을 계획한다.

2. 설계 시 고려사항

(1) 드론 관련 대회 및 행사가 열리지 않을 시에는 다목적으로 활용할 수 있도록 조성이 필요하며, 불필요한 공사비 증가 요인은 최대한 절제하고 사업비에 맞춰 현실화 될 수 있는 디자인 등을 고려하여 계획하고 공사비 절감 방안을 모색하여 계획한다.

(2) 각 시설은 용도에 적합하게 계획하여야 하며, 하나의 구역권 내에서 시설 간의 원활한 교류가 가능하도록 실별 기능을 고려하여 배치한다.

1) 각 실의 규모는 사용인원, 기능 등을 고려하여, 주요 실 이외에 세부적으로 요구되는 부속공간이 누락 되지 않도록 계획하여야 한다.

2) 부족한 공용면적을 추가 확보하기 위해 휴게공간 등을 로비에 개방된 형태로 계획하고, 외부공간과 연계 활용할 수 있도록 계획하여야 한다.

(3) 시설로서의 기능이 발휘될 수 있어야 하며, 상징성, 경제성, 공익성, 에너지절약 등을 최대한 고려하고 관련 법규 및 설계기준 등 제반 규정에 적법하게 설계하여야 한다.

(4) 평면계획에 있어 자연채광과 인공조명을 적절히 이용토록 배치한다.

(5) 현대적이고 효율적인 복합시설 기능을 수행할 수 있도록 합리적인 실 배치와 구조 등의 배려는 물론 정확한 재해정보의 수립 ․ 전달 ․ 피난 ․ 구조 활동 등 방재기능도 배려한다.

(6) 냉․난방설비는 중앙집중식으로 계획하고, 층별 및 실별 제어기능이 있어야 하며, 신재생에너지 활용계획을 수립하여야 한다.

(7) 지붕 방수 ․ 방습에 대한 내구성능이 보완된 재료 및 공법을 채택한다.

(8) 한국의 지역적인 재료와 기술을 활용하기 위한 모든 노력을 해야 할 필요가 있으므로 가급적 한국의 재료(KS제품)와 기술을 이용하여 설계하여야 하며, 특히 특허나 외국산 제품 사용을 자제한다.

(9) 재해 및 재난 시 안전하고 원활한 피난과 불의의 사고에 대처하도록 계획한다.

(10) 건물의 내구성, 안전성, 시공성, 경제성 및 내진시설을 감안하여 설계한다.

(11) 관련 법에 따라 녹색건축물 인증, 에너지효율, 제로에너지 등 각 등급에 맞게 설계하여야 한다.

(12) 장애인 이용에 불편이 없도록 장애인편의시설 계획을 수립하고 “장애물 없는 생활환경 인증(BF인증)” 일반등급 이상 취득하도록 설계한다.

(13) 유지관리 측면을 충분히 고려하여 시설물 완공 후 유지관리비 과부담 등의 이유로 시설물이 유휴화되는 일이 없도록 설계한다.

(14) 다목적 드론 활용센터 이용자들의 동선을 충분히 검토하여 계획한다.

(15) 녹색건축물 보급 및 활성화를 위한 정부 정책에 맞추어 친환경 신재생 에너지(태양광)를 예상에너지사용량을 산정하여 설치계획을 반드시 포함하여 계획하고, 설명서에 표기하여야 한다. ※ 신에너지 및 재생에너지 개발 · 이용 · 보급촉진법 제12조 및 동법 시행령 제15조

(16) 기존 경기장들에서 나타나는 문제점(규모, 설비, 공간활용도 등)을 면밀히 분석하여 반영한다.

(17) 남원종합스포츠타운 인근 공사 진행이 예상되므로 공사 시 발생하는 피해(분진․진동․소음 등) 최소화 방안을 모색하여 계획한다.

(18) 부지의 특성을 고려하여 절․성토를 최소화하여 계획한다.

3. 배치계획

(1) 사업 부지는 남원시 월락동 산55번지 일원에 위치하고 있으며, 남원종합스포츠타운 인근에 증축하는 사업이므로 기존 시설과의 상호 연계를 통한 활용 방안을 고려한다.

(2) 남원종합스포츠타운을 고려하여 본 시설의 배치계획 방향을 수립한다.

1) 사업부지 내 기존 주차장과 연계를 고려한다.

2) 기존에 조성된 수목 등 공원시설과 조화로운 방안을 모색한다.

(3) 장애인의 접근성을 고려하여 건축물의 배치 및 외부 공간계획을 수립한다.

(4) 쾌적한 실내 환경을 위해 일조 및 채광을 고려하여 건축물을 배치하여야 한다.

(5) 다양한 휴게공간(벤치, 파고라 등) 및 이용자 활용시설을 고려하여 계획한다.

(6) 자전거와 이륜차 이용자를 위한 보관소를 확보한다.

(7) 단지 내 증축 활용부지가 다소 협소하므로 면밀한 배치 조닝을 계획한다.

4. 동선 및 주차계획

(1) 외부 체육시설 ․ 편의시설 등을 쉽게 이용할 수 있는 동선으로 계획한다.

(2) 장애인이 이용하는 저상형 또는 특수차량의 제원을 사전에 조사하여 연석의 높이 등 구체적 계획 지침을 수립한다.

(3) 차량의 동선은 남원종합스포츠타운 주진입도로를 이용하고, 기존 주차공간을 이용한 진입도 고려한다.

(4) 보행자 동선은 자유로운 진입이 가능하도록 계획한다.

(5) 대지 내 기존 차량 및 보행자의 동선과 연계하여 계획한다.

(6) 사업부지 내에 차량과 보행자의 분리를 통해 안전 확보 방안을 고려한다.

(7) 사업부지 주변 버스정류장과 연계한 보행동선 계획을 수립한다.

(8) 화재·비상시 대피, 응급차량 및 소방진입용 동선계획을 수립한다.

(9) 장비나 물품 승하차 서비스 동선을 별도로 고려하도록 계획한다.

5. 공간 및 시설계획

(1) 가능한 기능별, 층별 조닝을 통하여 시설별 구획이 명확하게 하며 전체 계획상 안전 및 피난을 우선으로 한 합리적인 시설구획으로 계획한다.

(2) 긴급 상황 발생 시 이용객들이 피난층 또는 피난통로로 긴급 대피할 수 있도록 적합한 평면계획을 수립한다.

(3) 각 시설물 및 설비는 중앙 집중 관리 및 통제하기에 편리하며, 최소 인원으로 운영 및 관리를 할 수 있도록 경제적으로 설계한다.

(4) 지붕 구조형식·재료에 대한 종합적 검토가 필요하며 설계 기준치 이상의 폭설, 폭우, 강풍 등을 고려한 구조계획이 마련될 수 있도록 유의한다.

(5) 에너지 절약 및 유지관리가 용이한 경제적인 설계안을 도출해야 하며, 단면 계획 시 자연 채광과 인공조명을 함께 검토하여 실내의 균질한 조도 유지 및 사용에너지 절약 방안을 유도한다.

(6) 문 손 끼임 방지, 바닥 미끄럼 방지, 모서리 및 각진 부분 안전장치 적용 등을 통한 생활안전 사고를 방지한다.

(7) 보행로 폭이나 경사로 등은 장애인 등의 편의시설 설치 기준에 적합하도록 계획한다.

(8) 공간 및 시설계획 기타 특수조건

1) 「실내공기질 관리법」 제5조 제2항, 제6조 및 같은법 시행규칙 제3조(실내공기질 유지기준)[별표2], 제4조(실내공기질 권고기준)[별표3] 의 실내환경 조건이 반영되도록 설계한다.

2) 포스트 코로나 대응 및 감염병 등 감염관리 차원의 기계식 환기설비 또는 환기창을 확보하고, 공용공간으로 오염된 공기가 유입 확산하지 않도록 고려한다.

(9) 경기장 및 부대시설

1) 내부시설인 드론경기장의 시설기준은 유효 폭 60m×50m, 유효 높이 20m를 기준으로 국내경기와 국제경기를 유치할 수 있는 규모로 공간계획을 수립한다.

2) 원활한 경기 진행 및 관람을 위해 경기장의 층고는 최소 20m가 되도록 설계한다.

3) 영상, 음향, 조명, 방송시설이 설치될 수 있음을 감안하여야 한다.

4) 경기장은 드론 경기 이외에 다목적으로 활용될 수 있도록 설계한다.

5) 경기장 및 부대시설은 선수와 심판의 동선을 고려한다.

6) 조명과 경기장 바닥 디자인을 연계하여 경기 관람 용이성과 몰입감을 증대할 수 있도록 하여야 한다.

7) 관람석 : 1,000석 내외로 하되, 가변형 관람석 설치를 적극 고려한다.

① 경기장 활용과 더불어 경기가 없을 경우에는 다목적 공간으로 활용할 수 있도록 계획을 수립한다.

② 접근이 용이한 곳에 적정규모의 장애인석을 배치한다.

8) 중계실 : 국제 및 국내 대회 중계를 위한 공간으로 설계한다.

9) 선수 대기실 : 경기를 앞둔 선수를 위한 대기 공간으로 구축한다.

10) 심판 대기실 : 심판 회의 및 대기 공간으로 구축한다.

(10) 사무공간

1) 다목적 드론 활용센터의 출입 ․ 유지 ․ 안전 등의 관리와 시설 운영을 효율적으로 진행할 수 있도록 배치계획 등을 고려한다.

2) 쾌적한 업무환경을 위하여 자연 채광 및 통풍을 확보할 수 있도록 공간을 구축한다.

3) 사용자의 편의를 고려하여 진출입 동선을 간결하게 계획한다.

(11) 교육 및 체험공간

1) 드론 관련 분야 교육을 위한 공간으로 계획을 수립한다.

2) 교육 체험을 비롯해, 드론 관련 취미활동 프로그램 등 드론 체험을 진행할 수 있도록 계획을 수립한다.

(12) 공용공간

1) 공용공간은 화장실, 복도, 홀 등을 계획한다.

2) 공용공간은 시설 이용객의 불편함이 없도록 확보한다.

3) 단체 관람객 등 혼잡시 동선이 정체되지 않도록 내부 기능을 고려한다.

4) 화장실은 동절기 수도 동파 예방을 위하여 일조 및 채광을 고려한다.

(13) 내부동선

1) 건물 내부 동선은 자유로운 진입이 가능하도록 계획하여 주변과 연계될 수 있도록 한다.

2) 공간의 기능 및 규모 등을 고려한 실 배치로 동선을 간결하게 계획한다.

(14) 전체 연면적 범위 내에서 설계자가 세부 공간 및 공용면적을 검토하여 반영하도록 계획한다.

(15) 사용자별로 영역(관람객, 선수 및 심판 영역구분, 관리 및 사무영역)등을 구분하여 조닝한다.

(16) 경기장의 평상시 활용에 대한 방안을 고려한다.

(17) 필요 설비와 사양(통신, 조명, 환기, 배수) 등 구체적인 계획 요건을 제시한다.

(18) 필요시 1층 지붕을 고정식 스탠드로 계획하여 활용하는 방안을 고려한다.

6. 입면계획

(1) 독창적인 다목적 드론 활용센터 디자인으로 드론의 상징성을 표출할 수 있는 랜드마크 이미지로 계획하며, 주변 주 도로 변에서의 입면성(정면성)을 살릴 수 있도록 계획한다.

(2) 창의적인 드론 레저스포츠 경기를 할 수 있는 공간을 구획한다.

7. 단면계획

(1) 바닥 높이는 가급적 절성토를 최소화하며, 우수의 침투 방지는 물론 이용객들의 접근 편의성 등을 고려하여 계획한다.

(2) 각 실별 층고 및 천정고는 각 실의 용도와 기능, 유지관리 비용 등을 고려하여 합리적으로 계획한다.

1) 드론경기장 시설의 경우 층고, 방음시설 등 용도를 고려하여 계획하도록 한다.

(3) 난간 높이는 안전성을 고려하여 규정 이상의 높이로 하되, 이용객의 시야를 방해하지 않는 구조물 또는 시설물로 계획한다.

8. 에너지 효율화 계획

(1) 「신에너지 및 재생에너지 개발 ․ 이용 ․ 보급촉진법 시행령」 제15조에 따라 예상 에너지사용량에 대한 신재생에너지 공급의무비율은 2024년 인허가 기준 34% 이상으로, 부지여건 및 외관계획을 고려하여 적정한 방식(지열·태양광·태양열) 채택이 필요하다.

(2) 「녹색건축물 조성 지원법 시행령」제10조에 따라 ‘에너지 절약계획서’ 제출대상에 해당한다.

(3) 건물의 배치, 입면의 개구율, 자재의 선정 등을 적절히 고려한다.

(4) 외벽 및 창호의 단열성능 향상을 통한 에너지 절감방안을 적용한다.

(5) 설계 시 LCC(Life Cycle Cost) 분석을 수행하여 준공 이후 유지관리비 절감방안 마련을 권장한다.

9. 구조계획

(1) 구조설계는 합리적인 구조계획과 계산에 따라 어떤 상황에서도 구조물이 안전하여야 하며, 관계 규정에서 정한 값 이상의 소음 ․ 처짐 ․ 진동 등이 발생하지 않아야 한다.

(2) 모든 공정은 일반적으로 시공할 수 있는 구조로 하며, 특수공법을 택할 때 시공 안전성, 경제성 등의 근거를 구비하여 계획한다.

(3) 건물의 구조방식은 다목적 드론 활용센터의 기능을 고려하여 계획하되 공사 기간 단축 및 공사비 절감 등 경제성을 확보할 수 있고 구조부재의 단순화를 통하여 현장 시공성을 높이는 방안으로 계획한다.

(4) 구조의 안전 성능 및 사용 성능은 국토교통부 고시 건축구조기준 등 관련 규정에서 정한 설계 기준에 충족하여야 한다.

(5) 구조부재의 배치 및 구조형식은 일반적인 구조해석을 통하여 그 내력을 확인할 수 있는 것이어야 하고, 변형, 처짐 등이 기준값 이하가 되는 구조로 한다.

(6) 장스팬 구조는 합리적인 구조시스템을 선정하여 사용성을 고려한 구조계획으로 한다.

(7) 구조해석은 국제적으로 통용되는 프로그램(범용프로그램)으로서 한국건축구조기술사회 등 공인기관이 인증한 프로그램을 사용한다.

(8) 하중, 응력, 단면 계산 등 모든 계산은 약산으로 하여서는 안 되며, 하중 및 응력 계산은 가장 불리한 경우를 기준으로 하여 정밀하게 계산하여야 한다.

(9) 각 건물의 기능, 소요 실별 제반 특성을 고려하여 필요하다고 판단될 때는 증가 시켜 설계에 반영하고, 특수설비가 설치된 실은 별도 계산한다.

10. 주요 자재 사용계획

(1) 주요 자재는 시공 후 효율적인 건축물의 유지관리를 위하여 유사한 성능의 자재 중 경제성 및 유지관리의 편리성 등 생애주기비용을 고려하여 적합한 자재를 선정 반영하여야 한다.

(2) 국내자재 중 K.S제품 사용이 원칙이며 K.S제품이 없을 경우 국내 최상품 자재 중에서 선정한다.

(3) 주요자재는 현지 생산 공급처를 확인 후 설계하고 내역에 반영하여야 한다.

(4) 조달청 우수제품 및 신기술제품은 우선적으로 설계에 반영하여야 한다.

(5) 주요공정별 1개 품목 구매금액이 1천만원 이상인 자재는 경제성, 성능 및 품질 등을 검토하여 전라북도 지역 생산자재를 우선 반영한다.(미반영 시 사유 제출)

11. 공공건축물 품격 제고

(1) 주변 경관과 조화를 고려한 외관·재료·색채로 계획한다.

(2) 옥외 생활 범죄 방지 및 안전성 확보를 위해 시야를 가리는 시설물은 지양하고 열린 공간으로 계획한다.

(3) 공공기관으로서 지역의 모범이 될 수 있는 건축물을 계획하고, 다목적 드론 활용센터 시설로서의 기능 발휘 및 상징성, 경제성, 실용성 등을 최대한 고려하며 관련 법규 및 설계 기준 등 제반 규정에 적법하게 설계하여야 한다.

12. 경관 및 조경계획

(1) 건축물의 용도에 부합되고, 주변 경관과 조화로운 조경계획이 되도록 하며, 각종 법률 ‧ 조례 지침에 적합하게 계획한다.

(2) 건축물과 주변 환경이 조화를 이루도록 하고, 건축설계자의 의도와 조경설계자의 의도가 부합되도록 하며, 향후 사후관리를 고려하여 조경수목과 조경시설물의 유지관리계획을 수립한다.

(3) 풍향 및 일조량을 감안하여 도입수종을 검토하고 대경목 위주의 조경수를 계획하도록 하며, 녹지공간 등은 이용자는 물론 주변 거주자도 편리하게 이용할 수 있도록 배치 ․ 계획한다.

(4) 이용 계층별 목적에 맞는 휴게공간을 조성하며, 내부 프로그램과 외부공간을 적극 연계하여 열린공간이 되도록 계획한다.

(5) 장애자 및 이용자의 보행 편의성을 확보하고 건축물과 조화되도록 포장계획을 수립한다.

(6) 조경공간과 차량 진입공간은 혼선이 되지 않도록 분리하여 계획한다.

13. 방범 및 보안계획

(1) 야간 등 필요시 외부인 출입 통제가 원활히 될 수 있는 구조로 계획한다.

(2) 각 실 출입구, 창호 등 개구부는 충분한 방범 성능을 발휘할 수 있도록 설치한다.

(3) 출입구 및 방범 취약지역을 중심으로 CCTV가 충분히 설치될 수 있도록 하고, 통합관제시스템 구축 등 효율적인 방범 및 보안계획을 수립한다.

14. 기타 유의사항

(1) 관련 법령 등에 의거 당연히 반영하여야 하는 사항은 본 지침서에 명시되지 않은 사항이라도 반영하여야 한다.

(2) 장애인 이용에 불편이 없도록 장애인편의시설 계획을 수립하고 “장애물 없는 생활환경 인증(BF인증)” 일반등급 이상 취득하도록 설계한다.

(3) 신기술, 신자재, 신공법 등을 도입하여 건물의 안정성을 확보하고 합리적이고 경제적인 건물이 되게 설계하여야 한다.

(4) 신에너지 및 재생에너지 개발 ․ 이용 ․ 보급촉진법에 따라 신 ‧ 재생에너지를 이용할 수 있도록 설계하고, 에너지 수급 안정 및 효율 향상을 위하여 공공기관 에너지이용 합리화 추진에 관한 규정 10조에 따른 냉방방식으로 냉방설비 설치를 검토한다.

(5) 에너지이용 합리화법 제8조 규정에 따라 에너지의 효율적 이용과 온실가스의 배출 저감을 위하여 공공기관이 추진하여야 하는 사항을 반영하여야 한다.

(6) 유지관리 측면을 충분히 고려하여 시설물 완공 후 유지관리비 과부담 등의 이유로 시설물이 유휴화되는 일이 없도록 설계한다.

(7) 건물의 내구성, 안전성, 시공성, 경제성 등을 감안하여 설계한다.

(8) 다중이 이용하는 시설이므로 내진설계가 되도록 하고, 재해 및 재난 시 안전하고 원활한 대피가 되도록 한다.

(9) 에너지이용합리화법 제3조(정부와 에너지 사용자 ․ 공급자 등의 책무), 공공기관 에너지이용합리화 추진에 관한규정(산업통상자원부 고시) 및 고효율에너지 기자재 보급촉진에 관한 규정(산업통상자원부 고시)에 의하여 고효율기자재 사용을 계획한다.

(10) 구조 검토 시 각종 기계장비 하중을 고려하도록 한다.

(11) 주 이용자 동선을 분석하여 이용자 편의성이 제고되도록 한다.

(12) 세부시설계획을 관련 부서 및 단체와 충분히 협의하도록 한다.

(13) 타 시군의 사례조사를 통한 시설 규모의 적정성을 검토하고 반영한다.

□ 제출도서

1. 공통사항

(1) 응모등록을 하지 않은 자(업체)는 작품을 접수할 수 없다.

(2) 설계 설명서의 축척은 설계자 임의 축척으로 표현한다.

(3) 축척과 방위는 각 설명서 및 도판의 좌측 상단에 정확히 표현한다.

(4) 주요 실의 명칭 및 면적을 해당 실에 직접 기재한다.

(5) 모든 설명서의 표기는 한글과 아라비아 숫자로 표현하며, 단위는 미터법을 사용한다. 외래어 사용은 (  )속에 넣어서 한글과 병기할 수 있다.

(6) 모든 제출도서의 제본은 클립 등 사용은 불가하며 접착제 좌철 제본만 가능하다.

(7) 작품 접수는 제출 기한 내 제출하며 마감시간 및 제출이 완료된 이후에는 수정, 변경, 보완, 반환, 추가제출 및 열람 등을 할 수 없다.

(8) 작품 제출 시에는 설계공모 응모작품 접수증을 교부한다.

(9) 공사비 관련 산출기초 등 개략적인 자료를 제출한다.

2. 심사용 설계도판

(1) 규격 : A0(841㎜×1189㎜) 1매 단위로 하며 장변이 세로가 되도록 두께 10㎜의 백색 보드판에 테두리 없이 2매를 부착(접이식)하여 제출한다.

(2) 모든 도판의 축척은 응모자 임의로 정할 수 있다.

(3) 도판의 표현은 흑백 계통의 무채색으로만 가능하며, 색채는 사용할 수 없으나 조감도는 색채 사용이 가능하다.

(4) 설계도판의 종류

1) (도판1) 건축개요, 조감도, 배치도, 평면도, 입면도, 단면도, 조경계획, 동선계획(차량, 보행자)

① 건축개요, 주요자재, 조경 등 설계개요와 작품의 개념

② 조감도는 발주청에서 제공하는 드론촬영사진에 사업부지(건축물, 조경 등) 표현

※ 가상의 가로수 또는 수목, 자동차, 사람, 시설물 및 대지 내 가상 시설물(조경수 등) 등은 표시금지(음영처리 등 크기 변경 금지)

③ 배치도 : 시설물의 배치, 도로, 조경 및 부대시설 배치계획, 이격거리

④ 평면도 : 층별 평면도를 표현하되 필요시 세부 평면도 표시 가능

⑤ 입면도 : 정면도, 배면도, 좌‧우측면도

⑥ 단면도 : 종, 횡단면도

⑦ 조경계획도 : 외부공간에 대한 조경 식재 및 시설물 표시

⑧ 동선계획도 : 이용자 및 차량 등의 출입동선 등

2) (도판2) 공모작품에 대한 설계자의 특화 또는 전략적인 내용에 대하여 자유롭게 표현

(5) 심사용 설계도판에 표기하지 못한 부분은 설계 설명서에 작성 가능

(6) 도판작성 예시도

[도판 1]		[도판 2]
건축개요 조감도 설명서(배치도, 평면도, 입면도, 단면도, 조경 및 동선 계획도)		공모작에 대한 설계자의 중점방안, 특화 또는 전략적인 내용 및 제안

3. 설계 설명서

(1) 규격 : A3(297㎜×420㎜) 크기로 테두리 없이 장변이 가로가 되며, 좌측을 철하여 제출한다.

(2) 지질 : 표지는 아트지(200g/㎡), 내용지는 백상지(100g/㎡)로 한다.

(3) 제본 시 접착제 제본만 가능(스프링, 스테이플러, 클립, 링, 와이어 등 사용 불가)

(4) 제출부수 : 15부  ※ 발주부서의 사정에 따라 제출부수 변동가능

(5) 매수 : 20매 이내(단면인쇄만 가능, 표지 및 목차는 매수 산정에서 제외, 간지사용 불가)

(6) 표현방법 : 설명서의 표현은 흑백 계통의 무채색으로만 가능하며, 색채는 사용할 수 없다.

(7) 표지 : 【서식 제12호】을 사용하며 양식 수정 불가

1) 가로 ․ 세로 모두 가운데로 정렬한다.

2) 사업명 글자크기 33 Point / 날짜 글자크기 25 Point, 글씨체 HY견고딕체, 장평 100%, 자간 0%, 진하게, 가운데 정렬

3) 특수문자 등 표기 금지, 글자테두리 및 그림자효과 등 특수효과 적용 금지

4) 글자 이외에 표, 쪽 테두리, 배경 등 표현 금지

(8) 표지를 제외한 내용물의 글자체(숫자 포함)는 식별이 가능한 크기로 설계자가 자유롭게 작성

(9) 다음 내용이 포함되도록 작성한다. (순서 변경금지)

1) 표지

2) 목차

3) 조감도 (여백 없이 설명 및 어떠한 문구 표시 금지)

4) 건축개요 및 시설면적표【서식 제13호, 서식 제14호】

5) 작품에 대한 설계자의 특화 또는 전략적인 내용

6) 배치도, 평면도, 입면도(4면), 단면도(종․횡)

7) 동선계획(차량 및 보행), 주차계획

8) 토목, 조경 및 외부 공간계획

9) 야간경관을 고려한 조명설치 계획

10) 재료 및 색채계획

11) 설비(기계, 전기, 통신, 소방) 계획

12) 에너지 절약계획

13) 신공법, 신소재 반영에 대한 사항(작품에 반영 시)

14) 기본 및 실시설계 공정표

15) 관련법규 검토서【서식 제15호】

16) 추정공사비 개략 내역서【서식 제16호】

17) 시설물의 운영, 관리에 대한 비용절감 및 운영활성화 방안

18) 기타 설계자의 추가 아이디어 및 제안사항

4. 제출도서의 익명성

(1) 작품 작성요령 및 제출방법에서 명기한 내용 외에 모든 제출물에 응모자임을 인지할 수 있는 표시를 할 수 없으며, 표시가 발견될 경우에는 설계공모 심사위원회에 상정하여 심사대상에서 제외할 수 있다.

(2) 심사용 설계도판(2매)은 하나의 묶음으로 제출하고, 설계 설명서는 보관용(1부)과 심사용(14부)을 구분하여 제출하되, 당일 부수 확인 후 심사용 제출도서를 백색종이로 포장하여 날인할 수 있도록 하여야 한다.(당일 부수 확인 후 밀봉할 수 있도록 날인 도장을 지참)

(3) 보관용 설계 설명서 1부 표지에만 대표 건축사사무소명 및 대표자 성명을 기재 ․ 날인하고, 그 외 심사용 제출도서(설계도판, 설계 설명서 14부)에는 응모자를 인지할 수 있는 어떠한 표시도 할 수 없다.

(4) 심사용 설계도판은 도판 우측 상단에, 설계 설명서는 표지 우측 상단에 심사 시 사용할 “심사번호 기재란”을 아래와 같이 흑색으로 진하게(1㎜) 표기하여야 한다.

	20㎜	20㎜	20㎜	20㎜
도판 및 표지의 끝단부로 테두리선 없음
							20㎜
		-					20㎜

(5) 상기 사항을 위반할 경우 설계공모 심사위원회의 의결을 통하여 실격 처리할 수 있다.

□ 설계공모 심사

1. 설계공모 심사위원회

(1) 「건축서비스산업 진흥법」제21조 및 동법시행령 제17조, 「건축 설계공모 운영지침」(국토교통부고시 제2023-180호, 2023.3.30.)에 의거 설계공모 심사위원회를 구성하여 작품을 심사한다.

(2) 심사위원 명단(가나다 순)

연 번	성 명	소 속	비 고
1	김동범	동방건축사사무소	본위원
2	김영석	충남대학교 건축학과	본위원
3	김재수	원광대학교 건축공학과	본위원
4	노승범	한양대학교 건축학부	본위원
5	장근홍	샬롬건축사사무소	본위원
6	정대업	전북대학교 건축공학과	본위원
7	황덕현	신라대학교 건축학부	본위원
예비	신병윤	동의대학교 건설공학부	예비위원
예비	장종일	부일건축사사무소	예비위원

(3) 심사위원의 제척, 기피 또는 심사 당일 개인사정으로 인한 불참 등에 따라 변경될 수 있다.

2. 심사방법 및 기준

(1) 심사방법

1) 「건축서비스산업 진흥법」 제21조 및 같은법 시행령 제17조, 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제42조의4, 「지방자치단체 입찰시 낙찰자 결정기준(행정안전부 예규 제253호, 2023.6.29.) 제9장 설계공모 낙찰자 결정기준」, ｢설계공모, 기본설계 등의 시행 및 설계의 경제성 등 검토에 관한 지침(국토교통부 고시 제2021-981호, 2021.7.23.)｣, 「건축 설계공모 운영지침(국토교통부 고시 제2023-180호, 2023.3.30.)」에 의한다.

2) 심사방식은 투표제를 원칙으로 하되, 심사위원장이 심사위원들의 의견을 수렴하고 의결을 통하여 채점제 또는 혼용제를 채택하여 진행한다.

3) 심사결과 공모목적에 적합하지 않거나 작품 수준이 현저히 떨어진다고 의결될 경우에는 설계공모 심사위원회의 심사를 거쳐 당선작 등을 선정하지 아니할 수 있다.

(2) 심사 : 2024. 4. 9.(화) 14:00 예정이며, 변경 시 별도 공지한다.

1) 발표자들은 발표 자료를 공지된 날짜까지 이메일(gksjojo@@korea.kr)로 제출하고, 발표날에도 지참하여 참석한다.

2) 발표자료는 구성 형식에 제한은 없으나 설계도판, 설계 설명서에 수록된 내용과 일치한 내용만을 편집하여 작성한다.

3) 발표자는 공모공고일 이전부터 재직하고 작품계획에 참여한 설계자(대표자 또는 실무자 권장) 2명(단, 질의응답은 발표자만 가능) 이내로 한하며, 발표 당일 재직기간이 명기된 재직증명서와 신분 확인을 위한 신분증 사본을 제출하여야 한다.

4) 발표자는 심사 당일 주최 측의 별도 공지 시간까지 지정된 장소에 참석하여야 하며, 미 참석 시 작품 설명 대상에서 제외된다.

5) 응모자의 설명 시간은 10분, 질의응답 15분으로 총 25분 이내로 진행하되, 설계공모 심사위원회에서 별도로 정하는 경우에는 그에 따른다.

6) 작품발표 순서는 발표 전 발표자들이 참석하여 공개 추첨을 통해 결정한다.

7) 발표자는 타 작품과의 비교설명, 시간초과 등 공정한 발표에 지장을 줄 수 있는 행위를 금하며, 이런 일이 발생한 경우에 심사위원장은 즉시 발표를 중지할 수 있다.

(3) 불이익 처분

1) 불이익 적용방법

① 발주기관은 제출된 작품에 대하여 심사 전에 실격사유에 해당하는 대상 작품을 검토하여 실격 여부를 결정하고, 실격으로 판정된 작품은 설계공모 심사위원회에 보고하여 설계공모 심사위원회 의결을 거쳐 제외 여부를 결정한다.

② 감점 사항에 대하여 감점 기준에 의한 감점 결과를 설계공모 심사위원회에 상정한다. 단, 실격 및 감점에 대하여 정당한 사유가 있을 경우 설계공모 심사위원회의 결정을 통하여 조정할 수 있다.

2) 실격처리

① 설계공모 심사위원회에서 작품 심사 전 발주기관이 작성한 사전검토 내용을 심사하여 결정하며, 실격 판정 시 평가 대상에서 제외한다.

② 세부 기준

항 목	심사규정
① 건축법, 지구단위계획 등 관련 법령을 중대하게 위반한 경우 (※ 시정 불가능한 것)	설계공모 심사위원회 의결로 실격 여부 결정
② 제출한 응모 서류에 명백한 허위 사실을 기재한 경우
③ 응모자를 특정할 수 있는 문구나 이미지 등이 포함된 경우
④ “감점처리기준” 합산 점수가 5점 이상인 경우

3) 감점처리기준

① 발주기관은 사전검토 내용을 감점 사유와 대상 작품을 설계공모 심사위원회에 상정하여 감점 여부를 심사 결정하도록 한다.

② 세부 기준

구 분	내 용	감 점
법규 위반	건축법, 지구단위계획 등 경미한 법령 위반(시정 가능한 것)	-2점/건
지침 위반 (도시규격 및 과다설계 등)	예정공사비 초과	-3점
	설계지침 상의 제시 면적(건축면적 또는 연면적) ±3% 초과 또는 미달 시	-3점
	3차원 이미지 표현방법 위반(과도한 시각적 효과나 치장 등 포함)	-3점
	설계도서 기준매수 초과	-1점/매
	지질, 규격 및 제본방법 미준수	-1점/매
	기타 지침상의 도서 작성기준 위반	-2점/건

※ 사전검토 결과 감점처리기준 합산 점수 5점 이상일 경우 설계공모 심사위원회 의결로써 실격 처리하며, 5점 미만은 투표제에 의한 심사임에 따라 설계공모 심사위원회에 보고하여 참고사항으로 적용함

※ 위 표에서 명시하지 않은 세부적인 위반사항과 추가적인 사항에 대해서는 설계공모 심사위원회에서 의결하여 조정‧적용할 수 있다.

4) 기타사항

① 작품 심사는 본 지침서에서 정하는 제반사항 등에 따라 공정하게 심사한다. 필요한 경우 평가 방식 또는 평가 항목 등을 설계공모 심사위원회에서 따로 정하여 심사할 수 있다.

② 설계공모 당선작으로 선정되어 설계용역 수행 중 공사비가 소요예산을 현저하게 초과하는 경우 설계자는 「건설기술 진흥법」 제34조에 따라 불이익 처분을 받을 수 있다.

③ 심사에 관하여 규정되지 않은 사항은 설계공모 심사위원회에서 결정한다.

④ 심사에 대한 공정성 확보를 위하여 심사 당일 작품심사 내용(현장)은 발주기관의 결정에 따라 유튜브(YouTube)를 통하여 실시간 공개방송을 할 수 있고, 선순위 발표 및 질의응답 내용을 후순위 발표자가 시청할 수 없으며, 이에 동의하지 않을 경우 심사에서 제외할 수 있다.

(4) 당선작 선정 및 계약

1) 당선작 및 입상작 선정

① 당선작은 설계공모 심사위원회에서 충분한 토론을 거쳐 입상작 중에서 최다 득표 또는 가장 높은 점수를 받은 작품으로 결정한다.

② 입상작 중에서 해당 설계공모의 목적과 내용에 적합한 당선작이 없다고 설계공모 심사위원회에서 결정한 경우에는 당선작 없이 기타 입상작만을 선정할 수 있다.

③ 설계공모 심사위원회의 심사결과는 심사일로부터 7일 이내에 홈페이지 게시 및 개별 통보한다.

④ 당선작 및 기타 입상작의 설계자가 허위, 부당한 방법으로 당선 및 입상된 경우에는 발주기관은 당선작에 대해서는 당선 무효로 하여 당선자와 계약을 체결하지 않거나 계약을 무효로 할 수 있으며, 기타 입상작에 대해서는 입상을 무효로 한다. 이때 보상금은 반환하여야 한다.

2) 계약상대자 결정 및 계약체결

① 당선작으로 선정된 공모안을 제출한 자를 낙찰자로 결정한다.

② 낙찰자가 결정되면 7일 이내 그 사실을 서면 통지한다.

③ 낙찰자는 특별한 사유가 없는 한 낙찰자 결정 통지일로부터 15일 이내에 우리 시와 수의계약을 체결한다. 다만, 발주기관의 사정, 사업의 추진 여건에 따라 낙찰자와 협의하여 계약체결 기한을 조정할 수 있다.

④ 낙찰자에게 부여한 기본 및 실시설계 비용은 관계 법령, 기준에 따라 산출하되, 발주기관의 예산 범위 내에서 협의하여 결정한다.

⑤ 낙찰자가 계약체결 이전에 부적격자로 판명되어 낙찰자 결정이 취소되거나 부도 등 불가피한 사유로 해당 계약을 이행할 수 없는 경우, 낙찰자가 포기서를 제출한 경우에는 설계공모 심사위원회의 결정에 따라 입상자 중에서 차선작을 낙찰자를 선정하거나 낙찰자를 정하지 아니한다. 입상자 중에서 낙찰자를 선정하는 경우, 입상자에게 지급된 상금은 계약 금액에 포함하여 계약한다.

⑥ 낙찰자가 계약체결 이후에 실격사유가 발견된 경우에는 계약을 무효로 하며 해당자는 민 ․ 형사상의 책임을 진다. 입상자의 경우에는 입상을 무효로 하며 지급받은 보상금을 전액 반환하고 민・형사상의 책임을 진다.

⑦ 계약의 체결 및 이행에 관하여는 법․시행령․시행규칙과 이에 근거한 계약 일반조건, 입찰유의서 등 관련 예규를 따른다.

3) 당선작 설계자는 진행 과정별로 발주자와 협의하여 설계하여야 한다.

① 당선작 설계자는 심의결과 보완사항 및 발주기관의 요구사항을 종합하여 보완이 필요한 경우 수정 ․ 보완하여 이를 설계에 반영하여야 한다.

② 당선자는 설계용역 수행 시 각종 법령에 정하는 허가, 승인, 동의, 심의, 협의, 설명회 등 필요한 업무를 수급자 부담으로 이행하여야 하며, 발주기관이 이를 이행하는 경우 필요한 자료 제출 등 발주기관의 업무수행에 협조하여야 한다.

③ 당선자는 설계용역비는 녹색건축물(우수), 에너지효율등급(1++), 제로에너지(5등급), 장애물 없는 생활환경 예비인증(BF)에 따른 설계 업무와 설계의 안정성 검토 업무를 수행하여야 한다.

④ 당선자는 외부 사용자재, 공법, 설계변경 등에 있어 발주기관 의견이 있을 시 적극 수용하여야 한다.

⑤ 당선자로 결정된 후 사업계획변경 등 발주기관 사정에 의하여 설계공모 공고 시 제시한 규모와 설계비를 일부 조정하거나 기본설계 또는 실시설계를 발주하지 않을 수 있으며, 이에 대한 경우 설계공모에 소요된 실비를 보상비로 지급한다. 당선자는 이에 대하여 일체의 이의를 제기할 수 없다.

⑥ 당선자는 본 지침에서 제시한 설계용역비에 준하지 않고 설계용역비를 추가로 요구할 수 없다.

⑦ 당선자는 반드시 제시된 시설 공사비 범위 내에서 설계를 마무리하여야 한다.

(5) 입상작에 대한 공모안 작성비용 보상

1) 공모안의 작성비용 일부를 보상받을 수 있는 자는 입상작으로 선정된 자 중 당선자 외 기타 입상자(이하 “기타 입상자”라 한다) 로서 4인 이내로 한다.

2) 공모안 보상내용

① 당선자 : 기본 및 실시설계권 부여

② 기타 입상자 : 기타 입상자는 공모심사 순위가 높은 자 순으로 아래와 같이 보상비(천 원 미만은 절사)를 지급한다.

※ 보상비 예산 : 예정 용역금액의 10%(금56,893,000원)

구 분		지 침	비고
참가업체 수	보상대상 수
2개 이하	1	시상 예산의 3분의 1	※ 동순위자가 발생할 경우 보상 = 동일점수 입상자의 보상금 합계 /동일점수 입상자의 수
3개	2	시상 예산의 10분의 4 시상 예산의 10분의 3
4개	3	시상 예산의 10분의 4 시상 예산의 10분의 3 시상 예산의 10분의 2
5개 이상	4	시상 예산의 10분의 4 시상 예산의 10분의 3 시상 예산의 10분의 2 시상 예산의 10분의 1

③ 2인 이상 공동으로 응모하여 입상자가 된 경우에는 공모안 작성비용 보상금액을 지방자치단체 입찰 및 계약집행기준 제6장 공동계약 운영요령에 따른 출자비율(분담비율)에 의하여 청구된 내용을 기준으로 구성원 각자에게 지급한다.

④ 입상자가 확정되면 공모안 작성비용 보상 관련 내용을 입상자에게 통지한다. 단, 낙찰탈락자가 특별한 사유가 없이 통지일로부터 30일 이내에 공모안의 작성비용에 대한 보상요청을 하지 아니하는 경우에는 보상금에 대한 권리를 포기한 것으로 간주한다.

※ 그 외의 입상작 선정에 관한 사항은 설계공모 심사위원회 의결을 통해 정한다.

(6) 작품의 반환 및 처리

1) 공모안의 지적 소유권 및 저작권법 등에 의한 모든 권리는 발주기관에 귀속한다.

2) 발주기관은 별도의 보상 및 허락 없이 공모안을 본 설계공모와 관련한 보고서 출판, 전시 등에 사용하거나 신문, 방송 또는 기타 매체를 통한 홍보에 사용할 권리를 갖는다. 단, 입상자 이외의 응모자가 요청할 경우에는 제외할 수 있다.

3) 당선작은 반환하지 아니하고 발주기관이 보관하며, 심사결과 발표 후 당선작은 일정기간 전시할 수 있다.

4) 당선작 이외의 공모안은 심사결과 발표일로부터 7일 이내에 응모자가 회수해야 하며, 이에 따른 비용은 응모자가 부담한다. 위 기간 안에 회수하지 않은 작품은 발주기관에서 임의로 처리한다.

(7) 설계공모의 재공고

1) 본 설계공모는 2개 업체 이상 응모해야 하며, 응모자가 1개 업체일 경우에는 재공고할 수 있다. ※ 재공고 기간은 추후 발주기관에서 별도로 정한다.

2) 재공고 후에도 응모자가 1개 업체일 경우 발주기관의 결정에 따라 진행한다.

(8) 기타 사항

1) 기타 입상작을 선정하기가 곤란하다고 판단될 경우 발주기관은 설계공모 진행여부 및 설계공모 방식 등에 대해 달리 정할 수 있다.

2) 응모자는 설계공모에 응모 등록함으로써 이 지침서의 내용을 승인하는 것으로 간주한다.

3) 본 지침서의 문구 해석상 발주기관과 응모자 간에 차이가 있을 경우에는 발주기관의 해석을 우선으로 하고, 기타 명시되지 않은 사항에 대해서는 발주기관에서 정하는 바에 따라야 한다.

4) 각 응모작품은 작품접수 개시일로부터 심사 종료 시까지 발주기관이 보관에 대한 책임을 진다. 단, 운송 과정 등 다른 기간에 발생하는 분실이나 손상에 대해서는 그러하지 아니하다.

5) 본 설계공모 응모에 소요되는 제경비는 앞의 ‘공모안 작성비용 보상내용’이외의 사항에 대해서는 일체 지불하지 않는다.

3. 제출 공모안에 대한 지적 소유권

(1) 공모안의 저작권의 귀속 등 저작권과 관련한 제반 사항은 아래와 같음

1) 제출된 공모안의 저작권과 관련한 제반 사항은 저작권법령이 정하는 바에 따름

2) 제출물의 소유권은 주최자에게 있음. 주최자가 제출물을 보고서 또는 작품집의 출판, 전시 등에 사용하거나 신문, 방송, 인터넷 또는 기타 매체에 제공하는 등 비영리적 목적으로 사용하는 경우에도 별도 보상이나 협의가 없어도 제출자가 이를 허락한 것으로 봄

3) 참가자는 제출한 작품이 제3자의 지적재산권에 따른 배타적 권리를 침해하지 않음을 보증하여야 한다. (제3자의 지적재산권이 사용된 경우에는 그 제3자의 승낙서 등 사용 권한을 증명하는 자료를 첨부하여야 한다.) 지적재산권과 관련된 문제가 발생할 경우 모든 책임은 참가자에게 있으며, 당선작의 경우 입상이 취소될 수 있음

4. 당선 이후 조건

(1) 계약

1) 당선작에 대한 설계용역은「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」과 우리 시의 계약 기준에 따름(계약체결 시 낙찰률 등에 의한 감액이 있을 수 있음)

2) 당선자는 전기․통신․소방 등 해당 설계업 면허가 없는 경우 관련 법에 의한 적격자와 공동도급(분담이행) 하여야 함

3) 당선자는 당선작으로 선정된 사실을 통보받은 후 신속히 남원시와 설계계약에 관해 협의하여야 하며, 15일 이내 계약하지 않을 경우 포기한 것으로 간주함

4) 당선자가 설계를 진행할 수 없다고 판단되거나 당선자의 사정으로 기본 또는 실시설계를 수행하지 못할 경우 2등(우수작), 3등(가작)에게 순차적으로 설계의 권한을 부여할 수 있음. 이 경우 이미 상금을 지급한 경우에는 상금 금액만큼 공제한 금액을 설계비로 지급함

5) 설계계약은 별도의 과업지시서 또는 지침에 의함

(2) 설계 진행

1) 당선자는 진행과정 별로 우리 시와 협의하여 설계를 추진하여야 함

2) 당선자는 설계공모 심사위원회의 지적사항, 발주부서의 요구사항 등을 종합하여 당선작에 대한 설계변경 및 보완이 필요한 경우 이를 반영하여야 함

3) 설계 과업기간 중에 시행하는 건축심의, 경관심의, 실시계획인가 등 관련법 규정을 이행하여야 할 경우 감독관이 요구하는 필요한 자료를 제출하여야 하며, 기타 각종 보고회 개최 등 과업으로 지시하는 전반적인 사항은 특별한 사정이 없는 한 이에 따라야 함

4) 당선자는 사업진행에 필요한 각종용역, 심의 인·허가 협의사항에 수반되는 설계도서 및 자료는 우리 시에 적기에 제공하여야 함

(3) 사업의 변경 및 해지 등

1) 과업수행 중이라도 정부 또는 우리 시의 계획변경, 심의 미통과, 기타 불가피한 사정 등으로 인해 설계용역을 진행하기 어렵다고 판단될 경우 본 과업의 일부 또는 전부를 중지하거나 과업의 범위를 조정·변경, 계약을 해지할 수 있음

2) 이 경우「지방자치단체의 입찰 및 계약집행 기준」등 관련 규정에 따름

□ 관련 자료

1. 위치도(남원시 월락동 산55번지 일원)

2. 조감도 및 현장사진(남원시 월락동 산55번지 일원)

3. 다목적 드론 활용센터 실별 공간구성(안)

구 분	세부시설	산출근거	면적(㎡)	비 고
경기장 및 부대시설	경기장	60m×50m=3000㎡ 이상	3,000	경기장 1식
	관람석	1,440석	1,000	1,400석 내외로 설치하되 가변형 관람석 설치 고려
	무대	59.71㎡×1개실	59.71
	중계실	36㎡×1개실	36
	선수 대기실	42㎡×2개실	84
	심판 대기실	42㎡×1개실	60
사무공간	사무실	56㎡×1개실	56
교육 및 체험공간	드론 교육 및 체험장	42㎡×1개실	42	각 공간의 최적 면적은 설계자가 산출
기 계 실	수도, 가스, 보일러 등	42㎡×1개실	42
창 고	물품 보관	28㎡×1개실 42㎡×1개실	70
공용공간	화장실, 복도, 홀 등		350.29
합 계			4,800	80m×60m×20m (W×D×H)

※ 위에 제시된 용도별 시설은 필수로 계획에 반영되어야 하며, 기타규정에 의한 의무시설 및 면적이 있을 경우에는 규정에 적합하도록 추가, 변경이 가능함

※ 실별 면적은 ±10%범위 내에서 조정가능  ※ 연면적 ±3% 범위 내에서 조정 가능

□ 제출 서식

【서식 제1호】 설계공모 응모신청서

【서식 제2호】 설계공모 참여자 명단

【서식 제3호】 사용인감계 ※ 인감(법인) 증명서 포함

【서식 제4호】 응모서약서

【서식 제5호】 청렴서약서

【서식 제6호】 위임장, 재직증명서

【서식 제7호】 공동수급표준협정서(공동이행방식)

【서식 제8호】 대표자 선임계

【서식 제9호】 보안각서

【서식 제10호】 질의서

【서식 제11호】 설계공모 응모작품 제출서

【서식 제12호】 설계 설명서(표지)

【서식 제13호】 건축개요

【서식 제14호】 시설면적표

【서식 제15호】 관련법규 검토서

【서식 제16호】 추정공사비 개략 내역서

【서식 제17호】 심사위원 기피・회피 신청서

【서식 제18호】 사전접촉 여부확인서

【서식 제19호】 사전접촉 금지서약서

【서식 제20호】 개인정보 수집 및 이용 동의서

【서식 제21호】 전시·홍보 및 출판 등 이용 동의서

【서식 제22호】 설계공모 심사위원(후보자) 등록 신청서

【서식 제23호】 설계공모 심사위원(후보자) 선정 관련 개인정보 처리 수집·이용 동의서

【서식 제24호】 설계공모 심사위원 위촉동의 및 보안각서

【서식 제1호】

설계공모 응모신청서
※ 접수번호
대 표 자		업 체 명							사업자등록번호
		대표자명							생년월일
		주 소							전화번호(FAX)
		E-mail
공동응모		업 체 명							사업자등록번호
		주 소							전화번호(FAX)
『다목적 드론 활용센터 건립사업』설계공모 참여에 있어 설계지침 및 공고문 등을 준수하여 응모할 것을 신청합니다. 첨부 1. 설계공모 응모신청서(서식 제1호) 1부 2. 설계공모 참여자 명단(서식 제2호) 1부 3. 사용인감계 ※ 인감(법인) 증명서 포함(서식 제3호) 1부 4. 응모서약서(서식 제4호) 1부 5. 청렴서약서(서식 제5호) 1부 6. 공동수급표준협정서(공동이행방식)(서식 제7호) 1부 7. 대표자 선임계(서식 제8호) 1부 8. 보안각서(서식 제9호) 1부 9. 위임장 및 재직증명서(서식 제6호) 1부 ※ 대리인이 제출할 경우 2024. . . 신청자(대표자) : (인) 남원시장 귀하
			(인)				절 취 선						(인)
「다목적 드론 활용센터 건립사업」 설계공모 응모신청 접수증
접수번호								접수일자							접 수 인
업 체 명								사업자등록번호
대 표 자				(인)				전화번호
소 재 지
제 출 자				소속 : 직위 : 성명 : (인)

【서식 제2호】

설계공모 참여자 명단

본인은 『다목적 드론 활용센터 건립사업』 설계공모에 응모함에 있어 모든 권한을 위임받은 응모대표자로서 참여자 명단을 아래와 같이 제출합니다.

연번	소 속	직 위	성 명	주 소	전화번호
				※ 공동응모시 참여업체 대표자 모두 기재

2024.     .     .

응모대표자 : 소속         직위         성명             (인)

남원시장 귀하

【서식 제3호】

사용인감계

사 용 인 감	인 적 사 항
	업 체 명 : 주 소 : 대 표 자 :

위 인감은 상기인이 사용하는 인감으로서 『다목적 드론 활용센터 건립사업』 설계공모에 대한 전반업무에 사용하겠으며, 위 인감사용으로 인한 법률상 모든 책임은 상기인이 질 것을 확약하고 이에 사용인감계를 제출합니다.

첨부 : 인감(법인)증명서 1부.

2024.     .      .

		업체명 :
		대표자 :		(인)

남원시장 귀하

【서식 제4호】

응모서약서

당사는 『다목적 드론 활용센터 건립사업』 설계공모에 응모함에 있어 아래의 내용을 준수 · 이행할 것을 확약하고 이에 아래와 같이 서약서를 제출합니다.

1. 당사는 본 설계공모 규정에서 정한내용 및 절차를 인정하고, 설계공모 지침을 성실히 준수하겠으며, 본 지침을 위반할 시 어떠한 불이익도 감수하겠습니다.

2. 당사는 설계서의 모든 제반사항을 사실적 근거에 의해 작성하겠으며, 그 내용에 대하여 법적·재정적·행정적 책임을 감수하겠습니다.

3. 당사는 남원시에서 설계공모 평가를 위한 설계공모 심사위원회의 구성 및 심사방법, 심사 후 발표된 당선작에 대하여 일체의 이의를 제기하지 않겠습니다.

2024.     .      .

	○ 대표업체	업체명 :
		대표자 :		(인)
	○ 공동응모업체	업체명 :
		대표자 :		(인)
	○ 공동응모업체	업체명 :
		대표자 :		(인)

남원시장 귀하

【서식 제5호】

청렴서약서

당사는 『다목적 드론 활용센터 건립사업』 설계공모와 관련하여 관계법령에 규정된 절차를 준수하여 공정하고 투명한 설계공모 심사가 되도록 아래의 사항을 준수하고, 만약 이를 위반할 시에는 관계법령에 따라 책임을 지고 이에 대한 일체의 민·형사상 이의를 제기하지 않겠습니다.

가. 특정인의 당선을 위한 담합 등 설계공모의 자유경쟁을 방해하는 행위나 불공정한 행위를 하지 않겠습니다.

나. 설계공모 심사과정에서 이유 여하를 막론하고 심사위원이나 관계 공무원에게 금품, 향응이나 부당한 이익을 제공하지 않겠습니다.

2024.     .      .

	○ 대표업체	업체명 :
		대표자 :		(인)
	○ 공동응모업체	업체명 :
		대표자 :		(인)
	○ 공동응모업체	업체명 :
		대표자 :		(인)

남원시장 귀하

【서식 제6호】

위임장

대리인

성  명

생년월일

주  소

업체명

전화번호

위 사람을 본인의 대리인으로 정하여 『다목적 드론 활용센터 건립사업』

설계공모에 관련된 모든 권한을 위임합니다.

2024.     .     .

업체명 :
주 소 :
대표자 :		(인)

남원시장 귀하

재 직 증 명 서

성    명

생년월일

소    속

직    위

주    소

재직기간

위와 같이 당사에 재직 중임을 증명합니다.

2024.     .     .

업체명 :
주 소 :
대표자 :		(인)

남원시장 귀하

※ 위임장에 사용하는 도장은 대표자 인장과 같아야 한다.

※ 대리 접수로 인하여 발생하는 모든 문제는 대표자 및 응모자 본인이 모든 책임을 진다.

【서식 제7호】 공동수급표준협정서 (공동이행방식)

다목적 드론 활용센터 건립사업 설계공모

공동수급표준협정서

제1조 (목적) 이 협정서는 공동수급체의 구성원이 재정, 경영, 기술능력, 인원 및 기자재를 동원하여 아래의 공사, 물품 또는 용역에 대한 계획, 입찰, 시공 등을 위하여 출자비율에 따라 공동 연대하여 계약을 이행할 것을 약속하는 협약을 정함에 있다.

1. 사 업 명 :

2. 계약금액 :

3. 발주기관명 :

제2조 (공동수급체) 공동수급체의 명칭, 사업소의 소재지, 대표자는 다음과 같다.

1. 명          칭 :

2. 주사무소소재지 :

3. 대 표 자 성 명 :

제3조 (공동수급체의 구성원)

① 공동수급체의 구성원은 다음과 같다.

1. ○○○회사(대표자 :         소재지 :                )

2. ○○○회사(대표자 :         소재지 :                )

② 공동수급체 대표자는 ○○○로 한다.

③ 공동수급체 대표자는 발주기관과 제3자에 대하여 공동수급체를 대표하며, 공동수급체의 재산관리와 대금청구 등의 권한을 가진다.

제4조 (효력기간) 이 협정서는 당사자간의 기명(서명) ․ 날인과 동시에 발효하며, 해당 계약의 이행으로 종결된다. 다만, 발주기관이나 제3자에 대하여 해당 계약과 관련한 권리․의무 관계가 남아있는 한 이 협정서의 효력은 존속된다.

제5조 (의무) 공동수급체의 구성원은 제1조에서 정한 목적을 수행하기 위하여 성실, 근면 및 신의를 바탕으로 하여 필요한 모든 지식과 기술을 활용할 것을 약속한다.

제6조 (책임) 공동수급체의 구성원은 발주기관에 대한 계약의 의무이행에 대하여 연대하여 책임을 진다.

제7조 (하도급) 공동수급체 구성원 중 일부 구성원이 하도급계약을 체결하려는 경우에는 다른 구성원의 동의를 받아야 한다.

제8조 (거래계좌) 행정안전부 예규「지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준」제6장 공동계약 운영요령 제3절 6. 대가의 지급에 정한 바에 따라 선금, 기성대가 등은 다음 계좌로 지급받는다.

1. ○○○회사(공동수급체대표자) : ○○은행, 계좌번호○○○, 예금주○○○

2. ○○○회사 : ○○은행, 계좌번호○○○, 예금주○○○

제9조 (구성원의 출자비율)

① 각 구성원의 출자비율은 다음과 같이 정한다.

1. ○○○:     %

2. ○○○:     %

② 제1항의 출자비율은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 변경할 수 있다. 다만, 출자비율을 변경함에 있어 일부 구성원의 출자지분 전부를 다른 구성원에게 이전할 수 없다.

1. 발주기관과의 계약내용 변경에 따라 계약금액이 증감되었을 경우

2. 공동수급체의 구성원 중 파산, 해산, 부도 등의 사유로 인하여 당초 협정서의 내용대로 계약이행이 곤란한 구성원이 발생하여 공동수급체의 구성원 연명으로 출자비율의 변경을 요청한 경우

③ 현금 이외의 출자는 시가를 참작, 구성원이 협의 평가하는 것으로 한다.

제10조 (손익의 배분) 계약을 이행한 후 이익 ․ 손실이 발생한 경우에는 제9조에서 정한 비율에 따라 배당하거나 분담한다.

제11조 (권리 ․ 의무의 양도제한) 구성원은 이 협정서에 따른 권리의무를 제3자에게 양도할 수 없다.

제12조 (중도탈퇴에 대한 조치)

① 공동수급체의 구성원은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 외에는 입찰과 해당계약의 이행을 완료하는 날까지 탈퇴할 수 없다. 다만, 제3호에 해당하는 경우에는 다른 구성원이 반드시 탈퇴조치를 해야 한다.

1. 발주기관과 구성원 전원이 동의하는 경우

2. 파산, 해산, 부도 그 밖의 정당한 이유 없이 해당 계약을 이행하지 아니하여 공동수급체의 다른 구성원이 발주기관의 동의를 얻어 탈퇴조치를 하는 경우

3. 공동수급체의 구성원 중 파산, 해산, 부도 그 밖의 정당한 이유없이 해당 계약을 이행하지 아니하여 시행령 제92조 제1항 제6호에 따라 입찰참가자격 제한조치를 받은 경우

② 제1항에 따라 구성원 중 일부가 탈퇴한 경우에는 잔존구성원이 공동 연대하여 해당계약을 이행한다. 다만, 잔존구성원만으로 면허, 실적, 시공능력평가액 등 잔여계약이행에 필요한 요건을 갖추지 못할 경우에는 잔존구성원이 발주기관의 승인을 얻어 새로운 구성원을 추가하는 등의 방법으로 해당요건을 충족해야 한다.

③ 제2항 본문의 경우 출자비율은 탈퇴자의 출자비율을 잔존구성원의 출자비율에 따라 분할하여 제9조의 비율에 가산한다. 다만, 잔존구성원이 2인 이상으로써 잔존구성원이 모두 동의한 경우에는 자율적으로 출자비율을 조정할 수 있다.

④ 탈퇴하는 자의 출자금은 계약이행 완료 후 제10조의 손실을 공제한 잔액을 반환한다.

제13조 (하자담보책임) 공동수급체가 해산한 후 해당공사에 관하여 하자가 발생한 경우에는 연대하여 책임을 진다.

제14조 (운영위원회)

① 공동수급체는 공동수급체의 구성원을 위원으로 하는 운영위원회를 설치하여 계약이행에 관한 제반사항을 협의한다.

② 이 협정서에 정하지 아니한 사항은 운영위원회에서 정한다.

위와 같이 공동수급협정을 체결하고 그 증거로서 협정서 ○통을 작성하여 공동수급체의 구성원이 기명날인하여 각자 보관한다.

2024년   월   일

업체명 :		대표자 :		(인)
업체명 :		대표자 :		(인)
업체명 :		대표자 :		(인)

【서식 제8호】

대표자 선임계

본인은 『다목적 드론 활용센터 건립사업』설계공모에 관한 모든 권한을 공동응모 대표자 ○○○에게 위임합니다.

※ 첨부서류 : 공동수급협정서(공동응모에 한함) 1부.

2024.     .     .

	○ 공동응모 대표자
	대표건축사사무소 업체명 :
	대표건축사 성명 :	(인)
	○ 공동응모 응모자
	공동응모건축사사무소 업체명 :
	대표건축사 성명 :	(인)
	○ 공동응모 응모자
	공동응모건축사사무소 업체명 :
	대표건축사 성명 :	(인)

남원시장 귀하

※ 하나의 설계사무소에 대표건축사가 2인 이상 있거나 두 업체 이상의 설계사무소가 합동으로 작품을 제출할 시, 한 사람의 대표자를 선임해야 함

【서식 제9호】

보안각서

1. 용 역 명 : 『다목적 드론 활용센터 건립사업』 설계공모

2. 응모신청일 : 2024.    .     .

3. 작품제출일 : 2024.    .     .

본인은 2024년   월   일 남원시에서 공고한 『다목적 드론 활용센터 건립사업』 설계공모를 시행함에 있어 다음 사항을 반드시 준수하겠습니다.

가. 본인은 본 설계공모를 시행함에 있어 공고서 및 설계공모지침서 상의 제반 보안사항을 철저히 이행할 것은 물론 작품 설계 전에 설계공모 참여자 전원에 대하여 보안교육을 실시하겠습니다.

나. 본인은 물론 본인 회사에 소속한 직원이 보안사항을 외부에 누설하여 중대한 문제를 야기 시켰을 경우에는 누설자가 보안관련 법령 및 규정에 따라 처벌 받음은 물론 회사에 대한 용역업의 등록취소, 부정당업자의 입찰참가 자격제한 등 어떠한 제재조치에도 이의를 제기하지 않겠습니다.

2024.     .     .

		업체명 :
		대표자 :		(인)

남원시장 귀하

【서식 제10호】

질의서

대표자 (건축사)		(인)	신 청 접수번호
업체명			전화번호 (핸드폰)
E-mail			FAX번호
지 침 서 (Page)	질 의 내 용

【서식 제11호】

설계공모 응모작품 제출서

※ 접수번호									작 품 명
대표자		업 체 명							전화번호 (FAX번호)
		대표자명							E-mail
『다목적 드론 활용센터 건립사업』 설계공모에 응모작품을 아래와 같이 제출합니다. 첨부 1. 설계공모 응모신청 접수증(서식 제1호) 1부 2. 설계 설명서(서식 제12호) 15부 3. 설계도판 1매(묶음) 4. USB 1개 5. 건축개요(서식 제13호) 1부 6. 시설면적표(서식 제14호) 1부 7. 관련법규 검토서(서식 제15호) 1부 8. 추정공사비 개략 내역서(서식 제16호) 1부 9. 심사위원 기피․회피 신청서(서식 제17호) 1부 ※ 해당될 경우 10. 사전접촉 여부확인서(서식 제18호) 11. 사전접촉 금지서약서(서식 제19호) 12. 개인정보 수집 및 이용 동의서(서식 제20호) 12. 전시․홍보 및 출판 등 이용 동의서(서식 제21호) 11. 위임장 및 재직증명서(서식 제6호) 1부 ※ 대리인이 제출할 경우 2024. . . 대표자 : (인) 남원시장 귀하
			(인)				절 취 선						(인)
『다목적 드론 활용센터 건립사업』 설계공모 응모작품 접수증
접수번호								접수일자							접 수 인
업 체 명								사업자등록번호
대 표 자				(인)				전화번호
소 재 지
제 출 자				소속 : 직위 : 성명 : (인)

※ 접수번호 및 접수일자 란은 기입하지 말 것

	-

【서식 제12호】

(18페이지 참고)

"선택용지 : A3“

【우측정렬/위쪽, 오른쪽 여백 고정, 네모칸 그대로 사용】

「다목적 드론 활용센터 건립사업」

설계 설명서

2024.    .    .

【가운데 정렬 / 글자 그대로 사용】

【서식 제13호】

건축개요

구 분			설 계 내 용	비 고
설 계 개 요	명 칭
	대지위치
	대지면적		㎡
	건축면적		㎡
	연면적	합 계	㎡
		지상1층	㎡
	주요구조
	주 용 도
	건 폐 율		%
	용 적 율		%
	층 수		지하 층/지상 층
	최고높이		m
	승 강 기		대
	설비개요
	외부마감
	외부창면적		㎡(창면적비: %)
주 차 개 요	계		대	※ 법정 : 대
	옥내주차		대
	옥외주차		대
조 경 개 요	조경면적		㎡
	생태면적율		%
신재생 에너지 비율	계		%( kw)
	태 양 광		%( kw)
	태 양 열		%( kw)
	지 열		%( kw)
	기 타		%( kw)

※ 소숫점 3자리에서 반올림 적용

【서식 제14호】

시설면적표

구 분	용 도	면 적(㎡)	비 고
소 계	합 계
지상1층	소 계
	공용면적

※ 소숫점 3자리에서 반올림 적용

【서식 제15호】

관련법규 검토서

법규명(조항)	대 상	법적기준	설계기준	비 고

【서식 제16호】

추정공사비 개략 내역서

(단위 : 천원)

구 분	공 종 명	합 계	재료비	노무비	경 비	㎡당 금액	구성비
건축 공사	소 계
	가설공사
	골조공사
	조적공사
	방수공사
	창호공사
	수장공사
	마감공사
	기타공사
토목공사
조경공사
기계설비공사
전기공사
통신공사
소방공사
기타공사
폐기물처리비
합 계
제 경 비
총공사비

【서식 제17호】                                          ※ 설계공모 작품 접수 전까지 제출

심사위원 기피․회피 신청서

□ 공모명 : 『다목적 드론 활용센터 건립사업』 설계공모

□ 기피․회피 위원

성 명	소 속	기피․회피 사유 (※필수입력)

심사위원 ○○○을 위와 같은 사유로 『다목적 드론 활용센터 건립사업』 설계공모 심사위원에서 기피 신청합니다.

첨부  기피사유 증빙자료 1부.

2024.     .     .

	제출자	소 속 :
		연락처 :
		직 위 :
		성 명 :		(인)

남원시장 귀하

【서식 제18호】                                                ※ 설계공모 작품접수 시 제출

사전접촉 여부확인서

본 업체는 『다목적 드론 활용센터 건립사업』 설계공모와 관련하여 관계법령에 규정된 절차를 준수하여 공정하고 투명한 설계공모 심사가 되도록 아래의 사항을 확인하고, 만약 이를 위반할 시에는 관계법령에 따라 책임을 지겠으며 이와 관련하여 일체의 민·형사상 이의를 제기하지 않겠습니다.

사전접촉 여부	사전접촉 형태	해당 심사위원	비고
없음( ) / 있음( )		· 심사위원명 : · 일시/장소 :

2024.     .      .

	○ 대표업체	업체명 :
		대표자 :		(인)
	○ 공동응모업체	업체명 :
		대표자 :		(인)
	○ 공동응모업체	업체명 :
		대표자 :		(인)

남원시장 귀하

【서식 제19호】                                             ※ 설계공모 작품접수 시 제출

사전접촉 금지서약서

□ 사 업 명 : 『다목적 드론 활용센터 건립사업』 설계공모

□ 발주기관 : 전라북도 남원시

본 업체는 『다목적 드론 활용센터 건립사업』 설계공모와 관련하여 관계법령에 규정된 절차를 준수하여 공정하고 투명한 설계공모 심사가 되도록 아래의 사항을 준수하고, 만약 이를 위반할 시에는 관계법령에 따라 책임을 지고 이와 관련하여 일체의 민·형사상 이의를 제기하지 않겠습니다.

- 아래 -

가. 특정인의 당선을 위한 담합 등 설계공모의 자유경쟁을 방해하는 행위나 불공정한 행위를 하지 않겠습니다.

나. 본 건 설계공모와 관련하여 공모 및 심사 전 과정에서 심사위원, 관계공무원 등 공모관련자와 직·간접적으로 접촉·연락하지 않겠으며, 이유여하를 막론하고 금품, 향응이나 부당한 이익을 제공하지 않겠습니다.

2024.     .      .

	○ 대표업체	업체명 :
		대표자 :		(인)
	○ 공동응모업체	업체명 :
		대표자 :		(인)
	○ 공동응모업체	업체명 :
		대표자 :		(인)

남원시장 귀하

【서식 제20호】                                              ※ 설계공모 작품접수 시 제출

개인정보 수집 및 이용 동의서

1. 개인정보의 수집·이용 목적

- 『다목적 드론 활용센터 건립사업』 설계공모에 따른 제출서류 내용 확인 및 연락

2. 수집·이용하려는 개인정보의 항목

- 성명, 건축사자격 또는 면허 번호, 사업자등록번호, 생년월일, 주소, 소속, 직위, 연락처 등 개인정보에 관한 사항

3. 개인정보의 보유 및 이용 기간

- 제안공모 응모 신청 시 작성되는 관련서류

- 보유(이용)기간 : 5년

- 보유근거 : 공공기록물 관리에 관한 법률에 따른 문서 보유 기간

4. 이용자는 해당 개인정보 수집 및 이용 동의에 대한 거부 권리가 있다.

다만, 개인정보 수집·이용에 대한 동의 거부로 발생하는 불이익에 대해서는 본인이 부담한다.

□ 동의	□ 동의하지 않음

2024.     .      .

	○ 대표업체	업체명 :
		대표자 :		(인)
	○ 공동응모업체	업체명 :
		대표자 :		(인)
	○ 공동응모업체	업체명 :
		대표자 :		(인)

남원시장 귀하

【서식 제21호】                                               ※ 설계공모 작품접수 시 제출

전시·홍보 및 출판 등 이용 동의서

당사는 『다목적 드론 활용센터 건립사업』 설계공모 당선자 발표 후 발주자가 전시·홍보 및 출판 등을 목적으로 참가 작품의 모든 제출도서 및 관련 자료를 이용함에 이의 없음을 동의합니다.

공동참가 대표자	소 속		대 표 자	(인)
공동 참가자	소 속		대 표 자	(인)

※ 업체가 아닌 개인인 경우는 ‘소속'에 ‘개인’으로 기재

2024.     .      .

남원시장 귀하

【서식 제22호】

설계공모 심사위원(후보자) 등록 신청서

성 명			생년월일(성별)					전문분야 (세부분야)
자 택	주 소	(우편번호 )
	전화번호						휴대폰
직 장	직 장 명						직위(직급)
	주 소	(우편번호 )
	사무실						팩스번호
	e-mail
학력사항	취득연월			학 교		학 위				전 공
경력사항	근무기간			근 무 처		직 위				주요업무
자격증 보유현황	취득연월			자 격 증 명		인가ㆍ관리기관				비 고
기타사항 (저서,논문 및 심의 등)

위와 같이 다목적 드론 활용센터 건립사업 설계공모 심사위원(후보자) 등록 신청서를 제출합니다.

2024.     .      .

작성자 :                 (서명 또는 인)

남원시장 귀하

【서식 제23호】

설계공모 심사위원(후보자) 선정 관련

개인정보 처리 수집·이용 동의서

다목적 드론 활용센터 건립사업 설계공모 심사위원(후보자) 신청인의 모든 개인정보는 ‘개인정보보호법’에 의하여 안전하게 보관·관리되며, 이용기간 종료 시 지체 없이 폐기합니다.

1. 개인정보 수집․이용·제공 동의

1) 개인정보의 수집항목 및 수집방법

남원시는 다목적 드론 활용센터 건립사업 설계공모 심사위원(후보자) 신청 접수 시 아래의 정보를 수집하고 있습니다.

가. 수집하는 개인정보 항목 : 성명, 주소, 연락처(전화번호), 팩스번호, e-mail, 이력 및 자격 사항

나. 개인정보 수집방법 : 서면, 전자우편

2) 개인정보의 수집·이용목적 및 보유·이용기간

다목적 드론 활용센터 건립사업 설계공모 심사위원(후보자) 선정 및 자격적정여부 확인을 위하여 신청 접수일로부터 제안서 평가위원회 개최 완료일까지 이용하기 위하여 최소한의 개인정보를 보유 및 이용하게 됩니다. 단, 다음의 정보에 대해서는 아래의 이유로 명시한 기간 동안 보존합니다.

가. 심사위원(후보자) 등록 신청서 및 보안각서

- 보존기간 : 5년

- 보존사유 : 소관 업무 수행과 관련하여 『공공기록물 관리에 관한 법률 시행령』 제26조(보존기간)에서 정한 보유기간 동안 필요

정보주체는 개인정보의 수집·이용에 대해 거부할 수 있으며, 동의 거부 시 다목적 드론 활용센터 건립사업 설계공모 심사위원(후보자) 신청 접수가 되지 않습니다.

▢ 개인정보 수집 및 이용에 동의합니다.   소속/성명 :                (서명 또는 인)

남원시장 귀하

【서식 제24호】

심사위원 위촉동의 및 보안각서

본인은 『다목적 드론 활용센터 건립사업』 설계공모의 심사위원으로 위촉됨을 동의하며, 다음 사항을 준수할 것을 서약합니다.

1. 본인은 『다목적 드론 활용센터 건립사업』 설계공모 응모작품을 심사함에

있어 심사상의 제반 보안사항을 철저히 이행할 것임.

2. 본인은 심사위원으로 위촉된 시점부터 심사가 완료될 때까지 설계공모 참여업체의 관계자와는 어떠한 경우에도 직․간접적으로 개별 접촉하지 않고 이해관계자에게 어떤 부당한 요구를 하거나 금품․향응 등을 제공받지 않겠습니다.

3. 본인은 보안사항을 외부에 누설시켜 중대한 문제점을 야기 시켰을 경우에 보안관계 제 법규에 의거 처벌 받음은 물론 어떠한 제재 조치를 당하여도 이의를 제기하지 않을 것임.

4. 본인은 건축 설계공모 운영지침 제12조 제2항에 따른 심사위원 명단, 심사과정 및 심사위원별 심사결과 공개에 동의함

* 정보통신 매체를 통한 설계공모 심사위원회 진행의 실시간 공개에 동의함

* 전시, 게재 및 발간 등 설계 공모와 관련 홍보 시 명단공개 동의함

2024.     .      .

소  속 :

직  위 :

성  명 :         (서명 또는 인)

남원시장 귀하

건축 설계공모 심사위원은 「부정청탁 및 금품등 수수의 금지에 관한 법률」 제11조제1항제4호에 따라 공무수행사인에 해당되어 동법 제5조부터 제9조까지의 규정을 준용 받고, 위반 시 동법 제22조 및 제23조에 따라 벌칙 또는 과태료 처분을 받을 수 있습니다.