『부자(父自)의령 상생협약 프로젝트』

건축설계공모 지침서

(일반 설계공모)

2025. 06.

의령군

목   차

제1장  설계공모 개요

1. 설계공모 목적 및 범위	1

2. 설계공모 운영	3

3. 제출도서 및 작성요령	6

4. 심사 및 입상작 선정	10

5. 기타 사항	14

6. 서 식	16

제2장  설계공모 설계지침

1. 사업 일반개요	17

2. 기본 설계지침	20

3. 각종서식 및 제공자료	26

제1장  설계공모 개요

1. 설계공모 목적 및 범위

1.1. 설계공모 명칭

『부자의령 상생협약 프로젝트』 일반 설계공모

1.2. 설계공모의 목적

로컬푸드 유통판매 전문기업 미스터아빠의 상생협약을 통한 지역 소농/소상공인

유통·판매 플랫폼 구축으로 지역경제 활성화 및 생활인구 유입을 위한 농산물 소분물류센터와 청년인턴/외국인 기숙사를 조성하고자 함.

1.3 공모개요

구 분	내 용	비 고
사 업 명	부자의령 상생협약 프로젝트
위 치	경남 의령군 정곡면 백곡리 1162번지(정곡면 정남분교)
지역‧지구 등	계획관리지역, 가축사육제한구역, 접도구역, 배출시설설치제한지역
대지면적	12,262㎡
연 면 적	2,300㎡	±5% 범위 내 조정 가능
층 수	지상1층, 지상4층	2개동
용 도	창고시설/공동주택(기숙사)
총 사업비	9,000,000천원
추정공사비	7,800,000천원	관급자재 및 부가가치세 포함
설 계 비	367,280천원	부가가치세 포함

※ 사업규모(연면적, 공사비, 설계용역비 등) 및 설계용역 기간은 발주청의 사정에 따라 추후 변경될 수 있으나, 예정공사비 사업예산 범위 내에서 설계가 이루어지도록 하여야 함

1.4 총 공사비 : 7,800,000천원

- 제시된 예산액은 건축,인테리어,토목,조경,기계설비,전기,통신,소방,폐기물 처리         등에 대한 총공사비이며, 또한 각종(전기/가스/수도)인입비용을 조사하여 시설         분담금으로 포함하여야 한다.

1.5 예정 용역금액 : 367,280천원

※공공발주사업에 대한 건축사의 업무범위와 대가기준[국토교통부고시2020-             635호] ‘제2종(보통). 설계도서 ’중급‘적용(실시설계)

- 건축(구조), 인테리어, 토목, 조경, 기계, 전기, 통신, 소방, 사인물, 부지내 공공    시설물(색채계획포함), 폐기물 처리 등 제반 분야 기본 및 실시설계용역 수행     등의 비용을 말함

- 지질조사(NX 2공), 손해보상보험료 포함

- 설계용역 수행과 관계법령에 따른 각종 심의, 승인 및 인․허가 절차와 예비인증    (재로에너지건축물예비인증, 장애물없는 생활환경인증), 설계안전보건대장, 설계안    정성검토 보고서 등을 포함한 필요한 도서작성과 관계기관 협의 등 수행 포함

- 각종 예비인증 수수료 등 관련법규 및 해당 과업에서 요구하는 인증 수행 시   인증기관에 지불하는 수수료는 발주처 부담

1.6 과업의 범위

1) 부자의령 상생협약 프로젝트의 기본 및 실시설계(건축, 인테리어, 토목, 조경, 기계, 구조, 전기, 통신, 소방, 폐기물처리 등 제반분야) 및 공사 건축 관련 각종 심의 이행

- 설계안 도출에 필요한 조사(현장조사 등), 공용건축물협의 등 인·허가 및 기타 용역에 관한 각종 보고 및 제출 자료의 작성 등 발주기관이 업무와 관련이 되어 필요하다고 인정하여 지시하는 일체의 사항을 포함

2) 각종 인증관련 업무 : 장애물없는생활환경(BF), 에너지절약계획서, 제로에너지건축물, 설계안전보건대장, 설계안정성 검토보고서 등 각종 인증 관련 설계도서 작성 및 인증업무(설계단계의 예비인증 등, 수수료 비포함)

3) 설계의 경제성 검토(VE)에 따른 도서반영 및 업무 지원

4) 주민설명회, 설계보고회 등에 대한 업무수행, 건축협의와 관련된 도서작성 및 업무대행, 건축심의, 공공디자인심의 등 각종 심의에 필요한 조감도 및 투시도 등 서류작성 및 업무대행 등 발주기관이 업무와 관련이 되어 필요하다고 인정하여 지시하는 일체의 사항을 포함

5) 관계 법령에 의한 각종 심의 및 인․허가(건축, 개발행위 등) 등 본 과업에 필요한 제반 사항 (착공 세움터 등록 포함)

1.7 사업기간 : 착수일로부터 용역 준공일까지

- 기본 및 실시설계 : 착수일로부터 180일(공휴일 포함)

- 해당 기간은 기본 및 실시설계 과업 성과품 납품기한임

※ 각종 인증 취득, 인허가 지연, 사업계획 변경 등 일 조정이 불가피한 경우 협의를 통해 연장 가능

2. 설계공모 운영

2.1 설계공모 방식

「건축서비스산업 진흥법」 제21조 및 같은 법 시행령 제17조에 따른 일반 설계공모

2.2 설계공모 조직

가. 설계공모 주최: 의령군청 소멸위기대응추진단 인구위기대응팀

(담당자: 이혜인 055-570-2924, 전자우편 : hilee0120@korea.kr)

나. 심사위원회: 토론을 통해 공모안을 분석하고 공정한 과정을 거쳐 당선작 선정

2.3 의령군 홈페이지

가. 주소: http://www.uiryeong.go.kr

나. 이용: 설계공모 참가에 필요한 모든 정보는 홈페이지에 게재하고, 참가자에게 필요한 사항은 별도 방식을 정한 사항 외에는 전자우편으로 전달한다.

2.3 설계공모 일정

연번	구 분	일 정	비 고
1	설계공모공고	2025. 07. 14.(월)	조달청 나라장터, 세움터
2	참가등록	2025. 07. 21.(월) 09:00 ~ 17:00	방법 : 방문접수
3	현장설명회	2025. 07. 22.(화) 16:30 ~ 17:30	위치: 정곡면 백곡리 1162번지
4	질의서 접수	2025. 07. 23.(수) 09:00 ~ 18:00	E-mail 접수 (반드시 유선 확인) ※ e-mail : hilee0120@korea.kr
5	질의회신	2025. 07. 28.(월)	E-mail 일괄발송
6	작품접수	2025. 09. 04.(목) 09:00 ~ 17:00	시간: 09:00 ~ 17:00 장소: 의령군 1층 소멸위기대응추진단 대상: 참가등록 업체에 한함 방법: 방문 접수만 가능
7	심사위원회개최	2025. 09. 11.(목)	당선작 및 입상작 선정
8	당선작발표	2025. 09. 17.(수) 예정	의령군 홈페이지 공고
9	도서반환	당선작 발표일로부터 7일 이내	반환 개시일로부터 7일 이내에 반환되지 않은 작품은 임의처분

※ 상기 및 본 설계공모 지침서의 모든 내용은 발주청 사정에 따라 변동될 수 있으며, 변경 시 홈페이지에 공개하고 응모자에게 필요한 사항은 전자우편으로 전달한다.

2.5 언어 및 계량단위

가. 공식 언어는 ‘한국어’로 하고 필요에 따라 일부 영어나 한자로 표기할 수 있다.

※ 한국어와 영어 등 다른 언어 사이에 해석상의 충돌이 있을 경우, 한국어를 우선으로 하며, 분쟁 발생 시 발주자의 해석을 우선으로 한다.

나. 모든 계량단위는 ‘미터법’을 사용한다.

다. 모든 날짜와 시간은 한국시간을 기준으로 한다(GMT+9)

2.6 설계공모 참가의 자격

가. ｢지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령｣ 제13조(입찰의 참가자격) 및 같은 법 시행규칙 제14조(입찰 참가자격 요건의 증명)의 자격을 갖춘 자로서 설계공모 공고일 현재 다음 사항에 해당하는 업체

1) 공고일 현재 「건축사법」제7조 및 같은 법 제23조에 따라 건축사자격을 취득한 자로서 건축사사무소 개설신고를 한 자(‘법인’을 포함)로 관계 법령에 결격사유가 없는 자

2) 「건축사법 시행령」제21조의2에 따라 외국건축사 면허 및 자격을 갖춘 자로 국내 건축사사무소 개설자와 공동업무수행 협약을 체결한 자(이 경우 주계약자는 국내 건축사로 함)

3) 공동 응모 시 선임한 대표자는 공동참가자를 대표하여 본 설계 공모 관련 문서 제출과 수령, 권리 취득과 포기 등에 관한 대표 권한을 갖는다.

(단, 공동응모 시 2개 사 이내로 하며, 응모신청서 접수 이후에는 공동응모를 변경할 수 없음)

4) 설계공모 참가등록자는 1개의 작품만을 제출할 수 있으며, 중복 응모한 사실이 발견된 자는 해당 응모자 전부의 참가자격을 박탈한다.

나. 당선자는 계약 시 전기·소방·통신 분야 등의 자격이 없는 경우 ｢전력기술관리법｣, ｢소방시설공사업법｣, ｢엔지니어링산업 진흥법｣ 등 각 분야별 관계법령에서 정하는 기준에 따라 등록 및 신고 등을 필한 자와 공동도급(분담이행방식)하여야 하며, 이 경우 당선된 자(공동응모자의 경우 대표자)가 대표자가 된다. 기타 계약에 관한 사항은｢지방자치단체를 당사자로하는 계약에 관한 법률｣에 의한다.

다. 자격제한

1) 응모신청 등록일로부터 공모(안)접수 기간까지 등록취소, 휴업, 폐업, 업무정지 및 자격정지와 기타 행정관청의 행정처분을 받은 자, 기타 관계법령에서 정하는 결격사유가 있는 자는 응모신청(공모참여) 할 수 없다.

- 응모신청(공모참여) 시 건축사협회 또는 등록관청에서 발급한 업무정지 중이 아님을 증빙하는 관계서류 등을 제출해야 함(공동응모자 포함)

2) 해당 기한 내에 건축설계공모 응모신청서를 접수하지 않은 자

3) 1개 업체가 2개 이상 중복 응모하거나 단독으로 응모 신청 후 공동으로 응모한 자

4) 운영위원, 심사위원, 기술검토위원과 그들이 속한 업체 근무자는 본 공모에 참가

할 수 없음

2.7 응모신청

가. 접수일시: 2025.07.21.(월)

나. 접 수 처: 의령군 1층 소멸위기대응추진단 접수

다. 접수방법

1) 응모신청서를 작성하여 방문 접수(우편, 이메일, 팩스 접수 불가)

2) 대리인이 신청서를 접수할 경우 위임장 및 재직증명서 지참

라. 응모 신청자 구비서류 - 공고문 참조

본 설계공모에 참여하고자 하는 자는 등록기간 내에 다음의 서류를 지참하고 등록 접수       하여야 한다.

1) [서식1] 설계공모 응모신청서 1부.

2) [서식2] 대표자선임계 1부.(공동응모시)

3) [서식3] 설계공모 참여자 명단

※ 영문 및 외국어로 작성된 구비서류의 경우 한글로 번역하고 번역업체의 확인서를 받아 제출

4) [서식4] 공동응모협정서 1부.(공동응모시)

5) [서식5] 청렴서약서 1부.

6) [서식6] 사전접촉금지 서약서 1부.

7) [서식7] 위임장 1부.(대리인 등록시)

8) [서식8] 사용인감계 및 인감증명서 1부.

(법인은 법인등기부등본 및 법인인감증명서)

9) [서식20] 개인정보 수집·이용 동의서 1부.

10) 건축사면허증(외국건축사 참여 시 : 국외 건축사자격증 사본)

11) 건축사사무소 등록증 사본 각 1부. (공동응모시 개별 제출)

12) 엔지니어링 등 해당 분야별 면허증 및 신고필증 사본 1부

13) 기술사사무소 등 해당 분야별 등록증 사본 1부

14) 기술사자격증 사본 1부.

15) 법인등기부 등본(법인의 경우) 또는 사업자등록증(개인의 경우) 사본 1부.

(외국건축사의 경우 「건축사법 시행규칙」 제12조의2에 의한 외국 건축사 자격취득        자 신고필증 사본으로 갈음)

※ 공동 응모자의 경우 공동응모 참여업체 분까지 포함하여 제출

※ 등록하는 자는 신분증 지참(대리인 접수 시, 대리인 신분증 지참)

16) 건축사협회 또는 등록관청에서 발급한 행정처분 사항 증빙서류 1부.

(공동응모시 개별 제출, 공고일 기준 1년 이내)

2.8 현장설명

가. 일    시: 2025. 07. 22.(화) 16:30 ~ 17:30

나. 장    소: 설계공모 대상 현장

다. 내    용: 설계공모 지침서 설명

지참서류: 설계공모응모신청서(대리인 참석 시 위임장, 재직증명서, 신분증 지참)

※ 현장설명회 미참석으로 인한 불이익에 대하여서는 이의제기 불가함.

2.9 질의서 접수

가. 일    시: 2025. 07. 23.(수)  09:00 ~ 17:00

나. 방    법: E-mail을 통해 접수한다.

다. E-mail: hilee0120@korea.kr

라. 유의사항

- 질의서는 기한 내에 제출하여야 하며 참가자별 1회에 한한다.

- 질의서는 마감시간 도착 분까지 유효하며 그 외 기간에 질의한 사항은 응답하지 아니한다.

2.10 질의회신

가. 일    시: 2025. 07. 28.(월)

나. 방    법: 질의 및 참가자 이메일 발송

다. 유의사항

- 질의서에 대한 답변사항은 본 설계공모 지침서를 추가 또는 수정한 것으로 간주하며, 설계지침서와 동일한 효력을 갖는다.

- E-mail에 의한 질의가 전송오류 등으로 내용을 확인할 수 없는 경우, 질의자의 인적사항 등 질의서 상의 기재사항이 누락된 경우, 질의내용이 설계공모 지침과 관련이 없는 경우에는 응답하지 아니한다.

- 질의내용에 따라 상부기관의 유권해석 등 추가 검토가 필요한 경우 회신기한이 연기될 수 있다.

3. 제출도서 및 작성요령

3.1 작품접수

가. 응모작품 접수

1) 일시 및 장소: 2025. 09. 04.(목)

2) 접수방법: 방문제출(대표자 및 위임을 받은 자) ※ 우편이나 팩스 접수 불가

3) 제출도서

가) 설계응모 응모작 제출서: 1부(설계공모 응모신청서 접수증 제시)

나) 설계설명서(설계도면 포함): A3 15부 횡용지 좌철(무사무선철)제본

다) 심사 후 입상작 확인용 서류(서식을 담은 봉투 1매)

라) USB 메모리: 1매(설계설명서.PDF, 설계도판.PDF, 렌더링하지 않은 3차원 이미지.jpg,3컷이내+컷장면의 스케치업원본파일)

4) 유의사항

가) 참가 등록을 하지 않은 자는 작품을 제출할 수 없으며, 참가자는 (서식 제1호)   에 의한 응모 신청 접수증을 지참하여 공지된 장소에 인편으로 작품을 제출해야  한다.

나) 규정된 제출도서 목록 이외의 도서류는 접수받지 않는다.

다) 접수한 작품은 일체의 수정, 변경 또는 보완 등을 할 수 없다.

라) 참가자는 붙임 서식에 따라 지정한 위치에 공란을 표기하여야 하며, 이외의 작    성자를 알 수 있는 어떠한 표기도 할 수 없다.

나. 제출도서의 익명성 확보

1) 제출도서에 대한 익명성 원칙은 설계공모 전체기간동안 적용되며, 심사위원회의 당선작 결정시까지로 한다.

2) 공모안 제출 작품에는 응모자를 인지할 수 있는 어떠한 암호, 표식, 기호 등이 표기되서는 안되며, 당선작 결정시까지 심사위원 또는 관련자와 접촉하여서는 안 된다.

3) 설계설명서 및 설계도판은 [서식19]의 규격봉투에 사무소명, 응모자명을 기재한 [서식18] 서류를 넣어 봉인한 후 각각 1개의 묶음으로 백색종이로 포장하여 제출하여야 한다.

4) 사무소명 및 응모자명은 심사 종료 시까지 밀봉하여 공개하지 않는다.

5) 응모제출도서의 포장을 해체하여 심사번호를 부여할 때 함께 포장된 규격봉투(응모자 정보봉인)에도 제출도서와 동일한 심사번호를 기재하고 익명성을 확보한다.

3.2 응모작품 작성기준

가. 설계설명서 [서식11]

1) 규 격

가) A3(가로420mm×세로 297mm) 크기

나) 좌철 접착제 제본 및 단면 인쇄

다) 쪽번호는 페이지 하단 중앙에 부여(간지 포함)하고 앞․뒤 표지에는 부여하지 않는다

라) 설계설명서의 표현은 흑백계통의 무채색만 가능(조감도 또는 투시도 제외)

2) 분 량: 25쪽 이내(앞․뒤 표지, 간지 포함)

3) 제출부수: 설계설명서 15부

4) 표지

가) 가로, 세로 모두 가운데 정렬

나) 심사번호 기재란은 30mm×30mm, 실선, 굵기 1.0mm

다) “사업명” 및 “심사번호 기재용 공란”, 날짜 외 표기 금지

라) 글자색 검정 / 글자크기 48point / 글씨체 HY견고딕 / 진하게 / 장평 100%, 자간 0%

마) 지질 : 표지는 백색 아트지(150g/㎡), 내용은 백상지(100g/㎡)

5) 제본순서

가) 표지 [서식11]

나) 목차

다) 조감도 및 투시도(렌더링하지 않은 3차원 이미지(컬러사용) 3컷이내

- 심사도판 이미지와 같음

▮ 그림1 렌더링하지 않은 3차원 이미지 예시 >
출처 : 국가공공건축지원센터, 공공건축 설계발주 가이드(Ver.2), p.22-23 (2018.12.)

라) 설계개요 [서식12], 각 층별 세부용도 및 면적표 [서식13]

마) 대지현황분석 및 배치계획

바) 건축계획의 설계개념 및 설계방향

사) 건축도면(실내외재료마감표, 배치도, 평면도, 입면도, 단면도)

아) 구조계획

자) 토목, 조경 및 외부공간계획

차) 조경(조경시설물 포함) 및 주차계획

카) 기계설비, 전기설비, 소방설비, 통신설비 등에 관한 계획

타) 녹색건축물, 에너지효율, 신재생에너지, BF계획, 유지관리비 절감 계획

파) 신기술, 신공법 및 신소재 등에 관한 사항

하) 관련법규 검토서 [서식14]

갸) 추정공사비 산출내역서(원가계산을 포함하여 작성) [서식15]

나. 제출 USB(1매)

수록내용

1) 조감도 또는 투시도(파일형식 : JPG) : 3컷이내

컷당 스케치업 원본파일 포함

2) 설계설명서(파일형식 : PDF / 설계도면은 : dwg)

4. 심사 및 당선작 선정

4.1 작품심사

가. 일시 및 장소: 2025. 09. 11.(목)

나. 평가대상 : 제출된 작품 중 결격사유가 없는 것

4.2 심사위원회 구성 및 운영

가. 심사위원회 구성 및 운영

1) 심사위원회는 관련분야 전문가 등 7인의 심사위원과 2인의 예비심사위원으로 구성한다.

2) 위원회 위원의 구성은 「건축 설계공모 운영지침(국토교통부 고시 제2021-872호, 2021.6.21.)」에 따라 건축설계 등의 경험이 풍부한 관련 분야의 전문가로 구성한다.

3) 심사위원 명단

순 번	분 야	성 명	소 속	비 고
1	건축사	류종식	건축사사무소 유원
2	건축사	윤영채	공간 종합건축사사무소
3	건축사	문광호	건축사사무소 여운
4	교 수	조형규	창원대학교
5	건축사	진화경	건축사사무소 진
6	교 수	강인철	문성대학교
7	건축사	김정남	소정 건축사사무소
8	교 수	정경태	경상국립대학교	예비 1
9	건축사	남상완	사람과건축 건축사사무소	예비 2

나. 심사위원 기피 및 회피

1) 설계공모참가자는 심사위원의 공정한 심사를 기대하기 어려운 경우 근거자료를 첨부하여 발주기관에 기피신청 [서식16]을 할 수 있다.

2) 심사위원은「건축 설계공모 운영지침」제12조제6항의 사유에 해당하면 스스로 회피 [서식16]하여야 한다.

3) 발주기관은 제척, 기피, 회피 사유에 해당할 경우 해당 심사위원을 배제하고 예비 심사위원 중 순서에 의해 선정한다

다. 심사일: 2025. 9. 11.(목) 14:00~ (공모안 설명, 당선작 및 입상작 선정)

※ 우리 군 사정에 의하여 일정은 변경될 수 있음

라. 심사방법

1) 「건축서비스산업 진흥법」 제21조 및 같은 법 시행령 제17조 「건축설계공보 운영지침」 (국토교통부고시 제2021-872호)에 의거 아래 분야별 배점 기준에 따라, 채점제, 투표제 또는 혼합제로 하며, 심사위원회에서 정한 방법에 따라 공정하게 심사한다.

2) 공모작 마감 결과 제출된 작품이 과다하다고 판단 될 경우 심사위원회에서 1차심사를 실시 할 수 있다.

3) 작품설명시 1점당 10분, 질의응답 10분이내 총 20분 이내로 하고 설명자료는 제출된 설계설명서로 한정하며 익명성을 유지한다

4) 발표자는 공모공고일 이전부터 재직하고 작품계획에 참여한 설계자(대표자 또는 실무        자 권장) 2인 이내에 한하며, 발표 당일 재직기간이 명기된 재직 증명서 및 신분확인         을 위한 신분증 사본을 제출하여야 한다.

5) 발표순서는 발표 당일에 공개추첨을 통해 결정한다.

6) 발표자는 심사 당일 발주자의 별도 공지 시간까지 지정된 장소에 참석하여야 하며, 미  참석 시 작품설명 대상에서 제외한다.

7) 발표자가 익명성을 저해하는 표현, 타 작품과의 비교설명, 시간 초과등 공정한 발표   에 지장을 줄 수 있는 행위를 유발한 경우, 심사위원장은 즉시 발표를 중지할 수 있다

8) 심사는 각 심사위원별로 심사배점표에 따라 평가(감점 포함)하여 고득점순으로 당선작,  입상작을 결정한다.

9) 가장 높은 점수를 받은 자가 2인이상일 때에는 위원들의 재심사로 당선작을 결정한다.

마. 분야별 배점기준

평가항목	세부 사항	배점
배치 계획	○ 배치 및 토지 활용도 ○ 시설 및 공간 이용의 편의성 ○ 대중교통, 보행자 및 차량 접근 계획의 적절성	(30)
공간 계획	○ 내·외부 공간 계획의 적절성 ○ 공간 이용의 효율성 ○ 동선 및 기능배분의 타당성	(30)
경관 및 주변과의 조화	○ 주변 공간 및 환경과의 연계 및 조화 ○ 입면 디자인 계획의 우수성 ○ 색상 및 재료 계획의 적절성	(25)
기술 계획	○ 환경친화적 설계기법의 우수성 ○ 비용 절감 등 경제성 ○ 건물 구조 및 공법 등의 우수성	(10)
기타	○ 대지조건을 고려한 배치 및 시설계획의 우수성	(5)

※ 상기 기준을 참고하되 심사방법은 심사위원회에서 따로 정할 수 있음.

가) 심사위원회는 작품심사 시작 전에 발주기관에서 상정한 공모안과 실격사유를 심의하여 실격여부를 결정할 수 있으며, 실격판정 시 평가대상에서 제외한다.

나) 평가는 심사위원의 평가점수를 합산하여 산술평균한 점수로 한다.

다) 평균점수 산정결과 소수점 이하의 숫자가 있는 경우에는 소수점 셋째자리에서 반올림한다.

라) 감점은 심사위원의 평가점수로 합산하여 산술평균한 점수에 감점한다.

마) 투표제일 경우 심사대상 응모작 중 우수하다고 판단되는 작품에 투표한다.

바) 혼합방식일 경우 심사 단계별로 상기 채점제, 투표제를 혼합하여 평가한다.

아. 심사 시 불이익 처분 적용

발주기관은 사전검토 결과 중대한 조건을 위배하여 심사 대상으로 적절하지 않을            경우 심사위원회 의결을 거쳐 해당 공모안을 심사 대상에서 제외(실격 처리) 할 수           있다.

1) 감점사유에 해당하는 대상 작품에 대하여는 발주기관에서 사전 검토하고 심사위원회에서 최종 심의 결정하여 평가에 반영한다.

2) 감점 점수는 상대평가 점수와 합산되어 최종평가점수에 반영된다.

3) 실격 및 감점 기준에 명시되지 않은 세부 위반사항과 추가 보완하여 적용될 처분기준은 심사위원회에서 의결․조정할 수 있다.

자. 실격 기준

구 분	항 목	벌칙규정
실격기준	응모 신청서에 허위사실을 기재한 경우	실격
	건축법 등 관련 법령을 위배하여 계획변경이 불가피한 경우 (건폐율 및 용적률 위반, 층수 초과 등)
	표절 등 저작권법 중대 위반
	3차원 이미지를 렌더링하거나 심하게 왜곡하여 표현한 경우
	제출도서에 해당업체를 특정할 수 있는 문구나 이미지 등이 포함된 경우, 심사 전 심사위원 사전접촉 등 불공정 행위
	그 밖의 심사위원회에서 응모작품이 실격이라고 의결한 경우

차. 기타사항

설계공모 당선작으로 선정되어 설계용역 수행중 공사비 소요 예산을 현저하게 초과하는      경우는 건설기술진흥법 제24조(건설기술자의 업무정지 등)의 규정에 따라 불이익 처분을      받을 수 있으며, 이에 대한 책임은 용역업체에서 전적으로 져야 한다.

카. 감점기준

구 분	항 목	벌칙규정
감점기준 (최대 10점 이내)	총 연면적 초과 또는 미달(±5% 초과 시)	-2점
	추정공사비를 초과하거나 부적합한 공사비 산출	-2점
	건축법 등 관련 법규 위반사항(건당)	-0.5점
	색채 표현 미 준수(1매 당)	-0.5점
	제본방법 및 겉표지 작성기준 미 준수 등(1매 당)	-0.5점
	제출도서 매수 초과(1매 당)	-0.5점

4.4 심사위심사결과 발표 및 입상작품의 보상

가. 당선작 및 기타입상작 발표

1) 당선작 및 기타입상작은 심사위원회 개최일로부터 7일 이내에 의령군청 홈페이지에 게시하여 발표한다.

2) 기타입상작은 우수작, 가작으로 선정하고 작품수준 등을 고려하여 심사위원회의 결정으로 선정하지 않을 수 있다.

나. 입상작 보상

1) 당선작 : 1점 해당 설계용역 수의 계약권

2) 기타 입상작 : 설계공모비 : 36,728천원-4점 이내（부가가치세 및 제세공과금 포함)

기타 입상자	1순위	2순위	3순위	4순위
1인인 경우	1/3
2인인 경우	4/10	3/10
3인인 경우	4/10	3/10	2/10
4인인 경우	4/10	3/10	2/10	1/10

3) 입상자가 특별한 사유 없이 발표일로부터 30일 내 보상금 지급을 신청하지 않을 시 보상금에 대한 권리를 포기한 것을 간주한다.

4) 공동응모의 경우 상금은 공동응모의 대표자에게 지급한다.

다. 당선자(당선작) 의무

1) 당선자는 발주기관에서 제공하는 과업지시서를 수용하여 기본 및 실시설계를 수행해야 한다.

2) 당선자가 전기․통신․소방분야의 설계에 필요한 자격요건을 갖추고 있지 못할 경우 각 분야별 해당 법령에 적합한 자격요건을 갖춘 설계자와 공동도급(분담이행)으로 해야 한다.

3) 본 설계공모와 관련하여 당선자가“건축 설계용역 계약 및 수행에 필요한 법적 요건을 갖추고 있지 못할 경우”설계권을 취소할 수 있으며, 당선작에 대한 사용 권한은 발주기관이 갖는다.

4) 당선자는 발주기관에서 제시한 설계용역비 예산 범위 내에서 계약을 체결해야 한다.

5) 발주기관은 당선자가 설계를 진행할 수 없다고 판단되거나 당선자의 사정으로 설계용역이 수행되지 못할 경우 2등(우수작) 및 3등(가작)에게 순차적으로 설계의 권한을 부여할 수 있음. 이 경우 이미 상금을 지급한 경우에는 지급된 금액만큼 공제한 금액을 설계비로 지급한다.

6) 설계공모는 모든 분야의 기본설계 및 실시설계까지의 작업을 위한 것으로 당선자는 진행 과정별로 발주기관과 협의하여 설계해야 한다.

7) 발주기관은 설계 과정에서 필요한 경우 설계수정, 변경 및 보완을 요구할 수 있으며, 설계자는 특별한 사유가 없는 한 이에 따라야 한다.

8) 설계자는 건축물 설계 공모 이후 상충되는 부분을 해소하기 위하여 발주기관의 요구에 따라 설계서를 수정해야 함

9) 당선자는 계약 후 설계용역 수행 시 각종 법령에 정하는 허가, 승인, 동의, 심의, 협의 등 필요한 업무를 수급자 부담으로 이행

라. 저작권

1) 입상작의 저작권은 원칙적으로 설계자에게 있으며, 저작권의 귀속 등 저작권과 관련한 제반사항은 저작권법령이 정하는 바에 따른다.

2) 공모작은 타인의 저작권을 침해하지 않는 창작품이어야 하며, 만약 타인의 저작권을 침해했을 경우 모든 책임은 응모작 제출자에게 있으며 입상작은 입상이 취소될 수 있고 모든 권리를 반환해야 한다.

마. 작품반환

공모작의 반환은 심사결과 발표일로부터 7일 이내에 참가자의 부담으로 반출하여야 하며, 기       간 내에 반출되지 아니한 작품은 발주기관이 임의로 처리하여도 이의제기할 수 없다.

바. 기타

1) 본 설계공모는 2개 이상의 업체가 참가 할 경우 성립되고 2개 업체 미만인 경우 재공고 한다.

2) 재공고 후에도 참가업체가 2개 미만일 경우 발주기관의 결정에 따라 처리한다.

3) 설계공모 참가자는 본 설계공모지침서를 숙지하고 인정한 것으로 간주하며 본 지침서의 문구 해석상 발주기관과 참가자의 이견이 있을 경우 발주기관의 해석을 우선으로 하고 기타 명시되지 않은 사항은 발주기관이 정하는 바에 따라야 한다.

5. 기타사항

5.1 유의사항

가. 일정상의 모든 수속은 업무시간에 한한다.

나. 공모 일정의 변경이 불가피할 경우 변경된 일정은 E-mail을 통하여 참가 등록한 모든 응모자에게 통지한다.

다. 설계공모 진행 기간 중 응모자 주소 등이 변경되었을 경우에는 신속히 통지하여야 하며, 그러하지 아니하여 발생하는 모든 책임은 응모자에게 있다.

라. 응모자는 공모지침을 충분히 숙지하고 이를 준수하여야 한다.

마. 관련규정 및 제반규정은 적법하게 설계 및 시공될 수 있도록 작품이 되어야 한다.

바. 응모작품은 설계지침서에서 정한 범위 내에서 제출되어야 하며, 응모자는 현장을 답사하여 주변 환경 등 제반여건을 충분히 고려하여 계획하여야 한다.

사. 응모작품의 제출도서 등에 소요되는 모든 비용은 별도로 지급하지 않으며 응모자가 부담한다.

아. 응모신청서에 기재된 내용이 허위로 밝혀지거나 지침을 준수하지 않은 작품은 심사제외, 탈락 등 불이익을 받을 수 있으며, 이에 대한 이의를 제기할 수 없다.

자. 건축 설계공모는 공고문과 설계지침서를 우선 적용하며 그밖에 사항은 「건축 설계공모 운영지침(국토부 고시 제2021-872호, 2021. 6. 21.)」을 준용한다.

5.2 제출 작품에 대한 사후활용

가. 제출물의 저작권은 참가자에게 있으며, 저작권의 귀속 등 저작권과 관련한 제반 사항은 대한민국 저작권법령이 정하는 바에 따른다.

나. 당선작 및 입상작에 대한 저작권은 저작권법에 따라 당선자에게 있다. 다만 발주청이 제출물을 보고서 또는 작품집의 출판, 전시 등에 사용하거나 신문, 방송, 인터넷 또는 기타 매체에 제공하는 등 비영리적 목적으로 사용하는 경우에는 별도 보상이나 협의가 없어도 참가자는 이를 허락한 것으로 본다.

다. 참가자는 제출한 작품이 제3자의 지적재산권에 따른 배타적 권리를 침해하지 않음을 보증하여야 한다.(제3자의 지적재산권이 사용된 경우에는 그 제3자의 승낙서 등 사용권한을 증명하는 자료를 첨부하여야 한다.) 지적재산권과 관련한 문제가 발생할 경우 모든 책임은 참가자에게 있으며 당선작의 경우 입상이 취소될 수 있다

5.3 계약대상자 결정 및 계약체결

가. 당선작을 제출한 자를 계약상대자로 결정한다.

나. 당선작에 대한 용역 계약은 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」에 따른다.

다. 당선자는 특별한 사유가 없는 한 당선작 발표일 기준으로 10일 이내에 계약을 체결하여야 하며 발주기관과 협의 없이 1개월 이내 계약하지 않을 경우 포기한 것으로 간주한다.

라. 본 사업은 발주기관의 내부 사정에 따라 변동될 수 있으며 이 경우 발주기관의 지시에 따라야 한다.

5.4 문의처

가. 의령군청 소멸위기대응추진단

- 연락처: 055-570-2924

- E-mail:hilee0120@korea.kr

6. 서식

가. 설계공모 응모 신청시

1. 설계공모 응모신청서 (서식 1)

2. 대표자 선임계 (서식 2)

3. 설계공모 참여자 명단 (서식 3)

4. 공동응모협정서 (서식 4)

5. 청렴서약서 (서식 5)

6. 사전접촉 금지 서약서 (서식 6)

7. 위임장 (서식 7)

8. 사용인감계 (서식 8)

9. 설계공모 서면질의서 (서식 9)

10. 개인정보수집·이용 동의서 (서식 20)

나. 설계공모 응모작 제출시

10. 설계공모 응모작 제출서 (서식 10)

11. 설계설명서 표지 양식(서식 11)

12. 건축개요 및 시설 면적표 (서식 12)

13. 층별 세부용도 및 면적표 (서식 13)

14. 관련법규 검토서 (서식 14)

15. 추정공사비 내역서 (서식 15)

16. 심사위원 기피·회피 신청서 (서식 16)

17. 사전접촉 여부 확인서 (서식 17)

18. 심사 후 입상작 확인용 (서식 18)

19. 규격봉투 (서식 19)

제2장 설계공모 설계지침

1. 사업 일반개요

가. 위  치: 경상남도 의령군 정곡면 백곡리 1162번지(정곡면 정남분교)

1) 지역‧지구: 계획관리지역

2) 건폐율: 40% 이하, 용적률: 100% 이하, 층수: 지상4층

※ 건폐율, 용적률은 전체면적을 기준으로 한다.

나. 사업규모

1) 대지면적: 12,262.00㎡

2) 건축예정 규모 및 용도

가) 규  모: 2개동, 지상1, 지상4층, 연면적 2,300㎡ (±5% 범위 내 조정 가능)

※ 허용범위 내 연면적 조정 시에도 추정공사비를 초과하여서는 안된다.

나) 주차장:   15대 이상 (장애인주차 2대포함)

다) 주요시설

- 창고시설 : 냉동/냉장창고, 분류, 배송 및 로딩시설 등

- 편의시설 : 사무실, 전시판매공간, 기획실, 주방 등

- 기숙사 : 1인실×24호실 (약 24명)

3) 용    도: 창고시설/공동주택(기숙사)

위 치 도

1.1 사업추진배경

- 로컬푸드 유통·판매 전문기업 미스터아빠와의 상생협약을 통한 지역 소농/소상공인 유통·판매 플랫폼 구축으로 지역경제 활성화 및 생활인구 유입에 기여하고자 함.

1.2 대상지 현황 (부지면적 12,262㎡)

1.3 대상지 특징

- 본 사업대상지는 폐교 부지(구, 정곡면 정남분교)로서 경남 미래교육원 조성에 따른 도 교육청-의령군 간 부지교환계약 체결에 의해 소유권 이전 등기 완료 상태

- 대상지는 경사도는 평균7.9° 완경사지(최고 28.3°, 최저0.0°)로 단면 경사도는 종단 평균경사 3.3°, 횡단 평균경사 0.0° 임

- 대상지는 기존 건축물 철거 후 신축예정임

- 본 대상지는 토지이용규제지역에 해당하지 않음

평지, 폐교부지(1999년)	계획관리지역, 가축사육제한구역, 배출시설설치제한지역

1.4 사업지 선정사유

- 경남의 중심부에 위치하여 유통물류 거점으로서 입지적 강점 보유

-   사업대상지는 노후 유휴시설인 정곡면 정남분교(폐교)로서 경남 미래교육원             조성을 위한 도 교육청-의령군 간 토지 교환계획 체결에 의해 확보

1.5 주요 시설개요 및 면적

구 분		세부시설		산출근거	면적(㎡)	비율(%)	권장 천장고 (m)	비 고
소분물류센터	1층	창	물류피킹장		440	31.42		1.0T 입출고 (도크 5개)
		고	냉동창고		90	6.42	5.0~이상
		영	냉장창고1		120	8.57
		역	냉장창고2		60	4.28
		전	전처리실및세척실		155	11.07		2.5T 입고(도크)
		처						위생전실(10)포함
		리	내포장실		40	2.86	3.5이내	위생전실(10)포함
		영	외포장실		45	3.21		2.5T 출고(도크)
		역	건조실		60	4.28
		사무영역	사무실	5인X8	120	8.58	설계자	회의실,탕비실포함
							제안	검수공간 구획
		공유면적	화장실, 복도 등		205	14.64		화장실은 외부에서 출입
			전기실		40	2.86
			발전기실		25	1.78
		소 계			1,400	100.0
	물류센터 합계				1,400
기숙사	1 층	체험 및 교육공간		1인×5㎡	50	5.55
		전시 및 판매공간		1인×3㎡	20	2.22	설계자
		식당		1인×2㎡	70	7.78	제안	조리공간, 창고포함25명 수용
		휴게실		1인×3㎡	15	1.67
		회의실		1인×3㎡	15	1.67
		공유면적			100	11.11		-EV.홀,로비,계단실,WC 설비실,세탁실포함
		소 계			270	30.00
	2 층	1인실		16㎡×8호실	128	14.22		-1인당 7㎡이상 발코니 별도
		공유면적			82	9.11		-EV.홀,복도,계단실 등
		소 계			210
	3 층	1인실		16㎡×8호실	128	14.22		-1인당 7㎡이상 발코니 별도
		공유면적			82	9.11		-EV.홀,복도,계단실 등
		소 계			210
	4 층	1인실		16㎡×8호실	128	14.22		-1인당 7㎡이상 발코니 별도
		공유면적			82	9.11		-EV.홀,복도,계단실 등
		소 계			210
	기숙사 합계				900	100.00
합 계					2,300

- 전체 연면적 ±5%범위 내에서 조정가능하며, 개별실은 기준면적 ±10% 이내에서 조정 가능함.

용역원 휴게실, 청소용 창고는 제시바람

면적과 천장고는 공사비 예산과 기능에 적합하도록 설계자가 제안할 수 있음.

- 건축연면적 등 공사규모 및 과업개요는 설계과정에서 발주청 및 관계기관  협의결과에 따라 변경될

수 있으며, 수급인은 이를 반영하여 설계함.

2. 기본 설계지침

가. 기본개념 등 공통사항

1) 주변 환경과 조화된 배치계획, 시설이용에 편리한 평면계획 등을  검토하여 기능성, 상징성을 조화롭고 창의적으로 계획한다.

2)  농산물 소분류물류센터의 기능을 고려한 공정흐름에 따른 내·외부 배치계획한다.

3) 기숙사의 안정적 주거기능을 고려한 계획이 되도록 계획한다.

4) 주변 지역 주민과 시민들에게 친근한 이미지를 나타내도록 계획한다.

5) 건축물의 설비계획 및 재료선정은 안전성, 경제성, 기능성, 미관, 유지관리 등을            종합적으로 고려하여 합리적인 설계가 되도록 한다.

나. 배치계획

1) 건물, 주차장 등 배치를 고려한 유기적 구성 계획하며, 기존지형을 최대한 활용하여 과도한 토목공사를 수반하지 않도록 자연지형에 순응하는 배치계획을 고려한다.

2) 주변 환경과 조화되고, 주변 상호간의 침해가 없도록 계획하며, 주도로에 대한 정면성과 인지성이 돋보이도록 배치 계획한다.

3) 편리한 보행 및 물류·차량 동선, 효과적인 주차동선 및 주차장 확보를 한다.

다. 동선계획

1) 물류시설 영역과 기숙사 영역간의 연계통합과 분리에 대한 동선계획을 한다.

2) 물류센터 건축물 주변에 적정한 배송차량 상‧하차 공간을 배치하고, 일반 주차장은 배송 차량동선과 구분되도록 계획한다.

3) 남측 전면도로를 사용하여 차량 진출입을 계획한다.

4) 내‧외부 작업동선이 입고→출하의 방향이 되도록 고려한다.

5) 특정 시간에 출하 차량 집중을 고려하여 최소 너비 16미터 회차 공간을 고려한다.

6) 물류센터 상·하차를 하는 배송 차량과 직원 및 외부인 차량의 동선이 구분되도록 적절하게 계획하여야 하며, 기숙사차량동선, 보행자동선과 차량동선을 구분하여 보행자의 안전을 확보하여야 한다.

다. 평면계획

1) 각 시설의  조화로운 공간계획 및 기능별 합리성을 확보하도록 계획한다.

2) 각 실의 형태 및 위치는 실의 사용 용도에 적합해야 하며 배치는 에너지 절약, 채광, 통풍, 환기 등을 고려하여 적합하게 계획한다.

3) 각 실은 기능별 조닝 계획에 따라 최대한 별도의 실 구획을 지양, 변화하는 사회·문화 트렌드에 대응할 수 있도록 가변성(융통성)확보 및 통합적인 관리 및 운영이 가능하도록 계획한다.

라. 입면계획

1) 건물의 외관은 주변 환경과 조화되고 친밀한 느낌을 줄 수 있도록 계획하고, 특히
기숙사는 공공성과 미래지향적인 입면을 제안한다.

2) 인식성 제고와 미관 향상을 위해 건축물과 외부환경 건축적 요소의 의장성을 고려한 통합디자인을 수립한다.

3) 주 도로에서의 정면성이 확보되는 입면계획을 수립한다.

4) 미래 지향적이고 환경 친화적인 건물이 되도록 계획하고 에너지의 효율성 및 유지, 관리를 고려한 경제성과 실용적인 외장마감을 계획한다.

마. 단면계획

1) 실별 용도, 면적, 특성에 따라 적정한 층고를 산정하여 경제적인 공간을 계획한다.

2) 조닝(Zoning)을 통해 기능별 독립성을 유지하고, 관리 및 서비스 동선은 상호 유기적인 연결이 가능하도록 한다.

3) 각 실마다 적용되어야 할 설비시스템을 검토 후 각 실의 권장 천장고를 참고하여 계획한다

4) 부지의  고저차를 고려한 건물 진입부 계획과 기능별 조닝을 통해 서로 독립되면서 상호 유기적 연계가 가능하도록 수직 및 수평동선을 계획한다.

바. 외부공간계획

1) 오픈스페이스계획은 향, 조망 등 이용자의 편의를 고려하여 적절하게 배치되도록 하며 이용자, 직원 출입구 등 기능별로 동선 분리 하도록 계획한다.

2) 북동쪽 마을 주민이용자 및 직원, 방문이용자등의 외부공간 이용도를 높이기 위하여 학교부지의 큰 수목 등을 활용한 공원 및 산책로 등의 외부공간계획을 제시한다. (특히 지역주민 노약자들을 위한 공간계획을 제안바람)

3) 건축물과 주변 환경이 조화를 이루도록 하고 옥외 정원 조성 시 실내공간과 연계 활용을 고려한다.

사. 주차계획

1) 주차장 출입구 계획 및 주차동선 계획 시 이용객의 안전을 최우선으로 고려하여야 하며, 교통 및 주차 흐름에 혼잡을 주지 않도록 주도로에서의 접근 시 여유공간을 계획한다.

2) 부지 내 물류시설과 기숙사 및 부대시설 보행과 차량이 분리되어 계획한다.

3) 주차장은 물류센터 물류차량 동선과 기숙사 및 부대시설 차량동선이 혼잡하지 않도록 합리적 차량동선계획이 되어야 한다.

4) 물류차량은 전처리영역의 2.5T 2대(도크), 창고영역의 1.0T 5대(도크), 대기물류주차(10대 이상) 계획하며, 입, 출고 시 혼잡하지 않도록 계획한다.

5) 장애인 주차면은 건물출입구와 가장 가까운 곳으로 배치하도록 계획하여야 한다.

6) 일반주차는 일반차량(10대이상), 대형버스(5대)를 구분하고 승하차공간(DROP OFF　ZONE)을 계획한다.

7) 대형차량 원활한 진입과 주차를 위한 규모(차량5대)를 계획한다.

8) 「경상남도 전기자동차 충전시설의 설치등에 관한 조례」에 따른 충전시설 및 주차구획 관련 법규 검토하여 반영한다.

아. 설비계획

1) 쾌적한 환경 조성을 위하여 합리적·경제적 설비시스템 계획, 오염물질 배출 최소화, 시공성 향상 등을 고려하며, 관련법규 및 제반규정을 준수하고 타 공종과 협의하여 설비설계를 계획한다.

2) 모든 설비계통은 품질 및 성능을 신뢰할 수 있는 신기술, 신공법(국토교통부 인증)을 적극적으로 활용하고 최신 시설과 품질관리, 철저한 안전시공, 예산절감 등을 고려하여 계획한다.

3) 건축물의 에너지절약설계기준을 적용하며, 에너지의 효율적 이용을 극대화 할 수 있도록 계획한다.

4) 기계실 및 펌프실 등은 기계장비 및 배관의 집합시설 임을 감안하여 유지 관리 및 보수가 용이토록 점검공간을 확보하여야 하며, 에너지 균등분배가 가능하도록 하고 집중호우 등에 의한 침수가 발생하지 않도록 계획하여야 한다.

5) 전기실, 기계실 등의 바닥 마감높이는 배수펌프실 바닥보다 높게하여 기계실에서의 침수피해가 전기실로 확산되는 것을 방지한다.

6) 환기시설은 실별로 경제성 및 유지관리 측면을 고려하여 계획을 수립하여야 한다.

7) 화재방지, 소화설비, 피난 및 경보시설 계획이 반영되어야 한다.

8) 기존 기반시설(상,하수도 등)의 현황을 파악하여 공사비 산정 시 반영토록 한다.

9) 기타 언급되지 않은 사항은 설비공사 표준시방서(국토교통부)기준으로 설계한다.

자. 구조계획

1) 건물의 기능에 부합함과 동시에 지진력 등 외력에 효율적인 구조계획으로 안전성, 경제성 및 건물의 구조적 합리성을 추구하여 건물 골조의 구조미를 최대한 추구하도록 계획한다.

2) 구조계산은 객관성이 있는 구내외 관계 규정을 적용하여야 한다.

가) 적용규정

- 건축법 및 시행령

- 건축물의 구조기준 등에 관한 규칙(국토교통부)

- 국토교통부 고시 건축구조설계기준

- 콘크리트 구조 설계기준 및 해설(한국콘크리트학회)

나) 내진설계 기준에 적합하게 설계

다) 경제적인 구조

라) 장비 등으로 인한 바닥하중을 고려하여 향후 처짐에 대비한 구조검토를 하며 진동에 민감한 바닥구조 등의 경우는 바닥진동을 고려하여 거주자의 편안함 건물의 기능이 저하되지 않도록 설계할 것

3) 외부 마감재 선정 시 내구성ㆍ안전성ㆍ경제성을 우선 고려하며, 이에 대한 구체적인 방안을 제시한다.

차. 방범 및 보안계획

1) 야간 등 필요 시 외부인의 출입 통제가 원활히 될 수 있는 구조로 계획한다.

2) 각실 출입구, 창호 등 개구부는 충분한 시설보안 및 방범 성능을 발휘할 수 있도록 설치하며, 사무공간을 방문객이용 공간과 분리하는 방범 및 보안을 계획 한다.

3) 방법 취약지역을 중심으로 CCTV가 충분히 설치될 수 있도록 하고, 통합관제 시스템 구축 등 효율적인 방범 및 보안계획을 수립한다.

4) 사무실은 자체 보안 시스템을 반드시 설치하도록 한다.

5) 기숙사는 특이 방범, 보안이 잘 되도록 보안계획을 수립한다.

3. 공간별 설계지침

가. 창고영역

1) 냉장창고, 냉동창고 전면에 물류피킹장을 설치

2) 피킹장과 화물차량 도크 사이 전실을 두어 외기에 따른 열손실 방지

3) 냉장창고, 냉동창고가 외기에 직접 면하는 경우 이중벽을 설치하여 열손실 방지

4) 1톤 화물차량 적재함 바닥 높이와 폭에 맞춰 오버헤드(또는 스네일)도어 설치

5) 전처리영역과 인접하여 전처리 후 물류피킹장으로 들어올 수 있도록 고려

6) HACCP 기준에 적합하도록 설계되어야 함 (HACCP 인증은 받지 아니함)

7) 바닥 재료는 물청소가 가능하며, 파손 부위 보수가 용이한 재료이여야 함

나. 전처리영역

1) 세척이 필요 없는 상품이 들어오는 분류실과 세척이 필요한 상품이 들어오는 분류실을 각각 설치하여 교차 오염이 발생하지 않도록 고려

2) 분류 → 탈피 → 세척 → 가공 → 소분 → 창고영역 순으로 동선 고려

3) 전처리실은 기계를 설치할 수 있도록 전원과 바닥 배수구를 설치

4) 포장실은 전처리영역 안에서 사용이 편리한 위치에 적절히 설치

5) 전처리영역과 창고영역은 서로 인접하되, 분리되어 각각 사용될 수 있도록 고려

다. 사무영역

1) 개방형 사무실로 각 팀의 협동 업무 향상을 위한 공간

2) 검수공간에서 도크방향을 관찰이 용이하도록 고려 (차량이동 관찰)

3) 개방감을 확보할 수 있는 건축적인 요소를 고려

4) 사무실영역은 한곳에 위치하여 업무의 편의성을 높이도록 고려

5) 사무실의 채광, 환기, 에너지절약 환경을 고려

라. 기숙사 침실

1) 남녀 이용객의 공간분리를 통한 이용객의 독립성 확보 계획

2) 외국인 근로자도 편하게 사용할 수 있도록 고려

3) 근로자들의 쉼과 휴식처로의 기능이 가능한 공간을 계획

4) 개인의 프라이버시를 확보하고, 안락한 거주환경을 제공할 수 있는 공간 계획

5) 단위 세대간 최대한 방음을 확보할 수 있는 구조로 계획

6) 개별 냉·난방방식 적용할 경우 실외기, 보일러 설치공간 등 발코니 계획

7) 빌트인 가구 설치 디자인 제시

마. 식당 및 휴게실

1) 직원 25명 정도 식사를 하는 공간으로 조리공간, 창고 등 부속공간, 쓰레기 수거공간등 계획

2) 기숙사 거주자들의 충분하 휴식을 취할 수 있는 공간 계획

사. 교육 및 체험공간 / 전시 및 판매공간

1) 농산물 소분류 과정에 관한 지역주민 및 관계자 또는 청소년을 대상으로 소규모 교육 및 체험공간을 계획

2) 주변 마을 주민 및 방문자를 위한 농산물 및 가공품을 전시, 판매하는 공간을 계획

아. 지속가능성

1) 신재생에너지 활용, 패시브건축 등 기존 에너지 저감 및 활용방안 외 건축 전반에서의 지속가능한 공정, 재료, 관리방안을 제시할 수 있다.

2) 이를 위행 공간의 유연성, 재료의 선별성, 새로운 기법 및 공정의 활용 등에 대한 기술적이며 창의적 제안을 통해 특화방안을 구성할 수 있다.

[서식 1]

설계공모 응모신청서
※ 접수번호
대 표 설계사무소	업 체 명				사업자등록번호
	대표자명				주민등록번호
	주 소				전화번호 (FAX번호)
	E-mail
공동응모 설계사무소	업 체 명				사업자등록번호
	주 소				전화번호 (FAX번호)
경상남도 의령군에서 주최하는 「부자(父自)의령 상생협약 설계공모」에 있어 입찰공고 및 설계공모지침서를 준수하여 응모할 것을 신청합니다. 첨부 : 등록서류 (공고문 참조) 2025년 월 일 신청인(대표자): (인) 의령군수 귀하
-------------(인)------------ 절 취 선 -------------(인)--------------
설계공모 응모신청 접수증
※ 접수번호								접 수 인
업 체 명				사업자등록번호
대표자명				주민등록번호
주 소				전화번호(FAX)

[서식 2]

대표자 선임계

업 체 명
대표자 성명 (건축사)		주민등록번호
주 소
E-mail		전화번호

상기인을 경상남도 의령군에서 시행하는「부자(父自)의령 상생협약 프로젝트 설계공모」에 응모하는 대표자(담당건축사)로 위임합니다.

2025년     월     일

○ 대표업체

업 체 명:

주    소:

대 표 자:                  (인)

○ 공동응모업체

업 체 명 :

주    소 :

대 표 자 :                  (인)

의령군수 귀하

[서식 3]

설계공모 참여자 명단

본인은 경상남도 의령군에서 시행하는「부자(父自)의령 상생협약 프로젝트 실시설계 공모」에 응모함에 있어 모든 권한을 위임받은 응모대표자로서 참여자 명단을 제출합니다.

연번	소 속	직 위	성 명	주 소	전화번호

2025년     월     일

응모대표자: 소속         직위         성명             (인)

의령군수 귀하

[서식 4]

공동응모 협정서

제1조(목적) 이 협정서는 경상남도에서 주최하는「양산소방서 구조대 신축사업」건축 설계공모를 ○○○와 공동으로 응모하여 업무를 수행함에 있어서 각 업체가 준수하여야 할 사항을 정함에 있다.

제2조(공동응모의 대표) 공동응모 대표업체(이하 대표업체)의 명칭, 사무소의 소재지 등은 다음과 같다.

1. 업  체  명 :

2. 소  재  지 :

3. 대표자성명 :

제3조(공동응모의 구성원) 대표업체를 제외한 공동응모업체의 구성원은 다음과 같다.

1. 업  체  명 :

2. 소  재  지 :

3. 대표자성명 :

제4조(대표업체의 권한) 대표업체는 경상남도 및 제3자에 대하여 공동응모 업체의 구성원을 대표하여 문서의 제출 및 수령, 권리의 획득 및 포기 등에 관한 의사표기 권한을 가진다.

제5조(효력기간) 본 협정서는 당사자간의 서명과 동시 발효하며, 본 업체는 공모의 이행으로 종결된다. 다만, 당선작으로 결정되어 기본 및 실시설계를 시행하는 경우에는 실시설계 종료 후 종결된다.

제6조(의무) 공동응모업체 구성원은 제1조에서 규정한 목적을 달성하기 위하여 신의를 바탕으로 성실하게 필요한 모든 지식과 기술을 활용할 것을 약속한다.

제7조(책임) 공동응모업체의 구성원은 경상남도에 대한 의무를 이행함에 있어 상호 협의하여 공동으로 책임을 진다.

제8조(구성원 상호간의 책임) 구성원은 과업수행과 관련하여 제3자에게 끼친 손해를  상호 협의하여 배상한다.

제9조 [구성원의 출자비율] ①공동응모업체의 출자비율은 다음과 같이 정한다.

1. ○○○ :     %

2. ○○○ :     %

②제1항의 비율은 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 변경할 수 있다.

1. 발주기관과의 계약내용 변경에 따라 계약금액이 증감되었을 경우

2. 공동응모업체의 구성원 중 파산, 해산, 부도 등의 사유로 인하여 당초 협정서의 내용대로 계약이행이 곤란한 구성원이 발생한 경우

제10조(권리, 의무의 양도제한) 구성원은 이 협정서에 의한 권리, 의무를 제3자에게 양도할 수 없다.

제11조(기타)

① 구성원 중 대표업체가 중도에 탈퇴하거나 그 일원의 탈퇴로 응모 자격요건에 미달하게 될 경우에는 응모 공모안을 제출할 수 없다.

② 구성원 중 일원이 중도탈퇴 하였을 때에는 즉시 경상남도에 서면으로 신고하여야 하며 탈퇴업체를 다른 업체로 교체할 수 없다.(대표업체만 응모)

제12조(협정서 작성 및 보관) 위와 같이 공동응모 협정을 체결하고 그 증거로 협정서 각 1통씩을 작성하여 공동응모구성원이 기명, 날인하여 각자 보관한다.

2025년     월     일

○ 대표업체

업 체 명:                  (전화번호)

주    소:

대 표 자:                  (인)

○ 공동응모업체

업 체 명:                  (전화번호)

주    소:

대 표 자:                  (인)

의령군수 귀하

[서식 5]

청 렴 서 약 서

본인은 경상남도 의령군에서 시행하는「부자(父自)의령 상생협약 프로젝트 실시설계공모」에 응모함에 있어 귀 군의 설계공모지침 등 제반규정을 성실히 준수하고 제출서류 전반에 대한 허위기재 및 불공정행위 등으로 인하여 발생되는 어떠한 불이익 처분에도 이의를 제기하지 않을 것이며, 특히 공모와 관련한 응모작품 제출, 심사위원회의 심사결과, 당선작 선정 등에 대하여는 이의 없이 귀 군의 결정에 따를 것을 확약하고, 만약 이를 어겼을 경우 민형사상 등 일체의 책임을 감수하겠으며 이에 서약서를 제출합니다.

2025년     월     일

○ 대표업체

업 체 명:

주    소:

대 표 자:                  (인)

○ 공동응모업체

업 체 명:

주    소:

대 표 자:                  (인)

의령군수 귀하

[서식 6]

사전접촉 금지 서약서

응모자는 「부자(父自)의령 상생협약 프로젝트 설계공모」와 관련하여 관계법령에 규정된 절차를 준수하여 공정하고 투명한 설계공모 심사가 되도록 아래의 사항을 준수하고, 만약 이를 위반할 시에는 관계법령에 따라 책임을 지고 이와 관련하여 일체의 민·형사상 이의를 제기하지 않겠습니다.

가. 특정인의 당선을 위한 담합 등 설계공모의 자유경쟁을 방해하는 행위나 불공정한 행위를 하지 않겠습니다.

나. 본 건 설계공모와 관련하여 공모 및 심사 전 과정에서 심사위원 등 공모관련자와 직·간접적으로 접촉·연락하지 않겠으며, 이유여하를 막론하고 금품, 향응이나 부당한 이익을 제공하지 않겠습니다.

상기 내용을 위반할 시에는 당선 취소 등의 처분 및 관계법령에 따라 일체의 민·형사상 책임을 지겠습니다.

2025년     월     일

	○ 대표업체	업체명:
		대표자:		(인)
	○ 공동응모업체	업체명:
		대표자:		(인)

의령군수 귀하

[서식 7]

위  임  장

대표자	업체명			성 명
	사업자등록번호			연락처
	주 소
대리인	업체명			성 명
	주민등록번호			연락처
	주 소
상기인을 당 업체의 대리인으로 지정하고 경상남도 의령군에서 시행하는 「부자(父自)의령 상생협약 프로젝트 설계공모」에 관련된 모든 권한을 위임합니다. 2025. . . 업체명: 대표자: (인) 의령군수 귀하
재 직 증 명 서
성 명			주민등록번호
소 속
주 소
재직기간
위와 같이 당사에 재직 중임을 증명 합니다 2025. . . 업체명: 대표자: (인)

※첨부서류 : 신분증 사본 1부

※위임장에 사용하는 도장은 대표자 인장과 같아야 함

※대리접수로 인하여 발생하는 모든 문제는 대표자 및 응모자 본인이 모든 책임을 짐

[서식 8]

사 용 인 감 계

사용인감

본인은 경상남도 의령군에서 시행하는 「부자(父自)의령 상생협약 프로젝트 설계공모」에 있어 입찰․계약 및 이에 수반되는 모든 행위에 대하여 위의 인감을 사용하고자 하며, 동 인감을 사용함으로써 민형사상의 문제가 발생할 경우 모든 책임을 질 것을 확약하고 이에 사용인감계를 제출합니다.

2025년     월     일

업 체 명:

주    소:

대 표 자:                     (인)

의령군수 귀하

[서식 9]

설계공모 서면질의서

◦ 공 모 명: 부자(父自)의령 상생협약 프로젝트 설계공모

◦ 업 체 명:

◦ 대 표 자:                    (인)

◦ 소 재 지:

◦ 연 락 처:               (휴대폰:                 /팩스:                 )

◦ 이 메 일:

지침서 쪽 수	질 의 내 용
	- 구체적으로 기재하되, 내용이 많을 경우 별지 작성 가능. - 질의서는 서식에 의한 서면질의만 가능. ▸의령군 00000과 담당자 ---------@korea.kr (055-000-0000) 제출 (일정표 참조)

의령군수 귀하

[서식 10]

설계공모 응모작 제출서
※ 접수번호
신청인	설계사무소명				전화번호/FAX
	대 표 자				주민등록번호
	사무소 소재지
경상남도 의령군에서 시행하는 「부자(父自)의령 상생협약 프로젝트 설계공모」응모작을 제출합니다. 2025년 월 일 신 청 인: (인) 의령군수 귀하
제출서류(도서) 1. 설계설명서 15부. 2. USB(도판, 설계설명서 일체) 1EA.
-----------(인)--------- 절 취 선 --------(인)------------
설계공모 응모작 접수증
※ 접수번호									접 수 인
설 계 사무소명				전화번호 (FAX번호)
대 표 자 (건축사)				주민등록 번호
소 재 지

[서식 11]

설계설명서 표지 서식

□ 설계설명서 표지 작성요령

	3cm	2cm				-A3횡 아트지 좌측편철 -글자체 : HY견고딕 -제목크기 : 48 -연도 글씨크기 : 24 -중앙정렬 -글씨 : 진하게 -줄간격 : 180% -테두리선 : 없음 -번호 기재란 외곽선 :1mm(진하게)
					2cm
					3cm
					3cm
부자(父自)의령 상생협약 프로젝트 설계공모 설계설명서
2025. 00.
					7cm

※ 이격거리는 ± 0.5cm 범위내로 작성 (표지작성규정 미준수시 감점대상 포함)

[서식 12]

건축개요 및 시설 면적표

구 분			내 역	비 고
건물개요	대 지 위 치
	지 역 지 구
	대 지 면 적		㎡
	도 로 현 황
	건 축 면 적		㎡
	연면적	전 체	㎡
		지 하	㎡
		지 상	㎡
	건 폐 율		%
	용 적 율		%
	구 조
	층 수
	최 고 높 이		m	․단면도에 층고 및 최고 높이 표기할 것
	승 강 기		대
주차개요	계		대	․법정대수 산정 근거 표기
	지 상		대
	지 하		대
	주차장 면적		㎡	․산출근거
조 경 개 요	조 경 면 적			․법정면적: % ․설치면적: % (산출근거 구체적으로 표기)
	식 재 면 적
	조경시설면적
	옥상조경면적
주요 설비개요
외부마감 (주요마감)
기타 (에너지,신재생,녹색건축물,제로에너지 등)

[서식 13]

각 층별 세부용도 및 면적표

층 별	용 도	면 적 (㎡)	비 고
총 계
	소 계
	소 계
	소 계
	소 계

[서식 14]

관 련 법 규  검 토 서

법 규 명 및 조 항	대 상	법 적 기 준	설 계 기 준	비 고

[서식 15]

추정 공사비 내역서

공사명: 부자(父自)의령 상생협약 프로젝트 설계공모

(단위 : 천원)

품 명		규격	단위	수량	재료비	노무비	경비	계	비 고 (구성비)
건축공사	구조체
	외장
	내장
	조경
	기타
토목공사
기계공사
전기공사
통신공사
소방공사
신ㆍ재생에너지 설비공사
철거공사
폐기물처리비
○○공사
계
제 경 비 (비율계산)
합 계 (총공사금액)

[서식 16]

심사위원 기피·회피 신청서

□ 사 업 명: 부자(父自)의령 상생협약 프로젝트 설계공모

□ 기피·회피 위원

성 명	소 속	기피·회피 사유

2025.    .    .

제 출 자    소  속:

연락처:

직  위:

성  명:                    (인)

의령군수 귀하

[서식 17]

사전접촉 여부 확인서

당사는 경상남도 의령군에서 시행하는「부자(父自)의령 상생협약 프로젝트 설계공모」에 응모함에 있어 심사에 영향을 미칠 수 있는 부당한 청탁이나 사전접촉 등을 시도한 심사위원에 대한 사실여부를 아래와 같이 확인하며, 만일 거짓이 있는 경우 심사대상에서 제외하거나 선정된 입상작에서 취소되는 등의 불이익을 감수하고, 이에 대하여 일체의 민․형사상 이의를 제기하지 않을 것임을 확인합니다.

사전접촉 여부	해당 있을 경우	비 고
없음( ) / 있음( )	∙ 심사위원명: ∙ 일시/장소:

2025.    .    .

제 출 자 :	○ 대표업체

업 체 명:

주    소:

대 표 자:               (인)

전화번호:

○ 공동참여응모 참여업체

업 체 명:

주    소:

대 표 자:               (인)

전화번호:

의령군수 귀하

[서식 18]

심사 후 입상작 확인용
설계공모명	부자(父自)의령 상생협약 프로젝트 설계공모
설계사무소명
응 모 자 명	(인) ※ 반드시 대표자 날인
응모작품 조감도 축소 또는 사진 붙임

[서식 19]

규  격  봉  투

	뒷면 풀칠하고 봉인
	부 자 ︵ 父 自 ︶ 의 령 상 생 협 약 프 로 젝 트 응 모 작 품 확 인 서			풀칠
		접수번호
	※ 사무소명, 응모자명 재중
	풀 칠

※ 이 서식을 출력하여 사용할 것.

[서식 20]

개인정보 수집･이용 동의서

∎ 관 리 처 : 의령군(소멸위기대응추진단)

∎ 관련법규 : 개인정보 보호법 제15조, 제22조

∎ 기본 개인정보 수집 • 활용   [필수]

수집·이용하려는 개인정보의 항목	개인정보의 수집·이용의 목적	개인정보 이용기간 및 보유기간
성명, 휴대폰번호	건축설계공모 관련 안내 등	기본 및 실시설계 준공일부터 1년

※ 개인정보 제공 동의 거부 권리 및 동의 거부에 따른 불이익 내용 또는 제한사항

- 귀하는 개인정보제공 동의를 거부할 권리가 있으며, 동의 거부에 따른 불이익은 없음

개인정보 수집 • 활용에 동의 하십니까 ?    □ 동의함    □ 동의하지 않음

※ 개인정보 제공자가 동의한 내용외의 다른 목적으로 활용하지 않으며, 제공된 개인정보의 이용을 거부하고자 할 때에는 개인정보 관리책임자를 통해 열람, 정정, 삭제를 요구할 수 있음

「개인정보보호법」 등 관련 법규에 의거하여 상기 본인은 위와 같이 개인정보 수집 및 활용에 동의함.

2025년    월    일

신청자 :              (인)

의령군수 귀하