- 신봉동 도서관 건립사업 -

설계공모지침서

2022. 11.

	용 인 시 공공건축과

목 차
1. 사업 개요	5. 심사 시 불이익 처분기준
1.1. 사업목적 2 1.2. 사업개요 2 1.3. 위치도 및 현장사진 3	5.1. 불이익 처분절차 18 5.2. 불이익 처분기준 18
2. 설계공모 개요	6. 설계지침
2.1. 설계공모 일반사항 4 2.2. 설계공모 참가자의 자격기준 4 2.3. 설계공모 일정 5 2.4. 응모신청 접수 6 2.5. 질의 및 응답 7 2.6. 설계공모안 제출 7 2.7. 공모안 심사 및 발표 8	6.1. 계획 시 고려사항 19 6.2. 공간계획 24 6.3. 기타 31 6.4. 관련규정 고려사항 33
	7. 기 타
	7.1. 당선자의 의무 33 7.2. 저작권 34 7.3. 작품반환 35 7.4. 기타 35
3. 제출도서 작성방법
3.1. 공통사항 9 3.2. 제출도서 종류 10 3.3. 도서제출 시 유의사항 11
	8. 각종서식
4. 심사 및 입상작 선정
4.1. 심사위원회 운영 및 심사방법 12 4.2. 작품심사 기준 14 4.3. 심사결과 발표 17 4.4. 입상작품 및 보상 17

1. 사업개요

1.1 사업목적

지속적인 인구증가와 지역의 오랜 숙원사업인 신봉동 도서관 건립으로 정보 · 문화 · 평생교육의 향상을 위한 지식기반 인프라를 구축하여 꿈과 창의성 있는 공간을 지역민에게 제공하는 것을 목적으로 한다.

1.2 사업개요

1) 사 업 명 : 신봉동 도서관 건립사업 설계공모

2) 발주기관 : 용인시청(사업부서 공공건축과)

3) 대지위치 : 경기도 용인시 수지구 신봉동 931번지

4) 대지면적 : 2,427.40㎡

5) 지역·지구 : 제1종일반주거지역, 지구단위계획구역, 상대보호구역

※ 지구단위시행지침

[용인시 홈페이지-분야별정보-도시-도시개발-도시개발사업-신봉구역 도시개발사업] 참조바라며

공모 참여 후 추가자료 제공 예정.

6) 건 폐 율 : 60%이하 / 용 적 률 : 200%이하

7) 건립규모

가. 연 면 적 : 3,240㎡(±5%)

나. 층    수 : 지하1층 / 지상3층

다. 용    도 : 교육연구시설(도서관)

라. 주요시설 : 어린이도서관, 열람실, 다목적실 등(세부시설개요 참조)

8) 예정공사비 : 금12,740백만원(부가세 포함)

9) 예정설계비 : 금803,550천원(부가세 포함)

※ 건축, 토목, 조경, 기계, 전기, 통신, 소방, 폐기물 처리, 철거 등 제반 분야의 설계용역 수행 등의 비용을 말한다.

※ 「공공발주사업에 대한 건축사의 업무범위와 대가기준」 제11조 규정에 따라 각종 인증에 따른 설계업무의 대가는 설계비에 포함되어 있으며, “장애물 없는 생활환경 인증”의 심의 대응에 소요되는 비용과 각종 예비인증 수수료는 발주기관이 별도 부담한다.

※ 발주기관이 제공하는 지반(지질)조사보고서 및 현황측량성과도 외에 설계과정에서 추가로 시행하는 조사 및 측량의 비용은 설계자가 부담한다.(발주기관의 요청으로 추가 시행하는 경우 예외)

※ 과업 범위의 변경 없이 공사비가 증가할 경우 추가용역비를 지급하지 않는다.

10) 설계기간 : 착수일로부터 12개월(공휴일포함)

1.3 위치도 및 현장사진

2. 설계공모 개요

2.1 설계공모 일반사항

｢건축서비스산업 진흥법｣ 제21조 및 ｢같은 법 시행령｣ 제17조, ｢지방자치단체 입찰시 낙찰자 결정기준(행정안전부 예규 제216호)｣ 제8장 설계공모 운영요령, ｢건축 설계공모 운영지침(국토교통부 고시 제2021-872호)｣에 따라 일반 설계공모로 시행한다.

2.2 설계공모 참가자의 자격기준

2.2.1 참가자격

1) 공고일 현재 「건축사법」제7조에 따른 건축사 면허를 소지하고, 같은 법 제23조에 따라 건축사사무소 등록을 필한 자로서 관계 법령에 결격사유가 없는 자

2) 「건축사법 시행령」 제21조의2에 의한 외국 건축사 면허 · 자격을 취득한 자로서, 상기‘1)’항의 건축사사무소 개설자와 공동이행방식으로 참여 가능한 자(단, 국내 건축사사무소 개설자를 대표자로 선임하여야 하며, 모든 법적 권리와 의무사항은 대표자에게 귀속됨)

2.2.2 공동으로 응모하는 경우

1) 공동이행방식으로 참여하는 경우에는 공동 응모 참여업체 모두 위의 자격 조건을 갖추어야 한다. 단, 공동 응모 시 2개사 이내로 하되, 응모신청서 등록 후에는 공동 응모를 변경할 수 없음

2) 공동이행방식으로 참여하는 경우에는 공동응모자 중 최상위 비율을 가진 1인을 대표자로 선정하여야 하며, 동일 건축사사무소 내 공동대표일 경우에도 대표자 1인을 지정하여야 함

3) 공동 응모에 따른 책임과 권리 사항은 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률, 건설기술진흥법 및 지방자치단체 계약예규 등 관련 규정에 따름

4) 대표자는 해당 업무를 총괄 조정하는 역할을 수행하여야 하며 공모와 관련하여 수반되는 모든 법적 권리 및 책임, 의무사항은 대표자에게 귀속됨

5) 공동이행방식으로 참여하는 경우에는 [서식4]에 의한 공동응모협정서를 응모신청 시 제출해야 함

2.2.3 응모제한

1) 공고일 현재 업무정지, 부정당업체 등 결격사유가 있을 경우 응모할 수 없음

※ 만약 당선작 발표 후 참가 자격 기준 위반(실격) 사유가 발견된 경우 계약 체결 전에는 당선을 무효로 하며, 계약체결 이후에는 체결된 계약을 무효(선금 및 기성금 회수)로 하고 관련 법령에서 정한 사업 지연에 따른 민ㆍ형사상의 책임을 진다. 기타 입상작의 경우에는 입상 무효, 상금을 회수하면 민ㆍ형사상 책임을 부과할 수 있다.

2) 본 설계 공모의 건축기획업무(기본계획 등) 및 사전검토, 각종 자문 및 심의 등의 수행 이력이 있는 업체는 공모 심사 시 감점 2점을 적용함

3) 응모 신청 시 단독과 공동응모 중 1개 방식으로만 참여 가능하며, 1점의 작품만 제출 가능함

2.3 설계공모 일정

구 분	일 시	유 의 사 항
설계공모공고	2022. 11. 7.(월)	· 조달청 나라장터 및 용인시 홈페이지
응모신청접수	2022. 11. 14.(월) 10:00 ~ 17:00	· 접수장소 : 용인시 공공건축과 (용인시청 문화예술원 2층) · 방문 접수만 가능(점심시간 제외, 우편· 팩스 등 불가)
질의접수	2022. 11. 21.(월) 09:00 ~ 18:00	· 접수방법 : 전자메일(hjpwow@korea.kr) (질의서 수신 여부 반드시 확인)
질의회신	2022. 11. 25.(금)	· 용인시 홈페이지 게시
설계공모안 제출	2022. 12. 29.(목) 10:00 ~ 17:00	· 접수장소 : 용인시 공공건축과 (용인시청 문화예술원 2층) · 방문 접수만 가능(점심시간 제외, 우편· 팩스 등 불가) · 제출대상 : 응모신청 접수한 업체
설계공모안 심사	2023. 1. 13.(금)	· 별도의 심사계획에 의함(일정에 따라 조정 가능)
당선작발표	2023. 1. 18.(수)	· 세움터 및 용인시 홈페이지 게시, 개별 통지
설계공모안 반환	당선작 발표일로부터 7일 이내	· 미회수 시 용인시에서 임의 처분 · 입상작은 반환하지 않음

※ 상기 일정은 사정에 따라 변경될 수 있으며, 변경된 일정은 용인시 홈페이지[분야별정보  ☞  도시  ☞  공공건축  ☞  건축설계 공모게시판] 통해 재공고함

2.4 응모신청 접수

1) 일      시 : 2022. 11. 14.(월) 10:00 ~ 17:00

2) 응모접수처 : 용인시 공공건축과 (용인시청 문화예술원 2층)

3) 응모방법

가. 응모신청서를 작성하여 직접 제출(우편접수 불가)

나. 대리인이 신청서를 접수할 경우 위임장 및 대리인의 신분증 지참

4) 구비서류 목록(사본 제출 시 반드시 원조대조필에 대표자 인장 날인)

연 번	제 출 서 류	세 부 내 용	비 고
1	설계공모 응모신청서		[서식 1]
2	설계공모 참여자 명단		[서식 2]
3	대표자 선임계		[서식 3]
4	공동응모 협정서	해당 시 작성	[서식 4]
5	서약서 및 청렴서약서	공동응모 시 각 사별 제출	[서식 5] [서식 6]
6	사용인감계 및 인감증명서	공동응모 시 각 사별 제출 법인일 경우 법인인감 제출	[서식 7]
7	위임장	대리인이 등록할 경우 시	[서식 8]
8	건축사면허(자격)증 사본	건축사자격등록증, 건축사면허수첩 사본
9	건축사협회 또는 등록관청에서 발급한 등록취소, 휴업, 폐업, 업무정지 중이 아님을 증빙할 수 있는 서류	건축사 행정처분 사실조회 건축사 행정처분 조회서 (공고일 기준, 공동 응모의 경우 공동응모 사무소도 제출)	공고일 기준 (2022. 11. 7.)
10	외국건축사자격증	해당 시 제출 (자격증 및 자격취득신고 확인증)
11	건축사업무신고필증	법인일 경우 대표자 등록증 사본
12	법인등기부등본(법인의 경우) 사업자등록증(개인의 경우)
13	사전접촉 금지서약서		[서식9]

※ 공동 응모자의 경우 해당 자격증 및 업무신고필증 등 상기 해당 서류 각각 제출

※ 영문 및 외국어로 작성된 구비서류의 경우 한글로 번역하고 번역 업체의 확인서를 받아 제출

2.5 질의 및 응답

1) 질의접수 : 2022. 11. 21.(월) 09:00 ~ 18:00

2) 접수방법 : [서식10]을 활용하여 서면질의서를 e-mail로 제출

3) 접 수 처 : e-mail로만 접수(hjpwow@korea.kr)/ 문의전화 : 031-324-2946

4) 유의사항

가. 질의서 발송 후 담당자 수신 여부를 확인하여야 함.

(단, 접수일 9:00∼18:00 내 도착분에 한하여 유효함)

나. 질의서는 기간 내에 접수시켜야 하며 질의는 참가자(업체)별로 1회에 한함

다. 질의는 한글을 사용하여 명확히 작성하여야 함

라. 설계공모의 형평성을 고려해 지침서에 공지된 질의 기간 외의 유선 및 서면 질의는 불가함

5) 회신일자 : 2022. 11. 25.(금) ※ 기한 내 접수된 질의서에 한하여 회신

가. 방 법 : 용인시 홈페이지

[분야별정보 ☞ 도시 ☞ 공공건축 ☞ 건축설계 공모게시판]에 게재

나. 유의사항

- 질의 사항에 대한 우리시의 답변 내용은 설계공모지침서를 추가 또는 수정한 것으로 간주하며, 지침서와 동일한 효력을 가짐

- 메일 전송오류 등으로 내용을 확인할 수 없는 경우 및 질의자의 인적사항 등 질의서상의 기재 사항이 누락된 질의, 질의내용이 설계공모 지침과 관련이 없는 사항에 대하여는 응답하지 아니할 수 있음

2.6 설계공모안 제출

1) 제출일시 : 2022. 12. 29.(목) 10:00~17:00(※ 지정된 시간 이외에는 공모안 접수 불가)

2) 제출장소 : 용인시 공공건축과(용인시청 문화예술원 2층)

3) 제출방법 : 방문접수(점심시간 제외, 우편·팩스 등 접수불가)

4) 제출서류

가. 설계공모안 제출서 [서식 11] 및 응모신청 접수증

나. 설계설명서 각 15부  [규격: A3(가로 420mm×세로 297mm)]

다. 위 내용 저장한 USB 저장장치 1식

5) 유의사항

가. 응모 작품 제출 시 설계공모안 제출서[서식 11]와 설계도서 작성요령에 명기된 서류를 전부 제출하여야 한다.

나. 응모 도서에는 응모자를 인지할 수 있는 어떠한 표시(사무소명, 대표자 성명, 주소 등)도 하지 말아야 하며, 익명의 원칙은 심사위원 최종 결정 시까지 전 기간 동안 적용된다.

다. 제출된 작품은 반환, 수정, 삭제, 추가, 열람 등을 할 수 없다.

라. 응모신청을 하지 않은 자는 공모안을 제출할 수 없으며, 참가자별 1개의 공모안만을 제출할 수 있다.

2.7. 공모안 심사 및 발표

1) 심사일시 : 2023. 1. 13.(금)

2) 결과발표 : 2023. 1. 18.(수), 전자정보처리시스템(세움터) 및 용인시 홈페이지

[분야별정보 ☞ 도시 ☞  공공건축 ☞ 건축설계 공모게시판], 개별 통지 예정

3) 당선작의 보상 및 대우

① 당선작(1점) : 설계용역권 부여

② 기타 입상작 : 보상금 지급

4) 유의사항

가. 입상자가 특별한 사유없이 통지일로부터 30일 이내에 공모안의 작성 비용에 대한 보상요청을 하지 아니하는 경우 보상금에 대한 권리를 포기한 것으로 간주한다

나. 당선자는 설계용역 계약 시 전기, 통신, 소방설계에 대한 자격이 없는 경우 전기, 통신, 소방 관련법에 의한 설계자와 공동도급(분담이행방식)으로 시행하여야 하며, 기타 각 분야별 법령에서 정하는 기준에 따라 기술사사무소 등록을 필하였거나 엔지니어링 기술진흥법에 의한 활동 주체신고를 필한 자가 설계하여야 하며, 기타 계약에 관한 사항은 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」과 우리시의 계약에 따른다.

다. 설계용역 계약자는 실시설계 완료 후 총공사비의 증가 공사기간 연장으로 인한 추가 용역비를 요구할 수 없다.

라. 당선자는 기본 및 실시설계 시 우리시에서 요구하는 사항을 설계에 반영하여야 한다.

마. 당선자가 기본 및 실시설계권을 포기하거나 부득이한 사유로 설계를 할 수 없는 경우에는 차기 입상작에게 설계 권한을 부여할 수 있으며, 반납된 보상금을 후 차점자 등에게 추가 지급은 하지 아니한다.

바. 당선자는 공사 시행을 위한 각종 인증, 인가, 허가, 협의, 자문 등 행정절차 이행에 따른 신청서, 설계도서 및 각종 보고서 등을 제출하여야 한다.

5) 기타사항

가. 입상작의 저작권은 원칙적으로 설계자에게 있으며, 저작권과 관련한 제반사항은 관계 법령이 정하는 바에 따르나 발주처는 출판과 전시를 위한 별도의 허락없이 입상작을 사용할 수 있다.

나. 발주처는 입상작 외의 작품의 경우에도 필요한 경우 전시할 수 있다.

다. 발주처는 당선자 외의 공모안에 대해 당해 설계자의 동의를 얻어 그 작품에서 아이디어의 일부를 이용할 수 있다

라. 입상작을 제외한 응모작품에 대해 심사 결과 발표일로부터 7일 이내에 찾아가지 않을 경우 발주청에서 임의로 처분할 수 있으며, 응모자는 어떠한 이의도 제기할 수 없다.

마. 응모자는 설계공모에 응모등록함으로써 이 지침서의 내용을 승인한 것으로 간주한다.

바. 본 지침서의 문구 해석상 발주청 및 응모자가 간에 차이가 있을 경우에는 발주청의 해석을 우선으로 하고, 기타 명시되지 않은 사항에 대하여는 발주청이 정하는 바에 따라야 한다.

3. 제출도서 작성방법

3.1 공통사항

1) 모든 제출 도서의 표지는 백색 무광택 스노우지를, 내용 용지는 백색 무광택 백상지를 사용한다.(모든 용지에는 배경무늬 사용 불가)

2) 모든 도서의 축척은 자유로이 하되, 각 도면에 정확히 표기한다.

3) 모든 도면의 표기는 한글과 아라비아 숫자로 하고 미터법(소수 둘째짜리까지 표현)을 사용한다. 단 부득이하게 영문, 한문 등 다른 표기가 필요한 경우 병행 표기할 수 있다.

4) 가급적 모든 제출 도서의 상하여백은 20mm, 좌우여백은 25mm으로 한다.

5) 가급적 페이지는 가운데 아래에 표기하며 줄표가 있는 형태를 사용한다.

6) 설계설명서 작성 시 작품의 이해를 위해 조감도(렌더링하지 않은 3차원 이미지 수준) 이미지 1컷을 사용할 수 있다.

※ 당선작은 발주기관과 제출시기를 협의하여 조감도(렌더링한 이미지) 1컷을 제출하여야 함

7) 모든 제출도서 표현은 흑백색만 사용 가능하며, 색채 사용 불가(검정색 음영비율에 따른 명도 조절은 가능)하나 다만, 조감도, 설계개념 설명만 컬러 사용 가능하다.

8) 모든 설계도서는 제시된 형태나 디자인을 따라야 하며, 특히 제본된 도서의 측면에서 볼 때 아무런 표식이 보이지 않아야 한다.

9) 제출되는 모든 설계도서의 내용이 담긴 USB저장장치 1식을 함께 제출한다.

3.2 제출도서 종류

1) 설계설명서 각 15부  [규격: A3(가로 420mm×세로 297mm)]

2) USB저장장치 1식

3.2.1 설계설명서

① 표지는 백색 무광택 스노우지를, 내용 용지는 백색 무광택 백상지를 사용한다.

② 규격은 A3(가로 420mm×세로 297mm)크기로 장변이 가로가 되도록 하여 테두리 없이 좌측을 접착제로 제본하여 제출한다.

③ 제공된 표지서식[서식 12]을 사용하여 매수는 앞뒤 표지를 제외하고 30쪽 이내(한면 인쇄, 간지 사용 불가, 각 장 하단 중앙에 쪽번호 표시)

④ 글자체, 글자크기 도표, 이미지, 줄간격은 자율적으로 정한다.

⑤ 다음 내용이 포함되도록 종류와 순서를 참고하여 작성한다.

가. 표 지 : [서식 12] 참조

나. 목 차

다. 조감도(렌더링하지 않은 3차원 이미지 사용, 컬러 사용 가능)

라. 설계개념, 설계방향 및 주안점(컬러 사용 가능)

마. 대지현황 및 주변현황 분석, 배치계획(동선 및 주차계획 포함)

바. 설계개요

□ 설계개요 및 시설현황 [서식 14]

□ 층별 세부용도 및 면적  [서식 15]

사. 설계도면

□ 배치도

□ 각층 평면도 (지하 → 지상 순)

□ 입면도 (2면 이상)

□ 단면도 (x축 → y축 순)

아. 주요재료계획

자. 조경 및 외부공간계획

차. 구조, 토목, 기계, 전기, 통신, 소방 및 방재 계획의 설계개념 및 설계방향

카. 자연채광 계획, 친환경계획, 에너지절약계획, 장애물 없는 건축설계(BF),유지관리비 저감설계

타. 관련법규 검토서[서식 16]

파. 예정공사비 내역서 [서식 17]

3.2.2 USB저장장치

① 설계설명서

- 파일형식 : PDF 파일 1개

- 파일이름 : 01.설계설명서

② 조감도(렌더링하지 않은 3차원 이미지)

- 파일형식 : JPEG 파일 1개(해상도 300픽셀/인치)

- 파일이름 : 02. 조감도

3.3 도서제출 시 유의사항

1)	제출도서는 심사용과 보관용을 구분, 포장하여 제출한다.

① 심사용

- 설계설명서 14부

- 파손되지 않도록 백색 포장지로 분리하여 포장하고, 겉포장에는 응모신청서상 접수번호와 제출도서 제목 및 심사용이라고 표기하고 업체(대표사)직인을 날인하여 제출

② 보관용

- 설계설명서(표지에 업체명 표기) 1부 및 USB 저장장치 1식(업체명 표기)

- 백색 포장지로 함께 포장하고 설계설명서는 대표자 날인을 확인할 수 있도록 하며 겉포장에는 응모신청서상 접수번호와 제출도서 제목 및 보관용이라 표기하고 제출

2)	응모신청 접수한 업체만 접수할 수 있으며 제출된 작품에 대하여 추가 제출이나 수정, 보완할 수 없다.

3) 작품을 발주처에 접수하기 전까지의 훼손, 분실 등은 각 응모자의 책임으로 한다.

4) 작성요령 및 제출방법에 의거하지 않은 작품은 접수되지 않거나 감점 처리될 수 있다.

4. 심사 및 입상작 선정

4.1 심사위원회 운영 및 심사방법

1) 심사위원 선정 및 공개

가. 심사위원은 발주기관에서 설계공모 공고 시 용인시 홈페이지에 공개

나. 심사위원 구성 : 건축, 도시 등 전문가로 등 9명으로 구성

※ 심사위원의 제척, 기피, 회피에 대비하여 예비심사위원을 선정하고 명단 변경 시 용인시 홈페이지에 재공지할 예정

다. 심사위원회 명단

구 분	성 명	소 속
심사위원	김 대 익	(前)한경대학교 건축학부
	구 영 민	인하대학교 건축학부
	이 재 훈	단국대학교 건축학부
	정 재 용	홍익대학교 건축학부
	이 지 은	re:architects
	윤 의 식	수림건축사사무소
	권 정 현	신화종합건축사사무소
	김 대 진	경희대학교 건축학부
	김 홍 섭	㈜행림종합건축사사무소
예비 심사위원	김 민 호	㈜코드아키텍츠 건축사사무소
	김 민 태	나래건축사사무소
	김 영 민	명지대학교 건축학부
	변 상 국	하성이엔지

2) 심사위원장 선정

가. 심사위원회 위원장은 심사위원 중에서 호선으로 선출한다.

나. 위원장은 회의를 진행하며 심사위원회의 동의를 얻어 설계공모안의 심사에 필요한 세부적인 사항을 결정할 수 있다.

3) 심사위원회 심사방법

가. 심사대상이 되는 공모안을 심사위원회 개최일로부터 최소 5일전까지 심사 위원에게 미리 교부하여 사전에 검토하도록 한다.

나. 심사위원회에는 심사위원 정수의 과반수가 참석하여야 하며, 참석 심사위원이 과반수 미만인 경우에는 심사위원회를 다시 개최하여야 한다.

다. 심사위원회 평가방식은 채점제 또는 투표제, 투표제와 체점제의 혼합방식 등 심사위원회의 의결을 통해 자유롭게 결정할 수 있다. 다만, 어떠한 평가방식을 활용하든 심사위원은 반드시 공모안에 대한 충분한 토론을 거쳐 평가하여야 하며, 각 평가방식별 공모안의 평가사유서는 우수한 점과 개선사항 등을 심사위원별로 구체적으로 작성하여야 한다.

라. 평가방식이 채점제일 경우, 당선작은 심사위원회에서 충분한 토론을 거쳐 응모작 중에서 가장 높은 점수를 받은 작품으로 결정한다. 심사위원의 평가점수를 합산하여 산술평균한 점수로 최고점부터 당선작 및 기타 입상작 등을 선정한다. 평균점수 산정결과 소수점 이하의 숫자가 있는 경우에는 소수점 셋째자리에서 반올림한다. 또한, 감점은 심사위원의 평가점수를 합산하여 산술평균한 점수에 감점한다.

마. 설계공모 작품에 대한 심사과정에서 실격된 작품의 경우 그 사유, 기타 필요한 사항 등을 문서로 작성하여야 하며, 심사에 참여한 심사위원 전원의 서명을 받아야 한다.

바. 작품선정을 위한 심사위원회의 진행은 공개를 원칙으로 하며, 심사 내용은 녹화·녹음한다.

사. 심사위원회의 결정이 필요한 사항은 출석위원 과반수의 찬성으로 의결한다.

아. 심사위원은 응모한 평가대상 작품에 대하여 [서식 18]에 의한 평가사유를 작성 및 제출하여야 한다.(심사위원회에서 투표제로 결정하여 심사할 경우에도 평가사유서 작성)

4) 심사위원 제척

가. 심사위원이 다음 각목 중 하나에 해당될 경우 심사에서 제척된다.

① 위원 또는 그 배우자나 배우자이었던 사람이 심사 대상 업체의 당사자가 되거나 그 업체의 당사자와 공동권리자 또는 공동의무자인 경우

② 위원이 심사 대상 업체의 당사자와 친족이거나 친족이었던 경우

③ 위원이 심사 대상인 사업의 시행으로 이해당사자(대리관계 포함)가 되는 경우

④ 위원이나 위원이 속한 법인·단체 등이 심사 대상 업체의 당사자의 대리인이거나 대리인이었던 경우

⑤ 위원이 최근 3년 이내에 해당 심사대상 업체에 임원 또는 직원으로 재직한 경우

⑥ 위원이 최근 2년 이내에 해당 심사 대상업체와 관련된 자문, 연구, 용역(하도급 포함), 감정 또는 조사를 한 경우

나. 설계공모 참가자는 심사위원이 제척사유에 해당하거나 심사의 공정을 기대하기 어려운 사정이 있는 경우에는 공모안의 제출마감일로부터 7일 전까지 그 근거자료를 발주기관 등에게 제출하여 기피를 신청하여야 한다.

다. 심사위원은 위 “가”항의 사유에 해당하면 스스로 그 안건의 심사에서 회피신청서[서식 13]를 제출하고 그 안건의 심사에서 회피하여야 한다.

5) 기타

가. 심사결과 설계공모 목적에 적합하지 아니하거나 작품 수준이 현저히 떨어진다고 의결된 경우 당선작 등을 선정하지 않을 수 있다.

나. 응모자는 심사 결과에 대하여는 이의를 제기할 수 없다.

4.2 작품심사 기준

아래 배점기준 및 평가항목에 따라 심사하며 기타사항은 「건축 설계공모 운영지침(국토교통부고시 제2021-872호)」에 따른다.

1) 배점기준(채점제)

평가항목	세부 사항	배점
경관 및 주변과의 조화	□ 주변 공간 및 환경과의 연계 및 조화 □ 입면 디자인 계획의 우수성 □ 색상 및 재료 계획의 적절성	30
배치계획	□ 배치 및 토지 활용도 □ 시설 및 공간 이용의 편의성 □ 보행자 및 차량 접근 계획의 적절성	30
공간계획	□ 내·외부 공간 계획의 적절성 □ 공간 이용의 효율성 □ 동선 및 기능배분의 타당성 □ BF인증을 고려한 동선계획과 인근 시설과의 연계성	20
기술계획 등	□ 구조계획의 안정성 및 시공성, 경제성 □ 합리적인 설비계획, 에너지절약, 유지관리 비용 절감 등 □ 예산대비 실현가능성 □ 환경친화적 설계기법의 우수성	15
기 타	□ 전문분야 설계 품질확보 계획 □ 공공성 제고방안, 특수 조건에 대한 대처 방안 등 추가적으로 필요한 사항	5
계		100

2) 평가주안점(투표제)

평가비중	평가항목	평가주안점
1	경관 및 주변과의 조화	□ 주변 공간 및 환경과의 연계 및 조화 □ 입면 디자인 계획의 우수성 □ 색상 및 재료 계획의 적절성
2	배치계획	□ 배치 및 토지 활용도 □ 시설 및 공간 이용의 편의성 □ 보행자 및 차량 접근 계획의 적절성
3	공간계획	□ 내·외부 공간 계획의 적절성 □ 공간 이용의 효율성 □ 동선 및 기능배분의 타당성 □ BF인증을 고려한 동선계획과 인근 시설과의 연계성
4	기술계획 등	□ 구조계획의 안정성 및 시공성, 경제성 □ 합리적인 설비계획, 에너지절약, 유지관리 비용 절감 등 □ 예산대비 실현가능성 □ 환경친화적 설계기법의 우수성
5	기 타	□ 전문분야 설계 품질확보 계획 □ 공공성 제고방안, 특수 조건에 대한 대처 방안 등 추가적으로 필요한 사항

3) 절차기준

가. 심사위원회는 작품심사 시작 전에 발주기관에서 상정한 대상작품과 실격사유를 심의하여 실격여부를 결정할 수 있으며, 실격 판정 시 평가대상에서 제외한다.

나. 심사위원회는 표결방식에 의해 공모안 중 채점대상 작품을 우선 선정할 수 있다.

다. 심사위원회는 재점대상 작품에 대하여 배점기준에 의거 항목별로 상대평가하여 「작품심사 결과」를 결정한다.

라. 심사위원회는 평가대상에 대한 「작품심사 결과」와 「감점평가 결과」를 종합하여 당선작과 입상작을 결정한다.

마. 발주기관 등(발주기관 등이 대리인을 지명한 경우에는 대리인)은 심사위원회에 참여하여 심사위원의 질의에 답변할 수 있다.

4) 채점기준

가. 채점의 근거가 될 수 있도록 평가서를 작성한다.

나. 평가항목별로 상대평가 후 항목별 평균점수와 가·감점을 합산하여 최종점수를 확정하고 가장 높은 점수를 받은 자가 2인 이상일 때는 심사위원회의 표결로 당선작을 결정한다.

다. 상대평가 등급은 수(10%), 우(20%), 미(40%), 양(20%), 가(10%)로 하고, 심사항목별 배점에 대해 10%를 차등채점(수 100점, 우 90점, 미 80점, 양 70점, 가 60점으로 채점)하며, 채점대상 작품 수에 따른 등급 배분은 다음과 같이 한다.

라. 종합평점 산정방식은 최고점수와 최저점수를 준 심사위원을 제외하고 나머지 심사위원의 평가점수를 합산하여 산술평균한 점수로 한다. 이 경우 최고점수·최저점수가 2개 이상인 경우 하나의 점수만 제외하며, 평균점수 산정결과 소수점 이하의 숫자가 있는 경우에는 소수점 셋째자리에서 반올림한다. 그리고 심사점수 합계를 100점 만점으로 환산한 심사위원 환산평점에 내부 감점평가 점수를 반영한 점수로 산정한다.

- 심사대상 수별 평가등급 배분의 예 -

심사 대상수	등 급					심사 대상수	등 급
	수	우	미	양	가		수	우	미	양	가
2	1	1				22	2	5	9	4	2
3	1	1	1			23	2	5	9	5	2
4	1	2	1			24	2	5	10	5	2
5	1	2	1	1		25	3	5	10	5	2
6	1	1	2	1	1	26	3	5	10	5	3
7	1	2	2	1	1	27	3	5	11	5	3
8	1	2	3	1	1	28	3	6	11	5	3
9	1	2	3	2	1	29	3	6	11	6	3
10	1	2	4	2	1	30	3	6	12	6	3
11	1	2	5	2	1	31	3	6	13	6	3
12	1	3	5	2	1	32	3	7	13	6	3
13	1	3	5	3	1	33	3	7	13	7	3
14	1	3	6	3	1	34	3	7	14	7	3
15	2	3	6	3	1	35	4	7	14	7	3
16	2	3	6	3	2	36	4	7	14	7	4
17	2	3	7	3	2	37	4	7	15	7	4
18	2	4	7	3	2	38	4	8	15	7	4
19	2	4	7	4	2	39	4	8	15	8	4
20	2	4	8	4	2	40	4	8	16	8	4
21	2	4	9	4	2

4.3 심사결과 발표

심사결과는 심사일로부터 7일 이내에 전자정보처리 시스템(새움터) 및 용인시 홈페이지에 발표한다.(발표일은 발주기관 사정에 따라 조정될 수 있으며 조정 시 상기 홈페이지를 통해 안내 예정)

4.4 입상작품 및 보상

1) 당선작(1점) : 본 설계용역계약권

2) 기타 입상작 : 보상금 지급

- 기타 입상작은 4점 이내로 결정함.

- 건축 설계공모 운영지침 제21조에 따라 공모심사 순위가 높은 자 순으로 아래와 같이 보상금 예산에 해당 지급률로 공모 비용을 보상함

- [예시] 기타 입상작이 2개인 경우

2위 32,000천원(80,000천원*4/10), 3위 24,000천원(80,000천원*3/10)

기타입상작수	보상금 예산	보상금 지급률
		2위	3위	4위	5위
4	80,000천원	4/10	3/10	2/10	1/10
3		4/10	3/10	2/10
2		4/10	3/10
1		1/3	※ 천원 미만은 절사

3) 채점결과 동점인 경우는 해당 순위 간 균등 지급하며, 입상작으로 선정된 자가 입상 통지일로부터 30일 이내에 보상금 지급을 신청하지 않을 시 보상금에 대한 권리를 포기한 것으로 간주한다.

4) 당선자가 설계권을 포기하거나 부득이한 사유로 설계를 할 수 없는 경우에는 차순위 입상작에게 설계권을 부여할 수 있으며 이 경우 차순위 입상자 보상금은 전액 반환하여야 하며, 발주처는 반환 보상금을 1등 당선작에게 지급한다.

5. 심사시 불이익 처분기준

다음 각 호에 해당하는 위반사항은 발주기관에서 정하는 불이익 처분 세부 기준에 따라 설계공모심사위원회에 보고하고 위원회의 의결에 따라 감점 등 불이익 처분할 수 있다.

5.1 불이익 처분절차

1) 설계공모심사위원회에서 작품심사 전에 실격사유에 해당하는 대상작품을 심사하여 실격 여부를 결정할 수 있다.(실격으로 판정된 작품은 평가 대상에서 제외)

2) 감점사유에 해당하는 대상 작품에 대하여는 발주기관에서 감점 기준에 의거 사전 검토하고 설계공모심사위원회에서 최종 결정한다. 이때 설계공모심사위원회에서는 감점사항을 조정할 수 있다

3) 점수는 100점 만점으로 상대평가(설계공모심사위원회에서 평가한 점수)한 점수의 합산 점수에 감점 점수를 반영하여 최종 평가점수로 한다.

4) 기타 본 지침서에 명기되지 않은 사항은 다음 관련 규정을 참조한다.

가. 국토교통부장관이 고시한 건축설계공모운영지침

나. 지방자치단체 입찰 시 낙찰자 결정기준(행정안전부 예규 제216호) 제8장 설계공모 운영요령

5.2 불이익 처분기준

1) 감점대상

구 분	항 목	벌칙규정	심사규정
지침위반	□ 연면적, 예정공사비 초과	-1.0점	실격 또는 감점 (3점 이내)을 사안의 중대 여부에 따라 설계공모 심사위원회 의결로 결정
	□ 지질, 규격 및 제본 방법 미준수	-0.5점 /도서종류별
	□ 설계도서 기준매수 초과	-0.5점/매당
	□ 색상표현 위반	-0.5점 /도서종류별
	□ 그 외 지침상 언급한 사항	-0.2점/건당

2) 실격대상

항 목	심사규정
① 건축관계법규 중 직통계단·피난계단의 설치, 진입도로, 건축선, 일조를 위반한 경우	설계공모 심사위원회에 상정 후 의결로 결정
② 설계공모지침서 상에 제시된 건립규모(층수)를 위반한 경우
③ 제출도서에 응모자를 특정할 수 있는 문구나 이미지 등이 포함된 경우 등
④ 참가자격 기준 위반 시
⑤ 공정한 평가를 하는데 영향을 미칠 의도로 불공정 행위를 할 때
⑥ 직간접적으로 심사에 영향을 미치는 부당한 청탁이나 압력을 행사한 경우
⑦ 심사 전에 심사 관련자와 접촉하여 설명을 한 경우
⑧ 제출한 서류 등에 허위사실이나 과제누락 등 중대한 미비 사항이 있을 경우
⑨ 제출물의 규격을 현저히 위반한 경우

6. 설계공모 세부지침

6.1 계획의 기본방향

‘트윈세대 (12∼16세 청소년)’ 특화도서관
① 자발성과 주체성을 이끌어낼 참여·체험형 전용공간 구성 ※ 기존 공부방 이미지 탈피한 편안한 공간	열린 공간 해먹, 그물망, 철봉 등 다양한 가구 설치
② 흥미와 관심을 반영한 전용공간 활성화 프로그램 기획

※ 참고 전주시립도서관, 수원 슬기샘어린이도서관, 세종시립도서관

1) 지형의 고저차(경사지)를 고려하여, 토양 유실 및 생태계 훼손을 최소화 하도록 입체적인 배치계획, 공간계획 및 조경계획을 하도록 한다.

2) 신봉동 도서관은 디지털 세상과 소통하는 정보센터로서의 디자인 독창성 및 차별성이 반영되도록 하며, 설계의도에서 뿐만 아니라 평면, 입면, 단면 계획시에도 반영하여 디자인하고, 호기심과 상상력을 자극할 수 있도록 한다.

3) 시설 이용 활성화를 위해 주층은 가급적 지상층에 배치하고 이용자 진출입 편의 및 경사지 공사의 경제성을 고려한 지반고 및 층별 바닥 레벨 계획한다.

4) 지역주민을 위한 오픈스페이스를 조성하고 인접한 초등학교에서의 인지성 및 가로경관을 고려한 건축물 위치계획 및 디자인하며, 주변 학교와 더불어 커뮤니티의 중심지이자 사랑방이 될 수 있도록 한다.

5) 주변 근린공원과 경관녹지, 성지바위산 자락을 생태적으로 연결하는 stepping point로서 자연 친화적 외부공간이 조성되도록 계획한다. 또한 쾌적한 실내환경이 조성될 수 있도록 개방감 있는 공간이 조성 될 수 있도록 한다.

6) 사용자와 주민들이 대규모 내부공간에서 친환경적인 공간성을 느낄 수 있도록 내부 식재 및 햇빛 유입이 제공된 공간이 조성될 수 있도록 한다.

7) 건축물은 유지관리가 용이하고 에너지 절약효과를 극대화할 수 있도록 경제적으로 계획하여야 하며, 건축물은 디자인과 실용성을 겸비하여 계획하도록 한다.

8) 공간계획에 있어서 시대변화에 따른 요구와 기능의 변화에 대하여 유연하게 대응(가변형)하도록 조성하고 입체적인 공간계획을 제안하고 합리적인 층고계획으로 공사비 절감을 고려한다.

9) 내구성과 내후성을 고려한 내·외장재를 사용하며 바닥마감은 중보행 기준을 내구성이 강한 바닥재를 사용하고 실내마감재는 인체에 유해하지 않은 친환경자재를 사용하여야 한다.

10) 불필요한 공간은 최대한 억제하고 이동 동선을 최소화하며, 상호 보완기능은 인접 배치하여 공간 활용을 극대화시켜야 한다.

11) 부지 공간구성 및 건축물의 형태는 주변 환경 및 인근 경관녹지, 근린공원과 연계하여 조화롭게 계획하고, 증축(수직,수평)을 고려한 토지활용계획을 수립하고 녹지체계를 조화롭게 조성하여 다양한 외부공간을 계획하여, 건축물 내‧외부가 연계되어 이용이 용이하도록 한다.

12) 부지 내 보행자 안전에 유의하고 보행 및 차량 동선이 간섭되지 않도록 계획하며, 주차 공간으로부터 안전하게 건물 주진입구로 접근할 수 있도록 계획한다.

13) 교통의 혼잡을 줄이기 위해 차량 진출입은 소로 2-8을 통하도록 계획한다.

14) 화재·비상시 신속하고 효율적인 대처가 가능하도록 대피동선 및 소방진입용 동선을 계획한다.

15) 교통혼잡 및 보행로를 통해 접근하는 사람들의 안전사고를 방지하기 위하여 차량 진·출입구는 교차로와 충분한 거리를 두고 설치하여야 한다.

16) 본 건축물은 장애물 없는 생활완경 인증(Barrier Free 인증)대상 시설이므로 부지 내 무단차 계획을 통해 장애인, 노인, 임산부 등의 접근성을 우선으로 고려하여야 한다.

17) 색채 및 사인계획은 유니버설디자인을 고려하여 비상 시 직관적인 판단이 가능하도록 고려하고 건축마감 및 가구 디테일 처리, 휴게공간, 문손잡이 등을  누구나 이용이 편리하도록 계획한다.

18) 에너지효율등급 인증, 녹색건축 인증, 제로에너지 인증, 신재생에너지 설치비율 등 관련 법규를 확인하여 법적 기준등급 이상 획득하도록 계획하여야 한다.

19) 공공도서관 건립·운영 매뉴얼(문화체육관광부)을 참고하여 설계하여야 한다.

20) 공공도서관 건립·운영 매뉴얼과 공모의 지침이 상이할 시 발주자와 협의할 것.

6.2 기본방향

6.2.1 건축분야

1) 일반사항

가) 건축물은 신봉동 지역을 대표하는 도서관 기능과 공간으로서 창의적으로 형상화하여 지역 특성을 나타낼 수 있어야 하며, 이용자들이 편리하게 접근 할 수 있는 이용자 친화적인 건축물로 설계되어야 한다.

나) 경제적이고 친환경적인 재료를 사용하되 내구성, 경제성, 안전성이 우수하며 시공성이 용이하고 미관 및 기능적인 면에 부합되는 재료를 선택한다.

다) 색상은 의장계획과 주변 환경과 조화되고 상징성이 나타날 수 있도록 색채를 계획하고 에너지의 효율성 및 유지․관리를 고려한 경제성과 실용적인 외장마감을 계획한다.

라) 건축물은 유지관리가 용이하도록 하고, 장식물 등의 설치는 최대한 억제하며 전체의 미관 또는 채광만을 위한 시설의 배치는 지양하고 에너지 절약효과는 극대화하고 유지관리비용은 최소화 할 수 있도록 경제적으로 설계하여야 한다.

마) 모든 설계체제는 최소인원으로 관리가 가능하도록 개별 및 중앙통제형 체계를 구축하여, 누구나 시스템 조작 및 운전이 가능하도록 계획 하여야 한다.

바) 건축물은 1개동으로 하고 과도한 장식과 불필요한 벽체부착물 및 실제 기능에 상관없이 공사비 상승에 영향을 주는 입면재료는 배제하도록 한다.

사) 각 세부시설은 장애인을 위한 상호보완이 가능한 시설로 ZONING(구역) 계획이 되어야 하며 층간 이용 시 불편 없이 사용할 수 있도록 배치계획 되어야 한다.

아) 관련법에 적합하고 필요한 행정적, 법적 절차 추진방법 등을 검토하여야 하며, 효율적인 공간활용 동선계획을 극대화하기 위해 각 기능별 세부 시설면적을 ±10% 범위 내에서 자유롭게 표현 할 수 있다.

자) 건축물의 구조계획 및 재료선정은 안전성, 경제성, 내구성, 기능성, 미관, 유지관리 등을 종합적으로 고려하여 합리적인 설계가 되도록 한다.

차) 실의 형태 위치는 실의 사용용도에 적합해야 하며 배치(장․단변비)는 에너지절약, 채광, 환기 등을 고려하여 적합하게 계획(배치)한다.

카) 인식성 제고와 미관 향상을 위해 환기탑, 보행계단, 난간, 경사로 옹벽 등은 의장성을 고려한 통합디자인 개념을 통해 조경 및 옥외 시설물과 디자인 계통을 유지하도록 한다.

타) 자료열람실은 규모 및 인문현황을 고려하여 계획하되, 최소인력으로 통합관리 유지 할 수 있도록 한다.

파) 창고공간을 충분히 고려하며, 전층에 적절히 분배하여 배치하도록 계획(계단실 아래 등 자투리 공간 활용)한다.

하) 쓰레기 분리수거 차량 및 택배차량의 진출입과 물품 및 도서의 입고, 반출이 용이하도록 지하주차장 높이는 2.7m 이상 계획하도록 한다.

2) 공간계획

가) 국․내외 공공 또는 사립도서관 우수 사례와 함께 설계자의 아이디어를 충분히 반영하여 공간구성을 계획하여야 한다.

나) 공간계획상 시야확보를 위해 각 실 내부 공간에는 기둥을 최소화한 구조로 계획하여, 시각적 개방감을 통해 자료배치의 원활한 흐름과 함께 장서의 검색 및 탐색이 용이하도록 하며 단순 명쾌한 동선으로 이용자들에게 다양한 열람영역을 제공할 수 있도록 계획하여야 한다.

다) 자료의 증가, 정보제공 서비스의 질 향상 등을 고려한 공간의 확장과 시설의 개방, 그에 따른 보안문제의 향상방안을 제시하여야 한다.

라) 시설배치는 향․조망, 이용자의 편의를 고려하여 적절하게 배치토록 하며 도서관 이용자, 직원, 서적의 출입구 등 기능별로 동선을 설계자의 창의성이 발휘될 수 있도록 한다.

마) 공간 구성에 있어서 상충기능은 분리하고, 상호 보완기능은 인접 배치토록 계획 되어야 한다.

바) 소수의 구성원이 공동의 목표를 놓고 협력하면서 토론 및 학습활동을 할 수 있는 Group Study 공간은 방음 및 내외부 시야가 확보되는 구조로 계획하여야 한다.

사) 이용자 편의시설(정수기, 자판기, 손소독기, 사물함 등) 돌출되지 않도록 건축 벽면 안쪽으로 설치 될 수 있는 구조로 계획 되도록 설계에 반영 하여야 한다.

아) 이용자의 문화 및 휴식공간으로 활용하기 위한 부지 및 건축물 공간계획이 이루어 져야 한다. 서비스 영역(관리자용)과 이용자 영역의 구분과 연계를 고려한 용도구역(ZONING) 계획이 되어야 하며, 층간소음을 고려한 설계가 되도록 한다.

자) 일반자료 열람공간에서 연속간행물, 향토자료, 참고자료 등은 공간을 칸막이에 의하여 분리하지 않고 통합하여 관리할 수 있도록 영역화 한다.

차) 어린이 열람공간은 되도록 1층 남측에 위치해야 하며 영․유아자료 열람공간, 이야기방은 각각 영역화하고, 어린이 자료실 내에 별도의 부모와 유아들이 책을 읽을 수 있는 온돌방 공간을 확보해야 한다.

카) 문화교육부분은 자료열람공간과 동선을 분리하여 도서관 폐관 이후에도 이용될 수 있도록 계획한다.

타) 청소년(트윈세대)열람공간은 구획 없이 넘나들며 다양한 자세로 이용하는 편안한 공간으로 설치물(그물망, 해먹, 철봉 등), 다락방, 아지트 등을 설치하여 흥미롭고 재미있게 구성하고 자연스럽게 교육과 창작이 이루어지도록 계획한다.

파) 용역원 휴게실은 채광 및 환기가 양호한 곳에 위치하도록 계획한다.

6.2.2 토목조경분야

1) 토목분야

가) 기존 지형의 절성토를 최소화하며, 사면 처리 시 자연생태계를 고려한 친환경공법을 적용 할 것.

2) 조경분야

가) 장애자 및 이용자의 보행 편의성을 확보하고 건축물과 조화되도록 포장계획을 수립한다.

나) 기존 지형을 최대한 이용하여, Green, Blue, White Network을 도입하여 계획 할 것

다) 대지 지형을 고려하여 서측의 경관녹지와 자연스러운 연결이 가능하도록 동선연결 및 외부공간계획을 수립할 것.

6.3 기타

건축을 비롯한 구조, 토목, 전기, 통신, 소방, 기계, 조경 등 다른 공종과 유기적·상호보완적 관계를 검토하여 반영한다.

6.3.1 세부시설 계획 및 기준면적(안)

신봉동 도서관의 전체 연면적은 3,240㎡(±5% 이내)이고 주요시설은 기준면적의

±10% 이내로 계획한다.

층별	세부시설	시설면적(㎡)	공간 계획
지하 1층	기계실, 전기실 발전기실 등	170	∙ 170㎡이상으로 계획 할 것
	방재실	15	∙ 효율적 관리를 위해 출입구 인지성을 고려하여 계획(작업인원2명)
	용역원실	30	∙ 남/녀 구분하고 샤워실 포함. 각 실별 6㎡이상 계획 (남3, 여3)
	분리수거장	-	∙ 칸막이 등으로 구획
	보전서고	115	∙ 3만권 이상 보관 가능 ∙ 서적보관을 위한 채광 및 공조설비(항온항습) 고려
	주차장	-	∙ 기준대수 20대 이상 계획
	공용공간	-
지상 1층	어린이도서관	280	∙ 어린이자료실, 유아자료실, 수유실, 어린이화장실로 구성 ∙ 1층 출입구 인근 남향에 직원들이 시각적 통제할 수 있도록 계획 ∙ 4단서가 기준 최소 1만5천권/ 좌석수 70석이상 ∙ 유아전용 화장실, 수유실, 수면실, 유모차반입 및 보관 등 편의시설 고려 ∙ 바닥난방 설치
	통합안내실 및 도서정리실	50	∙ 효율적인 업무처리를 위해 도서반입, 정리, 안내 등 통합적인 관리가 가능하도록 주출입구 인접하여 배치 (사무, 청사관리, 안내 인원 4~5명)
	다목적실(세미나실)	90	∙ 이동식 의자 50석 이상
	전시실/간행물실 및 공용공간	65	∙ 공간계획에 적절하게 공용부분 및 휴게공간 활용 가능 ∙ BF인증을 고려하여 충분한 공용면적 확보
지상 2층	특화공간 (트윈세대 자료실)	380	∙ 트윈세대(12~16세 청소년)의 자발성과 주체성을 이끌어낼 수 있는 참여·체험형 전용공간 구성(기존 공부방 이미지 탈피, 다양한 자세로 이용하는 편안한 공간) ∙ 소통공간(라운지), 놀이공간(게임,공연,빔프로젝트,음향시설), 창작 공간(메이커스페이스,체험), 사색공간(다락,해먹,야외쉼터 등), 스마트 기기 활용 공간
	사무공간	125	∙ 분관장 1명, 직원 8명 근무 ∙ 사무실(회의실포함), 도서정리실, 탕비실, 통신실로 구성 ∙ 도서정리실 : 서무,수서,정리업무가 가능하도록 계획 ∙ 수납공간을 충분히 설치 ∙ 사무실 내 직원전용 회의실을 계획(20㎡ 이내) ∙ 통신실 30㎡이상으로 설비 설치·유지·보수가 가능하도록 계획
	동아리실	70	∙ 4~12인 규모에 가변적이며, 개방감을 줄 수 있도록 계획(2개소)
	공용공간	-
지상 3층	자료이용공간	510	∙ 종합자료실, 멀티미디어실, 노트북존로 구성 ∙ 벽, 요철이 없는 원룸형태의 오픈플랜 ∙ 6단서가 기준 최소 4만권 이상 계획(장서 증가에 따른 확장, 증축 가능하도록 계획 ∙ 열람좌석 100석이상 ∙ 노트북존은 소음 발생시설로 이를 고려한 실배치 ∙ 멀티미디어 18석 이상 ∙ 종합자료실 350㎡이상으로 계획
	공용공간	-

6.4 관련규정 고려사항

1) 관련 법령 등에 의거 당연히 반영하여야 하는 사항은 본 지침서에 명시되지 않은 사항이라도 반영하여야 한다.

2) 장애인 이용에 불편이 없도록 장애인편의시설 계획을 수립하고 “장애물 없는 환경 인증(BF인증)” 일반 등급 이상 취득하도록 설계한다.

3) 다중이 이용하는 시설이므로 내진설계가 되도록 하고 재해 및 재산시 안전하고 원활한 대피가 되도록 한다.

4) 「공공기관 에너지이용 합리화 추진에 관한 규정」에 따른 신재생에너지 및 제로에너지 등의 관련 법령을 충족하고 해당 등급의 취득에 적합한 디자인을 하여야 한다.(단, 「건축물 에너지효율등급 인증 및 제로에너지건축물 인증에 관한 규칙」에 따라 제로에너지건축물(ZEB) 인증듭급은 4등급 이상 취득하도록 설계한다.)

5) 「에너지이용합리화법」 제8조 규정에 따라 에너지의 효율적 이용과 온실가스의 배출 저감을 위하여 공공기관이 추진하여야 하는 사항을 반영하여야 한다.

6) 「에너지이용합리화법」 제3조(정부와 에너지 사용자 공급자 등의 책무), 「공공기관 에너지이용합리화 추진에 관한 규정」(사업통상자원부 고시 제2020-197호)에 의하여 고효율기자재 사용을 계획한다.

7. 기타

7.1 당선자의 의무

1) 당선자는 심사위원회의 보완 요구사항과 발주기관이 요구사항으로 설계변경 등이 필요한 경우 상호 협의하여 설계를 진행하도록 한다.

2) 당선자는 해당 공사에 대하여 발주기관과 기본 및 실시설계용역을 체결할 의무를 갖는다. 다만, 발주기관의 사정으로 해당 공사의 용역을 이행할 수 없는 경우에는 그러하지 아니한다.

3) 당선자는 이 지침서와 과업내용서를 준수하여야 한다. 다만 제공된 과업내용서(안)에 제시된 시설 규모는 당선안에 따라 변동될 수 있다.

4) 당선자는 용역계약부터 계약완료시 까지 전기·정보통신·소방·조경분야 등 설계면허가 없는 경우에는 관련 규정에 의한 유자격자 등록자와 공동도급(분담이행방식)을 본 용역을 진행하여야 한다.

가. 전기분야는 전력기술관리법에 의한 전문설계업 1종 이상 등록한 업체

나. 정보통신분야는 엔지니어링산업진흥법에 의한 엔지니어링사업자로 신고하거나 기술사법에 따라 기술사사무소를 개설한 자로 정보통신 관련분야의 자격을 보유하고 용역업을 영위하는 업체

다. 소방분야는 소방시설공사업법에 의한 일반소방시설 설계업(기계, 전기) 또는 전문소방시설 설계업을 등록한 업체

라. 기타 각 분야별 법령에서 정하는 기준이 있을 때에는 당해 법령에서 정하는 기준에 따라 등록을 필하였거나 신고를 필한 업체가 설계한다.

5) 당선자는 설계용역 수행 시 건축구조, 건축설비, 토목분야 등 관계전문기술자의 협력을 받아야 하는 분야에 대하여는 엔지니어링기술진흥법의 규정에 의한 엔지니어링활동주체로 신고를 하였거나 기술사법의 규정에 의한 기술사사무소를 개설 등록한 자의 협력을 받아 용역을 수행하여야 하며, 인테리어, 색채디자인, 음향, 조경 등 기타 관련 분야는 관련 전문가를 책임기술자로 참여시켜 용역을 수행하여야 한다.

6) 당선자는 추가업무로 설계용역 수행 시 설계안전성 검토, 제로에너지, 녹색건축물인증, 에너지효율등급인증, 장애물 없는 생활환경인증 등 예비인증 및 본인증 업무에 적극 협조하여야 한다.

7) 당선자는 설계용역 수행 시 각종 법령에 정하는 허가, 승인, 동의, 심의, 협의, 각종 자문, 주민설명회 등 필요한 업무를 수급자 부담으로 이행하여야 하며, 발주기관이 이를 이행하는 경우 필요한 자료제출 등 발주기관의 업무수행에 협조하여야 한다.

8) 당선작으로 선정되어 용역수행 시 제출된 과업수행계획서에 기재된 참여기술자는 발주기관의 승인없이 임의 교체할 수 없다.(부득이 교체할 경우 자격, 경력이 당초 참여 예정자와 동등 또는 이상이어야 한다)

7.2 저작권

1) 응모작은 창작품이어야 하며 타인의 저작권을 침해해서는 안된다. 타인의 저작권을 침해 했을 경우 모든 책임은 응모작 제출자에게 있으며 압상작은 입상이 취소될 수 있다.

2) 입상작의 저작권은 원칙적으로 설계자에게 있으며 저작권의 귀속 등 저작권과 관련한 제반 사항은 저작권법령이 정하는 바에 따른다.

3) 응모작에 대하여는 발주기관이 필요한 경우 당해 설계자의 동의를 얻어 그 공모안의 아이디어 일부를 이용할 수 있다.

7.3 작품반환

1) 응모작품의 반환은 입상작 공고일로부터 7일 이내에 반출하여야 하며 반출에 따른 비용은 응모자가 부담한다.

2) 반환 기간 내에 반환하지 않은 작품은 발주기관이 임의로 처리하며, 이러한 발주기관의 처리에 대하여 응모자는 어떠한 이의도 제기할 수 없다.

7.4 기타

1) 본 설계공모는 2개 이상의 업체가 응모하여야 성립되며 응모자가 2개 업체 미만인 경우 재공고한다.

2) 재공고 후에도 응모자가 2개 업체 미만인 경우 발주기관의 결정에 따라 진행된다.

3) 기타 입상작을 선정하기 곤란하다고 판단될 경우 발주기관은 설계공모 진행여부 및 공모방식 등에 대해 달리 정할 수 있다.

4) 응모자는 설계공모에 응모함으로써 이 지침서의 내용을 숙지하고 인정한 것으로 간주한다.

5) 본 지침서의 문구 해석 상 발주기관 및 응모자 간에 차이가 있는 경우에는 발주기관에 질의기관 동안 질의회신을 통해 문구 해석을 명확히 하여 설계공모에 참여야 하여 하며, 기타 명시되지 않은 사항에 대하여서는 건축법 등 관련 법령 등이 정하는 바에 따라야 한다.

8. 각종서식

8.1.	설계공모응모신청서	[서식1]
8.2.	설계공모 참여자 명단	[서식2]
8.3.	대표자 선임계	[서식3]
8.4.	공동응모 협정서	[서식4]
8.5.	서약서	[서식5]
8.6.	청렴서약서	[서식6]
8.7.	사용인감계	[서식7]
8.8.	위임장	[서식8]
8.9.	사전접촉 금지서약서	[서식9]
8.10.	설계공모 서면질의서	[서식10]
8.11.	설계공모안 제출서	[서식11]
8.12.	설계설명서 표지	[서식12]
8.13.	심사위원 기피·회피 신청서	[서식13]
8.14.	설계개요 및 시설현황	[서식14]
8.15.	층별 세부용도 및 면적	[서식15]
8.16.	관련법규 검토서	[서식16]
8.17.	예정공사비 내역서	[서식17]
8.18.	평가사유서	[서식18]

【서식 1】

설계공모 응모신청서
※ 접수번호						(기재하지 말 것)
대 표 건 축 사 사 무 소		업 체 명								사업자등록번호
		대표건축사명								생년월일
		소재지								전화번호
										휴대폰번호
										E-MAIL
공동응모 건 축 사 사 무 소		업 체 명								사업자등록번호
		소재지								전화번호 (휴대폰번호)
용인시에서 시행하는 「신봉동 도서관 건립사업」 설계공모에 참여함에 있어 설계지침 및 공고문 등을 준수하여 응모할 것을 신청합니다. 첨부 : 등록서류(지침서 참조) ※ 공동응모자가 2인일 경우 공동응모협정서 및 관련 서류를 첨부할 것. 2022. . . 신청자(대표자) : (인) 용 인 시 장 귀하
			(인)				절 취 선					(인)
「신봉동 도서관 건립사업」 설계공모 응모접수증
접수번호								접수일자							접 수 인
업 체 명								소 재 지
대 표 자				(인)				전화번호
제 출 자				소속 : 직위 : 성명 : (인)

【서식 2】

설계공모 참여자 명단

본인은 용인시에서 시행하는 「신봉동 도서관 건립사업」 설계공모에 응모함에 있어 모든 권한을 위임받은 응모대표자로서 설계공모 참여자 명단을 아래와 같이 제출합니다.

구 분	지 분	소 속	직 위	성 명	주 소	전화번호
공동수급체 대 표 자 구 성 원
공동수급체 구 성 원

2022.    .    .

응모대표자 : 소속         직위         성명             (인)

용 인 시 장 귀하

【서식 3】

대표자 선임계

대표자 성명 (건축사)		생년월일
주 소
전 화 번 호		이메일

상기인을  「신봉동 도서관 건립사업」 설계공모에 참가하는 대표자로 선임합니다.

2022.    .    .

확인자 :     업체명 :

주  소 :

대표자 :            (인)

업체명 :

주  소 :

대표자 :            (인)

용 인 시 장 귀하

【서식 4】

공 동 응 모 협 정 서

제1조 (목적) 이 협정서는 「신봉동 도서관 건립사업」 설계공모를 (       )와

(       )가 공동으로 응모하여 업무를 수행함에 있어서 각 업체 및 개인이 준수하여야 할 사항을 정함에 있다.

제2조 공동응모 대표업체(이하 대표업체와 같다)의 명칭, 사무소의 소재지 등은 다음과 같다.

1. 업  체  명 :

2. 소  재  지 :

3. 대표자성명 :

제3조 (공동응모의 구성원) 대표업체(자)를 제외한 공동응모업체(자)의 구성원은 다음과 같다.

1. 업  체  명 :

2. 소  재  지 :

3. 대표자성명 :

제4조 (대표업체의 권한) 대표업체는 주관기관 및 제3자에 대하여 공동응모업체(자)의 구성원을 대표하여 문서의 제출 및 수령, 권리의 획득 및 포기 등에 관한 의사 표시 권한을 가진다.

제5조 (효력기간) 본 협정서는 당사자간의 서명과 동시 발효하며, 본 업체(자)는 공모의 이행으로 종결된다. 다만, 당선작으로 결정되어 설계 시에는 설계종료 후 종결된다.

제6조 (의무) 공동응모업체(자)구성원은 제1조에서 규정한 목적을 달성하기 위하여 신의를 바탕으로 성실하게 필요한 모든 지식과 기술을 활용할 것을 약속한다.

제7조 (구성원 상호간의 책임) 구성원은 과업 수행과 관련하여 제3자에게 끼친 손해 및  구성원이 다른 구성원에게 끼친 손해를 구성원 상호 간 협의하여 배상한다.

제8조 (권리․의무의 양도제한) 구성원은 이 협정서에 의한 권리 ․ 의무를 제3자에게 양도 할 수 없다.

제9조 ① 구성원 중 대표업체가 중도에 탈퇴하거나 그 일원의 탈퇴로 응모 자격요건에 미달하게 될 경우에는 응모작품을 제출할 수 없다.

② 구성원 중 일원이 중도 탈퇴하였을 때에는 즉시 서면으로 신고하며, 탈퇴업체(자)를 다른 업체(자)로 교체할 수 없다.

제10조 (협정서 작성 및 보관) 위와 같이 공동응모 협정서를 체결하고 그 증거로 협정서 (   )통을 작성하여 각 통에 구성원이 기명 날인하여 각각 보관한다.

2022.   .      .

○ 대표업체

업 체 명 :                   (전화번호)

소 재 지 :

대 표 자 :                   (인)

○ 공동응모업체

업 체 명 :                   (전화번호)

소 재 지 :

대 표 자 :                   (인)

용 인 시 장 귀하

【서식 5】

서   약   서

당사는 용인시 「신봉동 도서관 건립사업」 설계공모에 응모함에 있어 귀청의 공모지침을 성실히 준수하고 만일 제반 규정 위반과 지시, 지침 및 조정 불이행 등에 따른 어떠한 불이익도 감수할 것이며, 공모와 관련한 응모작품 제출, 심사, 당선작 결과 등에 대하여는 이의 없이 귀 청의 결정에 따를 것을 확약하고 이에 서약서를 제출합니다.

2022.    .    .

응모업체(대표업체) 업 체 명 :

주    소 :

대 표 자 :                  (인)

응모업체(공동응모) 업 체 명 :

주    소 :

대 표 자 :                  (인)

용 인 시 장 귀하

【서식 6】

청 렴 서 약 서

본인은 귀 시에서 시행하는 「신봉동 도서관 건립사업」 설계공모에 응모함에 있어 귀 시의 설계 공모지침 등 제반 규정을 성실히 준수하고 제출서류 전반에 대한 허위기재 및 불공정행위 등으로 인하여 발생되는 어떠한 불이익 처분에도 이의를 제기하지 않을 것이며, 특히 공모와 관련한 응모작품 제출, 심사위원회의 심사 결과 당선작 선정 등에 대하여는 이의 없이 귀 시의 결정에 따를 것을 확약하고, 만약 이를 어겼을 경우 민 ․ 형사상 등 일체의 책임을 감수하겠으며 이에 서약서를 제출합니다.

2022.    .    .

응모업체(대표업체) 업 체 명 :

주    소 :

대 표 자 :                  (인)

응모업체(공동응모) 업 체 명 :

주    소 :

대 표 자 :                  (인)

용 인 시 장 귀하

【서식 7】

사 용 인 감 계

공 모 명 : 「신봉동 도서관 건립사업」 설계공모

사용인감

위의 인감은 상기 설계공모 응모를 위하여 사용하는 인감으로 용인시청에 제출되는 일체의 서류에 사용하겠기에 제출합니다.

붙임  인감증명서 1부.

2022.    .    .

업 체 명 :

주    소 :

대 표 자 :                     (인)

용 인 시 장 귀하

【서식 8】

위  임  장

대 표 자	성 명		생년월일
	주 소
	소 속 (업체명)		연 락 처
대 리 인	성 명		생년월일
	주 소
	소 속 (업체명)		연 락 처
용인시에서 시행하는 「신봉동 도서관 건립사업」 설계공모에 응모함에 있어 상기인을 대표자의 대리인으로 위임하였음을 증명합니다. 2022. . . 대표자 : (인) 대리인 : (인) 용 인 시 장 귀하
※ 첨부서류 : 재직증명서 1부(업체의 경우) ※ 위임장에 사용하는 도장은 대표자 인장과 같아야 함 ※ 대리접수로 인하여 발생하는 모든 문제는 대표자 및 응모자 본인이 모든 책임을 짐

【서식 9】

사전접촉 금지서약서

본인은 『신봉동 도서관 건립사업』 설계공모의 참가자로서 심사에 영향을 미칠 수 있는 부당한 청탁이나 사전접촉 등을 시도하지 않을 것을 서약합니다. 만약 이를 위반할 시에는 관계 법령에 따라 책임을 지고 이와 관련하여 일체의 민ㆍ형사상 이의를 제기하지 않겠습니다.

2022.    .    .

업 체 명 :

주    소 :

대 표 자 :                     (인)

용 인 시 장 귀하

【서식 10】

설계공모 서면질의서

대표자 성명 (건축사)		접수번호
설계사무소명		전화번호
소 재 지		FAX번호
지 침 서 (PAGE)	질 의 내 용

※ e-mail 발송 후 반드시 전화로 접수 여부를 확인할 것

【서식 11】

설계공모안 제출서
※ 접수번호 : (기재하지 말 것)
공모안 제출자	대표 업체명
	대표자 (건축사)
	소 재 지					전화
귀 시에서 시행하는 「신봉동 도서관 건립사업」 설계공모에 공모안을 제출합니다. 첨부 1. 심사용 설계도판 2매. 2. 설계설명서 15부. 3. 참가신청 접수증(작품접수 당일 제시) 2022. . . 신청인 (인) 용 인 시 장 귀하
절 취 선
『신봉동 도서관 건립사업』 설계 공모안 접수증
접 수 번 호				접수일시				접 수 인
설계사무소명
대표자 (건축사)
소 재 지				전화번호

【서식 12】 설계설명서 표지

80

신봉동 도서관 건립사업 설계공모

10

설계설명서

40

				30	30	30	20
30
20

2021.  .

◦“글씨체”

- 제목 : HY울름도M 48 Point

- 날짜 : HY울름도M 30 Point

(단위 : mm)

※ 외곽선은 표지 (A3)의 끝부분을 표시한 것이므로 작성 시에는 선이 없음

※ 간격 및 글씨체는 권고사항임

【서식 13】

심사위원 기피 · 회피 신청서

□ 기피·회피 위원

성 명	소 속	기피·회피 사유

2022.   .      .

제 출 자    소  속 :

연락처 :

직  위 :

성  명 :                    (인)

용 인 시 장 귀하

【서식 14】

설계개요 및 시설현황

□ 공모명 : 신봉동 도서관 건립사업 설계공모

구 분			내 역	비 고
건물개요	사 업 명
	대 지 위 치
	지 역 지 구
	대 지 면 적		㎡
	건 축 면 적		㎡
	연면적	전 체	㎡
		지 하	㎡
		지 상	㎡
	건 폐 율		%
	용 적 률		%
	구 조
	층 수
	최 고 높 이		m	․ 단면도에 층고 및 최고 높이 표기할 것
주차개요	계		대	․ 법정대수 산정근거 표기
	옥 내 주 차		대
	옥 외 주 차		대
	주차장 면적		㎡	․ 산출근거 표기
조경개요				․ 산출근거 구체적으로 표기
설비개요
외부마감
신재생에너지비율			%( kw)	․ 예상 에너지 사용량에 대한 신재생 에너지 적용 비율
기타사항

※ 소숫점 3자리에서 반올림

【서식 15】

층별 세부용도 및 면적

□ 공모명 : 신봉동 도서관 건립사업 설계공모

구 분	바 닥 면 적 (㎡)			용 도	비 고
	계	전 용	공 용
계
지하1층
지상1층
지상2층
지상3층

※ 소숫점 3자리에서 반올림하며, 각층 내 세부 실별 면적을 확인할 수 있도록 작성

【서식 16】

관련법규 검토서

□ 공모명 : 신봉동 도서관 건립사업 설계공모

법규명 및 조항	대 상	법적기준	설계기준	비 고

【서식 17】

예정 공사비 내역서

□ 공모명 : 신봉동 도서관 건립사업 설계공모

(단위: 천원)

구 분	공 종 명	재 료 비	노 무 비	경 비	합 계	㎡당 금액	구성비
건축공사	소 계
	가설/철거공사
	골조공사
	조적, 방수공사
	창호공사
	수장공사
	마감공사
	기타잡공사
토목공사 (흙막이 가실설공사 별첨)
조경공사
기계설비공사(소방포함)
전기설비공사(소방포함)
통신공사
신재생에너지
폐기물처리비
합 계
제 경 비
부가가치세
총공사금액

【서식 18】

평 가 사 유 서

□ 공모명 : 신봉동 도서관 건립사업 설계공모

작품명	세부 평가 내용
작품 A
작품 B
~
작품 Z

2022.   .      .

심사위원 :                 (서명 또는 인)

용 인 시 장 귀하