『원도심 소상공인 상생주차장 조성사업』

설계 공모 지침서

2025. 06.

목      차

Ⅰ. 사업 개요

1. 사업의 목적	3

2. 사업의 개요	3

Ⅱ. 공모 개요 및 절차

1. 설계 공모의 목적	4

2. 설계 공모 방식	4

3. 설계 공모 추진 일정	4

4. 설계 공모 응모 자격	5

5. 응모신청서 접수	5

6. 응모신청자 구비서류	5

7. 현장 설명회	6

8. 질의 및 응답	6

Ⅲ. 공모안 제출 및 제출도서 작성

1. 공모안 제출	7

2. 제출도서의 익명성	7

3. 제출도서의 작성	8

Ⅳ. 심사 및 당선작 선정

1. 작품심사	11

2. 심사위원회 운영 및 심사방법	12

3. 심사 시 불이익 등 처분기준	15

4. 기타사항	17

5. 심사결과 발표	17

6. 입상작 및 보상비	17

Ⅴ. 기 타

1. 당선작 설계자 의무사항	18

2. 저작권 및 작품전시	19

3. 작품반환	19

4. 유의사항	19

Ⅵ. 세부 설계지침

1. 일반 사항	20

2. 특수조건	21

3. 공모 대상지	22

4. 건축배치 계획	23

5. 시설 계획	23

6. 동선 및 주차계획	25

7. 에너지 효율화 계획	25

Ⅶ. 각종 서식	26

Ⅰ. 사업 개요

1. 사업의 목적

『원도심 소상공인 상생주차장 조성사업』은 원도심 내 공원용지를 활용하여 지역 소상공인과 내방 관광객을 위한 주차장을 건립함으로써 부족한 주차 공간을 확보하고 시민 편익과 지역경제 활성화를 도모하는 데 목적이 있다.

2. 사업의 개요

가. 사 업 명 : 원도심 소상공인 상생주차장 조성사업 기본 및 실시설계 용역

나. 시행기관 : 대전도시공사

다. 사업위치 : 대전광역시 중구 대흥동 160번지 (현 대흥공원)

라. 부지면적 : 3,532.2㎡ (지상 주차장 구조물 면적은 대지 북측 2,027.2㎡로 한정)

마. 지역ㆍ지구 등 : 일반상업지역, 방화지구, 상대보호구역, 역사문화환경보존지역,

중점경관관리구역

바. 건축 예정 규모

- 연 면 적: 약 8,625.38㎡ (±5% 범위 이내에서 조정 가능)

- 주차대수 : 약 250면 (±10% 범위 이내에서 조정 가능)

- 층    수: 지하 1층, 지상 3층(옥상 활용)

- 구    조: 철근콘크리트조

사. 사업내용: 원도심 소상공인 상생주차장 조성사업

아. 용    도: 자동차관련시설(주차장)

자. 예정 공사비: 금 22,389,340,000원 (부가가치세 포함)

차. 설계 용역비: 금    900,389,000원 (부가가치세 포함)

※ 설계용역 범위

건축, 기계, 전기, 통신, 소방, 토목 등 제반 분야의 설계, 공원·주차장 연계구간에 대한 아이디어 및 연계방안 제안, 공원 설계 협조·협력, 공원 조성계획 변경 협조, 기본조명계획(경관 등), 건축협의, 설계자문, 심의, 심사, 설계의 경제성(VE) 검토, 장애물 없는 생활환경(BF) 인증, 설계안전보건대장 작성 등 발주청이 요구하는 인‧허가, 인증업무 및 보고자료 작성 등에 관한 용역

※ 공원 조성계획 변경, 실시계획 인가, 공원 조경 설계 미포함

※ 인증 관련 수수료 및 지반조사 비용은 발주기관 부담.

※ 설계용역비는 설계용역 범위(과업내용서 참조)에 대한 대가가 포함된 것으로 과업 내용의 변경 없이 조정 불가

카. 설계용역 기간: 270일 (공휴일 포함)

※ 각종 심의, 협의, 인증 등 소요 기간은 용역 기간에 포함하나, 발주청 귀책 사유, 제반 여건 변화 및 심의 등이 지연되는 경우 용역 일수에서 제외(해당 기간 용역 중지)

Ⅱ. 공모 개요 및 절차

1. 설계 공모의 목적

『원도심 소상공인 상생주차장 조성사업 기본 및 실시설계 용역』은 「건축서비스산업 진흥법」에 의한 설계 공모 우선 적용 대상은 아니나, 설계 공모를 통한 상생주차장 건립으로 “명품도시 대전” 구현과 원도심 내 명소가 될 수 있도록 우수한 디자인의 설계안을 선정함으로써 공공건축물의 품격 향상 및 건축 서비스 산업 발전에 이바지하는데 그 목적이 있음

2. 설계 공모 방식: 일반 설계 공모

3. 설계 공모 추진 일정

구 분	추진 일정 (예정)	비 고
설계 공모 공고 (D)	2025. 6. 9.(월)	ㆍ[세움터] 공공건축 설계 공모 정보 서비스 https://cloud.eais.go.kr/
응모신청서 접수 (D+10)	2025. 6. 18.(수) 13:00 ~ 17:00	ㆍ장소 : 대전도시공사 3층 도시재생기획팀 ㆍ접수 방법 : 방문 제출 (※우편 접수 불가)
현장 설명회	개별 방문	ㆍ응모접수자에 한하여 현장 설명 자료제공 ※ 응모신청자는 사업 부지를 반드시 방문하여 현장 상황을 확인 후 설계하여야 함.
질의서 접수 (D+12)	2025. 6. 20.(금) 09:00 ~ 17:00	ㆍ질의방법 :【서식 12】양식에 의한 서면 질의 ㆍ접수방법 : 이메일 접수 mjksf@dcco.kr ※ 기한 내 접수된 질의서만 유효함
질의서 회신 (D+16)	2025. 6. 24.(화)	ㆍ기한 내 접수된 질의서 내용에 한해 모든 참가자에게 일괄 이메일 발송
공모안 제출 (D+45)	2025. 7. 23.(수) 13:00 ~ 17:00	ㆍ장소 : 대전도시공사 3층 도시재생기획팀 ㆍ접수 방법 : 방문 제출 (※우편 접수 불가)
공모안 심사(예정) (D+52)	2025. 7. 30.(수) 14:00 -	ㆍ장소: 대전도시공사 11층 대회의실
심사결과 공개 (D+54)	2025. 7. 31.(목)	ㆍ[세움터] 공공건축 설계 공모 정보 서비스 https://cloud.eais.go.kr/

※ 상기 일정 및 장소는 발주청 사정에 따라 변경될 수 있으며, 변경 시 별도 통보 예정

4. 설계 공모 응모 자격

가. 응모 자격

1) 「건축사법」제7조에 의한 건축사 면허증을 소지하고, 같은 법 시행령 제23조에 의거 건축사사무소의 개설 신고 및 건축사사무소 등록을 필하고 관계 법령에 결격사유가 없는 자

2) 공동응모 시 공동응모자 모두 상기 “가항의 1)” 자격조건을 모두 갖추어야 하며, 과반의 비율을 가진 응모자 1인을 대표자로 선정하여야 한다. (단, 공동응모 시 4개 사를 초과할 수 없으며 응모신청서 등록 후에는 공동응모를 변경할 수 없다. (공동응모협정서 제출))

3) 외국 건축사면허(자격) 취득업체는 상기 “가”항의 건축사사무소 개설자와 공동이행 방식으로 참여 가능(국내 건축사사무소 개설자를 대표자로 선임하여야 하며, 모든 법적 권리와 의무사항은 대표자에게 귀속됨.)

4) 공모 당선자는 용역계약 이후 계약 완료 시까지 통신 및 전기·소방 분야를 포함하여 설계하여야 하고 관련 인허가 절차를 이행하여야 하며, 해당 분야 설계 자격이 없는 경우, 분야별 설계 적격자와 공동도급(분담이행방식)계약을 하여 설계하여야 한다.

나. 응모 제한

1) 공고일 기준으로 등록취소, 휴ㆍ폐업, 영업정지, 부정당 업체로 지정된 업체이거나 기타 이에 준하는 행정처분을 받고 그 기간에 있는 자는 응모가 불가함

2) 1개 업체가 2개 이상 중복 응모는 불가함

5. 응모신청서 접수

가. 기      간 : 2025. 6. 18.(수) 13:00 ~ 17:00까지

나. 응모접수처 : 대전도시공사 3층 도시재생기획팀 ※ 접수 장소 변경 시 사전 공지 예정

다. 응모 방법

1) 설계 공모 응모신청서 및 응모 신청 공문(대표사) 직접 제출(우편 접수 불가)

2) 대리인이 신청서를 접수할 경우 위임장, 재직증명서 및 신분증 지참

※ 사본 제출 시 원본대조필 란에 해당 건축사 또는 대표건축사 날인

3) 등록일 17:00까지 접수처 도착자에 한함

6. 응모신청자 구비서류

가. 설계 공모 응모신청서 1부【서식 1】

나. 설계 공모 참여자 명단 1부【서식 2】

다. 대표자 선임계 1부【서식 3】 (공동응모일 경우에 한함)

라. 공동수급 표준협정서 1부【서식 4】 (공동응모일 경우에 한함)

마. 응모자 서약서 1부【서식 5】

바. 보안각서 1부【서식 6】

사. 청렴서약서 1부【서식 7】

아. 사전접촉 금지 서약서 1부【서식 8】

자. 사용인감계【서식 10】및 인감증명서 (법인의 경우 법인인감증명서) 각 1부

차. 위임장【서식 11】및 재직증명서(신분증 지참) 각 1부 (대리 응모에 한함)

카. 건축사 면허증(자격증) 사본 1부

타. 국외 건축사 자격증 사본 1부 (외국 건축사의 경우)

파. 건축사사무소개설 신고확인증 사본 1부 (법인인 경우 대표자 등록증 사본)

하. 법인등기부 등본(법인의 경우) 또는 사업자등록증(개인의 경우) 사본 1부 (외국건축사의 경우 당선될 경우 계약체결 시까지「건축사법 시행규칙」 제12조의2에 의한 외국 건축사 자격 취득자 신고확인증 사본 제출)

거. 행정처분사실조회서(공고일 기준 2년간, 건축사협회 또는 등록관청에서 발급) 1부 (모든 참여업체)

※ 공동 응모자의 경우 해당 자격증 및 업무신고필증 등 상기 해당서류는 각각 제출 하여야 하며 외국건축사는 국외 건축사자격증, 공동업무수행계약서 사본 제출

※ 사본 제출 시 ‘사실과 상위 없음’ 확인필(대표자 인장 날인)

※ 외국어로 작성된 구비서류의 경우 한글로 번역하고 외국어번역행정사 확인을 받아 제출

7. 현장 설명회

가. 현장 설명회는 설계 공모 지침서, 과업내용서 및 사업부지 현황 제공자료(응모신청자에 한하여 송부)로 갈음함

※ 응모신청자는 설계 전 사업 부지를 반드시 방문하여 현장 상황을 확인 후 현장 상황에 맞게 설계하여야 하며, 현장을 방문하지 않아 발생하는 불이익에 대한 이의제기 불가

8. 질의 및 응답

가. 질의접수: 2025. 6. 20.(금) 09:00 ~ 17:00까지

나. 접수방법: E-mail 접수 (수신 여부를 반드시 확인할 것)

- E-mail: mjksf@dcco.kr / 담당자: 도시재생처 도시재생기획팀 042)530-9268

- 설계 공모 서면 질의서【서식 12】의 양식의 모든 란을 기재하여 제출

다. 회신 일자 : 2025. 6. 24.(화) ※ 발주청 사정에 의해 변경 시 사전 공지

라. 설계 공모 지침서 및 과업내용서상의 내용에 대하여 질의할 사항이 있는 경우 질의접수 기간 내에 반드시 서면으로 질의하여야 함.

마. 질의 방법은【서식 12】양식에 작성하고 E-mail 접수한 것에 한함.

바. 질의에 대한 회신은 지정된 회신 일자에 응모자 전원에게 일괄 통보(E-mail)

사. 질의서에 대한 답변 사항은 본 설계 공모 지침서 및 과업내용서와 동일한 효력을 가지며, 질의회신 내용이 설계 공모 지침서 등 기존에 제시한 내용과 상이한 경우 질의회신 내용을 우선 적용함.

※ 메일 전송오류 등으로 내용을 확인할 수 없는 경우, 질의자의 인적 사항 등 질의서 상의 기재 사항이 누락된 경우, 질의 내용이 설계 공모 지침과 관련이 없는 경우에 대하여는 응답하지 않습니다.

Ⅲ. 공모안 제출 및 제출도서 작성

1. 공모안 제출

가. 제출일자: 2025. 7. 23.(수) 13:00 ~ 17:00까지 / 직접 방문 제출에 한함

나. 제출장소: 대전도시공사 3층 도시재생기획팀 ※ 제출 장소 변경 시 사전 공지

다. 제출서류 및 도서 목록

1) 공모안 제출서 【서식 13】 1부 및 공모안 제출 공문(대표사)

※ 공모안 제출 당일 응모 신청서 접수증을 제출하여야 하며 미제출 시 접수 불가

2) 대리인이 공모안을 제출하는 경우 위임장, 재직증명서 및 신분증 지참

※ 사본 제출 시 원본대조필 란에 해당 건축사 또는 대표건축사 날인

3) 심사용 설계도판(A1(종) : 594㎜ × 841㎜) 2매

4) 심사용 설계설명서(A3(횡) : 420㎜ × 297㎜, 22매 이내) 12부

5) 설계도서 USB(상기 2항 ~ 3항 모두) 1개

※ 입상작 확인용 규격 봉투 별도 제출

6) 사전접촉 여부 확인서 1부 【서식 9】

라. 응모 미등록자는 작품을 접수할 수 없고 응모작품 수는 응모자별 1점으로 하며, 접수 시 【서식 13】의 하단 설계 공모 작품 접수증을 교부한다.

2. 제출도서의 익명성

가. 익명 사용 원칙은 심사위원회의 최종 결정 시까지 설계 공모 전체기간 동안 유지되며, 익명 보존 방법은 다음과 같다.

1) 【서식 18】<심사 후 입상작 확인용>은 사무소명, 응모자명을 기재한 서류와 함께 【서식 19】의 규격 봉투에 넣어 봉인한 후 설계도서(심사용 설계도판, 심사용 설계설명서)와 함께 제출하여야 하며, 봉인된 봉투는 각 단계별 심사과정에서 심사결과 확정 시 개봉한다.

2) 심사용 설계 도판 2매 1묶음, 심사용 설계설명서 12부 1묶음을 동일 용지로 별도 포장하여 같이 제출한다.

3) 심사용 설계도판, 심사용 설계설명서의 심사번호 부여는 제출 도서의 포장을 해체, 규격 봉투(입상작 확인용)와 제출 도서에 심사번호를 기재하고, 익명 관리한다.

나. 사무소 명, 응모자 명은 심사 종료 시까지 밀봉하여 공개하지 않는다.

다. 모든 응모 작품에는 응모자를 인지할 수 있는 어떠한 암호나 기호가 표기되어서는 아니 되며, 심사 전에 심사 관련자와 접촉하여 응모 작품을 설명해서도 아니 된다. 이를 위반하였을 경우 심사 시 불이익 또는 실격 처분될 수 있다.

3. 제출도서의 작성

3-1. 공통사항

가. 응모 등록을 하지 않는 자는 작품을 접수할 수 없다.

나. 모든 제출도서의 종이는 백색으로 하고, 제출도서의 표현은 흑색으로 표현한다.

다. 심사용 설계설명서 제본은 클립 등 사용이 불가하며 접착제 제본만 가능하다.

라. 축척과 방위는 각 도면 및 도판에 정확히 표현한다.

마. 쪽번호는 표지를 제외한 모든 쪽의 중앙 하단에 “-1-”부터 표기한다.

바. 모든 도면의 표기는 한글과 아라비아 숫자로 하고 미터법을 사용하며, 영문 사용은 반드시 필요한 경우에 한해 괄호 안에 넣어 한글과 병기 할 수 있다.

사. 주요 실의 명칭을 해당 실에 직접 기재한다.

아. 심사용 설계 도판(우측 1매), 심사용 설계설명서(표지)에 아래와 같이 심사 시 사용할 심사번호 기재란을 앞면 우측 상단에 흑색으로 표기하여야 한다.

		<심사번호 기재란>
(단위 : mm)		- 테두리선 : 두께 1.0mm
				40	20
								20
								40

자. 모형 등은 제출 도서에서 원칙적으로 제외하며 설계 공모 참가자가 제출물에 모형(사진)이나 이와 유사한 내용을 포함할 경우 감점 기준에 따라 감점 처리한다. 다만, 조감도, 투시도 등 렌더링하지 않은 3차원 이미지 등은 추가할 수 있다.

※ 렌더링하지 않은 3차원 이미지란 실시간 그림자 및 광원 효과 등 CG 작업을 하지 않은 스케치업 모델링 수준의 3차원 이미지를 뜻하며, 공모안 제출 시 원본 파일 제출.

차. 제출된 작품은 반환, 수정, 변경, 보완, 추가제출, 열람 등을 할 수 없다.

카. 도면은 흑색 계통의 무채색으로만 표현 가능하며, 명암 표현은 가능하다.

3-2. 공모안 작성

가. 심사용 설계 도판(2매)

1) 규     격 : A1(가로594㎜×세로841㎜) 크기 2매로 한다.

2) 제출 방법 : 작품심사 시 게시가 가능하도록 두께 10mm 폼보드에 테두리 없이 부착하여 제출한다.

3) 표현 방법 : 도판의 표현은 흑백계통의 무채색으로만 가능하며, 명암 표현은 가능.

4) 모든 도판의 축척은 응모자 임의로 정할 수 있으며, 도판별 표시할 내용은 예시를 참조하여 응모자의 표현 의지를 담아 자유롭게 나타낼 수 있다.

5) 심사용 설계 도판에 표시할 도면의 종류(예시)

가) 설계개요 및 핵심 개념

- 건축개요, 주차개요, 주요 재료, 설비시스템 등 설계개요를 작성하고, 설계안의 특징을 나타낼 수 있는 작품의 핵심 개념 설명

나) 배치도

(1) 보행자 및 차량의 진출입 동선, 도로 및 공원과의 연계 계획 및 이격거리에 대한 사항 등을 작성 (공원 평면도 제공)

(2) 대상 부지 주변 상황을 알 수 있도록 간결하고 체계적으로 표현

다) 평면도(가로ㆍ세로 부분 치수 기재)

라) 입면도(가로ㆍ세로 부분 치수 기재, 마감 재료 표현)

마) 렌더링하지 않은 3차원 투시도 및 조감도 (선택사항 / 흑백, 컬러 제한 없음)

6) 작품심사 시 게시되는 도판의 조합은 다음과 같다.

《도판1》 A1 세로 (594 x 841mm)	《도판2》 A1 세로 (594 x 841mm)

7) 글씨체는 고딕 계열로 선택하여 작성하되 저작권 문제가 없도록 하며 글자 크기

제한은 없음

나. 심사용 설계설명서(12부)

1) 종이 : 표지는 백색무광 아트지(200g/㎡), 내지는 무광택 백상지(100g/㎡)로 한다.

2) 규격 : A3(420㎜×297㎜) 크기로 무선좌철(횡용지)하여 제출한다.

3) 매수 : 앞/뒤 표지 포함 22매 이내 (단면 인쇄)

4) 표지 : 【서식 20】을 수정 없이 사용

가) 글씨체 고딕계열 서체, 장평 100%, 자간 0%, 진하게, 가운데 정렬

나) 특수문자 등 표기 금지, 글자테두리, 그림자효과 등 특수효과 적용 금지

다) 글자 이외에 표, 쪽테두리, 배경 등 표현 금지

5) 도면상의 글씨(숫자 포함)는 고딕 계열 서체로 통일하며 글자 크기는 식별 가능한 크기로 적정하게 조정한다.

6) 1층 평면도에는 외부 동선과 내부 동선을 함께 파악할 수 있도록 외부와 내부 평면을 함께 표기한다.

7) 도면은 배치도, 평면도(낮은 층에서 높은 층 순으로), 입면도, 단면도(종, 횡)의 순으로 작성한다.

8) 설계 도판에 표기하지 못한 세부 도면을 심사용 설계설명서로 제출할 수 있다.

9) 다음 내용이 포함되도록 종류와 순서를 참고하여 작성한다.

구 분	내용 및 순서		비 고	쪽 수
심사용 설계 설명서	1	표지	【서식 20】참조	1
	2	목차	페이지 기재	1
	3	(선택)3D이미지	조감도, 투시도 등 렌더링하지 않은 3차원 이미지	1
	4	설계개요	건축개요, 주차개요, 면적 개요 등	1
	5	설계개념	배치개념, 디자인 컨셉, 특화방안(조명계획 포함) 등	1
	6	설계도면	배치도(건축물, 도로, 공원 함께 표기)	1
			각층 평면도	5이내
			입면도(4면)	2
			단면도(종ㆍ횡)	2
	7	실내‧외 마감 재료표	실내‧외 주요 마감 재료 계획	1
	8	동선 계획	주차장 진출입 동선 계획, 보행자 접근 계획(노유자 및 장애인 접근 계획 포함) 및 공원 연계 계획도	1
	9	기타계획	방화 및 피난계획	1
			설비계획 (기계, 전기, 통신, 소방 등)	1
			구조, 토목 등 설계자가 필요하다고 인정하는 사항	1이내
	10	법규 및 공사비 검토	관련법규 검토서【서식 16】, 공사비 개략 내역서【서식 17】 ※ 산출근거를 반드시 작성하여야 하며 공사비 절감방안이 있는 경우 함께 작성	1
	11	표지(뒤)	무지(無地)	1
	합 계			22이내

※ 항목별 배치 및 순서는 참고용이며 응모자가 자유롭게 구성 가능함(항목별 쪽수는 준수할 것)

※ 심사용 설계설명서는 흑백계통의 무채색 사용(3D 이미지 외 컬러 사용 시 실격 처리)

※ 표지를 제외한 내용물의 글자 크기는 제목 및 내용의 위계에 따라 식별 가능한 범위에서 크기 조정이 가능하며 글씨체는 고딕 계열 서체 사용

다. 설계도서 USB (1개)

1) 포함 내용 : 심사용 설계 도판, 심사용 설계설명서, (선택)3D이미지·모델링 원본 파일

2) 파일명이나 폴더이름, USB에 암호, 회사명 등을 기입하거나 참가자를 인지할 수 있는 어떠한 표시도 하지 말아야 한다.

3) 제출 파일 형식 : 심사용 설계 도판과 심사용 설계설명서는 PDF로 제출하고 상기 PDF에 포함된 3차원 이미지는 JPG(장변 4800px 이상) 형식으로 별도 제출하며 모델링 작업 원본 파일(SKP, 3DM 등)을 함께 제출한다.

※ 각 파일은 파일의 내용을 알 수 있도록 파일명을 명확하게 작성하여 저장한다.

Ⅳ. 심사 및 당선작 선정

1. 작품심사

가. 「건축 설계공모 운영지침」(국토교통부 고시 제2023-180호) 및‘지방자치단체 입찰 시 낙찰자 결정 기준’(행정안전부 예규 제283호)에 의거 심사위원회에서 심사하여 당선작 선정

※ 응모자는 심사 절차 및 과정, 심사 방법에 대하여 관여하거나 이의제기를 할 수 없다.

나. 심사위원회 선정 및 공개

1) 심사위원은 발주청에서 사전 확보한 예비심사위원 중 필요인원 수 확보 시까지 추천 등을 선정하며, 선정된 심사위원의 명단은 설계공모 시 공고문에 게시한다.

※ 심사위원은 불참, 제척, 회피, 기피대상인 경우 변경될 수 있다.

2) 심사위원 명단

순 번	소 속	성 명	비 고
1	건축사사무소 시선	강 병 진
2	한밭대학교	김 덕 수
3	㈜건축사사무소 유니트유에이	김 영 주
4	㈜제아 종합건축사사무소	신 병 호
5	쿠파 종합건축사사무소	오 진 식
6	대전대학교	임 재 호
7	충남대학교	최 준 성
예비1	㈜에코종합건설 건축사사무소	김 종 호
예비2	종합건축사사무소 도하	박 준 영

3) 공모 참가자는 심사위원과 사전접촉이력이 있거나 심사의 공정성을 기대하기 어려운 사정이 있는 경우에는 【서식 14】에 따라 기피신청을 해야하며, 기피신청하지 않은 응모자의 공모안은 심사대상에서 제외하거나 입상을 취소할 수 있다.

4) 기피신청서 제출기한 : 2025. 7. 16.(수) 17:00

2. 심사위원회 운영 및 심사 방법

가. 심사위원회 개요

1) 일시 : 2025. 7. 30.(수) 14:00 (예정 / 변경 시 별도 통지)

2) 장소 : 대전도시공사 11층 대회의실 (예정 / 변경 시 별도 통지)

나. 심사위원장 선정

1) 심사위원회의 위원장은 심사위원 중에서 호선으로 선출한다.

2) 위원장은 회의를 진행하고 심사위원회 의결을 통해 공모안의 심사에 필요한 세부적인 사항을 결정할 수 있으며, 심사위원회 의결은 심사위원 정원의 과반 이상 동의를 얻어야 한다.

다. 심사위원회 운영

1) 심사위원회는 위원 정원의 과반 이상 참석으로 개최하며, 과반 미만으로 참석하는 경우 재(再)개최한다.

2) 심사과정은 투명성 및 공정성을 위하여 당해 사업 관계자(주관부서) 등이 참관할 수 있다.

3) 작품선정을 위한 심사과정을 공개하며, 녹화 또는 녹음한다.

4) 설계공모 작품에 대한 심사과정에서 실격된 작품의 경우 그 사유, 기타 필요한 사항 등을 문서로 작성하며, 심사에 참여한 심사위원 전원의 서명을 받는다.

라. 심사 진행 방법

1) 「건축 설계공모 운영지침」(국토교통부고시 제2023-180호)을 참고로 하고 심사위원회에서 정한 방법에 따라 심사하여 당선작을 선정한다.

2) 공모안 심사는 서류심사(서면심사)로 진행한다.

3) 작품심사 방법은 투표제를 원칙으로 하며, 설계 공모 심사위원회에서 채점제 또는 투표제와 채점제의 혼합방식 등을 채용할 수 있다. (투표제로 실시할 시 적용되는 실격기준 및 설계지침서 미준수에 대한 감점기준은 ‘Ⅳ. 3. 나. 실격 및 가ㆍ감점기준’을 준용하며, 심사위원회에서 의결하여 조정할 수 있다.)

4) 심사 결과 입상작 중에서 해당 설계 공모의 목적과 내용에 적합한 당선작이 없다고 심사위원회에서 결정한 경우에는 당선작 없이 입상작만을 선정할 수 있다.

5) 응모자는 심사 결과에 대하여는 이의를 제기할 수 없다.

마. 평가 기준

1) 투표제 심사방식

가) 투표방법: 다수 득표한 공모안을 다음 차수 투표 대상 또는 당선작으로 선정

(심사위원회에서 심사 방법 변경 가능)

① 예선투표 : 심사 대상 작품이 5개를 초과하는 경우 예선투표를 거쳐 다득표 순으로 본선투표 대상 5개 작품을 선정하며, 심사 대상 작품이 5개 이하인 경우에는 예선투표를 생략한다. (각 심사위원은 총 5개의 투표권 행사 가능)

② 본선투표 : 심사 대상 작품이 5개 이하이거나 예선투표를 거쳐 선정된 5개 작품에 대해 본선투표를 진행하며, 다득표 순으로 당선작 투표 대상 2개 작품을 선정한다. (각 심사위원은 총 2개의 투표권 행사 가능)

③ 당선작 투표 : 본선투표를 거쳐 선정된 2개 작품에 대해 당선작 투표를 진행하여 당선작을 선정한다. (각 심사위원은 총 1개의 투표권 행사)

④ 입상작 선정 : 입상작 대상 순위는 당선작 투표 결과 2위 및 본선투표 결과 3~5위 순이며, 입상작 선정 여부는 심사위원회 의결을 통해 결정한다.

⑤ 심사위원은 부여받은 투표권을 모두 행사하여야 하며, 작품별 투표권은 1개씩만 행사가 가능하다.

⑥ 투표 결과 득표수가 동일하여 순위를 가를 필요가 있는 경우 해당 동일 득표자를 대상으로 재투표를 실시하고, 재투표 결과에도 순위를 가르지 못하는 경우 심사위원회 의결을 통해 순위를 결정한다.

나) 평가(투표) 주안점

- 설계공모 평가항목

평가 항목	세부 사항
과업 목적	￭ 과업목적 적합여부 ① 안전한 차량 동선계획 및 공원과의 연계 계획 ② 공공디자인의 품격 향상을 위한 창의적이고 우수한 입면 디자인
건축 계획 (디자인 요소)	￭ 형태, 의장 및 색상 등 통일성 있는 디자인 ￭ 입면·외부공간 디자인 계획의 우수성 ￭ 색상 및 재료 계획의 적절성 ￭ 건축물의 예술성‧작품성‧창의성‧상징성 (Land Mark 요소) ￭ 주변 공간·환경과의 조화성 ￭ 공원과 주차장 연계구간에 조화를 이루도록 하는 아이디어 및 연계방안 ￭ 조명계획의 적절성(경관조명 계획 포함)
배치 동선 계획	￭ 안전한 주차장 및 공원 이용이 가능한 동선 계획 ￭ 주변 공간 및 환경과의 연계 및 조화 ￭ 시설 및 공간이용의 편의성 ￭ 보행자 및 차량 접근 계획의 적절성 ￭ 유사시 피난계획, 사용자를 고려한 안전확보 방안 등
공간 구성 계획	￭ 시설·공간 이용의 편의성 및 실별 연계성 확보 ￭ 내ㆍ외부 공간 계획의 적절성 ￭ 공간 이용의 효율성 ￭ 동선 효율성 및 기능 배분의 타당성
시공·구조·경제성 계획	￭ 건물 구조 및 공법 등의 안전성 및 우수성 ￭ 예산 대비 실현 가능성 ￭ 유지관리의 용이성 및 자재 등의 적절성 ￭ 증축 가능성 등 미래 확장 계획에 대비한 가능성
관계 법령 및 규정 위반	￭ 건축물의 규모 기준(건폐율・용적률・높이 등) 위반 ￭ 건축물의 용도 위반 ￭ 건축물의 피난・방화기준 위반 ￭ 노외주차장의 설치기준 위반
공모안 작성 요건 위반	￭ 기준 쪽수 초과 ￭ 기준 면적 위반 ￭ 지침에 허용되지 않은 3차원 이미지(렌더링 등) ￭ 지침에 허용되지 않은 도면 표현(컬러 사용 등)
그 밖의 사항	￭ 심사위원 사전 접촉 이력 등

※ 상기 평가 주안점에 근거하여 투표

2) 채점제 심사방식

가) 평가항목별 배점

- 설계공모 평가항목

평가 항목	세부 사항	배점
과업 목적	￭ 과업 목적 적합 여부 ① 안전한 차량 동선 계획 및 공원과의 연계 계획 ② 공공디자인의 품격 향상을 위한 창의적이고 우수한 입면 디자인	10
건축 계획 (디자인 요소)	￭ 형태, 의장 및 색상 등 통일성 있는 디자인 ￭ 입면·외부공간 디자인 계획의 우수성 ￭ 색상 및 재료 계획의 적절성 ￭ 건축물의 예술성‧작품성‧창의성‧상징성 (Land Mark 요소) ￭ 주변 공간·환경과의 조화성 ￭ 공원과 주차장 연계구간에 조화를 이루도록 하는 아이디어 및 연계방안 ￭ 조명계획의 적절성(경관조명 계획 포함)	35
배치 동선 계획	￭ 안전한 주차장 및 공원 이용이 가능한 동선 계획 ￭ 주변 공간 및 환경과의 연계 및 조화 ￭ 시설 및 공간 이용의 편의성 ￭ 보행자 및 차량 접근 계획의 적절성 ￭ 유사시 피난계획, 사용자를 고려한 안전 확보 방안 등	20
공간 구성 계획	￭ 시설·공간 이용의 편의성 및 실별 연계성 확보 ￭ 내ㆍ외부공간 계획의 적절성 ￭ 공간 이용의 효율성 ￭ 동선 효율성 및 기능 배분의 타당성	20
시공·구조· 경제성 계획	￭ 건물 구조 및 공법 등의 안전성 및 우수성 ￭ 예산 대비 실현 가능성 ￭ 유지관리의 용이성 및 자재 등의 적절성 ￭ 증축 가능성 등 미래 확장 계획에 대비한 가능성	15
합 계		100

※ 채점 방법 및 절차는 설계 공모 심의위원회에서 따로 정할 수 있음

나) 업체수별 등급 배분

평가항목별 상대평가 시 등급은 수, 우, 미, 양, 가로 하고, 점수는 수(100%), 우(90%), 미(80%), 양(70%), 가(60%)로 하며, 채점대상 작품 수에 따른 등급 배분은 다음과 같다.

업체수	등 급
	수	우	미	양	가
2	1	1
3	1	1	1
4	1	1	1	1
5	1	1	2	1
6	1	1	2	1	1
7	1	1	3	1	1
8	1	2	3	1	1
9	1	2	3	2	1
10	1	2	4	2	1
11	1	2	5	2	1
12	1	3	5	2	1
13	1	3	5	3	1
14	1	3	6	3	1
15	1	3	6	3	2

※ 참가 업체 수가 16개 이상일 경우 1개 업체 증가 시마다 양, 가, 우, 미 순으로 등급 수를 증가시킨다.

3. 심사 시 불이익 등 처분기준

다음 각호에 해당하는 위반사항 등은 발주청에서 정하는 세부 기준에 따라 설계 공모 심사위원회에 보고하고 위원회의 의결에 따라 처분한다.

가. 불이익 등 처분 절차 및 방법

1) 설계 공모 심사위원회에서 작품심사 전에 실격사유에 해당하는 대상 작품을 검토하여 실격 여부를 결정하고, 실격으로 판정된 작품은 평가대상에서 제외한다.

2) 가·감점 사유에 해당하는 대상 작품에 대하여는 발주청에서 가·감점 기준에 의거 사전 검토하여 확정하고 설계 공모 심사위원회에서 최종결정한다. 이때 설계 공모 심사위원회에서는 가·감점 사항을 조정할 수 있다.

3) 투표제의 경우 가·감점 내용을 감안하여 투표하여야 하며, 채점제인 경우 점수는 100점 만점으로 상대평가(설계공모 심사위원회에서 평가)한 점수의 합산 점수에 가·감점 점수를 반영하여 최종 평가점수로 한다.

나. 실격 및 가・감점 기준

항 목		비고
실 격 기 준	건축법, 주차장법 등 관련 법령을 중대하게 위배하여 계획이 크게 변경되는 경우
	건축 규모, 총 예정 공사비, 주요 기능별 면적 등 설계지침서에서 요구한 사항을 과도하게 초과하거나 미달한 경우
	제출 도서의 규격을 위반한 경우(색채 사용 및 렌더링 위반 포함)
	제출 도서에 해당 업체를 특정할 수 있는 문구나 이미지 등이 포함된 경우 등
가 점 기 준	지역업체의 합산 참여 비율에 따른 점수 - 지역업체 합산비율 30% 이상 : 3점 - 지역업체 합산비율 30% 미만 ~ 20% 이상 : 1점	최대 3점
감 점 기 준	건축법, 주차장법 등 관련 법령에 저촉되는 경우(경미하게 보완이 가능한 경우에 한함)	- 1점/건당
	공사비가 예정공사비를 초과하거나, 부적합한 공사비를 산출한 경우	- 2점
	모형(사진 포함)을 제출했을 경우	- 2점/장당
	제출도서 부족	-0.5점/부당
	제출도서 매수 초과	-0.5점/장당
	제본방법 미준수	-0.5점/부당
	제출도서의 재질 위반	-0.5점/부당
	기타 설계공모 심사위원회에서 감점으로 정하는 사항	- 1점
비 고	실격대상 및 감점 처리는 설계 공모 심사위원회에서 최종 결정한다.

※ 위 표에서 명시하지 않은 세부적인 위반사항과 추가 보완하여 적용될 처분기준은 심사위원회에서 의결하여 조정할 수 있다.

※ 적용되는 실격기준 및 설계지침서 미준수에 대한 가ㆍ감점 기준은 심사위원회에서 의결하여 조정할 수 있다.

4. 기타사항

가. 작품심사는 본 지침서에서 정하는 제반 사항의 준수 여부와 대전도시공사가 별도로 정하는 세부 심사기준에 따라 공정하게 심사한다. 필요한 경우 심사위원회의 동의를 얻어 공모안의 심사에 필요한 세부적인 사항을 결정할 수 있다.

나. 평가는 [투표제의 경우] 다수 득표한 공모안을 차기 투표 대상 또는 당선작으로 선정하며, [채점제의 경우] 최고점수와 최저점수를 준 심사위원을 제외하고 나머지 심사위원의 평가점수를 합산하여 산술 평균한 점수로 한다. (이 경우 최고점수ㆍ최저점수가 2개 이상일 경우 하나의 점수만 제외하며, 평균 점수 산정 결과 소수점 이하의 숫자가 있는 경우에는 소수점 셋째 자리에서 반올림한다. 감점은 심사위원의 평가점수를 합산하여 산술 평균한 점수에서 감점한다.)

다. 심사위원별 투표 결과(평가점수) 및 평가사유서, 입상작 등 모든 심사내용은 심사위원 및 설계 응모자의 실명과 함께 공개한다.

라. 심사위원은 본 설계 공모와 관련 어떠한 경우라도 개별질의에 대하여 응답하지 않으며, 심사 결과 발표 시까지 비밀을 원칙으로 한다.

5. 심사 결과 발표

가. 입상작은 심사일로부터 7일 이내 응모업체에 개별 통보 및 [세움터] 공공건축 설계 공모 정보 서비스에 공개한다.

나. 당선작 등 응모작품은 대전도시공사가 정하는 장소에서 일정 기간 전시ㆍ공개할 수 있다.

6. 입상작 및 보상비

가. 입상작 선정 : 공모 심사점수가 높은 작품 또는 다득표 순으로 5작품 이내 선정

나. 당선작 1점 : 설계 용역권 부여(기본 및 실시설계)

다. 기타 입상작 : 아래 기준에 따라 선정 및 설계 보상비 지급

기타 입상작 수	설계 보상비 <득표수(심사점수)가 높은 자 순>	비고
1점	예산의 1/3
2점	예산의 4/10, 3/10
3점	예산의 4/10, 3/10, 2/10
4점	예산의 4/10, 3/10, 2/10, 1/10

※ 기타 입상작 수는 참가작품 품질을 고려하여 심사위원회에서 달리 적용(미선정) 가능

1) 설계보상비 예산 : 100,000,000원 (부가가치세 포함)

※ 건축 설계 공모 운영지침(국토교통부고시 제2023-180호) 규정 의거 설계보상비 지급

2) 심사 결과 공모목적에 적합하지 않거나 작품 수준이 현저히 떨어진다고 의결될 경우 당선작을 선정하지 않을 수 있다.

3) 입상자가 확정되면 지체 없이 공모안의 작성 비용 보상 관련 내용을 입상자에게 통지한다. 단, 입상자가 특별한 사유가 없이 통지일로부터 30일 이내에 공모안의 작성비용에 대한 보상요청을 하지 아니하는 경우에는 보상금에 대한 권리를 포기한 것으로 간주한다.

4) 채점제 채택 시 채점 결과 동점일 경우 해당 순위간 보상금의 평균 금액을 지급한다.

라. 설계비 보상

1) 추후 발주청의 사정에 의해 사업시행이 불가능할 경우 당선작에 대해서는 설계보상비 총액 한도 내에서 발주청과 협의 지급한다.

2) 응모자는 심사결과에 대하여 어떠한 이의도 제기할 수 없으며, 본 설계지침서에 규정된 보상 이외의 보상을 요구할 수 없다.

Ⅴ. 기 타

1. 당선작 설계자 의무사항

가. 당선작의 설계자는 해당 공사에 대하여 발주청과 설계용역을 체결할 의무를 갖는다. 다만, 발주청의 사정으로 해당 공사의 용역을 이행할 수 없는 경우에는 그러하지 아니하다.

나. 당선자는 심사위원회의 평가의견과 발주청의 요구사항을 종합하여 설계변경 및 보완이 필요한 경우 기본 및 실시설계 시 수정ㆍ보완하여 이를 설계에 반영하여야 한다.

다. 당선자는 용역계약 시 전기ㆍ소방ㆍ정보통신 분야의 설계업 면허가 없는 경우, 전기 분야는「전력기술관리법」에 의한 전력시설물 설계사 및 설계업자, 소방분야는「소방시설공사업법」에 의한 소방시설 설계업등록자, 통신분야는「정보통신공사업법」에 의한 정보통신 설계자와 설계토록 공동도급(분담이행방식)으로 하여야 하며, 건축사사무소를 개설한 자가 공동수급업체의 대표자가 되어야 한다.

※ 예정공사비를 기초로 관련법령에 따라 설계금액을 산출하고, 공고한 설계용역비 내로 각각 요율을 조정하여 분담이행방식으로 계약하여야 한다.

라. 기타 계약에 관한 사항은「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」에 의하되 특별한 사유가 없는 한 당선 통보일로부터 10일 이내에 계약 관련 사항을 이행하여야 한다.

마. 기본 및 실시설계도서 작성은 설계용역기간 이내에 모두 완료하여야 한다.(설계도면 및 시공내역서 포함하여 공사발주 관련도면 일체)

바. 사업진행에 필요한 각종 용역, 심의, 인ㆍ허가 협의사항에 수반되는 설계도서 및 자료는 우리 공사에 적기에 제공하여야 하며, 납품 이후 각종 인ㆍ허가(변경) 및 각종 영향평가 등 타 법령 관련 행정절차에 따른 자료 작성 업무를 수행하여야 하며 이에 소요되는 제반경비 및 비용은 당선자가 부담하여야 한다.

사. 「건축서비스산업 진흥법」제22조(설계의도 구현) 및 같은 법 시행령 제19조(건축과정에의 설계자 참여 기준 등) 에 의거 공사 전 과정에서 관련법에 근거하여 적극 참여하여 설계자의 의도가 올바로 반영되도록 하여야 한다.

아. 기타사항은 별도의 과업내용서 및 설계지침에 따른다.

2. 저작권 및 작품전시

가. 응모작은 응모자의 창작품이어야 하며, 타인의 지적재산권을 침해해서는 안 된다. 타인의 지적재산권에 관련한 문제가 발생할 경우 모든 책임은 응모자에게 있으며, 수상이 취소될 수 있다.

나. 제출 작품의 저작권은 응모자에게 있으며, 저작권 귀속 등 저작권과 관련된 제반 사항은 대한민국 저작권법령이 정하는 바에 따른다.

다. 대전도시공사 및 대전광역시는 모든 제출물을 본 설계 공모와 관련한 보고서 또는 작품집의 출판·전시 등에 사용하거나 신문·방송·인터넷 또는 기타 매체에 제공하는 등 비영리적 목적으로 사용할 권리를 가지며, 별도 보상이나 협의 없이 응모자는 이를 허락한 것으로 본다. 설계 공모와 관련한 보고서 또는 작품집 등을 출판한 경우 출판물에 대한 판권은 대전도시공사 및 대전광역시가 보유한다.

3. 작품 반환

가. 당선작은 반환하지 않는다.

나. 당선작을 제외한 응모작품은 심사 결과 발표일(또는 작품전시 종료 후)로부터 7일 이내에 반출하여야 하며, 이에 따른 비용은 설계공모 참가자가 부담한다. 위 기간 안에 반출하지 않은 작품은 우리 공사에서 임의로 처리할 수 있다.

4. 유의사항

가. 공모 규정의 준수

1) 제출기한 내 접수되지 않은 서류는 인정할 수 없으며 제출된 서류는 일체 반환하지 않는다.

2) 응모자는 현장을 답사하여 현장 조건을 조사한 후 계획하여야 한다.

3) 응모자는 모든 관계 법규(입법예고 포함) 및 제반 규정 사항에 적법하게 계획하여야 한다.

4) 공모 요강 및 지침 내용 중 불명확한 사항은 질의 및 회신 된 바에 따르고 설계자의 창의력을 발휘하여 보다 합리적으로 발전시킨다.

5) 응모작품의 운송에 대한 책임은 응모자에게 있으며 응모작품 제출 이후 접수된 작품에 대한 책임은 심사 종료 시까지 주최 측에 있다.

6) 당선작은 미발표된 작품이어야 하며, 추후 발표사례가 확인되면 당선을 무효로 하며 그 책임은 당선자에게 있다.

7) 응모자는 작품을 제출함으로써 본 설계 공모 규정의 제반 조건을 수락하는 것으로 간주한다.

8) 본 설계 공모와 관련 응모자에게 제공한 각종 자료는 우리 공사의 동의 없이는 설계공모 이외의 어떤 목적으로도 사용할 수 없다.

나. 이의제기

1) 본 공모지침 등 공모와 관련하여 이의 또는 견해 차이가 있을 때는 발주청의 해석에 따르며, 응모업체는 이 결정에 이의를 제기할 수 없다.

2) 응모자는 심사위원회의 심사 결정 등 심사과정에 어떠한 이의도 제기할 수 없다.

다. 무효

- 응모작품 제작 및 제출요령에 위배되어 입상되었거나 제출서류상 허위사실이 발견되었을 때는 입상자체를 무효화 한다.

라. 승계

- 다음의 경우 당선작 선정을 취소할 수 있으며, 당선작 업체에 부여하는 설계용역권은 공모 심사 점수가 높은 순으로 승계할 수 있다.(이 경우 용역권 승계자의 보상금은 우리공사에 반납하여야 하며, 당선자의 의무사항은 용역권 승계자에게 자동 승계된다.)

1) 당선자가 설계 용역권을 포기할 경우

2) 당선작 결정 후 실격, 무효에 해당하는 사실이 발견된 경우

3) 당선작 선정업체가 등록취소ㆍ휴업ㆍ폐업ㆍ업무정지 등 여건 변화로 설계용역에 필요한 법적 요건을 충족하지 못할 경우

4) 당선자가 제출한 서류 등에 허위사실이나 중대한 미비사항이 발견되었을 경우

5) 당선자가 자의 또는 타의 등 불가피한 사유로 원활한 설계업무 수행이 불가능할 경우

6) 당선자가 정당한 사유 없이 무리한 설계비를 요구한 경우

Ⅵ. 세부 설계지침

일반 사항

대지 및 주변 현황을 세밀히 분석하고 공원과의 연계를 고려하여 건축물의 배치 등을 적정하게 구성한다.

제공되는 공원 평면도를 이용하여 배치도 및 1층 평면도, 3D 이미지(선택)에 표현하며, 주차장 건축물과 조화를 이루도록 공원·주차장 연계구간에 대한 아이디어 및 연계방안을 제안하여야 한다. 당선 이후 대전도시공사에서 지정한 공원 조경 설계 용역업체와 협력하여 공원 조성을 위한 인허가 절차에 협조하는 등 최종적으로 조성된 주차장 건축물이 공원과 조화를 이룰 수 있도록 설계한다.

해당 지역, 지구, 구역 등에 따른 관련 규정 및 제반 현황을 고려하여 설계한다.

건축물의 색채는 대전광역시 경관계획 경관가이드라인을 준용하여야 하며, 조명계획은 대전광역시 야간경관계획의 기준을 준수하고, 야간에 이용자의 안전을 위해 보행로, 차량 진출입구, 주요 시설물 등 이용자 동선을 중심으로 가로등 설치계획을 수립한다.

범죄예방 환경디자인 계획은 상위계획인 대전광역시 범죄예방 환경설계 기본계획 및 가이드라인을 준수하여 외부 및 내부공간을 아우르는 종합적인 범죄예방디자인 계획을 수립한다.

독창성과 창의성은 물론 세련된 디자인과 현대적 감각이 조화된 예술적이고 친환경적이며 특색 있는 건축물이 되도록 계획하여야 한다.

본 과업과 관련된 건축, 토목, 기계, 소방, 전기, 통신, 조경 등 타 분야와 긴밀히 협조하여 기능 유지에 적합하고 상호 연관성을 보장해야 하며, 주차전용건축물임을 고려하여 냉난방 면적을 500㎡ 미만으로 계획하여 에너지 절약계획서 제출 대상이 되지 않도록 한다.

「장애인·노인·임산부 등의 편의증진 보장에 관한 법률」, 「교통약자 이동편의 증진법」및 대전광역시 유니버설 디자인 매뉴얼에 따라 “편의시설의 구조·재질 등에 관한 세부 기준”에 의거 시설 계획을 수립하여야 한다.

건물의 내구성, 안정성, 경제성, 시공성, 내진·내화구조 등에 적합하게 설계되어야 하며, 향후 보수 및 유지관리에 경제적이고 효율적이어야 한다.

공사용 자재는 공업표준화 및 공산품관리법에 의한 사후관리에 편의와 교환성을 고려하여야 한다.

전체 연면적은 예정 총공사비 안에서 조정 가능하나 건폐율, 용적률 등 관련 규정에 적합하여야 한다. 제시된 시설의 면적은 건축기획 용역의 결과물이며 설계자가 자유롭게 계획하여 전체면적의 ±5% 내에서 조정 가능하다.

공모작은 제시된 공사비 범위 내로 설계하여야 하며, 향후 실시설계 및 공사 과정에서 설계자의 과실에 의해 공사비가 초과되거나 중대한 설계하자가 발생했을 경우, 이를 해결하기 위한 설계변경 등에 소요되는 비용은 설계자가 부담하여야 하고, 「건설기술진흥법 시행령」 제87조에 따라 부실 벌점 부과 대상이 될 수 있다.

상위계획(공원조성계획 변경 심의 시 협조 및 자료제공, 에너지 사용계획 및 토지이용에 관한 제반 관계 법규 내용 등)과 당해 지형 및 주변여건(자연환경, 교통, 미관, 민원) 등을 충분히 고려하여 설계한다.

특수조건

상생주차장 조성사업의 사업목적에 부합하도록 충분한 주차대수를 확보한다.

사업대상지는 現대흥공원 부지로, 남측 1,505제곱미터 영역에 문화공원으로 조성 예정이므로 제공되는 공원 평면도를 이용하여 배치도, 1층 평면도 및 3D 이미지에 표현한다. 또한, 주차장 건축물과 공원 연계구간에 조화를 이루도록 하는 아이디어 및 연계방안을 제안하여야 하고 대지 전체의 조화 및 연계를 반영하여 설계한다. (공원 계획은 관련 인허가 과정에서 변경될 수 있으며 대전도시공사에서 지정하는 공원 조경 설계 용역업체와 상호 협력하여야 한다.)

주차장의 지하층은 전체 부지를 모두 활용하도록 하며(도시계획시설 중복 결정 예정) 상부가 공원으로 조성되는 부분은 토심 1.5M 이상 확보되도록 계획한다.

환기구 등 지하 주차장으로 인하여 공원에 노출되는 구조물은 필수적인 구조물만 최소한으로 계획하도록 하며, 부득이 노출되는 부분은 미관상 부족함이 없도록하고, 단순한 차폐역할 외에도 적절한 활용 방안을 고려하여 공원 계획에 반영한다.

옥상층을 주차장으로 계획하며, 주차장 구조 및 옥상층은 추후 수요 증가로 인한 증축을 고려하여 계획한다.

공모 대상지

대전광역시 중구 대흥동 160번지 (현 대흥공원) 3,532.2㎡로 하되, 지상 구조물은 남측 1,505㎡를 제외한 북측 2,027.2㎡를 사업대상지로 한다. (분필 예정이며 남측 1,505㎡에 대하여는 지상 공원 및 지하 주차장으로 도시계획시설 중복결정 예정)

용도지구(지역)은 일반상업지역, 방화지구, 상대보호구역, 역사문화환경보존지역, 중점경관관리구역이며, 현재 지목은 ‘공원’이다.

<위치도>

위치도	시설결정 계획도

건축배치 계획

건물의 배치는 내ㆍ외부동선, 방위, 채광, 녹지공간의 활용성, 소음 등을 고려하여 배치하여야 한다.

공원과 연계를 고려하여 동선을 계획하며 창의적이고 유기적인 공간 구성을 도모한다.

구도심 활성화를 도모할 수 있도록 부지의 형태 및 주변 도시 조직과의 관계, 접도 상황 등을 고려하여 차량 진출입구, 보행 동선, 입면 디자인 등을 주변 맥락에 맞게 계획한다.

공원과 연계성을 고려한 공원·주차장 주출입구와 공중화장실 배치를 검토한다.

차량 동선과 보행 동선을 분리하여 안전한 이용이 가능하도록 계획하며 부득이 교차 발생 시 경보장치, 험프식 횡단보도, 주의표지 등을 계획하여 보행자의 안전이 확보되도록 하여야 한다.

주변 가로환경을 고려하여 지상 1층에 적절한 보행통로를 계획한다.

디자인과 실용성을 모두 고려하여 계획하되, 과도한 장식과 불필요한 벽체 부착물 등 기능에 상관없이 공사비 상승에 영향을 주는 재료는 배제하도록 한다.

내구성과 내후성을 고려한 내·외장재를 사용하며, 특히 바닥마감은 잦은 차량 통행에도 훼손이 적고 미끄럼이 적은 바닥재를 사용하며 공용 홀 등의 실내마감재는 인체에 유해하지 않은 친환경자재를 사용하여야 한다.

차량 및 보행 통로 계획 시 이용자의 편의와 안전성이 모두 확보되도록 충분한 폭을 확보하여 이용에 불편함 없도록 계획한다.

시설 계획

제시된 공간 구성(안)에 누락이 없도록 실을 구성한다.

다중이 이용하는 시설임을 고려하여 공용공간의 면적을 충분히 확보하고 공원과 연계된 열린 공간 구성을 검토한다.

공중화장실은 공원에서 출입이 용이하도록 하며, 남녀의 화장실 이용 시간과 이용 인원을 고려하여 충분한 크기로 계획한다.

외장 마감재는 채광과 환기가 용이한 재료를 선택하고 공원 및 주변 맥락과 조화를 이룰 수 있는 재료로 계획한다.

피난 계단은 2개소 이상 계획하며, 주차장의 모든 부분에서 피난이 용이하도록 계획한다.

단순하고 명쾌한 내외부 동선 계획을 통해 재난 발생 시 긴급한 대피가 가능하도록 유도하고 장애인 및 교통약자가 쉽게 인지할 수 있도록 재난 상황 전파설비를 설치한다.

전기실, 기계실 등의 설비 공간은 합리적이고 효율적으로 계획한다.

장애물 없는 생활환경 인증 대상 시설물로서, 장애인 및 교통약자들의 이용에 불편함 없도록 계획한다.

무인화되는 주차관리 추세를 고려하여 주차장 입구, 엘리베이터 홀 등에 주차요금 정산기 등을 설치할 수 있는 공간을 고려한다.

공간구성(안)

아래 자료는 참고용으로 필요 용도, 기준인원 등을 바탕으로 면적 및 구성 등을 조정할 수 있으며, 사업목적 및 관련 규정 등에 적합한 범위 내에서 창의적으로 최적의 공모안을 제안하여야 함.

계획(안)에 대한 실별 수용인원 및 장비 사양 등 계획 요건 등을 구체적으로 제시하여, 실별 적정 면적, 개소 및 위치 등 공간계획을 제시하여야 함.

공간구성 참고(안)

층	실명	면적(㎡)	비고
옥상층	공용공간(ELEV,계단실 등)	65.56
	주차장	1753.61	연면적 산정에는 제외
	소계	65.56
지상3층	공용공간(ELEV, 계단실 등)	65.56
	주차장	1740.47
	EPS/AV	9.56
	소계	1815.59
지상2층	공용공간(ELEV, 계단실 등)	65.56
	주차장	1740.47
	EPS/AV	9.56
	소계	1815.59
지상1층	공용공간	65.56
	자전거 보관소	159
	주차장	1419.83
	공중화장실	80.28	남/여 장애인화장실 포함
	관리사무실	40.1
	EPS/AV	9.56
	소계	1774.33
지하1층	공용공간	65.56
	주차장	2877.19
	기계전기실	201.13
	EPS/AV	9.56
	소계	3153.44
합계		8625.38

동선 및 주차계획

주차장 및 공원의 각 기능별 공간(주차장, 관리사무소, 공원, 화장실)으로의 접근이 편리하도록 동선을 계획하고, 모든 구간을 장애물 없는 생활환경 인증 기준을 충족하도록 계획한다.

주차장 내 차량 동선과 보행 동선을 분리하거나 충분한 통로 폭 및 보행 안전 공간을 확보하여 보행자의 안전을 확보한다.

장애인 주차구역, 전기차 충전 시설, 자전거 보관소는 기능적, 편의적 측면을 고려하여  지상 1층에 배치를 우선적으로 검토한다.

전기차 충전 구역에는 방화벽, 방화셔터, 차수판 등 전기차 화재 발생 시 피해 확산 방지를 위한 대책을 마련한다.

대형화되는 차량 추세를 고려하여 가급적 확장형(2.6m x 5.2m) 주차면 위주로 계획한다.

경사로 시점과 종점에 법적 기준에 맞는 완화구간을 계획한다.

주차장 진출입구 및 교차점에서 차량 통행이 원활하도록 충분한 차로 폭을 계획한다.

주차장 진출입구는 대로에서의 진출입이 용이하도록 주변 교통체계를 고려하여 계획하고, 「주차장법 시행규칙」제5조제5호 규정을 준수하여 계획한다.

옥상층을 주차장으로 활용하며, 옥상층은 추후 수요 증가로 인한 증축을 고려하여 계획한다.

에너지 효율화 계획

주차 전용 건축물임을 고려하여 지상 주차 공간은 자연 환기 및 채광이 원활히 이루어질 수 있도록 계획한다.

지하 주차 공간은 충분한 용량의 환기팬 및 DA를 계획하여 주차 차량으로부터 발생한 열 및 배기가스가 원활히 배출될 수 있도록 계획한다.

동작 감지 자동 디밍 조명 등 전력 소비를 줄일 수 있는 시스템을 구축한다.

냉난방 적용면적은 엘리베이터 홀, 화장실 등으로 500㎡ 미만으로 계획하며 냉난방 시스템이 적용되는 공간에는 외벽 및 창호의 단열성능 향상을 통한 에너지 절감 방안을 적용한다.

설계 시 LCC(Life Cycle Cost) 분석을 수행하여 준공 이후 유지관리비 절감 방안을 마련한다.

Ⅶ. 각종서식

【서식 1】 설계공모 응모신청서

【서식 2】 설계공모 참여자 명단

【서식 3】 대표자 선임계 (공동응모 시)

【서식 4-1】 공동수급표준협정서(공동이행방식) (공동응모 시)

【서식 4-2】 공동수급표준협정서(분담이행방식) (공동응모 시)

【서식 5】 응모자 서약서

【서식 6】 보안각서

【서식 7】 청렴서약서

【서식 8】 사전접촉 금지 서약서

【서식 9】 사전접촉 여부 확인서

【서식 10】 사용인감계

【서식 11】 위임장

【서식 12】 설계공모 서면 질의서

【서식 13】 공모안 제출서

【서식 14】 심사위원 기피·회피 신청서

【서식 15】 건축개요 및 시설현황

【서식 16】 관련법규 검토서

【서식 17】 공사비 개략 내역서

【서식 18】 심사 후 입상작 확인용

【서식 19】 규격봉투

【서식 20】 설계도면 표지

【서식 1】

설계공모 응모신청서
※ 접수번호		(접수자 기재란)
대 표 건축사 사무소	업 체 명			사업자등록번호
	대표자명			생년월일
	소 재 지			전화번호(FAX)
	E-mail
공동응모 건축사 사무소	업 체 명			사업자등록번호
	소 재 지			전화번호(FAX)
상기인은 대전도시공사에서 시행하는 『원도심 소상공인 상생주차장 조성사업』 설계 공모에 공모 요강 및 설계지침을 준수하여 응모할 것을 신청합니다. 첨부 : 설계공모 참여자 명단 1부. ※ 공동응모자가 2개 업체 이상일 경우【서식 4-1】,【서식 4-2】의 공동수급표준협정서를 첨부함. 2025. . . 신청자(대표자) : (인) 대전도시공사사장 귀하
------------------------------(인)------------------------------ 절 취 선 ------------------------------(인)------------------------------
「원도심 소상공인 원도심 소상공인 상생주차장 조성사업」 설계공모 응모접수증
※ 접수번호			접수일자				접 수 인
업 체 명			소 재 지
대 표 자			전화번호(FAX)
제 출 자	소속 : 직위 : 성명 : (인)

※ 절취선 좌측 (인)에 제출자 날인, 우측 (인)에 접수자 날인 후 절취 예정

【서식 2】

설계공모 참여자 명단

본인은 대전도시공사에서 시행하는 『원도심 소상공인 상생주차장 조성사업』 설계 공모에 응모함에 있어 모든 권한을 위임받은 응모대표자로서 참여자 명단을 아래와 같이 제출합니다.

(작성예)

구분	지분	소 속	직 위	성 명	주 소	전화번호
공동수급체 대 표 자 구 성 원	50%	○○건축사사무소	소장 부장 차장	○○○ ○○○ ○○○
공동수급체 구 성 원	30%	△△엔지니어링	부장 차장	○○○ ○○○
공동수급체 구 성 원	20%	□□엔지니어링	차장 대리	○○○ ○○○

2025.   .    .

응모대표자 : 소속         직위         성명             (인)

대전도시공사사장 귀하

【서식 3】

대표자 선임계

대표자 성명 (건축사)		생년월일
주 소
전 화 번 호		FAX번호

상기인을 대전도시공사에서 시행하는 「원도심 소상공인 상생주차장 조성사업」 설계 공모에 참가하는 대표자로 선임합니다.

2025년    월     일

대표업체 :

주  소 :

대표자 :            (인)

공동응모업체 :

주  소 :

대표자 :            (인)

대전도시공사사장 귀하

【서식 4-1】

공동수급표준협정서 (공동이행방식)

제1조 (목적) 이 협정서는 공동수급체의 구성원이 재정, 경영, 기술능력, 인원 및 기자재를 동원하여 아래의 공사, 물품 또는 용역에 대한 계획, 입찰, 시공 등을 위하여 출자비율에 따라 공동 연대하여 계약을 이행할 것을 약속하는 협약을 정함에 있다.

1. 계약건명 : 원도심 소상공인 상생주차장 조성사업 기본 및 실시설계용역

2. 계약금액 :

3. 발주청명 :

제2조 (공동수급체) 공동수급체의 명칭, 사업소의 소재지, 대표자는 다음과 같다.

1. 명          칭 : ○○○

2. 주사무소소재지 :

3. 대 표 자 성 명 :

제3조 (공동수급체의 구성원) ① 공동수급체의 구성원은 다음과 같다.

1. ○○○회사(대표자 :         소재지 :                )

2. ○○○회사(대표자 :         소재지 :                )

② 공동수급체 대표자는 ○○○로 한다.

③ 공동수급체 대표자는 발주청과 제3자에 대하여 공동수급체를 대표하며, 공동수급체의 재산관리와 대금청구 등의 권한을 가진다.

제4조 (효력기간) 이 협정서는 당사자간의 기명(서명)날인과 동시에 발효하며, 해당 계약의 이행으로 종결된다. 다만, 발주청이나 제3자에 대하여 해당 계약과 관련한 권리․의무 관계가 남아있는 한 이 협정서의 효력은 존속된다.

제5조 (의무) 공동수급체의 구성원은 제1조에서 정한 목적을 수행하기 위하여 성실, 근면 및 신의를 바탕으로 하여 필요한 모든 지식과 기술을 활용할 것을 약속한다.

제6조 (책임) 공동수급체의 구성원은 발주청에 대한 계약의 의무이행에 대하여 연대하여 책임을 진다.

제7조 (하도급) 공동수급체 구성원 중 일부 구성원이 하도급계약을 체결하려는 경우에는 다른 구성원의 동의를 받아야 한다.

제8조 (거래계좌) 행정안전부 예규「지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준」제6장 공동계약 운영요령 제3절 6. 대가의 지급에 정한 바에 따라 선금, 기성대가 등은 다음 계좌로 지급받는다.

1. ○○○회사(공동수급체대표자) : ○○은행, 계좌번호○○○, 예금주○○○

2. ○○○회사 : ○○은행, 계좌번호○○○, 예금주○○○

제9조 (구성원의 출자비율) ① 각 구성원의 출자비율은 다음과 같이 정한다.

1. ○○○:     %

2. ○○○:     %

② 제1항의 출자비율은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 변경할 수 있다. 다만, 출자비율을 변경함에 있어 일부 구성원의 출자지분 전부를 다른 구성원에게 이전할 수 없다.

1. 발주청과의 계약내용 변경에 따라 계약금액이 증감되었을 경우

2. 공동수급체의 구성원 중 파산, 해산, 부도 등의 사유로 인하여 당초 협정서의 내용대로 계약이행이 곤란한 구성원이 발생하여 공동수급체의 구성원 연명으로 출자비율의 변경을 요청한 경우

③ 현금 이외의 출자는 시가를 참작, 구성원이 협의 평가하는 것으로 한다.

제10조 (손익의 배분) 계약을 이행한 후 이익․손실이 발생한 경우에는 제9조에서 정한 비율에 따라 배당하거나 분담한다.

제10조의2 (비용의 분담) ①본 계약이행을 위하여 발생한 하도급대금, 재료비, 노무비, 경비 등에 대하여 출자비율에 따라 각 구성원이 분담한다.

② 공동수급체 구성원은 각 구성원이 분담할 비용의 납부시기, 납부방법 등을 상호 협의하여 별도로 정할 수 있다.

③ 공동수급체 구성원이 제1항에 따른 비용을 미납할 경우에 출자비율을 고려하여 산정한 미납금에 상응하는 기성대가는 공동수급체 구성원 공동명의의 계좌에 보관하며, 납부를 완료하는 경우에는 해당 기성대가를 구성원에게 지급한다.

④ 분담금을 3회 이상 미납한 경우 나머지 구성원은 발주청의 동의를 얻어 해당 구성원을 탈퇴시킬 수 있다. 다만, 탈퇴시킬 수 있는 미납 횟수에 대해서는 분담금 납부주기 등에 따라 발주청의 동의를 얻어 다르게 정할 수 있다.

제11조 (권리 의무의 양도제한) 구성원은 이 협정서에 따른 권리의무를 제3자에게 양도할 수 없다.

제12조 (중도탈퇴에 대한 조치) ① 공동수급체의 구성원은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 외에는 입찰과 해당계약의 이행을 완료하는 날까지 탈퇴할 수 없다. 다만, 제3호에 해당하는 경우에는 다른 구성원이 반드시 탈퇴조치를 해야 한다.

1. 발주청과 구성원 전원이 동의하는 경우

2. 파산, 해산, 부도 그밖의 정당한 이유없이 해당 계약을 이행하지 아니하거나 제10조의2에 따른 비용을 미납하여 공동수급체의 다른 구성원이 발주청의 동의를 얻어 탈퇴조치를 하는 경우

3. 공동수급체의 구성원 중 파산, 해산, 부도 그밖의 정당한 이유없이 해당 계약을 이행하지 아니하여 시행령 제92조 제2항 제2호 가목에 따라 입찰참가자격 제한조치를 받은 경우

② 제1항에 따라 구성원 중 일부가 탈퇴한 경우에는 잔존구성원이 공동 연대하여 해당계약을 이행한다. 다만, 잔존구성원만으로 면허, 실적, 시공능력평가액 등 잔여계약이행에 필요한 요건을 갖추지 못할 경우에는 잔존구성원이 발주청의 승인을 얻어 새로운 구성원을 추가하는 등의 방법으로 해당요건을 충족해야 한다.

③ 제2항 본문의 경우 출자비율은 탈퇴자의 출자비율을 잔존구성원의 출자비율에 따라 분할하여 제9조의 비율에 가산한다. 다만, 잔존구성원이 2인 이상으로써 잔존구성원이 모두 동의한 경우에는 자율적으로 출자비율을 조정할 수 있다.

④ 탈퇴하는 자의 출자금은 계약이행 완료 후 제10조의 손실을 공제한 잔액을 반환한다.

제13조 (하자담보책임) 공동수급체가 해산한 후 해당공사에 관하여 하자가 발생한 경우에는 연대하여 책임을 진다.

제14조 (운영위원회) ① 공동수급체는 공동수급체의 구성원을 위원으로 하는 운영위원회를 설치하여 계약이행에 관한 제반사항을 협의한다.

② 이 협정서에 정하지 아니한 사항은 운영위원회에서 정한다.

위와 같이 공동수급협정을 체결하고 그 증거로서 협정서 ○통을 작성하여 공동수급체의 구성원이 기명날인하여 각자 보관한다.

2025년  월  일

공동수급 대표자 : ○○○ (인)

공동수급 응모자 : ○○○ (인)

대전도시공사사장  귀하

【서식 4-2】

공동수급표준협정서 (분담이행방식)

제1조 (목적) 이 협정서는 공동수급체의 구성원이 재정, 경영, 기술능력, 인원 및 기자재를 동원하여 아래의 공사, 물품 또는 용역에 대한 계획, 시공 등을 위하여 분담내용에 따라 공동으로 계약을 이행할 것을 약속하는 협약을 정함에 있다.

1. 계약건명 : 원도심 소상공인 상생주차장 조성사업 기본 및 실시설계용역

2. 계약금액 :

3. 발주청명 :

제2조 (공동수급체) 공동수급체의 명칭, 사업소의 소재지, 대표자는 다음과 같다.

1. 명          칭 : ○○○

2. 주사무소소재지 :

3. 대 표 자 성 명 :

제3조 (공동수급체의 구성원) ① 공동수급체의 구성원은 다음과 같다.

1. ○○○회사(대표자 :         소재지 :                )

2. ○○○회사(대표자 :         소재지 :                )

② 공동수급체 대표자는 ○○○로 한다.

③ 공동수급체 대표자는 발주청과 제3자에 대하여 공동수급체를 대표하며, 공동수급체의 재산의 관리와 대금청구 등의 권한을 가진다.

제4조 (효력기간) 이 협정서는 당사자간의 기명(서명) ․ 날인과 동시에 발효하며, 해당 계약의 이행으로 종결된다. 다만, 발주청이나 제3자에 대하여 해당 계약과 관련한 권리․의무 관계가 남아있는 한 이 협정서의 효력은 존속된다.

제5조 (의무) 공동수급체의 구성원은 제1조에서 정한 목적을 수행하기 위하여 성실, 근면 및 신의를 바탕으로 하여 필요한 모든 지식과 기술을 활용할 것을 약속한다.

제6조 (책임) 공동수급체의 구성원은 발주청에 대한 계약의 의무이행에 대하여 연대하여 책임을 진다.

제7조 (하도급) 공동수급체의 각 구성원은 자기 책임 하에 분담부분의 일부를 하도급할 수 있다.

제8조 (거래계좌) 행정안전부 예규「지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준」제6장 공동계약 운영요령 제3절 6. 대가의 지급에 정한 바에 따라 선금, 기성대가 등은 다음 계좌로 지급받는다.

1. ○○○회사(공동수급체대표자) : ○○은행, 계좌번호○○○, 예금주○○○

2. ○○○회사 : ○○은행, 계좌번호○○○, 예금주○○○

제9조 (구성원의 분담내용) ① 각 구성원의 출자비율은 다음과 같이 정한다.

[예시]

1. 종합건설공사의 경우

가) ○○○건설회사 : 토목공사

나) ○○○건설회사 : 건축공사

2. 환경설비설치공사의 경우

가) ○○○건설회사 : 설비설치공사

나) ○○○제조회사 : 설비제작

② 제1항의 분담내용은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 변경할 수 있다. 다만, 분담내용을 변경함에 있어 일부 구성원의 분담내용 전부를 다른 구성원에게 이전할 수 없다.

1. 발주청과의 계약내용 변경에 따라 계약금액이 증감되었을 경우

2. 공동수급체의 구성원 중 파산, 해산, 부도 등의 사유로 인하여 당초 협정서의 내용대로 계약이행이 곤란한 구성원이 발생하여 공동수급체의 구성원 연명으로 분담내용의 변경을 요청한 경우

③ 현금 이외의 출자는 시가를 참작, 구성원이 협의 평가하는 것으로 한다.

제10조 (공동비용의 분담) 계약을 이행한 후 이익․손실이 발생한 경우에는 제9조에서 정한 비율에 따라 배당하거나 분담한다.

제11조 (구성원 상호간의 책임) ① 구성원은 분담이행과 관련하여 제3자에게 끼친 손해는 해당 구성원이 분담한다.

② 구성원이 다른 구성원에게 손해를 끼친 경우에는 상호 협의하여 처리하되, 협의가 성립되지 아니하는 경우에는 운영위원회의 결정에 따른다.

제12조 (권리ㆍ의무의 양도제한) 구성원은 이 협정서에 따른 권리의무를 제3자에게 양도할 수 없다.

제13조 (중도탈퇴에 대한 조치) ① 공동수급체의 구성원은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 외에는 입찰과 해당계약의 이행을 완료하는 날까지 탈퇴할 수 없다.

1. 발주청과 구성원 전원이 동의하는 경우

2. 파산, 해산, 부도 그 밖의 정당한 이유 없이 해당 계약을 이행하지 아니하여 공동수급체의 다른 구성원이 발주청의 동의를 얻어 탈퇴조치를 하는 경우

② 구성원 중 일부가 파산, 해산, 또는 부도 등으로 계약을 이행할 수 없는 경우에는 잔존구성원이 이를 이행한다. 다만, 잔존구성원만으로는 면허, 실적, 시공능력평가액 등 잔여계약 이행에 필요한 요건을 갖추지 못할 경우에는 발주청의 승인을 얻어 새로운 구성원을 추가하는 등의 방법으로 해당요건을 충족해야 한다.

③ 제2항 본문의 경우 제 11조 제2항을 준용한다.

제14조 (하자담보책임) 공동수급체가 해산한 후 해당공사에 관하여 하자가 발생한 경우에는 그 책임을 진다.

제15조 (운영위원회) ① 공동수급체는 공동수급체의 구성원을 위원으로 하는 운영위원회를 설치하여 계약이행에 관한 제반사항을 협의한다.

② 이 협정서에 정하지 아니한 사항은 운영위원회에서 정한다.

위와 같이 공동수급협정을 체결하고 그 증거로서 협정서 ○통을 작성하여 공동수급체의 구성원이 기명날인하여 각자 보관한다.

2025년  월  일

공동수급 대표자 : ○○○ (인)

공동수급 응모자 : ○○○ (인)

대전도시공사사장  귀하

【서식 5】

응 모 자  서 약 서

본인은 귀 공사에서 시행하는 『원도심 소상공인 상생주차장 조성사업』 설계 공모에 응모함에 있어 귀 공사의 설계 공모 지침 등 제반 규정을 성실히 준수하고 제출서류 전반에 대한 허위기재 및 불공정행위 등으로 인하여 발생되는 어떠한 불이익 처분에도 이의를 제기하지 않을 것이며, 특히 공모와 관련한 응모작품 제출, 심사위원회의 심사 결과 당선작 선정 등에 대하여는 이의 없이 귀 공사의 결정에 따를 것을 확약하고, 만약 이를 어겼을 경우 민ㆍ형사상 책임 일체를 감수하겠기에 서약서를 제출합니다.

2025.    .    .

응모업체(대표업체)

소    재    지 :

업    체    명 :

대    표    자 :            (인)

응모업체(공동응모)

소    재    지 :

업    체    명 :

대    표    자 :            (인)

대전도시공사사장  귀하

【서식 6】

보 안 각 서

1. 공  모  명 : 원도심 소상공인 상생주차장 조성사업 설계공모

2. 응모신청일 : 2025년    월    일

3. 작품제출일 : 2025년    월    일

본인은 2025년   월   일 대전도시공사에서 공고한 “원도심 소상공인 상생주차장 조성사업” 설계공모를 시행함에 있어 다음 사항을 준수할 것을 각서로 제출합니다.

가. 본인은 본 설계공모를 시행함에 있어 공고서 및 설계공모지침서 상의 제반 보안사항을 철저히 이행할 것은 물론 작품 설계 전에 설계공모 참여자 전원에 대하여 보안교육을 실시하겠습니다.

나. 본인은 물론 본인 회사에 소속한 직원이 보안사항을 외부에 누설하여 중대한 문제를 야기시켰을 경우에는 누설자가 보안관련 법령 및 규정에 따라 처벌 받음은 물론 회사에 대한 용역업의 등록취소, 부정당업자의 입찰참가 자격제한 등 어떠한 제재 조치에도 이의를 제기하지 않겠습니다.

2025년     월     일

응모업체(대표업체)

업 체 명 :

주    소 :

대 표 자 :                  (인)

응모업체(공동응모)

업 체 명 :

주    소 :

대 표 자 :                  (인)

대전도시공사사장 귀하

【서식 7】

청 렴 서 약 서

본인은 대전도시공사 “원도심 소상공인 상생주차장 조성사업” 설계공모와 관련하여 관계법령에 규정된 절차를 준수하여 공정하고 투명한 설계 공모 심사가 되도록 아래의 사항을 준수하고, 만약 이를 위반할 시에는 관계 법령에 따라 책임을 지고 이와 관련하여 일체의 민‧형사상 이의를 제기하지 않겠습니다.

가. 특정인의 당선을 위한 담합 등 설계 공모의 자유경쟁을 방해하는 행위나 불공정한 행위를 하지 않겠습니다.

나. 설계평가 심사과정에서 이유 여하를 막론하고 심사위원이나 관계자에게 금품, 향응이나 부당한 이익을 제공하지 않겠습니다.

2025년     월     일

응모업체(대표업체)

업 체 명 :

주    소 :

대 표 자 :                  (인)

응모업체(공동응모)

업 체 명 :

주    소 :

대 표 자 :                  (인)

대전도시공사사장 귀하

【서식 8】

사전접촉 금지 서약서

(설계 공모 참가자용)

본인은 “원도심 소상공인 상생주차장 조성사업” 설계 공모와 관련하여 대전도시공사에서 선정한 심사위원 명부를 열람하였으며, 관련 규정에 따라 심사위원 사전접촉 등 불공정 행위를 하지 않겠습니다.

이를 위반할 때에는 심사대상에서 제외되거나 선정된 입상작에서 취소되는 등의 불이익을 감수하고, 이러한 조치에 대하여 일체의 민‧형사상 이의를 제기하지 않을 것임을 서약합니다.

2025년     월     일

응모업체(대표업체)

업 체 명 :

주    소 :

대 표 자 :                  (인)

응모업체(공동응모)

업 체 명 :

주    소 :

대 표 자 :                  (인)

대전도시공사사장 귀하

【서식 9】

사전접촉 여부 확인서

(설계공모 참가자용)

본인은 “원도심 소상공인 상생주차장 조성사업” 설계공모 심사와 관련하여, 심사에 영향을 미칠 수 있는 부당한 청탁이나 사전접촉 등을 시도한 심사위원에 대한 사실여부를 아래와 같이 확인하며, 만일 거짓이 있는 경우 심사대상에서 제외되거나 선정된 입상작에서 취소되는 등의 불이익을 감수하고 이에 대하여 일체의 민‧형사상 이의를 제기하지 않을 것임을 확인합니다.

사전접촉 여부	해당 있을 경우	비 고
없음( ) / 있음( )	∙ 심사위원명 : ∙ 일시/장소 :

2025년     월     일

응모업체(대표업체)

업 체 명 :

주    소 :

대 표 자 :                  (인)

응모업체(공동응모)

업 체 명 :

주    소 :

대 표 자 :                  (인)

대전도시공사사장 귀하

【서식 10】

사 용 인 감 계

공모명: “원도심 소상공인 상생주차장 조성사업 설계공모”

사용인감

위의 인감은 상기 공모 응모를 위하여 사용하는 인감으로 대전도시공사에 제출되는 일체의 서류에 사용하겠기에 제출합니다.

붙임  인감증명서 1부.

2025년    월    일

업 체 명 :

주    소 :

대 표 자 :                  (인)

대전도시공사사장 귀하

【서식 11】

위    임    장

대표자	성 명		생년월일
	주 소
	소 속 (업체명)		연락처
대리인	성 명		생년월일
	주 소
	소 속 (업체명)		연락처
대전도시공사에서 시행하는 『원도심 소상공인 상생주차장 조성사업』 설계공모에 응모함에 있어 상기인을 대표자의 대리인으로 위임하였음을 증명합니다. 2025. . . 대표자 : (인) 대리인 : (인) 대전도시공사사장 귀하
※ 첨부서류 : 재직증명서 1부 ※ 위임장에 사용하는 도장은 대표자 인장과 같아야 함 ※ 대리접수로 인하여 발생하는 모든 문제는 대표자 및 응모자 본인이 모든 책임을 짐

【서식 12】

『원도심 소상공인 상생주차장 조성사업』

설계공모 서면 질의서

대표자 성명 (건축사)		신 청 접수번호
설계사무소명		전화번호
		FAX번호
소 재 지		E-mail 주소
지침서 및 과업내용서 (PAGE)	질 의 내 용
	※ 상기 사항을 반드시 기재하여야 함. ※ 질의서는 이메일로 접수하며 근무시간 내 수신여부를 반드시 확인할 것. ※ 질의에 대한 회신은 지정된 회신 일자에 응모자 전원에게 일괄통보. E-mail : mjksf@dcco.kr

【서식 13】

공모안 제출서
※ 접수번호 : (기재하지 말 것)
작 품 제출자	대표 업체명
	대표자(건축사)
	소 재 지					전화
귀 공사에서 시행하는 『원도심 소상공인 상생주차장 조성사업』 기본 및 실시설계 용역 건축설계자 선정을 위한 설계 공모에 참여하며 첨부와 같이 공모안을 제출합니다. 첨부 1. 심사용 설계도판 2매 2. 심사용 설계설명서 12부 3. USB 1개 4. 응모신청 접수증(작품접수 당일 제시) 5. 사전접촉 여부 확인서 1부 2025. . . 신청인 (인) 대전도시공사사장 귀하
------------------------------(인)------------------------------ 절 취 선 ------------------------------(인)------------------------------
『원도심 소상공인 상생주차장 조성사업』 설계공모 작품 접수증
접 수 번 호				접수일시				접 수 인
설계사무소명
대표자(건축사)
소 재 지				전화번호
제 출 자		소속 : 직위 : 성명 : (인)

※ 절취선 좌측 (인)에 제출자 날인, 우측 (인)에 접수자 날인 후 절취 예정

【서식 14】

심사위원 기피·회피 신청서

□ 기피·회피 위원

성 명	소 속	기피·회피 사유

2025.    .    .

제 출 자    소  속 :

연락처 :

직  위 :

성  명 :                    (인)

【서식 15】

건축개요 및 시설 면적표

□ 사업명: 원도심 소상공인 상생주차장 조성사업

구 분		설 계 내 역	비 고
건물개요	대지위치
	지역지구
	대지면적	㎡
	도로현황
	연 면 적	㎡
	건축면적	㎡
	건 폐 율	%
	용 적 율	%
	구 조
	층 수
	최고높이	m
외부마감
설비개요
주차개요
기타사항

【서식 16】

관련법규 검토서

□ 사업명: 원도심 소상공인 상생주차장 조성사업

법 규 명 및 조항	대 상	법적기준	설계기준	비 고

【서식 17】

공사비 개략 내역서

□ 사업명 : 원도심 소상공인 상생주차장 조성사업

품 명	계	재 료 비	노 무 비	경 비	비 고 (구성비)
건축공사
토목공사
기계설비공사 (기계소방 포함)
전기공사 (전기소방 포함)
통신공사
폐기물처리비
소 계
제경비
총공사비

【서식 18】

심사 후 입상작 확인용
설계 공모명	『원도심 소상공인 상생주차장 조성사업』 설계공모
설계사무소명
응 모 자 명	(인) ※ 반드시 건축사 날인
<도판1>의 이미지 첨부

【서식 19】 ※ 이 서식을 변경 없이 출력하여 사용할 것.

규  격  봉  투

	뒷면 풀칠하고 봉인
	원도심소상공인상생주차장조성사업설계공모응모작품확인서	풀칠
	※ “사무소명, 응모자명 재중“ 기입
	풀 칠

【서식 20】

"선택용지 : A3"      【우측정렬/위쪽, 오른쪽 여백 고정, 네모칸 그대로 사용】

원도심 소상공인 상생주차장 조성사업 설계공모(안)

2025.   .   .

【가운데 정렬 / 글자 그대로 사용】