- 장성군 보건소 건립공사 -

설계 공모지침서

2025.  7.

목    차

Ⅰ. 공모개요	1

1. 사업목적

2. 사업개요

Ⅱ. 일반설계공모 개요 및 일정	3

1. 설계공모 개요

2. 설계공모 일정

3. 설계공모 세부절차

Ⅲ. 설계지침	8

1. 설계 기본방향

2. 설계 고려사항

3. 분야별 설계지침

4. 시설 세부기준

Ⅳ. 설계공모안 제출 및 작성요령	16

1. 제출도서의 익명성

2. 제출도서의 작성

Ⅴ. 공모심사 및 당선작 선정	19

1. 심사위원회 구성 및 공개

2. 심사위원회 운영

3. 심사위원 제척 기피 회피

4. 심사방법 및 항목별 평가

5. 실격 처리대상

6. 감점기준

Ⅵ. 입상작에 대한 사항	23

1. 당선작 및 기타입상작 발표

2. 입상작 보상

3. 당선자(작) 의무

4. 저작권

5. 작품반환

6. 기타

Ⅶ. 각종서식	26

Ⅰ.		공 모 개 요

1. 사업목적

가. 기존 노후화된 보건소를 이전 신축하여 장성군 지역 보건의료 인프라 강화 및 주민의 건강권을 보장하고, 보건의료 서비스의 질적 향상을 통해 주민 건강 증진에 기여

나. 공공보건 중심의 건강관리 프로그램 활성화를 통해 예방의학적 서비스를 제공 하여 공공보건 강화

2. 사업개요

가. 공 모 명 : 장성군 보건소 건립공사 건축설계공모

나. 사업 규모

구 분	내 용	비 고
위 치	전라남도 장성군 장성읍 영천리 1310-3번지 외 5필지
대지면적	11,400㎡
용도지역	자연녹지지역(추후 성장관리계획 변경), 준공업지역 자연녹지지역 건폐율 상향 조정 예정 : 당초 20%, 변경 30%
연 면 적	5,186㎡(±5% 범위 내 조정 가능)
건축규모	1동, 지상3층 (법적 허용범위 내 제안가능)
용 도	업무시설(보건소)
주요시설	진료실 및 진료지원시설, 보건사업활동시설, 행정 및 지원시설 등

다. 총공사비(예정) : 19,706,800,000원(부가세포함)

라. 설 계 비(예정) : 860,690,000원(부가세포함)

※ 제시된 공사비는 건축, 토목, 기계, 전기, 통신, 소방, 조경, 철거 및 폐기물 처리, 신재생에너지설비 등에 대한 총공사비 임.

※ 설계비는 건축, 토목, 기계, 통신, 조경 등의 기본 및 실시설계 등 제반 비용, 인․허가 소요비용, 지반조사, 측량, 설계안전보건대장, 설계안정성검토, 검토비용(제로에너지 예비인증, 녹색건축물 예비인증, BF 예비인증 등)

※ 각종 행정절차 이행(심의, 협의 등)에 상당한 기간 소요되는 경우에는 발주처와 협의하여 과업일수에서 제외하거나 과업을 중지할 수 있음

마. 용역기간 : 착수일로부터 300일(공휴일 포함)

바. 위치도

사. 대지현황

아. 편입 토지 현황

구분	소재지	지번	지목	용도지역	지적(㎡)	편입면적(㎡)
합계					11,586	11,400
1	장성읍 영천리	1279-3	장	자연녹지지역	163	163
2	장성읍 영천리	1279-11	도	자연녹지지역	23	23
3	장성읍 영천리	1309-3	도	자연녹지지역	79	79
4	장성읍 영천리	1310-1	도	준공업지역	1,567	1,381
5	장성읍 영천리	1310-3	장	자연녹지지역	8,016	8,016
6	장성읍 영천리	1310-4	장	준공업지역	1,738	1,738

Ⅱ.		일반설계공모 개요 및 일정

1. 설계공모 개요

가. 설계공모 목적

「건축서비스산업진흥법」제21조, 동법시행령 제17조 규정에 따라 설계공모를 통하여 상징성, 실효성, 공간적 우수성 등 창의적 아이디어가 담긴 설계안을 선정하고자 함.

나. 설계공모 방법 : 일반설계공모

「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한법률」시행령 제42조의 4에 의한  “지방자치단체 입찰시 낙찰자 결정기준”【행정자치부 예규 제198호(2022.1.7.)】제7장 설계공모 운영요령과 “건축 설계공모 운영지침”【국토교통부 고시 제2023-180호, (2023.4.1.)】을 기준으로 진행하며, 지침간 상충되는 사항이 있을 경우는 발주처의 해석에 따름.

다. 참가자격

1) ｢지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령｣ 제13조(입찰의 참가자격) 및 같은 법 시행규칙 제14조(입찰 참가자격 요건의 증명)의 자격을 갖춘 자로서 설계공모 공고일 현재 다음 사항에 해당하는 업체

가) ｢건축사법｣ 제7조의 규정에 의한 건축사 자격을 소지하고, 같은 법 제23조에 따라 건축사사무소를 등록·개설하고 있는 자로서 관계법령에 결격사유가 없는 자

나) ｢건축사법 시행령｣제21조의2에 따라 외국건축사 면허 및 자격을 갖춘 자로 국내 건축사사무소 개설자와 공동업무수행 협약을 체결한 경우 대표자는 국내 건축사로 한다.

다) 공동응모 시 공동 응모자 “가)”또는“나)”의 자격 조건을 갖추어야 하며, 공동이행방식으로 하고 2개사 이내로 제한하며, 50% 초과 지분율을 가진 응모자 1인을 대표자로 선정하여야 한다.

- 공동응모 또는 공동대표자를 가진 설계사무소는〈서식2〉대표자 선임계를 응모등록 시 제출해야 함

- 응모신청서 등록 이후에는 공동응모를 변경할 수 없음(공동 응모협정서〈서식3〉제출)

라) 대표자는 분담이행업체의 해당 업무를 총괄 조정하는 역할을 수행하여야 하며 공모와 관련하여 수반되는 모든 법적 권리 및 책임은 대표자(주계약자)에게 귀속

2) 자격제한

가) 응모신청 등록일로부터 공모(안)접수 기간까지 등록취소, 휴업, 폐업, 업무정지 및 자격정지와 기타 행정관청의 행정처분을 받은 자, 기타 관계법령에서 정하는 결격사유가 있는 자는 응모신청(공모참여) 할 수 없다.

- 응모신청(공모참여) 시 건축사협회 또는 등록관청에서 발급한 업무정지 중이 아님을 증빙하는 관계서류 등을 제출해야 함(공동응모자 포함)

나) 해당 기한 내에 건축설계공모 응모신청서를 접수하지 않은 자

다) 1개 업체가 2개 이상 중복 응모하거나 단독으로 응모 신청 후 공동으로 응모한 자

※ 당선자는 계약 시 전기·소방·통신 분야 등의 자격이 없는 경우 ｢전력기술관리법｣, ｢소방시설공사업법｣, ｢엔지니어링산업 진흥법｣ 등 각 분야별 관계법령에서 정하는 기준에 따라 등록 및 신고 등을 필한 자와 공동도급(분담이행방식)하여야 하며, 이 경우 당선된 자(공동응모자의 경우 대표자)가 대표자가 된다. 기타 계약에 관한 사항은“지방자치단체를 당사자로하는 계약에 관한 법률”에 의한다.

2. 설계공모 일정

가. 일반사항

1) 설계공모 일정은 발주처의 사정 및 사업계획 변경에 따라 변경될 수 있으며, 일정 변경 시 공문 및 홈페이지 게시 등을 통해 참가 등록한 모든 응모자에 통보함.

2) 참가등록자는 공모기간 동안 주소, 연락처 등이 변경되었을 경우 즉시 발주기관에 통지(필히 수신확인)하여야 하며, 통지가 없는 경우 발생하는 모든 책임은 응모자에게 있음.

3) 공모와 관련된 사항은 공고 이후 장성군청 홈페이지 고시 공고란 및 조달청  공고란에서 확인할 수 있음. (https://www.jangseong.go.kr/)

나. 설계공모 일정

구 분	일 시	비 고
설계공모 시행공고	2025. 07. 14.(월) ~ 10. 27.(월)	ㆍ장성군 홈페이지, 세움터, 조달청 공고
참가등록	2025. 07. 21.(월)	ㆍ장소 : 장성군청 지역개발과 공공시설지원팀 ㆍ방법 : 방문접수(우편, 팩스 접수 불가) ㆍ등록시간 : 14:00 ~ 17:00
질의서 접수 및 심사위원 기피신청서	2025. 07. 28.(월)	ㆍ방법 : E-MAIL 접수 (js718150@korea.kr) ㆍ시간 : 14:00 ~ 17:00 ㆍ질의는 공모등록 업체별 1회에 한함
질의 회신	2025. 08. 04.(월)	ㆍ참가신청자(업체) 전원 이메일 통보
설계공모안 제출	2025. 10. 20.(월)	ㆍ장소 : 장성군청 지역개발과 공공시설지원팀 ㆍ방법 : 방문접수만 가능 ㆍ대상 : 참가등록 업체에 한함 ㆍ시간 : 14:00 ~ 17:00
심사위원회 개최	2025. 10. 28.(화)	ㆍ장소 : 장성군청 4층 아카데미홀 (발주기관의 일정에 따라 변경될 수 있음)
입상작 발표	심사일로부터 7일 이내	ㆍ장성군청 홈페이지 일괄 게재
설계공모안 반환	심사일로부터 7일 이내	ㆍ반환 개시일로부터 7일 이내에 반환되지 않은 작품은 임의처분(입상작 제외)

※ 설계공모 일정은 발주처의 사정 및 사업계획 변경에 따라 변경될 수 있으며, 일정 변경 시 공문 및 홈페이지 게시 등을 통해 참가 등록한 모든 응모자에 통보함.

※ 참가등록자는 공모기간 동안 주소, 연락처 등이 변경되었을 경우 즉시 발주기관에 통지(필히 수신확인)하여야 하며, 통지가 없는 경우 발생하는 모든 책임은 응모자에게 있음.

3. 설계공모 세부절차

가. 설계공모 참가등록

1) 일     시 : 2025. 07. 21.(월)

2) 등록 방법 : 직접 방문 접수(우편 및 팩스, e-mail 접수 불가)

3) 등록 장소 : 장성군청 4층 지역개발과 공공시설지원팀(061-390-7824)

5) 구비서류

가) [서식1] 설계공모 응모신청서 1부.

나) [서식2] 대표자선임계 1부.(공동 응모 시)

다) [서식3] 공동 응모 협정서 1부.(공동 응모 시)

라) [서식4] 설계공모 참여자 명단

※ 영문 및 외국어로 작성된 구비서류의 경우 한글로 번역하고 번역업체의 확인서를 받아 제출

마) 건축사면허증 및 건축사사무소개설신고 확인증 사본 각 1부.

바) 위임장 [서식5] 및 재직증명서 1부. (대리인이 등록할 경우에 한함)

사) 법인등기부 등본(법인의 경우) 또는 사업자등록증(개인의 경우) 사본 1부.

(외국건축사의 경우 건축사법 시행규칙 제12조의2에 의한 외국 건축사자격취득자 신고필증 사본으로 갈음)

아) 사용인감계 [서식6] 및 인감증명서(법인의 경우 법인 인감) 각 1부.

자) 청렴 서약서 [서식7] 1부.

카) 응모자 서약서 [서식8] 1부.

타) 사전접촉 금지 서약서 [서식9] 1부.

파) 건축사협회 또는 등록관청에서 발급한 행정처분 사항 증빙서류 1부.

(공동응모 시 개별 제출, 공고일 기준 1년 이내)

타) 모든 사본은 제출서류 좌측하단에 사용인감으로 원본대조필을 하여야 함

※ 참가등록 마감 일시까지 구비서류를 누락하여 제출하였을 경우에는 참가 등록   을 하지 않은 것으로 한다.

나. 질의응답 및 심사위원 기피신청

1) 접 수 일 : 2025. 07. 28.(월)

2) 질의사항 : 설계지침서 등 공고 내용 중 모호한 부분 및 그 밖의 필요한 사항 등에              대해 [서식10] 서면질의서를 작성 제출

3) 기피사항 : [서식10] 서면질의서, [서식11] 심사위원 기피ˑ회피 신청서를 작성 제출

4) 방    법 : e-mail 전송 (js718150@korea.kr)

5) 유의사항

가) 질의서 전송 후 필히 수신여부를 확인(공공시설지원팀 이세영주무관)하여야 하며, 미수신에 따른 질의서 제외에 대해 이의를 제기할 수 없음

나) 접수일 14시 00부터 17시 00분 이내 도착분만 유효함

다) 질의서는 참가자별로 1회에 한함(최초 도착분만 유효)

6) 질의 답변

가) 일 시 : 2025. 08. 04.(월)

나) 방 법 : 참가신청자(업체) 일괄 이메일 발송

다) 유의사항

(1) 질의사항에 대한 발주기관의 답변내용은 설계공모지침서를 추가 또는 수정한 것으로 간주하며, 지침서와 동일한 효력을 가짐

(2) 질의서상의 기재사항 누락, 질의내용 불분명, 설계공모와 관련 없는 질의에 대해서는 답변하지 아니함

다. 설계공모 안 접수

1) 설계공모 참여 신청서 [서식12]

- 등록 시 날인한 인감 지참, 응모신청 접수증(작품 접수 당일 제시)

2) 사전접촉 여부 확인서 [서식13]

3) 대리인 위임장 및 대리인 재직증명서 각 1부(소속 직원이 대리 제출하는 경우에 한하며, 소속 직원 외 대리 제출 불가) [서식5]

4) 제출도서의 종류

구 분		규격	수량	세 부 내 용
설 계 도 판		A1	2매	설개개요 2. 배치·평면도 3. 입·단면도 등
설계 설명서		A3	15부	20매 이내
USB	도판	JPG	1개	설계설명서(도면포함)
	설명서	PDF

라. 설계공모 안 심사 및 당선작 선정

1) 심사일자 : 2025. 10. 28.(화)

2) 심사장소 : 장성군청 4층 아카데미홀

마. 심사결과 발표

1) 발 표 일 : 심사일로부터 7일 이내

2) 발표방법 : 장성군청 홈페이지 공지사항 게재

3) 기 타 : 당선작 등 응모작품은 일정기간 동안 작품을 전시․공개할 수 있음.

바. 설계공모 안 반환

심사결과 발표일로부터 7일 이내 입상작을 제외하고 반환하며, 7일 이내 반환되지 않은 작품은 임의 처분함

Ⅲ.		설 계 지 침

1. 설계 기본방향

가. 보건소의 기능을 고려한 현대적 감각과 공간 이용의 극대화를 이룰 수 있도록 합리적으로 설계한다.

나. 설계단계부터 에너지 절감, 재해, 환기 및 향후 운영 시 유지관리비 절감이 가능한 친환경건축물 구현한다.

2. 설계 고려사항

가. 공모안 제출 시점에서 관계 법규(입법예고)에 적합하도록 계획한다.

나. 사업부지 여건(건물, 부지, 도로, 교통 등)을 정확히 조사하고 분석한 후 토지이용 및 시설 이용의 효율성 극대화되도록 계획한다.

1) 부지 내 고저 차, 인접 부지와 고저 차, 주변 도로와 고저차를 고려한 배치계획, 원활한 진출입 계획, 평면계획, 주차 및 조경계획, 토목 계획을 수립하여야 한다.

2) 토공사, 기초공사 등 중장비 활용이 많은 공사 시 주변 피해를 최소화 할 수 있는 공법 및 가시설 계획을 수립하고 복구 계획을 설계에 반영하여야 한다.

다. 주변 도로 및 대지현황을 분석하고 보행자 및 차량의 원활한 진출입 동선을 계획하고 주차공간을 최대한 확보한다.

라. 각 시설별 공간의 유기적으로 연결 및 효율적인 동선계획을 수립하여 서로 중복되거나, 불필요한 공간이 발생되지 않도록 한다.

마. 내·외부 마감 재료는 경제적이고 친환경적이어야 하고 내구성 및 안정성이 우수하며, 기능적인 면과 미관을 고려하여 선정하여야 한다.

바. 철도부지 인접에 따른 철도운행 소음방지 대책을 고려하여야 한다.

사. 화재 비상시 신속하고 효율적인 대처가 가능하도록 대피 동선계획을 수립하여 건축물 후면 등 취약지역이 발생하지 않도록 유의한다.

아. 에너지를 절감할 수 있는 친환경건축물로 기본방향을 잡고, 제로에너지 3등급에 준하여 설계한다

자. 신재생에너지는 관련 기준을 검토하고 발주처와 협의하여 적용 여부를 결정한다.

차. 사업대상지의 현재 지목은 ‘도로’ 및 '공장용지'로, 개발행위허가(형질변경)를 통해 변경하여야 한다.

3. 분야별 설계지침

가. 배치계획

1) 인접한 도로에서의 접근성과 인지성 및 이용객의 접근편의성을 확보하여 배치를 계획한다.

2) 주변 시설과 동선이 연계되고 조화로운 경관이 형성되도록 하며, 시각적으로 차폐되지 않도록 밝은 분위기의 건축물을 계획한다.

3) 부지에 접한 도로와 상위계획(개발, 실시계획) 등 제반 여건 및 관계규정 등을 고려하여 대지활용도를 높이고 건축물의 위치, 대지현황 및 인접대지·시설, 대중교통 등 과의 연계성을 고려하여 적정한 배치계획한다.

4) 향후 수요 증가에 대비하여 융통성 있는 공간 계획 수립한다.

5) 자연에너지를 충분히 활용하여 에너지 절약계획을 반영한 건물 배치를 한다.

6) 지형조건을 고려하여 녹지공간, 주차장구역, 차량/보행자 진출입 구역 등 대지 이용 계획을 결정하여야 한다.

7) 보건소라는 시설인 점을 고려하여 장애인 주차장 면적을 여유가 있게 산정하고 건축물 주출입구와 가까운 위치에 배치하여 건축물 출입을 위해 차량에서 하차 후 주차동선과 주차공간을 횡단하지 않아도 되도록 필요 시 drop-zone을 계획할 것

장애물 없는 생활환경 인증을 고려하여 대지 내에서의 경사로 기준 준수 및 무단차 계획이 될 수 있도록 계획할 것

차량동선과 보행동선을 분리하여 각 동선 간 간섭을 최소화하여 안전사고 발생가능성을 최소화할 것

나. 동선계획

1) 보행자의 안전을 우선 고려하여 보차 동선의 교차는 최소화하며, 차량 통행으로 인한 보행로의 단절을 최소화한다.

2) 부지 내 주차장을 비롯한 차량 동선과의 관계를 고려하여 안전하고 원활한 보행 동선을 계획한다.

3) 화재ㆍ비상시 신속하고 효율적인 대처가 가능하도록 대피 동선 및 소방 진입용 동선 계획을 수립한다.

4) 물품 및 장비 반ㆍ출입, 이사, 쓰레기 처리, 서비스 및 유지관리를 위한 별도 공간 및 동선을 확보한다.

5) 차량 및 보행동선을 완전 분리하여 각 동선 간 간섭이 이루어지지 않도록 계획하여 통행 안전성을 확보할 것

- 각 동선의 주출입구를 별도로 계획하여 안전한 외부환경을 조성할 것

6) 주변 및 인근에 위치하는 건축물에 대한 차량 및 보행자 이용현황을 고려하여 계획할 것

다. 외부공간 계획

1) 주변 가로경관과 사용자의 동선을 고려하여 경계부에 오픈 스페이스(휴게, 녹지 공간)을 조성한다.

2) 보행자의 안전을 위해 주ㆍ야 식별이 가능한 경계표시(바닥 또는 입체형)시설 등을 설치한다.

3) 주변 보도현황 파악 및 보행자를 위한 보도계획을 수립하여 건물 진입 공간 및 출입에 지장이 없도록 계획한다.

4) 물품 반출입, 쓰레기 처리, 서비스 및 유지관리를 위한 효율적인 공간을 확보한다.

5) 시야를 가리는 시설물 설치를 지양하고 열린 공간으로 조성, 안전에 관한 설계를 최대한 반영한다.

6) 대지면적이 협소하여 외부공간으로 활용할 수 있는 면적이 부족하므로 대지 활용성을 극대화할 것

7) 범죄예방설계(CPTED) 적용을 고려한다.

8) 대지 경계부는 담장과 조경으로 차폐하기보다 대지 내 외부공간과 자연스럽게 연계 가능한 보행친화적인 공간으로 조성할 것

9) 외부 휴게공간이 필요할 경우, 옥상공간을 활용하는 방안을 고려할 것

라. 입면계획

1) 에너지효율 및 유지관리에 유리하고 변형, 변색 등이 적고 경제적인 외장마감재를 계획한다.

2) 과도한 입면 계획 및 마감 재료로 사업비(공사비)가 부족하여 사업추진이 불가하여 재설계가 되면 용역사의 귀책 사유가 될 수 있음

마. 단면계획

1) 실별 기능, 특성을 고려한 층고 및 반자높이를 산정하여 개방감 있는 공간 구성 등 적정 계획한다.

2) 층고 및 반자높이는 천장 반자공간에 설치되는 기계설비, 전기설비, 소방 설비 등의 설치공간을 고려하여 산정한다.

바. 구조계획

1) 건물의 기능에 부합하고 지진 등 외력에 안전한 구조계획 수립한다.

2) 본 설계공모에 적합한 주 건물구조를 채택하고 같은 층이나 동일 공종에서 시공성과 안정성이 확보되도록 계획한다.

사. 기계설비 계획

1) 건축물의 에너지절약 설계기준을 적용하고 에너지절약을 높일 수 있는 고효율 설비 기기를 반영한다.

2) 설비 배관, 부속품, 위생도기 등 자재는 내구성이 높으며 보수, 교체 등 향후 유지관리에 적합한 자재를 선정하고 점검 및 관리에 충분한 공간을 확보토록 계획한다.

3) 급수 및 배수와 관계된 모든 시설(탕비실, 정수기, 조경용수 등)을 검토하여 노출되는 배관 등이 없도록 한다.

아. 전기/통신설비 계획

1) 모든 설비는 최적의 시스템으로 구성하여 안정성 및 신뢰성, 미래지향적, 유지관리 효율성에 중점을 두고 계획한다.

2) 모든 조명기구는 고효율 LED 조명기구를 사용하고 적정 조도 확보한다.

3) 통신설비는 최신 규격으로 설계하고 향후 운영 및 확장이 쉽도록 충분한 용량을 확보하여야 한다.

자. 신재생에너지설비

1) 신재생에너지 공급의무비율을 반영하여 계획한다.

2) 본 사업에 적합한 신재생에너지설비(태양광, 지열, 연료전지 등)를 자세히 검토하여 발주처와 협의 후 반영한다.

3) 신재생에너지설비를 이용한 활용계획을 수립한다.

차. 토목계획

1) 현장 여건을 고려하고 인접 시설물에 미치는 영향, 지반침하, 붕괴 등 예상되는 상황을 고려하여 안정성 있는 구조물 설치 계획 반영한다.

2) 주변 우·오수관로, 상수관로 등 지장물을 사전 조사하여 적합한 설치 계획을 수립한다.

3) 지하 터파기는 필요 설비시설을 제외하고 거실 계획을 최소화할 것

4) 사업대상지의 현재 지목은 ‘도로’및 '공장용지'로, 개발행위허가(형질변경)를 통해 변경할 것

카. 조경 및 조경시설물

1) 건물 및 주변 경관과 어울리는 공간계획 수립 및 수목 선정 시 관계 전문가의 의견을 참고하여 계획한다.

2) 옥상에 휴게공간 또는 조경을 설치할 경우 건물에 피해(방수, 방근 등)가 되지 않도록 할 것

타. 주차계획

1) 법적 기준이상 주차대수를 설치하되 대기공간이나 회전반경 등을  위한 주차공간을 최대한 확보한다.

2) 주차장 및 진·출입로에 안전을 위한 시설물을 계획한다.

4. 시설 세부기준

1. 진료활동 및 진료지원시설

세부시설 설명		면적(㎡)	수용인원	고려사항 및 요구사항
전용면적 총계		572
일반 진료실	일반진료실	27.52	의사 1명 직원 2명 민원인 3명	1층 접수공간과 인접 배치. 채광, 통풍, 환기 고려 진료실: 세면대, 진찰용 침대 설치 접수실: 대기공간과 유리벽으로 구분 - 대기공간: 환자 프라이버시를 위해 가능한 진료실, 검진실: 진료접수실과 연계동선 고려 - 세면대, 약품과 응급처치용품 보관 수납장 설치
	검진실	13.50
예방 접종실	예방접종실	34.50	직원 1명 민원인 2명	1층 일반진료실과 동선 고려. 채광, 통풍, 환기 고려 접수: 예진표 작성을 위한 민원접수대, 대기공간 예진실: 방음장치 및 세면대 설치 접종실: 침대, 세면대 설치 백신보관실: 전용냉장(동)고 설치/ UPS설치
	백신보관실	9.62
	물품보관실	8.88
방사선실	탈의실	12.80	직원 1명 민원인 2명	X-ray 접수 및 촬영 1층 임상병리실과 인접배치 촬영실 방사선 차폐시설 필수 조정실에 촬영실의 투시가 가능한 연유리 설치 진단용 방사선 기기: 380V 사용
	골밀도검사실	17.00
	조정실	13.50
	X-ray실	30.96
	방사선실 복도	29.42
임상 병리실	사무실	19.44	직원 1명 민원인 2명	검사실은 검사장비 및 시약냉장고 등을 위해 항온항습기 및 UPS 설치 검사실, 결핵검사실은 폐수 전용배수관, 환기시설 설치 검사실, 결행검사실, 채혈/접수실, 탕비실에 급수시설 설치
	실험실	32.40
한방물리치료		98.64	직원 1명 민원인 6명	- 침대를 두어 마시지 및 한방치료 받을수 있는 공간
재활치료		193.46	직원2명 민원인5명	바닥에 매트 설치하여 치료 하다가 다치는 일을 방지
결핵실	결핵실	24.36	직원 1명 민원인 3명	직원과 민원공간은 유리벽으로 구분 별도의 출입문 설치 직원공간: 한쪽 공간에 약품 및 물품 창고 설치 - 약품 포장기, 시약냉장고, 세면대, 책상2 설치 민원상담실: 채혈 및 상담공간. 채담실과 연계배치 채담실: 음압기능 있는 채담부스. 자외선 살균기 설치 객담을 뱉은 뒤 손 씻을 공간 설치 객담보관용 냉장고 설치
	채담실	6.00
	상담실	7.80

2. 보건사업활동

세부시설 설명		면적 (㎡)	예상수용 인원	고려사항 및 요구사항
전용면적 총계		1,161.28
암상담실		22.32	직원 1명 민원인 1명	질환별,치료후 생활안내 책자제공
금연상담실		21.60	직원 2명 민원인 2명	홍보물품 및 상담물품 보관공간 입구에서 상담자가 보이지 않는 구조로 계획 청소년, 여성 상담을 위한 공간 마련 탕비실에 테이블 설치
모자 보건실	모자보건실	74.24	직원 2명 민원인 3명	사무실, 상담실로 구성
	상담실1	14.41
	상담실2	13.60
치매안심 센터	사무실	74.48	의사 1명 직원 45명 민원인 2명	가족 카페는 치매환자 보호 및 가족 프리이버 보호를 위하여 쉼터와 가까운곳에 배치 방음시설, 탕비시설, 음향시설 설치 - 진단 및 검진실은 환자와 보호자가 편안함을 느낄 수 있도록 구성 상담실 내 물품보관(조호물품, 인식표 등)창고 설치
	상담실1	17.28
	상담실2	15.12
	가족카페/대기	54.90
	검진실	30.24
	진단실	34.56
정신건강 센터	상담실1	29.52	직원 4명 민원인 6명	방음시설, 탕비시설, 음향시설 설치 - 진단 및 검진실은 환자와 보호자가 편안함을 느낄 수 있도록 구성 상담실 내 물품보관(조호물품, 인식표 등)창고 설치
	상담실2	27.36
	주간재활실	100.08
	사무실	87.51
	물품보관실	15.58
영양교육실		79.92	직원 2명 민원인 4명	영유아용, 성인용 신장·체중계 설치 아이들 신체측정 공간 눈높이 디자인구현
고당등록실		51.84	직원 1명 민원인 1명	- 상담 및 등록 공간 필요
건강체험실		23.76	직원 1명 민원인 1명	건강 관련 전시 및 간단한 교육 프로그램 운영
치과사업실		30.24	의사 1명 직원 1명 민원인 2명	지역주민 및 어린이들을 위한 필수 교육프로그램 수행
장기기증등록		25.92	직원 1명 민원인 2명	상담실은 방음처리하고 테이블1개와 의자 3개 구비
프로그램실	프로그램실1	81.00	20명	10-20명 수용가능한 프로그램실 2개소 이상 설치 물품수납을 위한 창고필요 자연 채광, 환기, 통풍 고려
	프로그램실2	81.00
	창고	23.76
운동 사업실	운동사업실1	79.20	20명	- 물품 및 소모품 보관을 위한 창고 및 탕비실 설치 건강 및 영양상담을 위한 상담공간 확보 민원인을 위한 대기공간 및 신발장 설치 체력측정실: 체력측정장비 설치공간 확보 체성분 측정기, 신장체중계, 혈압기 배치공간 구획 체력측정장비 설치공간 확보 운동 처방을 위한 상담공간 확보 남녀 탈의실(락커룸) 설치 체력단련실 및 운동교육실: 벽면 전신거울 설치, 운동기구 보관창고 설치
	운동사업실2	51.84

3. 행정 및 지원

세부시설 설명		면적 (㎡)	예상수용 인원	고려사항 및 요구사항
전용면적 총계		1,202.81
당직실	당직실	22.32	1명	당직인원을 위한 사무공간 구성
소회의실	소회의실	46.80	직원 8명	- 소회의실은 소장실과 사무실에서 동시 사용
물품 보관실	물품보관실	30.24	-	- 창고 출입구는 대형냉장고 출입이 가능한 크기로 하고, 내부는 각과 물품이 구분되도록 격벽 및 선반설치
사무실1	사무공간1	200.52	직원 30명	- 사무실은 70 명을 기준으로 향후 변동되는 조직에 유동적으로 대응할 수 있도록 설계 - 각 사무실에 탕비실 설치 소장실은 독립된 공간 으로 가운데 탕비실을 두고 소회의실과 연결동선 고려 - 3개과 (30명,25명,15명) 사무실에 민원대응 및 상담공간 확보하고 사무공간과 분리
	창고1	13.02
	탕비실1	12.18
사무실2	사무공간2	83.52	직원 15명
	창고2	9.10
	탕비실2	9.62
사무실3	사무공간3	123.02	직원 25명
	창고3	14.66
	탕비실3	20.13
소장실	소장실	39.60	직원 1명
문서고	문서고	56.88	-	- 다량의 문서를 보관하므로 방습, 환기, 하중고려 - 내부에 진료기록부 보관실 구획
회의실	대회의실	154	직원 40명이상	- 대회의실은 대규모 회의,보건교육장소,건강체조교실 등 다목적으로 사용될 수 있도록 설계 - 수용인원 고려. 빔프로젝터 및 스크린 설치
	중회의실	77.04	15명
전산실	전산실	27.36	1명	- 방습 고려
직원 휴게실	직원휴게실1	25.56	4명	- 직원 외 공공근로 3명, 청소원 1명 사용 고려
	직원휴게실2	26.28
공용물품 보관실	공용물품보관실	77.04	-	물품수납을 위한 창고필요
구내식당	구내식당	107.28	직원 40명	- 건물 최고층에 배치 - 직원 40명을 한번에 수용할 수 있는 규모로 설계 - 집단급식소 시설기준 준수
	조리실	26.64

4. 감염병 대응

세부시설 설명		면적 (㎡)	예상수용 인원	고려사항 및 요구사항
전용면적 합계		446.16
방역창고		65.52	-	방역창고내 감염병 물품 및 방역약품 수납을 위한 넓은 선반 설치 및 공간 분리 창고 입구에 방역차량에 소독을 위한 물을 채울 수 있도록 급배수시설 설치 방역장비 가동(수리)시 소음을 고려 사무실 등과 최대 이격
선별진료소		112.32	직원3명 민원인 6명	- 출입구는 의료진, 의심환자, 이송환자(폐기물)로 구분 모든 출입구에는 우천에 대비할 수 있는 캐노피 등 설치 안내/접수실은 진료실과 대기실을 동시에 관찰 검체실은 내부검체 및 워킹스루 검체가 가능하도록 배치 격리공간: 격리대기실(1인실), 부속화장실. 이송환자 출입구 전실, 음압설비 완비 정서적 지지를 위해 격리대기실 인근에 보호자 대기실 설치 지원공간: 보호복 탈의 및 샤워실/대기조 휴게공간 포함 의료진 동선은 보건소와 연계동선 고려 평시 호흡기클리닉으로 활용 민원인(검체) 화장실: 남녀구분, 감염방지 및 수시 소독이 용이할수 있도록 단독(또는 실외) 배치, 현관(전실) 소독시설 설치 공간 마련 화학물질 취급관련 목욕설비, 긴급세척에 필요한 수도시설 및 배수로 설치 직원휴게실(탈의/샤워실 포함) 인접배치 충전식 방역기기를 위한 전원 장치 필요 장비 충전, 장비 보관, 배부, 회수 등 장비 대여 관리실 마련 (정비실과 별개임 / 전원장치 필수)
전용복도		43.68	-
감염병 격리실	격리실1	40.56	2명
	전실1(탈의)	11.20
	장애인화장실1	4.40
	격리실2	40.56
	전실2(탈의)	11.20
	장애인화장실2	4.40
폐기물 창고	폐기물 창고1	56.16	-	- 약물소독에 쓰이는 소독약품 및 분무기 등 소독장비와 이를 소관할 수 있는 시설을 갖추어야 함 -보관창고는 의료폐기물이 밖에서 보이지 않는 구조로 하고, 외부인 출입을 제한함.
	폐기물 창고2	56.16

※ 실시설계 진행 중 운영 및 사용자 협의 과정에서 실별 구성 및 크기 등 세부사항은 변경될 수 있음 (발주처 협의)

※ 제시된 연면적의 5% 범위에서 면적축소만 가능하며, 필요에 따라 기준면적 안에서 공간 제안 가능 (법적 기준안에서 층수조정가능)

Ⅳ.		설계공모안 제출 및 작성요령

1. 제출도서의 익명성

가. 익명사용 원칙은 심사위원회의 최종 결정시까지, 설계공모 전체 기간 동안 유지되며, 익명 보존 방법은 다음과 같음

나. 설계도판, 설계설명서를 각각 백색종이로 포장 밀봉하여 제출 (USB는 별도제출)

다. 제출도서의 묶음 겉 포장지, 설계도판과 설계설명서의 각 항목별 표지 우측 상단에 심사번호 기재란 표시

라. 모든 응모작품에는 응모자를 인지할 수 있는 어떠한 암호나 기호도 표기 되어서는 안되며 이를 위반한 경우 응모자격을 박탈한다.

마. 심사번호 기재란 작성방법

- 설계도판, 설계설명서 전면 우측 상단에 흑색으로 표기

		30mm	20mm
						20mm
						30mm

2. 제출 도서의 작성

가. 공통사항

1) 축척과 방위는 각 도면 및 도판의 좌측상단에 정확히 표현

2) 모든 제출도서의 종이는 백색으로 함

3) 주요 실의 명칭 및 면적, 시설규모를 해당 실에 직접 기재

※ 실별 면적 반드시 기재할 것

4) 모든 도면의 표기는 한글과 아라비아 숫자로 하고 미터법(소수 둘째자리까지 표현할 것)을 사용 단, 부득이하게 영문, 한문 등 다른 표기가 필요한 경우 병행 표기가능

5) 제출된 작품은 수정, 변경, 보완불가

6) 제출도서 내용물(도판제외)의 쪽 번호 표시는 아라비아숫자만으로 표기하고, 사업명 등 기타사항은 표시하지 않음

7) 제출도서는 제시된 형태나 디자인 외에 어떠한 형태도 허용되지 않으며, 특히 제본된 도서의 측면에서 볼 때 아무런 표식이 보이지 않아야 함

나. 제출물 규격

구 분	설계도판	설계설명서
용지크기	A1	A3
여 백	자 율	- 상 30mm, 하 25mm - 좌·우 20mm
글자체	자 율	건축도면	돋움체
		본문내용	설명글 및 다이어그램 자유
글자크기	자 율	- 본문 제목, 소제목 등 : 자율 - 본문 내용 : 12포인트
도표, 이미지	자 율	자 율
색 상	칼 라	칼 라
자 간	자 율	자 율
줄 간 격	자 율	160%
분 량	2매	20매 이내 (표지제외)

다. 심사용 설계도판 : 2매

1) A1(841㎜× 594㎜) 1매 단위로 하여 장변이 세로가 되도록 작성

2) 도판은 작품 심사 시 게시가 가능하도록 두께 10㎜의 폼보드에 테두리 없이 부착하여 제출

3) 기타 지침서에서 요구한 표현을 만족하고도 여백이 발생할 시는 응모자가 임의로 표현 가능

4) 도판예시(설계자의 의도에 따라 배치 가능)

가로 (594mm)
도판 1) 설계개요 조감도 또는 투시도 배치도 평면도(층별)		도판 2) 입면도(2면 이상) 단면도(종,횡단면도) 동선계획 및 이미지 표현 등	세로 (841mm)

라. 설계설명서 : 15부 [서식18]

1) 규  격 : A3(가로420㎜×세로297㎜) 크기로 좌측 무선무철로 본드 제본하여 제출

2) 표  지 : 외국인 근로자 연립주택 신축사업 설계공모(안) 만 기재 (테두리, 문자 및

기타 기호 등 표기 금지, 가로 세로 모두 가운데 정렬)

3) 분  량

- 총 20쪽 이내로 작성 (표지제외, 단면 인쇄, 간지 사용 금지)

- 쪽 번호는 표지에는 명기하지 않고 다음 인쇄면부터 우측 하단에 표기

- 칼라 사용가능

4) 지 질 : 표지는 백색아트지(200g/㎡), 내용지는 백상지(100g/㎡)

5) 배치도 또는 1층 평면도에는 외부동선과 내부동선을 함께 파악할 수 있도록 외부와 내부평면을 함께 표기

6) 심사용 설계도판에 표기하지 못한 사항은 도면으로 추가 가능

7) 도면의 글씨는 돋움체로 통일

8) 작성내용 및 순서

가) 표지 : [서식18] 설계설명서 표지규격 활용

나) 목차

다) 3차원 이미지

라) [서식14] 설계개요, [서식15] 세부 용도별 면적표

마) 기본계획 방향 및 대지 현황분석

바) 배치도 : 건축물, 도로, 주차장, 조경계획 등과 작품의 핵심개념을 표기

사) 각 층별 평면도(층별로 동일한 평면은 기준층평면도 등으로 통합 작성가능)

아) 입면도(4면),  단면도(종․횡)

자) 동선, 주차계획도 및 조경계획도

차) 신공법, 신소재에 대한 사항

카) 기계설비 및 전기설비를 구체적으로 제시하는 내용(친환경, 에너지절약 사항 포함)

타) [서식16] 관련법규 검토내용, [서식17] 추정 예상공사비 개략내역서

파) 기타 설계자가 필요하다고 인정하는 사항

마. 도서 제출 : USB(1개)

1) 3D 이미지(파일형식 : JPG 또는 PDF, 원본)

2) 설계설명서(파일형식 : PDF / 설계도면은 : dwg)

3) 설계도판 (파일형식 : PDF 또는 JPG)

Ⅴ.		공모심사 및 당선작 선정

1. 심사위원회 구성 및 공개

가. 『건축설계공모 운영지침』(국토교통부 고시 제2023-180호)에 의거 발주기관에서 구성한 심사위원회에서 심사하여 당선작을 선정한다.

나. 심사위원 명단

연번	소 속	성 명	비고
1	건축사사무소해	정인설
2	전남대학교	김현태
3	㈜금양이엔씨건축사사무소	김미영
4	건축사사무소 해람	장지숙
5	가람건축사사무소	박동기
6	㈜가야건축사사무소	박종경
7	㈜건상스페이스건축사사무소	박상윤
8	시담건축사사무소	염은선
9	팀에이종합건축사사무소㈜	최병구
10	㈜건축사사무소 에이아이	봉환성	예비
11	그룹포에이건축사사무소	박동준	예비

※ 심사위원의 제척, 기피 또는 심사 당일 개인사정으로 인한 불참 등에 따라 변경될 수 있음

다. 작품 심사방법은 채점제를 원칙으로 하며, 설계공모 심사위원회 의결을 거쳐 투표제, 투표제와 채점제의 혼합방식 등으로 변경할 수 있다.

라. 공모안은 심사위원회 개최일로부터 5일전까지 심사위원에게 미리 교부하여 사전 검토하도록 한다.

2. 심사위원회 운영

가. 심사위원회는 심사위원 정수의 과반수가 참석하여야 하며, 참석 심사위원이 과반수 미만인 경우에는 심사위원회를 다시 개최해야한다.

나. 심사위원회의 위원장은 심사위원 중에서 호선으로 선출한다.

다. 위원장은 회의를 진행하며 심사위원회의 의결을 거쳐 공고 시 제시된 사항 이외에 추가적으로 심사위원회 운영에 필요한 세부적인 기준을 정할 수 있다.

라. 심사위원회의 진행은 공개하며, 심사내용을 녹화 또는 녹음하여야 한다.

마. 심사결과, 설계공모 목적과 내용에 적합한 당선작이 없다고 결정한 경우 당선작을 선정하지 않을 수 있다.

바. 응모자는 심사결과에 대하여 이의를 제기할 수 없다

사. 기타 운영방법은 『건축설계공모 운영지침』(국토교통부 고시 제2023-180호)을 준용하여 적용한다.

3. 심사위원의 제척․기피․회피

가. 심사위원이 제척․기피․회피 대상에 해당된다고 판단되는 경우 심사위원을 심사에서 배제할 수 있으며, 심사위원 제척 및 불참 시 차 순위 예비심사위원 중 순서에 의거 선정한다.

나. 설계공모 참가자는 심사위원이 심사의 공정을 기대하기 어려운 경우에는 그 근거자료를 발주기관 등에게 제출하여 기피신청 <서식11>을 할 수 있다.

다. 심사위원은 회피사유에 해당하면 회피신청서 <서식11>를 제출하고 스스로 그 안건의 심사에서 회피하여야 한다.

라. 제척사유 등에 해당됨에도 기피신청을 하지 않은 설계공모 참가자의 공모안을 심사위원회 의결을 거쳐 심사대상에서 제외하거나 입상을 취소 할 수 있다.

마. 건축설계공모 운영지침 12조(심사위원 선정 등)을 준용하여 적용한다.

4. 심사방법 및 항목별 평가

가. 「건축 설계공모 운영지침」을 기준으로 하고, 아래 분야별 심사기준 및 감점기준을 바탕으로 심사위원회에서 정한 방법에 따라 심사하여 당선작을 선정한다.

※ 단, 설계공모 심사위원회에서 정한 방법(세부기준 등)에 따라 위 심사기준은 변경될 수 있음

나. 심사기준

1) 분야별 배점기준 및 평가항목

평가항목

배점

평가 주안점

배점

합계

100

배치계획

20

- 배치 및 토지활용도

시설 및 공간 이용의 편의성

- 건축물의 기능해결을 위한 계획방향의 적정성

수	우	미	양	가
20	18	16	14	12

공간계획

20

- 내‧외부 공간 계획의 적절성

- 공간 이용의 효율성

- 동선 및 기능 배분의 타당성

수	우	미	양	가
20	18	16	14	12

경관 및

주변과의 조화

30

- 주변 공간 및 환경과의 연계 및 조화

- 입면 디자인 계획의 합리성

- 색상 및 재료 계획의 적절성

수	우	미	양	가
30	27	24	21	18

기술 계획

20

- 건축구조, 시공계획의 기술성, 안전성 및 경제성

- 설비계획 및 유지관리계획의 적정성

- 각 실의 설계 및 인증·허가의 설계 전문성

수	우	미	양	가
20	18	16	14	12

기타

10

- 건축물의 상징적 이미지, 옥외 공간계획의    창의성 및 적합성, 공공성 제고 방안 등

수	우	미	양	가
10	9	8	7	6

※ 설계공모 심사위원회에서 정한 방법(세부기준 등)에 따라 위 심사기준은 변경될 수 있음

2) 종합점수가 동일한 경우에는 분야별 평가항목 중 배점기준이 가장 높은 평가분야 점수 순위에 따르며, 점수가 동일한 경우 차순위 평가분야 점수순위에 따른다.

3) 종합평점 산정방식은 최고 점수와 최저 점수를 준 심사위원을 제외하고 나머지 심사위원의 평가점수를 합산하여 산술평균한 점수로 한다. 이 경우 최고 점수와 최저 점수를 준 심사위원이 2명 이상일 경우 1명의 심사위원의 점수만 제외하며, 평균점수 산정결과 소수점 이하의 숫자는 소수점 셋째자리에서 반올림한다.

4) 상대평가 시 업체수별 배분표

가) 평가항목별로 상대평가 후 항목별 평균점수와 가·감점을 합산하여 최종점수를 확정한다.

나) 상대평가 시 등급은 수, 우, 미, 양으로 하고, 점수는 수(100%), 우(90%), 미(80%), 양(70%), 가(60%)로 하며, 채점대상 작품 수에 따른 등급 배분은 다음과 같이 한다.

업체수	등 급
	수	우	미	양	가
2	1	1
3	1	1	1
4	1	1	1	1
5	1	1	2	1
6	1	1	2	1	1
7	1	1	3	1	1
8	1	2	3	1	1
9	1	2	3	2	1
10	1	2	4	2	1
11	1	2	5	2	1
12	1	3	5	2	1
13	1	3	5	3	1
14	1	3	6	3	1
15	1	3	6	3	2

※ 업체수가 16개 이상일 경우 1개 업체 증가 시 마다 양, 가, 우, 미 순으로 등급 수를 증가시킨다.

5. 실격 처리대상

가. 제출도서의 규격을 현저히 위반한 경우

나. 제출물에 실물 모형사진 등 이와 유사한 내용을 포함한 경우

다. 실현이 불가능한 경우(부지경계 임의조작 설계, 예정공사비를 과도하게 초과하거나 미달한 경우 등)

라. 제출도서(설계도판, 설계설명서 등)에 응모자의 인지가 가능하도록 업체명이나 기호 등을 고의적으로 표시하였다고 판단되는 경우

마. 기타 중대한 법규 위반사항이 있어 대폭적인 계획변경 불가피한 경우 및 중대한 위반사항이 있다고 위원회에서 결정한 경우

바. 건축법 및 저작권법 등 관련 법령을 중대하게 위반한 경우

사. 다른 공모에 제출된 제안서를 재출품한 경우

아. 심사 전 심사 관련자와 접촉하여 공모안에 대한 설명을 한 경우

자. 기타 규정되지 않은 사항은 심사위원회에서 결정할 경우

6. 감점 기준

구 분		벌칙규정	심사규정
법규 위반	건축 관계법규 위반	-1점/건당	감점 등 사안의 중대 여부에 따라 설계공모심사위원회 의결로 결정
지침 위반	전용,공용면적 ±5% 초과, 연면적 초과 시	-2점
	추정공사비 5% 이상 초과	-2점
	지질, 규격 및 제본방법 미 준수	-0.2점/도서종류별
	설계도서 기준매수 초과	-0.1점/매당
	제출도서 누락	-0.3점/부수당
	그 외 지침상 감점을 언급한 사항	-0.1점/건당

Ⅵ.		입상작에 대한 사항

1. 당선작 및 기타입상작 발표

가. 당선작 및 기타입상작은 심사위원회 개최일로부터 7일 이내에 장성군청 홈페이지에 게시한다.

나. 기타 입상작은 우수작, 가작으로 선정하고 작품 수준 등을 고려하여 심사위원회의 결정으로 선정하지 않을 수 있다.

2. 입상작 보상

가. 당선작 : 해당 설계권 부여

나. 입상작 선정 : 심사위원회가 4인으로 선정, 보상금 지급

다. 보상 비율

기타 입상자	계	1순위	2순위	3순위	4순위
4인인 경우	보상비의 100%	보상비의 40%	보상비의 30%	보상비의 20%	보상비의 10%

라. 채점결과 동점인 경우는 해당 순위 간 보상금의 평균값을 지급한다.

마. 개별통지 후 당선작을 제외한 입상작은 특별한 사유 없이 통지일로부터 30일 이내에 공모안의 작성비용에 대한 보상요청을 하지 아니하는 경우 보상금에 대한 권리를 포기한 것으로 간주한다.

3. 당선자(당선작) 의무

가. 계  약

1) 당선자는 심사위원회의 보완요구 사항 및 발주기관의 요구사항을 종합하여 보완이 필요한 경우 기본 및 실시설계에 보완사항을 반영하여야 한다.

2) 당선자는 설계공모지침서 및 과업지시서에 의해 과업을 수행하여야 한다.

3) 당선자가 전기․통신․소방분야의 설계에 필요한 자격요건을 갖추고 있지 못할 경우 각 분야별 해당 법령에 적합한 자격요건을 갖춘 설계자와 공동도급(분담이행)으로 해야 한다.

4) 당선자는 건축구조, 건축설비, 토목분야 등 관계전문기술자의 협력을 받아야 하는 분야에 대하여는 엔지니어링기술진흥법의 규정에 의한 기술사 사무소를 등록 개설한 자의 협력을 받아 용역을 수행하여야 한다.

5) 본 설계공모와 관련하여 당선자가“건축 설계용역 계약 및 수행에 필요한 법적 요건을 갖추고 있지 못할 경우”설계권을 취소할 수 있으며, 당선작에 대한 사용권한은 발주기관이 갖는다.

6) 당선자는 당선작으로 선정된 사실을 통보받은 후 특별한 사유가 없는 한 10일 이내에 발주자와 계약을 체결하여야 한다. 정당한 사유 없이 계약 요구 만료일을 10일 이상 초과할 경우 포기한 것으로 간주한다.

7) 당선자는 발주기관에서 제시한 설계용역비 예산 범위 내에서 계약을 체결 해야 한다.

8) 발주기관은 당선자가 설계를 진행할 수 없다고 판단되거나 당선자의 사정으로 설계용역이 수행되지 못할 경우 2등(우수작) 및 3등(가작)에게 순차적으로 설계의 권한을 부여할 수 있음. 이 경우 이미 상금을 지급한 경우에는 지급된 금액만큼 공제한 금액을 설계비로 지급한다.

9) 당선자로 결정된 후 계획변경 등 발주기관의 사정에 의하여 일부 또는 전체 설계 용역에 대하여 발주하지 않을 경우 이의를 제기할 수 없다.

나. 설계 진행

1) 설계공모는 모든 분야의 기본설계 및 실시설계까지의 작업을 위한 것으로 당선자는 진행과정별로 발주기관과 협의하여 설계해야 한다.

2) 발주기관은 설계 과정에서 필요한 경우 설계수정, 변경 및 보완을 요구할 수 있으며, 설계자는 특별한 사유가 없는 한 이에 따라야 한다.

3) 설계자는 건축물 설계공모 이후 상충되는 부분을 해소하기 위하여 발주기관의 요구에 따라 설계서를 수정해야 함

4) 발주기관의 기본 방침 또는 운영 방침이 변경되어 설계의 전면적인 취소 또는 설계내용의 부분적인 수정이 필요할 경우, 이에 따라야 함

5) 당선자는 계약 후 설계용역 수행 시 각종 법령에 정하는 허가, 승인, 동의, 심의, 협의 등 필요한 업무를 수급자 부담으로 이행

6) 당선자는 발주기관의 총사업비 업무협의 및 자료작성에 적극적으로 협조해야 한다.

4. 저작권

가. 입상작의 저작권은 원칙적으로 설계자에게 있으며, 저작권의 귀속 등 저작권과 관련한 제반사항은 저작권법령이 정하는 바에 따른다.

나. 공모 작은 타인의 저작권을 침해하지 않는 창작품이어야 하며, 만약 타인의 저작권을 침해했을 경우 모든 책임은 응모작 제출자에게 있으며 입상작은 입상이 취소될 수 있고 모든 권리를 반환해야 한다.

5. 작품반환

공모작의 반환은 심사결과 발표일로부터 7일 이내에 참가자의 부담으로 반출하여야 하며, 기간 내에 반출되지 아니한 작품은 발주기관이 임의로 처리하여도 이의 제기할 수 없다.

6. 기타

가. 본 설계공모는 2개 업체 이상 응모해야 하며, 응모자가 2개 업체 미만인 경우에는 재공모 할 수 있다.

- 재공모 기간은 추후 발주기관에서 별도로 정함

나. 재공모 후에도 응모자가 2개 업체 미만이면 발주기관의 결정에 따라 진행한다..

다. 기타입상작을 선정하기가 곤란하다고 판단될 경우 관리자는 설계공모 진행 여부 및 설계공모 방식 등에 대해 달리 정할 수 있다.

라. 응모자는 설계공모에 참가 등록함으로써 이 지침서의 내용을 승인하는 것으로 간주한다.

마. 본 지침서의 문구 해석상 발주기관과 응모자 간에 차이가 있으면 발주기관의 해석을 우선으로 하고, 기타 명시되지 않은 사항에 대하여는 발주기관이 정하는 바에 따라야 한다.

바. 당선자는 설계의도구현 업무에 협조하여야 한다.

Ⅶ.		각종서식

□ 설계공모 응모 신청 시

<서식 1> 건축설계공모 응모신청서

<서식 2> 대표자 선임계

<서식 3> 공동 응모 협정서

<서식 4> 설계공모 참여자 명단

<서식 5> 위임장

<서식 6> 사용인감계

<서식 7> 청렴 서약서

<서식 8> 응모자 서약서

<서식 9> 사전접촉 금지 서약서

□ 질의 및 기피신청 시

<서식 10> 설계공모 서면 질의서

<서식 11> 심사위원 기피·회피 신청서

□ 설계공모 응모작 제출 시

<서식 12> 설계공모 참여 신청서

<서식 13> 사전접촉 여부 확인서

<서식 14> 설계개요

<서식 15> 세부용도별 면적표

<서식 16> 관련법규 검토내용

<서식 17> 추정 예상공사비 개략내역서

<서식 18> 설계설명서 표지규격

[서식 1]

설계공모 응모신청서
※ 접수번호
대 표 설계사무소	업 체 명				사업자등록번호
	대표자명				주민등록번호
	주 소				전화번호 (FAX번호)
	(E-mail)
공동응모 설계사무소	업 체 명				사업자등록번호
	주 소				전화번호 (FAX번호)
장성군에서 시행하는「장성군 보건소 건립공사 건축설계공모」에 있어“공고문” 및 “설계공모지침서”를 준수하여 응모할 것을 신청합니다. 첨부 : 등록서류 (공고문 참조) 20 년 월 일 신청인(대표자) : (인) 장성군수 귀하
-------------(인)------------ 절 취 선 -------------(인)--------------
설계공모 응모신청 접수증
※ 접수번호				접수일자		20 .		접 수 인
설 계 사무소명				전화번호 (FAX번호)
대 표 자 (건축사)				주민등록번호

[서식 2]

대표자 선임계

업 체 명
대표자 성명 (건축사)		주민등록번호
주 소
E-mail		전화번호

상기인을 장성군에서 시행하는「장성군 보건소 건립공사 건축설계공모」에 응모하는 대표자로(담당건축사)로 위임합니다.

20  년     월     일

○ 대표업체

업 체 명 :

주    소 :

대 표 자 :                  (인)

○ 공동응모업체

업 체 명 :

주    소 :

대 표 자 :                  (인)

장성군수 귀하

[서식 3]

공 동 응 모 협 정 서

제1조 (목적) 이 협정서는‘장성군’에서 시행하는「장성군 보건소 건립공사 건축설계공모」를 (    )와 (   )와 (    )가 공동으로 응모하여 업무를 수행함에 있어서 각 업체 및 개인이 준수하여야 할 사항을 정함에 있다.

제2조 공동응모 대표업체(이하 대표업체와 같다)의 명칭, 사무소의 소재지 등은 다음과 같다.

1. 업  체  명 :

2. 소  재  지 :

3. 대표자성명 :

제3조 (공동응모의 구성원) 대표업체(자)를 제외한 공동응모업체(자)의 구성원 및 참여비율은 다음과 같다.

1. 업체명 :          (소재지 :       대표자 :       참여비율(%) :   )

제4조 (대표업체의 권한) 대표업체는 주관기관 및 제3자에 대하여 공동응모업체(자)의 구성원을 대표하여 문서의 제출 및 수령, 권리의 획득 및 포기 등에 관한 의사 표시 권한을 가진다.

제5조 (효력기간) 본 협정서는 당사자간의 서명과 동시 발효하며, 본 업체(자)는 공모의 이행으로 종결된다. 다만, 당선작으로 결정되어 기본 및 실시설계 시에는 실시설계 종료 후 종결된다.

제6조 (의무) 공동응모업체(자)구성원은 제1조에서 규정한 목적을 달성하기 위하여 신의를 바탕으로 성실하게 필요한 모든 지식과 기술을 활용할 것을 약속한다.

제7조 (구성원 상호간의 책임) 구성원은 과업수행과 관련하여 제3자에게 끼친 손해 및 구성원이 다른 구성원에게 끼친 손해를 구성원 상호간 협의하여 배상한다.

제8조 (권리․의무의 양도제한) 구성원은 이 협정서에 의한 권리․의무를 제3자에게 양도 할 수 없다.

제9조 ①구성원 중 대표업체가 중도에 탈퇴하거나 그 일원의 탈퇴로 응모자격요건에 미달하게 될 경우에는 응모작품을 제출할 수 없다.

② 구성원 중 일원이 중도 탈퇴하였을 때에는 즉시 서면으로 신고하며, 탈퇴업체(자)를 다른 업체(자)로 교체할 수 없다.

제10조 (협정서 작성 및 보관) 위와 같이 공동응모 협정서를 체결하고 그 증거로 협정서 (   )통을 작성하여 각 통에 구성원이 기명 날인하여 각각 보관한다.

20  .   .      .

○ 대표업체

업 체 명 :                   (전화번호)

소 재 지 :

대 표 자 :                   (인)

○ 공동응모 업체(자)의 구성원

업 체 명 :                   (전화번호)

소 재 지 :

대 표 자 :                   (인)

장성군수 귀하

[서식 4]

설계공모 참여자 명단

연번	소 속	직 위	성 명	주 소	전화번호

본인은 장성군에서 시행하는「장성군 보건소 건립공사 건축설계공모」에 응모함에 있어 모든 권한을 위임받은 응모대표자로서 참여자 명단을 제출합니다.

20  년     월     일

응모대표자 : 소속         직위         성명             (인)

장성군수 귀하

[서식 5]

위    임    장

대표자	성 명		생년월일
	주 소
	소 속 (업체명)		연락처
대리인	성 명		생년월일
	주 소
	소 속 (업체명)		연락처
장성군에서 시행하는「장성군 보건소 건립공사 건축설계공모」에 응모함에 있어 상기인을 대표자의 대리인으로 위임하였음을 증명합니다. 20 . . . 대표자 : (인) 대리인 : (인) 장성군수 귀하
※ 첨부서류 : 재직증명서 1부(업체의 경우) ※ 위임장에 사용하는 도장은 대표자 인장과 같아야 함 ※ 대리접수로 인하여 발생하는 모든 문제는 대표자 및 응모자 본인이 모든 책임을 짐

[서식 6]

사 용 인 감 계

사용인감	인 적 사 항
	업 체 명 : 주 소 : 대 표 자 :

상기인은 위 인감을 장성군에서 시행하는「장성군 보건소 건립공사 건축설계공모」에 있어 입찰･계약 및 이에 수반되는 모든 행위에 대하여 위의 인감을 사용하고자 하며, 동 인감을 사용함으로써 민･형사상의 문제가 발생할 경우 상기인이 책임질 것을 확약하고 이에 사용인감계를 제출합니다.

붙임: 인감증명서 1부

20  년    월      일

주  소 :

상  호 :

대표자                            (인)

장성군수 귀하

[서식 7]

청  렴  서  약  서

□ 공 모 명 : 장성군 보건소 건립공사 건축설계공모

당사는 장성군에서 시행하는「장성군 보건소 건립공사 건축설계공모」와 관련하여 관계법령에 규정된 절차를 준수하여 공정하고 투명한 설계평가가 되도록 협조하겠으며 설계평가 심사과정에서 이유 여하를 막론하고 심사위원이나 관계 공무원에게 금품, 향응이나 부당한 이익을 제공하지 않도록 할 것이며 만약 이를 위반할 시에는 관계법령에 따라 책임을 지고 이와 관련하여 일체의 민·형사상 이의를 제기하지 않겠습니다.

20  .    .    .

○ 대표업체

회 사 명 :

주    소 :

대 표 자 :               (인)

전화번호 :

○ 공동참여응모 참여업체

회 사 명 :

주    소 :

대 표 자 :               (인)

전화번호 :

장성군수 귀하

[서식 8]

응 모 자  서 약 서

□ 공 모 명 : 장성군 보건소 건립공사 건축설계공모

당사는 장성군에서 시행하는「장성군 보건소 건립공사 건축설계공모」에 응모함에 있어 건축 설계공모 지침 등 제반규정을 성실히 준수하고 제출서류 전반에 대한 허위기재 및 불공정행위 등으로 인하여 발생되는 어떠한 불이익 처분에도 이의를 제기하지 않을 것이며, 특히 건축 설계공모와 관련한 응모작품 제출, 심사위원회의 심사결과 당선작 선정 등에 대하여는 이의 없이 장성군의 결정에 따를 것을 확약하고, 만약 이를 어겼을 경우 민․형사상 등 일체의 책임을 감수하겠기 이에 서약서를 제출합니다.

20  .    .    .

○ 대표업체      업 체 명:                 (전화번호:           )

소 재 지:

대 표 자:                 (인)

○ 공동응모업체  업 체 명:                 (전화번호:           )

소 재 지:

대 표 자:                 (인)

장성군수 귀하

[서식 9]

사전접촉 금지 서약서

(설계공모 참가자용)

□ 공 모 명 : 장성군 보건소 건립공사 건축설계공모

당사는 장성군에서 시행하는「장성군 보건소 건립공사 건축설계공모」에 응모함에 있어 설계공모 지침 등 제반규정을 성실히 준수하겠으며, 특히 공모와 관련한 불공정행위 방지를 위하여 심사위원에 대한 사전접촉을 하지 않을 것을 확약하고, 만약 이를 어겼을 경우 심사대상에서 제외하거나 선정된 입상작에서 취소되는 등 불이익을 감수하고, 이에 대하여 민․형사상 등 일체의 책임을 감수하겠기에 이 서약서를 제출합니다.

20  .    .    .

서 약 자 :	○ 대표업체

업 체 명 :

주    소 :

대 표 자 :               (인)

전화번호 :

○ 공동참여응모 참여업체

업 체 명 :

주    소 :

대 표 자 :               (인)

전화번호 :

장성군수 귀하

[서식 10]

설계공모 서면 질의서

□ 공 모 명 : 장성군 보건소 건립공사 건축설계공모

○ 대 표 자 :                    (인)

○ 업 체 명 :

○ 소 재 지 :

○ 연 락 처 : ☏          (FAX           )

○ E-MAIL :

지침서 쪽 수	질 의 내 용
	- 구체적으로 기재 하되 내용이 많을 경우 별지 작성가능. - 질의서는 서식에 의한 서면질의 만 가능

장성군수 귀하

[서식 11]

심사위원 기피․회피 신청서

□ 공 모 명 : 장성군 보건소 건립공사 건축설계공모

□ 기피․회피 위원

성 명	소 속	기피․회피 사유

20  .   .   .

제 출 자   소     속 :

연 락 처 :

직    위 :

성    명 :            (인)

장성군수 귀하

[서식 12]

설계공모 참여 신청서

접수번호	※ 공란 제출
공 모 명	장성군 보건소 건립공사 건축설계공모
신 청 인	업 체 명		소재지
	대 표 자		전화번호 (FAX번호)
장성군에서 시행하는「장성군 보건소 건립공사 건축설계공모」에 참가 작품을 아래와 같이 제출 합니다. 붙임 1. 심사용 설계도판 2매 2. 설계설명서 15부 3. USB(도판, 설계설명서 일체) 1개 20 . . . 대표자 : (인) 장성군수 귀하

---------□-------------- 절 취 선 --------------□---------------

설계 공모안 접수증

접수번호				접 수 인
공 모 명	장성군 보건소 건립공사 건축설계공모
업체명		전화번호
소재지		대표자

[서식 13]

사전접촉 여부 확인서

(설계공모 참가자용)

□ 사 업 명 :장성군 보건소 건립공사 건축설계공모

당사는 장성군에서 시행하는「장성군 보건소 건립공사 건축설계공모」에 응모함에 있어 심사에 영향을 미칠 수 있는 부당한 청탁이나 사전접촉 등을 시도한 심사위원에 대한 사실여부를 아래와 같이 확인하며, 만일 거짓이 있는 경우 심사대상에서 제외하거나 선정된 입상작에서 취소되는 등의 불이익을 감수하고, 이에 대하여 일체의 민․형사상 이의를 제기하지 않을 것임을 확인합니다.

사전접촉 여부	해당 있을 경우	비 고
없음( ) / 있음( )	∙ 심사위원명 : ∙ 일시/장소 :

20  .    .    .

서 약 자 :	○ 대표업체

업 체 명 :

주    소 :

대 표 자 :               (인)

전화번호 :

○ 공동참여응모 참여업체

업 체 명 :

주    소 :

대 표 자 :               (인)

전화번호 :

장성군수 귀하

[서식 14]

설  계  개  요

□ 공 모 명 : 장성군 보건소 건립공사 건축설계공모

구 분			내 역	비 고
건물개요	대 지 위 치
	지 역 지 구
	대 지 면 적		㎡
	도 로 현 황
	건 축 면 적		㎡
	연면적	전 체	㎡
		지 하	㎡
		지 상	㎡
	건 폐 율		%
	용 적 율		%
	구 조
	층 수
	최 고 높 이		m	․단면도에 층고 및 최고 높이 표기할 것
	승 강 기		대
주차개요	계		대	․법정대수 산정 근거 표기
	지 상		대
	지 하		대
	주차장 면적		㎡	․산출근거
조 경 개 요	조 경 면 적			․법정면적 : % ․설치면적 : % (산출근거 구체적으로 표기)
	식 재 면 적
	조경시설면적
	옥상조경면적
주요 설비개요
외부마감 (주요마감)
기타 (에너지,신재생,녹색건축물,제로에너지 등)

[서식 15]

세부용도별 면적표

□ 공 모 명 : 장성군 보건소 건립공사 건축설계공모

층 별	용 도	면 적 (㎡)	비 고
총 계
	소 계
	소 계
	소 계
	소 계
	소 계
	소 계

[서식 16]

관 련 법 규 검 토 내 용

□ 공 모 명 : 장성군 보건소 건립공사 건축설계공모

법 규 명 및 조 항	대 상	법 적 기 준	설 계 기 준	비 고

[서식 17]

추정 예상공사비 개략내역서

□ 공 모 명 : 장성군 보건소 건립공사 건축설계공모

(단위 : 천원)

품 명		규격	단위	수량	재료비	노무비	경비	계	비고 (구성비)
건축공사	구조
	외장
	내장
	토목
	조경
기계공사
전기공사
통신공사
소방공사
신ㆍ재생에너지 설비공사
○○공사
○○공사
계
제 경 비 (비율계산)
합계 (총공사금액)

[서식 18]

설계설명서 표지규격 (A3, 횡)

(단위 : mm)

80
장성군 보건소 건립공사 건축설계공모(안)
15
설계설명서
30
20 . . ◦“글씨체” - 제목 : 휴먼명조 40 Point - 설계설명서 : 휴먼명조 30 Point - 날짜 : 휴먼명조 30 Point

※ 외곽선은 표지 (A3)의 끝부분을 표시한 것이므로 작성 시에는 선이 없음