- 전주풍남중 본관 리모델링 설계 제안공모에 따른 - 설계 제안 공모 지침서

2025. 01.

						목 차

제Ⅰ장  설계 제안공모

1. 목 적	1

2. 설계 제안공모 개요	1

제Ⅱ장  설계 제안공모 지침

1. 설계 제안공모 방식	4

2. 설계 제안공모 참가자 자격 및 제한	4

3. 주요 설계 제안공모 절차	5

4. 설계 제안공모 제안서 제출 방법 및 주의사항	8

5. 제안서 발표 및 심사	10

6. 심사결과 발표 및 시상	13

7. 당선 이후	15

8. 작품의 반환	17

9. 공모규정 준수	17

제Ⅲ장  설계[안] 작성지침

1. 기본지침	18

2. 기존현황	23

3. 건축계획	25

4. 기계설비 계획	27

5. 전기·통신·신재생에너지 계획	28

6. 소방설비 계획	29

7. 토목·조경 계획	30

제Ⅳ장  설계공모 제안서 작성 및 제출

1. 설계공모 제안서 작성 일반사항	32

2. 작성내용	33

3. 심사 제출서류 작성지침	34

4. 관련서식	35

전주풍남중 본관 리모델링 설계 제안공모 지침서

Ⅰ		공모 개요

1. 목 적

본 사업은 노후화된(내구연한이 43년 경과) 전주풍남중학교 본관 리모델링을 통해 급변하는 미래 교육에 대응할 수 있는 교육문화 공간을 제공하고, 미래교육에 필요한 다양하고 유연한 학교 활동공간을 조성하고자 한다. 더불어 학교복합화를 통해 학교와 지역사회를 연결하는 교류의 거점 역할을 하고 배움과 교류의 지역사회 문화공간으로 조성하고자 한다.

2. 설계 제안공모 개요

가. 용 역 명 : 전주풍남중 본관 리모델링 설계 제안공모

나. 수요기관 : 전북특별자치도 전주교육지원청

다. 부지위치 : 전북특별자치도 전주시 완산구 거마평로 83 (효자동 1가 504-5)

라. 사업규모 및 내용

1) 대지면적 : 14,809㎡

2) 기본현황

가) 학교부지 현황

소재지	대지면적(㎡)	건축면적(㎡)	연면적(㎡)	비고
전북특별자치도 전주시 완산구 거마평로 83 (효자동 1가 504-5)	14,809	1,481.7 (본관동)	5,478.44 (본관동)	금회 구조 안전성 확보 및 리모델링 공사진행

나) 도시계획현황

구분	도시계획		비고
	제한범위	현 상태
건폐율 (%)	60%이하	26.337%	제1종일반주거지역, 학교(중학교)
용적율 (%)	200%이하	61.764%

다) 건축물 현황

학교명	명 칭	건물명	연면적(㎡)	구조	사업유형
전주 풍남 중학교	1동	본관동	5,478.44	철근콘크리트/평슬라브	금회 리모델링
	4동	신관동	1,679.94	철근콘크리트/평슬라브
	2동	강당동	947.6	철큰콘크리트/철골지붕
	8동	식생활관	685.05	일반철골구조/철골지붕
	9동	씨름장	355.52	철골콘크리트구조/평슬라브
계			9,146.55

3) 주요용도 : 교육연구시설

4) 과업의 범위 : 전주풍남중 본관동 구조 보강 및 리모델링에 따른 업무에 대한 이해도, 과제에 대한 제안, 수행계획 등의 계획설계(안) 작성

5) 사업규모 : 5,478.44㎡ (본관 리모델링)

6) 예정공사비 : 금 7,655,218 천원(VAT 포함)

※ 제시된 공사비는 건축, 토목, 조경, 기계설비, 전기, 통신, 소방, 폐기물처리, 철거 등에 대한 총공사비이며, 각종 인입에 따른 시설분담금 또한 공사비에 포함(단, 추후 발주기관의 사정에 따라 공사비 내용이 변경될 수 있음)

7) 설계용역비 : 금 313,389 천원(VAT 포함)

8) 설계기간 : 계약 후 용역 착수일부터 총 180일(공휴일 포함)

마. 설계공모 방식 : 설계 제안공모

바. 용역범위

1) 기본과업

㉮ 기본 및 실시설계

- 공공발주사업에 대한 건축사업무범위와 대가기준상 중급설계

㉯ 건축협의, 심의(지자체별 경관심의 포함), 인 ․ 허가 등 관련 행정절차 이행(제반 비용 포함)

㉰ 공사발주를 위한 관련 자료 제출 및 절차 이행

- 교육청 요구 자료 작성 등

㉱ 제공하는 [사전기획 보고서, 적정성 검토 자료 등]의 스페이스프로그램 등에 관한 내용을 바탕으로 동등 이상의 미래학교 공간구성 방안을 제시한다.

2) 추가과업 <해당 시>

㉮ 신재생에너지 설치에 따른 업무 및 녹색건축물 예비인증업무 등 수행

(제반 비용 포함)

㉯ 에너지효율등급 예비인증 및 제로에너지건축 인증 업무 수행(제반 비용 포함)

㉰ 장애물 없는 생활환경(BF) 예비인증 업무 수행(제반 비용 포함)

㉱ 범죄예방 환경설계(CPTED) 계획

㉲ 에너지절약 계획서 제출 및 협의

㉳ 설계의 안성정 검토 수행(제반 비용 포함)

㉴ 안전보건대장 작성

㉵ 건물에너지관리시스템(BEMS) 인증(설치계획 검토) 등

※ 설계과정에서 전북특별자치도전주교육지원청과 계약상대자가 협의하여 과업개요 일부가 조정될 수 있다.

Ⅱ		설계 제안공모 지침

1. 설계 제안공모 방식 : 제안공모

- 국토부고시 제2023-180호(2023.3.30.)‘건축 설계공모 운영지침’제29조에 따름

2. 설계 제안공모 참가자 자격 및 제한

가. 참가자격

1) ⌜건축사법⌟ 제7조에 의하여 건축사 면허를 소지하고 같은 법 제23조 규정에 의한 건축사사무소 개설 등록을 필 한 자로서 관계법령에 결격사유가 없어야 한다.

2) ⌜건축사법시행령⌟ 제21조의 2에 의한 외국건축사 면허 및 자격을 취득한 자로서 국내건축사사무소 개설자와 공동업무수행(공동도급방식)계약을 한 자(주계약자는 국내건축사로 한정함)

3) 응모자가 2인 이상으로 공동(2개 업체 이내)으로 응모하는 경우에는 상기‘1)’항의 조건에 해당하는 자중 1인을 응모대표로 지정하여야 하며, 지정된 응모 대표자를 주계약자로 하여야 한다.

나. 공모 당선자와 용역계약 시

설계 제안공모 당선자는 용역계약 시점에서 계약완료 시점까지 토목, 기계, 조경, 전기, 소방, 통신 분야를 포함하여 설계하여야 하며, 해당분야 설계자격이 없는 경우 다음의 분야별 설계적격자와 공동도급(분담이행방식) 계약을 체결하여야 하도록 한다.

- 전력기술관리법 제14조에 의한 전문설계업(전력전문설계 1종) 또는 종합설계업을 등록한 업체 또는 기술사법 제6조의 규정에 의하여 건축전기설비기술사 사무소를 개설 등록한 업체

- 소방시설공사업법 제4조제1항에 의한 일반소방시설설계업 등록을 필 한 업체

- 엔지니어링산업진흥법 제21조 규정에 의한 엔지니어링사업자(정보통신) 신고를 필한 업체 또는 기술사법 제6조의 규정에 의한 기술사사무소[정보통신처리분야(정보통신)]를 등록한 업체

다. 자격제한

본 설계 제안공모 공고일 현재 등록취소, 휴업, 폐업, 업무정지 및 자격정지 중인 자와 기타 행정관청의 행정처분을 받아 설계업무를 수행할 수 없는 자는 본 설계 제안공모에 참여할 수 없다.

라. 제공자료

1) 본 설계공모안 작성에 필요한 자료는 건축 설계공모 정보서비스(https://www.hub.go.kr)에 게시한다.

3. 주요 설계 제안공모 절차

가. 설계 제안공모 일정

구 분		일 시	유의사항
공고		`25. 01. 15.(수)	조달청 나라장터, 건축설계공모정보서비스
참가등록 접수		`25. 01. 20.(월) 10:00 ~ 01. 22.(수) 16:00	건축 설계공모 정보서비스
현장설명회			미실시
질의	접수	`25. 01. 23.(목) 10:00 ~ 01. 24.(금) 16:00	건축 설계공모 정보서비스
	답변	`25. 01. 27.(월)	건축 설계공모 정보서비스
심사위원 기피신청		`25. 01. 24.(금) 10:00 ~ 02. 07.(금) 16:00	건축 설계공모 정보서비스
공모안 접수	제출	`25. 02. 13.(목) 13:00 ~ 16:00	건축 설계공모 정보서비스
공모안 심사	심사	`25. 02. 20.(목) 14:00	심사위원회 개최 (전주교육지원청 3층 대회의실)
심사결과 발표		`25. 02. 21.(금) 예정	건축 설계공모 정보서비스

※ 상기 일정은 발주기관의 사정에 따라 변경될 수 있으며, 변경된 일정은 건축설계공모 정보서비스(https://www.hub.go.kr) 공지사항에 게시할 예정으로 설계공모 응모자는 이를 수시로 확인해야 한다. 이를 확인하지 않아 발생하는 모든 책임은 응모자에게 있다.

나. 응모신청서 접수(등록)

1) 일시 : 2025. 01. 20.(월) 10:00 ~ 2025. 01. 22.(수) 16:00

2) 참가 등록 방법 : 건축 설계공모 정보서비스 접속 후 온라인으로 참가 등록

※ 참가등록 시 대표업체의 기업 공동인증서가 필요하며, 대표업체 등록 시 입력한 사업자등록번호와 인증서 정보가 일치해야 참가등록 가능

※ 등록 기간 내에는 임시저장을 통해 제출서류 및 정보수정이 가능하며, 참가 등록 기간이 만료된 후에는 정보수정 일체 불가

2) 제출서류

① 설계공모 응모신청서(서식1) 1부

② 건축사면허증 사본(원본대조필) 1부

③ 건축사사무소등록증 사본(원본대조필) 1부

④ 사업자등록증 사본(원본대조필) 1부

⑤ 사용인감계, 인감증명서 각 1부

⑥ 대표자선임계(법인건축사사무소 대표2인 이상의 경우에 한함, 서식3) 1부

⑦ 공동응모협정서(서식2) 1부

⑧ 건축사 행정처분 조회서 각 1부(공고일 기준)

※ 국토교통부장관에게 신고한 외국건축사면허취득자와 공동으로 응모할 경우 주계약자는 국내건축사로 한정.

4) 참가 등록 확인 : 참가등록 완료 후 확인 전화에 대해 응답하지 않으며, 건축 설계공모 정보서비스에서‘참가등록 확인서’출력이 가능하고, 접수증은‘확인서’로 갈음한다.

다. 설명회 개최

※ 현장 설명회는 별도로 실시하지 않으며, 공모지침서로 갈음한다.

라. 질의 및 답변

1) 질의기간 : 2025. 01. 23.(목) 10:00 ~ 2025. 01. 24.(금) 16:00까지

2) 회 신 일 : 2025. 01. 27.(월) 16:00

3) 질의방법

가) 질의 기간 내에 건축 설계공모 정보서비스를 통해 질의를 등록할 수 있으며, 이메일이나 유선을 통한 질의는 접수받지 않는다.

나) 질의자격은 참가등록 기간 내에 참가등록을 완료한 자에 한한다.

4) 유의사항

가) 질의사항에 대한 답변 내용은 본 설계공모 지침서를 추가 또는 수정한 것으로 간주한다.

나) 접수된 질의서의 내용이 설계공모 지침과 직접 관련이 없는 사항에는 답변하지 않는다.

다) 질의에 대한 답변은 건축 설계공모 정보서비스에 게시한다. 개별 회신하지 않으며, 질의 회신 내용을 확인하지 못한 경우 책임은 응모자에게 있다.

4. 설계 제안공모 제안서 제출방법 및 주의사항

가. 제안서 제출

1) 제출일시 : 2025. 02. 13.(목) 13:00~16:00 까지

2) 제출방법 : 건축 설계공모 정보서비스에서 제출

3) 제출서류(모든 제출서류는 PDF 형식으로 제출하며, 용량은 50MB 이하로 한다.)

가) 설계공모 제안서

나) 담당건축사의 경력증명서 : 설계분야(경력관리수탁기관 발급)

- 건축사 면허 취득일 이후 경력만 인정

다) 담당건축사의 유사프로젝트 실적증명서 : 설계분야(경력관리수탁기관 발급)

- 대표작품 포트폴리오는 1작품(최근 5년 이내 준공된 작품)을 제출하며 도면이 포함된 건축물 대장 제출(반드시 대표 설계자 및 대표설계사무소명이 본 제안공모 대표설계자와 대표설계사무소명이 동일하여야 함)

- 유사프로젝트 포트폴리오는 1작품을 제출하며(최근 5년 이내 용역이 완료된 프로젝트 및 현재 사업 중인 프로젝트 포함)‘교육연구시설’사업에 한함. 완료된 프로젝트는 도면이 포함된 건축물 대장을 제출하고 사업 중인 프로젝트는 사업계약서 및 증빙서류를 제출한다.

※ 민간실적 중 기부채납 방식 등으로 공공기관에서 발주한 용역은 아니나 지방자치단체장, 공공기관장, 사립학교 학교법인 등이 건축주이며, 해당용도가 건축법 제2조 제2항에 따른 교육연구시설 건축물이고, 건축법 제2조제1항의‘건축’에 해당하는 건축 설계 수행실적만 인정한다.

라) 청렴서약서(서식10)                       1부

마) 사전접촉 금지 서약서(서식11)             1부

바) 사전접촉 여부 확인서(서식12)             1부

사) 사업자 등록증 또는 법인인 경우 법인등기부등본(공동응모의 경우 참여업체 모두 제출)

아) 행정처분 여부 사실증명서 원본 또는 사본(공고일 기준 1년 이내)

- 공동참여의 경우 공동이행·분담이행 업체 모두 제출

4) 기한 내에 대표자 참가등록을 필하고, 참가자격을 충족한 자에 한하여 공모안을 접수한다.

나. 주의 사항

1) 참가등록을 하지 않은 자는 제안서를 제출할 수 없다.

2) 접수는 상기 “제출 서류”를 모두 제출하여야 접수가 가능하다.

3) 참가자는 1개의 제안서만 제출할 수 있으며, 접수된 제안서를 수정·변경·보완이 불가능하고, 추가 제출할 수 없다.

4) 제출서류에는 참가자를 인식할 수 있는 어떠한 표시도 할 수 없다.

5. 제안서 발표 및 심사

가. 설계공모 제안서 심사

1) 일시 : 2025. 02. 20.(목) (14:00이후, 시간은 별도 공지)

2) 장소 : 전북특별자치도전주교육지원청 3층 대회의실

(전주시 덕진구 태진로 100)

3) 심사위원회 구성 및 운영

가) 심사위원회 구성 및 운영은 본‘설계 제안공모 지침서’및‘전북특별자치도교육청 설계공모 심사위원회 운영기준’ 따라 운영한다.

- 건축 설계공모 운영지침(국토부 고시 제2023-180호, 2023. 03. 30.)에  따라 공모 참가자 및 심사위원은 각각 불공정행위 방지를 위한 사전접촉 금지 서약서(서식11)와 사전접촉여부 확인서(서식12)를 작품 제출과 함께 제출한다.

나) 심사기준, 심사방법 등에 관한 사항은 전주풍남중 본관 리모델링 설계 제안공모의 「설계공모 심사위원회 구성 및 운영계획」에 따른 심사기관의 권한에 속하며 운영에 관한 세부 사항에 대하여 심사기관에서 따로 정하여 시행할 수 있다.

다) 평가 방식은 투표제를 원칙으로 하며, 심사위원회의 의결을 통해 다른 방식으로 진행할 수 있으며, 심사의 세부 사항은 평가항목에 따라 공모안을 충분히 검토한 후 토론 및 투표로 평가한다.

[투표제]

심사대상 공모안 수	1차 심사			2차 심사 (당선작 선정)
	1-1차		1-2차
3~5개	2개 공모안 선정			2개 공모안 평가
6~10개	5개 공모안 선정		2개 공모안 선정	2개 공모안 평가
10개 초과	(심사대상 공모안 수에 따라 수회 나누어 시행)			2개 공모안 평가

※ 2개사 당선작 선정 후 3순위 이하 업체에 대하여 순차적으로 과반 이상 찬성으로 기타입상작 선정

라) 심사번호는 공정하고 합리적인 심사를 위하여 심사기관에서 임의로 부여하여 심사한다.

마) 설계공모 심사위원회의 진행은 비공개 원칙으로 하며, 심사과정은 녹화 또는 녹음기록으로 남긴다.

바) 심사위원은 다음과 같이 구성하여 운영한다.

연번	성 명	소 속	비 고
1	강창조	가산건축사사무소	전북건축사
2	이두필	㈜두산건축사사무소	전북건축사
3	황정현	시아플랜건축사사무소	전북 외 건축사
4	문창호	군산대학교	전북 교수
5	국찬	동신대학교	전북 외 교수
6	최인주	광주광역시교육청	지역 외 전문가
7	양대남	충청남도청	지역 외 전문가
예비	박종문	건축사사무소 마루	전북 건축사
예비	강대호	전주대학교	전북 교수

사) 심사위원ㆍ대상자의 제척ㆍ기피ㆍ회피

(1) 설계공모 참가자는 심사위원이「건축 설계공모 운영 지침」 제12조의 제척사유에 해당하거나, 심사의 공정을 기대하기 어려운 사정이 있는 경우에는 심사위원 기피 신청을 하여야 한다.

(가) 신청 방법 : 심사위원 기피 신청 기간에 건축 설계공모 정보서비스에서 기피 신청

(나) 신청 가능일 : 2025. 01. 24.(금) 10:00 ~ 2025. 02. 07.(금) 16:00까지

(다) 기피 신청을 하지 않은 설계공모 참가자가 본 설계공모 심사위원과「건축 설계공모 운영 지침」 제12조에 해당할 때는 입상을 취소할 수 있다.

(2) 심사위원은 회피 대상이 된다고 판단되는 경우에는 [서식14] 에 의거하여 신청한다.

(3) 우리 청은 심사위원이 기피 및 회피 대상에 해당된다고 판단되는 경우에는 금회 심사에서 배제한다.

4) 심사 및 평가방법

가) 심사 방법

(1) [전주풍남중 본관 리모델링 설계 제안공모의 설계공모 심사위원회 구성 및 운영계획]의 ‘공모안 평가’기준에 따라 투표제로 평가하며, 심사위원회의 의결을 통하여 채점제로 심사할 수 있으며, 지침에 제시된 사항 이외에 심사위원회 운영에 필요한 세부사항은 심사위원회에서 추가로 정할 수 있다.

나) 평가 방법

(1) 심사 평가항목 및 평가주안점 : [별표1, 별표1-1]

(2) 공모지침 위반처리기준 항목 : [별표2]

※ 감점 및 가점 사항은 심사위원회에 상정 결정한다.

다) 실격 처리기준

사전검토위원은 [별표 2]에 따라 다음 각 호의 어느 하나에 해당되는 경우 심사위원회 의결을 거쳐 해당 공모안을 심사대상에서 제외할 수 있다.

(1) 공모안의 작성지침을 위반(금지 또는 불가사항)하여 공정한 심사에 영향을 미치는 경우

(2) 공모안에 해당업체를 특정할 수 있는 문구나 이미지 등이 포함된 경우

(3) 제출 응모업체가 심사위원과 사전접촉, 부정, 비리행위 사실이 확인된 경우

(4) 제안과제 미이행한 경우

(5) 그 밖에 해당 공모안이 심사위원회 의결에 따라 실격으로 결정된 경우

라) 경미한 위반사항 처리기준

사전검토위원은 [별표 2, 별표2-1] 기준에 따라 검토하고 심사위원회에 제출하여 심사에 반영될 수 있도록 한다.

(1) 금지 또는 불가사항외의 기타 설계공모 지침 위반

(2) 공모지침서에서 제공한 서식을 준수하지 않고 임의로 작성한 경우

나. 제안서 내용 발표

1) 발표자 : 대표업체의 담당건축사 또는 본 공모 공고일 이전부터 재직한 직원(발표자는 신분확인을 위한 재직증명서, 4대보험 가입증명서 지참)

2) 발표내용 : 공모안 제출일에 제출한 발표용 PDF 파일로 발표

3) 발표방법

가) 건축 설계공모 정보 서비스에 제출한 자료를 발주기관이 준비

나) 발표내용은 제안서 내용으로만 구성

다) 발표자는 별도장소에 대기하며, 호명 시 심사장에 출입

라) “(가 업체) 발표를 시작하겠습니다.” 이후 본 제안 발표를 마친 후 “(가 업체) 발표를 마치겠습니다.”로 발표를 완료함

마) 어떠한 경우라도 해당업체 또는 건축사를 인식할 수 없도록 당일 발표는 세부 운영계획에 따라 심사장 내부와 연결된 통신망으로 발표할 수 있음

※ 발표 중 해당업체 또는 건축사를 인식할 수 있는 어떠한 이외의 발언은 절대금지하며, 지침의 위반 시 심사위원회 의결로서 최종감점 또는 실격조치 함

4) 발표시간 및 순서

가) 발표순서는 당일 심사대상자의 추첨 또는 위원회의 의결로 결정

나) 발표시간 10분(초과시간 중단조치) 및 질의응답시간 5분 이내로 예정

※ 원활한 심사를 위해 심사위원회의 의결에 따라 조율 가능

다) 수행계획 및 방법 제안서

- 발표시간 10분 이내, 질의시간 5분 이내 (심의위원회 의결에 따라 조정 가능)

- 발표시간 및 순서는 추후 통지.

- 심사장에는 발표자 1인, 진행보조 1인 총2인 이내에서 입장 가능함

6. 심사결과 발표 및 시상

가. 심사결과 발표

1) 건축 설계공모 정보서비스에 공개한다.

2) 심사 결과가 확정된 후 당선자와 추진 일정에 따라 설계용역 계약한다.

3) 응모자는 심사결과에 대하여 어떠한 이의도 제기 할 수 없다.

나. 입상자 선정과 보상

1) 입상자 선정

가) 입상작은 당선작과 기타 입상작으로 구분하며, 당선작은 입상작 중에서 가장 많은 득표를 받은 작품으로 결정한다.

나) 공모안 중에서 해당 제안공모의 목적과 내용에 적합한 설계자가 없다고 심사위원회에서 결정한 경우에는 당선자 없이 기타 입상자만을 선정할 수 있다.

다) 당선작 설계자(‘당선자’)외 기타 입상자 선정

(1) 작품수가 3개이하 - 1작품 : 당선작 선정

(2) 작품수가 5개이하 - 2작품 : 당선작, 우수작 선정

(3) 작품수가 7개이하 - 3작품 : 당선작, 우수작, 가작 선정

(4) 작품수가 8개이상 - 4작품 : 당선작, 우수작, 가작, 장려 선정

라) 심사결과 공모 목적에 적합하지 않거나 공모안 수준이 현저히 떨어진 경우 입상작을 선정하지 않을 수 있다.

2) 공모비용의 보상

가) 당선자 : 기본 및 실시설계권 부여

나) 기타 입상자 : 기타 입상자는 공모심사 득표가 높은 자 순으로 아래와 같이 보상비를 지급한다.

(1) 보상비 : 15,600천원

(2) 기타 입상자가 3인인 경우

: 득표가 높은 순으로 예산의 10분의4, 10분의3, 10분의2를 지급

(3) 기타 입상자가 2인인 경우 :

: 득표가 높은 순으로 예산의 10분의4, 10분의3을 지급

(4) 기타 입상자가 1인인 경우 : 예산의 3분의1을 지급

다) 보상금 포기 : 낙찰탈락자가 특별한 사유 없이 통지일로부터 30일 이내에 공모안의 작성비용에 대한 보상요청을 하지 아니하는 경우에는 보상금에 대한 권리를 포기한 것으로 간주함

다. 승계

다음의 경우에는 당선작 제출 설계자에 부여하는 설계용역권을 공모심사 점수가 높은 입상자 순으로 승계할 수 있다. 이 경우 용역권 승계자의 보상금은 반납하여야 한다.

1) 당선작 설계자가 기본 ․ 실시설계 용역권을 포기할 경우

2) 당선작이 실격, 무효 등에 해당되는 사실이 발견된 경우

3) 당선작 설계자가 등록 취소 ․ 휴업 ․ 폐업 ․ 업무정지 등 여건변화로 기본 및 실시설계에 필요한 법적요건이 미비할 경우

4) 당선작 설계자가 기타 이유로 기본 및 실시설계의 원활한 작업이 불가능하게 된 경우

5) 기타 설계용역 진행시 발주기관의 요구사항에 대하여 당선자가 거부하는 경우

6) 제출한 도서의 내용이 고의적인 왜곡으로 진실과 부합되지 않거나 설계자의 귀책사유로 인한 예산의 과다한 초과 등의 이유로 사업의 순조로운 진행이 불가능하게 될 경우 설계자는 본인의 비용으로 설계를 변경하여 발주기관이 감당할 수 있는 일정 내에서 사업을 추진할 수 있도록 해야 하며, 이러한 노력을 거부하거나 노력에도 불구하고 예산 초과나 기술적 사유 등으로 사업 진행에 심각한 차질이 발생한 경우

7. 당선 이후

가. 당선자의 의무

1) 당선자가 계약체결 이전에 부적격자로 판명되어 계약상대자 결정이 취소되거나 부도 등 불가피한 사유로 해당 계약을 이행할 수 없는 경우, 당선자가 포기서를 제출한 경우에는 심사위원회의 결정에 따라 기타 입상자 중에서 계약상대자를 선정하거나 계약상대자를 정하지 아니할 수 있다.

2) 당선자는 설계용역 수행 시 각종 법령에 정하는 허가, 승인, 동의, 심의, 협의, 설명회 등 필요한 업무를 수급자 부담으로 이행하여야 하며, 발주기관이 이를 이행하는 경우 필요한 자료제출 등 발주기관의 업무수행에 협조하여야 한다.

3) 당선자는 기본 및 실시설계 시 별도의 설계과업지침서에 의거하여 충실한 설계도서를 작성하여야 한다.

4) 당선자는 ⌜녹색건축물 조성 지원법⌟에 따른‘녹색건축물 인증(일반)’ 및 ‘제로에너지 건축물 인증’설계 업무와 ⌜공공기관 에너지이용합리화 추진에 관한 규정⌟에 따른‘건축물의 에너지효율등급인증(1++등급 이상)’에 따른 설계업무, ⌜장애인·노인·임산부 등의 편의증진보장에 관한 법률⌟에 따라 장애물 없는 생활환경(BF)인증, 범죄예방 환경설계(CPTED) 설계 업무를 수행하여야 한다. (해당 시)

5) 당선자는 외부 사용자재, 공법, 설계변경 등에 있어 발주기관 의견이 있을 시 적극 수용하여야 한다.

6) 당선자는 본 지침에서 제시한 설계 용역비에 준하지 않고 설계용역비를 추가로 요구할 수 없다.

7) 당선자가 정당한 이유 없이 계약을 체결하지 아니하는 경우에는 부정당업자 입찰참가자격 제한 및 입찰보증금을 귀속하여야 한다.

나. 저작권

1) 당선작의 저작권은 발주기관에 귀속한다.

2) 입상작의 저작권은 설계자에게 있으며 저작권의 귀속 등 저작권과 관련한 제반사항은 저작권법령이 정하는 바에 따른다.

3) 그 외 발주기관이 설계 제안공모에 참가한 설계자와 협의한 경우에는 예외로 할 수 있다.

8. 작품의 반환

제출된 응모작품 중 당선작 이외의 공모안은 입상자 결정 후 설계 제안공모 참가자가 회수하여야 한다. 7일 이내 회수하지 않은 작품은 전북특별자치도전주교육지원청이 임의로 파쇄 처분하며, 이에 대하여 참가자는 어떠한 이의제기도 할 수 없다.

9. 공모규정 준수

가. 본‘설계지침서’의 해석에 이견이 있거나 ‘설계 제안공모 지침서’에 명시되어 있지 않은 사항은 전북특별자치도전주교육지원청의 해석이 우선한다.

나. 본 설계 제안공모를 위해 각 설계 제안공모 참가자에게 제공한 각종 자료는 전북특별자치도전주교육지원청의 동의 없이 설계 제안공모 이외의 목적으로 사용하거나 타인에게 제공하여서는 아니 된다.

다. 설계 제안공모 참가자는 본 설계 제안공모와 관련한 현장조사 시 각종 안전사고 등이 발생하지 않도록 주의해야 하며 부주의로 발생하는 사고에 대한 모든 책임은 참가자에게 있다.

라. 설계 제안공모 참가자는 모든 관계법규, 제반규정사항 및 입지여건을 파악한 후 적합하게 계획하여야 한다.

Ⅲ		설계(안) 작성지침

1. 기본지침

가. 기본 방향

1) 공모의 목적, 응모요령을 준수하고 사업개요 등을 참고하여 계획하도록 한다.

2) 미래역량을 갖춘 민주시민의 육성을 위한 교육기반을 조성하고 변화하는 교육에 대비할 수 있는 교육지원시설로 계획한다.

3) 사회적으로 관리와 통제의 역할을 벗어나 미래사회를 대비하는 교육과 프로그램을 담을 수 있는 교육지원시설 및 공간을 계획한다.

4) 지역사회의 문화적 중심체로서의 역할을 분담할 수 있는 효율적이고 합리적인 기능의 배치와 창의력 넘치는 건물을 조성한다.

5) 본관동 이용효율의 극대화 및 주변 건축물과의 연계성, 구조적 안전성 등을 고려한다.

6) 건물의 재료는 경제성, 내구성, 안전성 등을 고려하고 외장의 화려함(고비용)을 지양하고 이용자중심의 평면과 공간을 내실 있게 계획한다.

7) 입지 현황을 고려하여 총공사비는 예정공사비를 초과하지 않도록 설계한다.

8) ⌜건축법⌟, ⌜국토의 계획 및 이용에 관한 법률⌟, ⌜소방법⌟, ⌜도시공원 및 녹지 등에 관한 법률⌟, ⌜설비기준령⌟ 등 관련법규에 위배되지 않도록 계획한다.

9) 지역사회의 문화적 중심체로서의 역할을 분담할 수 있는 효율적이고 합리적인 기능의 배치와‘전주풍남중 본관’이라는 건물의 특징을 나타낼 수 있는 역동적인 건물의 형태와 외관을 조성한다.

10) 전주풍남중 본관 리모델링을 통하여 학생들과 지역 주민들에게 다양한 활동이 가능한 공간이 제공될 수 있도록 계획한다.

11) 디지털 장비, 정보통신 설비·비품, 스마트기기 등을 통해 미래형 교수 학습이 가능하고, 실시간 또는 녹화 강의 등 원격 교육이 가능한 공간을 내실 있게 계획한다.

12) 사전기획에 제시된 공간구성과 장기학생배치계획에 따른 신축적으로 대응할 수 있도록 공간간 통합/분리/연계가 가능하도록 다양하고 가변성 있는 건축적, 설비적 장치를 계획한다.

※ 당선자는 심사위원회의 지적사항, 발주자의 요구사항·변경 등에 따른 설계의 변경 및 보완이 필요한 경우, 조정 및 기본설계 수정·보완하여 이를 설계에 반영한다.

나. 기본 조건

1) 건축물의 용도, 규모, 형식에 맞는 설계를 한다.

2) 전기 및 정보통신 설계의 적용여부 및 향후 미래를 대비한 정보통신 계획을 수립한다.

3) 각종 설비배관 및 기기에 대한 보수, 교체가 용이한 구조, 공간 확보 여부, 경제적인 장비 선정 및 시스템 구성

4) 냉·난방 시설계획은 에너지절약, 유지관리비 절감 등을 고려하여 계획한다.

5) 이용자의 제 활동 등에서 그 안전성 및 건강에 지장을 주지 않으며, 쾌적하고 위생적인 실내 환경(온 ․ 습도, 공기의질, 소음 등)을 유지할 수 있는 시스템 설비 계획한다.

6) 제안된 설계품질 수준에 따른 추정공사비의 실현가능성에 대한 적정성을 판단한다.

7) 현장 여건 및 건물계획을 고려한 환경친화적(투수성 고려) 포장 계획, 내구성을 비교 검토하여 현장여건에 적합한 공법의 적용한다.

8) 장애인 등을 위한 접근로 및 편의시설은 관련법에 의하여 계획한다.

9) 관련 분야 전문가를 참여시켜 목적에 적합하고 효율적이며 경제적인 시설물이 확보되도록 설계도서 작성한다.

10) 교육연구시설 내진성능 평가 및 내진보강 가이드라인을 적용하여 설계한다.

11) 시설물관리 효율화 방안하여 계획한다.(전기, 설비, 토목 통합배관설치 등)

12) 공공기관 에너지이용 합리화 추진에 대한 규정을 참고하여 설계한다.(냉난방시설, 조명시설, 신축 건축물의 에너지이용 효율화 추진 등)

13) 실내 공기질과 관련하여 쾌적하고 안전한 실습 및 교육 환경이 되도록 한다.

14) 신에너지 및 재생에너지 개발·이용·보급 촉진법을 준수한다. (해당 시)

15) 설계자는 본관의 특화요소를 조사하고 그것의 보존 방향, 재활용 방향, 교육과정과의 연계방안을 계획한다.

16) 본관의 공간효율성 극대화 및 교육공동체 활성화와 지역사회를 연계한다.

17) 금회 리모델링하는 본관과 기존시설과의 연계를 고려하고, 소방차 접근로가 근접될 수 있도록 설계하여야 한다.

18) 범죄예방을 위한 CCTV 등ㄹ 설치를 설계하여야 한다.

19) 착공단계, 구조체 공사, 마감공사 등 단계별 건축, 설비, 전기, 통신 기타 공종별 크로스체크가 될 수 있도록 반영하여 설계한다.

20) 전주풍남중 본관동 정밀안전진단용역 보고서를 참고하여 구조적 안전성을 확보할 수 있도록 계획한다.

다. 설계 주안점

1) 사전기획보고서는 설계자의 의도에 참고자료가 되는 자료로서 참조하여 설계를 진행하나 설계자의 의도를 제한하려는 것은 아님

라. 운영 계획의 주안점

1) 운영계획

- 전주풍남중 본관 리모델링을 통하여 지역 내 학생들의 교육 공간 조성 및 콘텐츠 강화로 특화된 다채로운 교육을 지원하고 학생들이 만족하는 소통과 협력의 맞춤형 미래 교육 과정을 실현하기 위한 활동 공간 조성 및 환경 구축에 주안점을 둔다.

- 본관 리모델링 공사로서 교육공간 운영 및 노후시설환경을 개선하고 본관동 - 신관동의 동선연계와 외부환경 조성을 고려하여 배치계획할 것

2) 동선계획

- 내부 동선은 보행자(학생 ․ 교직원) 및 차량 동선을 분리하여 안전성 확보 및 관리의 편의성을 고려한다.

- 차량은 본관동 북측에 조성된 주차공간을 이용할 수 있도록 하고, 정문을 이용하는 차량을 최소화 될 수 있도록 계획을 수립한다.

- 주차공간 및 정문 일부 공간을 제외하고 교지 내부로의 차량 진입을 통제하여 구성원의 안전을 확보한다. 단 응급상황 시에는 차량이 진입할 수 있도록 계획을 수립한다.

- 학생 ․ 교직원 동선은 운동장, 본관동, 신관동, 강당 등 각 시설과 연계를 고려한 동선계획을 수립한다.

3) 외부공간 계획

- 건물의 단면계획, 외부공간과의 연계에 관련한 창의적인 아이디어를 제안한다.

- 건물 배치에 따른 전면 조경공간 등과의 연계방안을 수립한다.

- 본관동 정면 출입구 포치 상부 활용방안을 고려한다.

4) 공공성 확보 방안

- 학교 구성원 및 지역주민, 지역학생들을 위한 공간 활용 제안

5) 기타 특수조건

- 금회 사업은 본관동의 구조적 안전성 확보 및 리모델링 사업으로 구조 보강 및 리모델링의 전반적인 내용 포함

마. 공간 및 시설계획의 주안점

1) 미래형 교육 공간에 부합하는 본관의 차별된 특징 모색

- 미래형 교육과정 운영을 위한 유연하고 다양한 학습공간 등 조성

- 교수학습 혁신을 위한 스마트 학습환경 조성

- 디지털 기반의 스마트 교수학습 혁신을 위한 공간 조성

- 학생들의 다양한 활동을 지원하고 안전한 학교생활을 위한 환경 조성방안 제시

- 공간 재구조화 및 외부공간과의 연계 및 활용방안 수립

- 전주풍남중학교의 특성 ․ 사업대상지 현황 ․ 관련 시설 및 법규 등의 분석 및 사용자의 의견을 반영한 공간 계획

- 전주풍남중학교의 특화방안 수립

- 학교 비전 ․ 미래학습 환경 ․ 교육과정 ․ 교육유형 등을 고려한 공간구성

- 중장기 수평 ․ 수직 증축을 고려한 구조계산 및 구조설계 반영

2) 건물의 형태 및 외관

- 전주풍남중학교의 특성을 살린 건물의 상징성을 나타내고 주변시설과 조화로운 입면계획

3) 지역 복합화

- 지역사회를 연결하는 교육 교류의 거점

- 지역교육공동체와 연계한 배움과 교류의 지역사회 문화공간

바. 시설규모 및 산출내역

1) 스페이스 프로그램은 교육공동체 의견을 수렴한 후 조닝계획(안)을 도출한 결과이며, 설계단계에서 재확인하여 운영주최측과 협의후 배치 필요

※ 스페이스 프로그램은 사전기획용역 보고서 참고

2. 기존현황

가. 계획부지는 제1종일반주거지역으로 지정되어있음.

나. 부지의 물리적 특성으로는 지반 상태는 평탄한 상태임

다. 기존 건축물의 시설현황 및 사업 예정부지는 다음과 같음.

위치도

배치현황

3. 건축 계획

가. 효율적 배치와 기능적 입면

1) 충분한 기초조사(지질, 주변여건 및 도시계획, 택지개발계획 등) 및 이용자 요구파악을 통해 대지가 효율적으로 활용될 수 있도록 진출입 및 건물의 축·향 ․ 경사, 일조·통풍·배수·소음 등을 고려하여 계획한다.

2) 부지여건, 주변지역의 접근체계, 기존도로 및 계획도로 등을 최대한 수용하여 자연생태환경 및 경관의 훼손을 최소화하도록 계획한다.

3) 일조 등 경제성을 고려하여 적정 밀도의 건물동을 배치 계획한다.

4) 옥외 공간 및 시설물이 사용자 기대에 부응할 수 있도록 계획하며 다수의 이용에 있어 접근성, 안전성이 확보되고 공공시설물로서 다양한 활동이 가능하도록 계획한다.

5) 새롭게 조성될 건물과 외부공간은 주변 건물과 유기적으로 연계되어 이용될 수 있도록 조성한다.

6) 인근 건축물의 형태, 높이를 고려하여 건축물의 스카이라인 및 옥외부착·시설물(안내표지, 플랜카드, 정문, 국기게양대 등)을 계획하며 주, 야간 경관을 고려한다.

7) 수요자 및 이용자의 이용율이 높은 실은 일조, 채광, 통풍이 양호한 남향으로 배치하고 실의 용도와 기능에 따른 이용 빈도를 검토하여 적절하게 배치한다.

나. 안전하고 편리한 동선계획

1) 이용자의 활동을 원활하고 연속적인 공간이 확보할 수 있는 동선을 설정한다.

2) 보행자 진입로와 차량 진입로는 분리하여 안전시설을 설치한다.

3) 차량 등 주차계획은 승하차 공간을 고려하여 계획한다.

4) 청소년들의 안전을 고려한 범죄예방환경설계(CPTED)의 개념은 건축계획 단계부터 적용하고 학교시설 구성요소와 연계하여 충분한 검토가 이루어지도록 한다.

다. 사용자 중심의 평면(공간)계획

1) 사용자들에게 편안하고 편리한 환경을 제공하고 동선확보가 용이하도록 평면계획을 수립하며, 유지관리 측면에서는 비용이 최소화 될 수 있도록 계획하여야 한다.

2) 기능별로 연관성을 갖는 실들은 인접 배치하여 사용자가 이용 시 편리하도록 고려하여 계획에 반영한다.

3) 실 소요공간의 종류, 규모, 배치는 스페이스프로그램에 의하며 교육지원시설 운영에 차질이 없도록 전문적인 환경 조성과 유연성 있는 공간구조를 제공하여야 한다.

4) 교육여건 변화에 대응할 수 있도록 가변형 벽체 적용 등 융통성 있는 계획을 하며, 실의 분리 및 통합이 용이하도록 고려한다.

5) 공용공간이 통로 또는 단순한 기능공간이 아니라 또 다른 교육적 소통장소로서 인식될 수 있도록 계획한다.

6) 획일적 공용공간을 지양하고 오픈스페이스, 채광 등을 이용하여 공간적으로 쾌적한 장소가 될 수 있도록 아이디어를 제안한다.

7) 실별 ․ 시간대별 교육 행위(Activity)와 교육프로그램을 분석하여 분석결과가 유기적으로 반영될 수 있도록 실내공간을 계획한다.

8) 학생들의 오감을 자극하고 소통하며 사색과 심리적 안정을 찾을 수 있는 다양한 공간 조성한다.

9) 건물의 디자인은 학생들의 흥미를 유발하거나 상상력을 자극하고 학생에게 심미감을 줄 수 있도록 디자인한다.

라. 입면계획

1) 건물의 형태와 재료·색채 등 디자인은 ‘전주풍남중 본관’이라는 특성을 살린 건물의 상징성을 나타낼수 있도록 역동적이고 창의적인 외관을 고려하여 디자인한다.

2) 외벽 마감 자재는 보편적인 건축자재(치장벽돌, 석재, 금속판넬, 도장마감 등)사용을 원칙으로 하고 상징성을 표현하는 부분은 신소재 건축자재 사용은 예외로 하며 과도한 공사비가 소요되는 부분은 지양한다.

3) 건축물의 조형미, 개방감, 입체감 등을 느낄 수 있도록 계획한다.

4) 주변의 지형, 경관, 건물과의 조화롭게 입면을 계획한다.

5) 경사지붕은 유지관리 점검에 안전한 시설이 갖춰진 구조로 하여야 하며, 마감은 내구성과 내수성이 우수하고 경제적인 마감자재로 주변경관과 조화를 이루도록 하여야 한다.

마. 에너지절약형 친환경 계획

1) 에너지절약형 미래학교를 구현할 수 있는 건축계획 및 에너지절약 기법을 배치, 평면, 입면, 내ㆍ외부 마감, 개구부 등을 계획한다.

2) 패시브 및 액티브 시스템 계획을 통한 건물의 에너지요구량을 최소화하여 에너지가 절감되도록 계획한다.

3) 쾌적한 학습 환경, 환경교육자원으로서의 학교환경 조성이 가능하도록 계획한다.

4) 자연 친화형 학교계획 및 부지현황을 고려하여 적절한 학교녹화가 이루어질 수 있도록 하여야 한다.

5) 건물의 재료는 자연친화적인 재료를 사용하거나 무독, 무해한 재료로 마감하여 자연 친화적인 환경이 조성되도록 계획한다.

7) 쾌적한 실내 환경조성은 자연 환기를 이용한 방법과 실내 공기질 정화장치시설을 이용한 환기시설로 계획한다.

4. 기계설비 계획

가. 학교부지의 환경조건을 분석하여 기능별로 최적의 학습 환경이 갖출 수 있도록 종합적으로 계획한다.

나. 건축물의 기계설비는 거주공간의 환경을 쾌적하고 위생적이며 건물의 용도에 적합한 설비 시스템을 도입할 수 있는 계획이 되어야 한다.

1) 설비기기 용량의 최적화 계획

2) 초기 투자비와 운전비가 저렴한 설비 계획

3) 용도별, 사용 시간대별 제어 가능한 조닝 계획

4) 쾌적한 실내 환경을 유지할 수 있는 설비 계획

5) 보수점검이 용이함으로 인한 유지보수의 고려 등 현재뿐만 아니라 장래에도 손색이 없는 건물이 될 수 있도록 계획되어져야 한다.

다. 각종 재해로부터 피해가 최소화 되도록 하며 중요 구획에는 시설 보수 등으로 인한 시스템의 가동중단이 없도록 한다.

라. 운전 및 유지보수가 편리하고 경제성, 내구성, 안전성이 있는 시설로 계획하며 에너지 절약 기자재를 고려한다.

마. 개별 냉난방 설비의 적용 시는 폐열회수형 환기장치 시스템을 적극 검토한다.

바. 건축계획과 연계하여 자연에너지 채택 및 신⋅재생에너지 이용 등 에너지 절약에 중점을 두고 설계하여야 한다.

사. 친환경 및 고효율 기자재를 검토하여 설계에 적용한다.

아. “건축물 에너지 절약 설계기준”에 의한 에너지절약 계획을 수립하여야 하고, 경제성과 효율성에 대해 검토하고 결과를 제출하여야 한다.

자. 기계설비분야의 친환경 성능을 고려하여 설계하여야 하며, 정부의 에너지 수급정책과 에너지 절약계획, 환경오염방지 등을 적극 수용하여 설계에 반영한다.

차. 주요설비에 대한 Life Cycle Cost, 유지보수, 장래 설비 증설⋅변경, 에너지절약 설계기준 등을 검토하여 경제적인 설계가 되도록 반영한다.

1) 쾌적한 실내 환경

가) 각 실의 특성을 고려한 환기방식 선정

나) 각 실의 용도에 적합한 냉⋅난방 시스템 계획

다) 소음 및 진동 최소화

2) 경제적이며 효율적인 설비계획

가) 에너지소비 분석에 의한 경제적인 시스템 선정

나) 효율적인 기기 운용 시스템 계획 및 부하산정의 적정성

5. 전기ㆍ통신ㆍ신재생에너지 계획

가. 에너지절약시스템 도입과 환경보존을 목표로 에너지 부하저감, 고효율 에너지설비, 신·재생에너지 이용 등 자연 친화적이며 경제적인 기법을 도입한다.

나. 전기설비는 용도에 적합한 설비로 운용성(자동화시스템), 보수성, 안정성 등을 갖추도록 계획한다.

다. 전력제어를 통한 에너지절약 및 인력사용의 효율화와 전력설비의 기기 성능이 우수하며 신뢰도가 높은 시스템으로 계획한다.

라. 전기용 EPS실과 정보통신용 TPS실을 별도로 계획하며, 유지관리에 용이하도록 배치한다.

마. 수변전설비는 정전 또는 사고시 범위를 최소화하고, 전산과 통신전원의 무정전화로 신뢰성을 확보하며 향후 증설에 대비할 수 있는 시스템으로 구성한다.

바. 조명은 자연채광을 적절히 활용하여 건물의 쾌적성을 위한 최소의 환경을 유지하고, 건축의장과의 조화를 도모하여야 한다. 조명회로 구성은 부분 점․소등이 가능하도록 세분화하여 구성하며, 사용빈도가 적은 화장실 전등은 센서를 부착하여 사용할 때만 점등되도록 구성한다.

사. 통신설비계획은 기능에 맞도록 안정성과 편리성을 고려하여 최적의 통신(전화, 전산)망을 구축하여야 하며, 바닥 및 벽체 등에 적절히 배치하도록 한다.

아. 낙뢰 등을 대비한 피뢰설비 및 접지설비는 최신 개정된 규정으로 계획한다.

자. 전기소방설비는 소방법규를 만족시킬 수 있도록 하고 자동화재 탐지설비, 유도등설비, 비상방송설비, 비상조명등설비 등을 갖추도록 한다.

차. 지진발생을 대비한 내진설계를 통해 지진 등의 재해발생시 건축물의 안전성을 확보할 수 있도록 한다.

카. 신재생에너지(태양광, 태양열, 지열시스템 등) 설비의 적용 시, 설치공간을 고려한 건축물 배치계획을 수립한다.

타. 신에너지 및 재생에너지 개발·이용·보급 촉진법에 따라 연도별 신·재생에너지 공급의무비율을 설계반영 하여야 하며, 친환경 건축물의 설계요령을 검토하여 합리적으로 도입한다.

파. 신․재생에너지는 태양광설비를 최우선(최대) 계획하며 공급의무비율 미충족시 태양열설비, 지열에너지설비를 공사비, 공사기간 측면에서 종합적으로 고려하여 계획한다.

하. 상위계획(지구단위계획 등)에서 규정하고 있는 신·재생에너지 관련사항을 준수 하여야 하며, 필요시 전문분야의 용역결과를 설계에 반영하여야 한다.

6. 소방설비 계획

가. 전주풍남중 본관 리모델링으로 인한 화재의 안전과 재산과 인명을 보호하고 관리하는 목적으로 관계법령에 적합한 소방시설을 설치한다.

나. 설립 목적과 기능에 적합한 소방분야 계획 및 배치한다.

다. 경제성을 고려한 효율적인 운영 관리를 위한 회로 구성한다.

라. 실별 용도에 적합하도록 소방시설 장비를 계획 수립한다.

마. 화재예방, 화재탐지, 화재 진압 등 사용자에 대해 충분히 배려한 설계를 한다.

바. 타공정과 협의하여 설비배치 및 운영하도록 한다.

사. 안정성을 고려한 견고한 시설을 계획한다.

아. 장치 시설의 증설 및 확장에 대비한 호환성 있는 계획을 수립한다.

자. 우리청 담당 기술자가 제시한 설계방향을 면밀히 검토하여 계획수립한다.

차. 소방 관할 부서와 사전 협의하여 적법하게 설계될 수 있도록 한다.

카. 규모에 따른 소방설비, 소방동의, 착공신고, 소방감리 대상여부 등을 사전에 협의하여 계획에 반영한다.

7. 토목ㆍ조경 계획

가. 주변 시설물 및 환경조건을 파악하여 유지관리 및 사용에 편리하게 계획 한다.

나. 구조물은 주변 환경과 조화를 이루는 안전한 공법을 적용하고 경제적으로 계획한다.

다. 주변의 기반시설(포장, 우수, 오수, 구조물 등)을 파악하여 적용하고 기능과 유지관리에 편리하도록 계획한다.

라. 차량의 진출입로는 주 보행로의 보행권을 위협하지 않도록 계획한다.

마. 화재 등 재해발생 시 소방차 및 긴급차량의 진출입이 건물 접근에 용이하도록 계획한다.

바. 보행동선을 대지 매 공개공지, 조경시설물과의 연계를 고려하여 계획한다.

사. 동선계획 시 통학동선(차량, 보도)을 고려하여 계획한다.

아. 주차공간은 학습활동에 지장을 최소화할 수 있는 위치에 계획한다.

자. 주차공간은 법적 주차 대수 이상을 확보하도록 계획하고 보행자 동선과 간섭되지 않도록 옥내·외 주차장을 계획하며, 증축을 고려한 주차공간을 확보할 수 있도록 계획한다.

자. 주차공간은 일반형(2.5×5.0m)을 적용한다.

차. 해당 대지의 지구단위계획 및 용도지역을 확인하여 관련법규 및 기준에 적합하도록 계획한다.

카. 옥외 조경 및 포장, 오픈 스페이스, 옥외시설물(안내표지, 가로조형물, 자전거거치대, 놀이터, 벤치, 담장 등)은 주변 시설물 및 환경과 조화를 이루며 일관성과 통일감을 구현한다.

Ⅳ		설계공모 제안서 작성 및 제출

1. 설계공모 제안서 작성 일반사항

가. 제출도서는 좌철(접착) 제본

나. 제출도서의 본문 내용은 찾기 쉽도록 페이지 하단 중앙에 일련번호를 부여하고, 일련번호가 표기된 목차를 제안서 첫 부분에 기재.

다. 제출도서 등은 수정, 변경, 보완, 반환, 추가제출, 열람 등을 할 수 없음.

라. 도서의 표기는 한글과 아라비아 숫자로 하고 미터법(소수 둘째자리까지 표기)을 사용.

마. 조감도, 상세 설계도면, 모형, 항공사진 등은 제출도서에서 원칙적으로 제외함. (담당 건축사의 대표작품 포트폴리오는 자율 작성)

바. 다만, 제안서의 명확한 설명을 위하여 필요한 경우 배치개념도, 평면계획도, 입면계획도, 단면계획도, 2D 다이어그램, 유사사례의 사진 등은 추가할 수 있음.(3차원 이미지 표현수준 예시 [붙임 3] 참조)

※ 배치개념도, 평면·입면·단면계획도: 단선으로 표현하여 공간구성을 보여주는 최소한의 도면

※ 3D 3차원 이미지 불가능, 칼라표현 가능

※ 건축물의 조감도, 투시도 등 3차원 이미지(스케치 포함)를 포함할 수 없음

사. 모든 설계도서는 제시된 형태나 디자인을 따라야 하며, 특히 제본된 도서의 측면에서 볼 때 아무런 표식이 보이지 않아야 한다.

아. 심사위원이 설계안이 아닌 설계자의 경험 및 역량, 수행계획 및 방법 등을 평가하는 데 필요한 최소한으로 적정하게 작성한다.

자. 제출 공모안은 심사용과 보관용을 구분, 포장하여 제출한다.

차. 모든 심사용 공모안에는 응모자를 인지할 수 있는 어떠한 암호나 기호 등을 표기(식)할 수 없다.

카. 설계공모안의 표지는 제공되는 서식을 사용한다.

타. 예정공사비 내에서 사업대상 건물 연면적(5,478.44㎡) 증·감 가능 제안 범위 : 5,278.44㎡ ~ 5,678.44㎡

2. 작성내용

가. 업무에 대한 이해도

1) 설계의 기본 방향 및 주안점을 감안한 업무 수행 목표(전략)제시

2) 현 대지여건에 따른 설계, 시공 및 운영 등에 있어서 발생 가능한 문제점 도출 및 그에 대한 개선방안, 아이디어 제시

3) 사업부지, 주변 환경을 분석하여 지역적 특성, 이용자의 특성 및 시설 성격을 감안한 설계 방안 제시

4) 본 과업과 관련된 인증사항, 관련 법령 등을 검토하여 설계 방향에서의 적용방안, 주요한 고려사항 제시

나. 과제에 대한 제안

ㅇ 과제 1 : [전주풍남중 본관의 특성을 살린 모델 제시 ]

ㅇ 과제 2 : 사전기획용역 보고서를 기반으로 한 내외부 공간구성(안) 제시

ㅇ 과제 3 : [지속가능성, 친환경, 유지관리방안 제시]

다. 수행계획

1) 사용자참여를 통한 협업프로세스 제안

- 사용자참여과정계획, 미래형 교육과정 도입을 위한 협업, 설계의 각 단계마다에서 미래형 실습공간 조성을 위한 각 분야 전문가와의 협업프로세스

2) 설계 기간 및 설계 업무상 중점사항 등을 감안한 설계 일정 계획하되 사용자 참여 방안 및 일정 포함

3) 설계의 완성도 및 발주기관의 이해도 향상 등 원활한 사업추진을 위한 효과적인 의사결정 방안

4) 설계내용 해석․자문 등 시공과정의 설계자 참여 방안 (「건축서비스산업 진흥법」 제22조(설계 의도 구현) 업무 관련)

3. 심사 제출서류 작성지침

가. 설계공모 제안서 구성

순 서	항 목	세 부 사 항	쪽 수
1	표지	앞면, 뒷면(내용없음)	2쪽	5쪽
2	목차		1쪽
3	설계자의 경험 및 역량	담당건축사의 유사프로젝트 및 대표작품 포트폴리오 각 1작품(최근 5년간)	2쪽
4	수행계획 및 방법	업무에 대한 이해도	1쪽	8쪽
5		과제에 대한 제안(3개 과제)	각 2쪽 (총 6쪽)
6		수행계획	1쪽
합계			총 13쪽

※ 모든 페이지는 단면인쇄 함

※ 표지, 목차도 제안서 총 쪽수에 포함됨

※ 제안서의 담당건축사 대표작품 포트폴리오는 업체나 담당자를 인식 할 수 있는 문구와 건물명 등은 작성금지 (00고등학교, 000연구소, 000도서관 등으로 표현)

나. 제안서 작성 시 고려사항

구 분		설계자의 경험 및 역량 (담당건축사의 대표작품 포트폴리오)	수행계획 및 방법, 표지, 목차, 간지
용지크기		A3(횡)	A3(횡)
여 백		상 30mm, 하 25mm, 좌·우 20mm	상 30mm, 하 25mm, 좌·우 20mm
글 자 체		자 율	굴 림 체
글자크기		자 율	본문 제목, 소제목 등 : 자율 본문 내용 : 10포인트 미만 사용불가
도표, 이미지		자 율	자 율
줄 간 격		자 율	160%
분 량		2쪽	11쪽
재 질	표 지	흰색 스노우지(무광택), A3(횡) ※ 용지무게 : 120~180g/㎡
	본 문	1면 인쇄(칼라 가능) ※ 용지무게 : 80~120g/㎡	1면 인쇄(칼라 가능) ※ 용지무게 : 80~120g/㎡
	간 지	1면 인쇄, 흑백 ※ 용지무게 : 80~120g/㎡
제본방법		A3(횡) 좌철(무사무선철)	A3(횡) 좌철(무사무선철)
제본내용 및 순서		- 담당건축사의 유사프로젝트 및 대표작품 포트폴리오 각 1점	- 업무에 대한 이해도 - 과제에 대한 제안 - 수행계획
인쇄방법		칼라인쇄 가능	칼라인쇄 가능

※ 포트폴리오는 실제 수행한 프로젝트에 한하며, 수행사실여부의 확인은 경력관리수탁기관의 경력증명서 등에 의하며, 허위사실 판명 시 실격 처리

※ 포트폴리오에 수상실적 표기 시, 공모안 제출 시 증빙자료를 함께 제출하여야 함

※ 공동응모 시에는 대표건축사의 작품으로 함

※ 붙임 : 관련 서식 각 1부.

[별표 1] 심사 평가항목 및 평가주안점

[별표 1-1] 심사 평가항목 및 배점 세부기준

[별표 2] 공모지침위반처리기준 항목

[별표 2-1] 경미한 위반기준

[별표 3] 3차원 이미지 예시

[서식 1] 설계 제안공모 응모신청서

[서식 2] 공동응모 협정서

[서식 3] 대표자 선임계

[서식 4] 사용인감계

[서식 5] 위임장

[서식 6] 설계 제안공모 질의서

[서식 7] 설계공모 제안서 제출서

[서식 8] 담당건축사 경력 및 실적

[서식 9] 설계 제안공모 제안서 표지

[서식 9-1] 심사번호 기재란 규격

[서식 10] 청렴서약서

[서식 11] 사전접촉 금지 서약서

[서식 12] 사전접촉 여부 확인서

[서식 13] 설계수행 확약서

[서식 14] 심사위원 기피 및 회피 신청서

[별표 1]

심사 평가항목 및 평가주안점(제안공모)

평가항목		평가비중
담당건축사의 경력	○ 담당건축사의 설계분야 경력	10%
담당건축사의 유사프로젝트 실적	○ 담당건축사의 유사프로젝트 실적	10%
과제에 대한 제안	○ 제안의 적절성, 독창성, 실현성 등 ∙ 과제 1 : [전주풍남중 본관의 특성을 살린 모델 제시] ∙ 과제 2 : 사전기획용역 보고서를 기반으로 한 내외부 공간 구성(안) 제시 ∙ 과제 3 : [지속가능성, 친환경, 유지관리방안 제시]	60%
수행계획	○ 공정계획의 타당성, 과업수행체계의 적절성 등 ∙ 사용자참여를 통한 협업프로세스 제안 ∙ 관련계획 및 중요 고려사항 ∙ 단계별 작업계획과 작업방법 ∙ 과업수행체계 및 과업수행 일정표	10%
공모안 발표 및 면접	○ 추진의지의 적극성 등 ∙ 과업의 업무이해도 및 추진의지의 적극성 ∙ 설계의 완성도를 위해 원활한 사업추진 방안 등	10%
공모안 작성요건 위반	○ 제안서 형식 및 규격위반 ○ 기준 쪽수 초과 ○ 지침에 허용되지 않은 3차원 이미지 포함	(감점 및 실격)

[별표 1-1]

심사 평가항목 및 배점 세부기준(채점제 적용 시)

평가항목

배점

배점기준

담당건축사의 경력

○ 담당건축사의 설계분야경력

[정량평가]

(10)

∙ 담당건축사의 설계분야 경력

12년 이상	12년 미만
10	8

담당건축사의 유사프로젝트 실적

○ 유사 프로젝트 실적

[정량평가]

(10)

∙ 유사 프로젝트 실적

5건 이상	5건 미만
10	8

과제에 대한 제안

○ 제안의 적절성, 독창성, 실현성 등

[정성평가]

(20)

∙ [과제1] 전주풍남중 본관의 특성을 살린 모델 제시

수	우	미	양	가
20	16	12	8	4

(20)

∙ [과제2] 사전기획용역 보고서를 기반으로 한 내외부공간 구성(안) 제시

수	우	미	양	가
20	16	12	8	4

(20)

∙ [과제3] 지속가능성, 친환경, 유지관리방안 제시

수	우	미	양	가
20	16	12	8	4

수행계획

○ 공정계획의 타당성, 과업수행체계의 적절성 등

[정성평가]

(10)

∙사용자참여과정에 대한 목적, 과정, 수행 방향 적절성 등

수	우	미	양	가
10	8	6	4	2

공모안 발표 및 면접

○ 추진의지의 적극성 등

[정성평가]

(10)

∙추진의지의 적극성 등

수	우	미	양	가
10	8	6	4	2

합계

(100)

※ 항목별 평가점수의 적용

- 항목별 세부평가기준 점수는 [별표 1-1] 심사 대상수별 평가등급에 따라 평가점수를 합산하여 산출한다.

※ 동점자 처리기준 우선순위

- 과제에 대한 제안 > 수행계획 > 공모안 발표 및 면접 > 담당건축사의 경력 > 담당건축사의 유사프로젝트 실적 순으로 배점이 높은 순서로 결정한다.

[별표 2]

공모지침 위반 처리기준 항목

1. 실격 적용 기준

위 반 항 목	비고
1. 공모안의 작성지침을 위반(금지 또는 불가사항)하여 공정한 심사에 영향을 미치는 경우 2. 공모안에 해당업체를 특정할 수 있는 문구나 이미지 등이 포함된 경우 등 (설계 제안서, 3D 시뮬레이션 전자파일 포함) 3. 제출 응모업체가 심사위원과의 사전접촉, 부정, 비리행위 사실이 확인된 경우 4. 제안과제 미이행한 경우 5. 그 밖에 해당 공모안이 심사위원회 의결에 따라 실격으로 결정된 경우

2. 경미한 위반 기준

위 반 항 목	비 고
1. 금지 또는 불가사항외의 기타 설계공모 지침 위반 2. 설계지침서에서 제공한 서식을 준수하지 않고 임의로 작성한 경우

[별표 2-1] 경미한 위반 기준(채점제, 평가제 공통)

경미한 위반 기준

구분	감 점 항 목	건수	비고
1. 금지 또는 불가사항외의 설계공모 지침 위반	■ 응모업체 인식 가능한 기호, 문자, 암호, 표식, 업체명 노출 또는 삽입 등 - 제출도서류에 삽입	1건
	■ 도면 : 방위표시 누락	1건
2. 제출도서 지침 미준수	■ 설계 제안서 - 건축물의 조감도, 투시도 등 3차원 이미지(스케치 포함)를 포함한 경우	1건
	■ 기타 설계공모 지침사항을 위반한 경우 - 조감도, 상세 설계도면 포함 - 실내 투시도 등 심사위원회가 지침 위반으로 판단한 이미지는 불허 이미지로 감점될 수 있음 - 입면도 1면 작성: 1면 초과 시	1건
	■ 수량 초과 - 제안서 심사용 8부, 보관용 1부	1건
	■ 제안서 분량 초과 - 설계자의 경험 및 역량 : 5쪽 이내(표지, 간지 포함) - 수행계획 및 방법 : 8쪽 이내(표지, 목차, 간지 포함)	1건
	■ 설계도서 규격/두께/지질 미 준수 - 규격 : A3(가로 420㎜×세로297㎜), 허용오차 ±5㎜ - 두께 : 10㎜ 허용오차±2㎜ - 지질 : 일반복사용지(백색, 인화지 사용 불가)	1건

[별표 3]

□ 허용 이미지 예시

① 목차 등 단순 아이콘 이미지

② 자재 상세, 설비개념도 등 이미지

③ 2차원 이미지를 일부 변형하여 적층한 이미지

□ 불허 이미지 예시

① 개념 설명을 위한 3차원 이미지

② 조감도 등이 포함된 3차원 이미지

③ 3차원 이미지 스케치

④ 건축물을 일부 표현한 3차원 이미지

※ 그밖에 실내 투시도 등 심사위원회가 지침 위반으로 판단한 이미지는 불허 이미지로서 감점기준에 따라 감점처리 할 수 있다.

[서식 1]

설계 제안공모 응모신청서

접수번호
대 표 설계사무소	업체명 (건축사)		사업자등록번호
	소 재 지		전화번호 (Fax번호) (E-mail)
공 동 응 모 설계사무소	업체명 (건축사)		사업자등록번호
	소 재 지		전화번호 (Fax번호)
본인은 전북특별자치도전주교육지원청이 주최하는 ’전주풍남중 본관 리모델링 사업 설계 제안공모’에 공모지침을 준수하여 응모할 것을 신청합니다. ※ 첨부 1. 건축사면허증사본, 건축사사무소 등록증사본 ……………… 각 1부. 2. 사업자등록증사본, 사용인감계, 인감증명서 …………… 각 1부. 3. 대표자선임계, 공동응모협정서(공동으로 응모할 경우) …… 각 1부. 4. 위임장, 재직증명서(대리인이 등록할 경우) ……………… 각 1부. 5. 건축사 행정처분 조회서 ………………………………………… 각 1부. 20 . . . 신청인 : (인) 전북특별자치도전주교육지원청교육장 귀하

--------------------------------------------  절취선  -------------------------------------------

설계 제안공모 응모신청 접수증 ‘전주풍남중 본관 리모델링 사업 설계 제안공모’
접수번호				접수인(印)
설계사무소명		전화번호
대표자(건축사)		사업자등록번호
소 재 지		FAX번호

[서식 2]

공동응모협정서

제1조 (목적) 이 협정서는 ’전주풍남중 본관 리모델링 사업 설계 제안공모’를 (   )와 (   )가 공동으로 응모하여 업무를 수행함에 있어서 각 업체 및 개인이 준수하여야 할 사항을 정함에 있다.

제2조 공동응모 대표업체(이하 대표업체와 같다)의 명칭, 사무소의 소재지 등은 다음과 같다.

1. 업  체  명 :

2. 소  재  지 :

3. 대표자성명 :

제3조 (공동응모의 구성원) 대표업체(자)를 제외한 공동응모업체(자)의 구성원은 다음과 같다

1. 업체명 :                   (소재지 :               대표자 :       )

2. 업체명 :                   (소재지 :               대표자 :       )

제4조 (공동응모 비율) 공동응모 비율은 다음과 같다

1. 대표업체명 :               (응모비율 :             대표자 :       )

2. 공동응모업체명 :           (응모비율 :             대표자 :       )

제5조 (대표업체의 권한) 대표업체는 주관기관 및 제3자에 대하여 공동 응모업체(자)의  구성원을 대표하여 문서의 제출 및 수령, 권리의 획득 및 포기 등에 관한 의사 표시  권한을 가진다.

제6조 (효력기간) 본 협정서는 당사자간의 서명과 동시 발효하며, 본 업체(자)는 공모의  이행으로 종결된다. 다만, 당선작으로 결정되는 경우에는 최종 설계완료 후 종결된다.

제7조 (의무) 공동응모업체(자)구성원은 제1조에서 규정한 목적을 달성하기 위하여 신의를 바탕으로 성실하게 필요한 모든 지식과 기술을 활용할 것을 약속한다.

제8조 (구성원 상호간의 책임) 구성원은 과업수행과 관련하여 제3자에게 끼친 손해 및 구성원이 다른 구성원에게 끼친 손해를 구성원 상호간 협의하여 배상한다.

제9조 (권리․의무의 양도제한) 구성원은 이 협정서에 의한 권리․의무를 제3자에게 양도 할 수 없다.

제10조 ① 구성원 중 대표업체가 중도에 탈퇴하거나 그 일원의 탈퇴로 응모자격요건에 미달하게 될 경우에는 응모작품을 제출할 수 없다.

② 구성원 중 일원이 중도 탈퇴하였을 때에는 즉시 주관기관에 서면으로 신고하며, 탈퇴업체(자)를 다른 업체(자)로 교체할 수 없다.

제11조 (협정서 작성 및 보관) 위와 같이 공동응모 협정서를 체결하고 그 증거로 구성원이 기명 날인한 협정서를 각각 1부씩 보관한다.

20  .   .   .

○ 대표업체

업 체 명 :                   (전화번호)

소 재 지 :

대 표 자 :                   (인)

○ 공동응모 업체 구성원

업 체 명 :                   (전화번호)

소 재 지 :

대 표 자 :                   (인)

업 체 명 :                   (전화번호)

소 재 지 :

대 표 자 :                   (인)

전북특별자치도전주교육지원청교육장 귀하

[서식 3]

대 표 자 선 임 계

본인은 (○○○ 건축사사무소의 공동대표로서) 전북특별자치도전주교육지원청에서 시행하는 ‘전주풍남중 본관 리모델링 사업 설계 제안공모’에 관한 모든 권한을   (본 설계사무소) 공동대표○○○에게 위임합니다.

20  .    .    .

○○○ 건축사사무소

대표건축사 ○○○

※ 하나의 설계사무소에 대표 건축사가 2인 이상 있거나 두 업체 이상의 설계사무소가 합동으로 작품을 제출시 1인 또는 1개사를 대표자로 선임해야 함.

[서식4]

사 용 인 감 계

사용인감	인 적 사 항
	업 체 명 : 주 소 : 대 표 자 :

상기인은 위 인감을 전북특별자치도전주교육지원청에서 시행하는 ‘전주풍남중 본관 리모델링 사업 설계 제안공모’에 수반되는 모든 행위에 대하여 위의 인감을 사용하고자 하며, 동 인감을 사용함으로써 민･형사상의 문제가 발생할 경우 상기인이 책임질 것을 확약하고 이에 사용인감계를 제출합니다.

20  .    .    .

주  소 :

상  호 :

대표자 :               (인)

전북특별자치도전주교육지원청교육장 귀하

[서식 5]

위  임  장

대표자	업 체 명			성 명
	사업자등록번호			연락처
	주 소
대리인	업 체 명			성 명
	주민등록번호			연락처
	주 소
상기인을 당 업체의 대리인으로 지정하고 ○○교육지원청에서 시행하는 ‘전주풍남중 본관 리모델링 사업 설계 제안공모’에 관련된 모든 권한을 위임합니다. 20 . . . 업체명 : 대표자 : (인) 전북특별자치도전주교육지원청 귀하
재 직 증 명 서
성 명			주민등록번호
소 속			직 위
주 소
재직기간
위와 같이 당사에 재직 중임을 증명 합니다. 20 . . . 업체명 : 대표자 : (인)

※ 첨부서류 : 신분증 사본 1부

※ 위임장에 사용하는 도장은 대표자 인장과 같아야 함.

※ 대리 접수로 인하여 발생하는 모든 문제는 대표자 및 응모자 본인이 모든 책임을 짐

[서식 6]

설계 제안공모 질의서

□ ‘전주풍남중 본관 리모델링 사업 설계 제안공모’

업체명		대표자	(인)
주 소 (우편번호 기재)		전화번호
E-mail		Fax번호
지침서 page	질 의 내 용

* 글자체 기준(휴면명조 또는 신명조 12P~14P, 줄간격 160~180)

- 응모신청서상 날인된 대표자 인장을 날인 할 것

- 질의사항은 응모신청자 1회로 한정한다.

[서식 7]

설계 제안공모 작품제출서

접수번호			참가등록번호
참가업체	업체명/ 대표자(건축사)		사업자등록번호
	소 재 지		전화번호 (Fax번호) (E-mail)
본 사무소(법인)은 전북특별자치도전주교육지원청이 주최하는 ’전주풍남중 본관 리모델링 사업 설계 제안공모’에 응모하여 작품을 제출하기까지 설계 제안공모지침서에 정한 제반규정을 준수하였음과, 설계 제안공모 기간 중 등록취소, 휴업, 폐업, 업무정지 및 행정관청의 행정처분을 받아 설계업무를 수행할 수 없는 사실이 없음을 확인하며, 시상 또는 계약 후라도 설계 제안공모지침서에 정한 규정 및 제반법규를 위반하여 당선 또는 입상된 사실이 확인될 경우 당선 및 입상작에게 주어지는 모든 권리(시상금 포함)를 전북특별자치도전주교육지원청에 반환함은 물론, 그로 인하여 전북특별자치도전주교육지원청이 입은 손해에 대하여 배상을 요구할 경우 이의 없이 응할 것임을 서약하며 작품을 제출합니다. ※ 첨부 1. 설계자의 경험 및 역량 관련 자료 (원본 1부) - 심사용 담당건축사의 경력 및 실적<서식8> - 대표작품 포트폴리오 증명서 2. 설계공모 제안서<서식 9> (원본 1부, 사본 7부 총 8부) 3. 위 1,2내용을 저장(PDF 파일)한 USB 2매 4. 응모 신청서 접수증 5. 위임장 및 재직증명서 1부.(대리인 제출에 한함.) 6. 청렴서약서 ……………………………………………………… 1부. 7. 심사위원 사전접촉 금지 서약서 …………………………… 1부. 8. 심사위원 사전접촉 여부 확인서 …………………………… 1부. 9. 설계 제안공모 참여자 명단 ……………………………… 1부. 20 . . 대표자(건축사) : (인) 전북특별자치도전주교육지원청교육장 귀하

--------------------------------------------  절취선  -------------------------------------------

설계 제안공모 작품 접수증
‘전주풍남중 본관 리모델링 사업 설계 제안공모’
접수번호		참가등록번호		접수인(印)
업체명		전화번호
대표자(건축사)		사업자등록번호
접수일자	20 . . .

전북특별자치도전주교육지원청

[서식 8]

담당건축사 경력 및 실적

성 명
주민등록번호
근무처주소지		(전화번호 : )			E-Mail		(휴대폰)
자 격 면 허	년 월 일		종 별	인 가 번 호		인 가 기 관
경 력	기간		근무처	부서		직위
유 사 프로젝트 실 적	사업명(공모명)			연면적		용역금액		발주처

※ 담당건축사의 경력은 경력관리 수탁기관의 증명서로 확인하며, 설계분야 기간으로 평가

※ 필요에 따라 경력 및 실적 란을 추가하거나 삭제 가능

※ 유사프로젝트 실적은 「건축서비스산업 진흥법」  제2조제5호에 따른 공공기관에서 발주한 사업으로 최근 10년(공모공고일 기준)이내 완료된 설계용역에 한함. 실적관리 수탁기관(대한건축사협회 건축사실적관리증명서) 또는 해당발주처에서 발급한 증빙서류를 함께 제출

※ ‘대표자 선임계’를 제출한 경우 ‘대표자 선임계’에 명시된 대표자에 한함

[서식 9]

(심사번호

기재란)

<규격 :A3, 횡>

전주풍남중 본관 리모델링 사업

설계 제안서 (35pt)

20  .  .  . (20pt) ※ 제출일 기입

전북특별자치도전주교육지원청(25pt)

[서식 9-1]

심사번호 기재란 규격

<심사번호 기재란 - 테두리선 1.0mm 진하게>

			30mm	20mm
							20mm
							30mm

[서식 10]

청  렴  서  약  서

□ 공모명: ‘전주풍남중 본관 리모델링 사업 설계 제안공모’

본 사무소(법인)는 전북특별자치도전주교육지원청이 주최하는 ‘전주풍남중 본관 리모델링 사업 설계 제안공모’에 응모하여 설계 제안공모 지침서에 정한 제반규정을 준수하고 공정한 심사에 임하도록 하겠으며, 심사위원에게 금품, 향응이나 부당한 이익 제공을 하지 않도록 하겠으며 만약 이를 위반할 시에는 관계법령에 따라 책임질 것을 서약합니다.

∘(공동)응모(대표)업체

건축사무소명 :

대   표   자 :            (인)

∘공동응모업체

건축사무소명 :

대   표   자 :            (인)

※ 공동응모시 대표업체 및 공동응모업체 포함 작성

20  .   .    .

전북특별자치도전주교육지원청교육장 귀하

[서식 11]

사전접촉 금지 서약서

□ 공모명: ‘전주풍남중 본관 리모델링 사업 설계 제안공모’

본 사무소(법인)는 전북특별자치도전주교육지원청이 주최하는 ‘전주풍남중 본관 리모델링 사업 설계 제안공모’에 응모하여 설계 제안공모 지침서에 정한 제반규정을 준수하고,  불공정행위 방지를 위하여 공모 참가자 및 심사위원과 사전접촉 하지 않도록  하겠으며 만약 이를 위반할 시에는 관계법령에 따라 책임질 것을 서약합니다.

∘(공동)응모(대표)업체

건축사무소명 :

대   표   자 :            (인)

∘공동응모업체

건축사무소명 :

대   표   자 :            (인)

※ 공동응모시 대표업체 및 공동응모업체 포함 작성

20  .   .    .

전북특별자치도전주교육지원청교육장 귀하

[서식 12]

사전접촉 여부 확인서

□ 공모명: ‘전주풍남중 본관 리모델링 사업 설계 제안공모’

본 사무소(법인)는 전북특별자치도전주교육지원청이 주최하는 ‘전주풍남중 본관 리모델링 사업 설계 제안공모’ 불공정행위를 목적으로 공모 참가자 및 심사위원과 사전에  접촉하지 않기로 한 서약과 같이 사전에 접촉하지 않았음을  확인합니다.

∘(공동)응모(대표)업체

건축사무소명 :

대   표   자 :            (인)

∘공동응모업체

건축사무소명 :

대   표   자 :            (인)

※ 공동응모시 대표업체 및 공동응모업체 포함 작성

20  .   .    .

전북특별자치도전주교육지원청교육장 귀하

[서식 13]

설계수행 확약서

본 설계제안서가 당선작으로 선정될 경우 설계제안서 작성자가 향후 계획설계, 기본설계 및 실시설계 과정에 주도적으로 참여할 것을 확약하며, 불가피한 사정(이직, 퇴사, 사망 등)으로 프로젝트 수행이 불가할 경우에는 경험과 경력이 동등이상인 대체인력을 보강할 것을 확약하며,

이를 위반할 경우 계약해지 및 민․형사상 불이익 등 귀사에 대한 조치에 이의를 제기하지 않겠습니다.

설계제안서 작성 및 향후프로젝트 참여(예정)자

소 속	직위	성명	생년월일	경 력	비고
○○○건축사사무소	소장	홍길동	00.00.00	학교시설 설계 10년 (00학교 외 00건)

주관 참여기술자   ______________ (인)

○○○ 건축사사무소 대표이사   ______________ (인)

20  .    .    .

전북특별자치도전주교육지원청교육장 귀하

[서식 14]

심사위원 기피 및 회피신청서

□ 공모명 : 전주풍남중 본관 리모델링 사업 설계 제안공모

□ 기피 및 회피위원

성 명	소 속	전문분야	기피 및 회피사유

주) 1. 근거 및 사유 필히 제시

2. 필요시 증빙자료 첨부

20  .    .   .

제 출 자    소    속 :

연 락 처 :

직    위 :

성    명 :                (인)

전북특별자치도전주교육지원청 설계 제안공모 심사위원장 귀하