밝은 미래, 역동적인 민생청도!

건축설계공모지침서

【청도군의회 청사 건립공사】

2025.  6.   .

	청 도 군 행정안전복지국 재무과

목      차

1. 사업개요

1.1 공모 목적	1

1.2 공모 개요	1

1.3 응모방법 및 참여자격	2

1.4 참가등록	3

1.5 현장설명회	4

1.6 질의응답	4

1.7 공모안 작성 및 제출	5

1.8 심사	8

1.9 심사결과 발표 및 보상	14

1.10 저작권	16

1.11 설계 계약 및 분쟁조정	16

1.12 기 타	18

1.13 공모 추진일정	19

2. 설계지침

2.1 대상지 현황	20

2.2 설계 기본방향	22

2.3 세부 설계지침	22

3. 기타

3.1 당선작 설계자 의무사항	27

3.2 유의사항	28

4. 관련서식 일체	30

1. 사업개요

1.1. 공모 목적

청도군의회는 1997년 군청사 신축부터 청사 일부분(2층)은 의회공간으로 이용하고 있으나, 원활한 의정활동을 위한 의회청사의 독립된 사무공간 확보의 필요성이 대두되고 있다. 군청 광장주차장 부지(범곡리 133번지 일원) 내 의회 청사를 건립하여, 주민들의 접근성 등의 편의를 제공하고 쾌적한 근무환경을 조성하며 의회 청사로서의 상징성을 높이고자 한다.

1.2. 공모 개요

가. 공 모 명 : 청도군의회 청사 건립공사 설계공모

나. 대 상 지 : 경북 청도군 화양읍 범곡리 133번지

다. 대지면적 : 11,484㎡ (금회공사부지 : 2,392㎡)

라. 연 면 적 : 1,500㎡ 별동증축 (연면적 ±5% 이내 조정가능)

(기존 건축물 연면적 : 9,773.46㎡)

공유재산 및 물품관리법 시행령」 제95조, 「청도군 공유재산 관리 조례」 제47조에 적법할 것

마. 층   수 : 지하 1층, 지상 4층 (지하 1층은 기계ㆍ전기실 전용)

바. 주차대수 : 31대

사. 지역지구 : 준주거지역

아. 주 용 도 : 업무시설(공공청사)

자. 소요실 및 면적 (2. 설계지침 - 스페이스프로그램 참고)

층 별	면적(㎡)	용 도
계	1,500㎡
지하1층	30㎡	기계실
지상1층	105㎡	로컬푸드매장, 당직실, 수유실, 주민휴게실
지상2층	260㎡	의장실, 부의장실, 비서실, 의원실(5개소), 자료실/문서고
지상3층	240㎡	상임위 회의실, 휴게실, 의회사무과, 전문위원실
지상4층	325㎡	본회의실(준비실포함), 창고
지상4층 중층	15㎡	방송실
공용면적	525㎡	방풍실,계단실,화장실,복도,홀 등

층별 면적 및 실 배치 변경(조정) 및 추가적인 실의 구획(제안) 가능

제시된 연면적 범위 및 공유재산 및 물품관리법 시행령 등을 참조하여 설계

자. 예정공사비 : 금 7,163,260,500원 (부가가치세 포함)

제시된 공사비는 건축·토목·조경·기계·전기·정보통신·소방·인입비 등에 대한 전체 공사비이며, 공종간 배분하여 사업비 내에서 설계가 이루어지도록 하여야 함.

각종 분담금(상·하수도부담금, 전기·가스 인입비 등)에 대하여 사전조사를 실시하여 해당          금액을 원가계산서에 별도 표시하여야 함.(발주기관 부담으로 표시)

실시설계 후 공사비가 추정공사비를 넘지 않도록 설계할 것. (만약, 추정공사비 증액 시 감독관과 사전에 협의조정 하여야 함.)

차. 예정설계비 : 금 348,208,770원 (부가가치세 포함)

건축, 구조, 토목, 기계, 전기, 통신, 소방, 조경 등의 설계비와 건축협의(허가), 심의, 제반 인․허가 및 행정절차 비용과 절차이행을 포함

제로에너지건축물인증(4등급) 인증, 장애물 없는 생활환경(BF) 우수등급, 신․재생 에너지 공급의무 비율 설계, 측량비, 설계안전성검토, 설계안전보건대장 작성 등 일체의 비용 포함. 단, 각종 예비 인증수수료 미포함.

지방자치단체 입찰 및 계약집행기준에 따라 예정가격이하 범위 안에서 계약금액이 조정될 수 있음

카 . 설계기간 : 착수일로부터 180일

- 공휴일 등 휴지일수 포함, 인허가 및 각종 협의·심의·예비 인증·평가 기간은 포함한 기간임

- 계획설계 : 착수일로부터 30일 이내

- 중간설계 : 계획설계 완료일로부터 30일

- 실시설계 : 착수일로부터 150일 이내

각 부분의 기간은 계획내용 및 발주기관의 상황에 따라 조정될 수 있음

1.3. 응모방법 및 참가자격

가. 공모방식 : 일반설계공모

- ‘건축설계공모 운영지침(국토교통부 고시 제2019-196호)’에 따른 일반설계공모

- 본 설계공모 이후의 규정사항은 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약 에 관한 법률」 시행령 제25조 ①항 4. 자에 의한 수의계약 방식으로 계약을 진행함

나. 응모방법

- 공동수급체의 구성원 중 대표업체는 건축분야 업체로 함

- 건축설계공모 제출도서의 의무 및 권리행사는 응모 대표업체에 속함

- 참여업체는 시행기관과 협의 없이 타인에게 권리와 의무 양도 불가

다. 응모자격

1) 「건축사법」에 의한 건축사 자격을 소지하고, 관계 법령에 결격사유가 없는 개인 또는 업체

응모(대표)자가 건축사사무소 등록하지 아니하고 응모하여 당선된 경우, 계약 전까지 반드시 건축사사무소 등록을 완료하여 관계 법령에 결격사유가 없는 자이어야 함. 단, 대표자 이외 공동응모 참가자는 개인자격으로 참가 가능함

2) 응모신청 등록일부터 작품접수기간 내 부도 또는 도산 상태에 있거나, 해당 관청으로부터 취소, 휴업, 폐업, 업무정지 등 행정처분을 받은 자는 응모할 수 없음

3) 공동응모 시 모든 응모자가 “1)”항, “2)”항의 요건을 갖추어야 하며, 참여 비율이 가장 높은 건축사를 대표자로 선정하여야 함(공동응모 시 공동도급은 3개사 이내로 제한함)

4) 「건축사법」시행령 제21조의2에 의한 외국건축사면허(자격) 취득업체는 상기 “1)”항, “2)”항의 건축사개설사무소 개설자와 공동이행 방식으로 참여 가능(당선 시 주계약자는 국내건축사로 함)

5) 설계공모 당선자는 설계용역 계약을 체결할 때, 관련법에 따른 전기‧정보통신‧소방(기계소방‧전기소방) 분야 설계면허가 없는 경우에는 전기‧정보통신‧소방 분야 설계자격자와 분담이행방식으로 계약을 체결하여야 함. 이 경우 건축사사무소6) 중복 응모 시 참가자격을 박탈함

1.4. 참가등록

가. 일    시 : 2025년 7월 3일(목) 09:00 ~ 16:00까지

나. 장    소 : 청도군청 재무과

나. 등록방법 : 반드시 방문 접수(위임받은 자 포함)하여야 하며, 우편, 팩스, 전자우편 등 불가

다. 제출서류

① 설계공모 응모신청서 1부 【서식 1】

② 대표자 선임계 1부 【서식 2】 (해당 시)

③ 설계공모 참여자 명단 1부 【서식 3】

④ 응모자 서약서 1부 【서식 4】

⑤ 청렴서약서 1부 (공동 응모 시 각 1부) 【서식 5】

⑥ 공동수급표준협정서 【서식 6,7】

⑦ 사용인감계 및 인감증명서(법인의 경우 법인인감) 각 1부

⑧ 건축사면허증 사본 1부

⑨ 국외 건축사자격증 사본 1부(외국건축사 참여할 경우에 한함)

⑩ 건축사업무신고필증 사본 1부

⑪ 사업자등록증 사본 및 법인등기부 등본(법인인 경우) 각 1부

⑫ 행정처분사실조회서(해당분야 협회 또는 공인기관 발급) 1부(모든 참여업체)

⑬ 위임장 및 재직증명서 【서식 8】(대리인이 등록할 경우에 한함)

사본 제출 시 ‘사실과 상위 없음’ 확인필(대표자 인장 날인)

공동 응모자의 경우 해당 자격증 및 업무신고필증 등 상기 해당서류 각각 제출

외국어로 작성된 구비서류의 경우 한글로 번역하고 번역 업체의 확인서를 받아 제출

1.5. 질의응답

가. 일정

1) 질의 접수 : 2025년 7월 8일(화) 17:00까지

2) 질의 회신 : 2025년 7월 11일(금)(변경될 수 있음)

나. 접수 및 회신 방법

1) 질의접수 : 전자메일(ta98045@korea.kr)로 【서식 9】를 작성하여 제출,

- 질의서 발송 후 수신 여부를 확인해야 함(054-370-6134)

- 질의서는 기간 내에 접수시켜야 하며 질의는 참가자(업체)별로 1회에 한함

2) 질의회신 : 청도군 홈페이지에 일괄 게재, 개별통보는 하지 않으므로 확인하지 못한 책임은 응모자에게 있음.

3) 유의사항

- 질의사항에 대한 답변 내용은 설계공모지침서를 추가 또는 수정한 것으로 간주하며, 지침서와 동일한 효력을 가짐

- 메일 전송오류 등으로 내용을 확인할 수 없는 경우, 질의자의 인적사항 등 질의서상의 기재사항이 누락된 질의, 질의 내용이 설계공모 지침과 관련이 없는 사항에 대하여는 응답하지 아니할 수 있음

- 질의내용은 그 접수여부를 담당자에게 반드시 유선으로 확인하여야 하며, 오류 및 미확인 등에 의해 응답할 수 없는 경우에는 답변하지 아니함

- 설계공모 기간 중 발생하는 추가 제공 자료나 정보는 청도군청 홈페이지를 참고해야 하며, 공모참가자는 이를 확인해야 할 의무가 있고, 미확인으로 인하여 발생하는 책임은 참가자에게 있음

- 질의접수기간 이후 접수된 질의에 대하여 답변하지 않는 것을 원칙으로 함. 단, 발주기관이 필요하다고 판단할 경우 답변하되, 응모자 전체가 알 수 있도록 안내함.

1.6. 공모안 작성 및 제출

가. 제출일시 : 2025년 8월 13일(수) 09:00 ~ 17:00

나. 제출장소 : 청도군청 재무과

다. 제출방법 : 방문접수(응모신청자에 한함)

1) 제출자료는 제출기한까지 방문접수만 가능하며, 우편이나 팩스 등 접수불가

2) 발주기관(부서)은 필요 시 추가서류를 요청할 수 있고, 그 경우 해당 서식과 제출방법은 추후 청도군 홈페이지 또는 참가등록시 기재된 이메일 등을 통해 공지한다.

라. 제출자료

1) 설계공모 작품 제출서【서식10】

2) 제출도서

구 분	규 격(mm)	수 량	비 고
가. 설계도판	A1(841x594)	2ea	두께 10mm의 백색보드에 부착
나. 설계도면	A3(297x420)	12부	횡철, 20매이내(1면 인쇄)
다. 설계도서 USB		1ea	설계도판, 설계도면

마. 유의사항

1) 설계공모 응모작품 제출서와 제출도서를 모두 제출하여야 접수 가능

2) 참가 등록을 하지 않은 자는 작품을 접수할 수 없음

3) 작품 수는 응모자별 1개 작품으로 제한하고 작품을 제출한 경우 추가하거나 수정할 수 없음

4) 제출된 공모안이 없거나 1개뿐인 경우에는 재공모 하거나, 설계공모가 아닌 다른 입찰방법을 적용할 수 있음

모든 응모작품에는 응모자를 인지할 수 있는 어떠한 암호나 기호가 표기되어서는 아니되며, 심사 전에 심사 관련자와 접촉하여 작품 설명을 하여서도 아니된다. 이를 위반하였을 경우 심사 시 불이익 또는 실격처분을 받을 수 있다.

바. 제출도서의 작성

1) 일반사항

가) 제출도서의 종이는 백색으로 하고, 제출도서의 표현은 모두 흑색의 무채           색으로 표현하고, 컬러는 사용할 수 없음(외부 및 내부 투시도 각 1컷

컬러 허용)

나) 렌더링하지 않은 3차원 이미지의 사용(예시참고) : 3차원이미지는 재질, 질감, 색상, 나무, 사람 등의 모든 요소를 스케치업 프로그램만을 사용하여 표현해야하며, 포토샵 등 어떠한 리터치나 렌더링은 불가함.

나) 쪽 번호는 표지에는 명기하지 않고 인쇄면 중앙 하단에 아라비아 숫자

로“1”부터 표기함

다) 제출도서의 내용은 한글과 아라비아 숫자로 하며 미터법을 사용함

라) 주요 실의 명칭 및 면적, 시설규모를 해당 실에 직접 기재하여야 하며,

심사용 설계도면 상의 각 실의 명칭은 동일하여야 함

마) 모든 응모작품에는 응모자를 인지할 수 있는 어떠한 암호나 기호가 표

기되어서는 안 됨

바) 제출된 작품은 수정, 변경, 보완, 반환, 추가제출, 열람 등을 할 수 없음

사) 각 제출도서 사이의 설계내용은 차이가 없이 동일해야 함

아) 제출도서 표지 작성시 원본 1부에는 ‘설계사무소명’, 나머지 사본11부에

는 ‘청도군청’으로 표기하여 제출

2) 설계도판

가) A1(가로 841mm x 세로 594mm) 규경의 백색용지에 장변이 수평이 되

도록 10mm 압축스티로폼 보드에 테두리 없이 부착하여 제출한다.

나) 도판에는 조감도 및 투시도 이외 설계도면과 작품설명 등을 작성할 수

있다. 단, 조감도 혹은 투시도로 구성된 도판 1매와 설계도면과 작품설

명용 도판 1매로 구분하여 작성한다.

3) 설계도면(설계설명서 포함)

가) 재질 : 표지는 아트지(200g/㎡), 내용지는 백상지(80g/㎡)로 한다.

나) 규격 : A3(420㎜×297㎜)로 테두리 없이 단변촤철(접착제 좌철제본)

다) 매수 : 표지 및 목차를 제외하고 20쪽 이내(양면인쇄 금지)

라) 설계도면 표지 : 【서식 16】 활용

마) 설계도면 전체(표지포함)에 다음의 표기를 금지

① 글자 테두리 및 그림자 효과 등 특수효과 적용금지

② 글자 이외에 쪽 테두리, 배경 등 표현금지

바) 배치도 또는 1층 평면도에는 외부동선과 내부동선을 함께 파악할 수 있도록 외부와 내부평면을 함께 표기한다.

사) 도면은 배치도, 평면도(지하에서 지상순으로), 입면도, 단면도(종,횡)의 순으로 작성한다.

아) 다음 도면의 종류와 순서를 참고하여 작성한다.

구분	순 서		항 목	쪽수	비고
설계 도면	1	표지	【서식 16】활용	1
	2	조감도	설계도판과 동일할 것-칼라사용가능 *렌더링하지 않은 3차원 이미지 (예시참조)	1
	3	투시도		1
	4	목차	-	1
	5	건축개요	설계개요 【서식 11】 활용 각 층별 세부용도 및 면적표 【서식 12】 활용	1	-
	6	계획개념	현황분석, 주요 계획 개념	1
	7	배치도	건축물, 도로, 외부 주차장, 조경계획 등을 표기	1
	8	평면도	각층 평면도, 동선 및 주차계획도 표기	4
	9	입·단면도	주요 입면, 주요 마감재료 등 표기, 주요 부분 종‧횡단면도	2
	10	동선 및 주차계획	-	1
	11	조경 및 외부공간계획	-	1
	12	재료 및 색채에 관한 계획	칼라사용가능	1
	13	토목,구조계획	-	1
	14	설비계획	기계설비, 전기및통신설비, 소방설비	1
	15	신재생 등 에너지절약계획 및 친환경계획	-	1
	16	관련법규 검토서 및 예정공사비 내역서	관련법규검토서 【서식 13】 활용 예정공사비 내역서 【서식 14】 활용	1
합 계				20쪽

【예시】 렌더링하지 않은 3차원 이미지

출처 : 국가공공건축지원센터(2014) 공공건축 설계발주 가이드 p.23

1.8. 심사

가. 심사일시 : 2025년 8월 26일(화) 14:00 ~(예정)

나. 심사위원 명단

연 번	성 명	소 속	비 고
1	이주환	건축사사무소 주
2	오순철	전남대학교병원
3	김병호	건축사사무소 서호
4	권태훈	건축사사무소 선우
5	심욱	숨 아키텍츠 건축사사무소
6	박노욱	건축학동 건축사사무소(주)
7	이동원	건축사사무소 리사
예비	한진수	㈜토방 건축사사무소
예비	이승철	㈜허브구조엔지니어링
예비	이한근	건축사사무소 제이엘

다. 심사위원회 구성 및 운영

1) 심사위원 구성은 ‘건축 설계공모 운영지침’에 정하는 바에 따른다.

2) 심사위원회는 발주기관이 위촉한 관련분야 전문가 등 7인을 심사위원으로 구성하며, 심사위원의 제척·기피·회피에 대비하여 예비위원을 추가로 선정한다.

3) 심사위원의 제척·기피·회피 또는 심사 당일 개인사정으로 인한 불참 등에 따라 변경되는 경우 예비위원으로 대체한다.

4) 심사위원 제척·기피·회피

- 참가자는 심사위원에게 심사의 공정을 기대하기 어려운 사정이 있는 경우 그 근거자료를 첨부하여 심사 3일전까지 기피신청[서식 17]을 할 수 있다.

- 심사위원은 운영지침 제12조 제5항의 회피 사유에 해당하면 회피신청서〔서식 17〕를 제출하고 스스로 그 안건의 심사에서 회피하여야 하며, 심사 전에 참가업체의 명단을 발주처는 심사위원회에 제공한다.

5) 심사위원들은 심사위원장을 선출하고, 구체적인 심사 방식 및 절차 등을 결정한다. 심사위원장은 설계공모 규정을 준수하고 결정된 심사방식과 절차를 통해 심사위원들의 의견을 수렴하여 심사보고서를 작성하여 제출한다.

6) 심사위원회는 아래의 사유에 해당하는 제출 작품을 심사위원의 합의에 따라 탈락시키거나 입상을 취소할 수 있다.

- 심사위원 및 공모 관계자에게 자문, 작품설명 등 이와 유사한 행위를 통해 작품의 익명성과 심사 공정성을 해칠 수 있는 행위를 한 작품

- 두 개 이상의 작품을 제출한 경우

- 설계공모 규정을 위반한 작품의 경우

- 최종 심사결과 발표 이전에 응모작품을 공개한 자(SNS 포함), 기존에 공개된 타인 혹은 본인의 작품 혹은 그와 유사한 작품 등

7) 평가방법에 대한 모든 내용은 심사위원회 의결에 의하여 달리 적용할 수 있다.

8) 실격사항 : 다음의 경우에는 실격으로 처리한다.

- 참가등록신청서에 허위사실을 기재한 경우

- 관련법규에 위배되는 등 실현 불가능한 설계안을 제출한 경우

- 제안금액이 예정공사비를 초과한 경우

- 직․간접적으로 심사에 영향을 미치는 부당한 청탁이나 압력을 행사한 경우

- 등록 취소, 휴업, 폐업, 업무정지 등의 사실을 숨기고 응모한 사실이   발    견되었을 때

- 그 밖의 공모지침을 중대하게 위반하여 심사위원회에서 실격으로

의결한 경우

- 제출도서에 해당업체를 특정할 수 있는 문구나 이미지 등이 포함된 경우

라. 심사방법 및 기준

1) 심사방법

가) 작품심사는 본 설계지침서에서 정하는 제반사항의 준수 여부와 심사        위원회에서 최종적으로 정한 평가규정에 따라 공정하게 평가한다.

나) 입상작은 당선작과 기타 입상작으로 구분하며, 당선작은 입상작 중에서      가장 높은 점수를 받은 작품으로 결정한다.

동점자 발생 시, 심사위원회의 결정에 따른다.

다) 평가방식은 채점제를 원칙으로 한다. 다만, 심사위원회 의결을 거쳐          투표제를 채용할 수 있으며, 투표제를 채용할 경우 심사위원은 배점기       준, 평가항목, 감점사항 등을 반영하여 평가한다.

- 평가점수는 최고점수와 최저점수를 제외한 나머지 평가점수를 합산하여 산술 평균한 점수로 한다.

- 응모한 작품이 없거나, 1개뿐인 경우에는 재공모 또는 새로운 입찰에 응할 수 있다.

라) 입상작 중에서 해당 설계공모의 목적과 내용에 적합한 당선작이 없다고 심사위원이 결정한 경우에는 당선작 없이 기타 입상작만으로 선정할 수 있다.

마) 심사위원회는 입상예정 작품에 대하여 설계공모 참가자(이하 “응모자”라 한다)에게 공모안에 대하여 설명을 요구할 수 있으며, 응모자(대표자 또는 대리인이 참석가능)는 이에 응하여야 한다.

2) 심사기준

가) 분야별 배점기준

평가항목

세부 기준

배점

배치계획

(10점)

○ 건물 연면적 대비 부지여건의 적합성

○ 배치 및 토지 활용도

○ 시설 및 공간 이용의 편의성

○ 대중교통, 보행자 및 차량 접근 계획의 적절성

수	우	미	양	가
10	8	6	4	2

평면계획

(30점)

○ 내‧외부 공간계획의 적절성(사용자 측면 고려)

○ 실 배치 등 공간 이용의 효율성, 실용성

- 합리적이고 기능적인 계획

○ 동선 및 기능 배분의 타당성

○ 사용자, 관리자의 편의시설 등

수	우	미	양	가
30	25	20	15	10

경관 및 주변 조화

(30점)

○ 기존 시설과의 조화성

○ 건축 디자인 구상의 의도, 방향 등

○ 주변 공간 및 환경과의 연계, 조화

○ 용도 및 주변과 어울리는 입면 디자인 계획의 우수성

※ 신·재생 에너지 설비시스템이 건축물의 디자인을 해치지 않을것

○ 색상 및 재료 계획의 적절성

○ 편의시설 등

수	우	미	양	가
30	25	20	15	10

기술계획

(20점)

○ 환경 친화적 설계 및 자재의 사용계획

- 자연환기, 채광, 건축물의 확장성 등

○ 친환경 설비, 제로에너지, 유지관리 비용절감 등 경제성

○ 시공계획의 적정성 등 건물 구조 및 공법 등의 합리성

수	우	미	양	가
20	16	12	8	4

기타

(10점)

○ 법령 등 기본적 요건 반영 및 공공성 제고방안

○ 장애인들의 접근성 및 특화시설에 대한 우수성

○ 부지안전성 확보 방안

○ 유니버셜디자인 적용

○ 옥외 공간계획의 창의성 및 적합성 등

수	우	미	양	가
10	8	6	4	2

합계

5개 항목

100

나) 공모제출자 수별 평가등급 배분(강제 배분)

업체수	등 급
	수	우	미	양	가
2	1	1
3	1	1	1
4	1	1	1	1
5	1	1	1	1	1
6	1	1	2	1	1
7	1	2	2	1	1
8	1	2	2	2	1
9	1	2	3	2	1
10	1	2	4	2	1
11	1	2	5	2	1
12	1	3	5	2	1
13	1	3	5	3	1
14	1	3	6	3	1
15	2	3	6	3	1

1) 업체수가 15개를 초과하는 경우에는 등급별 배분

- 수(10%), 우(20%), 미(40%), 양(20%), 가(10%)

- 소수점 이하는 소수점 첫째자리에서 반올림

2) 등급별 점수 기준

- 수(100%), 우(90%), 미(80%), 양(70%), 가(60%)

예) 평가항목 20점인 경우 ⇒ 수(20점), 우(16점), 미(12점), 양(8점), 가(4점)

마. 심사 시 불이익 처분기준

1) 불이익 처분 적용방법

다음 각 호에 해당하는 위반사항은 발주기관에서 정하는 불이익 처분 세부 기준에 따라 설계공모심사위원회에 보고하고 위원회의 의결에 따라 감점 등 불이익 처분한다.

- 실격처리는 작품심사 시작 전 발주기관에서 작성한 대상작품 및 실격사유를 심사위원회에서 심의하여 결정하며, 실격 판정 시 평가대상에서 제외한다.

- 감점처리는 작품 평가 후에 발주기관에서 감점사유와 대상작품을 심사위원회에 상정하여 감점여부를 심의결정하고 감점 판정사항은 평가결과에 합산한다.

2) 불이익 처분기준

감 점 사 항		기 준
1. 법규 위반시 감점기준		최대 5점
법령 위반 작성 (각 항목별 최대1점, 실격사항 제외)		최대 5점
	1) 건축법 등 관련법령을 중대하게 위반한 경우 (건폐율, 용적률, 건축선 등)	실격
	2) 구조 등의 불합리로 실현이 불가능한 경우	실격
	3) 기타 관련법규에 저촉되는 경우	1점/건당
2. 설계지침 위반시 감점기준		최대20점
가. 설계서 작성 위반(각 항목별 최대1점, 실격사항 제외)		최대 5점
	1) 기준 매수 초과시	매당 0.1점
	2) 아트지, 백상지 등 지질 위반시	도서 종류별 0.2점
	3) 설계도면 글자, 숫자 등 칼라 사용시(조감도 제외)	페이지당 0.2점
	4) 규격 및 제본방법 미 준수	도서 종류별 0.2점
	5) 제출도서 누락	0.5점/부수당
나. 조감도 관련 작성 위반		최대10점
	1) 조감도(투시도)가 도면 계획안과 불일치 시	실격
	2) 조감도(투시도) 매수 초과시(소점이 다른 경우 포함)	5점
다. 설계지침 미준수(각 항목별 최대2점, 실격사항 제외)		최대 5점
	1) 전체 연면적 5% 초과시	2점
	2) 기타 지침서상에 표기토록 한 사항 미 준수	0.1점/개수당
	3) 추정공사비 증가액이 5% 미만 인 경우	1점
	4) 추정공사비 증가액이 5% 이상 인 경우	실격
	5) 제출도서에 응모자에 인지가 가능하도록 표기한 경우	실격
라. 기타사항 (심사위원회에서 정한 별도의 감점 기준)		별도로 정함

3) 실격처리대상

가) 설계지침을 무시하고 설계하여 실현이 불가능한 경우(구조적 모순성, 부지경계 임의조작 설계, 소요 공사비 과다설계 등 예정공사비 초과 시)

나) 제출도서에 응모자의 인지가 가능하도록 업체명이나 기호 등을 표시한 경우

다) 기타 중대한 법규 위반사항이 있어 대폭적인 계획변경이 불가피한 경우 및 중대한 위반사항이 있다고 위원회에서 결정한 경우

라) 건축법 등 관련 법령에 중대하게 위반한 경우

마) 응모업체가 등록취소, 휴업, 폐업, 업무정지 등의 사실을 숨기고 응모한 사실이 발견되었을 때

바) 공동응모의 경우 구성원 중 대표업체가 중도에 탈퇴할 때

사) 익명성 유지의 원칙 등 공정한 심사를 하는데 영향을 미칠 의도로 불공정 행위를 할 때

아) 접수된 작품을 보완․변경 등 수정할 경우

자) 심사과정에 심사에 영향이 있다고 판단되는 이의 제기를 할 때

차) 응모 설계도서에 응모자를 특정하게 기록하거나 암호를 기재하여 심사에 영향을 준다고 판단되거나, 그 사실이 발견되었을 때

카) 제출된 서류 등에 중대한 미비사항이 발견되었을 경우

타) 응모작품 제작 및 제출요령을 위반하였을 때

4) 감점처리 기준

위 표에서 명시하지 않은 세부적인 위반사항과 추가 보완하여 적용될 처분기준은 심사위원회에서 의결하여 조정할 수 있다.

5) 심사위원회에 부의하여 탈락여부 결정 대상

- 지정스케일의 지나친 확대 또는 축소로 심사 또는 검토 불가 작품

- 법규 또는 주요지침의 위반으로 심사 또는 검토가 불가한 경우

- 위 사항을 포함 기타 법정기준 및 설계공모 지침서상의 지침위반 사항이 있을 때에는 심사시 위원들에게 제시하여 심사에 반영하도록 한다.

6) 기타사항

가) 작품심사는 본 지침서에서 정하는 제반사항의 준수 여부와 우리 군과 별도로 정하는 세부심사기준에 따라 공정하게 심사한다. 필요한 경우 평가방식 또는 평가항목, 배점기준 등을 심사위원회에서 따로 정하여 심사할 수 있다.

나) 심사위원은 본 설계공모와 관련 어떠한 경우라도 개별질의에 대하여 응답하지 않으며, 심사결과 발표 시까지 비밀을 원칙으로 한다.

다) 당선작으로 선정되어 설계용역 수행 중 공사비가 소요 예산을 현저하게 초과하는 경우 설계자는 「건설기술 진흥법」 제34조에 따라 불이익 처분을 받을 수 있다.

1.9. 심사결과 발표 및 보상

가. 심사결과는 심사 종료 이후 7일 이내에 입상자에게 개별통지 및 홈페이지 게시

나. 심사결과 공모 목적에 부합하지 않거나 작품 수준이 현저히 떨어진다고 판단되는 경우 심사위원회의 의결을 통해 입상작을 선정하지 않을 수 있다.

다. 시상 및 보상 기준

1) 시상 및 공모비용의 보상은 「건축 설계공모 운영지침」(국토교통부)를 따르며 보상비예산은 설계비의 10%로 한다.

가) 당선자 : 기본 및 실시설계권 부여

나) 기타 입상자 : 기타 입상자는 공모심사 순위가 높은자 순으로 아래와 같이 보상비를 지급한다.

- 4인이상인 경우 : 공모심사 순위가 높은 자 순으로 예산의 10분의 4, 10분의 3, 10분의 2, 10분의 1 지급

- 3인이상인 경우 : 공모심사 순위가 높은 자 순으로 예산의 10분의 4, 10분의 3, 10분의 2지급

- 2인이상인 경우 : 공모심사 순위가 높은 자 순으로 예산의 10분의 4, 10분의 3 지급

- 1인이상인 경우 : 예산의 3분의 1 지급(천원미만은 절사)

작품수가 적거나 해당 작품이 없는 경우(심사위원회 심사결과 응모작품 수준이 현저히 떨어진다고 판단될 경우 등) 당선작을 선정하지 않을 수 있으며, 입상작 및 응모작은 별도의 비용을 청구할 수 없음

2) 개별통지 후 당선작을 제외한 입상자(우수작, 가작)가 특별한 사유 없이 통지일로부터 30일 이내에 공모안의 작성비용에 대한 보상요청을 하지 아니하는 경우 보상금에 대한 권리를 포기한 것으로 간주함

라. 승계

1) 다음의 경우에는 당선작 제출 설계자에 부여하는 설계용역 수행권을 공모심사 점수가 높은 입상자 순으로 승계할 수 있다. 이 경우 승계자는 보상금을 반납하여야 한다.

- 당선작 설계자가 기본 및 실시설계 용역 수행권을 포기할 경우

- 당선작이 실격, 무효 등에 해당되는 사실이 발견된 경우

- 당선작 설계자가 등록 취소, 휴업, 폐업, 업무정지 등 여건변화로 기본 및 실시설계에 필요한 법적 요건이 미비할 경우

- 당선작 설계자가 기타 이유로 기본 및 실시설계의 원활한 작업이 불가능하게 된 경우

- 기타 설계용역 진행시 발주기관의 요구사항에 대하여 당선자가 거부하는 경우

- 제출도서 내용이 고의적인 왜곡으로 사실과 부합하지 않거나 설계자 귀책사유로 예산을 과하게 초과하는 등 사업의 원활한 진행이 불가할 경우에는 설계자가 발주기관이 지정하는 기간 안에 자부담으로 설계를 보완 및 수정하여야 하나, 이를 거부하거나 보완노력에도 불구하고 예산 초과나 기술적 이유 등으로 사업 진행에 심각한 차질이 발생할 경우

마. 설계공모 재공고 관련

1) 본 설계공모는 2개 업체 이상 응모해야 하며, 응모자가 2개 업체 미만인 경우에는 발주기관의 결정에 따라 진행한다.

2) 기타 입상작을 선정하기가 곤란하다고 판단될 경우 발주기관은 설계공모 진행여부 및 설계공모 방식 등에 대해 달리 정할 수 있다.

3) 응모자는 설계공모에 응모 등록함으로써 이 지침서의 내용을 승인하는 것으로 간주한다.

4) 본 지침서의 문구 해석상 발주기관 및 응모자간에 차이가 있을 경우에는 발주기관의 해석을 우선으로 하고, 기타 명시되지 않은 사항에 대하여는 발주기관에서 정하는 바에 따라야 한다.

5) 각 응모작품은 작품접수 개시일로부터 심사 종료 시까지 발주기관이 보관에 대한 책임을 진다. 단, 운송과정 등 다른 기간에 발생하는 분실이나 손상에 대해서는 그러하지 아니하다.

6) 본 설계공모 참가에 소요되는 경비 등은 일체 지불하지 않는다.

1.10. 저작권

가. 공모안의 저작권의 귀속 등 저작권과 관련한 제반사항은 대한민국 「저작권법」에 따른다.

1) 응모작품의 모든 권리(저작권, 소유권 포함)는 참가자에게 있음. 필요한 경우 참가작에 관한 저작권을 양도받거나 이용 허락을 받을 수 있으며, 이 경우에는 참가자와 별도로 약정함

2) 다만, 주최자나 공모관리기관이 제출물을 보고서 또는 작품집의 출판, 전시 등에 사용하거나 신문, 방송, 인터넷 또는 기타 매체에 제공하는 등 비영리적 목적으로 사용하는 경우에는 별도 보상이나 협의가 없이도 가능하다.

3) 참가자는 제출한 작품이 제3자의 지적재산권에 따른 배타적 권리를 침해하지 않음을 보증해야 한다.

4) 타인의 저작권 침해에 따른 모든 책임은 참가자에게 있으며, 타인의 저작권을 침해했을 경우 입상이 취소될 수 있다.

1.11. 설계 계약 및 분쟁조정

가. 계약은 발주기관의 계약기준에 따르며 세부적인 사항(설계변경 및 경계의 경미한 변경 등)은 관련 계획과 발주기관과의 협의 내용에 따라 수정 보완하여 시행할 수 있다.

나. 「건축사법 시행령 제21조의 2」에 의한 외국건축사면허 취득업체가 대표자일 경우에는 국내 건축사사무소개설자와 공동으로 계약서를 작성하여야 한다.

다. 설계계약은 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 등 관련 법령 및 규정을 준수하여 이루어지며, 기본 및 실시설계와 이에 부수되는 인허가 수행을 포함한다. 또한, 관계법령에 따른 건립에 필요한 관련 계획(도시관리계획, 개발계획 등) 변경, 각종 영향평가(교통, 환경 등) 등 일체 행정사항 업무지원도 수행하여야 한다.

라. 본 사업의 설계와 관련된 설계비는 기본 및 실시설계, 건축 인허가, 건립에 필요한 관련 계획 변경, 각종 인증, 조사 등 일체(각종 영향평가 별도) 행정사항에 관한 모든 과정의 비용을 포함한 것으로서, 설계 계약은 발주기관이 확보한 예산의 범위 내에서 계약을 체결한다.

마. 계약의 당사자는 다음의 요건을 충족하여야 하여야 한다. 다만, 당선자가 면허를 소지하지 않은 경우 공동도급(분담이행방식)으로 수행할 수 있다.

1) 건축사법령에 의한 건축사사무소를 개설하고 국토교통부장관에게 신고를 필한 자

2) 당선자는 용역계약시 전기․소방․정보통신 분야 설계면허가 없는 경우에는 전기분야는 전력기술관리법에 의한 전문설계업 1종이상 등록자, 소방분야는 소방시설공사업법에 의한 소방시설설계업 등록자, 정보통신분야는 엔지니어링기술진흥법에 의한 엔지니어링 활동주체로 신고 또는 기술사법에 의한 기술사사무소 개설등록자와 분담이행방식에 의한 공동계약을 체결하여야 한다.

바. 당선자가 계약 시와 계약 후 업무를 수행함에 있어 관계법률(령)에 따른 자격 및 면허 등을 갖추지 못한 경우, 적법한 절차를 통해 보완하여야 한다. 당선자는 이를 위해 공동수급체를 구성할 수 있으며, 이 때 공동수급체 각 구성원은 국내 관계법률에 적법한 자여야 한다.

사. 정책 환경 변화 또는 기타 부득이한 사유 등으로 인해 설계용역 계약 내용을 변경해야 할 경우 발주기관과 협의해야하며, 계약관련 법령에 의하여 결정한다.

아. 발주기관(부서)은 관련 예산․정책․사업계획의 변경․심사위원회 보완 요구, 설계변경 등의 사유로 당선 작품의 수정을 요구할 수 있으며, 당선자는 이를 수용하여 계약내용에 반영하여야 한다.

자. 당선작의 계획안이 설계공모 지침에서 제시한 공사비 범위를 초과할 경우 당선자는 발주기관과 협의하여 설계안을 변경할 의무를 지닌다.

차. 공모는 관련 법률에 근거하여 집행된다. 공모와 관련한 분쟁이 발생할 경우 대한민국 소재의 법원에서 조정하여 판결한다.

1.12. 기 타

가. 참가자는 ‘참가등록서’상의 주소 또는 연락처가 변경되었을 경우, 그 변경된 내용을 신속히 발주기관 담당부서에 유선으로 통보하고 수정된 참가등록서를 작품 접수 이전까지 제출하여야 하며, 통보하지 않았을 경우 발생하는 모든 책임은 참가자에게 있다.

나. 작품접수는 참가등록을 한 자(업체)로서 1개 업체(공동응모업체 포함) 1개 작품이다.

다. 발주기관은 제출된 공모안이 없거나 1개 뿐인 경우에는 재공모를 하거나 설계공모가 아닌 다른 입찰방법을 적용할 수 있다.

라. 그 외 설계공모 지침서에 명시되어 있지 않은 사항은 발주기관의 해석에 따른다.

마. 설계공모 기간 중 발생하는 자료나 정보는 청도군 홈페이지에 게재하거나, 이메일로 송부할 예정이므로 미확인으로 인하여 발생하는 책임은 공모 참가자에게 있다.

1.13. 공모 추진일정

구 분	일 시	등록절차(내용)	비 고
설계공모 공고	2025.6.26.(목)	‧ 조달청 나라장터
참가등록	2025.7.3.(목) 09:00 ~ 16:00	‧ 방문접수(※우편불가) (청도군청 재무과)
사업(현장) 설명회	-	‧ 별도의 현장설명은 없음 ※ 개별 현장확인 후 서면질의로 갈음
질의 접수	2025.7.8.(화) 17:00까지	‧ 질의서 양식에 의한 서면질의 (전자메일 접수 ta98045@korea.kr)
질의 회신	2025.7.11.(금)	‧ 청도군 홈페이지 일괄 게시
공모안 제출	2025.8.13.(수) 09:00 ~ 17:00	‧ 방문접수(응모신청자에 한함) (청도군청 재무과)
심사	2025.8.26.(화)(예정)	‧ 장소 및 세부일정은 추후 공지예정 ‧ 우리 군 사정에 의해 일정이 변경될수 있음
심사결과 발표	2025.8.29.(금)(예정)	‧ 청도군 홈페이지, 개별 통지

상기 일정은 사정에 따라 변경될 수 있으며, 변경된 일정은 조달청 나라장터에 게시

공지사항 미확인에 따른 불이익은 응모신청자에게 있음

2. 설계지침

2.1. 대상지 현황

가. 위치 : 경북 청도군 화양읍 범곡리 133번지

나. 일반 현황

- 부지면적 : 11,484㎡ (금회공사부지 : 2,392㎡)

- 기존부지 건축물 총 연면적 :     9,773㎡

- 금회사업 총 연면적 : 1,500㎡

【대지현황도】

전체 부지
금회 공사 부지

【스페이스 프로그램】

층 별	용도	면적(㎡)	비율
총계		1,500㎡	100%
지하1층	소계	30㎡
	기계실	30㎡	2.00%
지상1층	소계	105㎡
	로컬푸드매장	60㎡	4.00%
	당직실	15㎡	1.00%
	수유실	15㎡	1.00%
	주민휴게실	15㎡	1.00%
지상2층	소계	260㎡
	의장실	55㎡	3.67%
	부의장실	30㎡	2.00%
	비서실	15㎡	1.00%
	의원실(5개소)	100㎡	6.67%
	자료실/문서고	60㎡	4.00%
지상3층	소계	240㎡
	상임위 회의실	80㎡	5.33%
	의회사무과	75㎡	5.00%
	휴게실	25㎡	1.67%
	전문위원실	60㎡	4.00%
지상4층	소계	325㎡
	본회의실(준비실포함)	300㎡	20%
	창고	25㎡	1.67%
지상4층 중층	소계	15㎡
	방송실	15㎡	1.00%
공용면적	소계	525㎡
	방풍실,계단실,화장실, 복도,홀 등	525㎡	35.00%

층별 면적 및 실 배치 변경(조정) 및 추가적인 실의 구획(제안) 가능

제시된 연면적 범위 및 공유재산 및 물품관리법 시행령 등을 참조하여 설계

개별면적은 ±10%내에서 조정가능하며, 전체연면적은 ±5%내에서 조정가능

2.2. 설계 기본방향

가. 계획의 기본방향

1) 청도군의회 청사는 기존 청도군청 부지에 수평증축(분동)으로 계획되는 만큼,

기존 청사의 업무와 민원을 위한 안전 및 보행자 동선을 확보하는 계획이 제시되어야 한다.

2) 청도군의회 청사는 공공시설로서 원활한 의정활동을 하기 위한 효율적인 배치공간을 계획해야한다.

3) 청도군의회 청사는 주민 모두에 대해 공평한 서비스가 제공되는 친밀성과 편의성, 신체 및 공공재산을 보호하는 안전성을 도모해야 한다.

4) 시설물은 기능, 경제적 측면 및 환경과의 조화를 고려하여 공중의 위험을 발생시키지 아니하는 안전한 구조를 가지도록 설계하며 내진설계기준을 적용하여야 한다.

5) 청도군의회 청사는 사회, 경제의 발전에 따라 다양화, 복잡화 되어가는 가운데 각각의 용도가 요구되는 기능을 충분히 발휘될 수 있도록 설계에 반영해야하며, 시설의 사용 연한도 고려하여 설계되어야 한다.

6) 청도군의회 청사 설계는 경제성에 입각하여 구조, 자재, 공법, 설비 및 부대시설 등이 반영되어야 하며 각 시설에 관해 공사비의 적정한 배분을 고려하고 사후 유지관리비 등의 경제성이 비교, 검토되어야 한다.

7) 청도군의회 청사는 단순히 기술적 측면을 중시하는 것에 그치지 않고 사회적 요청 및 변화 등을 정확히 파악하여 계획되어야 한다.

8) 사용자 측면을 고려한 실용성, 효율성이 가미된 공간계획을 하여야 하며, 법령에서 정한 기본적 요구조건을 충족하여야 한다.

9) 장래에 급변하는 행정환경에 대비해 수요변화 및 확장성을 고려하여 계획 하여야 한다.

10) 본 설계공모 지침서에 기술되지 않은 사항은 과업지시서 내용 참조

2.3. 세부 설계지침

가. 배치계획

1) 본 사업부지 주변 현황을 고려하여 조화롭게 설계한다.

2) 기존 주차장 부지 위에 계획되는 만큼 기존 주차장 부지의 재구조화가 필요하며, 군 의회건물과 조화를 이루는 외부공간 및 주차장계획을 수립해야 하며 기존 주차장 활용에 간섭이 생기지 않도록 계획해야 한다. 또한 사용자의 동선 등을 종합적으로 고려하고 접근이 용이하고 시설활용(사용자 공간 분리)이 편리하도록 계획한다.

3) 기존건물과의 조화를 고려하되 창의적이고 효율적으로 건축물을 배치할 것

4) 기존시설에 대한 동선체계를 종합적으로 검토하여 합리적인 동선계획을 제시할 것.

- 부지 내 보행자 안전을 우선 확보하고 보행 동선이 차량동선에 간섭되지 않도록 계획

- 노약자 및 이동약자를 우선 고려하여 주진출입로는 무단차로 계획

- 지역주민, 관리자, 차량(일반/관리/서비스)동선을 고려한 동선계획

- 도서와 장비의 이동에 필요한 서비스 동선과 하차공간을 고려

- 장애인 및 교통약자 주차장은 접근이 용이한 곳에 계획

- 장애인을 고려한 경사로 기울기 준수, 보행로 전용 바닥 포장 조성,

차로와 교차되는 곳은 보행섬 조성 등 진입환경에 대한 고려를 할 것

- 화재·비상시 신속하고 효율적인 대처가 가능하도록 대피동선 및 소방진입용 동선계획 수립

- 건물의 진입동선 주변에는 유아를 동반한 시설 사용자 및 노약자들을 고려한 편의시설(벤치, 그늘막, 안전난간 등) 설치 검토

5) 기존 청사 건축물과 지상층 연계에 대한 방안에 대한 제시

- 시설 운영 및 철거부분을 최소화할 수 있도록 할 것

기존 청사와의 이격거리 등도 함께 조사하여 공사시 안전성을 확보할 것

준주거지역으로 정북일조에 대한 법적 제한은 없으나, 공공업무시설로 인  접한 북측 건축물과 적정이격 배치하여 양호한 일조가 조성될 수 있도록 배려가 필요함

6) 기존의 공공시설(차량의 진, 출입로, 하수, 공동구 등)을 점검하여 적정성 등을 평가‧설계에 반영하여야 한다.

7) 자연조망, 채광, 환기가 용이하도록 계획함으로서 에너지 절감 및 운영자 측면을 고려하여 설계한다.

8) 필로티 주차장을 설치할 경우 불연 마감재 사용 등 화재 예방을 위한 조치에 유의할 것.

9) 추후 수평 및 수직 증축을 고려하여 외부공간을 설계한다.

10) 지역 활성에 기여할 수 있도록 옥외 주차장, 녹지, 휴게공간 등 다양한 외부공간을 제안할 것

11) 건물 내 세부시설과 연계가 필요한 외부공간은 인접하여 배치하고 연결동선을 계획할 것

나. 평면계획

1) 각 실별 기능적 특성에 따라 인접 배치가 필요한 실과 직접 동선으로 연계되어야 하는 실의 조건을 파악하여 배치할 것.

2) 변화하는 다양한 요구에 대응할 수 있도록 공간의 확장성 등을 고려하여 내부공간은 오픈 공간 혹은 가변형 공간으로 구성하되, 프라이버시 등이 강조되는 공간에 대하여는 별도 구획할 수 있다.

3) 기능을 원활하게 수행할 수 있도록 ZONE(영역)별 (내부 이용자 동선이 적절히 연결되고 용도별 크기)를 적절하게 배분하여 최소비용으로 최대의 효과를 얻을 수 있는 합리적인 설계가 되어야 한다.

4) 계획설계 시, 각 시설의 연계 또는 분리 요구사항을 반영한 다이어그램 등을 제시할 것.

5) 의원실과 의장 · 부의장실을 집약적으로 구성하고, 전문위원실과 회의실등과의 유기적 연결을 통한 업무효율성을 제고할 것

6) 의회청사 내 민원서비스 공간활성화로 주민 친화공간 마련 및 사회문화적 활동 공간을 제공할 것

7) 실별 기능에 따라 적정 규모 및 세부 설계 요건을 구체화 할 것

- 각 실의 규모는 사용인원수, 실의 기능 등을 고려하고, 주요 실 이외에 세부적으로 요구되는 부속공간이 누락되지 않도록 유의할 것

- 특히, 향후 늘어나는 행정수요에 걸맞게 사무실 용도와 기능을 미래지향적으로 설계할 것.

- 유지관리에 용이한 마감재와 용도에 맞는 색채선택으로 편안하고 쾌적한 내외부공간 구성

- 다양한 연령의 이용자를 고려하여 공용공간 내 소음이 확산되지 않도록 흡음 가능한 소재 적용 권장

- 최근 개정된 실내공기질관리법에 따라 다중이용시설의 실내공기질 유지기준이 강화되었으므로 해당 시설도 구체적인 실내환경조건을 검토할 것(감염병 등 감염관리 차원에서 기계실 환기설비 또는 환기창을 확보하고 공용공간으로 오염된 공기가 유입되거나 확산되지 않도록 고려하고 실내 채광을 위한 채광창 확보방안을 검토할 것.)

8) 본회의실의 경우, 운영시간대별 관람객이 집중될 것으로 예상되므로 전면에 여유있는 공용면적을 확보하여 쾌적한 대기공간과 휴식공간으로 계획할 것

9) 본회의실은 무주공간으로 계획할 것

9) 휴게공간은 탕비실을 포함하여 계획할 것

다. 동선계획

1) 외부 동선의 경우 기존 청도군청 부지 내 공사이므로, 기존 청사의 업무와 민원을 위한 동선에 방해가 되지 않도록 외부동선계획을 수립한다. 또한 기존 주차장 활용에 간섭이 없고, 보행자 안전이 고려되도록 차량동선계획을 수립한다.

2) 주변에 사용중인 공공시설 등을 고려하여 합리적인 토지활용이 가능하도록 하여야 하며, 군청 및 기존 진입로에서의 진‧출입을 개선할 수 있는 합리적인 교통체계를 수립하여야 한다.

3) 중점 조사항목으로는 접근로의 교통량 과다에 따른 차량 진‧출입로 설치(변경), 사용 인원추이분석, 부설주차장의 적정 사용 방안 및 합리적인 위치, 규모, 동선흐름도 등을 제시 하여야 한다.

4) 차량흐름이 혼재되는 부지에 보행전용공간을 적절히 배치하고 보행안전을 위한 적절한 보차분리계획을 수립한다.

5) 증축건물과 청도군청사와의 연결통로를 계획 할 경우, 연결의 안전성에 대해 구조를 포함한 건축 분야별로 검토하여야 하고, 특히 기존건물의 구조안전진단을 통해 연결 여부를 결정할 것.

6) 사업대지 북측 후면 통행로와 연결하여 주차장 및 차량진입로를 계획하여 필로티 부분 조성 시, 지상1층 부분의 보행로 및 공용공간 활용이 협소하지 않도록 고려할 것

7) 기존 건축물과 연결동선 및 청사 정문으로부터 보·차분리 환경으로 조성하여 보행로의 단절을 최소화할 것

8) 화재 · 비상시를 대비한 피난동선 및 소방진입용 동선(소방차로)을 고려할 것

9) 업무차량, 관리차량 동선은 일반차량(민원인)동선과 구분하여 계획할 것

라. 입면 및 단면계획

1) 주변환경과 조화를 이루고 우수한 경관건축물을 지향한다.

2) 건축물의 구조 및 재료는 본 사업의 목적, 기존시설과의 조화, 공사비, 시설용도 등에 적합한 재료를 적용하여야 한다.

3) 각 실의 기능에 적정한 층고를 고려하여 설계하되 경제적 공간이 되도록 설계하여야 한다.

4) 기능별 조닝을 통해 서로 독립적이면서 기능상 상호 유기적인 관계를 이룰 수 있도록 수직 동선을 고려한다.

5) 실시설계를 고려하여 무주공간(회의실)에 대한 지붕구조 형식 및 지붕재료, 환기방식, 방송장비 등에 대한 종합적인 검토를 선행할 것.

마. 에너지 절약계획

1) 자연 친화적 건물로 리모델링 및 증축하여 에너지 소비량 및 탄소 배출량을 감축할 수 있도록 설계에 적극 반영

2) 신․재생에너지 개발 및 이용․보급촉진법에 따른 차세대 대체에너지 계획을 고려

3) 친환경 재료 활용 및 재활용 폐기물의 분리수거 시설 설치

4) 창호, 내외벽, 슬라브, 지붕등 모든 요소에 방풍, 방한, 단열 등 에너지 절약형 구조로  설계하고, 외피 단열성능 강화를 위한 에너지 부하 저감 기법 적극도입, 에너지 절감 신기술, 신공법 등을 적극 반영하여 에너지 절약형 구조로 설계하여 불필요하게 과다한 면적이 반영되지 않도록 주의하여야 한다.

- 건축법 제59조(건축물의 에너지 이용 및 폐자재 활용)

- 건축물의 설비기준 등에 관한 규칙 제21조(건축물의 열손실 방지) 및 제22조(에너지 절약계획서의 제출) 등 건축물의 에너지 절약 설계기준에 적합한 설계

6) 전기설비는 에너지 고효율 자재사용 및 고효율 시스템으로 설계하여야 한다.

7) 자연채광을 최대한으로 반영하고, 적정 환기로 사용자의 쾌적성과 편리성이 확보되고, 건물 용도와 실에 따른 적정 조도가 확보되도록 설계하여야 한다.

8) 신재생에너지 설계반영 : 공급의무 비율 반영, 주변환경을 고려하여 적절한 에너지 선정

바. 전기 및 통신계획

1) 성장과 변화를 예측한 합리적인 규모로 외관은 조형성 및 지역적 특성이 표현된 독창성 있는 입면 설계와 합리적이고 쾌적한 내부 공간 구성을 통한 사무환경 조성방안을 제시하여야 한다.

2) 전화 및 LAN구축으로 충분한 통신회선 반영

3) 전기 및 정보통신분야(특히 LAN분야 등)는 미래 지향적인 기술기준을 적용

4) 모든 기준은 최근 개정된 최신법령에 해당하는 기술기준을 필히 적용

사. 구조계획

1) 고정하중, 적재하중, 적설하중, 풍하중, 지진하중 및 건축물의 실제의 상태에 따라 하중, 수압, 진동, 충격 등에 의한 외력, 온도변화, 수축 및 크리프의 영향을 고려한 구조안정성이 확보된 설계

2) 무주공간인 본회의실의 지붕구조를 고려할 것

아. 토목계획

1) 합리적인 토지이용계획으로 대지이용을 극대화하도록 설계하여야 한다.

2) 조경, 외부 구조물, 외부 옹벽, 우․오수계획 기타 시설은 환경 친화적으로 설계한다.

3) 주변의 자연환경을 보존하도록 계획하고 공사시행 시 분진, 소음, 진동, 폐기물의 발생이 최소가 되도록 고려하여 설계하여야 한다.

- 소음진동규제법 제23조(생활소음,진동의 규제), 제26조(방음․방진시설의 설치등), 제42조의2(방음시설의 성능 및 설치기준 등)에 맞게 설계

자. 방범, 방재 계획

1) 건축물의 완성뿐만 아니라 유지관리에 대한 비용이 최소화되는 방법 등을 고려한 경제적인 설계가 되어야 한다.

2) 화재, 홍수 등 재해에 대하여 안전하고 피난에 유리하도록 하고, 야간 및 휴일 외부인 이용에 따른 청사 보안성을 검토하여 출입동선을 계획하고, 필요시 출입통제가 가능한 설비 강화하여 방범 및 보안관리가 용이한 구조로 설계하여야 한다.

차. BF계획

1) 장애인․노인․임산부 등의 편의시설, 공공복지시설 설치 등 정부 복지정책에 호응

- 출입경사로, 카운터, 화장실, 출입문 등 관련 법률에 의한 편의시설

카. 기타

1) 합리적 규모로 외관은 조형성, 독창성 있는 설계로 쾌적한 환경을 조성하고 외형과 조경의 모든 요소에 친근한 이미지를 반영하여야 한다.

2) 대지주변이나 건축물 내 소음원(騷音源)이 있는 경우에는 소음(騷音)에 대한 대책을 수립하여 설계하여야 한다.

3) 모든 기준은 최근 개정된 최신법령에 해당하는 기술기준을 필히 적용하여야 한다.

4) 제시된 각 층별 용도를 참조하여 전체 연면적, 높이제한 및 건폐율의 허용범위 내에서 실별 프로그램의 조정이 가능하도록 한다.

5) 녹색건축물 건립 계획에 따라 제로에너지건축물 인증 (4등급), 녹색건축 인증, 신재생에너지 공급, 장애물 없는 생활환경(BF) 인증 반영 및 각종 인증의 의무 대상 여부를 확인하여 설계에 반영하고 관련 행정절차를 이행

3. 기타

3.1. 당선작 설계자 의무사항

가. 당선작의 설계자는 해당 공사에 대하여 발주기관과 기본 및 실시설계용역을 체결할  의무를 갖는다. 다만, 발주기관의 사정으로 해당 공사의 용역을 이행할 수 없는 경우에는 그러하지 아니하다.

나. 당선자는 심사위원회의 평가의견과 발주기관의 요구사항을 종합하여 설계변경 및 보완이 필요한 경우 기본 및 실시설계시 수정․보완하여 이를 설계에 반영하여야 한다.

다. 당선자는 계약 시 전기․소방․정보통신 분야 설계면허가 없는 경우에는 전기분야는 전력기술관리법에 의한 전문설계업 1종이상 등록자, 소방분야는 소방시설공사업법에 의한 소방시설설계업 등록자, 정보통신분야는 엔지니어링기술진흥법에 의한 엔지니어링 활동주체로 신고 또는 기술사법에 의한 기술사사무소 개설등록자와 분담이행방식에 의한 공동계약을 체결하여야 한다.

라. 기타 계약에 관한 사항은 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」에 의하되 특별한 사유가 없는 한 당선 통보일로부터 15일 이내에 계약관련 사항을 이행하여야 한다.

마. 기본 및 실시설계도서 작성은 계약 후 150일(발주처 사정에 의해 조정 가능) 이내에 모두 완료하여야 한다. 단. 인증, 자문, 심의 등 각종 행정절차 이행에 상당 기간 소요되는 경우는 발주처와 협의하여 과업을 일시 중지할 수 있다.

바. 납품도서 범위는 행정절차 이행(인․허가, 착공, 준공 등) 관련서류 일체, USB형태의 설계도서(시공내역서 포함) 및 현장시공 상세도면(A1규격 편철작성)과 기타 발주기관이 원하는 형태의 제반도면, 도면별 상세도 등 세부도면 사항은 발주 기관의 요구사항을 반영하여 작성한다.

사. 기타 설계용역 착수 시 우리 군의 계약조건과 과업지침을 이행하여야 한다.

3.2. 유의사항

가. 공모규정의 준수

1) 제출기한 내 접수되지 않은 서류는 인정할 수 없으며 제출된 서류는 일체 반환하지 않는다.

2) 응모자는 반드시 현장을 답사하여 현장조건을 조사한 후 계획하여야 한다.

3) 응모자는 모든 관계법규(입법예고 포함) 및 제반 규정사항에 적법하게 계획하여야 한다.

4) 설계공모 지침 내용 중 불명확한 사항은 질의 및 회신된 바에 따르고 설계자의 창의력을 발휘하여 보다 합리적으로 발전시킨다.

5) 응모작품의 운송에 대한 책임은 응모자에게 있으며, 접수된 작품에 대한 책임은 심사 종료 시까지 주최측에 있다.

6) 당선작은 미 발표된 작품이어야 하며, 추후에라도 발표사례가 확인되면 당선을 무효로 하며 그 책임은 당선자에게 있다.

7) 응모자는 작품을 제출함으로써 본 설계공모 규정의 제반 조건을 수락하는 것으로 간주한다.

8) 본 설계공모와 관련 응모자에게 제공한 각종 자료는 우리군의 동의 없이는 설계공모 이외의 어떤 목적으로도 사용할 수 없다.

9) 당선작으로 선정되어 용역수행시 제출된 과업수행계획서에 기재된 참여기술자는 발주기관의 승인 없이 임의 교체할 수 없다. (부득이 교체할 경우 자격, 경력이 당초 참여예정자와 동등 또는 이상이어야 한다.)

나. 이의제기

1) 본 공고내용이나 공모지침 등 공모와 관련하여 이의 또는 견해 차이가 있을 때는 발주기관의 해석에 따르며, 응모업체는 이 결정에 이의를 제기할 수 없다.

2) 응모자는 심사위원회의 심사결정 등 심사과정에서 어떠한 이의도 제기할 수 없다.

다. 무효규정

응모작품 제작 및 제출요령에 위배되어 입상되었거나 제출서류상 허위사실이 발견되었을 때는 입상자체를 무효화 함

라. 고의 또는 과실에 의해 사실과 다르게 기재하여 심사에 영향을 끼쳐 당선된 건축사사무소 및 대표자는 당선 취소일로부터 향후 2년간 우리군 주관의 어떠한 용역에도 참가 제한의 불이익을 받을 수 있다.

4. 관련서식

4-1	설계공모 응모신청서	【 서식 1 】
4-2	대표자 선임계	【 서식 2 】
4-3	설계공모 참여자 명단	【 서식 3 】
4-4	응모자 서약서	【 서식 4 】
4-5	청렴 서약서	【 서식 5 】
4-6	공동수급표준협정서 (공동이행방식)	【 서식 6 】
4-7	공동수급표준협정서 (분담이행방식)	【 서식 7 】
4-8	위임장 및 재직증명서	【 서식 8 】
4-9	설계공모 서면질의서	【 서식 9 】
4-10	설계공모 응모작품 제출서	【 서식 10 】
4-11	설계개요 및 시설 면적표	【 서식 11 】
4-12	각 층별 세부용도 및 면적표	【 서식 12 】
4-13	관련법규 검토서	【 서식 13 】
4-14	개략공사비 산출내역서	【 서식 14 】
4-15	공동수급협정 체결현황	【 서식 15 】
4-16	설계도면 표지	【 서식 16 】
4-17	심사위원 기피(회피) 신청서	【 서식 17 】

【 서식 1 】

설계공모 응모신청서
※ 접수번호			(기재하지 말 것)
대 표 설계사무소	업 체 명				사업자등록번호
	대표자명				주민등록번호
	소 재 지				전화번호
	E-mail				FAX
공동응모 설계사무소	업 체 명				사업자등록번호
	대표자명				주민등록번호
	소 재 지				전화번호
청도군에서 주최하는 「청도군의회 청사 건립공사」 설계공모에 있어서 공고요강 및 설계지침을 준수하여 응모할 것을 신청합니다. 첨부 : 설계공모 참여자 명단 1부. ※ 두 업체가 공동으로 작품 제출 시 공동 응모란에 기재함. 2025 . . . 신청인 : (인) (대표자) 청 도 군 수 귀하
-------------------------------------- --------------------------------------
「청도군의회 복합청사 건립공사 설계공모」응모 접수증
※ 접수번호		(기재하지 말 것)		접수일자				접 수 인
업 체 명				사업자등록번호
대표자명				주민등록번호
주 소				전화번호(FAX)

【 서식 2 】

대 표 자 선 임 계

설계사무소 및 대표자 성명		주민등록번호
주 소
업 체 명		전화번호

「청도군의회 청사 건립공사」설계공모에 관한 모든 권한을 상기인에게 위임하며 응모하는 대표자로 선임하였음을 인감증명서를 첨부하여 인합니다.

2025년    월    일

1. 확인자 : 업체명                          대표자              (인)

2. 확인자 : 업체명                          대표자              (인)

※ 하나의 설계사무소에 대표 건축사가 2인 이상 있거나 두 업체 이상의 설계사무소가 합동으로 작품을 제출 하는 경우 한사람의 대표자를 선임해야 함.

【 서식 3 】

설계공모 참여자 명단

본인은 청도군에서 시행하는 「청도군의회 청사 건립공사」 설계공모에 응모함에 있어 모든 권한을 위임받은 응모대표자로서 참여자 명단을 아래와 같이 제출합니다.

연번	소 속	직 위	성 명	주 소	전화번호

2025.    .    .

응모대표자 :  소속           직위            성명                (인)

청 도 군 수 귀하

【 서식 4 】

응 모 자  서 약 서

본인은 귀 군에서 시행하는 「청도군의회 청사 건립공사」 설계공모에 응모함에 있어 귀 군의 설계공모 지침 등 제반규정을 성실히 준수하고 제출서류 전반에 대한 허위기재 및 불공정행위 등으로 인하여 발생되는 어떠한 불이익 처분에도 이의를 제기하지 않을 것이며, 특히 공모와 관련한 응모작품 제출, 심사위원회의 심사결과 당선작 선정 등에 대하여는 이의 없이 귀 시의 결정에 따를 것을 확약하고, 만약 이를 어겼을 경우 민․형사상 등 일체의 책임을 감수하겠기에 서약서를 제출합니다.

2025.    .    .

위  서약자

소    재    지 :

업    체    명 :

대  표  이  사 :                      (인, 서명)

청 도 군 수 귀하

【 서식 5 】

청  렴  서  약  서

당사는 「청도군의회 청사 건립공사」와 관련하여 관계법령에 규정된 절차를 준수하여 공정하고 투명한 설계평가가 되도록 협조하겠으며, 설계공모 심사과정에서 이유 여하를 막론하고 심사위원이나 관계 공무원에게 금품․향응이나 부당한 이익을 제공하지 않도록 할 것이며, 만약 이를 위반할 시에는 관계법령에 따라 책임을 지고 이와 관련하여 일체의 민․형사상 이의를 제기하지 않겠습니다.

2025.    .     .

○ 공동참여응모 대표업체

업 체 명 :

주    소 :

대 표 자 :                (인)

전화번호 :

○ 공동참여응모 참여업체

업 체 명 :

주    소 :

대 표 자 :               (인)

전화번호 :

청 도 군 수 귀하

【 서식 6 】

공동응모표준협정서 (공동이행방식)

제1조 (목적) 이 협정서는 공동수급체의 구성원이 재정, 경영, 기술능력, 인원 및 기자재를 동원하여 아래의 공사, 물품 또는 용역에 대한 계획, 입찰, 시공 등을 위하여 출자비율에 따라 공동 연대하여 계약을 이행할 것을 약속하는 협약을 정함에 있다.

1. 계약건명 :

2. 계약금액 :

3. 발주기관명 :

제2조 (공동수급체) 공동수급체의 명칭, 사업소의 소재지, 대표자는 다음과 같다.

1. 명          칭 : ○○○

2. 주사무소소재지 :

3. 대 표 자 성 명 :

제3조 (공동수급체의 구성원) ① 공동수급체의 구성원은 다음과 같다.

1. ○○○회사(대표자 :         소재지 :                )

2. ○○○회사(대표자 :         소재지 :                )

② 공동수급체 대표자는 ○○○로 한다.

③ 공동수급체 대표자는 발주기관과 제3자에 대하여 공동수급체를 대표하며, 공동수급체의 재산관리와 대금청구 등의 권한을 가진다.

제4조 (효력기간) 이 협정서는 당사자간의 기명(서명) ․ 날인과 동시에 발효하며, 해당 계약의 이행으로 종결된다. 다만, 발주기관이나 제3자에 대하여 해당 계약과 관련한 권리․의무 관계가 남아있는 한 이 협정서의 효력은 존속된다.

제5조 (의무) 공동수급체의 구성원은 제1조에서 정한 목적을 수행하기 위하여 성실, 근면 및 신의를 바탕으로 하여 필요한 모든 지식과 기술을 활용할 것을 약속한다.

제6조 (책임) 공동수급체의 구성원은 발주기관에 대한 계약의 의무이행에 대하여 연대하여 책임을 진다.

제7조 (하도급) 공동수급체 구성원 중 일부 구성원이 하도급계약을 체결하려는 경우에는 다른 구성원의 동의를 받아야 한다.

제8조 (거래계좌) 계약예규 「지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준」 제7장 공동계약 운영요령 제3절 7. 대가의 지급에 정한 바에 따라 선금, 기성대가 등은 다음 계좌로 지급받는다.

1. ○○○회사(공동수급체대표자) : ○○은행, 계좌번호○○○, 예금주○○○

2. ○○○회사 : ○○은행, 계좌번호○○○, 예금주○○○

제9조 (구성원의 출자비율) ① 각 구성원의 출자비율은 다음과 같이 정한다.

1. ○○○ :     %

2. ○○○ :     %

② 제1항의 출자비율은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 변경할 수 있다. 다만, 출자비율을 변경함에 있어 일부 구성원의 출자지분 전부를 다른 구성원에게 이전할 수 없다.

1. 발주기관과의 계약내용 변경에 따라 계약금액이 증감되었을 경우

2. 공동수급체의 구성원 중 파산, 해산, 부도 등의 사유로 인하여 당초 협정서의 내용대로 계약이행이 곤란한 구성원이 발생하여 공동수급체의 구성원 연명으로 출자비율의 변경을 요청한 경우

③ 현금 이외의 출자는 시가를 참작, 구성원이 협의 평가하는 것으로 한다.

제10조 (손익의 배분) 계약을 이행한 후 이익 ․ 손실이 발생한 경우에는 제9조에서 정한 비율에 따라 배당하거나 분담한다.

제11조 (권리 ․ 의무의 양도제한) 구성원은 이 협정서에 따른 권리의무를 제3자에게 양도할 수 없다.

제12조 (중도탈퇴에 대한 조치) ① 공동수급체의 구성원은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 외에는 입찰과 해당계약의 이행을 완료하는 날까지 탈퇴할 수 없다. 다만, 제3호에 해당하는 경우에는 다른 구성원이 반드시 탈퇴조치를 해야 한다.

1. 발주기관과 구성원 전원이 동의하는 경우

2. 파산, 해산, 부도 그 밖의 정당한 이유 없이 해당 계약을 이행하지 아니하여 공동수급체의 다른 구성원이 발주기관의 동의를 얻어 탈퇴조치를 하는 경우

3. 공동수급체의 구성원 중 파산, 해산, 부도 그 밖의 정당한 이유 없이 해당 계약을 이행하지 아니하여 시행령 제92조 제1항 제6호에 따라 입찰참가자격 제한조치를 받은 경우

② 제1항에 따라 구성원 중 일부가 탈퇴한 경우에는 잔존구성원이 공동 연대하여 해당계약을 이행한다. 다만, 잔존구성원만으로 면허, 실적, 시공능력평가액 등 잔여계약이행에 필요한 요건을 갖추지 못할 경우에는 잔존구성원이 발주기관의 승인을 얻어 새로운 구성원을 추가하는 등의 방법으로 해당요건을 충족해야 한다.

③ 제2항 본문의 경우 출자비율은 탈퇴자의 출자비율을 잔존구성원의 출자비율에 따라 분할하여 제9조의 비율에 가산한다. 다만, 잔존구성원이 2인 이상으로써 잔존구성원이 모두 동의한 경우에는 자율적으로 출자비율을 조정할 수 있다.

④ 탈퇴하는 자의 출자금은 계약이행 완료 후 제10조의 손실을 공제한 잔액을 반환한다.

제13조 (하자담보책임) 공동수급체가 해산한 후 해당 설계에 관하여 하자가 발생한 경우에는 연대하여 책임을 진다.

제14조 (운영위원회) ① 공동수급체는 공동수급체의 구성원을 위원으로 하는 운영위원회를 설치하여 계약이행에 관한 제반사항을 협의한다.

② 이 협정서에 정하지 아니한 사항은 운영위원회에서 정한다.

위와 같이 공동수급협정을 체결하고 그 증거로서 협정서 ○통을 작성하여 공동수급체의 구성원이 기명날인하여 각자 보관한다.

2025년  월  일

○○○ (인)

○○○ (인)

청 도 군 수 귀하

【 서식 7 】

공동응모표준협정서 (분담이행방식)

제1조 (목적) 이 협정서는 공동수급체의 구성원이 재정, 경영, 기술능력, 인원 및 기자재를 동원하여 아래의 공사, 물품 또는 용역에 대한 계획, 입찰, 시공 등을 위하여 일정 분담내용에 따라 나누어 공동으로 계약을 이행할 것을 약속하는 협약을 정함에 있다.

1. 계약건명 :

2. 계약금액 :

3. 발주기관명 :

제2조 (공동수급체) 공동수급체의 명칭, 사업소의 소재지, 대표자는 다음과 같다.

1. 명          칭 : ○○○

2. 주사무소소재지 :

3. 대 표 자 성 명 :

제3조 (공동수급체의 구성원) ① 공동수급체의 구성원은 다음과 같다.

1. ○○○회사(대표자 :         소재지 :                )

2. ○○○회사(대표자 :         소재지 :                )

② 공동수급체 대표자는 ○○○로 한다.

③ 공동수급체 대표자는 발주기관과 제3자에 대하여 공동수급체를 대표하며, 공동수급체의 재산관리와 대금청구 등의 권한을 가진다.

제4조 (효력기간) 이 협정서는 당사자간의 기명(서명) ․ 날인과 동시에 발효하며, 해당 계약의 이행으로 종결된다. 다만, 발주기관이나 제3자에 대하여 해당 계약과 관련한 권리․의무 관계가 남아있는 한 이 협정서의 효력은 존속된다.

제5조 (의무) 공동수급체의 구성원은 제1조에서 정한 목적을 수행하기 위하여 성실, 근면 및 신의를 바탕으로 하여 필요한 모든 지식과 기술을 활용할 것을 약속한다.

제6조 (책임) 공동수급체의 구성원은 발주기관에 대한 계약의 의무이행에 대하여 분담내용에 따라 각자 책임을 진다.

제7조 (하도급) 공동수급체의 각 구성원은 자기 책임하에 분담부분의 일부를 하도급 할 수 있다.

제8조 (거래계좌) 계약예규 「지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준」 제7장 공동계약 운영요령 제3절 7. 대가의 지급에 정한 바에 따라 선금, 기성대가 등은 다음 계좌로 지급받는다.

1. ○○○회사(공동수급체대표자) : ○○은행, 계좌번호○○○, 예금주○○○

2. ○○○회사 : ○○은행, 계좌번호○○○, 예금주○○○

제9조 (구성원의 분담내용) ① 각 구성원의 분담내용은 다음과 같이 정한다.

1. ○○○ : ○○분야 설계

2. ○○○ : ○○분야 설계

② 제1항의 분담내용은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 변경할 수 있다. 다만, 분담내용을 변경하는 경우 공동수급체 일부구성원의 분담내용 전부를 다른 구성원에게 이전할 수 없다.

1. 발주기관과의 계약내용 변경에 따라 계약금액이 증감되었을 경우

2. 공동수급체의 구성원 중 파산, 해산, 부도 등의 사유로 인하여 당초 협정서의 내용대로 계약이행이 곤란한 구성원이 발생하여 공동수급체의 구성원 연명으로 분담내용의 변경을 요청한 경우

제10조 (공동비용의 분담) 본 계약이행을 위하여 발생한 공동의 경비 등에 대하여 분담설계금액의 비율에 따라 각 구성원이 분담한다.

제11조 (구성원 상호간의 책임) ① 구성원이 분담이행내용과 관련하여 제3자에게 끼친 손해는 해당 구성원이 분담한다.

② 구성원이 다른 구성원에게 손해를 끼친 경우에는 상호 협의하여 처리하되, 협의가 성립되지 아니하는 경우에는 운영위원회의 결정에 따른다.

제12조 (권리 ․ 의무의 양도제한) 구성원은 이 협정서에 따른 권리의무를 제3자에게 양도할 수 없다.

제13조 (중도탈퇴에 대한 조치) ① 공동수급체의 구성원은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 외에는 입찰과 해당계약의 이행을 완료하는 날까지 탈퇴할 수 없다.

1. 발주기관과 구성원 전원이 동의하는 경우

2. 파산, 해산, 부도 그 밖의 정당한 이유 없이 해당 계약을 이행하지 아니하여 공동수급체의 다른 구성원이 발주기관의 동의를 얻어 탈퇴조치를 하는 경우

② 구성원 중 일부가 파산 또는 해산, 부도 등으로 계약을 이행할 수 없는 경우에는 잔존구성원이 이를 이행한다. 다만, 잔존구성원만으로는 면허, 실적, 시공능력평가액 등 잔여계약이행에 필요한 요건을 갖추지 못할 경우에는 잔존구성원이 발주기관의 승인을 얻어 새로운 구성원을 추가하는 등의 방법으로 해당요건을 충족해야 한다.

③ 제2항 본문의 경우에는 제11조제2항을 준용한다.

제14조 (하자담보책임) 공동수급체가 해산한 후 해당 설계에 관하여 하자가 발생한 경우에는 연대하여 책임을 진다.

제15조 (운영위원회) ① 공동수급체는 공동수급체의 구성원을 위원으로 하는 운영위원회를 설치하여 계약이행에 관한 제반사항을 협의한다.

② 이 협정서에 정하지 아니한 사항은 운영위원회에서 정한다.

위와 같이 공동수급협정을 체결하고 그 증거로서 협정서 ○통을 작성하여 공동수급체의 구성원이 기명날인하여 각자 보관한다.

2025년  월  일

○○○ (인)

○○○ (인)

청 도 군 수 귀하

【 서식 8 】

위    임    장

대리인	성 명				주민등록번호
	설 계 사무소명				연 락 처		전 화:
							휴대폰:
	소 재 지
상기인을 당 업체의 대리인으로 지정하고 청도군에서 시행하는 「청도군의회 청사 건립공사」 설계공모에 관련된 모든 권한을 위임합니다. 2025년 월 일 업체명 : 대표자 : (인) 청도군수 귀하
재 직 증 명 서
성 명				주민등록번호		-
소 속				직 위
소 재 지
재직기간
위와 같이 당사에 재직 중임을 증명합니다. 2025년 월 일 업체명 : 대표자 : (인)

※ 첨부서류 : 신분증 사본 1부.

※ 위임장에 사용하는 도장은 대표자 인장과 같아야 함.

※ 대리 접수로 인하여 발생하는 모든 문제는 대표자 및 응모자 본인이 모든 책임을 짐

【 서식 9 】

설계공모 서면질의서
대 표 자 (건 축 사)	(인)	접수번호
설 계 사무소명		전화번호
소 재 지		FAX번호 E-MAIL
지 침 서 (Page)	질 의 내 용
	※ 질의서는 질의기간 내 전자 메일로 접수하며, 근무시간 내 반드시 전화로 수신 여부를 확인할 것 ○ 전화번호 : 054)370-6134

청 도 군 수 귀하

【 서식 10 】

설계공모 응모작품 제출서
※ 접수번호 : (기재하지 말 것)
작 품 제출자	업 체 명					사 업 자 등록번호
	대 표 자					전화번호
	소 재 지					FAX번호
귀 군에서 주최하는 「청도군의회 청사 건립공사」 건축설계자 선정을 위한 설계공모에 응모작품을 제출합니다. 첨부 1. 심사용 설계도면(A3) 12부 2. 설계도서 USB 1매 3. 응모신청 접수증 2025. . . 신청인 (인) 청 도 군 수 귀하
절 취 선
『청도군의회 청사 건립공사』 설계공모 작품 접수증
※ 접 수 번 호		(기재하지 말 것)		접수일자				접 수 인
업 체 명				사 업 자 등록번호
대 표 자				전화번호
소 재 지				FAX번호

【 서식 11 】

설계개요 및 시설 면적표

□ 사업명 : 청도군의회 청사 건립공사

구 분		설 계 내 역	비 고
건물개요	대지위치
	지역지구
	대지면적	㎡
	도로현황
	연 면 적	㎡
	건축면적	㎡
	건 폐 율	%
	용 적 율	%
	구 조
	층 수
	최고높이	m
외부마감
설비개요
주차개요	계	대
	지상	대
	지하	대
조경개요	조경면적
	식재면적
	조경시설면적
주차장 면적		㎡

【 서식 12 】

각 층별 세부용도 및 면적표

□ 사업명 : 청도군의회 청사 건립공사

층 별	용 도	면 적(㎡)	비고
총 계
층	소 계
층	소 계
층	소 계
층	소 계
층	소 계
층	소 계
층	소 계
층	소 계

※ 해당 서식을 적절히 활용하여 각층의 청사 기준면적실과 제외실을 명기하고, 청사 기준면적 합계, 제외면적 합계를 명시한다

【 서식 13 】

관련법규 검토서

□ 사업명 : 청도군의회 청사 건립공사

법 규 명 및 조항	대 상	법적기준	설계기준	비 고

【 서식 14 】

개략공사비 산출내역서

□ 사업명 : 청도군의회 청사 건립공사

(단위 : 천원)

구분	공 종 명	재료비	노무비	경비	계	㎡당 금액	구성비
건축 공사	가설/철거공사
	골조공사
	조적,방수공사
	창호공사
	수장공사
	마감공사
	기타잡공사
	소 계
토목공사
기계설비공사
조경공사
전기공사
통신공사
소방공사
○○공사
폐기물처리비
합 계
제 경 비
부가가치세
총공사금액

【 서식 15 】

공동수급협정 체결현황

구분	업체명	주소	대표자	전화	출자비율		비고
공동이행
분담이행	업체명	주소	대표자	전화	분담내용		비고
					업종	비율
계					100％

【 서식 16 】 ← “【 서식 00 】” 삭제하고 출력하여 사용할 것

“선택용지 : A3”                                                                                        【우측정렬/위쪽, 오른쪽 여백 고정, 네모칸 그대로 사용】

청도군의회 청사 건립공사 설계도면(30pt)

2025.    .    . (20pt)

청도군청(25pt)

※ 원본 1부 : 업체명 표기,    사본 11부 :  청도군청

【 서식 17 】

심사위원 기피(회피) 신청서

□ 공 모 명 : 청도군의회 청사 건립공사

□ 기피(회피) 위원

성 명	소 속	기 피(회 피) 사 유

2025.    .    .

제 출 자    소    속 :

직    위 :

연 락 처 :

성    명 :             (인)

청 도 군 수 귀하