	건축설계공모 지침서 <청소년 문화공간 건립사업>

	주 요 내 용
▪위 치 : 강원도 홍천군 홍천읍 희망리 35번지 일원 ▪용 도 : 생활권수련시설(청소년특화시설) ▪규 모 : 부지면적 1,237.2㎡ 연면적 1,500㎡(지하1층/지상2층) 허용범위(±5%범위 내 조정가능) ▪추정공사비 : 5,292백만원 ▪추정설계비 : 252백만원

2024.  05.

			목 차

Ⅰ. 설계공모 개요 1. 사업개요 1.1. 사업목적 3 1.2. 사업개요 3 2. 공모개요 2.1. 관련법령 및 지침 4 2.2. 공모방식 4 2.3. 설계공모 주요일정 5 2.4. 응모자격 5 2.5. 응모신청서 등록 5 2.6. 현장설명회 6 2.7. 질의응답 6 2.8. 제공자료 7 2.9. 작품제출 7 2.10. 작품심사 13 2.11. 입상자 및 시상 17 Ⅱ. 설계지침 1. 사업지구 현황 1.1. 사업명 20 1.2. 위치 20 1.3. 지구현황 21 1.4. 사업대상지 위치도 및 지적도 21 2. 건설계획 지표 2.1. 건설계획 지표 22 2.2. 계획 시 고려사항 23	Ⅲ. 작성서식 □ 제출물 목록 (서식1) 설계공모 응모 신청서 32 (서식2) 사용인감계 33 (서식3) 위임장 34 (서식4) 청렴서약서 35 (서식5) 사전접촉 금지 서약서 36 (서식6) 기술자 보유현황 37 ※ 설계용역 수행확인서 포함 (서식7) 설계공모 서면질의서 38 (서식8) 심사위원 기피신청서 39 (서식9) 분야별 참여업체 및 참여자 명단 40 (서식10) 대표자 선임계 41 (서식11) 공동수급표준협정서(공동) 42 (서식12) 공동수급표준협정서(분담) 46 (서식13) 공동수급협정 체결현황 50 (서식14) 설계공모 작품 접수서 51 (서식15) 응모자서약서 52 (서식16) 사전접촉 금지 확인서 53 (서식17) 설계도집 54 ※ USB (서식18) 기술검토서 55 (서식19) 설계개요 및 시설면적표 56 (서식20) 관련법규 검토서 57

Ⅰ. 설계공모 개요

1. 사업개요

1.1. 사업목적

가. 초·중·고등학교와 거주지가 밀집된 지역에 청소년 문화공간을 조성하여 지역 문화향유 기회 확대 및 청소년 정주여건 개선을 통해 관내 학생의 타 지역 유출을 막고, 청소년이 살기 좋은 도시를 만들어 인구소멸 위기 극복

나. 지역 내 청소년 시설은 청소년 수련관, 청소년 문화의 집 등 2개소에 불과하여 4차 산업혁명 대비 다양한 체험 및 배움 공간 제공으로 청소년 시설을 다양화하고 청소년 주도의 다양한 활동 기반을 마련하여 청소년 활동 진흥 및 건전 육성에 기여

1.2. 사업개요

공 모 명		청소년 문화공간 건립사업 건축설계공모 ※ 용역명 : 청소년 문화공간 건립사업 기본 및 실시설계용역
시행기관		홍천군(교육체육과)
위 치		홍천군 홍천읍 희망리 35번지 일원
대지면적		1,237.2㎡
용도지역		도시지역, 제2종일반주거지역, 도시계획구역, 가축사육제한구역, 상대보호구역(석화초등학교), 상대보호구역(홍천고등학교), 비행안전제2구역(헬기), 비행안전제3구역(헬기), 제한보호구역(지원/헬기:2km), 역사문화환경보존지역 (홍천괘석리사사자삼층석탑,희망리3층석탑,홍천향교(500M이내))
건축규모		▪ (건축면적) 603.5㎡(전용면적) ▪ (연 면 적) 1,500㎡ ▪ (건축용도) 생활권수련시설(청소년특화시설)
기본 및 실시설계		▪ (설 계 비) 252,273천원 ※ 각종 인증(일부), 부가세포함 ▪ (과업기간) 착수일로부터 7개월
건축공사		▪ (총공사비) 5,292백만원 * 부가세포함 ▪ (공사기간) 착공일로부터 18개월
※ 사업면적 및 규모는 사업여건 및 발주기관의 사업계획에 따라 실시설계 시 변경될 수 있음.

2. 공모개요

2.1. 관련법령 및 지침

가. 「건축서비스산업 진흥법」제21조제2항

나. 「건축 설계공모 운영지침(국토교통부고시 제2021-872호)」 제2조제5호

다. 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」제31조 및 같은 법 시행령 제13조, 시행규칙 제14조

라. 「지방자치단체 입찰 시 낙찰자 결정기준(행정안전부예규 제198호)」제8장 설계공모 운영요령

마. 「건축사법」제23조

2.2. 공모방식 : 제한공모

가. (참가자격) 공고일 기준 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」제13조 및 같은법 시행규칙 제14조에 따라 입찰참가자격요건을 갖추고, 같은법 제31조(부정당업자의 입찰자격 제한)에 해당되지 아니한 자와

나. 「건축사법」제23조에 따라 건축사사무소 등록업체에 한해 응모할 수 있으며, 건축사사무소 등록업체가 전기 및 정보통신 분야와 소방분야(전문소방)의 설계자격 요건을 갖춘 경우 외에는 전력기술관리법 및 정보통신공사업법, 소방시설공사업법 등의 관련 규정에 따라 해당분야 설계용역업체와 분담이행방식으로 응모하여야 함

다. (제한내용) 공고일 기준 최근 5년 이내 ‘공공기관에서 발주한 설계비 2,000만원 이상의 기본 및 실시설계용역’1건 이상 완료 실적이 있는 업체

라. 공고일 기준 등록취소, 영업정지, 자격정지나 기타 이에 준하는 행정 관청의 행정처분을 받고 그 기간 중에 있는 자 또는 휴업중인 건축사사무소 또는 건축사는 설계공모 참여 불가

마. 설계공모 참가등록자는 1개의 작품만을 제출할 수 있으며, 중복 응모한 사실이 발견될 경우 참가자격 박탈

2.3. 설계공모 주요일정

구 분	일 정	주 요 사 항
공고	2024.5.29.	▪ 공고게재(나라장터, 홍천군 홈페이지)
응모등록	2024.6.14.	▪ 등록장소 : 홍천군청 민원과 공공건축팀 ▪ 등록시간 : 09:00~17:00 ▪ 등록방법 : 방문제출 * 우편등록 불가 ▪ 문의전화 : 033-430-2316(이상민 주무관)
현장설명회	-
질의접수	2024.6.24.	▪ 접수시간 : 09:00~17:00 ※ 질의서 양식에 의한 서면질의 전자메일 송부 (접수여부 필히 확인 사업담당자전화번호) ▪ E-mail : hoon7906@korea.kr(033-430-2460)
질의회신	2024.6.28.	▪ 전자메일로 개별회신
작품제출	2024.7.25.	▪ 접수장소 : 홍천군청 민원과 공공건축팀 ▪ 접수시간 : 09:00~17:00
작품심사	2024.8.8.	▪ 심사위원회 개최
당선작 발표	2024.8.23.	▪ 홍천군 홈페이지 게재

※ 상기 일정은 추후 사정에 따라 변경 될 수 있음

2.4. 응모자격

공고 내용과 같음(단, 당선자는 설계공모 시 참여한 분야별 참여업체 및 참여자와 함께 과업을 수행하여야 한다. 당선 후 분야별 참여업체 및 참여자 명단 내용에 변동사항이 발생할 경우 당초 참여업체 및 참여자의 포기각서, 동등이상의 조건이 포함한 변경계획서를 서면으로 제출하고 승인을 받아야 한다.)

2.5. 응모신청서 등록

가. 응모일시 : 2024. 6. 14.(금) 09:00~17:00

나. 접수방법 : 응모자가 직접방문 신청(대리인 신청 시 구비서류 제출)

다. 접수장소 : 홍천군청 민원과 공공건축팀(본관1층)

라. 구비서류

1) 설계공모 응모 신청서 1부

2) 사업자 등록증 사본 1부

3) 건축사 면허증 사본 1부

4) 건축사사무소 등록증 사본 1부

5) 사용인감계, 인감증명서 1부(인감도장 필히 지참)

6) 위임장 및 재직증명서(대리인 참석할 경우)

7) 청렴서약서 1부

8) 응모자 서약서 1부

9) 대표자 선인계(공동응모에 한함) 1부

10) 설계공모 참여자 명단 1부

11) 공동응모(공동이행 및 분담이행) 시 사업자등록증 사본 1부, 건축사면허증 사본 1부, 건축사사무소 등록증 사본 1부, 공동수급표준협정서 1부, 공동수급협정 체결현황 1부

12) 실적증명서 1부

① 관급공사 : 설계용역 준공실적

② 민간공사 : 설계규모(연면적 등), 설계사가 표시되고 허가권자 발행한 건축허가증사본 등

2.6. 현장설명회 : 현장설명회 필요시 실시함

2.7. 질의응답

가. 질의접수 : 2024. 6. 24.(월) 09:00 ~ 17:00

- 교육체육과 김정훈 청소년팀장, 전자메일(hoon7906@korea.kr)로 접수

※ 전자메일송부 후 유선전화(033-430-2460)로 수신여부 반드시 확인

나. 질의회신 : 2024. 6. 28.(금)

다. 질의방법 : 서면질의서 양식에 작성, 전자메일(hoon7906@korea.kr)제출

1) 전자메일 질의접수가 전송오류 등으로 내용을 확인할 수 없는 경우와 질의자의 인적사항 등 질의서상의 기재사항이 누락된 질의에 대하여서는 응답하지 아니함

2) 설계공모 서면질의 회신서에 기재한 내용은 설계공모지침서 및 제공도서의 추가 또는 수정으로 간주 함

3) 질의응답 내용에 대하여 공모참가자는 이를 확인하여야 할 의무가 있으며, 미확인으로 발생하는 불이익은 참가자에게 있음

2.8. 제공자료 : 설계공모 외 다른 목적으로 사용불가

2.9. 작품제출

가. 제출일시 : 2024. 7. 25.(목) 09:00~17:00

나. 제출장소 : 홍천군청 민원과 공공건축팀

다. 제출도서

1) 설계공모 작품 접수서 1부

2) 심사용 설계도판 1세트

3) 설계도면 8부

4) 설계설명서 8부

5) 설계도서 수록 USB 1개

※ 제출하는 구비서류는 주민등록번호 등 개인정보 표기 금지

(참고) 설계공모 참가자 임직원 이외 외부전문가 계획 참여시 해당전문가 신고

라. 제출도서의 익명성 유지

1) 설계공모 참가자는 제안서 및 제출물에 건축사사무소를 인지할 수 있는 어떠한 표기도 할 수 없으며, 심사 전에 심사 관련자와 접촉하여 작품설명을 해서는 아니 됨. 이를 위반 하였을 경우에는 심사 시 불이익 또는 실격처분을 받을 수 있음

2) 익명사용 원칙은 심사위원회 최종 결정시까지 설계공모 전체기간 동안 유지되며, 익명 보존 방법은 아래와 같음

① 설계도판, 설계도면 및 설명서는 각각 1개의 묶음으로 백색종이로 포장하여 제출하고, USB 별도제출

② 설계도판 및 설계설명서의 심사번호 부여는 제출도서의 포장 해제 후 제출도서에 심사번호를 기재하고 익명 관리

마. 제출도서 작성

1) 공통사항

① 응모등록에 참여하지 않은 자는 작품을 접수할 수 없으며, 응모작품수는 응모자별 1점으로 함

② 축척과 방위는 각 도면 및 도판의 좌측 상단에 정확히 표현

③ 모든 도면의 표기는 한글(영문이나 한문표기가 필요한 경우 한글도 함께 표기)과 아라비아 숫자로 하며 미터법을 사용하고 도면 작성 시 검정색 음영비율에 따른 명도조절표현은 가능하나, 컬러 사용 및 그림자 표현 금지, 모든 제출도서 백색용지로 통일

④ 주요 실의 명칭, 면적, 시설규모를 해당 실에 직접 기재

⑤ 제출된 작품은 수정, 변경, 보완, 반환, 추가제출 및 열람 불가이며, 제출과 관련된 일체의 소요 비용은 제안사의 부담으로 함

⑥ 차로 및 주차장은 해치 및 패턴 금지

⑦ 제출도서의 내용물의 쪽번호 표시는 아라비아 숫자로 하고, 공사명 등 기타사항은 표지하지 않음

⑧ 제출서류가 미비하거나 심사에 필요한 내용항목의 누락 등 구비서류가 불충할 경우 심사대상에서 제외될 수 있음

⑨ 발주청으로부터 배부 받은 각종자료는 본 사업외의 목적 사용금지

2) 심사용 설계도판

① 규 격 : A1(594㎜×841㎜), 4매

② 심사용 설계도판 [도판 1]에, 설계도면 및 설계설명서는 표지에 아래와 같이 “심사번호 기재란”을 우측 상단에 흑색으로 표기

	30 20
※ 심사번호 기재란의 테두리선은 진하게(1.0mm) 할 것. 단위 : mm					20 30

③ 제작방법 : 장변이 수평(가로) 방향으로 두께 10mm의 폼보드판에 테두리 없이 부착하여 제출

④ 표현방법 : 도판 표현은 백색과 흑색으로 가능, 색채 사용 불가

- 단, [도판1]의 조감도는 컬러사용 가능

- 투시도는 스케치업을 사용한 3D 표현 가능(색채 사용 불가, 렌더링 불가)

⑤ 도판에 사용되는 글씨체는 “바탕체”로 하고, 지정하지 않은 글씨의 크기는 도판에 적절한 크기로 함

⑥ 작품심사 시 게시되는 도판의 조합은 아래 예시를 참조하되 배치안은 각 응모자의 창의력에 의한 표현으로 조정

(가로 841mm)

〔도판-1〕 조감도 투시도	(세로 594mm)	〔도판-2〕 설계개요, 종합배치도 주차, 동선, 조경계획도 공간배치개념도
〔도판-3〕 평면도 특화계획도		〔도판-4〕 입면도 단면도 기타

【도판 1】  * 컬러 사용가능

〇 조감도는 렌더링하지 않은 3차원 이미지로, 건축물의 마감자재와 동일한 컬러로 표현하고, 주변환경을 실제와 가깝게 표현

【도판 2】  * 컬러 사용불가

〇 설계개요 : 토지이용계획도(도로, 공동주택, 공원 등 각 시설별 면적), 건축면적, 연면적, 건폐율, 용적률, 녹지율, 아파트 및 복지시설 등 설계개요를 간략하게 표현

〇 종합배치도 등 : 표현범위는 단지 경계구분이 명확하도록 하고 도로, 인접대지경계선, 지반계획고 및 인접대지높이, 아파트, 상가 및 공공시설 배치, 방향, 층수, 주동의 형태, 주차 동선, 이용자 동선, 주변 녹지와 연계성 간략히 표시

〇 공간배치 개념도 : 신축건물과 관련 있는 주요시설을 표현하고 이를 고려한 공간배치계획을 작성하여 시설 및 영역권 분리, 연계성 간략히 표시

【도판 3】  * 컬러 사용불가

〇 단위세대 평면계획 : 단위평면도는 모든 평면(동일형태는 1개)을 표현하고 각 실 공간구성, 발코니 등을 명확하게 표현(치수 기재)

〇 특화계획도 : 표현방식 및 방법은 효율적으로 표현될 수 있도록 설계자가 임의로 작성

【도판 4】  * 컬러 사용불가

〇 단지 X-Y 단면도 : 도로, 인접대지와의 관계, 단지레벨계획, 지상 및 지하구조물의 형성관계, 스카이라인, 건물 입・단면 등이 검토 될 수 있도록 X-X`, Y-Y` 단면도 표현(음영표현 불가)

〇 주거동 입면계획 : 실현성을 고려한 주동입면(2면이상)을 표현, 과대표현 지양

〇 부대복리시설 및 공공건축계획 : 주평면도 및 입면도 표현, 활성화 방안 및 계획 제시   ※ 모든 도면의 축적은 응모자 임의로 정할 수 있음

3) 설계도면

① 지질 및 규격

- 일반복사용지(백색), A3규격(420mm×297mm)으로 작성하여 장변이 수평이 되도록 좌철 무선 무철로 본드 제본하여 제출

- 표지는 백색아트지(150g/㎡,무코팅)을 사용하고 속지는 일반 복사용지(80g/㎡, 백색, 무코팅)를 사용

② 표지 : “사     업     명”기재와 우측 상단에

“심사용 기재란”만 작성(테두리, 문자 및 기타부호 등 사용금지)

③ 매수 : 표지 및 간지 포함 20매 이내(양면의 경우 2매로 간주)

④ 색채 : 설계도면의 표현은 백색과 흑색으로만 사용가능(검정색 음영비율에 따른 명도조절 표현 등)하나, 컬러 사용 및 그림자 표현 금지

⑤ 도면의 글씨 “바탕체”로 함(글씨크기 응모자 조정가능)

⑥ 심사용 설계도판 표기 못한 세부도면을 도면으로 제출 가능

⑦ 설계도면 기본구성(작성내용 설계자 의도에 따라 증감 가능)

구성목록	표현방법	비고
도면 목록	- 도면 순서별 목록 작성
설계개요 및 면적	- 토지이용계획도(도로, 시설, 조경 등 각 시설별 면적), 건축면적, 연면적, 건폐율, 용적률, 녹지율, 부대시설 등 설계개요를 간략하게 표현	법령기준 표기
종합배치도	- 표현범위는 경계구분이 명확하도록 하고 도로, 인접대지경계선, 지반 계획고 및 인접대지높이, 공공시설 배치, 방향, 층수, 주동의 형태, 주차 동선, 이용자 동선, 소방진입 및 대피동선, 주변 녹지와 연계성 간략히 표시 - 단지 내 옥외시설물(안내표시, 벤치 등) 간략히 표시	법령기준 표기
특화계획도	- 표현방식 및 방법은 효율적으로 표현될 수 있도록 설계자가 임의로 작성
주차장 계획도	- 전체 ○대(경형/일반/확장형/장애인/전기)	법령기준 표기
옥외 공간 계획도	- 녹지공간(조경계획), 쉼터, 보행자·장애인·교통약자 동선 등 외부 공간 계획
기타사항	- 응모자가 강조하고자 하는 계획부분의 설계도서

4) 기술검토서

구분	내용	비고
규격, 재질	- A4(210mm*297mm) 백상지
제본	- 스테이플러+테이프제본(단면인쇄, 링 또는 와이어금지) * A4 규격 초과시 접어서 제본가능
기술검토	- 설계개요 및 면적산출표(시설, 부대복리 등) - 관련법규 검토서, 설계도서 검토서 - 동별 주차대수 배분결과 검토표 - 설계 수행계획서, 목표공사비 산출근거 자료 등

5) 작품제출 요령

① 작품제출 시 구비서류 이외의 모든 제출도서와 모형은 제출도서 종류별로 포장 제출(우편 및 배달 접수하지 않음)

② 제출도서(설계도집, 기술검토서)는 1개의 견고한 종이박스 포장・제출

③ 구비서류는 서류봉투에 넣어 별도 포장 없이 제출

6) 사전검토 실시

① 심사위원 개최 이전 공모규정 준수여부 등에 대한 검토 실시

※ 사전검토 발주기관에서 실시함

② 사전검토 내용

- 관련법령의 중대한 위반인 경우

예) 건폐율, 용적률, 건축물 높이제한, 부설주차장 설치기준, 조경기준 등

- 설계지침에서 요구한 사항을 과도하게 초과하거나 미달한 경우

예) 건축규모, 총 예정공사비, 주요 기능별 면적 등

- 제출도서의 규격을 현저히 위반한 경우

예) 설계도서 기준매수 초과, 제본방법 미준수, 색채표현 등

- 제출도서에 해당업체를 특정할 수 있는 문구나 이미지 등이 포함된 경우

③ 사전검토 결과 심사에 중대한 영향을 미치거나, 심사대상으로 적절하지 않다고 인정되는 경우, 심사위원회 의결을 거쳐 심사대상 제외

2.10. 작품심사

가. 심사위원 구성 및 선정

1) 작품심사는 발주청에서 설계공모 심사위원회를 구성 및 심사・선정

2) 설계공모 심사위원회(이하, “심사위원회”라 함) 심사위원은 관련분야 전문가 7인으로 구성(예비심사위원은 심사위원이 제척·회피 등의 사유로 심사에 참여하지 않을 경우 심사위원으로 참여)

연번	성명	소속	분야
1	은희창	강원대학교 건축공학과
2	홍구표	강원대학교 건설융합학부
3	권영철	한라대학교 건축학과
4	남형우	한림성심대학교 건축디자인과
5	임승민	강원대학교 건축학과
6	박정현	㈜다올엔지니어링
7	최정열	최정렬건축사사무소
예비	유성호	우리건축사사무소
예비

3) 심사위원회 진행은 공개하며, 녹화 또는 녹음하고 평가에 관한 운영기준에서 정하지 않은 사항은 심사위원회에서 정함

4) 심사결과는 「건축법」제32조에 따른 전자정보처리 시스템(세움터)에 공개됨

5) 설계도서의 법정기준 및 설계공모 지침서 상 지침위반 사항이 발생하였을 경우 심사 시 심사위원에게 제시하여 심사에 반영토록 하며, 심사위원회의 결정은 최종적인 것으로 이의를 제기할 수 없음

나. 심사위원 기피신청

1) 설계공모 참가자는 기피사유에 해당하는 심사위원 대상자를 응모신청 및 작품제출 확약서 제출 후 7일 이내 심사배제 신청가능

※ 심사위원 기피신청서 및 관련 증빙서류를 밀봉하여 제출

2) 기피신청서 미제출시 추후 심사위원 선정결과 이의제기 불가

다. 심사기준 및 방법

1) 심사는 분야별 배점기준 및 가점・감점 기준으로 심사위원회에서 심사하여 입상작을 선정하며, 평가항목의 세부심사기준은 필요 시 심사 위원회에서 별도로 정할 수 있음

2) 최종 평가점수는 평가 세부분야별 상대평가한 점수의 심사위원 합산점수에 가점·감점 점수를 반영하여 최종평가 점수로 함

3) 심사는 투표제로 평가

작품 응모수	투표(1차~2차)	심사방법
2~3개	○	투표로 당선작 및 입상작 선정
4~6개	○	(1차) 3개 작품 선정 → (2차) 최종투표로 선정
7개 이상	○	(1차) 5개 작품 선정 → (2차) 최종투표로 선정

4) 1차 투표 시 심사위원 다수가 선택한 순으로 작품을 선정

5) 2차 투표 시 심사위원 다수가 선택한 순으로 순위 선정

- 등수별 점수 환산(1등 100점, 2등 95점, 3등 90점 순) + 가·감점 으로 최종 순위 선정

6) 심사위원회는 심사결과 응모작품의 수준이 현저히 떨어진다고 판단 될 경우 당선작 및 입상작을 선정하지 않을 수 있음

7) 실격기준

① 설계도서 및 제출도서에 허위사실을 기재한 경우

② 제출작품에 응모자 인지가 가능한 암호나 기호를 표기한 경우

③ 제출도서 작성기준 및 설계지침의 중대한 위반사항이 있는 경우

④ 설계도서 내용에 심각한 법규위반사항이 있어 구조적으로 치유가 불가능한 경우

⑤ 소요공사비가 소요예산의 30%이상 초과하여 시공이 어렵다고 판단한 경우

⑥ 그 밖에 이에 준하는 사유로 심사위원회가 실격시키는 것이 타당하다고 판단한 경우

8) 가점・감점기준(※ 발주청 평가 후 심사위원회 의결을 거쳐 평가에 반영)

【가점기준】

구 분

가 점 항 목

한도

지역업체

참여도

❍ 홍천군 내 지역업체 단독 또는 도내 지역업체 간 공동 응모 시 가점 5점으로 함.

❍ 홍천군에 소재지를 둔 지역업체와 자발적으로 공동 수급체를 구성하여 참여한 경우

지역업체 참여비율	49%이상	49%미만 30%이상	30%미만
점수	3점	2점	1점

5점

【감점기준】

구 분	감 점 항 목	한도
규정준수 및 필요이상 과도한 도면 등의 제출	❍ 설계지침 위반 - 제안서 기준매수 초과 : - 1점/ 매당 - 제본방법 미준수 : - 2점 - 기타 설계지침 위반(규격, 채색 등) : - 3점/ 건당	5점

※ 실격기준 및 방법과 명시되지 않은 세부적인 가점・감점사항 등은 설계공모 심사위원회에서 의결(추가 또는 보완 등)처리 하여 조정 적용 될 수 있음

라. 평가항목 및 평가기준

평가항목	세 부 사 항	배 점
단지 및 배치계획	- 반드시 공모지침서에 명시된 예정 위치 내에서 합리적인 대안을 제시 - 현장여건을 정확히 조사한 후 사업부지 진출입 및 원활한 동선 체계를 확립하고, 건축물은 방위, 지형, 기후 등과 형태를 최적화한 대안 제시 - 건축물 이외에도 지상 주차장, 녹지, 휴게공간 등 외부공간 구성요소, 차량 진출입 동선 및 보행동선 계획 등을 종합적으로 반영하여 제시 - 청소년 외에도 지역주민을 위한 서비스공간으로서 휴게, 소통, 협업 등 기능적 활용을 감안한 대안 제시	20
건축계획	- 공모지침서에 명시된 기능별 세부규모에 따라 배치될 시설을 고려하여 실별 규모를 계획 - 편의시설을 최대한 설치하여 지역주민들이 이용할 수 있도록 배려하여 계획 - 지역특성 및 사용자 수요에 부합하는 프로그램을 선정하고 이에 부합하는 시설이 조성될 수 있도록 적정한 소요 면적 계획(space program) 및 실내·외 공간계획 방향을 수립 - 현장조사를 통해 사전에 예상되는 문제점을 점검하고 이를 건축계획에 반영 - 홍천군 경관계획 및 홍천군 공공디자인 기본계획 가이드라인 준수(공공건축)	30
기술계획 분야	- 녹색건축물 및 제로에너지 건축물에 적합하게 제시 - 무장애 디자인(장애물 없는 생활환경 인증(BF)) 대상으로 조건에 맞게 설계 - 포스트 코로나 대응 및 감염병 등 감염관리 차원에서 기계식 환기설비 및 환기창을 확보하여 공용공간으로 오염된 공기가 유입되거나 확산되지 않도록 고려하고, 실내 채광을 위한 채광창 확보 방안 제시 - 안전·범죄예방 디자인 - 주요 출입동선 및 위험물질을 은닉하기 쉬운 장소나 사각지대에는 CCTV 등을 설치하도록 설계 - 표지판, 출입구, 휴게공간에는 충분한 조명을 설치하여 인지성을 높이도록 설계	20
경관 및 주변과의 조화	- 건축 예정부지 주변 시설과 조화롭게 누구나 쉽게 접근이 가능하며 안전하게 이용할 수 있는 시설로 계획 - 개발에 따른 자연환경 훼손 최소화 및 환경오염이 발생하지 않는 설계안을 도출	10
중점심사 분야	- 건축물은 영구적이며 합리적인 구조로서, 경제성과 안정성을 고려하고 유지관리가 용이하며 에너지 절약형 시설이 될 수 있도록 합리적인 대안을 제시 - 토지 이용률 및 시설이용의 효율성을 극대화 할 수 있도록 계획	20

※ 다. 항에서 정한 또는 정하지 않은 평가방침도 심사위원회에서 의결하여 별도로 정한  경우에는 이에 따라 심사함

2.11. 입상작 및 시상

가. 입상작품수 및 시상                   당선작: 기본 및 실시설계권 부여

제출작품 수	당선·입상작품 수	보상 및 시상금
		시상금 예산: 30,000,000원
3개 이하	당선작 1, 최우수 1	최우수: 예산의 1/3
5개 이하	당선작 1, 최우수 1, 우수 1	최우수: 예산 4/10, 우수: 예산 3/10
6개 이상	당선작 1, 최우수 1, 우수 1, 가작 1	최우수: 예산 4/10, 우수: 예산 3/10, 가작: 예산 2/10

1) 입상작 이외의 작품은 별도의 비용을 지급하지 않음

2) 심사결과 공모목적에 적합하지 않거나 제안서의 수준이 현저히 떨어진다고 의결될 경우 당선작 및 입상작을 선정하지 않을 수 있음

3) 응모자는 심사결과에 대하여 어떠한 이의도 제기할 수 없으며, 설계공모 공고내용에 규정된 시상내용 이외의 보상을 요구할 수 없음

※ 입상작으로 선정된 자가 당선작 발표일로부터 30일 이내에 보상금 지급을 신청하지 않을 시 보상금에 대한 권리를 포기한 것으로 간주함.

나. 기타사항

1) 설계공모 관련 지침

① 본 설계공모는 2개 업체 이상 응모해야 하고, 응모자가 2개 업체 미만인 경우에는 재공고 하거나 설계공모가 아닌 다른 입찰방법(사업수행능력평가 등)을 적용할 수 있음

② 응모자는 설계공모에 응모 등록함으로써 이 지침서의 내용을 승인하는 것으로 간주함

③ 본 지침서의 문구 해석상 발주청과 응모자간 차이가 있을 경우에는 발주청의 해석을 우선으로 하며, 기타 명시되지 않은 사항에 대해서는 발주청에서 정하는 바에 따라야 함

④ 본 사업은 발주청의 내부사정에 따라 변동될 수 있으며, 이 경우 설계공모와 관련된 모든 사항에 대하여는 발주청의 지시 및 해석에 따라야 함

2) 당선작 설계자의 의무

① 당선작의 설계자는 해당 공사에 대하여 발주기관과 기본 및 실시설계용역을 체결할 의무를 갖는다. 다만, 발주기관의 사정으로 해당공사의 용역을 이행할 수 없는 경우에는 그러하지 아니함.

② 당선자가 불가피한 사유로 설계업무를 수행하지 못할 경우, 다음 순위자에게 설계권을 부여할 수 있으며, 설계권을 부여받은 자는 심사위원회에서 권고하는 당선작품의 장점을 반드시 반영해야 하며 수여 받은 상금은 반환하고 그 상금은 당선자에게 지급함

③ 당선자가 제출한 서류 등에 허위사실이나 중대한 결함이 발견되었을 경우 발주자는 그 사실을 당선자에게 통보하여 당선을 취소하고 차순위 응모자에게 설계권을 부여할 수 있음

④ 당선자는 설계용역 계약시 전기, 통신, 소방등 관련법령에 의거 분리설계(분담이행)를 하여야 하는 분야는 관련법령에 적합한 등록자를 선임하여 공동도급계약을 하여야 함

⑤ 발주청의 기본 방침 또는 운영방침이 변경되어 설계의 전면적인 취소 또는 설계내용의 부분적인 수정이 필요할 경우 이에 응해야 함

⑥ 기타 계약에 관한 사항은 “지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률”에 의하되 특별한 사유가 없는 한 당선 통보일로부터 10일 이내에 계약관련 사항을 이행하여야 함

⑦ 계획, 기본 및 실시설계도서 작성, 각종 심의 및 인허가등 모든 절차를 계약 후 설계기간 이내에 모두 완료하여야 함

⑧ 설계자는 기본안전보건대장의 유해·위험 요인의 감소방안을 포함하여 설계안전보건대장을 작성하여야 함

3) 저 작 권

공모안의 저작권의 귀속 등 저작권과 관련한 제반사항은 저작권 법령이 정하는 바에 따른다.

4) 기본 및 실시설계권 부여

당선작의 설계자가 자의 또는 타의에 의하여 기본 및 실시설계의 수행이 불가능할 경우 2등(최우수작) 및 3등(우수작)에게 순차적으로 설계의 권한을 부여할 수 있다. 이 경우 이미 상금을 지급한 경우에는 상금 금액만큼 공제한 설계비로 지급 함

5) 입상되지 아니한 제출도서의 반환

① 본 설계공모에 제출한 도서는 심사결과 발표일로부터 7일 이내에 한하여 응모자가 요구할 경우 반환하며, 이에 따른 비용은 응모자가 부담 함

② 위의 기간 내에 반출되지 않은 작품은 임의로 처리하며, 이러한 조치사항에 대하여 응모자는 어떠한 이의도 제기할 수 없음

6) 유의사항

① 응모자는 현장을 답사하여 현장조건을 조사한 후 계획하여야 함

② 응모자는 모든 관계법규 및 제반 규정사항에 적법하게 계획하여야 함

③ 당선자로 선정되어 용역수행 시 제출된 과업수행계획서에 기재된 참여기술자는 발주청의 승인 없이 임의 교체할 수 없음

※ 발주청이 인정하는 부득이한 사유로 교체할 경우 자격, 경력이 당초 참여예정자와 동등 이상이어야 함.

④ 사업여건 변경 등으로 설계가 중단 된 경우 계약자 상호간 협의에 의하여 설계비를 정산 할 수 있음

⑤ 응모자는 설계공모에 응모등록함으로써 이 지침서의 내용을 승인하는 것으로 간주함

⑥ 본 지침서에 관하여 이의 또는 견해차가 있는 경우에는 발주청의 해석에 따르며, 기타 명시되지 않은 사항에 대하여도 발주청이 정하는 바에 따라야 함

⑦ 응모업체는 심사과정에 관여하거나 심사와 관련하여 어떠한 이의를 제기할 수 없음

Ⅱ. 설계지침

1. 사업지구 현황

1.1. 사업명 : 청소년 문화공간 건립사업

1.2. 위  치 : 강원도 홍천군 홍천읍 희망리 35번지 일원

주변현황도

대상지전경

1.3. 지구현황

토지이용계획도	주요사항
도시지역, 제2종일반주거지역, 도시계획구역, 가축사육제한구역, 상대보호구역(석화초등학교), 상대보호구역(홍천고등학교), 비행안전제2구역(헬기), 비행안전제3구역(헬기), 제한보호구역(지원/헬기:2km), 역사문화환경보존지역 (홍천괘석리사사자삼층석탑,희망리3층석탑,홍천향교(500M이내))

※ 사업대상지는 본 지침서에 제시된 건축규모를 기준으로 건폐율, 용적률 및 배치계획을 고려하여 계획하되, 발주기관의 사업계획에 따라 일부변동가능

1.4. 사업대상지 위치도 및 지적도

위치도	지적도

2. 건설계획 지표

2.1. 건설계획 지표

가. 목표 공사금액 : 5,292백만원(부가세 포함)

※ 최초 공모 시 목표 공사금액에서 실시설계 착수 시점까지 물가상승률(생산자 물가 지수 등)을 감안하여 재설정 가능

나. 세부계획 지표

구분	부지면적	건축면적	연면적	조경면적	층수
법정기준	1,237.2㎡	742.32㎡ (60%이하)	3,093㎡ (250%이하)	123.72㎡ (10%이상)	해당사항 없음
계획규모	1,237.2㎡	603.5㎡ (48.78%)	1,500㎡ 용적율산정연면적 1,233㎡ (99.66%)	136㎡ (10.99%)	지하1층 지상2층
기타사항	-

다. 주차장 규모

주차대수 산정용 연면적	법정 주차대수	계획 주차대수	주차장 규모 (예상)	지하주차장 규모
1,500㎡	3.52대 이상	일반형 9대 장애인 1대	75㎡	55㎡

※ 「홍천군 주차장 설치 및 관리 조례」 제13조(부설주차장 설치기준) 150㎡당 1대

【주차장의 주차구획】

구분	너비	길이	설치
경형	2.0미터 이상	3.6미터 이상	×
일반형	2.5미터 이상	5.0미터 이상	○
확장형	2.6미터 이상	5.2미터 이상	×
장애인전용	3.5미터 이상	5.0미터 이상	○

라. 주차장 설치기준

규모 (주차대수)	옥외주차 비율	옥내(지하) 주차비율	경차형 주차계획	장애인 전용주차	환경친화적 자동차 전용주차
10대 이상	60%	40%	-	1대	1대

1) 주차대수는 10대 이상으로 계획

2) 장애인전용주차 비율은 조정가능

3) 전기자동차 충전시설 1개소 설치 (「환경친화적 자동차의 개발 및 보급 촉진에 관한 법률 시행령」제18조의5)

4) 주차구획 기준은 현행 「홍천군 주차장 설치 및 관리 조례 [별표 6]」을 적용하나 법령개정 등 변경이 있는 경우 반영

2.2. 계획 시 고려사항

가. 계획의 주안점

1) 법령 상 적용기준을 준수하여 반영하고, 발주청에서 제시한 지침서에 명기된 사항은 본 지침서에서 규정하는 내용을 우선적용

2) 반드시 사업비 범위 내에서 설계공모가 되어야 한다.

3) 설계안 제출 시점에서 관계법규(입법예고 포함)에 적합하여야 한다.

4) 현장여건을 정확히 조사한 후 자연환경, 입지조건 등을 분석 후 계획에 반영한다.

5) 차량의 진출․입과 보행자 동선 등을 고려한 합리적이고 원활한 동선 체계를 확립하고 장애인 및 노약자들이 편리하고 안전하게 이용할 수 있도록 계획한다.

6) 토지 이용률 및 시설이용의 효율성을 극대화 할 수 있도록 계획한다.

7) 경제적이고 친환경적인 재료를 사용하되 내구성, 경제성, 안전성이 우수하며 시공성이 용이하고 미관 및 기능적인 면에 부합되는 재료를 선택한다.

8) 색상은 의장계획과 주변 환경과 조화되고 상징성이 나타날 수 있도록 색채계획을 수립하여 계획한다.

9) 건축물의 구조는 영구적이며 합리적인 구조로 경제성과 안정성을 고려하고, 유지관리가 용이하며 에너지 절약형 시설이 될 수 있도록 외기 차단에 적합한 자재(창호, 도어)등으로 계획 하여야 한다.

10) 모든 설계체제는 최소인원으로 관리가 가능하도록 개별 및 중앙 통제형 체계를 구축하고, 누구나 기계(시설)조작이 편리하도록 계획하여야 한다.

11) 장애인 및 남녀노소 등 누구나 불편함 없이 사용할 수 있는 공간으로 구성 하여야 한다.

13) 각 세부시설은 장애인을 위한 상호보완이 가능한 시설로 ZONING계획이 되어야 하며 층간 이용 시 불편 없이 사용할 수 있도록 배치 계획 되어야 한다.

14) 관련법에 적합하고 필요한 행정적․법적 절차 추진방법 등을 검토하여야 하며, 효율적인 공간 활용 동선계획을 극대화하기 위해 각 기능별 세부 시설면적을 자유롭게 할 수 있다.

15) 차량통행에 대한 안전하고 편리한 접근환경을 조성하도록 한다.

16) 장애인 이용편의를 고려하여 부지 내 각종 동선 및 비상시 등을 고려한 적정 외부공간이 조성될 수 있도록 전체부지활용 계획을 면밀히 하도록 한다.

17) 개발에 따른 자연환경 훼손 최소화 및 환경오염이 발생하지 않는 설계안을 도출하도록 한다.

18) 장애물 없는 생활환경(추후 BF 컨설팅 용역 별도 발주 및 수수료 별도), 건축물 녹색건축물(인증 및 수수료 포함), 제로에너지 건축물(인증 및 수수료 포함) 인증 대상 시설물로 조건에 맞게 설계 한다.

나. 시설물 현황도

1) 금회 공모 예정지는 상기 시설물 현황도에 맞게 설계한다.

2) 지역특성 및 사용자 수요에 부합하는 프로그램을 선정하고 이에 부합하는 시설이 조성될 수 있도록 적정한 소요 면적계획(space program) 및 실내·외 공간계획 방향을 수립하도록 한다.

3) 구조적 모듈계획과 상충되지 않도록 주차구획을 계획한다.

4) 사업부지와 주차장 지반고를 고려하여 부지 조성고를 계획하여야 한다.

5) 내·외부 공간과 주변 건축요소들과의 유기적인 연계가 가능한 배치계획을 한다.

6) 청소년 이외에도 주민 커뮤니티 활성화를 위한 각종 전시, 공연 및 모임 등 다중이 일시에 이용하는 공간이므로 비상 시 대피를 고려한 적정 외부광장을 확보하도록 한다.

다. 기능별 세부규모

구 분	세부시설	산출근거	면적(㎡)	비율(%)	비 고
지상1층	영화관 1관~8관	6m*6m*8관	288	19.2
	PlayGround	1실	108	7.2
	스튜디오노래방	3m*3m*3관	27	1.8
	소계		423	28.2
지상2층	스터디카페	1실	297	19.8
	사무공간	4명×7.2㎡이상	36	2.4
	워크룸	1실	81	5.4
	소계		414	27.6
공용공간	홀, 화장실, 계단실, E/V 등		480	32
	기계실		48	3.2
	소계		528	35.2
옥내주차공간	지상주차장		-	-
	지하주차장		135	9
합 계(연면적)			1,500	100
전용면적			837	55.8
공용면적			663	44.2
지상면적			1,233	82.2
지하면적			267	17.8

※ 시설별 면적은 ±5% 범위에서 설계자가 합리적으로 제안.

※ 면적배분은 상기사항을 참고하며 적절배분이 될 수 있도록 구성할 것.

※ 설계자가 효율성에 따라 조정, 추가 및 창의적인 아이디어 제안 가능

부문별	내 용
단지배치 계획	- 청소년문화공간 및 주차장 조성 위치는 상기 시설물 현황도에 맞게 설계한다. - 현장여건을 정확히 조사한 후 사업부지 진출입 및 원활한 동선 체계를 확립한다. - 청소년 이외에도 주민 커뮤니티 활성화를 위한 각종 전시, 공연 및 모임 등 다중이 일시에 이용하는 공간이므로 비상 시 대피를 고려한 적정 외부광장을 확보하도록 한다. - 옥외 생활범죄 방지 및 안전성 확보를 위해 시야를 가리는 시설물은 지양하고 열린 공간으로 계획하도록 한다. - 동선 계획 시 부지 내 보행자 안전을 우선 확보하고 차량 동선이 보행 동선과 간섭되지 않도록 유의한다. - 화재 빛 비상시의 대피동선을 계획, 소방진입용 동선을 확보하고, 특히 장애인 유형별 피난을 고려한다. - 서비스 및 유지관리를 위한 동선을 확보한다. - 장애인 및 노약자, 영유아 동반 이용자의 편의를 고려한다. - 주차계획 시 다음 사항을 유의하도록 한다. ⦁주 시설이용자는 비장애인이며, 장애인주차 확보 비율을 검토해야함. ⦁장애인주차면과 출입구 연결공간은 무단차 적용 권장 ⦁장애인 및 교통약자 주차장은 시설 접근이 용이한 곳에 계획하도록 한다. ⦁주차장은 투수성이 높은 포장 재료를 계획한다.
옥외공간 계획	- 설계안 제출 시점에서 관계법규(외부 녹지 공간 조성에 따른 녹지비율 확인)에 적합하게 설계한다. - 청소년문화공간과 연계성을 고려하여 외부공간 계획을 수립할 것 - 단지 내 옥외시설물(안내표시, 벤치 등)의 통일성·일관성을 고려하여 계획한다. - 주민과 청소년을 위한 다양한 외부공간 및 휴게공간을 조성하여 지역활성화 및 공공성 확보를 도모한다.
입면 및 단면 계획	- 건물 외관은 주위환경 및 경관과 조화되도록 하고, 건축물 각각의 특성을 유지하되, 건축물 자체가 인지도를 확보할 수 있도록 한다. - 시설 고유의 분위기를 살리도록 하고 건물의 내·외부는 시각적 아름다움이 있어야 한다. - 건물 색체 계획은 주변 시설물과 조화를 이루도록 한다. - 외관의 형태 및 색상은 서로 조화를 이루도록 디자인 요소를 고려한 특징을 살려 주위환경과 조화되고 이용객에게 밝고 친밀감을 줄 수 있도록 친환경적인 조형성을 고려하여야 한다. - 창호는 미관 및 보안적인 측면을 고려하여 열 손실을 방지하고 소음 등의 영향이 없도록 설계하여야 한다. - 기능별 조닝을 통해 서로 독립이 되면서 운영, 관리, 업무상 상호 유기적 연대가 가능하도록 단면을 계획한다. - 사용재료는 내구성 및 유지 관리가 우수한 것으로 설계하여야 한다. - 우수의 침투를 방지하고, 장애인시설 기준에 적합하도록 하며, 인접도로면과 부지 지표면, 둔덕 등을 고려하여 설계하여야 한다. - 각 층별 수직 동선은 유기적으로 연결하여 계획하여야 한다.
평면계획	- 각 시설물은 중앙집중 관리 및 통제가 편리하며, 최소 인원으로 운영 및 관리가 가능하도록 경제적인 설계가 되도록 하여야 한다. - 가능한 기능별, 층별 조닝을 통하여 시설별 구획이 명확하도록 하며, 전체 계획상 피난 및 안전을 우선으로 한 합리적 시설구획이 되도록 계획하여야 한다. - 공용실들은 평면의 기능에 맞게 배치하여 계획되도록 한다. - 설계자는 각 실별 실 구성, 면적, 천장고, 마감재료, 필요설비에 대한 사항을 설계도서에 명확히 기재하여야 한다. - 적정한 여유 공간(홀, 로비 등)을 확보하여 쾌적한 분위기를 조상할 수 있는 공간을 계획한다. - 장애인·노인·임산부 등의 편의시설을 관계 법령에 따라 설치하도록 한다. - 세부시설 면적은 전체면적의 약 51.53%를 청소년문화공간 면적으로 사용하고, 약 48.47%는 홀, 계단실, 기계실, 공용공간 및 휴게공간 등 자유롭게 구성 (공용 면적비는 35~45% 권장)
구조계획	- 상·하층간 및 실별 소음을 최소화 할 수 있도록 계획한다. - 구조계획은 경제적이고 시공이 용이한 구조로 설계하고, 특수구조 또는 특수공법이 필요한 경우에는 이를 객관적으로 인정할 수 있어야 한다. - 지반조사 결과에 의한 적합한 기초구조를 선택하고 시공 여건을 충족시킬 수 있도록 계획한다. - 구조설계는 관련법령에 적합하게 설계하고 시공성 및 경제성 등을 적극 고려하여 계획한다. - 재난과 지진, 풍하중, 지반침하 등 각종 변형을 고려하여야 한다.
토목계획	- 건축시설물 설치를 위한 토공사(주-터파기)이므로 건축 계획과 공사부지의 지형, 토질, 암반 상태 등 현장을 철저히 분석 조사하여 건축물 등 기타 시설물과 일치 및 연관되도록 설계하고 토공의 공학적 해결과 경제, 안전적인 측면에서 검토하여 필요한 최소한의 물량산출 및 경비를 산정하여야 한다. - 현장 상황에 부합되고 현실적으로 사용되는 경제적인 장비 및 자재 선정으로 적정한 품질확보와 경제적 설계를 동시에 고려한다. - 우수처리계획, 오수처리계획, 구조물계획, 포장공사 등은 현 북방면 중화계리 이용 측면을 충분히 고려하여 설계에 반영하여야 한다.
조경계획	- 조경공사 설계에 적용되는 관련법규 및 제반 규정을 준수하고, 전체부지에 대한 조경계획(Master Plan)을 실시하여 녹지공간을 적정하게 배분하여야 한다. - 외부공간과 내부공간이 유기적으로 연계된 조경계획을 수립하고, 외부공간은 이용자의 정서함양, 휴식, 만남의 장소 등 다양한 옥외활동이 가능한 친숙하고 편리한 공간으로 구성하며 충분한 휴식공간과 녹지를 확보하여 조성하여야 한다. - 수목선정 및 시설물 선정 시 도심의 여건에 적합한 생태적 특성을 고려하고 효율적인 유지관리가 될 수 있도록 계획하여야 한다.
기계(소방)계획	- 건물 실별 용도에 적합한 환경계획과 LCC(Life Cycle Cost)를 고려하여 경제적으로 계획한다. - 「건축물의 에너지절약설계기준」(국토교통부고시 제2023-104호), 「고효율에너지기자재 보급촉진에 관한 규정」(산업통상자원부고시 제2021-166호), 「건축물 에너지효율등급 인증 및 제로에너지건축물 인증에 관한 규칙」(국토교통부령 제878호, 산업통상자원부령 제430호), 「신에너지 및 재생에너지 개발ㆍ이용ㆍ보급 촉진법」 등 에너지절약 관련사항을 적극 수용하여 계획한다. ※ 해당 건축물은 건축물에너지효율등급인증 1++등급, 제로에너지건축물인증 5등급 건축물로 설계하여야 한다. - 냉·난방 설비는 각 실 및 기능에 따라 열에너지를 효율적으로 운용할 수 있고 쾌적한 실내 환경 유지관리가 용이한 방식을 채택한다.
전기(소방)계획	- 전기설비는 최적의 시스템으로 구성하여 안전성, 신뢰성, 기능성, 경제성, 미래지향성 등에 중점을 두어 계획하고, 에너지절약 뿐만 아니라 최상의 시설 환경이 조성될 수 있도록 계획한다. - 내부는 LED 평판조명 등 모든 조명기구는 실내디자인 및 설비마감과 조화를 이루어야 하며, 모든 조명은 고효율 LED 조명 등으로 설계하여야 한다.
통신계획	- 모든 정보통신설비는 신뢰성, 기능성, 안전성, 경제성, 에너지절약 등을 고려하고 설계 시점에서 최신 기종으로 설계하여야 한다. - 모든 정보통신설비는 운영 및 확장이 용이하도록 하어야 하며, 초고속 정보통신망을 접속할 수 있도록 설계되어야 한다. - 시설 및 사무실의 수요를 감안하여 미래지향적인 충분한 용량을 확보하여야 한다. - 건축물을 면밀히 검토하여 필요한 정보통신설비(구내통신설비, 綜合유선방송설비, 방송설비, CCTV설비 등)를 합리적으로 배치되도록 설계하여야 한다. - 이동식 스피커 및 적합한 천장형 및 벽부형 스피커를 설치하여 평상시 전관방송 및 안내방송 송출이 되고, 화재로 인한 비상시 비상방송이 송출되도록 시스템 구축 - 다용도강당 및 합주공간, 댄스연습실, 영상실 등에 필요한 음향 및 방송 장비를 설치하도록 계획한다.

라. 부문별 지침

Ⅲ. 작성서식

□ 제출물 목록

구분	서식목록	비고
응모등록	- 설계공모 응모신청서	서식 1
	- 사용인감계	서식 2
	- 위임장	서식 3
	- 청렴서약서	서식 4
	- 사전접촉 금지 서약서	서식 5
	- 기술자 보유현황(설계용역 수행 확인서 포함)	서식 6
질의회신	- 설계공모 서면질의서	서식 7
	- 심사위원 기피신청서	서식 8
응모등록	- 분야별 참여업체 및 참여자 명단	서식 9
	- 대표자 선임계	서식 10
	- 공동수급표준협정서(공동이행방식)	서식 11
	- 공동수급표준협정서(분담이행방식)	서식 12
	- 공동수급협정 체결현황	서식 13
작품제출	- 설계공모 작품 접수서	서식 14
	- 응모자서약서	서식 15
	- 사전접촉 금지 확인서	서식 16
	- 설계도집	서식 17
	- USB(작품설명 자료 포함)
	- 기술검토서	서식 18
	- 설계개요 및 시설면적표	서식 19
	- 관련법규 검토서	서식 20

[서식 1]

설계공모 응모 신청서

공 모 명
등 록 번 호			홍천군 공공건축 -
대 표 업 체	업체명					전 화 번 호
						F A X
	대표자					주민등록번호
	소재지		(우)			e-mail
공 동 응 모 업 체	업체명					전 화 번 호
						F A X
	대표자					주민등록번호
	소재지		(우)			e-mail
홍천군에서 시행하는 「」에 있어서 입찰공고 및 설계공모 지침을 준수하여 응모할 것을 신청합니다. 2024. . . 신 청 인 : (인) 홍천군수 귀하
설계공모 응모신청 접수증							접 수 인
공 모 명
등록번호		홍천군 공공건축 -
업 체 명				전 화 번 호
대 표 자				주민등록번호

[서식 2]

사  용  인  감  계

소    재    지 :

상호 또는 명칭 :

대  표  이  사 :

생  년  월  일 :

사용인감

위의 인감은 우리사무소에서 대표이사        가(이) 사용하는 인감으로 청소년 문화공간 건립사업 설계공모와 계약 및 기타 일체 행위에 대하여 사용하고자 사용 인감계를 제출합니다.

2024.    .    .

소    재    지 :

상호 또는 명칭 :

대  표  이  사 :                 (인)

홍천군수 귀하

[서식 3]

위     임     장

□ 공  모  명 :

□ 대리인

① 소   속 :                      (직위 & 직급 :                      )

② 성   명 :                      (주민등록번호 :          -           )

③ 주   소 :

본인은 상기인을 대리인으로 선임하여 「청소년 문화공간 건립사업」 응모신청에 관한 모든 권한을 위임합니다.

□ 위 임 인

① 소   속 :                    ( ☎ :                                )

② 직   위 :

③ 성   명 :                     (주민등록번호 :          -            )

④ 주   소 :

※ 첨부  대리인 재직증명서 1부.

2024.    .    .

홍천군수 귀하

[서식 4]

청렴 서약서

□ 사 업 명 :

□ 발주기관 : 홍천군청

당사는 「청소년 문화공간 건립사업」과 관련하여 관계법령에 규정된 절차를 준수하여 공정하고 투명한 설계평가가 되도록 협조하겠으며 설계평가 심사과정에서 이유여하를 막론하고 심사위원이나 관계공무원에게 금품, 향응이나 부당한 이익을 제공하지 않도록 할 것이며 만약 이를 위반할 시에는 관계법령에 따라 책임을 지고 이와 관련하여 일체의 민·형사상 이의를 제기하지 않겠습니다.

2024.    .    .

○ 공동참여응모 대표업체

회 사 명 :

주    소 :

대 표 자 :               (인)

전화번호 :

○ 공동참여응모 참여업체

회 사 명 :

주    소 :

대 표 자 :               (인)

전화번호 :

홍천군수 귀하

[서식 5]

사전접촉 금지 서약서

당사는 홍천 공 모 명 참가업체로서 다음 사항을 준수할 것을 서약합니다.

설계공모와 관련하여 투명하고 공정하게 심사에 임할 것이며, 공모 심사  위원과 어떠한 경우에도 직ㆍ간접적으로 개별 접촉하지 않을 것을 서약합니다. 위 내용을 위반할 시에는 관계 법령 및 지침에 따라 어떠한 처벌이라도 감수하겠습니다.

2024.    .    .

회사명 :
대표자 :	(인)

홍천군수 귀하

[서식 6]

기술자 보유현황

연번	성 명	생년월일	입사일	자격내용		비고
				종목 및 등급	등록번호

※ 자격내용 중 ‘등록번호’ 는 경력수첩상의 등록번호를 말함.

위와 같이 보유하고 있음을 확인합니다.

붙임 : 설계 및 공사감리 용역수행 확인서 1부. (대한건축사협회 발행)

2024.    .    .

회사명 :
대표자 :	(인)

홍천군수 귀하

[서식 7]

설계공모 서면질의서

사 무 소 명		등 록 번 호
대 표 자		전 화
소 재 지		우 편 번 호
질의사항 : ※ 설계지침서를 다시 한번 숙지하시고 질의하여 주시기 바랍니다. 2024. . . 질 의 자 : (인) 홍천군수 귀하

[서식 8]

심사위원 기피 신청서

당사는 사 업 명 심사와 관련하여 선정된 심사위원 중 기피 사유에 해당되는 위원이 있는 경우 아래 양식에 따라 해당위원 기피를 신청합니다.

위원명	근 무 처	근거 및 사유

※ 기피 사유

- 위원 또는 그 배우자나 배우자이었던 사람이 심사 대상업체의 당사자가 되거나 그 업체의 당사자와 공동권리자 또는 공동의무자인 경우

- 위원이 심사 대상 업체의 당사자와 친족이거나 친족이었던 경우

- 위원이 해당 사업의 시행으로 이해당사자(대리관계를 포함한다)가 되는 경우

- 위원이나 위원이 속한 법인ㆍ단체 등이 심사 대상 업체의 당사자의 대리인이거나 대리인이었던 경우

- 위원이 최근 3년 이내에 해당 심사 대상 업체에 임원 또는 직원으로 재직한 경우

- 위원이 최근 2년 이내에 해당 심사 대상 업체와 관련된 자문, 연구, 용역(하도급을 포함한다), 감정 또는 조사를 한 경우

붙임 : 기피사유 관련 증빙자료 1식.

2024.    .    .

회사명 :
대표자 :	(인)

홍천군수 귀하

[서식 9]

분야별 참여업체 및 참여자 명단

구 분		성 명	자격 등급	소속 및 직위	주민 등록 번호	학력 (학위)	해당분야 기술자격			비고
							자격명	취득일	번호
사업책임 건축사
분야별 참여 기술자	건축
	구조
	토목
	조경
	기계
	전기
	통신
	소방
	견적

홍천군청에서 시행하는 「청소년 문화공간 건립사업」에 응모함에 있어 모든 권한을 위임받은 응모대표자로서 분야별 참여업체 및 참여 기술자 명단을 제출합니다.

2024.    .    .

응모대표자 : 소 속           직위           성명                (인)

홍천군수 귀하

[서식 10]

대표자 선임계

□ 공 모 명 :

□ 대표자 선임

① 소    속 :                             ☎ :

② 성    명 :                    (주민등록번호 :         -           )

③ 면허번호 :

	<한 설계사무소에 대표건축사가 둘 이상인 경우>
본인은 OOO 건축사사무소의 공동대표로서 홍천군에서 시행하는 「청소년 문화공간 건립사업」에 관한 모든 권한을 본 건축사사무소 공동대표 상기 OOO에게 위임합니다.

	<공동이행방식 및 분담이행방식 응모의 경우>
본인은 홍천군청에서 시행하는 「청소년 문화공간 건립사업」에 관한 모든 권한을 OOO건축사사무소 대표 상기 OOO에게 위임합니다.

2024.    .    .

□ 공동 응모자

업체명           대표          (인)

대표          (인)

업체명           대표          (인)

* 한 건축사사무소에 대표 건축사가 2인 이상 있거나 두 업체이상의 건축사사무소가 합동으로 작품을 제출 시 한 사람의 대표자를 선임해야 함.

* 건축사사무소가 전기, 정보통신, 소방분야 설계용역업체와 분담이행방식으로 응모할 경우 건축사사무소의 건축사를 대표자로 선임하여야 함.

홍천군수 귀하

[서식 11]

공동수급표준협정서(공동이행방식)

제1조 [목적] 이 협정서는 아래 계약을 공동수급체의 구성원이 재정, 경영, 기술능력, 인원 및 기자재를 동원하여 아래의 공사, 물품 또는 용역에 대한 계획, 입찰, 시공 등을 위하여 출자비율에 따라 공동연대하여 계약을 이행할 것을 약속하는 협약을 정함에 있다.

1. 계약건명  :

2. 계약금액 :

3. 발주자명 :

제2조 [공동수급체] 공동수급체의 명칭, 사업소의 소재지, 대표자는  다음과 같다.

1. 명          칭 : ○○○

2. 주사무소소재지 :

3. 대 표 자 성 명 :

제3조 [공동수급체의 구성원]

① 공동수급체의 구성원은 다음과 같다.

1. ○○○회사(대표자 :         소재지 :                )

2. ○○○회사(대표자 :         소재지 :                )

② 공동수급체 대표자는 ○○○로 한다.

③ 공동수급체 대표자는 발주자 및 제3자에 대하여 공동수급체를 대표하며, 공동수급체의 재산관리 및 대금청구 등의 권한을 가진다.

제4조 [효력기간] 본 협정서는 당사자 간의 서명과 동시에 발효하며, 당해계약의 이행으로 종결된다. 다만, 발주자 또는 제3자에 대하여 당해 계약과 관련한 권리의무 관계가 남아있는 한 본 협정서의 효력은 존속된다.

제5조 [의무] 공동수급체의 구성원은 제1조에서 정한 목적을 수행하기 위하여 성실, 근면 및 신의를 바탕으로 하여 필요한 모든 지식과 기술을 활용할 것을 약속한다.

제6조 [책임] 공동수급체의 구성원은 발주기관에 대한 계약상의 의무이행에 대하여 연대하여 책임을 진다.

제7조 [하도급] 공동수급체 구성원 중 일부 구성원이 하도급계약을 체결하고자 하는 경우에는 다른 구성원의 동의를 받아야 한다.

제8조 [거래계좌] 예규「지방자치단체 공동계약 운영요령」Ⅲ-7 대가의 지급 규정에 정한 바에 의한 선금, 기성대가 등은 다음 계좌로   지급받는다.

1. ○○○회사(공동수급체대표자) : ○○은행, 계좌번호○○○, 예금주○○○

2. ○○○회사 : ○○은행, 계좌번호○○○, 예금주○○○

제9조 [구성원의 출자비율]

① 공동수급체의 출자비율은 다음과 같이 정한다.

1. ○○○:     %

2. ○○○:     %

② 제1항의 비율은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 변경할 수 있다. 다만, 출자비율을 변경함에 있어 일부 구성원의 출자지분 전부를 다른 구성원에게 이전할 수 없다.

1. 발주기관과의 계약내용 변경에 따라 계약금액이 증감되었을 경우

2. 공동수급체의 구성원 중 파산, 해산, 부도 등의 사유로 인하여 당초 협정서의 내용대로 계약이행이 곤란한 구성원이 발생하여 공동수급체의 구성원 연명으로 출자비율의 변경을 요청한 경우

③ 현금이외의 출자는 시가를 참작, 구성원이 협의 평가하는 것으로 한다.

제10조 [손익의 배분] 계약을 이행한 후 이익 또는 손실이 발생하였을 경우에는 제9조에서 정한 비율에 따라 배당하거나 분담한다.

제11조 [권리, 의무의 양도제한] 구성원은 이 협정서에 의한 권리 의무를 제3자에게 양도할 수 없다.

제12조 [중도탈퇴에 대한 조치]

① 공동수급체의 구성원은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 외에는 입찰 및 당해계약의 이행을 완료하는 날까지 탈퇴할 수 없다. 다만, 제3호의 규정에 해당하는 경우에는 다른 구성원이  반드시 탈퇴조치를 하여야 한다.

1. 발주자 및 구성원 전원이 동의하는 경우

2. 파산, 해산, 부도 기타 정당한 이유없이 당해 계약을 이행하지 아니하여 공동수급체의 다른 구성원이 발주자의 동의를 얻어 탈퇴조치를 하는 경우

3. 공동수급체의 구성원중 파산, 해산, 부도 기타 정당한 이유없이 당해 계약을 이행하지 아니하여 시행령 제92조제1항제6호의 규정에 의하여 입찰참가자격제한조치를 받은 경우

② 제1항의 규정에 의하여 구성원중 일부가 탈퇴한 경우에는 잔존구성원이 공동 연대하여 당해계약을 이행한다. 다만, 잔존 구성원만으로 면허, 실적, 시공능력 공시액 등 잔여 계약이행에 필요한 요건을 갖추지 못할 경우에는 연대보증인과 연대하여 당해계약을 이행하여야 하며, 연대보증인이 없거나 연대보증인이 계약을   이행하지 않는 경우에는 잔존 구성원이 발주기관의 승인을 얻어 새로운 구성원을 추가하는 등의 방법으로 당해요건을 충족하여야 한다.

③ 제2항 본문의 경우 출자비율은 탈퇴자의 출자비율을 잔존구성원의 출자비율에 따라 분할하여 제9조의 비율에 가산한다.

④ 탈퇴하는 자의 출자금은 계약이행 완료 후 제10조의 손실을 공제한 잔액을 반환한다.

제13조 [하자담보책임] 공동수급체가 해산한 후 당해공사에 관하여 하자가 발생하였을 경우에는 연대하여 책임을 진다.

제14조 [운영위원회]

① 공동수급체는 공동수급체의 구성원을 위원으로 하는 운영위원회를 설치하여 계약이행에 관한 제반사항을 협의한다.

② 이 협정서에 규정되지 아니한 사항은 운영위원회에서 정한다.

위와 같이 공동수급협정을 체결하고 그 증거로서 협정서 ○통을 작성하여 공동수급체의 구성원이 기명날인하여 각자 보관한다.

2024.    .    .

○○○회사      ○○○   (인)

○○○회사      ○○○   (인)

○○○회사      ○○○   (인)

[서식 12]

공동수급표준협정서(분담이행방식)

제1조 [목적] 이 협정서는 아래 계약을 공동수급체의 구성원이 재정, 경영, 기술능력, 인원 및 기자재를 동원하여 아래의 공사, 물품 또는 용역에 대한 계획, 시공 등을 위하여 분담내용에 따라 나누어   공동으로 계약을 이행할 것을 약속하는 협약을 정함에 있다.

1. 계약건명 :

2. 계약금액 :

3. 발주자명 :

제2조 [공동수급체] 공동수급체의 명칭, 사업소의 소재지, 대표자는  다음과 같다.

1. 명          칭 : ○○○

2. 주사무소소재지 :

3. 대 표 자 성 명 :

제3조 [공동수급체의 구성원]

① 공동수급체의 구성원은 다음과 같다.

1. ○○○회사(대표자:        소재지:            )

2. ○○○회사(대표자:        소재지:            )

② 공동수급체 대표자는 ○○○로 한다.

③ 공동수급체 대표자는 발주자 및 제3자에 대하여 공동수급체를 대표하며, 공동수급체 재산의 관리 및 대금청구 등의 권한을 가진다.

제4조 [효력기간] 본 협정서는 당사자간의 서명과 동시에 발효하며, 당해계약의 이행으로 종결된다. 다만, 발주자 또는 제3자에 대하여 계약과 관련한 권리의무관계가 남아있는 한 본 협정서의 효력은 존속된다.

제5조 [의무] 공동수급체의 구성원은 제1조에서 정한 목적을 수행하기 위하여 성실, 근면 및 신의를 바탕으로 하여 필요한 모든 지식과 기술을 활용할 것을 약속한다.

제6조 [책임] 공동수급체의 구성원은 발주기관에 대한 계약상의 의무이행에 대하여 분담내용에 따라 각자 책임을 진다.

제7조 [하도급] 공동수급체의 각 구성원은 자기 책임하에 분담부분의 일부를 하도급 할 수 있다.

제8조 [거래계좌] 예규「지방자치단체 공동계약 운영요령」Ⅲ-7 대가의 지급 규정에 정한 바에 의한 선금, 기성대가 등은 다음 계좌로 지급받는다.

1. ○○○회사(공동수급체대표자) : ○○은행, 계좌번호○○○, 예금주○○○

2. ○○○회사 : ○○은행, 계좌번호○○○, 예금주○○○

제9조 [구성원의 분담내용]

① 각 구성원의 분담내용은 다음과 같이 정한다.

[예시]

1. 일반건설공사의 경우

가) ○○○건설회사 : 토목공사

나) ○○○건설회사 : 포장공사

2. 환경설비설치공사의 경우

가) ○○○건설회사 : 설비설치공사

나) ○○○제조회사 : 설비제작

② 제1항의 분담내용은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 변경할 수 있다. 다만, 분담내용을 변경함에 있어 일부 구성원의 분담내용 전부를 다른 구성원에게 이전할 수 없다.

1. 발주기관과의 계약내용 변경에 따라 계약금액이 증감되었을 경우

2. 공동수급체의 구성원중 파산, 해산, 부도 등의 사유로 인하여 당초 협정서의 내용대로 계약이행이 곤란한 구성원이 발생하여  공동수급체의 구성원 연명으로 분담내용의 변경을 요청할 경우

제10조 [공동비용의 분담] 본 계약이행을 위하여 발생한 공동의 경비 등에 대하여 분담내용의 금액비율에 따라 각 구성원이 분담한다.

제11조 [구성원상호간의 책임]

① 구성원이 분담이행과 관련하여 제3자에게 끼친 손해는 당해 구성원이 분담한다.

② 구성원이 다른 구성원에게 손해를 끼친 경우에는 상호 협의하여 처리하되, 협의가 성립되지 아니하는 경우에는 운영위원회의 결정에 따른다.

제12조 [권리, 책임의 양도제한] 구성원은 이 협정서에 의한 권리 의무를 제3자에게 양도할 수 없다.

제13조 [중도탈퇴에 대한 조치]

① 공동수급체의 구성원은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 외에는 입찰 및 당해계약의 이행을 완료하는 날까지 탈퇴할 수 없다.

1. 발주자 및 구성원 전원이 동의하는 경우

2. 파산, 해산, 부도 기타 정당한 이유없이 당해 계약을 이행하지 아니하여 공동수급체의 다른 구성원이 발주자의 동의를 얻어 탈퇴조치를 하는 경우

② 구성원 중 일부가 파산, 해산, 또는 부도 등으로 계약을 이행할 수 없는 경우에는 연대보증인이 당해구성원의 분담부분을 이행하여야 하며, 연대보증인이 없거나 연대보증인이 계약을 이행하지 않는 경우에는 잔존구성원이 이를 이행한다. 다만, 잔존 구성원만으로는 면허, 실적, 시공능력공시액 등 잔여 계약이행에 필요한 요건을 갖추지 못할 경우에는 발주자의 승인을 얻어   새로운 구성원을 추가하는 등의 방법으로 당해요건을 충족하여야 한다.

③ 제2항 본문의 경우 제11조제2항의 규정을 준용한다.

제14조 [하자담보책임] 공동수급체가 해산한 후 당해공사에 관하여 하자가 발생하였을 경우에는 분담내용에 따라 그 책임을 진다.

제15조 [운영위원회]

① 공동수급체는 공동수급체의 구성원을 위원으로 하는 운영위원회를     설치하여 계약이행에 관한 제반사항을 협의한다.

② 이 협정서에 규정되지 아니한 사항은 운영위원회에서 정한다.

위와 같이 공동수급협정을 체결하고 그 증거로서 협정서 ○통을 작성하여 공동수급체의 구성원이 기명날인하여 각자 보관한다.

2024.    .    .

○○○회사      ○○○   (인)

○○○회사      ○○○   (인)

○○○회사      ○○○   (인)

[서식 13]

공동수급협정 체결현황

구분	업체명	주소	대표자	전화	출자비율		비고
공동이행
분담이행	업체명	주소	대표자	전화	분담내용		비고
					업종	비율
계					100％

홍천군수 귀하

[서식 14]

설계공모 작품 접수서

공 모 명			청소년 문화공간 건립사업
접 수 번 호			홍천군 -
대 표 업 체	업체명					전 화 번 호
						F A X
	대표자					주민등록번호
	소재지		(우)			e-mail
공 동 응 모 업 체	업체명					전 화 번 호
						F A X
	대표자					주민등록번호
	소재지		(우)			e-mail
홍천군청에서 시행하는 「청소년 문화공간 건립사업」에 응모작품을 제출합니다. 2024. . . 신 청 인 : (인) 홍천군수 귀하
설계공모 응모작품 접수증							접 수 인
공 모 명
접수번호		홍천군 공공건축 -
업 체 명				전 화 번 호
대 표 자				주민등록번호

[서식 15]

응모자 서약서

본인은 귀 청에서 시행하는 「청소년 문화공간 건립사업」에 응모함에 있어 홍천군청의 입찰공고 및 설계공모 지침 등 제반규정을 성실히 준수하고 제출서류 전반에 대한 허위기재 및 불공정행위 등으로 인하여 발생되는 어떠한 불이익 처분에도 이의를 제기하지 않을 것이며, 특히 공모와 관련한 응모작품 제출, 심사위원회의 심사결과 당선작 선정 등에 대하여는 이의 없이 홍천군청의 결정에 따를 것을 확약하고, 만약 이를 어겼을 경우 민․형사상 등 일체의 책임을 감수할 것을 서약합니다.

2024.    .    .

○ 공동참여응모 대표업체

회 사 명 :

주    소 :

대 표 자 :               (인)

전화번호 :

○ 공동참여응모 참여업체

회 사 명 :

주    소 :

대 표 자 :               (인)

전화번호 :

홍천군수 귀하

[서식 16]

사전접촉 금지 확인서

당사는 청소년 문화공간 건립사업 참가업체로서 설계 공모와 관련하여 투명하고 공정하게 심사에 임할 것이며, 사전접촉 금지 서약서에 따라 공모 심사위원과 일체의 개별 접촉하지 않았음을 확인합니다.

추후 심사 완료시까지 투명하고 공정한 심사를 위해 위 사항을 준수할 것을 확인합니다.

2024.    .    .

회사명 :
대표자 :	(인)

홍천군수 귀하

[서식 17]

사 업 명

설 계 도 집

2024.   .   .

홍 천 군

[서식 18]

사 업 명

기 술 검 토 서

2024.   .   .

홍 천 군

[서식 19]

설계개요 및 시설면적표(예시)

구 분			단위		․ ․ ․ ․	비 고
토 지 이 용 계 획	대 지 면 적 건 축 면 적 연 면 적 건 폐 율 용적률(지상연면적) 도로율(주차장포함) 녹지율(조경면적)		㎡ 〃 〃 % %(㎡) 〃 〃
지상 1층	북카페					선반, 테이블 및 의자 계획 외부공간 및 홀과 연계된 공간 계획
	멀티디자인룸					PC, 프리젠테이션 장비, 현수막제작기, 촬영장비, 편집장비 등 각종 장비 및 책상, 의자 등 설치 계획
	메이커스스페이스					3D프린팅, 드론 등 각종 장비 및 책상, 의자 등 설치 계획
	워크룸					테이블 및 의자, 디지털보드 등 설치 계획
	화장실					장애물없는생활환경(BF) 설치기준에 적합한 화장실 계획 동파방지 난방기 설치
	공용면적					방풍실, 홀, 복도, 계단 등 기타
	소 계		〃
	평균평형		㎡
부 대 복 리 시 설			대 대(㎡)			지하주차장 대당 면적: ㎡/대 ( ): 지하주차장 연면적
		소 계

※ 소수점 기입방법 : 소수점 셋째 자리 반올림하여 둘째자리까지 표기

※ 부대복리시설의 종류는 예시로서 응모참가자의 제안에 의해 계획되어야 함

[서식 20]

관련법규 검토서(예시)

예시)

법 규	조 항	대 상	법적기준	설계적용	비 고