- 해남형 워케이션 센터 조성 사업 -

리모델링 제안공모 지침서

2024. 10.

- 목   차 -

Ⅰ		사업개요

2

1. 사업의 배경	2

2. 사업의 목적	2

3. 사업위치도 및 현황	3

Ⅱ		공모요강 및 행정사항

5

1. 설계공모 방법 및 참가자격	5

2. 공모일정	6

3. 작품 접수 및 심사	6

Ⅲ		설계공모 기본방향 및 주안점

9

1. 설계의 기본방향	9

2. 설계의 일반사항	9

3. 분야별 설계지침	19

Ⅳ		공모제안서 작성 및 제출

22

1. 제안서 작성 일반사항	22

2. 제출도서 작성요령	22

3. 제출물의 형식과 규격 및 작성기준	23

Ⅴ		제안심사

26

1. 심사위원회 구성	26

2. 평가기준	27

3. 심사방법	29

4. 제출 공모안에 대한 지적 소유권	32

5. 설계공모 재공고 관련	32

6. 당선자 선정 이후 조건	34

Ⅵ		서식목록

36

Ⅰ		사업개요

1. 사업의 배경

가. 사회 및 관광 트렌드의 변화

- 포스트 코로나 시대의 관광 트렌드가 변화됨

- 국내 관광이 활성화되고 자연 중심의 관자리를 선호함. 또한 전염병에 대한 잠재적 인식

변화로 인해 상대적으로 인파가 몰리지 않고 풍경을 즐길 수 있는 관광지에 대한 선호도가

상승됨

- 개인의 행복을 추구하는 가치 있는 관광 및 지역의 진정성을 느낄 수 있는 관광 상품 선호

- 안전과 위생이 보장되는 프리미엄급 고급 숙박시설에 대한 요구 상승

나. 경유형 관광행태 지속과 관광 수용태세 미흡

- 해남군은 관광자원간 물리적 거리가 멀어 연계성을 강화하는 방안 필요

- 안내체계, 접근성, 서비스질 등 관광수용태세가 부족하여 이에 대한 개선 사업이 요구됨

- 해남 방문객은 대흥사, 공룡박물관 등 주요 관광지에 편중되어 있어 핵심 관광지만

둘러보고 떠나는 경유형 관광으로 이어지기 때문에 체류시간을 연장하는 체류형 관광으로

변화 필요

다. 노후화, 질적 수준 저하 등 해남군 관광이미지의 개선 필요

- 해남군은 자연, 역사 문화 자원의 다양한 유형의 관광자원이 분포됨

- 땅끝권역의 경우 관광영역 지정 후 30년이 지남에 따라 낡고 오래된 노후 관광지로

인식되어 있어 이에 대한 개선이 필요함

2. 사업의 목적

가. 해남군 거점형 관광지를 연결한 체류형 관광 인프라 구축

- 산재된 관광자원을 연계하고 노후된 관광지 재생을 통한 체류형 관광 인프라 구축

- 땅끝권역 거점 관광지를 활성화시켜 관광객의 만족도 향상

나. 문화, 사회, 관광의 트렌드를 반영한 관광 거점 공간 형성

- 2024 관광트렌드인 ‘나만의 경험을 찾아가는 여정’을 반영한 선진화된 관광 공간 조성을

통해 지속적인 관광객 유입 및 해남 관광지 활성화

3. 사업의 개요

가. 사업위치 : 전라남도 해남군 송지면 송호리 534번지 황토나라테마촌 내 문화체험센터동(가동)

나. 부지면적 : 약 3,500㎡

다. 지역지구 : 계획관리지역, 관광휴양개발진흥지구, 제2종 지구단위계획구역

라. 시설내용

1) 연면적 : 1,761.59㎡ (기존 문화체험센터동(가동)) (연면적 ±5% 범위내)

2) 층  수 : 지하 1층 / 지상 2층

3) 구  조 : 철근콘크리트조

4) 용  도 : 숙박시설 (워케이션센터)

※ 기존 문화체험센터동 리모델링 및 외부공간(지상/옥탑) 계획

마. 예정공사비 : 4,008,000천원 (부가세포함)

※ 제시된 공사비는 리모델링에 소요되는 건축(구조보강,외벽성능개선,인테리어공사 등)․기계설비․전기․통신․소방․폐기물처리 등 총 비용이며, 추후 발주기관의 사정에 따라 공사비 내용이 변경될 수 있음.

바. 예정설계비 : 266,300천원 (부가세포함)

※ 제시된 설계비는 기본계획안 수립과 기본 및 실시설계, 각종 인허가 등 일체의 비용 포함임

사. 설계용역기간 : 착수일로부터 240일 (사업추진과정에서 조정될 수 있음)

4. 설계공모 조직

가. 본 공모의 시행․주관기관은 주식회사 스코어러이다.

나. 발주처(해남군)는 본 설계공모에 관한 일체의 업무를 스코어러에 위탁하며, 설계공모 결과에 따른 제반사항을 시행한다.

다. 연락처

- 스코어러 플러스 /  02-3785-2134 / plus@scorer.co.kr

라. 공식홈페이지 (이하 “홈페이지”라 한다) : http://plus.scorer.co.kr

1) 설계공모 참가에 필요한 모든 정보는 홈페이지에 기재한다.

2) 발주처는 공지사항, 질의회신 및 지침서 등을 홈페이지를 통하여 제공한다.

3) 참가자는 홈페이지를 정기적으로 방문하여 공지사항 등을 확인하여야 하며, 참가자가 홈페이지를 확인하지 않아 발생하는 불이익은 발주처에 이의제기할 수 없다.

5. 사업위치도 및 현황

가. 사업위치도

나. 사업대상지 현황

Ⅱ		공모요강 및 행정사항

1. 설계공모 방법 및 참가자격

가. 공모방식 : 제안공모

본 공모는 설계자 선정 후 발주처와의 긴밀한 협의를 통해 설계안을 완성해나가는 방식으로 진행될 예정으로, 본 공모에서는 완성된 설계안을 요구·평가하는 것이 아니라 설계자의 경험과 역량, 수행계획 및 방법 등을 기술한 제안서를 종합적으로 평가하여 과업 수행에 적합한 설계자를 선정

※ 건축설계공모운영지침(국토교통부고시 제2019-196호) 제4조

나. 응모자격

1) 공고일 현재 건축사법에 의한 건축사 면허를 소지하고 같은 법 제23조에 의하여 건축사업무 신고를 필한 자로서 관계법령에 결격사유가 없는 자

2) 건축사법시행령 제21조의2에 의한 외국 건축사면허를 취득한 자로서 국내 건축사사무소 개설자와 공동업무수행 계약을 한 자(이때, 주계약자는 국내 건축사로 한다.)

3) 공동응모 시 공동응모자는 모두 “1)”항 또는 “2)”항의 자격조건을 갖추어야 하며, 출자비율이 많은 자를 대표자로 선정하여야 한다. (단, 공동응모 시 주계약자를 포함하여 2개사를 초과할 수 없음)

4) 3)항에 의한 공동응모를 하고자 하는 자는 응모등록 시 [서식 4] 공동응모협정서를 제출하여야 하며, 일원이 중도 탈퇴하였을 때에는 탈퇴자를 다른 자로 교체할 수 없다.

5) 공동응모 또는 공동대표자를 가진 설계사무소는 [서식3] 대표자 및 담당건축사 선임계를 응모등록 시 제출하여야 한다.

6) 설계공모 당선자는 설계용역 계약 시 구조· 기계· 전기· 토목·소방· 통신· 조경분야를 포함하여 설계하여야 하며, 해당분야 설계자격이 없는 경우 분야별 설계적격자와 공동 수행 또는 하도급 수행하게 하여야 한다.

다. 자격제한

1) 공고일 기준으로 등록취소, 휴․폐업, 업무정지나 기타 이에 준하는 행정 관청의 행정처분을 받고 그 기간 중에 있는 자는 본 설계공모에 참여할 수 없다.

2) 본 설계공모 참가등록자는 1개의 작품만을 제출할 수 있으며, 중복 응모한 사실이 발견된 자는 참가자격을 박탈한다.

3) ‘참가등록을 하지 않은 자’는 응모작을 제출할 수 없고, 이미 제출된 응모작은 수정·보완할 수 없다.

2. 공모일정

구 분	일 시	비 고
설계공모 공고	2024. 10. 25.	□공모 홈페이지(plus.scorer.co.kr) 및 조달청(나라장터), 해남군청 홈페이지, 세움터
응모신청서 접수	2024. 10. 25. ∼ 2024. 10. 31. (17:00까지)	공모 홈페이지(plus.scorer.co.kr) 접수
질의 접수	2024. 11. 1. ∼ 2024. 11. 5. (17:00까지)	공모 홈페이지(plus.scorer.co.kr)에 의한 질의 접수만 가능 (유선 질의 회신 불가)
질의 회신	2024. 11. 8.	공모 홈페이지(plus.scorer.co.kr) 공개 ※기한 내 접수된 질의서에 한하여 회신
설계공모 제안서 접수	2024. 11. 22 (17:00까지)	공모 홈페이지(plus.scorer.co.kr) 제출
1차 심사	2024. 11. 28.	비대면 심사 / 비공개
2차 심사	2024. 12. 3.	□- 서울도시건축센터 5층 □ - 발표순서는 추첨 □ - 발표 당 15분내외 (발표: 7분,질의응답: 8분)
심사결과 발표	심사일로부터 7일이내	- 공모 홈페이지(plus.scorer.co.kr) 및 해남군청 홈페이지, 세움터 게재 □ - 당선자에 한하여 개별통지

※ 상기 일정은 발주처 사정에 따라 변경될 수 있으며, 일정변경 또는 추가제공 정보 등은 공모 홈페이지에 게재할 예정이므로 설계공모 참가자는 홈페이지를 수시로 확인하여야 하며, 확인하지 못하여 발생하는 불이익 책임은 참가자에게 있음.

3. 작품 접수 및 심사

가. 응모신청서 접수(등록)

1) 기  간 : 2. 설계공모 일정’ 참조

2) 접  수 : 공모 홈페이지(plus.scorer.co.kr) 접수

3) 구비서류

① 행정처분 여부 사실증명서 원본 또는 사본 1부

② ‘설계공모 참여자 명단’ [서식2], ‘공동응모시 대표자 및 담당건축사 선임계’[서식3], ‘공동응모협정서’ [서식4, 공동응모자 전원 간인 필] 각 1부

- 단독응모로 참여한 경우라도 공동대표인 경우 대표자 선임계[서식3] 제출

③ 청렴서약서 [서식5] 1부.(공동응모인 경우 구성원 공동날인하여 제출)

④ 인감증명서 (각) 1부(사용인감사용시 사용인감계[서식6] 1부 같이 제출)

- 공동응모인 경우 구성원 전원의 인감증명서(사용인감계 포함) 제출

⑤ 법인등기부등본(법인의 경우) 또는 사업자등록증(개인의 경우) 사본 1부.

- 외국건축사의 경우 건축사법시행규칙 제12조의2에 의한 외국건축사자격취득자 신고필증 사본으로 갈음

⑥ 건축사자격등록증 또는 건축사면허증 사본 각 1부.

⑦ 건축사업무신고필증 사본 1부.(법인인 경우 대표자 업무신고필증 사본)

3) 유의사항

※ 참가등록은 상기 홈페이지를 통해서만 가능하다. 홈페이지 접속 후 [회원가입(로그인) > 해당 공모전 선택 > 참가등록하기]로 접속한 뒤, 안내에 따라 요구되는 사항을 작성해야 등록이 완료된다. 이때 부여되는 고유식별번호(이하 PIN번호)를 통해, 공모기간 동안 참가자와 제출도서를 식별한다.

※ 상기 등록 기간(일시) 이후에는 등록이 불가하다. 또한 등록 여부를 필히 확인하여야 하며, 이를 확인하지 못해 발생되는 일체의 불이익에 대한 책임은 설계공모 참가자가 진다.

※ 등록기간 내 정보변경은 가능하며, 참가등록 기간이 만료된 후에는 일체의 수정이 불가하다.

※ 질의 및 작품접수 등이 홈페이지를 통해 이루어지므로 참가자 대표자로 로그인할 것을 권장하며, 참가자는 기입한 등록대표자 이메일은 변경할 수 없다.

※ 참가등록 확인서는 홈페이지 내 [나의 공모 관리 > 해당 공모전의 ‘공모관리’ 버튼 > 참가등록 확인서] 메뉴를 통해 열람할 수 있다.

※ 참가등록을 완료한 팀에 한하여 관련 자료를 열람할 수 있으며, 질의응답 기간 내 질의가 가능하다. 참가자는 설계공모에 응모함으로서 지침서의 모든 규정을 준수하는 것에 동의하는 것으로 간주되며, 이 규정을 위반한 참가자는 설계공모 자격을 상실하게 되고, 계약 이후 계약자의 의무를 위반할 경우 계약해지를 함에 있어 이의를 제기할 수 없다.

나. 질의응답

1) 제출방법 : 공모 홈페이지(plus.scorer.co.kr)를 통해 질의 제출만 가능.

참가등록을 완료한 팀에 한하여 공고된 질의기간 동안 공모 홈페이지 [나의 공모 관리 > 해당 공모전의 ‘공모 관리’ 버튼 > 질의접수하기] 메뉴를 통해 질의를 접수할 수 있다.

2) 질의접수기간: 2. 설계공모 일정’ 참조

3) 질의회신

① 일시: 2. 설계공모 일정’ 참조

② 방법: 공모 홈페이지(plus.scorer.co.kr) 일괄 게재

③ 유의사항

- 질의사항에 대한 답변내용은 설계 제안공모 지침서를 추가 또는 수정한 것으로 간주하며, 지침서와 동일한 효력을 갖음

- 질의내용이 공모지침과 관련이 없는 사항에 대하여는 응답하지 아니할 수 있음.

- 기한 내 접수된 질의서에 한하여 회신

-  공동응모의 경우 공동응모의 대표자의 질의서만 인정

-  이메일 및 전화를 통한 개별 질의는 받지 않는다.

- 질의에 대한 답변은 모든 참가자가 볼 수 있도록 공모 홈페이지(plus.scorer.co.kr)에 게시할 예정이며, 개별 회신은 하지 않는다.

라. 설계공모 제안서 접수

1) 공모 홈페이지(plus.scorer.co.kr) 제출

2) 제출일시 : 2. 설계공모 일정’ 참조

※ 상기 제출일시 외에는 제출 불가, 제출물의 수정 변경 보완 불가

3) 제출방법

- 공모 홈페이지(plus.scorer.co.kr) 내 [나의 공모 관리 > 해당 공모전의 ‘공모 관리’ 버튼 > 작품 제출하기] 메뉴를 통해 제안서 및 모든 서류(디지털 파일)를 제출

4) 제출서류

① 보관용 제안서 (핀넘버 기재)  및 심사용 제안서 (핀넘버 미기재) .

② 담당건축사의 경력 및 실적<서식10> 1부.

③ 담당건축사 경력증명서 및 유사프로젝트 실적증명서 (각) 1부.

마. 제안서 발표

1) 발표 일시 및 장소 : 2. 설계공모 일정’ 참조

※ 발주기관의 사정에 따라 변경될 수 있음

2) 발표자 : 업체대표 또는 대리인(대리인 발표시 ‘위임장 및 재직증명서’ [서식7] 제출)

3) 발표내용 : 수행계획 및 방법 제안

4) 기타사항

① 발표순서는 현장에서 추첨

② 담당건축사가 빔프로젝터를 활용하여 자료를 설명하며, 업체를 인지할 수 있는 어떠한 내용도 불허 (발표 전 재직증명서 및 건축사 면허사본 제출)

③ 기제출한 심사용 제안서의 자료로만 발표하며, 별도 발표 자료는 작성하지 아니한다.

④ 업체당 제안서 발표시간 7분, 질의응답 8분 내외로 진행하고 질의응답 시간은 심사위원의 결정에 따라 변경할 수 있다. ※ 참가업체는 최소 발표인원만 참석(2인이내)

5) 심사방법 : 서면심사, 제안발표 및 질의응답

※ 응모업체가 8개를 초과할 경우, 원활한 심사를 위해 사전심사(서면심사)를 통과한 업체를 대상으로 최종심사를 진행한다

※ 1차 서면 사전 심사는 비공개로 운영되나, 녹음 또는 녹화하여 보관한다. 2차 심사는 실시간 공개로 진행되나, 심사위원회 회의를 통해 공개범위를 정할 수 있다. (단, 전체 과정은 녹화가 진행된다) 2차 심사 실시간 방송 시청방법은 설계공모 홈페이지를 통해 공지한다.

※ 녹화, 녹취 공개의 경우 열람 신청 후, 지정된 장소에서 볼 수 있다. 참가자가 자세한 열람을 하고자 할 때에는 심사결과 공개 후 7일 이내에 해남군에 요청하여야 하며, 요청 시 심사과정의 녹음 또는 녹화자료를 열람할 수 있다. (요청자 관련된 자료만 열람 가능)

바. 심사결과 발표 및 당선작 통보

1) 심사결과 발표 : 2. 설계공모 일정’ 참조

2) 발표방법 : 공모 홈페이지(plus.scorer.co.kr) 및 해남군청 홈페이지 게시

3) 당선작 1점 : 기본 및 실시설계 용역권 부여(수의계약) (추후 설계의도구현 계약)

4) 입상작 : 예산범위(26,40,000원) 내에서 설계보상비 지급(부가가치세 포함) 예정

※ 심사위원회에서 당선작 등이 없다고 결정한 경우에는 선정하지 않을 수 있음

Ⅲ		설계공모 기본 방향 및 주안점

1. 설계의 기본방향

가. 프로젝트의 혁신적인 성격

- 해남군 거점형 관광지를 연결한 체류형 워케이션 센터 관광 인프라 구축

- 땅끝권역 거점 관광지를 활성화하여 관광객의 만족도를 향상

- 문화, 사회, 관과의 트렌드를 반영한 관광 거점 공간 형성을 통해 지속적인 관광객 유입 및

해남 관광지 활성화

나. 기존 건축물 리모델링을 통해 새로운 경관자원 형성 및  ‘땅끝 해남을 리폼하다’ 사업과의

조화로운 관광단지 조성

다. 대지 북측 서해 바다를 조망할 수 있는 열린 경관축 조성 및 연결 동선 확보를 통해

해양 관광 자원 활성화

라. 관련 법률 및 재정적인 측면의 현실성 및 신뢰성 확보

마. 친환경 계획

1) 에너지 효율성을 고려

① 에너지절약적인 건축물을 위해 단열, 방음, 차양, 설비 등의 에너지 절감 방안 고려

② 친환경적인 건축재료 사용을 통해 이용자가 안전하고 친환경적인 건축물로 계획

2) 리모델링을 통해 폐기물 절감 및 기존 골조 재활용을 통한 친환경적인 건축물 완성

2. 설계의 일반사항

가. 계획범위

구 분		내 용
건축개요	대상지	전라남도 해남군 송지면 송호리 534번지 황토나라테마촌 내 문화체험센터동(가동)
	대지면적	42,219㎡ (금회사업면적: 3,500㎡)
	건축면적	1,184.28㎡ (문화체험센터동(가동))
	연면적	1,761.59㎡ (문화체험센터동(가동))
	용도/구조	관광휴게시설 / 철근콘크리트구조
	층수	지하1층, 지상2층 (최고 높이 8.25m)
	사용승인일자	2011.05.03
	지역/지구	계획관리지역, 관광휴양개발진흥지구, 제2종지구단위계획구역
	세부면적	지하 1층	255.59㎡
		지상 1층	1,036.80㎡
		지상 2층	469.20㎡

- 사업범위

- 땅끝 해남을 리폼하다 _ 황토나라테마촌 개발계획1

- 땅끝 해남을 리폼하다 _ 황토나라테마촌 개발계획2

- 대상지 현황 _ 땅끝 황토나라 테마촌

- 대상지 현황 _ 리모델링 대상건축물

- 배치도 _ 문화체험센터동 (기존도면)

- 지하1층 평면도 _ 문화체험센터동 (기존도면)

- 지상1층 평면도 _ 문화체험센터동 (기존도면)

- 지상2층 평면도 _ 문화체험센터동 (기존도면)

- 단면도 _ 문화체험센터동 (기존도면)

* 현황도면은 별도파일로 제공함

나. 설계 고려사항

1) 공모안 제출 시점에서 관계법규(입법예고)에 적합하도록 계획한다.

2) 대상지 및 기존 건축물의 현황을 고려하여 예정공사비를 초과하지 않는 범위 안에서

계획한다.

3) 포스트 코로나19상황과 국내외 관광트렌드 등을 고려하여, 지역 관광에 새로운

에너지를 줄 수 있는 독창적이고 창의적인 워케이션 공간 및 숙박 공간을 제안한다.

4) 해남형 워케이션센터로서 지역의 특수성을 고려하여 숙박 공간을 제안한다.

5) 워케이션센터가 `땅끝 해남을 리폼하다’의 테마를 바탕으로 시설환경개선 사업 진행

중인 황토나라테마촌과 관계를 가지며, 하나로 연계될 수 있도록 공간을 계획한다.

6) 각 공간별 유기적으로 연결 및 효율적인 동선계획을 수립하여 서로 중복되거나,

불필요한 공간이 발생되지 않도록 한다.

7) 내외부 마감재료는 경제적이고 친환경적이어야 하고 내구성 및 안정성이 우수하며,

기능적인 면과 미관을 고려하여 선정하여야 한다.

8) 화재나 비상시 신속하고 효율적인 대처가 가능하도록 대피동선 및 소방 진입용 동선

계획을 수립하며, 건축물 후면 등 취약지역이 발생하지 않도록 유의 한다.

9) BF인증 대상은 아니나, 장애인이나 몸이 불편한 사람이 이용하기에 불편함에 없도록

동선계획을 수립하고, 불필요한 돌출부는 지양한다.

10) 주변 환경 및 내외부 공간의 특성에 맞는 색채계획을 수립한다.

11) 기타 지침에 명시되지 않은 사항은 발주자와 협의하여야 한다.

다. 스페이스프로그램 (요구사항)

구분	세부시설	산출근거	면적(㎡)	비율(%)	비고
객실영역	객실-1	4인이상 기준	50.00	2.8%	가족형
	객실-2	4인이상 기준	50.00	2.8%
	객실-3	4인이상 기준	50.00	2.8%
	객실-4	1~2인 기준	25.00	1.4%	일반형 (타입별 제안)
	객실-5	1~2인 기준	25.00	1.4%
	객실-6	1~2인 기준	25.00	1.4%
	객실-7	1~2인 기준	25.00	1.4%
	객실-8	1~2인 기준	25.00	1.4%
	객실-9	1~2인 기준	25.00	1.4%
	객실-10	1~2인 기준	25.00	1.4%
	객실-11	1~2인 기준	25.00	1.4%
	객실-12	1~2인 기준	25.00	1.4%
	객실-13	1~2인 기준	25.00	1.4%
	객실-14	1~2인 기준	25.00	1.4%
	객실-15	1~2인 기준	25.00	1.4%
	객실-16	1~2인 기준	25.00	1.4%
	객실-17	1~2인 기준	25.00	1.4%
	객실-18	1~2인 기준	25.00	1.4%
	객실-19	1~2인 기준	25.00	1.4%
	소 계		550.00	31.3%
지원영역	다함께식당	30인 기준	75.00	4.3%
	열린주방	식당면적의 1/3	25.00	1.4%
	코인세탁실	4대	10.00	0.6%
	열린업무공간	20인 기준	70.00	4.0%	라운지 겸용
	개인업무공간	8인 기준	25.00	1.4%	2층 전용
	프로그램실	10인 기준	30.00	1.7%	요가,악기연주 등
	회의실	4인 기준	15.00	0.9%
	공용거실-1		25.00	1.4%	1층(숙박객전용)
	공용거실-2		25.00	1.4%	2층(숙박객전용)
	소 계		300.00	17.0%
관리영역	운영사무실	6인 기준	40.00	2.3%	탕비실 포함
	린넨실		30.00	1.7%
	물품창고		10.00	0.6%
	이용자쉼터		5.00	0.3%	캐리어보관 겸용
	소 계		85.00	4.8%
공용공간	홀.복도,화장실 등		590.00	33.5%
	기계,전기실 등	기존	235.00	13.4%	필요시 창고 등 제안 가능
	소 계		825.00	46.9%
총 계			1,760.00	100.0%

* 전체 연면적 ±5% 범위 내에서 자유롭게 제안 가능

라. 세부 설계 지침

1) 공통

- 기존 건축물의 내부 벽체 및 슬라브 오픈 등은 자유롭게 변경 제안이 가능하나, 사업비 및 구조보강 등을 고려하여 실현 가능한 방안 제시가 필요함.

- 기존 건축물이 북측 바다조망이 객실 이외에는 불가능한 구조로 되어 있어, 객실 뿐만 아니라 1층 공용 공간에서도 바다가 조망 가능한 구조로 제안 필요.

- 단지 내 도로 체계는 변경이 불가능한 점을 고려하여, 대상지 남측에서 주진입을 고려하고, 대지 북측 해안가로의 연결 공간 조성 필요.

- 워케이션센터의 1층 부분은 황토나라테마촌 내 캠핑장 이용객이 함께 이용하는 시설임을 고려하여 주변 공간과의 연결을 고려한 동선 계획이 필요함.

- 1층 공간은 캠핑장 투숙객이 함께 활용할 수 있는 구조로, 2층 공간은 워케이션센터 투숙객이 전용으로 활용할 수 있는 구조로 조닝 계획 필요

- 비상시 화재진안을 위한 소방차 진입 및 구급차를 통한 환자 이송을 위한 동선 계획 등 종합적인 동선 계획 필요.

- 기존 건축물이 엘리베이터가 없는 건축물로서, 2층 투숙객 및 객실서비스, 장애인을 위해 엘리베이터(수직동선) 추가 필요.

- 해남지역 관광 활성화를 위해 개인형 모빌리티 운영을 통해 주변 관광지와의 연결 예정임을 고려하여 합리적인 동선 및 모빌리티 주차공간 계획 필요.

- 1층 객실 공간과 인접한 외부 공간은 내부 투숙객의 프라이버시를 고려하여 차폐조경공간 조성 필요

- 2층 루프탑 공간은 워케이션센터 이용객이 외부에서 업무를 수행할 수 있는 구조(파고라, 차양시설, 고정형 테이블 등)로 계획하고, 때로는 다양한 외부 프로그램(외부 요가, 버스킹 공연 등)이 가능한 구조로 계획 필요

- 워케이션센터로서 장기 투숙 및 일, 휴식을 병행할 수 있는 공간 구성을 통해, 이용자가 업무와 휴식을 취함에 있어 불편함이 없도록 계획 필요.

- 기존 층고를 유지하되, 가급적 개방감 있는 객실 공간 계획을 위해 가급적 높은 천장고를 확보할 수 있는 방안 모색 필요.

- 대수선(리모델링)임을 고려하여 부분적 슬라브 철거를 통해 2개층 오픈 공간 조성이 가능한 점을 고려하여 쾌적하고 합리적인 단면 공간 조성 필요.

- 외벽 및 창호는 에너지 효율을 고려하여 입면을 계획하되, 외부 자연 환경을 최대한 조망 가능하도록 계획하고 단지 내 타 시설과의 연계를 고려하여 입면을 계획할 것.

- 조닝별 출입권한 설정을 통해 운영효율성 및 이용편의성을 확보할 것.

2) 객실영역

- 기존 16개의 객실은 사업성 및 전체 면적의 객실 비율을 고려하였을 때 다소 부족한 현실임.

- 객실 수 증가가 필요가 절대적으로 필요한 상황이며, 17~20객실 내에서 자유롭게 제안 가능함.

- 객실의 경우 워케이션 및 호텔 객실의 최신 트렌드를 반영하여 객실 공간을 조성하되, 1인이용객/ 2인이용객/ 가족단위이용객 등의 다양한 이용객의 니즈(NEEDS)를 반영할 수 있도록 객실 타입을 다양화하고, 내부 마감재 변화 등을 통해 이용객이 다시 방문하고 싶은 객실로 구성 필요.

- 타입별 객실 내 업무공간에 대한 특화 방안을 제안하여야 함

3) 지원영역

-  다함께 식당 및 열린 주방은 조식서비스 등의 상시적인 식당 운영 목적이 아닌, 장기 체류객이 열린 주방의 형태에서 자유롭게 이용가능한 공간이며, 다양한 이용자가 함께 모여 소통할 수 있는 커뮤니티 공간임.

- 열린업무공간은 숙박시설 내 라운지를 겸하는 공간으로서, 워케이션센터 이용객 이외에 황토나라테마촌 이용객(캠핑객)도 함께 이용이 가능한 업무공간임.

- 열린업무공간에는 개별/단체가 이용할 수 있도록 다양한 형태로 구성이 필요하며, 일부 휴게공간 조성도 필요함.

- 2층에 위치한 개인업무공간은 워케이션센터 투숙객 전용으로 활용되는 공간으로서 개인/단체가 이용할 수 있는 형태로 구성이 필요함.

- 프로그램실은 워케이션 센터 이용객 뿐만 아니라, 캠핑장 이용객도 함께 이용이 가능한 공간이며, 원데이클래스 또는 지역 특산물을 활용한 다양한 활용이 가능한 공간으로 계획 필요함.

- 각 층별 필요한 공용거실은 워케이션센터 투숙객 전용공간으로서 휴게 및 커뮤니티 공간으로 활용 예정임.

4) 관리영역/공용공간

- 기계/전기실의 경우 건축 연면적에 비해 규모가 크게 조성되어져 있어, 해당 공간에 창고 등의 부속 공간을 계획할 수 있음.

- 기존 건축물이 편복도의 형태로서 공용면적비율이 높은 점을 고려하여, 공용공간을 이용객이 적극적으로 활용할 수 있는 방안 모색 필요.

3. 분야별 설계지침

가. 외부공간 계획

1) 가로경관 향상을 고려한 외관 및 기존 풍광 및 기존건축물과의 관계를 고려한

계획이 이루어질 수 있도록 계획하고, 대지의 맥락을 고려하여 건축물과 외부공간을

계획하도록 한다.

2) 지역주민들을 위해 전면부에 열린 공간 조성과 야외시설(녹지 및 야외휴게시설)을

조성하여 시설을 이용하지 않는 주민들도 자유롭게 이용할 수 있도록 공공성과

개방성 확보하여 계획하도록 한다.

3) 관광객들을 위해 적정주차공간 (법정주차대수 이상)를 확보한다.

4) 부지 내 보행자 안전을 우선 확보하고 가급적 보행 동선이 차량 동선에 간섭되지

않도록 계획하도록 한다.

5) 방문객, 관리자, 차량(일반/관리/서비스) 동선을 고려한 계획하도록 한다.

6) 화재/비상시 신속하고 효율적인 대처가 가능하도록 대피동선 및 소방진입용 동선

계획 수립하도록 한다.

7) 다양한 이동수단(자전거, 오토바이, 퍼스널모빌리티)을 고려한 보관소를 계획한다.

나. 배치계획

1) 대상지의 자연적 특성을 적극 활용하여 환경 및 경관과 조화를 이루도록 건물이

입지하여야 하며, 대상지의 지형, 지세 등의 약점을 보완할 수 있고, 가용공간을

효과적으로 확보할 수 있는 설계 방안을 제시한다.

2) 주출입구, 진입로, 주차장, 조경등 기존시설과 조화롭게 배치되도록 계획하고,

외부 공간에 통일성을 부여함으로써 양호한 경관 형성을 도모한다.

3) 기존 건축물과의 연계성을 고려하여 건축물 배치계획, 차량 및 보행자 동선 계획,

주차계획을 하여야 한다.

4) 단지내 주요 보행로는 인접 블록 및 녹지, 보행자전용도로 등과의 접근성 및 연계를

고려하여 계획한다.

5) 적정한 수준의 주차대수(법정주차 이상)를 확보하고 장애인 주차장은 출입구 인근에

배치하여 사용에 불편이 없도록 계획한다.

6) 주출입구(변경가능), 진입로, 주차장, 조경 등 영역별 합리적인 배치계획한다.

다. 평면계획

1) 실의 형태 및 평면상 배치는 사용용도에 적합하고 에너지절약, 채광, 환기, 소음

발생 등을 고려하여 구성한다.

2) 주출입구 및 부출입구 접근이 용이하도록 계획하고 장애인과 노약자 등의 이용에

불편이 없도록 한다.

3) 재난 발생 시 안전한 피난을 고려한 동선 및 시설을 계획한다.

4) 불법 외부침입자 방지를 위한 보안시스템을 고려한다.

5) 시설별 조정 가능한 면적의 범위 준수하여야 하며, 사업비 내에게 실현가능하여야

한다.

6) 단순명쾌한 내부동선 계획을 통해 공용공간에서의 동선이 혼잡하지 않도록 계획.

7) 업무영역(워케이션영역)의 세부 부속공간(ex. OA실, 탕비실 등)은 설계자의 의도를

반영하여 제안하되, 상호 연계하여 공용공간을 통과하여 이용하지 않는 동선으로

계획한다.

8) 영역별 주사용자 및 접근권한을 설정하고, 객실영역은 사생활 보호, 업무영역은

정숙한 분위기 확보를 우선으로 계획한다.

9) 사용자 맞춤형 근무공간 (개인형, 팀업무형, 세미나형 등)으로 구성하여 차별화된

워케이션센터를 조성한다.

10) 통신실, 용역원실, 청소도구실 등이 누락되지 않도록 제안한다.

11) 회의실공간은 업무, 회의, 세미나 등 탄력적인 활용이 가능한 공간으로 조성한다.

라. 입면계획

1) 단지 내 타 시설과의 통일성을 고려하며, 과도한 치장은 지양한다.

2) 에너지효율 및 유지관리에 유리하고 변형, 변색 등이 적고 경제적인 외장마감재를

계획한다.

3) 화려하고 다채로운 컬러를 지양하고 통일성이 부여된 디자인 입면을 창의적으로

구현한다.

마. 단면계획

1) 실별 기능, 특성을 고려한 층고 및 반자높이를 산정하여 개방감 있는 공간 구성 등

적정 계획한다.(공조설비가 필요한 부분 적정천정고 확보 등)

2) 층고 및 반자높이는 천정 반자공간에 설치되는 기계설비, 전기설비, 소방설비 등의

설치공간을 고려하여 산정한다.

바. 구조계획

1) 건물의 기능에 부합하고 지진 등 외력에 안전한 구조계획 수립한다.

2) 구조안전진단결과를 바탕으로 안정성 있는 건축물로 완성하고, 필요한 경우 구조

보강을 통해 새로운 공간을 제시한다.

사. 기계설비계획

1) 설비 배관, 부속품, 위생도기 등 자재는 내구성이 높으며 보수, 교체 등 향후 유지

관리에 적합한 자재를 선정하고 점검 및 관리에 충분한 공간을 확보토록 계획한다.

2) 급수 및 배수와 관계된 모든 시설(탕비실, 정수기, 조경 용수 등)을 검토하여

노출되는 배관 등이 없도록 한다.

아. 전기/통신설비 계획

1) 모든 설비는 최적의 시스템으로 구성하여 안정성 및 신뢰성, 미래지향성, 유지관리

효율성에 중점을 두고 계획한다.

2) 모든 조명기구는 고효율 LED 조명기구를 사용하고 적정 조도 확보

3) 통신설비는 최신 규격으로 설계하고 향후 운영 및 확장이 용이하도록 충분한 용량을

확보하여야 한다.

자. 토목계획

1) 현장여건을 고려하고 인접 시설물에 미치는 영향, 지반침하, 붕괴 등 예상되는 상황

을 고려하여 안정성 있는 가시설 및 구조물 설치 계획 반영한다.

2) 주변 우/오수/상수관로 등 지장물을 사전 조사하여 적합한 설치 계획을 수립한다.

차. 조경 및 조경시설물

1) 건물 및 주변경관과 어울리는 공간계획 수립 및 수목 선정시 관계 전문가의 의견을

참고하여 계획한다.

2) 기존 수목 활용 방안 및 입목폐기물 처리 계획 수립한다.

카. 주차계획

1) 장애인, 임산부, 전기차 등 필요 주차대수만 확보한다.

2) 시설이용자 및 근무자를 위한 충분한 주차공간을 확보한다.

3) 보행자의 안전을 고려한 주차를 계획한다.

Ⅳ		공모제안서 작성 및 제출

1. 제안서 작성 일반사항

가. 제출도서는 좌철 제본

나. 제출도서의 본문 내용은 찾기 쉽도록 페이지 하단 중앙에 일련번호를 부여하고, 일련번호가 표기된 목차를 제안서 첫 부분에 기재(표지에는 쪽수 명기 하지 않고 목차부터 2p부터 명기)

다. 제출도서 등은 수정, 변경, 보완, 반환, 추가제출, 열람 등을 할 수 없음

라. 도서의 표기는 한글과 아라비아 숫자로 하고 미터법(소수 둘째자리까지 표기)을 사용, 다만, 영문이나 한문표기가 필요한 경우 한글과 병기

마. 조감도, 모형, 설계도면 등은 제출도서에서 원칙적으로 제외하며, 설계공모참가자가 제출물에 조감도나 이와 유사한 내용을 포함한 경우에는 감점기준에 따라 감점 처리함  (담당건축사의 대표작품 포트폴리오는 자율 작성)

바. 다만, 제안서의 명확한 설명을 위하여 필요한 경우 스터디 모델 수준의 모형사진, 렌더링하지 않은 매스모델 수준의 3차원 이미지 등은 추가할 수 있음

2. 제출도서 작성요령

가. 제출도서의 익명성

1) 제안설명서 작성요령 및 제출방법에서 명기한 내용 외에 모든 제출물에 참가자임을 인지할 수 있는 표시를 할 수 없다.

2) 익명의 원칙은 심사위원회의 최종 결정 시까지 설계공모 전체기간 동안 적용한다.

나. 담당건축사 경력 및 실적

1) 경력: 경력관리수탁기관 확인을 받아 함께 제출한다.

2) 실적: 최근 10년 이내 용역이 완료된, 실제 수행한 유사 프로젝트에 한하며, 실적관리수탁기관 또는 해당 용역 발주기관 등의 확인을 받아 함께 제출한다.

※ 유사 프로젝트: 「건축법」 제2조제1항제8호에 따른 건축 행위로서 (공모공고일 기준) 최근 10년 이내 건축물의 용도가 「건축법 시행령」 [별표 1] 용도별 건축물의 종류 제15호 숙박시설 1,000㎡이상 및 대수선 1,000㎡ 이상인 사업설계용역 완료 실적에 한함.

3) 담당건축사 경력 및 실적은 ‘서식10’에 따라 기재하여 제출한다.

4) 유사 프로젝트 실적이 없는 경우에는 기재하지 않을 수 있다.

다. 공모안의 작성기준

1) 공모안은 과업내용서의 설계방향 및 계획, 기준, 지침 등을 준수하여 작성한다.

2) 축척과 방위는 도면의 왼쪽 상단에 정확히 표현한다.

3) 제출도서 등은 수정, 변경, 보완, 반환, 추가제출, 열람 등을 할 수 없다.

4) 모든 도서는 1면 인쇄를 원칙으로 한다.

5) 모든 도서의 표기는 한글과 아라비아숫자로 하고 미터법을 사용한다. 단, 영문이나 한문 등 외국어를 사용하지 않으면 표현할 수 없는 경우에는 외국어를 사용할 수 있다.

6) 실의 명칭은 해당 실에 직접 기재한다.

7) 도면의 축척은 임의로 하되 제출도서의 규격을 고려하여 가독성이 높은 축척으로 작성한다.

8) 모든 제출도서의 종이는 백색용지로 통일하여 사용하고 표현은 흑백색만 사용 가능하며 색채는 사용이 불가하다. (검정색 음영비율에 따른 명도조절은 가능함)

9) 조감도는 색채 사용이 가능하며, 스케치업 프로그램을 사용한 렌더링하지 않은 3차원 이미지로 표현한다.

※ 렌더링 프로그램은 사용할 수 없으며, 스케치업 작업 후 해당파일(조감도)에 대한 포토샵 등 그래픽 프로그램 사용을 통한 이미지 보정 금지

3. 제출물의 형식과 규격 및 작성기준

가. 설계공모 제안서 구성

순서	항목	세 부 사 항	쪽수
1	표지		1쪽
2	목차		1쪽
3	설계자의 경험 및 역량	○ 담당건축사의 경력 ○ 담당건축사의 유사프로젝트 실적(최근10년간)	별도 제출
		○ 담당 건축사의 대표작품 포트폴리오 (1작품, 최근 10년간)	1쪽
4	수행계획 및 방법	○ 업무에 대한 이해도	1쪽	8쪽
5		○ 과제에 대한 제안	6쪽
6		○ 수행계획	1쪽
합계			총 11쪽

※ 포트폴리오는 실제수행한 프로젝트(본 시설의 용도와 무관)에 한하며, 수행사실 여부의 확인은 경력관리수탁기관의 경력증명서 등에 의하며, 허위사실 판명 시 실격 처리함

나. 제안서 형식 및 규격

구 분	설계자의 경험 및 역량 (담당건축사의 대표작품 포트폴리오)	수행계획 및 방법
용지크기	A3(횡)
여 백	상 30mm, 하 25mm /좌·우 20mm
글자체	자 율
글자크기	자 율	- 본문제목, 소제목 등: 자율 - 본문내용: 10포인트 미만 사용불가
도표, 이미지	자 율
줄간격	자 율
분 량	1작품 1쪽	8쪽
제본내용 및 순서	- 담당건축사의 대표작품(최근 5년간) 포트폴리오 1점	- 업무에 대한 이해도 - 과제에 대한 제안 - 수행계획

※ 제안서의 표지는 [서식 11]을 사용한다.

다. 수행 계획 및 방법 부문 작성 기준

1) 업무에 대한 이해도(10점)

① 설계의 기본방향 및 주안점을 감안한 실현방안 제시(과제에 대한 기술제안 내용은 제외)

② 설계, 시공, 운영에서의 예상문제점과 설계적 개선방안 제시

2) 과제에 대한 제안(60점, 과제3)

① [과제1] 배치 및 공간 구성(20점)

- 주변 지형 및 “땅끝 해남을 리폼하다”에 의한 황토나라테마촌(구)와의 공간 연계 방안

- 워케이션센터를 고려한 내/외부공간 계획

② [과제2] 입단면 공간 계획(20점)

- 황토나라테마촌(구)와의 관계를 고려한 입면 계획

- 에너지 절약 방안과 채광, 통풍, 환기 등을 고려한 패시브적 디자인 개념 계획

- 시공, 유지관리의 효율성 제고 방안, 에너지 절감을 위한 설계 방안

③ [과제3] 워케이션센터 특화 방안(20점)

- 차별화된 워케이션 공간 계획 및 지역 관광 활성화를 위한 연계 방안

3) 수행계획 (10점, 총1쪽)

① 수행해야 할 업무의 범위와 내용에 대한 단계별 작업계획(과업수행일정표 포함)

및 방법 제시

② 업무 수행에 필요한 전문인력의 구성 계획, 운영 일정 제시

③ 건축물의 완성도를 높이며 원활한 사업추진을 위한 합리적인 의사결정 방안 제시

- 업무 추진현황 보고 및 협의 등 발주처와 긴밀한 협업계획

- 협의 및 의사결정을 효율적으로 추진하기 위한 체크리스트, 설문실시 등 구체적

실행 방안

- 설계내용 해석, 자문 등 시공 과정의 설계자 참여방안(“설계의도구현”업무 관련)

Ⅴ		제안심사

1. 심사위원회 구성

가. 심사위원회 구성

1) 건축서비스산업진흥법 제21조, 동법 시행령 제17조, 국토교통부고시 제2019-196호“건축 설계공모 운영지침”을 준용하여 7인으로 구성된 별도의 설계공모 심사위원회를 구성하여 심사함

2) 심사위원 명단

구 분	성 명	소 속
심사위원	박수정	건축공방
	최진석	적재 건축
	이상묵	스테이폴리오
	김성우	공유 건축
	최영준	오피스아키텍톤
예비심사위원	조경찬	터미널7 아키텍츠

※ 본 공모의 심사위원 선정 기준은 <건축 설계공모 운영지침> 10조에 따르고 있으며, 스코어러(scorer.co.kr)의 전국 심사위원 데이터 중 관련 시설의 설계 및 심사 이력 보유 여부를 기준으로 선정하였음.

나. 심사위원회 운영

1) 위원회는 심사위원 중 과반수가 참석하여야 하며, 심사 중 결정이 필요한 사항이 있을 경우 출석위원 과반수의 찬성으로 의결

다. 기밀유지

1) 심사와 관련된 일체의 내용은 위원회의 최종 결정시까지 비공개를 원칙으로 하되, 심사내용을 녹화 또는 녹음함

2) 위원으로 선정된 사람은 업무상 알게 된 비밀누설 등을 방지하기 위해 심사위원 선정 동의 및 보안각서[서식13]를 제출하여야 함

3) 위원회는 비공개로 운영하고, 심사위원은 본 심사와 관련하여 어떠한 경우라도 개별 질의에 응답할 수 없으며, 심사결과 발표시까지 비밀을 준수하여야 함

라. 심사위원의 제척·기피·회피

1) 심사위원이 다음 각목 중 하나에 해당될 경우 심사에서 제척됨

① 위원 또는 그 배우자나 배우자이었던 사람이 심사대상 업체의 당사자가 되거나 그 업체의 당사자와 공동권리자 또는 공동의무자인 경우

② 위원이 심사대상 업체의 당사자와 친족이거나 친족이었던 경우

③ 위원이 심사대상인 사업의 시행으로 이해당사자(대리관계 포함)가 되는 경우

④ 위원이나 위원이 속한 법인·단체 등이 심사대상 업체 당사자의 대리인이거나 대리인이었던 경우

⑤ 위원이 최근 3년 이내에 해당 심사대상 업체에 임·직원으로 재직한 경우

⑥ 위원이 최근 2년 이내에 해당 심사대상 업체와 관련된 자문, 연구, 용역(하도급을 포함한다), 감정 또는 조사를 한 경우

2) 설계공모 참가자는 심사위원에게 심사의 공정을 기대하기 어려운 사정이 있는 경우에는 그 근거자료를 발주기관에 제출하여 기피신청 [서식12]을 할수 있음

3) 심사위원은 회피사유에 해당하면 회피신청서[서식12]를 제출하고 스스로 그 안건의 심사에서 회피하여야 함

마. 발주기관은 심사위원의 제척·기피·회피 사유가 발생한 경우 심사위원을 변경할 수 있으며, 변경이 발생한 경우에는 공모 참가자에게 이를 통지 함

2. 평가 기준

가. 평가항목별 배점 기준

1) 설계자의 경험 및 역량(20점)

① 정량적 평가_경력 및 유사프로젝트 실적부문(10점)

평가항목

배 점

세 부 평 가 기 준

계

(10)

담당건축사의 경력

(5)

- 담당 건축사의 경력

12년 이상	9년 이상	6년 이상	3년 이상	3년 미만
5	4	3	2	1

※건축사면허(자격)취득일 이후 경력만 인정하며 공동도급의 경우 대표건축사일 경우만 인정

담당건축사의

유사프로젝트

실적

(5)

- 유사프로젝트 실적은 (공모공고일 기준) 최근 5년 이내 건축법 시행령 별표1의 3,4 제15호 숙박시설 연면적 1,000㎡이상 또는 대수선 1,000㎡이상인 사업설계용역 완료 실적에 한함.

- 공동도급인 경우 유사프로젝트 실적건수는 각 사별로 실적건수×지분율로 계산 후

각 각 합한 건수

- 실적관리 수탁기관 (대한건축사협회 건축사실적관리증명서) 또는 발주기관에서 발급한 증빙서류를 함께 제출

5건 이상	4건	3건	2건	1건	0건
5	4	3	2	1	0

② 정성적 평가_담당건축사의 대표작품 포트폴리오(10점)

평가항목

평가주안점

배 점 기 준

배점

세부배점기준

계

(10)

담당건축사의 대표작품

- 설계의 작품성, 창의성 등

- 1작품 제출(최근 10년이내 작품)

(10)

A	B	C	D	E
10	9	8	7	6

2) 수행계획 및 방법(80점)

평가항목

평가주안점

배 점 기 준

배점

세부배점기준

계

(80)

업무에 대한 이해도

① 설계의 기본방향 및 주안점을 감안한 실현방안 제시

② 설계, 시공, 운영에서의 예상 문제점과 설계적 개선방안 제시

(10)

A	B	C	D	E
10	8	6	4	2

과제에 대한 제안

[과제1] 배치 및 공간 구성

- 주변 지형 및 “땅끝 해남을 리폼하다”에

의한 황토나라테마촌과의 공간연계 방안

- 워케이션센터를 고려한 내/외부 계획

(20)

A	B	C	D	E
20	18	16	14	12

[과제2] 입단면 공간 계획

- 황토나라테마촌(구)와의 관계를 고려한

입면 계획

- 에너지 절약 방안과 채광, 통풍, 환기 등

을 고려한 패시브적 디자인 개념 계획

- 시공, 유지관리의 효율성 제고 방안,

에너지 절감을 위한 설계 방안

(20)

A	B	C	D	E
20	18	16	14	12

[과제3] 워케이션센터 특화 방안

- 차별화된 워케이션 공간 계획 및 지역

관광 활성화를 위한 연계 방안

(20)

A	B	C	D	E
20	18	16	14	12

수행계획

① 수행해야 할 업무의 범위와 내용에

대한 단계별 작업계획 및 방법 제시

② 업무 수행에 필요한 전문인력의 구성

계획, 운영 일정 제시

③ 건축물의 완성도를 높이며 원활한 사업

추진을 위한 합리적 의사결정방안 제시

(10)

A	B	C	D	E
10	8	6	4	2

3) 공모 제출자 수별 평가등급 배분(수행계획 및 방법 부문)

업 체 수	등 급
	A	B	C	D	E
2	1	1
3	1	1	1
4	1	1	1	1
5	1	1	2	1
6	1	2	2	1
7	1	2	2	1	1
8	1	2	3	1	1
9	1	2	3	2	1
10	1	2	4	2	1

※ 업체수가 11개 이상일 경우에는 1개업체 증가시 마다 C→B→D→A→E 순서로 등급수 증가

※ 상기 평가항목과 배점비율은 예시안이며 심사위원회에서 결정 예정

3. 심사 방법

가. 심사 방법

1) 심사대상이 되는 공모안을 심사위원회 개최일로부터 최소 5일전까지 심사위원에게 미리 교부하여 사전에 검토하도록 함

2) 심사에 관하여 규정되지 않은 사항은 심사위원회에서 결정함

3) 공모안에 대한 심사위원의 심사의견, 심사과정에서 공모안이 심사에서 제외된 경우에는 그 사유, 그 밖에 필요한 사항 등을 서면으로 작성하며 심사에 참여한 심사위원의 서명을 받아야 함

4) 발주기관은 심사위원회에 참여하여 심사위원의 질의에 답변할 수 있음

5) 심사위원회는 해당 설계공모안에 대하여 제출자의 발표를 듣고 평가에 반영함

6) 심사위원회에는 심사위원 정수의 과반수가 참석하여야 하며, 참석 심사위원이 과반수 미만인 경우에는 심사위원회를 다시 개최함

7) 평가방식 : 본 설계공모(제안공모)는 투표제 방식으로 심사함

- 투표에 의해 결선투표 대상자 2개사를 선정한 후, 결선투표를 실시하여, 다 득표자를 당선작으로 선정하고, 결선투표 탈락자와 그 외 득표순으로 순위를 결정하여 과반 이상 찬성으로 기타 입상작으로 선정한다.

- 각 단계별 투표 실시결과 득표수가 동일하여 순위를 가를 필요가 있는 경우 해당 동일 득표자를 대상으로 재투표를 실시하여 순위를 결정한다. 다만, 2회 이상 재투표를 실시한 후에도 순위 결정이 되지 않은 경우에는 심사위원회의 의결을 거쳐 추첨을 통해 순위를 결정할 수 있다.

- 단계별 심사위원의 투표 수는 각 단계별로 선정 공모안 수와 동일하게 부여한다. 단, 심사위원회에서 달리 정할 수 있다.

- 담당건축사의 경력 및 유사프로젝트 실적, 위반사항 등은 제출된 자료에 의거 발주기관에서 사전 확인하고 그 결과를 심사위원회에 보고하여 심사 시 평가에 반영될 수 있도록 한다.

11) 공모목적에 부합하지 않거나 제안서수준이 현저히 떨어진다고 판단될 경우 심사위원 회의 의결을 거쳐 당선작을 선정하지 아니할 수 있음

12) 심사위원은 본 설계공모와 관련 어떠한 경우라도 개별질의에 대하여 응답하지 않아야 하며, 심사결과 발표 시까지 비밀을 유지해야 함

나. 실격기준 및 감점기준

■ 공모안이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하여 심사대상으로 적절하지 않다고 판단되는 경우에는 설계공모심사위원회 의결을 거쳐 해당 공모안을 심사대상에서 제외할 수 있음

1) 제출도서의 규격 등을 현저히 위반한 경우

2) 제출도서에 해당업체를 특정할 수 있는 문구, 이미지, 번호, 기호 등이 포함된 경우 등

3) 익명성 유지의 원칙 등 공정한 평가에 영향을 미칠 의도로 불공정 행위를 할 경우

4) 직·간접적으로 심사에 영향을 미치는 부당한 청탁이나 압력을 행사한 경우

5) 심사 전에 심사 관련자와 접촉하여 설명을 한 경우

6) 제출한 서류 등에 허위사실이나 과제 누락 등 중대한 미비사항이 발견될 경우

7) 응모안 제출 후 등록취소, 휴업, 폐업, 업무정지 등의 행정처분을 받았거나 이를 숨기고 응모한 사실이 발견되었을 경우

8) 저작권법을 중대하게 위반한 경우

9) 그밖에 이에 준하는 사유로 심사위원회가 실격시키는 것이 타당하다고 결정하는 경우

■ 감점 기준

위반내용	실격 및 감점기준	감점 한도	비고
• 설계공모 작성 일반사항 위반시	0.5점/항목당	최대 10점 감점
• 설계공모 제안서 구성(기준쪽수 초과시)	0.5점/쪽당
• 제안서 형식 및 규격 위반	0.5점/항목당
• 제출부수 부족시	0.5점/부당

다. 불이익 처분방법

1) 감점사항에 대하여는 해당 설계공모 참가자의 확인을 거쳐 심사 시 심사위원장에게 제출하여야 하며, 심사위원회 의결을 거쳐 이를 확정하여 평가에 반영함. 다만, 심사대상자가 감점사항에 대한 확인을 거부할 경우 확인절차를 생략하고 심사위원장에게 제출할 수 있음.

2) 실격 및 감점사항에 대하여는 심사위원회에서 정당한 사유가 있다고 결정할 경우 조정할 수 있으며, 기타 불이익 처분을 추가할 필요가 있을 경우 심사위원회에서 의결하여 조정할 수 있음

라. 심사결과 발표

1) 심사 결과의 발표 및 공개

① 심사종료일로부터 7일 이내에 심사의 결과(평가점수, 평가사유서 등)를 공모 홈페이지(plus.scorer.co.kr)를 통하여 실명으로 공개함. 다만, 입상하지 못한 설계공모 참가자의 실명을 비공개할 수 있음

② 설계공모 참가자는 평가결과에 대하여 자세한 열람을 하고자 할 때에는 심사결과 공개 후 7일 이내에 요청하여야 하며 설계공모 참가자가 요청할 경우 심사과정의 녹취록 또는 녹음자료를 열람할 수 있음

③ 응모자는 심사결과에 대하여는 이의를 제기할 수 없음

2) 공모안 반환

① 입상작은 반환하지 않음

마. 당선작 및 입상작 구분

1) 당선작은 입상작 중에서 가장 높은 점수를 받은 작품으로 결정함

2) 입상작 보상

① 당선작 1점 : 설계용역 계약대상자로 결정(기본 및 실시설계권 부여)

② 입상작 보상

구분		지침	시상금액
참가업체 수	보상대상 수
2개	1	보상예산의 1/3	7,989,000원
3개	2	보상예산의 4/10	10,652,000원
		보상예산의 3/10	7,989,000원
4개	3	보상예산의 4/10	10,652,000원
		보상예산의 3/10	7,989,000원
		보상예산의 2/10	5,326,000원
5개 이상	4	보상예산의 4/10	10,652,000원
		보상예산의 3/10	7,989,000원
		보상예산의 2/10	5,326,000원
		보상예산의 1/10	2,663,000원

※ 시상금 총액 : 26,630,000원 (예정설계비의 10% 이내)

※ 보상대상 수는 1등(당선작)을 제외한 수

※ 심사위원회에서 당선작 등이 없다고 결정한 경우에는 선정하지 않을 수 있음

3) 상기 금액은 제세공과금이 포함된 금액이며, 특별한 사유없이 통지일로부터 30일 이내에 공모안의 작성비용에 대한 보상요청을 하지 아니하는 경우 보상금에 대한 권리를 포기한 것으로 간주함

4. 제출 공모안에 대한 지적 소유권

가. 기타 저작권과 관련한 개별사안에 대하여는 저작권 법령이 정하는 바에 따른다.

나. 입상작에 한하여 발주기관 주관으로 홍보 등을 위하여 전시할 수 있으며, 응모자의 요청이 있을 때에는 익명으로 처리할 수 있다.

다. 입상작 외의 작품의 경우에도 필요한 경우 전시 또는 출판할 수 있으며 이 경우 응모자의 요청이 있을 때에는 익명으로 처리할 수 있다.

라. 응모작품 중 비입상작에 대해 당해 응모자의 동의를 얻어 그 작품에서 아이디어의 일부를 이용할 수 있다.

5. 설계공모 재공고 관련

가. 본 설계공모는 2개 업체 이상 응모해야 하며, 응모자가 2개 업체 미만인 경우에는 재공고할 수 있다. (※ 재공고기간은 추후 발주기관에서 별도로 정한다.)

나. 재공고 후에도 응모자가 2개 업체 미만인 경우 발주기관의 결정에 따라 진행한다.

다. 기타 입상작을 선정하기가 곤란하다고 판단될 경우 발주기관은 설계공모 진행여부 및 설계공모 방식 등에 대해 달리 정할 수 있다.

라. 응모자는 설계공모에 응모 등록함으로써 이 지침서의 내용을 승인하는 것으로 간주한다.

마. 본 지침서의 문구 해석상 발주기관 및 응모자간에 차이가 있을 경우에는 발주기관의 해석을 우선으로 하고, 기타 명시되지 않은 사항에 대하여는 발주기관에서 정하는 바에 따라야 한다.

바. 각 응모작품은 작품접수 개시일로부터 심사 종료 시까지 발주기관이 보관에 대한 책임을 진다.

사. 본 설계공모 참가에 소요되는 경비 등은 일체 지불하지 않는다.

6. 당선작 선정 이후 조건

가. 계약

1) 당선작으로 선정된 공모안을 제출한 자를 계약대상자로 결정한다.

2) 설계용역 계약은 국가를 당사자로하는 계약에 관한 법률 등 관련 법령의 기준을 따른다.

3) 계약대상자는 당선작으로 선정된 사실을 통보받은 후 신속히 설계용역 계약에 관하여 협의하여야 하며, 10일 이내 계약하지 않을 경우 포기한 것으로 간주한다.

4) 본 설계공모와 관련하여 당선자가 “건축 설계용역 계약 및 수행에 필요한 법적 요건을 갖추고 있지 못할 경우” 설계권을 취소할 수 있으며, 당선작에 대한 사용권한은 본 발주처가 갖는다.

5) 설계계약은 별도의 과업지시서에 의하며, 과업지시서에는 추후 당선자가 계약 후 이행해야 할 과업내용들이 포함되어 있고 응모자는 반드시 이 내용을 숙지하고 공모에 참가해야 한다. 응모작을 제출함으로써 과업내용을 이행할 것에 동의한 것으로 간주한다.

6) 본 프로젝트의 설계와 관련된 설계비는 중간 및 실시설계 그리고 필요시 각종 심의/허가/인증 등의 대관행정 업무를 수행하기 위한 모든 과정의 비용을 포함한다.

7) 당선자는 계약 후 설계 및 인허가 업무진행을 위해 구조·토목·조경·기계·전기·정보통신·소방 등 관계전문기술자와의 공동도급(분담이행방식) 계약을 통해 자격 및 면허를 보완하고, 계약상의 업무를 완수하여야 한다.

※ 분담이행방식에 의할 경우 당선작으로 공모안을 제출한 자가 공동수급체 대표자가 되어야 하며, 공동수급체의 구성원은 대표자 포함 5인 이하로 하여야 함.

8) 본 공모가 제안공모인 점을 감안하여 발주기관은 당선자에게 상황의 변화에 따라 당선작품의 수정을 요구할 수 있으며, 당선자는 발주기관의 정당한 요구를 수행하여야 한다. 당선작의 설계자는 심사위원회의 보완 요구사항과 발주기관 및 운영주체의 요구사항으로 설계변경 등이 필요한 경우 계약 후 이를 반영하여야 한다.

9) 당선작의 계획안이 공사비 범위를 초과할 경우, 당선자는 발주기관과 협의하여 설계를 변경할 의무를 지닌다.

10) 대표자와 공동응모자는 본 설계용역 완료 시까지 참여하여야 하며, 불가피한 사유로 변경할 경우 발주기관의 승인을 득하여야 한다.

나. 설계 진행

1) 본 설계공모는 기본 및 실시설계를 위한 것으로 계약상대자는 진행과정별로 발주처와 협의하여 설계를 추진하여야 한다.

2) 계약상대자는 심사위원회의 지적사항, 발주부서의 요구사항 등을 종합하여 당선작에 대한 설계변경 및 보완이 필요한 경우 이를 반영하여야 한다

3) 실시설계 과업기간 중에 관련법 규정을 이행하여야 할 경우 발주처가 요구하는 필요한 자료를 제출하여야 하며, 기타 각종 보고회 개최 등 과업으로 지시하는 전반적인 사항은 특별한 사정이 없는 한 이에 따라야 한다.

4) 사업진행에 필요한 각종 용역, 심의 인·허가 협의사항에 수반되는 설계도서 및 자료는 발주처에 적기에 제공하여야 하고, 납품이후 각종 인·허가 변경, 실시계획변경 등 행정절차 이행에 따른 자료 작성에 적극 협조하여야 하며 이에 소요되는 제반경비 및 비용은 계약상대자가 부담하여야 한다.

5) 납품 후에라도 사정변경으로 필요할 경우 발주처는 설계의 수정, 변경 및 보완을 요구할 수 있으며, 계약상대자는 특별한 사유가 없는 한 이에 따라야 한다.

6) 발주처의 요구로 인한 공사비 초과의 경우를 제외한 공사비 증액은 불가하며 설계비 증액 또한 불가함. 제시된 공사비 범위 안에서의 설계 적용수준을 관리하여, 공사 중 추가비용이 발생하지 않도록 하여야 함

다. 사업의 변경 및 해지 등

1) 과업수행 중이라도 발주처의 계획변경, 기타 불가피한 사정 등으로 인해 설계용역을 진행하기 어렵다고 판단될 경우 본 과업의 일부 또는 전부를 중지하거나 과업의 범위를 조정·변경, 계약을 해지할 수 있다.

2) 이 경우 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」등 관련 규정에 따른다.

Ⅵ		서식목록

<서식 2> 설계공모 참여자 명단

<서식 3> 대표자 및 담당건축사 선임계

<서식 4> 공동응모협정서(공동이행방식)

<서식 5> 청렴서약서

<서식 6> 사용인감계

<서식 7> 위임장 및 재직증명서

<서식 10> 담당건축사 경력 및 실적

<서식 11> 설계공모 제안서 표지

<서식 12> 심사위원 기피·회피 신청서

<서식 13> 심사위원 선정 동의 및 보안각서

<서식 2>

설계공모 참여자 명단

연번	소 속	직 위	성 명	주 소	전화번호

본인은 해남군에서 시행하는 해남형 워케이션 센터 조성사업 제안공모에 응모함에 있어 모든 권한을 위임받은 응모대표자로서 참여자 명단을 제출합니다.

2024년     월     일

응모대표자 :	소  속

직  위

성  명                     (인)

해남군수 귀하

<서식 3>

대표자 및 담당건축사 선임계

설계사무소 및 대표자 성명		주민등록번호
주 소
근무처(연락처)		전화번호

상기 인을 해남형 워케이션 센터 조성사업 제안공모에 응모하는 대표자(담당건축사)로 위임합니다.

2024년    월    일

1. 확인자 : 업체명                        대표자              (인)

2. 확인자 : 업체명                        대표자              (인)

해남군수 귀하

<서식 4>

공 동 응 모 협 정 서(공동이행방식)

제1조 (목적) 이 협정서는 해남형 워케이션 센터 조성사업 제안공모를 (       )와 (      )가 공동으로 응모하여 업무를 수행함에 있어서 각 업체 및 개인이 준수하여야 할 사항을 정함에 있다.

제2조 공동응모 대표업체(이하 대표업체와 같다)의 명칭, 사무소의 소재지 등은 다음과 같다.

1. 업  체  명 :

2. 소  재  지 :

3. 대표자성명 :

제3조 (공동응모의 구성원) 대표업체(자)를 제외한 공동응모업체(자)의 구성원은 다음과 같다.

1. 업체명 :                 (소재지 :              대표자 :       )

2. 업체명 :                 (소재지 :              대표자 :       )

제4조 (대표업체의 권한) 대표업체는 주관기관 및 제3자에 대하여 공동응모업체(자)의 구성원을 대표하여 문서의 제출 및 수령, 권리의 획득 및 포기 등에 관한 의사 표시 권한을 가진다.

제5조 (효력기간) 본 협정서는 당사자 간의 서명과 동시 발효하며, 공모의 이행으로 종결된다. 다만, 제안공모 결과 계약상대자로 결정되어 계약체결시 설계용역이행완료 후 종결된다.

제6조(구성원의 참여비율) 당 공동응모자 간의 참여비율은 다음과 같이 정한다.

1. 대 표 업 체 :            (소재지 :         대표자 :     참여비율 :  %)

2. 공동응모업체 :           (소재지 :         대표자 :     참여비율 :  %)

3. 공동응모업체 :           (소재지 :         대표자 :     참여비율 :  %)

제7조 (의무) 공동응모업체(자)구성원은 제1조에서 규정한 목적을 달성하기 위하여 성실‧근면 및 신의를 바탕으로 하여 필요한 모든 지식과 기술을 활용할 것을 약속한다.

제8조 (책임) 공동수급체의 구성원은 발주기관에 대한 계약상의 의무이행에 대하여 연대하여 첵임을 진다.

제9조 (권리․의무의 양도제한) 구성원은 이 협정서에 의한 권리․의무를 제3자에게 양도 할 수 없다.

제10조(손익의 배분) 도급계약을 이행한 후 이익 또는 손실이 발생하였을 경우에는 제9조에서 정한 비율에 따라 배당하거나 분담한다.

제11조(중도탈퇴에 대한 조치) ①공동수급체의 구성원은 다음 각호에 1에 해당하는 경우 외에는 입찰 및 당해계약의 이행을 완료하는 날 까지 탈퇴할 수 없다. 다만, 제3호의 규정에 해당하는 경우에는 다른 구성원이 반드시 탈퇴조치를 하여야 한다.

1.발주자 및 구성원 전원이 동의하는 경우

2.파산, 해산, 부도 기타 정당한 이유 없이 당해 계약을 이행하지 아니하여 해당 구성원 외의 공동수급체의 구성원이 발주자의 동의를 얻어 탈퇴조치를 하는 경우

3.공동수급체 구성원 중 파산, 해산, 부도 기타 정당한 이유 없이 당해 계약을 이행하지 아니하여 시행령 제76조제1항제6호의 규정에 의거 입찰참가자격 제한조치를 받은 경우

②제1항의 규정에 의하여 구성원 중 일부가 탈퇴한 경우에는 잔존구성원이 공동연대하여 당해계약을 이행한다. 다만, 잔존구성원만으로는 면허, 실적, 시공능력공시액 등 잔여계약이행에 필요한 요건을 갖추지 못할 경우에는 연대 보증인과 연대하여 당해계약을 이행하여야 하며, 연대보증인이 없거나 연대보증인이 계약을 이행하지 않는 경우에는 잔존구성원이 발주기관의 승인을 얻어 당해요건을 충족하여야 한다.

③제2항 본문의 경우 출자비율은 탈퇴자의 출자비율을 잔존구성원의 출자비율에 따라 분할하여 제9조의 비율에 가산한다.

④탈퇴하는 자의 출자금은 계약이행 완료 후 제10조의 손실을 공제한 잔액을 반환한다.

제12조(하자담보책임) 공동수급체가 해산한 후 당해 공사에 관하여 하자가 발생 하였을 경우에는 연대하여 책임을 진다.

제13조(운영위원회) ①공동수급체는 공동수급체구성원을 위원으로 하는 운영 위원회를 설치하여 계약이행에 관한 제반사항을 협의한다.

②이 협정서에서 규정되지 아니한 사항은 운영위원회에서 정한다.

제14조 (협정서 작성 및 보관) 위와 같이 공동응모 협정서를 체결하고 그 증거로 협정서 (    )통을 작성하여 각 통에 구성원이 기명날인하여 각각 보관한다.

2024년     월     일

○ 대표업체

업 체 명 :                   (전화번호)

소 재 지 :

대 표 자 :                   (인)

○ 공동응모업체

업 체 명 :                   (전화번호)

소 재 지 :

대 표 자 :                   (인)

○ 공동응모업체

업 체 명 :                   (전화번호)

소 재 지 :

대 표 자 :                   (인)

해남군수 귀하

<서식 5>

청 렴 서 약 서

□ 용 역 명 : 해남형 워케이션 센터 조성사업 제안공모

□ 발주기관 : 해남군

당사는 해남군에서 시행하는 해남형 워케이션 센터 조성사업 제안공모에 응모함에 있어 설계공모 지침 등 제반규정을 성실히 준수하고 제출서류 전반에 대한 허위기재 및 불공정행위 등으로 인하여 발생하는 어떠한 불이익 처분에도 이의를 제기하지 않을 것이며, 특히 공모와 관련한 응모작품 제출, 심사위원회의 심사결과 당선작 선정 등에 대하여는 이의 없이 해남군의 결정에 따를 것을 확약하고, 만약 이를 어겼을 경우 민·형사상 등 일체의 책임을 감수하겠으며 이에 서약서를 제출합니다.

2024년     월     일

○ 공동참여응모 대표업체 회 사 명 : 주 소 : 대 표 자 : (인) 전화번호 :	○ 공동참여응모 참여업체 회 사 명 : 주 소 : 대 표 자 : (인) 전화번호 :
○ 공동참여응모 참여업체 회 사 명 : 주 소 : 대 표 자 : (인) 전화번호 :	○ 공동참여응모 참여업체 회 사 명 : 주 소 : 대 표 자 : (인) 전화번호 :

해남군수 귀하

<서식 6>

사 용 인 감 계

사용인감	인 적 사 항
	업 체 명 : 주 소 : 대 표 자 :

상기 인은 위 인감을 해남형 워케이션 센터 조성사업 제안공모에 수반되는 모든 행위에 대하여 위의 인감을 사용하고자 하며, 동 인감을 사용함으로써 민･형사상 문제가 발생할 경우 상기 인이 책임질 것을 확약하고 이에 사용인감계를 제출합니다.

2024년     월     일

주  소 :

상  호 :

대표자 :

해남군수 귀하

<서식 7>

위   임   장

대표자	업체명				성 명
	사업자등록번호				연락처
	주 소
대리인	업체명				성 명
	주민등록번호				연락처
	주 소
상기 인을 당 업체의 대리인으로 지정하고 해남형 워케이션 센터 조성사업 제안공모에 관련된 모든 권한을 위임합니다. 2024년 월 일 업체명 : 대표자 : (인) 해남군수 귀하
재 직 증 명 서
성 명				주민등록번호
소 속
주 소
재직기간
위와 같이 당사에 재직 중 임을 증명합니다. 2024년 월 일 업체명 : 대표자 : (인)

<서식 10>

담당건축사 경력 및 실적

성 명
주민등록번호
근무처주소지		(전화번호 : )			E-Mail		(휴대폰)
자 격 면 허	년 월 일		종 별	인가번호		인가기관
경 력	기 간		근무처	부 서		직 위
유 사 프로젝트 실 적	사업명(공모명)			연면적		용역금액		발주처

※ 담당 건축사의 경력은 경력관리수탁기관의 증명서로 확인하며, 설계분야 기간으로 평가

※ 필요에 따라 경력 및 실적 란을 추가하거나 삭제 가능

※ 유사프로젝트 실적은 (공모공고일 기준) 최근 5년 이내 건축법 시행령 별표1의 3,4 제15호 숙박시설 1,000㎡이상 및 대수선 1,000㎡ 이상인 사업설계용역 완료. 실적관리 수탁기관(대한건축사협회 건축사실적관리증명서) 또는 발주기관에서 발급한 증빙서류를 함께 제출

<서식 11>

설계설명서 표지 (A3, 횡)

(8㎝)
해남형 워케이션 센터 조성사업
설계공모 제안서
업 체 명

			30	20
30
20

※ 글씨체

- 제목 : 휴먼명조 40 Point, 업체명(한글) : 휴먼명조 25 Point

- 가운데 정렬, 줄간격 200%

- 심사번호 기재란 : 테두리선 1.0mm 진하게

※ 보관용 : 핀넘버 표기,  심사용  : 핀넘버 미표기

※ 외곽선은 용지(A3)의 크기를 표시한 것으로 작성 및 제출본에는 테두리선이 없음

<서식 12>

심사위원 기피·회피 신청서

□ 해남형 워케이션 센터 조성사업 제안공모

□ 기피·회피 위원

성 명	소 속	기피·회피 사유

2024년    월     일

제 출 자    소  속 :

연락처 :

직  위 :

성  명 :                    (인)

해남군수 귀하

<서식 13>

심사위원 선정 동의 및 보안각서

본인은 해남형 워케이션 센터 조성사업 설계 공모 심사위원회의 심사위원으로서 선정됨을 동의하고, 다음 사항을 준수할 것을 서약합니다.

1. 본인은 심사를 함에 있어 모든 보안사항을 철저히 이행할 것입니다.

2. 본인은 보안사항 또는 심사를 함에 있어 알게 된 사실을 외부에 누설시켜 중대한 문제점을 야기 시켰을 경우에는 보안관계 모든 법규에 따라 처벌 받음은 물론 어떠한 제재 조치를 당하여도 이의를 제기하지 않을 것입니다.

3. 본인은 심사과정 중 공정성·성실성·객관성을 위반할 경우 심사위원에서 제외되어도 이의를 제기하지 않을 것입니다.

4. 본인은 심사일 현재 아래 소속기관에 재직하고 있음이 확실하며, 사실이 아닌 경우 어떠한 제재 조치를 당하여도 이의를 제기하지 않을 것입니다.

2024년    월   일

소 속:
직 위:
성 명:	(인 또는 서명)

해남군수