보령요트경기장 배후단지 내 교육원 건축설계 제안공모 과업내용서

2024. 11.

보 령 시

목      차

I. 과업 일반사항

과업개요

1.1 과업의 명칭

1.2 과업의 목적

1.3 사업대상지

1.4 시설개요

1.5 과업의 방향

1.6 과업의 범위

1.7 예정 사업비

1.8 설계기간

2. 설계용역 일반사항

2.1 법규준수의 책임

2.2 납품

2.3 설계의 책임 및 손해배상

2.4 건축법 및 관련법규 검토

2.5 기타 일반사항

II. 설계 진행사항

설계의 진행 및 보고

1.1 설계착수 제출서류

1.2 기본설계(안) 제출서류

1.3 실시설계 제출서류

1.4 업무보고 및 회의

III. 설계지침

공통설계지침

1.1 일반조건

1.2 기본지침

1.3 산업안전 및 환경보전계획

IV. 성과품 및 제출도서의 작성‧납품

일반사항

1.1 설계도서 작성기준

1.2 설계납품기한

1.3 성과품 인쇄

1.4 관련 법규 및 제 규정 등 준수

2. 성과품의 작성

2.1 설계설명서

2.2 설계도면

2.3 공사시방서

2.4 공사내역서

2.5 기타

3. 성과품의 납품

3.1 성과품 납품시기

3.2 기본(중간)설계 성과품 종류 및 납품시기

3.3 최종 성과품 종류 및 납품부수

붙임

[서식 1] 보안각서

[서식 2] 이행확인서

I. 과업 일반사항

1. 과업 개요

1.1 과업의 명칭 : 「보령요트경기장 배후단지 조성사업」 기본 및 실시설계 용역

1.2 과업의 목적

◦ 기존 요트경기장과 연계하여 국제ㆍ국내 요트대회 및 선수육성 등을 원활히 운영할 수 있는 시설 확충

◦ 요트 관련 전문성 확보 및 지속적으로 발전하는 해양스포츠의 지역적 선점을 위해 사무실, 강의실 등 계획

1.3 사업대상지

구 분	내 용
대상지	보령시 남포면 월전리 590-1 일원 (590-22, 산145-1, 590-11, 590-17, 590-18)중 590-1의 제시된 계획관리지역 내 계획 *건물 배치 위치 첨부된 도면 참조

1.4 시설

구 분	내 용
대상지	보령시 남포면 월전리 590-1 일원
용도	교육연구시설
지역·지구	계획관리지역, 보전관리지역
연면적	763.00㎡
대지면적	3,556㎡
주요시설	교육공간	강의실
	교육지원	휴게공간
		샤워실 및 탈의실
	관리영역	사무실

개요

1.5 과업의 방향

(1) 기본방향

∘ 기존 요트경기장과 연계하여 국제ㆍ국내 요트대회 및 선수육성 등을 원활히 운영할 수

있는 시설 확충

(2) 설계시 고려사항

- 기존 보령요트경기장과의 연계성 및 방문객 이동 동선에 고려하여 계획

외부공간 계획을 통한 내외부와의 연계 고려

대지내 주출입구부터 용두해수욕장까지 이어지는 방문객 이동동선 고려하여 계획

북쪽에서 불어오는 강한 바람의 영향을 고려하여 건물배치 및 출입구 계획

바다 조망을 고려한 배치계획

기능별 조닝을 고려한 효율적인 시설구성과 단순명료한 동선체계 확립

: 실습(요트강습)후 외부에서 바로 출입이 가능한 샤워장 계획

: 보행자에게 열려있는 전면공간을 계획하여 외부공간과의 연계가 유연한 커뮤니티

공간 활성화를 위한 공간 조성(주차장, 지상훈련장)

세부실별 기능에 따라 채광과 환기를 고려하여 계획

대지내 확실한 보차분리 및 원활한 차량동선 제시

BF인증을 고려한 대지내 보행환경 조성

해풍의 영향을 받는 위치이므로 산화로 인한 부식에 강한 마감재료 선정 필요

1.6 과업의 범위

(1) 설계 범위

∘ 해당 사업과 관련한 건축, 기계, 전기, 통신, 소방, 구조, 조경, 토목 등 제반 분야의 설계지침에 따른 계획, 기본 및 실시설계도서 작성 일체 (건축물의 에너지절약설계기준에 따른 단열기준 충족 포함)

∘ 건축법 및 관련규정에 의한 공사시방서 및 내역서 작성

∘ 건축 등 인허가(협의), 관계법령 협의, 각종 위원회 및 심의, 계약심사, 설계자문, 기타     관련법령에 따른 규정 행정절차 이행 등

※ 설계용역 착수 전 관계자 회의를 거쳐 구체적인 실, 배치, 면적 등에 대하여 협의한다.

※ 본 과업을 수행함에 있어 과업내용서에 명기되지 아니한 사항은 발주처와 협의하여 수     행한다.

※ 토목별도진행 : 부지조성공사 진행(현재 토목 실시설계 진행중) / 토목도면 제공

(2) 설계자 참여 설계의도구현

∘ 건축시공시 건축서비스산업진흥법 제22조의 규정에 따라 설계자는 건축과정에 참여하여야 한다.

∘ 공사현장 기술자문 및 지원참여는 월 1회 이상, 필요시 수시 참여(일정 조정 가능)

∘ 참여수당 기준 : 현장 기술자문 및 지원참여 수당은 실비정산의 경우 엔지니어링 사업대    가기준의 특급기준 노임단가 적용

1.7 예정 사업비

(1) 추정공사비 : 3,220,307,000원(부가세 포함)

∘ 제시된 공사비는 건축, 인테리어, 토목, 조경, 기계설비, 전기설비, 소방설비, 통신설비, 폐    기물 처리비 등이 포함되어 있으며 공종 간 최적화로 배분하여 제시된 공사금액 내에서    설계가 이루어지도록 하여야 한다.

(2) 설계비 : 165,406,000원(부가세 포함)

∘ 설계용역 완료 후 설계의도구현을 위한 자문은 별도 계약을 통해 진행되며 설계변경, 추    가자료 제출 등은 수급인의 귀책 사유가 아닌 경우 상호 협의하여 진행한다.

∘ 발주기관의 사정에 의하여 공사발주가 지연될 경우 수급인은 내역서 수정 등 발주기관의 요구에 응하여야 하며 추가자료 제출 등에 대한 업무대가는 상호 협의하여 진행한다.

1.8 설계기간

(1) 착수일로부터 180일로 하되 계획설계, 중간설계, 실시설계 등 세부 기간은 협의하여 조정 가능하다. 단, 설계용역 완료 후라도 설계용역과 관련한 각종 협의업무 및 관련 자료의 제출과 설계미비 및 하자에 대하여는 그 내용이 완료될 때까지 별도 수행하여야 하며, 다음 경우에 한하여 업무담당자의 승인을 득하여 과업수행기간을 연장할 수 있다.

∘ 천재지변 또는 불가항력적 사태로 인하여 용역수행이 불가능한 경우

∘ 발주기관의 계획변경 등 방침에 따라 본 과업의 중단 또는 과업내용의 현저한 변경이나 증     감이 있을 경우

∘ 관련법에 의한 인․허가, 심의, 설계자문, 일상감사 등 지연사유가 발생한 경우

∘ 각종 행정절차 이행에 상당기간 소요되는 경우 과업일수에서 제외, 중지한다.

(2) 설계용역 기간 중 건축 등 심의위원회 심의, 설계자문위원회 심의 및 건축허가 등에 소요되는 기간은 □설계공모, 기본설계 등의 시행 및 설계의 경제성 등 검토에 관한 지침□(국토교통부고시 제2021-981호) 제23조(설계기간)에 의하되 협의하여 결정하고 건축허가 및 설계도서 납품완료를 용역기간 종료일로 본다.

2. 설계용역 일반사항

2.1 법규준수의 책임

(1) 본 설계용역의 최종 설계도서는 건축법, 국토의 계획 및 이용에 관한 법률, 소방관련법, 정     보통신공사업법, 전기사업법, 전력기술관리법, 전기공사업법, 주차장법, 지적법, 건설폐기물     의 재활용촉진에 관한 법률 등 사업추진 관련법규와 각종 고시 및 공고 기준에 위배됨이      없고(관계기관과의 건축협의, 소방협의 등 포함) 설계자문, 디자인자문이 완료되고 발주기관     의 검사가 완료된 것이어야 한다.

(2) 설계자는 이 과업을 수행함에 있어 관련법규에 저촉되는 행위로 인한 모든 피해 사항에 대     하여 책임을 져야 한다.

2.2 납품

기본(중간) 및 실시설계를 구분하여 납품하도록 하되 심의․자문․협의 등 전반적인 일정과 설계용역 기간 등에 따라 일괄납품으로 조정할 수 있다. 납품도서 작성방법, 부수는 본 과업내용서의 설계도서 납품도서 목록에 정하는 바에 따르거나, 발주청과 협의하여 조정 할 수 있다.

2.3 설계의 책임 및 손해배상

(1) 설계도서는 설계자의 책임으로 작성하며 납품 후에도 설계상의 하자로 인하여 발생되는 설     계변경을 포함한 일체의 책임 및 손해에 대하여 관계법령에 따라 설계자가 부담(배상)한다.

(2) 납품 이후에 설계상의 하자(설계도서 상호간의 모순, 건축협의 불가, 구조적인 모순, 특정업     체 제품명기 등)로 인하여 발생되는 설계변경 등 모든 사항에 대하여는 설계자의 부담으로     시정조치 및 일체의 책임을 져야 하며, 공사 착수 시 관련기관에 제출하는 설계도서 및 관     련서류를 작성 제출하여야 한다.

(3) 공사 중 설계도서에 관련된 문의 및 질의사항에 적극적으로 협조(방문 및 답변서 제출 등)     하여야 한다.

(4) 다음의 경우에는 과업을 정지하거나 과업기간을 변경할 수 있다.

∘ 지방자치단체 기술용역계약일반조건 제19조(계약기간의 연장), 제24조(불가항력), 제32조(기술용역의 일시정지), 제33조(계약상대의 기술용역정지 등), 발주처와 사업계획 변경으로 과업내용이 변경된 경우

2.4 건축법 및 관련법규 검토

(1) 설계자는 건축법 등 관련 법규 및 대지의 현황 등 프로젝트 진행에 영향을 주는 사항들을     검토하여, 계약이행에 문제가 있을 경우에는 이에 대한 내용을 관련기관과 문서로 협의하고     설계기간 중 변경되는 법규나 기술기준을 반드시 적용하여야 한다.

(2) 건축법시행령 제91조의3(관계기술자와의 협력)과 건축물의 설비기준 등에 관한 규칙 제3조     (관계전문기술자의 협력사항)에 의한 일정규모 이상의 건축물에 대하여는 관계법에서 정하     는 기술자의 협력을 받아야 한다.

2.5 기타 일반사항

(1) 아래와 같은 조건일 때 발주청은 본 용역계약을 해지․해제 또는 관계법령에 의한 조치를 할 수 있다.

∘ 설계자의 귀책사유로 설계이행이 불가하다고 인정될 때

∘ 정당한 사유 없이 과업지시에 불응하여 설계를 진행할 때

∘ 부득이한 사유로 건물증축 계획의 변경 또는 예산부족으로 발주처 방침 변경시 해지가 가능하며, 정산 손해배상 등 법령 등에 따라 정산한다.

∘ 기타 계약조건을 위배할 때

(2) 설계진행 중 또는 완료 후 본 설계에 관한 일체사항을 외부에 누설하여서는 아니 된다.

(3) 설계자는 본 과업 내용서에 의거하여 작성 또는 제출되는 각종 보고서 및 지식을 개인 또는 특정단체 등의 이익을 위하여 이용할 수 없다.

(4) 발주처는 과업수행 중 하도급자나 기술진이 과업수행에 부적격하다고 인정될 때에는 즉시 교체를 요구할 수 있다.

(5) 위 사항 외에 필요한 사항은 발주처와 상호 협의하여 결정하도록 한다.

(6) 본 과업지시서 사항에 이의가 있을 경우 착수 후 7일 이내 서면으로 이의제기를 할 수 있으며, 이의가 없을 경우 수락하는 것으로 간주한다.

(7) 제기된 이의사항에 대하여는 발주처와 협의 후 발주처에서 원활한 사업을 추진할 수 있도록 협조해야 한다.

(8) 도급 받은 자가 본 계약과 관련하여 제출한 모든 설계도서, 서류 및 자료에 대한 소유권 및 저작권 등 일체의 권리는 설계자에게 귀속되며, 발주기관의 경우 사업부지에 대한 설명 및 각종 홍보 시 사용이 가능하다. 다만, 설계자는 보안상의 공개가 불가한 설계서의 전부 또는 일부를 서적 등에 인용 또는 복사할 경우 발주기관과 협의하여야 한다.

(9) 도급 받은 자는 발주기관의 사정에 따라 일부 도서의 변경, 추가, 삭제를 요구할시 이에 응하여야 하며 별도의 대가는 발주처와 협의하여 지급한다.

(10) 도급 받은 자는 기본설계에 따른 각종 인ㆍ허가, 승인, 심사시 발주기관의 요청에 따라 분야별 책임기술자 등과 같이 참석하여 질의에 성실히 답변하여야 한다.

II. 설계 진행사항

1. 설계의 진행 및 보고

1.1 설계착수 제출서류

설계자는 용역 착수 시 계약일로부터 7일 이내에 다음의 제반서류를 제출하여야 한다.

(1) 착수계 1부

(2) 책임기술자 선임계 1부

(3) 설계용역 참여기술자(책임기술자 및 분야별 책임기술자 포함) 현황 1부

(4) 설계용역수행 조직표 1부

(5) 각 공종(건축, 토목, 조경, 기계, 전기, 통신, 소방 기타)의 분야별 책임기술자 명단, 구체적 업무내용명기, 기술자격증사본, 기술경력증명서 각 1부

(6) 설계용역 예정공정표(계획, 기본, 실시설계의 납품예정일자 명시) 1부

(7) 보안각서 각 1부

(8) 기타 발주청이 필요하다고 인정하는 사항(과업수행계획서 등)

※ 세부사항은 발주기관과 협의 후 제출

1.2 기본(중간)설계 제출서류

(1) 기본설계 도서 : 건축, 토목, 조경, 기계설비, 전기, 정보통신 분야의 실시설계 기준이 되는 도서 및 설계설명서

(2) 기타 발주처가 필요하다고 판단하는 사항과 각종 인·허가 수행에 필요한 사항

1.3 실시설계 제출서류

(1) 실시설계 도서 : 건축, 토목, 조경, 기계설비, 전기, 정보통신 분야의 실시설계도서 및 설계설명서, 계산서, 시방서, 공사비산출서(내역서 포함)

(2) 공사예정공정표, 각종 협의 완료서

(3) 기타 발주처가 필요하다고 판단하는 사항

1.4 업무보고 및 회의

설계자는 설계진행시 정기적으로 설계진행사항을 보고하여야 한다.

(1) 주요보고회

① 일반사항

(가) 착수보고회, 기본(중간)설계, 실시설계 등 설계 각 단계별 업무보고회 전에 발주처와 협의하여 설계에 반영하여야 하며 보고회 개최 및 세부사항은 발주처와 상호 협의하에 변경한다.

(나) 발주청은 설계자에게 설계 중 이행이 완성된 부분의 설계도서를 제출·요구하여 수정·보완 지시할 수 있으며 설계자는 정당한 사유 없이 이를 거절할 수 없다. 다만, 의견차이가 발생 시 보령시 총괄·공공건축가의 자문을 구할 수 있다.

(다) 착수보고회, 중간보고회, 최종 보고회 시 발주청의 요청이 있을 경우 주민들이 포함된 보고회의로 진행하여야 한다.

② 착수 보고회

착수보고회는 착수일로부터 14일 이내에 하며 장소와 일자는 발주청과 협의한다.

※ 다만, 착수 보고회의 추가 자료요청 등의 사유로 발주청과 협의하여 착수 보고회를 연기할 수 있다.

③ 중간 보고회

중간보고회는 기본(중간)설계 완료 후 7일 이내에 하며 장소와 일자는 발주청과 협의한다.

④ 최종 보고회

최종보고회는 용역완료 5일 이내에 하여야 하며 장소와 일자는 발주청과 협의 한다.

(2) 수시보고

① 설계용역 진행 중 문제점 발생시에는 문제점을 분석하여 발생시 마다 제출하고, 발주청 요청 시 수급인은 설계진행 사항을 보고하여야 한다.

※ 보고서 서식은 임의로 하되 진행상황을 일목요연하게 작성함

III. 설계 지침

1. 공통 설계지침

1.1 일반조건

(1) 본 과업내용서에 명시된 사항은 계약상대자는 해당 부지의 발주청이 제공한 부지의 입주여건을 임의로 해석될 수 없으며, 지침의 내용이 불분명 하거나 명시가 누락된 경우에는 반드시 질의를 통하여 확인하고, 그 확인된 기준에 따라야 하며, 확인된 기준과 지침의 내용이 서로 상이한 경우는 그 규제 내용이 강화된 것을 따른다.
* 대상지 및 주변 현황측량 성과도 발주청 제공사항

(2) 건축(토목, 조경, 기계), 전기, 소방, 통신, 기타 부대설비 등에 관한 설계기준은 관련법규,      제반규정, 지침, 조례, 정부제정 시방서 등과 본 설계지침에서 규제한 기준이상으로 하며,      서로 상이한 경우에는 그 규제 내용이 강화된 것을 따른다.

(3) 본 과업내용서에 제시한 마감, 부착물, 설비 등의 자재, 공법은 최소한도의 기준을 명시한      것으로 설치 및 시공된 후에 동등이상의 성능을 확보할 수 있는 것이어야 한다.

(4) 주요 자재 및 품질관리 지침은 다음과 같다.

① 본 설계에 사용되는 모든 자재는 품질수준을 나타내는 규격 등을 설계도면에 명기하여야 한다.

② 수입자재를 사용하는 경우에는 사전에 발주처의 승인을 득하여야 하며, 자재 품질은 관련자재의 K.S.에서 정하는 품질기준 이상의 것으로서 사후관리의 편리와 보수, 교체가 용이한 것으로 하여야 한다.

③ 인체에 유해한 물질(석면 등)이 함유된 자재를 사용하여서는 안된다.

(5) 도시기반시설과 연계되는 각종 시설을 설치하는 경우 관련기관과 사전에 충분히 협의하여     야하고, 기존의 기반시설 설치계획과 연계된 설계를 하여야 한다.

(6) 본 지침에 명시되지 아니한 사항은 발주처와 협의하여 처리하여야 한다.

1.2 기본지침

(1) 기본방향

① 계약상대자는 해당 부지의 입지여건, 주변 건물 현황 등을 충분히 파악하여 본 사업목적에 합당한 설계가 되도록 한다.

② 건축법, 국토의 계획 및 이용에 관한 법률 등 관련법령에 적합하게 설계한다.

③ 용도가 유사한 실은 이동․변경이 용이한 재료를 사용한다.

④ 불필요한 공간이 발생하지 않도록 동선 및 구조설계를 한다.

⑤ 기존의 공간 및 구조는 최대한 유지 활용하도록 설계한다.

(2) 구조점검

① 구조체의 안전성을 확인하여 설계에 반영한다.

1.3 산업안전 및 환경보전계획

공사 시 주변 피해를 최소화하도록 소음․진동․비산먼지 등의 발생을 방지하고 산업안전보건법규 및 환경관련법규(소음진동규제법, 대기환경보전법 등)의 기준에 적합하도록 공사계획을 수립한다.

IV. 성과품 및 제출도서의 작성‧납품

1. 일반사항

계약대상자는 성과품 작성에 있어서 시공상 의문이나 문제점이 없도록 최선을 다하여 작성하되, 다음 사항은 그 정하는 바에 따른다.

1.1 설계도서 작성기준

성과품 작성 : 계약대상자는 “설계공모, 기본설계등의 시행 및 설계의 경제성 등 검토에 관한 지침” 및 “공공발주사업에 대한 건축사의 업무범위와 대가기준”의 중급 기준에 따라 성과품을 작성하여 제출한다.

1.2 설계납품 기한 : 계약일로부터 180일

상기 설계도서의 제출일정과 그 밖의 각종 보고용 제출도서는 발주처와 계약대상자간 상호 협의하여 조정토록 한다.

1.3 성과품 인쇄

모든 제출도서 및 성과품의 인쇄는 발주처의 승인을 득한 후 실시한다.

2. 성과품의 작성

2.1 설계설명서

(1) 공통분야 : 공사개요(위치, 규모, 공사기간, 공사금액 등), 공종별 주요 시공 및 공정, 총공사   비 산출 및 산출근거 등을 설명한다.

(2) 건축분야 : 기본계획, 법규 검토, 주요 사용재료 결정, 평면․주요 단면선정, 구조검토 등 기본 방식 결정, 공정계획 및 공사비 등

(3) 설비분야 : 주요설비, 냉․난방, 환기, 공조 덕트, 위생 등 기타설비, 에너지 절감ㆍ유지관리에 관한 사항 및 대책, 공정계획, 공사비 등

(4) 전기ㆍ통신․ 소방분야 : 전등전열, 옥외외등설비, 구내통신, 전기 및 전화설비, 소화설비(자동화재탐지 등), 에너지 절감ㆍ유지관리에 관한 사항, 공정계획 및 공사비 등

2.2 설계도면

(1) 일반사항

① 설계도면은 이해가 쉽도록 작성한다.

② 설계도면은 한글(필요시 부분적 영문 사용), 아라비아 숫자를 사용한다.

③ 도면 하단의 표제란의 형식은 발주처와 협의하여 결정한다.

④ 모든 설계도면에는 도면작성자, 검토자, 책임기술자가 적정여부를 확인한 후 서명 또는 날인하여야 한다.

⑤ 설계도면에는 주석(note)란을 만들어 구조물 설계방법, 사용재료의 종류 및 강도 주요설계조건, 시공 시 유의사항 및 특기사항을 수록한다.

⑥ 설계도면에는 관련도면 란을 만들어 해당도면과 주요 관련 있는 도면의 번호 및 도면명을 표기한다.

⑦ 모든 도면은 정부에서 제정, 보급하게 되는 건설CALS/EC 전자도면작성표준에 준하여 CAD를 이용하여 작성하고 그 결과를 CD에 저장하여 제출한다.

2.3. 공사시방서

공사시방서는 공사계약문서의 일부분으로 시설물 또는 구조물의 품질, 기능, 구조, 재료 등과 시공절차, 방법, 기타 시공 및 유지관리에 필요한 요구사항 등을 규정한 것으로 국토교통부 제정 표준시방서 및 관련법규 등을 근간으로 설계의도가 정확히 반영될 수 있도록 작성한다.

2.4 공사내역서

(1) 공사내역서의 작성은 정부제정 관련공사 표준품셈을 참조 “갑”과 협의하여 적용하여야 한다.

(2) 공사비 내역서는 재정경제원 회계예규 원가계산에 의한 예정가격 작성준칙 및 건설공사 표준안전관리비 계상기준 및 사용기준을 적용한다.

① 재료비

∘ 조달청장이 조사하여 통보한 가격(조달정보지 게재가격/적용기준일 명시)으로 한다.

∘ 조달정보지에 미 수록된 자재는 재정경제부에 등록한 전문기관에서 조사, 공표한

2가지 이상의 물가지가격(견적서첨부) 중에서 최저가격을 적용한다.

∘ 상기에서 조사ㆍ공표한 가격이 없는 경우 2이상의 사업자에 대하여 당해 물품의 거    래가격을 현장조사를 실시, 정확하게 확인하여 적용한다.

② 직접노무비

∘ 대한건설협회 및 중소기업중앙회 등에서 공표한 시중노임을 적용한다.(적용기준일 명시)

(3) 총공사비는 예정공사비 3,220,307,000원(부가세 포함)을 초과하지 않도록 설계하여야 한다.

(4) 공사비에는 시운전비(기계ㆍ전기) 등이 포함되어 내역서에 표기 하여야 한다.

(5) 표준품셈에 명시되지 아니한 특수사항에 대하여는 외국의 관련 자료를 인용할 수 있으나, 이 경우 국내의 기술수준과 여건이 감안되어야 한다.

(6) 설계도서 및 내역서 등은 조달청 계약발주가 가능하도록 작성(분리)하여 제출한다.

2.5 기타

(1) 도면의 크기는 KSA5201의 A0～A6에 준하는 것을 원칙으로 한다.

(2) 모든 보고서, 계산서, 시방서, 지침 등은 A4크기 용지에 작성하는 것을 원칙으로 한다. 다만 도면, 집계표 등을 위해 A3 크기 또는 적절한 크기의 용지를 사용할 수 있다.

3. 성과품의 납품

3.1. 성과품 납품시기

(1) 성과품의 납품은 계약심사 등 공사 발주 전 사전 행정절차이행에 따른 의견 등을 반영한 성과품으로 보완 최종 납품한다.

(2) 성과품의 납품과 관련하여 본 과업지시서에 명시되지 아니한 사항은 “기본설계등에 관한 세부시행기준”및“공공발주사업에 대한 건축사의 업무범위와 대가기준에 의한다.

※ 상기 성과품의 제출일정은 발주처와 계약대상자간 상호 협의하여 조정할 수 있으나, 부득이한 경우를 제외하고는 지정된 기일 내에 제출하여야 한다.

3.2. 기본(중간)설계 성과품 종류 및 납품부수

(1) 설계용역 성과품의 종류ㆍ소요부수〔건축, 토목, 조경, 기계설비, 전기, 정보통신 등〕

종 류	규 격	부 수	비 고
설계도면	A3	5	사용프로그램은 보령시와 사전협의
설계설명서	A4	5
구조계획서	A4	5
기타(각종 검토보고서 및 자료)	A4	5
기타(관계부서 협의용 도면)	-	소요량
USB	상기내용 전체	1 set

※ 공공발주사업에 대한 건축사의 업무밤위와 대가기준 별표2 건축설계에서의 도서작성 적용

3.3. 최종 성과품 종류 및 납품부수

(1) 설계용역 성과품의 종류ㆍ소요부수〔건축, 토목, 조경, 기계설비, 전기, 정보통신 등〕

종 류	규 격	부 수	비 고
설계도면	A3	5 (2부는 반접)	사용프로그램은 보령시와 사전협의
설계설명서	A4	5
공사시방서	A4	5
구조검토서	A4	5
공사내역서(건설폐기물 구분 작성)	A4	5
공사 예정공정표 (CPM/PERT)	A4	5
기타(각종 검토보고서 및 자료)	A4	5
기타(관계부서 협의용 도면)	-	소요량
USB	상기내용 전체	1 set

※ 공공발주사업에 대한 건축사의 업무밤위와 대가기준 별표2 건축설계에서의 도서작성 적용

(2) 전기. 통신, 소방 성과품의 종류ㆍ소요 부수

종 류	규 격	부 수	비 고
설계도면	A3	5
공사시방서	A4	5
공사내역서	A4	5
기타(각종 검토보고서 및 자료)	A4	5
공사 예정공정표 (CPM/PERT)	A4	5
관계부서 협의용 도면	-	소요량
USB	상기내용 전체	1

※ 상기 성과품은 발주처과 계약대상자간 상호 협의하여 조정할 수 있다.

[서식 1] 보안각서

보  안  각  서

1. 용  역  명 : 보령요트경기장 배후단지 조성사업 설계 용역

2. 계 약 일 자 :

3. 착 수 일 자 :

4. 준공 예정일 :

1. 본인은 상기의 용역에 참여함에 있어 과업수행으로 발생하는 제반 비밀사항과 보안을 요하는 사항에 대하여 지방자치단체 기술용역계약일반조건 제36조(기술지식의 이용 및 비밀엄수 의무)에 의거 보안유지에 만전을 기하겠으며,

2. 본 과업수행과 관련하여 제3자와의 업무협의가 필요한 경우에도 감독원과 협의하여 보안상에 문제가 없도록 할 것이며, 만약 보안을 소홀히 하여 보안 상의 문제점이 발생하였을 때는 어떠한 책임도 질 것을 각서로 제출합니다.

2024.   .   .

주 소 :

성 명 :                   (인)

보령시장 귀하

[서식 2] 이행확인서

이행확인서

1. 용  역  명 : 보령요트경기장 배후단지 조성사업 설계 용역

2. 계 약 일 자 :

3. 착 수 일 자 :

4. 준공 예정일 :

본인은 상기의 용역에 참여함에 있어 계약 및 용역완료 후에도 상기 목적물의 시공과 관련한 각종 업무(아래)와 관련하여 발주처에 적극 협조하겠으며, 이에 이행확인서를 제출하고 미이행시 민․형사상 책임을 질 것을 서약합니다.

- 아 래 -

1) 목적물 시공완료후 건축물대장 작성 및 등재 관련 업무

2) 설계변경시 건축협의서 작성(세움터 접수)

3) 과업에 따른 심사, 심의 보완

4) 시공사 선정 이후 시공과 관련한 설계자문

5) 현장확인 미비 및 시공 불합리(불가능) 설계사항에 대한 설계도서 변경 등

2024.    .     .

주 소 :

성 명 :                   (인)

보령시장 귀하