- 평송청소년문화센터 대극장 리모델링 -

설계용역 과업지시서

	대전광역시
	여성가족청소년과

-  목    차  -

	Ⅰ. 과 업 개 요 1. 과업의 명칭 2. 과업의 목적 3. 과업 범위 및 기간 Ⅱ. 과업 일반지침 1. 일반사항 2. 세부사항 3. 적용기준 및 시방서 Ⅲ. 설계 일반지침 1. 공통사항 2. 조사 및 자료수집 3. 기본계획 4. 실시계획 단계 5. 별도 추가 업무(필요시) Ⅳ. 기술지침 1. 공통지침 2. 설계 세부지침 Ⅴ. 성과품 작성 및 납품 1. 작성 2. 납품 Ⅵ. 각종 서식

Ⅰ		과업의 개요

1. 과업의 명칭: 평송청소년문화센터 대극장 리모델링 설계용역

2. 과업의 목적: 대극장 리모델링을 통해 빠르게 변화하는 다양한 공연 수요 충족 및 청소년들의 수준 높은 문화 활동 기회 확대

3. 과업 범위 및 기간

가. 과업의 개요

1) 위    치: 대전광역시 서구 둔산대로 201, 평송청소년문화센터 대극장

2) 사업내용: 평송청소년문화센터 대극장 리모델링

- 대극장 규모: 연면적 2,963.18㎡, 799석

3) 시설현황

- 기본현황

층별		면적(㎡)	용도
지하층	2층	2,422.03	⦁실내수영장, 기계⋅전기실, 탁구장, 기타
	1층	1,275.29	⦁실내수영장, 기타, 식당, 탁구장, 매점, 기계⋅전기실
지상층	1층	4,450.35	⦁공연장([eqn: {}^{대}]평송홀 799석, [eqn: {}^{소}]어울림홀 314석), 다목적실
			⦁안내데스크, 청소년활동실, 카페 등
	2층	2,203.90	⦁센터장실, 사무국장실, 사무실, 강의실, 통신실 등
	3층	865.66	⦁무용실, 사무실(대전광역시청소년활동진흥센터)

- 위치도 및 위성사진

위치도	위성사진

- 현황사진

<대극장 주출입구>
<대극장 객석>	<대극장 무대>

4) 예정공사비: 금3,400,000,000원(부가세 포함)

※ 제시된 공사비는 건축, 음향, 구조, 토목, 조경, 기계설비, 전기, 소방 등에 대한 공사비이며, 공종 간 배분하여 공사비 내에서 설계가 이루어지도록 하여야 한다. 또한 필요시 각종 인증을 포함한 비용을 총공사비로 하며, 또한 각종(가스/수도) 인입비용을 조사하여 시설 분담금으로 포함하여야 한다.

5) 설계용역비: 금111,395,000원(부가가치세, 손해보험료 포함)

나. 과업의 기간

1) 과업기간 : 착수일로부터 90일(공휴일 포함)

가) 리모델링 설계 진행 시 각종 행정절차이행(협의 등)에 상당 기간 소요되는 경우는 발주기관과 협의하여 과업일수에서 제외하거나 과업을 중지할 수 있다.

나) 설계용역 완료 후라도 설계 상의 하자(설계도서 상호간의 상이, 구조적인 모순 등)로 인하여 발생되는 설계변경을 포함한 일체의 책임 및 손해에 대하여는 설계상의 하자내용이 보완될 때까지 계약 상대자는 무상으로 추가과업을 수행하여야 한다.

다) 건축서비스산업진흥법 제22조(설계의도 구현) 및 같은 법 시행령 제19조(건축과정에의 설계자 참여 기준 등)에 의거 공사 전 과정에서 관련 법에 근거하여 적극 참여하여 설계자의 의도가 올바로 반영되도록 하여야 한다.(추후 계약 예정)

2) 다음 경우에는 발주기관 또는 수요기관이 지정하는 감독자의 승인을 득하여 과업기간을 변경할 수 있다.

가) 「지방자치단체 입찰 및 계약집행기준」용역계약 일반조건에 따라, 그 사유가 타당한 경우

나) 발주기관의 사업계획 변경으로 과업내용이 변경되거나 중단되었을 경우

다) 과업수행과 관련한 협의(협조)부서의 업무처리 지연 및 민원발생에 의해 과업수행에 현저한 차질을 초래한다고 발주기관이 판단할 경우

라) 기타 발주기관 필요에 의한 경우

다. 과업 내용

1) 계획 등 일반사항

① 제 법규와 설계기준 및 본 과업내용에 합당하여야 하며, 의문이 있을 경우 관계부서와 협의하여 합리적인 과업을 수행하여야 하며, 타 기관과의 사전협의 등 필요 서류를 작성 및 제출한다.

② 기존 시설물 철거가 필요한 경우, 도면 작성시 정확한 현장 조사 후 도면 미반영사항을 표기한다.

③ 이설이 필요한 시설은 해당기관과 협의 후 이설비를 산출하여 사업비에 반영한다.

④ cctv와 소방시설, 통신, 전기 등 시설물에 대하여도 철거가 필요시 관계자 등과 협의한다.

⑤ 장애인 등의 이용에 불편함을 최소화 할 수 있도록 「장애인․노인․임산부 등의 편의증진 보장에 관한 법률」에 따른 편의시설의 설치기준을 가급적 준수한다.

⑥ 기타 발주기관이 필요하다고 인정하여 지시하는 일체 사항에 대한 이행 및 보고서를 작성한다.

⑦ 과업수행 중 과업지시서에 명기하지 않은 사항은 발주기관과 수급인이 협의하여 수행한다.

2) 세부사항

① 내부 공간은 각각의 기능에 부합하는 면적과 배치를 계획하되, 시설별 이용인원의 변화 등에 원활히 대응할 수 있도록 가변성과 효율성을 최대한 확보한다.

② 다목적홀임을 감안하여 잔향시간 및 분장실‧대기실의 공간을 합리적으로 계획하여야 한다.

③ 대극장 리모델링을 위해 계획하여야 하는 사항은 다음과 같다.

- 대극장 무대바닥 교체(단차 보수 필요)

- 객석 바닥 및 2층 객석 발코니 난간, 객석등‧등기구 시스템 교체

- 영상조정실 출입로 및 항온항습실 조성

- 실내 벽 마감재 교체(음향설계 수반)

- 로비 환경 및 공연장 외부(계단, 조경, 조경 등) 개선

- 분장실, 준비실 등 공연지원실 조성(개별 냉난방기 설치)

- 무대배경, 무대기계 제어용 PLC카드, 무대 음향기기, 무대 영상시스템 교체

- 기타 대극장 리모델링을 위해 필요한 사항

3) 계획의 주안점

① 대극장 리모델링

- 대극장의 환경개선을 위한 현대식 음향 및 조명, 영상시스템, 잔향 시간 등을 고려하여 클래식 공연을 포함한 질높은 공연이 가능하도록 계획한다.

- 벽면과 천정의 마감재를 교체하여 적정 잔향시간(최소 1.6초 이상)을 계획한다,(현재 0.88초)

- 현재 분장실을 통‧폐합하여 분장 및 대기실 활용성 향상을 고려한다.

- 대극장 로비에 매표소 설치 및 분위기 쇄신으로 현대적인 로비가 되도록 고려한다.

- 무대 및 객석에 대하여 이용자의 편의를 고려하여 단차 보수 및 바닥 교체를 고려한다.

- 피아노 구매 예정으로 항온항습실 조성을 고려한다.

② 대극장 외부 개보수 등

- 평송청소년대극장 건축물에 속하는 대극장 주변(공원조성계획변경이 수반되지 않는 범위)의 조경, 계단의 개보수를 포함하여 계획한다.

- 대극장 및 로비 옥상(테라스) 방수를 계획한다.

- 주차장부터 대극장으로 들어오는 진입로 동선에 대하여 효율적인 방안을 제시할 수 있다.

Ⅱ		과업 일반지침

1. 일반사항

가. 착수신고서 및 기타 제출서류

1) 계약상대자는 계약일로부터 7일 이내에 다음 제반 서류를 제출하여야 한다.

① 착수보고서

- 사업 책임기술자 선임계 (이력서, 기술자 면허수첩 사본 첨부)

- 예정 공정표

- 각 분야별 용역비 산출내역서

② 분야별 참여기술자 투입 계획

- 각 분야별 참여기술자는 국가기술자격법에 의한 해당분야 기술자자격 소지자(설계업등록업체)로 하여금 수행토록 하되 건축사 자격 소지자가 총괄하여야 한다.

- 계약상대자는 본 과업의 최종 보고서상에 참여기술자의 명단과 실제로 참여한 업무 내용을 구체적으로 명기하여 제출한다.

③ 보안각서 및 기타 용역 수행에 필요한 사항

2) 계약상대자는 필요시 다음 제반 서류를 제출하여 승인을 득하여야 한다.

① 용역 기성부분 검사원

② 준공기한 연기원

③ 준공 검사원

④ 하도급 통지 또는 하도급 승인요청

⑤ 기타 용역 수행에 필요한 사항

나. 과업수행계획서

1) 계약상대자는 계약일로부터 14일 이내에 아래 내용이 포함된 과업수행계획서를 작성 제출하여야 하며, 발주기관은 제출된 내용이 미흡하거나 변경요인이 있을 경우 계약상대자에게 수정을 요구할 수 있다.

① 각 관련주체(건축, 기계, 전기, 통신, 소방, 조경, 토목, 철거, 폐기물 처리 등)간의 업무범위와 책임한계

② 과업수행계획서, 책임기술자명단 및 참여기술자 조직표, 전문분야별 기술자 중에 견적 및 내역작성업체, 공법, 기술을 지원하는 전문건설업체 등도 포함하여 실질적인 관련주체의 작업반 구성이 되도록 작성하여야 한다.

③ 전기분야설계는 전력기술관리법 제14조에 의한 설계자(전문설계업 제1종 이상 등록자)가 설계하여야 하고 분담이행방식을 채택하여 책임 설계하여야 한다.

④ 정보통신분야 설계는 엔지니어링산업진흥법 제21조 및 같은 법 시행령 제3조 규정에 의거 공고일 현재 엔지니어링사업자(정보통신) 신고를 필한 업체 또는 기술사법 제6조에 따라 기술사사무소 [정보통신부문(정보통신)]를 등록한 업체가 설계하여야 하고 분담이행방식을 채택하여 설계하여야 한다.

⑤ 소방분야는 소방시설공사업법령에 의한 전문소방시설 설계업 등록자가 설계하여야 하고, 분담 이행방식을 채택하여 책임 설계하여야 한다.

⑥ 기계설비 분야는 엔지니어링 사업자로 등록한 자 또는 기술사법 제6조에 따라 기계분야의 공조 냉동 기계 또는 건설분야의 건축기계설비 기술사사무소를 개설한 자가 설계하여야 하고, 분담 이행방식을 채택하여 책임 설계하여야 한다.

⑦ 총 공사비를 고려한 설계운용계획

- 발주기관이 예측할 수 없었던 공사비의 과도한 증액이나 부실설계 및 시공 시 설계변경에 의한 과다한 공사비 증액이 발생하지 않도록 계약상대자는 초기단계부터 예측 가능한 설계를 위해 전문분야별 설계용역 협력업체와의 긴밀한 협조체계 구축방안을 제출하여야 한다.

- 상기와 같이 목표예산 범위 내에서 설계가 추진될 수 있도록 다음 항에서 규정된 업무협의 및 중간검토 단계별로 추정 공사비를 과학적, 합리적인 방법으로 산출하여 발주기관의 승인을 득하여야 한다.

⑨ 기타 본 과업에 필요하다고 판단되는 사항

⑩ 설계도서는 국토교통부 고시 제2016-1025호 ‘건축물의 설계도서 작성기준’을 기준으로 작성한다.

다. 업무협의 및 공정보고

1) 계약상대자는 착수신고서 제출 시(계약 후 7일 이내) 발주기관과 1차 업무협의를 한다.

2) 2차 업무협의는 계약일로부터 12일 이내에 하고, 3차 업무협의부터는 다음과 같은 경우에 월 2회 이상 단계별로 업무협의(회의)를 한다.

① 조사 및 자료 수집 완료 또는 공법 결정 시

② 실시설계 완료 시 (유지관리 계획 포함)

③ 각종 심의(자문) 및 (주간 및 월간) 공정보고 시와 필요 시

④ 성과품 작성 및 준공 시

※ 상기 설계일정은 발주처와 협의하여 설계 응모자가 제시할 것

3) 계약상대자는 과업수행계획서의 예정 공정표를 기준으로 공정보고서(용역수행 대표자 명의)를 작성하여 발주기관에 보고하여야 하며, 계약상대자는 착수와 동시에 설계일지를 작성한다.

① 주간보고 : 매주 1회 작성(주말기준 작성 익주 월요일 제출).

단, 수시보고가 있었던 주의 주간보고는 생략 가능.

② 월간보고 : 매 월 1회 작성

③ 수시보고 : 발주기관 요청 시 계약상대자는 설계진행 사항을 보고하여야 한다.

4) 관련기관 인․허가 및 협조(필요시)

① 계약상대자는 본 과업에 관련하여 필요시 세움터 작성 및 관련기관의 건축협의(허가)에 필요한 서류를 작성하여 제출하여야 한다.

② 계약상대자는 본 과업수행 중 구조물 계획 및 설계 시 발주기관과 협의하여야 한다.

라. 각종 심의 및 자문

1) 본 과업수행 기간 중 발주기관은 다음과 같이 설계사항에 대한 검토 및 자문을 할 경우 계약상대자는 이에 필요한 자료 준비 및 협조를 하여야 한다.

① 기본계획 시 : 기본계획 및 기본설계 사항

② 기본계획 완료 후 : 기본계획 및 기본설계 사항 완료 사항

③ 성과품 작성 시 : 실시설계도면 및 내역서 등 적정여부, 관련법규, 공사시방서 적정 작성 여부

2) 각종 자문 및 심의 시 지적사항에 대해서는 검토 후 설계에 반영 여부를 발주기관에 통보하고 승인을 득한 후 설계에 반영한다.

3) 본 과업수행 기간 중 발주기관은 상기 사항과는 별도로, 필요 시 수시로 본 과업의 설계 사항에 대하여 검토할 수 있으며, 이에 대한 필요한 자료는 계약상대자가 준비하여야 한다.  ※ 상기 설계일정은 발주처와 협의하여 설계 응모자가 제시할 것

마. 하도급의 범위

1) 계약상대자는 본 설계용역을 타 업체에 일괄하여 하도급 할 수 없다.

2) 하도급으로 처리할 수 있는 사항은 다음과 같다.

① 각종 조사, 측량 및 이와 유사한 작업

② 분담이행분야를 제외한 일부 도면작성 및 이에 부수되는 작업

③ 면허보완을 추가로 필요로 하는 분야의 도면작성 및 이에 부수되는 작업

④ 건설공사의 수량산출 및 견적업무

⑤ 기타 발주기관이 특별히 인정하는 업무

3) 계약상대자는 발주기관이 특별히 인정하는 업무에 대하여 부분적으로 관계 법령에서 정하는 적격자에게 하도급 할 수 있으며, 이 경우 당해 용역착수 시 설계협력업체 명단을 발주기관에 제출하여 승인을 받아야 한다. 이때 계약상대자는 하도급 된 당해 업무에 대하여도 모든 책임을 진다.

바. 설계에 사용하는 재료

1) 공사에 사용하는 각종재료와 제품은 한국산업표준(K.S), 각종 표준시방서 규정에 적합한 것으로 국산자재를 우선 채택하고, 경제성, 사용성, 내구성, 유지보수의 용이성, 친환경(인증) 제품 등을 고려하여 적정재료를 선정하여 설계에 반영한다.

2) 1) 이외의 자재 또는 제품 사용시에는 선정사유 및 근거자료를 제시하고 운영 및 사후관리의 편의성과 교환성이 좋은 제품을 선택하되 주요자재의 수량, 단가, 금액 등은 발주기관과 협의 후 채택한다.

3) 정부기관(국토교통부 등)에서 인정한 신기술, 신공법 및 고효율 인증제품 즉 에너지이용합리화법 제3조(정부와 에너지 사용자․공급자 등의 책무) 및 고효율에너지기자재 보급촉진에 관한규정)에 따른 고효율 기자재를 우선 사용하되 본 과업의 특성에 맞는 것을 적극 검토 적용하여야 한다.

4) 인체에 유해한 물질(예 : 석면 등)이 함유된 자재의 사용은 아니 되며, 가능한 친환경자재의 사용을 고려한다.

5) 건설폐자재 등 친환경 자재 활용방안을 검토하여 제시하여야 한다.

6) 중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한법률에 따라 적용여부를 검토하고 적용 시에는 사용되는 재료를 구분하여 추후 관계법령에 따라 중소기업청과 협의대상 목록을 작성하여야 한다.

사. 타 계약상대자와의 업무한계

1) 다수의 계약 상대자가 공동계약 또는 별도 계약으로 일정 지역 내의 과업을 수행하여 서로 간의 업무한계가 명확하지 못할 우려가 있는 경우, 계약상대자간의 업무 한계를 명확히 구분하여야 한다.

2) 엔지니어링산업 진흥법 제27조(설계도서의 등의 서명날인) 및 건설기술 관리법 시행규칙 제35조(용역참여 기술자의 업무내용 명기 등)에 따라 모든 설계 참여자 (사업책임자, 분야별 책임자, 설계자)는 설계도면 및 보고서에 서명 날인할 것.

아. 기 타

1) 계약상대자는 본 계약과 관련하여 제출한 모든 설계도서, 서류 및 자료에 대한 소유권 및 저작권 등에 관련한 제반사항은 저작권법이 정하는 바에 따른다.

2) 용역준공 후 설계용역 성과물의 사용권은 발주기관에 있다.

3) 분야별 설계지침에서 해당하지 않는 과업에 대하여는 생략할 수 있다.

4) 본 과업수행 중 발주기관의 사업계획 변경 등에 따라 과업내용의 축소 등 변경사항이 발생될 경우에는 본 과업의 일부 또는 전부를 중지하고 정산 처리하거나 과업의 범위를 조정․변경할 수 있으며, 기타 계약의 해제 또는 해지, 기술용역의 일시정지, 계약상대자의 기술용역정지, 기술용역에 있어서의 이행보증 등은 「지방자치단체 입찰 및 계약집행기준」 (행정안전부 예규 제252호, 2023.7.1.)에 따른다.

자. 수급인의 책임

1) 설계하자 책임한계 : 수급인이 제출한 설계도서상의 하자로 인하여 우리 시에 손실을 입히거나 인명피해, 기타공사 진행상 지장을 초래하였을 때에는 이에 대한 책임을 져야 하며 손해배상을 발주처 또는 발주처가 지정한 자에게 하여야 한다.

2) 안전관리의 의무 : 수급인은 수급인의 과실이나 부주의로 인하여 발생하는 사고 및 손해에 대하여 책임을 져야 한다.

2. 세부사항

가. 검토 보고

1) 계약상대자는 과업 착수 후 즉시 설계의 기본계획안을 발주기관과 협의하여야 하며, 협의 사항을 기본설계에 반영하여야 한다.

2) 기본계획 보고에 필요한 도서는 다음에 정하는 바에 의한다.

① 설계설명서

a. 공사 및 설계개요	b. 건축계획

c. 개략공사비 및 개략공정계획	d. 상설전시실 등 주요설비계획

e. 주요 마감재료계획 등

② 설계도면

a. 배치도, 각층 평면도, 각층별 단면도(또는 내부 입면도)

b. 기타 설계보고에 필요한 도서

나. 주관부서 의견수렴

1) 계약상대자는 기본계획 수립 후 기본설계도서를 작성하여 발주기관에 보고하고 주관부서의 의견수렴 준비를 하여야 한다.

2) 기본설계 시 인테리어와 실 용도에 부합할 수 있는 기준적용을 철저히 준용한다.

다. 기초조사

1) 계약상대자는 대지의 현황 등 건설공사의 모든 단계에서 필요한 사항(부적절하거나 불확실한 시설, 기타 건설공사 장애 요인 등)을 조사하여 발주기관과 협의하고 해결책을 제시하여야 한다.

2) 계약상대자는 공부상의 내용(법적 현황과 상․하수도 등)을 철저히 조사하여 제반 법규 및 협의 보고서를 발주기관에 제출한다.

3) 계약상대자는 대지 경계선에 대한 자료, 높이, 상·하수, 이용 가능한 시설이나 상태, 조사자료, 추가 정보 등을 참조하여 설계하여야 한다.

라. 관계부서 협의

1) 계약상대자는 기본설계에 대한 발주기관의 승인 절차가 완료된 후 실시설계를 실시하여야 한다.

2) 계약상대자는 실시설계 시 내역작업을 시행하기 전 소방협의 등 관계부서와의 협의를 시행하고 이에 따른 협의 결과를 설계에 반영한 후 내역 작업에 착수하여야 한다.

마. 관계 법령에 따른 절차이행 및 소요시간 산입

1) 계약상대자는 설계도서가 관계 법령에 위배되지 않도록 유의하여야 하며, 건축법, 소방법 등 관계법에 따른 협의․심의 절차를 계약상대자의 책임으로 용역성과품 납품 전까지 완료하여 지적사항에 대하여 설계에 반영하여야 한다.

2) 발주기관에 대한 과업진행상황 보고, 관계법에 따르는 심의․협의 보완 등에 소요되는 기간 등은 협의하여 정지 또는 연장할 수 있다.

바. 과업내용의 변경, 조정 및 보완

1) 계약상대자는 과업수행 전 과정에서 감독관의 지시 및 감독을 받아야 한다.

2) 과업수행 중 발주자가 필요하다고 인정하여 설계내용의 변경 또는 수정을 요구할 경우 계약상대자는 지체없이 이에 응하여야 하며, 설계내용의 변경에 따른 용역기간 연장에 대하여는 발주기관과 협의하여 연장할 수 있다.

3) 과업수행 중 심의․협의 과정에서 발생되는 보완사항은 계약상대자가 즉시 보완하여야 한다.

4) 과업수행 중 발주부서의 사정에 의하여 예정공사비 등 공사량의 증가가 있을 경우에는 예산 범위 내에서 용역비를 조정할 수 있다.

5) 성과품에 의한 공사시행 시 현저한 기본계획이 변경되지 않는 사항에 대한 설계변경 사항이 발생하였을 경우 발주기관의 요구에 계약상대자는 불가피한 사유가 없는 한 지체 없이 이행하며 본 과업에 포함한다.

3. 적용기준 및 시방서

가. 본 설계용역은 건축 관계 법규 및 규정에 따른 설계기준, 시방서 등에 의거 수행한다.

1) 설계도서의 작성 : 공공발주사업에 대한 건축사의 업무범위와 대가기준 별표2

2) 시방서의 작성 : 표준시방서(국토교통부) 등 기타 참고자료

3) 예산서의 작성 : 건축공사 계약요청 설계서 작성 협조요청 (조달청) 등

나. 계약상대자는 과업수행계획서에 설계 시 적용할 기준 및 시방을 포함하여 제출하여야 한다.

Ⅲ		설계 일반지침

1. 공통사항

가. 적용 요령

1) 용역의 수행은 본 과업지시서에 의하되 세부적인 사항은 계약상대자가 보다 합리적인 방안으로 연구 발전시킨다.

2) 본 과업지시서 외에 관계 규정 및 각종 시행 기준을 준수하여야 하며, 본 과업지시서와 상이한 부분이 있을 때에는 본 과업지시서를 우선 적용한다.

3) 신개발 공법이나 자재 등을 개발하여 설계에 반영 시에는 그에 대한 보고서가 있어야 한다.

4) 설계도면 및 시방서에 특정 제품을 사용토록 명시할 경우 발주기관의 승인을 받은 후 설계에 반영할 수 있다.

나. 발주기관, 계약상대자의 책임 및 업무

1) 설계의 목표와 추진 절차

① 계약상대자는 건설공사의 시행 과정에 대한 전문적 기술 능력과 경험을 가지고 주어진 건설공사의 목적, 범위, 공정 계획, 자금 계획 등 사업계획을 파악하여 최상의 계획 및 설계가 되도록 해야한다.

② 계약상대자는 합리적으로 설계를 추진하기 위해 용역착수 시 계약에 의거 발주기관이 요구하는 모든 조건과 기준을 충분히 검토하여야 하고, 기본적인 프로그램의 요구 조건들을 판단하고 결정하여 설계 요구 조건을 작성하여 발주기관의 승인을 받아야 한다.

③ 계약상대자는 발주기관의 승인없이 과업의 범위에 어떤 변경도 할 수 없다.

④ 계약상대자는 건축과 관련된 각 전문분야에 대하여 기술적 경험을 가지고 설계용역의 각 단계별 성과품을 작성하며 그에 대해 총체적 책임을 진다.

⑤ 설계는 관련 법규와 계약조건, 발주자와 협의된 설계 조건을 만족해야 한다. 만약, 설계용역의 시행 과정에서 변경요인이 발생했을 경우 계약상대자는 발주자에게 보고할 책임이 있고 관계법규 및 계약서 검토, 발주기관 협의 등을 통하여 그에 대한 적절한 해결책을 모색해야 한다.

⑥ 계약상대자는 언제든지 설계용역과 관련하여 필요한 자료를 이용할 수 있어야 하며, 계약조건 또는 제공된 자료의 문제점이나 상이점에 대해 즉시 발주기관에 이를 알려야 한다.

⑦ 계약상대자는 설계 추진과정에서 건축, 기계, 전기, 통신 등 각 공종간의 긴밀한 협조체제를 구축하여 세부 설계내용에 상이함이 없도록 만전을 기하여야 한다.

⑧ 계약상대자는 용역 종료 후 공사 진행 과정 또는 기타 사정으로 설계도면의 미비 또는 하자가 확인되거나 수량산출서, 설계도서, 내역서 등 성과물 간의 불일치 등으로 설계변경 등이 필요하여 발주기관이 이에 대한 보완자료를 요구하였을 경우 자신의 비용으로 지체없이 이를 이행하여야 한다.

⑨ 계약의 수행 중 계약당사자간에 발생하는 분쟁은 협의에 의하여 해결한다. 만일 협의가 원만히 이행되지 아니할 때에는 관계법령이 정하는 바에 따라 조정위원회 등의 조정, 중재 또는 법원의 판결을 따르되 분쟁기간 중이라 할지라도 계약상대자는 본 용역의 수행을 중지할 수 없다.

2) 착 수

- 계약상대자는 발주기관과 계약 후 별도로 정한 기간 내에 설계용역을 착수하여야 한다. 이때 계약상대자는 과업수행계획서를 작성하여 용역 수행 전반에 관한 발주기관의 승인을 받아야 한다. 또한, 착수 회의를 개최하여 모든 중요한 사항들이 토의되어야 한다.

3) 공정 계획

① 계약상대자는 설계용역의 공정에 대하여 막대 공정표 또는 네트워크(Net-Work)공정표를 작성하여 발주기관에 제출하여 승인을 받거나 발주기관이 동의할 수 있는 새로운 공정을 제안하여 승인을 받아야 한다.

② 공정은 모든 일정이 기술되어야 하고, 계약상대자는 발주기관이 동의한 공정 계획에 의한 업무의 이행에 책임을 진다.

③ 공정계획은 용역 착수 시 뿐만 아니라 용역수행과정에서도 항상 재검토되어 적절한 대응이 이루어질 수 있도록 하여야 한다.

4) 공정보고

용역의 진도를 보여주는 공정보고는 정해진 날짜에 발주기관에 제출되어야 하고, 만약 공정이 지연되면 그 사유를 명시하고 적절한 대책을 수립하여야 한다.

5) 인․허가 및 승인

계약상대자는 용역 착수 시 인․허가 및 승인이 요구되는 목록을 작성하여 발주기관에 제출 업무범위를 명확히 하고, 필요한 경우 발주기관의 협조를 받아 필요한 도서를 작성하여 준공 전까지 인․허가를 완료하여야 한다.

6) 업무 연락

업무 연락은 계약상대자와 발주기관이 상호 근거를 남길 수 있는 방법으로 수행되어야 하며, 용역착수 시 계약상대자가 과업수행계획서에서 업무 연락의 절차, 조직, 방법 등을 체계적으로 제안하여 발주기관의 승인을 받아 시행하여야 한다.

7) 회 의

① 설계용역과 관련된 회의는 계약상대자 또는 발주기관이 필요하다고 판단할 때 항상 소집될 수 있어야 하고 회의의 목적이 분명하여야 하고, 반드시 회의록을 작성하여 상호 보관하여야 한다.

② 또한 회의에서는 진척된 공정 보고와 회의에서 제안된 모든 안건이 토의되어야 하고, 회의 소집자는 회의 3일 전까지 모든 참석자에게 회의 정보를 전달하여야 한다.

③ 회의록 작성 시에는 일련번호, 날짜, 장소, 참석자, 안건, 결론, 질문, 책임 소재와 일정 등을 포함한다.

8) 보 안

① 업무 내용의 비공개 : 계약상대자는 발주기관과 업무 수행 중 알게 된 내용과 각 단계별 성과품, 기타 자료에 대하여 발주기관의 승인 없이 이를 외부에 공개해서는 안 된다.

② 성과품은 발주기관에 최초 제출 : 계약상대자가 작성한 모든 발주기관 관련 성과품에 대하여 발주기관에 최초로 제출되어야 한다.

③ 검토 및 승인 창구 단일화와 절차 체계화 : 계약상대자와 발주기관의 관계에서 성과품, 보고서 등에 대한 검토 및 승인 창구는 단일화되어야 하고, 절차가 일정한 양식을 통하여 체계화되어 보안 유지가 용이하여야 한다.

9) 계약서와의 관계

① 발주기관과 계약상대자는 계약내용 수행에 상호 책임을 진다.

② 발주기관의 승인으로 업무내용이 변경될 시에는 아래와 같이 계약을 변경하여야 한다.

a. 발주기관은 설계용역 계약의 관리에 책임이 있고, 계약상대자는 발주기관의 승인이 없는 한 계약서를 위반할 수 없다.

b. 업무 내용의 변경은 발주기관과 설계자가 문서화를 통하여 상호 승인을 하여야 하고, 이는 계약 변경의 근거 서류가 된다.

c. 계약서 및 본 과업지시서에 명기되지 아니한 사항에 대해서는 발주기관과 계약상대자가 상호 협의하여 결정하기로 한다.

10) 발주기관 승인

계약상대자는 용역 착수 시 작성하는 과업수행계획서에서 성과품 및 자료에 대한 검토, 자문, 자료 제출의 범위와 절차 및 기간을 제안하여 발주기관의 승인을 받아야 한다. 이때 발주기관의 적절한 검토 소요 기간은 설계자의 용역 수행 기간에 포함된 것으로 본다.

11) 기존 시설의 처리

① 계약상대자는 대지 내에 기존 구조물이 있어 공사 내용의 변경, 추가 등이 예상될 때 이에 대한 상세한 조사를 해야 한다.

② 계약상대자는 발주기관에 의해 제공되는 모든 기존 구조물의 자료에 대하여 검토하고, 매설된 구조물에 대해 충분한 조사를 통해 위치 및 숫자를 명백히 해야 한다.

③ 계약상대자는 기존 구조물의 개축 또는 철거가 필요할 때 이를 설계에 반영하여야 한다.

12) 공사비와 예산

① 계약상대자는 용역 수행 시 추정 공사비를 지속적으로 검토하고 발주기관과 협의하여 적정 예산의 수립 및 관리에 노력해야 한다.

② 개산 견적과 별도로 상세 견적은 계약서에 의하고, 이때 계약상대자는 설계용역이 진행되는 동안 견적을 위한 올바른 정보를 유지하고, 물가나 공사 범위, 시공 중 예상되는 추가 발생 비용, 기존 시설의 일시 이동 비용 등을 포함하여 공사에 관련된 모든 비용을 종합하여야 한다.계약상대자는 계약일로부터 7일 이내에 다음 제반 서류를 제출하여야 한다.

2. 조사 및 자료수집

가. 현지답사

1) 계약상대자는 현지 답사하여 현지 조건에 계획시설물의 적합 여부를 확인하여야 한다.

2) 현지답사 시에는 필요시 주변 건물, 도로, 담장 등 시설물의 균열 등을 사진(또는 비디오)으로 찍어 사진첩에 정리하고 민원 발생 시 또는 구조물 계획 시 참조하도록 한다.

3. 기본계획

가. 계약상대자는 기본계획 단계에서 다음과 같은 내용을 수행하여야 한다.

1) 사업 프로그램을 평가하고 발주기관이 승인하기 위하여 요구되는 합리적인 수량의 기본 설계안을 마련하여야 하며, 건축 법규 분석과 추정 공사비 산출을 포함한다.

2) 구조, 설비 시스템과 배치 등에 대한 여러 가지 대안들을 제공해야 한다.

3) 그 외에 설계 요구 조건을 만족해야 한다.

나. 용역내용

1) 정보 수집 및 준비

① 설정되는 조건의 파악

② 현지 조사 : 사전 조사에 의한 각종 조사 자료의 수집

③ 유사 사례 조사	④ 관계법령 조사

⑤ 관련 기관 또는 부서와의 협의	⑥ 일정표 조정	⑦ 각종 협의

2) 조건 설정

① 설계 조건의 설정

a. 요구 성능 확인	b. 법령 및 기타 제약 조건의 정리

c. 안전 성능의 설정	d. 공사 예산의 파악

② 설계 방침의 설정

a. 설계 개념의 확립	b. 개략 시방서의 설정

c. 사용 재료 및 장비, 시스템 등의 설정

3) 비교 및 검토

① 성능 면에서의 기능성 검토

② 설계 이념 ․ 의장 및 구조 형식 등의 검토

③ 계획을 실행하기 위한 공사비의 검토

④ 계획을 실행하기 위한 시공성의 검토

⑤ 시방, 구조 방식, 설비 방식 등의 종합적 검토

⑥ 사용기기, 시스템, 재료 등의 검토

4) 종합화

① 기능 배치계획의 책정	② 공간 구성 계획의 책정

③ 공사비 배분 계획의 책정	④ 동선계획의 책정

⑤ 방재 계획의 책정	⑥ 시설 배치계획의 책정

⑦ 평면, 입면, 단면 계획의 책정	⑧ 내외 환경 계획(조명, 공조 등)의 책정

⑨ 각종 설비(전기, 통신, 급배수, 위생, 소화, 공조, 환기 등) 계획의 책정

5) 사업의 명확한 범위에 대해 발주기관 승인을 득한 수량의 도서와 추정 공사비 산출서

나. 착수 회의

1) 사업 관련 분야의 대표자 회의는 용역 착수 시 개최되어야 하고, 이때 대지 현황, 설계기준 또는 자료, 계약조건 등과 같은 모든 중요한 사항들이 토의되어야 한다.

2) 계약상대자는 과업수행 체크리스트와 공정 계획, 각 단계별 승인요청 일정 등을 제출하여 발주기관의 승인을 받아야 한다.

다. 보고서

1) 용역 내용과 계약 사항의 요구 조건을 충족시킨다.

2) 계약상대자가 서명한 승인요청 문서에 의해 제출한다.

3) 투명한 플라스틱 표지 또는 내구성 표지로 제본한다.

4) 제목, 차례, 쪽수(Page) 표기 등을 하여야 한다.

라. 기존 현황 도면

기존의 조건 및 상태에 대한 도면을 작성한다.

마. 공간(면적) 요구 조건

건축물의 각 기능별 소요 공간(면적)의 요구 조건에 대한 프로그램을 제출한다.

바. 업무 수행 절차

1) 계약상대자는 과업수행에 요구되는 검토용 보고서를 도식 또는 서술 형식으로 발주기관에 제출하여 승인을 받는다.

2) 문제 발생시 발주기관과 긴밀히 협의하여 해결하고 구술에 의한 의사 결정 또는 지시는 반드시 회의 결과로서 문서화시킨다.

3) 계약상대자는 발주기관에 의해 소집되는 업무 회의에 참석하고 성과품을 승인요청서와 함께 제출한다.

사. 제출 도서

기본계획 단계에서 보고가 필요할 경우 성과품 작성기준에 의거 성과품으로 작성하여 제출한다.

4. 실시계획 단계

가. 계약상대자는 기본계획을 바탕으로 다음 각 호의 사항을 고려하여 건설공사의 실시계획을 수행하여야 한다.

1) 현장측정을 토대로 도출된 문제점을 반영해 주기관과 협의하여 개선방향을 설정한 후 개선안을 제시한다.

2) 당해 시설물의 유지관리에 필요한 부대시설을 설계에 포함시켜야 하며, 당해 시설물의 유지관리에 필요한 유지관리 방법을 제시한다.

3) 기본계획서와 공사비 산출서가 발주기관에 의해 승인되고 실시계획의 착수가 지시되면, 계약상대자는 발주기관의 공사 계약에 요구되는 모든 도서를 준비해야 한다.

4) 설계도서는 충분하고 상세한 도면, 시방서, 공사비 내역서, 발주기관이 승인하는 공사 공정표와 입찰을 실시하기 위해 필요한 모든 자료를 포함한다.

5) 도면과 시방서는 공간 요구 조건을 충족시키기 위해 필요한 정보를 포함하고 주어진 범위 내에서 입찰자들이 건설공사의 완벽한 수행을 위한 수량, 품질과 노무, 자재량을 산출할 수 있도록 충분한 시방을 포함하여야 하며, 건설공사의 의도와 목적을 달성하는데 필요한 준비를 갖출 수 있도록 작성되어야 한다.

6) 계약상대자는 건설공사의 전체 소요 비용에 대한 최종 견적을 조정하여 문서로 발주기관에 제시한다. 계약상대자는 예산의 범위에 맞추어야 할 필요가 있을 경우에 도면을 수정한다.

나. 용역 내용

1) 정보 수집 및 준비

① 설정되는 조건의 상세한 파악 (조건의 파악)	② 현지 상세 조사 및 확인

③ 사용 재료 및 기기 등에 관한 조사 및 확인  ④ 각종 법령 수속에 대한 협의

⑤ 일정표 조정

2) 조건 설정

① 기본설계에 의한 설계 조건의 상세한 설정

a. 각 부분의 요구 성능의 확인       b. 법령, 기타 제약 조건의 각 부분별 파악

c. 각 설비의 요구 성능의 확인

② 공사비의 파악	③ 기본설계에 의한 설계 방침의 전개

④ 기기류의 배치 및 사용 방식의 결정	⑤ 배관 배선 등의 계통 및 경로의 설정

3) 비교․검토

① 각 부분 기능의 검토

② 공간 표현의 검토

a. 형태의 검토	b. 사용 재료의 검토

③ 공사비의 검토	④ 시공 기술의 검토

⑤ 사용기기 및 사용 재료의 검토	⑥ 각종 설비 방식의 검토

⑦ 유지관리에 관한 검토	⑧ 관계법령 등의 조합 및 검토

4) 종합화

① 내부 공간 설계	② 평면, 단면, 입면 및 상세설계

③ 각 부분 사용 재료 및 시방의 설정	④ 각종 설비의 설계

⑤ 공사비 계산과의 조정	⑥ 각종 설계 등의 조정

다. 착수 회의

1) 사업 관련 분야의 관계자 회의를 통해 설계자의 공정과 계획 및 기본설계도서의 이해에 대한 주요한 결정을 토의하여 최종 실시설계도서 준비에 착수한다. 계약상대자의 공정 계획의 검토, 초기 계획의 제안을 통해 용역 계약에서 의도하는 모든 부분이 명확히 이해되도록 한다.

2) 계약상대자는 대지를 검토하고 조사하여 필요한 자료를 제공한다.

라. 용역 범위의 승인

모든 용역 업무 범위는 발주자의 승인을 받아야 하며, 성과품은 “승인용” 표식을 한 자료를 제출하여 승인을 받아야 한다.

마. 최종 공사 계약 서류의 준비

계약상대자는 최종 성과품을 발주자에게 제출하여 승인을 받아야 하며, 최종 설계도서는 성과품 작성기준에 의거 작성한다.

바. 도면의 분야별 협업 및 조정

설계의 각 분야 간 간섭되는 부분은 계약상대자가 책임을 지고 협업․조정하여야 한다.

1) 계약상대자는 정확한 축척, 기계 장비의 교체, 복도 및 기타 필요한 면적을 나타내는 종합적인 단면계획을 수행한다.

2) 부적절한 도면이나 설계도서 간의 간섭은 계약상대자가 책임지고 조정한다. 계약상대자는 입찰단계, 시공단계에서 발주기관에 의해 추가 또는 보완되는 도면을 작성한다.

사. 시방서

실시설계 전 발주자의 내부 시방서 기준에 의하거나 계약상대자가 합리적으로 검토․작성하여 발주기관의 승인을 받아야 한다.

아. 공사비 산출

1) 계약상대자는 실시설계를 진행하면서 지속적으로 공사비를 검토하고 변경이 필요할 때는 발주기관에 자문 또는 승인을 받는다. 만약 공사비 한계를 초과할 경우 계약상대자는 비용 절감을 검토하여야 하고, 예상 범위 내에 들도록 의견을 제출하여 승인을 받아야 한다.

2) 계약상대자는 총공사비 산출서를 작성하여 발주자에게 제출하여 승인을 받아야 한다.

5. 별도 추가 업무(필요시)

건축사법에 의한 기본업무 외 아래와 같은 업무도 본 설계용역에 포함한다.

1) 건축협의 신청서 작성

2) 관련 법령 및 규정에 의거한 검토 및 심의를 위한 설계자료 작성 업무

3) 기존 건축물 관련 석면유무조사 및 철거, 폐기물 처리에 관한 설계 업무

4) 『건축물 대장의 기재 및 관리 등에 관한 규칙』에 의한 건축물대장 작성 업무

Ⅳ		기술지침

1. 공통 지침

가. 기본 개념

1) 이용자에게 기능성, 친숙성, 편의성 및 안전성을 제공하여야 하며, 여러 가지 용도에 대응하는 기능을 충분히 발휘하고, 사회적, 기술적 및 조형적 조화를 이루어야 한다. 계약상대자는 설계업무 등의 이행에 있어 이 지침에 따라 구조 기준 등에 적합한 소정의 강도, 내구성, 경제성, 시공성, 미관, 환경 등의 모든 요건을 만족하도록 하여야 한다.

2) 어린이, 장애인 등에 대한 실질적인 편익증진과 지역 주민들의 사회참여 기회 확대 등을 위한 공간은 물론 시설의 사용 연한도 고려하여 계획하여야 하며, 시민 모두에 서비스가 제공되는 친밀성과 편의성, 생명, 신체 및 공공재산의 보호를 도모하는 안전성을 도모해야 한다.

3) 또한, 단순히 기술적 측면을 중시하는 것에 그치지 않고 사회적 요청의 변화 등을 정확히 파악하여 계획되어야 하며 특히 다음 사항을 고려하여 설계한다.

① 기본계획안을 크게 변경하지 않는 범위 내에서 공사비 절감 및 공사기간을 단축할 수 있는 방안을 검토하여 계획에 반영

② 주 공간이 공연장이므로 다목적홀임을 감안, 클래식 공연 및 다양한 공연의 품질이 향상 될 수 있도록 잔향시간, 음향, 조명 등을 고려하고, 장애인·노인·임산부 등의 편의 증진, 소방 등에 따라 건축마감재료 관련 법규를 준수하여야 한다.

③ 효율적인 활용을 위한 분장실 등의 공간구성을 하고, 로비 분위기 쇄신을 위해 계획한다.

④ 대극장 외부 계단, 조경, 조명 등은 이용자의 안전을 고려하여 계획한다.

나. 소화 및 방재 설계지침

1) 화재에 대한 안전성 확보 : 계획 시 천정 및 벽체 등의 내장은 불연재료를 사용하는 것을 원칙으로 한다.

다. 기타 지침

1) 에너지 절약

① 계획 시에 부지의 환경 조건, 건축물의 용도, 규모 등을 종합적으로 판단하여 건축물의 외벽을 통과하는 열의 손실 방지 및 공기조화설비 관련 에너지의 효율적인 이용을 고려하여 건축물 관련 에너지 사용의 합리화를 도모한다.

② 에너지이용합리화법 제3조(정부와 에너지 사용자․공급자 등의 책무) 및 고효율에너지기자재 보급촉진에 관한 규정에 의하여 고효율기자재를 사용하여야 한다.

2) 건축물 사용 연한에 관한 고려

① 사용 연한의 확보

a. 계획 시에 건축물의 사용 기능을 검토하여 요구되는 시설의 용도, 기능의 확보에 대응할 수 있도록 한다.

b. 대극장의 사용 용도 및 변화하는 공연 문화에 대응 가능토록 필요에 따라 어느 정도의 융통성을 고려한다.

② 내구성의 확보

a. 계획 시에 건축물의 사용 연한 내 그 기능을 확보할 수 있도록 건축 구조, 설비 및 건축 비(非)구조 부재의 합리적인 내구성 향상에 노력한다.

3) 비용에 대한 고려

① 설계는 경제성에 입각하여 구조, 자재, 공법, 설비 등이 제시되어야 한다.

② 각 시설에 관해 공사비의 적정한 배분을 고려한다.

③ 사후 유지관리비 등의 경제성이 비교․검토되어야 한다.

4) 기성 규격제품 사용의 촉진

건축물에 쓰이는 재료는 국산 자재를 사용함을 최대한 고려하고 KS제품을 우선적으로 사용함을 원칙으로 하되, 기타 자재는 공인된 기관에서 인정한 규격품을 선정토록 한다. 단, 외국산 자재의 사용 시에는 선정 사유 및 근거 자료를 제시하고 운영 및 사후관리의 편의성과 교환성이 좋은 제품을 선택하되 주요 자재는 발주기관과 협의 후 채택한다.

2. 설계 세부지침

가. 공간 환경의 향상

1) 대극장의 관객석은 그대로 유지하며, 내부마감은 음향시뮬레이션을 수행하여 용도에 적합한 잔향시간을 정하고, 최적 잔향시간에 적합한 마감재를 선정하여 용도 및 기능에 맞는 우수한 음향성능을 확보하도록 한다.

2) 현재 대극장 공연지원시설(분장실, 대기실 등)은 여러개로 나뉘어져 활용성이 낮으므로 다양한 인원수가 준비할 수 있도록 효율적인 면적 배분, 레이아웃(Lay-Out) 등을 계획

3) 로비의 분위기가 침체되고 매표소의 부재 등으로 공연 준비 등에 어려움이 있으므로 현대적인 분위기 쇄신 및 매표소 설치 등을 계획

4) 상급 피아노(스타인웨이 D-274/풀콘서트그랜드피아노 구입 예정 / 변경가능) 구매 예정으로 보관할 수 있는 항온항습실 조성

5) 객석 바닥 및 2층 객석 발코니 난간 교체와 영상조정실 출입로 조성을 계획한다.

6) 대극장 및 로비 옥상(테라스) 방수층 손상 등에 의하여 누수가 발생됨에 따라 보수공사를 계획하여 추가 손상 예방 및 건축물 기능 향상을 도모한다.

나. 칸막이 계획

칸막이 벽과 출입구가 설치되는 곳에는 인원의 증감에 따른 변경 등에 지장이 없도록 고려하고, 조명기구․콘센트․스위치․스프링클러 등 모든 설비 기구의 설치 장소와 칸막이벽의 이동에 대한 융통성을 최대한 고려한다.

다. 무대계획

1) 무대설비에는 사용목적에 부합되는 관련 부대설비가 설치되어야 한다.

2) 대극장 무대바닥 교체를 계획한다.(무대단차 문제 해결)

3) 무대는 출연자의 안전을 고려한 탄력성이 좋은 구조로써 뒤틀림, 변형이 적은 재질로 하며, 정적인 공연 등을 고려하여 바닥재를 선정한다.

4) 무대 설비 계획 시 각 분야의 각 기능(전기, 조명, 음향 등)이 서로 연계‧보완되어 성능발휘에 문제가 발생하지 않도록 될 수 있도록 사전 치밀한 협의하에 진행한다.

5) 무대관련 장비는 사후 시스템 및 기술의 발달추이를 예측하여 계획하고 설계시 이를 반영한다.

6) 무대설비는 설계자가 운영 프로그램을 작성하여 해당 공연에 적합하고 합리적인 방향으로 제시할 수 있다.

7) 무대설비의 설계는 현재 설비 등을 고려하여 합리적으로 계획하며, 설계시 전문가와 발주기관의 의견을 들어 계획한다.

라. 음향계획

1) 다목적홀의 사용 용도와 규모에 맞는 음향환경을 구축하여야 한다.

2) 대극장은 799석의 규모로 클래식 공연, 뮤지컬, 실내악, 관현악 등 종합 장르를 수용할 수 있도록 한다.

3) 공연장 내부는 음향 계획에 따라 흡음, 반사, 확산을 고려하며, 공연 중 발생하는 소리가 내‧외부의 영향 최소화를 고려한다.

4) 음향 설계 시 컴퓨터 시뮬레이션 등을 통한 형태설계를 시행하며, 이에 따른 결과물을 제출하고 건축음향과 전기음향이 협업하여 최적의 설계를 계획한다.

마. 외부계획

1) 평송청소년문화센터 대극장 외부의 계단, 조경, 조명(건축물 범위 내 / 공원조성계획변경 미대상에 한함)에 대한 안전성과 관리의 효율성 등을 고려하여 계획한다.

2) 기존 외부 마감재 및 조경 등과 조화롭게 계획한다.

Ⅴ		성과품 작성 및 납품

1. 작성

가. 실시설계 보고서

1) 보고서는 제출문과 참여기술자 명단을 수록한다.

2) 발주기관의 지시사항, 각종 회의록, 설계자문회의 검토사항 등에 대하여 내용, 조치 또는 설계반영내용 등을 정리하여 보고서에 부록으로 삽입한다.

3) 설계도면

① 설계도면은 이해가 쉽도록 작성한다.

② 설계도면은 한글(필요시 부분적으로 영문 사용), 아라비아 숫자를 사용하여 작성한다.

③ 도면 하단의 표제란의 형식은 발주기관과 협의하여 결정한다.

④ 모든 설계도면에는 도면작성자, 검토자, 책임기술자가 적정여부 확인 후 서명 또는 날인하여야한다.

⑤ 설계도면에는 필요한 경우 사용재료의 종류 및 강도, 시공 시 유의사항 및 특기사항을 수록한다.

⑥ 설계도면에는 해당도면과 주요 관련 도면들의 번호 및 도면명을 표기한다.

⑦ 모든 도면은 CAD 시스템을 이용하여 작성하고 그 결과를 USB에 담아 제출한다.

나. 유지관리지침 : 다음과 같은 사항을 포함하여 작성한다.

1) 개 요 : 설계방법, 사용자재, 기타

2) 유지관리시설 : 시설의 종류, 목적, 사용방법

3) 점 검 : 주요 점검항목, 점검방법

4) 보수방법 : 건축마감, 기계설비, 전기설비 등

다. 공사시방서

1) 공사시방서는 공사계약문서의 일부분으로 시설물 또는 구조물의 품질, 기능, 구조, 재료 등과 시공절차, 방법, 기타 시공 및 유지관리에 필요한 요구사항 등을 규정한 것으로, 발주기관 및 설계자의 설계의도가 정확히 반영될 수 있도록  작성한다.

2) 공사시방서에는 다음과 같은 사항이 포함되어야 한다.

① 적용범위, 용어의 정의, 설계도서의 적용우선순위, 설계도서 검토의무 등에 관한 상세사항

② 해당 건설공사 표준시방서 및 전문시방서, 관련법규 및 지침, 제기준의 명칭

③ 계약문서의 계약조건 이외의 필요한 계약조건에 관한 사항

④ 관련법규에 따른 요구사항 및 조건에 관한 상세사항

⑤ 각종 보고서 및 서류 등에 관한 방법, 시기 및 절차 등에 관한 세부사항

⑥ 발주기관과 계약상대자(시공자) 사이의 책임범위 및 한계

⑦ 공사관리, 공정관리, 품질관리, 안전관리, 환경관리 등에 대한 상세사항

⑧ 시공방법 및 절차, 시험방법, 허용오차, 사용자재, 사용장비, 소요인원 등에 대한 상세사항

⑨ 기타 주요공사 사항

3) 설계예산서

① 설계예산서는 설계설명서, 설계내역서, 단가산출서로 작성한다.

② 노임기준은 당해연도 공사노임단가를 기준한다.

③ 견적서는 3개 업체 이상의 것을 기준으로 하되, 부득이한 경우에는 발주기관과 상의하여 1～2개 업체 이상의 견적서를 기준으로 적용할 수 있다.

④ 설계예산서는 회계예규 원가계산에 의한 예정가격 작성 준칙에 의거 작성한다.

2. 납 품

가. 성과품 납품시기

1) 성과품의 납품은 기본계획 납품, 실시계획 납품으로 구분한다.

2) 계약상대자는 용역기간 중 각종 심의 및 자문 등 필요한 도면 및 서류를 최소 3일전까지 제출하여야 하며, 최종성과품은 과업수행 종료일에 납품하여야 한다.

나. 성과품의 종류 및 납품부수

납 품 목 록	규 격	수 량	비 고
설계용역 최종보고서	A4	4
구조계산서	A4	4
유지관리지침서	A4	4
공사시방서	A4	4
설계내역서	A4	4
일위대가표	A4	4
수량산출서	A4	4
단가산출서	A4	4
설계도면	A3	5	반책제본
각종 설계계산서	A4	4
예정공정표	A3	5
성과품 모두가 기록된 USB	-	3	건축, 기계, 전기 등 각각

Ⅵ		각종 서식

【 서식 1 】 착수계

【 서식 2 】 보안각서

【 서식 3 】 책임기술자 선임계

【 서식 4 】 참여기술자 명단

【 서식 5 】 하도급승인 요청서

【 서식 6 】 월간공정보고

【 서식 7 】 주간공정보고

【 서식 8 】 작업일지

【 서식 1 】

착    수    계

업무담당자 경유 :          (인)

○ 사 업 명 :

○ 계약금액 : 금                 원 (금                 원)

○ 계약년월일 :      년   월   일

○ 착수년월일 :      년   월   일

○ 완료년월일 :      년   월   일

상기와 같이 착수계를 제출합니다.

2025년    월    일

상    호 :

주    소 :

대표이사 :               (인)

대전광역시장 귀하

【 서식 2 】

보 안 각 서

○ 용  역  명 :                                     설계용역

○ 계약  일자 : 2025.   .   .

○ 착수  일자 : 2025.   .   .

○ 완수예정일 : 2025.   .   .

본인은 상기의 용역에 참여함에 있어 다음 사항을 준수할 것을 엄숙히 서약하며 그 증거로서 이 각서를 제출합니다.

1. 본인은 본 용역수행의 모든 사항이 국가의 보안상 중요 시설임을 인식하고 과업수행중 과업수행과 관련한 모든 사항이 기밀임을 인정한다.

2. 본인은 본 용역을 수행함에 있어 용역수행과정에서 알게 된 정보 또는 기밀사항을 기술용역계약일반조건 제35조(기술지식의 이용 및 비밀엄수 의무)에 의거 용역수행기간의 전후를 막론하고 일체 외부에 누설하지 않는다.

3. 본인은 본 용역수행과 관련하여 지득한 사항을 누설하거나 고의 또는 과실로 인하여 발주기관에 유무형의 손해가 발생되는 경우에는 건축사법 제20조(업무상의 성실의무 등) 제2항에 의한 손해배상 책임을 지고 보안관계법에 의거 처벌되어도 일체의 이의를 제기하지 않는다.

4. 본인은 본 용역수행 종료 이후라도 공사진행 과정에서 의견을 필요로 하는 경우에는 이에 적극 협력한다.

5. 본인은 본 계약과 관련하여 제출한 모든 설계도서, 서류 및 자료에 대한 저작권, 소유권 등 일체의 권리는 기술용역계약특수조건 제13조(저작권 및 소유권)에 의거 발주자에게 귀속됨을 알고 별도로 발주자의 승인을 얻은 경우를 제외하고는 외부에 누설하지 않는다.

2025년    월     일

주        소 :

주민등록번호 :

기 술  분 야 : 참여공종 표기

성        명 :                   (인)

대전광역시장 귀하

【 서식 3 】

책 임 기 술 자 선 임 계

1. 용  역  명 :                           설계용역

2. 계약  금액 : ○○○원

3. 계약  일자 : 2025.   .   .

4. 착수  일자 : 2025.   .   .

5. 완수예정일 : 2025.   .   .

가. 성        명 :

나. 주        소 :

다. 주민등록번호 :

라. 기술자격(면허)종별 :

상기인을 본 설계용역의 책임기술자로 선임하여 제출하오며 분야별 책임기술자가 수행한 일체의 행위에 대하여 계약자를 대리하여 책임질 것을 서약합니다.

붙임 : 유자격자임을 입증할 수 있는 자격(면허)증 또는 경력증명서 사본 1부

2025.   .   .

계 약 자

주    소 :

상    호 :

대 표 자 :                (인)

대전광역시장 귀하

【 서식 4 】

참 여 기 술 자 명 단

○ 용 역 명 :

○ 용역기간 :

○ 용역참여자(총괄․분야별 책임 및 참여기술자)

분야별	참여 기술자								서명 (실명)
	소속업체명	참여업무 내 용	참여기간	성 명	주민등록 번 호	자격사항	자격등급	자격증번 호

【 서식 5 】

하도급승인 요청서

1. 용  역  명 :                          설계용역

2. 계약  금액 : ○○○원

3. 계약  일자 : 2025.   .   .

4. 착수  일자 : 2025.   .   .

5. 완수예정일 : 2025.   .   .

가. 하도급분야 : (구조계산, 건축기계설비, 지질조사 기타등)

나. 하도급금액 :

다. 하도급자

- 주    소 :

- 상    호 :

- 대 표 자 :

- 보유면허 :

붙임 : 1. 유자격을 입증하는 서류(엔지니어링활동주체신고증등) 사본 1부

2. 하도급계약서 사본 1부

3. 참여기술자 명단(기술자격 및 경력증명서 포함) 1부

상기인에게  ○○○분야 설계용역을 하도급하고자 하오며 기술용역계약특수조건 제6조에 의거 제출하오니 승인하여 주시기 바랍니다.

2025.   .   .

계 약 자

주    소 :

상    호 :

대 표 자 :

대전광역시장 귀하

【 서식 6 】

월 간 공 정 보 고

□ 용 역 명 :

□ 용역개요

◦현장위치 :

◦용역기간 : 2025년   월   일 ～ 20  년   월   일

◦계약금액 : ○○○원

□ 용역진행사항

구 분	월간 업무수행 내용 (20 . . . ～ 20 . . .)	비고
첫째주		(실시/예정공정)
둘째주
셋째주
네째주
다섯째주
익 월	- 공정 지연시 : 지연의 구체적 원인 표기

주    소 :

상    호 :

대 표 자 :

책임기술자 :           (인)

대전광역시장 귀하

【 서식 7 】

주간공정보고

□ 용 역 명 :

□ 용역개요

○ 용역기간: 2025.   .   . ~ 20  .   .   .

○ 공정수행기간: 2025.   .   . ~ 20  .   .   .

□ 용역진행사항

구 분	진행사항		예정사항		비고
업무내용	- 인원투입현황 - 외주작업진행현황 등 - 주요협의사항이나 회의 등이 있을 경우 반드시 표기 - 전기분야 구분되도록 작성				실시공정/예정 공정(%)을 표기
특기사항	문제점 및 해결책 등 표기
진행공정	계획	실적	계획	실적

주    소 :

상    호 :

대 표 자 :

책임기술자 :           (인)

대전광역시장 귀하

【 서식 8 】

작 업 일 지

일 자					착 공 일
작 성 자					준 공 일
인력투입현황	기술자명		전일까지	금 일		누 계		특 기 사 항
과업수행내용	※ 각 분야별로 진행과정 및 상황을 파악할 수 있도록 작성 다만, 지면 부족 시는 별도 첨부