다회용기 공공세척센터 건립사업 건축설계공모 당선작 평가사유서

구 분	심 사 사 유	비고
안대환 심사 위원장	∎기계실, 전기실, 일반창고 등이 계획되어야함 ∎물품동선, 사람동선을 철저히 짜야함 ∎공용시설(화장실 등)의 면적이 부족함 ∎최우선 공정을 수행하고 추후 공정을 구분하여 공사일정 및 공사비에 맞출 수 있도록 할 것
손종태 심사 위원	∎외부계단을 두어 주출입동선과 체험동선의 출입을 입체적인 동선으로 구분하여 계획한 것이 장점임 ∎대로에서 바라보는 입면형태가 과하지 않으면서 창의적인 디자인 요소가 장점임 ∎입고 및 주차동선이 겹치고, 협소하여 불편을 초래할 것으로 보임. 외부 휴게공간(소공원)을 좀 더 활용하여 차량동선의 편리성을 보완 할 필요가 있어 보임 ∎세척공간과 살균공간 등의 내부 기둥 모듈을 일부조정하면 내부공간의 효율성을 높일 수 있을 것으로 보임
이선재심사 위원	∎외부동선을 활용한 견학동선 구성이 우수함 ∎입고 및 하역공간에 대한 계획이 우수함 ∎WASH ZONE 및 CLEAN ZONE 의 모듈조정을 통해 내부 기둥의 조정이 필요함 ∎내부 견학공간이 협소함 ∎3층 휴게실에 대한 구성을 좌식으로 하는 것이 이용에 유리 할 것으로 판단됨.
김성훈 심사 위원	∎입하역 공간의 크기를 좀 더 확보하여 편리한 동선의 확보가 필요하며, 화장실의 크기의 확보 또한 필요한 것으로 생각됨 ∎동선의 계획은 아주 명쾌하여 외부에서 진입 할 수 있는 로비와 견학공간의 효율성이 우수하며, 2층으로 진입할 수 있는 외부동선이 우수한 것으로 평가 됨 ∎또한 외부의 공간을 활용 할 수 있도록한 상부휴게 공간은 주변사용자들의 적극적 시각적 만족감을 줄 수 있음