『의령 유스호스텔 건립사업』

건축설계공모 지침서

(일반 설계공모)

2024. 03.

의령군

목   차

제1장  설계공모 개요

1. 설계공모 목적 및 범위	1

2. 설계공모 운영	3

3. 제출도서 및 작성요령	6

4. 심사 및 입상작 선정	10

5. 기타 사항	15

6. 서 식	17

제2장  설계공모 설계지침

1. 사업 일반개요	18

2. 기본 설계지침	22

3. 공간별 설계지침	26

4. 각종서식 및 제공자료	29

제1장  설계공모 개요

1. 설계공모 목적 및 범위

1.1. 설계공모 명칭

『의령 유스호스텔 건립사업』 일반 설계공모

1.2. 설계공모의 목적

도 미래교육원 개원 및 각종 스포츠대회 전지훈련 등 청소년을 포함한 군 방문객들이 체류할 수 있는 숙박시설 조성을 위한 유스호스텔을 건립하고자 함.

1.3 공모개요

구 분	내 용	비 고
사 업 명	의령 유스호스텔 건립사업
위 치	경남 의령군 의령읍 하리 604-2번지 일원
지역‧지구 등	제1종 일반주거지역, 청소년수련시설
대지면적	7,683㎡
연 면 적	4,000㎡	±5% 범위 내 조정 가능
층 수	지하1층, 지상4층	1개동
용 도	수련시설(유스호스텔)
총 사업비	16,649,000천원	부지매입비 포함
추정공사비	13,200,000천원	관급자재대 및 부가가치세 포함
설 계 비	611,620천원	부가가치세 포함

※ 사업규모(연면적, 공사비, 설계용역비 등) 및 설계용역 기간은 발주청의 사정에 따라 추후 변경될 수 있으나, 예정공사비 사업예산 범위 내에서 설계가 이루어지도록 하여야 함

1.4 총 공사비 : 13,200,000천원

- 제시된 예산액은 건축,인테리어,토목,조경,기계설비,전기,통신,소방,폐기물 처리 등에 대한 총공사비이며, 또한 각종(전기/가스/수도)인입비용을 조사하여 시설  분담금으로 포함하여야 한다.

1.5 예정 용역금액 : 611,620천원

※ 공공발주사업에 대한 건축사의 업무범위와 대가기준[국토교통부고시 2020-635호] ‘제2종(보통). 설계도서 ’상급‘적용(실시설계)

- 건축(구조), 인테리어, 토목, 조경, 기계, 전기, 통신, 소방, 사인물, 부지 내 공공 시설물(색채계획포함), 폐기물 처리 등 제반 분야 기본 및 실시설계용역 수행 등의 비용을 말함

- 지질조사(NX 2공), 손해보상보험료 포함

- 설계용역 수행과 관계법령에 따른 각종 심의, 승인 및 인․허가 절차와 예비인증 (에너지효율등급1++등급이상, 제로에너지건축물 ZEB 5등급이상, 녹색건축물 우수등급 이상, 장애물 없는 생활환경인증, 신재생에너지 설치의무계획서) 등을 포함한필요한 도서작성과 관계기관 협의 등 수행 포함

- 각종 예비인증 수수료 등 관련법규 및 해당 과업에서 요구하는 인증 수행 시 인증기관에 지불하는 수수료는 발주처 부담

1.6 과업의 범위

1) 의령군 유스호스텔 건립사업의 기본 및 실시설계(건축, 인테리어, 토목, 조경, 기계, 구조, 전기, 통신, 소방, 폐기물처리 등 제반분야) 및 공사 건축 관련 각종 심의 이행

- 설계안 도출에 필요한 조사(현장조사 등), 공용건축물협의 등 인·허가 및 기타 용역에 관한 각종 보고 및 제출 자료의 작성 등 발주기관이 업무와 관련이 되어 필요하다고 인정하여 지시하는 일체의 사항을 포함

2) 각종 인증관련 업무 : 녹색건축물(우수등급 이상), 에너지효율(1++등급), 제로에너지 건축물(ZEB 5등급 이상), 장애물 없는 생활환경(BF), 에너지절약계획서, 신재생에너지 설치의무계획서, 설계의 안전성 검토 등 각종 인증 관련 설계도서 작성 및 인증업무(설계단계의 예비인증 등, 수수료 미포함)

3) 설계의 경제성 검토(VE)에 따른 도서반영 및 업무 지원

4) 주민설명회, 설계보고회 등에 대한 업무수행, 건축협의와 관련된 도서작성 및 업무대행, 건축심의, 공공디자인심의 등 각종 심의에 필요한 조감도 및 투시도 등 서류작성 및 업무대행 등 발주기관이 업무와 관련이 되어 필요하다고 인정하여 지시하는 일체의 사항을 포함

5) 관계 법령에 의한 각종 심의 및 인․허가(건축, 개발행위 등) 등 본 과업에 필요한 제반 사항 (착공 세움터 등록 포함)

1.7 사업기간 : 착수일로부터 용역 준공일까지

- 기본 및 실시설계 : 착수일로부터 180일(공휴일 포함)

- 해당 기간은 기본 및 실시설계 과업 성과품 납품기한임

※ 각종 인증 취득, 인허가 지연, 사업계획 변경 등 일정 조정이 불가피한 경우 협의를 통해 연장 가능

2. 설계공모 운영

2.1 설계공모 방식

「건축서비스산업 진흥법」 제21조 및 같은 법 시행령 제17조에 따른 일반 설계공모

2.2 설계공모 조직

가. 설계공모 주최: 의령군청 소멸위기대응추진단 위기정책팀

(담당자: 임지현 055-570-2912, 전자우편 : beautyfox99@korea.kr)

나. 심사위원회: 토론을 통해 공모안을 분석하고 공정한 과정을 거쳐 당선작 선정

2.3 의령군 홈페이지

가. 주소: http://www.uiryeong.go.kr

나. 이용: 설계공모 참가에 필요한 모든 정보는 홈페이지에 게재하고, 참가자에게 필요한 사항은 별도 방식을 정한 사항 외에는 전자우편으로 전달한다.

2.4 설계공모 일정

연번	구 분	일 정		비 고
1	설계공모공고	2024. 03. 13.(수)		의령군 홈페이지, 조달청 나라장터
2	참가등록	2024. 03. 13.(수) ~ 2024. 03. 20.(수) 15:00까지		방법 : 방문접수(의령군청 소멸위기대응추진단)
3	현장설명	2024. 03. 20.(수) 16:00~17:00		현장설명 참석자에 한해 공모 가능함
4	질의서 접수	2024. 03. 25.(월) 09:00~18:00		E-mail 접수 (반드시 유선 확인)
5	질의회신	2024. 03. 29.(금)		의령군 홈페이지 일괄 게시
6	작품접수	2024. 05. 14.(화) 09:00~17:00		장소: 의령군청 소멸위기대응추진단 대상: 참가등록 업체에 한함 방법: 방문 접수만 가능
7	심사위원회개최	1차	서면 심사 2024. 05. 21.(화)	작품 9개 이상 접수 시 2차 심사작 선정 (8개 이하 접수 시 생략 가능) 선정 결과 개별 통보
		2차	2024. 05. 24.(금) 14:00~	1차 서면심사 선정작에 한함 제안설명, 당선작 및 입상작 선정 의령군 사정에 의해 일정 변경될 수 있음
8	당선작발표	2024. 05. 31.(금) 예정		의령군 홈페이지 게시 또는 개별통보
9	도서반환	당선작 발표일로부터 7일 이내		반환 개시일로부터 7일 이내에 회수되지 않은 작품은 임의 처분

※ 상기 및 본 설계공모 지침서의 모든 내용은 발주청 사정에 따라 변동될 수 있으며, 변경 시 홈페이지에 공개하고 응모자에게 필요한 사항은 전자우편으로 전달한다.

2.5 언어 및 계량단위

가. 공식 언어는 ‘한국어’로 하고 필요에 따라 일부 영어나 한자로 표기할 수 있다.

※ 한국어와 영어 등 다른 언어 사이에 해석상의 충돌이 있을 경우, 한국어를 우선으로 하며, 분쟁 발생 시 발주자의 해석을 우선으로 한다.

나. 모든 계량 단위는 ‘미터법’을 사용한다.

다. 모든 날짜와 시간은 한국시간을 기준으로 한다.(GMT+9)

2.6 참가등록

가. ｢지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령｣ 제13조(입찰의 참가자격) 및 같은 법 시행규칙 제14조(입찰 참가자격 요건의 증명)의 자격을 갖춘 자로서 설계공모 공고일 현재 다음 사항에 해당하는 업체

1) 공고일 현재 「건축사법」제7조 및 같은 법 제23조에 따라 건축사 자격을 취득한 자로서 건축사사무소 개설 신고를 한 자(‘법인’을 포함)로 관계 법령에 결격사유가 없는 자

2) 「건축사법 시행령」제21조의2에 따라 외국건축사 면허 및 자격을 갖춘 자로 국내 건축사사무소 개설자와 공동업무수행 협약을 체결한 자(이 경우 주계약자는 국내 건축사로 함)

3) 공동 응모 시 선임한 대표자는 공동참가자를 대표하여 본 설계 공모 관련 문서 제출과 수령, 권리 취득과 포기 등에 관한 대표 권한을 갖는다.

(단, 공동응모 시 2개 사 이내로 하며, 응모신청서 접수 이후에는 공동응모를 변경할 수 없음)

4) 설계공모 참가등록자는 1개의 작품만을 제출할 수 있으며, 중복 응모한 사실이 발견된 자는 해당 응모자 전부의 참가 자격을 박탈한다.

나. 당선자는 계약 시 전기·소방·통신 분야 등의 자격이 없는 경우 ｢전력기술관리법｣, ｢소방시설공사업법｣, ｢엔지니어링산업 진흥법｣ 등 각 분야별 관계법령에서 정하는 기준에 따라 등록 및 신고 등을 필한 자와 공동도급(분담이행방식)하여야 하며, 이 경우 당선된 자(공동응모자의 경우 대표자)가 대표자가 된다. 기타 계약에 관한 사항은｢지방자치단체를 당사자로하는 계약에 관한 법률｣에 의한다.

다. 자격제한

1) 응모신청 등록일 기준으로 등록 취소, 휴업, 폐업, 업무정지 및 자격정지와 기타 행정관청의 행정처분을 받은 자, 기타 관계법령에서 정하는 결격사유가 있는 자는 응모신청(공모참여) 할 수 없다.

- 응모신청(공모참여) 시 건축사협회 또는 등록관청에서 발급한 업무정지 중이 아님을 증빙하는 관계 서류 등을 제출해야 함(공동응모자 포함)

2) 해당 기한 내에 건축설계공모 응모신청서를 접수하지 않은 자

3) 1개 업체가 2개 이상 중복 응모하거나 단독으로 응모 신청 후 공동으로 응모한 자

4) 운영위원, 심사위원, 기술검토위원과 그들이 속한 업체 근무자는 본 공모에 참가

할 수 없음

2.7 응모신청

가. 접수일시: 2024. 3. 13.(수) ~ 2024. 3. 20.(수) 15:00까지

나. 접 수 처: 의령군청 소멸위기대응추진단 접수

다. 접수방법

1) 응모신청서를 작성하여 방문 접수(우편, 이메일, 팩스 접수 불가)

2) 대리인이 신청서를 접수할 경우 위임장 및 재직증명서 지참

라. 응모 신청자 구비서류

본 설계공모에 참여하고자 하는 자는 등록기간 내에 다음의 서류를 지참하고 등록 접수하여야 한다.

1) [서식1] 설계공모 응모신청서 1부.

2) [서식2] 대표자선임계 1부.(공동응모시)

3) [서식3] 설계공모 참여자 명단

※ 영문 및 외국어로 작성된 구비서류의 경우 한글로 번역하고 번역업체의 확인서를 받아 제출

4) [서식4] 공동응모협정서 1부.(공동응모시)

5) [서식5] 청렴서약서 1부.

6) [서식6] 사전접촉금지 서약서 1부.

7) [서식7] 위임장 1부.(대리인 등록시)

8) [서식8] 사용인감계 및 인감증명서 1부.

(법인은 법인등기부등본 및 법인인감증명서)

9) 건축사면허증(외국건축사 참여 시 : 국외 건축사자격증 사본)

10) 건축사사무소 등록증 사본 각 1부. (공동응모시 개별 제출)

11) 엔지니어링 등 해당 분야별 면허증 및 신고필증 사본 1부.

12) 기술사사무소 등 해당 분야별 등록증 사본 1부.

13) 기술사자격증 사본 1부.

14) 법인등기부 등본(법인의 경우) 또는 사업자등록증(개인의 경우) 사본 1부.

(외국건축사의 경우 「건축사법 시행규칙」 제12조의2에 의한 외국 건축사 자격취득자 신고필증 사본으로 갈음)

※ 공동 응모자의 경우 공동응모 참여업체 분까지 포함하여 제출

※ 등록하는 자는 신분증 지참(대리인 접수 시, 대리인 신분증 지참)

15) 건축사협회 또는 등록관청에서 발급한 행정처분 사항 증빙서류 1부.

(공동응모시 개별 제출, 공고일 기준 1년 이내)

2.8 현장설명

가. 일    시: 2024. 3. 20.(수)  16:00~17:00

나. 장    소: 설계공모 대상 현장

다. 내    용: 설계공모 지침서 설명

지참서류: 설계공모 응모신청서

※ 현장설명회는 반드시 참석한 자에 한하여 설계 공모작을 제출할 수 있음

2.9 질의서 접수

가. 일    시: 2024. 3. 25.(월)  09:00~18:00

나. 방    법: E-mail을 통해 접수한다.

다. E-mail: beautyfox99@korea.kr

라. 유의사항

- 질의서는 기한 내에 제출하여야 하며 참가자별 1회에 한한다.

- 질의서는 마감시간 도착 분까지 유효하며 그 외 기간에 질의한 사항은 응답하지 아니한다.

2.10 질의회신

가. 일    시: 2024. 3. 29.(금)

나. 방    법: 의령군 홈페이지 일괄 게시

다. 유의사항

- 질의서에 대한 답변사항은 본 설계공모 지침서를 추가 또는 수정한 것으로 간주하며, 설계지침서와 동일한 효력을 갖는다.

- E-mail에 의한 질의가 전송오류 등으로 내용을 확인할 수 없는 경우, 질의자의 인적사항 등 질의서 상의 기재사항이 누락된 경우, 질의내용이 설계공모 지침과 관련이 없는 경우에는 응답하지 아니한다.

- 질의내용에 따라 상부기관의 유권해석 등 추가 검토가 필요한 경우 회신 기한이 연기될 수 있다.

3. 제출도서 및 작성요령

3.1 작품접수

가. 응모작품 접수

1) 일시 및 장소: 2024. 5. 14.(화)  09:00~17:00 의령군청 소멸위기대응추진단

2) 접수방법: 방문제출(대표자 및 위임을 받은 자) ※ 우편이나 팩스 접수 불가

3) 제출도서

가) 설계응모 응모작 제출서: 1부(설계공모 응모신청서 접수증 제시)

나) 설계설명서(설계도면 포함): A3 20부 횡용지 좌철(무사무선철)제본

다) 심사용 설계도판: A1 2매

라) 심사 후 입상작 확인용 서류(서식을 담은 봉투 1매)

마) USB 메모리: 1매(설계설명서.PDF, 설계도판.PDF, 렌더링하지 않은 3차원 이미지.jpg, 3컷 이내+컷 장면의 스케치업 원본 파일)

4) 유의사항

가) 참가 등록을 하지 않은 자는 작품을 제출할 수 없으며, 참가자는 (서식 제1호)에 의한 응모 신청 접수증을 지참하여 공지된 장소에 인편으로 작품을 제출해야 한다.

나) 규정된 제출도서 목록 이외의 도서류는 접수 받지 않는다.

다) 접수한 작품은 일체의 수정, 변경 또는 보완 등을 할 수 없다.

라) 참가자는 붙임 서식에 따라 지정한 위치에 공란을 표기하여야 하며, 이외의 작성자를 알 수 있는 어떠한 표기도 할 수 없다.

나. 제출도서의 익명성 확보

1) 제출도서에 대한 익명성 원칙은 설계공모 전체 기간동안 적용되며, 심사위원회의 당선작 결정 시까지로 한다.

2) 공모안 제출 작품에는 응모자를 인지할 수 있는 어떠한 암호, 표식, 기호 등이 표기 되어서는 안되며, 당선작 결정 시까지 심사위원 또는 관련자와 접촉하여서는 안 된다.

3) 설계설명서 및 설계도판은 [서식19]의 규격봉투에 사무소명, 응모자명을 기재한 [서식18] 서류를 넣어 봉인한 후 각각 1개의 묶음으로 백색 종이로 포장하여 제출하여야 한다.

4) 사무소명 및 응모자명은 심사 종료 시까지 밀봉하여 공개하지 않는다.

5) 응모제출 도서의 포장을 해체하여 심사번호를 부여할 때 함께 포장된 규격봉투(응모자 정보봉인)에도 제출 도서와 동일한 심사번호를 기재하고 익명성을 확보한다.

3.2 응모작품 작성기준

가. 설계설명서 [서식11]

1) 규 격

가) A3(가로420mm×세로 297mm) 크기

나) 좌철 접착제 제본 및 단면 인쇄

다) 쪽번호는 페이지 하단 중앙에 부여(간지 포함)하고 앞․뒤 표지에는 부여하지 않음

라) 설계설명서의 표현은 흑백계통의 무채색만 가능(조감도 또는 투시도 제외)

2) 분 량: 25쪽 이내(앞․뒤 표지, 간지 포함)

3) 제출부수: 설계설명서 20부

4) 표지

가) 가로, 세로 모두 가운데 정렬

나) 심사번호 기재란은 30mm×30mm, 실선, 굵기 1.0mm

다) “사업명” 및 “심사번호 기재용 공란”, 날짜 외 표기 금지

라) 글자색 검정 / 글자크기 48point / 글씨체 HY견고딕 / 진하게 / 장평 100%, 자간 0%

마) 지질 : 표지는 백색 아트지(150g/㎡), 내용은 백상지(100g/㎡)

5) 제본순서

가) 표지 [서식11]

나) 목차

다) 조감도 및 투시도(렌더링하지 않은 3차원 이미지(컬러사용) 3컷이내)

- 심사도판 이미지와 같음

▮ 그림1 렌더링하지 않은 3차원 이미지 예시 >
출처 : 국가공공건축지원센터, 공공건축 설계발주 가이드(Ver.2), p.22-23 (2018.12.)

라) 설계개요 [서식12], 각 층별 세부용도 및 면적표 [서식13]

마) 대지현황분석 및 배치계획

바) 건축계획의 설계개념 및 설계방향

사) 건축도면(실내외재료마감표, 배치도, 평면도, 입면도, 단면도)

아) 구조계획

자) 토목, 조경 및 외부공간계획

차) 조경(조경시설물 포함) 및 주차계획

카) 기계설비, 전기설비, 소방설비, 통신설비 등에 관한 계획

타) 녹색건축물, 에너지효율, 신재생에너지, BF계획, 유지관리비 절감 계획

파) 신기술, 신공법 및 신소재 등에 관한 사항

하) 관련법규 검토서 [서식14]

갸) 추정공사비 산출내역서(원가계산을 포함하여 작성) [서식15]

다. 심사용 판넬부착 도면

1) A1(가로 841mm × 세로 594mm)규격의 백색용지에 장변이 수평이 되도록 두께10mm 폼 보드에 테두리 없이 부착하여 제출한다.(예 :  가로로 길게 작성)

2) 설계도판의 기본구성과 도판 수는 2매로 하며 아래에서 제시한 바에 따르며 제시된 도판 수 이외는 인정하지 않는다.(각 도판안의 배치는 임의 가능)

3) 설계도판의 기본구성은 아래 표와 같으며, 필요 시 세부내용의 순서는 변경가능함

- 예. ②번 도판의 평면도를 ①번 도판에 삽입 가능

4) 도판은 컬러 사용이 불가하고, 도면 등은 테두리 없이 작성한다.

단, 렌더링하지 않은 3차원 이미지에는 3컷 이내에서 컬러 사용이 가능함

5) 조감도 및 실내 투시도 : 렌더링하지 않은 3차원 이미지(컬러 사용) 3컷 이내

가) 조감도는 조감도 뷰 이미지를 권장

나) 부지 전체가 조망 가능하도록 이미지 구현

다) 실내 투시도는 설계의도 이미지 구현을 위해 설계자가 자유롭게 선택하되 렌더링하지

않은 3차원 이미지(컬러 사용)

도판 종류

수

세  부  내  용

도  판  배  치

①

설계개요,

배치도 및 핵심개념 작성

1

- 설계개요 : 형태, 마감, 설비, 주차 등 개요 작성 및
설계안의 특징 및 핵심개념 표기

- 배치개념 : 대지 분석 및 공간 배치 계획

- 배 치 도 : 건축물, 도로, 녹지, 부대시설 배치계획 및
이격거리 등 표현, 지하구조물은 점선 표기함

- 이 미 지 : 렌더링하지 않은 3차원 이미지(컬러사용)(3개)

《도판1》

건축개요, 배치도

《도판2》

평면도, 입면, 단면도

세부내용의 순서변경 가능

②

평면·입면·단면도,

주차, 보행계획,

기타사항

1

- 평 면 도 : 각 층별 평면도, 지상1층 평면도는
내·외부 동선 파악 가능한 공간계획 함께 표현

- 단 면 도 : 주단면도 2개소(위치, 방향 달리하여야 함)

- 입 면 도 : 2면 이상 포함

- 조경계획 : 지상·옥상 등 계획도 작성

- 주차계획 : 부설주차장 진출입계획 및 내외부 동선

- 보행동선 : 이용자 진출입동선, 주변녹지 등 연계 통로계획

- 기    타 : 디자인 개념 등 설계 의도를 알 수 있는 사항

라. 제출 USB(1매)

수록내용

1) 조감도 또는 투시도(파일형식 : JPG) : 3컷이내

컷당 스케치업 원본파일 포함

2) 설계설명서(파일형식 : PDF / 설계도면은 : dwg)

3) 설계도판(파일형식 : PDF)

4. 심사 및 당선작 선정

4.1 작품심사

가. 일시 및 장소

1) 1차 심사: 서면심사(2024. 5. 21.(화))

가) 접수된 작품이 9개 이상일 경우 2차 심사작 선정(8개 이하 접수 시 1차 심사 생략 가능)

나) 선정 결과 개별 통보(2차 심사 발표작 5작품 이내 선정)

2) 2차 심사: 2024. 5. 24.(금) 14:00~ 의령군청 2층 회의실

가) 1차 서면심사 선정작에 한함(접수된 작품이 8개 이하일 경우 작품 접수한 전 업체)

나) 제안설명, 당선작 및 입상작 선정

※ 우리 군 사정에 의하여 일정은 변경될 수 있음

나. 평가대상 : 제출된 작품 중 결격사유가 없는 것

4.2 심사위원회 구성 및 운영

가. 심사위원회 구성 및 운영

1) 심사위원회는 관련분야 전문가 등 7인의 심사위원과 2인의 예비심사위원으로 구성한다.

2) 위원회 위원의 구성은 「건축 설계공모 운영지침(국토교통부 고시 제2021-872호, 2021.6.21.)」에 따라 건축설계 등의 경험이 풍부한 관련 분야의 전문가로 구성한다.

3) 심사위원 명단

순 번	분 야	소 속	성 명	비 고
1	건축설계	건축사사무소 필강남규	강남규
2	건축설계	금창 건축사사무소	김현석
3	건축	서진 종합건축사사무소	허정도
4	방재안전	경남대학교	안대영
5	건축계획	㈜루사종합 건축사사무소	양소정
6	건축계획	창원문성대학교	강인철
7	건축계획	공간종합 건축사사무소	윤영채
예비위원 1	건축계획	경상국립대학교	정경태
예비위원 2	건축계획	모두양현숙 건축사사무소	양현숙

나. 심사위원 기피 및 회피

1) 설계공모참가자는 심사위원의 공정한 심사를 기대하기 어려운 경우 근거자료를 첨부하여 발주기관에 기피신청을 할 수 있다.

2) 심사위원은「건축 설계공모 운영지침」 제12조제6항의 사유에 해당하면 스스로 회피 [서식16]하여야 한다.

3) 발주기관은 제척, 기피, 회피 사유에 해당할 경우 해당 심사위원을 배제하고 예비 심사위원 중 순서에 의해 선정한다.

다. 심사방법

1) 「건축서비스산업 진흥법」 제21조 및 같은 법 시행령 제17조 「건축설계공모 운영지침」 (국토교통부고시 제2021-872호)에 의거 아래 분야별 배점 기준에 따라 채점제, 투표제 또는 혼합제로 하며, 심사위원회에서 정한 방법에 따라 공정하게 심사한다.

2) 공모작 마감결과 작품이 9개 이상 접수되었을 경우에는 1차 심사를 거쳐 2차 심사에 오를 공모작을 5개 작품 이내로 우선 선정하며, 2차 심사 시에는 심사에 오른 참가자만이 작품설명을 진행한다.

단, 제출된 작품수가 8개 이하일 경우 1차 심사를 생략하고, 2차 심사(작품설명)를 시행한다.

3) 작품설명 시 1점당 10분, 질의응답 10분 이내 총 20분 이내로 하고 설명자료는 제출된 설계설명서로 한정하며 익명성을 유지한다.

4) 발표자는 공모공고일 이전부터 재직하고 작품계획에 참여한 설계자(대표자 또는 실무자 권장) 2인 이내에 한하며, 발표 당일 재직기간이 명기된 재직증명서 및 신분확인을 위한 신분증 사본을 제출하여야 한다.

5) 발표순서는 발표 당일에 공개추첨을 통해 결정한다.

6) 발표자는 심사 당일 발주자의 별도 공지 시간까지 지정된 장소에 참석하여야 하며, 미참석 시 작품설명 대상에서 제외한다.

7) 발표자가 익명성을 저해하는 표현, 타 작품과의 비교설명, 시간 초과 등 공정한 발표에 지장을 줄 수 있는 행위를 유발한 경우, 심사위원장은 즉시 발표를 중지할 수 있다.

8) 심사는 각 심사위원별로 심사배점표에 따라 평가(감점 포함)하여 고득점순으로 당선작, 입상작을 결정한다.

9) 가장 높은 점수를 받은 자가 2인 이상일 때에는 위원들의 재심사로 당선작을 결정한다.

라. 분야별 배점기준

평가항목	세부 사항	배점
배치 계획	○ 건축물 배치계획, 효율적인 동선 계획성 - 배치 및 토지활용도, 시설 및 공간 이용의 편의성, 공간 이용의 효율성, 배치 동선 및 기능배분의 타당성 ○ 대중교통, 보행자 및 차량 접근 계획의 적절성	(30)
공간 계획	○ 설계의 우수성, 예술성, 안전성 및 기능성 - 계획의 창의성․독창성․실현성, 내․외부 공간 계획의 적절성, 공간 이용의 효율성 ○ 공간 동선 및 기능배분의 타당성	(30)
경관 및 주변과의 조화	○ 주변 공간 및 환경과의 연계 및 조화 - 입면 디자인 계획의 우수성, 주변 공간 및 환경과의 연계 및 조화성, 조경․조형물 등의 공공성 ○ 색상 및 재료 계획의 적절성	(25)
기술 계획	○ 시공계획의 기술성 및 안정성 - 시공 및 자재의 적정성 - 전기, 기계, 통신, 소방설비 계획의 적정성 ○ 환경친화적 설계기법 및 비용 절감 등 경제성 ○ 건물 구조 및 공법 등의 우수성 - 구조계획의 적정성, 기술성, 안정성 - 구조방식의 경제성, 효율성, 합리성	(10)
기타	○ 에너지 절약 등의 경제성 - 일사량차단, 자연환기, 자연채광, 옥상녹화 등 에너지절감 계획 적정성	(5)

※ 상기 기준을 참고하되 심사방법은 심사위원회에서 따로 정할 수 있음.

가) 심사위원회는 작품심사 시작 전에 발주기관에서 상정한 공모안과 실격사유를 심의하여 실격 여부를 결정할 수 있으며, 실격 판정 시 평가대상에서 제외한다.

나) 평가는 심사위원의 평가점수를 합산하여 산술평균한 점수로 한다.

다) 평균점수 산정결과 소수점 이하의 숫자가 있는 경우에는 소수점 셋째 자리에서 반올림한다.

라) 감점은 심사위원의 평가점수를 합산하여 산술평균한 점수에 감점한다.

마) 투표제일 경우 심사대상 응모작 중 우수하다고 판단되는 작품에 투표한다.

바) 혼합방식일 경우 심사 단계별로 상기 채점제, 투표제를 혼합하여 평가한다.

마. 심사 시 불이익 처분 적용

발주기관은 사전검토 결과 중대한 조건을 위배하여 심사 대상으로 적절하지 않을 경우 심사위원회 의결을 거쳐 해당 공모안을 심사 대상에서 제외(실격처리) 할 수 있다.

1) 감점사유에 해당하는 대상 작품에 대하여는 발주기관에서 사전 검토하고 심사위원회에서 최종 심의 결정하여 평가에 반영한다.

2) 감점 점수는 상대평가 점수와 합산되어 최종 평가점수에 반영된다.

3) 실격 및 감점 기준에 명시되지 않은 세부 위반사항과 추가 보완하여 적용될 처분기준은 심사위원회에서 의결․조정할 수 있다.

바. 실격 기준

구 분	항 목	벌칙규정
실격기준	응모 신청서에 허위사실을 기재한 경우	실격
	건축법 등 관련 법령을 위배하여 계획변경이 불가피한 경우 (건폐율, 용적율, 층수 초과 등)
	표절 등 저작권법 중대 위반
	3차원 이미지를 렌더링하거나 심하게 왜곡하여 표현한 경우
	제출도서에 해당업체를 특정할 수 있는 문구나 이미지 등이 포함된 경우, 심사 전 심사위원 사전접촉 등 불공정 행위
	그 밖의 심사위원회에서 응모작품이 실격이라고 의결한 경우

사. 기타사항

설계공모 당선작으로 선정되어 설계용역 수행 중 공사비 소요 예산을 현저하게 초과하는      경우는 건설기술진흥법 제24조(건설기술자의 업무정지 등)의 규정에 따라 불이익 처분을      받을 수 있으며, 이에 대한 책임은 용역업체에서 전적으로 져야 한다.

아. 감점기준

구 분	항 목	벌칙규정
감점기준 (최대 10점 이내)	총 연면적 초과 또는 미달(±5% 초과 시)	-2점
	추정 공사비를 초과하거나 부적합한 공사비 산출	-2점
	건축법 등 관련 법규 위반 사항(건당)	-0.5점
	색채 표현 미준수(1매당)	-0.5점
	제본방법 및 겉표지 작성기준 미준수 등(1매당)	-0.5점
	제출도서 매수 초과(1매당)	-0.5점

4.3 심사위 심사결과 발표 및 입상작품의 보상

가. 당선작 및 기타입상작 발표

1) 당선작 및 기타입상작은 심사위원회 개최일로부터 7일 이내에 의령군청 홈페이지에 게시하여 발표한다.

2) 입상작 중에서 해당 설계공모의 목적과 내용에 적합한 당선작이 없다고 심사위원회에서 결정한 경우에는 당선작 없이 기타 입상작만을 선정할 수 있다.

3) 기타입상작은 우수작, 가작으로 선정하고 작품수준 등을 고려하여 심사위원회의 결정으로 선정하지 않을 수 있다.

나. 입상작 보상

1) 당선작 : 1점 해당 설계용역 수의 계약권

2) 기타 입상작 : 설계공모비  55,387천원 - 4점 이내（부가가치세 및 제세공과금 포함)

기타 입상자	1순위	2순위	3순위	4순위
1인인 경우	1/3
2인인 경우	4/10	3/10
3인인 경우	4/10	3/10	2/10
4인인 경우	4/10	3/10	2/10	1/10

3) 입상자가 특별한 사유 없이 발표일로부터 30일 내 보상금 지급을 신청하지 않을 시 보상금에 대한 권리를 포기한 것을 간주한다.

4) 공동응모의 경우 상금은 공동응모의 대표자에게 지급한다.

다. 당선자(당선작) 의무

1) 당선자는 발주기관에서 제공하는 과업지시서를 수용하여 기본 및 실시설계를 수행해야 한다.

2) 당선자가 전기․통신․소방분야의 설계에 필요한 자격요건을 갖추고 있지 못할 경우 각 분야별 해당 법령에 적합한 자격요건을 갖춘 설계자와 공동도급(분담이행)으로 해야 한다.

3) 본 설계공모와 관련하여 당선자가 “건축 설계용역 계약 및 수행에 필요한 법적 요건을 갖추고 있지 못할 경우”설계권을 취소할 수 있으며, 당선작에 대한 사용 권한은 발주기관이 갖는다.

4) 당선자는 발주기관에서 제시한 설계용역비 예산 범위 내에서 계약을 체결해야 한다.

5) 발주기관은 당선자가 설계를 진행할 수 없다고 판단되거나 당선자의 사정으로 설계용역이 수행되지 못할 경우 2등(우수작) 및 3등(가작)에게 순차적으로 설계의 권한을 부여할 수 있음. 이 경우 이미 상금을 지급한 경우에는 지급된 금액만큼 공제한 금액을 설계비로 지급한다.

6) 설계공모는 모든 분야의 기본설계 및 실시설계까지의 작업을 위한 것으로 당선자는 진행 과정별로 발주기관과 협의하여 설계해야 한다.

7) 발주기관은 설계 과정에서 필요한 경우 설계수정, 변경 및 보완을 요구할 수 있으며, 설계자는 특별한 사유가 없는 한 이에 따라야 한다.

8) 설계자는 건축물 설계 공모 이후 상충되는 부분을 해소하기 위하여 발주기관의 요구에 따라 설계서를 수정해야 함

9) 당선자는 계약 후 설계용역 수행 시 각종 법령에 정하는 허가, 승인, 동의, 심의, 협의 등 필요한 업무를 수급자 부담으로 이행

라. 저작권

1) 입상작의 저작권은 원칙적으로 설계자에게 있으며, 저작권의 귀속 등 저작권과 관련한 제반사항은 저작권법령이 정하는 바에 따른다.

2) 공모작은 타인의 저작권을 침해하지 않는 창작품이어야 하며, 만약 타인의 저작권을 침해했을 경우 모든 책임은 응모작 제출자에게 있으며 입상작은 입상이 취소될 수 있고 모든 권리를 반환해야 한다.

마. 작품반환

공모작의 반환은 심사결과 발표일로부터 7일 이내에 참가자의 부담으로 회수하여야 하며, 기간 내에 회수되지 아니한 작품은 발주기관이 임의로 처리하여도 이의제기할 수 없다.

바. 기타

1) 본 설계공모는 2개 이상의 업체가 참가할 경우 성립되고 2개 업체 미만인 경우 재공고 한다.

2) 재공고 후에도 참가업체가 2개 미만일 경우 발주기관의 결정에 따라 처리한다.

3) 설계공모 참가자는 본 설계공모지침서를 숙지하고 인정한 것으로 간주하며 본 지침서의 문구 해석상 발주기관과 참가자의 이견이 있을 경우 발주기관의 해석을 우선으로 하고 기타 명시되지 않은 사항은 발주기관이 정하는 바에 따라야 한다.

5. 기타사항

5.1 유의사항

가. 일정상의 모든 수속은 업무시간에 한한다.

나. 공모 일정의 변경이 불가피할 경우 변경된 일정은 E-mail을 통하여 참가 등록한 모든 응모자에게 통지한다.

다. 설계공모 진행 기간 중 응모자 주소 등이 변경되었을 경우에는 신속히 통지하여야 하며, 그러하지 아니하여 발생하는 모든 책임은 응모자에게 있다.

라. 응모자는 공모지침을 충분히 숙지하고 이를 준수하여야 한다.

마. 관련규정 및 제반규정은 적법하게 설계 및 시공될 수 있도록 작품이 되어야 한다.

바. 응모작품은 설계지침서에서 정한 범위 내에서 제출되어야 하며, 응모자는 현장을 답사하여 주변 환경 등 제반여건을 충분히 고려하여 계획하여야 한다.

사. 응모작품의 제출도서 등에 소요되는 모든 비용은 별도로 지급하지 않으며 응모자가 부담한다.

아. 응모신청서에 기재된 내용이 허위로 밝혀지거나 지침을 준수하지 않은 작품은 심사제외, 탈락 등 불이익을 받을 수 있으며, 이에 대한 이의를 제기할 수 없다.

자. 건축 설계공모는 공고문과 설계지침서를 우선 적용하며 그밖에 사항은 「건축 설계공모 운영지침(국토부 고시 제2021-872호, 2021. 6. 21.)」을 준용한다.

5.2 제출 작품에 대한 사후활용

가. 제출물의 저작권은 참가자에게 있으며, 저작권의 귀속 등 저작권과 관련한 제반 사항은 대한민국 저작권법령이 정하는 바에 따른다.

나. 당선작 및 입상작에 대한 저작권은 저작권법에 따라 당선자에게 있다. 다만 발주청이 제출물을 보고서 또는 작품집의 출판, 전시 등에 사용하거나 신문, 방송, 인터넷 또는 기타 매체에 제공하는 등 비영리적 목적으로 사용하는 경우에는 별도 보상이나 협의가 없어도 참가자는 이를 허락한 것으로 본다.

다. 참가자는 제출한 작품이 제3자의 지적재산권에 따른 배타적 권리를 침해하지 않음을 보증하여야 한다.(제3자의 지적재산권이 사용된 경우에는 그 제3자의 승낙서 등 사용권한을 증명하는 자료를 첨부하여야 한다.) 지적재산권과 관련한 문제가 발생할 경우 모든 책임은 참가자에게 있으며 당선작의 경우 입상이 취소될 수 있다.

5.3 계약대상자 결정 및 계약체결

가. 당선작을 제출한 자를 계약상대자로 결정한다.

나. 당선작에 대한 용역 계약은 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」에 따른다.

다. 당선자는 특별한 사유가 없는 한 당선작 발표일 기준으로 10일 이내에 계약을 체결하여야 하며 발주기관과 협의 없이 1개월 이내 계약하지 않을 경우 포기한 것으로 간주한다.

라. 본 사업은 발주기관의 내부 사정에 따라 변동될 수 있으며 이 경우 발주기관의 지시에 따라야 한다.

5.4 문의처

가. 의령군청 소멸위기대응추진단

- 연락처: 055-570-2912

- E-mail: beautyfox99@korea.kr

6. 서식

가. 설계공모 응모 신청시

1. 설계공모 응모신청서 (서식 1)

2. 대표자 선임계 (서식 2)

3. 설계공모 참여자 명단 (서식 3)

4. 공동응모협정서 (서식 4)

5. 청렴서약서 (서식 5)

6. 사전접촉 금지 서약서 (서식 6)

7. 위임장 (서식 7)

8. 사용인감계 (서식 8)

9. 설계공모 서면질의서 (서식 9)

나. 설계공모 응모작 제출시

10. 설계공모 응모작 제출서 (서식 10)

11. 설계설명서 표지 양식(서식 11)

12. 건축개요 및 시설 면적표 (서식 12)

13. 층별 세부용도 및 면적표 (서식 13)

14. 관련법규 검토서 (서식 14)

15. 추정공사비 내역서 (서식 15)

16. 심사위원 기피·회피 신청서 (서식 16)

17. 사전접촉 여부 확인서 (서식 17)

18. 심사 후 입상작 확인용 (서식 18)

19. 규격봉투 (서식 19)

제2장 설계공모 설계지침

1. 사업 일반개요

가. 위  치: 경상남도 의령군 의령읍 하리 604-2번지 일원

1) 지역‧지구: 제1종 일반주거지역, 청소년수련시설

2) 건폐율: 60% 이하, 용적률: 200% 이하, 층수: 4층 이하

※ 건폐율, 용적률은 전체면적을 기준으로 한다.

나. 사업규모

1) 대지면적: 7,683.00㎡

2) 건축예정 규모 및 용도

가) 규  모: 1개동, 지하1층/지상4층, 연면적 4,000㎡ (±5% 범위 내 조정 가능)

※ 허용범위 내 연면적 조정 시에도 추정공사비를 초과하여서는 안된다.

나) 주차장: 30대이상 (대형버스 포함)

다) 주요시설

- 객실 : 2인실, 6인실, 8인실, 가족실 (약 150명)

- 편의시설, 대연회장, 실내집회장, 사무공간 등

※ 사업부지 주변 시설녹지 제안(조경, 산책로, 벤치, 농구장 등)

3) 용    도: 수련시설(유스호스텔)

위 치 도

1.1 사업추진배경

- 도 미래교육원 개관 및 각종 스포츠대회 전지훈련 등 청소년을 포함한 군 방문객들이 체류할 수 있는 숙박시설 조성을 위한 유스호스텔을 건립하고자 함.

1.2 대상지 현황 (부지면적 7,683㎡)

1.3 대상지 특징

- 대상지의 고저구분 : 경사지

- 사업부지는 동측 진입도로와 0~20m 레벨차이며 서측으로 고저차가 있음

- 부지는 기존 건축물 철거 후 신축 예정임

- 도시계획시설 지정에 따라 유스호스텔 조성사업으로 「청소년활동진흥법」 등 관련

법령 검토 필요

- 역사문화환경보존지역으로서 도 지정문화재(덕곡서원) 주변 현상변경 허용기준 고시에 따라 제5구역으로 건축행위등에 관한 허용기준 검토 필요

1.4 사업추진 경위 및 일반사항

- 구 5870부대 5대대 부지 이전 후 미활용 방치되고 있어 미관 개선 필요

- 미래교육원, 전지훈련 등 청소년 포함 의령 방문객의 체류형 숙박시설 부족으로   타당성 검토 추진

- 타 지자체 숙박시설 대비 경쟁력 확보를 위한 추가 부지 매입

- 군관리계획 결정을 통한 도시계획시설(유스호스텔)지정 완료

- 설계공모 참가자는 별도 제공자료를 참고하여 기 내용을 최대한 반영하고 중대한 사항의 변경이 없도록 공모안을 작성토록 한다.

1.5 주요 시설개요 및 면적

세부시설		산출근거	면적(㎡)	비율(%)	비고
숙박실	2인실(고급형)	25㎡ x16호실	400		- 숙박실기준 2.4㎡/인이상
	가족실(고급형)	50㎡ x9호실	450		- 콘도식 구성 (방2, 거실 겸 식당, 화장실)
	6인실(단체형)	35㎡ x10호실	350		온돌식 또는 2층 침대 구성 대변기, 세면/샤워실 분리
	8인실(단체형)	60㎡ x 2호실	120		온돌식으로 자유롭게 구성 화장실 2개소 구성
	소 계		1,320	33.00
편의시설	대연회장	(0.8㎡/인)	300		-1인당 0.8㎡이상, 200명 수용
	*실내집회장	(0.8㎡/인)	150		-1인당 0.8㎡이상, 100명 수용
	*자가취사장	(3㎡/인)	75		-객실 층별 1개소, 휴게실 겸용
	체력단련실	10인(10㎡/인)	100		- 10인(10㎡/인)
	노래방	(0.8㎡/인)	50		-1인당 0.8㎡이상
	게임방	(5㎡/인)	50
	*대화/정보실	(3㎡/인)	15
	*지도자실	(5㎡/인)	45		-객실 층별 1개소
	식당 겸 카페	(1㎡/인)	100		-50명 수용
	매점		50
	세탁실(코인)	4개 (4㎡/개)	20
	사무공간	(5㎡/인)	100		프론트사무실,사무실,숙직실,방송실,용역원휴게실,물품보관실 등
	보건실	(5㎡/인)	15
	린넨실		54		숙박 층별로 설치, 창고포함
	제안		50		-이벤트공간 등 제안가능
	소 계		1,174	29.35
공용공간	설비실		120
	창고 등		30
	계단실,E.V,등		1.356		화장실, 로비, 홀 등
	소 계		1,506	37.65	공용면적비율 35%이상
합 계			4,000	100.0

- * : 필수공간임 「청소년활동진흥법」등 관련 법령을 참조하여 반영할 것.

- 전체 연면적 ±5%범위 내에서 조정가능하며, 개별실은 기준면적 ±10% 이내에서 조정 가능함.

여유 면적을 활용하여 추가 부속실 등 자유롭게 계획 가능하되, 「청소년활동 진흥법」상 수련시설 시설기준을 충족시키고 공사비 내에서 구현 가능토록 하여야 함.

- 건축 연면적 등 공사규모 및 과업개요는 설계과정에서 발주청 및 관계기관 협의결과에 따라 변경될

수 있으며, 수급인은 이를 반영하여 설계함.

2. 기본 설계지침

가. 기본개념 등 공통사항

1) 기존의 단조로운 유스호스텔 이미지를 탈피하여 세련되고 창조적이며 독특함을 가미한 의령군의 랜드마크가 될 수 있도록 디자인을 추구한다.

2) 사업지 인근 자연환경과 연계하여 미래지향적인 건축물을 계획하도록 하며, 주변환경과 어울리는 개방형 건물구조로서 선도적 모델을 제시한다.

3) 객실, 대연회장, 편의시설 등의 공간이 적절하게 구분되도록 하며, 유사 시설 간 연계를 통한 가변적 공간 활용 및 이를 고려한 효율적 동선으로 계획한다.

4) 시설 입실부터 퇴실까지 전체 절차를 고려하여 각 공간 사이의 동선이 형성될 수 있도록 한다.

5) 식당 겸 카페, 대연회장, 실내집회장 등 단체 및 개인 숙박의 가변적 프로그램 특성을 동시에 고려한 공간을 제시한다.

6) 주변 시설과 연계되는 다양한 외부공간 및 프로그램 조성

7) 농구장, BBQ장, 라운지 등 최신 국내·외 관광 숙박시설 트렌드를 조사하여 다양한 여가 활동이 가능한 내·외부 공간을 계획한다.

8) 외부 방문객들이 일부 옥외 개방 영역 접근 및 동시 사용을 고려하여 조경계획 등을 통한 위계감 없는 적절한 경계를 설정하고 자연스러운 보안을 유지하도록 하며 내부 이용객들에게 불편함이 없도록 한다.

9) 자연에너지의 적극적인 활용을 통해 에너지 절약이 가능하고 에너지 제로 및 기후 변화 대응 기술을 적용하여 에너지 자립이 가능한 친환경 건축물을 구현한다.

10) 설계 초기 단계에 기후 및 부지 특성을 분석하고 환경친화적인 배치 및 매스 형태 구성을 계획한다.

11) 자연열의 재이용, 차양을 이용한 일사 차단 등 최소한의 설비에 의존하면서도 적절한 실내 온도를 유지하는 고단열 건물로 계획한다.

12) 고효율 기자재 사용, 신재생에너지 활용 등 에너지 향상 및 자립을 위한 경제적 제로 에너지를 설계한다.

13) 에너지 효율등급 및 제로에너지 건축물 예비인증 획득

나. 배치 및 동선계획

1) 건물, 주차장, 농구장 등 배치를 고려한 유기적 구성 계획하며, 기존지형을 최대한 활용하여 과도한 토목공사를 수반하지 않도록 자연 지형에 순응하는 배치계획을 고려한다.

2) 주변환경과 조화되고, 주변 상호 간의 침해가 없도록 계획하며, 주도로에 대한 정면성과 인지성이 돋보이도록 배치 계획한다.

3) 근무인원, 이용객(학생, 가족)을 충분히 감안하여 계획하고 외부 방문객이 부속시설을 이용할 경우 안전과 편리성을 고려한 적정규모의 공간 및 효율적, 기능적 배치계획을 수립한다.

4) 차량동선과 보행자동선은 시설물의 이용이라는 측면에서 상호보완적으로 작용해야 하며, 원활한 흐름과 안전이 가능하도록 고려하며 대형버스가 회차할 수 있는 공간을 고려해야 한다.

5) 주차장은 수련시설 특성상 단체 방문객을 고려한 대형버스 회차 및 승하차동선·서비스 차량 동선을 고려한다.

6) 부지 내 유지관리 등 동선을 고려하여 종합적인 보차 통행 계획을 수립한다.

7) 화재 및 피난안전을 고려한 동선계획 및 외부대피 공간 등을 고려하며, 비상차량 진입 동선을 확보한다.

8) 단순하고 명쾌한 내·외부 동선계획을 통해 재난 발생 시 화재확산 방지 및 피난에 대비할 수 있도록 안전성 제고 방안을 계획한다.

9) 옥내 이용자가 응급상황을 즉시 인지할 수 있도록 재난상황 고지 설비 설치를 고려한다.

다. 평면계획

1) 각 시설의 조화로운 공간계획 및 기능별 합리성을 확보하도록 계획한다.

2) 실의 형태 및 위치는 실의 사용 용도에 적합해야 하며 배치는 에너지 절약, 채광, 통풍, 환기 등을 고려하여 적합하게 계획한다.

3) 각 실은 기능별 조닝 계획에 따라 최대한 별도의 실 구획을 지양, 변화하는 사회·문화 트렌드에 대응할 수 있도록 가변성(융통성)확보 및 통합적인 관리 및 운영이 가능하도록 계획한다.

4) 평면계획에서 장애인과 노약자 등의 이용을 충분히 고려한 동선계획과 단위공간(출입문 슬라이딩 도어, 장애자용 숙박실 등)을 계획한다.

라. 입면계획

1) 건물의 외관은 주변 환경과 조화되고 친밀한 느낌을 줄 수 있도록 계획하고, 특히
유스호스텔로서의 조형미와 상징성을 표현한다.

2) 인식성 제고와 미관 향상을 위해 건축물과 외부환경 건축적 요소의 의장성을 고려한 통합디자인을 수립한다.

3) 주도로에서의 정면성이 확보되는 입면계획을 수립한다.

4) 미래지향적이고 환경친화적인 건물이 되도록 계획하고 에너지의 효율성 및 유지, 관리를 고려한 경제성과 실용적인 외장마감을 계획한다.

마. 단면계획

1) 실별 용도, 면적, 특성에 따라 적정한 층고를 산정하여 경제적인 공간을 계획한다.

2) 조닝(Zoning)을 통해 기능별 독립성을 유지하고, 관리 및 서비스 동선은 상호 유기적인 연결이 가능하도록 한다.

3) 로비, 홀, 대연회장 등 높은 천정고가 필요한 실은 개방감 확보를 위해 적정 층고를 확보한다.

4) 부지의 고저차를 고려한 건물 진입부 계획과 기능별 조닝을 통해 서로 독립되면서 상호 유기적 연계가 가능하도록 수직 및 수평 동선을 계획한다.

바. 외부공간계획

1) 오픈스페이스 내 공간계획은 향, 조망, 이용자의 편의를 고려하여 적절하게 배치되도록 하며 이용자, 직원 출입구 등 기능별로 동선 분리하도록 계획한다.

2) 주변 지역의 토지이용과 경관을 고려하여 미려한 스카이라인(skyline)이 될 수 있도록 한다.

3) 건축물과 주변 환경이 조화를 이루도록 하고 옥외 정원 조성 시 실내 공간과 연계 활용을 고려한다.(야외 행사 및 야외음악회 등)

4) 외부공간 중 체육시설(농구장, 배드민턴 등)은 실제 규격이 아닌 소규모로 청소년이 즐길 수 있는 공간으로 계획한다.

5) 옥외시설물(안내표지판, 자전거보관소, 벤치 등), 유니버셜 디자인을 고려하여 계획하되 의령 유스호스텔만의 독창성을 고려할 것

사. 주차계획

1) 주차장 출입구 계획 및 주차동선 계획 시 이용객의 안전을 최우선으로 고려하여야 하며, 교통 및 주차 흐름에 혼잡을 주지 않도록 주도로에서의 접근 시 여유공간을 계획한다.

2) 주차장은 주 진입도로와의 연결성을 우선적으로 고려하되, 이용객들의 보행출입 동선과는 분리하여 차량으로부터의 위험 요소를 배제한다.

3) 주차장은 법정 소요대수 이상으로 부지의 유휴공간 없이 최대한 설치되도록 계획한다.

4) 주변 도로망 체계를 검토하여 본 건축물의 진출입 동선체계를 계획하고 합리적인 차량 진출입구 설치가 되도록 한다.

5) 장애인 주차면은 건물 출입구와 가장 가까운 곳으로 배치하도록 계획하여야 한다.

6) 주차는 일반차량, 대형버스를 구분하고 승하차공간(DROP OFF　ZONE)을 계획한다.

7) 대형차량 원활한 진입과 주차를 위한 규모를 계획한다.

8) 주차량 동선 및 주차와 간섭되지 않는 하역 차량 동선을 계획한다.

아. 설비계획

1) 쾌적한 환경 조성을 위하여 합리적·경제적 설비시스템 계획, 오염물질 배출 최소화, 시공성 향상 등을 고려하며, 관련법규 및 제반규정을 준수하고 타 공종과 협의하여 설비설계를 계획한다.

2) 모든 설비계통은 품질 및 성능을 신뢰할 수 있는 신기술, 신공법(국토교통부 인증)을 적극적으로 활용하고 최신 시설과 품질관리, 철저한 안전시공, 예산절감 등을 고려하여 계획한다.

3) 건축물의 에너지절약 설계기준을 적용하며, 에너지의 효율적 이용을 극대화 할 수 있도록 계획한다.

4) 기계실 및 펌프실 등은 기계장비 및 배관의 집합시설임을 감안하여 유지 관리 및 보수가 용이토록 점검 공간을 확보하여야 하며, 에너지 균등분배가 가능하도록 하고 집중호우 등에 의한 침수가 발생하지 않도록 계획하여야 한다.

5) 전기실, 기계실 등의 바닥 마감높이는 배수펌프실 바닥보다 높게하여 기계실에서의 침수피해가 전기실로 확산되는 것을 방지한다.

6) 환기시설은 실별로 경제성 및 유지관리 측면을 고려하여 계획을 수립하여야 한다.

7) 화재방지, 소화설비, 피난 및 경보시설 계획이 반영되어야 한다.

8) 기타 언급되지 않은 사항은 설비공사 표준시방서(국토교통부)기준으로 설계한다.

자. 구조계획

1) 건물의 기능에 부합함과 동시에 지진력 등 외력에 효율적인 구조계획으로 안전성, 경제성 및 건물의 구조적 합리성을 추구하여 건물 골조의 구조미를 최대한 추구하도록 계획한다.

2) 구조설계 기준은 다음 기준을 적용하여야 하며 국내기준에 규정되지 않은 사항에 대하여는 외국 기준을 준용할 수 있다.

가) 적용규정

- 건축법 및 시행령

- 건축물의 구조기준 등에 관한 규칙(국토교통부)

- 국토교통부 고시 건축구조설계기준

- 콘크리트 구조 설계기준 및 해설(한국콘크리트학회)

나) 기능이 적절한 구조와 하중을 고려한 층별(업종별) 배치를 계획하되 벽식구조가 아닌 라멘구조로 설계

다) 내진설계 기준에 적합하게 설계

라) 경제적인 구조

마) 장비 등으로 인한 바닥하중을 고려하여 향후 처짐에 대비한 구조검토를 하며 진동에 민감한 바닥구조 등의 경우는 바닥진동을 고려하여 거주자의 편안함, 건물의 기능이 저하되지 않도록 설계할 것

3) 외부 마감재 선정 시 내구성ㆍ안전성ㆍ경제성을 우선 고려하며, 이에 대한 구체적인 방안을 제시한다.

차. 방범 및 보안계획

1) 야간 등 필요시 외부인의 출입 통제가 원활히 될 수 있는 구조로 계획한다.

2) 각 실 출입구, 창호 등 개구부는 충분한 시설보안 및 방범 성능을 발휘할 수 있도록 설치하며, 사무공간을 방문객 이용 공간과 분리하는 방범 및 보안을 계획한다.

3) 방범 취약지역을 중심으로 CCTV가 충분히 설치될 수 있도록 하고, 통합관제 시스템 구축 등 효율적인 방범 및 보안 계획을 수립한다.

4) 사무실은 자체 보안 시스템을 반드시 설치하도록 한다.

3. 공간별 설계지침

가. 로비

1) 로비는 개방감 있는 층고를 확보하여 주변 경관을 향한 공간적 연출을 극대화하고 의령 유스호스텔의 이미지를 도출할 수 있는 상징적 공간으로 계획한다.

2) 로비는 청소년 휴게 및 교류공간, 가족단위의 패밀리 라운지, 연수 등을 위한 접객홀 등의 다양한 방문객을 고려한 서비스 공간 등 부대시설을 포함한다.

나. 객실

1) 주요 고객층은 청소년 단체, 자녀동반 가족, 동호회, 기업 연수생 등이며, 방문객의 여행 패턴 및 시설운영을 고려한 다양한 유형의 객실을 자유롭게 제안하되, 객실 배치는 객실 운영을 고려하여 단일동 또는 동별 분리 등을 고려한다.

2) 2인실은 소규모 일반 여행객, 6인실, 8인실은 청소년 단체여행객, 가족실은 가족, 동호회 등 소규모 여행객으로 콘도식으로 이용할 수 있도록 지침 연면적 내에서 다양하게 계획한다.

(단, 총 150인 기준으로 지침 연면적 범위 내에서 조정 가능하며, 2인실 숙박정원은 전체 정원의 40%미만, 가족실은 30%미만으로 할 것)

3) 객실은 가급적 주변 조망을 최대한 확보하며, 수직 수평적 효율적 배치를 통해 경제성을 확보하여야 한다.

4) 객실별 방음을 고려하고 객실별 샤워실 및 화장실을 설치한다. 6인 이상의 다인실의 경우 화장실과 샤워실을 분리 설치하여 이용자 편의를 고려한다.

다. 대연회장, 실내집회장

1) 대연회장은 200석 정도 규모로 각종 세미나, 교육, 공연 등 다양한 시설 이용을 위한 음향, 무대 및 조명, 흡음계획이 가능하도록 하고 유니버셜디자인 및 무장애디자인 적용하며, 가변성을 고려하고 계단식 형태는 지양한다.

다양한 행사에 가변성 및 융통성 확보를 위한 천장고는 최소 4.5m이상 확보하고 원활한 행사 진행을 위한 부속실(음향실, 기자재, 준비실, 창고)을 계획한다.

2) 대연회장은 컨퍼런스, 연회장 등 다목적 활용이 가능하도록 계획하며, 야외 계획공간과 연계활용 할 수 있도록 제안한다.

3) 실내집회장은 실별 부속실을 포함하며 세미나 등 회의 규모별 가변성을 고려하고 한공간으로 개별/통합 운영이 가능하도록 계획한다.

라. 사무 영역(사무실, 창고, 용역원 휴게실, 숙직실 등)

1) 사무실은 업무 효율성과 조직 규모를 고려하여 원활한 기능 수행을 위한 배치를 고려한다.

2) 사무실은 프론트 사무실, 관리자 사무실 2개소로 구분하여 제안한다.

3) 용역원 휴게실은 용역원의 휴게 및 대기를 위한 편안한 공간을 조성한다.

4) 린넨실, 창고는 객실 지원을 위한 편익을 고려하여 객실 층별 1개소를 설치한다.

5) 운영 인력을 전제로 직원 락커룸, 샤워실, 휴게실, 대기실 등을 고려한다.

마. 휴게 및 부대시설

1) 편의점, 식당 겸 카페는 투숙객 외 방문객도 이용 가능하도록 동선을 고려하며, 기념품 판매 등의 용도로 함께 고려한다.

2) 식당은 주방 및 부속시설(냉동실 등)을 포함하며, 50석 이상 규모로 조식 뷔페운영이 가능하도록 계획하고 점심은 투숙객 외 방문객도 이용이 가능한 카페로 운영할 수 있어야 한다. 또한 야외데크, 피크닉장과 같은 옥외공간과 연계될 수 있도록 계획한다.

3) 자가취사장은 보안 및 화재안전을 고려하되 자유로운 분위기 속에서 소단위 커뮤니티공간 겸 휴게실로 활용될 수 있도록 계획한다.

4) 노래방 및 게임방은 한 공간 내에서 가변적으로 분리하여 구획할 수 있도록 계획한다.

5) 그 외 유스호스텔에 법적으로 필요한 시설 등은 적절히 구획하여 계획한다.

6) 이용자 편의시설(정수기, 자판기, 사물함, 휴대폰충전기 등)을 휴게공간에 적절히 배치하며, 돌출되지 않도록 마감 벽면 안쪽으로 설치될 수 있는 구조로 계획한다.

7) 이밖에 건축개념을 드러낼 수 있는 창의적인 부대시설(다양한 이벤트공간 등)을 제안할 수 있다.

바. 인테리어

1) 객실 타입 별 내부 공간 구성, 자재, 가구, 집기 등을 제시하여야 하며, 대연회장, 식당 겸 카페, 실내집회장, 로비, 복도, 엘리베이터 홀, 화장실 등 공용공간에 대해서 각 실에 대한 구체적인 계획을 포함한다.(특히, 내부마감은 유지관리에 유리한 마감 계획 반영)

2) 객실, 홀, 로비, 복도, 화장실 등 공간 성격에 따른 분위기 연출을 고려한 간접조명을 계획한다.

3) 자연과 함께하는 다양한 문화, 체험, 휴식 공간으로서 유기적 공간설계

⓵ 청소년, 가족, 동호회 등 다양한 연령과 세대가 공존하는 디자인 및 특화방안

⓶ 접근 편의성 및 이용 편의성을 고려한 유니버셜 배리어프리 설계

⓷ 로비 등 공용공간 특징을 반영할 수 있는 자연채광 및 인공조명에 대한 합목적 방안 계획 및 내·외부공간과 연계한 활용 방안을 제시

사. 지속가능성

1) 친환경에너지 활용, 패시브건축 등 기존 에너지 저감 및 활용 방안 외 건축 전반에서의 지속 가능한 공정, 재료, 관리 방안을 제시할 수 있다.

2) 이를 위해 공간의 유연성, 재료의 선별성, 새로운 기법 및 공정의 활용 등에 대한 기술적이며 창의적 제안을 통해 특화 방안을 구성할 수 있다.

4. 각종 서식 및 제공자료

[서식 1]

설계공모 응모신청서
※ 접수번호
대 표 설계사무소	업 체 명				사업자등록번호
	대표자명				주민등록번호
	주 소				전화번호 (FAX번호)
	E-mail
공동응모 설계사무소	업 체 명				사업자등록번호
	주 소				전화번호 (FAX번호)
경상남도 의령군에서 주최하는 「의령 유스호스텔 건립사업 설계공모」에 있어 입찰공고 및 설계공모지침서를 준수하여 응모할 것을 신청합니다. 첨부 : 등록서류 (공고문 참조) 2024년 월 일 신청인(대표자): (인) 의령군수 귀하
-------------(인)------------ 절 취 선 -------------(인)--------------
설계공모 응모신청 접수증
※ 접수번호								접 수 인
업 체 명				사업자등록번호
대표자명				주민등록번호
주 소				전화번호(FAX)

[서식 2]

대표자 선임계

업 체 명
대표자 성명 (건축사)		주민등록번호
주 소
E-mail		전화번호

상기인을 경상남도 의령군에서 시행하는「의령 유스호스텔 건립사업 설계공모」에 응모하는 대표자로(담당건축사)로 위임합니다.

2024년     월     일

○ 대표업체

업 체 명:

주    소:

대 표 자:                  (인)

○ 공동응모업체

업 체 명 :

주    소 :

대 표 자 :                  (인)

의령군수 귀하

[서식 3]

설계공모 참여자 명단

본인은 경상남도 의령군에서 시행하는「의령 유스호스텔 건립사업 설계공모」에 응모함에 있어 모든 권한을 위임받은 응모대표자로서 참여자 명단을 제출합니다.

연번	소 속	직 위	성 명	주 소	전화번호

2024년     월     일

응모대표자: 소속         직위         성명             (인)

의령군수 귀하

[서식 4]

공동응모 협정서

제1조 (목적) 이 협정서는 경상남도 의령군에서 시행하는「의령 유스호스텔 건립사업 설계공모」를 ○○○ 와 ○○○가 공동으로 응모하여 업무를 수행함에 있어서 각 업체 및 개인이 준수하여야 할 사항을 정함에 있다.

제2조 공동응모 대표업체(이하 대표업체와 같다)의 명칭, 사무소의 소재지 등은 다음과 같다.

1. 업  체  명:

2. 소  재  지:

3. 대표자성명:

제3조 (공동응모의 구성원) 대표업체를 제외한 공동응모업체(자)의 구성원은 다음과 같다

1. 업체명:            (대표자:        주  소:          참여비율(%):   )

제4조 (대표업체의 권한) 대표업체는 발주기관 및 제3자에 대하여 공동응모업체(자)의 구성원을 대표하여 문서의 제출 및 수령, 권리의 획득 및 포기 등에 관한 의사 표시 권한을 가진다.

제5조 (효력기간) 본 협정서는 당사자간의 서명과 동시에 발효하며, 공모의 이행으로 종결된다. 다만, 당선작으로 결정되어 기본 및 실시설계 시에는 실시설계 종료 후 종결된다.

제6조 (의무) 공동응모업체(자) 구성원은 제1조에서 규정한 목적을 달성하기 위하여 신의를 바탕으로 성실하게 필요한 모든 지식과 기술을 활용할 것을 약속한다.

제7조 (구성원 상호간의 책임) 구성원은 과업수행과 관련하여 제3자에게 끼친 손해 및 구성원이 다른 구성원에게 끼친 손해를 구성원 상호간 협의하여 배상한다.

제8조 (권리․의무의 양도제한) 구성원은 이 협정서에 의한 권리․의무를 제3자에게 양도할 수 없다.

제9조  ① 구성원 중 대표업체가 중도에 탈퇴하거나 그 일원의 탈퇴로 응모자격요건에 미달하게 될 경우에는 응모작품을 제출할 수 없다.

② 구성원 중 일원이 중도 탈퇴하였을 경우 즉시 서면으로 신고하며, 탈퇴 업체(자)를 다른 업체(자)로 교체할 수 없다.

위와 같이 공동수급협정서을 체결하고 그 증거로서 협정서 (  )통을 작성하여 공동응모업체(자) 구성원이 기명날인하여 각각 보관한다.

2024년     월     일

○ 대표업체

업 체 명:                  (전화번호)

주    소:

대 표 자:                  (인)

○ 공동응모업체

업 체 명:                  (전화번호)

주    소:

대 표 자:                  (인)

의령군수 귀하

[서식 5]

청 렴 서 약 서

본인은 경상남도 의령군에서 시행하는「의령 유스호스텔 건립사업 설계공모」에 응모함에 있어 귀 군의 설계공모지침 등 제반규정을 성실히 준수하고 제출서류 전반에 대한 허위기재 및 불공정행위 등으로 인하여 발생되는 어떠한 불이익 처분에도 이의를 제기하지 않을 것이며, 특히 공모와 관련한 응모작품 제출, 심사위원회의 심사결과, 당선작 선정 등에 대하여는 이의 없이 귀 군의 결정에 따를 것을 확약하고, 만약 이를 어겼을 경우 민형사상 등 일체의 책임을 감수하겠으며 이에 서약서를 제출합니다.

2024년     월     일

○ 대표업체

업 체 명:

주    소:

대 표 자:                  (인)

○ 공동응모업체

업 체 명:

주    소:

대 표 자:                  (인)

의령군수 귀하

[서식 6]

사전접촉 금지 서약서

응모자는 「의령 유스호스텔 건립사업 설계공모」와 관련하여 관계법령에 규정된 절차를 준수하여 공정하고 투명한 설계공모 심사가 되도록 아래의 사항을 준수하고, 만약 이를 위반할 시에는 관계법령에 따라 책임을 지고 이와 관련하여 일체의 민·형사상 이의를 제기하지 않겠습니다.

가. 특정인의 당선을 위한 담합 등 설계공모의 자유경쟁을 방해하는 행위나 불공정한 행위를 하지 않겠습니다.

나. 본 건 설계공모와 관련하여 공모 및 심사 전 과정에서 심사위원 등 공모관련자와 직·간접적으로 접촉·연락하지 않겠으며, 이유여하를 막론하고 금품, 향응이나 부당한 이익을 제공하지 않겠습니다.

상기 내용을 위반할 시에는 당선 취소 등의 처분 및 관계법령에 따라 일체의 민·형사상 책임을 지겠습니다.

2024년     월     일

	○ 대표업체	업체명:
		대표자:		(인)
	○ 공동응모업체	업체명:
		대표자:		(인)

의령군수 귀하

[서식 7]

위  임  장

대표자	업체명			성 명
	사업자등록번호			연락처
	주 소
대리인	업체명			성 명
	주민등록번호			연락처
	주 소
상기인을 당 업체의 대리인으로 지정하고 경상남도 의령군에서 시행하는 「의령 유스호스텔 건립사업 설계공모」에 관련된 모든 권한을 위임합니다. 2024. . . 업체명: 대표자: (인) 의령군수 귀하
재 직 증 명 서
성 명			주민등록번호
소 속
주 소
재직기간
위와 같이 당사에 재직 중임을 증명 합니다 2024. . . 업체명: 대표자: (인)

※첨부서류 : 신분증 사본 1부

※위임장에 사용하는 도장은 대표자 인장과 같아야 함

※대리접수로 인하여 발생하는 모든 문제는 대표자 및 응모자 본인이 모든 책임을 짐

[서식 8]

사 용 인 감 계

사용인감

본인은 경상남도 의령군에서 시행하는 「의령 유스호스텔 건립사업 설계공모」에 있어 입찰․계약 및 이에 수반되는 모든 행위에 대하여 위의 인감을 사용하고자 하며, 동 인감을 사용함으로써 민형사상의 문제가 발생할 경우 모든 책임을 질 것을 확약하고 이에 사용인감계를 제출합니다.

2024년     월     일

업 체 명:

주    소:

대 표 자:                     (인)

의령군수 귀하

[서식 9]

설계공모 서면질의서

◦ 공 모 명: 의령 유스호스텔 건립사업 설계공모

◦ 업 체 명:

◦ 대 표 자:                    (인)

◦ 소 재 지:

◦ 연 락 처:               (휴대폰:                 /팩스:                 )

◦ 이 메 일:

지침서 쪽 수	질 의 내 용
	- 구체적으로 기재하되, 내용이 많을 경우 별지 작성 가능. - 질의서는 서식에 의한 서면질의만 가능. ▸의령군 00000과 담당자 ---------@korea.kr (055-000-0000) 제출 (일정표 참조)

의령군수 귀하

[서식 10]

설계공모 응모작 제출서
※ 접수번호
신청인	설계사무소명				전화번호/FAX
	대 표 자				주민등록번호
	사무소 소재지
경상남도 의령군에서 시행하는 「의령 유스호스텔 건립사업 설계공모」응모작을 제출합니다. 2024년 월 일 신 청 인: (인) 의령군수 귀하
제출서류(도서) 1. 설계설명서 20부. 2. USB(도판, 설계설명서 일체) 1EA.
-----------(인)--------- 절 취 선 --------(인)------------
설계공모 응모작 접수증
※ 접수번호									접 수 인
설 계 사무소명				전화번호 (FAX번호)
대 표 자 (건축사)				주민등록 번호
소 재 지

[서식 11]

설계설명서 표지 서식

□ 설계설명서 표지 작성요령

	3cm	2cm				-A3횡 아트지 좌측편철 -글자체 : HY견고딕 -제목크기 : 48 -연도 글씨크기 : 24 -중앙정렬 -글씨 : 진하게 -줄간격 : 180% -테두리선 : 없음 -번호 기재란 외곽선 :1mm(진하게)
					2cm
					3cm
					3cm
의령 유스호스텔 건립사업 설계공모 설계설명서
2024. 00.
					7cm

※ 이격거리는 ± 0.5cm 범위내로 작성 (표지작성규정 미준수시 감점대상 포함)

[서식 12]

건축개요 및 시설 면적표

구 분			내 역	비 고
건물개요	대 지 위 치
	지 역 지 구
	대 지 면 적		㎡
	도 로 현 황
	건 축 면 적		㎡
	연면적	전 체	㎡
		지 하	㎡
		지 상	㎡
	건 폐 율		%
	용 적 율		%
	구 조
	층 수
	최 고 높 이		m	․단면도에 층고 및 최고 높이 표기할 것
	승 강 기		대
주차개요	계		대	․법정대수 산정 근거 표기
	지 상		대
	지 하		대
	주차장 면적		㎡	․산출근거
조 경 개 요	조 경 면 적			․법정면적: % ․설치면적: % (산출근거 구체적으로 표기)
	식 재 면 적
	조경시설면적
	옥상조경면적
주요 설비개요
외부마감 (주요마감)
기타 (에너지,신재생,녹색건축물,제로에너지 등)

[서식 13]

각 층별 세부용도 및 면적표

층 별	용 도	면 적 (㎡)	비 고
총 계
	소 계
	소 계
	소 계
	소 계

[서식 14]

관 련 법 규  검 토 서

법 규 명 및 조 항	대 상	법 적 기 준	설 계 기 준	비 고

[서식 15]

추정 공사비 내역서

공사명: 의령 유스호스텔 건립사업 설계공모

(단위 : 천원)

품 명		규격	단위	수량	재료비	노무비	경비	계	비 고 (구성비)
건축공사	구조체
	외장
	내장
	조경
	기타
토목공사
기계공사
전기공사
통신공사
소방공사
신ㆍ재생에너지 설비공사
철거공사
폐기물처리비
○○공사
계
제 경 비 (비율계산)
합 계 (총공사금액)

[서식 16]

심사위원 기피·회피 신청서

□ 사 업 명: 의령 유스호스텔 건립사업 설계공모

□ 기피·회피 위원

성 명	소 속	기피·회피 사유

2024.    .    .

제 출 자    소  속:

연락처:

직  위:

성  명:                    (인)

의령군수 귀하

[서식 17]

사전접촉 여부 확인서

당사는 경상남도 의령군에서 시행하는「의령 유스호스텔 건립사업 설계공모」에 응모함에 있어 심사에 영향을 미칠 수 있는 부당한 청탁이나 사전접촉 등을 시도한 심사위원에 대한 사실여부를 아래와 같이 확인하며, 만일 거짓이 있는 경우 심사대상에서 제외하거나 선정된 입상작에서 취소되는 등의 불이익을 감수하고, 이에 대하여 일체의 민․형사상 이의를 제기하지 않을 것임을 확인합니다.

사전접촉 여부	해당 있을 경우	비 고
없음( ) / 있음( )	∙ 심사위원명: ∙ 일시/장소:

2024.    .    .

제 출 자 :	○ 대표업체

업 체 명:

주    소:

대 표 자:               (인)

전화번호:

○ 공동참여응모 참여업체

업 체 명:

주    소:

대 표 자:               (인)

전화번호:

의령군수 귀하

[서식 18]

심사 후 입상작 확인용
설계공모명	의령 유스호스텔 건립사업 설계공모
설계사무소명
응 모 자 명	(인) ※ 반드시 대표자 날인
응모작품 조감도 축소 또는 사진 붙임

[서식 19]

규  격  봉  투

	뒷면 풀칠하고 봉인
	의령유스호스텔건립사업설계공모응모작품확인서			풀칠
		접수번호
	※ 사무소명, 응모자명 재중
	풀 칠

※ 이 서식을 출력하여 사용할 것.