설계공모 지침서 [제안공모]

- 마산여자고등학교 그린스마트 급식소 개축 및 별관 리모델링공사 설계 공모 -

2022. 2.

경상남도 창원교육지원청

목        차

Ⅰ. 설계공모

1. 사업목적  -------------------------------------------------------------------------  3

2. 사업의 주요내용  --------------------------------------------------------------------------  3

Ⅱ. 공모안 작성 및 방식

1. 제안 공모 목적  ------------------------------------------------------------------- 5

2. 제안 과제  ------------------------------------------------------------------- 6

3. 설계 공모 방식 ------------------- -------------------------------------------  6

4. 설계 공모 참가 자격 및 제한 --------------------------------------------------------  6

5. 대표자 참가 등록 --------------------------------------------------------------  7

6. 질의 응답 --------------------------------------------------------------  7

7. 주요 설계공모 지침 --------------------------------------------------------------  7

8. 기타사항 ----------------------------------------------------------  8

Ⅲ. 공모안 제출 및 작성지침

1. 공모안 제출  --------------------------------------------- 9

2. 공모안 작성지침 -----------------------------------  10

Ⅳ. 심사 및 입상작 선정

1. 심사목적  --------------------------------------------  12

2. 심사방법  -------------------------------------------------  12

3. 심사 전 기술 검토------------------------------------------  12

4. 심사위원 명단---------------------------------------------  12

5. 심사위원 선정 및 심사세부계획------------------------------------  12

6. 심사위원 제척, 기피, 회피-------------------------------------- 13

7. 작품심사  -------------------------------------------------  14

8. 기타 제출물 작성 및 제출 요건------------------------------------  17

Ⅴ. 설계안 작성 지침

Ⅰ. 설계공모

1. 사업목적

가. 그린스마트미래학교 사업으로 노후화 시설의 개축·리모델링 통하여 교수학습 혁신이 가능한 미래형 학교로 전환하고자 함.

나. 교육공동체 참여를 기반으로 미래학교에 대응하는 학습 공간, 학생의 생활 지원 공간, 지역사회와 함께하는 공간 등 효율적이고 유연하며 지속 가능한 학교 환경 조성하고자 함.

다. 공간혁신에서 나아가 디지털 기술 기반의 ‘스마트한 학습환경’, 친환경·생태학습 장으로써의‘그린학교’, 지역사회와 연계된‘학교 복합화’를 통해 미래형 학교 구현하고자 함.

2. 사업의 주요내용

가. 사업개요

1) 사 업 명: 마산여자고등학교 급식소 개축 및 별관 리모델링 공사

2) 발주기관: 경상남도 창원교육지원청

3) 위    치: 경남 창원시 마산합포구 고운로 157(완월동)

4) 준공예정일: 2024년 6월

5) 기본현황:

<학교 부지 현황>

(단위:㎡)
소재지	학급수	학생수	대지면적	건축면적	연면적	비고
마산여자고등학교	23	532	17,184	5,302	13,067

<도시 계획 현황>

구분	도시계획		비고
	제한범위	현 상태
건폐율 (%)	60%이하	30.86%
용적율 (%)	220%이하	74.74%

<건축물 현황>

(단위:㎡)
학교명	대상건물	건축년도	연면적	건축면적	구조	안전등급	비고 (사업유형)
마산여고	급식소	1963	593.05	593.05	철근콘크리트조	B등급
마산여고	조리장	2010	230.40	230.4	철근콘크리트조	B등급
마산여고	별관	1976	1,081	270.25	철근콘크리트조	B등급
계			1,904.45	1,093.7

6) 사업 규모 및 내용

<철거 공사> - 개축 해당

구 분	범 위	연면적(㎡)	비 고
철거	급식소, 조리장	823.45

<개축 및 리모델링 공사>

구 분	범 위	연면적(㎡)	비 고
개축	급식소	623
리모델링	별관	1,081
교사 연면적		1,704

※ 연면적은 교사동 및 부대시설 등을 포함하여 ±5% 범위 내에서 조정 가능

※ 연면적 산출 시 별도 제공되는 스페이스 프로그램을 참고하여 작성

(연면적 범위 내에서 변경 가능)

나. 총 예정사업비: 금 2,382,000천원(부가가치세 포함)

1) 건축, 토목, 조경, 기계설비, 전기설비, 정보통신, 소방설비, 폐기물처리, 에너지절약           설비, 설계의 안전성 검토, 손해배상보험료 등 포함, 관련 법령에서 정하는 심의, 건           축협의 등에 따른 서류 작성 등 행정절차 이행 및 발주처가 필요시 요구하는 제반           업무 비용 일체 포함, 모든 공사비, 제경비, 부가가치세 포함

2) 총 예정사업비는 기존 시설 철거비(석면 포함), 디지털 전환을 위한 정보화기기 비용,            내진 보강비, 임시 교사비, 각종 설비 등의 인입 및 배출에 따른 시설분담금도 포함

다. 예정 설계용역비: 공고서에 따름

※ 총 예정사업비 및 설계용역비는 발주기관의 사정에 따라 변경될 수 있음.

※ 본 설계비에는 장애물 없는 생활환경(BF)인증 따른 업무수행비와 인증수수료, 지질조사비, 현황측량비, 범죄예방 환경설계(CEPTED)계획, 설계안전보건대장 작성이 포함되어 있음.

라. 설계용역 기간: 당선자와 계약 후 설계용역 착수일로부터 180일간(공휴일포함)

- 각종 심의 및 컨설팅, 허가 및 신고 협의, 일상 감사, 기술자문위원회(계획 및 기술  심의) 등의 기간 포함함.

구분)		실수	단위면적 (㎡)	면적(㎡)	비고
교수학습공간	음악실	1	135	135	리모델링
	메이커스페이스	1	90	90	리모델링, 기술실 겸용
	미술실	1	135	135	리모델링
	멀티미디어실	1	90	90	리모델링
	창의융합실1	1	135	135	리모델링
	창의융합실2	1	90	90	리모델링, 컴퓨터실 겸용
	무용실	1	135	135	리모델링
	음악감상/영상실	1	90	90	리모델링
	소계			900
지원공간	급식소(식당,조리실)	1	623	623	개축에 따른 기존 급식실 623㎡ 규모 적용
	소계			623
공용공간	홀, 복도, 계단실, 기계실 등			181	기존 별관동(리모델링) 공용공간 및 급식소 공용공간 반영
	소계		10.62%	181	연면적의 10.62%
연면적				1,704	교수학습공간+지원공간+공용공간

마. 주요용도: 교육 연구 시설 (마산여자고등학교)

바. 주요 시설: 교실, 특별교실, 지원시설, 관리·행정시설 등

사. 과업 범위:“설계용역 과업지시서” 및 “사전기획 보고서” 내용 포함

1) 설계업무(계획설계, 기본설계, 실시설계)

2) 건축, 토목, 조경, 기계설비, 전기설비, 정보통신, 소방설비, 철거, 폐기물처리, 에너지     절약설비, 신재생에너지, 지질조사, 현황측량 등 포함

3) 건축물 에너지 등급 인증 취득

4) 에너지 절약계획서 제출서류 일체

5) 장애물 없는 생활환경(BF) 예비인증 취득에 준하는 설계

6) 각종 심의 자료 작성 및 이에 따른 제반 업무 수행(심의필)

아. 설계공모 방식: “제안공모”

Ⅱ. 공모안 작성 및 지침

1. 제안공모 목적

본 사업추진을 위한 건축 설계자를 선정함에 있어 학생들에게 교육 및 사회성 역할 경험과 다

양한 꿈과 재능을 키울 수 있는 문화, 예술, 체육 등의 체험교육 및 창의적·자율적인 학습을 위한    다양한 공간으로 학교시설을 계획하고, 수준 높은 설계안을 선정하고자 함.

설계자 선정 후 발주기관과의 긴밀한 협의를 통해 최적안을 도출하여 완성해 나가는 방식    으로 진행될 예정으로, 설계자의 아이디어 제안, 과업 이해도, 수행 능력, 설계자의 경험과 역량,    수행계획 및 방법 등을 기술한 제안서를 종합적으로 평가하여 그린스마트 미래학교 과업 수행에    적합한 설계자를 선정하기 위함.

2. 제안과제 (사전검토 및 공공건축심의위원회에서 확정 내용 반영하여 작성)

※ 상세내용: 사전 기획 보고서 참조

1) 학령인구 및 교육과정 변화 고려

- 학령인구 및 학생수 변화추이 반영

- 개정 교육과정 내용 변화(고교학점제 등) 감안

2) 그린스마트 미래학교 기본 원칙 적용

- 교육과정과 연계하는 유연하고 다양한 공간혁신

- 환경을 배려하고 생태교육의 장이 되는 그린학교

- 미래형 교수학습 가능 디지털 기반 스마트 공간

- 학교와 지역사회를 연결하는 학교 복합화 적용

3) 사용자 중심의 공간 계획

- 교육 공동체(학생, 교원, 학부모, 지역사회) 요구와 학습활동, 학습패턴, 교류 등을 반영한 공간계획

3. 설계 공모 방식: 제안공모(전국공모)

4. 주요 설계공모 절차

가. 공모일정 및 절차

- 본 설계 공모의‘설계공모 공고서’에 따른다.

나. 제공자료

1) 본 설계공모안 작성에 필요한 자료는 경상남도창원교육지원청 홈페이지(www.cwedu.gne.go.kr)시설1과 자료실에 게시한다.

2) 제공도서: 본 설계공모에 참가신청한 자는 다음의 도서를 제공 받을 수 있다.

① 대상 부지(지구단위계획 시행지침 및 결정도 등) 관련자료

② SPACE PROGRAM(안)

※ 제공되는 스페이스 프로그램을 참고하여 제안한다.

※ 추후 변경 내용이 있을 경우 경상남도창원교육지원청 홈페이지(www.cwedu.gne.go.kr) 시설과  자료실에 게시한다.

③ 사전기획 보고서

다. 기타사항

1) 설계공모 응모 신청현황을 경상남도창원교육지원청 홈페이지 시설1과 자료실에 공개한다.

2) 공모일정의 변경이 불가피할 경우, 변경된 일정을 서면 또는 홈페이지 등을 통하여 참가 등록한 모든 참가자에게 통지한다.

3) 본 설계공모 진행 기간 중 설계공모 참가자 주소 또는 연락처 등의 내용이 변경되었을 경우, 그 변경된 내용을 신속히 주관부서에 통지하여야 하며, 그러하지 아니하여 발생하는 모든 책임은 설계공모 참가자에게 있다.

4) 공모안 접수 이전에 발생한 훼손, 분실 등은 각 설계공모 참가자의 책임으로 한다.

5) 제출도서 상호 불일치로 인해 발생되는 문제는 설계공모 참가자 책임으로 한다.

6) 발주기관은 심사대상이 없거나 1개뿐인 경우에는 재공모를 하거나 설계공모가 아닌 다른 입찰방법을 적용할 수 있다.

Ⅲ. 공모 제출 및 심사 방법

[조달청 제안공모 심사 및 공모안 작성지침]에 따른다.

Ⅳ. 심사 및 입상작 선정

1. 심사결과 발표 및 제안보상

가. 일    시: 심사 후 개별 통지하고 경상남도 창원교육지원청 홈페이지 게시(www.cwedu.gne.go.kr) 교육청안내☞기구표☞시설1과☞부서홈페이지 ☞자료실에 게시

나. 입상작품

1) 당선작: 설계용역 수행권 부여

2) 기타 입상자: 기타 입상자는 공모심사 순위가 높은 자 순으로 아래와 같이 보상비를 지급한다.[단, 작품수준에 따라 심사위원회의 결정으로 보상대상작품을 선정하지 않을 수 있다]

- 4인인 경우: 공모심사 순위가 높은 자 순으로 예산의 10분의4, 10분의3,10분의2, 10분의1 지급

- 3인인 경우: 공모심사 순위가 높은 자 순으로 예산의 10분의4, 10분의3,10분의2 지급

- 2인인 경우: 공모심사 순위가 높은 자 순으로 예산의 10분의4, 10분의3 지급

- 1인인 경우: 공모심사 순위가 높은 자 순으로 예산의 3분의1 지급

3) 보상비 예산: 금 15,000,000원(세금포함임)

4) 기타입상자는 당해 심사위원회가 정하며 4인 이하로 한다.

다. 기타

1) 심사 결과에 대한 질의에 응답하지 않으며, 공모안 제출자는 심사기준, 심사결과에 대하여 일체의 이의를 제기할 수 없다.

2) 입상작으로 선정된 자가 특별한 사유 없이 발표일 이후 30일 이내에 공모안의 작성비용 에 대한 보상요청을 하지 아니하는 경우에는 보상금에 대한 권리를 포기한 것으로 간주함.

6. 기타사항

가. 응모자의 실격

1) 응모업체가 등록 취소, 폐업, 업무정지 등의 사실을 숨기고 응모한 사실이 발견되었을 경우

2) 공동응모의 경우 구성원 중 대표업체가 중도 탈퇴할 경우

3) 응모작품 제작 및 제출요령에 위배되었다거나 제출서류상 허위사실이 발견되었을 때는 입상 자체를 무효화 할 경우

4) “Ⅲ.심사 및 입상작 선정에 4.사전검토 실격.감점항목 기준 및 심사기준표의 가)실격항목 기준”에 해당되는 경우

5) 그밖에 해당 공모안이 심사위원회 의결에 따라 실격으로 결정된 경우

나. 승계

다음의 경우에는 당선작 제출업체에 부여하는 설계 용역권을 우수작 순으로 승계할 수 있다.

이 경우 용역권 승계자의 시상금은 반납하여야 한다.

1) 당선작 제출업체가 설계용역 수행권을 포기할 경우

2) 당선작이 실격, 무효 등에 해당되는 사실이 발견된 경우

3) 당선작 제출업체가 등록 취소·휴업·폐업·업무정지 등 여건 변화로 기본 및 실시설계에 필요한 법적 요건이 미비할 경우

4) 당선작 제출업체가 기타 이유로 기본 및 실시설계의 원활한 작업이 불가능하게 된 경우

5) 기타 설계용역 시 주무관청의 요구사항에 대하여 당선자가 거부하는 경우

6) 제출한 도서의 내용이 고의적인 왜곡으로 진실과 부합되지 않거나 제안자의 귀책사유로 인한 예산의 과다한 초과 등의 이유로 사업의 순조로운 진행이 불가능하게 될 경우 제안자는 본인의 비용으로 설계를 변경하여 시행자가 감당할 수 있는 일정 내에서 사업을 추진할 수 있도록 해야 하며, 이러한 노력을 거부하거나 노력에도 불구하고 예산 초과나 기술적 사유 등으로 사업 진행에 심각한 차질이 생길 경우.

다. 당선작 설계자의 의무

1) 본 공모는 전기·정보통신·소방 등의 설계업무가 포함되어 있으며, 설계공모 당선자는 관련법에 따른 전기·정보통신·소방(기계소방, 전기소방) 분야 설계면허가 없는 경우에는 전기·정보통신·소방 분야 설계자격자와 공동도급(분담이행방식) 협정을 통하여 계약을 체결해야 한다.

2) 당선자는 심사 결과 보완사항 및 발주기관의 요구사항을 종합하여 보완이 필요한 경우    수정․보완하여 이를 설계에 반영하여야 한다.

3) 당선자 및 입상자가 허위, 부당한 방법으로 당선 및 입상된 경우에, 발주기관은 당선  작에 대하여는 당선 무효로 하여 당선자와 계약을 체결하지 않거나 계약을 무효로 할   수 있으며, 입상작에 대하여는 입상을 무효로 한다. 이 때 보상금은 반환하여야 한다.

4) 당선자는 설계용역 수행 시 각종 법령에 정하는 허가, 승인, 동의, 심의, 협의, 설명회

등 필요한 업무를 수급자 부담으로 이행하여야 하며, 발주기관이 이를 이행하는 경우    필요한 자료제출 등 발주기관의 업무수행에 협조하여야 한다.

5) 당선자가 자의 또는 타의에 의해 해당 설계용역 수행이 불가능할 경우 차순위 입상자   에게 설계권을 부여할 수 있다.

6) 당선자는 기본 및 실시설계 시 별도의 설계용역 과업지시서에 의거하여 충실한 설계도  서를 작성하여야 한다.

7) 당선자는“그린스마트미래학교 공간계획”의 계획에 대한 발주기관의 변경 요구가 있을

경우 이에 응하여야 한다.

8) 당선자는“사전기획 보고서”의 내용을 설계도서에 충실히 반영하여야 한다.

9) 당선자는 본 지침에서 제시한 설계 용역비에 준하지 않고 설계용역비를 추가로 요구할

수 없다.

라. 응모 제안서의 반환

1) 제출된 응모 제안서는 반환하지 않는다.

2) 공모안은 설계 공모 참가자가 심사 완료 후 7일 이내에 찾아가지 않을 경우, 주무부서 등이 임의 처분할 수 있다.

마. 작품전시

1) 주무관청의 요구 시 당선작 및 입상작으로 선정된 설계자는 작품전시를 위하여 주무관청이 요구하는 사양으로 판넬 작품을 제출하여야 한다.

바. 유의 사항

1) 응모자는 현장을 답사하여 현장 조건을 조사하여야 하며, 당해부지 및 인접지의 여건을 고려하여 계획하여야 한다.

2) 응모자가 부정한 방법으로 응모하거나 심사 결과에 영향을 미치는 행위를 한 경우에는 실격으로 한다.

3) 공모지침 등에 대한 해석상의 차이가 있는 경우와 지침 내용에 있는 사항에 대하여는 발주기관의 해석에 따라야 한다.

4) 질의 사항은 반드시 기한 내 서면으로 제출하여야 하며, 이에 대한 답변은 경상남도 창원교육지원청 홈페이지에 일괄 게시.

5) 기타 문의 사항은 경상남도 창원교육지원청 시설1과(☎055-210-0625)로 문의.

Ⅴ. 설계안 작성 지침

마산여자고등학교 설계공모지침

▶ 설계지침

(1) 설계 일반사항

∙ 설계안 제출 시점에서 관계 법규(입법예고 포함)에 적합하여야 한다.

∙ 현장 여건을 정확히 조사한 후 자연환경, 입지조건 등을 분석하여 계획에 반영하여야 한다.

∙ 미래의 인재 양성을 위한 기반 시설로써 학생중심의 협동학습, 창의적 융복합 교육 등 미래 혁신교육에 필요한 다양하고 유연한 공간을 조성하며, 교육과 관련한 대내외적 환경변화에 대비할 수 있도록 계획한다.

∙ 구조와 시공상 안전하면서 경제적인 설계를 수행하여야 하며, 총공사비는 예정공사비를 초과하지 않도록 계획한다.

∙ 모든 설계는 제시한 사업비 내에서 현실적으로 시공, 제작 설치 등 실행 가능성이 있어야 하며, 이에 대한 각종 자료와 그 근거를 제시할 수 있어야 한다.

∙ 범죄를 예방하고 안전한 생활환경을 조성하기 위한 범죄예방 환경설계(CPTED)를 적용한다.

∙ 유니버설디자인을 원칙으로,“장애인ㆍ노인ㆍ임산부 편의증진보장에 관한 법률”의 기준에 따른 무장애(Barrier Free) 시설물로 계획하여 장애인을 포함한 이용자 모두의 편의를 고려한다.

∙ 학교시설 에너지 절약형 건축물 확보를 위한 관련 기준 및 인증 등급에 맞추어 에너지 관리에 효율을 꾀할 수 있도록 계획한다.

∙ 시공이 용이한 국산자재(KS)를 사용함을 원칙으로 하고 사후 관리의 편의성 및 호환성이 좋은 제품을 선택한다.

∙ 건축물의 이미지 및 각 실의 성격에 적합한 마감계획을 수립하고 시설물 내․외부 마감 재료는 내구성이 우수하며, 유지관리에 적합한 질감, 색채 등을 선택하고 에너지효율, 방음, 방습 등을 고려한 합리적인 재료를 설계에 적용한다.

∙ 설계의 품질을 확보하기 위해 기본 및 실시설계시 건축, 토목, 조경, 기계설비, 전기, 정보통신, 소방, 친환경 설비와 기기, 폐기물처리, 철거, 인테리어 등이 운영체계에 맞게 통합적으로 설계하여야 한다.

∙ 환경친화적이고 유지관리에 경제적인 시설로 계획한다.

∙ 어린이활동공간에 있어‘환경보건법’ 및 동법 시행령 ‘(별표2) 어린이활동공간에 대한 환경안전관리기준’을 준수하여야 한다.

∙ 최근 개정된‘실내공기질관리법’ 및 ‘학교보건법’등 관련법에 오염물질 방출 건축자재를 사용하지 않고, 힉교 실내공기질 등의 유지·관리기준에 부합되도록 설계하여야 한다.

∙ 기타 지침에 명시되지 않은 사항은 발주자와 협의하여야 하며, 본 지침에 이의가 있을 때에는 발주자의 해석에 따른다.

(2) 배치 및 동선계획

가. 배치계획

1) 본관동(③)과 꿈지으미관(⑧) 사이에 위치하는 개축대상인 급식소와 조리장(①,⑤부분)은 철거후 100주년 기념관과 인접한 기존 주차장 부지를 활용하여 2층 높이의 건물을 배치하도록 계획한다.

2) 주차장계획은 기존 주차장 부지에 급식소를 개축하므로, 대체 부지를 확보하여 보행자와 분리시킨다.

[마산여자고등학교 그린스마트 미래학교 기획상의 배치 및 동선계획]

3) 전망 및 채광, 환기 확보를 위하여 식당은 동향 및 남향으로 배치시킨다.

4) 계획한 위치(100주년 기념관 옆)에 배치할 경우 학생들의 이동 동선 동선이 다소 길어지며, 우천시 이동(기존 체육관까지 연결된 케토피 연결) 가능하도록 고려하여 배치한다.

5) 기존 벚나무가 위치한 곳은 건물을 ㄷ자형 2개 층으로 조성하여 나무를 그대로 존치시킨다.

6) 2층은 바다를 조망할 수 있도록 조성하며, 2층으로 연결되는 외부계단은 그랜드스테어로 조성해 야외학습 및 공연, 휴식 등으로 위한 다목적 활용이 가능하도록 배치

7) 운동장 진입 시 가장 먼저 보여짐으로 건물의 특징을 살릴 수 있는 입면 고려

8) 냄새 및 소음으로 인한 교과 활동의 방해가 없도록 배치시킨다.

9) 옥외공간은 시각적으로 은폐되는 곳이 발생하지 않고 자연적인 감시가 가능하도록 건물이나 조경공간을 적절히 조성한다.

나. 동선계획

1) 정문에서부터 보행동선과 차량동선을 분리하여 보행의 안전성을 확보한다.

2) 급식소 2층의 옥외공간은 별도의 외부방문객도 출입할 수 있도록 1층을 거치지 않고 외부에서 바로 이동할 수 있는 옥외계단을 설치하고, 일과시간후 1층 식당 출입이 차단할 수 있도록 계획한다.

3) 주차장을 대체부지를 확보하여 주차효율성과 보행자의 안전을 확보한다.

4) 은폐되는 장소를 지나가지 않도록 모든 보행동선은 잘 보이는 곳에 노출시킨다.

(3) 공간계획(평면계획, 입면 및 구조계획)

가. 평면계획

∙ “마산여자고등학교 그린스마트 미래학교 사전기획”의 내용을 바탕으로 미래교육에 대응하는 공간혁신을 통한 교육혁신이 이루어질 수 있도록 창의성과 융합적 사고를 키워주는 그린스마트 미래학교 공간설계가 되도록 한다.

∙ 학생 수요 및 교과과정의 변화에 신축적으로 대응할 수 있도록 공간 간 통합, 분리, 연계가 가능하도록 가변성 있는 건축적, 설비적 방안을 제안한다.

∙ 학습, 토론, 휴식 등 다양한 활동이 가능한 개방형 공간을 계획하며, 유연한 공간구성으로 인해 다양한 방식의 수업 및 학생들의 활동이 가능하도록 한다.

∙ 소요되는 각 시설 및 공간의 종류, 규모, 배치는 “마산여자고등학교 그린스마트 미래학교 사전기획”보고서를 참고하여 효율적인 학교운영이 가능하도록 계획한다.

∙ 실의 용도에 맞는 모듈을 선정하고 연계 가능한 공간 간 통합·분리가 가능하도록 가변성이 있도록 계획한다.

∙ 공용공간(현관로비, 복도, 화장실 등)에서 다양한 액티비티가 발생할 수 있도록 교육프로그램을 지원하고, 교육적 지도가 용이하며, 학생 간 폭넓은 교류가 가능하도록 계획한다.

<별관 리모델링>

1) 이용자 중심의 공간구성 및 첨단 디지털 교육 서비스 환경 제공(스마트기기 활용 가능)을 위한 관련 기자재 설치 고려(내부 기자재 및 설비 설계와 연계하여 설계)한다.

1) 각각의 영역에 대한 개별성과 독자성의 실현 및 개별 공간에 대한 적절한 기능적, 물리적 연계방법을 적용한다.

3) 창의적인 교육 효과를 고려한 내부공간 배치(남향 위주의 일자형 배치가 아닌 모듈을 조합하여 순환구조나 홀 공간을 상호 공유하는 교실배치 등 가능)로 창의적 교육 공간을 제안한다.

4) 환기 및 채광 환경이 양호하게 형성될 수 있도록 친환경적(active, passive solar system 등) 아이디어를 도출하여 쾌적한 실내 환경을 조성한다.

5) 별관동 각 층별 공간은 기존 공간구성 체계에서 탈피해 미래교육과정 분석과 학교 의견을 반영해 창의융합 및 예술 교과교실로 재구성

6) 별관동에 인접한 창고건물의 환경을 개선하고 연계활용 가능하도록 조성하며 본관동과 연결되는 브릿지의 노후화로 새로운 브릿지 설치

7) 별관동 무용실은 VR기기를 활용한 실내체육활동이 가능한 공간으로 조성

8) 리모델링 대상인 기존 별관동은 스페이스 프로그램에 부합하도록 재구조화한다.

<급식소 개축>

1) 1층은 조리장과 식당을 함께 조성하고 210석 규모의 좌석 배치

2) 기본적으로 식사는 1층에서 이뤄지는 것을 원칙으로 하나 필요시 2층 식당 공간 활용 가능

3) 방풍실과 식당 사이에는 별도의 출입문을 추가하여 2층으로 이동하는 동선과 분리될 수 있도록 하며 외부환경으로부터 식당을 보호할 수 있도록 조성

4) 식당 좌석은 자연채광과 외부조망이 가능하도록 조성

5) 2층으로 진입하는 계단과 엘리베이터는 1층 식당 공간과 분리될 수 있도록 조성

6) 2층은 식당으로 조성하되 식사시간 이후에는 동아리활동, 자기주도학습공간, 휴식, 세미나 등 다목적으로 활용 가능하도록 조성

7) 1층 455㎥(조리장: 205㎥, 식당: 250㎥), 2층 식당: 173㎥ 규모로 조성

[별관 리모델링 공간계획]

[급식소 1층]

[급식소 2층]

나. 입면 및 구조계획

1) 입면계획은 학교의 특성과 주변경관을 고려하고, 기존 경관과 어울리고 동시에 경제성을 고려하여 과도한 디자인이 되지 않도록 한다.

2) 내구성과 내후성을 겸비한 외장재를 적용하여 원활하고 경제적인 유지관리 및 학교 이미지를 유지할 수 있도록 제안한다.

3) 기존 건물의 안전과 지진을 충분히 고려한 구조계획을 수립하고, 구조적 해법이 새로운 건축적 아이디어를 보완하는 계획이 되도록 제안한다.

(4) 설비계획 및 기타

가. 설비계획

1) 이용자의 제 활동 등에서 안전하고 쾌적하고 위생적인 실내 환경을 유지할 수 있게 계획한다.

2) 기계·전기실은 에너지 효율을 높이고 관리가 용이하도록 계획한다.

3) 자연채광을 최대한 반영하고, 에너지 효율 및 유지관리를 고려한 기계설비 계획을 제안한다.

4) 기계설비 배관 등은 가능한 교실 내부로 들어가는 것을 최소화하고, 설치시 유지보수가 가능한 구조로 계획한다.

5) 기계설비 교체는 각층 활용계획, 각실 공간의 프로그램 내용 등에 맞는 조닝계획과 시간대별 제어를 통하여 에너지 효율을 높일 수 있도록 계획한다.

6) 기계설비시스템은 에너지의 효율적인 이용방안으로 구역별, 사용별, 시간별로 구분되는 조닝계획이 되어야 하고, 운영시간이 다른 실의 직원이 개별 조작, 제어할 수 있도록 계획되어야 하며, 시설설비 제어 편의성 등을 제공하여야 한다.

7) 기계환기장치 적용시 소음기준을 준수하고 유지관리측면에서 유리한 제품을 선정한다.

나. 기타

1) 별관동 리모델링과, 급식소 개축 공사에 따른 소음, 먼지 등으로 인해 학생들의 수업과 건강에 악영향을 미치지 않도록 설계시 고려되어야 하며, 학생들의 불편을 최소화하고 안전한 교육환경이 될 수 있도록 계획되어야 한다.

2) 교육적 소통과 정서 고양을 위해 입체적 공간감 또는 입면(바닥, 벽, 천정), 색채 등에 대해 세심한 배려를 고려한다.

(5) 조경 및 토목계획

가. 이용자의 제 활동 등에서 안전하고 쾌적하고 위생적인 실내 환경을 유지할 수 있게 계획한다.

나. 조경, 포장 및 조경시설물, 우․오수계획 기타 시설은 친환경적인 재료와 계획을 제안한다.

<첨부15>

현장설명 등록부 및 보안각서

용역명: 그린스마트 미래학교 OO학교 OO동 개축 및 리모델링 설계 공모

회 사 명	대 표 자	청 취 자	서 명	연 락 처	E-mail	비 고

보 안 각 서

본사는 “그린스마트 미래학교 OO학교 개축 및 리모델링 설계공모”와 관련하여 경상남도 OO교육지원청에서 제공된 자료는 본 공고에만 사용하고, 관련된 일체의 내용을 외부로 누출하거나 이와 유사한 이유로 문제가 발생하였을 경우, 보안관계 제법규에 의거 처벌을 받거나 제재 조치를 당하여도 이의를 제기하지 않겠음.

2021년 00월 00일

소속:                직위:                성명:          (서명)

경상남도 OO교육지원청 교육장 귀하

<첨부16>

설계공모 현장설명 현황 사진(해당학교명)

▷ 현장설명 일시: 2021. 00. 00. (금) 15:00

▷ 현장설명 장소: 경상남도 OO교육지원청 O층 OO실

사진내용	그린스마트 미래학교 OO학교 개축 및 리모델링 설계공모 현장설명(1)

사진내용	그린스마트 미래학교 OO학교 개축 및 리모델링 설계공모 현장설명(2)

<첨부17>

심사 참여 의향서

□ 사업명: 그린스마트 미래학교 OO학교 개축 및 리모델링 설계공모

□ 참여여부

사업명	참석여부		비고 (불참사유)
	참석	불참
사송1중학교			출장, 수업 등

2021년  00월     00일

제 출 자    소    속 :

연 락 처 :

직    위 :

성    명 :               (서명)

경상남도 OO교육지원청 교육장 귀하

<첨부18>

사전접촉 금지 서약서

본인은 경상남도 OO교육지원청에서 시행하는 “그린스마트 미래학교 OO학교 OO동 개축 및 리모델링 설계공모”에 심사위원으로 참여함에 있어 설계공모 지침 등 제반규정을 성실히 준수하며, 특히 공모와 관련한 불공정 행위 방지를 위하여 설계공모 참여업체와 사전접촉을 하지 않을 것을 확약하고, 만약 이를 어겼을 경우 민ㆍ형사상 등 일체의 책임을 감수하겠기에 서약서를 제출합니다.

2021년  00월   일

소      속 :

직위(직급) :

성      명 :                      (서명)

경상남도 OO교육지원청 교육장 귀하

<첨부19>

■. 심사위원 자격 및 제척・기피・회피

가. 심사위원 자격 요건

1) 건축도서에 대한 해독이 가능한 자로서 아래와 같다

- 국내외 건축사 자격을 소지한 자로서 자격 취득 후 건축설계 분야에서 5년 이상 실무경험이 있는 사람

- 대학의 조교수급 이상으로서 건축계획 및 설계분야 5년 이상 경험이 있는 사람

- 해당 설계공모로 조성하고자 하는 건축물 또는 공간환경의 특성상 관련 분야의 전문지식과 실무경험이 있다고 발주기관 등이 인정한 사람

- 지방자치단체의 5급 이상 기술직공무원, 6급 이상 기술직공무원(건축분야)으로서 당해직급에 5년 이상 근무경력이 있는 사람, 6급 이상 기술직공무원(건축분야)으로서 건축사·기술사·박사학위를 소지하고 당해 직급에 3년 이상 근무경력이 있는 사람

나. 심사위원으로 참여 자격이 없는 자

1) 심사위원 또는 그 배우자나 배우자이었던 사람이 심사 대상 업체의 당사자가 되거나 그 업체의 당사자와 공동권리자 또는 공동의무자인 경우

2) 심사위원이 심사 대상 업체의 당사자와 친족이거나 친족이었던 경우

3) 심사위원이 심사 대상인 사업의 시행으로 이해당사자(대리관계를 포함한다)가 되는 경우

4) 심사위원이나 위원이 속한 법인·단체 등이 공고일 기준으로 최근 3년 이내 심사 대상 업체의 당사자의 대리인이거나 대리인이었던 경우

5) 심사위원이 공고일 기준으로 최근 3년 이내에 해당 심사 대상 업체에 임원 또는 직원으로 재직한 경우

6) 심사위원이 공고일 기준으로 최근 2년 이내에 해당 심사 대상 업체와 관련된 자문, 연구, 용역(하도급을 포함한다), 감정 또는 조사를 한 경우

다. 설계공모 참가자는 심사위원에게 심사의 공정을 기대하기 어려운 사정이 있는 경우에는 그 근거 자료를 발주기관 등 에게 제출하여 기피 신청을 할 수 있다.(공모안 제출 이후 신청 불가)

라. 심사위원은  ‟나□의 사유에 해당하면 <별지 제3호 서식>으로 발주청에 회피신청을 해야 한다.

마. 위원장은 심사위원회를 개최하기 전에□나□의 사항을 심사위원에게 공지하고 해당사항이 있을 경우 심사위원회에서 제척여부를 결정한다.

바. 심사위원장은 □다□항의 경우 심사위원회 판단 후 결정하고, □라□항의 경우 기피・회피 대상 심사위원을 해당 사업에 대한 심사에서 배제해야 한다.

< 별지 3호 >

심사위원 기피․회피 신청서

□ 사 업 명:

□ 기피․회피 위원

성 명	소 속	기피․회피 사유

년   월   일

제 출 자    소    속 :

연 락 처 :

직    위 :

성    명 :             (인)

설계공모심사위원장 귀하

<첨부20>

OO학교 OO동 개축 및 리모델링 설계공모 참석자명부

▶ 공고명: 그린스마트미래학교 OO학교 OO동 개축 및 리모델링 설계공모

▶ 일  시: 2021. 00. 00. 14:00~

▶ 장  소: OOOOO

소 속	성 명	서 명	체 온	증상유무 (O/X)	개인정보동의 (O/X)	비고
						심사위원

<첨부21>

OO학교 설계공모 심사위원 수당지급내역

순번	성명	지역	계좌번호 (은행 및 계좌번호)	예금주명	지급금액	비고
1	OOO	경남 창원시	OO은행 / 000-00-0000	OOO	000,000
2	OOO	경남 창원시	OO은행 / 000-00-0000	OOO	000,000
3	OOO	경남 창원시	OO은행 / 000-00-0000	OOO	000,000
4	OOO	경남 창원시	OO은행 / 000-00-0000	OOO	000,000
5	OOO	경남 창원시	OO은행 / 000-00-0000	OOO	000,000
					0

<첨부22>

OO학교 OO동 개축 및 리모델링 설계공모 심사위원 수당입금표

성 명	주민등록번호	주 소	입금계좌 (은행 및 계좌번호)	예금주	서 명

<첨부23>

국토교통부 고시 제2021-872호『건축 설계공모 운영지침』

【설계공모 심사의 투명성 제고】

(공개의 원칙) 심사위원 명단, 심사채점표, 심사과정 등의 실명으로 공개 의무화

건축 설계공모 운영지침 제12조(심사위원 선정 등)

심사위원의 명단은 설계공모 시행 공고 시 공개하는 것을 원칙으로 함.

설계공모 참가자는 심사위원에게 심사의 공정을 기대하기 어려운 사정이 있는 경우에는 그 근거자료를 발주기관에게 제출하여 기피신청을 할 수 있음.

건축 설계공모 운영지침 제13조(심사위원회 개최)

발주기관은 심사대상이 되는 공모 안을 심사위원회 개최일로부터 최소 5일전까지

심사위원에게 미리 교부하여 사전에 검토하도록 하여야 함.

심사위원회에는 심사위원 정수의 과반수가 참석하여야 하며, 참석 심사위원이

과반수 미만인 경우에는 심사위원회를 다시 개최하여야 함.

건축 설계공모 운영지침 제14조(심사결과의 발표 및 공개)

발주기관은 심사일로부터 7일 이내에 심사의 결과(평가점수, 평가사유서 등)를

서면이나 홈페이지 등을 통하여 실명으로 공개하여야 함.(다만, 발주기관의 필요에 따라 입상하지 못한 심사대상자의 실명을 비공개 할 수 있음)

설계공모 참가자는 평가결과에 대하여 보다 자세한 열람을 하고자 할 때에는 심사결과 공개 후 7일 이내에 발주기관에 요청할 수 있으며, 발주기관은 설계공모 참가자가 요청할 경우 심사과정 녹취록 또는 동영상을 열람할 수 있도록 하여야 함.

위원회 참석수당 지급

위원회 참석수당『2021년도 경상남도교육비특별회계 예산편성기준』(예시)

< ※ 당해연도 예산편성기준 적용>

경비성격 : 사업 추진을 위해 자체적으로 구성된 위원회 참석한 자에 대한 수당과 회의 참석 이외의 검토 등에 대한 수당

기준액

구 분	단 위	단 가	비 고
위 원 회 참석수당	일 당	기본료 : 50,000원 초 과 : 30,000원	초과는 2시간 이상 시 1일 1회에 한하여 지급

※ 위원회 참석 수당은 전문성을 요구하는 기술적 평가로 참석 수당과 동일 지급

(위원회 참석 수당과 심사 수당은 중복 지급 불가)

설계공모에 대한 평가 수당 지급 계획

설계심사의 전문성 및 기술적인 검토・평가가 필요하여 당일 심사가 어려운       실정으로 사전에 미리 작품을 배부하여 기본적인 검토를 하고자 함.

수당지급계획 : 330,000원【위원회수당(8만원)+기타수당(1일검토비 5만원)】

※ 기타수당은 창의적인 설계안 선정을 위한 사전작품 검토비로서 검토기간 5일 적용

기본업무수행여비

- 관내 = 20,000원(일비+식비)

- 부산 = 50,000원【일비(2만원)+식비(2만원)+교통비(1만원)】

- 대구·울산·경북 = 60,000원【일비(2만원)+식비(2만원)+교통비(2만원)】

- 광주·전라도 = 80,000원【일비(2만원)+식비(2만원)+교통비(4만원)】

- 대전·충청도 = 100,000원【일비(2만원)+식비(2만원)+교통비(6만원)】

- 그 외 시·도  = 150,000원【일비(2만원)+식비(2만원)+교통비(11만원)】

❖ 설계심사 수당지급 금액 (수당 + 기본업무수행여비)

- 관내              : 350,000원

- 부산              : 380,000원

- 대구·울산·경북  : 390,000원

- 광주·전라도      : 410,000원

- 대전·충청도      : 430,000원

- 그 외 시·도      : 480,000원

설계공모 심사위원회 수당은 시설부대비에서 지급

<첨부24>

개인정보 제공 동의서

본인은 『개인정보 보호법』 제15조 및 제17조에 따라 아래의 내용으로 개인정보의 수집․이용 및 제공하는데 동의합니다.

○ 제공기간: 2021.00.00. ~ 2022.0.00.

○ 제공받는 기관: 경상남도 OO교육지원청

○ 제공받는 기관의 개인정보 이용 목적: 심사위원 심사수당 지급

○ 제공하는 개인정보 항목: 주민등록번호

2021.  00.  00.

동의인                       (인)