- 남원동 행정복지센터 건립공사 -

건축설계 공모지침서

2024.  1.

	상 주 시

목    차

Ⅰ. 공모개요	1

1. 사업목적

2. 사업개요

Ⅱ. 일반설계공모 개요 및 일정	3

1. 설계공모 개요

2. 설계공모 일정

3. 설계공모 세부절차

Ⅲ. 설계지침	7

1. 설계 기본방향

2. 설계 고려사항

3. 분야별 설계지침

4. 시설 세부기준

Ⅳ. 설계공모안 제출 및 작성요령	14

1. 설계공모안 제출

2. 설계공모안의 익명성 확보

3. 작성요령

Ⅴ. 공모심사 및 당선작 선정	18

1. 심사위원회 구성 및 공개

2. 심사위원 기피 및 회피

3. 심사방법

4. 불이익 처분적용

5. 실격기준

6. 감점기준

Ⅵ. 입상작에 대한 사항	22

1. 당선작 및 기타입상작 발표

2. 입상작 보상

3. 당선자(작) 의무

4. 저작권

5. 작품반환

6. 기타

Ⅶ. 각종서식	2

Ⅰ.		공 모 개 요

1. 사업목적

- 기존의 협소하고 노후된 시설의 전면적 개선과 더불어 근무자와 민원인 모두가 쾌적하고 즐거운 행정복지센터를 구축하며, 부족한 지원시설을 확충하여 주민들과의 다양한 프로그램 진행이 가능한 모두에게 열린 행정복지센터 환경을 조성하고자 함.

2. 사업개요

가. 공 모 명 :『남원동 행정복지센터』건축설계공모

나. 발주기관 : 상주시청 (회계과)

다. 사업 규모

구 분	내 용	비 고
위 치	경상북도 상주시 낙양동130-4번지
대지면적	1,472.00㎡
연 면 적	1,000㎡내외
건축규모	1동 지상3층
용 도	제1종근린생활시설(지역자치센터)
주요시설	주요시설 : 민원실, 프로그램실, 다목적실 등

라. 총공사비(예정) : 4,583,710,000원(부가세포함)

마. 설 계 비(예정) : 223,490,000원(부가세포함)

※ 제시된 공사비는 건축, 토목, 기계, 전기, 통신, 소방, 조경 등에 대한 총 공사비임

※ 설계비는 기본 및 실시설계, 인․허가 소요비용, 지반조사, 측량 등 과업수행에 필요한 일체 용역비 포함.

바. 용역기간 : 착수일로부터 210일(공휴일 포함)

사. 위치도

아. 부지현황

Ⅱ.		일반설계공모 개요 및 일정

1. 설계공모 개요

가. 설계공모 목적

기존 남원동 행정복지센터의 협소하고 노후된 시설의 전면적 개선과 더불어 근무자와 민원인 모두가 쾌적하고 즐거운 행정복지센터 구축을 일반설계공모를 통하여 남원동 이용자의 편의성, 공간적 우수성 등이 반영된 창의적 아이디어가 담긴 설계안을 선정하고자 함.

나. 설계공모 방법 : 일반설계공모(공동참여 포함)

다. 참가자격

1) 공고일 현재 건축사법 제7조 규정에 의한 건축사 자격을 소지하고 같은 법 제23조에 의하여 건축사사무소 개설신고를 필한 자로서 관계법령에 따른 결격사유가 없는 자.

2) 공고일 기준으로 등록취소, 휴업, 폐업, 업무정지 및 자격정지나 기타 이에 준하는 행정관청의 행정처분을 받고 그 기간 중이 아닌 자.

3) 건축사법시행령 제21조의2에 의한 외국 건축사 자격을 취득한 자로서 국내 건축사사무소 개설자와 공동업무수행 협약을 한자.(주계약자는 국내 건축사임)

4) 공동으로 응모할 경우 응모자 모두 위 사항의 자격요건을 갖추어야 하며, 과반수 초과의 비율을 가진 응모자를 대표자로 선정하여야 하며, 공동응모업체 수는 2개사로 이내로 한다.

⋇ 공동응모에 따른 책임과 권리사항은 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 동 관련 규정에 따름

2. 설계공모 일정

가. 일반사항

1) 설계공모 일정은 발주처의 사정 및 사업계획 변경에 따라 변경될 수 있으며, 일정 변경 시 공문 및 홈페이지 게시 등을 통해 참가 등록한 모든 응모자에 통보함.

2) 참가등록자는 공모기간 동안 주소, 연락처 등이 변경되었을 경우 즉시 발주기관에 통지(필히 수신확인)하여야 하며, 통지가 없는 경우 발생하는 모든 책임은 응모자에게 있음.

3) 공모와 관련된 사항은 공고 이후 상주시청 홈페이지 고시 공고란에서 확인할 수 있음.(http://www.sangju.go.kr)

나. 설계공모 일정

구 분	일 시	비 고
설계공모 시행공고	2024. 01. 03.(수) ~2024. 01. 10.(수)	ㆍ홈페이지, 조달청 나라장터 공고
참가등록	2024. 01. 11.(목) ~01. 12.(금)	ㆍ장소 : 상주시청 회계과 ㆍ방법 : 방문접수 또는 E-mail(우편, 팩스 접수 불가) ㆍ시간 : 09:00 ~ 15:00
질의서 접수	2024. 01. 15.(월)	ㆍ방법 : E-mail 접수 ㆍ주소 : amazing1151@korea.kr ㆍ시간 : 09:00 ~ 18:00
질의 회신	2024. 01. 17.(수)	ㆍ개별통보(E-mail 회신)
설계공모안 접수	2024. 03. 06.(수)	ㆍ장소 : 상주시청 회계과 ㆍ방법 : 방문접수만 가능 ㆍ대상 : 참가등록 업체에 한함 ㆍ시간 : 09:00 ~ 17:00
심사위원회 개최(예정)	2024. 03. 12.(월)	ㆍ장소 : 상주시청 회의실 (시 일정에 따라 변경될 수 있음)
입상작 발표(예정)	2024. 03. 15.(금)	ㆍ상주시청 홈페이지 게재
설계공모안 반환	발표일로부터 7일 이내	ㆍ반환 개시일로부터 7일 이내에 반환되지 않은 작품은 임의처분(입상작 제외)

⋇ 현장설명회는 개최하지 않고 제공자료로 대체

⋇ 상기 일정은 발주처 사정에 따라 변경될 수 있으며, 변경될 경우 별도 통보

3. 설계공모 세부절차

가. 설계공모 참가등록

1) 일    시 : 일정표 참조(page 4)

2) 등록방법 : 직접 방문 접수 또는 e-mail 접수(우편 및 팩스 불가)

3) 등록장소 : 상주시청 회계과(054-537-7290)

4) 등록방법

가) 응모신청서 및 구비서류 제출

나) 대리인이 등록할 경우 위임장 제출(서식 7)

5) 구비서류

가) [서식1] 설계공모 응모신청서 1부.

나) [서식2] 대표자선임계 1부.(공동응모시)

다) [서식3] 설계공모 참여자 명단

라) [서식4] 공동응모협정서 1부.(공동응모시)

마) [서식5] 청렴서약서 1부.

바) [서식6] 사전접촉금지 서약서 1부.

사) [서식7] 위임장 1부.(대리인 등록시)

아) [서식8] 사용인감계 및 인감증명서 1부.(법인은 법인인감증명서)

자) 건축사면허증 및 건축사사무소 등록증 사본 각 1부.

(공동응모시 개별 제출)

차) 건축사협회 또는 등록관청에서 발급한 행정처분 사항 증빙서류 1부.

(공동응모시 개별 제출, 공고일 기준 1년 이내)

나. 질의 응답

1) 접 수 일 : 일정표 참조(page 4)

2) 질의사항 : 설계지침서 등 공고 내용 중 모호한 부분 및 그 밖의 필요한 사항 등에 대해 [서식9] 서면질의서를 작성 제출

3) 질의방법 : e-mail 전송(amazing1151@korea.kr)

4) 유의사항

가) 질의서 전송 후 필히 수신 여부를 확인하여야 하며 미수신에 따른 질의서 제외에 대해 이의를 제기할 수 없음

나) 접수일 18시 00분 이내 도착분에 한에 유효함

다) 질의서는 참가자별로 1회에 한함(최초 도착분만 유효)

5) 질의답변

가) 일 시 : 일정표 참조(page 4)

나) 방 법 : 개별통보(e-mail 회신)

다) 유의사항

(1) 질의사항에 대한 발주기관의 답변내용은 설계공모지침서를 추가 또는 수정한 것으로 간주하며, 지침서와 동일한 효력

을 가짐

(2) 질의서상의 기재사항 누락, 질의내용 불분명, 설계공모와 관련 없는 질의에 대해서는 답변하지 아니함

다. 설계공모안 제출

1) 제출일시 : 일정표 참조(page 4)

2) 제출장소 : 상주시청 회계과(054-537-7290)

3) 제출방법 : 방문접수

4) 제출서류

가) 설계설명서 20부

나) 설계도판 2매

다) 응모신청서 접수증

라) 심사 후 입상작 확인서 1부.[서식17][서식18]

5) 기타 세부사항은 “Ⅳ. 설계공모안 제출 및 작성요령” 참조

라. 설계공모안 심사

1) 심사일자 : 일정표 참조(page 4)

2) 심사장소 : 상주시청 회의실(일정에 따라 장소변경될수 있음)

3) 기타 세부사항은 “Ⅴ.공모심사 및 당선작 선정” 참조

마. 심사결과 발표

1) 발표일시 : 일정표 참조(page 4)

2) 발표방법 : 상주시청 홈페이지 공지사항 게재

바. 설계공모안 반환

심사결과 발표일로부터 7일 이내 입상작을 제외하고 반환하며 7일 이내 반환되지 않은 작품은 임의 처분함.

Ⅲ.		설 계 지 침

1. 설계 기본방향

가. 해당시설은 근무자와 민원인 모두가 쾌적하고 편안하게 이용할 수 있는 남원동의 가치가 담긴 행정복지센터로서 모두에게 열려있는 지속가능한 건축이 이루어져야 한다.

나. 대상 부지 조건 및 주변 환경을 고려한 건물배치 및 내․외부 공간계획 수립 등 사업 부지 조건을 최대한 활용하여 공공건축물에 적합한 설계의도를 구현한다.

다. 설계단계부터 에너지절감, 재해, 환기 및 향후 운영 시 유지관리비 절감이 가능한 친환경건축물 구현한다.

2. 설계 고려사항

가. 공모안 제출 시점에서 관계법규(입법예고)에 적합하도록 계획한다.

나. 사업부지 여건(건물, 부지, 도로, 교통 등)을 정확히 조사하고 분석한 후 토지이용 및 시설이용의 효율성 극대화되도록 계획한다.

1) 부지내 고저차, 인접 부지와 고저차, 주변 도로와 고저차를 고려한 배치계획, 원할한 진출입 계획, 평면계획, 주차 및 조경계획, 토목 계획을 수립하여야 한다.

2) 토공사, 기초공사 등 중장비 활용이 많은 공사시 주변 피해를 최소화 할수 있는 공법 및 가시설 계획을 수립하고 복구 계획을 설계에 반영하여야 한다.

다. 주변 도로 및 대지현황을 분석, 보행자 및 차량의 원할한 진출입 동선을 계획하고 주차공간을 최대한 확보 한다.

라. 각 시설별 공간의 유기적으로 연결 및 효율적인 동선계획을 수립하여 서로 중복되거나, 불필요한 공간이 발생되지 않도록 한다.

마. 내·외부 마감재료는 경제적이고 친환경적이어야 하고 내구성 및 안정성이 우수하며, 기능적인 면과 미관을 고려하여 선정하여야 한다.

바. 주변환경 및 내·외부 공간의 특성에 맞는 색채계획을 수립한다.

사. 화재 및 비상시 신속하고 효율적인 대처가 가능하도록 대피동선 및 소방진입용 동선계획 수립을 수립하여야 한다.

아. 에너지를 절감할 수 있는 친환경건축물로 기본방향을 잡고, 녹색건축물 조성 지원법에 의거 제로에너지건축물 인증이 가능한 계획을 수립하고 지침 등의 개정(입법예고 등) 사항을 검토하여 상위기준을 적용한다.

자. 「장애인 노인 임산부 등의 편의 증진 보장에 관한 법률」제10조의 2에 따라 BF 인증 의무대상으로 이를 설계에 반영하고 관련 법령이나 기준, 지침 등의 개정(입법예고 등) 사항을 검토하여 상위기준을 적용한다.

자. 녹색건축물조성 지원법에 따라 건축물 에너지 효율 등급, 제로 에너지 건축물 인증표시 의무대상 건축물임으로 에너지효율등급(1++이상)을 확보한다.

3. 분야별 설계지침

가. 외부공간 계획

1) 사용자들이 편리하고 안전하게 이용할 수 있도록 보·차를 구분하여     계획한다.

2) 사용자들의 커뮤니티공간이 될 수 있는 환경친화적인 휴게공간을     계획한다.

3) 주변 보도현황 파악 및 보행자를 위한 보도계획을 수립하여 건물 진입공간 및 출입에 지장이 없도록 계획한다.

4) 야간 및 휴일에 접근로의 안전성을 확보한다.

5) 안전한 보행 환경 조성을 위하여 사업대상지와 접한 8m 도로의 충분한 폭의 보행로를 차로와 구분하여 조성한다.

6) 주차장, 조경, 옥외 휴게공간, 진입마당 등 외부공간 요소의 개략적인  규모를 검토하여 계획 방향을 제시하고 협소한 대지를 합리적으로 활용할 수 있도록 계획한다.

7) 진입도로와 면한 건축물의 전면부는 보행자 주출입 부분이 쉽게 인지             될 수 있도록 조성하고 보행공간 및 운전자 시야 확보가 용이하도록             계획한다.

8) 대지가 협소하므로 옥상에 사용자의 안전 및 인근건물과 프라이버시가             확보가 고려된 휴게공간을 계획한다.

나. 배치 및 외부공간계획

1) 현장 부지조건을 고려하여 토지이용률 및 시설 이용의 효율성을 최대화 할 수 있도록 계획한다.

2) 이용자 및 방문자의 접근성과 편리함, 안전성을 고려하여 배치한다.

3) 자연조망, 채광, 환기를 고려하여 쾌적한 환경이 조성되도록 한다.

4) 주변의 서비스 기능시설, 상업시설 및 주거시설 간의 연계성을 위한 주요 진입공간을 마련하여 보행의 축을 형성한다.

5) 주거지역과 유동인구가 많은 공간에서의 진·출입이 가능하도록 개방형 공간배치로 시설 접근이 용이하도록 계획한다.

6) 기존 보행로의 흐름을 방해하지 않도록 건축물을 이격하여 배치하고, 인접부지 공영주차장 조성 계획을 반영하여 보행 및 차량 진출입축을 형성하도록 한다.

7) 장애인주차구역을 조성하고, 외부 활동 공간에는 차량과 보행자 간의 보차분리를 하여 계획한다.

8) 비상차량동선을 고려하여 계획

다. 평면계획

1) 1층의 행정복지센터는 남원동의 민원상담 및 행정업무 처리 등 남원동의 사무를 처리하는 공간을 조성하고 동장실, 상담실 등 다양한 공간 활용이 가능하도록 계획한다.

2) 상담실은 프라이버시를 고려하되 상담직원의 안전을 위해 직원들 시야에 들어오도록 계획한다.

3) 민원실은 업무환경을 고려하여 가구 배치하고, 이용 시 불편함이 없도록 동선 계획한다.

4) 주출입구 접근이 용이하도록 계획하고 시설 내 모든 실은 장애인과 노약자 등의 이용에 불편이 없도록 한다.

5) 문서고는 모빌렉 설치를 고려하여 공간 조성, 창고는 각 영역 인근에 배치한다.

6) 재난 발생 시 안전한 피난을 고려한 동선 및 시설을 계획한다.

7) 불법 외부침입자 방지를 위한 보안시스템을 고려한다.

8) 주민자치활동 및 커뮤니티 활성화가 가능하도록 가변적인 공간을 계획한다.

9) 무인발급기실은 민원실과 인접 배치하고 외부에서 출입이 가능한 구조로 설계한다.

10) 1층 로비 및 휴게 카페는 열린 공간으로 계획한다.

11) 1~3층 휴게공간은 모두 조망을 고려하고 자연 채광이 가능하도록 계획한다.

12) 시설 이용자의 특성을 고려하여 전체적으로 밝은 공간이 될 수 있도록 조명, 창호, 벽면 색채를 반영하여 계획한다.

13) 화장실은 시설 이용자의 특성을 감안하여 사용에 불편함이 없도록 계획한다.

14) 장애물 없는 생활환경인증(BF-일반등급) 기준에 준하도록 계획한다.

15) 민원실은 1층에 배치하고 사무인원 18명 및 부서별 구성 총무팀(9명), 산업팀(4명), 맞춤형복지팀(4명)에 알맞게 업무환경을 고려하여 가구를 배치하고, 이용 시 불편함이 없도록 동선을 계획한다.

(팀별 구성 및 가구 배치에 대한 인테리어 설계 필요)

16) 프로그램 공간은 다양한 교육 및 여가활동이 이루어지는 공간으로 준공 후 사용자들이 급변하는 사회 변화에 따른 교육프로그램에도 대응할 수 있는 공간으로 계획한다.

17) 다목적실

- 다목적실은 단체교육 및 활동, 소규모 공연 등이 가능한 다목적 공간          으로 계획한다.

- 다목적실은 개방감을 느낄 수 있도록 충분한 층고를 확보하며, 기자재를 보관할 수 있는 창고를 설치하고 무대 및 방송·음향실을 계획하여 추후 행사 등 다양한 이용성 고려한다.

라. 입면계획

1) 남원동 행정복지센터는 공공건축물로서의 상징성 및 품격을 고려하고 지역 친화적으로 계획한다.

2) 에너지효율 및 유지관리에 유리하고 변형, 변색 등이 적고 경제적인 외장마감재를 계획한다.

3) 화려하고 다채로운 컬러를 지양하고 통일성이 부여된 디자인 입면을 창의적으로 구현한다.

마. 단면계획

1) 실별 기능, 특성을 고려한 층고 및 반자높이를 산정하여 개방감 있는 공간 구성 등 적정하게 계획한다.

2) 층고 및 반자높이는 천정 반자공간에 설치되는 기계설비, 전기설비, 소방설비 등의 설치공간을 고려하여 산정한다.

바. 구조계획

1) 건물의 기능에 부합하고 지진 등 외력에 안전한 구조계획을 수립

2) 본 설계공모에 적합한 주 건물 구조를 채택하고 같은 층이나 동일 공종에서 시공성과 안정성이 확보되도록 계획한다.

사. 기계설비계획

1) 건축물의 에너지절약 설계기준을 적용하고 에너지 절약을 높일 수 있는 고효율 설비 기기를 반영한다.

2) 설비 배관, 부속품, 위생도기 등 자재는 내구성이 높으며 보수, 교체 등 향후 유지관리에 적합한 자재를 선정하고 점검 및 관리에 충분한 공간을 확보토록 계획한다.

3) 급수 및 배수와 관계된 모든 시설(탕비실, 정수기, 조경 용수 등)을 검토하여 노출되는 배관 등이 없도록 한다.

아. 전기/통신설비 계획

1) 모든 설비는 최적의 시스템으로 구성하여 안정성 및 신뢰성, 미래지향성, 유지관리 효율성에 중점을 두고 계획한다.

2) 모든 조명기구는 고효율 LED 조명기구를 사용하고 적정 조도를 확보 한다.

3) 통신설비는 최신 규격으로 설계하고 향후 운영 및 확장이 용이하도록 충분한 용량을 확보하여야 한다.

자. 신재생에너지설비

1) 본 사업에 적합한 신재생에너지설비(태양광, 지열, 연료전지 등)를면밀히 검토하여 반영한다.

2) 신재생에너지설비를 이용한 활용계획을 수립한다.

차. 토목계획

1) 현장여건을 고려하고 인접 시설물에 미치는 영향, 지반침하, 붕괴 등 예상되는 상황을 고려하여 안정성 있는 가시설 및 구조물 설치 계획 반영한다.

2) 주변 우·오수관로, 상수관로 등 지장물을 사전 조사하여 적합한 설치 계획을 수립한다.

카. 조경 및 조경시설물

1) 건물 및 주변 경관과 어울리는 공간 계획 수립 및 수목 선정 시 관계 전문가의 의견을 참고하여 계획한다.

타. 주차계획

1) 관계 법령을 준수하여 주차를 계획한다.

2) 주차장 계획 부지(낙양동 130-15)와의 연계를 고려하고, 법정 주차 대수 이상을 확보하면서 청사 대지 활용도를 높여 계획한다.

3) 보행자의 안전을 고려한 주차를 계획한다.

파. 기타

1) 인근 주거지역을 고려하여 공사 관리 계획을 수립한다.

2) 재난 발생 시 피난을 고려한 동선 및 시설계획을 고려한다.

4. 시설 세부기준

가. 시설면적

층별	용도	면적(㎡)	비 고
1층	민원실	180.84	사무인원 18명(1층 배치)
	복지상담실	19.75	민원창구 근접
	창고	40.52
	탕비실	5.84	업무공간 인접배치
	회의실	29.00	직원 회의 공간
	무인발급기실	5.00	무인발급기 : 1대
	소 계	280.95
2층	소회의실	39.00
	프로그램실	46.17
	직원휴게실	50.05	사무실 가변가능/남녀구분조성 권장
	문서고	29.98	모빌렉 설치사이즈 고려
	동장실	25.70
	중대본부	39.00
	소 계	229.9
3층	다목적실	170.20	층고4.2m 이상 확보
	소 계	170.20
전용면적		681.05
공용면적		269.01	홀, 화장실, 계단실, E/V 등
총면적		950.06

※ 1)전용면적 및 공용면적의 경우 ±5% 범위에서 조정 가능

2)총면적은 ±3% 범위를 미달 또는 초과해서는 안 된다

3)기계실, 펌프실 등은 관계법령을 준수하여 계획한다

4)층간 면적이 다른 부분은 완충공간(발코니 등)으로 반영하여 계획한다

나. 주요시설기준

1) 유사한 공간은 최대한 같은 ZONE으로 계획하고 유동적인 공간구성이      가능하도록 가변적 공간 모듈을 적용한다.

2) 시설 운영계획 및 실별 연계성을 고려하여 적절한 조닝·공간·설비(보안,      조명, 냉난방 등)계획 수립한다.

3) 소음 발생공간과 정적공간을 이격 배치 또는 흡음 및 차음 계획을 통해 소음간섭을 최소화 한다.

4) 주차장 계획 부지와의 연계를 고려하여 법정 주차 대수만 조성한다.

5) 근무자와 민원인 모두가 쾌적하고 자유롭게 시설을 이용할 수 있는 열린 공간으로 계획한다.

6) 재난 발생 시 안전한 피난을 고려한 동선 및 시설을 계획한다.

7) 관계 법령을 검토하여 기계실 및 전기실 등이 필요할 경우 지하에 계획          한다.

8) 감염관리(코로나 등) 차원에서 기계식 환기설비 또는 환기창을 충분히          확보한다.

9) 범죄예방환경설계(CPTED) 적용을 고려한다.

10) 에너지효율등급(1++이상) 확보한다.

Ⅳ.		설계공모안 제출 및 작성요령

1. 설계공모안 제출

가. 제출일자 : 일정표 참조(page 4)

나. 제출장소 : 상주시청 회계과(054-537-7290)

다. 제출방법 : 직접 방문 접수

라. 제출도서

1) 설계공모 참여신청서 1부.(설계공모 응모신청서 접수증 제시)

2) 설계공모심사용 설계도판 A1 2매.

3) 설계설명서 A3 20부.(1부만 업체명 기재)

4) 심사 후 입상작 확인용 서류(서식을 담은 봉투 1매)

5) USB 1set: 모든 제출도서 수록.

마. 유의사항

1) 제출도서는 명시된 마감시간까지 제출하여야 하며, 추가 제출이나 제출 후 열람, 수정, 변경, 보완 등 작업을 할 수 없음.

2) 1개의 공모안만 제출.

3) 설계공모안 제출 관련 제반 작성비용은 응모자 부담임.

4) 설계공모 응모신청서를 등록하지 않은 자는 작품을 접수 할 수 없음.

2. 설계공모안의 익명성 확보

가. 제출도서에 대한 익명성 원칙은 설계공모 전체기간동안 적용되며, 심사위원회의 당선작 결정시까지로 한다.

나. 공모안 제출 작품에는 응모자를 인지 할 수 있는 어떠한 암호, 표식, 기호 등이 표기되서는 안되며, 당선작 결정시까지 심사위원 또는 관련자와 접촉하여서는 안 된다.

다. 설계설명서는 [서식18]의 규격봉투에 사무소명, 응모자명을 기재한 [서식17] 서류를 넣어 봉인한 후 각각 1개의 묶음으로 백색종이로 포장하여 제출하여야 한다.

라. 사무소명 및 응모자명은 심사 종료 시까지 밀봉하여 공개하지 않는다.

바. 응모제출도서의 포장을 해체하여 심사번호를 부여할 때 함께 포장된 규격봉투(응모자정보 봉인)에도 제출도서와 동일한 심사번호를 기재하고 익명성을 확보한다.

3. 작성요령

가. 일반사항

1) 설계설명서 제본은 좌철(접착) 제본으로 한다.

2) 설계도면은 임의 축척을 적용하고 축적과 방위는 도면 및 도판에 정확히 표현한다.

3) 모든 제출도서에 사용되는 종이는 순백색, 백상지(100g/㎡)로 한다.

4) 제출도서는 무채색으로 표현하고 설계도판 및 설계설명서의 조감도 또는 투시도는 컬러 사용이 가능하다.

5) 모든 실의 명칭 및 면적을 해당 실에 직접 기입한다.

6) 모든 도면의 표기는 한글과 아라비아숫자로 하며 미터법을 사용한다.

단, 영문이나 한문 등 외국어를 사용하지 않으면 표현할 수 없는 경우에는 외국어를 사용할 수 있으나 한글과 함께 표기하여야 한다.

나. 설계설명서

1) 규 격

가) A3(가로420mm×세로 297mm) 크기

나) 좌철 접착제 제본 및 단면 인쇄

다) 쪽번호는 페이지 하단 중앙에 부여(간지 포함)하고 앞․뒤 표지에는 부여하지 않는다

라) 설계설명서의 표현은 흑백 계통의 무채색만 가능

(조감도 또는 투시도 제외)

조감도 또는 투시도는 1컷만 주간 상태의 칼라로 사용 가능하다.

(조감도 또는 투시도는 3차원 이미지로 렌더링 및 포토샵 등을 사용한 맵핑과 색채 표현가능)

2) 분 량 : 20쪽이내(앞․뒤 표지, 간지 포함)

3) 제출부수 : 설계설명서 20부

4) 표지 작성방법

가) 가로, 세로 모두 가운데 정렬

나) 심사번호 기재란은 30mm×30mm, 실선, 굵기 1.0mm

다) 나)항 “사업명” 및 “심사번호 기재용 공란”, 날짜 외 표기 금지

라) 글자색 검정 / 글자크기 48point / 글씨체 HY견고딕 / 진하게

장평 100%, 자간 0%

마) 지질 : 표지는 백색 아트지(200g/㎡), 내용은 백상지(100g/㎡)

바) 작성예시

										30mm		20mm
															20mm
															30mm
	남원동 행정복지센터 건립 설계공모
	설계설명서
	2023. .

5) 제본순서(하기 순서는 변경할 수 없음)

가) 표지

나) 목차

다) 조감도 또는 투시도

라) 설계개요

마) 대지현황분석 및 배치계획

바) 건축계획의 설계개념 및 설계방향

사) 건축도면(실내외재료마감표, 배치도, 평면도, 입면도, 단면도)

아) 구조계획

자) 토목도면(공사계획평면도, 구조물계획도)

차) 조경(조경시설물 포함) 및 주차계획

카) 실내인테리어 및 색채계획

타) 기계설비, 전기설비, 소방설비, 통신설비 등에 관한 계획

파) 녹색건축물, 에너지효율, 신재생에너지, BF계획, 유지관리비 절감 계획

하) 신기술, 신공법 및 신소재 등에 관한 사항

거) 관련법규 검토서

너) 추정공사비 산출내역서

라. 제출 자료(USB등 저장매체)

1) 수록내용(괄호안의 밑줄친 내용으로 파일명을 작성할 것)

가) 조감도 또는 투시도(01. 조감도(파일형식 JPG))

나) 설계설명서(02. 설계설명서(파일형식 PDF))

Ⅴ.		공모심사 및 당선작 선정

1. 심사위원회 구성 및 공개

가) 심사위원은 「건축설계공모 운영지침」에 따라 발주기관이 선정한 5인으로 구성

나) 심사위원 명단

분 야	성 명	소 속	비 고
건축계획 및 설계 (2명)	이근택	경북대학교	심사위원
	김 훈	경북대학교	심사위원
건축사 (3명)	백혜원	다원 건축사사무소	심사위원
	조문재	좋은 건축사사무소	심사위원
	윤정원	세안 건축사사무소	심사위원

2. 심사위원 기피 및 회피

가) 설계공모참가자는 심사위원의 공정한 심사를 기대하기 어려운 경우 근거자료를 첨부하여 발주기관에 기피신청을 할 수 있다(서식16)

나) 심사위원은「건축설계공모  운영지침」제12조 5항의 사유에 해당하면 스스로 회피하여야 한다.

다) 발주기관은 제척, 기피, 회피 사유에 해당할 경우 해당 심사위원을 배제하고 예비 심사위원을 선정하여 재공고 한다.

3. 심사방법

가) 심사는 「건축설계공모 운영지침」을 기준으로 아래 다) 평가항목 및 배점기준을 기준으로 심사하되,

나) 심사방법, 평가항목, 배점, 기타 필요한 사항은 설계공모 심사위원회에서 따로 정할 수 있다.

다) 평가항목 및 배점기준

평가항목	세부 사항	배점
배치 계획	○ 배치 및 토지 활용도 ○ 시설 및 공간 이용의 편의성 ○ 대중교통, 보행자 및 차량 접근 계획의 적절성	(30)
공간 계획	○ 내·외부 공간 계획의 적절성 ○ 공간 이용의 효율성 ○ 동선 및 기능배분의 타당성	(30)
경관 및 주변과의 조화	○ 주변 공간 및 환경과의 연계 및 조화 ○ 입면 디자인 계획의 우수성 ○ 색상 및 재료 계획의 적절성	(20)
기술 계획	○ 환경친화적 설계기법의 우수성 ○ 비용 절감 등 경제성 ○ 건물 구조 및 공법 등의 우수성	(15)
기타	○ 대지조건을 고려한 배치 및 시설계획의 우수성	(5)

라) 심사절차

1) 심사위원회는 작품심사 시작 전에 발주기관에서 상정한 공모안과 실격사유를 심의하여 실격여부를 결정할 수 있으며, 실격판정시 평가대상에서 제외한다.

2) 심사위원회는 표결방식에 의해 공모안 중 채점대상을 우선 선정할 수 있다.

3) 심사위원회는 채점대상 작품에 대하여 배점기준에 의거 항목별로 상대평가를 실시하고 심사점수 및 감점점수를 종합하여 당선작 및 입상작을 선정한다.

마) 평가기준

1) 심사위원회는 각 공모안을 대상으로 평가항목별 상대평가 실시 후 항목별 평균점수 와 감점 점수를 합산하여 최종점수를 확정한다.

2) 상대평가 등급은 수(10%), 우(20%), 미(40%), 양(20%), 가(10%)로 하고 평가항목별 배점에 대해 수(100점), 우(90점), 미(80점), 양(70점), 가(60점)로 하며, 작품수에 따른 등급 배분은 4)등급표를 기준으로 한다.

3) 종합평점 산정방식은 최고 점수와 최저 점수를 준 심사위원을 제외하고 나머지 심사위원위 평가점수를 합산하여 산술평균한 점수로 한다. 이 경우 최고 점수와 최저 점수를 준 심사위원이 2명 이상일 겨우 1명의 심사위원의 점수만 제외하며, 평균점수 산정결과 소수점 이하의 숫자는 소수점 셋째자리에서 반올림한다.

4) 평가 등급표

업체수	등 급
	수	우	미	양	가
2	1	1
3	1	1	1
4	1	1	1	1
5	1	1	2	1
6	1	1	2	1	1
7	1	1	3	1	1
8	1	2	3	1	1
9	1	2	3	2	1
10이상	1	2	4	2	1

4. 불이익 처분 적용

가) 발주기관은 사전검토 결과 중대한 조건을 위배하여 심사대상으로 적절하지 않을 경우 심사위원회 의결을 거쳐 해당 공모안을 심사대상에서 제외(실격 처리)할 수 있다.

나) 감점사유에 해당하는 대상작품에 대하여는 발주기관에서 사전 검토하고 심사위원회에서 최종 심의 결정하여 평가에 반영한다.

다) 감점 점수는 상대평가 점수와 합산되어 최종평가점수에 반영된다.

라) 실격 및 감점 기준에 명시되지 않은 세부 위반사항과 추가 보완하여 적용될 처분기준은 심사위원회에서 의결․조정할 수 있다.

5. 실격 기준

구 분	항 목	벌칙규정
실격기준	응모 신청서에 허위사실을 기재한 경우	실격
	건축법 등 관련 법령을 위배하여 계획변경이 불가피한 경우 (건폐율, 용적율, 층수 초과 등)
	제출도서의 규격을 현저히 위반한 경우
	총 예정공사비를 초과하여 제출한 경우(+5%이상)
	제출도서에 해당업체를 특정할 수 있는 문구나 이미지 등이 포함된 경우
	그 밖의 심사위원회에서 응모작품이 실격이라고 의결한 경우

6. 감점기준

구 분	항 목	벌칙규정
감점기준 (최대 10점 이내)	전용면적 및 공용면적의 경우 ±5% 범위에서 조정 가능, 총면적은 ±3% 범위를 미달 또는 초과 한 경우	-2점
	추정공사비를 초과하거나 부적합한 공사비 산출	-2점
	건축법 등 관련 법규 위반사항(건당)	-0.5점
	색채 표현 미 준수(1매 당)	-0.5점
	제본방법 및 겉표지 작성기준 미 준수 등(1매 당)	-0.5점
	제출도서 매수 초과(1매 당)	-0.5점

Ⅵ.		입상작에 대한 사항

1. 당선작 및 기타입상작 발표

가) 당선작 및 기타입상작은 심사위원회 개최일로부터 5일 이내에 상주시청 홈페이지에 게시하여 발표한다.

나) 기타입상작은 우수작, 가작으로 선정하고 작품수준 등을 고려하여 심사위원회의 결정으로 선정하지 않을 수 있다.

2. 입상작 보상

가) 당선작 : 해당 설계용역 수의계약권

나) 기타입상작 : 건축 설계공모 운영지침 제21조에 따른다.

다) 입상작 발표일로부터 30일내 보상금 지급을 신청하지 않을 시 보상금에 대한 권리를 포기한 것을 간주한다.

3. 당선자(당선작) 의무

가) 당선자는 심사위원회의 보완요구 사항 및 발주기관의 요구사항을 종합하여 보완이 필요한 경우 기본 및 실시설계에 보완사항을 반영하여야 한다.

나) 당선자는 해당공사의 설계용역에 대해 발주기관과 수의계약을 체결할 권리를 갖는다. 다만 발주기관의 사정으로 인해 해당 공사의 용역을 이행할 수 없는 경우에는 그러하지 아니하다.

다) 당선자의 사정으로 설계용역을 이행할 수 없는 경우 차점자(우수작) 설계자와 설계용역 수의계약을 할 수 있다.

라) 당선자는 설계공모지침서 및 과업지시서에 의해 과업을 수행하여야 한다.

마) 당선자는 설계용역 계약을 체결할 때 다음 분야의 관계법령에 의한 설계자격이 없는 경우 관련 규정에 의한 설계자격자와 공동도급(분담이행방식)으로 계약체결을 하여야 하며, 공동도급계약의 대표자는 당선자가 된다.

1) 전기분야는 전력기술관리법에 의한 전문설계업 1종 이상 등록업체

2) 소방분야는 소방시설공사업법에 의한 전문소방시설설계업 또는 일반소방시설설계업(기계,전기분야)을 등록한 업체

사) 당선자는 건축구조, 건축설비, 토목분야 등 관계전문기술자의 협력을 받아야 하는 분야에 대하여는 엔지니어링기술진흥법의 규정에 의한 기술사 사무소를 등록 개설한 자의 협력을 받아 용역을 수행하여야 한다.

아) 인테리어, 색채디자인, 조경 등 기타 관련분야는 해당시 관련전문가를 용역에 참여시켜 수행토록 하여야 한다.

자) 당선자는 설계용역 수행시 각종 필요 인증 등의 예비인증을 취득하여야 한다.(인증수수료는 발주기관 부담)

차) 당선자는 설계용역 수행시 및 용역 완료 후라도 각종 법령에서 정하는 인허가, 동의, 심의, 협의, 주민설명회, 보고회, 준공처리 등 필요 업무를 당선자 부담으로 수행하여야 하며, 발주기관이 이행하는 경우 필요자료 제출 등 업무수행에 협조하여야 한다.

4. 저작권

가) 입상작의 저작권은 원칙적으로 설계자에게 있으며, 저작권의 귀속 등 저작권과 관련한 제반사항은 저작권법령이 정하는 바에 따른다.

나) 공모작은 타인의 저작권을 침해하지 않는 창작품이어야 하며, 만약 타인의 저작권을 침해했을 경우 모든 책임은 응모작 제출자에게 있으며 입상작은 입상이 취소될 수 있고 모든 권리를 반환해야 한다.

5. 작품반환

공모작의 반환은 심사결과 발표일로부터 7일이내에 참가자의 부담으로 반출하여야 하며, 기간내에 반출되지 아니한 작품은 발주기관이 임의로 처리하여도 이의 제기할 수 없다.

6. 기타

가) 본 설계공모는 2개 이상의 업체가 참가할 경우 성립되고 2개 업체 미만인 경우 재공고 한다.

나) 재공고 후에도 참가업체가 2개 미만일 경우 발주기관의 결정에 따라 처리한다.

다) 설계공모참가자는 본 설계공모지침서를 숙지하고 인정한 것으로 간주하며 본 지침서의 문구 해석상 발주기관과 참가자의 이견이 있을 경우 발주기관의 해석을 우선으로 하고 기타 명시되지 않은 사항은 발주기관이 정하는 바에 따라야 한다.

Ⅶ.		각종서식

□ 설계공모 응모 신청시

1. 설계공모 응모신청서 (서식 1)

2. 대표자 선임계 (서식 2)

3. 설계공모 참여자 명단 (서식 3)

4. 공동응모협정서 (서식 4)

5. 청렴서약서 (서식 5)

6. 사전접촉 금지 서약서 (서식 6)

7. 위임장 (서식 7)

8. 사용인감계 (서식 8)

9. 설계공모 서면질의서 (서식 9)

□ 설계공모 응모작 제출시

10. 설계공모 응모작 제출서 (서식 10)

11. 설계설명서 표지 양식(서식 11)

12. 건축개요 및 시설 면적표 (서식 12)

13. 층별 세부용도 및 면적표 (서식 13)

14. 관련법규 검토서 (서식 14)

15. 추정공사비 내역서 (서식 15)

16. 심사위원 기피·회피 신청서 (서식 16)

17. 심사 후 입상작 확인용 (서식 17)

18. 규격봉투 (서식 18)

[서식 1]

설계공모 응모신청서
※ 접수번호
대 표 설계사무소	업 체 명				사업자등록번호
	대표자명				주민등록번호
	주 소				전화번호 (FAX번호)
	(E-mail)
공동응모 설계사무소	업 체 명				사업자등록번호
	주 소				전화번호 (FAX번호)
경상북도 상주시에서 시행하는「남원동 행정복지센터 건립 설계공모」에 있어 “공고문” 및 “설계공모지침서”를 준수하여 응모할 것을 신청합니다. 첨부 : 등록서류 (공고문 참조) 년 월 일 신청인(대표자) : (인) 상주시장 귀하
-------------(인)------------ 절 취 선 -------------(인)--------------
설계공모 응모신청 접수증
※ 접수번호				접수일자		2023.		접 수 인
설 계 사무소명				전화번호 (FAX번호)
대 표 자 (건축사)				주민등록번호

[서식 2]

대표자 선임계

업 체 명
대표자 성명 (건축사)		주민등록번호
주 소
E-mail		전화번호

상기인을 경상북도 상주시에서 시행하는「남원동 행정복지센터 건립 설계공모」에 응모하는 대표자로(담당건축사)로 위임합니다.

년     월     일

○ 대표업체

업 체 명 :

주    소 :

대 표 자 :                  (인)

○ 공동응모업체

업 체 명 :

주    소 :

대 표 자 :                  (인)

상주시장 귀하

[서식 3]

설계공모 참여자 명단

연번	소 속	직 위	성 명	주 소	전화번호

본인은 경상북도 상주시에서 시행하는「남원동 행정복지센터 건립 설계공모」에 응모함에 있어 모든 권한을 위임받은 응모대표자로서 참여자 명단을 제출합니다.

년     월     일

응모대표자 : 소속         직위         성명             (인)

상주시장 귀하

[서식 4]

공동응모 협정서

제1조 (목적) 이 협정서는 경상북도 상주시에서 시행하는「남원동 행정복지센터 건립 설계공모」를 ○○○ 와 ○○○가 공동으로 응모하여 업무를 수행함에 있어서 각 업체 및 개인이 준수하여야 할 사항을 정함에 있다.

제2조 공동응모 대표업체(이하 대표업체와 같다)의 명칭, 사무소의 소재지 등은 다음과 같다. 수급체의 명칭, 사업소의 소재지, 대표자는 다음과 같다.

1. 업  체  명 :

2. 소  재  지 :

3. 대표자성명 :

제3조 (공동응모의 구성원) 대표업체를 제외한 공동응모업체(자)의 구성원은 다음과 같다

1. 업체명 :                 (대표자 :         주  소 :                )

2. 업체명 :                 (대표자 :         주  소 :                )

제4조 (대표업체의 권한) 대표업체는 발주기관 및 제3자에 대하여 공동응모업체(자)의 구성원을 대표하여 문서의 제출 및 수령, 권리의 획득 및 포기 등에 관한 의사 표시 권한을 가진다.

제5조 (효력기간) 본 협정서는 당사자간의 서명과 동시 발효하며, 공모의 이행으로 종결된다. 다만, 당선작으로 결정되어 기본 및 실시설계 시에는 실시설계 종료 후 종결된다.

제6조 (의무) 공동응모업체(자) 구성원은 제1조에서 규정한 목적을 달성하기 위하여 신의를 바탕으로 성실하게 필요한 모든 지식과 기술을 활용할 것을 약속한다.

제7조 (구성원 상호간의 책임) 구성원은 과업수행과 관련하여 제3자에게 끼친 손해 및 구성원이 다른 구성원에게 끼친 손해를 구성원 상호간 협의하여 배상한다.

제8조 (권리․의무의 양도제한) 구성원은 이 협정서에 의한 권리․의무를 제3자에게 양도할 수 없다.

제9조  ① 구성원 중 대표업체가 중도에 탈퇴하거나 그 일원의 탈퇴로 응모자격요건에 미달하게 될 경우에는 응모작품을 제출할 수 없다.

② 구성원 중 일원이 중도 탈퇴하였을 경우 즉시 서면으로 신고하며, 탈퇴 업체(자)를 다른 업체(자)로 교체할 수 없다.

위와 같이 공동수급협정을 체결하고 그 증거로서 협정서 ○통을 작성하여 공동응모업체(자) 구성원이 기명날인하여 각각 보관한다.

년     월     일

○ 대표업체

업 체 명 :                  (전화번호)

주    소 :

대 표 자 :                  (인)

○ 공동응모업체

업 체 명 :                  (전화번호)

주    소 :

대 표 자 :                  (인)

상주시장 귀하

[서식 5]

청 렴 서 약 서

본인은 경상북도 상주시에서 시행하는「남원동 행정복지센터 건립 설계공모」에 응모함에 있어 귀 시의 설계공모지침 등 제반규정을 성실히 준수하고 제출서류 전반에 대한 허위기재 및 불공정행위 등으로 인하여 발생되는 어떠한 불이익 처분에도 이의를 제기하지 않을 것이며,

특히 공모와 관련한 응모작품 제출, 심사위원회의 심사결과, 당선작 선정 등에 대하여는 이의 없이 귀 시의 결정에 따를 것을 확약하고, 만약 이를 어겼을 경우 민형사상 등 일체의 책임을 감수하겠으며 이에 서약서를 제출합니다.

년     월     일

○ 대표업체

업 체 명 :

주    소 :

대 표 자 :                  (인)

○ 공동응모업체

업 체 명 :

주    소 :

대 표 자 :                  (인)

상주시장 귀하

[서식 6]

사전접촉 금지 서약서

응모자는「남원동 행정복지센터 건립 설계공모」와 관련하여 관계법령에 규정된 절차를 준수하여 공정하고 투명한 설계공모 심사가 되도록 아래의 사항을 준수하고, 만약 이를 위반할 시에는 관계법령에 따라 책임을 지고 이와 관련하여 일체의 민·형사상 이의를 제기하지 않겠습니다.

가. 특정인의 당선을 위한 담합 등 설계공모의 자유경쟁을 방해하는 행위나 불공정한 행위를 하지 않겠습니다.

나. 본 건 설계공모와 관련하여 공모 및 심사 전 과정에서 심사위원 등 공모관련자와 직·간접적으로 접촉·연락하지 않겠으며, 이유여하를 막론하고 금품, 향응이나 부당한 이익을 제공하지 않겠습니다.

상기 내용을 위반할 시에는 당선 취소 등의 처분 및 관계법령에 따라 일체의 민·형사상 책임을 지겠습니다.

년     월     일

	○ 대표업체	업체명 :
		대표자 :		(인)
	○ 공동응모업체	업체명 :
		대표자 :		(인)

상주시장 귀하

[서식 7]

위  임  장

대 리 인 : ○○○

위 사람을 본인의 대리인으로 정하여「남원동 행정복지센터 건립 설계

공모」설계공모에 관련된 모든 권한을 위임합니다.

년     월     일

		업체명 :
		대표자 :		(인)

재 직 증 명 서

성 명		생 년 월 일
부서/직위		소 속
주 소
재직기간

위와 같이 당사에 재직 중임을 증명합니다.

년     월     일

		업체명 :
		대표자 :		(인)

상주시장 귀하

[서식 8]

사 용 인 감 계

사용인감

본인은 경상북도 상주시에서 시행하는「남원동 행정복지센터 건립 설계공모」에 수반되는 모든 행위에 대하여 위의 인감을 사용하고자 하며, 동 인감을 사용함으로써 민형사상의 문제가 발생할 경우 모든 책임을 질 것을 확약하고 이에 사용인감계를 제출합니다.

년     월     일

업 체 명 :

주    소 :

대 표 자 :                     (인)

상주시장 귀하

[서식 9]

설계공모 서면질의서

대표자 성명 (건축사)		신 청 접수번호
설계사무소명		전화번호
소 재 지		FAX번호
지 침 서 (PAGE)	질 의 내 용

[서식 10]

설계공모 응모작 제출서
※ 접수번호
신청인	설계사무소명				전화번호/FAX
	대 표 자				주민등록번호
	사무소 소재지
경상북도 상주시에서 시행하는「남원동 행정복지센터 건립 설계공모」응모작을 제출합니다. 년 월 일 신 청 인 : (인) 상주시장 귀하
제출서류(도서) 1. 심사용 도판 2매. 2. 설계설명서 20부. 3. 심사후 입상작 확인용 서류 1부. * 위 내용이 포함된 USB 1EA
-----------(인)--------- 절 취 선 --------(인)------------
설계공모 응모작 접수증
※ 접수번호									접 수 인
설 계 사무소명				전화번호 (FAX번호)
대 표 자 (건축사)				주민등록번호
소 재 지
발주기관		상주시청

[서식 11]

설계설명서 표지 서식

□ 설계설명서 표지 작성요령

	3cm	2cm				-A3횡 아트지 좌측편철 -글자체 : HY견고딕 -제목크기 : 48 -연도 글씨크기 : 24 -중앙정렬 -글씨 : 진하게 -셀간격 : 180% -테두리선 : 없음 -번호 기재란 외곽선 :진하게
					2cm
					3cm
					3cm
남원동 행정복지센터 건립 설계공모 설계설명서
2023. 00.
					5cm
					2cm

※ 이격거리는 ± 0.5cm 범위내로 작성 (표지작성규정 미준수시 감점대상 포함)

[서식 12]

건축개요 및 시설 면적표

구 분			내 역	비 고
건물개요	대 지 위 치
	지 역 지 구
	대 지 면 적		㎡
	도 로 현 황
	건 축 면 적		㎡
	연면적	전 체	㎡
		지 하	㎡
		지 상	㎡
	건 폐 율		%
	용 적 율		%
	구 조
	층 수
	최 고 높 이		m	․단면도에 층고 및 최고 높이 표기할 것
	승 강 기		대
주차개요	계		대	․법정대수 산정 근거 표기
	지 상		대
	지 하		대
	주차장 면적		㎡	․산출근거
조 경 개 요	조 경 면 적			․법정면적 : % ․설치면적 : % (산출근거 구체적으로 표기)
	식 재 면 적
	조경시설면적
	옥상조경면적
주요 설비개요
외부마감 (주요마감)
기타 (에너지,신재생,녹색건축물,제로에너지 등)

[서식 13]

각 층별 세부용도 및 면적표

층 별	용 도	면 적 (㎡)	비 고
총 계
	소 계
	소 계
	소 계
	소 계

[서식 14]

관 련 법 규  검 토 서

법 규 명 및 조 항	대 상	법 적 기 준	설 계 기 준	비 고

[서식 15]

추정 공사비 내역서

공사명 : 남원동 행정복지센터 건립공사                              (단위 : 천원)

품 명		규격	단위	수량	재료비	노무비	경비	계	비 고 (구성비)
건축공사	구조체
	외장
	내장
	토목
	조경
기계공사
전기공사
통신공사
소방공사
신ㆍ재생에너지 설비공사
철거공사
폐기물처리비
○○공사
계
제 경 비 (비율계산)
합 계 (총공사금액)

[서식 16]

심사위원 기피·회피 신청서

□ 설계공모명 : 남원동 행정복지센터 건립 설계공모

□ 기피·회피 위원

성 명	소 속	기피·회피 사유

년   월   일

제 출 자    소  속 :

연락처 :

직  위 :

성  명 :                    (인)

상주시장 귀하

[서식 17]

심사 후 입상작 확인용
설계공모명	남원동 행정복지센터 건립 설계공모
설계사무소명
응 모 자 명	(인) ※ 반드시 대표자 날인
응모작품 조감도 축소 또는 사진 붙임

[서식 18]

규  격  봉  투

	뒷면 풀칠하고 봉인
	남원동행정복지센터건립설계공모응모작품확인서			풀칠
		접수번호
	※ 사무소명, 응모자명 재중
	풀 칠

※ 이 서식을 출력하여 사용할 것.