건축설계 제안공모 지침서

[당진시 솔뫼공설묘지 묘역확장사업

계획ㆍ중간 및 실시설계 용역]

2025. 11.

= 목   차 =

Ⅰ. 사업개요	1

Ⅱ. 제안공모 개요	3

Ⅲ. 건축 설계지침	12

Ⅳ. 설계공모 제안서 작성 및 제출	20

Ⅴ. 제안공모 심사	25

Ⅵ. 각종서식	33

Ⅶ. 제공자료	별도 제공

Ⅰ. 사업개요

1. 사업의 배경 및 목적

○ 당진시 장사시설 수급계획과 솔뫼공설묘지 봉안당 및 자연장 조성 타당성 용역 결과 봉안당 수요의 증가가 예상되어, 추모객들의 이용 만족도 제고 및 쾌적한 환경을 제공하고자 추진함.

2. 개 요

가. 사 업 명 : 당진시 솔뫼공설묘지 자연장지 조성 및 봉안당 신축 공사 계획ㆍ중간 및 실시설계 용역(건축, 기계, 토목, 조경, 전기, 소방, 통신)

나. 발주기관 : 당진도시공사

다. 대지위치 : 충청남도 당진시 우강면 송산리 367-15

라. 대지면적 : 13,062㎡

마. 연 면 적 : 1,500㎡내외 (±5% 범위 내 조정 가능)

바. 층    수 : 지상 1층 이내

사. 지역 / 지구 : 계획관리지역, 묘지공원, 무선방위측정장치보호구역

아. 주    차 : 기준 50대(대형주차 2대 포함)

자. 용 도 : 묘지관련시설(봉안당, 자연장지, 산분장지)

차. 예정 총공사비 : 6,195,964천원

(건축,기계,토목,조경,전기,통신,소방 등 포함, 관급자재 및 VAT 포함)

1) 제시된 공사비는 건축, 구조, 기계설비, 토목, 조경, 전기, 조명, 통신, 소방, 신재생에너지, 건설폐기물처리비, 지정폐기물 해체 및 처리비, 포장, 부지 조성비, 관급자재, 인입공사비(상수도, 도시가스 등) 등에 대한 총공사비이며, 각 공종 및 분야 간 배분하여 제시된 각각의 공사비 및 부대비용 등 모든 금액의 합(총공사비)이 총공사비 예산액 내에서 설계가 이루어지도록 하여야 한다.

※ 공사비 예산액은 설계공모를 위한 예정공사비로서 실시설계(내역서 등) 결과 및 발주청의 사정에 따라 변경될 수 있음.

※ 공사예정가격(총공사비)이 공사비 예산액을 초과하지 않도록 설계하여야 하며,

낙찰 차액을 감안하여 공사비 예산액을 초과하여 설계해서는 안 된다.

카. 설계용역 내용

1) 용 역 명 : 당진시 솔뫼공설묘지 자연장지 조성 및 봉안당 신축 공사 계획ㆍ중간 및 실시설계 용역(건축,기계,토목,조경,전기,소방,통신)

2) 설계용역비 : 377,840천원 (VAT 포함)

- 건축, 구조, 기계설비, 토목, 조경, 건축물 내ㆍ외의 공간디자인 및 환경디자인, 사업부지 내 건축물 내외 및 모든 시설물에 대한 색채계획, 사업부지 내 조경 및 편의시설 설치, 부대토목과 조경분야의 포장 재료선정 및 패턴디자인 설계, 지장물 철거 및 이전, 건설폐기물처리, 지정폐기물 해체 및 처리, 사업부지 포장, 부지 조성, 관급자재, 부지내 공공시설물(색채계획포함), 신재생에너지, 에너지절약계획서 작성 등의 설계비임.

- 전기, 소방, 통신 설계비 포함.

- 건축협의(착공신고, 허가사항변경, 사용승인, 건축물대장생성신청, 건축물대장 정리 및 등재 등, 세움터 접수 및 처리), 각종 사전인증(BF예비인증 등), 심사(계약심사 등), 위원회 심의(경관심의, 공공디자인 심의), 자문(기술자문) 등 행정절차 이행에 필요한 자료작성 등 제반 업무 포함임.

- 주요실[봉안당, 제례단, 사무실 및 매점, 홀, 화장실, 휴게실 등]의 공간 구성 및 기능 배치에 대한 협조, 건축설계와의 연계성을 고려한 효율적인 공간 활용 및 이용자 동선 계획에 대한 의견 제시, 주요 기능 공간 간의 관계성 및 설비 계획에 대한 검토와 상호 검증(Cross Checking) 등.

- 건축물 외부 조감도 또는 투시도(3D, 1점), 용역손해배상보험료 또는 공제비용 등 일체 비용 포함임.

- 설계용역비에는 장애물 없는 생활 환경(BF) 예비인증(인증기관수수료 제외), 신재생에너지, 에너지절약계획서 작성, 손해배상보험료 등 일체 비용 포함임.

타. 공모의 범위

- 솔뫼공설묘지 신축공사에 따른 건축, 기계설비, 전기, 통신, 소방, 토목, 조경분야

파. 설계기간 : 당선자 계약 후 착수일로부터 160일(공휴일 포함)

Ⅱ. 제안공모 개요

1. 건축설계 제안공모의 목적

- 건축 설계자를 선정함에 있어, 보다 창의적이고 주변 환경과의 조화와 예술성, 작품성을 겸비한 설계자를 선정하고자 「건축서비스산업 진흥법」제21조, 동법시행령 제17조 규정에 의거 설계공모 방식을 통하여 시행하고,

- 또한, 「솔뫼공설묘지 신축공사」 건립 목적에 부합하는 우수한 건축설계를 위해서 완성된 설계안을 심사하는 “일반 설계공모” 방식과는 달리, 설계 진행 과정에서 부지 활용 및 세부 프로그램 등 주요 내용을 이용자 및 다양한 이해관계자와의 협의를 통해 결정・반영할 수 있도록 「건축 설계공모 운영지침, 국토교통부 고시 제2023-180호」 제29조 규정에 따라 설계자의 대표작품 포트폴리오, 경험 및 역량, 업무의 이해도, 수행계획 등을 심사하여 우수한 설계자를 선정하는 “제안공모” 방식으로 추진하고자 함.

2. 설계공모의 방식 : 제안공모

3. 공모 일정

구 분	일 시	비 고
설계 제안공모 공고	2025.11.18.(화)	당진도시공사, 설계공모 홈페이지 및 나라장터, 세움터
응모신청서 등록(접수)	2025.11.18.(화) 10:00~ 2025.11.24.(월) 16:00	설계공모 홈페이지를 통해 접수
질의서 접수	2025.11.24.(월) 09:00~ 2025.11.24.(월) 16:00	설계공모 홈페이지를 통해 접수
질의서 회신	2025.11.26.(수)	설계공모 홈페이지에 일괄 게재
설계공모 제안서 제출	2025.12.12.(금) 10:00~16:00	설계공모 홈페이지를 통해서만 접수
제안서 1차 심사	2025.12.17.(수)
제안서 발표 및 2차 심사	2025.12.19.(금)
심사결과 발표	심사일로부터 7일 이내	당진도시공사, 설계공모 홈페이지에 게재 및 개별통보
공모안 반환	심사결과 발표일로부터 7일 이내	공모 홈페이지(plus.scorer.co.kr) 게시

※상기 일정은 변경될 수 있으며, 변경될 경우에는 당진도시공사 홈페이지(공지사항)에 게시

(개별통지하지 않으며, 홈페이지 게시사항 미확인에 따른 책임은 응모자에게 있음.)

4. 공모 참가자의 자격

가. 참가자격

1) 『건축사법』제7조 규정에 의한 건축사 자격을 소지하고 같은 법 제23조에 의한 건축  사사무소 개설 등록(신고)을 필한 자로서 건축사법 제9조에 의한 결격사유가 없는 자.

단, 외국건축사 자격을 취득한 자는 건축사법 시행령 제21조의2 규정에 따라 국내건축사

사무소를 개설한 자와 공동수급(공동이행)으로 수행하여야 하며, 이 경우 대표사는           국내건축사로 한다.

2) 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제13조(입찰의 참가자격) 및    동법시행규칙 제14조 규정에 의한 자격을 갖춘 자.

나. 공동으로 응모하는 경우

1) 공동이행방식으로 참여하는 경우에는 공동응모 참여업체 모두 위 1)의 자격조건을 갖추어야 하며 단, 공동응모 시 2개사를 초과하여 공동응모가 불가하며, 응모신청서 등록 후에는 공동응모를 변경할 수 없음.

2) 공동이행방식으로 참여하는 경우에는 공동응모자 중 최상위 출자비율을 가진 1인을 대표자로 선정하여야 하며, 동일 건축사 사무소 내 공동대표일 경우에도 대표자 1인을 지정하여야 함

3) 공동이행방식으로 참여하는 경우에는 <별지 제3호 서식>에 의한 “공동응모협정서”를 응모신청 시 제출하여야 한다.

4) 당선자는 제안공모 등록시 구성한 공동수급체를 당선 이후 변경할 수 없다.

5) 공동응모에 따른 책임과 권리사항은 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한법률」, 건설기술진흥법 및 지방자치단체 계약예규(지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준, 지방자치단체 입찰 시 낙찰자 결정기준 등) 관련 규정에 따름.

6) 대표자는 해당 업무를 총괄 조정하는 역할을 수행하여야 하며 공모와 관련하여 수반되는 모든 법적 권리 및 책임, 의무 사항은 대표자에게 귀속됨.

다. 응모 제한

1) 응모신청서를 접수한 업체에 한하여 “설계공모 제안서”를 제출할 수 있다.

2) 공고일을 기준으로 등록취소, 휴업, 폐업, 업무정지 및 자격정지와 기타 행정관청의 행정처분(부정당업체 제재 포함)을 받은 자는 본 공모에 참여할 수 없음.

※ 응모신청서 등록 시 건축사협회 및 등록관청에서 발급한 업무 정지 중이 아님을 증빙하는 서류를 제출하여야 한다. (공동응모자도 행정처분 관련 증빙 서류를 제출하여야 함.)

3) 본 제안공모 참가등록자는 1개의 작품(제안서)만을 제출할 수 있으며, 2개이상 중복 응모한 사실이 확인될 경우 참가자격을 박탈한다. 또한, 단독으로 응모 신청 후 공동으로 제안서를 제출하는 것도 불가함.

5. 응모신청서 등록

가. 일시 : 공모 일정 참고

나. 참가 등록 방법: 공모 홈페이지(plus.scorer.co.kr)를 통한 온라인 신청

가) 참가 등록은 공모 홈페이지를 통해서만 가능하다. (참가등록시 별도 제출 서류 없음)

나) 참가 등록 기간 중 홈페이지 접속 후 [회원가입(로그인) > 해당 공모전 선택 > 참가등록하기]로 접속한 뒤, 안내에 따라 요구되는 사항을 작성해야 등록이 완료된다. 이때 부여되는 고유식별번호(이하 PIN번호)를 통해, 공모기간 동안 참가자와 제출도서를 식별한다.

다) 질의 및 작품접수 등이 홈페이지를 통해 이루어지므로 참가사 대표자로 로그인할 것을 권장한다.

라) 등록 기간 내 정보변경은 가능하며, 참가등록 기간이 만료된 후에는 일체의 수정이 불가하다.

마) 참가 등록시 입력한 대표사 이메일 및 휴대전화로 공모 기간 내 주요사항을 전달한다. (공동 참여사에게는 별도 연락을 하지 않음)

바) 참가등록 확인서는 홈페이지 내 [나의 공모 관리 > 해당 공모전의 ‘공모관리’ 버튼 > 참가등록 확인서] 메뉴를 통해 열람할 수 있다.

사) 상기 등록 기간(일시) 이후에는 참가 등록이 불가하다. 또한 ‘참가 신청 완료’ 여부를 필히 확인하여야 하며, 이를 확인하지 못해 발생하는 일체의 불이익에 대한 책임은 설계공모 참가자에게 있다.

아) 참가자는 설계공모에 응모함으로서 지침서의 모든 규정을 준수하는 것에 동의하는 것으로 간주되며, 이 규정을 위반한 참가자는 설계공모 자격을 상실하게 되고, 계약 이후 계약자의 의무를 위반할 경우 계약해지를 함에 있어 이의를 제기할 수 없다.

6. 질의 및 응답

가. 질의 접수

① 일시: 공모 일정 참고

② 질의방법: 공모 홈페이지(plus.scorer.co.kr)를 통한 온라인 접수

③ 유의사항

가) 이메일 및 전화, 우편을 통한 질의에는 답변하지 않는다.

나) 참가등록을 완료한 팀에 한하여 공고된 질의기간 동안 공모 홈페이지 내 [나의 공모 관리 > 해당 공모전의 ‘공모 관리’ 버튼 > 질의 접수] 메뉴를 통해 질의를 접수할 수 있다.

나. 질의 회신

① 회신일시 : 공모 일정 참고

② 회신방법 : 공모 홈페이지(plus.scorer.co.kr)에 게재

③ 유의사항

가) 접수된 질의 내용이 설계공모지침서와 직접 관련이 없는 사항인 경우는 답변하지 않는다.

나) 모든 질의에 대한 답변은 공모 홈페이지 내 [질의응답] 메뉴에 게재(각 질의 게시글의 답변 형식으로 게재)하며 모든 질의에 대한 답변 게재 후 안내 메일이 발송된다.

다) 질의사항에 대한 답변내용은 본 설계공모 지침서를 추가 또는 수정한 것으로 간주하며 설계공모 지침서와 동일한 효력을 갖는다.

7. 설계공모 제안서 제출

가. 일시: 공모 일정 참고

나. 제출방법

① 공모 홈페이지(plus.scorer.co.kr)를 통한 온라인 제출(우편, 등기, 방문, 팩스, 이메일 접수 불가)

② 공모 홈페이지 내 [나의 공모 관리 > 해당 공모전의 ‘공모 관리’ 버튼 > 작품 제출하기] 메뉴를 통해 제안서 및 모든 서류를 디지털 파일로 제출

다. 유의사항

① 모든 제출물(제안서, 기타 제출물)은 마감 시간 이전에 정해진 규격에 준하여 업로드를 완료해야 한다.

② 참가자는 업로드에 필요한 시간을 감안하여 제출하여야 한다. (업로드 미 완료시 제출시간 미준수로 판단하여 실격 처리될 수 있으며, 마감시간 이후 업로드는 시스템상 차단된다.)

③ 제출 항목별로 파일 선택 후 팝업창 하단의 제출하기 버튼을 클릭한 시점의 시간이 기록되며, 참가자의 시간 초과 여부는 마지막으로 제출하는 항목에 기록된 제출 시간으로 판정함.

④ 제출 확인서는 관리자의 검토 완료 후 열람 가능하며, 공모 홈페이지 내 [나의 공모 관리 > 해당 공모전의 ‘공모 관리’ 버튼 > 제출확인서] 메뉴를 통해 열람할 수 있다.

⑤ 모든 제출물의 원본은 공모 참가자가 보관하고 있는 것으로 간주하여, 제출 과정 및 제출 후 발생한 손상에 대하여 발주기관은 책임지지 않는다. 또한 특정할 수 없는 사유로 제출물이 손상될 경우, 발주처는 다시 제출하도록 요청할 수 있으며, 공모 참가자는 동일한 제출물을 다시 제출하여야 한다.

⑥ 어떤 이유든 오류 파일을 제출한 경우 심사위원회는 제출 시간 미준수로 판단해 실격 처리할 수 있다.

⑦ 발주처는 필요한 경우 추가 서류를 요청할 수 있고, 그 경우 서식과 제출 방법은 공모 홈페이지에 공지한다.

⑧ 공모안의 접수는 참가등록을 한 자의 공모안에 한한다.

⑨ 제출일시 및 방법과 관련하여 변동 등 공지사항이 생긴 경우 공모 홈페이지에 게시하며, 이를 확인하지 못해 발생되는 일체의 불이익에 대한 책임은 공모 참가자가 진다.

라. 제출서류

- 대표자 선임계 1부(대표자 2인 이상 또는 공동응모 경우에 한함)<별지 제1호 서식>

- 사업자등록증 사본 1부, 건축사사무소개설 신고확인증 사본 1부

- 건축사 면허(자격)증 사본 1부(원본대조필)

- 인감증명서 1부, 사용인감계 1부<별지 제2호 서식>

- 법인등기부등본 1부(법인에 한함)

- 국외 건축사자격증 사본(외국건축사 참여할 경우에 한함. 사실과 상이 없음 확인필)

- 대한건축사협회 공인기관 등 발급 증빙서류 1부 : 건축사 행정처분 조회서(본 설계용역 공고일로부터 최근 1년~공고일 이후)

- 공동응모자협정서(공동응모자의 경우 상기 해당 서류도 각각 제출함) <별지 제3호 서식>

※ 사본 제출 시 원본대조필란에 해당 건축사 날인

※ 외국어로 작성된 서류는 원본에 한글로 번역한 서류를 첨부하여 제출함

- 제안공모 참여자명단 <별지 제4호 서식>

- 개인정보 수집 및 이용 동의서 1부<별지 제5호 서식>

- 사전접촉 등 불공정행위 금지 서약서, 청렴서약서, 서약서 각 1부<별지 제6, 7, 8호 서식>

- 담당 건축사 경력 및 실적 1부 <별지 제9호 서식>

※ 담당건축사는 대표자 2인 이상 또는 공동응모 할 경우 ‘대표자선임계’에 명시된 대표자에 한함

- 심사위원 기피·회피 신청서<별지 제10호 서식> / 해당 없을 경우 ‘해당 없음’ 표기 후 제출

- 전시·홍보 및 출판 등 이용 동의서(발주기관 보관용) <별지 제11호 서식>

- 담당 건축사 경력증명서 및 유사 프로젝트 실적증명서 각 1부

A. 담당건축사의 경력

- 경력관리 수탁기관(대한건축사협회 등)의 경력증명서 제출함

- 설계분야 기간으로 건축사 면허 취득일 이후 경력만 인정함

B. 담당건축사의 유사 프로젝트 실적

- 담당건축사가 수행 또는 참여하였음을 증명하기 위하여 실적관리 수탁기관(대한건축사협회 건축사실적관리증명서) 또는 발주기관에서 발급한 증빙서류를 제출해야 함.

- 유사프로젝트 실적은 건축법 제29조에 따른 공용건축물 또는 건축법시행령 [별표1] 용도별 건축물의 종류 「제26호 묘지관련시설」에 해당하며, 해당 연면적 합계가 1,500㎡ 이상인 사업으로, 최근 5년 이내(공고일 기준) 완료된 설계용역에 한하여 인정함. 건축물대장 첨부 제출.

- 공동도급의 경우 담당건축사가 수행 또는 참여한 실적만 인정함.

- 설계공모 제안서 PDF (2차 심사 발표자료와 동일)

- 대표 이미지(외부 조감도), 배치도, 1층 평면도(10mb이내 jpg 또는 png)

(최대 용량: 제출 항목별 30mb / 파일 유형: pdf, png, jpg, zip / 대표 이미지: 최대 10mb(png, jpg))

8. 제안서 발표 및 심사

1) 일시 : 공모 일정 참고

2) 1차 심사

가) 심사 대상 업체가 7개 미만일 경우, 1차 심사는 생략한다.

나) 1차 심사는 발표 없는 서면 심사이며, 온라인 비대면(비공개)으로 진행한다.

다) 심사 과정은 녹음 또는 녹화하여 보관한다. 참가자가 심사과정을 열람하고자 할 때에는 심사결과 공개 후 7일 이내에 발주기관에 요청하여야 한다. (요청자 관련된 자료만 열람 가능)

라) 심사위원장은 심사 전 위원 간 호선에 따라 선정한다.

3) 2차 심사(발표심사)

가) 2차 심사는 1차 심사를 통해 선정한 5개 업체를 대상으로 한다.

나) 발표는 온라인 비대면으로 진행되며, 심사위원회는 지정된 장소에서 참석해 심사를 진행한다.

다) 2차 심사는 실시간 공개로 진행되나, 심사위원회 회의를 통해 공개범위를 정할 수 있다. 2차 심사 실시간 방송 시청방법은 설계공모 홈페이지를 통해 공지한다.

라) 심사 중 발표 및 질의응답 구간은 실시간으로 송출하지 않으며 심사 이후 공개한다. (후순위 발표자가 이전 발표자의 영상을 열람하는 것을 방지하기 위함)

마) 발표자는 담당 건축사 또는 해당 업체 소속의 위임받은 자여야 한다. (※ 건축설계공모 공고일부터 재직하고 있어야 함)

바) 발표자는 신분증과 (필요시)위임장과 재직증명서를 지참하여 발표 당일 지정한 시간에 온라인 발표실에 접속해야 한다.

사) 발표순서는 당일 심사위원장의 추첨으로 정한다.

아) 발표는 공모안 제출일에 제출한 제안서 파일(PDF)로 발표하며, 제안서 이외의 내용이나 업체를 인지할 수 있는 어떠한 내용도 사용할 수 없다.

자) 업체당 제안서 발표시간 7분 이내, 질의응답 8분 이내로 진행한다. (심사위원회 의결에 따라 조정 가능)

차) 본 심사는 투표제를 원칙으로 한다.

9. 심사결과 발표 및 당선작 통보

가. 일    시 : 공모일정 참고

나. 발표방법

가) 1차 심사 결과: 익명으로 홈페이지에 게시하며, 2차 심사 대상으로 선정되지 않은 자에게는 이메일로 통지하고 심사 대상자에는 개별 안내한다.

나) 최종 심사 결과: 공모 홈페이지(plus.scorer.co.kr) 게시

다. 입상작 시상 및 보상(부가가치세 및 제세공과금 포함)

① 최우수작(당선작) 1점 : 본 설계공모의 설계권 부여

② 입상작 보상 및 시상내용 : 최대 4점(보상금 차등지급)

보상금 총액은 금10,000천원이며, 아래 기준을 적용한다.

(공동응모의 경우 대표자에게 지급한다.)

참가업체 수	보상대상 수	보상금 지급기준	비 고
2개	1	보상 예산의 1/3	부가세 및 제세공과금 포함
3개	2	보상 예산의 4/10 보상 예산의 3/10
4개	3	보상 예산의 4/10 보상 예산의 3/10 보상 예산의 2/10
5개 이상	4	보상 예산의 4/10 보상 예산의 3/10 보상 예산의 2/10 보상 예산의 1/10

라. 동점일 경우 수행계획 및 방법 중 과제에 대한 제안의 평가점수가 높은 제안자를 선순위로 함

마. 개별통지 후 당선작을 제외한 입상자가 특별한 사유 없이 통지일로부터 30일 이내에 공모안의 작성 비용에 대한 보상요청을 하지 않는 경우 보상금 권리를 포기한 것으로 간주한다.

바. 주최자는 1등 당선자가 우선협상권을 포기하거나 결렬될 경우, 차순위자에게 협상권을 부여할 수 있다. 이 경우 계약을 체결한 차순위자는 수령 상금을 반환하여야 하며, 주최자는 반환된 상금을 1등 당선자에게 지급한다.

10. 자료제공

가. 설계공모안 작성에 필요한 제공자료는 참가 등록한 자에 한하여 제공되며, [나의 공모 관리 > 해당 공모전의 ‘공모 관리’> 공모 관련 자료] 메뉴에서 열람할 수 있다.

나. 제공 도서 및 자료 내용의 일부 또는 전부는 설계공모 외 다른 목적으로 사용할 수 없다.

다. 제공 자료 목록

① 현황측량성과도

② 설계공모지침서(설계공모 진행에 필요한 서식 포함)

③ 과업내용서

※ 추후 요청 시 가능 범위 내에서 추가 자료 제공

11. 공모관리

가. 설계공모 주관부서

(1) 시행□주관기관 : 당진도시공사 개발사업팀

(2) 공모 담당자 : 당진도시공사 고건희 차장

나. 설계공모 관리자

(1) 발주기관은 본 설계공모의 원활한 진행과 관리를 위해 다음과 같이 설계공모 관리자를 지명한다.

(2) 설계공모 관리자는 공모일정과 규정을 준수하여 공모를 진행하며, 참가등록과 질의응답, 공모안 접수 등을 관리하며 전 과정을 보조한다.

(3) 설계공모 관리자

① 업체: 스코어러 플러스

② 홈페이지: plus.scorer.co.kr

③ 연락처: 02)3785-2134 / plus@scorer.co.kr

12. 심사위원회

가. 심사위원회는 총 7인의 심사위원으로 구성한다.

○ 건축사 또는 건축과 교수 5인

○ 타 시군 공설장사시설 운영자 및 장사정책, 교육, 행정 전문가 2인

나. 심사위원회는 심사위원 정수의 과반수가 참석하여야 하며 과반수 미만의 경우 심사위원회를 다시 개최하며, 심사위원장은 심사위원 중에서 위원들이 호선한다.

다. 심사위원회는 심사위원 중 과반수가 참석하여야 하며, 심사 중 결정이 필요한 사항이 있을 경우 출석위원 과반수의 찬성으로 의결한다.

라. 건축 설계공모 운영지침 제12조제3항 각 호에 해당되는 심사위원은 당해 사업의 심사에서 제척된다.

마. 심사결과 설계공모 목적에 적합하지 아니하거나 작품 수준이 현저히 떨어진다고 의결될 경우 당선작 등을 선정하지 않을 수 있다.

바. 아래 사유에 해당하는 제출 작품은 심사위원의 합의에 따라 심사 진행과 관계 없이 탈락시킬 수 있으며 사후에 발견되었을 경우에도 심사위원회의 결정에 의해 수상을 취소할 수 있다.

○사전에 심사위원과 접촉한 경우

○공모전 규정과 요구사항을 따르지 않은 경우

○작품의 익명성을 무시한 경우

○최종 심사 결과 발표 이전에 작품을 공개한 경우(SNS 포함)

○기존에 공개된 타인 또는 본인의 작품이거나 그와 유사한 경우

사. 응모자는 심사 결과에 대해 이의를 제기할 수 없다.

Ⅲ. 건축 설계지침

1. 설계 목표

가. 솔뫼공설묘지 신축공사 개념

○ 솔뫼공설묘지의 봉안당을 신축함으로써, 추모객들의 이용 만족도 제고 및 쾌적한 환경을 제공하고자 함.

○ 건축물의 형태, 조경 등 다양한 분야에서, 기존 건축물과 자연스럽게 어우러지는 독창적이고 창의적인 컨셉, 입면 및 경관 디자인을 구현하여 지역의 추모공원의 공간을 이미지를 형성하고자 함.

나. 도로 현황

○ 북측 10M 도로 및 단지 내 도로

다. 사업부지 현황 및 항공도

○ 대지위치 : 충청남도 당진시 우강면 송산리 367-15

2. 기본 방향

가. 솔뫼공설묘지의 기능이 발휘될 수 있어야 하며, 상징성, 경제성, 공익성, 에너지 절약 등을 최대한 고려하고 관련 법규 및 설계기준 등 제반 규정에 적법하게 설계하여야 한다.

나. 사업수행과정에서 법령 등에 의거 당연히 시행하여야 하는 업무는 본 지침서에 명시되지 않은 사항이라도 포함된 것으로 본다.

다. 제출된 설계는 「공유재산 및 물품관리법」, 「건축법」, 」국토의 계획 및 이용에 관한 법률」, 「주차장법」, 「당진시 건축조례」, 「도시계획조례」 등 기타 관련 법령에 저촉됨이 없어야 하며, 별도의 시설기준이 있는 경우에는 그 시설기준에 적합하여야 한다.

라. 건축물은 조형성 및 상징성을 최대한 부각하여 설계하여야 한다.

마. 평면계획에 있어 자연채광과 인공조명을 적절히 이용토록 배치한다.

바. 현대적이고 효율적인 복합시설을 할 수 있도록 합리적인 사무실 배치와 구조, 장래에 갖출 시설설비에 대한 충분한 배려는 물론 정확한 재해정보의 수립‧전달‧피난‧구조활동 등 방재 기능도 배려한다.

사. 냉․난방설비는 중앙집중식으로 계획하고, 층별 및 실별 제어기능이 있어야 하며, 신재생에너지 활용계획을 수립하여야 한다.

아. 지붕 및 지하 부분의 방수․방습에 대한 내구성능이 보완된 재료 및 공법을 채택한다.

자. 한국의 지역적인 재료와 기술을 활용하기 위한 모든 노력이 기울어질 필요가 있으므로 가급적 한국의 재료(KS제품)와 기술을 이용하여 설계하여야 한다.

차. 다중이 이용하는 시설이므로 내진설계가 되도록 하고 재해 및 재난 시 안전하고 원활한 피난과 불의의 사고에 대처하도록 계획한다.

카. 건물의 내구성, 안전성, 시공성, 경제성 및 내진성을 감안하여 설계한다.

타. 관련법에 따라 녹색건축물 인증, 에너지효율등급 인증 등 각 등급에 맞게 설계하여야 한다.

파. 유지관리 측면을 충분히 고려하여 시설물 완공 후 유지관리비 과부담 등의 이유로 시설물이 유휴화되는 일이 없도록 설계한다.

하. 시대 변화에 따른 요구와 기능의 변화에 대한 융통성 있는 공간과 전체적으로 건축물의 개방성을 느낄 수 있도록 계획되어야 한다.

하1. 건축, 토목, 기계설비, 소방, 전기, 통신, 조경 등의 각 분야는 기능적으로 적합하고 상호 연관성을 보장하여야 한다.

하2. 관계법령 및 규정에 적합하고 주변 환경과 조화를 이루며 이용자의 접근성 및 편의성을 고려하고, 유니버설디자인(Universal Design)으로 누구나 이용이 편리하도록 계획하여야 하고, 범죄예방건축기준에 적합하게 계획하여야 한다.

하3. 녹색건축물 보급 및 활성화를 위한 정부 정책에 맞추어 신재생에너지(태양광, 태양열, 지열, 풍력, 수소에너지 등)를 공급의무 비율 기준 이상으로 설치 계획에 반드시 포함하여 계획하고, 도면에 표기하여야 한다.

※ 「신에너지 및 재생 에너지 개발․이용․보급촉진법」 제12조 및 동법시행령 제15조 규정

하4. 공공건축물 디자인 10원칙을 반영하여 설계하여야 한다.

○ 공공건축물 디자인 10원칙

1) 틀에 박힌 획일적 형태의 건축물에서 창조적 디자인 유도

⇒ 도시의 역사성과 장소의 기억, 주변과 조화 등 정체성 있는 디자인

2) 시민들과 함께 공유할 조망권을 보호하며 조화로운 스카이라인 형성

⇒ 주변 경관을 보호하며 조화로운 스카이라인을 형성하는 건축물

3) 과도한 상징표현을 제한하고 주변 환경과 색채, 외관 등을 조화

⇒ 주변 건축물과의 색채, 외관 등이 조화롭게 어울리는 건축물

4) 보행인에게 위압감을 주는 옹벽 설치를 제한하고 자연 지형에 순응

⇒ 자연 지형에 순응하고 가치가 있는 주변 자연물(나무, 돌등)을 이용

5) 높은 계단, 거대한 캐노피, 등 권위적이고 폐쇄적인 건축물 외관 형태 개선

⇒ 시민들의 접근이 자유롭고 위압감을 주지 않는 건축물

6) 교통약자를 배려하고 보행권을 우선하는 건축물 진입부 배치계획 정립

⇒ 보행 동선을 방해하는 건축물 전면부 일률적인 외부 주차장 제한

7) 건축 대지 내 이동 동선 확보로 시민들의 통행 불편 해소

⇒ 대지 내에 주변 보행로와 연계된 통로 확보 및 실내형 공개공지 확보

8) 이용자에게 쾌적하고 도심 개방감을 확보할 수 있는 공간 조성

⇒ 빈 공간, 조명 등을 이용하여 밝고 쾌적한 이미지를 주는 건축물

9) 조화롭고 쾌적한 디자인의 건축물 상부 입면계획 유도

⇒ 옥상부 설비시설 등을 건축물과 일체화하고 건축물 옥상 녹화

10) 건축물 외부공간 및 저층부에 시민들을 위한 친화적 공간 제공

⇒ 주요 민원 공간은 도로에서 가장 접근이 용이한 곳에 배치

3. 설계 중점사항

가. 당해 사업부지는 강변에 인접한 부지로서 주변 자연경관과 조화로운 컨셉(concept)과 테마를 설정하여 설계하여야 한다.

나. 당해 사업부지는 계획관리지역 및 묘지공원으로서 인접 건축물 및 자연경관과 유기적 연계 및 조화롭게 설계하여야 한다.

다. 건축물의 형태, 실내 공간디자인, 조경 등 다양한 분야에서 지역의 특성 및 강변에   인접한 대지의 자연환경을 반영하여 주변 경관에 자연스럽게 어우러지는 독창적이고 창의적인 형태 디자인, 경관계획 및 외부 입면계획이 되도록 설계하여야 한다.

라. 솔뫼공설묘지 건립에 따른 건축물은 “묘지관련시설”로서 동선 계획, 교통 흐름 계획 등에 있어 보도, 차도 분리 등 이용자의 안전을 우선 고려하여 설계하여야 한다.

마. 솔뫼공설묘지의 기능이 발휘될 수 있어야 하며, 상징성, 경제성, 공익성, 에너지 절약 등을 최대한 고려하고 관련 법규 및 설계기준 등 제반 규정에 적법하게 설계하여야 한다.

바.	장애인 및 남녀노소 등 누구나 불편함 없이 사용할 수 있는 공간으로 구성하여야 한다.

사. 관계 법령 및 규정에 적합하고 주변 환경과 조화를 이루며 이용자의 접근성 및 편의성을 고려하여야 한다.

아. 「솔뫼공설묘지」를 찾는 누구나가 이용이 편리하도록 유니버설디자인(Universal Design)으로 계획하여야 하고, 범죄예방 건축 기준에 적합하게 계획하여야 한다.

자. 건축물 배치계획 시 건축물의 외벽과 인접대지 경계선(사업부지 경계선)과의 이격거리는 적정거리를 이격하여 설계(배치)하여야 한다.

차. 설계자는 모든 관계법규(입법예고 포함) 및 제반규정사항에 적법하게 설계하여야 한다.

카. 설계자는 특별한 경우을 제외하고는 건축설계 연면적이 과업지시서 상 제시된 연면적에서 초과(증감)되는 경우에는, 그 초과되는 연면적이 과업지시서상 제시된 면적의 ± 5％ 이내가 되도록 설계 하여야 한다.

타. 경제적이고 친환경적인 재료를 사용하되 내구성‧경제성‧안전성이 우수하며, 시공성이 용이하고 미관 및 기능적인 면에 부합되는 재료를 선택한다.

파1. 건축물 내ㆍ외부(입면 등), 마감자재, 사업부지 부대 공간, 조경 공간 등의 모든 색상은 의장계획과 주변 환경과 조화되고 상징성이 나타날 수 있도록 색채계획을 수립하여 계획한다.

파2. 건축물의 구조는 영구적이며 합리적인 구조로 경제성과 안정성을 고려하고, 유지관리가 용이하며 에너지 절약형 시설이 될 수 있도록 외기 차단에 적합한 자재(창호, 도어) 등으로 계획한다.

파3. 모든 설계 체제는 최소 인원으로 관리가 가능하도록 중앙 통제형 체계를 구축하고, 누구나 기계(시설)조작이 편리하도록 계획하여야 한다.

파4. 장애인 및 남녀노소 등 누구나 불편함 없이 사용할 수 있는 공간으로 구성하여야 한다.

파5. 관련법에 적합하고 필요한 행정적‧법적 절차 추진 방법 등을 검토하여야 한다.

파6. 신재생에너지 등 미래지향적이고, 친환경적인 건축물이 되도록  기타 제반 관련 규정에 적합하게 계획한다.

파7. 설계용역 착수 시 지형현황측량 및 지장물조사를 선행 실시하여 지장물조서(지장물별 현황, 관리부서, 협의내용 등), 현황측량성과도를 제출한다.

파8. 토공설계 시 토취장 또는 사토장을 현지에서 직접 조사하여 중간 및 실시설계 시 운반거리에 따른 비용을 내역에 반영하여야 하며, 이때 공공사업 현장을 우선 고려하여 협의하여야 한다.

4. 각 실별 세부용도 및 소요 면적

□ 세부 현황 (봉안당, 사무실, 제례단 등, 연면적 1,500㎡ 내외)

실 명	면 적(㎡)	비 고
봉안실	809.57	8,768구
제례실	62.40	20.40㎡×2실 + 21.60㎡×1실 = 총 3실
봉안실 부속공간	21.60	비품창고 등
소 계	893.57
공용부문	604.40	추모라운지, 로비, 화장실, 복도 등 공용면적
합 계	1497.97

※ 건축물 배치계획, 실별ㆍ층별 건축계획(평면, 입면, 단면, 면적, 형태, 구조, 층수 등)은 건축설계에 따라 합리적, 창의적으로 조정하여 변동 가능하며, 실별 및 층별 계획에 따른 연면적은 과업지시서 상 기준 연면적(1,500㎡)의 ±5% 범위 내에서 설계자가 건축설계에 따라 조정하여 변동 가능함.

※ 추후 설계용역 진행 시 발주처의 요청 및 협의에 따라 건축물 배치계획, 실별ㆍ층별 건축계획(평면, 입면, 단면, 면적, 형태, 구조, 층수 등)은 조정이 가능함.

※ 제안서(공모안 건축설계) 작성 및 추후 설계용역 진행 시 건축계획 및 시설배치는

법적 기준을 준수하여야 함.

5. 분야별 세부설계 지침

가. 배치계획

1) 현장여건을 정확히 조사한 후 자연환경, 입지조건, 관계법규 제반규정 등을 정확히 분석하여 계획에 반영한다.

2) 본 과업과 부합하는 기본 개념(Concept)과 기본 구상안을 설정하고 그에 따른 기본계획(Master Plan)을 바탕으로 창의성 있는 배치계획을 수립한다.

3) 건축규모는 제시된 총 연면적을 기준으로 하되, 가능한 원지형을 보전한 상태로 가용 부지를 검토하고, 내부 운용프로그램, 시공성, 경제성 등을 종합적으로 고려하여 결정한다.

4) 건물배치에 있어서 인접 주택가 및 시설물과 유기적으로 조화를 이루도록 배치하여야 한다.

5) 관련성을 갖는 기능 단위들의 인접배치, 사용자가 편리한 요구 기능에 따른 동선의 분리 및 비상시 대비를 위한 비상 동선을 계획한다.

6) 공용공간은 효율적인 구성으로 유지관리가 용이하도록 계획하면서, 각종 프로그램과 연계되어 다양하고 생동감 있는 공간을 연속적으로 느낄 수 있는 창의적인 계획을 한다.

7) 장애인 등을 위한 접근로 및 편의시설 등은 관련법에 의하여 계획하되 시설 이용에 불편이 없도록 최대한 배려하여 계획한다.

8) 시설물의 안전한 관리를 위한 방범, 안전, 방재계획을 설계에 반영하여야 한다.

※ 「범죄예방 건축기준 고시, (국토교통부 제2019-394호, 2019.07.24.)」에 적합한  계획을 반영한다.

나. 평면계획

1) 설계자가 유사 시설물의 사례 등을 고려하여 「4. 각 실별 세부용도 및 소요면적」을 참고하여 적정한 규모로 설계하여야 한다. (이용자의 측면에서 유용성, 편리성을 최우선으로 고려)

2) 공공시설임을 감안한 편의시설 설치 : 경사로, 핸드레일, 비상재해시설 등 장애인 편의시설을 최대한 설계에 반영한다.

3) 소음방지를 위한 내부시설을 고려한다.

4) 관계법규 및 제반규정에 적합하고 「장애인ㆍ노인ㆍ임산부등의 편의증진 보장에 관한법률」을 준수하여 설계한다.

다. 입면 및 단면계획

1) 전체적으로 합리적인 구조로서 경제성과 안정감 있는 입면을 계획하고, 자연채광 및 환기 등 에너지 효율을 극대화 할 수 있도록 계획한다.

2) 건축적인 조형미를 살리면서 「솔뫼공설묘지」 건물로서의 상징성이 부각하여 설계하여야 한다.

라. 동선 및 주차계획

1) 건축물 전체의 동선계획은 시설 이용자의 이용목적에 따라 용이한 동선체계를 이루어야 한다.

2) 주 진입로에서 편리하게 접근할 수 있고, 부대시설 (주차시설, 간선도로)에 편리하게 접근할 수 있도록 보행동선 체계를 구축한다.

3) 단지 내 도로 및 주요 인접 간선도로의 교통 체계를 고려하여 계획한다.

4) 주변 자연장 산분장과 시각적 연계를 고려하고 이용자 및 관리자 동선과 차량 동선이 교차하지 않도록 계획한다.

5) 주차장은 진ㆍ출입에 지장이 없도록 하고 차량용 동선과 보행자의 동선이 명확히 분리되도록 계획한다.

6) 보도와 차도 및 주차장계획은 이용 및 안전이 우선되어야 한다.

7) 주차장에서 부지 내 각 시설로의 접근 효율성과 장애인 편리성을 고려한 계획을 한다.

8) 주차공간 상부에는 태양광 설비 계획 및 기계식 주차장은 제외한다.

마. 마감계획

1) 경제적이고 친환경적인 재료를 사용하되 내구성, 경제성 등 안전성과 시공성이 용이하고 미관 및 기능적인 면에 부합되는 재료를 선택한다.

2) 바닥 마감재는 청소가 용이하고 사용되는 장소에 합당한 적절한 내구성을 가져야 한다. 물의 사용 빈도가 높은 부분에 사용되는 재료는 내구성 및 내수성이 우수하고 미끄럽지 않은 재료를 사용하며, 연결부위는 내산성이 있도록 한다.

3) 각 실별 마감재료를 재질, 규격, 성능 등을 포함한 마감표를 설계설명서에 포함한다.(당선작에 한하여 실시설계 과정에서 수정할 수 있음)

4) 건축물의 배치, 입면의 개구부율, 마감자재 결정 시 에너지 절감 방안을 고려하여 계획하여야 한다.

바. 에너지 절약설계

1) 「건축물의 에너지절약설계기준(국토교통부 고시 제2024-1026호, 2024.12.31」 반영

2) 「고효율에너지기자재 보급촉진에 관한 규정(산업통상자원부 고시 제2024-153호,

2024.09.30.)」 반영

3) 「신에너지 및 재생에너지 개발ㆍ이용ㆍ보급촉진법」 제12조, 동법 시행령 제15조 및   「신ㆍ재생에너지 설비의 지원 등에 관한 규정(산업통상자원부 고시 제2025-25호,

2025.2.08.)」 반영

사. 녹지조성계획

1) 사업대상지 주변 환경과 조화되고 환경친화적 계획을 수립하며, 상징성 있는 테마가 있는 녹지공간으로 조성한다.

2) 옥상 녹화 등 시설물 내의 옥외공간은 조망, 휴게 및 커뮤니티의 기능을 가지는 공간계획을 수립하여 이용자의 편의를 도모하도록 한다.

3) 각종 조경 시설물과 식재 계획으로, 사용도가 낮은 건조한 외부공간이 되지 않도록 지형의 특성을 고려하여 계획한다.

아. 구조계획

1) 대상지 지형 및 지질의 특성을 고려하여 이에 적합한 공법을 검토하여 이를 바탕으로 구조계획을 수립․반영한다.

2) 각 실의 용도에 따른 적재하중을 세밀히 검토하여 구조계획을 하여야 하며 건축법 및 건축물의 구조 기준 등에 관한 규칙, 건축물의 하중기준 등 건축구조 관련 규정에 적합하게 하여야 한다.

3) 구조형식 및 단면의 크기 등은 시공성과 경제성을 고려하여야 한다.

4) 지질조사보고서, 현장 주변 자료를 검토하고 경제적이고 효과적인 기초 방법을 채택하여 시공 여건에 충족시킬 수 있도록 설계하여야 한다.

5) 구조는 경제적이며 시공상 어려움이 없도록 설계하여야 하며 특수 구조이거나 시공상 특수 공법이나 신공법이 필요한 경우에는 이에 대한 객관적으로 인정할 수 있는 공인기관의 기술 검토서를 첨부하여야 한다.

자. 토목계획

1) 기존 지형을 이용한 기초 조성공법을 고려하여 계획을 수립한다.

차. 기계설비 계획

1) 우수한 신공법, 신기술에 대하여 설계자의 창의성을 고려할 것을 권장하며, 신기술 및 신공법 선정에 따른 공법의 명칭과 적용 부위, 공인기관의 기술 검토서 및 성능 관련 입증자료를 제시하여야 하며 주어진 예정 공사비 범위 내에서 계획하여야 한다.

2) 경제성과 유지관리의 편리성을 고려한 시스템을 채택한다.

3) 추후 증축(수평 증축 등), 확장성 및 변경에 대한 대응성을 고려하여 시스템을 선정한다.

4) 기계설비의 자동제어를 통한 신뢰성 증대시킨다.

5) 에너지절약 설계 방안을 최대한 도입하여 고효율 인증 기자재 및 에너지절약형 설비시스템 채택한다.

6) 용도별, 사용 시간대별, 향별 적정한 Zoning 계획을 수립한다.

7) 냉ㆍ난방공급 방식은 실별 특성을 고려하여 계획하고, 냉난방기는 사무실별 별도 계획한다.

8) 건축, 토목, 전기 및 통신 등 타 공종과 관련되는 제반 사항을 충분히 검토하여 계획한다.

Ⅳ. 설계공모 제안서 작성 및 제출

1. 설계공모 제안서 PDF

가. 제출 도서 : A3 (가로 420mm x 세로 297mm) 규격

나. 쪽 번호는 표지와 목차에는 명기하지 않고 하단 중앙에‘-1-’부터 표기(간지 사용 불가)

다. 제출도서의 본문 내용은 찾기 쉽도록 페이지 하단 중앙에 일련 번호를 부여하고, 일련번호가 표기된 목차를 제안서 첫 부분에 기재

라. 제출된 도서 등은 마감 시간 이후 수정, 변경, 보완, 반환, 추가 제출 등을 할 수 없음

마. 도서의 표기는 한글과 아라비아 숫자로 하고 미터법(소수 둘째 자리까지 표기)을 사용. 다만, 영문이나 한문 표기가 필요한 경우 한글과 병기

바. 공모안 내의 이미지에 치수에 관한 내용을 포함할 수 없다.

사. 심사용 공모안에는 설계공모 참가자의 업체명 또는 대표자명 표기를 금지한다.

아. 같은 유형의 도면끼리는 축척을 통일하며, 방위와 축척은 각 도면에 정확히 표현

자. 기타 각종 개념도, 다이어그램, 컬러 등은 자유롭게 표현 가능하며, 별도로 규정되지 않은 레이아웃의 구성과 표현은 참가자 자율에 따름

차. 상세한 설계도면, 항공사진 등은 제출도서에서 원칙적으로 제외하며, 제출물에 상세한 설계도면, 조감도나 이와 유사한 내용을 포함한 경우에는 위반 기준에 따라 지침 위반 처리

카. 다만, 제안서의 명확한 설명을 위하여 필요한 경우 배치개념도, 스터디 모델 수준의 모형 사진, 렌더링하지 않은 3차원 이미지 등은 추가 가능 (9. 3차원 이미지 표현수준 예시 참고)

2. 제출물의 형식과 규격 및 작성기준

가. 설계공모 제안서 구성

순서	항목	세 부 사 항	쪽수
1	표지	앞면, 뒷면(내용없음)	2쪽
2	목차		1쪽
3	설계자의 경험 및 역량	○ 담당건축사의 대표작품 포트폴리오 (2작품)	2쪽
4	간지		1쪽
5	수행계획 및 방법	○ 업무에 대한 이해도	1쪽	8쪽
6		○ 과제에 대한 기술제안 (3개 과제)	각 2쪽 (총 6쪽)
7		○ 수행계획	1쪽
합계			총 14쪽

※ 표지, 목차, 간지도 제안서 총 쪽수에 포함됨

※ 포트폴리오는 실제 수행한 프로젝트(본 시설의 용도와 무관)에 한하며, 수행사실여부의 확인은 경력관리수탁기관의 경력증명서 등에 의하며, 허위사실 판명 시 실격 처리

※ 포트폴리오는 준공된 건축물에 한함.

나. 형식 및 규격

구분	수행방법
용지크기	A3(횡)
글자체·여백	자율
글자크기	본문제목, 소제목 등 : 자율 본문내용 : 10 포인트
도표·이미지	자율
줄간격	자율
문서 레이아웃	A3 (횡)
순서	1) 설계자의 경험 및 역량 2) 수행 계획 및 방법(업무에 대한 이해도, 과제에 대한 기술제안 (3개 과제), 수행계획)

① 제안서 표지는 A3 횡으로 아래 ‘표지 작성방식’에 따라 작성

② 심사위원 심사용 도서에는 응모자를 인지할 수 있는 어떠한 암호나 기호 등(업체명 포함) 표기 불가 위반 시 실격 처리

- 표지 작성방식

솔뫼공설묘지 신축공사 건축설계 제안공모 제안서
2025. 00.
당진도시공사

다. 설계자의 경험 및 역량 부분 작성요령

1) 담당건축사의 경력 및 유사 프로젝트 실적

가) 공통사항 : A4용지로 <별지 제10호 서식>작성, 설계분야

나) 담당건축사의 경력

- 경력관리수탁기관에서 발행한 증명서 첨부

- 경력증명서 상 설계분야 참여기간만 인정

- 공동도급의 경우 담당건축사의 경력만 인정

- 건축사면허취득일 이후 경력만 인정

다) 담당건축사의 유사프로젝트 실적

- 담당건축사가 수행 또는 참여하였음을 증명하기 위하여 실적관리 수탁기관(대한건축사협회 건축사실적관리증명서) 또는 발주기관에서 발급한 증빙서류를 제출해야 함.

- 유사프로젝트 실적은 건축법 제29조에 따른 공용건축물 또는 건축법시행령 [별표1] 용도별 건축물의 종류 「제26호 묘지관련시설」에 해당하며, 해당 연면적 합계가 1,500㎡ 이상인 사업으로, 최근 5년 이내(공고일 기준) 완료된 설계용역에 한하여 인정함. 건축물대장 첨부 제출.

- 공동도급의 경우 담당건축사가 수행 또는 참여한 실적만 인정함.

2) 담당건축사의 대표작품 포트폴리오(2작품)

가) 담당건축사가 대표작품을 수행하였음을 증빙하는 서류제출

- 공동도급의 경우 담당건축사 대표작품만 인정

- 담당건축사가 수행한 공고일 기준 10년 이내 대표 2작품 포트폴리오

- 설계개요, 설계철학과 의도, 주요 도면 및 사진 등 자율형식

- 포트폴리오는 준공된 건축물에 한함.

라. 수행 계획 및 방법 부문 작성 요령

1) 업무에 대한 이해도 (A3, 1쪽)

가) 본 사업의 목적, 추진 배경, 필요성 등을 검토하고, 과업의 성격, 과업의 범위와 내용을 파악하여 정의

나) 이용자 특성 및 「솔뫼공설묘지 신축공사」의 성격과 설계의 기본방향 및 주안점을 감안한 실현방안 제시(과제에 대한 제안 내용은 제외)

다) 본 과업과 관련된 인증사항, 관련 법령 등을 검토하여 설계방향에서의 적용방안, 주요한 고려사항 제시

라) 사업계획, 설계, 시공, 목적물 준공 후 하자 및 운영 등에 있어서 발생 가능한 문제점 도출 및 그에 대한 설계상 개선방안 또는 아이디어 제시(예산증액, 대지위치 변경 등의 단순한 개선방안 제시는 지양)

마) 사업부지, 주변 환경을 분석하여 지역적 특성을 감안한 실현방안 제시

2) 과제에 대한 제안 (A3, 각 과제별 2쪽, 총 6쪽)

가) [제1과제]

「솔뫼공설묘지 신축공사」의 용도(묘지 관련 시설)를 감안하여 건축물의 형태 디자인, 외부 입면 및 경관디자인, 실내ㆍ외 공간디자인 등 분야에서 지역의 특성을 반영하고 기존묘지 등 주변 자연경관과 자연스럽게 어우러지는 독창적이고 창의적인 컨셉(Concept)과 테마(Thema) 제시

▶ 자연적이고, 주변건축물과 조화롭게 설계되어 단순한 건물이 아닌, 숲과 같은 자연의 일부로 느껴지는 공간 디자인 제시

나) [제2과제]

산분장지 구역에 개인 표식을 설치하지 않되 고인을 추모하는 공간에 대한 아이디어를 제시하고 봉안당 및 자연장지, 주차장과 조화로운 배치계획을 제시

▶ 이용자에게 골분이 사라지지 않고 ‘모셨다’는 느낌이 들도록 ‘상실’이 아닌 ‘자연회귀’로서 오래도록 기억될 수 있는 산분장 및 추모 공간에 대한 아이디어와 이용자 동선 및 주차계획을 고려한 합리적인 배치안을 제시

다) [제3과제]

만장까지 걸리는 기간을 고려하여 운영 초기에 필요한 최소한의 안치단 공간과 사람이 머무는 공간을 산정하고 조성하여 공기단축 및 공사비 절감, 냉난방설비를 최소화하는 방안 제시

▶ 건물 전체를 밀폐하는 방식은 지양하고 최소한의 공간을 구획하는 건축 설계(공간, 배치, 평면, 단면 계획 등) 방안과 공기단축 및 공사비 절감을 위한 방안(구조, 공법, 설비, 자재 선정 등) 제시

3) 수행계획 (A3, 1쪽)

가) 수행해야 할 업무의 범위와 내용을 단계별로 분할 후, 단계별 작업계획 및 작업방법 제시(단계별 작업계획은 과업수행일정표를 포함)

나) 단계별 업무수행에 따른 필요 전문가 및 용역 수행팀의 구성계획・운영 일정 제시

다) 설계내용 해석‧자문 등 시공 과정의 설계자 참여 계획을 공사기간 대비, 구체적으로 기술(건축서비스산업 진흥법 제22조 “설계의도 구현” 업무 관련)

라) 촉박한 설계용역 기간을 감안하여 이용자(이용단체) 및 발주청과의 협의 및 의사결정을 효율적으로 추진하기 위한 체크리스트, 설문실시, 합리적인 의사결정 방안 등 구체적인 실행방안

4) 제안서 발표 및 면접 (A3, 1쪽)

가) 봉안당 공간 조성에 대한 전문성과 이해도에 대한 건축가 역량 평가

나) 제안서 계획에 대한 명확한 컨셉과 사업 전반에 대하 이해도 평가

Ⅴ. 제안공모 심사

1. 심사위원회

1) 심사위원 구성

심사위원회는 총 5인으로 구성된다.

2) 명단
【심사위원 명단 : 5명】

구분	성명	소속	비고
01	이채린	이와림 건축
02	이성관	한울건축
03	김건호	SGHS
04	남정민	고려대학교
05	신재민	ANL스튜디오

3) 운영

① 위원장은 위원 중에서 호선으로 정하며, 위원회를 대표하여 직무를 수행

② 위원회는 심사위원 정수의 과반수가 참석하여야 하며, 심사 중 결정이 필요한 사항이 있으면 출석위원 과반수의 찬성으로 의결

4) 기밀유지

① 심사와 관련된 일체의 내용은 위원회의 최종 결정 시까지 비공개 원칙

② 위원으로 선정된 사람은 업무상 알게 된 비밀누설 등을 방지하기 위해 심사위원 위촉 동의 및 보안각서를 제출

③ 1차 심사는 녹음, 녹화하여 보관하고 2차 심사는 실시간 공개 심사로 진행한다.

④ 심사위원은 본 심사와 관련하여 어떠한 경우라도 개별질의에 응답할 수 없으며, 심사결과 발표 시까지 비밀 준수

5) 심사위원의 제척 및 기피·회피

① 심사위원이 다음 각목 중 하나에 해당할 경우 심사에서 제척

- 위원 또는 그 배우자나 배우자이었던 사람이 심사대상 업체의 당사자가 되거나 그 업체의 당사자와 공동권리자 또는 공동 의무자인 경우

- 위원이 심사대상 업체의 당사자와 친족이거나 친족이었던 경우

- 위원이 심사 대상인 사업의 시행으로 이해당사자(대리관계 포함)가 되는 경우

- 위원이나 위원이 속한 법인·단체 등이 심사대상 업체의 당사자의 대리인이거나 대리인이었던 경우

- 위원이 최근 3년 이내에 해당 심사대상 업체에 임원 또는 직원으로 재직한 경우

- 위원이 최근 2년 이내에 해당 심사대상 업체와 관련된 자문, 연구, 용역(하도급을 포함한다), 감정 또는 조사한 경우

② 설계공모 참가자는 심사위원에게 심사의 공정을 기대하기 어려운 사정이 있는 경우에는 그 근거자료를 발주기관에 제출하여 기피 신청을 할 수 있음 <별지 제10호 서식>

③ 심사위원은 상기 제척의 사유 등에 해당하면 회피 신청서를 제출하고 스스로 그 안건의 심사에서 회피하여야 함 <별지 제10호 서식>

④ 발주기관은 심사위원의 제척·기피·회피 사유가 발생한 경우 심사위원을 변경할 수 있으며, 변경 발생 시 공모 참가자에게 통보

2. 평가 기준

가. 투표제

1) 평가 주안점

평가분야	평가항목	비중	세부평가기준
설게자의 경험 및 역량	담당건축사의 경력	10	- 담당 건축사의 경력 ※ 건축사면허취득일 이후 경력만 인정
	담당건축사의 유사프로젝트 실적	10	- 유사프로젝트 실적은 건축법 제29조에 따른 공용건축물 또는 건축법시행령 [별표1] 용도별 건축물의 종류 「제26호 묘지관련시설」에 해당 해당하며, 해당 연면적 합계가 1,500㎡ 이상인 사업으로, 최근 5년 이내(공고일 기준) 완료된 설계용역에 한하여 인정함. 건축물대장 첨부 제출. - 실적관리 수탁기관(대한건축사협회 건축사실적관리증명서)또는 발주기관에서 발급한 증빙서류를 제출해야 함. - 공동도급의 경우 대표건축사가 수행 또는 참여한 실적만 인정
	담당건축사의 대표작품	5	- 설계의 작품성, 창의성등 ※ 2작품 제출(최근 10년내), 제출하지 않은 경우
수행계획 및 방법	업무에 대한 이해도	15	- 업무내용 및 추진배경 등에 대한 이해도
	과제에 대한 제안	45	- 제안의 적절성, 독창성, 실현성
	수행계획	5	- 설계용역 공정계획의 타당성, 과업수행체계의 적절성 등 - 관계자 협의 등의 원활한 의사결정을 위한 수행 방안
	제안서 발표 및 면접	10	- 추진의지의 적극성 등

2) 평가방법

A. 수행계획 및 방법에 대한 평가를 위해 설계공모 참가자와 심사위원 간의 해당 내용에 대한 설명과 질의응답을 실시하여야 하며, 심사위원은 이를 평가에 참고한다.

B. 평가방식은 투표제로 한다. 심사위원은 반드시 공모안에 대한 충분한 토론을 거쳐 평가하며, 공모안의 평가사유서는 우수한 점과 개선사항 등을 심사위원별로 구체적으로 작성하여야 한다.

C. 심사의 세부사항은 평가항목에 따라 공모안을 충분히 검토한 후 토론 및 투표로 평가한다.

D. 심사위원회는 평가 업무 수행기관으로부터 검토의견서를 제출받은 후 실격 여부를 결정하여 의결한다.

E. 심사대상이 되는 공모안을 심사위원회 개최 전 심사위원에게 미리 교부하여 사전에 검토하도록 한다.

F. 심사에 관하여 규정되지 않은 사항은 심사위원회에서 결정한다.

G. 공모안에 대한 심사위원의 심사의견, 심사과정에서 공모안이 심사에서 제외된 경우 그 사유, 그 밖에 필요한 사항 등을 서면으로 작성하며 심사에 참여한 심사위원의 서명을 받는다.

H. 발주기관은 심사위원회에 참가하여 심사위원의 질의에 답변할 수 있다.

I. 심사위원회는 해당 설계 공모안에 대하여 제출자의 발표를 듣고 평가에 반영한다.

J. 심사위원회는 심사위원 정수의 과반수가 참석하여야 하며, 참석 심사위원이 과반수 미만이면 심사위원회를 다시 개최한다.

K. 공모목적에 부합하지 않거나 제안서의 수준이 현저히 떨어진다고 판단될 경우 심사위원회의 의결을 거쳐 당선작 및 입상작을 선정하지 아니할 수 있다.

L. 심사위원은 본 설계 공모와 관련 어떠한 경우라도 개별질의에 대하여 응답하지 않아야 하며, 심사결과 발표 시까지 비밀을 유지해야 한다.

3. 실격 및 위반 기준

1) 실격기준

공모안이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하여 심사대상으로 적절하지 않다고 판단되는 경우에는 설계공모심사위원회 의결을 거쳐 해당 공모 안을 심사대상에서 제외할 수 있음

① 설계공모 참가자가 심사위원을 사전 접촉한 경우(‘사전접촉’은 심사 위원 공개시점부터 심사위원 개최 전까지 정보통신기기를 이용하거나 우편, 방문 등을 통해 심사위원으로 하여금 설계공모 참가자 자신 또는 해당 공모안을 인식하게 하려 한 경우를 말한다.(다만, 심사위원이 이를 인식하였는지 여부는 불문한다.)

② 설계공모 참가자가 제3자로 하여금 심사위원을 사전접촉하게 한 경우

③ 해당 설계공모와 관련하여 설계공모 참가자가 심사위원에게 금품, 향응 등을 제공 또는 제3자로 하여금 이를 제공하게 하거나 부정한 청탁 등을 요청한 경우

④ 설계공모 참가자가 공모안 제출마감일 이후 심사절차의 종료전에 부도, 부정당업자제재, 영업정지 등의 사유가 발생한 경우 (공동수급체를 구성한 경우에는 대표자에 한한다.)

⑤ 지침 위반(또는 미달)의 정도가 현저하여 설계공모의 취지를 훼손한 것으로 심사위원회가 결정한 경우

⑥ 설계공모 참가자 간에 서로 상의하여 미리 공모안의 내용 등을 협정하였거나 특정 참가자의 당선을 위해 담합한 경우

⑦ 설계공모에 관한 서류를 위조 또는 변조하거나 허위의 서류를 제출한 경우

⑧ 공모안에 설계공모 참가자를 인지할 수 있는 어떠한 암호나 기호 등(업체명 포함) 표기한 경우

⑨ 그밖에 해당 공모안이 심사위원회 의결에 따라 실격으로 결정된 경우

2) 불이익 처분 방법

① 위반 사항에 대하여는 해당 설계공모 참가자의 확인을 거쳐 심사 시 심사위원장에게 제출하여야 하며, 심사위원회 의결을 거쳐 이를 확정하여 평가에 반영함. 다만, 중대한 위반사항을 제외한 가벼운 위반 사항은 심사위원회 평가 이후 제출함

② 실격 및 위반 사항에 대하여는 심사위원회에서 정당한 사유가 있다고 결정할 경우 조정할 수 있으며, 기타 불이익 처분을 추가할 필요가 있으면 심사위원회에서 의결하여 조정할 수 있음

3) 기타사항

아래 사유에 해당하는 제출 작품은 심사위원의 합의에 따라 심사 진행과 관계없이 탈락시킬 수 있으며, 사후에 발견되었을 경우에도 심사위원회의 결정에 의해 수상을 취소할 수 있다.

① 2개 이상의 작품을 제출한 경우

② 공모전 규정과 요구사항을 따르지 않은 경우

③ 작품의 익명성을 무시한 경우

④ 최종 심사 결과 발표 이전에 작품이 공개된 경우

⑤ 기존에 공개된 타인 또는 본인의 작품이거나 그와 유사한 경우

⑥ 참가 자격에 해당하지 않은 자가 출품했을 경우

⑦ 제출 서류상 허위 사실이 발견되었을 경우

⑧ 심사 결과 설계공모 목적에 적합하지 아니하거나 작품 수준이 현저히 떨어진다고 의결될 경우 당선작 등을 선정하지 않을 수 있다.

⑨ 응모작품 수량에 따라 심사 기간이 조정될 수 있으며, 이 경우 공모 홈페이지를 통해 공지한다.

⑩ 당선작 및 입상작들의 선정이 완료되면, 발주기관에서 준비한 양식에 맞춰 각 심사위원은 당선작 및 입상작들에 대한 의견서를 작성한다.

⑪ 공모관리 수행사는 심사 과정의 원활한 진행에만 참여하며, 심사권 행사나 의견 제시 등 심사에 영향을 끼치는 행위를 할 수 없다.

4. 심사결과 발표

1) 심사결과는 지정된 날짜에 공모 홈페이지에 게시하여 실명으로 공개함. 다만, 입상하지 못한 응모자(업체) 등의 실명을 비공개할 수 있으며 당선작은 홈페이지에 공지함.

2) 심사대상자는 평가결과에 대하여 자세한 열람을 하고자 할 때는 심사결과 공개 후 7일 이내에 발주기관에 서면으로 요청하여야 하며 심사대상자가 별도 요청할 경우 심사과정의 녹취록 또는 녹음자료를 열람할 수 있음(요청자 관련 자료만 열람)

5. 입상작 선정 및 보상

1) 입상작은 4점 이내로서 선정하고 당선작과 그 밖의 입상작으로 구분하며, 당선작은  심사위원회의 투표로 결정한다.

2) 입상작 보상(부가가치세 및 제세공과금 포함)

- 당선작 1점 : 설계용역권 (기본 및 실시설계) 부여

- 당선작 이외의 입상작 보상

참가업체 수	보상대상 수	보상금 지급기준	비 고
2개 이하	1	보상 예산의 1/3	부가세 및 제세공과금 포함
3개 이상	2	보상 예산의 4/10 보상 예산의 3/10
4개 이상	3	보상 예산의 4/10 보상 예산의 3/10 보상 예산의 2/10
5개 이상	4	보상 예산의 4/10 보상 예산의 3/10 보상 예산의 2/10 보상 예산의 1/10

3) 입상작 개별통지 후 당선작을 제외한 입상자(우수작, 가작)가 특별한 사유 없이 입상작 통지일로부터 30일 이내에 공모안의 작성 비용에 대한 보상요청을 하지 아니하는 경우 보상금에 대한 권리를 포기한 것으로 간주한다.

6. 당선작 선정 이후의 조건

1) 당선자의 의무

① 당선작으로 선정된 공모안을 제출한 사람을 계약 상대자로 결정

② 설계용역 계약은「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」등 관련 법령의 기준을 따름

③ 계약 상대자는 당선작으로 선정된 사실을 통보받은 후 신속히 설계용역 계약에 관해 발주기관과 협의하여야 하며, 특별한 사유가 없는 한 10일 이내에 계약을 체결하여야 함

④ 계약 상대자가 설계를 진행할 수 없다고 판단되거나 계약 상대자의 사정으로 설계용역을 수행하지 못하면 입상자 중 계약 상대자를 선정하거나, 계약 상대자를 선정하지 않을 수 있음

2) 설계 진행

① 당선자는 사용자, 발주기관 관계자와의 협의를 토대로 사용자참여설계를 추진하여야 함

② 본 지침서는 향후 설계에 반영되어야 하며, 당선자는 진행 과정 단계별로 사용자와의 사용자참여설계과정과 발주기관과의 협의에 따른 설계를 추진하여야 함

③ 당선자는 심사위원회의 의견, 발주기관의 요구사항 등을 종합하여 수행계획을 보완하여 설계주요과제를 완수할 수 있는 실행계획을 작성하고 단계적으로 실천하여야 함

④ 당선자는 설계용역 과업 기간 중 발주기관이 요구하는 자료를 적기에 제공하여야 하고, 각종 보고회 개최 등 과업 내용을 특별한 사정이 없으면 따라야 함

3) 사업의 변경 및 해지 등

① 과업수행 중이라도 발주기관의 계획변경, 기타 불가피한 사정 등으로 인해 설계용역을 진행하기 어렵다고 판단될 경우 본 과업의 일부 또는 전부를 중지하거나 과업의 범위를 조정․변경, 계약을 해지할 수 있음

② 이 경우「지방자치단체의 입찰 및 계약집행 기준」등 관련 규정에 따름

7. 당선작 승계

다음의 경우에는 당선자에게 부여하는 낙찰 자격을 우수작 또는 가작 제출업체 순으로 승계할 수 있다. 이 경우 낙찰 자격 승계자의 공모안 작성 비용 보상금은 반납하여야 한다.

① 당선자가 중간 및 실시설계 낙찰 자격을 포기할 경우

② 당선자 및 당선작이 실격, 무효 등에 해당되는 사실이 발견된 경우

③ 당선작 제출업체가 등록 취소․휴업․폐업․업무정지 등 여건 변화로 중간 및 실시설계에 필요한 법적 요건이 미비할 경우

④ 당선자가 기타 이유로 중간 및 실시설계의 원활한 작업이 불가능하게 된 경우

⑤ 기타 설계용역 진행 시 발주기관의 요구사항에 대하여 당선자가 거부하는 경우

⑥ 제출도서 내용이 고의적인 왜곡으로 사실과 부합하지 않거나 설계자 귀책 사유로 예산을 초과하는 등 사업의 원활한 진행이 불가할 경우에는 설계자가 발주처가 지정하는 기간 안에 자부담으로 설계를 보완 및 수정하여야 하나, 이를 거부하거나 보완 노력에도 불구하고 예산 초과나 기술적 이유 등으로 사업 진행에 심각한 차질이 발생할 경우

8. 기타사항

① 응모자가 2개 업체 미만이면 재공고할 수 있으며, 재공고 후에도 응모자가 2개 업체 미만이면 발주기관의 결정에 따라 진행

② 응모자는 설계 공모에 참여 등록함으로써 이 지침서의 내용을 승인하는 것으로 간주

③ 본 지침서의 문구해석 상 발주기관과 응모자 간 차이가 있으면 발주기관의 해석을 우선으로 하며, 기타 명시되지 않은 사항에 대하여는 발주기관이 정하는 바에 따름.

9. 3차원 이미지 표현수준 예시

가. 허용 이미지 예시

① 목차 등 단순 아이콘 이미지	② 자재 상세, 설비개념도 등 이미지
③ 2차원 이미지를 일부 변형하여 적층한 이미지

④ 렌더링하지 않은 3차원 모델링 이미지

출처: 국가공공건축지원센터, 공공건축 설계발주 가이드, p.22(2018.12.)

Ⅵ. 각종서식

<별지 제1호 서식> 대표자 선임계

<별지 제2호 서식> 사용인감계

<별지 제3호 서식> 공동응모자협정서

<별지 제4호 서식> 제안공모 참여자 명단

<별지 제5호 서식> 개인정보 수집 및 이용 동의서

<별지 제6호 서식> 사전접촉 등 불공정행위 금지 서약서

<별지 제7호 서식> 청렴서약서

<별지 제8호 서식> 서약서

<별지 제9호 서식> 담당 건축사 경력 및 실적

<별지 제10호 서식> 심사위원 기피·회피 신청서

<별지 제11호 서식> 전시·홍보 및 출판 등 이용 동의서

<별지 제1호 서식>

대표자 선임계

설계사무소명
대표자(담당건축사) 성 명		주민등록번호
주 소
근무처(연락처)		전화번호

본인은 ○○○건축사사무소의 대표로서 상기인을 「솔뫼공설묘지 신축공사 건축설계 제안공모」에 응모하는 대표자로 선임하여 건축설계 제안공모에 관한 모든 권한을 위임합니다.

2025 년     월     일

공동응모자    상 호 :

주 소 :

성 명 :                             (인)

당진도시공사장 귀하

<별지 제2호 서식>

사 용 인 감 계

사용인감	인 적 사 항
	업 체 명 : 주 소 : 대 표 자 :

상기인은 위 인감을 당진도시공사에서 시행하는 「솔뫼공설묘지 신축공사 건축설계 제안공모」에 수반되는 모든 행위에 대하여 위의 인감을 사용하고자 하며, 동 인감을 사용함으로써 민･형사상의 문제가 발생할 경우 상기인이 책임질 것을 확약하고 이에 사용인감계를 제출합니다.

2025.    .    .

주  소 :

상  호 :

대표자 :

당진도시공사장 귀하

<별지 제3호 서식>

공 동 응 모 협 정 서

제1조 (목적) 이 협정서는 「솔뫼공설묘지 신축공사 건축설계 제안공모」를 (     )와 (     )가 공동으로 응모하여 업무를 수행함에 있어서 각 업체 및 개인이 준수하여야 할 사항을 정함에 있다.

제2조 공동응모 대표업체(이하 대표업체와 같다)의 명칭, 사무소의 소재지 등은 다음과 같다.

1. 업 체 명 :

2. 소 재 지 :

3. 대표자성명 :

제3조 (공동응모의 구성원) 대표업체(자)를 제외한 공동응모업체(자)의 구성원은 다음과 같다.

1. 업체명 :                          (소재지 :           대표자 :           )

2. 업체명 :                          (소재지 :           대표자 :           )

제4조 (대표업체의 권한) 대표업체는 주관기관 및 제3자에 대하여 공동응모업체(자)의 구성원을 대표하여 문서의 제출 및 수령, 권리의 획득 및 포기 등에 관한 의사 표시 권한을 가진다.

제5조 (효력기간) 본 협정서는 당사자간의 서명과 동시 발효하며, 본 업체(자)는 공모의 이행으로 종결된다. 다만, 당선작으로 결정되어 설계시에는 설계종료 후 종결된다.

제6조 (의무) 공동응모업체(자)구성원은 제1조에서 규정한 목적을 달성하기 위하여 신의를 바탕으로 성실하게 필요한 모든 지식과 기술을 활용할 것을 약속한다.

제7조 (구성원 상호간의 책임) 구성원은 과업수행과 관련하여 제3자에게 끼친 손해 및 구성원이 다른 구성원에게 끼친 손해를 구성원 상호간 협의하여 배상한다.

제8조 (권리․의무의 양도제한) 구성원은 이 협정서에 의한 권리․의무를 제3자에게 양도 할 수 없다.

제9조 ① 구성원 중 대표업체가 중도에 탈퇴하거나 그 일원의 탈퇴로 응모자격요건에 미달하게 될 경우에는 응모작품을 제출할 수 없다.

② 구성원 중 일원이 중도 탈퇴하였을 때에는 즉시 서면으로 신고하며, 탈퇴업체(자)를 다른 업체(자)로 교체할 수 없다.

제10조 (협정서 작성 및 보관) 위와 같이 공동응모 협정서를 체결하고 그 증거로 협정서 (   )통을 작성하여 각 통에 구성원이 기명 날인하여 각각 보관한다.

2025.    .    .

○ 대표업체

업 체 명 :                       (전화번호)

소 재 지 :

대 표 자 :                       (인)

○ 공동응모업체

업 체 명 :                       (전화번호)

소 재 지 :

대 표 자 :                       (인)

당진도시공사장 귀하

<별지 제4호 서식>

제안공모 참여자 명단

연번	소 속	직 위	성 명	주 소	전화번호

본인은 당진도시공사에서 시행하는 「솔뫼공설묘지 신축공사 건축설계 제안공모」에 응모함에 있어 모든 권한을 위임받은 응모대표자로서 참여자 명단을 제출합니다.

2025.    .    .

응모대표자 : 소속          직위           성명                 (인)

당진도시공사장 귀하

<별지 제5호 서식>

개인정보 수집 및 이용 동의서

당진도시공사에서 시행하는 『솔뫼공설묘지 신축공사 건축설계 제안공모』를 위하여 개인정보를 아래와 같이 제공 및 동의하는데 동의합니다.

[수집 이용 목적]

『솔뫼공설묘지 신축공사 건축설계 제안공모』 자료 제출용

[수집 항목] : 성명, 생년월일, 주민등록번호, 연락처, 주소 등

[보유 및 이용기간]

『솔뫼공설묘지 신축공사 건축설계 제안공모』 설계완료시까지

[동의]

동의를 거부할 권리가 있으며 거부 시 응모신청을 할 수 없음.

□ 동의 □ 동의하지 않음

2025.    .    .

○ 대표업체(공동참가시 대표업체)
	업체명	:
	대표자	:	(인)
○ 공동응모업체
	업체명	:
	대표자	:	(인)

※ 공동 참가 시 대표업체 및 공동응모 업체 포함 작성

당진도시공사장 귀하

<별지 제6호 서식>

사전접촉 등 불공정행위 금지 서약서

□ 공모명 : 솔뫼공설묘지 신축공사 건축설계 제안공모

본 사무소(법인)는 당진도시공사가 시행하는『솔뫼공설묘지 신축공사 건축설계 제안공모』와 관련하여 당진도시공사에서 공고한 심사위원 명부를 열람 후 해당 규정에 따라 심사위원 사전접촉 등 불공정행위를 하지 않았음을 확인하며, 이후에도 사전접촉 등 불공정행위를 하지 않을 것임을 서약합니다.

심사위원 및 담당공무원 등에게 금품・향응 등의 제공・수수, 알선・청탁 등의 행위를 하지 않겠습니다.

또한, 심사위원 뿐 아니라, 담당 공무원을 통해 사전정보를 받기 위한 행위나 노력을 하지 않겠습니다.

만약 이를 위반할 시에는 심사대상에서 제외하거나 선정된 입상작에서 취소되는 등의 불이익을 감수하고, 이에 대하여 일체의 민·형사상 이의를 제기하지 않을 것임을 서약합니다.

2025.    .    .

○ 대표업체(공동참가시 대표업체)
	업체명	:
	대표자	:	(인)
○ 공동응모업체
	업체명	:
	대표자	:	(인)

※ 공동 참가 시 대표업체 및 공동응모업체 포함 작성

당진도시공사장 귀하

<별지 제7호 서식>

청 렴 서 약 서

본인은 귀 공사에서 시행하는 「솔뫼공설묘지 신축공사 건축설계 제안공모」에 응모함에 있어 귀 공사의 제안공모 지침 등 제반규정을 성실히 준수하고 제출서류 전반에 대한 허위기재 및 불공정행위 등으로 인하여 발생되는 어떠한 불이익 처분에도 이의를 제기하지 않을 것이며, 특히 공모와 관련한 응모작품 제출, 심사위원회의 심사결과 당선작 선정 등에 대하여는 이의 없이 귀 시의 결정에 따를 것을 확약하고, 만약 이를 어겼을 경우 민ㆍ형사상 등 일체의 책임을 감수하겠으며 이에 서약서를 제출합니다.

2025.    .    .

○ 공동참여응모 대표업체

업    체    명 :

소    재    지 :

대  표  이  사 :             (인)

○ 공동참여응모 참여업체

업    체    명 :

소    재    지 :

대  표  이  사 :             (인)

당진도시공사장 귀하

<별지 제8호 서식>

서   약   서

당사는 『솔뫼공설묘지 신축공사 건축설계 제안공모』에 응모함에 있어 설계공모지침을 성실히 준수하고 만일 제반규정의 위반과 지시, 지침 및 조정 불이행 등에 따른 어떠한 불이익도 감수할 것이며 공모와 관련한 응모작품 제출, 심사방법, 심사 결과 등에 대하여는 어떠한 이의 없이 귀 청의 결정에 따를 것을 확약하며 이에 서약합니다.

2025.    .     .

○ 대표업체(공동참가시 대표업체)
	업체명	:
	대표자	:	(인)
○ 공동응모업체
	업체명	:
	대표자	:	(인)

※ 공동 참가 시 대표업체 및 공동참가업체 포함 작성

당진도시공사장 귀하

<별지 제9호 서식>

담당건축사 경력 및 실적

성 명
주민등록번호
근무처주소지		(전화번호 : )			E-Mail		(휴대폰)
자 격 면 허	년 월 일		종 별	인 가 번 호		인 가 기 관
경 력	기간		근무처	부서		직위
유 사 프로젝트 실 적	사업명(공모명)			연면적		용역금액		발주처

※ 담당건축사의 경력은 경력관리수탁기관의 증명서로 확인하며, 설계분야 기간으로 평가

※ 필요에 따라 경력 및 실적 란을 추가하거나 삭제 가능

※ 유사프로젝트 실적은 건축법시행령 [별표1] 용도별 건축물의 종류 「제26호 묘지관련시설에 해당하며, 해당 연면적 합계가 1500㎡ 이상인 사업으로, 최근 5년 이내(공고일 기준) 완료된  설계용역에 한하여 인정함. 건축물대장 첨부 제출.

실적관리 수탁기관(대한건축사협회 건축사실적관리증명서) 또는 발주기관에서 발급한 증빙서류를      제출하여야 하며 건축물대장 첨부.

<별지 제10호 서식>

심사위원 기피·회피 신청서

□ 솔뫼공설묘지 신축공사 건축설계 제안공모 심사

□ 기피·회피 위원

성 명	소 속	기피ㆍ회피 사유

2025.    .    .

제 출 자    소  속 :

연락처 :

직  위 :

성  명 :                    (인)

당진도시공사장 귀하

<별지 제11호 서식>

전시·홍보 및 출판 등 이용 동의서

(발주기관 보관용)

본인(팀)/당사는 당선자 발표 후 발주기관이 전시·홍보 및 출판 등을 목적으로 참가작품의 모든 제출도서 및 관련 자료를 이용함에 이의 없음을 동의합니다.

대표자	소속		대 표	(인)
공동 응모자1	소 속		대 표	(인)
공동 응모자2	소 속		대 표	(인)

※ 업체가 아닌 개인인 경우는 ‘소속’란에 ‘개인’으로 기재

2025년   월     일

당진도시공사장 귀하