- 마금 커뮤니티센터 조성사업 -

건축설계 용역 간이공모 지침서

2025. 10.

태    안    군

- 목      차 -

Ⅰ. 설계공모 규정	1

1. 사업개요	1

2. 공모 일정 및 방식	2

3. 공모안의 작성 및 제출	4

4. 심사	7

5. 기타사항	10

Ⅱ. 세부 설계지침	12

1. 계획 개요	12

2. 설계의 기본방향 및 고려사항	13

3. 부문별 설계지침	14

Ⅲ. 각종 서식	17

Ⅰ. 설계공모 규정

1. 사업개요

1.1 사업의 배경 및 목적

가. 본사업은 주민공동체 활성화를 위한 거점 기반시설을 마련하여 주민들을 중심으로 공동체 활동이 활발하게 지속적으로 이루어 나가며, 귀어·귀촌 체험을 통한 인구 유입을 도모하고자 추진하는 사업임

나. 이에 따라 마금 커뮤니티센터 신축, 옥외 활동공간 조성을 추진하고자 함

1.2 설계공모 목적

「건축서비스산업진흥법」 제21조, 같은 법 시행령 제17조에 의한 건축설계 공모를 통해, 보다 창의적이고 주변 환경과 조화로우며, 예술성·작품성을 갖춘 품격 높은 설계(안)을 선정하고자 함

1.3 사업(공모) 개요

가. 공 모 명 :「마금 커뮤니티센터 조성사업」 건축설계 용역 간이공모

나. 발주기관 : 태안군청

다. 공모주관 : 태안군청 주민공동체과

라. 대지위치

소 재 지	지번	지목	면적(㎡)	소 유 자
충청남도 태안군 근흥면 마금리	826-1	답	2,092.2	강00 (조건부 매매계약 체결 완료)

마. 계획가능 대지면적

구 분	면적(㎡)	비 고
건축부지	1,360㎡ (소하천 예정지, 진입도로 분할 면적 포함)	계획에 따라 변경될 수 있음 (외부공간은 826-2번지와 연계 하여 계획할 것)

바. 지역∙지구 : 농림지역, 가축사육제한구역, 농업진흥구역, 소하천예정지

사. 건축제한 : 건폐율 60%이하, 용적률 80% 이하

아. 건축규모

1) 용도 : 제1종근린생활시설(주민공동이용시설)

2) 구조 : 철근콘크리트조

3) 연면적 : 450㎡ 범위 내 설계 가능

4) 층수 : 지상 2층

자. 총사업비: 2,600백만원(부가가치세, 예비비, 부대비 등 포함)

공사비: 2,226백만원 (부가가치세 포함) - 건축, 토목, 전기, 통신, 소방 등 모든 공사포함(토지보상비 제외)

차. 예정 설계비 : 154,321천원 (부가가치세, 손해보험료 등 포함)

※ 과업 범위는 실시설계와 이에 따르는 현황측량, 지반조사, 인허가 업무, 제반 업무 포함

카. 설계 기간 : 당선자와 계약 후 용역착수일로부터 총 150일간(계약 시 확정, 공휴일 포함)

2. 공모 일정 및 방식

2.1 설계공모 추진일정

단 계	추 진 일 정	등 록 절 차 (내용)
설계공모공고	2025. 10. 16.(목)	⋅태안군 홈페이지, 조달청 나라장터
참 가 등 록	2025. 10. 22.(수) 10:00~17:00까지	⋅방문접수만 가능 - 접수장소 : 태안군 주민공동체과 농촌마을팀 (충남 태안군 태안읍 평천길 217, 종합운동장 1층)
현장 설명회	시행안함	⋅별도의 현장설명회 없음(제공자료 및 질의회신으로 대체)
질 의 접 수	2025. 11. 3.(월) (10:00~17:00)	·서면질의서 양식에 의한 서면질의 ·E-mail: ssb20048@korea.kr (지정된 시간 내 메일 접수 후 유선확인 필수)
질 의 답 변	2025. 11. 6.(목)	ㆍ이메일 또는 태안군 홈페이지에 게시
공모안 접수	2025. 11. 17.(월)	ㆍ태안군 주민공동체과 직접 방문접수 (10:00 ~ 17:00까지)
작 품 심 사	2025. 11. 24.(월)	ㆍ발표 7분, 질의응답 10분(장소 및 시간 : 추후 결정, 개별연략)
심사결과 발표	심사일로부터 7일 이내	ㆍ태안군 홈페이지 게시하며, 당선작 및 입상작에 한하여 개별 통지

※ 상기 공모 일정은 변경될 수 있으며, 변경된 일정이나 공모 기간 중 추가로 배포할 자료 및 제공할 정보가 있을 경우에는 태안군 홈페이지에 게시할 예정이므로, 설계 공모 참가자는 수시로 확인하여야 하며, 이를 열람치 않은 책임은 참가자에게 있음.

2.2 설계공모 방식 : 간이공모

2.3 설계공모 참가의 자격

가. 참가자격

1) 공고일 기준 ⌜건축사법⌟ 제7조에 따른 건축사 면허를 소지하고 같은 법 제23조 규정에 의한 건축사사무소 개설 등록을 필한자로서 관계 법령에 결격사유가 없는 자.

2) 외국 건축사 면허 소지자는 대한민국 건축사사무소와 공동으로 응모하여야 하며, 국내 건축사사무소개설자와 공동업무 수행 협약을 체결한 경우의 대표자는 국내 건축사로 한다.

3) 공동응모 시 공동응모자 모두 상기 1)항의 자격조건을 갖추어야 하며, 과반수 이상의 비율을 가진 응모자 1인을 대표자로 선정하여야 한다. [단, 공동응모 시 2개사를 초과할 수 없으며 응모신청서 등록 후에는 공동응모를 변경할 수 없다.]

4) 해당 분야 설계자격이 없는 경우 다음의 분야별 설계적격자와 공동도급(분담이행방식) 계약을 체결하여야 한다.(당선작에 한함)

① 전력기술관리법 제11조, 동법 시행령 제27조 및 별표4에 따라 전문 설계업1종 이상 등록을 필한 업체 또는 기술사법 제6조 규정에 의하여 건축전기설비기술사 사무소를 개설 등록한 업체

② 소방시설공사업법 제4조제1항에 의한 일반 소방시설 설계업 등록을 필한 업체

③ 엔지니어링산업 진흥법 제21조 규정에 의한 엔지니어링사업자(정보통신) 신고를 필한 업체 또는 기술사법 제6조의 규정에 의한 기술사사무소[정보통신처리분야(정보통신)]를 등록한 업체

5) 1개 업체가 2개 이상 중복 응모하는 것과 단독으로 응모 신청 후 공동으로 응모하는 것은 불가함.

나. 자격 제한

1) 본 설계 공모 공고일 현재 등록취소, 휴업, 폐업, 업무정지 및 자격정지 중인 자와 기타 행정관청의 행정처분을 받아 설계업무를 수행할 수 없는 자는 본 설계 공모에 참여할 수 없다.

2) 응모자가 2개 업체일 경우 설계 공모 참여자 명단과 공동응모협정서, 대표자선임계를 첨부하여야 하며, 일원이 중도 탈퇴하였을 때에는 탈퇴자를 다른 자로 교체할 수 없다. (관련 규정: 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률)

※ 공동응모 또는 공동대표자를 가진 설계사무소는 대표자 선임계를 응모등록 시 제출하여야 한다.

2.4 참가 등록

가. 일시 : 2025. 10. 22.(수) 10:00~17:00(시간 엄수)

나. 참가등록 및 접수장소

1) 응모방법 : 공모담당자 현장접수만 가능 (문의처 : ☎041-670-6167)

2) 응모접수처 : 태안군 주민공동체과 농촌마을팀 (충청남도 태안군 태안읍 평천길 217, 종합운동장 1층)

다. 등록 기간 내 정보 변경은 가능하며, 참가 등록 기간 이후에는 수정 불가

라. 참가 등록 시 제출서류

1) 설계공모 등록신청서[서식 1]

2) 공동 응모 시

- 대표자 선임계[서식 2]

- 공동응모 협정서[서식 3]

3) 건축사사무소 업무개설신고필증, 건축사자격증 사본(원본대조필) 각 1부

- 외국건축사 면허증 및 공동업무 수행계약서 사본 각 1부 : 해당자에 한함

4) 법인등기사항증명서(법인에 한함), 인감증명서 및 사용인감계(사용인감 사용 시) 각 1부

5) 응모자 청렴 서약서 1부[서식 4]

6) 사전접촉 금지 서약서 1부[서식 5]

7) 행정처분 조회사 각1부(공고일 이후 기준)

※ 3), 4)사항은 공동 참가자의 경우 각각 제출

※ 사본 제출 시 원본 대조필란에 해당 건축사 또는 대표건축사 날인(사용인감 날인의 경우 인감증명서 및 사용인감계 첨부)

※ 외국어로 작성된 서류는 원본 및 한글로 번역한 서류를 제출

※ 공동응모자 대표자 변경을 포함한 등록 내용의 변경 및 수정은 불가

2.5 현장설명회

가. 없음.(설계지침 참조)

2.6 질의접수 및 답변

가. 질의기간 : 2025. 11. 3.(월) 10:00 ~ 17:00까지

나. 질의방법 : [서식6] 서면 질의서 작성하여 이메일 접수

질의 접수 이메일주소: ssb20048@korea.kr

질의는 기간 내에 접수하여야 하며 질의 기간 이외에 접수한 질의는 응답하지 아니한다.

다. 질의에 대한 답변은 이메일 또는 태안군 홈페이지을 통해 제공 예정이며, 답변 일정을 변경하는 경우 태안군청 홈페이지를 통해 공지한다.

라. 질의서에 대한 답변내용은 본 설계공모 지침서를 추가 또는 수정한 것으로 보며, 설계지침서와 동일한 효력을 갖는다.

마. 유의사항

1) 질의서 발송후 접수 수신 여.부를 확인하여야 함(☎041-670-6167)

2) 질의는 한글을 사용하여 명확히 작성하여야 함

3) 메일 전송 오류 등으로 내용을 확인할 수 없는 경우, 질의자의 인적사항 등 질의서 상의

기재 사항이 누락된 질의, 질의 내용이 설계 공모 지침과 관련이 없는 사항에 대하여는 응답하지        않을 수 있음.

2.7 제공자료

설계 공모를 위해 필요한 자료는 태안군 홈페이지 또는 신청자 이메일을 통해 제공한다.

3. 공모안의 작성 및 제출

3.1 공모안 작성

가. 제출도서

1) 규격 : A3(가로 420mm × 세로 297mm) 크기로 접착제로 좌철(횡용지)하여 제출한다.

2) 지질 : 표지는 무광택 스노우지, 내용지는 무광택 백상지(100g/㎡)로 한다.

3) 표지 : [서식17] -> 첨부된 양식을 수정 없이 사용

※ 테두리, 문자 및 기타 기호 등 표기 금지하며 아래 그림을 참조한다.

	40 20		(단위 mm)
					20 40

4) 가급적 모든 제출도서의 상하,좌우 여백은 20㎜로 작성한다.

5) 단면 인쇄하여 제출하여야 하며, 양면인쇄 또는 간지, 백지 등 삽입은 불허한다.

6) 쪽 번호는 표지에 명기하지 않고 다음 인쇄면 하단에 –1- 부터 표기한다.

7) 조감도 및 투시도에 칼라 표현은 자유롭게 할 수 있으나 설계도면은 흑백으로 한다.

① 조감도 및 투시도

- 스케치업 등 렌더링을 하지 않은 3차원 이미지로 표현하는 경우에 한하여 가능하고, 렌더링하지 않은 3차원 이미지는 라인드로잉 기반으로 그림자, 색상, 투명도, 재료 등은 표현할 수 있으며, 3차원 모델링 프로그램 외에 별도의 플러그인(plug-in) 프로그램이나 이미지 편집 프로그램을 통한 렌더링 작업은 할 수 없다.

- 기술검토 시 렌더링에 대한 확인이 필요하다고 판단한 경우 참가자에게 렌더링 여부를 확인할 수 있는 3차원 모델링 프로그램 원본파일 및 이미지 파일 제출을 요구할 수 있으며, 렌더링 작업으로 판단되면 심사에서 제외되며 실격처리 될 수 있다.(*아래 이미지 예시 참고)

▶렌더링하지 않은 3차원 이미지 예시
출처: 국가공공건축지원센터, 공공건축 설계발주 가이드	노형동 710-4번지 공영주차장 복층화사업 설계공모 당선작

② 설계도면

- 축척, 스케일바와 방위는 각 도면에 정확히 표기한다.

- 주요 마감재료 표기하여야 한다.

- 배치도 또는 1층 평면도에는 외부 동선과 내부 동선을 함께 파악할 수 있도록 외부와 내부 평면을 함께 표기한다.

- 도면은 배치도, 평면도, 입면도, 단면도(종, 횡)의 순으로 작성한다.

나. 제출도서는 아래 내용을 담아 항목에 맞게 작성하여 제출한다.

- 설계공모 제출도서 구성

순 서	항 목	세 부 사 항	매
1	표 지	- “마금 커뮤니티센터 조성사업” 명칭 기재 - 중앙에 HY중고딕 32포인트로 기재	매수제외
2	조감도 또는 투시도	- 렌더링을 하지 않은 3차원 이미지 [1컷]	1
3	건축개념	- 설계 방향 등 주요 고려사항 - 대지 현황 분석 및 주변 요건 검토 등 자유롭게 구성	1
4	설계도면	- 배치도 (설계개요, 건축물, 도로, 동선, 주차계획, 조경계획 등 핵심 개념 표기) - 평면도, 입면도, 단면도	2
합계			총 4매

* 세부 설계지침 참조

다. 제출도서 USB(1EA)

제 출 물	제출 내용	파 일 명
제출도서(도면)	A3(가로 420mm × 세로 297mm) 제출도서 제출	제출도서(접수번호).pdf
제출서류	◎ 기타 참가서류 스캔본(pdf) 압축파일 1개 - 설계 공모 작품 제출서 [서식 7] - 심사 후 입상작 확인용 [서식 8] - 건축개요 및 시설 면적표 [서식 9] - 각 층별 세부용도 및 면적표 [서식 10] - 관련 법규 검토서 [서식 11] - 추정 예상 공사비 개략 내역서 [서식 12] - 사전접촉 여부 확인서 [서식 13]	제출서류(접수번호).zip

3.2 공모안 제출

가. 제출일자 : 2025. 11. 17.(월) 10:00 ~ 17:00까지

나. 제출방법

1) 응모자는 응모작을 설계 공모 작품 제출서와 함께 제출하여야 한다.

2) 설계공모 참가등록을 한 자의 작품에 한하여 접수한다.

3) 응모자는 반드시 설계 공모 지침서에서 정한대로 제출도서를 작성하여야 한다.

4) 응모 신청서류 작성 및 제출 성과물 등에 관계되는 모든 비용은 응모자 부담으로 한다.

다. 제출자료

1) 제출도서(A3 보관용 2부, 심사용 8부), USB 1EA

2) 심사용은 제안서 8부를 파손되지 않도록 백색 포장지로 포장하며, 겉포장에는 제출도서 제목을 기입 후 심사용이라고 표기하고 업체(대표사) 직인을 날인하여 제출한다. (겉포장 외에 심사용 제안서에는 일체의 업체명 표기(식)이 불가함)

3) 보관용은 제안서(표지에 업체명 표기)2부와 USB(스티커나 택에 업체명 표기)1매를 함께 포장하여 겉표지에 보관용이라고 표기하여 제출한다. (USB 내 전자파일에는 일체의 업체명 표기(식)은 불가함)

3.3 제출도서의 익명성

가. 제출도서에 대한 익명성 확보원칙은 설계공모 심사위원회 최종 결정 시까지 전 설계 공모 기간 동안

유지하기 위하여 모든 응모작품에는 응모자를 인지할 수 있는 어떠한 암호나 기호도 표기되어서는

아니 되며, 이를 위반한 경우 응모자격을 박탈 또는 감점 처리한다.

4. 심사

4.1 심사위원회 : 2025. 11. 24.(월)

가. 심사일시: 2025. 11. 24.(월)

나. 결과발표: 심사일로부터 7일 이내

연 번	성 명	소 속	비 고
1	윤계환	아람건축사사무소	심사위원
2	지영노	도예건축사사무소
3	백찬슬	에이쓰리건축사사무소
4	김지호	큐브랩건축사사무소
5	오성범	마루건축사
예비1	조희정	다온건축사사무소	예비심사위원
예비2	이선주	에이지건축사사무소

다. 심사위원

1) 예비 심사위원은 심사위원 결원 등의 부득이한 사유가 발생 시 심사위원 자격으로 심사에 참여한다.

2) 심사위원회는 위원장 및 심사위원을 포함하여 총 7인 이내로 구성되며, 위원 중 과반수 이상 참석 시 심사를 진행할 수 있다.

3) 건축 설계 공모 운영지침(국토부 고시 제2023-180호)에 따라 공모 참가자 및 심사위원은 각각 불공정행위 방지를 위한 사전접촉 금지 서약서[서식 17]와 사전 접촉 여부 확인서[서식18]를 작품 제출과  공모심사 전에 제출한다.

4) 설계 공모 참가자는 심사위원회 개최 3일 전에 선정된 위원에 대해 기피신청 할 수 있음

라. 심사

1) 심사의 목표는 본 공모의 목적 및 목표에 가장 부합되는 최상의 설계안을 선정하는데 있다.

2) 평가방식은 투표제가 원칙이나, 채점제, 투표제, 채점제와 투표제의 혼합방식 등 심사위원회의 의결을 통해 자율적으로 결정할 수 있다.

※ 채점제를 채택할 경우 채점표(안)는 아래 표와 같으며 세부적인 기준은 심사위원회의 의결을 통해 결정할 수 있다.

평가항목	세 부 사 항	배 점
배치계획	○ 배치 및 토지 활용도 ○ 시설 및 공간 이용의 편의성 ○ 보행자 및 차량 접근 계획의 적절성	(20)
공간계획	○ 내·외부 공간 계획의 적절성 ○ 공간 이용의 효율성 ○ 동선 및 기능배분의 타당성 ○ 유니버설 디자인 검토 여부	(20)
경관 및 주변과의 조화	○ 주변 공간 및 환경과의 연계 및 조화 ○ 입면 디자인 계획의 우수성 ○ 색상 및 재료 계획의 적절성	(30)
기술계획	○ 환경친화적 설계기법의 우수성 ○ 설비계획 및 에너지절약 계획의 우수성	(15)
기 타	○ 건축법규검토 ○ 추정공사비의 적정성 여부	(15)

※ 평가는 최고 점수와 최저 점수를 준 심사위원을 제외하고 나머지 심사위원의 평가점수를 합산하여 산술평균한 점수로 한다. 이 경우 최고점수·최저점수가 2개 이상인 경우 하나의 점수만 제외하며, 평균점수 산정결과 소수점 이하의 숫자가 있는 경우에는 소수점 셋째자리에서 반올림한다. 감점은 심사위원의 평가 점수를 합산하여 산술평균한 점수에서 감점한다.

3) 제출도서 심사

① 6개 이상 작품 접수 시 서면심사(예비심사)를 실시하며 5개 작품 선정 후 발표심사(본심사)를 진행한다.

-서면 심사 생략 시 심사위원회 개최 6일 전 공모(안)을 교부하여 심사 실격 여부 확인.

② 서면심사(예비심사) 방법

- 심사위원별 개별 투표 후 최종 취합으로 많은 득표순으로 5개 작품을 선정하여 개별 통보

- 동률일 경우에는 해당 업체 모두 심사 통과 예정임

③ 발표심사(본심사) 방법

- 발표시간은 7분, 위원 질의 시간 10분 이내로 하며, 담당(대표)건축사가 발표한다.

(원활한 심사를 위해 심사위원회 의결에 따라 시간 조정 가능)

- 발표 순서는 당일 심사 대상자의 추첨으로 결정한다. (대상자 도착 순으로 추첨)

④ 공모 안이 아래 어느 하나에 해당하는 경우에는 심사위원회의 의결을 거쳐 심사대상에서 제외될 수 있으며 사후에 발견하는 경우에도 심사위원회 결정으로 수상을 취소할 수 있다.

- 건축법 등 관련 법령을 중대하게 위반하여 대규모 계획 변경이 불가피한 경우

- 건축 규모, 총 예정 공사비, 주요 기능별 면적 등 설계지침서에서 요구한 사항을 위반하여 대규모 계획 변경이 불가피한 경우

- 제출도서에 해당 업체를 특정할 수 있는 문구나 이미지 등이 포함된 경우

- 동일인이 두 개 이상의 작품에 관여하여 응모한 경우

- 사전에 금번 설계공모와 관련하여 심사위원과 접촉한 경우

- 최종 심사결과 발표 이전에 작품을 공개한 경우(SNS 포함)

- 기존에 공개된 타인 또는 본인의 작품이거나 그와 유사한 경우

- 참가 자격에 해당하지 않은 자가 출품했을 경우

마. 감점기준

구 분	항 목		감 점	최대 상한
설계지침 위반	‣ 제시된 연면적 초과, 미달 범위	±3% 미만	-1점	-4점 이내
		±3% ~ ±5%	-2점
	‣ 법규위반		-0.5점/건
도서규격 위반	‣ 제출도서 작성 기준 위반		-0.2점/건	-3점 이내
	‣ 제출도서 기준매수 초과		-0.2점/매
	‣ 제출도서 부족		-0.2점/종류별
	‣ 색상표현 위반		-0.2점/건
	‣ 제본방법 미준수 등		-0.2점/건
-	‣ 기타 심사위원회에서 정하는 사항		-0.2점/건
	계		-	-5점 이내

※ 실격 또는 감점 등 사안의 중대 여부에 따라 설계공모 심사위원회 의결로 실격을 결정할 수 있으며, 위 표에서 명시하지 않은 세부적인 위반 사항과 추가 보완하여 적용될 처분기준 또한 심사위원회에서 의결하여 조정할 수 있다.

4.3 결과 공지

가. 심사 결과는 심사일로부터 7일 이내에 태안군 홈페이지에 게시하고 당선 및 입상 작품에 대하여 개별 통보한다.

나. 응모자는 심사결과에 대하여 어떠한 이의도 제기할 수 없다.

4.4 시상

가. 입상작 선정과 보상

① 당선작(최우수작) 1점 : 설계용역권 부여 ☞ 설계용역 낙찰자로 선정

② 기타 입상작(우수작 및 가작) 은 최대 4개 작품 이내로 하되, 작품의 보상 여부는 심사위원회에서 정하고, 공모안이 2개인 경우 당선작만 선정하고, 기타입상자는 선정하지 않는다.

순위	기타 입상자 4인 경우	기타 입상자 3인 경우	기타 입상자 2인 경우	기타 입상자 1인 경우	비 고
2위	4/10	4/10	4/10	1/3	일천만원이내
3위	3/10	3/10	3/10
4위	2/10	2/10
5위	1/10

③ 심사 결과 공모 목적에 적합하지 않거나 작품 수준이 현저히 떨어진다고 의결될 경우 당선작을 선정하지 아니할 수 있으며, 입상작 채점결과 동점일 경우 동점작에 대하여 심사위원회 재심사를 거쳐 결정한다.

④ 공모안 중 심사위원회의 심사결과 종합점수가 70점 미만인 경우와 공모안 수준이 현저히 떨어진다고 판단될 경우 입상작을 선정하지 않을 수 있다.

⑤ 입상작으로 선정된 자가 특별한 사유 없이 통지일로부터 30일 이내에 보상금을 신청하지 않을 시 보상금에 대한 권리를 포기한 것으로 간주한다.

⑥ 추후 발주기관의 사정에 의해 사업 시행이 불가능할 경우 당선작에 대해서는 설계보상비 총액한도 내에서 발주기관과 협의 지급한다.

⑦ 응모자는 심사결과에 대하여 질의를 할 수 있으며 해당 질의에 대해서 발주청 및 심사위원 의견을 수합하여 답변한다.

⑧ 응모자는 당선작 선정 이후라도 금품·향응 등의 제공·수수, 담합, 알선·청탁 등 불공정행위가 발생하였음을 인지된 경우에는 선정된 당선작 및 입상작을 취소할 수 있다

※ 공모 이후 발주기관의 방침 변경으로 규모, 용도, 예정 공사비 등 사업계획이 변경될 수 있으며, 불가피하게 본 설계 목적이나 설계자 창의에 의한 설계 의도를 충족시키기 위해 건물 규모, 예정 공사비가 증가하는 경우 또는 제반 심사과정 중에서 지적된 사항에 대한 보완에 따른 용역비 등으로 설계용역비 증액을 청구할 수 없음.

※ 당선작 및 입상작이 저작권 등 표절이 확인된 경우 그 즉시 취소할 수 있다.

5. 기타사항

5.1 계약체결

가. 1등 당선자는 발주기관과 설계계약을 체결할 권한을 가진다.

나. 설계계약은 관계 법령 및 태안군청 제 규정에 따르며, 계획·중간 및 실시설계와 이에 따르는 인허가 수행을 포함한다.

다. 설계계약 체결 기간은 특별한 사유가 없는 한 심사결과 발표일로부터 10일 이내로 한다. 다만, 발주기관의 사정, 사업추진 여건에 따라 계약 상대자와 협의하여 계약체결 기한을 조정할 수 있다.

라. 발주처는 심사위원회 보완 요구 등의 사유로 당선작의 수정을 요구할 수 있으며, 당선자는 그 적정성을 협의 후 계약 내용에 반영하여야 한다.

마. 계약 후 발주기관이 사업을 중단할 경우, 중단 시점까지 정산하여 지급한다.

바. 당선자가 관계 법령에 따른 자격 및 면허 등을 갖추지 못한 경우, 계약 업무는 물론, 계약에 따른 건축사 업무를 수행할 수 없으므로 차순위 자에게 계약 우선협상권을 양도해야 한다.

사. 당선자가 설계권을 포기하거나 부득이한 사유로 설계를 할 수 없는 경우에는 당선작품에 대하여 연고권 등 일체의 권리를 주장할 수 없으며 차 순위 입상자에게 설계권을 부여할 수 있다. 이 경우 차 순위 입상자 보상금은 전액 반환하여야 한다. (단, 당선자가 부득이한 사유로 설계를 할 수 없는 경우임을 심사위원회가 인정한 경우에만 해당 한다.)

아. 당선자에게 실격 사유가 발견될 경우 계약체결 전에는 당선을 무효로 하며, 계약체결 이후에는 체결된 계약을 무효(선금 및 기성금 회수)로 하고 관련 법령에서 정한 사업 지연에 따른 민ㆍ형사상의 책임을 진다. 기타 입상작의 경우에는 입상 무효, 상금을 회수하며 민ㆍ형사상 책임을 부과할 수 있다.

5.2 작품제출 시 착안사항

가. 응모자는 공모 지침을 충분히 숙지하고 이를 준수하여야 한다.

나. 관련 규정 및 제반 규정에 적법하게 설계 및 시공될 수 있도록 작품이 되어야 한다.

다. 응모작품이 제출물에 소요되는 모든 비용은 별도로 지급하지 않으며 응모자가 부담한다.

라. 응모신청서에 기재된 내용이 허위로 밝혀지거나 지침을 준수하지 않은 작품은 심사제외, 탈락 등 불이익을 받을 수 있으며, 이에 대한 이의를 제기할 수 없다.

마. 당선작에 대한 수정, 변경 권한은 당선자와 발주자가 협의하여 결정할 수 있으며, 당선작 저작권의 귀속 등 저작권과 관련한 제반 사항은 저작권 법령에 따른다.

5.3 특기사항

가. 건축 설계 공모는 공고문과 설계지침서를 우선 적용하며 그밖에 사항은 「건축 설계 공모 운영지침(국토부 고시 제2023-180호, 2023.3.30.)」을 준용한다.

나. 본 공모지침서의 문구 해석상 우리 군과 응모자 간의 이의 또는 견해 차이가 발생할 시에는 우리군의 해석에 따르고 기타 명시되지 않은 사항에 대하여는 우리군이 정하는 바에 따른다.

다. 응모자가 본 설계 공모 심사위원과 아래의 경우에는 공모에 참여할 수 없으며, 당선될 경우 입상을 취소할 수 있다.

1) 심사위원(이하 ‘위원’이라 한다.) 또는 그 배우자나 배우자였던 사람이 응모업체의 당사자이거나 업체의 당사자와 공동권리자 또는 공동의무자인 경우

2) 위원이 응모업체의 당사자와 민법상 친족이거나 친족이었던 경우

3) 위원이나 위원이 속한 법인·단체 등이 응모업체 당사자의 대리인이거나 대리인이었던 경우

4) 위원이 최근 3년 이내에 응모업체에 임원 또는 직원으로 재직한 경우

5) 위원이 최근 2년 이내에 응모업체와 관련하여 대가를 받고 자문, 연구, 용역(하도급을 포함), 감정 또는 조사를 한 경우

라. 응모자는 위원에게 심사의 공정을 기대하기 어려운 사정이 있는 경우에는 그 근거자료를 우리 도에 제출하여 기피신청을 할 수 있다. 다만, 공모의 심사가 완료된 이후에는 위원에 대하여 어떠한 이의도 제기할 수 없다.

마. 본 사업은 발주기관 등의 내부사정에 따라 변동될 수 있으며 이 경우 발주기관의 지시에 따라야 한다.

바. 입상작에 대한 보상금은 특별한 사유가 없이 통지일로부터 30일 이내에 공모안의 작성 비용에 대한 보상요청을 하지 않을 경우에는 보상금에 대한 권리를 포기한 것으로 간주한다.

사. 건축 설계공모 심사위원이 「부정청탁 및 금품 등 수수의 금지에 관한 법률」제11조 제1항 제4호에 따라 공무 수행사인에 해당되어 같은 법 제5조부터 제9조까지의 규정을 준용받고, 위반 시 같은 법 제22조 및 제23조에 따라 벌칙 또는 과태료 처분을 받으며, 공모 참가자 및 심사위원은 각각 불공정행위 방지를 위한 사전접촉 금지 서약서와 사전접촉 여부 확인서를 제출해야 한다.

5.4 당선 설계자의 의무

가. 당선작의 설계자는 심사위원회의 보완 요구사항과 발주기관의 요구사항으로 변경 등이 필요한 경우 기본 및 실시설계에 이를 반영하여야 한다.

나. 당선작의 설계자는 발주기관과 기본 및 실시설계용역을 체결할 의무를 갖는다. 다만, 발주기관의 사정으로 해당 용역을 이행할 수 없는 경우에는 그러하지 아니한다.

다. 설계용역 계약을 이행할 때 전기․통신․소방 분야 설계에 대한 자격이 없는 경우에는 관련 규정에 의한 전기․통신․소방 분야 설계자와 분담이행방식으로 공동 도급 하여야 한다.

라. 본 설계용역비는 사업에 필요한 각종 심의 및 인․허가, 등의 각종 기술용역 및 제반 업무를 포함하며, 발주자가 요구하거나 필요로 하는 자료의 제출 등 제반 사항 이행비용이 포함되어 있다.

마. 발주기관이 요구하는 경우 녹색건축, 건축물 에너지효율등급, 장애물 없는 생활환경 인증, 제로에너지건축물 인증에 필요한 제반 절차를 수행하여야 하며 인증이 필요한 수수료는 발주자가 부담한다.

바. 발주기관은 설계과정에서 필요한 경우 설계수정, 변경, 보완을 요구할 수 있으며, 설계자는 특별한 사유가 없는 한 이에 따라야 한다.

사. 설계 중 각종 협의, 관련 절차 이행 및 발주처 사정 등으로 과업이 지연될 경우 발주기관의 승인 하에 과업 기간을 연장할 수 있다.

아. 제시된 사업규모는 개략치로 실시설계에 따른 사업 규모 변동에 따라 용역비를 정산할 수 있다.

자. 설계용역을 수행함에 있어 사전 조사를 소홀히 하여 건설공사의 소요비용을 현저히 증가시키거나 과장 및 허위 사실이 확인될 경우 그 계약(자격)을 해지(박탈) 및 행정처분을 할 수 있다.

Ⅱ. 세부 설계지침

1. 계획 개요

1.1 계획 범위 및 내용

가. 충청남도 태안군 근흥면 마금리 826-1

(대지면적 : 2,092.2㎡, 사업부지: 1,360㎡(소하천예정지, 진입 도로 분할 면적 포함)

- 금회 신축공사 시 대상지를 일부 분할 후 전용하여 사용하며 나머지 잔여부지는 추후 마을에서 창고        신축 부지로 사용될 예정이므로 창고 진입 도로 개설(북측)을 고려하여 배치 및 옥외공간을 계획한다.

- 인접한 마을회관 부지(마금리 826-2)의 창고는 철거 예정으로 금 사업부지와 기존 마을회관 외부공간을 연계 활용하여 마을 주민들이 편리하게 이용할 수 있도록 주차장, 다목적마당, 휴게공간, 조경 등을 계획하여 제안한다.

■ 대상지 위치도

나. 입지여건

1) 대상지는 현황도로와 접해 있지 않아 마을회관 부지(826-2) 일부를 분할하여 진입도로 개설을       고려하여야 함.

2) 대상지는 인접 마을회관 및 주변 도로와 약 2m 낮아 성토가 필요하며 지반은 갯벌 위 퇴적층으로 제공받은 지반조사 보고서를 참고하여 지반보강 계획을 설립할 것.

3) 사업부지 동측에는 마금3리 기존 마을회관이 있으며 노인 공동생활홈으로 조성하여 활용할 예정임.

다. 계획내용

1) 건축물의 규모는 연면적 450㎡내에서 관련 법규를 준수하여 계획한다.

2) 총사업비는 2,600백만원(부가세 포함)이며, 예정 공사비는 2,226백만원으로 건축, 토목, 전기, 통신, 소방, 상하수도공사 등 부대시설을 포함한다.

2. 설계의 기본방향 및 고려사항

2.1 건축계획의 기본방향

가. 마금 커뮤니티센터 신축은 제시하는 영역(이번 사업부지) 내에 계획하여야 하나 진입공간 및 주차장 등 외부공간은 및 동선계획은 인접 마을회관과 연계하여 활용할 수 있도록 검토하여 합리적인 건축계획이 되도록 한다.

추후 신축 예정인 서측 부지 창고는 일부 주민의 농기계창고로 사용될 예정으로 금 사업과 연계성은 없음.

나. 건축물의 용도에 적합하도록 이용자 동선 등을 고려하여 실을 배치하고, 과도한 마감재와 치장재 사용은 지양하여 경제적 설계가 될 수 있도록 한다

다. 모든 설계는 제시한 사업비 내에서 현실적으로 시공 등 실행 가능성이 있어야 한다.

라. 총공사비는 사업예산을 초과하지 않도록 설계하여야 한다.

마. 각 시설의 기능 및 역할을 고려하여 적합한 규모 및 시설로 계획하여야 한다.

바. 관련 법령의 기준에 의한 각종 인증, 계획 등을 적합하도록 계획에 반영하여야 한다.

사. 사용재료 및 설비는 각 실의 용도 및 기능에 적합하여야 하며 유지관리에 적합하고 쾌적한 환경을 유지할 수 있도록 반영하여야 한다.

아. 시설의 이용 대상에 맞는 시설계획 및 동선 체계 수립하여야 한다.

자. 건물의 에너지 절약을 고려하여 설계하며 신에너지 및 재생에너지 설치계획을 세우고 가장 유리한 시스템을 적용한다.

차. 사용재료 및 설비는 운영 초기는 물론 사용년도의 경과 시에도 적절한 유지관리가 되어야 하며,      내부가 쾌적한 환경을 유지할 수 있도록 설계하여야 한다.

2.2 설계 시 고려사항

가. 설계안 제출 시점에서 관계법규(입법예고 포함)에 적합하여야 한다.

- 제출된 설계안은 “건축법”, “국토의 계획 및 이용에 관한 법률”, “공공기관 에너지이용 합리화 추진에 관한 규정”,“녹색건축물 조성 지원법” 등 관련 법령, 관련 조례 등에 저촉됨이 없어야 하며, 별도 시설기준이 있는 경우에는 그 기준에 적합해야 한다.

나. 경제적이고 친환경적인 재료를 사용하되 내구성, 안전성이 우수하며 시공성이 용이하고 미관 및 기능적인 면에 부합되는 재료를 선택한다.

다. 구조물의 방수, 결로 및 배수의 효율적인 처리 방법, 진동 및 소음 방지 방법과 외벽의 단열 및 습도를 고려한 설계를 계획한다

라. 접근성, 안전 및 주출입구 출입통제가 가능하도록 계획하며 누구나 기계(시설)조작이 편리하도록 계획하여야 한다.

마. 관련 법에 적합하고 필요한 행정적, 법적 절차 추진방법 등을 검토해야 하며, 효율적인 공간 활용 동선계획을 극대화하기 위한 공간 구성 및 기능에 적합하도록 계획하여야 한다

3. 부문별 설계지침

3.1 일반사항

가. 건축설계는 기계, 전기, 통신, 소방, 토목, 기타 부대시설 등 다른 공종과 상호연관이 되어야 하며, 공종별 충분한 협의를 통해 간섭되지 않게 한다.

나. 건축물의 기능은 설계공모지침에 명기된 성능 이상으로 계획하며, 공간의 연계성이 유지되도록 설계하여야 한다.

다. 각 시설의 공간구성 내용은 공간의 운영 및 유지관리에 적합하게 계획하여야 한다.

라. 건축 부지여건에 적합하고 합리적인 내용을 반영하여 계획하되 관련 법령 등의 규정에 적합하고 경제성과 안전성이 확보되도록 하여야 한다.

마. 주변 지역의 스케일 및 현황을 고려하여 조화로운 디자인이 되도록 계획에 반영하여야 한다.

바. 어르신이 주로 이용하는 공간으로 유니버설디자인 등 공공디자인 기법이 적용된 건축계획이 이루어지도록 계획하여야 한다.

3.2 배치계획

가. 현장여건을 정확히 조사한 후 자연환경, 입지조건 등을 분석하여 계획에 반영하고, 차량의 진출입과 보행자 동선 등을 고려하여 합리적이고 원활한 동선 체계를 확립하며, 유니버셜 디자인 개념을 적극적으로 반영하여 장애인 및 노약자들이 편리하고 안전하게 이용할 수 있도록 계획한다.

나. 기존건축물 및 지역 도로체계를 고려한 종합적인 건축물의 축선을 고려할 것.

다. 인접한 마을회관과 보행자 동선 연계 및 기존 마을회관 대지를 연계 활용하여 함께 사용할 수 있는 외부공간(다목적 마당, 휴게공간은 별도로 각각 계획), 조경 및 주차장(15대 내외)을 계획한다.

라. 보행 동선과 차량 동선은 분리하여 건축물과 장애인주차구역을 인접 배치하여 교통약자의 보행 동선을 최소화한다.

마. 다목적 마당은 남향으로 열려있도록 건물 배치를 고려하며 마을 행사 및 유사시 주차장으로 사용할 수 있도록 조경은 지양하며 차량 진입이 가능하도록 계획할 것.

바. 화재 등 비상시 신속하고 효율적인 대피동선 및 소방차 진입동선을 고려해야 한다.

사. 근접거리의 마을 주민들이 사용할 공간으로 대중교통보다는 보행, 차량, 자전거, 전동차 등 다양한 이동 수단을 이용할 것을 고려할 것.

3.3 평면계획

■ 마금3리 거점개발사업 시설개요 및 면적(안)

※ 각 시설별 면적은 ±10% 한하여 조정 가능하나 회의실 겸 식당 면적을 최대한 확보할 수 있도록 한다.

※ 전체 연면적은 면적기준에서 ±5% 범위 내에서 계획하여야 한다.

※ 세부시설에 대한 용도, 면적 등은 발주처의 여건에 따라 변경 가능하다.

가. 입구, 계단 등 필요한 공용공간을 확보하여 쾌적하고 다양한 분위기를 조성할 수 있는 공간계획을 하여야 하며 부출입구는 체험숙박공간 사용자를 위하여 1개소 마련할 것.

나. 기능별 영역구분 계획, 주요 실별 고려사항, 내부 동선 등을 고려하여 기능과 용도에 부합되도록 계획하며 자연채광과 환기를 고려한다.

다. 각 실별 구성, 주요실의 면적, 천장고, 마감재료, 필요설비 등에 대한 사항을 설계도서에 명확히 기재하여야 한다.

라. 회의실 겸 강당은 다목적 공간(회의, 교육, 식사, 동아리 활동 등)으로 활용되고 다수의 인원이 사용하기 편리하도록 무주 공간으로 계획한다.

마. 마을주민 이용 공간과 체험숙박공간 사용자의 활용 시간 및 관리를 고려하여 동선 계획을 검토한다.

바. 숙박체험시설은 사용자의 다양한 구성원을 고려하여 계획하며 사생활 보호를 위하여 2층 배치를 고려하며 옥상에 체험자들이 활용할 수 있는 공간을 제안한다.

사. 유니버셜 디자인, 장애물 없는 생활환경을 적극적으로 반영한다. 특히 1층에 장애인 화장실은 남·여 분리하여 계획한다.

아. 사무실은 체험 상담 등을 위한 공간으로 주출입구와 인접하여 계획한다.

자. 회의실 겸 강당에는 각각의 창고를 계획하며 조리실은 외부와 출입이 가능하도록 배치 할 것.

3.4 입면계획

가. 건축물의 용도상 기능에 충실함을 우선으로 계획하며 주변과 조화되고 친밀한 느낌을 줄 수 있도록 한다.

* 과도한 커튼월, 고가의 외장재, 공사비가 증가되는 구조시스템 등의 설계안은 심사에서 제외할 수 있음

나. 경제성·시공성·유지관리 등을 고려하여 합리적인 재료를 선정하고, 농어촌지역임을 고려하여 주변의 경관과 조화되는 색채계획이 되도록 하고 지붕 모양 및 재료를 선정한다.

다. 에너지 절약을 고려한 입면계획을 수립하여 반영하되 각 소요실 별 기능에 따라 적절한 크기의 창호를 계획한다.

라. 창호는 기밀성 창호 사용을 원칙으로 하며 소음, 환기, 조망 등을 고려하여 적합하게 계획한다.

3.5 단면계획

가. 용도, 기능별 특성을 고려한 기능적 단면 조닝계획을 통해 서로 독립되면서도 상호 연관성을 가질 수 있도록 하며, 수직·수평 동선이 원활하고 효율적인 층별 계획이 이루어지도록 한다.

나. 층고는 각 용도별 기능의 특성을 고려하여 충분한 높이를 확보하고 기계설비, 전기설비, 구조시스템 등 유지관리 측면을 고려한 높이 이상으로 하며 회의실 겸 강당은 다목적성을 고려하여 층고를(4.5m 내외) 검토한다.

다. 장애인 등의 층간 이동 등 관련 법령 규정 사항을 반영하여 계획한다.

라. 불연자재를 사용하고 실내재료는 인체에 유해한 재료를 가능한 한 사용을 제한한다.

마. 우수의 침투를 방지하되 장애인 시설기준에 적합하도록 하며, 주변 환경과 옥외시설 등의 실외조건을 면밀하게 검토하여 1층 바닥 뫂이를 합리적으로 계획한다.

3.8 흡음 및 방음·방진계획

가. 각 실별 특성을 반영한 공간 이용에 적합하게 흡음, 방음, 방진계획을 반영한다.

3.9 구조계획

가. 모든 구조계획은 합리적이어야 하며, 관련 법령 등 규정에 적합하도록 한다.

3.10 토목계획

가. 시설물의 배치에 따라 급·배수, 전기·통신 등 공급 처리방안을 수립하고 적정한 용량을 산정 제시한다.

나. 지반조사 보고서를 바탕으로 매립지 및 성토에 대한 지반 보강방법을 제안한다.

다. 해당부지 지형조건에 따라 우수 대책 수립을 하여 배수가 원활하게 한다.

라. 기 시설물에 대한 검토를 충분히 하여 시공시 문제점이 발생하지 않도록 한다.

Ⅲ. 각종 서식

1. 설계공모 등록신청서 [서식 1]

2. 대표자 선임계 [서식 2]

3. 공동응모협정서 [서식 3]

4. 응모자청렴서약서 [서식 4]

5. 사전접촉 금지 서약서 [서식 5]

6. 설계공모 서면질의서 [서식 6]

7. 설계공모안 제출서 [서식 7]

8. 심사 후 입상작 확인용 [서식 8]

9. 건축개요 및 시설면적표 [서식 9]

10. 각층별 세부용도 및 면적표 [서식 10]

11. 관련법규 검토서 [서식 11]

12. 추정 예상공사비 개략내역서 [서식 12]

13. 사전접촉 여부 확인서 [서식 13]

14. 위임장 [서식 14]

15. 공동도급 대표자 선임계 [서식 15]

16. 심사위원 기피·회피 신청서 [서식 16]

17. 설계도면 표지 [서식 17]

〈 서식 1 〉

설계 공모 참가신청서

접수번호
대 표 설계사무소	업체명 (건축사)		건축사면허번호
	소 재 지		전화번호 (Fax번호) (E-mail)
공 동 응 모 설계사무소	업체명 (건축사)		주민등록번호
	소 재 지		전화번호 (Fax번호)
태안군에서 시행하는 『마금 커뮤니티센터 조성사업 간이공모』에 있어 공모 요강 및 설계지침을 준수하여 응모할 것을 신청합니다. ※ 첨부 : 등록서류(설계 지침서 참조) 2025. . . 신청인 : (인) 태안군수 귀하

--------------------------------------------  절취선  -------------------------------------------

설계공모 참가신청 접수증 『마금 커뮤니티센터 조성사업 건축설계 간이공모』
접수번호				접수인(印)
설계사무소명		전화번호
대표자(건축사)		사업자등록번호
소 재 지		FAX번호

〈 서식 2 〉

대 표 자 선 임 계

본인은 ○○건축사사무소의 공동대표로서 태안군에서 시행하는 「마금 커뮤니티센터 조성사업」건축설계 간이공모에 관한 모든 권한을 본 설계사무소 공동대표 ○○○ 에게 위임합니다.

2025 .    .    .

○○○ 건축사사무소

건축사 ○○○ (인)

○○○ 건축사사무소

건축사 ○○○ (인)

※ 하나의 설계사무소에 대표 건축사가 2인 이상 있거나 두 업체 이상의 설계사무소가 합동으로 작품 제출 시 한 사람의 대표자를 선임해야 함.

태안군수 귀하

〈 서식 3 〉

「마금 커뮤니티센터 조성사업」건축설계 간이공모

공 동 응 모 협 정 서(예시)

제1조(목적) 이 협정서는 태안군에서 주최하는「마금 커뮤니티센터 조성사업」

건축설계 간이공모를 ○○○와 공동으로 응모하여 업무를 수행함에 있어         서 각 업체가 준수하여야 할 사항을 정함에 있다.

제2조(공동응모의 대표) 공동응모 대표업체(이하 대표업체)의 명칭, 사무소의 소재지

등은 다음과 같다.

1. 업  체  명 :

2. 소  재  지 :

3. 대표자성명 :

제3조(공동응모의 구성원) 대표업체를 제외한 공동응모업체의 구성원은 다음과 같다.

1. 업  체  명 :

2. 소  재  지 :

3. 대표자성명 :

제4조(대표업체의 권한) 대표업체는 태안군 및 제3자에 대하여 공동응모 업체의                         구성원을 대표하여 문서의 제출 및 수령, 권리의 획득 및 포기 등에

관한 의사표시 권한을 가진다.

제5조(효력기간) 본 협정서는 당사자간의 서명과 동시 발효하며, 본 업체는 공모의

이행으로 종결된다. 다만, 당선작으로 결정되어 기본 및 실시설계를

시행하는 경우에는 실시설계 종료 후 종결된다.

제6조(의무) 공동응모업체 구성원은 제1조에서 규정한 목적을 달성하기 위하여 신의를

바탕으로 성실하게 필요한 모든 지식과 기술을 활용할 것을 약속한다.

제7조(책임) 공동응모업체의 구성원은 태안군에 대한 의무를 이행함에 있어 상호 협의           하여 공동으로 책임을 진다.

제8조(구성원 상호간의 책임) 구성원은 과업수행과 관련하여 제3자에게 끼친 손해를                          상호 협의하여 배상한다.

제9조 [구성원의 출자비율] ①공동응모업체의 출자비율은 다음과 같이 정한다.

1. ○○○ :     %

2. ○○○ :     %

②제1항의 비율은 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 변경할 수 있다.

1. 발주기관과의 계약내용 변경에 따라 계약금액이 증감되었을 경우

2. 공동응모업체의 구성원 중 파산, 해산, 부도 등의 사유로 인하여 당초 협정서의 내용대로 계약이행이 곤란한 구성원이 발생한 경우

제10조(권리, 의무의 양도제한) 구성원은 이 협정서에 의한 권리, 의무를 제3자에게

양도할 수 없다.

제11조(기타)

① 구성원 중 대표업체가 중도에 탈퇴하거나 그 일원의 탈퇴로 응모 자격요건에 미달하게 될 경우에는 응모작품을 제출할 수 없다.

② 구성원 중 일원이 중도탈퇴 하였을 때에는 즉시 태안군청에 서면으로 신고하여야 하며 탈퇴업체를 다른 업체로 교체할 수 없다.(대표업체만 응모)

제12조(협정서 작성 및 보관) 위와 같이 공동응모 협정을 체결하고 그 증거로 협정서 각 1통씩을                          작성하여 공동응모구성원이 기명, 날인하여 각자 보관한다.

2025.   .

∙ 대표업체

주    소 :

업 체 명 :                       (전화번호 :             )

대 표 자 :                       (인)

∙ 공동응모업체구성원

주    소 :

업 체 명 :                       (전화번호 :             )

대 표 자 :                       (인)

〈 서식 4 〉

응모자 청렴서약서

금번 태안군에서 공모하는 「마금 커뮤니티센터 조성사업」건축설계 간이공모에 작품을 응모함에 있어 건축설계지침 내용의 제반사항을 반드시 준수할 것이며, 특히, 입찰, 낙찰 계약의 체결 및 이행에 있어서 직접 또는 간접적으로 증여, 금품, 향응 등을 행사할 경우 당선작 등 기타입상작품을 취소함은 물론, 어떠한 경우에도 이의를 제기하지 않고, 민․형사상의 책임을 감수하겠기에 이에 청렴 서약서를 제출합니다.

2025.   .    .

□ 응모자

소속업체	주소	전화번호	성명(날인)

* 공동응모자도 서약서 기입

태안군수 귀하

〈 서식 5 〉

사전접촉 금지 서약서

□ 공모명: 마금 커뮤니티센터 조성사업 건축설계 간이공모

본인은 『마금 커뮤니티센터 조성사업』건축 설계 간이공모 참가자로서 「부정청탁 및 금품등 수수의 금지에 관한 법률」에 따라 설계공모 심사와 관련하여 공모 심사위원과 어떠한 경우에도 직·간접적으로 개별 접촉 및 부정청탁 등을 하지 않을 것이며, 위 내용을 위반할 시에는 관계법령에 따라 어떠한 처벌이라도 감수함을 서약합니다.

2025년    월    일

공모 참가대표자:               (인)

공모 공동응모자:               (인)

태안군수 귀하

〈 서식 6 〉

설계공모 서면 질의서
대 표 자	(인)	신 청 접수번호
업 체 명		전화번호
소 재 지		FAX번호
전자우편 (E-mail)
지 침 서 (Page)	질 의 내 용

〈 서식 7 〉

설계공모안 제출서
※ 접수번호 : (기재하지 말 것)
공모안 제출자	대표 업체명
	대표자(건축사)
	소 재 지					전화
태안군에서 시행하는「마금 커뮤니티센터 조성사업」 건축설계 간이공모에 공모안을 제출합니다. [첨부] 1. 응모신청 접수증 ※작품접수 당일 제시 2. 설계설명서 A3(420㎜× 297㎜) 원본 2부, 사본 8부 3. USB 1식 2025년 월 일 신청인 (인) 태안군수 귀하
---------------------------------- 절 취 선 ----------------------------------
『마금 커뮤니티센터 조성사업』 건축설계 간이공모 접수증
접 수 번 호				접수일시				접수인(印)
설계사무소명
대표자(건축사)
소 재 지				전화번호

※ 신청인 및 절취선 좌측에 업체 등록인감을 날인하며, 접수번호는 기입하지 아니한다.

〈 서식 8 〉

심사 후 입상작 확인용
건축 설계공모명
건축사사무소명
응 모 자 명	(인) ※ 반드시 건축사(공동응모인 경우 모두날인) 날인
응모작품(정면도 또는 3차원 이미지) 붙임

〈 서식 9 〉

건축개요 및 시설면적표

구 분		건축개요	비 고
건물개요	대지위치
	지역지구
	대지면적	㎡
	도로현황
	연 면 적	㎡
	건축면적	㎡
	건 폐 율	%
	용 적 률	%
	구 조
	층 수
	최고높이	m
외부마감
설비개요
주차개요
조경개요
기타사항

〈 서식 10 〉

각층별 세부용도 및 면적표

층 별	용 도	면 적 (㎡)	비 고
총 계
	소 계
	소 계
	소 계
	소 계
	소 계
	소 계

〈 서식 11 〉

관 련 법 규  검 토 서

법 규 명 및 조 항	대 상	법 적 기 준	설 계 기 준	비 고

〈 서식 12 〉

추정 예상공사비 개략내역서

공사명 : 마금 커뮤니티센터 조성사업

품 명	규격	단위	수량	재료비	노무비	경비	계	비고 (구성비)
건축공사
토목공사
기계공사
조경공사
전기공사
통신공사
소방공사
○○공사
○○공사
제 경 비 (비율계산)
계

〈 서식 13 〉

사전접촉 여부 확인서

□ 공모명: 마금 커뮤니티센터 조성사업 건축설계 간이공모

본인은 『마금 커뮤니티센터 조성사업』건축설계 간이공모 참가자로서 「부정청탁 및 금품등 수수의 금지에 관한 법률」에 따라 설계공모 심사와 관련하여 공모 심사위원과 어떠한 경우에도 직·간접적으로 개별 접촉 및 부정청탁 등을 하지 않았음을 확인하며, 위 내용이 거짓일 경우에는 관계법령에 따라 어떠한 처벌이라도 감수하겠습니다.

2025년    월    일

공모 참가대표자:               (인)

공모 공동응모자:               (인)

태안군수 귀하

[서식 14]

위    임    장

대표자	성 명		주민등록번호
	주 소
	소 속 (업체명)		연락처
대리인	성 명		주민등록번호
	주 소
	소 속 (업체명)		연락처
태안군에서 시행하는『마금 커뮤니티센터 조성사업』건축설계 간이공모에 응모함에 있어 상기인을 대표자의 대리인으로 위임하였음을 증명합니다. 2025. . . 대표자 : (인) 대리인 : (인) 태안군수 귀하
※ 첨부서류 : 재직증명서 1부 ※ 위임장에 사용하는 도장은 대표자 인장과 같아야 함 ※ 대리접수로 인하여 발생하는 모든 문제는 대표자 및 응모자 본인이 모든 책임을 짐

[서식 15]

공동도급 대표자 선임계

본인은 ○○○건축사사무소의 대표로서 발주기관에서 시행하는 ｢마금 커뮤니티센터 조성사업 건축설계 간이공모｣에 관한 모든 권한을 본 공동수급 대표자 ○○○에게 위임합니다.

2025년    월    일

공동수급 대표자 상 호 :

주 소 :

성 명 :                      (인)

공동수급 응모자 상 호 :

주 소 :

성 명 :                      (인)

태안군수 귀하

[서식 16]

심사위원 기피·회피 신청서

□ 기피·회피 위원

성 명	소 속	기피 사유

년   월   일

제 출 자    소    속 :

연 락 처 :

직    위 :

성    명 :             (인)

태안군수 귀하

[서식17]

설계설명서 표지 □ 삭제 후 출력사용

"선택용지 : A3"      【고유번호(PIN) 기재칸 : 우측정렬/위쪽, 오른쪽 여백 고정, 네모칸 그대로 사용 / 모든 글자체 가운데 정렬 및 그대로 사용】

마금 커뮤니티센터 조성사업 건축설계 간이공모(안) (HY 중고딕 32pt)

2025.  00. (HY 중고딕 25pt)

태   안   군 (HY 중고딕 30pt)

【원본 2부 : “업체명”표기,  사본 8부 : “태안군”표기】