- 문수 실내테니스장 조성공사 -

건축설계 간이공모 지침서

2025. 03.

	(체육지원과)

			목 차

Ⅰ. 사업개요	1

Ⅱ. 건축설계 공모 개요	2

Ⅲ. 설계 지침	10

Ⅳ. 공모안의 작성 및 제출	15

Ⅴ. 각종 서식	19

Ⅰ. 사업개요

1. 사업목적

날씨에 관계없이 이용 가능한 전천후 실내테니스장을 조성함으로써 시민의 건전한 여가활동 증대 및 생활체육 활성화에 기여하기 위함임.

2. 사업개요

가. 사 업 명 : 문수 실내테니스장 조성공사

나. 대지현황

○ 위     치 : 울산광역시 울주군 청량읍 문죽리 산331-1번지 일원(울산체육공원내)

○ 지역·지구 : 자연녹지지역, 도시계획시설(체육공원)

다. 건축현황

구 분		내 용
대지위치		울산광역시 울주군 청량읍 문죽리 산331-1번지 일원 (울산체육공원 내)
공모 사업 범위	주요용도	「울산광역시 건축조레」 제17조제3항5호에 따른 가설건축물 ※ 국가 또는 지방자치단체가 공공목적의 용도로 관광, 문화, 체육시설 등에 설치하는 차양 또는 비가림 막구조물
	구 조	철골막구조물
	대지면적	912,310.00㎡ - 도시계획시설(울산체육공원) 구획 내
	연 면 적	7,600㎡(총 연면적 -5% 이내 조정 가능) ※ 7,600㎡ 초과 불가
	건폐율/용적률	해당없음(가설건축물)
조성규모		실내테니스코트 8면(1개동, 1층) ※ 면수 조정 불가
예정 공사비		금 10,937,000,000원
예정 설계비		금 207,200,000원
예정 설계기간		착수일로부터 90일(공휴일 포함)

※ 사업규모(연면적, 공사비, 설계용역비 등)는 발주기관의 사정에 따라 변경될 수 있음.

※ 예정 공사비 포함 항목

- 건축 · 구조 · 토목 ·  기계 · 전기 · 통신 · 소방 · 철거·폐기물처리 등 전체 공사비

- 부지조성비, 각종 인입에 따른 시설분담금 및 부가세

※ 예정 설계비 포함 항목

- 건축 · 구조 · 인테리어 · 토목 · 조경 · 기계 · 전기 · 통신 · 소방· 철거· 측량 등 제반 분야의 설계비 , 설계자문, 계약심사, 경관자문, 건축협의, 각종 심의, 설계안정성 검토, 경제성 검토, 설계안전보건대장 작성, 각종 보고자료 등 용역전반에 관한 사항과 행정절차에 필요한 자료작성 일체 업무 포함

- 각종 인허가, 심의 및 계약심사 등의 법적사항에 대한 모든 업무

- 손해배상 보험료, 부가세

Ⅱ. 건축 설계공모 개요

1. 공모 개요

가. 공모 명칭 : 문수 실내테니스장 조성공사 건축설계 간이공모

나. 공모 방식 : 간이설계공모

※ 「건축서비스산업 진흥법」 제21조에 의한 건축설계 공모방식으로 시행

※  국토교통부 고시 제2023-180호(2023. 3. 30.) 건축설계공모 운영지침 제2조 제8호

다. 발주청 : 울산광역시 체육지원과

2. 공모일정 및 방법

가. 설계공모 일정(간이공모)

구 분	일 시	유의사항
사전규격 공개	2025. 2. 22.(토) ∼ 2. 26.(수)	홈페이지(울산광역시), 조달청 나라장터
설계공모 공고	2025. 3. 4.(화)	건축행정시스템(세움터), 홈페이지(울산광역시), 조달청 나라장터
응모신청서 등록	2025. 3. 10.(월) (10:00 ∼ 16:00한)	울산광역시청(울산광역시 남구 중앙로 201), 제1별관 5층 체육지원과 ※우편접수 불가 ※현장설명회는 설계공모지침서로 갈음
질의서 접수	2025. 3. 14.(금) (09:00 ∼ 18:00한)	E-mail : blueine27@korea.kr ※서식 8(서면질의서) 제출
질 의 회 신	2025. 3. 19.(수)	E-mail 일괄발송
작 품 접 수	2025. 4. 2.(수) (10:00 ∼ 16:00한)	울산광역시청(울산광역시 남구 중앙로 201), 제1별관 5층 체육지원과 ※ 우편접수 불가
작 품 심 사	2025. 4. 10.(목) (14:00 ∼)	울산광역시청(세부장소는 추후 통지) ※ 심사일시는 사정에 따라 변경 가능
당선작 발표	2025. 4. 15.(화)	E-mail 발송 ※ 작품심사일에 따라 변경될 수 있음
도 서 반 환	당선작 발표일로부터 7일 이내	입상작(우수작 및 가작포함)은 미 반환

※ 상기 공모 일정은 발주청의 사정에 의하여 변경될 수 있음.

※ 변경된 일정이나 공모기간 중 추가로 배포할 자료 및 제공할 정보가 있을 경우에는 유무선 통보 및 E-mail  등을 통하여 별도 통보할 예정이므로, 설계공모 참가자는 수시로 확인하여야 한다.

나. 참가자격

1) 공고일 현재 「건축사법」 제7조에 따른 건축사 면허를 소지하고, 같은 법 제23조에 따라 건축사사무소 등록을 마친 자, 회사(업체) 간 공동이행방식에 의한 공동응모 가능자로서 관계 법령에 의한 결격사유가 없는 자여야 한다.

2) 공동이행방식(주관 외 2인까지)으로 참여하는 경우, 대표자는 위의 자격 조건을 갖추어야 하며, 공동참가자 및 회사(업체)도 동일한 자격 조건을 갖추어야 한다.
다만, ‘외국 건축사 면허·자격을 취득한 자’는 상기 1)항의 건축사사무소 개설자와 공동이행 방식으로 참여 가능하며, 이 경우 국내 건축사가 대표자가 되어야 한다.

(공동 응모자가 중도 탈되하였을 때에는 탈퇴자를 다른 자로 교체할 수 없음)

3) 본 공모의 심사위원, 운영위원, 기술검토위원과 그가 속한 업체 및 직원 등은 참가할 수 없으며, 설계관리 용역에 참가한 연구진과 연구진이 속한 업체는 참가할 수 없다.

4) 공고일 기준으로 휴·폐업, 부정당업체 지정, 영업(업무)정지, 등록취소 등 결격사유가 있는 자 이거나 이에 준하는 행정처분을 받고 그 처분기간 중에 있는 자는 참가할 수 없으며, 당선작 선정 후 계약체결일까지 업무정지, 자격정지 및 기타 행정관청의 행정처분이 없어야 한다.

5) 1개 업체가 2개 이상 중복 응모하는 것과 단독으로 응모 신청 후 공동으로 응모하는 것은 불가하며 중복 응모 시 해당 업체에 대해서는 참가자격을 박탈한다.

6) 설계 공모 당선자는 실시설계 용역 완료 시까지 기계, 전기, 소방, 통신, 토목 분야를 포함하여 설계하여야 하며, 특히 전기, 소방, 정보통신의 해당 분야 설계자격이 없는 경우 분야별 설계적격자와 공동도급(분담이행방식) 계약을 체결하여야 한다. 이 경우 공동도급의 대표자는 설계공모 당선자가 된다. 그 밖의 계약에 관한 사항은 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」에 의한다.

「전력기술관리법」 제14조에 의한 설계업(전문설계1종) 또는 설계업(종합설계)을 등록한 업체 또는 기술사법 제6조에 의한 기술사사무소(건축전기설비)를 개설 등록한 업체

「소방시설공사업법」 제4조에 의한 일반소방시설설계업(기계, 전기) 또는 전문 소방시설 설계업 등록을 마친 업체

「엔지니어링산업 진흥법」 제21조에 의한 엔지니어링사업(정보통신) 신고를 마친 업체 또는 기술사법 제6조의 규정에 의한 기술사사무소(정보통신)를 등록한 업체

「엔지니어링산업 진흥법」 제21조에 의한 엔지니어링사업(토목) 신고를 마친 업체 또는 기술사법 제6조의 규정에 의한 기술사사무소(토목)를 등록한 업체

다. 참가(응모) 신청

1) 신청일시 : 설계공모 일정 참조

2) 접수방법 : 방문접수에 한함(우편, FAX 등록 불가)

3) 신청 시 구비서류

	세 부 사 항	서식목록
1	건축 설계공모 응모신청서	서식 1
2	청렴서약서	서식 2
3	건축사자격증 사본
4	국외 건축사자격증 사본(외국건축사 참여할 경우에 한함)
5	건축사사무소 개설필증 사본
6	대표자 선임계 및 공동수급표준협정서(해당 시)	서식3, 서식4
7	사전접촉 금지서약서	서식 5
8	법인등기부등본, 법인인감증명서, 사용인감계(서식5-1), 사실확인증명서(행정 처분 등 결격사유가 없음을 증빙하는 서류, 발행일이 접수일 또는 접수일 전일에 한하며 공동 대표일 경우 공동인 전체 발급)	서식 5-1
9	대리인 위임장(대리인이 등록할 경우), 재직증명서 ※ 단, 대리인은 소속 직원에 한하며 신분증 지참	서식 6
10	개인정보 수집・이용 동의서	서식 7

※ 모든 제출서류는 사본을 제출할 경우, ‘원본대조필’ 날인할 것

※ 공동응모자의 경우 응모 신청서를 제외한 상기 해당 서류 각자 제출

※ 영문 및 외국어로 작성된 구비서류의 경우 한글로 번역하고 번역 업체의 확인서를 받아 제출

4) 유의사항

등록기간 내 참가자의 정보 변경은 가능하나, 참가 등록 기간 이후에는 어떠한 수정도 할 수 없다.

라. 현장설명회

1) 현장설명회는 개최하지 않음.

2) 현장 확인은 의무사항은 아니나, 현장을 확인하지 않아 발생하는 모든 책임은 참가자에게 있다.

마. 질의접수 및 회신

1) 질의기간 : 설계공모 일정 참조

2) 질의방법

제출서식으로(서식8) 작성한 질의서를 E-mail에 의한 방법으로 제출(E-mail접수는 접수사실을 반드시 담당자에게 확인하여야 함)

3) 유의사항

가) 질의서는 기간 내에 접수시켜야 하며 질의는 참가자(업체)별로 1회에 한한다.

나) 질의서는 E-mail(blueine27@korea.kr)로 접수하고, 발송 후 수신 여부를 확인하여야 한다.

다) 질의자의 인적사항 등 질의서 상 기재사항이 누락된 경우 답변하지 아니한다.

라) 질의사항에 대한 답변내용은 설계공모 지침서를 추가 또는 수정한 것으로 간주하며, 질의답변 미열람에 대한 책임은 참가자에게 있다.

마) 접수된 질의서의 내용이 설계공모 지침과 직접 관련이 없는 사항일 경우에는 답변 하지 않는다.

바) 이메일 및 전화를 통한 개별 질의는 받지 않는다.

4) 답변서 발송

가) 모든 응모자(업체)에게 E-mail로 회신한다.

나) 질의내용에 따라 상부기관의 유권해석 등 추가 검토가 필요한 경우 회신기한이 연기될 수 있다.

3. 직픔심사

가. 심사위원회 구성 및 운영

1) 심사위원회의 구성

가) 심사위원회 운영은 「건축서비스산업진흥법」 제21조 및 같은법 시행령 제17조 및 『국토교통부고시 제2023-180호 건축 설계공모 운영지침』 에 의한다.

나) 설계공모 참가자는 건축설계공모 운영지침 제12조제4항에 의한 심사위원 기피 신청을 할 수 있다.

다) 심사위원회는 위원장을 포함하여 관련분야 전문가 등 7인의 심사위원 (예비포함) 으로 구성한다.

2) 심사위원 명단 (가,나,다 순)

연 번	성 명	소속 및 직위	비고
1	손상현	울산대학교 교수
2	우세진	울산과학대학교 교수
3	최강림	경성대학교 교수
4	김용민	마당건축사사무소 건축사
5	박종국	일.월건축사사무소 건축사
6	이관호	울산과학대학교 교수	예비
7	이도윤	㈜다담건축사사사무소 건축사	예비

3) 심사위원회 운영 방법

가) 심사위원회의 위원장은 심사위원 중에서 호선으로 선출한다.

나) 위원장은 회의를 진행하며 심사위원회의 의결을 거쳐 공고 시 제시된 사항 이외에 추가적으로 심사위원회 운영에 필요한 세부적인 기준을 정할 수 있다.

다) 작품 심사방법은 투표제를 원칙으로 한다.

라) 예비심사위원은 본 심사위원이 전원 참석할 경우는 참석하지 않으며, 심사위원 부재 시 본심사위원이 된다.

마) 투표에 의해 결선투표 대상 2개 작품을 선정한 후, 결선투표를 실시하여 다득표자를 당선작으로 선정한다.

바) 심사대상 공모안이 7개를 초과하는 경우 2단계로 나누어 결선투표 대상자를 선정한다. (1차 투표에서 다 득표순으로 5개사를 선정하여 2차 투표 대상자를 선정하고, 2차 투표에서 결선투표 대상자와 득표순으로 3위 이하 순위를 결정한다)

사) 단계별 투표 실시결과 득표수가 동일하여 순위를 가를 필요가 있는 경우 해당 동일 득표자를 대상으로 재투표를 실시하여 순위를 결정한다. 다만, 2회 이상 재투표를 실시한 후에도 순위 결정이 되지 않은 경우에는 심사위원회의 의결을 거쳐 추첨을 통해 순위를 결정할 수 있다.

아) 심사결과, 설계공모 목적과 내용에 적합한 당선작이 없다고 결정한 경우 당선작을 선정하지 않을 수 있다.

자) 응모자는 심사결과에 대하여 이의를 제기할 수 없다.

차) 심사방식의 변경이 필요한 경우에는 설계공모 심사위원회 의결을 거쳐 심사방식을 변경할 수 있다.

나. 심사의 기준

1) 작품 평가 기준

가) 작품심사는 본 지침서에서 정하는 제반사항의 준수 여부와 우리 시가 별도로 정하는 세부심사기준에 따라 공정하게 심사한다.

나) 설계공모 참가자는 심사의 공정을 기대하기 어려운 사정이 있는 심사위원이 있는  경우에는 제출 서식 으로(서식 17) 우리 시에 기피신청을 할 수 있다.

다) 평가항목

평가분야	중점평가 사항	비 고
배치 계획	○ 배치 및 토지 활용도 ○ 시설 및 공간 이용의 편의성 ○ 보행자 및 차량 접근 계획의 적절성
공간 계획	○ 테니스코트 경기시설 기준 적정성 ○ 공간 이용 및 동선 및 기능배분의 효율성 ○ 내·외부 공간 계획 및 인접시설과의 연계 적절성
경관 및 주변과의 조화	○ 주변 공간 및 환경과의 연계 및 조화 ○ 입면 디자인 계획의 우수성 ○ 색상 및 재료 계획의 적절성
기술계획	○ 구조계획의 경제성 및 시공의 용이성 ○ 에너지절약, 유지관리 비용절감 등 경제성
기 타	○ 장래 확장 용이성 ○ 사업 이해도(사업위치, 사업비대비 실현가능성 등)

2) 심사 시 불이익 처분기준

2) 불이익 처분기준 적용방법

가) 제출된 작품에 대하여 심사 전에 실격사유에 해당하는 대상작품을 검토하여 실격 여부를 결정하고, 실격으로 판정된 작품은 평가대상에서 제외하고 설계공모 심사 위원회에 결과를 보고한다.

나) 기준에 명시하지 않은 세부적인 위반사항과 추가 보완하여 적용될 처분기준은 심사위원회에서 의결하여 조정 적용한다.

3) 실격기준

가) 참가자격 없는 자나 참가서류를 허위로 작성하여 제출한 경우

나) 건축대지의 형태, 범위, 지적을 임의 조작설계하여 시공이 불가능한 경우

다) 제출도서에 응모자의 인지가 가능한 업체명이나 설계자를 표기한 경우

라) 설계도서의 내용에 심각한 법규 위반 사항이 있어 시공 등이 불가한 경우

마) 그 밖에 이에 준하는 사유로 심사위원회가 실격시키는 것이 타당하다고 판단하는 경우

4. 당선작 및 입상작 선정

가. 당선작 및 입상작 구분

1) 입상작의 종류와 보상 내용은 다음과 같다.

가) 당선작 1점 : 기본 및 실시설계용역 계약권 부여

※ 응모작이 3점 이하인 경우 당선작 1점 선정

나) 우수작 1점 : 상금은 기타입상자로 건축설계공모 운영지침 준수

다) 가  작 1점 : 상금은 기타입상자로 건축설계공모 운영지침 준수

2) 우수작 및 가작

가) 우수작 및 가작은 응모작품수에 따라 1~2작품까지 선정하며 작품수준에 따라 심사위원회의 결정으로 선정하지 않을 수 있음

나) 응모작품이 3점 이하인 경우 당전작 1점 선정

※ 응모작품이 4점인 경우 당선작 및 우수작까지, 5점 이상인 경우 당선작, 우수작, 가작까지 선정함.

나. 사용권 및 저작권

1) 당선작은 반환하지 않고 우리 시가 보관한다.

2) 당선작의 저작권 귀속 등 저작권과 관련한 제반 사항은 저작권법령에 정하는 바에 따른다. 다만, 발주청이 공모에 참여한 자와 협의한 경우에는 예외로 할 수 있다.

3) 우리 시는 당선작 외의 작품의 경우에도 필요한 경우 전시 또는 출판할 수 있으며, 이 경우 응모자의 요청이 있을 때에는 익명으로 처리할 수 있다.

4) 우리 시는 외의 작품(우수작, 가작)에 대해 당해 설계자의 동의를 얻어 그 작품에서 아이디어의 일부를 이용할 수 있다.

5) 입상작 이외의 응모작품은 당선작 심사결과 발표일로부터 7일 이내에 반출해야 하며, 이에 따른 비용은 설계공모 참가자가 부담 하며, 기간 안에 반출되지 아니한 공모안은 발주청의 처리에 대하여 응모자는 어떠한 이의도 제기할 수 없다.

6. 계약에 관한 사항

가. 일반사항

1) 계약서는 대한민국 국내법에 따라 한국어로 작성한다.

2) 발주청의 사전승인 없이는 계약의 모든 사항에 대하여 하도급계약을 할 수 없다.

3) 당선자는 계약 시 대한민국의 관련 법률 규정을 준수하여야 한다.

4) 발주기관은 당선작품에 대한 설계용역 과정에서 수정을 요구할 수 있으며, 계약자는 그 요구가 전체 작품의 개념을 현저히 훼손하지 않는다고 판단할 경우에는 이를 수용하여야 한다.

5) 당선자는 본 지침서의 내용을 계약이행 기간 동안에도 준수하여야 한다.

나. 계약의 당사자 조건

1) 당선된 후(계약 시), 대표자(당사자)는 건축사사무소 등록을 필하고 관계법령에 결격사유가 없는 자여야 하며, 공동수급자의 경우 계약 관련 법령 등에 의해 저촉되지 않아야 한다.

2) 당선자는 심사위원회가 보완을 요구한 사항을 비롯하여 발주자가 요구한 사항으로서 설계 수정이 필요한 경우 이를 반영하여야 한다.

3) 당선자는 해당 사업의 홍보를 위한 공모 결과 전시에 적극 협조 하여야 한다.

다. 당선작 설계자의 의무

1) 당선자는 정부의 기본방침 또는 시행기관의 운영 방침이 변경되어 설계의 전면적인 취소 또는 설계 내용의 부분적인 수정이 필요할 경우 이에 응해야 한다.

2) 설계 용역의 계약은 대한민국 관계 법령 및 발주기관 제규정에 따르며, 중간 및 실시설계와 이에 부수되는 인허가 수행을 포함한다.

3) 당선자는 본 사업과 관련된 발주청의 업무 수행 시 발주청의 요청에 대한 각종 자료를 작성·제출하는 등 발주청의 업무 수행에 적극 협조하여야 한다.

4) 당선자는 계약 후 설계 용역 수행 시 각종 법령에서 정하는 건축, 구조, 토목, 기계, 전기, 통신, 소방, 조경 실시설계와 설계자문, 계약심사, 경관자문, 건축협의, 각종인증 및 심의,  발주기관이 요구하는 각종 보고자료 등 이에 수반되는 용역 전반에 관한 사항과 행정절차에 필요한 자료작성 일체 업무를 자기 부담으로 이행하여야 하며,  발주청이 이를 이행하는 경우 필요한 자료제출 등 업무 수행에 협조하여야 한다.

라. 설계 진행

1) 설계공모는 실시설계의 작업을 위한 것으로 당선자는 진행 과정별로 우리시와 협의하여 설계하여야 한다.

2) 당선자는 심사위원회의 지적사항, 발주부서의 요구사항을 종합하여 당선작에 대한 설계변경 및 보완이 필요한 경우 설계 시 이를 보완, 수정한다.

3) 설계 과정에서 필요한 경우 설계수정, 변경 및 보완을 요구할 수 있으며, 설계자는 특별한 사유가 없는 한 이에 따라야 한다.

4) 우리시의 기본 방침 또는 운영방침이 변경되어 설계의 전면적인 취소 또는 설계 내용의 부분적인 수정이 필요할 경우 이에 응해야 한다.

5) 실시설계 과업기간 중에 시행하는 각종 영향평가, 기술심의, 실시계획인가 등 관련법 규정을 이행하여야 할 경우 감독원이 요구하는 필요한 자료를 제출하여야 하며, 기타 각종 보고회 개최 등 과업으로 지시하는 전반적인 사항은 특별한 사정이 없는 한 이에 따라야 한다.

마. 무효 및 승계

1) 다음의 경우에는 당선자에게 부여하는 설계권을 무효로 하며, 차순위자 순으로 승계하며 이 경우 계약을 체결한 차순위자는 수령 상금을 반환하여야 한며, 발주기관은 반환된 상금을 최초 당선자(우선협상 대상자)에게 지급한다.

2) 당선자가 설계권을 포기한 경우

3) 당선작에서 실격에 해당되는 사실이 발견된 경우

4) 당선자가 법령, 기타 사유로 원활한 설계 작업이 불가능하게 된 경우

5) 소정의 기한 내(계약요구일부터 30일)에 계약체결이 이루어지지 않는 경우
(단, 발주청이 인정하는 부득이한 사유가 있는 경우에는 그러하지 아니한다.)

7. 기타 사항

가. 유의사항 및 기타사항

1) 참가자는 설계공모에 등록함으로써 본 규정을 준수하는 것으로 간주되며 이 규정을 위반한 참가자는 자격을 상실하게 된다.

2) 응모자는 현장을 답사하여 모든 관계법규 및 제반 규정사항에 적법하게 계획하여야 한다.

3) 설계공모 지침서를 준수하여야 한다.

4) 본 지침서의 문구 해석상 발주기관 및 응모자 간에 차이가 있을 경우에는 발주기관의 해석을 우선으로 하고, 기타 명시되지 않은 사항에 대하여는 발주기관이 정하는 바에 따라야 한다.

5) 본 설계공모는 2개 업체 이상 응모해야 하며, 응모자가 2개 업체 미만인 경우에는 재공고할 수 있으며, 재공고 후에도 응모자가 2개 업체 미만인 경우 우리시의 결정에 따라 진행한다.

6) 본 설계공모 참가에 소요되는 제경비는 일체 지불하지 않는다.

Ⅲ. 설계지침

1. 계획의 기본방향

1) 해당 대지 여건분석, 기본구상 및 주변 환경을 고려하여 설계하며, 도시계획 사항을 반영한다.

2) 건물배치는 이용자의 접근성, 편리성, 인접대지 및 시설물 등 주변여건을 종합적으로 감안하여 최적의 위치에 검토 후 계획한다.

3) 주변환경과 조화로운 디자인을 창출하고, 기 조성된 울산체육공원과의 공간적 연계성을 확보한다.

4) 차량의 진ㆍ출입과 보행자 동선 등을 고려한 합리적이고 원활한 동선체계를 확립하고 장애인․노인 ․임산부· 영유아 등 다양한 이용자들이 편리하게 이용 할 수 있는 시설로 적합하게 설계하여야 한다.

5) 구조는 철골막구조로 하되 지진 등 횡력에 충분히 저항할 수 있도록 내진설계를 하며, 기둥 간격을 적절히 배치하여 효율적으로 공간 활용이 되도록 설계한다.

6) 내부 공간구성은 이용자가 쉽게 인지하고 편리하게 이용할 수 있도록 명확한 동선계획을 수립하고 이용자의 안전을 확보한다.

7) 대한테니스협회 공인 경기시설·용품 기준울 준수한다.

8) 자연채광 및 환기로 양호한 실내 환경 확보되도록 설계하여야 한다.

9) 「울산광역시 건축조례」 제17조제3항5호에 따른 가설건축물로서, 관계법령에 적법하게 설계하여야 한다.

10) 각각의 시설은 층별 시설 면적 및 배치(안) 및 층별 계획을 참고하여 관계 법규 내에서 자유롭게 구성하고 전체 연면적의 -5% 범위 안에서 실별 면적과 소요실의 추가 등은 설계공모 참가자의 합리적인 계획에 의하여 조정 가능하다.(연면적 초과는 불가함.)

2. 설계 시 고려사항

가. 입지여건

1) 위치도 및 지적도

위치도
지적도

2) 대상지는 울산체육공원 내 문수테니스장 부지로, 현재 실외테니스장 22면이 조성되어 있으며, 이 중 8면을 실내 테니스장으로 조성한다.

나. 배치계획

1) 위성사진 및 배치계획(안)

위성사진
배 치 계 획 (안)

2) 위 배치계획안 기준으로 테니스장 서측에 장방형으로 8면을 조성하고 실외 테니스장은 14면을 유지하도록 한다.

3) 외부 코트 및 시설물(연결통로 등)의 보수 및 위치 이동은 가능하다.

4) 테니스장 북서측 공간에 추후 필요 시 화장실, 샤워실 증축 예정으로 이를 고려하여 배치계획을 하여야 한다.

5) 건축물이 위치하는 부분 기존 주차장은 훼손 가능하나, 서측 론볼경기장에 면하여 있는 장애인 주차면은 최대한 론볼 경기장에 인접하게 재배치하여야 한다.

다. 계획 범위 및 내용

1) 스페이스 프로그램(안)

영 역	세부시설	면적(㎡)	내 용
실내테니스 코트	실내 테니스코트(8면)	7,600	실내코트8면
공용 부분	이동식관람석		방풍실 및 방송실 등 포함
총 연면적		7,600

※ 특기사항에 정하는 바가 없는 경우 자유롭게 계획 가능

※ 층별, 실별 면적 및 필수 시설을 제외한 세부용도는 기능의 효율성에 따라 조정 가능하며, 필요시설 추가, 제안 가능

다. 분야별 설계지침

1) 평면계획

가) 향후 경기 유치를 위해 대한테니스협회의 실내테니스코트 관련 시설 규칙에 따라 경기용 실내테니스 코트 조성

- 경기규격 실내코트 8면

- 천정고(조명설치 높이) 최소18m 이상 확보

나) 실내테니스코트는 채광과 환기를 고려하고 항시 쾌적한 실내환경을 제공

다) 실내테니스코트의 장변에 관람석(이동식 계단형)을 배치하여 모든 코트에서 관람석 활용이 가능하도록 하고 원활한 경기운영을 위한 관람석 진입 동선을 확보

라) 각종 대회 개막식 등 행사가 가능하도록 방송설비, 무대(가변식 가능) 등 설치

2) 시설계획

실내코트 시설기준은 대한테니스협회 공인규정에 따른다.

가) 경기장 공인등급  - ONE STAR등급 이상(국내대회 기준)

나) 실내코트 시설기준

구 분	내 용	규 격	비 고
테니스장 규격	세로거리	40.23m	- 테니스장 인 바운드 내 천정높이 - 네트 선상에서 12.1m 이상 - 베이스라인 지점 바닥에서 천정높이 9m 이상 - 인 바운드 내 천정높이 기준 바닥에서 시설물(조명, 구조물, 소방배관 등)까지를 말한다
	백스탑 거리	8.23m
	사이드 탑 거리	5.49m	- 구조물 설치 시 일정한 간격 유지 - 자연채광공사, 조명공사에 관련이 있음
	코트 간 거리	5.49m
바닥경사로	없음	없음	- 실내테니스장 경사로 적용하지 않음
건축물 규격	중앙높이	13m 이상	- 네트스토퍼(네트고리) 기준 중앙높이 - 건축마감재(조명기구)까지 13m 이상 (인 바운드 내 네트설치 지점 기준)
	벽체높이	7m 이상	- 베이스라인 뒤쪽 벽체높이
조명공사	조도	1,250 lx HD방송 시 2,500 lx (공식대회)	- 평균조도 1,250lx 이상 - HD TV 방송 시 2,500lx 이상
		1,000 lx(비공식대회)	- 평균조도 1,000lx 이상
	조명기구 설치높이	12.2m(공식대회)	- 모든 조명 12.2m 이상 유지하여야 함
		8m(비공식대회)	- 최소 8m 이상 설치하여야 함
	조명기구	비대칭 조명	- Cutoff(비대칭) 조명기구 선택
	조명 설치 방법 1면 2열 배치	LED 광원 400~600W 이내 HID 메탈할라이드 광원 1kW 이하 조도기준에 따라 조명등 숫자 최소화하여야 함	- LED광원 밝기조절기 시스템 적용 - HID 메탈할라이드 광원 - 가변형 및 디밍제어시스템 적용 - 일정한 간격으로 조명 배치
	조명기구 설치 위치	복식라인에서 1m	- 복식라인 밖으로 1m 이내에 설치하는 것을 권장함
	조명기구 성능	LED 광원 400~600W 이내 HID 메탈할라이드 광원 1kW 이하	- 실내 테니스장 특성상 LED광원 400~600W 이내 HID 메탈할라이드 광원1kW 이하 조명기구가 최적이며 높은 성능의 제품은 시력 건강에 해로운 영향을 줌
그물망 설치공사	칸막이 그물망공사	높이 4m 이상	- 코트분리형 그물망을 2개로 설치하여 양쪽에서 작동할 수 있도록 함
심판대	심판대설치	공인기준 규격참조	햇빛 가리개용 덮개 필요 없음
네트포스트 설치	네트포스트	공인기준 규격참조	- 사이드라인에서 포스트 중앙까지 0.914m 톺이는 지면에서 네트 와이어까지 1.07m
(권고사항)
자연채광창 공사	자연채광창	1.6m x 30m	눈부심이 없으며 확산 효과가 탁월한 기능성 제품석택(지붕마감재 패널 구조 시)
	설치위치	코트 사이에 정중앙에 위치	코트와 코트 사이 중앙에 위치하여야 한다(지붕마감재 패널 구조 시)
배수로 공사	배수로	최소화 설치	물청소 대비하여 물량 대비 최소화 설계
환기 닥트공사	무동력 환기 팬	코트 별 2곳 설치	코트별 2군데 설치하는 것이 자연환기 최적화에 도움을 줌(지붕마감재 패널 구조 시)
환기 그릴창 공사	상부 환기 그릴 창	상부 환기 그릴 창(전동식)	벽체구조 시 적용
	하부 환기 그릴 창	하부 환기 그릴 창(수동식)	벽체구조 시 적용

3) 입면계획

주변 환경과 적절하게 조화되고 주민들이 친근감을 느낄 수 있는 입면계획으로서 지역특성과 시설의 기능에 부합되는 디자인 요소 등을 통해 고유성을 갖도록 계획한다.

4) 단면계획

가) 실내테니스코트는 공인 경기시설 기준에 따라 충분한 천정고를 확보한다.

나) 피난에 관한 법적 기준과 시설 특성과 소음문제, 연계성 등을 고려하여 배치한다.

5) 구조계획

합리적인 구조계획으로서 시설의 기능에 적합하도록 계획하고 「건축구조기준- KDS」,「건축법」 등 현행 관련규정에 따라 충분한 내진성능을 갖도록 한다.

6) 재료 및 색상 계획

가) 사용자재는 불연성이고 KS규격품을 사용하는 것을 원칙으로 하며, 내구성, 내후성, 내식성, 내수성, 청결성, 내마모성이 우수하고 유지관리에 적합한 재질 및 마감을 고려하여야 한다.

나) 공기단축 및 기능 인력난을 고려하여 최적의 공법 채택을 하며 현행 기준에 적합한 불연 및 준불연 자재를 사용하고, 인체에 유해한 자재는 사용을 제한한다.

다) 외부 입면의 색채계획은 우리시의 도시경관에 조화되도록 계획한다.

라) 실내 색채계획은 전체적인 색상조화를 이루어야 하고, 부분적인 디자인의 특성을 요하는 부분이라도 독창적이면서 친근한 이미지를 부각시킬 수 있는 계획이어야 한다.

마) 각층별 이용자의 특성에 맞는 재료 및 색상으로 선정해야 한다.

7) 외부동선 계획

가) 기조성된 울산체육공원과 연계활용이 가능한 보행동선을 계획한다.

나) 보행자의 안전을 최대한 확보할 수 있도록 대지 내 동선은 보차 분리한다.

다) 소방차량 진입에 대응할 수 있는 비상시 차량동선을 고려한다.

Ⅳ. 공모안의 작성 및 제출

1. 공모안 제출

가. 제출일시 : 설계공모 일정 참조

나. 제출방법 : 방문접수에 한함(우편, FAX 등록 불가)

1) 참가등록을 하지 않은 업체는 작품을 접수할 수 없으며, 참가업체는 접수 기간 내에 업체대표 또는 그 대리인이(소속 직원에 한함) 직접 방문 제출한다.

2) 응모 작품의 수는 응모자별 1점에 한하며, 기한을 초과하거나 규정한 제출도서 목록 이외의 도서류를 제출할 때는 접수받지 않는다.

3) 제출된 응모자확인서(서식19)를 규격봉투(335㎜×245㎜)에 넣어 봉인한 후 신청서 및 제출도서와 함께 제출한다.

다. 제출도서 및 서류

	구 분	규 격(mm)	수 량	비 고
가.	건축설계공모 응모작품 제출서(서식 9)			사전접촉 여부확인서(서식 10), 대리인 위임장 (서식18) ※소속 직원에 한함 응모자확인서(서식19)
나.	심사용 설계도판	A1(841x594)	1매	가로형(10MM 폼보드, 무테두리)
다.	설계설명서	A3(297x420)	10부	가로형, 단변 좌철 본드제본, 쪽수미기재 제외 10쪽 이내(단면인쇄)
라.	설계도서(USB)		1EA	심사용 설계도판, 설계설명서 일체(PDF,DWG)

라. 유의사항

1) 방문접수(우편, 팩스 등 접수 불가)

2) 규정된 제출도서 목록 이외의 추가 도서류 및 모형 등은 제출 불가

3) 작품 작성요령 및 제출 방법에 명기한 내용 외에 모든 제출물에 참가자임을 인지할 수 있는 표시할 수 없으며, 표시가 발견될 경우에는 설계공모 심사위원회(이하 “심사 위원회”)에 상정하여 심사대상에서 제외할 수 있다.

4) 익명의 원칙은 심사위원회의 최종 결정 시까지 설계공모 전체 기간 동안 적용한다.

5) 설계설명서의 규격, 쪽수, 작성방법 등 제한사항을 위반하였을 경우에는 사전 검토 시
해당 내용에 따라 심사 시 감안 기준이 된다.

2. 공모의 작성

가. 공통사항

1) 축척과 방위는 각 도면 및 도판에 정확히 표시한다.

2) 모든 도서의 표기는 한글과 아라비아숫자로 하고 미터법을 사용한다. 다만, 영문 이나 한문표기가 필요한 경우에는 외국어를 사용할 수 있다.

3) 심사용 판넬 부착도면과 설계설명서 상의 각 실의 명칭 등은 서로 동일하여야 하며, 해당 실에 직접 기재하여야 한다.

4) 제출도서 등은 수정, 변경, 보완, 반환, 추가제출, 열람 등을 할 수 없다.

5) 도면중 배치도, 평면도, 입면도 및 단면도의 축척은 임의로 하되 제출도서의 규격을 고려하여 가독성이 높은 축적으로 작성한다.

6) 모든 도서는 1면 인쇄를 원칙으로 하고 간지사용 불가, 제본은 접착제 좌철 제본으로 한다.

7) 모든 제출도서의 종이는 백색용지로 통일하여 사용하고, 표현은 백색과 흑색(백색  바탕에 흑색)으로만 가능하며, 색채는 사용할 수 없다.(흑색 음영비율에 따른 명도 조절은 가능하며, 렌더링하지 않은 3차원 이미지 1개만 칼라 사용)

※ 렌더링하지 않은 3차원 이미지는 포토샵 등 어떠한 리터치나 재질 맵핑은 불가하며 색채로만 구분하고, 사람, 자동차, 나무 등은 흑백색톤으로 실루엣으로만 표현 가능

❙렌더링하지 않은 3차원 이미지 예시

출처 : 국가공공건축지원센터, 공공건축 설계발주 가이드(Ver.2), p.22-23 (2018.12.)

나. 설계도판

1) A1(가로 841mm × 세로 594mm) 1매로 하며, 백색용지에 장변이 수평이 되도록 두께 10mm 폼 보드에 테두리 없이 부착하여 제출한다(예 :  가로로 길게 작성)

2) 설계도판에는 아래와 같이 심사 시 사용할 “심사번호 기재란”을 우측 상단에 흑색으로 표시하여야 한다.

			25mm	20mm
								20mm
								25mm

3) 내용 : 설계개요, 3차원이미치, 배치도·평면도(축적 : 임의)

가) 설개개요 : 설계안의 특징 및 핵심개념 표기

나) 3차원이미지 : 렌더링하지 않은 3차원 이미지 1개(칼라 사용 가능)

다) 배치도 또는 평면도 : 대지분석 및 공간 배치계획, 내외부 동선 자유롭게 표현

라) 도판의 배치는 각 응모자의 창의력에 의한 표현으로 조정한다.

다. 설계설명서

1) 설계도판에 표기하지 못한 세부사항은 설계설명서로 제출할 수 있으며, 아래 도면의 종류와 순서를 참고하여 작성한다.

	항목	세부사항	서식	매수
1	표지	앞, 쪽수미기재	[서식 11]	제외
2	3차원 이미지	랜더링하지 않은 3차원 이미지, 쪽수미기재	[서식 12-1]	제외
3	목차	목차	[서식 12-2]	제외
3	설계 개요	설계 개요 및 층별 용도별 세부시설 현황	[서식 13] [서식 14]	1
4	건축 개념	- 과업의 성격, 범위 및 내용 - 주요 설계개념, 대지현황 분석 및 주변 요건 검토 - 관련 법령 검토내용, 설계방향 등 주요 고려사항 건축구조계획(필수) - 사업계획, 설계, 시공 및 운영 등에 있어서 발생 가능한 문제점 도출 및 개선방안	[서식 12]	1~2
5	건축 도면	- 배치도, 각층 평면도, 입면도, 단면도 - 배치도 또는 1층 평면도에 내.외부동선, 주차, 조경, 외부공간, 외부시설물 등 핵심개념 표기	[서식 12]	4~6
6	법규검토서 및 공사비내역서	관련 법규 검토서 및 개략공사비 산출내역서	[서식 15] [서식 16]	1

2) 설계도판에 제시된 계획도는 모두 설계설명서에 포함한다.

3) 규격은 A3(297mm×420mm)용지 크기로 테두리 없이 단변 좌철 무선 접착한다. (본드제본)

4) 표지(앞끝)는 흰색 스노우지(무광택)(180g/㎡이내), 내용지는 백상지(100g/㎡이내)로 한다.

5) 매수는 10쪽(쪽수 미기재인 앞끝 표지와 렌더링하지 않은 3차원 컬러이미지, 목차 제외, 간지사용 불가, 단면인쇄) 이내로 작성하되, 각 쪽 하단부  중앙에 쪽수를 표기한다.(쪽수 표기는 전체쪽번호-쪽번호, “예: 목차 27-1 ~ 개략공사비 27-27”)

6) 설계 설명서에서 사용하는 글자는 돋움체, 검정색으로 하며, 제목·부제목(20포인트, 16포인트 선택 사용)을 제외한 글자크기는(12포인트)로 하되, 제목 및 내용의 위계에 따라 식별 가능한 범위에서 크기 조정이 가능하다.

7) 10부중 보관용 1부는 표지에만 대표 건축사사무소명 및 대표자 성명을 기재․날인 하고, 심사용 9부에는 작성자를 인지할 수 있는 어떠한 표기도 할 수 없다.

Ⅴ. 각종서식

1. 서식
1	건축설계공모 응모신청서	〔서식 1〕
2	청렴서약서	〔서식 2〕
3	대표자선임계	〔서식 3〕
4	공동수급표준협정서	〔서식 4〕
5	사전접촉금지서약서	〔서식 5〕
5-1	사용인감계	〔서식 5-1〕
6	위임장 및 재직증명서	〔서식 6〕
7	개인정보 수집 및 이용동의서	〔서식 7〕
8	건축설계공모 서면질의서	〔서식 8〕
9	건축설계공모 참여(작품접수) 신청서	〔서식 9〕
10	사전접촉 여부 확인서	〔서식 10〕
11	설계설명서 표지(앞)	〔서식 11〕
	설계설명서 내용지	〔서식 11-1~4〕
12	설계설명서 내용지 작성 예시	〔서식 12〕
13	설계개요	〔서식 13〕
14	층별 용도별 세부시설 현황	〔서식 14〕
15	관계법규 검토서	〔서식 15〕
16	개략공사비 산출내역서	〔서식 16〕
17	심사위원 기피・회피 신청서	〔서식 17〕
18	위임장	〔서식 18〕
19	응모자 확인서	〔서식 19〕

※ 서식은 아래 파일을 다운받아 사용

[서식 1]

건축설계공모 응모신청서
※ 접수번호
대 표 설계사무소	업 체 명			사무소개설신고
	대표자명			생년월일
	소 재 지			전화번호
				FAX번호
				E-MAIL
공동응모자	업 체 명			사무소개설신고
	대표자명			생년월일
	소 재 지			전화번호
울산광역시에서 시행하는『문수 실내테니스장 조성공사 건축설계공모』에 있어 공모개요 및 설계지침을 준수하여 응모할 것을 신청합니다. 첨부 1. 청렴서약서 1부 2. 건축사자격증 사본 1부 3. 건축사사무소 개설신고필증 사본 1부(법인인 경우 대표자 업무신고필증 사본) 4. 공동응모 시 대표자선임계, 공동응모협정서 각 1부 5. 법인등기부등본, 법인인감증명서, 사용인감계, 사실확인증명서(행정처분 등 결격사유가 없음을 증빙하는 서류, 발행일이 접수일 또는 접수일 전일 한함) 각 1부. 6. 개인정보 수집・이용 동의서 1부 2025 . . . 신청인 : (인) (대표자) 울산광역시장 귀하
-------------------- (인) ------------------- 절 취 선 ------------------- (인) --------------------
건축설계공모 응모신청 접수증
※ 접수번호 :							접 수 인
업 체 명			연 락 처
대 표 자 (건축사)
소 재 지			발 주 청		울산광역시(체육지원과)
제 출 자	소속 : 직위 : 성명 : (인)

[서식 2]

청  렴  서  약  서

□ 사 업 명 : 문수 실내테니스장 조성공사 건축설계공모

□ 발 주 청 : 울산광역시

당사는『문수 실내테니스장 조성공사 건축설계공모』와 관련하여 관계법령에 규정된 절차를 준수하여 공정하고 투명한 설계평가가 되도록 협조하겠으며 설계평가 심사과정에서 이유여하를 막론하고 심사위원이나 관계공무원에게 금품, 향응이나 부당한 이익을 제공하지 않도록 할 것이며 만약 이를 위반할 시에는 관계법령에 따라 책임을 지고 이와 관련하여 일체의 민·형사상 이의를 제기하지 않겠습니다.

2025.    .    .

○ 공동참여응모 대표업체

회 사 명 :

주    소 :

대 표 자 :               (인)

전화번호 :

○ 공동참여응모 참여업체

회 사 명 :

주    소 :

대 표 자 :               (인)

전화번호 :

○ 공동참여응모 참여업체

회 사 명 :

주    소 :

대 표 자 :               (인)

전화번호 :

울산광역시장 귀하

[서식 3]

(공동 도급)대표자 선임계

1. 공  모  명 : 문수 실내테니스장 조성공사 건축설계공모

2. 응모신청일 : 2025년   월   일

3. 작품제출일 : 2025년   월   일

- 아          래 -

가. 상    호 :

나. 성    명 :           (인)

다. 주    소 :

라. 연 락 처 :

본인은 ○○○○건축사사무소의 공동대표로서 울산광역시에서 시행하는 문수 실내테니스장 조성공사 건축설계공모에 관한 모든 권한을 상기인에게 위임합니다.

2025년   월   일

공동대표  상    호 :

주    소 :

대 표 자 :          (인)

울산광역시장 귀하

[서식 4]

공동수급표준협정서(공동이행방식)

제1조 (목적) 이 협정서는 공동수급체의 구성원이 재정, 경영, 기술능력, 인원 및 기자재를 동원하여 아래의 공사, 물품 또는 용역에 대한 계획, 입찰, 시공 등을 위하여 출자비율에 따라 공동 연대하여 계약을 이행할 것을 약속하는 협약을 정함에 있다.

1. 계약건명 :

2. 계약금액 :

3. 발주청명 :

제2조 (공동수급체) 공동수급체의 명칭, 사업소의 소재지, 대표자는 다음과 같다.

1. 명          칭 :

2. 주사무소소재지 :

3. 대 표 자 성 명 :

제3조 (공동수급체의 구성원) ① 공동수급체의 구성원은 다음과 같다.

1. ○○○회사(대표자 :         소재지 :                )

2. ○○○회사(대표자 :         소재지 :                )

② 공동수급체 대표자는 ○○○로 한다.

③ 공동수급체 대표자는 발주청과 제3자에 대하여 공동수급체를 대표하며, 공동수급체의 재산관리와 대금청구 등의 권한을 가진다.

제4조 (효력기간) 이 협정서는 당사자간의 기명(서명) ․ 날인과 동시에 발효하며, 해당 계약의 이행으로 종결된다. 다만, 발주청이나 제3자에 대하여 해당 계약과 관련한 권리․의무 관계가 남아있는 한 이 협정서의 효력은 존속된다.

제5조 (의무) 공동수급체의 구성원은 제1조에서 정한 목적을 수행하기 위하여 성실, 근면 및 신의를 바탕으로 하여 필요한 모든 지식과 기술을 활용할 것을 약속한다.

제6조 (책임) 공동수급체의 구성원은 발주청에 대한 계약의 의무이행에 대하여 연대하여 책임을 진다.

제7조 (하도급) 공동수급체 구성원 중 일부 구성원이 하도급계약을 체결하려는 경우에는 다른 구성원의 동의를 받아야 한다.

제8조 (거래계좌) 행정안전부 예규「지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준」제6장 공동계약 운영요령 제3절 6. 대가의 지급에 정한 바에 따라 선금, 기성대가 등은 다음 계좌로 지급받는다.

1. ○○○회사(공동수급체대표자) : ○○은행, 계좌번호○○○, 예금주○○○

2. ○○○회사 : ○○은행, 계좌번호○○○, 예금주○○○

제9조 (구성원의 출자비율) ① 각 구성원의 출자비율은 다음과 같이 정한다.

1. ○○○:     %

2. ○○○:     %

② 제1항의 출자비율은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 변경할 수 있다. 다만, 출자비율을 변경함에 있어 일부 구성원의 출자지분 전부를 다른 구성원에게 이전할 수 없다.

1. 발주청과의 계약내용 변경에 따라 계약금액이 증감되었을 경우

2. 공동수급체의 구성원 중 파산, 해산, 부도 등의 사유로 인하여 당초 협정서의 내용대로 계약이행이 곤란한 구성원이 발생하여 공동수급체의 구성원 연명으로 출자비율의 변경을 요청한 경우

③ 현금 이외의 출자는 시가를 참작, 구성원이 협의 평가하는 것으로 한다.

제10조 (손익의 배분) 계약을 이행한 후 이익 ․ 손실이 발생한 경우에는 제9조에서 정한 비율에 따라 배당하거나 분담한다.

제10조의2 (비용의 분담) ①본 계약이행을 위하여 발생한 하도급대금, 재료비, 노무비, 경비 등에 대하여 출자비율에 따라 각 구성원이 분담한다.

② 공동수급체 구성원은 각 구성원이 분담할 비용의 납부시기, 납부방법 등을 상호 협의하여 별도로 정할 수 있다.

③ 공동수급체 구성원이 제1항에 따른 비용을 미납할 경우에 출자비율을 고려하여 산정한 미납금에 상응하는 기성대가는 공동수급체 구성원 공동명의의 계좌에 보관하며, 납부를 완료하는 경우에는 해당 기성대가를 구성원에게 지급한다.

④ 분담금을 3회 이상 미납한 경우 나머지 구성원은 발주청의 동의를 얻어 해당 구성원을 탈퇴시킬 수 있다. 다만, 탈퇴시킬 수 있는 미납 횟수에 대해서는 분담금 납부주기 등에 따라 발주청의 동의를 얻어 다르게 정할 수 있다.

제11조 (권리 ․ 의무의 양도제한) 구성원은 이 협정서에 따른 권리의무를 제3자에게 양도 할 수 없다.

제12조 (중도탈퇴에 대한 조치) ① 공동수급체의 구성원은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 외에는 입찰과 해당계약의 이행을 완료하는 날까지 탈퇴할 수 없다. 다만, 제3호에 해당하는 경우에는 다른 구성원이 반드시 탈퇴조치를 해야 한다.

1. 발주청과 구성원 전원이 동의하는 경우

2. 파산, 해산, 부도 그 밖의 정당한 이유 없이 해당 계약을 이행하지 아니하거나 제10조의2에 따른 비용을 미납하여 공동수급체의 다른 구성원이 발주청의 동의를 얻어 탈퇴조치를 하는 경우

3. 공동수급체의 구성원 중 파산, 해산, 부도 그 밖의 정당한 이유없이 해당 계약을 이행하지 아니하여 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」제92조에 따라 입찰참가자격 제한조치를 받은 경우

② 제1항에 따라 구성원 중 일부가 탈퇴한 경우에는 잔존구성원이 공동 연대하여 해당계약을 이행한다. 다만, 잔존구성원만으로 면허, 실적, 시공능력평가액 등 잔여계약이행에 필요한 요건을 갖추지 못할 경우에는 잔존구성원이 발주청의 승인을 얻어 새로운 구성원을 추가하는 등의 방법으로 해당요건을 충족해야 한다.

③ 제2항 본문의 경우 출자비율은 탈퇴자의 출자비율을 잔존구성원의 출자비율에 따라 분할하여 제9조의 비율에 가산한다. 다만, 잔존구성원이 2인 이상으로써 잔존구성원이 모두 동의한 경우에는 자율적으로 출자비율을 조정할 수 있다.

④ 탈퇴하는 자의 출자금은 계약이행 완료 후 제10조의 손실을 공제한 잔액을 반환한다.

제13조 (하자담보책임) 공동수급체가 해산한 후 해당공사에 관하여 하자가 발생한 경우에는 연대하여 책임을 진다.

제14조 (운영위원회) ① 공동수급체는 공동수급체의 구성원을 위원으로 하는 운영위원회를 설치하여 계약이행에 관한 제반사항을 협의한다.

② 이 협정서에 정하지 아니한 사항은 운영위원회에서 정한다.

위와 같이 공동수급협정을 체결하고 그 증거로서 협정서 ○통을 작성하여 공동수급체의 구성원이 기명날인하여 각자 보관한다.

2025년   월   일

공동수급 대표자 :           (인)

공동수급 응모자 :           (인)

울산광역시장 귀하

[서식 5]

사전접촉 금지서약서

본인은 울산광역시에서 시행하는 문수 실내테니스장 조성공사 건축설계공모에 응모함에 있어 설계공모 지침 등 제반규정을 성실히 준수하며, 특히 공모와 관련한 불공정행위 방지를 위하여 심사위원에 대한 사전접촉을 하지 않을 것을 확약하고, 만약 이를 어겼을 경우 민․형사상 등 일체의 책임을 감수하겠기에 서약서를 제출합니다.

2025.    .    .

서 약 자 :	○ 대표업체

업 체 명 :

주    소 :

대 표 자 :               (인)

전화번호 :

○ 공동참여응모 참여업체

업 체 명 :

주    소 :

대 표 자 :               (인)

전화번호 :

업 체 명 :

주    소 :

대 표 자 :               (인)

전화번호 :

울산광역시장 귀하

[서식 5-1]

사  용  인  감  계

사 용 인 감	인 적 사 항
	업 체 명 : 주 소 : 대 표 자 :

위 인감은 상기인이 사용하는 인감으로서 울산광역시에서 시행하는 문수 실내 테니스장 조성공사 건축설계공모에 대한 입찰·계약 및 이에 수반되는 모든 행위에 사용하겠으며, 위 인감 사용으로 인한 법률상 모든 책임은 상기인이 책임질 것을 확약하고 이에 사용 인감계를 제출합니다.

첨부 : 인감(법인)증명서 1부.

2025년   월   일

상    호 :

주    소 :

대 표 자 :                    (인)

울산광역시장 귀하

[서식 6]

위  임  장

대리인	성 명		생년월일
	업체명		연락처		☎ :
					HP :
	소재지
상기인을 당 업체의 대리인으로 지정하고 울산광역시에서 시행하는 문수 실내테니스장 조성공사 건축설계공모에 관련된 모든 권한을 위임합니다. 2025. ○○. ○○ . 업체명 : 대표자 : (인) 울산광역시장 귀하
재 직 증 명 서
성 명				생년월일
소 속				직 위
소 재 지
재직기간
위와 같이 당사에 재직 중임을 증명합니다. 2025. ○○. ○○. 업체명 : 대표자 : (인)

※ 첨부서류 : 신분증 사본 1부

※ 위임장에 사용하는 도장은 대표자 인감과 같아야 함.

※ 대리 접수로 인하여 발생하는 모든 문제는 대표자 및 참가자 본인이 모든 책임을 짐

[서식 7]

개인정보 수집 및 이용 동의서

1. 개인정보의 수집·이용 목적

∎「문수 실내테니스장 조성공사」 건축설계공모에 따른 제출서류 내용확인 및 연락

2. 수집·이용하려는 개인정보의 항목

∎ 성명, 건축사자격 또는 면허 번호, 사업자등록번호, 생년월일, 주소, 소속, 직위, 연락처 등 개인정보에 관한사항

3. 개인정보의 보유 및 이용 기간

∎ 설계공모 응모 신청 시 작성되는 관련서류

∎ 보유(이용)기간 : 5년

∎ 보유근거 : 공공기록물 관리에 관한 법률에 따른 문서보유기간

4. 이용자는 해당 개인정보 수집 및 이용 동의에 대한 거부 권리가 있습니다. 다만, 개인정보 수집·이용에 대한 동의 거부로 발생되는 불이익에 대해서는 본인이 부담하셔야 합니다.

□ 동의	□ 동의하지 않음

2025년    월    일

(공동도급) 대표자

업체명 :

소재지 :

대표자 :                      (인)

연락처 :

울산광역시장 귀하

[서식 8]

건축설계공모 서면질의서
대 표 자 (건축사)	(인)	신 청 접수번호
설 계 사무소명		전화번호
		FAX번호
소 재 지		E-mail
지 침 서 (Page)	질 의 내 용
	※ 질의서는 울산광역시 체육지원과 담당자 이메일 주소 (blueine27@korea.kr)로 제출하여 주시기 바랍니다. ※ 질의답변은 이메일로 일괄 알려드립니다.

울산광역시장 귀하

※ E-mail 발송 시 받드시 전화로 접수 여부를 확인하여야 합니다.

[서식 9]

건축설계공모 응모작품 제출서

접수번호
신청인	업 체 명		소재지
	대 표 자		전화번호 (FAX번호)
	공동응모자 (업체명 및 대표자)		소재지
			전화번호
울산광역시에서 시행하는『문수 실내테니스장 조성공사 건축설계공모』에 참가작품을 아래와 같이 제출합니다 구비서류 1. 설계설명서 10부. 2. 심사용 도판 1매. 3. 설계도면 내용을 저장한 USB(저장형식 PDF, DWG) 1매 4. 사전접촉 여부 확인서 1부 2025. . . 대표자 : (인) 울산광역시장 귀하

---------□--------------- 절 취 선 -------------□------------

건축설계공모 작품 접수증

접수번호					접 수 인
대표업체	업체명		전화번호
	소재지		FAX번호
			E-MAIL
	대표자		발주청	울산광역시(체육지원과)

[서식 10]

사전접촉 여부 확인서

본인은 울산광역시에서 시행하는『문수 실내테니스장 조성공사 건축설계공모』에 응모함에 있어 설계공모 심사와 관련한 불공정행위 방지를 위하여 심사위원에 대한 사전접촉을 하지 않았음을 확인합니다. 만약 사실이 아닌 것으로 확인될 경우 민․형사상 등 일체의 책임을 감수하겠기에 확인서를 제출합니다.

2025.    .    .

확 인 자 :	○ 대표업체

업 체 명 :

주    소 :

대 표 자 :               (인)

전화번호 :

○ 공동참여응모 참여업체

업 체 명 :

주    소 :

대 표 자 :               (인)

전화번호 :

업 체 명 :

주    소 :

대 표 자 :               (인)

전화번호 :

울산광역시장 귀하

[서식 11] 설계설명서 표지(앞)

25㎜
25㎜
	25㎜	25㎜

- 문수 실내테니스장 조성공사 -

건 축 설 계 설 명 서

표지(앞끝)는 종이 A3 흰색 스노우지(무광택, 180g/m2)으로 한다.

앞과 끝 표지는 쪽수 미표기한다.

설계설명서 전체 쪽수는 10매 이내로 한다.(앞끝 표지 미포함, 간지 사용불가, 단면인쇄)

[서식 12] 설계설명서 내용지

A3 내용지 작성시 (서식) 1건/1장당 작성 또는 (서식) 2건/1장당 작성 가능하며 추가 제안 및 설명자료 작성 가능(서식 11-1,2,3 작성 예시 참고)

		↕1㎝
↔ 2㎝	10㎝			↔ 1㎝
		도 면 명	1 (쪽번호)	↑ 2㎝ ↓
		↕ 0.5㎝	← 5㎝ →

내용지는 A3 백상지를(100g/m2) 기준으로 한다.

내용지 서식은 상기와 같이 이격하여 작성한다.

설계설명서 작성 글자체는 돋움체, 12포인트, 줄간격160%로 작성한다.(제목 20포인트, 16포인트 선택)

쪽수 표기는 전체쪽 번호-쪽번호로 표기하고 하단 중앙정렬이며 견고딕 10포인트로 한다.

(심사 도판)에 사용한 렌더링하지 않은 3차원 이미지(컬러)만 표기한 면은 쪽수 미표기 한다.

문수 실내테니스장 조성공사 건축설계공모(견고딕, 16포인트)

도 면 명(견고딕, 16포인트)

[서식 12-1] 설계설명서 내용지 작성 예시

렌더링하지 않은 3차원 이미지(심사 도판 컬러 이미지) 내용지는 A3 백상지를(100g/m2) 기준으로 한다. (심사 도판)에 사용한 컬러이미지만 작성한 면은 쪽수 미표기한다.
문수 실내테니스장 조성공사 건축설계공모(견고딕, 16포인트)	도 면 명(견고딕, 16포인트)

[서식 12-2〕설계설명서 내용지 작성 예시

목           차                        렌더링하지 않은 3차원 이미지(심사 도판 컬러이미지)

문수 실내테니스장 조성공사 건축설계공모(견고딕, 16포인트)

도 면 명(견고딕, 16포인트)

[서식 12-3〕설계설명서 내용지 작성 예시

〔서  식 14〕                                                                                 〔서  식 15〕

설  계  개  요                                    층별 용도별 세부 시설 현황

구 분		설 계 내 역	비 고
건물개요	명 칭
	대지위치
	지역지구
	대지면적	912,310㎡	울산체육공원 1차부지 면적
	건축면적	㎡	(- 00%)
	연 면 적	㎡	(- 00%)
	건 폐 율	해당	없음
	용 적 률	해당	없음
	구 조
	층 수	지하 층 지상 층
	최고높이	m
기타시설물 개요
주요부분 마감
설비개요
조경개요
기타사항

층 별	용 도	면 적 (㎡)	비 고
총 계
	소 계
	소 계
	소 계
	소 계
	소 계
	소 계

《주차 개요》 ※ 문수테니스장 부지 내에서 재배치되는 주차 개요만 기재                                                                     《추가시설 개요》

구 분	지하	옥외	산정기준	비고
일반형(규격)
장애인(규격)
경형(규격)
확장형(규격)
대형
계

실 구성	면적	시설개요	산정기준	비고

《기타 시설물 개요》                                                                     《추가 시설 개요》

(필요한 경우 시설물 제안 가능)                                                                             (필요한 경우 추가 시설 제안 가능)

문수 실내테니스장 조성공사 건축설계공모(견고딕, 16포인트)

도 면 명(견고딕, 16포인트)

[서식 13]

설  계  개  요

구 분		설 계 내 역	비 고
건물개요	명 칭
	대지위치
	지역지구
	대지면적	912,310㎡	울산체육공원 1차부지 면적
	건축면적	㎡	(- 00%)
	연 면 적	㎡	(- 00%)
	건 폐 율	해당	없음
	용 적 률	해당	없음
	구 조
	층 수	지하 층 지상 층
	최고높이	m
기타시설물 개요
주요부분 마감
설비개요
조경개요
기타사항

《주차 개요》 ※ 문수테니스장 부지 내에서 재배치되는 주차 개요만 기재

구 분	지하	옥외	산정기준	비고
일반형(규격)
장애인(규격)
경형(규격)
확장형(규격)
대형
계

《기타 시설물 개요》

(필요한 경우 시설 추가 제안 가능)

[서식 14]

층별 용도별 세부 시설현황

층 별	용 도	면 적 (㎡)	비 고
총 계
	소 계
	소 계
	소 계
	소 계
	소 계
	소 계

《기타 추가시설 개요》

(필요한 경우 시설 추가 제안 가능)

[서식 15]

관계 법규 검토서

법 규 명 및 조 항	대 상	법 적 기 준	설 계 기 준 (산정식 포함)	비 고

[서식 16]

개략공사비 산출내역서

(단위 : 천원)

구 분	공종명	재료비	노무비	경 비	합 계	㎡당	구성비
건축공사	소 계
	가설공사
	골조공사 (보수보강 포함)
	조적, 방수공사
	창호공사
	수장공사
	마감공사
	기타 잡공사
토목공사
조경공사
기계설비공사(소방포함)
전기설비공사(소방포함)
통신공사
폐기물처리비
제경비(25%이상)
합 계
부가가치세(10%)
총 공 사 비

[서식 17]

심사위원 기피·회피 신청서

□ 공 모 명 : 문수 실내테니스장 조성공사 건축설계공모

□ 기피·회피 위원

성 명	소 속	기피·회피 사유
		국토교통부고시 제2023-180호(2023. 3. 30.) 건축 설계공모 운영지침 제12조 참조

2025.   .   .

제 출 자   소     속 :

연 락 처 :

직    위 :

성    명 :               (인)

건축설계공모심사위원장 귀하

[서식 18]

위    임   장

대리인	성 명		생년월일
	주 소
	업체명		연 락 처		☎ : HP :
상기인을 당 업체의 대리인으로 지정하고 울산광역시에서 시행하는『문수 실내 테니스장 조성공사』를 위한 건축설계공모에 관련된 모든 권한을 위임합니다. 2025. . . 업체명 : 주 소 : 대표자 : (인) 울산광역시장 귀하
재 직 증 명 서
성 명				생년월일
소 속				직 위
주 소
재직기간
위와 같이 당사에 재직 중임을 증명합니다. 2025. . . 업체명 : 주 소 : 대표자 : (인)

※ 위임장에 사용하는 도장은 대표자 인장과 같아야 함

※ 대리 접수로 인하여 발생하는 모든 문제는 대표자 및 응모자 본인이 모든 책임을 짐

[서식 19]

응 모 자  확 인 서

성    명 :                    (인)

상    호 :

소 재 지 :

접수번호 :

연 락 처 :

렌더링하지 않은 3차원 이미지

※ 규격봉투(335㎜*245㎜)에 넣어 봉인한 후 제출도서와 함께 제출