설 계 공 모 지 침 서 (가칭)미래융합체험교육원 건립공사

2024. 11.

충청북도교육청

Chungcheongbuk-do Office of Education

(행정국 교육시설과)

-  목    차  -

제1장 설계공모

1. 설계공모의 목적

2. 설계공모 개요

3. 응모 자격

4. 공모일정 및 방법

5. 제출도서의 종류 및 규격

6. 공모안의 심사 방법

7. 평가내용 및 분야별 배점 기준

8. 입상의 종류 및 그 권리와 보상의 내용

9. 당선 이후

10. 공모작의 전시 및 반환 방법

11. 기타 유의사항

제2장 설계지침

1. 기본방향

2. 공통사항

3. 건축계획

4. 스페이스 프로그램

5. 대지현황

[붙임] 설계공모 서식

제1장 설 계 공 모

1. 설계공모의 목적

이전 재배치를 통해 비워지는 (구)상당초등학교 건물을 창의예술, 인문독서, 메이커 체험교육원으로 활용하여 원도심의 교육격차 해소를 위해 추진되는 (가칭)미래융합체험교육원 설립공사를 여러 설계자의 작품을 공모하여 기능성, 상징성, 예술성, 공간적 우수성 등 창의적인 아이디어가 담긴 설계(안)을 선정하고자 함.

2. 설계공모 개요

가. 사업명: (가칭)미래융합체험교육원 건립공사

1) 공 모 명 : (가칭)미래융합체험교육원 건립공사 설계공모

2) 위    치 : 충북 청주시 상당구 무농정로 62(용암동 2062)

3) 발주기관 : 충청북도교육청

4) 대지면적 : 7,573.2㎡

5) 규모 및 공사비

- 설립규모 : 교육원, 보수 및 증‧개축1식, 지하주차장 1식, 부대토목 1식

- 공사규모 :  <층수> 지하 1층/지상 5층, <연면적> 11,558.5㎡

※ 제시된 연면적에는 지하층과 「건축법 시행령」제119조(면적 등의  산정방법)제1항제3호‘나(건축물의 노대등의 바닥)’,‘다(필로티나 그 밖에 이와 비슷한 구조)’,‘차(장애인용 승강기 등)’목의 규정에도 불구하고 본 설계공모에서는 연면적에 포함

※ 공모안의 연면적은 반드시 제시된 연면적의 –3% 이내 범위여야 함.

- 용 도 : 교육연구시설(교육원)

- 구 조 : 철근콘크리트 및 일반철골조

- 토지이용계획: 제2종일반주거지역, <건폐율> 60%이하, <용적률> 250%이하

- 추정공사비: 금23,573,269천원(부가가치세 포함)

◦건축, 기계설비, 토목, 조경 포함(전기, 통신, 소방은 제외).

※ 본 공사비는 추정공사비로 우리교육청 사정에 의하여 변경될 수 있음.

- 예정설계비: 금1,608,008천원(부가가치세 포함)

◦ 기본 및 실시설계비, 지질조사비용, 측량, 각종 계획서, 인증컨설팅 및 설계안전성, 내진성능평가(본관), 내진보강구조설계(본관) 업무 포함

◦ 건축, 기계, 토목, 조경 포함(전기, 통신, 소방은 제외).

※ 본 설계비는 추정 설계비로 우리 교육청 사정에 의하여 변경될 수 있음.

나. 공통사항

1) 과업의 범위

가) 과업대상 공사 범위는 아래와 같다.

- 본관: <보수> 7,878.10㎡, <증축> 1,253.00㎡, <철거> 1,021.45㎡(부1동 포함)

※ 건물 지하 및 옥탑 부분(418.24㎡)은 내부보수 대상에서 제외함.

※ 외부마감은 보수, 증축 및 옥탑 부분을 모두 포함.

- 지하 주차장: <증축> 2,009.16㎡

- 본관 주변 및 지하주차장 상부에 대한 토목 및 조경.

나) 본관 보수 부분에 대해 내진성능평가 및 내진보강구조설계 업무를 수행한다. 단, 내진성능평가 결과 내진성능이 확보되어 내진보강구조설계가 불필요한 경우 발주기관의 판단에 따라 해당 용역비를 감액할 수 있다.

다)「녹색건축물 조성지원법」에 따른“녹색건축물 인증(일반)”관련 설계와 「공공기관 에너지이용합리화 추진에 관한 규정」에 따른 “건축물 에너지효율등급 인증(1++등급 이상)” 및 “제로에너지건축물  인증(5등급 이상)”, 「장애물 없는 생활환경 인증에 관한 규칙」(국토교통부령 918호, 2021.12.4. 시행)에 따른 “장애물 없는 생활환경 인증(BF)” 등 관련 규정에 해당할 경우에는 인증관련 업무를 수행한다.

2) 설계공모 및 설계용역 기간

- 설계공모기간 75일

- 설계용역기간 150일 (공휴일 포함)

(단, 완료일 30일 전까지 인증컨설팅 결과 반영 전 단계의 설계도서를 각 2부씩 제출한다.)

※ 위 기간은 우리 교육청 사정에 의해 변경될 수 있음

3) 공모방법 : 일반설계공모

3. 응모자격

가. 건축사법 제23조 규정에 의한 건축사사무소 개설 등록을 필한 자로서 관계   법령에 결격사유가 없어야 한다.

나. 건축사법시행령 제21조의 2에 의한 외국건축사 면허 및 자격을 취득한   자로서 국내 건축사사무소 개설자와 공동업무수행(공동도급방식)계약을 한    자 (주계약자는 국내건축사로 한정함)

다. 응모자가 2인 이상으로 공동(2개 업체 이내)으로 응모하는 경우에는 상기   가. 항의 조건에 해당하는 자중 1인을 응모대표자로 지정하여야 하며,     지정된 응모 대표자를 주계약자로 하여야 한다.

라. 본 설계공모 공고일 현재 등록취소, 휴업, 폐업, 업무정지 및 자격정지 중인자와 기타 행정관청의 행정처분을 받아 설계업무를 수행할 수 없는 자는 본 설계공모에 참여할 수 없다.

4. 공모일정 및 방법

가. 설계공모 일정

1) 설계공모 일정에 관한 모든 사항은 충청북도교육청 교육시설과에서 주관한다.

2) 공모일정의 변경이 불가피할 경우, 변경된 일정을 서면 또는 팩스, E-mail을 통하여 참가 등록한 모든 응모자에게 통지한다.

3) 본 설계공모 진행 기간 중 응모자 주소 또는 연락처 등의 내용이 변경되었을 경우, 그 변경된 내용을 신속히 주관부서에 통지하여야 하며, 그러하지 아니하여 발생하는 모든 책임은 응모자에게 있다.

4) 설계공모 일정표

내 용	추 진 일 정	비 고
응모신청서 등 록	2024년 11월 21일(목) ~ 2024년 11월 28일(목) 18:00까지	교육시설과 담당자 (castle72@korea.kr)
질의기간	2024년 11월 29일(금) ~ 2024년 12월 03일(화) 18:00까지	교육시설과 담당자 (castle72@korea.kr)
질의회신 예 정	2024년 12월 06일(금) 예정	충청북도교육청 홈페이지 교육시설과 자료실 게시 (www.cbe.go.kr)
공모작품 접 수	2025년 2월 18일(화) 18:00까지 교육시설과 사무실 도착 분	충청북도교육청 교육시설과(본관 4층 401호)

나. 응모신청서 접수(등록)

1) 접수방법

가) 이메일접수: 교육시설과 담당자 장성규(castle72@korea.kr)(☎043-290-2603)

나) 아래 “2)”의 제출서류 스캔본(jpg)을 첨부하여 담당자 메일로 제출.

※ 보완서류를 포함한 모든 서류가 등록마감일 18:00까지 접수되어야 함.

다) 응모여부확인 : 접수한 이메일로 응모여부 및 접수번호 답변 처리 예정

(필히 확인 바라며 응모등록기간 중 18:00~19:00 통보 예정)

2) 제출서류

가) 설계공모 응모신청서(서식 1 참조) 1부

나) 공동응모일 경우 공동응모협정서(서식 2 참조) 1부

다) 건축사면허증 사본(원본대조필) 1부

라) 건축사사무소등록증 사본(원본대조필) 1부

마) 사업자등록증 사본(원본대조필) 1부

바) 인감증명서 1부 (별도의 사용인감 사용 시 사용인감계 제출)

사) 건축사 행정처분 조회서 1부 (최근 3년)

아) 위임장, 재직증명서(대리인이 등록할 경우) 각1부

자) 공동응모자인 경우 상기 서류 나), 다), 라), 마), 차)서류 각 1부

차) 대표자선임계(법인건축사사무소 대표 2인이상인 경우에 한함, 서식3 참조) 1부

카) 심사위원 사전접촉 금지서약서(설계공모 업체용) 서식 13 참조 1부.

※ 국토부장관에게 신고한 외국건축사 면허취득자와 공동으로 응모할 경우          주계약자는 국내건축사로 한정한다.

※ 위 모든 서류는 이미지파일(PNG, JPEG 등) 스캔본을 첨부파일로 제출

<이메일응모예시>

(가칭)미래융합체험교육원 건립공사 설계공모 응모 신청 (OO건축사 사무소)

castle72@korea.kr

(파일명 예시)  01_설계공모응모신청서(OO건축사사무소).jpg

02_건축사면허증사본(OO건축사사무소).jpg

03_건축사사무소등록증사본(OO건축사사무소).jpg . . . . . . . . . .

.

.

대표설계사무소	대표자	사업자등록번호	전화번호	팩스번호	휴대전화번호
공동응모설계사무소

※ 상기 양식으로 메일 본문에 필히 작성할 것.

3) 공동응모

가) 공동응모를 하고자 하는 자는 참가신청 등록 시 공동수급협정서(서식2)을 제출하여야 하며, 일원이 중도 탈퇴하였을 때에는 탈퇴자를 다른 자로 교체할 수 없다.(단, 공동참가 시 총 업체 수는 2개사 이내로 제한)

나) 공동응모 또는 공동대표자를 가진 건축사사무소는 (서식 3) 대표자 선임계를 참가신청 등록 시 제출하여야 한다.

4) 제공자료

가) 본 설계공모 제공 자료는 참가등록자에 한하여 이메일로 제공하며 이외 사항은 충청북도교육청 홈페이지(www.cbe.go.kr) 교육시설과 자료실에 게시한다.

나) 제공도서

본 설계공모 참가등록자는 다음의 도서를 제공받거나 열람할 수 있다.

(1) 설계공모 지침서(SPACE PROGRAM 포함) 1부.

(2) 부지 현황도 1부.

(3) 기존 도면 1부.

(가) 기존 본관 도면(각층 평면도, 단면도) 각 1부.

(나) 유치원사(공사중) 도면(각층 평면도, 단면도) 각 1부.

(다) 건축기획 보고서(발췌본) 1부.

※ 추후 변경내용이 있을 경우 충청북도교육청 홈페이지(www.cbe.go.kr) 교육시설과 자료실에 게시 또는 이메일로 공지하고 참가 등록한 모든 응모자에게 핸드폰 메시지로 통지한다.

※ 본 설계공모는 제공된 부지 현황 자료와 설계공모 착수일 기준 시행 중인 관련 규정에 따라 진행한다. 다만 설계공모 중 부지 현황 또는 관련 규정이 변경된 경우, 당선작은 설계용역 단계에서 변경된 내용을 반영하여 도면을 수정해야 한다.

다. 질의회신

1) 질의

가) 질의방법

(1) 질의서 서식(별지 제4호 서식)에 작성, 이메일로 질의한다.

(교육시설과 담당자 장성규 이메일: castle72@korea.kr)(☎043-290-2603)

(2) 응모신청서상 날인된 대표자 인장 날인 후 질의하고 개인자격     및 유선상 질의는 효력을 갖지 않는다.

(3) 질의서에는 질의자의 업체명, 주소, 응모 대표자 성명, 연락 가능한 전화번호를 기재한다.

2) 회신

가) 질의에 대한 답변은 본 지침서 설계공모 일정에 따라 1회 시행하며 충청북도 교육청 홈페이지(www.cbe.go.kr) 교육시설과 자료실에 일괄 게시 또는 이메일로 응모신청자에게 송부한다.

나) 질의서에 대한 답변내용은 설계공모지침서 및 도서류의 추가와 동일한 효력을 갖는다.

※ 유·무선 또는 대면 질의 답변은 효력을 갖지 않는다.

라. 공모작품 접수

1) 제출장소 : 충청북도교육청 교육시설과 (본관4층 401호)

2) 제출도서의 종류 및 규격 참조

5. 제출도서의 종류 및 규격

가. 작품제출

1) 제출장소 : 충청북도교육청 교육시설과 (본관4층 401호)

2) 제출도서

가) 설계설명서 및 도면(A3)                            15부

나) 제출서류 일체를 담은 USB(스케치업 프로그램 포함)   1부

- 설계설명서 및 도면 (PDF)

- 도면 (PDF와 CAD-DWG)

※CAD-DWG 파일은 배치도, 평면도만 제출(음영 및 기타 표현 삭제)

- 스케치업 파일 원본 (SKP)

- 그 외 제출서류 [다)~사)] 스캔본(PDF)

※ USB는 표면에 설계공모명을 기재한 백색 봉투에 담아서 제출함.

다) 설계공모 작품제출서(서식 5참조)                    1부

라) 서약서(서식 6참조)                                 1부

마) 전시·홍보 및 출판 등 동의서(서식 7참조)           1부

바) 개인정보 제공동의서(서식 8참조)                    1부

사) 설계공모 심사위원 사전접촉 여부확인서(서식 15참조)  1부

나. 제출 방법

1) 작품 접수는 제출 마감일에 충청북도교육청에 접수된 작품에 한하며 상기“제출도서[ 가)∼사) ]”중 하나라도 누락되어 제출되는 작품은 접수하지 않는다.

2) 작품의 제출은 1회에 한하며, 제출된 작품에 대하여는 추가 제출이나 수정, 보완작업을 할 수 없다.

3) 작품접수 이전에 발생한 훼손, 분실 등은 각 응모자의 책임으로 한다.

4) 제출도서 중 상호 불일치로 인해 발생되는 문제는 응모자 책임으로 한다.

5) 상기 제출도서 목록에 열거한 도서류 이외의 것을 제출하여도 심사의 대상이 되지 않는다.

6) 응모신청서 접수(참가등록)에 참가하지 않은 자(업체)는 공모작품을 접수할 수 없으며, 공모작품 제출자는 제출기간 안에 대표자 또는 그 대리인이 우리청에 직접 방문하여 제출한다.

다. 실격 사항

1) 실격처리 여부는 설계지침서 등에서 요구하는 조건에 맞는지를 확인하여 아래 실격처리 대상에 해당하는 사항은 설계공모 심사위원회 의결을 거쳐 해당공모 안을 심사대상에서 제외할 수 있다.

2) 실격처리 대상

가) 응모업체가 등록 취소, 휴업, 폐업, 업무정지 등의 사실을 숨기고 응모한 사실이 발견되었을 때

나) 공동응모의 경우 구성원 중 대표업체가 중도에 탈퇴할 때

다) 대지경계를 실제와 다르게 작성한 경우

라) 심사에 불공정한 영향을 미치는 행위를 한 경우.

마) 심사위원 사전접촉하여 불공정한 영향을 미치는 행위를 한 경우

바) 건축법 등 관련 법령을 중대하게 위배한 경우

사) 설계지침서에 별도로 명시한 실격 사항

3) 감점 처리대상

다음 사항은 충청북도교육청 교육시설과 내부검토위원회에서 사전 검토하며,

실격사항이 아닌 경미한 감점사항은 심사위원회 평가 이후 제출한다

감점항목 및 배점기준
분야	위반항목	감점 기준	비고
공모안 작성요건 위반	‘설계설명서 및 도면’의 가)~바) 및 사)의 14) 항목 지침 위반	건당 0.1점
	방위표시 오류 및 누락	0.1점
	조감도 및 투시도를 제외한 도면에 허용되지 않은 3차원 이미지, 칼라사용을 한 경우	건당 0.1점
그 밖에 사항	제2장 설계지침에 별도로 명시한 감점 사항	해당 감점기준

4) 심사결과 발표

가) 위원별 평가점수 및 사유서는 충청북도교육청 교육시설과 홈페이지에 공개(위원명은 익명처리)

나) 종합점수 및 입상작은 충청북도교육청 교육시설과 홈페이지에 공개

(미입상 업체는 익명처리)

라. 제출도서 작성

1) 공통사항

가) 모든 제출도서의 종이는 백색을 사용 한다

나) 방위는 배치도 좌측 상단에 정확히 표현한다.

다) 제출도서[설계설명서 및 도면(A3)]의 표지는 설계공모지침서에
제공된 (서식9)을 사용한다.

라) 도면 및 설계설명서의 제본은 장변이 가로방향이 되도록 접착제 제본한다.

마) 모든 도서의 축척은 임의로 한다.

바) 설계공모에 사용되는 언어는 한글로 한다. 단, 필요에 따라 한문 또는 영문으로 표기할 수 있으며, 이 경우 괄호를 사용하여 한글표현을 명기하여야 한다.

사) 본 설계공모에 사용하는 모든 계량단위는 미터법을 사용한다.

아) 설계공모 응모자는 충청북도교육청이 제공하는 자료(설계공모지침서 등)에 따라 공모안 도서류(이하“작품”이라 한다)를 작성하여 제출한다.

2) 설계설명서 및 도면(흑백, CG작업 불가)

가) 규 격 : A3(420㎜×297㎜)로 장변이 가로방향이 되도록 좌측접착제 제본 제출

나) 표 지 : (서식 9)참조-백색아트지 사용, 표지는 앞,뒤 2매로 한다.

다) 매 수 : 단면(한면) 인쇄 20매 이내로 작성. (앞뒤표지, 목차, 간지 포함), 페이지 수는 중앙하단에 오름차순 아라비아 숫자로 표기

라) 재 질 : 표지를 제외한 모든 용지는 일반백색용지를 사용한다.

(표지는 백색아트지 사용)

마) 글 씨 : 크기 12포인트 이상으로 하고 글씨체는 신명조체로 한다.

[삽도(2D), 표, 그림(도면등)에 사용되는 글씨 크기는 제외]

바) 음 영 : 모든 글씨 및 그래픽은 검정색으로 하며 흑백 음영은 사용 가능하다. (스케치업 조감도 및 투시도는 칼라 가능)

사) 작성 내용과 순서 (순서는 변경불가, 순서를 준수할 것)

(1) 표  지(서식 9 참조)

(2) 목  차

(3) 설계개요

(4) 기본계획방향

(5) 대지현황분석

(6) 건축계획

(가) 배치, 평면, 단면, 입면계획 등

(나) 재료 마감표

(7) 설계면적 비교표(서식 11-1 참조)

(8) 외벽마감 재료별 비율표(서식 11-2 참조)

(9) 주차, 조경 및 외부공간 계획

(10) 녹색건축/에너지절약 계획/장애물 없는 생활환경(Barrier Free)

(가) 친환경적인 설계기법 적용

(나) 에너지 절약을 고려한 계획

(다) 장애물 없는 생활환경(Barrier Free)

(11) 설비계획

(가) 기계소방 설비계획 및 대체에너지 설비계획

(12) 관련법규 검토서(서식 10 참조)

(13) 추정 공사비 내역서(서식 12 참조)

(14) 도면 작성 일반 내용

(가) 공통사항

① 해당 부지의 위성사진, 제출작품에 사용된 재료 및 제품 설명 사진 이외의 사진(실사이미지)은 사용불가

② 다이어그램은 2차원 표현만 허용

③ 조감도 및 투시도 이외 도면의 렌더링 표현 금지

(나) 조감도 및 투시도

① 스케치업 프로그램으로만 표현

② 조감도 및 투시도 이미지는 크기와 사용 개수는 제한이 없고 컬러 사용도 가능

③ 총 2페이지 이내로 작성

④ 스케치업이 아닌 다른 프로그램을 사용한 렌더링 표현 금지

(다) 배치도 : 시설배치, 방위, 도로, 주차장, 조경계획 등 표기

(라) 각층 평면도

(마) 각종 입면도

(바) 단면도

(사) 기타

6. 공모안의 심사방법

가. 설계공모 심사위원회 구성

1) 심사위원 구성은 충청북도교육청 설계공모운영 세부기준 및 건축설계 공모 운영지침(국토교통부 고시 제2023-180)호에 의거 5인∼9인 이내에 심사위원을 구성

나. 심사시기 및 방법

1) 심사시기 : 작품 접수 후

2) 심사방법

가) 심사는 7. 평가내용 및 분야별 배점기준에 의하고 절차, 심사방법 등은 우리교육청은 채점제와 투표제를 혼용하며, 입상작 대상 선정은 투표제로 진행하고 선정된 대상의 순위평가는 채점제로 진행한다.

나) 심사 시에는 충청북도교육청에서 임의(추첨)로 심사번호(비번)를 부여하여 공정하고 합리적으로 심사한다.

다) 입상작은 당선작과 기타 입상작으로 구분하며, 당선작은 입상작 중에서 가장 높은 점수를 받은 작품으로 심사위원회에서 결정한다.

라) 입상작 중에서 해당 설계공모의 목적과 내용에 적합한 당선작이 없다고 심사위원회에서 결정한 경우에는 당선작 없이 기타 입상작만을 선정할 수 있으며, 심사위원회는 심사결과 공모작품 수준이 현저히 떨어진다고 판단될 경우 입상작을 선정하지 않을 수 있다.

마) 동점 작품이 나올 경우 재심사를 심사위원회에서 따로 정하는 바에 따른다.

바) 2개 이상의 공모작이 접수되어 실격 등의 사유로 1개 작품만 심사대상이 되었을 경우 심사위원회의 결정에 따라 심사가 가능하다.

7. 평가내용 및 분야별 배점기준(안)

평가항목		세부 사항	배점
건축 계획	배치 계획	○ 배치 및 토지 활용도 ○ 시설 및 공간 이용의 편의성 ○ 대중교통, 보행자 및 차량 접근 계획의 적절성 ○ 설계의 방향(설계지침) 중 배치계획의 충실성 ○ 교통 및 주차계획	20
	공간 계획	○ 내·외부 공간 계획의 적절성 ○ 공간 이용의 효율성 ○「요구사항」에 맞는 공간의 융통성 ○ 동선 및 기능배분의 타당성 ○ 설계의 방향(설계지침) 중 평면계획의 충실성	30
	경관 및 주변과의 조화	○ 주변 공간 및 환경과의 연계 및 조화 ○ 입면 디자인 계획의 우수성 ○ 색상 및 재료 계획의 적절성 ○ 설계의 방향(설계지침) 중 입면계획의 충실성	45
	기술 계획	○ 환경친화적 설계기법의 우수성 ○ 비용 절감 등 경제성 ○ 건물 구조 및 공법 등의 우수성 ○ 사용자(지역주민, 입주자 등)에 적합한 건축물 디자인 ○ 그밖에 공공성 제고 방안 및 특수 조건에 대한 대처 방안 등	5
		계	100

8. 채점제의 가‧감점 처리기준 및 점수 산정 방법

가. 가점 처리기준

응모구분	적용기준		가점	비고
	적용내용	구분
단독응모	업체 소재지	타지역	0
		충북지역	3
공동응모	충북지역 업체 참여 비율	30% 이상	3
		20% 이상 30% 미만	2
		10% 이상 20% 미만	1

나. 감점 처리기준

평가항목	적용 기준	비고
감점사항	- 공모지침의 감점항목 및 배점기준에 따라 감점 ※ 심사위원회에서 결정한 점수를 감 할 수 있다.

다. 채점제 점수 산정 방법

1) 정성적 평가 방식으로 평가한다.

2) 작품당 최고 점수와 최저 점수를 제외(최고 및 최저점수가 2개 이상인 경우 하나의 점수만 제외)하고 나머지 심사위원의 평가점수를 산술 평균한 점수로 산정한다.

2) 평균점수 산정결과 소수점 이하의 숫자가 있는 경우 소수점 셋째자리에서 반올림하여 계산한다.

3) 작품내용에 따라 평가항목 및 내용은 수정 가능하다.

9. 입상의 종류 및 그 권리와 보상의 내용

가. 심사결과 발표

1) 심사결과는 충청북도교육청 홈페이지 (www.cbe.go.kr) 교육시설과 자료실에 게재하며, 입상업체에 한하여 개별 통지한다.

2) 작품 수준이 현저히 떨어질 경우 입상작을 선정하지 않을 수 있다.

나. 입상작 선정 및 보상

1) 입상작 선정

가) 작품수 2개 이하: 총 2작품 선정(당선작 1, 최우수작 1)

※단 작품수가 2개 이하일 때 작품 평균점수가 95점 이하이면 입상에서 제외한다.

나) 작품수 3개 이상 5개 이하: 총 3작품 선정(당선작 1, 최우수작 1,우수작 1)

다) 작품수 6개 이상 8개 이하: 총 4작품 선정(당선작 1, 최우수작 1, 우수작 1, 가작 1)

라) 작품수 9개 이상 : 총 5작품 선정(당선작 1, 최우수작 1, 우수작 1,가작 1, 장려 1)

2) 공모안 작성 보상비 (부가세 포함)

가) 2작품 선정: 최우수작 33,333천원

나) 3작품 선정: 최우수작 40,000천원, 우수작 30,000천원

다) 4작품 선정: 최우수작 40,000천원, 우수작 30,000천원, 가작 20,000천원

라) 5작품 선정: 최우수작 40,000천원, 우수작 30,000천원, 가작 20,000천원,
장려 10,000천원

※ 공동응모의 경우 대표건축사에게 보상비를 지급한다.

3) 응모자는 심사결과에 대하여 어떠한 이의도 제기할 수 없다.

4) 시 상 : 시상일자 개별 통보 후 시상

5) 입상작 수 및 보상금액은 우리청 사정에 따라 달라질 수 있음.

10. 당선 이후

가. 계약

1) 설계공모와 관련하여 당선자가 제출한 서류 등에 허위 사실이 발견되거나 건축 설계용역 계약 및 수행에 필요한 법적요건을 갖추고 있지 못할 경우, 계약을 불이행할 경우 당선자의 설계권을 취소한다.

2) 1)항의 경우 또는 여타의 이유로 당선자가 설계 진행이 불가능하다고 판단될 경우는 최우수작 입상자가 설계권을 승계하되, 최우수작에 지급된 시상금은 설계비에서 공제한다.

3) 당선자로 결정된 후 계획변경 등 충청북도교육청 사정에 의하여 설계 공모 공고 시 제시한 규모와 설계비를 일부 조정하거나 기본설계 또는  실시설계를 발주하지 않을 수 있으며 설계공모 당선작으로 선정된 작품으로 기본설계와 실시설계를 발주하지 않을 경우 설계(안) 작성에 소요된 비용 실비를 상호 협의하여 보상한다

4) 당선자는 충청북도교육청에 공고된 설계용역비 보다 많은 금액을 요구할 수 없으며 추가 설계용역비를 요구할 경우에는 당선을 무효로 한다. 설계용역 완료 시 충청북도교육청과 협의하여 산출한 예정공사비가 설계공모 시 공고된 추정공사비를 초과하더라도 추가 용역비를 요구할 수 없다.

5) 당선자는 공동수급표준협정서(분담이행방식)에 따라 기계설비분야 설계면허가 없는 경우 아래 ‘가)’에 제시된 자격이 있는 자와 분담이행방식의 공동도급을 하여야 하며, 이 경우 공동수급체의 구성원 수는 「지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준」제7장, 제2절, 1조, 나항, 1)호에 따라 5인 이하로 하여야 한다.

가) 엔지니어링산업진흥법 제2조에 의거 지식경제부장관에게 엔지니어링 활동주체 설비분문의 설비분야로 신고를 필한 업체 또는 기술사법 제6조에 의거 기술사사무소 개설자로 건설분야의 건축기계설비 또는 기계분야의 공조냉동기계 기술을 등록한 업체

6) 당선자는 당선작 발표 이후 공모작품에 대한 설계도판을 충청북도교육청과 협의하여 제작, 제출할 수 있다.

나. 설계 진행

1) 설계권자는 계약 후 설계의 진행에 있어서 충청북도교육청이 제시하는 다음 사항을 종합하여 착수 후 30일 이내에 결과를 제출하고 설계에 반영한다.

- 타시·도 유사 사례조사 및 견학

- 사용자 설문 및 인터뷰, 지역 문화적 특성 및 기후 등을 검토하여 설계 주제 설정

2) 설계의 진행에 필요한 각종 심의, 인가, 허가, 협의사항 등에 수반되는 설계도서 등의 자료제출 및 보고는 충청북도교육청 교육시설과가 요구 또는 필요로 할 시 적기에 제공하여야 하며, 이에 소요되는 제반 경비 및 비용은 설계용역자(낙찰자)가 부담한다.

3) 충청북도교육청의 방침이 변경되어 설계의 전면적인 취소 또는 설계 내용의 부분적인 수정이 필요할 경우 이에 응해야 한다.

4) 당선자는 심사위원회의 지적사항, 발주부서의 요구사항을 종합하여 당선작에 대한 설계변경 및 보완이 필요한 경우 중간 및 실시설계 시 이를 보완 및 수정한다.

다. 설계의도 구현 업무 수행: 추후 별도 계약예정

1) 건축물등의 설계자는 설계의도가 구현될 수 있도록 건축주, 시공자, 감리자 등에게 설계의 취지 및 건축물의 유지관리에 필요한 사항을 제안할 수 있도록 하여야 함

(관련: 건축서비스산업진흥법 제22조, 동법 시행령 19조)

2) 설계자의 참여에 관한 구체적인 내용 및 절차 등은 ‘공공건축 설계의도구현 업무 수행지침’에 따른다.

가) 설계도서의 질의에 대한 답변

나) 별도 용역에 대한 협조: 실내건축 및 전시기획 등의 용역을 건축물    설계와 별도 발주한 경우

다) 설계의도의 기술적 사항에 대한 설명

라) 상세시공도면에 대한 검토

마) 설계도서 변경에 대한 검토

바) 자재와 장비의 선정 및 변경 검토

11. 공모작의 전시 및 반환 방법

가. 저작권 및 출판·전시

1) 공모작의 저작권은 응모자에게 있고, 소유권 및 사용권은 충청북도교육청에게 있다.

가) 충청북도교육청은 제출된 공모작에 대해 필요하면 복사, 출판, 전시,   홍보 등의 목적으로 응모작의 전부 또는 일부를 사용할 수 있는 권   한을 가진다.

나) 충청북도교육청은 후속 설계 과정에서 당선작의 아이디어를 직간접   적으로 이용하거나 변경할 수 있는 권리를 가진다.

다) 응모자는 응모신청서, 서약서, 전시·홍보 및 출판 등 이용 동의서에   서약함으로써 충청북도교육청에 제출한 작품에 대한 이용을 허락한   것으로 간주한다.

2) 충청북도교육청은 당선작 및 입상작에 대한 저작권을 저작권법에 따라 별도로 협의한다. 다만, 당해 공모와 관련하여 전시, 홍보 등의 목적으로 사용되는 경우에는 응모자의 동의서 제출로 가능하다.

3) 충청북도교육청은 응모자의 동의서 제출로 입상작 및 공모작품에 대하여는 임의의 장소에 일정기간 전시하거나 출판할 수 있으며, 출판할 경우 판권은 충청북도교육청이 소유한다.

4) 충청북도교육청은 개인정보제공 동의를 얻어 응모작품과 함께 응모자의 소속, 성명을 전시, 홍보 및 출판물에 함께 게재할 수 있다.

나. 공모작품의 반환

1) 설계공모 당선작과 입상작은 반환하지 않으며, 기타 공모안은 심사결과 발표일로부터 7일 이내에 반출하여야 하며 이에 따른 비용은 설계공모 참가자가 부담하며, 위 기간 내에 반출하지 않은 작품은 충청북도교육청에서 임의로 처리할 수 있다.

12. 기타 유의사항

가. 공모 규정의 준수

1) 본 설계공모지침서에서 정한 규정 이외의 사항에 대해서는 “국토교통부 고시 제2023-180호(시행 2023.4.1.) 건축 설계공모 운영지침”을 적용한다.

2) 본“설계공모지침서”의 해석에 이견이 있거나“설계공모 운영지침”에 명시되어 있지 않은 사항은 충청북도교육청의 해석이 우선한다.

3) 본 설계공모를 위해 각 응모자에게 제공한 각종 자료는 충청북도교육청의 동의 없이 설계공모 이외의 목적으로 사용하거나 타인에게 제공하여서는 아니 된다.

4) 공모작품 제출자는 작품을 제출함으로써 본 설계공모 규정의 각 조건을 수락하는 것으로 간주하며 어떠한 이의도 제기할 수 없다.

나. 무 효

설계공모 지침을 위배하여 입상되었거나 제출 서류상 허위 사실이 발견되었을 때는 입상자체를 무효화 할 수 있다.

다. 승 계

다음의 경우에는 당선자에게 부여하는 낙찰자격을 우수작 또는 가작 제출업체 순으로 승계할 수 있다. 이 경우 낙찰자격 승계자의 공모안 작성비용 보상금은 반납하여야 한다.

1) 당선자가 중간 및 실시설계 낙찰자격을 포기할 경우

2) 당선자 및 당선작이 실격, 무효 등에 해당되는 사실이 발견된 경우

3) 당선작 제출업체가 등록 취소․휴업․폐업․업무정지 등 여건 변화로 중간 및 실시설계에 필요한 법적 요건이 미비할 경우

4) 당선자가 기타 이유로 중간 및 실시설계의 원활한 작업이 불가능하게 된 경우

5) 기타 설계용역 진행시 발주기관의 요구사항에 대하여 당선자가 거부하는 경우

6) 제출도서 내용이 고의적인 왜곡으로 사실과 부합하지 않거나 설계자 귀책사유로 예산을 초과하는 등 사업의 원활한 진행이 불가할 경우에는 설계자가 충청북도교육청이 지정하는 기간 안에 자부담으로 설계를 보완 및 수정하여야 하나, 이를 거부하거나 보완노력에도 불구하고 예산 초과나 기술적 이유 등으로 사업 진행에 심각한 차질이 발생할 경우

라. 응모자는 본 설계공모와 관련한 현장조사 시 각종 안전사고 등이 발생하지  않도록 주의해야 하며 부주의로 발생하는 사고에 대한 모든 책임은 응모자에게 있다.

마. 응모자는 모든 관계법규, 제반규정사항 및 입지여건을 파악한 후 적합하게   계획하여야 한다

제2장 설 계 지 침

1. 기본방향

가. 교육부 고시 제2022-33호「초·중등학교 교육과정」의 의해 2022 개정교육        과정에 기반한 학습활동이 원활히 이루어질 수 있도록 계획한다.

나. 교육과정 등 지속성 있는 교육 제공을 위한 외부 접근성 및 이용자의 이        동으로 인한 혼잡이 최소화되도록 계획한다.

다. 이용자 스스로 놀이, 쉼, 학습 등 다양한 활동을 경험할 수 있도록 실내·        외부에 다양한 환경을 구성한다.

2. 공통사항

가. 반드시 총 공사비는 추정공사비(금 29,691,429천원 부가가치세 포함) 이내로 계획 하여야 하며, 개략공사비 등을 구체적으로 산정하여 공사비가 초과되지 않도록 확인한 후 계획하여 작품을 제출하여야 한다.(위반 시 감점 0.1점)

나. 주변 환경과 조화된 배치계획, 건물의 특성을 고려한 입면계획, 시설이용에 편리한 동선 및 평면계획 등을 검토하여 건물의 용도 및 특성에 적합하고 기능성 있게 계획한다.

다. 친환경적이며 에너지 절약형 시설로 계획한다.

라. 범죄예방환경설계(CPTED)의 개념은 건축계획 단계부터 적용하며, 건물의        각 구성 요소와 연계하여 계획하도록 한다.

마. 건물 및 각종 시설물은 내구성, 안전성(내풍, 내진), 기능성, 시공성, 경제성 등을 종합적으로 고려하여 합리적인 계획이 되어야 한다.

바. 시설물 완공 후 유지관리 비용이 과 부담되지 않도록 설계한다.

사. 건축계획 전반에 걸쳐 보편적 디자인 개념을 적극 반영하여 장애인 및 노약자의 접근이 용이하고 이용함에 있어 불편이 없도록 설계한다.

아. 도로 및 부대시설물과 연계하여 가장 합리적이고 경제적으로 설계하여야 한다.

자. 공모안의 연면적은 제시한 연면적[지하층과 「건축법 시행령」제119조(면적 등의 산정방법)제1항제3호‘나’,‘다’,‘차’목의 규정에도 불구하고 본 설계공모에서는 연면적에 포함]의 -3% 이내로 계획이 가능하다.(위반 시 감점 0.1점)

차. 외부 디자인에 치중하기 보다는 이용자들 활용에 편리하도록 평면 등을 내실 있게 설계해야 한다 (비경제적인 과도한 외관은 불이익을 줄 수 있다).

카. 「실내공기질관리법」에 따라 다중이용시설의 실내공기질 유지기준이 강화되었고, 포스트코로나 대응 및 감염병 등 감염관리 차원에서 기계식 환기설비 또는 환기창을 확보하고 공용공간으로 오염된 공기가 유입되거나 확산되지 않도록 고려하고 실내 채광을 위한 채광창 확보방안 검토

타. 어린이활동공간의 설계시 「환경보건법」 및 동법 시행령 ‘[별표2] 어린이활동공간에 대한 환경안전관리기준’을 준수

파. 「교육시설 등의 안전 및 유지관리 등에 관한 법률」제11조 교육시설안전인증기준에 충족하는 설계를 하여야 한다.

※ 당선자는 심사위원회의 지적사항, 발주자의 요구사항, 상위계획(환경성평가, 영향성평가, 건축 심의, 건축물 에너지효율등급 1++등급, 제로에너지건축물 5등급, 녹색건축인증, BF인증 등 법적 해당시)변경 등에 따른 설계의 변경 및 보완이 필요한 경우, 조정 및 기본설계 수정·보완하여 이를 설계에 반영하여야 함

3. 건축계획

가. 배치계획

1) 시설물간 조화를 이루고 이용객의 편리한 동선을 감안하여 배치한다.

2) 보행안전을 위해 보행자 동선과 차량 동선을 분리되도록 계획하며, 이용 시 차량 동선이 이용자들의 보행을 저해하지 않도록 계획한다.

3) 실외공간은 부지에 접한 인근의 아파트 주거지역, 보행자, 기존 건축물과 조화롭게 배치한다.

3) 실외공간의 바닥의 조성 높이는 공사 중인 유치원의 G.L.과 본관동 주출입구의 높이 차이를 고려하여 경사도가 18분의 1이하가 되도록 계획한다.

4) 부지 내 실외 공간은 실내공간과 연계하여 입체적인 프로그램 운영을 지원하고 주민에게 개방되는 휴식공간으로서 계절별로 변화감 있는 조경과 다양한 활동이 가능한 공간으로 조성

5) 보행자 진입은 동문 보행자 주출입구를 이용하고 필로티 부분을 이용하여 본관과 남쪽의 내정으로 진입을 유도하며, 인접 대지에 조성 중인 유치원사 부출입구와 보행로의 연결을 계획한다.

6) 기존 시설을 종합적으로 검토한 합리적인 동선 계획

7) 옥외시설로서 다목적마당, 생태놀이장, 옥외데크마당, 조경시설(법정면적 충족), 대형버스 주차장, 옥외주차공간을 계획한다.

8) 다목적마당은 이용자의 휴게 및 쉼의 시설이자 지역축제 등 지역개방의 다양한 사용성을 고려한다.

9) 옥외데크마당은 전시 SPACE, 카페, 북카페 등 각각의 실내시설과 연계하여 실내.외 시설이용이 조화롭도록 한다.

10) 옥외주차공간은 기존과 같이 건물 후면에 위치하며 물품제공 및 장애인 등 긴급, 편의가 필요한 이용자에게 제공하도록 한다.

나. 평면(공간)계획

1) 쾌적하고 여유로운 공간 및 동선 제공을 위한 설계가 이루어져야 한다.

2) 본관동의 스페이스 프로그램의 각 존(ZONE)의 위치는 ‘창의예술 존’은 ‘X1~X13열’, ‘인문독서 존’은 ‘X13~X27열’, ‘메이커 존’은 ‘X27~X37열’에 계획하며, 위치는 변경할 수 없다.

3) 스페이스 프로그램의 존(ZONE)을 구성하는 블록(BLOCK)은 각 존(ZONE) 내에서 블록(BLOCK) 단위로 계획한다.

4) 스페이스 프로그램의 블록(BLOCK)을 구성하는 각 실은 각 블록(BLOCK) 내에서 자유롭게 계획한다.

5) 영역 간 중복과 공간침범으로 인한 공간낭비 및 사용상 불편이 없도록 명확하게 계획한다.

6) 최대한 환경친화적인 건물이 되도록 패시브적 요소를 계획에 반영한다.

7) 공용공간의 기둥으로 인해 보행자 안전이 위배되지 않도록 고려한다.

8) 시설의 중앙부에 위치하는 북카페 공간은 계단식 독서 공간을 포함한 대공간을 제공하여 전체 공간 운영에 대하여 개방적이며 상징적인 공간이 되도록 한다.

9) 복도, 공용공간을 가능한한 넓게 확보하여 여유로운 출입, 통행, 위생에 적합하며 학습과 쉼을 병행할 수 있도록 계획한다.

10) 자연채광 및 개방창을 통하여 실.내외 공간의 연계가 시설과 지역이 연결되는 이미지를 전달되도록 한다.

11) 청소년 독서존은 넓은 휴게시설을 제공하여 이용자들이 함께 배우고 성장할 수 있는 공간이 되도록 한다.

12) ‘창의예술 존’의 ‘블록1~2’, ‘인문독서 존’의 ‘블록1~3’는 야간에 지역주민에게 개방되는 시설로서 타 공간과 동선을 분리할 수 있도록 계획한다.

13) 댄스, 연극, 요가 등의 프로그램을 운영하는 몸짓공간, 보컬 및 클래식 음악 연습공간, 대강당의 소음 및 진동에 대한 관리를 반영한 설계를 제시할 것.

14)‘인문독서 존(ZONE) 블록(BLOCK)3’의 ‘옥외데크(OPEN-AIR)’는 소방대피 공간으로 대피 및 구출에 방해가 되지 않도록 계획한다.

15) 메이커 공간은 기둥이 없는 대공간을 개방성 있게 활용하므로 창의성과 미래혁신 프로그램에 적합한 디자인과 운영을 위한 지원시설로 구성한다.

16) ‘메이커존’‘블럭5’의 레이저커팅실은 별도 실로 구획하고 배기를 고려하여 유해물질이 실내로 유입되지 않도록 한다.

17) ‘창의예술존’‘블럭1’의 카페는 ‘창의예술존’과 ‘인문독서존’을 연계하는 위치로서 이용자의 접근성에 유리하도록 하고 출입문을 통한 옥외시설과의 연계를 계획하여 쾌적하고 활동성 있는 시설이 되도록 한다.

18) ‘창의예술존’‘블럭1’의 전시스페이스는 지역주민 개방 및 단체 방문객을 위한 환영공간인 동시에 식사공간으로도 활용될 수 있도록 계획한다.

19) ‘창의예술존’‘블럭3~4’의 작은공연장은 폴딩도어를 설치하여 연주가 없을 때는 공간을 분할하여 사용할 수 있도록 한다.

20) ‘메이커존’‘블럭1’의 드론공작실은 옥외공간과 연계하여 교육 후 실습이 가능하도록 외부 진출입이 용이한 위치에 배치한다.

21) 장애인의 편의를 감안하여 출입구의 턱 발생을 지양하고, 출입문의 개폐 시 불편함이 없도록 하는 등 실내‧외에 모두 무장애 공간을 계획한다.

다. 입면계획

1) 건물의 외관은 미래융합체험시설의 이미지에 부합하는 입면 디자인을 제시하여 새로운 교육문화공간의 이미지를 창출한다.

2) 본관의‘X13~X27열’의 북쪽의 철거 부분은 대로변에 접하고 보행자용 주출입구에 인접하여 건물의 주된 이미지를 결정하는 부분으로 건물의 정체성이 드러날 수 있도록 입면을 계획한다.

3) 각 공간은 변화와 조화를 통해 건축물의 조형미, 개방감, 입체감 등을 전달할 수 있도록 계획한다.

4) 원도심 지역에 거점 공간으로서 활력을 부여할 수 있는 외장 마감과 디자인을 제시하도록 한다.

5) 주변 아파트 단지, 어린이공원, 유치원(공사 중)과 조화를 고려한 외부공간을 계획한다.

6) 외관에 치중된 과도한 비용이 발생하는 외벽마감재 적용은 최소화한다.

라. 단면계획

1) 실별 용도, 면적, 특성에 따라 기존 단면을 입체적으로 운용할 수 있도록 기존 벽 및 슬라브 철거(‘인문독서존’, ‘블록1~2’)를 활용하여 공간을 구성한다.

2) 기능별 조닝을 통해 서로 독립되면서 전체시설을 통합하여 운영, 관리, 위험통제, 교육영역별 상호 유기적 연계가 가능하도록 수직 및 수평동선을 계획하고, 용도별. 시간별 운영에 위험요소와 불편이 발생되지 않도록 명확히 계획한다.

마. 구조계획

1) 구조는 철근콘크리트(RC), 철골구조(SS), 철골철근콘크리트구조(SRC)로 한다.

2) 설계하중, 철골구조, 철근콘크리트구조 등은 재료규격 및 설계기준강도와 용도에 따른 하중조건 등을 검토하여 각 부분의 구조계획을 세밀히 설계해야 하며, 건축법 및 건축물의 구조기준 등에 관한 규칙, 건축물의 하중기준, 건축구조기준(국토교통부 고시 제2016-317호,2016.5.31.) 등 관련 규정에 적합해야 한다.

3) 지하층의 바닥골조 및 벽체 등은 우수의 유입 및 지하수에 대해 안전하도록 설계하고, 지하외벽은 토압과 수압을 견딜 수 있도록 설계한다.

4) 보수 대상인 본관에 대한 내진성능평가를 실시하고, 그 결과에 따라 필요한 경우 내진보강구조설계를 수행한다.

5) 지질조사를 실시하여 구조설계시 기초보강에 반영되도록 한다.

바. 교통 및 주차계획

1) 차량의 진, 출입은 주차면적을 고려하여 적정한 방법으로 계획하고 법정 주차대수 이상 설치하며, 이중 지하 주차장은 49면 이상 확보 한다.

2) 지하주차장은 향후 현재 공사 중인 유치원의 지하주차장과 연계가 가능하도록 계획한다.

3) 지하주차장은 자연환기가 가능하도록 계획한다.

4) 차로는 보행자동선, 차량동선 등이 혼선되지 않도록 계획하고 단체방문을 위해 버스주차장을 지상에 7대 이상 계획한다.

5) 지하주차장 입구경사로 상부에는 차양(캐노피)를 계획한다.

6) 전기자동차용 충전장치는 지상에 2개소 이상 계획한다.

7) 주차장법, 건축법 등 관련법령 및 제반여건을 고려하여 합리적으로 계획하고 유도설비 등을 충분히 설치하도록 계획한다.

8) 장애인 주차장은 교육원 이용을 고려하여 주출입구에 최대한 인접하여 배치하도록 한다.

9) 긴급차량 및 소방차 등 비상차량이 비상시 진입 가능하도록 본관동 전면에 접근로를 계획한다.

사. 설비계획

1) 초기투자비, 운전경비 및 유지관리비를 최소화 할 수 있는 설비방식을 고려한다.

2) 유지관리 및 보수가 용이하여야 하며 장비 증설이나 변경 및 개․보수에 대한 융통성이 있어야 한다.

3) 자동제어에 의한 운전관리를 통하여 업무효율 극대화 및 인력 절감을 하도록 계획한다.

4) 건축․전기 등 관련된 타 공사분야의 긴밀한 협조 하에 건축물 각 요소가 서로 원활한 기능을 유지할 수 있어야 한다.

아. 조경시설 계획

1) 주변과 연계한 동선체계 구축 및 주변 경관과 조화로운 조경 콘셉트 및 공간계획을 수립‧반영한다.

2) 조망권 확보, 풍향 및 일조량 등을 감안하며 자연친화적 소재를 사용한다.

3) 다목적마당은 지역민의 운동, 휴식, 지역행사 등 다양한 옥외활동을 수반할 수 있는 장소로 구성하며, 지역민과 시설이용 이용자들에게 친숙한 공간으로 조성한다.

4) 이용자의 휴식, 만남의 장소 등 다양한 옥외활동이 가능한 장소로 구성하며, 이용자의 교류를 위한 친숙한 공간으로 조성 한다

5) 주차장, 다목적광장, 생태놀이장 주변에는 녹음수 및 편의시설을 설치하여 휴식과 야외활동을 지원한다.

6) 법정 조경면적을 충족하도록 한다.

자. 안전 및 범죄예방계획

1) 자연감시(Surveillance)

① 건물 주변 조경은 일조, 조망 등에 방해되지 않도록 대형 식재는 지양하고 건물과 일정 간격을 이격하여 식재한다.

② 교내 수목은 사각지대나 고립지대가 발생하지 않도록 식재하며 건물인근에는 시야 확보를 위하여 가급적 관목류를 식재한다.

③ 부지경계에는 자연감시를 위하여 투시형 담장이나 생울타리를 설치하되, 이용자안전, 학교생활지도, 지구단위계획지침, 주변 공원 및 휴게시설 등과의 연계성 등을 종합적으로 고려하여 적정높이와 재료 계획을 수립한다.

④ CCTV는 출입구 등 주요부위 외에 건물후면, 사각지대 등 자연감시가 취약한 부위에 우선 설치한다.

2) 접근통제(Access Control)

① 지하층, 옥상층 출입구는 출입통제가 가능한 구조로 계획한다.

3) 기타 참고사항

① 국토교통부 「건축물의 범죄예방 설계 가이드라인」 및 교육부「교육시설 안전관리 매뉴얼」에 따라 공간을 구획하고 필요한 안전시설을 계획하여야 한다.

② 모든 시설은 「장애인·노인·임산부 등의 편의증진 보장에 관한 법률」등에 의거하여 장애인이 이용하기에 불편함이 없도록 장애인 동선, 편의시설 등에 대한 계획을 종합적으로 수립·반영하여 무장애(Barrier Free) 학교시설을 계획하도록 한다.

4) 철거부분에 대한 해체계획서 작성, 해체시 주변 주거시설에 피해 및 민원발생을 방지할 수 있도록 소음, 분진, 진동 방지방안을 제시해야 한다.

차. 기타사항

1) 소요실수 및 그 밖의 기준은 ‘4. 스페이스 프로그램’을 참조한다.

2) 각 실의 면적은 ±3% 범위에서 조정이 가능하나 합계 면적은 제시된 연면적의 -3% 범위 내에서 조정하여야 한다.

4. 스페이스 프로그램

						(면적단위: ㎡)
존 (ZONE)	블록 (BLOCK)	실명	실수	단위 면적	총 면적	비고
창의	블록1	행정실	1	67.50	67.50	야간 개방
예술		강사실	1	67.50	67.50	야간 개방
<X1~X13>		전시스페이스	1	180.00	180.00	야간 개방
		카페	1	93.50	93.50	야간 개방
		복도	1	61.25	61.25	야간 개방
		계단실	1	37.35	37.35	야간 개방
		화장실	1	48.75	48.75	야간 개방
		창의예술 블록1 계	7		555.85
	블록2	몸짓마루A	3	67.50	202.50	야간 개방
		몸짓마루B	2	33.75	67.50	야간 개방
		휴게실	1	33.75	33.75	야간 개방
		준비실	1	33.75	33.75	야간 개방
		복도	1	132.25	132.25	야간 개방
		계단실	1	37.35	37.35	야간 개방
		화장실	1	48.75	48.75	야간 개방
		창의예술 블록2 계	10		555.85
	블록3	클래식개인연습실	6	11.25	67.50
		클래식파트연습실	3	33.75	101.25
		작은공연장	1	137.63	137.63
		악기보관 및 강사실	1	2025	20.25
		복도	1	143.12	143.12
		계단실	1	37.35	37.35
		화장실	1	48.75	48.75
		창의예술 블록3 계	14		555.85
	블록4	보컬개인연습실	6	11.25	67.50
		밴드연습실	3	33.75	101.25
		작은공연장	1	137.63	137.63
		악기보관 및 강사실	1	2025	20.25
		복도	1	143.12	143.12
		계단실	1	37.35	37.35
		화장실	1	48.75	48.75
		창의예술 블록4 계	14		555.85
	블록5	조형공예디자인	1	101.25	101.25
		시각디자인	1	101.25	101.25
		프로젝트룸	1	137.63	137.63
		복도	1	129.62	129.62
		계단실	1	37.35	37.35
		화장실	1	48.75	48.75
		창의예술 블록5 계	10		555.85
		창의예술 존 계			2,779.25
인문	블록1	필로티	1	162.00	162.00	야간 개방
독서		북카페	1	466.36	466.36	야간 개방
<X13~X27>		승강기홀	1	21.60	21.60	야간 개방
		승강로	1	17.65	17.65	야간 개방
		EPS	1	8.85	8.85	야간 개방
		복도	1	86.86	86.86	야간 개방
		계단실1	1	45.80	45.80	야간 개방
		계단실2	1	33.75	33.75	야간 개방
		화장실	1	48.75	48.75	야간 개방
		인문독서 블록1 계	9		891.62
	블록2	리딩존A	1	33.75	33.75	야간 개방
		리딩존B	1	45.80	45.80	야간 개방
		웹툰디자인존	1	67.50	67.50	야간 개방
		스토리텔링존	1	67.50	67.50	야간 개방
		휴게홀	1	33.75	33.75	야간 개방
		상부OPEN(1~2층)	1	270.00	270.00	야간 개방
		승강기홀	1	21.60	21.60	야간 개방
		승강로	1	17.65	17.65	야간 개방
		EPS	1	8.85	8.85	야간 개방
		복도	1	196.92	196.92	야간 개방
		계단실1	1	45.80	45.80	야간 개방
		계단실2	1	33.75	33.75	야간 개방
		화장실	1	48.75	48.75	야간 개방
		인문독서 블록2 계	13		891.62
	블록3	청소년독서존	1	283.50	283.50	야간 개방
		인문동아리실	2	33.75	67.50	야간 개방
		프로젝트룸	1	90.80	90.80	야간 개방
		휴게홀	1	22.50	22.50	야간 개방
		옥외데크(OPEN AIR)	1	135.00	135.00	야간 개방
		승강기홀	1	21.60	21.60	야간 개방
		승강로	1	17.65	17.65	야간 개방
		EPS	1	8.85	8.85	야간 개방
		복도	1	115.92	115.92	야간 개방
		계단실1	1	45.80	45.80	야간 개방
		계단실2	1	33.75	33.75	야간 개방
		화장실	1	48.75	48.75	야간 개방
		인문독서 블록3 계	13		891.62
	블록4	인문동아리실A	3	33.75	101.25
		인문동아리실B	1	135.00	135.00
		세미나실	1	67.50	67.50
		휴게홀	1	67.50	67.50
		영상제작 및 편집실	1	147.00	147.00
		승강기홀	1	21.60	21.60
		승강로	1	17.65	17.65
		EPS	1	8.85	8.85
		복도	1	196.97	196.97
		계단실1	1	45.80	45.80
		계단실2	1	33.75	33.75
		화장실	1	48.75	48.75
		인문독서 블록4 계	14		891.62
	블록5	대강당	1	283.50	283.50
		실내놀이터	1	135.00	135.00
		트램펄린공간	1	67.50	67.50
		준비실	2	33.75	67.50
		휴게홀	1	45.80	45.80
		승강기홀	1	21.60	21.60
		승강로	1	17.65	17.65
		EPS	1	8.85	8.85
		복도	1	115.92	115.92
		계단실1	1	45.80	45.80
		계단실2	1	33.75	33.75
		화장실	1	48.75	48.75
		인문독서 블록5 계	13		891.62
		인문독서 존 계			4,458.10
메이커	블록1	코딩로봇존	1	180.00	180.00
<X27~X37>		드론공작실	1	90.00	90.00
		복도	1	30.00	30.00
		계단실	1	33.75	33.75
		화장실	1	45.00	45.00
		메이커 블록1 계	5		378.75
	블록2	쿠킹클래스	2	90.00	180.00
		휴게홀	1	90.00	90.00
		복도	1	30.00	30.00
		계단실	1	33.75	33.75
		화장실	1	45.00	45.00
		메이커 블록2 계	6		378.75
	블록3	프로젝트룸	1	135.00	135.00
		블록메이커실	1	135.00	135.00
		복도	1	30.00	30.00
		계단실	1	33.75	33.75
		화장실	1	45.00	45.00
		메이커 블록3 계	6		378.75
	블록4	AR‧VR체험존	1	120.00	120.00
		VR디자인존	1	90.00	90.00
		휴게존	1	60.00	60.00
		복도	1	30.00	30.00
		계단실	1	33.75	33.75
		화장실	1	45.00	45.00
		메이커 블록4 계	6		378.75
	블록5	아나로그스페이스	1	135.00	135.00
		디지털스페이스	1	101.25	101.25
		레이저커팅실	1	33.75	33.75	별도 배기
		복도	1	30.00	30.00
		계단실	1	33.75	33.75
		화장실	1	45.00	45.00
		메이커 블록5 계	6		378.75
		메이커 존 계			1,893.75
		실내공사 대상 계			9,131.10	증축부분 포함
실내공사	지하층		1	201.75	201.75
제외대상	옥탑층	서쪽	1	83.86	83.86
		중앙	1	53.66	53.66
		동쪽	1	78.98	78.98
		옥탑층 계			216.49
		실내공사 제외 계			418.24
		본관동 합계			9,549.34

가. 본관동 스페이스 프로그램

※ 본관동의 실내공사는 ‘제2장 설계지침’, ‘2. 공통사항’, ‘나.’내지 ‘라.’에 따라 각 존(ZONE)을 지정된 곳에 배치하고 블록(BLOCK) 단위와 블록 내 실의 배치를 계획함.

※ 본관동 승강기는 이동 동선 및 화물 운반 등을 고려하여 장애인용 1대와 병원용 1대 총 2대 설치를 계획함.

※ 본관동의 면적은 ±3% 범위에서 조정이 가능하나 합계 면적은 제시된 연면적의 –3% 이내 범위로 조정하여야 함.

나. 지하주차장 스페이스 프로그램

				(면적단위: ㎡)
구 분	세부시설	면적(㎡)	총면적	배치기준	비고
지하	지하주차장	1,801.35	1,801.35	49대 이상 (법정: 1대/300㎡)
1층	기계실	46.80	46.80
	전기실	67.25	67.25
	승강기홀	8.40	8.40	본관 주출입구 인접
	승강로	8.24	8.24	본관 주출입구 인접
	계단실	30.24	30.24	본관 주출입구 인접
	지하 1층 계		1,962.28
지상	승강기홀	8.40	8.40	본관 주출입구 인접
1층	승강로	8.24	8.24	본관 주출입구 인접
	계단실	30.24	30.24	본관 주출입구 인접
	지상 1층 계		46.88
지하주차장 면적 합계			2,009.16

※ 지하주차장 주차대수는 39대 이상 확보.

※ 지하주차장은 공사 중인 유치원의 지하주차장과 향후 연계를 고려하여 계획.

※ 승강기 및 계단실은 본관 주출입구에 인접하여 배치.

※ 지하주차장의 면적은 ±3% 범위에서 조정이 가능하나 합계 면적은 제시된 연면적의 –3% 이내 범위로 조정하여야 함.

다. 주차계획

구분	층구분	주차대수			비고
		일반	대형	계
옥내	지하	49대 이상	-	49대 이상
	지상	-	-
옥외	지상	16대 이상 (장애인 1대 포함)	7대 이상	23대 이상
합계		65대 이상	7대 이상	72대 이상

라. 옥외공간

		(면적단위: ㎡)
구분	면적(이상)	배치기준	비고
다목적마당	705.0	시설의 중심에 위치하여 다양한 야외 행사 공간으로 사용
생태놀이장	130.0	공사 중인 유치원과의 공동 사용을 고려하여 배치
조경면적	1,136.0 이상	「청주시 조례」 연면적 합계 2천제곱미터 이상 → 대지면적의 15% 이상

※  ‘조경면적’을 제외하고는 ±3% 이내 범위로 조정 가능.

마. 대지위치(항공사진)

청주농산물종합유통센터

교동초등학교

운동초등학교

운동중학교

롯데시네마 청주용암

사업 대상지

[붙임]

설계공모 서식

- 목    차 -

[서식 1] 응모신청서

[서식 2] 공동응모 협정서

[서식 3] 대표자 선임계

[서식 4] 설계공모 질의서

[서식 5] 설계공모 작품 제출서

[서식 6] 서약서

[서식 7] 전시·홍보 및 출판 등 동의서

[시식 8] 개인정보 제공동의서

[서식 9] 설계설명서 및 도면 표지

[서식10] 관련 법규 검토서

[서식11] 설계면적 비교표

[서식11-2] 외벽마감 재료별 면적 비교표

[서식12] 추정공사비 내역서

[서식13] 심사위원 사전접촉 금지서약서(설계공모 업체용)

[서식14] 심사위원 사전접촉 금지서약서(설계공모 심사위원용)

[서식15] 설계공모 심사위원 사전접촉 여부확인서(설계공모 업체용)

[서식16] 설계공모 심사위원 사전접촉 여부확인서(설계공모 심사위원용)

[서식17] 위임장

<서식 1>

설계공모 응모신청서

접수번호
대 표 설계사무소	업체명 (건축사)		사업자등록번호
	소 재 지		전화번호 (Fax번호) (E-mail)
공 동 응 모 설계사무소	업체명 (건축사)		사업자등록번호
	소 재 지		전화번호 (Fax번호)
본인은 충청북도교육청이 주최하는 (가칭)미래융합체험교육원 설립공사 설계공모에 공모요령 및 설계지침을 준수하여 응모할 것을 신청합니다. ※ 첨부 1. 건축사면허증사본, 건축사사무소 등록증사본 ……………… 각 1부. 2. 사업자등록증 ………………………… ………………………… 각 1부. 3. 공동응모협정서(공동으로 응모할 경우) …………………………… 1부. 4. 건축사 행정처분 조회서 ………………………… ……………… 각 1부. 2024. . . 신청인 : (인) 충청북도교육감 귀하

--------------------------------------------  절취선  -------------------------------------------

설계공모 응모신청 접수증 (가칭)미래융합체험교육원 설립공사 설계공모
접수번호				접수인(印)
설계사무소명		전화번호
대표자(건축사)		사업자등록번호
소 재 지		FAX번호

<서식2>

공동응모협정서

제1조 (목적) 이 협정서는 (가칭)미래융합체험교육원 설립공사 설계공모를 (   )와 (   )가 공동으로 응모하여 업무를 수행함에 있어서 각 업체 및 개인이 준수하여야 할 사항을 정함에 있다.

제2조 공동응모 대표업체(이하 대표업체와 같다)의 명칭, 사무소의 소재지 등은 다음과 같다.

1. 업  체  명 :

2. 소  재  지 :

3. 대표자성명 :

제3조 (공동응모의 구성원) 대표업체(자)를 제외한 공동응모업체(자)의 구성원은 다음과 같다

1. 업체명 :                   (소재지 :               대표자 :       )

2. 업체명 :                   (소재지 :               대표자 :       )

제4조 (대표업체의 권한) 대표업체는 주관기관 및 제3자에 대하여 공동 응모업체(자)의  구성원을 대표하여 문서의 제출 및 수령, 권리의 획득 및 포기 등에 관한 의사 표시  권한을 가진다.

제5조 (공동응모 비율) 공동응모 비율은 다음과 같다.

1. 대표업체명 :                   (응모비율 :        대표자 :       )

2. 공동응모업체명 :               (응모비율 :        대표자 :       )

제6조 (효력기간) 본 협정서는 당사자 간의 서명과 동시 발효하며, 본 업체(자)는 공모의  이행으로 종결된다. 다만, 당선작으로 결정되는 경우에는 최종 설계완료 후 종결된다.

제7조 (의무) 공동응모업체(자)구성원은 제1조에서 규정한 목적을 달성하기 위하여 신의를 바탕으로 성실하게 필요한 모든 지식과 기술을 활용할 것을 약속한다.

제8조 (구성원 상호간의 책임) 구성원은 과업수행과 관련하여 제3자에게 끼친 손해 및 구성원이 다른 구성원에게 끼친 손해를 구성원 상호간 협의하여 배상한다.

제9조 (권리․의무의 양도제한) 구성원은 이 협정서에 의한 권리․의무를 제3자에게 양도 할 수 없다.

제10조 ① 구성원 중 대표업체가 중도에 탈퇴하거나 그 일원의 탈퇴로 응모자격요건에 미달하게 될 경우에는 응모작품을 제출할 수 없다.

② 구성원 중 일원이 중도 탈퇴하였을 때에는 즉시 주관기관에 서면으로 신고하며, 탈퇴업체(자)를 다른 업체(자)로 교체할 수 없다.

제11조 (협정서 작성 및 보관) 위와 같이 공동응모 협정서를 체결하고 그 증거로 구성원이 기명날인한 협정서를 각각 1부씩 보관한다.

2024.   .      .

○ 대표업체

업 체 명 :                   (전화번호)

소 재 지 :

대 표 자 :                   (인)

○ 공동응모 업체 구성원

업 체 명 :                   (전화번호)

소 재 지 :

대 표 자 :                   (인)

업 체 명 :                   (전화번호)

소 재 지 :

대 표 자 :                   (인)

충청북도교육감 귀하

<서식 3>

대 표 자 선 임 계

본인은 (○○○ 건축사사무소의 공동대표로서) 충청북도교육청에서 시행하는 (가칭)미래융합체험교육원 설립공사 설계공모에 관한 모든 권한을 (본 설계사무소) 공동대표○○○ 에게 위임합니다.

2024.    .    .

○○○ 건축사사무소

대표건축사 ○○○

※ 하나의 설계사무소에 대표 건축사가 2인 이상 있거나 두 업체 이상의 설계사무소가 합동으로 작품을 제출 시 1인 또는 1개사를 대표자로 선임해야 함.

<서식 4>

설계공모 질의서

□ (가칭)미래융합체험교육원 설립공사 설계공모

업체명		대표자	(인)
주 소 (우편번호 기재)		전화번호
E-mail		Fax번호
지침서 page	질 의 내 용

* 글자체 기준(휴면명조 또는 신명조 12P~14P, 줄 간격 160~180)

- 응모신청서상 날인된 대표자 인장을 날인 할 것

- 질의사항은 응모신청자 1회로 한정한다.

<서식 5>

설계공모 작품제출서

응모접수번호			공모작품등록번호
참가업체	업체명/ 대표자(건축사)		사업자등록번호
	소 재 지		전화번호(h.p) (Fax번호) (E-mail)
본 사무소(법인)는 충청북도교육청이 주최하는 (가칭)미래융합체험교육원 설립공사 설계공모에 응모하여 작품을 제출하기까지 설계공모지침서에 정한 제반규정을 준수하였음과, 설계공모 기간 중 등록취소, 휴업, 폐업, 업무정지 및 행정관청의 행정처분을 받아 설계업무를 수행할 수 없는 사실이 없음을 확인하며, 시상 또는 계약 후라도 설계공모지침서에 정한 규정 및 제반법규를 위반하여 당선 또는 입상된 사실이 확인될 경우 당선 및 입상작에게 주어지는 모든 권리(시상금 포함)를 충청북도교육청에 반환함은 물론, 그로 인하여 충청북도교육청이 입은 손해에 대하여 배상을 요구할 경우 이의 없이 응할 것임을 서약하며 작품을 제출합니다. ※ 첨부 1. 설계 설명서(A3) 및 설계도면(A3) ………………………… 15부. 2. 작품내용을 담은 USB ………………………………………… 1매. 3. 청렴서약서 ……………………………………………………… 1매. 2025. . . 대표자(건축사) : (인) 충청북도교육감 귀하

--------------------------------------------  절취선  -------------------------------------------

설계공모 작품 접수증
(가칭)미래융합체험교육원 설립공사 설계공모
응모접수번호		공모작품등록번호		접수인(印)
업체명		전화번호(h.p)
대표자(건축사)		사업자등록번호
접수일자	2025년 월 일

충청북도교육청

<서식 6>

서  약  서

□ 공모명 : (가칭)미래융합체험교육원 설립공사 설계공모

본 사무소(법인)는 충청북도교육청이 주최하는 (가칭)미래융합체험교육원 설립공사 설계공모에 응모하여 설계공모 지침서에 정한 제반규정을 준수하고 공정한 심사에 임하도록 하겠으며, 심사 위원에게 금품, 향응이나 부당한 이익 제공을 하지 않도록 하겠으며 만약 이를 위반할 시에는 관계법령에 따라 책임질 것을 서약합니다.

∘(공동)응모(대표)업체

건축사무소명 :

대   표   자 :            (인)

∘공동응모업체

건축사무소명 :

대   표   자 :            (인)

※ 공동 응모 시 대표업체 및 공동응모업체 포함 작성

2025.   .    .

충청북도교육감 귀하

<서식7>

전시·홍보 및 출판 등 동의서

당사는 당선자 발표 후 충청북도교육청이 전시·홍보 및 출판 등을 목적으로 참가작품의 모든 제출도서 및 관련자료를 이용함에 이의가 없으며, 이에 동의합니다.

구 분	동의여부	소속	대표자	비고
대 표 자	□ 동의		(인)
공동응모자	□ 동의		(인)

※ 공동응모란은 공동응모의 경우에만 기재함

2025.     .      .

충청북도교육감 귀하

<서식8>

개인정보 제공동의서

당사는 당선자 발표 후 제출된 응모작에 대한 충청북도교육청이 전시·홍보 및 출판물에 소속 및 성명(대표자)이 함께 게재되는 것에 이의가 없으며, 이에 동의합니다.

개인정보 수집이용 목적: 응모작의 전시·홍보 및 출판물에 소속 및 성명 기재

수집이용하는 개인정보의 항목: 소속(업체명), 성명(대표자)

개인정보의 보유 및 이용 기간: 응모작 제출 후 사업완료시까지

권리: 동의를 거부할 권리가 있으며, 거부 시에는 전시 홍보 및 출판 시 해당 응모작이 배제될 수 있음

구 분	동의여부	소속	대표자	비고
대 표 자	□ 동의		(인)
공동응모자	□ 동의		(인)

※ 공동응모란은 공동응모의 경우에만 기재함

2025.     .      .

충청북도교육감 귀하

<서식 9>

(가칭)미래융합체험교육원 설립공사 설계공모

설계설명서 및 도면

2025.  00.  00.

충 청 북 도 교 육 청

<서식10>

관련 법규 검토서

법규명 및 조항	대상	법적기준	설계기준	비고

<서식 11-1>  "예시"

설계면적 비교표

(단위 : ㎡)

구분	층별	용도 및 기능	규 모(면적)			비고
			제시 면적	적용 면적	증감면적
교사동	지하층	00실
		소계
	1층
		소계
	2층
		소계
	3층 . . . . .
	옥탑
	합계

- 부족 시 칸을 추가하여 작성-

<서식 11-2>

외벽마감 재료별 면적 비율표

(단위 : ㎡)

동구분	사용 재료명	면적	비율	비고
본관	미장벽돌
	소계
유치원
	소계
안전 지킴이실
	소계
합계

- 부족 시 칸을 추가하여 작성-

<서식12>

추정 공사비 내역서

○ 공 사 명 : (가칭)미래융합체험교육원 설립공사

구 분		단 위	수 량	단 가	금 액	비고
토목 (부지정지등)	기반조성	식
	배수로
	조경
	...
	계
교사동	건축	식
	설비
	계
합 계		기준금액		천원
		추정공사비

<서식13>

심사위원 사전접촉 금지서약서(설계공모 업체용)

□ 공모명 : (가칭)미래융합체험교육원 설립공사 설계공모

본인은 상기 공모의 심사를 하는데 있어서 관계법령에 규정된 절차를 준수하여 공정하고 투명한 설계공모 심사가 되도록 아래의 사항을 준수하고, 만약 이 준수하지 않을 경우 이로 인해 발생할 수 있는 모든 불이익을 감수할 것을 서약합니다.

가.  심사위원과의 사전접촉 등 설계공모의 자유경쟁을 방해하는 행위나 불공정한 행위를 하지 않겠습니다.

나.  당해 설계공모와 관련하여 이유여하를 막론하고 심사위원에게 금품, 향응이나 부당한 이익을 제공하지 않겠습니다.

2025년   월   일

업체명 :

대표자 :              (인)

충청북도교육감 귀하

<서식14>

심사위원 사전접촉 금지서약서(설계공모 심사위원용)

□ 공모명 : (가칭)미래융합체험교육원 설립공사 설계공모

본인은 상기 공모의 심사를 하는데 있어서 관계법령에 규정된 절차를 준수하여 공정하고 투명한 설계공모 심사가 되도록 아래의 사항을 준수하고, 만약 이 준수하지 않을 경우 이로 인해 발생할 수 있는 모든 불이익을 감수할 것을 서약합니다.

가.  참가 업체와 사전접촉 등 설계공모의 자유경쟁을 방해하는 행위나 불공정한 행위를 하지 않겠습니다.

나.  당해 설계공모와 관련하여 이유여하를 막론하고 이해당사자에게 금품, 향응이나 부당한 이익을 제공받지 않겠습니다.

2025년   월   일

심사위원 :              (인)

충청북도교육감 귀하

<서식15>

설계공모 심사위원 사전접촉 여부확인서(설계공모 용역업체)

ㅇ공모명 : (가칭)미래융합체험교육원 설립공사 설계공모

심사위원명	사전접촉 여부 (○표시)	일시	부서	직위 (직급)	성명
		접촉내용
	예, 아니오
	예, 아니오
	예, 아니오
	예, 아니오
	예, 아니오
	예, 아니오
	예, 아니오
	예, 아니오
	예, 아니오

ㅇ 본 업체는 양심에 의거 심사위원 선정 후 설계공모 심사위원회 개시 전까지 심사위원과의 접촉 사실 여부에 대하여 상기와 같음을 확인합니다.

2025년    월      일

회 사 명 :

대 표 자 :                (인)

충청북도교육감 귀하

<서식16>

설계공모 심사위원 사전접촉 여부확인서(설계공모 심사위원용)

ㅇ공모명 :  (가칭)미래융합체험교육원 설립공사 설계공모

업체명	사전접촉 여부 (○표시)	일시	부서	직위 (직급)	성명
		접촉내용
ㅇㅇㅇ 건축사사무소	예, 아니오
ㅇㅇㅇ 건축사사무소	예, 아니오
ㅇㅇㅇ 건축사사무소	예, 아니오
ㅇㅇㅇ 건축사사무소	예, 아니오

ㅇ 본 업체는 양심에 의거 심사위원 선정 후 설계공모 심사위원회 개시 전까지 참여업체와 접촉 사실 여부에 대하여 상기와 같음을 확인합니다.

2025 년    월     일

소 속 명 :

심사위원 :                (인)

충청북도교육감 귀하

<서식17>

위   임   장

대리인	성 명				생년월일
	업 체 명				연 락 처	사 무 실 :
						휴대전화 :
	소 재 지
상기인을 당 업체의 대리인으로 지정하여 「(가칭)미래융합체험교육원 설립공사 설계공모」작품제출 및 보안준수에 관련된 모든 권한을 위임합니다. 2025년 월 일 업체명 : 대표자 : (인) 충청북도교육감 귀하
성명				생년월일
소속				직 위
소재지
재직기간
위와 같이 당사에 재직 중임을 증명합니다. 2025년 월 일 업체명 : 대표자 : (인) 충청북도교육감 귀하

※ 첨부서류 : 대리인 신분증 사본

위임장에 사용되는 도장은 대표자의 인감과 같아야 함