「지방소멸대응기금-별마중 휴스테이 조성사업」

기본 및 실시설계용역

건축설계제안공모 지침서

2023. 10.

	영 천 시
	인 구 교 육 과

목  차

1. 설계 공모 개요 및 규정

1.1. 설계 공모 명칭

1.2. 설계 공모 개요

1.3 설계 공모 방식

1.4 설계 공모 참가자격

1.5 설계 공모 일정

1.6 참가 등록

1.7 현장 설명

1.8 질의 및 응답

1.9 설계공모 제안서 제출

1.10 제안서 발표 및 심사

1.11 심사 결과 발표

2. 설계 공모 지침

2.1 설계 공모의 배경

2.2 대상지 개요 및 현황

2.3 설계의 기본 방향

2.4 건축계획지침

2.5 시설별 공간구성계획 방향

2.6 프로그램 및 면적

2.7 주요 프로그램 세부사항 및 예시

2.8 일반 사항

3. 제안서의 제출 및 작성

3.1. 제출도서의 종류 및 분량

3.2. 제출양식 및 제출요령

3.3. 제안서 구성 및 유의사항

3.4. 제안서 익명성

3.5. USB

4. 심사기준 및 당선작 선정

4.1 심사위원회

4.2. 심사기준

4.3 심사결과 발표 및 시상

4.4 승계

4.5 저작권 및 출판 전시·반환

4.6 계약 및 분쟁 조정

4.7 기타

5. 서식

[서식 1] 참가신청서

[서식 2] 공동참가협정서

[서식 3] 대표자 선임계

[서식 4] 위임장

[서식 5] 서면질의서

[서식 6] 제안서 제출서

[서식 7] 담당건축사 경력 및 실적

[서식 8] 청렴서약서

[서식 9] 심사위원 선정 동의 및 보안각서

[서식 10] 심사위원 기피·회피 신청서

[서식 11] 개인정보 수집 및 이용 동의서

[서식 12] 전시·홍보 및 출판 이용 동의서

[서식 13] 제안서 표지 예시

01

설계 공모

개요 및 규정

1.1 설계공모 명칭

1.2 설계공모 개요

1.3 설계공모 방식

1.4 설계공모 참가자격

1.5 설계공모 일정

1.6 참가 등록

1.7 질의 및 응답

1.8 설계공모 제안서 제출

1.9 제안서 발표 및 심사

1.10 심사 결과 발표

ㅣ01 설계공모 개요 및 규정

1.1 설계 공모 명칭

▮ 「지방소멸대응기금-별마중휴스테이 조성사업」 기본 및 실시설계 제안 공모

1.2 설계 공모 개요

대지위치

경상북도 영천시 화남면 구전리 414-2 번지

대지면적

9,429.00 m²

지역지구

계획관리지역 / 자연취락지구 / 가축사육제한구역

시설용도

제2종 근린생활시설

시설

소매점, 공연장, 휴게음식점 등

건축규모 및

프로그램

연면적 : 1,627.41 m²

동 별	층 별	용 도	면 적(㎡)	비 고
교사동 (1개동)	1층	소극장, 체험장	405.40	기존 건축물 리뉴얼
	2층	체험장, 감상실	405.40
	소계		810.80
카폐동 (1개동)	1층	카페	288.00	신축
	2층	카폐(파티룸)	288.00
	소계		576.00
사택동 (4개동)	1층	숙소	114.60	기존 건축물 리뉴얼
	소계		114.60
창고 (3개동)	1층	체험장	126.01	기존 건축물 리뉴얼
	소계		126.01
	합 계		1,627.41

▮ 주차대수 25대 이상 배치

예정공사비

5,100,000,000원

설계비

256,600,000원(부가가치세, 손해보험료 포함 계약금액임)

※ 설계안전성검토, BF인증 및 친환경 예비인증업무 포함

(건축물에너지효율등급 1++등급, 제로에너지건축물인증 5등급, BF인증 우수등급)

설계기간

착수일로부터 6개월 (180일)

▮설계자의 아이디어에 따라서 연면적 및 세부시설 면적 신축건축물은 ±5% 이내, 기존건축물은 –5%이내 에서 자유로운 제안 가능

▮예정공사비는 발주처의 사정에 따라 변경될 수 있으며, 제시된 공사비는 건축, 토목, 조경, 기계 설비, 전기, 통신, 소방 , 폐기물 처리 등에 대한 총 비용으로 각종 인허가 절차 이행 및 소요비용 등 일체의 비용을 포함.

※ 설계기간은 공휴일을 포함한다.

※ 각종 수수료는 발주처가 부담한다.

「별마중휴스테이 조성 사업」 기본 및 실시설계용역                                       ｜

※ 경계측량, 지반조사비는 발주처가 부담한다.

「별마중 휴스테이 조성사업」 기본 및 실시설계용역                                       ｜

※ 기존건축물의 구조보강비는 본 공사비에 포함한다.

※ 공사비, 설계비, 일정 등은 발주자의 사정에 따라 조정될 수 있다.

1.3 제안공모 방식

▮ 「건축 설계공모 운영지침(국토부고시 제2021-872호)」제 29조에 따른 “제안공모”

1.4 제안공모 참가자격

가. 참가 자격

▮「건축사법」 제7조의 규정에 의해 건축사 면허를 소지하고 동법 제23조의 규정에 의거 건축사사무소의 개설신고를 한 자로 관계법령에 결격사유가 없는 자

▮건축사법 시행령 제21조의 2에 의한 외국건축사 자격을 취득한 자는 국내 건축사사무소 개설자와 공동업무수행 협약을 한자(공동수급체 대표자는 국내건축사로 한정)

▮공동 응모 시 공동응모자 모두 “1)”항 부터“2)”항까지 모든 자격조건을 갖추어야 하고, 과반수 이상의 비율을 가진 응모자 1인을 대표자로 선정하여야 하며, 대표자에게 본 설계공모와 관련하여 수반되는 모든 법적 권리 및 책임, 의무사항이 귀속된다. 당사자간 공동으로 책임, 권리, 의무관계를 명백히 규정한 공동 응모 협정서(서식3)에 대표자(1인)을 명시해 제출해야 한다. 공동 응모 시 2개사를 초과할 수 없으며 응모신청서 등록 후에는 공동응모를 변경 할 수 없다.

▮설계 공모 당선자의 설계용역 계약 시 전기, 소방, 통신설계 등 설계에 필요한 자격요건을 갖추고 있지 않은 경우 「전력기술관리법」, 「소방시설공사업법」, 「엔지니어링산업 진흥법」 등 각 분야별 해당법령에 적합한 자격요건을 갖춘 자와 공동도급(분담이행방식) 계약을 체결하여야 하며, 이 경우 건축사사무소를 개설한 자가 공동수급업체 대표자가 되어야 한다.

나. 응모 제한 조건

▮공고일을 기준으로 등록취소, 휴업, 폐업, 업무정지 및 자격정지 등과 기타 행정관청의 행정처분을 받고 그 기간 중에 있는 자는 본 설계 공모에 참여할 수 없다.

▮본 설계공모 참가등록자는 1개의 작품만을 제출할 수 있으며, 중복 응모한 사실이 발견된 자는 참가자격을 박탈한다.

▮공모의 관계자(주최자, 운영위원, 심사위원, 기술위원 등)와 그가 속한 조직의 대표 또는 직원은 본 공모에 참여할 수 없다. (※ 건축 설계공모 운영지침(국토부고시 제2021-872호) 제12조5항에 따른 자는 참여할 수 없다.)

1.5 설계공모 일정

가. 전체일정

공모공고	2023.10.04(수)	지정정보처리장치 (나라장터, 세움터)
참가등록	2023.10.04.(수) ~ 10.11(수) (17:00 접수마감)	공식이메일로 참가등록 신청 (staryc2023@gmail.com)
질 의 접 수	2023.10.11.(수) ~ 10.13(금) (17:00 접수마감)	이메일 접수: staryc2023@gmail.com
질 의 답 변	2023.10.17 (화)	공모참가자 개별통보(질의답변 일괄)
설계공모 제안서 제출	2023.11.02 (목) (09:00~17:00)	방문제출(영천시청 인구교육과)
발표 및 심사	2023.11.09 (목)	장소: 영천시청 본관 영상회의실
심사결과 발표	2023.11.10 (금)	당선자 서면 및 유선통보 세움터 게시

※ 상기일정은 발주처의 사정에 따라 조정 될 수 있으며, 변경된 사항은 영천시 홈페이지 게시, 참가자는 홈페이지를 수시로 확인하여야 하며, 일정변경 사항을 인지하지 못하여 발생하는 불이익 책임은 참가자에게 있음.

나. 일정의 관장

▮ 일정상의 모든 수속은 업무시간(9:00~17:00)에 한함

▮ 상기 일정 및 장소는 변경될 수 있으며, 변경 시 영천시 홈페이지 게재

▮ 제안공모 진행기간 중 응모자의 소재지, 이메일, 전화, 팩스 등이 변경된 경우(착오 입력 등 포함) 신속히 알려야 하며, 이로 인하여 발생하는 모든 책임은 응모자에게 있음

1.6 참가등록

가. 등록기간 : 2023년 10월 04일(수요일) ～10월 11일(수요일) 17:00까지

나. 등 록 처

등 록 처	영천시 행정지원국 인구교육과
주 소	경상북도 영천시 시청로16(문외동), 인구교육과
이 메 일	staryc2023@gmail.com	전화번호	(054)330-6944
등록방법	방문접수

※ 참가등록 마감시한 전까지 접수분 만 인정 (등록처 사무실 입장자에 한함)

※ 참가등록을 완료한 업체에 한하여 대표자 이메일로 현황도면(DWG), 안전점검 및 내진성능평가(PDF) 제공

① 제공자료 내용의 일부 혹은 전부는 설계공모 이외의 다른 목적으로 사용할 수 없다.

② 제공자료 내용은 실제 현황과 다소 차이가 있을 수 있으며, 당선자는 설계 시 이를 보정하는 작업을 하여야 한다.

다. 제출 서류

“5.1 제출 도서 및 분량“에 따름.

1.7 현장설명

가. 본 설계공모에 현장설명은 없음. (공모접수시 제공되는 별도자료로 대체)

1.8 질의 및 응답

가. 일반 사항

1) 본 제안공모의 지침서, 제공 도서류, 기타 공모의 진행과 관련하여 질의가 있을 때에는 [서식 5]에 따라 공고된 질의 접수 기간 내 설계공모 발주청의 이메일로 정해진 절차에 따라 질의를 접수하며, 전화를 통한 질의는 받지 않음.

2) 질의서는 기간 내에 접수시켜야 하며 질의는 참가자(업체)별로 1회에 한함.

3) 질의는 한글을 사용하여 명확히 작성하여야 하며, 모든 질의에 대한 답변은 한국어로 모든 참가자에게 제공됨.

4) 질의 답변은 공고된 일정에 따라 공모참가자에 일괄로 통보예정

5) 이메일로 질의 접수 후 반드시 등록처(054-330-6944,인구교육과)에 유선으로 수신여부를 확인해야함.

나. 유의사항

1) 질의사항에 대한 영천시의 답변 내용은 설계공모지침서와 동일한 효력을 가짐.

2) 메일 전송오류 등으로 내용을 확인할 수 없는 경우, 질의자의 인적사항 등 질의서상의 기재사항이 누락된 질의, 질의 내용이 설계공모지침과 관련이 없는 사항에 대하여는 응답하지 아니할 수 있음.

3) 설계공모 응모신청 마감 이후 발주청에서 공지할 사항이 발생할 경우 홈페이지에 게재하고 이를 확인하지 못한 결과에 대한 책임은 응모신청자에게 있음.

1.9 설계 공모 제안서 제출

가. 제출일시 : 2023년 11월 02일(목요일) 09:00∼17:00

나. 제출장소

제출장소	영천시 행정지원국 인구교육과
주 소	경상북도 영천시 시청로16(문외동), 인구교육과
전화번호	(054)330-6944
등록방법	방문접수

다. 제출방법 : 방문접수

※ 규정된 제출도서 목록 이외의 도서류 제출은 불가함.

라. 제출서류

1	제안서 제출서	[서식 6]	1부
2	담당건축사 경력 및 실적	[서식 7](실적관리 수탁기관 또는 발주기관의 증빙서류 포함)	1부
3	설계공모 제안서	[서식 13] 담당건축사의 대표작품 포트폴리오 2작품 (담당건축사로 수행했던 작품이어야 하며 증빙서류 제출) ② 수행계획 및 방법 부문	10부
4	USB	PDF 1), 2), 3) 내용을 저장한 USB	1식
5	응모신청서 접수증		1매

마. 기타사항

1) 응모 작품 수는 응모자 별로 1점으로 하며, 추가 제출이나 반환‧열람‧수정 및 보완 등은 불가함

2) 응모 신청서류 작성 및 제출 성과물 등에 관계되는 모든 비용은 응모자 부담

1.10 제안서 발표 및 심사

가. 설계공모 제안서 심사

1) 심사일시 : 2023년 11월 09일(목요일 예정) 14:00 ∼
※ 응모작품 수 및 발주처 사정에 따라 변경될 경우 유선으로 통보

2) 심사장소 :  영천시청 본관 영상회의실

※ 경상북도 영천시 시청로16

3) 심사방법 : 심사는 정량적 평가와 정성적 평가로 구성됨

▮정량적 평가는 발주부서에서 평가하여 심사당일 심사위원장에게 제출함

▮정성적 평가는 심사의 전문성 및 공정성을 높이기 위해 사업의 특성 및 심사위원 의견에 따라 투표제 또는 채점제를 선택, 병행 할 수 있음

※ 원활한 심사를 위해 구체적인 심사방법은 설계공모 심사위원회에서 결정.

※ 응모작품수가 5개를 초과할 경우 원활한 심사를 위해 1차 심사(서면심사)를 통과한 업체를 대상으로 2차 심사(발표심사)를 실시함.

※ 심사과정은 실시간 송출하며, 줌(Zoom) 링크를 업체별 참가등록 시 기입한 이메일로 전달한다.

나. 제안서 내용 발표

1) 발표자 : 담당 건축사 또는 참여자(대리인)

▮ 발표자는 신분증 지참

▮ 대리인은 설계공모 공고 이전부터 재직

▮ 대리인 발표시 위임장, 재직증명서 및 4대보험 가입증명서 지참

2) 발표내용

▮ 담당 건축사의 대표작품 포트폴리오

▮ 수행계획 및 방법 제안서

※ 제출한 설계공모 제안서로 발표

※ 발표시간 10분을 감안하여 작성

※ 장소, 발표 시간 및 순서는 추후 통지

1.11 심사 결과 발표

가. 일시 : 2023년 11월 10일(금요일) 14:00~ (예정)

나. 발표 : 세움터 게시

다. 입상작 보상(부가가치세 및 제세공과금 포함)    ※ 세부 사항은 4.3 참조

라. 제출 작품 반환 : 입상작 외의 작품들에 대해서는 결과 발표 후 7일 이내 반환(영천시 인구교육과에서 응모자 직접 수령에 한함)할 예정이며, 기간 경과 후 반환되지 않은 작품들에 대해서는 폐기할 예정임

02

설계 공모

지침

2.1 설계 공모의 배경

2.2 대상지 개요 및 현황

2.3 설계의 기본 방향

2.4 건축계획지침

2.5 시설별 공간구성계획 방향

2.6 프로그램 및 면적

2.7 주요 프로그램 세부사항 및 예시

2.8 일반사항

ㅣ02 설계 공모 지침

2.1 설계 공모의 배경

가. 배경

▮과중한 업무 및 학업 활동 등으로 지친 현대인들의 스트레스 해소 가능 시·공간에 대한 수요가 급증하고 있으며, 이에 따라 우리시 특화 보유자원인 청정한 자연환경 의 이점을 최대한 활용하여 지역 내 유휴 공간 인 폐교와 결합한 ‘치유·힐링’시설을 조성할 경우 지역민 및 도시민들의 특화 휴식공간으로 자리매김 가능

▮폐교를 활용한 자연 친화적 휴식·힐링 특화공간 조성을 통해 지역민 및 전국 단위 방문 수요 확보

▮도심 속 청정한 자연환경 체험 공간 제공을 통해 ‘힐링도시’로서의 이미지 제고

▮방문객들을 위한 다양한 프로그램 및 이용 수요가 높은 글램핑장·캠핑장 등 휴식시설, 휴게·편의시설 운영 등을 통해 안정적인 이용 수익 확보가 가능할 것으로 예상

2.2 대상지 개요 및 현황

구분	사업대지
대지위치	경상북도 영천시 화남면 구전리 414-2번지
대지현황
대지면적	9,429.00 m²
지역지구	계획관리지역 / 가축사육제한구역 / 자연취락지구
기타사항	- 참가등록을 완료한 업체에 한하여 대표자 이메일로 최종 사업대상지의 현황도면, 안전점검 및 내진성능평가(PDF) 제공 - 사업대지 내 기존 건축물 있음 - 기존건축물 리뉴얼 : 1,051.41㎡(8개동, 1~2층) - 신축 : 576.00㎡(1개, 2층) 제공자료 내용의 일부 혹은 전부는 설계공모 이외의 다른 목적으로 사용할 수 없다. 제공자료 내용은 실제 현황과 다소 차이가 있을 수 있으며, 공모전 시 제공자료 상의 면적표를 기준하여 계획하며, 당선자는 설계시 이를 보정하는 작업을 하여야한다.

가. 대상지 위치

나. 대상지 소개

1) 사업대지 위치

▮대지면적 9,429㎡의 폐교 부지로서 운동장이 있는 평지임.

▮화남면 구전리에 위치한 폐교로서 200m이내에 마을회관이 위치함.

▮화남면행정복지센터, 화남면119구급대로부터 5.0km이내로서 응급사고 발생 시 대응 및 접근성 양호함.

2) 대상지 참고 사항

▮기존 건축물(학교)을 포함한 사업의 특성을 고려하여 내‧외부 공간의 유기적인 연계를 고려한 제안.

▮농촌마을 내 위치한 시설물의 특성 및 도로상황 등을 고려하여 아이디어 제안

▮기존 건축물과 수목 등을 충분히 활용하여 특색있는 계획이 될 수 있도록 아이디어 제안

3) 대상지 일대 항공 사진

항 공 사 진

2.3 설계의 기본방향

가. 지방소멸대응투자사업에 대한 이해를 바탕으로 창의적 제안

▮지자체, 지역사회, 인근 주민, 방문객 등 모두가 주체가 되어 함께 성장할 수 있는 공동체가될 수 있도록 공간을 구성하고 마련

▮인구 소멸위험지역인 영천시에서 불가피하게 발생되는 지역교육시설(폐교)을 새로운 관점으로 재해석하여 사람이 유입될 수 있는 특색있는 시설로 조성.

▮소규모 농촌마을이 활력있는 지역으로 변모될 수 있도록 공간조성

나. 지역성과 사이트의 특성을 고려한 최적의 배치

▮영천시 화남면의 지역성을 고려하여 배치 및 공간 구성

▮사이트의 특성을 고려하여 최적의 출입동선 및 주차공간, 프로그램 공간 구성

▮전면도로 및 인접시설물의 특성, 조망요소를 최대한 고려하여 시설물에 반영

▮조용한 농촌마을 내 도시인들을 위한 휴식 및 힐링공간 조성에 중점

다. 지방소멸대응 및 생활‧관계인구 유입을 위한 공간

▮‘여가시간 활용’에 대한 반복적 수요 충족이 가능한 공간으로 제안

▮‘레트로적 요소’ 와 ‘변화하는 트랜드’, 두 가지를 함께 고려한 아이디어 제안

▮폭 넓은 계층에 대한 생활‧관계인구 유입이 가능하도록 아이디어 제안

▮효율적 시설이용이 가능한 합리적이고도 특색있는 수직 및 수평조닝 계획 제안

라. 기타 일반사항

▮본 시설은 복합문화시설로서 기능, 상징성, 경제성, 공익성 등을 최대한 고려하고 관련법규 및 설계기준 등 제반규정에 적법하게 설계하여야 한다.

▮당선 후, 발주기관에서 지급한 기존건축물 자료, 토지현황측량 성과도, 지질조사 성과도 및 경계측량 성과도를 참고하여 사업부지에 알맞은 기초공법 및 건축구조를 설계에 반영해야 한다.

▮당선을 목적으로 과도한 설계를 제시하여 공사비가 초과되지 않도록 계획한다.

▮향후 이용수요 증대 및 프로그램 변화를 고려하여 탄력적인 운영이 가능하도록 가변적인 공간 활용성을 고려한다.

▮공사용 자재는 공업표준화 및 공산품관리법에 의한 사후관리에 편의와 교환성을 고려하여야 하며, 바닥마감은 중보행 기준의 내구성이 강한 바닥재를 사용하고 내·외마감재는 내구성과 내후성을 고려한 인체에 유해하지 않은 친환경자재를 사용하여야 한다. ※ 경사지붕일 경우 내구성이 있는 재료 사용(아스팔트 슁글 등 사용불가)

▮사업계획에 적합한 신기술, 신자재, 신공법 등을 도입하여 건물의 안정성을 확보하고 합리적이고 경제적인 건물이 되게 설계하여야 한다.

▮신재생에너지 법정 공급의무비율을 감안하여 현실적으로 적용 가능한 신재생에너지(태양광패널) 시스템 계획을 수립한다. (벽면, 발코니 등 건물 외관에 적용되는 건물 일체형 태양광(BIPV)는 제외.)

▮본 과업과 관련된 건축, 토목, 조경, 기계, 전기, 통신, 소방 등 타 분야와 긴밀히 협조하여 기능 유지에 적합하고 상호 연관성을 보장하도록 하여야 한다.

▮당선 후, 기존건축물에 대한 안전점검 및 내진성능평가용역 완료(2023.05)에 따라 설계에 반영해야 한다.

2.4 건축 계획 지침

가. 배치계획

▮기존의 폐교건축물에 다양하고 가변적인 공간을 구성하고, 외부 디자인은 감성적이며 주변경관과 어우러지도록 구성한다.

▮대지의 입지와 형태를 고려하여 대지 남측 용구길에서의 접근성과 가로경관을 고려한 건축물 위치, 형태, 입면 디자인을 고려한다.

▮전체적으로 합리적인 배치를 고려하며, 여유 대지를 고려하여 도시 공간 및 내부 공간과 대응하는 적절한 외부 공간의 구성을 고려한다.

▮여유 대지를 활용한 구체적인 외부공간 요소를 도출하여 시설의 활용도를 높일 수 있도록 고려한다.

▮방문객들의 커뮤니케이션을 고려한 외부광장 및 옥외 마당 등 내부 프로그램과 대응하는 다양한 옥외 공간 구성을 통하여 공동체 형성 및 활성화를 위한 공공의 공간을 조성해야 한다.

▮기능의 효율과 이용객들의 편의를 중심으로 배치함으로서 대상지와 인접한 공공 생활 서비스 시설과의 연계가 용이하도록 배치하여야 한다.

▮시설 관리 및 보안이 용이하도록 외부 동선 계획방향을 검토한다.

▮외부 주차구획을 확보하되 미관 저해를 최소화 할 수 있는 방안으로 주차계획을 수립하여야 하며, 외부 차량 통행에 따른 방문객들의 안정성 확보를 고려하여 배치하여야 한다.

▮배치 계획시 여러 시설로의 출입구에 따른 관리 감독에 대한 조치방안 필요하며, 보안의 용이성, 주접근로 등을 감안하여 사무실 위치를 선정한다.

▮본 시설의 운동장 및 전망데크를 개방하고 카페를 상시 운영 및 개방하여 인근주민들의 접근성을 높이고, 소공연장을 임대하여 공공성을 향상한다.

▮외관의 디자인은 심플하게 하되 감성적인 요소를 적용하여 포토존 등에서 이용객들이 활용하는 SNS를 통해 홍보가 되도록 시각적, 레트로 감성적인 공간을 확보한다.

▮남측에 기존 식재와 조화를 이루는 전망데크 구조물을 설치함으로써 쾌적함을 제공하고, 조망성 및 영역성을 확보하도록 한다.

나. 평면 계획

▮시설별 세부용도에 따라 배치될 시설(소극장, 체험장, 카페 등)을 고려하여 실별 규모를 계획한다.

▮공용면적은 층별 배치된 시설의 용도와 면적을 고려하여 적정하게 배치한다.

▮다양한 프로그램과 성격을 지닌 시설들이 복합화되는 시설이므로, 목적별·특성별·층별 등으로 구분하여 각 시설별로 상호 간섭이 최소화될 수 있도록 조닝(Zoning)하여 계획한다.

▮평면은 복잡하지 않고 간결하여야 하며, 기둥 등으로 인한 Dead Space가 발생하지 않도록 계획한다.

다. 동선 계획

▮대지 내 보행광장 조성 등을 통해 보행 접근성 및 안전성 고려가 필요하며, 부지 내에서 차량동선과 보행동선이 교차되지 않도록 고려한다.

▮건물 내부 동선은 간결하고 효율적으로 계획한다.

▮업무차량, 관리차량 동선은 일반차량(숙박 이용객, 체험 방문객 등)동선과 구분하여 계획한다.

▮시설 유지관리차량 및 기자재·수방자재 등 물품 반·출입차량 출입을 고려하여 계획한다.

▮물품 상하차를 위한 대형차량 진입 및 하역장, 회차 등을 위한 적정한 공간을 확보한다.

▮화재·비상시 신속하고 효율적인 대처가 가능하도록 대피동선(내부→외부) 및 진입동선(외부→내부) 등의 피난동선과 소방진용 동선을 계획한다.

▮재해발생시 피난약자(휠체어 등)가 계단·E.V를 제외한 통로 등으로 옥외 또는 피난층으로 피난토록 설계에 반영하여야 한다(ex. 옥외공간 발코니 등).

▮대지의 남측 주도로에 인접하여 접근성이 용이하도록 한다.

라. 에너지 효율화 계획

▮건물의 배치, 입면의 개구율, 자재의 선정 등을 적절히 고려하여야 하며, 외벽 및 창호의 단열성능 향상을 통한 에너지 절감방안을 적용한다.

▮「신에너지 및 재생에너지 개발·이용·보급 촉진법 시행령」제15조에 따라 예상 에너지사용량에 대한 신재생에너지 공급의무비율을 준수하여 외부디자인과 지역적 특성, 현실성을 고려하여 반영한다.

▮「신에너지 및 재생에너지 개발·이용·보급 촉진법」, 「녹색건축물 조성 지원법」, 「에너지이용 합리화법」, 「건축물의 에너지절약 설계기준」, 「공공기관 에너지절약 추진지침」, 「공공기관 에너지이용 합리화 추진에 관한 규정」 및 「고효율에너지 기자재 보급촉진에 관한 규정」 등 정부의 에너지절약 정책과 환경오염 관련 정책을 적극 수용하여 고효율 기자재 사용 등 환경친화적으로 계획하여야 한다.

▮설계 시 LCC(Life Cycle Cost) 분석을 수행하여 준공이후 유지관리비 절감방안을 마련하여야 하며, 각 시설공간은 실내환경(채광, 환기, 조망 등)이 우수한 곳에 배치토록 계획한다.

마. 설계 시 유의사항

▮관련 법령 등에 의거 당연히 반영하여야 하는 사항은 본 지침서에 명시되지 않은 사항이라도 반영하여야 한다.

▮에너지효율등급, 제로에너지건축물, 등 인증을 취득하도록 설계하고, 장애인 이용에 불편이 없도록 장애인편의시설 계획을 수립하여 장애물 없는 생활환경(BF) 인증(일반등급 이상)을 취득하도록 설계한다.

▮세부시설계획을 관련부서 및 관련단체와 충분히 협의하도록 하여야 한다.

2.5 시설별 공간 구성 계획 방향

가. 기존 교실동

▮기존 교실동(폐교) 건축물을 특성과 구조를 감안하여, 유지관리가 용이하고 합리적인 최적의 공간을 고려하여 설계한다.

▮체험장 및 감상실, 소극장 등의 사용성을 고려하여 최적화된 규모의 공간 설계한다.

▮기존 시설물과 구조를 최대한 보존 및 재정비하여 학교에 대한 향수를 가진 졸업생들의 재방문도 고려한다.

▮신설되는 카페동과 유기적인 동선연계가 될 수 있도록 고려한다.

나. 기존 사택 4개동

▮기존 건축물의 형태와 구조들을 감안하여, 다른 시설과의 유기적인 연계가 가능하도록 설계

▮4개동의 사택 건축물간의 독립성과 관계성을 동시에 고려하여 상생하도록 할 것.

▮인접한 주택(민가)과의 민원발생 등 관계를 고려한 아이디어 제안

다. 카페동(신설)

▮기존 교실동 등 다른 시설물과의 유기적인 연계를 고려하여 설계한다.

▮기존 사이트 내 수목 등 시설물을 최대한 활용하여 연계될 수 있도록 계획한다.

▮사이트의 위치 및 마을과의 관계를 고려한 아이디어를 제안한다.

▮주변 자연경관과 자연스럽게 어울리는 세련된 건축공간을 제안한다.

▮지역 주민들의 접근성을 고려한다.

라. 창고 3개동

▮기존 건축재료를 보존하여 재사용을 원칙으로 한 리뉴얼 설계 필요.

▮기존 건축물의 레트로 질감을 활용하되 이용에 불편함이 없도록 아이디어 제안

▮체험공간의 활용성을 고려하고 유지관리적 측면을 감안할 것.

아. 공용공간

▮ 공용면적은 전체 연면적 30~35%내외로 계획하되 층별 배치된 시설의 용도와 면적을 고려하여 적정하게 배치.

▮ 시설의 공용공간, 부속공간 등이 통합적으로 관리ㆍ이용가능하도록 제안 가능.

2.6 프로그램 및 면적

가. 기본 사항

1) 본 스페이스 프로그램 및 면적은 층별 공간 구성을 조정한 예시로서, 설계자의 아이디어에 따라 층 배치, 공간 구성 등 자유로운 제안 가능

2) 연면적, 세부 실면적은 기준 면적의 ±5% 이내에서 설계자 제안에 따라 조정 가능하며, 전체 공용면적은 적절히 계획한다.

나. 공간 구성 계획

구 분	세부시설		면적(㎡)	비 고
교사동 (1개동)	1층	소극장, 체험장	405.40㎡
	2층	체험장, 감상실	405.40㎡
	소계		810.80㎡	기존 주1동
카페동	1층	수목원 카페	288.00㎡
	2층	카페(파티룸)	288.00㎡
	소계		576.00㎡	주7동 신축
사택동 (4개동)	1층	숙박체험(야영시설)	114.6㎡
	소계		114.6㎡	기존 주2동, 주4동, 주5동, 주6동
창고 (3개동)	1층	체험장	126.01㎡
	소계		126.01㎡	기존 주3동, 주8동, 부1동
합 계(연면적)			1,627.41㎡	공용면적 포함

※프로그램 예시를 참조하되, 제시된 주요 기능과 시설의 특성을 고려하여 프로그램의 층, 위치, 조닝 등을 자유롭게 구성하며, 적정한 공용면적 확보.

※주차대수는 운영프로그램을 고려하여 25대 이상 반영.

※연면적 및 세부시설 면적은 신축부분은 ±5% 이내, 기존부분은 –5%이내에서 설계자 제안에 따라 조정 가능.

※상기 공간구성은 설계과정에서 발주처 및 주민협의체의 요구에 따라 변경될수 있음

2.7 일반 사항

▮본 제안 공모의 과제는 기존건축물 리뉴얼, 신축 건축물을 포함한 전체 부지의 전반적인 외부 공간 제안을 포괄한다.

▮응모자는 주변여건 및 법규(건축, 도시계획 관련법 등), 지침에 대한 충분한 조사, 검토를 통해 관련 법령 및 설계지침에 적합하도록 계획하여야 한다.

▮대상지의 환경 조건, 시설물의 용도, 규모 등을 종합적으로 고려하여, 에너지 절약 및 유지관리가 용이한 경제적인 설계를 적용하고, 특히 단면계획 시 자연채광과 인공조명을 함께 검토하여 실내의 균질한 조도 유지 및 사용에너지 절약 방안을 수립한다.

▮지역 주민 및 방문객을 위한 접근성 편입성을 고려한 진입공간을 조성하며, 이용편의성을 고려하여야한다.

▮공사비는 총 예정공사비를 초과하지 않도록 설계하고, 건물의 재료는 경제성, 내구성, 안전성 등을 고려하며, 화려한(고비용) 외장, 과도한 디자인, 입면에 치우친 디자인은 지양한다.

03

제안서의

제출 및 작성

31. 제출도서의 종류 및 분량

3.2. 제출양식 및 제출요령

3.3. 제안서 구성 및 유의사항

3.4. 제안서 익명성

3.5. USB

ㅣ03 제안서의 제출 및 작성

3.1 제출도서의 종류 및 분량

▮ 참가자가 제출해야 할 제출 도서의 종류와 분량은 다음과 같다.

구분		제출 도서	수량	서식	비고
참가신청	1	참가신청서	1부	[서식1]
	2	공동참가 협정서	1부	[서식2]
	3	대표자 선임계	1부	[서식3]
	4	사업자등록증 사본	1부		공동응모시 각1부
	5	건축사면허증 사본	1부		공동응모시 각1부 외국건축사의 경우 국토부확인서 제출
	6	위임장	1부	[서식4]	대리인 참가 접수시제출 이메일 접수시 불필요
작품접수	1	응모작품 제출서	1부	[서식6]
	2	설계공모제안서	10부
	3	담당건축사 경력 및 실적	1부	[서식7]
	4	USB	1식
	5	행정처분 사실 확인서	1부		공동응모시 각1부
	6	청렴서약서	1부	[서식8]
	7	심사위원 기피·회피 신청서	1부	[서식10]	필요시 제출
	8	개인정보 수집 및 이용동의서	1부	[서식11]
	9	전시·홍보및출판등 이용동의서	1부	[서식12]
	10	위임장	1부	[서식4]	필요시 제출

※ 작품 접수시 첨부서류인 “행정 처분 사실 확인서“는 제안서 제출일로부터 2일전 발급분부터 인정.

3.2 제출양식 및 제출요령

가. 제출 도서의 표기는 다음과 같다.

▮모든 도면의 표기는 한글과 아라비아 숫자로 하고 미터법을 사용하고 흑색으로 한다. 단, 부득이하게 영문, 한문 등 다른 표기가 필요한 경우 병행 표기할 수 있다.

▮방위와 축척은 각 도면의 좌측 상단에 정확히 표현한다.

▮주요실의 명칭은 해당실에 직접 기재한다.

▮상세한 설계도면은 허용되지 않으며, 대신에 간략한 배치, 평면, 입면, 단면개념도는 표현가능하다. 단, 재료의 질감 등 건축물의 장식표현금지, 창과 문은 단선으로 개구부 형태만 표현하고 그 외 상세한 표현은 금지.

나. 3D 이미지 및 컬러 사용

▮제출 도서에 3D이미지 사용은 가능하며, 사용프로그램의 제한은 없으나, 별도의 렌더링, 이미지편집(크기 조정은 가능)은 불가능하다.

▮다이어그램 표현을 위해 렌더링 프로그램 아닌 이미지편집 프로그램 사용은 가능하다.

다. 모든 제출 도서는 익명성 유지를 위해 작품 제출 이후에는 고유번호(PIN)가 부여된다.

▮고유번호(PIN)는 작품 제출이 완료된 이후 발주자 측에서 별도로 부여하며, 제출자에게는 공개하지 않는다. (제출자에게는 작품 접수번호만 공개된다)

▮설계공모제안서를 제출할 때 공모지침서에 맞게 고유번호(PIN)를 기재할 수 있는 공간을 확보해야 한다.

▮제출 도서 등에 대한 자세한 작성 요령은 공모지침서의 내용에 따른다.

라. 모든 제출도서의 표지는 백색 무광택 스노우지를, 내용 용지는 백색 무광택 백상지를 사용한다. (모든 용지에는 배경무늬 사용 불가)

마. 제출 도서 및 서식은 외부에서 보이지 않게 하나로 포장 하여 제출한다.

바. 모든 제출물은 참가자를 알 수 있는 어떠한 표기도 할 수 없다.

사. 설계공모제안서의 표지 우측 상단에는 아래와 같이 3cm인 정사각형 3개를 흑색으로 표기한다.

(단위 mm)

	30	30	30	20
									20
									30

3.3 제안서 구성 및 유의사항

가. 설계공모 제안서 구성

순서	항목	세 부 사 항	쪽수
1	표지	∎ 국문 공모 명칭만 기재(제공된 표지 서식 참고)	1p
2	목차	∎ 배경그림 없음	1p
3	설계자의 경험 및 역량	∎ 담당건축사의 대표작품 포트폴리오 (2작품)	2p
4	수행계획 및 방법	∎ 업무에 대한 이해도 - 과업의 범위와 내용, 관련 계획 법령 등 적용 방안, 주요 고려 사항 등	1p	9p 이하
5		∎ 과제에 대한 기술 제안	3~6p
6		∎ 과업 수행계획 - 단계별 작업계획, 작업 방법, 과업수행일정, 과업수행체계 등	1~2p
합계			총 13쪽 이하

※ 모든 페이지는 단면인쇄 하며, 표지, 목차, 간지도 제안서 총 쪽 수에 포함됨

※ 제출도서 내용물의 쪽 번호 표시는 페이지 중앙 하단에 줄표가 있는 형태(–01-, -02-)로 표기한다.

나. 제안서 작성시 유의사항

구 분		설계자의 경험 및 역량 (담당건축사의 대표작품 포트폴리오)	수행계획 및 방법
용지크기		A3(횡)	A3(횡)
여 백		∎ 상 30mm, 하 25mm ∎ 좌·우 20mm	∎ 상 30mm, 하 25mm ∎ 좌·우 20mm
글자체		자 율	HY중고딕
글자크기		자 율	- 본문 제목, 소제목 등 : 자율 - 본문 내용 : 10포인트 미만 사용불가
도표, 이미지		자 율	자 율
줄간격		자 율	자 율
분 량		2쪽	9쪽 이하
재 질	표 지	∎흰색 스노우지(무광택), A3(횡) - 용지무게 : 120∼180g/㎡
	본 문	∎1면 인쇄(칼라 가능) - 용지무게 : 80∼120g/㎡	∎ 1면 인쇄(칼라 가능) - 용지무게 : 80∼120g/㎡
	간 지	∎ 1면 인쇄, 흑백 (간지에 추가적인 사진 사용은 금함) - 용지무게 : 80∼120g/㎡
제본방법		A3(횡) 좌철(무사무선철)	A3(횡) 좌철(무사무선철)
제본내용 및 순서		∎담당건축사의 대표작품 포트폴리오 2점	∎ 업무에 대한 이해도 ∎ 과제에 대한 기술 제안 ∎ 수행계획

다. 수행 계획 및 방법 작성 요령

1) 업무에 대한 이해도

▮설계의 기본 방향 및 주안점을 고려한 업무 수행목표 및 전략 제시

▮설계 및 시공, 운영 등에 있어서 발생 가능한 문제점을 예측하고, 이에 대한 개선 방안을 제시

2) 과제에 대한 기술제안

① 본 사업의 복합적 프로그램과 도시 컨텍스트의 통합적 이해를 바탕으로 한 배치 개념

▮대지가 지닌 컨텍스트에 대한 이해와 도시 및 주변 시설과의 연결성을 고려한 배치 개념

▮대지상황을 고려하여, 주변 도시 환경 및 내부 공간에 대응하는 다양한 외부 공간 설계로 주민 친화적인 공간 형성

② 다양한 규모와 성격의 프로그램을 담을 수 있는 유연한 공간 계획 및 합리적인 프로그램 제시

▮기존 및 신축 건축물의 특징과 다양한 규모와 성격의 프로그램을 고려한 적절한 내·외부 공간 활용 아이디어

▮기존 공간구조를 활용해 다양한 프로그램(공연, 체험, 숙박, 커뮤니티 등)을 담은 플랫폼 공간이 될 수 있도록 공간 활용 제안

▮동별 분리되어 있는 건축물들을 통해 이용자가 다양한 공간 경험(시선 및 동선)을 할 수 있도록 유기적인 공간 제안

▮복합적 활용 및 변화의 가능성을 고려한 창의적이고 효율적인 공간 계획

➂ 대지 컨텍스트 및 환경성을 고려한 디자인 개념 및 특화 계획

▮도시의 지역성을 고려한 창의적인 입면 디자인 개념

▮주변 환경을 고려한 조화로운 입면 디자인 아이디어

▮환경 친화적 설계 기법

▮리모델링 공사임을 고려하여, 효과적이고 경제적인 리모델링 공사 방식 제안

3.4 제안서 익명성

가. 설계공모 제안서 표지(서식 제12호)의 “인식명칭”에는 “제안업체명”을 제안서 제출부수 10부 중 1부만 기재하여 별도 제출하고 나머지 9부는 “인식명칭”란에 『영천시』로 기재 제출

나. 익명사용 원칙은 심사위원회의 최종 결정시까지, 설계공모 전체기간동안 유지되며, 익명 보존 방법은 다음과 같음

1) 심사용 도서(설계공모 제안서)는 심사번호만 기재하고 익명 관리

2) 사무소명, 응모자명이 있는 원본 도서는 심사 종료시까지 밀봉하고 공개하지 않음

3) 심사위원 심사용 도서에는 응모자를 인지할 수 있는 어떠한 암호나 기호 표기 불가

4) 심사 전 심사 관련자와 접촉하여 제안서에 대한 설명 불가. 이를 위반하였을 경우 심사 시 불이익 또는 실격처분을 받을 수 있음

3.5 USB (1식)

가. 설계공모제안서 등의 모든 내용을 저장하여 제출: 전자파일(PDF, 30MB이하)

나. 파일 크기는 책으로 인쇄할 수 있을 정도로 제출 (최소 300dpi, A4 size)

다. 제출한 USB는 반환하지 않음.

04

심사기준 및
당선작 선정

4.1 심사위원회

4.2. 심사기준

4.3 심사결과 발표 및 시상

4.4 승계

4.5 저작권 및 출판 전시·반환

4.6 계약 및 분쟁 조정

4.7 기타

ㅣ04 심사기준 및 당선작 선정

4.1 심사위원회

▮심사위원 구성: 심사위원 구성은 국토부“건축설계공모운영지침”에 정하는 바에 따른다.

▮심사에는 심사위원 및 설계공모 발주청의 담당부서는 참석할 수 있다. 단, 입상작 선정에 대한 권한은 심사위원만 가진다.

▮심사위원들은 심사위원장을 선출하고, 구체적인 심사 방식 및 절차 등을 결정한다. 심사위원장은 설계공모 규정을 준수하고 결정된 심사방식과 절차를 통해 심사위원들의 의견을 수렴하여 심사보고서를 작성하여 제출한다.

▮심사위원회는 아래의 사유에 해당하는 제출 작품을 심사위원의 합의에 따라 탈락시키거나 입상을 취소할 수 있다.

심사위원 및 공모 관계자에게 자문, 작품설명 등 이와 유사한 행위를 통해 작품의 익명성과 심사 공정성을 해칠 수 있는 행위를 한 작품, 두 개 이상의 작품을 제출한 경우, 설계공모 규정을 위반한 작품의 경우, 최종심사결과 발표 이전에 응모작품을 공개한 자(SNS 포함), 기존에 공개된 타인 혹은 본인의 작품 혹은 그와 유사한 작품 등

▮평가방법에 대한 모든 내용은 심사위원회 의결에 의하여 달리 적용할 수 있다.

▮실격사항 : 다음에 해당하는 경우 실격으로 처리한다.

참가등록신청서에 허위사실을 기재한 경우

관련법규에 위배되는 등 실현 불가능한 설계안을 제출한 경우

추정공사비 또는 제안금액이 예정공사비를 초과한 경우

직․간접적으로 심사에 영향을 미치는 부당한 청탁이나 압력을 행사한 경우

등록 취소, 휴업, 폐업, 업무정지 등의 사실을 숨기고 응모한 사실이 발견 되었을 때

그 밖의 공모지침을 중대하게 위반하여 심사위원회에서 실격으로 의결한 경우

▮ 심사위원/ 예비심사위원 명단은 아래와 같다.

구 분	성 명	소 속	분야
심사위원	강주원	영남대학교	건축
심사위원	최여진	대구가톨릭대학교	건축
심사위원	백미영	라움재건축사사무소	건축
심사위원	박경돈	디오엔건축사사무소	건축
심사위원	정영태	정건축사사무소	건축
예비 심사위원	조극래	대구가톨릭대학교	건축
예비 심사위원	이종국	계명대학교	건축
※ 심사위원 순서는 임의 정렬

4.2 심사기준

가. 심사는 다음과 같은 기준을 참고하되, 심사 방식 및 절차 등은 심사위원회가 결정한다.

발표 10분, 질의 10분 (심사위원의 결정에 따라 변동될 수 있음)

채점제, 투표제, 채점제와 투표제의 혼합방식 등 심사위원회의 의결을 통해 자율적으로 결정.

심사위원은 배점기준, 평가항목, 감점사항 등을 반영하여 평가하며, 공모안의 평가사유서는 구체적으로 작성

심사 기준은 심사위원회의 결정에 따라 변경될 수 있음

나. 평가항목별 배점 기준

1) 설계자의 경험 및 역량(20점)

① 정량적 평가_경력 및 유사프로젝트 실적부문(10점)

평가항목

배 점

세 부 평 가 기 준

계

(10)

담당건축사의 경력

5

∎담당건축사의 경력

10년 이상	8년 이상	6년 이상	4년 이상	3년 미만
5	4	3	2	1

건축사 면허(자격)취득일 이후 경력만 인정

담당건축사의

유사프로젝트

실적

5

∎유사프로젝트(용역) 실적

3건 이상	2건 이상	1건 미만
5	4	3

▮유사프로젝트 실적은 (공모공고일 기준) 최근 5년 이내 단일 건으로 건설기술진흥법 제2조 6의 발주청에서 설계공모로 발주한 시설로서 용도구분없이 연면적 1,500㎡이상인 사업의 설계용역이 완료된 실적에 한함.

▮담당건축사의 경력과 실적은 실적관리 수탁기관(대한건축사협회 건축사실적관리증명서) 또는 발주기관에서 발급한 증빙서류를 제출해야함

② 정성적 평가_담당건축사의 대표작품 포트폴리오(10점)

평가항목

평가주안점

평가점수

배 점 기 준

배점

세부배점기준

계

(10)

담당건축사의 대표작품

- 설계의 작품성, 창의성 등

- 2작품 제출(최근 10년 이내)

10

- 대표작품 인정기준

대표작품 이행실적은 참여지분 50%이상인 경우만 인정(대표사로 참여했던 프로젝트만 인정)

A	B	C	D	E
10	9	8	7	6

2) 정성적 평가_수행계획 및 방법(80점)

구   분

배점

세부평가기준

계

(80)

수행계획

및

방법

(80)

업무에 대한 이해도

10

A	B	C	D	E
10	9	8	7	6

① 도시 컨텍스트의 통합적 이해를 바탕으로 한 배치개념

20

A	B	C	D	E
20	18	16	14	12

② 다양한 규모와 성격의 프로그램을 고려한 합리적인 공간활용 프로그램 제시

20

A	B	C	D	E
20	18	16	14	12

③ 대지 컨텍스트 및 환경성을 고려한 디자인개념 및 특화계획

20

A	B	C	D	E
20	18	16	14	12

수행 계획 – 설계 업무상 중점사항 및 예정공사비 등을 고려한 일정계획

10

A	B	C	D	E
10	9	8	7	6

다. 감점사항

구 분		내 용	비 고
감점사항	관련법규	·건축법 등 관련 법령을 경미하게 위배한 경우
	지침위반	·건축규모, 총 예정공사비, 주요 기능별 면적 등을 기준치 보다 위반한 경우(20%이하) ·제출도서 작성기준을 현저히 위반한 경우 ·기타 지침서에서 요구한 위반 여부	1% 당 0.5점 건당 0.5점
실격 사항	관련법규	·건축법 등 관련 법령을 중대하게 위배한 경우
	지침위반	·건축규모, 총 예정공사비, 주요 기능별 면적 등을 과도하게 위반한 경우(20%초과)
※ 설계심사 관계규정 : 「건축설계공모 운영지침」(국토교통부 고시) ※ 법령의 위배 범위는 심사위원회에서 결정하며, 지침위반 1%당 혹은 건당 0.5점 감점으로 하되, 소숫점은 반올림하여 채점

4.3 심사결과 발표 및 시상

가. 심사 결과는 심사일로부터 7일 이내 심사의 결과를 세움터를 통해 실명으로 공개 함. 다만 미 입상자에 대하여는 비공개를 원칙으로 한다.

나. 설계공모 참가자는 평가결과에 대하여 자세한 열람을 하고자 할 때에는 심사결과  공개 후 7일 이내에 영천시 담당부서에 요청하여야 하며, 설계공모 참가자가 요청할 경우 심사과정의 녹화본을 열람 할 수 있음.

다. 심사결과 공모 목적에 부합하지 않거나 작품 수준이 현저히 떨어진다고 판단되는 경우 심사위원회의 의결을 통해 입상작을 선정하지 않을 수 있다.

라. 미입상작의 반환은 7일 이내 요구하여야 하며, 기간 안에 요청하지 않을 시에는 발주기관이 임의 처리하며, 응모자는 임의처리에 관련하여 어떠한 경우에도 이의를 제기 할 수 없음.

마. 응모자는 심사결과에 대하여는 이의를 제기할 수 없음

바. 입상작 보상

* 시상 및 공모비용의 보상은 「건축 설계공모 운영지침」(국토교통부)를 따르며 보상비의 총액은 10백만원 이하로 한다.

▮당선작 1점 : 설계용역(기본·실시설계) 수행권 부여

▮기타입상자

⦁ 2등안 : 4,000,000원 (보상 예산의 4/10)

⦁ 3등안 : 3,000,000원 (보상 예산의 3/10)

⦁ 4등안 : 2,000,000원 (보상 예산의 2/10)

⦁ 5등안 : 1,000,000원 (보상 예산의 1/10)

※ 보상내용은 입상자 수가 4개 이상일 경우이며, 3개 이하의 경우 내부규정에 따라 차등 지급한다.

※ 계약체결이전에 불가피한 사정으로 본 사업을 취소하는 경우에는 당선자에게 설계비는 10분의 0.3의 보상금을 지급한다.

※ 공동응모의 경우 대표건축사에게 보상비를 지급하며, 보상비는 부가가치세 및 제세공과금 포함임

※ 심사위원회의 의결을 통해 입상작이 선정되지 아니하였을 때는 모든 응모자에 대해 10분의 0.3의 보상금을 지급한다.

※ 입상자가 특별한 사유 없이 통지일로부터 30일 이내에 공모안의 작성비용에 대한 보상요청을 하지 아니하는 경우에는 보상금에 대한 권리를 포기한 것으로 간주함

4.4 승계

※ 다음의 경우에는 당선작 제출 설계자에 부여하는 설계용역 수행권을 공모심사 점수가 높은 입상자 순으로 승계할 수 있다. 이 경우 승계자는 보상금을 제외한 금액으로 계약한다.

가. 당선작 설계자가 기본 및 실시설계 용역 수행권을 포기할 경우

나. 당선작이 실격, 무효 등에 해당되는 사실이 발견된 경우

다. 당선작 설계자가 등록 취소, 휴업, 폐업, 업무정지 등 여건변화로 기본 및 실시설계에 필요한 법적 요건이 미비할 경우

라. 당선작 설계자가 기타 이유로 기본 및 실시설계의 원활한 작업이 불가능하게 된 경우

마. 기타 설계용역 진행시 발주기관의 요구사항에 대하여 당선자가 거부하는 경우

4.5 저작권 및 출판전시·반환

가. 제출 작품의 저작권은 참가자에게 있고, 소유권 및 사용권은 발주청에게 있다.

발주청은 후속 설계 과정에서 당선작의 아이디어를 직·간접적으로 이용하거나 변경할 수 있는 권리를 가짐

참가자는 참가신청서, 서약서, 출판동의서에 서약함으로써 발주자에게 제출한 작품에 대한 이용을 허락하는 것으로 간주

나. 발주청은 당선작 및 수상작에 대한 저작권을 저작권법에 따라 별도로 협의한다. 다만, 당해 공모와 관련하여 전시, 홍보 등의 이용 목적으로 사용되는 경우에는 사용권이 발주청에게 있다.

다. 입상작의 경우 반환하지 않는다.

당선작 발표 후 7일 이내에 반출하지 않은 제출 작품의 경우, 발주청이 임의로 처리

라. 본 공모에서 각 참가자에게 제공된 각종 자료는 발주청의 동의 없이 타 용도로 사용할 수 없다.

4.6 계약 및 분쟁조정

가. 계약은 발주자의 계약기준에 따르며 세부적인 사항(설계변경 및 경계의 경미한 변경 등)은 관련 계획과 발주자와의 협의 내용에 따라 수정 보완하여 시행할 수 있다.

나. 「건축사법시행령 제21조의 2」에 의한 외국건축사면허 취득업체가 대표자일 경우에는 국내 건축사사무소개설자와 공동으로 계약서를 작성하여야 한다.

다. 설계계약은 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 등 관련 법령 및 규정을 준수하여 이루어지며, 기본 및 실시설계와 이에 부수되는 인허가 수행을 포함한다. 또한, 관계법령에 따른 건립에 필요한 관련 계획(도시관리계획, 개발계획 등) 변경, 각종 영향평가(교통, 환경 등) 등 일체 행정사항 업무지원도 수행하여야 한다.

라. 본 사업의 설계와 관련된 설계비는 기본 및 실시설계, 건축 인허가, 건립에 필요한 관련 계획 변경, 각종 영향평가 등 일체 행정사항에 관한 모든 과정의 비용을 포함한 것이다.

마. 계약의 당사자는 다음의 요건을 충족하여야 하여야 한다. 다만, 당선자가 면허를 소지하지 않은 경우 공동도급(분담이행방식)으로 수행할 수 있다.

건축사법령에 의한 건축사사무소를 개설하고 국토교통부장관에게 신고를 필한 자

전력기술관리법령에 의한 전력시설물의 종합설계업 또는 전문설계업(1종)을 등록한 자

소방시설공사업법령에 의한 일반소방시설설계업(기계 및 전기) 또는 전문소방시설설계업으로 등록한 자

바. 당선자가 계약 시와 계약 후 업무를 수행함에 있어 관계법률(령)에 따른 자격 및 면허 등을 갖추지 못한 경우, 적법한 절차를 통해 보완하여야 한다. 당선자는 이를 위해 공동수급체를 구성할 수 있으며, 이 때 공동수급체 각 구성원은 국내 관계법률에 적법한 자여야 한다.

사. 정책 환경 변화 또는 기타 부득이한 사유 등으로 인해 설계용역 계약 내용을 변경해야 할 경우 발주자와 협의해야하며, 계약관련 법령에 의하여 결정한다.

아. 발주기관(부서)은 관련 예산․정책․사업계획의 변경․심사위원회 보완 요구, 설계변경 등의 사유로 당선 작품의 수정을 요구할 수 있으며, 당선자는 이를 수용하여 계약내용에 반영하여야 한다.

자. 당선작의 계획안이 설계공모 지침에서 제시한 공사비 범위를 초과할 경우 당선자는 발주자와 협의하여 설계안을 변경할 의무를 지닌다.

카. 공모는 관련 법률에 근거하여 집행된다. 공모와 관련한 분쟁이 발생할 경우 대한민국 소재의 법원에서 조정하여 판결한다.

4.7 기타

▮ 참가자는 ‘참가신청서’상의 주소 또는 연락처가 변경되었을 경우, 그 변경된 내용을 신속히 발주자(공모관리팀)에게 유선으로 통보하고 수정된 참가신청서를 작품접수 이전까지 제출하여야 하며, 통보하지 않았을 경우 발생하는 모든 책임은 참가자에게 있다.

▮ 작품접수는 참가등록을 한자(업체)로서 한 업체(공동응모업체 포함) 한 작품이다.

▮ 발주청은 제출된 공모안이 없거나 1개뿐인 경우에는 재공모를 한다.

▮ 그 외 설계공모 지침서에 명시되어 있지 않은 사항은 발주청의 해석에 따른다.

05

서식

[서식 1] 참가신청서

[서식 2] 공동참가협정서

[서식 3] 대표자선임계

[서식 4] 위임장

[서식 5] 서면질의서

[서식 6] 제안서 제출서

[서식 7] 담당건축사 경력 및 실적

[서식 8] 청렴서약서

[서식 9] 심사위원 선정 동의 및 보안각서

[서식 10] 심사위원 기피·회피 신청서

[서식 11] 개인정보 수집 및 이용 동의서

[서식 12] 전시·홍보 및 출판 등 이용동의서

[서식 13] 제안서 표지 예시

[서식 1] 참가신청서

「별마중휴스테이 조성사업」 제안공모 참가신청서

신청인

사무소명

대표자 성명

주소

전화번호

Fax

E-mail

「별마중휴스테이 조성사업」  제안공모에

참가 신청을 합니다.

2023년    월    일

신 청 인               (인)

영천시청 귀중

구비서류

1. 공동참가협정서	4. 건축사면허증 사본
2. 대표자 선임계	5. 위임장(필요시)
3. 사업자등록증 사본

-------- (인) -------- (절취선) -------- (인) --------

건축설계공모 신청 접수증

※ 접수번호

접수인

사무소명

전화번호

(Fax)

대 표 자

(건축사)

E-mail

* 접수번호는 기재하지 아니하며, 절취선 좌측 날인부분에도 업체등록인감을 날인할 것

[서식 2]공동참가 협정서

공 동 참 가 협 정 서

(참가자 작성, 발주자 보관용)

제1조	(목적) 이 협정서는 「별마중휴스테이 조성사업」 제안공모를 (          )와
(                )가 공동으로 참가하여 업무를 수행함에 있어서 각 업체 및 개인이 준수하여야 할 사항을 정함에 있다.

제2조	공동참가 대표자의 명칭, 사무소의 소재지 등은 다음과 같다.

1. 소    속:

2. 소 재 지:

3. 대표자성명:

제3조	(대표자의 권한) 대표자는 발주자 및 제3자에 대하여 공동참가자의 구성원을 대표하여 문서의 제출 및 수령, 권리의 획득 및 포기 등에 관한 의사표시 권한을 가진다.

제4조	(효력기간) 본 협정서는 당사자간의 서명과 동시 발효하며, 공모의 이행으로 종결된다. 다만, 당선작으로 결정되어 기본 및 실시설계시에는 실시설계 종료 후 종결된다.

제5조	(의무) 공동참가자 구성원은 제1조에서 규정한 목적을 달성하기 위하여 신의를 바탕으로 성실하게 필요한 모든 지식과 기술을 활용할 것을 약속한다.

제6조	(책임) 공동참가자의 구성원은 발주자에 대한 의무를 행함에 있어서 상호 협의하여 공동으로 책임을 진다.

제7조	(구성원 상호간의 책임) 구성원은 과업수행과 관련하여 제3자에게 끼친 손해 및 구성원이 다른 구성원에게 끼친 손해를 상호 협의하여 배상한다.

제8조	(권리․의무의 양도제한) 구성원은 이 협정서에 의한 권리․의무를 제3자에게 양도할 수 없다.

제9조  ① 구성원 중 공동참가 대표자가 중도에 탈퇴하거나 그 일원의 탈퇴로 참가자격요건에 미달하게될 경우에는 참가작품을 제출할 수 없다.

② 구성원 중 일원이 중도 탈퇴하였을 때에는 즉시 발주자에게 서면으로 신고하여야하며 참가접수기간에 한하여 구성원을 변경할 수 있다.

(다음 장에서 계속)

(이전 장에서 계속)

제10조	(협정서 작성 및 보관) 위와 같이 공동참가협정서를 체결하고 그 증거로 협정서 3통 을 작성하여 각 통에 구성원이 기명날인하여 각1부 보관 및 제출한다.

2023.      .      .

○ 공동참가 대표자

소  속:                      전화번호:

소재지:

대표자:                      (인)

○ 공동참가자

소  속:                      전화번호:

소재지:

대표자:                      (인)

영천시장  귀중

[서식 3] 대표자 선임계

대표자 선임계

(참가자 작성, 발주자 보관용) ※공모 전과정에 사용

수 임 인(공모 대표자)

소 속:

주 소:

성 명:

사업자등록번호(법인등록번호):

연락처:

위 수임인에게

「별마중휴스테이 조성사업」과 관련된

모든 권한을 위임합니다.

2023.    .

위 임 인              (인)

소    속:

대 표 자:

주    소:

사업자등록번호(법인등록번호):

연락처:

영천시장  귀중

[서식 4] 위임장

위 임 장

(참가자 작성, 발주자 보관용)

다음의 사람을 본인의 대리인으로 정하여 “「별마중휴스테이 조성사업」 제안공모”의 작품제출에 관한 권한을 위임 합니다.

성 명		생 년 월 일
부서/직위		소 속
주 소
재직기간

(공동참가) 대표자

소    속:
전화번호:
소 재 지:
대 표 자:                   (인)

영천시장  귀중

[서식 5] 서면질의서

「별마중휴스테이 조성사업」 제안공모 서면질의서
대 표 자 (건축사)	(인)	신 청 접수번호
설 계 사무소명		전화번호
소 재 지		FAX번호
지 침 서 (Page)	질 의 내 용

[서식 6] 제안서 제출서

「별마중휴스테이 조성사업」

설계공모 제안서 제출서

제출인

사무소명

대표자 성명

주소

전화번호

Fax

E-mail

「별마중휴스테이 조성사업」 제안공모에 제안서를 제출합니다.

2023년    월    일

제 출 인               (인)

영천시장 귀중

구비서류

1. 제안서 10부	4. 행정처분사실 확인서	7. 개인정보 수집 및 이용 동의서
2. 담당건축사경력및실적	5. 청렴서약서	8. 전시·홍보 및 출판 등 이용 동의서
3. USB 1식	6.심사위원 기피·회피 신청서 (필요시)	9. 위임장(필요시)

-------- (인) -------- (절취선) -------- (인) --------

설계공모 제안서 접수증

※ 접수번호

접수인

설계사무소명

전화번호

대 표 자

(건축사)

생년월일

* 접수번호는 기재하지 아니하며, 절취선 좌측 날인부분에도 업체등록인감을 날인할 것

[서식 7] 담당건축사 경력 및 실적

담당건축사 경력 및 실적

성 명
주민등록번호
근무처주소지		(전화번호 : )			E-Mail		(휴대폰)
자 격 면 허	년 월 일		종 별	인 가 번 호		인 가 기 관
경 력	기간		근무처	부서		직위
유 사 프로젝트 실 적	사업명(공모명)			연면적		용역금액		발주처

※ 담당건축사의 경력은 경력관리수탁기관의 증명서로 확인하며, 설계분야 기간으로 평가

※ 필요에 따라 경력 및 실적 란을 추가하거나 삭제 가능

※ 유사프로젝트 실적은 금회 사업의 지침서에 따름

[서식 8] 청렴서약서

청 렴 서 약 서

(참가자 작성, 발주자 보관용)

당사(본인)는 영천시청에서 주최하는 「별마중휴스테이 조성사업」 제안공모에 참가함에 있어 아래의

내용을 준수·이행할 것을 확약하고 이에 서약서를 제출합니다.

1. 「별마중휴스테이 조성사업」 제안공모에서 정한 내용 및 절차를 인정하고, 공모지침을 성실히 준수하겠으며, 본 지침을 위반할 시 당선 취소 등 어떠한 불이익도 감수하겠습니다.

2. 설계설명서의 제반사항을 사실적 근거에 의해 작성하겠으며, 그 내용에 대하여 법적·재정적·행정적 책임을 감수하겠습니다.

3. 「별마중휴스테이 조성사업」 제안공모 심사와 관련하여 공정하고 투명한 설계심사가 되도록 협조하겠으며 공모 전 과정에서 심사위원이나 관계자에게 자문, 작품설명을 하거나 금품, 향응 등의 부당한 이익을 제공하지 않도록 할 것이며 이를 위반할 시에는 이에 따른 책임을 지겠습니다.

4. 제안공모 평가를 위해 심사위원회의 구성 및 심사방법, 심사 후 발표된 당선작에 대하여 일체의 이의를 제기하지 않겠습니다.

2023년     월     일

○ 공동참가 대표자
소  속:                      전화번호:
소재지:
대표자:                      (인)

○ 공동참가자

소  속:                      전화번호:
소재지:
대표자:                      (인)

영천시장  귀중

[서식 9] 심사위원 선정 동의 및 보안각서

심사위원 선정 동의 및 보안각서

본인은 「별마중휴스테이 조성사업」 제안공모 심사위원으로 선정됨을 동의합니다. 또한 양심에 따라 공정하게 평가를 수행하고, 심사결과가 공개되기 전까지 평가과정 및 평가결과 등 제반 보안사항을 철저히 이행할 것을 서약합니다.

2023년    월     일

소  속 :

성  명 :                        (서명)

영천시장  귀중

[서식 10] 심사위원 기피·회피 신청서

심사위원 기피·회피 신청서

□ 「별마중휴스테이 조성사업」  제안공모

□ 기피·회피 위원

성 명	소 속	기피·회피 사유

2023.    .    .

제 출 자    소  속 :

연락처 :

직  위 :

성  명 :                    (인)

영천시장  귀중

[서식 11] 개인정보 수집 및 이용 동의

개인정보 수집 및 이용 동의

1. 개인정보의 수집·이용 목적

- 별마중 휴스테이 조성 사업 기본 및 실시설계용역(제안공모)에 따른 제출 서류 내용 확인 및 연락

2. 수집·이용하려는 개인정보의 항목

- 성명, 건축사자격 또는 면허 번호, 사업자등록번호, 생년월일, 주소, 소속, 직위, 연락처 등

개인정보에 관한사항

3. 개인정보의 보유 및 이용 기간

- 설계공모 응모 신청시 작성되는 관련서류

- 보유(이용)기간 : 5년

- 보유근거 : 공공기록물 관리에 관한 법률에 따른 문서보유기간

4. 이용자는 해당 개인정보 수집 및 이용 동의에 대한 거부 권리가 있습니다.

다만, 개인정보 수집·이용에 대한 동의 거부로 발생되는 불이익에 대해서는

본인이 부담하셔야 합니다.

□ 동의	□ 동의하지 않음

2023년    월    일

제출자   소속 :

성명 :          (인)

영천시장  귀중

[서식 12] 전시·홍보 및 출판 등 이용 동의서

전시·홍보 및 출판 등 이용 동의서

(참가자 작성, 발주자 보관용)

당사는 당선자 발표 후 발주자가 전시·홍보 및 출판 등을 목적으로 참가작품의 모든 제출도서 및 관련자료를 이용함에 이의 없음을 동의합니다.

공동참가 대표자	소 속		대 표 자	(인)
공동 참가자	소 속		대 표 자	(인)

2023.       .       .

영천시장  귀중

[서식 13] 제안서 표지 예시

제안서 표지 예시 (규격 A3, 횡방향)

80

						20
						30
		30	30	30	20

「별마중휴스테이 조성사업」  제안공모

10

제안서

40

2023.  .

인 식 명 칭

(보관용1부에만 표기, 심사용9부에는 ˹영천시˼로 표기)

◦“글씨체”

- 제목 : 휴먼명조 48 Point

- 날짜 : 휴먼명조 40 Point

- 인식명칭 : 휴먼명조 40 Point

(단위 : mm)

※ 외곽선은 표지 (A3)의 끝부분을 표시한 것이므로, 제출 시 삭제

※ 간격 및 글씨체는 권고사항임