선산중학교 그린스마트스쿨 조성사업 설계용역 설계공모 지침서 (제안공모)
cccc						cc

2024. 10.

경상북도교육청

			목 차

제 1 장  설계공모

1. 목적 .............................................................................................1

2. 설계공모 개요 .............................................................................1

3. 참가자 자격 및 제한 ..................................................................2

4. 설계공모 절차 .............................................................................3

5. 질의응답 ......................................................................................4

6. 설계공모안 제출 .........................................................................5

7. 제출도서의 작성방법 .................................................................6

8. 심사방법 및 결과발표.................................................................9

9. 당선작에 대한 계약 .................................................................13

10. 기타사항 ..................................................................................14

제 2 장  설계지침

1. 기본지침 .....................................................................................16

2. 분야별 설계지침 .........................................................................16

3. 기타사항 ......................................................................................25

【별첨】 설계용역 과업지시서  1부.

제 1 장  설 계 공 모

1. 목적

가. 그린스마트스쿨 조성사업으로 노후 교사동(창의관)을 개축하여 공간 재구조화와 건물의 안전성 및 질 높은 교육환경 제공으로 현재 교실 공간 부족 해결 및 쾌적한 학습공간 조성

나. 지역학습생태계의 구심점 역할을 하는 학교로 재탄생, 학생들의 역량 강화, 무한한 자유를 주는 학교, 창의적 상상을 여는 학교, 열정적 도전을 하는 학교 조성에 목적이 있다.

2. 설계공모 개요

가. 사 업 명: 선산중학교 그린스마트스쿨 조성사업 설계용역

나. 위    치: 경상북도 구미시 선산읍 선상서로14길 19-20

다. 사업규모: 교육연구시설(중학교/교사동) / 연면적 2,098㎡ / 지상 3층 이하

라. 사업내용

구 분	대지면적(㎡)	추정연면적(㎡)	층수	비 고
중학교	36,975㎡	2,098	지상 3층 이하	건축연면적: ±5%이내 조정가능

☞ 세부현황: 별첨 “Space Program”참조

마. 총 공사비: 금 4,773,315천원(부가세포함)

☞ 총 사업비는 발주기관의 사정에 따라 변경될 수 있음.

바. 설계비: 금265,426천원(부가세 포함)-전기, 정보통신, 소방, 기계설비부분은 별도

☞ 본 설계비에는 계획.중간.실시설계용역[지반조사비(NX1공,BX2공 포함)], 건축물에너지효율등급(1++등급) 예비인증 획득, 제로에너지건축물 예비인증 획득, 장애물 없는 생활환경(BF) 예비인증 획득, 녹색건축물 인증, 에너지절약계획서 검토, 설계안전성 검토, 설계안전보건대장 작성, 각종 인허가 등이 포함되어 있다.

사. 용역기간 : 착수일로 부터 180일간

아. 용역범위 : 붙임 “설계용역 과업지시서”에 따른다.

자. 설계공모 방식 : 제안 설계공모

차. 이번 설계공모는 설계공모 공고, 참가자 등록, 심사위원 교섭 및 선정, 공모안 제출, 질의응답, 작품심사, 결과발표 등을 디지털 방식으로 전환하여 운영하며, 건축 설계공모 정보서비스(https://www.hub.go.kr)를 통해 진행

카. 건축 설계공모 정보서비스를 통해 본 설계공모를 운영함에 따라 참가자는 사전에 서비스 사용법 등을 숙지하여야 하며, 그렇지 않아 발생하는 모든 문제의 책임은 참가자에게 있다. 단, 참가등록, 공모안 제출 과정에서 시스템 오류로 명백히 참가자에게 귀책 사유가 없는 경우에는 발주기관이 참가등록, 공모안 제출을 인정할 수 있다.

3. 참가자 자격 및 제한

가. 참가자격

1) 건축사법에 의한 건축사사무소를 개설하고 국토교통부장관에게 신고를 필한 자

【같은 법령에 의한 외국의 건축사 면허 또는 자격을 취득한 자는 건축사사무소 개설자와 공동업무수행 계약을 한 경우 참여 가능 (주계약자는 국내건축사로 한정함)】

2) 공동응모 시 참여비율이 가장 높은 건축사를 대표자로 선정하여야 한다.

3) 공동응모는 2개 업체 이내로 한다.

4) 경북지역 경제 활성화와 기술 수준 향상을 위하여 경상북도 이외의 응모자는 경상북도 소재 건축사사무소 개설자와 공동응모를 필수로 하여야 한다.

(경북업체 비율은 최소 49% 이상)

나. 자격제한

1) 공고일 기준으로 등록취소, 휴․폐업, 업무정지나 기타 이에 준하는 행정 관청의 행정처분을 받고 그 기간 중에 있는 자는 본 설계공모에 참여할 수 없음

2) 본 설계공모 참가등록자는 1개의 공모안만을 제출할 수 있으며, 중복 공모한 사실이 발견된 자는 참가자격을 박탈

3)‘참가자격을 갖추지 않은 자’ 또는 ‘참가등록을 하지 않은 자’는 공모안을 제출할 수 없음. 건축 설계공모 정보서비스에 제출된 참가등록서류와 공모안은 수정·보완할 수 없음

※ 제출된 공모안은 심사가 완료되기 전까지 반환하지 않습니다.

4) 본 설계용역 건과 관련한 사전기획용역자는 참가를 제한한다.

다. 제공자료

1) 본 설계공모안 작성에 필요한 자료는 건축 설계공모 정보서비스(https://www.hub.go.kr)에 게시한다.

2) 제공도서: 본 설계공모에 참가 신청한자는 다음의 도서를 제공받을 수 있다.   대상 부지 및 주변 현황 자료 등

4. 설계공모 절차

가. 공모 일정

구 분		일 시	유의사항
공 고		`24. 11. 7.(목)	조달청 나라장터, 건축설계공모정보서비스
참가등록 접수		`24. 11. 8.(금) ~ 11. 12.(화)16:00	건축 설계공모 정보서비스
현장설명회		`24. 11. 13.(수) 11:00	현장설명회 참석 필수
질 의	접 수	`24. 11. 14.(목) ~ 11. 18.(월)16:00	건축 설계공모 정보서비스
	답 변	`24. 11. 19.(화)	건축 설계공모 정보서비스
공모안 접수	제 출	`24. 12. 10(화) 16:00	건축 설계공모 정보서비스
공모안 심사	사전검토	`24. 12. 10.(화) ~ 12. 17.(화)16:00
	심 사	`24. 12. 24.(화)	심사위원회 개최
심사결과 발표		`24. 12. 26.(목) 예정	건축 설계공모 정보서비스

※ 상기 일정은 발주기관의 사정에 따라 변경될 수 있다. 변경된 일정은 건축 설계공모 정보서비스(https://www.hub.go.kr)>공지사항에 게시할 예정으로, 설계공모 참가자는 이를 수시로 확인해야 한다. 이를 확인하지 않아 생기는 모든 책임은 참가자에게 있다.

나. 설계공모 운영부서

1) 수요기관

가) 주  소: 경상북도 구미시 송정대로 63 (경상북도구미교육지원청)

나) 부  서: 시설거점지원센터 (담당자: 채승민)

다) 연락처: 전화 054-440-2263, 이메일(saji02037@gyo6.net)

2) 심사(평가)기관

가) 주  소: 경상북도 안동시 풍천대로 511 (경상북도교육청)

나) 부  서: 경상북도교육청 시설과 (담당자: 이만희)

다) 연락처: 전화 054-805-3923, 팩스 054-805-3939, 이메일(20000hee@korea.kr)

다. 참가등록 방법

1) 등록방법 : 건축 설계공모 정보서비스(https://www.hub.go.kr) 접속 후 등록 기간에 온라인으로 참가등록

※ 참가등록 시 대표업체의 기업 공동인증서가 필요하며, 대표업체 등록 시 입력한 사업자등록번호와 인증서 정보가 일치해야 참가등록 가능.

※ 참가등록 기간이 만료된 후에는 정보수정 일체 불가

2) 등록기간 : 2024. 11. 8.(금) 09:00 ~ 2024. 11. 12.(화) 16:00

3) 등록확인: 참가등록 완료 후 확인 전화에 대해 응답하지 않으며, 건축 설계공모 정보서비스에서 참가등록 확인서 확인 및 출력 가능

4) 참가신청자의 구비서류

구분	구 비 서 류	부수	비고
(1)	설계공모 참가 신청서 (서식 1 참조)	1부	파일형식: PDF파일
(2)	청렴서약서 (서식 2 참조)	1부
(3)	건축사면허증(자격증) 사본 (원본대조 필)	1부
(4)	건축사사무소등록증 사본 (원본대조 필)	1부
(5)	법인등기부등본(법인), 사업자등록증(개인) (원본대조 필)	1부
(6)	사용인감계(서식 6 참조), 인감증명서	1부
(7)	대표자선임계 (서식 3 참조) ※ 공동참가 및 법인건축사사무소 대표 2인 이상의 경우에 한함	1부
(8)	공동참가협정서 (서식 4 참조) ※ 공동참가자인 경우에 한함	1부
(9)	사전접촉 금지서약서 (서식 18 참조)	1부
(10)	보안각서 (서식 19 참조)	1부

5) 유의사항 : 사본일 경우 반드시 원본대조필 날인 후 제출하여야 하며, 제출서류 또는 내용이 미비할 경우 실격처리 될 수 있다.

5. 질의응답

가. 본 지침서 또는 본 공모에 관하여 질의할 사항이 있는 경우에는 건축 설계공모 정보서비스에 접속하여 질의접수 기간 내 질의하여야 하며, 질의에 대한 답변은 건축 설계공모 정보서비스의 공고 상세정보에 게시한다.

※ 질의접수 기간 외에는 질의등록이 불가함.

나. 질의등록기간 : 2024. 11. 14.(목) 09:00 ~ 2024. 11. 18.(목) 16:00

다. 질의회신기간 : 2024. 11. 19.(화) 18:00

라. 질의방법 : 건축 설계공모 정보서비스에서 질의등록

마. 질의자격 : 설계공모 참가등록 기간 내에 참가등록을 완료한 자에 한한다.

바. 질의응답 : 건축 설계공모 정보서비스에서 질의답변 등록 예정

사. 유의사항

1) 질의사항에 대한 답변내용은 본 설계공모 지침서를 추가 또는 수정한 것으로 간주하며 설계공모 지침서와 동일한 효력을 갖는다.

2) 접수된 질의서의 내용이 설계공모지침서와 직접 관련이 없는 사항에는 답변하지 않는다.

3) 질의는 질의방법에 따라 건축 설계공모 정보서비스에 기한 내 등록된 질의에만 응답하며, 이메일이나 유선을 통한 질의는 접수받지 않는다.

4) 질의에 대한 답변은 개별 회신하지 않는다. 질의회신 내용을 확인하지 못한 책임은 응모자에게 있다.

6. 설계공모안 제출

가. 제출기간 : 2024. 12. 10.(화) 16:00까지

나. 제출방법 : 건축 설계공모 정보서비스(https://www.hub.go.kr)에서 공모안 제출

다. 제출목록

종 류	규 격	용 량	형 식	비 고
가) 설계도판	A1 세로	50MB 이하	PDF	7.의 나 참고
나) 설계도집	A3 가로	50MB 이하	PDF	7.의 다 참고
다) 사전접촉 금지 확약서			PDF	[서식 8]
라) 제척 및 기피 심사위원 확인서			PDF	[서식 10~13]

라. 제출방법 및 주의사항

1) 참가등록을 하지 않은 자 또는 현장설명회에 참석하지 않은 자는 공모안을 제출할 수 없다

2) 접수는 상기 “제출서류”를 모두 제출하여야 접수가 가능하다.

3) 접수된 공모안을 수정·변경·보완할 수 없으며, 추가 제출할 수 없다.

4) 제출서류에는 참가자를 인식할 수 있는 어떠한 표시도 할 수 없다.

5) 참가자는 1개의 공모안만 제출할 수 있으며, 제출이 완료된 공모안은 수정･보완 작업은 할 수 없다.

마. 참여 외부전문가 신고제

1) 작품제출업체 임직원 이외의 외부전문가가 계획에 참여한 경우 작품 제출 시 참여 외부전문가 신고서【서식 20】를 작성하여 해당 전문가를 신고하여야 한다.

2) 미신고 한 외부전문가가 심사위원에 선정되어 심사에 참여한 것이 확인된 경우 같은 외부전문가가 참여한 입상작은 아래와 같이 조치하며, 발주기관에서 시행하는 설계용역에 24개월간 참가자격을 제한한다.

가) 시상 전 : 입상결정 취소

나) 시상 후 설계용역 계약체결 전 : 입상결정 취소, 상장 및 상금 회수

다) 설계용역 계약체결 후 : 입상결정 취소, 상장 및 상금 환수, 설계용역 계약해지가 가능한 경우에는 계약 해지(계약을 해지한 경우에는 선금 및 기성금을 회수하며, 관계법령에서 정한 사업지연에 따른 손해배상금 청구)

7. 제출도서의 작성 방법

가. 일반사항

1) 모든 제출도서의 표지와 내용은 백색을 바탕으로 한다.

2) 축척과 방위는 정확히 표현하고, 도면의 상부는 북측을 향하도록 배치하며 정북 방향은 대지 형태에 따라 조정할 수 있다.

3) 축척은 임의로 하되 계량이 가능한 단위로 표현하여야 한다.

4) 본 설계공모에 사용되는 모든 표기는 한글과 아라비아숫자로 하되, 필요에 따라 한자 또는 영문으로 표기할 수 있으며, 이 경우 괄호를 사용하여 한글표현을 명기하여야 한다.

5) 모든 도서에는 암호 등을 기입하거나 설계공모 참가자를 인지할 수 있는 표현(테두리, 문자, 기호 등)을 하지 말아야 한다.

6) 모든 제출도서의 상하여백은 20㎜, 좌우여백은 25㎜로, 내용은 한글 굴림체로 작성할 것을 권장한다.

7) 쪽 번호는 표지에는 명기하지 않고 다음 인쇄면 하단 중앙에 ‘-1-’부터 표기 (간지 사용 불가)

8) 모든 글씨 및 그래픽은 검정색으로 하며, 색상이 없는 명도만 가능하다.

9) 3D 이미지는 1매만 허용하며 건축물을 이해시키기 위해 건축사사무소가 보유하고 있는 스케치업 프로그램으로 표현한 3차원 형상 이미지로 작성하고 3D 이미지는 색상 사용 가능

※ 3차원 이미지는 어떠한 리터치나 렌더링도 하지 말아야 할 것

10) 모형사진 등 이미지 사진은 불가, 부지현황, 위성사진, 유사 시공사례, 재료, 제품 사진과 다이어그램 및 2차원 다이어그램은 허용

※ 다이어그램 및 3차원다이어그램 또한 렌더링 및 음영표현 금지

11) 본 설계공모에 사용하는 모든 길이의 단위는 미터법(Metric System)을 사용하여야 한다.

12) 주요 실의 명칭 및 면적, 시설 규모를 해당 실에 직접 기재한다.

13) 매수 표시는 문서 하단 중앙에 아라비아숫자로 표기한다.

14) 설계도집의 표지에는 아래와 같이 심사 시 사용할 “심사번호 기재란”을 우측 상단에 흑색으로 표시하여야 한다.

	40 20		(단위 mm)
					20 40
	심사번호 기재란 (공란)

※ 심사번호 기재란의 테두리선은 진하게(1.0mm) 할 것

15) 렌더링 하지 않은 3차원 이미지 참고

▮ 그림1 렌더링하지 않은 3차원 이미지 예시
출처 : 국가공공건축지원센터, 공공건축 설계발주 가이드(Ver.2), P22~23 (2018.12.)

16) 모형제작 : 당선작에 대해서는 추후 일정 협의 후 제출한다.

나. 설계도판

1) 도판은 A1(가로594mm×세로841mm, 가로7,016pixel×9,933pixel / 300dpi) 1매로 단변이 수평이 되도록 작성하여 제출하여야 한다. (용량은 50MB 이하, 파일형식은 PDF로 한다.)

2) 도판의 내용은 허용되는 3D이미지 및 기본도면(배치도, 평면도, 입면도, 단면도)으로 한정하고 그 외는 허용되지 않는다.

다. 설계도집

규 격	목 차	비고
A3(가로420mm×세로297mm) (4,961pixelx3,508pixel / 300dpi) 15쪽 이내 (앞·뒤 표지 및 목차 포함)	1. 기본계획 ① 설계개요[서식 14] 및 실별 면적표[서식 15] ② 계획의 방향 ③ 렌더링 하지 않은 3차원 이미지
	2. 도 면 ① 배치도 ② 층별 평면도 (옥상층 포함) ③ 입면계획(4면) ④ 단면계획(종, 횡)
	3. 기타 ① 토목 및 조경계획 ② 재료마감표(내, 외부) ③ 개략공사비[서식 16], 법규분석[서식 17]

2) A3(가로420×세로297mm, 가로4,961pixel×세로3,508pixel / 300dpi) 크기로 장변이 수평이 되도록 횡으로 작성하여 제출하여야 한다. (용량은 50MB 이하, 파일형식은 PDF로 한다.)

3) 표지를 제외한 내용물의 글자크기는 11폰트(font) 이상으로 하며 글꼴은 굴림체를 권장하지만 자유롭게 사용할 수 있다. 단, 적법한 구매 등 이용허락을 득한 폰트를 사용하여 저작권법 위반의 문제가 없어야 한다.

라. 설계 설명자료 : 참가자의 작품설명 및 질의응답이 없는 관계로 제출 생략

마. 응모자의 작품설명 및 질의응답

본 설계공모는 별도의 작품설명회를 실시하지 않는다.

8. 심사방법 및 결과 발표

가. 심사위원 구성: 심사위원 명단은 〔별표 1〕과 같으며, 건축 설계공모 운영지침(국토교통부 고시) 및 경상북도교육청 설계공모 심사위원회 운영계획에서 정하는 바에 따른다.

〔별표1〕설계공모 심사위원 명단

구분	성 명	소속
본 위원	김경태	천우건축사사무소
	김해진	건축사사무소 서우건축
	강재중	경상국립대학교
	이준수	강남대학교
	조관형	화담건축사사무소
	정성문	창원대학교
	황형덕	경북대학교
예비 위원	마재성	건축사사무소 엠아크
	조용희	원영건축사사무소

※ 심사위원 운영요령

1. 선정된 심사위원의 불가피한 사유로 불참할 경우 모집분야별 “예비심사위원” 연번 순서대로 심사자 변경

2. 모집분야별 당해 “예비심사위원”이 부족할 경우 타 모집분야(건축사↔대학교수, 타지역공무원→대학교수→건축사) “예비심사위원”을 심사자로 변경

나. 불공정행위 방지를 위한 사전접촉 및 사전설명 금지

1) 응모업체는 심사위원 대상자 또는 그 측근에게 방문, 전화, 이메일, 휴대폰(문자, 메시지, 그림전송 등), SNS(텔레그램, 카카오톡, 밴드, 트위터, 페이스북, 밴드 등의 게시물 또는 직접 메시지 전송)를 이용하여 작품의 특징이나 제목, 작품내용을 보여주는 등 작품의 익명성과 심사의 공정성을 해칠 수 있는 어떠한 방식의 사전접촉 또는 사전설명 금지한다

2) 작품 심사시 심사위원 개별적으로 사전설명이 있었는지, 금품, 향응 등 심사의 공정성을 위해할 수 있는 행위를 금지한다

3) 공모 참가자 및 심사위원은 다음 각 호와 같은 불공정 행위가 있을 때에는 [서식 9]에 따라 작성 후 우리청 담당부서에 신고하여야 한다.

다. 불공정 행위 신고가 접수된 경우에는 심사 대상자에서 제외하고, 심사위원은 금회 심사에서 배제한다.

라. 심사위원 기피 및 회피신청

1) 응모업체는 기피 사유에 해당하는 심사위원 대상자를 응모신청 시 7일이내 우리청 담담부서에 기피신청을 할 수 있다.

2) 기피신청 시에는 심사위원 기피신청서[서식 10]와 관련 증빙서류를 밀봉하여 제출하거나, 건축 설계공모 정보서비스에서 기피신청 해야한다.

3) 기피 신청기한 내에 신청하지 않은 응모업체는 추후 심사위원 선정 결과에 대하여 이의를 제기할 수 없다.

4) 우리청은 심사위원이 기피대상에 해당된다고 판단되는 경우에는 금회 심사에서 배제한다.

5) 심사위원은 제출업체를 확인 후 회피 대상이 된다고 판단되는 경우에는 [서식 12]에 의거 신청한다.

마. 심사위원장 선정 및 심사방법

1) 심사위원회의 위원장은 심사위원 중에서 호선으로 선출한다.

2) 위원장은 회의를 진행하며 심사위원회의 과반수 이상 동의를 얻어 설계공모안 심사에 필요한 세부적인 사항을 결정할 수 있다

바. 심사위원회 운영 방법

1) 심사위원회는 심사위원장, 심사위원 등 정수의 과반수 이상이 참석하여야 한다.

2) 심사위원회는 위원장을 포함하여 총 7인으로 구성되며, 위원 중 과반수 이상 참석 시 심사를 진행할 수 있다.(위원회 당일 불참 대비 예비 심사위원 2명 추가 선정)

3) 심사위원은 기술검토 확인서, 의견서, 당선작 건의사항 등을 작성하고 위원장은 최종 심사보고서를 작성하여 심사위원 전원의 서명을 받아 제출한다.

4) 공모안에 대한 심사위원의 심사의견, 심사과정에서 공모안이 심사에서

제외된 경우에는 그 사유, 그밖에 필요한 사항 등을 문서로 작성해야 하며,

심사에 참여한 심사위원 전원의 서명을 받는다.

5) 설계공모 작품에 대한 충분한 설명 및 심도 있는 심사를 진행하도록 하고

심사위원회에 사전설명 및 도서검토 시간을 제공한다.

사. 심사의 목표 및 기준

1) 심사방법, 평가항목, 배점, 기타사항들은 설계공모 심사위원회에서 조정하여 정할 수 있다.

2) 심사는 투표제를 기본으로 하되, 채점제, 투표제+채점제(혼용) 등으로 적용할 수 있으며, 채점제일 경우 최종 평가점수는 설계공모 참가자별로 심사위원 평가점수 중 최저와 최고점수를 제외(최저, 최고점수가 각 2개 이상일 때에는 이중 하나씩만 제외)한 후 나머지 점수를 산술평균한 점수로 하고 감점기준에 따라 감점사항을 반영하여 산정한다. 다만, 전문분야별 심사위원이 5인 이하인 경우 최저, 최고점수를 제외하지 않고 산술평균한다.

아. 심사위원회 공개

1) 「건축 설계공모 운영지침」에 따라 설계공모 운영 공정성을 위해 공개심사(온라인 생중계)를 원칙으로 하며, 방법은 발주기관이 결정하여 운영한다.

○ 투표제

심사대상 공모안 수	1차 심사			2차 심사 (당선작 선정)
	1-1차		1-2차
3∼5개	2개 공모안 선정			2개 공모안 평가
6∼10개	5개 공모안 선정		2개 공모안 선정	2개 공모안 평가
10개 초과	(심사대상 공모안 수에 따라 수회 나누어 시행)			2개 공모안 평가

➡ 2개사 당선작 선정 후 3순위 이하 업체에 대하여 순차적으로 과반 이상 찬성으로 기타입상작 선정

3) 발주기관은 제출된 공모안이 없거나 1개뿐인 경우(심사결과 실격처리되어 1개 작품만 남은 경우도 포함) 재공모를 하거나 설계공모가 아닌 다른 입찰방법을 적용할 수 있다.

자. 당선작 및 입상작 선정

1) 심사결과 발표 : “설계공모 공고서”일정에 따른다.

가) 심사결과는 심사장에서 심사위원장이 발표한다.

나) 심사결과 설계공모 목적에 적합하지 아니하거나 작품 수준이 떨어진다고 의결될 경우 당선작 등을 선정하지 않을 수 있다.

다) 응모자는 심사위원 구성, 심사기준, 심사결과에 대하여 일체의 이의를 제기할 수 없다

2) 당선작 및 입상작 구분

가) 1등(당선작) : 기본 및 실시 설계권 부여

나) 입상작 : 공모심사 점수가 높은 자 순으로 아래와 같이 보상비를 지급한다.

4인의 경우: 예산의 10분의 4, 10분의 3, 10분의 2, 10분의 1

3인의 경우: 예산의 10분의 4, 10분의 3, 10분의 2

2인의 경우: 예산의 10분의 4, 10분의3

1인의 경우: 예산의 3분의 1

※ 보상비 예산 : 20,400천원

3) 심사결과의 공개 : 심사결과는 평가 후 건축 설계공모 정보서비스에 공개한다.

차. 실격 및 감점 사항 : 다음에 해당하는 경우 실격 및 감점 처리한다.

1) 실격사항

위 반 항 목	내용	비고
1) 응모업체가 등록취소, 휴업, 폐업, 업무정지 등의 사실을 숨기고 응모한 경우 2) 공동 참가한 경우 구성원 중 대표업체가 중도에 탈퇴한 경우 3) 설계공모안이 이미 발표된 다른 작품을 모방한 경우 4) 익명성 유지의 원칙 등 공정한 평가를 하는데 영향을 미칠 의도로 불공정 행위를 한 경우 5) 제시된 면적(대지면적, 연면적 등)을 초과한 경우 6) 예정공사비를 초과한 경우 7) 관계법령과 제반규정사항 및 설계공모안 작성지침서 등의 규정에 위반한 경우(공모안의 전면 재설계가 필요한 경우) 8) 제출 응모업체가 심사위원과의 사전접촉, 부정, 비리행위 사실이 확인된 경우

2) 감점사항 (합계 최대 5점이내)

감 점 항 목	감 점 기 준
1. 색채(COLOR) 및 렌더링, 사진, 음영사용 등 사용제한 사항 위반	0.5점/건
2. 3차원이미지 사용 제한 사항 위반	1점/건
3. 제출도서 기준 쪽수 초과	초과 쪽수당 0.5점
4. 제출도서 규격 위반(재질, 규격, 제본방법)	0.1점/건
5. 익명성 위반(응모업체 인식 가능한 기호, 문자, 암호, 표식, 업체명 노출 등)	2점/건

다. 심사 전 실격 등 감점사항 위반 여부를 검토하고 기술검토서를 작성 후 심사위원회에 제출한다

라. 실격 및 감점처리는 심사위원회에서 최종 결정한다.

9. 당선작에 대한 계약

가. 당선작 설계자는 심사결과 보완사항 및 우리청의 요구사항을 종합하여 보완이 필요한 경우 수정․보완하여 이를 설계에 반영하여야 한다.

나. 당선작 및 입상작의 설계자가 허위, 부당한 방법으로 당선 및 입상된 경우에는 발주기관은 당선작에 대하여는 당선 무효로 하여 당선자와 계약을 체결하지 않거나 계약을 무효로 할 수 있으며, 입상작에 대하여는 입상을 무효로 한다. 이 때 보상금은 반환하여야 한다

다. 당선자는 설계용역 수행 시 각종 법령에 정하는 허가, 승인, 동의, 심의, 협의, 설명회 등 필요한 업무를 수급자 부담으로 이행하여야 하며, 우리청이 이를 이행하는 경우 필요한 자료제출 등 발주기관의 업무수행에 협조하여야 한다.

라. 당선자는 당선작으로 선정된 사실을 통보받은 후 신속히 설계계약에 관해 협의하여야 하며, 10일 이내 계약하지 않을 경우 포기한 것으로 간주한다.

마. 당선자가 설계를 진행할 수 없다고 판단되거나 당선자의 사정으로 계획 및 실시설계를 수행하지 못할 경우 2등, 3등에게 순차적으로 설계의 권한을 부여할 수 있음. (이 경우 이미 상금을 지급한 경우에는 상금 금액 만큼 공제한 금액을 설계비로 지급함.)

바. 총사업비 및 여건 변화 등의 불가피한 사유 발생 시 발주자는 당선작의 수정을 요구할 수 있으며, 당선자는 발주자의 정당한 요구를 수용하여야 한다.

사. 당선작 설계자는 발주기관의 요구사항으로 설계변경 등이 필요한 경우 상호 협의하여 결정한다.

아. 당선자는 본 지침에서 제시한 설계용역비에 준하지 않고 설계용역비를 추가로 요구할 수 없다.

자. 당선자는 당선작으로 선정된 사실을 통보 받은 후 우리청의 각종 보도자료 및 기타 사용을 위하여 선정작에 대하여 색상이 반영된 렌더링 한 조감도를 별도로 작성 후 제출하여야 한다.

10. 기타 사항

가. 저작권 및 출판·전시

1) 공모안 저작권의 귀속 등 저작권과 관련한 제반사항은 저작권 법령에 따른다.

2) 제출물의 소유권은 경상북도교육감에게 있다.

3) 우리청이 제출물을 보고서 또는 작품집의 출판, 전시 등에 사용하거나 신문, 방송, 인터넷 또는 기타 매체에 제공하는 등 비영리적 목적으로 사용한 경우에도 별도 보상이나 협의가 없이도 가능하다.

4) 참가자는 제출한 작품이 제3자의 지적재산권에 다른 배타적 권리를 침해하지 않음을 보증해야 한다.

5) 지적재산권과 관련한 문제가 발생할 경우 모든 책임은 참가자에게 있으며, 당선작의 경우 입상이 취소될 수 있다.

나. 작품반환

1) 입상작은 반환하지 않는 것을 원칙으로 하되, 당선작 이외의 작품은 발주기관의 판단에 따라 필요 시 반환할 수 있다.

2) 응모작은 심사결과 발표일(또는 작품전시 종료 후)로부터 7일 이내에 반출하여야 하며 이에 따른 비용은 응모자가 부담하여야 한다.

※ 작품전시 등을 실시할 경우 전시 이후 협의하여 반환한다.

3) 위 기간 내에 반출하지 않은 작품은 임의로 처리하며, 이러한 조치사항에 대하여 응모자는 이의를 제기할 수 없다.

다. 공모규정 준수

1) 본“설계지침서”의 해석에 이견이 있거나 “건축 설계공모 지침서”에 명시되어 있지 않은 사항은 경상북도교육청의 해석이 우선한다.

2) 본 설계공모를 위해 각 설계공모 참가자에게 제공한 각종 자료는 경상북도교육청의 동의 없이 설계공모 이외의 목적으로 사용하거나 타인에게 제공하여서는 아니된다.

3) 설계공모 참가자는 본 설계공모와 관련한 현장조사 시 각종 안전사고 등이 발생하지 않도록 주의해야 하며 부주의로 발생하는 사고에 대한 모든 책임은 참가자에게 있다.

4) 설계공모 참가자는 모든 관계법규, 제반규정사항 및 입지여건을 파악한 후 적합하게 계획하여야 한다

제 2 장  설 계 지 침

1. 기본 지침

가. 설계는 본 설계지침서에 의하여야 하며, 추후 실시 설계 시 기본구상에 대한 설계변경 또는 수정을 요할 경우 및 이에 부수되는 사항은 승인을 득하여야 한다.

나. 건축(토목, 전기, 통신, 기계설비, 소방 등) 등과 부대시설에 대한 설계기준은 관련 법규와 제반 기준에 의한다.

다. 각종 심의 시 보완 · 개선 요구사항을 충족하도록 설계하여야 한다.

라. 쾌적한 실내 환경을 조성하여야 하며 창의적인 실내외 입면을 제안할 수 있어야 한다.

마. 건축, 토목, 기계, 전기, 통신, 조경 등 각 분야 간 긴밀히 협조하여 기능유지에 적합하고 상호 연관성이 있도록 계획하여야 한다.

바. 관련법규를 면밀히 검토하여 규정에 위배되지 않도록 한다.

2. 분야별 설계지침

가. 기본 방향

1) 선산중학교의 미래 교육 목표* 및 비전인 『꿈꾸는 성장의 행복학교』를 구현할 수 있는 적정한 공간들이 충분히 반영되어 미래교육의 방향과 가치를 실현하는 미래형 학교 공간이 구축될 수 있도록 조성

* 교육목표: ①미래사회 인재 육성에 기반한 디지털 기반교육, ②다양성, 융합성, 창의성을 실현하는 미래형 공간 구축, ③개방감과 공간감으로 성취 의욕을 일으키는 환경조성

2) 금회 개축은 기존 교사동(창의관)을 철거한 공간에 개축 교사동을 배치하며, 사업 진행은 다음의 순으로 진행하므로 공사 기간 중 학생과 공사차량 진입 동선 고려하여 계획을 하여야 한다.

	사업 진행 순
① 교사동(창의관) 철거 [철거 전 임시교사(필요시), 교구 창고 등 적의 공간 배치] ② 개축공사(추정연면적 2,098㎡) 진행 [공사 진행 중 학생들 기존 교사동(배움관), 강당 등 사용] ③ 개축공사 완료 후 [집기 등에 대한 이사] 임시교사 철거(해당 시) ④ 부대 공사(토목, 조경 등) 실시

3) 교사동 재배치시 주변 지역 경관에 순응할 수 있도록 시각적 효과를 고려하고 특히 기존 교사동과의 유기적인 연계가 이루어지도록 고려하여야 한다.

4) 일반교실은 교수학습형태 및 교과별 특성에 맞게 규모, 구조, 형태 등을 고려하여 다양하게 계획한다.

5) 내부 공간의 기본 구성은 자기주도적 역량, 민주시민 역량, 창의 융합적 사고 등을 함양 시킬 수 있는 환경이 되어야 하며,  학생 활동 관련(휴게, 학습 등) 주요 활동이 가능한 공간 개념이 되어야 한다.

6) 외부공간은 차량동선과 보행자 동선을 명확히 구분하고 사이에 버퍼 공간을 조성하여 간섭을 최소화하도록 계획하고, 부지의 높이차를 활용한 기존 교사동과의 유기적인 동선 계획과 외부 공간 활용(썬큰 등)이 될 수 있도록 계획한다.

7) 복도 등 공용공간은 단순한 이동 공간이 아니라 또 다른 교육적 소통장소로서 인식될 수 있도록 계획한다.

8) 획일적 공용공간을 지양하고 오픈스페이스, 채광 등을 이용하여 공간적으로 쾌적하고 건강한 장소가 될 수 있도록 계획한다.

9) 패시브 계획 및 액티브 시스템을 통한 건물의 에너지 요구량을 최소화하여 에너지가 절감되도록 계획한다.

10) 제안된 스페이스프로그램의 모듈을 적용하되 단위공간의 형태는 자유롭게 제안할 수 있으며, 총 연면적은 기준(±5%)을 초과하지 않도록 계획한다.

11) 건물의 재료는 자연친화적인 재료를 사용하거나 무독, 무해한 재료로 마감하여 자연환경과 친화되고 질적으로 개선된 환경이 조성되도록 계획한다.

12) 자연환기 설계 도입 및 쾌적한 실내공기 환경 조성 계획을 반영한 에너지 절약 및 신재생 에너지 이용 계획을 수립한다.

13) CPTED(범죄예방환경설계)를 적용하되 학교시설 구성요소와 연계하여 계획단계에서 학사운영 기간 외 외부 개방 시 시설 차단 범위 등 충분한 검토가 이루어지도록 한다.

14) 실내 및 실외에 무장애 공간을 계획한다.

15) 건축법, 도시계획법, 소방법, 설비기준령 등 각종 관련 법규에 위배되지 않도록 계획한다.

나. 배치 계획

1) 가능한 모든 교사동은 일조, 조망, 음영, 소음 등의 환경적 요인에 피해가 되지 않도록 적절한 배치를 고려해야 한다.

2) 존치되는 건물과 개축 교사동과의 연계성 또는 활용성 등이 적절하게 고려될 수 있도록 계획한다.

3) 남측의 주출입구는 학생들의 안전을 고려하여 보행자 전용 출입구로 계획 또는 차량 동선과 보행자 동선을 구분하여 계획할 수 있다.

4) 교사동 배치 계획 시 주변의 자연환경과 자연스럽게 어우러지도록 계획하며 생태적이고 자연친화적인 학교공간으로 조성한다.

5) 교사동은 지역주민의 이용을 고려하여 적절히 구분될 수 있도록 배치한다.

6) 중정이 발생되는 경우 내외부의 연계가 용이하도록 하며, 생태적 공간으로 배치계획한다.

나. 평면 계획

1) 제안된 스페이스프로그램의 기준으로 평면계획을 수립한다. 다만, 교수학습의 다양성과 효과를 높이기 위해 일부 공간의 통합 및 실수 조정 등은 가능할 수 있으나, 공용면적의 비율은 스페이스프로그램에 제시된 면적비율을 반드시 준수하여야 한다.

2) 교실은 획일적인 형태를 지양하고 규모, 구조, 형태 등 교과별 필요한 다양한 공간을 확보할 수 있도록 계획한다.

3) 공용공간은 쉬는시간, 방과 후 등 수업 외 시간에 학생들이 자유롭게 활용할 수 있도록 학생들의 이동이 빈번한 위치에 개방적으로 계획한다.

4) 교과와 관련된 자료 및 학생들의 활동 작품의 전시가 가능한 공간을 공용공간에 두어 어느 교과에서든 작업물을 전시, 활용할 수 있도록 계획한다.

5) 도서실은 조용한, 정숙한, 전통적인 도서관의 형태를 탈피하여 개방적으로 구성하고 디지털 활용 공간, 서가공간, 책상이 있는 공간, 좌식 공간 등 다양한 공간의 기능을 융합한다.

6) 다양한 목적으로 활용이 가능한 가변형 교실을 계획하여 학습형태에 따라 공간의 변형이 가능하도록 하여 자유로운 공간 활용이 가능하도록 계획한다.

☞ 모둠수업, 협력수업, 프로젝트 수업 등에서 활용가능하며, 모든 교과에서 활용할 수 있도록 지원시설 존에 함께 배치한다.

7) 휴게공간은 공용공간과 연계하여 학생 및 교사가 자유롭게 활용할 수 있는 카페 형태의 개방적인 휴게공간으로 계획한다.

8) 실외휴게공간은 필요 시 내부 공간과 연계하여 자유롭게 출입이 가능하도록 하며, 쾌적한 휴게공간을 계획한다.

9) 발표수업, 역할극, 뮤지컬과 같은 공연 등에 활용하는 공간으로 소공연장을 계획하고 수업에 필요한 기자재 보관을 위해 준비실을 인접 배치한다.

☞ 소공연장 내 무대는 별도로 설치하기 보다는 공간 전체가 무대공간이 되도록 조성하고 계단식 관람석을 계획하지 않는 경우 관람석은 이동식 또는 수납식 스탠드를 활용하여 3면에 설치, 사용하지 않을 시 수납, 보관할 수 있도록 함으로써 공간의 효율적 이용을 도모한다.

☞ 소공연장의 벽면에는 거울 등을 부착하여 필요시에는 댄스, 요가 등 신체활동을 위한 공간 등으로 다목적으로 활용할 수 있도록 계획한다.

다. 입면 / 단면 계획

1) 자연친화적인 소재(마감재 등)을 사용하여 인근 자연의 이미지가 부각 및 연계되도록 계획한다.

2) 외부로 면한 교실의 창 면적을 크게하여 교실 내에서 외부공간을 바로 조망할 수 있도록 계획한다.

3) 외부 입면은 별관동, 체육관, 생활관 등의 디자인과 연계될 수 있는 방향으로 계획한다.

라. 기타 사항

1) 디지털 기반의 스마트형 학습을 대응하기 위해 교지 어디서든 접근이 가능한 유·무선 네트워크망 구축을 계획한다.

2) 중복도 형식의 배치가 될 경우 일조에 불리한 공간들의 일조 확보방안을 제안하여야 한다.

3) 교사동간 연결 또는 교차하는 지점에 인접하여 야외수업, 외부 공연 등이 가능한 소규모 광장 또는 중정의 설치를 고려한다.

4) 공공시설물로서 직접이용자 뿐만 아니라 지역주민의 생활에 친숙한 시설로서 모든 사람들이 안전하고 편리하며 쉽게 인지할 수 있으며 접근이 용이하도록 계획하여야 한다.

5) 학교시설이 주민에게 개방되는 경우를 고려하여 시설 이용의 편리성 및 보안 등을 검토한 공간적 배치 계획을 수립한다.

6) 주변의 기반시설(포장, 우수, 오수, 구조물 등)을 파악하여 적용하고, 기능과 유지관리에 편리하도록 계획한다.

7) 화재 등 재해발생 시 소방차 및 긴급차량의 진출입이 건물 접근에 용이하도록 계획한다.

8) 보행동선을 대지 및 공개공지, 조경시설물과의 연계를 고려하여 계획한다.

9) 주차공간은 일반형(2.5×5.0m)을 적용한다.

10) 해당 대지의 지구단위계획 및 용도지역을 확인하여 관련법규 및 기준에 적합하도록 계획한다.

	♣ 추가 참고 사항
□ 학생/학급수: 당초 ( 303명/14학급(특수2) ) → 사업 후 ( 319명/14학급(특수1) ) □ 사전기획용역 결과에 따른 연면적이 아닌 본 설계공모 지침서 연면적 기준을 적용할 것 □ 그린스마트스쿨 조성 사업으로써 기존 학교의 패러다임을 바꿀 수 있는 계획 필요, □ 스페이스프로그램을 분석하여 열린 공간으로 계획이 가능한 경우에는 공간을 개별실로 구획하기보다는 변화에 자유로운 공간으로 계획 필요 □ 학교 부지의 특성을 고려하여 지형을 최대한 활용한 계획 필요 □ 공사 진행 중 공사장과 학교의 효율적인 동선 분리 (차량 & 보행) 필요하며, 교내 진입이 가능한 교문이 1개소로 현장 여건을 고려하여 공사 중 안전과 소음이 최소화될 수 있는 계획 필요 □ 홈베이스의 경우 설계자 의도에 따라 열린공간으로 자유롭게 구성 가능 [필요시 공용면적 활용 및 시청각실, 디지털도서관 연계 등 자유롭게 구성] □ 복도 계획 시 단순한 이동통로가 아닌 다양한 활동 및 휴식이 가능한 공간으로 계획 □ 사전기획 보고서에 따라 연결복도를 계획하는 경우 해당 면적은 연면적(공유면적)에 포함됨 □ 사물함 배치는 홈베이스 공간뿐만이 아닌 복도공간으로 확장이 가능하며, 홈베이스 공간은 제시된 면적을 기준으로 공간 구획 시 복도로의 확장을 고려할 것 □ 사업 대상 부지 내 국유지 존재로 배치 계획 시 간섭 여부 등 반드시 검토하여 간섭되지 않는 최적의 대안 제시 필요 □ 설계공모 당선 및 계약 체결 후 모듈러(임시교실)가 필요한 경우 제반 설계를 진행하여야 하며, 인근 지역 문화재 지표조사 유존지역으로 지표조사 결과 보고서를 바탕으로 지역 특색을 고려한 설계를 진행하여야 함

◈ 스페이스 프로그램(안)

구분	시설.설비 기준(A)				존치(B)			사전기획안(C)			증감 [A-(B+C)]	비 고
	실명	실수	모듈	면적(㎡)	실수	면적(㎡)		실수	모듈	면적(㎡)
교수 학습 공간	국어교실	2	60.48	120.96	1	67.50		-	-	-	-53.46	공통사항: 존치 교사동 교실 재배치를 통하여 시설설비기준에 적합한 교수학습공간 조성 필요
	사회/도덕교실	3	60.48	181.44	-	-		-	-	-	-181.44
	수학교실	2	60.48	120.96	1	67.50		-	-	-	-53.46
	과학 이론교실	1	60.48	60.48	1	135.00		-	-	-	74.52
	과학 실험실습실	1	151.20	151.20	1	135.00		-	-	-	-16.20
	융합실습실	1	151.20	151.20	1	135.00		-	-	-	-16.20
	기술가정 이론교실	1	60.48	0.00	1	135.00		-	-	-	135.00
	기술가정 실험실습실	0	120.96	120.96	1	135.00		-	-	-	14.04
	미술실	1	120.96	120.96	2	247.50		-	-	-	126.54
	음악실	1	120.96	120.96	1	135.00		-	-	-	14.04
	영어교실	1	60.48	60.48	1	67.50		-	-	-	7.02
	선택교과교실	1	60.48	60.48	-	-		-	-	-	-60.48
	다목적교실	1	60.48	60.48	-	-		-	-	-	-60.48
	공용교실(중)	4	60.48	241.92	8	540.00		4	60.48	241.92	540.00
	공용교실(대)	2	90.72	181.44	1	135.00		-	-	-	-46.44
	교사연구실	5	30.24	151.20	-	-		1	60.48	60.48	-90.72
	특수학급	1	90.72	90.72	1	67.50		-	-	-	-23.22
	소계	28	-	1,995.84	21	2,002.5		5	-	302.40	309.06
지원 시설	시청각실	1	151.20	151.20	-	-		1	151.20	151.20	-	존치 교사동의 상담실, 체력단련실, 학교폭력분리실 등의 공간 재배치 검토 필요
	도서실	1	151.20	151.20	-	-		1	151.20	151.20	-
	미디어스페이스	1	60.48	60.48	1	135.00		-	-	-	74.52
	홈베이스	1	191.40	191.40	-	-		1	120.96	120.96	-70.44
	다목적 실내활동실	2	120.96	241.92	-	-		1	90.72	90.72	-151.20
	진로상담실	1	60.48	60.48	1	168.75		-	-	-	108.27
	학생자치회실	1	30.24	30.24	1	135.00		-	-	-	104.76
	상담실(Wee클래스)	1	60.48	60.48	1	67.50		-	-	-	7.02
	동아리실	1	60.48	60.48	1	67.50		-	-	-	7.02
	교직원휴게실	3	30.24	90.72	-	-		-	-	-	-90.72
	공용화장실	3.5	60.48	211.68	1	438.75		3	60.48	181.44	408.51	2층 계획 시 조정 가능
	소계	16.5	-	1,310.28	6	1,012.5		7	-	695.52	397.74
관리 행정 시설	교장실	1	60.48	60.48	-	-		1	60.48	60.48	-	개축 교사동에 관리행정실 배치로 인하여 학생들을 위한 공간 활용 방안 모색 필요
	교무센터	1	60.48	60.48	1	236.25		-	-	-	175.77
	전산실(서버실)	1	30.24	30.24	-	-		-	-	-	-30.24
	행정실	1	60.48	60.48	-	-		1	90.72	90.72	30.24
	인쇄실	1	30.24	30.24	-	-		-	-	-	-30.24
	방송실	1	60.48	60.48	1	33.75		-	-	-	-26.73
	문서(보관)실	1	30.24	30.24	-	-		-	-	-	-30.24
	보건실	1	60.48	60.48	-	-		1	60.48	60.48	-
	회의실	1.5	30.24	45.36	1	101.50		-	-	-	56.14
	창고	1	60.48	60.48	2	105.75		-	-	-	45.27
	관리실	1	30.24	30.24	1	41.00		1	30.24	30.24	41.00	기존 숙직실 철거 예정
	소계	11.5	-	529.2	6	518.25		4	-	241.92	230.97
순면적(소계)				3,838.32	-	3,533.25		순면적(소계)		1,239.84	937.77
공용면적		순면적의70%		2,686.82	-	1,882.75		순면적의 70%		858.16	56.19	배정면적에 따라 조정
연면적(총계)				6,525.14	-	5,416.00		연면적(총계)		2,098.00	993.96	기준 면적 충족(초과)

◈ 스페이스 프로그램에 따른 배치 및 평면 조닝 제안 (예시)

3. 기타사항

가. 과업에 관한 세부사항은 별첨 “설계용역 과업지시서”에 따른다.

나. 소요실수 및 기준(Space Program)은 “본 설계공모 지침서”에 따른다.

다. 건립예정부지에 대한 현황 등은 “제공도서”에 따른다.

붙임		관련서식

[서식 1] 설계공모 참가 신청서

[서식 2] 청렴서약서

[서식 3] 대표자 선임계

[서식 4] 공동수급(참가) 협정서

[서식 5] 위임장

[서식 6] 사용인감계

[서식 7] 설계도집(A3) 표지 작성 요령

[서식 8] 사전접촉 등 불공정행위 금지 서약서

[서식 9] 불공정 행위 신고서

[서식 10~13] 심사위원 기피·회피·제척 서류

[서식 14] 설계개요

[서식 15] 층별 세부용도 및 면적표

[서식 16] 개략공사비 내역서

[서식 17] 관련법규 검토서

[서식 18] 사전접촉 금지 서약서

[서식 19] 보안각서

[서식 20] 참여 외부전문가 신고서

별첨: 설계용역 과업지시서 1부.

[서식 1]

설계공모 참가 신청서

접수번호
대표업체	업체명		사업자등록번호
	대표자명		전화번호
	주 소		E - mail
공동참가업체	업체명		사업자등록번호
	건축사명		전화번호
	주 소		E - mail
경상북도교육청이 주최하는 「선산중등학교 그린스마트스쿨 조성사업 설계용역」에 공모 요강 및 설계지침서를 준수하여 참가할 것을 신청합니다. 20 . . . 신청인(대표자) : (인) 경상북도교육감 귀하

[서식 2]

청  렴  서  약  서

□ 용 역 명 :

□ 발주기관 : 경상북도교육청

당사는 『선산중등학교 그린스마트스쿨 조성사업 설계용역』와 관련하여 관계법령에 규정된 절차를 준수하여 공정하고 투명한 설계공모 심사가 되도록 아래의 사항을 준수하고, 만약 이를 위반할 시에는 관계법령에 따라 책임을 지고 이와 관련하여 일체의 민·형사상 이의를 제기하지 않겠습니다.

가. 특정인의 당선을 위한 담합 등 설계공모의 자유경쟁을 방해하는 행위나 불공정한 행위를 하지 않겠습니다.

나. 당해 설계공모와 관련하여 이유여하를 막론하고 심사위원(대상자 포함)이나 관계공무원에게 금품, 향응이나 부당한 이익을 제공하지 않겠습니다.

20  년   월   일

	○ 공동참여응모 대표업체 회 사 명 : 주 소 : 대 표 자 : (인) 전화번호 :
	○ 공동참여응모 참여업체 회 사 명 : 주 소 : 대 표 자 : (인) 전화번호 :

경상북도교육감 귀하

[서식 3]

대 표 자 선 임 계

본인은 (○○○ 건축사사무소의 공동대표로서) 경상북도교육청에서 시행하는 「선산중등학교 그린스마트스쿨 조성사업 설계용역」에 관한 모든 권한을 (본 건축사사무소) 공동대표 ○○○에게 위임합니다.

20   .    .    .

○○○ 건축사사무소

대표건축사 ○○○

경상북도교육감 귀하

※ 하나의 건축사사무소에 대표건축사가 2인 이상 있거나 두 업체 이상의 건축사사무소가 합동으로 작품 제출 시 1인 또는 1개사를 대표자로 선임해야 함.

[서식 4]

공동수급(참가)협정서

제1조 (목적) 이 협정서는 "선산중등학교 그린스마트스쿨 조성사업 설계공모"를 (    ), (     )가 공동으로 설계공모에 참가하여 업무를 수행함에 있어서 각 업체 및 개인이 준수하여야 할 사항을 정함에 있다.

제2조 공동참가 대표업체(이하 대표업체와 같다)의 명칭, 사무소의 소재지 등은 다음과 같다.

1. 회  사  명 :

2. 소  재  지 :

3. 대표자성명 :

제3조 (공동참가자의 구성원) 대표업체(자)를 제외한 공동참가업체(자)의 구성원은 다음과 같다

1. 회사명 :                   (소재지 :               대표자 :       )

2. 회사명 :                   (소재지 :               대표자 :       )

제4조 (대표업체의 권한) 대표업체는 주관기관 및 제3자에 대하여 공동참가업체(자)의 구성원을 대표하여 문서의 제출 및 수령, 권리의 획득 및 포기 등에 관한 의사 표시 권한을 가진다.

제5조 (효력기간) 본 협정서는 당사자 간의 서명과 동시에 발효하며, 설계공모의 이행으로 종결된다.  다만, 당선작으로 결정되는 경우에는 최종 설계완료 후 종결된다.

제6조 (의무) 공동참가업체(자) 구성원은 제1조에서 규정한 목적을 달성하기 위하여 신의를 바탕으로 성실하게 필요한 모든 지식과 기술을 활용할 것을 약속한다.

제7조 (구성원 상호간의 책임) 구성원은 과업수행과 관련하여 제3자에게 끼친 손해 및 구성원이 다른 구성원에게 끼친 손해를 구성원 상호간 협의하여 배상한다.

제8조 (권리․의무의 양도제한) 구성원은 이 협정서에 의한 권리․의무를 제3자에게 양도할 수 없다.

제9조 ① 구성원 중 대표업체가 중도에 탈퇴하거나 그 일원의 탈퇴로 응모자격요건에 미달하게 될 경우에는 응모작을 제출할 수 없다.

② 구성원 중 일원이 중도 탈퇴하였을 때에는 즉시 발주기관에 서면으로 신고하며, 탈퇴업체(자)를 다른 업체(자)로 교체할 수 없다.

제10조 (협정서 작성 및 보관) 위와 같이 공동참가협정서를 체결하고, 그 증거로 구성원이 기명날인한 협정서를 각각 1부씩 보관한다.

20   년    월   일.

○ 대표업체

회 사 명 :                   (전화번호)

소 재 지 :

대 표 자 :                   (인)

참여비율 :               %

○ 공동참가 업체 구성원

회 사 명 :                   (전화번호)

소 재 지 :

대 표 자 :                   (인)

참여비율 :                %

[서식 5]

위 임 장

대표자	성 명		주민등록번호
	주 소
	소 속 (업체명)		연락처
대리인	성 명		주민등록번호
	주 소
	소 속 (업체명)		연락처
경상북도교육청에서 시행하는『선산중등학교 그린스마트스쿨 조성사업 설계공모』에 참가함에 있어 상기인을 대표자의 대리인으로 위임하였음을 증명합니다. 20 . . . 대표자 : (인) 대리인 : (인) 경상북도교육감 귀하
※ 첨부서류 : 신분증, 재직증명서 1부 ※ 위임장에 사용하는 도장은 대표자 인장과 같아야 함 ※ 대리접수로 인하여 발생하는 모든 문제는 대표자 및 응모자 본인이 모든 책임을 짐

[서식 6]

사 용 인 감 계

사용인감	인 적 사 항
	회 사 명 : 주 소 : 대 표 자 :

상기인은 위 인감을 경상북도교육청에서 시행하는 『선산중등학교 그린스마트스쿨 조성사업 설계공모』에 있어 입찰･계약 및 이에 수반되는 모든 행위에 대하여 위의 인감을 사용하고자 하며, 동 인감을 사용함으로써 민･형사상의 문제가 발생할 경우 상기인이 책임질 것을 확약하고 이에 사용인감계를 제출합니다.

20  년    월      일

주  소 :

회사명 :

대표자 :                           (인)

경상북도교육감 귀하

[서식 7]

설계도집(A3) (심사용) 표지 작성 요령

심사용

	심사번호 기재란 (공란)
선산중등학교 그린스마트스쿨 조성사업 설계공모 제안서
(한글HY헤드라인M, 글씨크기 48P, 진하게) ※위 내용외 기타 표기를 금함

※ 표지 글씨는 흑색(컬러사용 불가),

※ 간격 및 글씨체 준수

[서식 8]

사전접촉 금지 확약서

당사는『선산중등학교 그린스마트스쿨 조성사업 설계공모』참가업체로써 설계공모와 관련하여 투명하고 공정하게 심사에 임할 것이며, 사전접촉 금지 서약서에 따라 공모 심사위원과 일체의 개별 접촉하지 않았음을 확인합니다.

추후 심사 완료시까지 투명하고 공정한 심사를 위해 위 사항을 준수할 것을

확약합니다.

20  .   .    .

업체명 :

대표자 :                  (인)

경상북도교육감  귀하

[서식 9]

불공정 행위 신고서

□ 수  신 : 경상북도교육감

□ 참  조 : 설계공모 심사위원회

□ 공모명 : 선산중등학교 그린스마트스쿨 조성사업 설계용역

발생내용

(6하 원칙에 의하여 작성하고 필요시 증빙자료 첨부)

※ 작성하여 신고처 FAX 송부 후 경상북도교육청 담당자와 유선통화로

수신여부 확인

위와 같은 사실이 있었기에 신고합니다.

20  년    월    일

제 출 자    소 속 명 :

연 락 처 :

직    위 :

성    명 :             (인)

※ 신고처 : 경상북도교육청 시설과(FAX 054-805-3939)

[서식 10]

심사위원 기피 신청서

당사는 『선산중등학교 그린스마트스쿨 조성사업 설계용역』심사와 관련하여 선정된 심사위원 중 아래 사유에 해당되는 위원이 있어 해당위원 기피를 신청합니다.

심사위원명	소속	근거 및 사유
		.

※ 기피 사유

- 위원 또는 그 배우자나 배우자이었던 사람이 심사 대상업체의 당사자가 되거나  그 업체의 당사자와 공동권리자 또는 공동의무자인 경우

- 위원이 심사 대상 업체의 당사자와 친족이거나 친족이었던 경우

- 위원이 해당 사업의 시행으로 이해당사자(대리관계를 포함한다)가 되는 경우

- 위원이나 위원이 속한 법인ㆍ단체 등이 심사 대상 업체의 당사자의 대리인이거나 대리인이었던 경우

- 위원이 최근 3년 이내에 해당 심사 대상 업체에 임원 또는 직원으로 재직한 경우

- 위원이 최근 2년 이내에 해당 심사 대상 업체와 관련된 자문, 연구, 용역(하도급을 포함한다), 감정 또는 조사를 한 경우

※ 붙임 : 기피사유 관련 증빙자료 1부.

20  .   .    .

업체명 :

대표자 :                  (인)

경상북도교육감   귀하

[서식 11]

제척 및 기피 심사위원 확인서

(설계공모 참가자용)

당사는 『선산중등학교 그린스마트스쿨 조성사업 설계용역』와 관련하여 귀 청에서 선정한 심사위원 명부를 열람한 결과  “건축 설계공모 운영지침” 제12조에서 정한 내용에 제척 및 기피 위원이 없음을 확인하며 향후 이에 대하여 일체의 민․형사상 이의를 제기하지 않겠습니다.

20  년    월    일

서약자    소속

대표             (인)

경상북도교육감 귀하

[서식 12]

심사위원 회피신청서

□ 공 모 명: 선산중등학교 그린스마트스쿨 조성사업 설계용역

□ 회피 내용

성 명	소 속	전문분야	회피사유
			(6하원칙에 의해 구체적 작성)

주) 1. 근거 및 사유 필히 제시

2. 필요 시 증빙자료 첨부

년   월   일

심사위원             (인)

경상북도교육감 귀하

[서식 13]

심사위원 회피 확인서

(심사위원용)

본인은 『선산중등학교 그린스마트스쿨 조성사업 설계용역』와 관련하여 귀 청에 제출 된 설계공모 참가자 현황을 확인 결과  “건축 설계공모 운영지침” 제12조에서 정한 내용에 회피 할 업체가 없음을 확인하며 향후 이에 대하여 일체의 민․형사상 이의를 제기하지 않겠습니다.

20   년    월    일

서약자    소속

성명             (인)

경상북도교육감 귀하

[서식 14]

설  계  개  요

구 분		설 계 내 역	비 고
건물개요	대지위치
	대지면적	㎡
	지역지구
	건축면적	㎡
	연 면 적	㎡
	구 조
	층 수	층
	최고높이	m
	건 폐 율	%	법정 : %
	용 적 율	%	법정 : %
기타시설물 개요
주요부분 마감
설비개요
주차개요
조경개요
기타사항

※ 기타 시설물 개요

건축물 이외 설계자의 의도에 따라 설치되는 시설물의 개요로서 시설물에 대한 규모 면적 등에 대하여 기재

[서식 15]

층별 세부용도 및 면적표

층 별	용 도	면 적 (㎡)	비 고
총 계
지상 OO층	소 계
지상 OO층	소 계
지상 OO층	소 계
지상 OO층	소 계

[서식 16]

개략공사비 내역서

공 모 명 : 선산중등학교 그린스마트스쿨 조성사업 설계용역

(단위 : 원)

품 명	규격	단위	수량	재료비	노무비	경 비	계	비율 (%)
건축공사
토목공사
직접공사비 계
제경비 (비율계산)
부가가치세
총 공사비

[서식 17]

관련법규 검토서

검토항목	법규명 및 관련 조항	법적기준	설계기준	비고

[서식 18]

사전접촉 금지 서약서

□ 사 업 명: 선산중등학교 그린스마트스쿨 조성사업 설계용역

□ 발주기관:  경상북도교육청

당사는 선산중등학교 그린스마트스쿨 조성사업 설계용역과 관련하여 관계법령에 규정된 절차를 준수하여 공정하고 투명한 설계공모 심사가 되도록 아래의 사항을 준수하고, 만약 이를 위반할 시에는 관계법령에 따라 책임을 지고 이와 관련하여 일체의 민·형사상 이의를 제기하지 않겠습니다.

가. 특정인의 당선을 위한 담합 등 설계공모의 자유경쟁을 방해하는 행위나 불공정한 행위를 하지 않겠습니다.

나. 본 건 설계공모와 관련하여 공모 및 심사 전 과정에서 심사위원, 관계공무원 등 공모관련자와 직·간접적으로 접촉·연락하지 않겠으며, 이유여하를 막론하고 금품, 향응이나 부당한 이익을 제공하지 않겠습니다.

20  .  .  .

○ 공동참여응모 대표업체

회 사 명 :

주    소 :

대 표 자 :               (인)

○ 공동참여응모 참여업체

회 사 명 :

주    소 :

대 표 자 :               (인)

경상북도교육감 귀하

[서식 19]

보 안 각 서

□ 사 업 명 : 선산중등학교 그린스마트스쿨 조성사업 설계용역

□ 발주기관 : 00교육지원청

당사는 선산중등학교 그린스마트스쿨 조성사업 설계용역과 관련하여 관계법령에 규정된 절차를 준수하여 공정하고 투명한 설계공모 심사가 되도록 아래의 사항을 준수하고, 만약 이를 위반할 시에는 관계법령에 따라 책임을 지고 이와 관련하여 일체의 민·형사상 이의를 제기하지 않겠습니다.

가. 당사는 본 설계공모를 시행함에 있어 공고서 및 설계공모지침서 상의 제반 보안사항을 철저히 이행할 것은 물론 작품 설계 전에 설계공모 참여자 전원에 대하여 보안교육을 실시하겠습니다.

나. 당사 소속 직원이 보안사항을 외부에 누설하여 중대한 문제를 야기시켰을

경우 누설자가 보안관련 법령 및 규정에 따라 처벌받음을 물론 회사에 대한 어떠한 제재조치에도 이의를 제기하지 않겠습니다.

20  .  .  .

○ 공동참여응모 대표업체

회 사 명 :

주    소 :

대 표 자 :               (인)

○ 공동참여응모 참여업체

회 사 명 :

주    소 :

대 표 자 :               (인)

[서식 20]

참여 외부전문가 신고서

· 참여외부전문가

성 명 :	(인)	주민등록번호 :
		소 속 :
		용역참여기간 :	20 . . . ～ 20 . . .

상기인이 선산중등학교 그린스마트스쿨 조성사업 설계용역사 설계용역 공모안 작성시 외부전문가로 참여하였음을 신고합니다.

20  .     .     .

		업체명 :
		대표자 :		(인)

경상북도교육감 귀하