소라면 죽림국민체육센터

건축 설계공모 지침서

	여수시 (체육지원과)

목      차

Ⅰ. 사업개요

1. 목  적	1

2. 개  요	1

Ⅱ. 건축설계공모 개요

1. 건축 설계공모의 목적, 방법, 일정 등	2

2. 제출도서 작성방법	6

3. 작품심사 및 입상작 선정	9

4. 기타사항	16

Ⅲ. 설계 지침

1. 건축설계 일반	19

2. 건축설계 조건 및 기준	21

3. 세부설계지침	24

Ⅳ. 서식목록

[서식 1] 설계공모 응모신청서	26

[서식 2] 설계공모 참가자 서약서	27

[서식 3] 서약서	28

[서식 4] 위임장	29

[서식 5] 공동수급 협정서	30

[서식 6] 대표자 선임계	36

[서식 7] 설계공모 서면질의서	37

[서식 8] 설계공모안 제출서	38

[서식 9] 설계개요 및 시설현황	39

[서식 10] 층별 세부용도 및 면적표	40

[서식 11] 관련법규 검토서	41

[서식 12] 예정공사비 내역서	42

[서식 13] 심사위원 기피·회피 신청서	43

[서식 14] 설계도면 표지규격	44

[서식 15] 설계설명서 표지	45

[서식 16] 입선작 보상비 청구서	46

Ⅴ. 제공자료

[붙임 1] 부지현황, 위치도, 사진	47

본 설계공모는 건축서비스산업 진흥법 제21조에 따른 건축 설계공모 운영지침(국토교통부 고시 제2023-180호, 2023.3.30.)을 준수합니다.

Ⅰ. 사업개요

1. 목   적

가.『소라면 죽림국민체육센터』를 건립하여 생활체육시설 사각지대 해소 및 공공체육시설 균형배치

나. 증가하는 체육시설 수요 충족으로 시민 체력증진과 건강한 여가활동 지원

다. 균형있는 생활체육시설 확충으로 시민숙원 해소 및 체육경쟁력을 강화

2. 개   요

가. 사 업 명 :『소라면 죽림국민체육센터』 건축설계공모

나. 발주기관 : 전라남도 여수시

다. 대지위치 : 전라남도 여수시 소라면 죽림리 770-9 일원

라. 대지면적 : 여수 죽림1지구 도시개발구역내 근린공원 부지중 2,500㎡ 활용

마. 지역․지구 등 : 자연녹지지역, 제1종지구단위계획구역

바. 사업기간 : 2024년 ~ 2028년

사. 건축규모 : 지하1층, 지상2~3층이하, 연면적 2,700㎡(허용범위 ±5% 이내)

아. 주 용 도 : 수영장(25M*5레인), 다목적체육관 및 기타 부대시설

자. 건폐율/용적률 : 법정 건폐율/용적률 이하(죽림1 지구단위계획 시행지침 참고)

차. 예정공사비 : 10,732,000천원(VAT포함)

※ 제시된 공사비는 건축, 토목, 조경, 기계설비, 전기, 통신, 소방, 폐기물   처리, 녹색건축/에너지효율등급/장애물없는생활환경/제로에너지건축물 본인증 수수료(컨설팅비용 포함)등에 대한 총공사비임(발주기관의 사정에 따라 공사비 내용이 변경될 수 있음)

카. 설계용역비 : 528,370천원(VAT포함) - 인증수수료 제외

※ 건축(인테리어 포함), 토목, 조경, 기계, 전기, 통신, 소방, 폐기물 처리 등 제반분야의 기본 및 실시설계 및 관련법에서 정하는 제반 행정절차 이행과 시험굴착, 손해배상공제료, 각종 인허가, 설계자문, 계약심사, 공원조성계획 변경, 재해영향평가(필요시), 조달청 공사 원가검토 및 설계 적정성검토(필요시), 교통성검토(필요시) 등 발주기관이 요구하는 신청 및 보고자료 등에 관한 용역(수수료) 및 영향평가가 포함된 사항임(인증 및 취득대행 업무 포함이며, 각 인증수수료는 발주처 부담)

※ 당선자는 계약시 상기 전기·통신·소방 등 종별 용역수행(설계)에 대한 자격이  없을 경우 관련규정에 의한 사업수행(설계) 자격을 보유한 업체와 공동도급  (분담이행 방식)하여야 하며, 이 경우 공동수급업체의 대표자는 건축설계공모 당선자가 되어야 함

※ 설계공모 보상비 : 52,000천원(VAT포함)

타. 설계공모기간 : 설계공모 공고일로부터 공모안 제출 마감일까지 (공휴일 포함)

파. 설계용역기간 : 착수일로부터 270일(공휴일 포함)

하. 공사착공예정일(공사기간) : 2027년08월 ~ 2028년 12월(예정)

※ 발주기관의 사정에 따라 공사 착공일 등은 변동될 수 있음

Ⅱ. 건축설계공모 개요

1. 건축 설계공모의 목적, 방법, 일정 등

가. 건축 설계공모의 목적

1) 합리적인 토지이용과 공간구성, 참신하고 개방감 있는 조형디자인, 환경친화         적이고 에너지절약적이며 경제성 있는 설계를 통해 지역민들에게 쉽게 접근         가능하고, 편리하고 쾌적하며 실용적인 실내체육공간을 제공코자 함

나. 건축 설계공모의 방법 : 일반 설계공모

다. 건축 설계공모 참가자의 자격(응모자격)

1) 건축사법 제7조 규정에 의한 건축사 면허를 소지하고 동법 제23조에 의거 건축사사무소 개설신고를 하고 관계법령에 의한 결격사유가 없는 자

2) 건축사법시행령 제21조의2에 의한 외국건축사 자격을 취득한 자로서 국내 건축사사무소 개설자와 공동업무수행 협약을 한 자(이때 주계약자는 국내 건축사로 한다.)

3) 위 “1)”또는 “2)”항의 자격조건을 충족하여야 하며, 공동응모시 총 업체수는         2개사 이내로 하고, 대표자 1인을 선정하여야 하며, 모든 법적 권리와               의무사항은 대표자에게 귀속되고, 대표자는 상기의 자격을 만족시켜야 한다.

4) 응모신청서를 접수하고 현장설명회에 참가한 업체(현장설명 불참업체는 작품         제출 권한이 없으며, 공동 응모인 경우에 현장설명 참석은 응모업체 중 1개         업체 이상이 참여한 경우 유효함)

5) 본 설계공모 참가등록자는 1개의 작품만을 제출할 수 있으며, 중복 응모한   사실이 발견된 자는 참가자격을 박탈한다.

6) 응모제한

가) 공고일 기준으로 등록취소, 휴․폐업, 영업정지, 부정당업체로 지정된 업체이거나 기타 이에 준하는 행정처분을 받고 그 기간 중에 있는 자는 응모가 불가함

라. 공모일정

구분	내 용	공모일정	비 고
1	설계공모공고	2025. 6. 24.(화) ~	여수시 홈페이지, 조달청 나라장터, 세움터
2	참가자 등록	2025. 7. 3.(목) 10:00 ~ 15:00	진남스포츠센터(체육지원과) 전화 061-659-3268
3	현장설명회	2025. 7. 3.(목) 15:00	진남스포츠센터(체육지원과) 회의실 현장 개별 확인
4	질의접수	2025. 7. 4.(금) ~ 7. 9.(수)(5일간)	이메일(runjh@korea.kr) 또는 Fax(061-659-5809) 접수
5	질의답변	2025. 7. 11.(금)	개별통보(이메일)
6	공모안 제출	2025. 9. 12.(금)	접수처 : 진남스포츠센터(체육지원과) 접수대상 : 응모등록을 필한 업체 ※ 직접 방문접수(우편이나 팩스접수 불가)
7	심사위원회 개최 및 당선작 결정	제출마감후 15일 내
8	심사결과발표(예정) (당선작 발표)	2025. 9월 중	홈페이지에 게시 및 개별통지
9	도서반환	당선작 발표일로부터 7일 이내	기한 내 미 인수 시 우리시에서 임의처분. 입상작은 반환하지 않음.

※ 단, 상기 일정은 사정에 따라 변경 될 수 있으며, 변경될 경우 별도로 통보함

마. 참가자 등록

1) 일    시 : 2025. 7. 3.(목) 10:00 ~ 15:00까지

2) 장    소 : 전라남도 여수시 진남체육관길 74 진남스포츠센터 2층(체육지원과)

3) 등록방법 : 설계공모 참가자 직접방문 등록(우편이나 팩스접수는 불가)

※ 사본의 경우 매장마다“사실과 상이 없음”또는“원본과 동일”기재 후              확인필(사용인감 날인)

※ 자격증 등 영문(외국어)으로 작성된 구비서류의 경우 한글로 번역하고 번역         공증을 받아 제출

가) 설계공모 응모신청서 1부【서식 1】

나) 국내 건축사면허증(또는 자격증) 및 건축사업무신고필증 사본 각 1부

다) 국외 건축사면허증(또는 자격증) 및 국외 건축사사무소 등록증 사본 각 1부

(외국건축사 참여할 경우에 한함)

라) 설계공모 참가자 서약서(공동응모의 경우 참여업체 공동날인) 1부【서식 2】

마) 서약서(공동응모의 경우 참여업체 공동날인) 1부 【서식 3】

바) 위임장, 재직증명서 각 1부(대리인이 등록할 경우에 한함) 【서식 4】

사) 법인등기부 등본(법인의 경우) 또는 사업자등록증(개인의 경우) 사본 1부

(외국건축사의 경우 건축사법 시행규칙 제12조의2에 의한 외국건축사자격           취득자 신고필증 사본으로 갈음)

아) 사용인감계 및 인감증명서(법인의 경우 법인 인감증명서) 각 1부

(사용인감 지참)

자) 공동수급 협정서(공동응모로 참여할 경우) 1부 【서식 5】

차) 대표자 선임계 1부 【서식 6】

(공동응모로 참여하거나, 단일응모로 참여할 경우라도 공동대표일 경우)

카) 건축사 협회에서 발급한“사실증명서”등 공인기관에서 발급한 업무중지            사실확인에 관한 증빙서류 1부(공동응모자 포함)

☞ 본 설계지침서 ‘Ⅱ. 건축설계공모 개요 1.다.6) 응모제한’참고할 것

타) 입찰보증금 지급각서 (임의양식, 공동수급구성원 전원 연명날인)

4) 기타사항

가) 제출기한 내 접수되지 않은 서류는 인정할 수 없으며, 제출된 서류는 일체반환하지 않는다.

나) 제출된 서류의 내용이 허위임이 밝혀질 경우 발주처에서 임의 처리하며,            제출자는 관련 규정에 의하여 불이익의 처분을 받을 수 있다.

바. 현장설명회

1) 응모 신청 마감 후 진남스포츠센터 2층 회의실에서 진행

※ 현장은 참가자 개별적으로 방문

사. 질의 및 답변

1) 본 설계공모의 지침서, 제공도서 또는 본 용역에 대하여 질의 사항이 있을 때에는 질의서를 서면【서식7】으로 이메일(runjh@korea.kr) 제출하거나, 팩스(061-659-5809)에 의한 방법으로 제출하여야 한다.(우편제출 불가, 제출마감일 당일 접수분까지 한해 유효함)

2) 질의는 참가업체(공동응모의 경우 대표업체를 통해 질의)별로 1회로 제한하며, 정해진 기한 내 서면 또는 팩스 도착분에 한하여 유효하다.

3) 질의는 질의서 발송 후 담당자와 전화(061-659-3268)로 전송여부를 확인한다.

4) 질의서에는 질의자의 회사명, 주소, 성명을 기재하여 대표자 명의로 질의하여야한다.

5) 질의서에 대한 답변 사항은 응모신청자 전원에게 메일로 개별 통보한다.

6) 질의사항에 대한 발주처의 답변 내용은 설계공모 지침서를 추가 또는 수정한것으로 간주하며, 설계 지침서와 동일한 효력을 갖는다.

7) 본 설계공모에 대한 어떠한 내용도 구두 질의에는 답변하지 않는다.

8) 팩스에 의한 질의가 전송오류 등으로 내용을 확인할 수 없는 경우, 질의자의인적사항 등 질의서상의 기재사항이 누락된 질의, 질의 내용이 설계공모 지침과 관련이 없는 사항에 대하여는 응답하지 아니할 수 있다.

9) 질의 답변 내용에 대하여 공모 참가자는 이를 확인해야 할 의무가 있으며,          미확인으로 인하여 발생하는 책임은 참가자에게 있다.

아. 공모안 제출(접수)

1) 제출일자 : 2025. 9. 12.(금) 09:00 ~ 17:00까지

※ 지정된 시간 이외에는 일체 공모안 접수를 받지 않으니 각별히 유의

2) 제출장소 : 진남스포츠센터 2층 체육지원과 (여수시 진남체육관길 74)

3) 제출방법 : 설계공모 참가자가 직접제출 (우편접수 불가)

4) 제출서류

가) 설계공모안 제출서 【서식8】

나) 제출도서 종류

	구 분	규 격(㎜)	수 량	비 고
이중 포장 (심사용)	1. 심사용 설계도판	A1(841×594)	1매	렌더링하지 않은 3차원도판(조감도) (유채색 사용 가능)
	2. 설 계 설 명 서	A4(210×297)	10부	좌철, 20매 이내(1면 인쇄)
	3. 설 계 도 면	A3(420×297)	10부	좌철, 20매 이내(1면 인쇄)
	4. 설 계 도 서 USB		1EA
포장없이 제출	2. 설 계 설 명 서	A4(210×297)	2부	좌철, 20매 이내(1면 인쇄)
	3. 설 계 도 면	A3(420×297)	2부	좌철, 20매 이내(1면 인쇄)

※ 포장없이 제출 : 사전 관련 법규 검토용(감점요인 파악)

2. 제출도서 작성방법

가. 제출도서의 익명성

1) 익명사용 원칙은 심사위원회의 최종 결정시까지 설계공모 전체기간 동안            유지되며, 익명 보존 방법은 다음과 같다.

가) 심사용 도서제출은 하나로 묶어 포장하되 이중으로 하고, 설계도면 등 각종 서류에는 설계공모 참가자를  유추하거나 인지할 수 있는 어떠한 표기도 할 수 없다.(응모자 임의의 고유번호도 표시하지 아니함)

나) 발주기관에서 부여한 고유번호는 심사 종료 시까지 밀봉하여 공개하지               않는다.

다) 심사 전에 심사위원 및 관련자와 접촉하여 작품 설명을 하여서는 안된다.           만약, 사전접촉과 관련하여 본 사업추진에 지장을 초래할 경우에는 손해            배상 등 민·형사상 책임을 져야 한다.

2) 설계도면 2부는 심사위원회 이전 발주처에서 법규 및 감점기준 검토용으로만 사용되며, 심사 시 감점사항을 심사위원장에게 제출한다. (다만, 건축 설계공모 운영지침 제9조제5항에 따른 중대한 위반사항을 제외한 경미한 감점사항은 심사위원회 평가 이후 제출한다.)

나. 제출도서의 작성

1) 공통사항

가) 방위는 각 도면 및 도판의 좌측상단에 표현한다.

나) 모든 도면의 표기는 한글과 아라비아숫자로 하며 미터법을 사용한다.

다) 제출된 작품은 수정, 변경, 보완할 수 없다.

라) 주요 실의 명칭 및 면적을 해당 실에 직접 기재한다.

마) 제출도서에는 공정한 심사에 영향을 줄 수 있는 표현은 불가하다.

바) 설계도면 등 모든 제출도서의 종이는 백색으로 하고, 표현은 흑색으로 하며, 흑백계통의 무채색은 사용가능하나 일체의 유채색 사용은 하지 않아야 한다.(단 심사용 설계도판, 설계도면 중 조감도, 투시도와 재료 및 색채에 관한 계획만 유채색 사용 가능, 이외 유채색 사용시 실격 처리함)

사) 모든 제출도서의 제본은 클립 등 사용은 불가하며 접착제로 제본한다.

아) 쪽번호는 표지에 명기하지 않고 다음 인쇄면 하단에 “1”부터 표기한다.

자) 3차원 이미지는 포토샵 등 어떠한 리터치나 렌더링하지 말아야 한다.

2) 심사용 설계도판(렌더링하지 않은 3차원 이미지 도판)

가) 도판은 공모안 심사시 게시가 가능하도록  횡장방향(장변이 수평방향으로   작성)으로 두께 10㎜의 폼보드판에 테두리 없이 부착하여 제출한다.

3) 설계설명서

가) 설계도면에 표기하지 못한 세부사항은 설계 설명서로 제출할 수 있다.

나) 규격 A4(가로210×세로297mm)로 좌측을 접착제로 제본하여 제출한다.

다) 설계설명서 1부의  매수는  20매(표지 제외, 간지사용 불가, 단면인쇄) 이내로  작성하되 겉표지는 백색아트지(200g/㎡이하)로 하고 내부 내용물은 백상지로  한다.

라) 설계설명서의  표지는 본 지침서에 첨부된 소정양식에 의하며, 작성자를 인지할           수 있는 어떠한 표기도 할 수 없다. 【서식 14】

마) 설계설명서는 한글워드프로세서를 사용하여 각 페이지 메인 타이틀, 제목           이나 소제목을 제외한 내용상의 글씨는 휴먼명조체, 글자크기 12포인트로           작성한다. 단 그림 등 삽입내용 안에 표시되는 글자는 글자체 및 크기 제한이           없으나 심사위원이 인지할 수 있는 적정 크기로 한다.(글씨 및 내용에 유채색           사용 금지)

바) 다음 도면의 종류와 순서대로 작성한다.(설계자 임의변경 불가)

① 표지

② 목차

③ 설계개요 및 시설현황 【서식 9】, 층별 세부용도 및 면적【서식 10】

④ 기본계획방향(계획안의 상징성, 예술성, 창의성 등 개념 및 그림) 및 대지            현황 분석

⑤ 건축계획(배치, 평면, 입면, 단면 등)

⑥ 조경 및 외부공간 계획

⑦ 동선계획(보행 및 차량) 및 주차계획

⑧ 재료 및 색채에 관한 계획(유채색 사용가능)

⑨ 토목, 구조계획(내진설계 관련 등, 구조해석 모델 삽입시 무채색 사용)

⑩ 설비계획(기계설비―환기계획 포함, 전기·통신설비, 소방설비―피난계획             포함 등)

⑪ BF인증에 따른 이용자 접근계획

⑫ 에너지 절약계획

⑬ 환경친화계획

⑭ 신공법, 신소재 등에 관한 사항

⑮ 관련 법규 검토서 【서식 11】, 예정공사비 내역서 【서식 12】

사) 설계설명서의 쪽번호는 중앙하단에 표시할 것.(전체쪽번호-쪽번호)

예) 20-1, 20-2,………, 20-20

4) 설계도면

가) 규격 A3(가로420×세로297mm)로 횡장방향으로 좌측을 접착제로 제본하여           제출한다.

나) 설계도면 1부의  매수는  20매(표지 제외, 간지사용 불가, 단면인쇄) 이내로            작성하되 겉표지는 백색아트지(200g/㎡이하)로 하고 내부 내용물은 백상지로           한다.

다) 설계도면의 표지는 본 지침서에 첨부된 소정양식에 의하며, 작성자를 인지할           수 있는 어떠한 표기도 할 수 없다.【서식 14】

라) 다음 도면의 종류와 순서대로 작성한다.(설계자 임의변경 불가)

① 표지

② 목차

③ 조감도 또는 투시도

④ 설계개요 및 시설현황 【서식 9】, 층별 세부용도 및 면적【서식 10】

⑤ 기본계획방향(계획안의 상징성, 예술성, 창의성 등 개념 및 그림) 및 대지            현황 분석

⑥ 건축계획(배치, 평면, 입면, 단면 등)

⑦ 조경 및 외부공간 계획

⑧ 동선계획(보행 및 차량) 및 주차계획

⑨ 재료 및 색채에 관한 계획(유채색 사용가능)

⑩ 토목, 구조계획(내진설계 관련 등, 구조해석 모델 삽입시 무채색 사용)

⑪ 설비계획(기계설비―환기계획 포함, 전기·통신설비, 소방설비―피난계획             포함 등)

⑫ BF인증에 따른 이용자 접근계획

⑬ 에너지 절약계획

⑭ 환경친화계획

⑮ 신공법, 신소재 등에 관한 사항

⑯ 관련 법규 검토서 【서식 11】, 예정공사비 내역서 【서식 12】

5) 설계도서 USB(1EA)

가) 제출목록 : 3차원 프로그램을 이용한 제작 파일(pdf파일 제출 불가)

(파일명 예시 : 설계도판.skp, 설계도면1~20.dwg(또는 jpg), 설계설명서.hwp 등)

나) 파일명이나 폴더이름, USB 등에 암호, 회사명 등을 기입하거나 참가자를             인지할 수 있는 어떠한 표시를 하지 말아야 한다.

3. 작품심사 및 입상작 선정

가. 심사위원회 운영

1) 『건축설계공모 운영지침』(국토교통부 고시 제2023-180호, 2023. 3. 30.)에 의거 발주기관에서 구성한 심사위원회에서 평가기준에 따라 심사하여 당선작을 선정한다.

2) 심사위원회 구성 및 심사위원 명단

가) 심사위원회 구성 : 『건축서비스산업 진흥법』제21조 및 같은법 시행령 제17조『건축 설계공모 운영지침』(국토교통부 고시 제2023-180호, 2023. 3.30)에 따라 건축계획 및 설계 분야 전문가(교수, 건축사) 등 7명으로 구성

나) 심사위원 명단 : 설계공모 공고 시 공개

순번	소속	성명	자격	비고
1	목포대학교	박성진	교수
2	씨엔디건축사사무소	김태원	건축사
3	순천대학교	송성욱	교수
4	유탑건축사사무소	서수열	건축사
5	전남과학대학교	구협	교수
6	진건축사사무소	백진영	건축사
7	예향건축사사무소	한형민	건축사
8	이기성건축사사무소	이기성	건축사	예비
9	조선대학교	조창근	교수	예비
10	원건축사사무소	이경일	건축사	예비
11	한양건축사사무소	김성수	건축사	예비
12	예가건축사사무소	이승현	건축사	예비

※ 심사위원의 제척, 기피 또는 심사 당일 개인사정으로 인한 불참 등에 따라  변경될 수 있음

2) 심사위원의 기피, 제척

가) 설계공모참가자는 심사위원에게 심사의 공정을 기대하기 어려운 사정이 있는           경우 그 근거자료를 첨부하여 기피신청을 할 수 있다. 【서식 13】

나) 심사위원이『건축설계공모 운영지침(국토교통부 고시 제2023-180호)』제12조           제6항에 해당하는 경우에는 제척한다.

3) 심사위원장 선정

가) 심사위원회의 위원장은 심사위원 중에서 호선으로 선출한다.

나) 위원장은 회의를 진행하며 심사위원회의 동의를 얻어 설계공모안의 심사에           필요한 세부적인 사항을 결정할 수 있다.

4) 심사위원회 운영 방법

가) 심사위원은 위원장을 포함하여 총 7인으로 구성되며, 심사위원의 제척이나 기피로 결원이 생긴 경우는 예비심사위원이 참석한다.

나) 설계공모 작품에 대한 심사과정에서 실격된 작품의 경우 그 사유, 기타             필요한 사항 등을 문서로 작성하여야 하며, 심사에 참여한 심사위원 전원의           서명을 받아야 한다.

다) 작품선정을 위한 심사위원회의 진행은 실시간으로 중계 하며, 심사내용은           녹화 또는 녹음한다.

5) 심사결과의 발표 및 공개

평가결과는 입상작에 한하여 순위와 회사명을 여수시 홈페이지에 공지한다.

6) 기타

가) 당선작 및 입상작 결정방법과 평가기준은 설계공모 심사위원회에서 정한다.

나) 심사결과 설계공모 목적에 적합하지 아니하거나 작품 수준이 현저히 떨어진다고 심사위원회에서 결정한 경우에는 당선작 없이 기타 입상작만을 선정할 수 있다.

다) 당선작 등 응모작품은 일정기간 동안 전시·공개할 수 있다.

라) 응모자는 심사결과에 대하여는 이의를 제기할 수 없으며 심사결과의 발표 및   공개 사항은 『건축 설계공모 운영지침(국토교통부 고시 제2023-180호)』에 따른다.

나. 당선작 및 입상작 결정방법

당선작 및 입상작 결정방법과 평가기준은 아래「배점기준 및 평가항목」을          고려하여 설계공모 심사위원회에서 정한다.

다. 작품심사기준

1) 절차기준

가) 작품 평가방식은 투표제를 원칙으로 하되, 평가 전 심사위원의 요청이 있는 경우 설계공모 심사위원회 의결을 거쳐 투표제 또는 채점제, 투표제와 채점제의 혼합방식 등의 평가방식을 정한다.

나) 심사위원회에서 투표제로 작품평가 진행시에는 응모안에 대해 충분한 토론을 거쳐 평가하며 평가주안점을 참고로 최다득표순으로 당선작과 기타 입상작으로 구분해서 결정한다.

다) 심사위원회에서 채점제에 의한 작품평가 진행시에는 배점기준에 의거 항목별로 상대 평가하여「작품심사 결과」를 결정한다.

라) 심사위원회는 작품심사 후 발주기관에서 상정한 가·감점대상 및 가·감점  사유를 심의하여 가·감점평가 결과를 결정한다. (투표제에 의한 평가방식 또한  가·감점대상 및 가·감점 사유를 심의하여 가·감점 평가 결과를 반영하여 심사함)

마) 심사위원회는 평가대상에 대한「작품심사 결과」와「가·감점 평가 결과」를 종합하여 당선작 및 입상작을 결정한다.

2) 평가기준

가) 작품평가는「건축 설계공모 운영지침(국토교통부 고시 제2023-180호)」에 따른다.

나) 투표제 적용 시 평가의 주안점은 아래와 같다.

평 가 분 야	평 가 의 주 안 점	비 고
배치 계획	◦ 배치 및 토지의 활용 계획 ◦ 내·외부 공간의 접근성, 편의성 ◦ 내·외부 공간 계획에 따른 시설 및 공간 이용의 효율성
평면 계획	◦ 용도에 따른 사용 빈도, 시간에 따른 동선 계획 ◦ 동선 및 기능 배분의 타당성 ◦ 내·외부 공간과의 적절성 및 무장애 설계
경관 및 주변과의 조화, 입단면 계획	◦ 주변 공원과의 연계 및 조화 ◦ 입면 및 형태 계획의 합리성 및 우수성 ◦ 단면 계획시 성절토를 최소화하고 재료 및 색상의 적절성

다) 채점제 적용 시 배점 기준은 아래와 같다.

평 가 항 목

세 부 사 항

배 점

세 부 배 점

배 치 계 획

○ 배치 및 토지 활용도

○ 시설 및 공간 이용의 편의성

○ 보행자 및 차량 접근 계획의 적절성

(보행동선과 차량동선을 명확히 구분)

○ 부지와 도로의 높이차, 부지 주변여건

등을 고려한 배치계획

○ 장애인 주차장은 접근·이용 편의성

○ 외부공간 및 휴게공간 계획성

- 외부 조경공간과 연계 가능한 휴게시설

- 업무시간 이외에도 이용할 수 있도록 고려

○ 주차공간 확보

- 주차공간 확보를 위한 지상 휴게시설 구성이 어려운 경우는 옥상조경 및 2~3층에 내부시설과 연계된 계획 방안 검토 가능(발코니,테라스 등)

20

수	우	미	양	가
20	18	16	14	12

공 간 계 획

○ 내·외부 공간 계획 적절성

○ 공간 이용의 효율성

○ 동선 및 기능배분의 타당성

○ 장애인 이용의 편리성

30

수	우	미	양	가
30	27	24	21	18

경관 및

주변과의 조화

○ 주변 공간 및 환경과의 연계 및 조화

○ 입면 디자인 계획의 우수성

○ 외부 색상 및 재료계획의 적절성

○ 외부공간

30

수	우	미	양	가
30	27	24	21	18

기 술 계 획

○ 환경친화적 설계기법의 우수성

○ 비용 절감 등 경제성

○ 건물 구조 및 공법 등의 우수성

10

수	우	미	양	가
15	13.5	12	10.5	9

기       타

○ 공공성 제고방안

○ 공공성 특수 조건에 대한 대처 방안

10

수	우	미	양	가
5	4	3	2	1

감       점

○ 감점처리대상

(  )

합       계

100

※ 채점방법 및 절차는 설계공모 심사위원회에서 따로 정할 수 있음

* 응모작품별 종합평점 산정방식은 심사위원의 평가점수 중 최저와 최고점을 제외  (최저□최고 점수가 각 2개 이상일 때에는 이중 하나씩만 제외)한 후 나머지 점수를  합산하여 산술평균한 후 가점 및 감점사항을 반영하여 최종 평가점수를 산정한다.

이때 산술평균 산정결과 소수점 이하의 숫자가 있는 경우에는 소수점 셋째 자리   에서 반올림한다.

- 평가항목별 상대평가 시 등급은 수, 우, 미, 양, 가로 하고 점수는 수(100%), 우(90%), 미(80%), 양(70%), 가(60%)로 하며, 채점대상 작품수에 따른 등급배분은 다음과 같다.

- 배점기준이 20점인 경우 수-20점, 우-18점, 미-16점, 양-14점, 가-12점 등으로 세분화하여 적용한다.

- 참여업체별 등급배분은 다음과 같다.

작 품 수	등 급
	수	우	미	양	가
2	1	1
3	1	1	1
4	1	1	1	1
5	1	1	2	1
6	1	1	2	1	1
7	1	1	3	1	1
8	1	2	3	1	1
9	1	2	3	2	1
10	1	2	4	2	1
11	1	2	5	2	1
12	1	3	5	2	1
13	1	3	5	3	1
14	1	3	6	3	1
15	1	3	6	3	2

※ 작품수가 16개 이상일 경우 1개 작품 증가 시 마다 양, 가, 우, 미 순으로 등급수 증가

- 심사위원의 평가점수를 합산하여 산술평균한 점수로 집계하며, 소수점 셋째자리에서 반올림한다.

- 종합점수가 동일한 경우에는 분야별 평가항목 중 배점기준이 가장 높은 평가분야 점수 순위에 따르며, 점수가 동일한 경우 차순위 평가분야 점수순위에 따른다.

- 공모안 중 심사위원회의 심사결과 종합점수가 70점 미만인 경우와 공모안 수준이 현저히 떨어진다고 판단될 경우 입상작을 선정하지 않을 수 있다.

3) 심사절차

가) 심사위원회는 작품심사 시작 전에 발주기관에서 상정한 실격대상 및 실격사유를 심의하여 실격 여부를 결정하며, 실격 판정 시 심사대상에서 제외한다.

나) 심사위원회는 배점기준에 의거 항목별로 상대평가 후 작품심사 결과를 결정한다.

다) 심사위원회는 작품심사 후 발주기관에서 상정한 감점대상 및 감점사유를 심의하여 감점평가 결과를 결정한다.

라) 평가대상에 대한 작품심사 결과와 감점평가 결과를 종합하여 당선작 및 입상작을 결정한다.

4) 실격처리대상

가) 참가등록신청서에 허위사실을 기재한 경우

나) 건축법 등 관련 법령에 중대하게 위배되어 실현 불가능한 설계안을 제출한 경우

다) 건축규모, 예정공사비 등 설계지침서에서 요구한 사항을 과도하게 초과하거나 미달한 경우(±10% 범위를 넘어서는 경우)

라) 건축대지의 형태, 범위, 지적을 임의 조작 설계하여 시공이 불가능한 경우

마) 제출도서의 규격을 현저히 위반하거나 설계도면의 종류와 순서를 임의 변경한 경우

바) 제출도서에 해당업체를 특정할 수 있는 문구나 이미지 등이 포함된 경우

사) 설계 설명서상 재료 및 색채에 관한 계획 외의 제출물에 유채색을 사용한 경우

아) 공동응모인 경우 구성원 중 대표업체가 중도에 탈퇴한 경우

자) 직ㆍ간접적으로 심사에 영향을 미치는 부당한 청탁이나 압력을 행사한 경우

차) 다른 공모에 제출된 제안서를 재출품한 경우

카) 그 밖에 심사위원회에서 응모작품이 실격이라고 의결한 경우

5) 감점기준

구분		감점	한도
공모 지침 위반	제출도서별 분량(쪽수) 미준수	0.5점/쪽당	3점
	연면적 허용범위 초과	1점
	예정공사비 초과	1점
	지질, 규격 및 제본방법 미준수	0.2점/건당	1점
	제출도서 부수 누락	0.3점/부당	1점
	설계 설명서상 특수문자 등 표기, 글자테두리, 그림자효과 등 특수효과 적용 시	0.5점/건당	3점
	그 외 지침에 위배되는 사항	0.1점/건당	1점
기본 계획수행	해당 설계공모의 건축 기본계획 및 기획용역 수행 업체	1점
법규 위반	건축 관계법규 위반 - 도시계획 저촉, 직통계단 및 피난계단의 설치, 대지안의 조경, 공개 공지, 부설주차장, 건축선, 일조 등의 확보를 위한 건축물의 높이 제한 등	0.5점/건당	3점

※실격 또는 감점 등 사안의 중대 여부에 따라 설계공모심사위원회 의결로 결정

라. 심사결과 발표

1) 결과 발표 : 2025. 9. 예정

2) 심사결과는 심사종료 이후 상기 일정에 따라 「건축법」제32조에 따른 전자정보처리시스템(세움터)와 여수시 홈페이지에 공개한다. 당선작 및 기타입상작에 한하여 개별 통지한다.

3) 심사과정 및 개별적인 결과 등 문의에는 응하지 않는다.

마. 입상 작품수 및 보상

1) 당선작에게는 기본 및 실시설계 용역권을 부여하고, 기타 입상작은 4점 이내로 심사위원회에서 결정하며「건축 설계공모 운영지침」제21조에 따라 설계보상비를 차등 지급한다.

2) 입상작 보상내역(아래표는 예시이며, 정확한 입상자 수는 심사위원회에서 정한다.)

*부가가치세 포함   (단위 : 천원)

입상자가 4인일 경우	우수작	가작1	가작2	가작3
	21,000	15,000	10,000	6,000
입상자가 3인일 경우	우수작	가작1	가작2
	21,000	15,000	10,000
입상자가 2인일 경우	우수작	가작1
	21,000	15,000
입상자가 1인일 경우	우수작
	15,000

3) 작품 수준에 따라 심사위원회 결정으로 보상대상작품(입상작)을 선정하지 않을 수 있으며, 채점결과 동점일 경우는 해당 순위간 보상금의 평균값을 지급한다.

4) 발주기관의 사정 등으로 시상식을 진행하지 않을 경우 당선자 및 입상자에 한해 개별 통지할 예정이며 통지일로부터 20일 이내에 입상작 보상금을 수령 하지 않을 경우 보상금에 대한 권리를 포기한 것으로 간주한다.

5) 입상작 보상금 신청서류는 아래와 같으며 원본으로 제출하고 사본에는 원본대조필 날인하여 제출한다.

가) 보상금 신청 공문

나) 입선작 보상비 청구서【서식 15】

다) 4대보험 납입증명서

라) 사업자등록증 사본

마) 통장사본

바) 전자세금계산서

4. 기타사항

가. 유의사항

1) 본 설계공모는 2개 업체 이상 응모하여야 하며, 응모자가 2개 업체 미만인 경우에는 재공고 할 수 있다.

2) 공모안중 작품수준이 현저하게 미달될 경우에는 심사위원회의 심사를 거쳐          당선작을 선정하지 않을 수 있다.

3) 응모자는 현장을 답사하여 현장조건을 조사한 후 계획하여야 한다.

4) 응모자는 국내·외 국민체육센터 등 유사 사례를 충분히 조사·분석하여 그 내용을 설계에 반영하여야 한다.

5) 본 지침서의 문구 해석상 발주기관과 응모자간에 차이가 있을 경우에는 발주기관의 해석을 우선으로 하고, 기타 명시되지 않은 사항에 대하여는 발주기관이 정하는 바에 따라야 한다.

6) 본 설계공모 참가에 소요되는 제경비는 일체 지불하지 않는다.

7) 응모자는 설계공모에 참가 등록함으로써 이 지침서의 내용에 동의하는 것으로 간주한다.

나. 당선 이후 조건

1) 당선작으로 선정된 공모안을 제출한 자를 낙찰자로 결정하고, 특별한 사유가          없는 한 통보일로부터 7일 이내에 계약을 체결해야 한다. 다만, 발주기관의         사정이나 사업의 추진여건에 따라 협의하여 계약체결 기한을 조정할 수             있으며, 당선자 결정 후 발주기관의 사정으로 해당공사의 용역이 중단될 경우         이의를 제기할 수 없고 이 때에는 용역 공정률의 정도에 따라 용역비를 실비         정산한다. 또한 사업 규모의 변경이나 해당공사의 대상 사업부지의 변경이 있을         경우 당선안의 변경을 최소화 하는 범위 내에서 용역을 계속 진행한다.

2) 계약의 체결 및 이행에 관하여는 지방계약법 및 시행령·시행규칙과 이에           근거한 계약 일반조건, 입찰유의서 등 관련예규를 따른다.

3) 당선자에게는 기본 및 실시설계권을 부여하며 당선자가 계약지정일까지 계약하지 않을 때에는 차점자(우수작 설계자)에게 기본 및 실시설계권을 부여할 수 있다. 이 경우 이미 상금을 지급한 경우에는 상금 금액만큼 공제한 금액을 설계 용역비로 지급한다.

4) 당선자는 심사위원회, 설계자문, 발주기관의 검토결과 등에 의해 설계보완이          필요할 때에는 수정·보완·변경하여 이를 설계에 반영하여야 한다.

5) 당선자는 기본설계 및 실시설계를 추진하면서 행정기관에서 요구하는 각종          행정절차에 필요한 도서를 작성하여야 하고, 그 결과를 설계에 반영하여야          한다.

※ 주요행정절차 : 기본 및 실시설계 경제성 검토(VE), 건설기술심의, 건축 협의, 녹색/에너지효율/BF/제로에너지건축물 예비인증, 계약 원가심사, 조달청 공사 원가검토 및 설계 적정섬 검토(필요시)등 실시계획인가, 각종 인허가 등 기타 행정기관에서 요구하는 절차 포함

6) 당선자는 설계용역계약을 할 때 전기, 정보통신, 소방 등 설계업 등록이 없는  경우에는 관련규정에 의한 설계자격자와 공동도급(분담이행방식) 또는 하도급계약을 하여야 한다. 이 때, 설계공모 공동응모자 상호(공동응모일 경우)간, 공동도급(분담이행방식) 각 관련주체 간의 업무 범위와 책임한계를 명시한 수행계획서를 발주기관에 제출하여야 한다.

7) 발주기관은 설계 과정에서 필요한 경우 설계 수정, 변경 및 보완을 요구할 수 있으며, 설계자는 특별한 사유가 없는 한 이에 따라야 한다.

8) 설계자는 건축물 설계공모 이후 상충되는 부분을 해소하기 위하여 발주기관의 요구에 따라 설계서를 수정할 수 있다.

9) 발주기관의 기본 방침 및 운영 방침이 변경되어 설계의 전면적인 취소 또는 설계내용의 부분적인 수정이 필요한 경우, 이에 따라야 한다.

10) 당선자는 사업진행에 필요한 각종 심의, 인·허가등에 수반되는 업무         (설계도서 및 자료 제공 등)를 수행해야 하며, 이에 따른 제반 비용은       설계수행자가 부담한다.

11) 공동참여업체는 발주기관과 상의 없이 계약내용에 대한 권리와 의무를       타인에게 양도하지 못한다.

12) 설계권을 포기하거나 제출서류 등에 허위사실이나 중대한 결함이 발견되었을          경우와 당선자가 설계를 진행할 수 없는 경우에는 우수작 설계자에게 설계권을         부여할 수 있다.

13) 녹색건축, 건축물 에너지 효율등급, 장애물 없는 생활환경, 제로에너지건축물 등 기타 인증에 필요한 제반절차를 수행하여야 하며, 컨설팅 비용은 설계 용역비에 포함되어 있으므로 이에 성실히 과업에 임하여야 한다.

14) 설계용역기간에는 기본설계 및 실시설계 기간 등이 포함되고, 각종 인·허가   및 설계심의 기간 등도 용역기간에 포함한다. 단 발주기관의 사정 또는 각종  인허가의 지연 등에 의해 용역중지 요청이 있을시 중지기간 만큼의 용역     기간은 연장될 수 있으며 용역중지 기간 중에도 발주기관의 요구 자료제출이나 인허가 수행, 각종 인증 수행 등의 과업수행 요청이 있을 경우 이에 성실히 임하여야 한다. 다만 용역기간 연장에 따른 비용은 추가 지급하지 않는다.

15) 당선자는 계약체결과 동시에 기본 및 실시설계용역을 수행하여야 하며, 실시설계와 관련한 사항은 별도 과업내용서에 따른다.

다. 제출 작품에 대한 지적 소유권

1) 당선작은 반환하지 않고 주최자가 보관한다.

2) 당선작의 저작권 등 법적 소유권은 당해 건축설계공모에 한하여 발주기관에         귀속하며, 저작권에 관련된 제반 사항은 관계법령이 정하는 바에 따른다. 또한         발주기관은 출판과 전시를 위해 별도의 허락 없이 입상작을 사용할 수 있다.

3) 발주기관은 입상작 외의 작품의 경우에도 필요한 경우 전시 또는 출판할 수         있으며 이 경우 응모자의 요청이 있을 때에는 익명으로 처리할 수 있다.

4) 주최자는 응모작품에 대해 당해 응모자의 동의를 얻어 그 작품에서 아이디어의 일부를 이용할 수 있다.

라. 응모작품의 반환

1) 응모작품의 반환은 발주기관에서 당선작품 공고일로부터 7일 이내에 인수하여야 하며, 이에 따른 비용은 응모자가 부담한다.(단, 접수된 1부는 발주기관에서 보관용으로 사용)

2) 반환기한 내 인수하지 않은 작품은 발주기관에서 임의 처리한다.

마. 특기사항

1) 모든 증빙자료는 자격이 있는 기관에서 발행하는 서류로 제출하여야 한다.

2) 계약의 체결 및 이행에 관하여는 계약부서의 결정에 따르되 서로 협의하여          체결한다.

3) 당선작으로 선정되어 용역수행 시 제출된 과업수행계획서에 기재된 참여기술자는 발주기관의 승인 없이 임의로 교체할 수 없다.

4) 당선발표 이후라도 설계공모 참가의 자격이 허위로 밝혀지거나 실격사유가          확인될 경우 실격처리 되며, 이에 대하여 이의를 제기할 수 없다.

5) 작품제출자와 발주기관간 이견이 있을 경우 발주기관의 해석에 따라야 하며, 이에 대하여 이의를 제기할 수 없다.

6) 계약상대자는 최종 실시설계 후 설계금액이 예정공사비를 초과하였을 때에는 발주처와 협의하여야 한다.

Ⅲ. 설계 지침

1. 건축설계 일반

가. 기본방향

1) 모든 설계는 제시한 요구조건에 부합되어야 한다.

2) 본 과업과 관련된 토목, 기계, 전기, 통신, 조경 등 타 분야와 긴밀히 협조하여         기능유지 및 관리가 용이하도록 유기적인 계획이 되도록 하여야 한다.

3) 모든 설계는 발주기관이 제시한 요구조건을 최대한 설계에 반영하도록 한다.         (단, 발주기관이 인정한 것은 예외로 한다.)

4) 대상지의 자연적 특성을 적극 활용하고, 주변 환경 및 경관과 조화를 이루도록         건물이 입지하여야 하며, 대상지의 지형, 지세 등의 약점을 보완할 수 있고,         가용공간을 효과적으로 확보할 수 있는 설계 방안을 제시한다.

5) 이용자의 특성, 접근성, 실용성 및 안전성을 고려하여 계획하며, 외관과 배치는         이용하기 편리하고 친숙함을 느낄 수 있도록 주위환경과 조화되게 설계한다.

6) 불필요한 공간을 최대한 억제, 동선을 최소화하여 공간 활용도를 극대화 한다.

7) 미래지향적, 에너지 절약형의 경제적인 구조와 기능을 고려하여 계획하며,           공사비 절감은 물론 향후 시설물 유지관리(열손실 최소화)에 경제성 있게           계획하며, 지나친 장식은 배제한다.

8) 공모안은 발주기관의 요구 시 객관적 근거를 제시할 수 있어야 한다.

9) 관련법규(국토의 계획 및 이용에 관한 법률, 건축법, 건설산업기본법, 건설           기술진흥법, 주차장법, 소방시설 설치유지 및 안전에 관한법률, 신에너지 및         재생에너지 개발·이용·보급 촉진법, 전기․통신법, 장애인·노인·임산부등의             편의증진보장에관한법률 등에 관련된 법규)를 면밀히 검토하여 계획한다.

나. 설계의 원칙

1) 설계의 원칙 : 쾌적성, 편의성, 내구성, 안전성, 친환경성, 에너지효율성

가) 쾌적성 : 쾌적한 환경 조성과 그 쾌적성이 항구적이 될 수 있도록 사용 및  유지관리 편의성을 도모한다.

나) 편의성 : 동호인 및 방문객의 편의를 최대한 고려한 공간으로 설계한다.

(동호인 및 방문객 휴게 공간, 통로, 출입구 등 기타)

다) 내구성 : 시설 내구성을 고려한 건축적 안목이 필요하고, 바닥 재료와 건축재료의 선택 시 내구성을 고려한다.

라) 안전성 : 공공시설로서의 안전성(재난·재해, 방범등에 대한 안전성을 포함)을 최대한 확보한다.

마) 친환경성 : 내장 및 외장재, 페인트 등 모든 요소의 친환경·저공해 자재를   사용하고, 실내 통풍과 환기시설을 확보한다.

바) 에너지효율성 : 공공건물 디자인은 에너지 효율성의 제고가 필요하고, 자연                         채광시설, 자연환기시스템 등의 사용으로 채광 및 환기 관련                         에너지 효율성을 확보한다.

2. 건축설계 조건 및 기준

가. 공통사항

1) 배치계획 및 법적검토는 건축법 및 관련 법규, 여수시 건축조례 및 도시계획조례를 적용하여  설계하여야 한다.

2) 건축물의 구조는 영속적이고 합리적인 구조로서 경제성과 안전성을 고려하여야 하며, 입면계획은 외관 및 내부 실 용도에 조화를 두어 계획하여야 한다.

3) 운동시설 중 체육관에 적합한 관련법을 적용하여 냉·난방 방식을 결정하여야 한다.

4) 설치·사용되는 기계․전기제품은 고효율 기자재로 설치한다.

5) 사용재료 및 설비는 운영초기 뿐만 아니라 사용년도의 경과시에도 적절한 유지관리가 되도록 설계하여야 한다.

나. 설계시 유의사항

1) 대지의 입지조건에 적합한 합리적인 설계

가) 본 사업부지 주변현황을 고려하여 안정성 있고 주변건물과 조화롭게 설계하여야 한다.

나) 주변 공공시설 등을 고려하여 이와 연계 활용할 수 있는 방안을 고려하여야 한다.

다) 기능을 원활하게 수행할 수 있도록 유기적으로 공간이 연결되고 동선 및 실의 크기가 적절하게 배분되어 최소비용으로 최대의 효과를 얻을 수 있는 합리적인 설계가 되어야 한다.

2) 수요를 감안한 미래지향적 첨단 시설 설계

가) 성장과 변화를 예측한 합리적 규모로 외관은 조형성, 독창성 있는 설계로 쾌적한 환경을 조성하고 외형과 조경의 모든 요소에 친근한 이미지 반영

나) 부식(腐蝕)우려가 있는 모든 장소에는 자재선정 시 KS제품 우선으로 내구성과 미관을 동시에 고려하여 설계하여야 한다.

다) 대지주변이나 건축물 내 소음원(騷音源)이 있는 경우에는 소음(騷音)에 대한 대책을 수립하여 설계하여야 한다.

라) 모든 기준은 최근 개정된 최신법령에 해당하는 기술기준을 필히 적용

3) 에너지 절약형(Energy Saving) 설계

가)「신에너지 및 재생에너지 개발․이용 보급 촉진법 시행령」제15조에 따른 신재생에너지 공급의무비율을 고려하여 외부디자인 및 신․재생에너지 시스템 계획을 수립하여야 한다.

나) 제로에너지(4등급)을 득할 수 있도록 설계하고 관련 법령이나 기준, 지침 등의 개정(입법예고 등) 사항을 검토하여 상위기준을 적용한다.

다) 건축물의 에너지절약 설계기준(국토교통부 고시)에 맞추어 창호, 내․외벽, 슬라브, 지붕 등 모든 요소에 방풍, 방한, 단열 등 에너지 절약형 구조로 설계하여야 한다.

라) 기계설비는 에너지 고효율 자재사용 및 고효율 시스템 설계

마) 자연채광을 최대한으로 반영하고 적정 환기로 체육활동 환경을 최적화하고 건물 용도와 실에 따른 적정 조도의 반영

바) 근무 직원의 쾌적성과 편리성이 확보된 설계

4) 환경 친화적 부지환경 조성

가) 합리적인 토지이용계획으로 대지이용을 극대화하고 쾌적한 근무, 운동 환경 조성

나) 조경포장 및 조경시설물, 외부 구조물, 외부 옹벽, 우․오수계획 기타 시설은 환경 친화적으로 설계

다) 주변의 환경을 보존하도록 계획하고 공사시행 시 분진, 소음, 진동, 폐기물의 발생이 최소가 되도록 고려한 설계

※ 소음·진동관리법 제23조(생활소음, 진동의 규제), 제29조(방음∙방진시설의 설치 등), 제40조(방음시설의 성능 및 설치기준)에 맞게 설계

5) 방범, 방재 등에 편리하고 유지관리가 용이한 설계

가) 건축물의 완성뿐만 아니라 유지관리에 대한 비용이 최소화되는 방법 등을 고려한 경제적인 설계가 되어야 한다.

나) 화재, 지진, 태풍, 홍수 등 재해에 대하여 안전하고 피난에 유리하도록 하고, 국토교통부고시 제2021-930호 '범죄예방 건축기준 고시'를 준용하여 방범 및 보안관리가 용이한 구조로 설계하여야 한다.

6) 안전성과 시공성이 확보된 설계

가) 고정하중, 적재하중, 적설하중, 풍하중, 지진하중 및 건축물의 실제의 상태에 따라 하중, 수압, 진동, 충격 등에 의한 외력, 온도변화, 수축 및 크리프의 영향을 고려한 구조안정성이 확보된 설계

나) 지반상태에 따라 합리적인 기초구조계획이 이루어진 설계

다. 시설 기준

소라면 죽림국민체육센터는 수영장(25m) 5레인, 다목적체육관 등 시설을 갖추어야 하는 바, 이용자와 관리자를 고려한 적합시설이 되도록 한다.

층별	면적(㎡)	주요시설	세부내용	비고
계	2,700
수영공간	837	실내수영장(895㎡)	- 25m×5레인 - 영·유아풀 - 탈의실 및 샤워실 - 부대시설(강사실, 의무실) 물품창고 포함
체육공간	652	다목적체육관(503㎡)	- 높이 7m 이상 물품창고 포함
		실버웨이트존(55㎡)
		물품보관실(49㎡)
사무공간	194	사무실/운동처방실(145㎡)
		휴게실(27㎡)
		창고(22㎡)
육아공간	71	실내놀이터(71㎡)
		야외놀이터(200㎡)		면적제외
공용공간	946	홀, 계단실, E/V, 화장실등 (529㎡)
		기계실/전기실/수영장PIT (417㎡)
옥상	637	옥외쉼터		면적제외

※ 상기 층별 공간 배치 구성 및 면적은 참고사항으로, 설계자의 의도 및 계획에 따라 기능성과 합리성을 감안하여 소요실의 위치, 면적 등 조정 가능하며, 상기 계획을 표준으로 하되 소요실의 추가, 삭제 등도 가능 함

3. 세부설계지침

가. 배치계획

1) 부지와 도로의 높이차, 부지 주변여건 등을 고려한 배치계획의 수립과 보행자 진입공간 및 인접 주민들을 편리한 접근을 고려한 개방형 옥외 공간 등 합리적으로 배치계획을 구성한다.

2) 차량이용 접근을 고려하여 주차공간 확보에 세심한 배려가 필요하고, 보행자의 안전한 보행을 고려하여 보행자 및 차량이동의 합리적인 동선계획을 수립할 것.

3) 장애인의 경우 차량 주차 후 안전하게 건물 내로 접근할 수 있도록 할 것

4) 하역 및 시설 유지관리 동선, 비상시 대피동선, 소방진입용 동선을 확보하여 화재‧비상시 신속하고 효율적인 대처가 가능하도록 할 것

5) 지역 주민과 직원들의 편의와 복지를 위해 다양한 외부 공간 및 휴게공간을 계획하고, 업무시간 이외에도 활용할 수 있도록 고려한다.

6) 인근 근린공원과의 접근동선을 연계하도록 고려한다.

나. 운동시설 및 지원시설 계획

1) 실내 운동시설의 경우 세부시설별로 필요한 층고와 구조를 고려하여 배치 시 입체적이며 효율적으로 계획할 것.

2) 무주공간으로 계획할 경우 지붕구조형식 및 지붕재료에 대해 종합적으로 검토하고, 태양열, 태양광 설비시스템 적용 시 지붕구조에 무리가 가지 않도록 유의할 것.

3) 샤워실, 탈의실 등의 계획 시 이용자 동선, 시설 유지관리 및 설비공간 집적을 통해 공간이용의 효율성을 고려할 것

4) 휴게실, 샤워실 및 탈의실 등은 국토교통부 고시 제2020-742호 ‘실내건축의 구조・시공방법 등에 관한 기준’에 적합하게 설치 권장

5) 체육관은 가변형 공간으로 계획하여 무대공간, 부속공간, 대기석 등의 공간 활용을 고려할 것

다. 편의 시설 계획

1) 지상층은 다양한 지역주민의 중심공간이자 소통공간으로 이용 가능하도록 개방적인 공간으로 조성하고 외부공간과 연계 가능한 시설을 명시할 것

2) 공원 내 대지 가용 범위를 고려하여 주차대수는 법정주차대수 충족에 더해 실질적인 주차수요를 고려하여 계획할 것.

라. 대피 계획

1) 비상 시 피난에 유의하여 안전 대피공간(경사로, 발코니 등)을 고려할 것.

2) 다중이용시설로서 비상시 다수 인원이 일시에 피난해야하는 시설인 만큼 충분한 공용면적 및 피난동선을 확보할 것

3) 단순하고 명쾌한 내·외부 동선계획을 통해 재난 발생 시 긴급한 대피 가능하도록 유도할 것

마. 공공성 확보

1) 색채 및 사인계획(픽토그램 등): 비상 시 직관적인 상황판단이 가능하도록 고려할 것

2) 유니버설디자인(Universal Design)의 적극 반영을 고려할 것.(건축마감 및 가구 디테일 처리, 휴게공간, 문손잡이 등)

바. 평면․입면․단면계획

1) 이용자들이 이용하기에 불편함이 없고, 안전을 고려하며 창의성 있게 계획한다.

2) 기능별로 침범하지 않고 서로 독립되면서도 상호연관성을 가질 수 있도록 하며, 수직·수평동선이 원활하도록 계획하여야 한다.

3) 시설별 운영시간에 따라 개별 운영이 가능하도록 조닝, 공간, 설비계획 수립

4) 공용면적 및 과도한 통행로 부분은 지양하고 불필요한 공간발생을 최소화 하여 실제 사용공간을 충분히 확보하여야 한다.

5) 여수시 경관계획(가이드라인 참고) 및 건축물의 배치, 높이, 형태, 의장, 색채 등을 고려하여 계획한다.

6) 외장재는 각 시설별 특성을 고려한 고유 성능을 갖추되, 경제성·시공성·기능성·내구성 및 유지보수를 고려하여 적용한다.

7) 창호설계는 미관 및 보안적인 측면을 고려하되 열손실, 소음 등의 영향을 최소화하도록 하고 냉·난방 미가동시 자연환기를 최대한 이용할 수 있는 규모로 계획한다.

8) 천장고와 복도는 실용도, 면적, 기능을 고려하여 적정한 높이와 폭을 산정하되 공간의 쾌적성 및 공사비 절감을 고려하여 계획한다.

사. 재료 및 색상계획

1) 기능에 적합하고 경제적인 자재를 사용하고 현대감각에 조화되도록 한다.

2) 사용자재는 국산 KS 규격품을 사용하는 것을 원칙으로 하며, 내구성, 내후성, 내식성, 내수성, 청결성, 내마모성이 우수하고 유지관리에 적합한 재질 및 마감을 고려하여야 한다.

3) 실내 색채계획은 운동시설의 특성을 고려하여 계획하고 전체적인 조화를 이루어야 한다.

4) 사용재료 및 설비 운영초기와 사용년도의 경과 시에도 적절한 유지관리가 되어야 하며, 내·외부가 쾌적한 환경을 유지할 수 있도록 설계하여야 한다.

5) 건축계획과 조경, 보행로, 오픈스페이스, 옥외시설물(안내표시, 자전거보관소, 벤치 등)의 디자인이 통합적인 조화를 이루도록 고려할 것

아. 기타 특수조건

1) 건물의 매스 크기 및 형태는 주변환경과의 조화를 고려하고 위압감을 주지 않도록 계획할 것

2) 유지관리에 용이한 마감재와 용도에 맞는 색채 선택으로 편안하고 쾌적한 내·외부공간이 조성되도록 계획할 것

3) 에너지 소비량이 많은 대공간이므로 에너지 절약 및 유지관리가 용이한 경제적인 설계안이 도출될 수 있도록 지침으로 제시하고, 단면계획시 자연채광과 인공조명을 함께 검토하여 실내의 균질한 조도 유지 및 사용에너지 절약 방안을 유도할 것

4) 실 기능을 고려한 냉난방, 환기 등의 설계기준을 제시하여 설계자가 이를 반영하여 설계할 수 있도록 할 것

5) 현 공사범위 건물 및 여건을 충분히 검토하여 공사비를 절감할 수 있는 공법으로 계획한다.

6) 건축물의 에너지절약 및 유지관리가 용이하고 유지 관리비 및 에너지 비용이 최소화되도록 계획한다.

7) 건축물 및 외부공간은 환경설계를 통한 범죄예방(CPTED) 기법을 적용하여 안전하고 쾌적한 환경을 조성토록 계획하고 각종 안전장치 적용을 통해 생활안전사고 방지하여야 한다.

【서식 1】

설계공모 응모신청서
※ 접수번호
대 표 자	업 체 명			사업자등록번호
	대표자명			주민(법인)등록번호
	주 소			전화번호(FAX)
	E-mail
공동응모	업 체 명			사업자등록번호
	주 소			전화번호(FAX)
여수시에서 주최하는 『소라면 죽림국민체육센터 건립』 건축설계 공모에 있어서 입찰공고 및 설계지침서를 준수하여 응모할 것을 신청합니다. 구비서류 : ① 위임장, 재직증명서 각1부(대리인이 등록할 경우에 한함) ② 국내 건축사면허증(또는 자격증) 및 건축사업무신고필증 사본 각 1부 ③ 국외 건축사면허증(또는 자격증) 및 국외 건축사사무소 등록증 사본 각 1부 (외국건축사 참여할 경우에 한함) ④ 설계공모 참가자 서약서(공동응모의 경우 참여업체 공동날인) 1부 ⑤ 서약서(공동응모의 경우 참여업체 공동날인) 1부 ⑥ 법인등기부등본(법인) 또는 사업자등록증(개인) 1부 ⑦ 사용인감계 및 인감증명서(법인은 법인인감증명서) 각 1부 ⑧ 공동수급협정서(공동응모로 참여할 경우) 1부 ⑨ 대표자 선임계(공동응모 또는 단일응모라도 공동대표인 경우에 한함) 1부 ⑩ 행정처분 여부 사실 증명서 사본 1부 2025 . . . 신청인 : (인) (대표자) 여수시장 귀하
-------------------- 절 취 선 --------------------
설계공모 응모신청 접수증
※ 접수번호							접 수 인
업 체 명			사업자등록번호
대표자명			주민(법인)등록번호
주 소			전화번호(FAX)

【서식 2】

설계공모 참가자 서약서

□ 사 업 명 : 『소라면 죽림국민체육센터 건립』 건축설계공모

□ 발주기관 : 여수시

당사는 『소라면 죽림국민체육센터 건립』건축설계공모와 관련하여 관계법령에 규정된 절차를 준수하여 공정하고 투명한 설계평가가 되도록 협조하겠으며 심사위원 및 관계자와 어떠한 경우에도 직·간접적으로 개별접촉하지 않고 설계평가 심사과정에서 이유여하를 막론하고 심사위원이나 관계공무원에게 금품, 향응이나 부당한 이익을 제공하지 않도록 할 것이며 만약 이를 위반할 시에는 관계법령에 따라 책임을 지고 이와 관련하여 일체의 민·형사상 이의를 제기하지 않겠습니다.

2025년   월   일

○ (공동응모) 대표업체

회 사 명 :

주    소 :

대 표 자 :               (인)

전화번호 :

○ (공동응모) 참여업체

회 사 명 :

주    소 :

대 표 자 :               (인)

전화번호 :

여수시장 귀하

※ 단일업체 응모일 경우 공동응모 대표업체란에 기재, 서명할 것

【서식 3】

서     약     서

당사는『소라면 죽림국민체육센터 건립』건축설계공모에 응모함에 있어 설계공모지침을 성실히 준수하고 만일 제반 규정의 위반과 지시, 지침 및 조정 불이행 등에 따른 어떠한 불이익도 감수할 것이며 공모와 관련한 응모작품 제출, 심사 방법, 심사 결과 등에 대하여는 어떠한 이의 없이 귀 시의 결정에 따를 것을 확약하며 이에 서약합니다.

2025년   월   일

○ (공동응모) 대표업체

회 사 명 :

주    소 :

대 표 자 :               (인)

전화번호 :

○ (공동응모) 참여업체

회 사 명 :

주    소 :

대 표 자 :               (인)

전화번호 :

여수시장 귀하

※ 단일업체 응모일 경우 공동응모 대표업체란에 기재, 서명할 것

【서식4】

위    임    장

대표자	성 명		주민등록번호
	주 소
	소 속 (업체명)		연락처
대리인	성 명		주민등록번호
	주 소
	소 속 (업체명)		연락처
여수시에서 시행하는『소라면 죽림국민체육센터 건립』건축설계 공모에 응모함에 있어 상기인을 대표자의 대리인으로 위임하였음을 증명합니다. 2025. . . 대표자 : (인) 대리인 : (인) 여수시장 귀하
※ 첨부서류 : 재직증명서 1부(업체의 경우) ※ 위임장에 사용하는 도장은 대표자 인장과 같아야 함 ※ 대리접수로 인하여 발생하는 모든 문제는 대표자 및 응모자 본인이 모든 책임을 짐

【서식 5】

『소라면 죽림 국민체육센터 건립』 건축설계공모

공 동 수 급 협 정 서 (공동이행방식)

제1조 (목적) 이 협정서는 공동수급체의 구성원이 재정, 경영, 기술능력, 인원 및 기자재를 동원하여 아래의 용역에 대한 계획, 입찰, 시공 등을 위하여 출자비율에 따라 공동 연대하여 계약을 이행할 것을 약속하는 협약을 정함에 있다.

1. 사 업 명 : 『소라면 죽림국민체육센터 건립』 기본 및 실시설계용역

2. 계약금액 :  ○○○원

3. 발주기관명 : 여수시

제2조 (공동수급체) 공동수급체의 명칭, 사업소의 소재지, 대표자는 다음과 같다.

1. 명          칭 :

2. 주사무소소재지 :

3. 대 표 자 성 명 :

제3조 (공동수급체의 구성원) ① 공동수급체의 구성원은 다음과 같다.

1. ○○○회사(대표자 :         소재지 :                )

2. ○○○회사(대표자 :         소재지 :                )

② 공동수급체 대표자는 ○○○로 한다.

③ 공동수급체 대표자는 발주기관과 제3자에 대하여 공동수급체를 대표하며, 공동수급체의 재산관리와 대금청구 등의 권한을 가진다.

제4조 (효력기간) 이 협정서는 당사자간의 기명(서명) ․ 날인과 동시에 발효하며, 해당 계약의 이행으로 종결된다. 다만, 발주기관이나 제3자에 대하여 해당 계약과 관련한 권리․의무 관계가 남아있는 한 이 협정서의 효력은 존속된다.

제5조 (의무) 공동수급체의 구성원은 제1조에서 정한 목적을 수행하기 위하여 성실, 근면 및 신의를 바탕으로 하여 필요한 모든 지식과 기술을 활용할 것을 약속한다.

제6조 (책임) 공동수급체의 구성원은 발주기관에 대한 계약의 의무이행에 대하여 연대하여 책임을 진다.

제7조 (하도급) 공동수급체 구성원 중 일부 구성원이 하도급계약을 체결하려는 경우에는 다른 구성원의 동의를 받아야 한다.

제8조 (거래계좌) 행정안전부 예규「지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준」제7장 공동계약 운영요령 제3절 7. 대가의 지급에 정한 바에 따라 선금, 기성대가 등은 다음 계좌로 지급받는다.

1. ○○○회사(공동수급체대표자) : ○○은행, 계좌번호○○○, 예금주○○○

2. ○○○회사 : ○○은행, 계좌번호○○○, 예금주○○○

제9조 (구성원의 출자비율) ① 각 구성원의 출자비율은 다음과 같이 정한다.

1. ○○○:     %

2. ○○○:     %

② 제1항의 출자비율은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 변경할 수 있다. 다만, 출자비율을 변경함에 있어 일부 구성원의 출자지분 전부를 다른 구성원에게 이전할 수 없다.

1. 발주기관과의 계약내용 변경에 따라 계약금액이 증감되었을 경우

2. 공동수급체의 구성원 중 파산, 해산, 부도 등의 사유로 인하여 당초 협정서의 내용대로 계약이행이 곤란한 구성원이 발생하여 공동수급체의 구성원 연명으로 출자비율의 변경을 요청한 경우

③ 현금 이외의 출자는 시가를 참작, 구성원이 협의 평가하는 것으로 한다.

제10조 (손익의 배분) 계약을 이행한 후 이익 ․ 손실이 발생한 경우에는 제9조에서 정한 비율에 따라 배당하거나 분담한다.

제11조 (권리 ․ 의무의 양도제한) 구성원은 이 협정서에 따른 권리의무를 제3자에게 양도할 수 없다.

제12조 (중도탈퇴에 대한 조치) ① 공동수급체의 구성원은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 외에는 입찰과 해당계약의 이행을 완료하는 날까지 탈퇴할 수 없다. 다만, 제3호에 해당하는 경우에는 다른 구성원이 반드시 탈퇴조치를 해야 한다.

1. 발주기관과 구성원 전원이 동의하는 경우

2. 파산, 해산, 부도 그 밖의 정당한 이유 없이 해당 계약을 이행하지 아니하여   공동수급체의 다른 구성원이 발주기관의 동의를 얻어 탈퇴조치를 하는 경우

3. 공동수급체의 구성원 중 파산, 해산, 부도 그 밖의 정당한 이유없이 해당 계약을 이행하지 아니하여 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제92조 제2항에 따라 입찰참가자격 제한조치를 받은 경우

② 제1항에 따라 구성원 중 일부가 탈퇴한 경우에는 잔존구성원이 공동 연대하여 해당계약을 이행한다. 다만, 잔존구성원만으로 면허, 실적, 시공능력평가액 등 잔여 계약이행에 필요한 요건을 갖추지 못할 경우에는 잔존구성원이 발주기관의 승인을 얻어 새로운 구성원을 추가하는 등의 방법으로 해당요건을 충족해야 한다.

③ 제2항 본문의 경우 출자비율은 탈퇴자의 출자비율을 잔존구성원의 출자비율에 따라 분할하여 제9조의 비율에 가산한다. 다만, 잔존구성원이 2인 이상으로써 잔존 구성원이 모두 동의한 경우에는 자율적으로 출자비율을 조정할 수 있다.

④ 탈퇴하는 자의 출자금은 계약이행 완료 후 제10조의 손실을 공제한 잔액을 반환 한다.

제13조 (하자담보책임) 공동수급체가 해산한 후 해당공사에 관하여 하자가 발생한 경우에는 연대하여 책임을 진다.

제14조 (운영위원회) ① 공동수급체는 공동수급체의 구성원을 위원으로 하는 운영 위원회를 설치하여 계약이행에 관한 제반사항을 협의한다.

② 이 협정서에 정하지 아니한 사항은 운영위원회에서 정한다.

위와 같이 공동수급협정을 체결하고 그 증거로서 협정서 ○통을 작성하여 공동수급체의 구성원이 기명날인하여 각자 보관한다.

2025 년  월  일

업체명                           대표자 ○○○ (인)

업체명                           대표자 ○○○ (인)

【서식 5-1】

『소라면 죽림국민체육센터 건립』 건축설계공모

공 동 수 급 협 정 서 (분담이행방식)

제1조 (목적) 이 협정서는 공동수급체의 구성원이 재정, 경영, 기술능력, 인원 및 기자재를 동원하여 아래의 용역에 대한 계획, 입찰, 시공 등을 위하여 분담내용에 따라 공동으로 계약을 이행할 것을 약속하는 협약을 정함에 있다.

1. 사 업 명 : 『소라면 죽림국민체육센터 건립』 기본 및 실시설계용역

2. 계약금액 :  ○○○원

3. 발주기관명 : 여수시

제2조 (공동수급체) 공동수급체의 명칭, 사업소의 소재지, 대표자는 다음과 같다.

1. 명          칭 :

2. 주사무소소재지 :

3. 대 표 자 성 명 :

제3조 (공동수급체의 구성원) ① 공동수급체의 구성원은 다음과 같다.

1. ○○○회사(대표자 :         소재지 :                )

2. ○○○회사(대표자 :         소재지 :                )

② 공동수급체 대표자는 ○○○로 한다.

③ 공동수급체 대표자는 발주기관과 제3자에 대하여 공동수급체를 대표하며, 공동수급체의 재산관리와 대금청구 등의 권한을 가진다.

제4조 (효력기간) 이 협정서는 당사자간의 기명(서명) ․ 날인과 동시에 발효하며, 해당 계약의 이행으로 종결된다. 다만, 발주기관이나 제3자에 대하여 해당 계약과 관련한 권리․의무 관계가 남아있는 한 이 협정서의 효력은 존속된다.

제5조 (의무) 공동수급체의 구성원은 제1조에서 정한 목적을 수행하기 위하여 성실, 근면 및 신의를 바탕으로 하여 필요한 모든 지식과 기술을 활용할 것을 약속한다.

제6조 (책임) 공동수급체의 구성원은 발주기관에 대한 계약의 의무이행에 대하여 분담내용에 따라 각자 책임을 진다.

제7조 (하도급) 공동수급체의 각 구성원은 자기 책임 하에 분담부분의 일부를 하도급할 수 있다.

제8조 (거래계좌) 행정안전부 예규「지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준」제7장 공동계약 운영요령 제3절 7. 대가의 지급에 정한 바에 따라 선금, 기성대가 등은  다음 계좌로 지급받는다.

1. ○○○회사(공동수급체대표자) : ○○은행, 계좌번호○○○, 예금주○○○

2. ○○○회사 : ○○은행, 계좌번호○○○, 예금주○○○

제9조 (구성원의 분담내용) ① 각 구성원의 분담내용은 다음과 같이 정한다.

[예시]

1. 종합건설공사의 경우

가) ○○○건설회사 : 토목공사

나) ○○○건설회사 : 포장공사

2. 환경설비설치공사의 경우

가) ○○○건설회사 : 설비설치공사

나) ○○○제조회사 : 설비제작

② 제1항의 분담내용은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 변경할 수 있다. 다만, 분담내용을 변경함에 있어 일부 구성원의 분담내용 전부를 다른 구성원에게 이전할 수 없다.

1. 발주기관과의 계약내용 변경에 따라 계약금액이 증감되었을 경우

2. 공동수급체의 구성원 중 파산, 해산, 부도 등의 사유로 인하여 당초 협정서의 내용대로 계약이행이 곤란한 구성원이 발생하여 공동수급체의 구성원 연명으로 분담내용의 변경을 요청할 경우

제10조 (공동비용의 분담) 이 계약이행을 위하여 발생한 공동의 경비 등에 대하여 분담내용의 금액비율에 따라 각 구성원이 분담한다.

제11조 (구성원 상호간의 책임) ① 구성원이 분담이행과 관련하여 제3자에게 끼친 손해는 해당 구성원이 분담한다.

② 구성원이 다른 구성원에게 손해를 끼친 경우에는 상호 협의하여 처리하되, 협의가 성립되지 아니하는 경우에는 운영위원회의 결정에 따른다.

제12조 (권리 ․ 의무의 양도제한) 구성원은 이 협정서에 따른 권리의무를 제3자에게 양도할 수 없다.

제13조 (중도탈퇴에 대한 조치) ① 공동수급체의 구성원은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 외에는 입찰과 해당계약의 이행을 완료하는 날까지 탈퇴할 수 없다. 다만, 제3호에 해당하는 경우에는 다른 구성원이 반드시 탈퇴조치를 해야 한다.

1. 발주기관과 구성원 전원이 동의하는 경우

2. 파산, 해산, 부도 그 밖의 정당한 이유 없이 해당 계약을 이행하지 아니하여 공동수급체의 다른 구성원이 발주기관의 동의를 얻어 탈퇴조치를 하는 경우

3. 공동수급체의 구성원 중 파산, 해산, 부도 그 밖의 정당한 이유없이 해당 계약을 이행하지 아니하여 공동수급체의 다른 구성원이 발주기관의 동의를 얻어 탈퇴조치를 하는 경우

② 구성원 중 일부가 파산, 해산 또는 부도 등으로 계약을 이행할 수 없는 경우에는 전존구성원이 이를 이행한다. 다만, 잔존구성원만으로는 면허, 실적, 시공능력평가액 등 잔여계약 이행에 필요한 요건을 갖추지 못할 경우에는 발주기관의 승인을 얻어 새로운 구성원을 추가하는 등의 방법으로 해당요건을 충족해야 한다.

③ 제2항 본문의 경우 제11조 제2항을 준용한다.

제14조 (하자담보책임) 공동수급체가 해산한 후 해당공사에 관하여 하자가 발생한 경우에는 분담내용에 따라 그 책임을 진다.

제15조 (운영위원회) ① 공동수급체는 공동수급체의 구성원을 위원으로 하는 운영 위원회를 설치하여 계약이행에 관한 제반사항을 협의한다.

② 이 협정서에 정하지 아니한 사항은 운영위원회에서 정한다.

위와 같이 공동수급협정을 체결하고 그 증거로서 협정서 ○통을 작성하여 공동수급체의 구성원이 기명날인하여 각자 보관한다.

2025년  월  일

업체명                           대표자 ○○○ (인)

업체명                           대표자 ○○○ (인)

【서식 6】

대 표 자 선 임 계

본인은 대표건축사사무소인 ○○○ 건축사사무소의 공동응모 참여자 로서 여수시에서 시행하는 『소라면 죽림국민체육센터 건립』 건축설계공모에 관한 모든 권한을 본 설계사무소의 공동응모 대표 ○○○ 에게 위임 합니다.

2025.    .     .

공동응모 대표건축사사무소 사무소명 :

대표건축사 성명 :               (인)

공동응모 참여건축사사무소 사무소명 :

대표건축사 성명 :               (인)

※ 첨부서류 : 공동수급협정서(공동응모에 한함) 1부

※ 하나의 설계사무소에 대표 건축사가 2인 이상 있거나 두 업체의 설계사무소가 합동으로 작품을 제출 시 한 사람의 대표자를 선임해야 함.

【서식 7】

건축설계공모 서면질의서
대 표 자 (건축사)	(인)	신 청 접수번호
설 계 사무소명		전화번호
소 재 지		FAX번호
지 침 서 (Page)	질 의 내 용
	* FAX로 전송할 경우 전송 후 반드시 전화로 접수여부를 확인하시기 바랍니다.

【서식 8】

설계공모안 제출서
※ 접수번호 : (기재하지 말 것)
공모안 제출자	대표 업체명
	대표자(건축사)
	소 재 지					전화
귀 시에서 시행하는『소라면 죽림국민체육센터 건립』건축설계공모에 공모안을 제출합니다. 첨부 1. 설계도판 1부 2. 설계도면 15부 3. USB 1매 4. 참가신청 접수증(작품접수 당일 제시) 2025년 월 일 신청인 (인) 여수시장 귀하
-------------------- 절 취 선 --------------------
설계 공모안 접수증
※ 접수번호								접 수 인
업 체 명				사업자등록번호
대표자명				주민(법인)등록번호
주 소				전화번호(FAX)

【서식 9】

설계개요 및 시설현황

□ 사업명 : 소라면 죽림국민체육센터 건립

구 분		설 계 내 역	비 고
건물개요	대지위치
	지역지구
	대지면적	㎡
	도로현황
	연 면 적	㎡
	건축면적	㎡
	건 폐 율	%
	용 적 률	%
	구 조
	층 수
	최고높이	m	단면도에 층고 및 최고높이 표기할 것
외부마감
설비개요
주차개요	지상	대
조경개요	조경면적
	식재면적
	조경시설면적
주차장 면적		㎡
기 타 사 항

※ 소수점 셋째자리에서 반올림

【서식 10】

층별 세부용도 및 면적표

□ 사업명 : 소라면 죽림국민체육센터 건립

층 별	용 도	면 적 (㎡)	비 고
총 계
	소 계
	소 계
	소 계
	소 계
	소 계
	소 계
	소 계

【서식 11】

관련법규 검토서

□ 사업명 : 소라면 죽림국민체육센터 건립

법규명 및 조항	대 상	법 적 기 준	설 계 기 준	비 고

【서식 12】

예정공사비 내역서

□ 사업명 : 소라면 죽림국민체육센터 건립

품 명	계	재 료 비	노 무 비	경 비	비 고 (구성비)
건축공사
토목공사
기계설비공사 (기계소방 포함)
조경공사
전기공사 (전기소방 포함)
통신공사
폐기물처리비
00공사
00공사
소 계
제경비 (비율계산)
총 공사비

【서식 13】

심사위원 기피․회피 신청서

□ 사업명 : 소라면 죽림국민체육센터 건립

□ 기피․회피 위원

성 명	소 속	기피․회피 사유

년   월   일

제 출 자    소    속 :

연 락 처 :

직    위 :

성    명 :             (인)

【서식 14】

〈선택용지 : A3〉                                                                                     〈우측정렬/위쪽, 오른쪽 여백 고정, 네모칸 그대로 사용〉

소라면 죽림국민체육센터 건립 설계도면

2025. 00.

〈가운데 정렬 / 글자 그대로 사용〉

※ 〈     〉안의 내용을 삭제 후 출력하여 사용할 것

【서식 15】←(삭제하고 출력하여 사용할 것)

〈선택용지 : A4〉   〈우측정렬/위쪽ㆍ오른쪽 여백 고정, 네모칸 그대로 사용〉

소라면 죽림국민체육센터 건립

설계설명서

2025.  .

〈가운데 정렬 / 글자 그대로 사용〉

※ 〈     〉안의 내용을 삭제 후 출력하여 사용할 것

【서식 16】

입선작 보상비 청구서

□ 사 업 명 : 소라면 죽림국민체육센터 건립 건축설계공모

□ 발주기관 : 여수시

□ 청구금액 : 일금          원정(￦           원)

□ 청 구 자 : 00건축사사무소    대표  000

□ 계좌번호 : 은행명 / 계좌번호 / 예금주:000

상기 금액을 소라면 죽림국민체육센터 건립 건축설계 공모 입선작 보상비로 정히 청구합니다.

2025년    월    일   ※날짜 미기입

회 사 명 :

주    소 :

대 표 자 :

전화번호 :

여  수  시  장   귀하

위치도 및 현장사진

죽림1지구 도시개발지구 개발 계획도

사업위치