2025. 10.

『수산기자재 시험□인증센터 구축』

건축설계공모 지침서

(일반 설계공모)

목   차

제1장  설계공모 개요

1. 설계공모 목적 및 범위	1

2. 설계공모 운영	2

3. 제출도서 및 작성요령	6

4. 심사 및 입상작 선정	8

5. 계약에 관한 사항	15

6. 기타 사항	16

제2장  설계공모 설계지침

1. 사업 일반개요	18

2. 기본 설계지침	22

3. 각종서식 및 제공자료	28

제1장  설계공모 개요

1. 설계공모 목적 및 범위

1.1 설계공모 명칭 :『수산기자재 시험□인증센터 구축사업』일반 설계공모

1.2 설계공모 목적

현재 수산기자재 관련 시험기관이 분산되어 있어, 각 시험 항목별로 여러 지역을 방문해야 하는 어려움이 있으므로 공인된 시험기관에서 정해진 시험 절차를 통해 제품의 품질을 확보하고, 내구성 및 안전성을 공인시험을 통해 확인함으로써 수산기자재 생산 및 개발 기업의 국내외 인증 지원과 판로 확보에 기여하고, 부산 및 경남 지역은 물론 전국적인 시험 수요가 증가할 것으로 예상됨으로 최적의『수산기자재 시험□인증센터 구축사업』설계안(설계자)을 설계공모방식을 통해 선정코자 함.

1.3 공모개요

구 분	내 용	비 고
사 업 명	수산기자재 시험□인증센터 구축사업	설계범위 : 신축
위 치	부산광역시 서구 암남동 620-2번지 일부	농림축산검역본부 영남지역본부 검역계류장 이전 적지(강서구 지사동 이전)
지역․지구	준공업지역,자연녹지지역,제1종일반주거지역 소로3류(폭6m에 접함), 가로구역별 최고높이 제한지역 (기준높이 40m, 최고높이 48m)(건축법), 가축사육제한구역	-
대지면적	3,609.40㎡	620-2번지(57,211㎡중 3,609.40㎡)
연 면 적	1,805.05㎡	±5％ 범위 내 조정가능
층 수	지상3층	연면적범위 내 조정가능
용 도	교육연구시설(연구소)
총(예정)사업비	19,500백만원(부가세 포함)	공사비,부대비,예비비,장비구축비 포함
총(예정)공사비	7,728백만원(부가세포함)	신재생에너지공사, 제로에너지공사, 및 기타 부대공사 등 포함
설 계 비	346,766천원(부가세 포함)	기본 및 실시설계비, 각종 인증설계비 포함 (감리비, 시설부대비 등 별도)

※ 사업규모(연면적, 공사비, 설계비 등)는 발주기관의 사정에 따라 변경될 수 있음

※ 설계자의 의도에 따라 연면적은 ±5％ 범위 내에서 조정 가능하고, 건축법 등 관계법령에 적합하여야 하며, 반드시 총(예정)공사비 내에서 계획이 되어야 함

※ 설계용역시 수산기자재 시험□인증센터 조성에 따른 모든 행정절차(건축허가, 용도폐지 등)를 이행하여야 함

2. 설계공모 운영

2.1 설계공모 방식

「건축서비스산업 진흥법」제21조 및 같은 법 시행령 제17조에 의한 일반 설계공모

2.2 설계공모 조직

가. 설계공모 주최: 부산광역시 주택건축국 건축정책과

[담당자: 임준영 전화번호: 051-888-4266, 전자우편: wnsaps@korea.kr)]

나. 운영위원회 : 관련 전문가들로 구성하여 설계공모 운영, 질의응답, 심사위원 추천, 기술검토서 작성 등 설계공모 전 과정을 운영한다.

다. 심사위원회 : 토론을 통해 공모안을 분석하고 공정한 과정을 거쳐 입상작을 선정한다.

2.3 부산광역시 설계공모 홈페이지

가. 주소 : http://making.busan.go.kr

나. 이용 : 설계공모 참가 및 공모안 제출 등 공모 전반에 필요한 모든 정보는 홈페이지에 게재하고, 참가등록 및 공모안 제출에 필요한 서류는 홈페이지를 통해 제출한다.

2.4 설계공모 일정

구 분	추진일정	비 고
공 고	2025. 10. 14.(화) 09:00	ㆍ홈페이지를 통해 공고
참가등록	2025. 10. 21.(화) 09:00 ~ 2025. 10. 22.(수) 17:00	ㆍ등록방법 : 홈페이지 등록
공개설명회	-	ㆍ필요한 경우 개최(개최 시 별도 통지)
질의접수	2025. 10. 27.(월) 09:00 ~ 2025. 10. 28.(화) 17:00	ㆍ접수방법 : 홈페이지 접수
질의답변	2025. 11. 03.(월) 17:00까지	ㆍ답변방법 : 홈페이지 게재
심사위원 기피신청	2025. 12. 01.(월) 17:00까지	ㆍ제출방법 : 담당자 전자우편 제출 (wnsaps@korea.kr)
공모안제출	2025. 12. 08.(월) 09:00 ~ 2025. 12. 09.(화) 17:00	ㆍ제출방법 : 홈페이지 제출
기술검토	2025. 12. 10.(수) ~ 2025. 12. 16.(화)	ㆍ심사 전 법규 및 지침 위반사항 검토
1차 심사 (공개진행)	2025. 12. 18.(목) 15:00~ ※ (2차) 발표심사 대상자 통지 2025. 12 18.(목) 22:00까지	ㆍ설계설명서 심사 ㆍ공모안이 6개 이상 제출된 경우 심사에서 2차 심사대상 5개 이내 공모안 선정 ㆍ2차 심사 대상자는 개별 유선 통지
2차 심사 (공개진행)	2025. 12. 19.(금) 14:00~	ㆍ발표(비대면온라인) 및 심사 ㆍ당선작 및 기타 입상작 선정
심사결과 발표	2025. 12. 22.(월)	ㆍ홈페이지 게재, 당선작 및 기타 입상작에 한하여 개별 통지

※ 응모작품이 5개 이하일 경우 1차 심사는 생략한다.

※ 상기 및 본 설계공모 지침서의 모든 내용은 발주기관 사정에 따라 변동될 수 있으며, 변경 시,

설계공모 홈페이지에 공개하며 공모참가에 필요한 사항은 홈페이지에 게시한다.

2.5 언어 및 계량단위

가. 공식 언어는 ‘한국어’로 하고 필요에 따라 일부 영어나 한자로 표기할 수 있다.

※ 한국어와 영어 등 다른 언어 사이에 해석상의 충돌이 있을 경우, 한국어를

우선으로 하며, 분쟁 발생 시 발주기관의 해석을 우선으로 한다.

나. 모든 계량단위는 ‘미터법’을 사용한다.

다. 모든 날짜와 시간은 한국시간을 기준으로 한다.(GMT+9)

2.6 참가등록

가. 응모자격

1) 국내·외 건축사 모두 참여 가능하고 공동응모 시 총 2인까지 가능하며, 건축사 자격(면허)은 참가등록 마감일까지 취득한 것을 인정하고 국내 건축사 자격(면허) 소지자의 경우 건축사협회에 가입한 자여야 한다.

2) 공동응모 시 구성원 중 1인을 대표자로 선정하여 등록하여야 하며, 모든 법적 권리와 의무사항은 대표자에게 귀속된다.

3) 외국 건축사 면허 또는 자격을 가진 사람은 참가 등록 마감일까지 건축사법에 따라 국내에 건축사사무소를 개설하거나, 국내 건축사사무소 개설자와 공동응모해야 하고, 공동응모 시 계약당사자는 국내 건축사가 된다.

4) 설계공모 참가 등록 시 건축사 및 업체는 단독 또는 공동응모 중 1개 방식으로만 참여하여 1개 공모안만 제출 가능하다.

5) 본 사업 및 설계공모와 관련하여 기본계획, 자문·기획(사전검토, 공공건축심의 포함) 및 운영위원, 심사위원, 전문위원이나 위원이 속한 법인·단체 등은 본 공모에 참여할 수 없다.

6) 유의사항

가) 국내 건축사 자격(면허) 소지자 중 건축사사무소 개설자가 아닌 경우, 관련법령에 결격사유가 없어야 하고, 당선된 후 계약 전까지 건축사법에 따라 건축사사무소를 개설하고 관련 증빙서류를 제출해야 한다.

나) 정당한 사유 없이 건축사사무소 개설신고 등을 기피·회피하여 계약이 불가능한 경우 사업 지연에 따른 배상 등 민사적 책임을 질 수 있다.

다) 공동응모의 경우 참가 등록 신청 이후 공동응모자를 변경할 수 없으며(공동응모협정서 제출) 당선된 후 계약은 공동 계약방식으로 수의계약을 체결하여야 한다.

라) 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제13조 및 「지방   자치단체 입찰 및 계약집행기준(11장)」에 따라 참가자격의 판단 기준일은   공모 참가 등록 마감일을 기준으로 한다.

마) 설계공모 공고일부터 공모안 제출 마감일까지 건축사법 제30조의3(징계)에 따라 자격등록취소 및 업무정지 중인 건축사와 이와 유사한 행정처분을 받은 자는 설계공모에 참여 및 공모안을 제출할 수 없다.(공동응모자 포함)

나. 참가등록 기간 : 2025. 10. 21.(화) 09:00 ~ 2025. 10. 22.(수) 17:00

다. 참가등록 방법

1) 홈페이지(https://making.busan.go.kr)를 통해서만 등록 가능함(우편, 팩스접수 불가)

2) 홈페이지에 접속하여 [회원가입(로그인)→진행 중 공모→해당 공모전 선택→참가등록 신청] 후 홈페이지 안내에 따라 요구되는 사항을 작성해야 등록이 완료된다.

3) 등록 기간 내 정보 변경은 가능하며, 등록 기간이 만료된 후에는 일체 수정 하지 못한다.

4) 등록 기간 내 홈페이지의 장애로 인해 정상적인 참가등록이 불가할 경우, 부산광역시 건축정책과에 유선(전화)으로 해당 사항을 확인받아 전자우편 등의 방법으로 참가등록 서류를 제출할 수 있다.

[담당자 : 임준영(전화번호: 051-888-4266, 전자우편: wnsaps@korea.kr)]

라. 참가등록 서류

1) 건축사 자격증(면허증) 사본

2) 건축사사무소 개설신고 확인증 사본 (건축사사무소 개설자가 아닌 경우에만 참가 등록 시 생략이 가능하나, 당선작 결정 후 10일 내 계약 전까지 반드시 건축사사무소 개설 신고 확인증 사본을 제출해야 함)

3) 설계공모 참여자 명단(서식 제1호)

- 공모안 작성에 직접 관여하는 참여자의 명단을 작성하여 제출(대표, 직원,

외주업체 포함)

4) 서약서(서식 제2호)

5) 사전접촉 금지 서약서(서식 제2-1호)

6) 공동응모협정서(공동응모일 경우에 한함)(서식 제3호)

7) 대표건축사 선임계(공동응모일 경우에 한함)(서식 제4호)

8) 참여 외부전문가 신고서(서식 제5호)

- 공모안 작성에 직접 관여하지는 않으나 외부 자문 등으로 참여하는 명단을 작성하여 제출

9) 보안각서(서식 제6호)

- 설계공모 참여자(서식 1), 참여 외부전문가(서식 5) 전원이 서명하여 제출

10) 청렴서약서(서식 제7호)

마. 유의사항

1) 공동응모의 경우 공동응모 참여업체 분까지 포함하여 상기 구비서류를 각각 첨부하고 참여자 명단 및 공동응모협정서를 첨부한다.

2) 모든 제출물의 원본은 참가자가 보관하고 있어야 한다.

3) 설계공모 참가 등록 시 건축사 및 업체는 단독 또는 공동응모 중 1개 방식으로만 참여하여 1개 공모안만 제출 가능하다.

4) 공고 이후 변경사항 등 발생 시 부산광역시 건축 설계공모 홈페이지 또는 참가자의 이메일 또는 유선(문자메세지) 등으로 통지할 수 있으며, 미확인에 따른 책임은 참가자에게 있다.

5) 공모 기간 중 참가자의 주소, 이메일, (휴대)전화번호 등의 변경사항 발생 시 신속히 통지하여야 하며, 그러하지 아니하여 발생하는 책임은 참가자에게 있다.

6) 공모에 참가 등록하지 않은 자는 공모안을 제출할 수 없으며, 참가등록을 완료한 자는 지침서에 따른 제출도서를 모두 제출하여야 한다.

2.7 공개설명회

가. 질의내용이 복합적일 것으로 예상되는 경우 등 필요하다고 판단되는 경우 공개설명회를 개최하여 질의․답변한다.

※ 질의에 대한 응답(회신)은 본 설계공모 지침서의 수정으로 간주한다.

나. 공개설명회를 개최할 경우 참가등록한 자에게 일시/장소 등을 별도 통보한다.

2.8 질의접수 및 답변

가. 질의기간 : 2025. 10. 27.(월) 09:00 ~ 2025. 10. 28.(화) 17:00 (기한 내 홈페이지로 접수)

나. 답변기한 : 2025. 11. 3.(월) 17:00 (홈페이지에 일괄 게재)

※ 질의에 대한 회신은 본 설계공모 지침서의 수정으로 간주한다.

다. 질의방법 : 참가등록을 완료한 자는 질의 기간에 홈페이지(https://making.busan.go.kr)를 통해 [로그인 → 진행 중 공모 → 해당 공모전 선택 → 질의응답] 질의 가능함

(※ 우편, 팩스, 전화, 전자우편 질의 불가)

2.9 심사위원 기피 신청

가. 설계공모 참가자는 심사위원이 아래 제척사유에 해당하거나 심사의 공정성을 기대하기 어려운 사정이 있는 경우에는 공모안의 제출마감일로부터 7일 전까지 기피신청 및 그 근거자료를 제출하여야 하며, 기한 내 미제출시에는 해당사항이 없는 것으로 간주한다.

나. 신청기한 : 2025. 12. 01.(월) 17:00까지

다. 신청방법 : 기한 내 담당자 이메일로 기피신청서(서식 제8호) 및 근거자료 제출

[담당자 : 임준영(전화번호: 051-888-4266, 전자우편: wnsaps@korea.kr)]

라. 심사위원 제척사유는 다음과 같고, 설계공모 공고일 기준으로 한다.

1) 위원 또는 그 배우자나 배우자이었던 사람이 심사대상 업체의 당사자가 되거나 그 업체의 당사자와 공동권리자 또는 공동의무자인 경우

2) 위원이 심사 대상 업체의 당사자와 친족이거나 친족이었던 경우

3) 위원이 심사 대상인 사업의 시행으로 이해당사자(대리관계를 포함한다)가 되는 경우

4) 위원이나 위원이 속한 법인·단체 등이 심사 대상 업체의 당사자의 대리인이거나 대리인이었던 경우

5) 위원이 최근 3년 이내에 해당 심사 대상 업체에 임원 또는 직원으로 재직한 경우

6) 위원이 최근 2년 이내에 해당 심사 대상 업체와 관련된 자문, 연구, 용역(하도급을 포함한다), 감정 또는 조사를 한 경우(※ 설계공모 공동 응모,하여 당선된 경우를 포함한다. 기준 시점은 준공일(완료일)부터 본 공모의 공고일까지 2년 이내로 한다.)

2.10 공모안 제출 및 방법

가. 제출기간 : 2025. 12. 08.(월) 09:00 ~ 2025. 12. 09.(화) 17:00 (기한 내 홈페이지로 제출)

나. 제출방법

1) 참가등록을 하지 않은 자는 공모안을 제출할 수 없으며, 공모안과 모든 서류는 홈페이지(https://making.busan.go.kr)를 통해 제출 가능하다. (우편, 팩스 접수 불가)

2) 홈페이지에 접속하여 [로그인 → 진행 중 공모 → 해당 공모전 선택 → 작품제출]홈페이지 안내에 따라 요구되는 사항을 제출해야 한다.

3) 제출기한 이후 일체의 수정, 변경 또는 보완 등을 할 수 없다.

4) 모든 파일은 제출기한 내에 업로드 완료하여야 하며, 참가자는 업로드에 소요되는 시간을 충분히 고려하여 제출해야 한다.(업로드 미완료 시 제출기간 미준수로 판단되어 제출하지 않은 것으로 간주함)

5) 제출기한 내 홈페이지의 장애로 인해 정상적인 공모안 제출이 불가할 경우, 부산광역시 건축정책과에 유선(전화)으로 해당 사항을 확인받아 전자우편 등의 방법으로 공모안과 모든 서류를 제출할 수 있다.

[담당자 : 임준영(전화번호: 051-888-4266, 전자우편: wnsaps@korea.kr)]

6) 심사과정은 부산광역시 설계공모 유튜브(https://www.youtube.com/@makingbusan2024)을 통해 일반인들에게 실시간 공개되며, 공모안을 제출함으로써 심사과정 공개에 동의한 것으로 간주한다.

3. 공모안 제출도서 및 작성요령

3.1 제출도서 목록

구 분	규 격	파일형식	파일명	비 고
설계설명서	A3 300MB이하	pdf	설계설명서.pdf	15쪽 이내 [별첨 1]
구적도	-	dwg	구적도.dwg	cad파일
사전접촉 여부 확인서	A4 Size	pdf	-	[서식 2-2]
홈페이지 게재 이미지	300dpi 이상 각 5MB 이하	jpg	대표이미지.jpg 조감도.jpg, 투시도.jpg 개념도.jpg, 배치도.jpg 각층평면도.jpg 입면도.jpg, 종횡단면도.jpg	설계설명서 내 이미지 (대표이미지는 다른 이미지와 중복 가능)

※ 2차 심사(공개)는 제출된 설계설명서로 발표심사 예정

※ 홈페이지 게재 이미지는 입상할 경우 홈페이지에 전시되는 도서로서 설계설명서 내의 이미지로 한정하여 업로드하여야 하며, 같은 종류의 이미지인 경우 숫자로 구분하여 업로드 (ex. 조감도1.jpg/조감도2.jpg/…, …, 단면도1.jpg/단면도2.jpg/…)

3.2 작성요령

가. 제출도서의 익명성

1) 3. 공모안 제출도서 및 작성요령에서 명기한 내용 외에 모든 제출물에 참가자임을 인지할 수 있는 표시를 할 수 없다.

2) 익명의 원칙은 심사위원회의 최종 결정 시까지 설계공모 전체기간 동안 온·오프라인 전체에서 적용한다.

나. 설계설명서

1) A3에 가로로 작성하며, 색상은 제한하지 않는다.(배경무늬 사용불가)

2) 전체 매수는 15쪽 이내로 작성한다.(표지, 목차, 간지는 매수에서 제외하고, 표지, 목차는 제공된 서식으로 작성하여야 하며, 서식, 글자모양, 크기, 색상, 이미지 사용 등 기타 표현과 변경이 불가함, 위반 시에는 익명성 위반으로 고려될 수 있음을 주의)

3) 도면의 종류

조감도 또는 투시도 5컷 이내(실내 투시도 포함), 배치도(건축면적 검토내용 포함), 층별 평면도, 입면도(2면 이상), 종․횡단면도(각1면 이상), 신재생에너지/제로 에너지건축물 인증/에너지효율등급 인증/BF 인증/녹색건축인증 계획도, 단면계획도, 동선계획도(차량 및 보행동선 포함, 옥외시설과의 관계를 파악할 수 있도록 표현), 계획 개념도[배치, 매스, 입면, 공간계획의 주요 개념 설명 등]

4) 축척은 설명서 크기에 맞춰 보기 쉽게 작성한다.

5) 설계설명서(표지, 목차 제외)의 글자체, 글자 크기는 가독성과 주어진 분량 및 2차 심사 시 발표 자료로 활용됨을 고려하여 자유롭게 작성한다.

6) 설계설명서는 ‘[별첨1] 설계설명서’ 서식에 따른다.

7) 조감도 및 투시도는 각 도면당 설계설명서 한 페이지 전면을 사용하고, 표현기법은「렌더링 제한기준」의 범위내에서 3차원 이미지로 자유롭게 표현할 수 있다.

8) 설계설명서 도면에는 해당 도면을 설명할 수 있는 부가적인 표현이 가능하나, 「렌더링 제한기준」에 위배되는 이미지는 어떠한 방식으로도 사용할 수 없다.

※「렌더링 제한기준」

1. 일조에 의한 그림자 표현을 위한 직접조명을 제외한 모든“조명 알고리즘을 이용한 렌더링 기법”은 사용할 수 없다.

2. 투시도 및 조감도의 시야각은 60°이상의 광각으로 작성하여서는 아니 된다. 이때, 투시도 작성 시 평면도(또는 key plan)상에 시점과 시야 및 그 각도를 표현하여야 한다.

3. 투시도 및 조감도는 정확한 3차원 정보를 전달하는 방식으로 작성해야 하며, ‘기준 1’ 범위 내에서 그림자, 색상, 투명도, 재료 등을 표현할 수 있되 라인드로잉 기반의 투시도를 권장한다.

4. 부가적인 표현은 도면 및 문자로는 설명이 부족한 경우 이해를 돕기 위한 사진, 도표, 스케치, 다이어그램, 설명을 목적으로 하는 라인드로잉 기반 투시도를 의미하며 도면 등에 부속적으로 사용되어야 한다.

5. 기타 건축물의 표현을 왜곡할 가능성이 있는 모든 기법은 사용할 수 없다.

다. 주의사항

1) 모든 제출물의 원본은 공모 참가자가 보관하고 있는 것으로 간주하며, 제출과정 및 제출 후 발생한 손상에 대하여 발주기관은 책임을 지지 않는다. 또한, 어떠한 사유로 제출물의 손상 또는 분실이 발생하여 발주기관의 요청이 있을 시에는 공모 참가자는 제출물을 다시 제출할 의무를 갖는다.

2) 참가자가 직접 생산하지 않은 참조 이미지 또는 사례를 사용함에 있어 타인의 저작권을 침해하지 않아야 한다.

3) 제출기한 내에 정상적인 파일이 제출되지 않은 경우 ‘제출시간 미준수’로 판단해 공모안이 제출되지 않은 것으로 간주할 수 있다.

4) 발주기관은 필요시 추가 서류를 요청할 수 있고, 이 경우 서식과 제출 방법은 홈페이지 등을 통해 공지한다.

5) 제출도서의 익명성 위반사항이 발견된 경우에는 심사위원회에 상정하여 실격처리할 수 있다.

6) 설계설명서의 규격ㆍ쪽수, 파일작성 지침 등의 사항을 위반하였을 경우에는 심사위원회에서 심사 반영여부를 결정한다.

7) 제출된 공모안은 심사 결과 발표 후 발주기관이 임의로 처리할 수 있다.

4. 심사 및 입상작 선정

4.1 기술검토

가. 운영위원회는 설계공모 규정 및 지침, 관련 법령에 기초하여 제출된 공모안의 위반 사항에 대해 판정하고, 이를 보고서로 정리하여 이를 심사위원회에 제출하고 1차 심사위원회 개최 전에 보고한다.

나. 기술검토 사항

구 분	항 목	위반여부		운영 규정
		여	부
법령 위반	국토계획법, 건축법, 주차장법, 장애인등편의법 및 기타 관계 법령의 주요 사항 위반여부			ㆍ제출된 모든 공모안을 대상으로 검토 ㆍ실격기준 검토 포함 ㆍ검토 결과에 대한 기술검토서 작성 및 심사위원회 상정 ㆍ심사위원회에서 기술검토 결과 반영 여부 결정
지침 위반	익명성 위반 여부
	예정공사비 과도한 초과
	제출도서 누락 및 규격 현저한 위반
	설계도서 작성 기준 미준수
	규모 허용범위 초과 및 스페이스 프로그램 미준수
	그 외 지침서의 요구사항 위반 여부 등

※ 중대한 위반사항이 발견된 경우 설계공모 참가자에게 전자우편이나 유선 등 확인하는 절차를 거친다.

4.2 심사위원회

가. 심사위원

분 야	성 명 (자격, 소속)
심사위원(5)	조형장 (건축사사무소 메종, 건축사) 신병윤 (동의대학교, 교수) 정은주 (시아 건축사사무소, 건축사) 안웅희 (한국해양대학교, 교수) 손숙희 ((주)수가디자인 건축사사무소, 건축사)
예비심사위원(2)	차상현 (단재 건축사사무소, 건축사) 김정화 (김정화 건축사사무소, 건축사)

나. 심사위원장

1) 최초심사일에 심사위원들 간의 협의를 통해 호선한다.

2) 심사위원장은 설계공모 심사를 주관하며, 공고 시 제시된 사항 이외에 추가적으로 심사위원회의 운영에 필요한 세부적인 기준을 정하거나 심사방법, 심사기준 등 심사와 관련하여 필요한 사항을 변경할 경우 심사위원회의 의결을 거쳐 정할 수 있다.

다. 심사위원회 운영 방법

1) 심사위원회는 심사 개시 전 운영위원회의 각 공모안에 대한 기술검토 결과를 보고받고, 심사위원들의 토론 및 합의 등을 통해 심사 반영 등 결정한다.

2) 심사위원회 의결을 통해 심사대상 제외(실격)로 결정된 공모안이 있는 경우 그 사유 등을 서면으로 작성하여 심사에 참여한 심사위원 전원의 서명을 받아야 한다.

3) 심사위원은 공모대상지를 사전에 답사하고, 해당 사업의 목적 및 특성, 설계지침서, 설계공모안을 사전에 제공받아 검토한 후 심사에 임한다.

4) 심사위원은 당선작과 기타 입상작을 결정하고, 그 선정 사유와 심사평, 그리고 발주기관을 위한 조언사항 등의 내용을 포함한 최종 심사보고서를 작성한다.

5) 발주기관 및 운영위원회 등은 심사위원회에 참석(참관)하여 심사 중 심사위원의 질의에 답변할 수 있다.

6) 심사위원회는 심사위원 정수의 과반수가 참석하여야 하며, 심사위원회 의결이 필요한 사항의 결정은 참석 심사위원 과반의 동의를 얻어야 한다.

4.3 심사기준

가. 심사방법

1) 심사의 목표는 본 사업에 가장 부합되는 최적의 설계안(설계자)을 선정하는 데 있으므로 심사기준은 본 지침서 등을 고려하여 심사위원회가 최종결정함을 원칙으로 한다.

2) 심사방식은 아래와 같이 진행하는 것을 원칙으로 하되 변경 등 필요한 경우 심사위원회 의결을 통해 결정할 수 있다. 단, 제출된 공모안이 5개 이하일 경우 1차 심사는 생략한다.

가) 1차 : 공개 토론 심사(일반인 시청 가능)

- 심사위원회에서는 심사 대상 공모안 중 자유토론 및 투표 등 심사위원회에서 정하는 방법으로 특별한 사유가 없는 한 2차 심사대상 5개 이하의 공모안을 선정한다.

- 2차 발표심사 대상자에게 개별 유선 등 통지(1차 심사당일 22:00까지)

나) 2차 : 공개 발표 및 토론 심사(비대면 온라인 화상 발표심사, 일반인 시청 가능)

- 발표자료는 제출된 설계설명서로 한정한다.

- 설계공모 참가자의 발표(프리젠테이션)와 질의응답 시간은 각 10분 이내를 원칙으로 하나, 심사위원회가 적정하게 정할 수 있다.

- 심사위원은 자유토론 및 투표 등 심사위원회에서 정하는 방법으로 당선작 및 기타 입상작을 결정한다.

- 2차 심사 대상자(발표자)는 심사당일 비대면 화상 발표(ZOOM 활용)를 통해 지정된 시간에 익명의 원칙에 따라 심사기호로 온라인 접속(참가)하여야 한다.

- 발표자는 대표자를 원칙으로 하되, 대리인이 발표할 수 있다. 다만 대리인은 공모 공고일 이전부터 해당 업체에 재직 중으로 공모안 작성에 직접 관여한 설계자(서식1 설계공모 참여자)에 한한다.

- 발표 순서는 심사위원회에서 심사위원장의 공개 추첨을 통해 결정되며, 화상회의(ZOOM 활용)를 통해 각자의 발표 순서(심사기호)를 확인 후 발표에 임해야 한다.

- 심사위원은 발표(프리젠테이션) 및 심사위원과 발표자 간의 질의응답을 통해, 설계공모 참가자가 설계설명서로 표현하지 못한 사항이나 추가 설명이 필요한 사항을 확인할 수 있다. 이때, 심사위원은 작품별로 각자의 평가를 피력하고, 발표자는 그에 대해 반론 또는 변론할 수 있다.

- 타 작품과의 비교설명, 시간 초과 등 발표자가 공정한 발표에 지장을 줄 수 있는 행위(발표자 상호 간의 신분이 노출될 수 있는 행위 포함)를 하는 경우, 심사위원장은 발표를 중지시키고 심사위원들과 논의를 거쳐 심사에서 제외하도록 조치할 수 있다.

평가항목	세부사항
배치계획	○ 배치 및 토지 활용도, 공공성 제고방안 ○ 지역의 공공건축물의 용도에 맞는 시설 및 공간 이용의 편의성 ○ 보행자 접근 및 차량동선 등의 적절성
공간계획	○ 이용자 중심의 공간구성 및 공간이용 효율성 ○ 동선계획 및 기능배분의 타당성 ○ 내외부공간 계획의 적절성 및 창의성
경관 및 주변과의 조화	○ 주변공간 및 환경과의 연계 및 조화, 배려에 관한 사항 ○ 매스 및 입면 디자인계획의 우수성 ○ 색상, 재료 등 계획의 적절성 및 창의성
기술계획	○ 환경친화적 설계 ○ 비용절감 등 경제성 ○ 신재생에너지 계획의 적절성 및 건축 디자인과 조화성

3) 심사 시 제2장의 설계지침을 기준으로 하여 다음 항목과 사항으로 평가한다.

4) 심사위원(심사위원장 포함)은 당선작과 기타 입상작에 대해 심사평가서(우수한 점과 개선사항 등)를 구체적으로 작성하여 공모부서에 제출한다.

5) 심사위원회는 심사결과 공모안의 수준이 현저히 떨어진다고 판단될 경우 2차심사 대상공모안, 당선작 및 기타 입상작을 선정하지 않을 수 있다.

6) 온라인 화상 발표(ZOOM) 사전 접속 안내

가) (2차 심사대상자) 발표자는 발표심사 당일 AM 09:00까지 재직기간이 명시된 재직증명서(발표자가 대리인인 경우에 한한다)및 신분증(얼굴 식별이 가능한 주민등록증, 운전면허증, 여권) 사본, 발표자 휴대전화번호(비상연락망)를 부산광역시(건축정책과 담당자) 전자우편으로 제출하여 해당 사항을 확인받아야 한다.

[담당자 : 임준영(전화번호: 051-888-4266, 전자우편: wnsaps@korea.kr)]

나) (2차 심사대상자) 발표자는 발표 심사 당일 오전에 온라인 화상회의(ZOOM)에 사전 접속하여 발표자 및 발표자료(설계설명서), 온라인 통신환경(인터넷 및 스피커, 마이크 등) 등을 확인·점검해야 한다.(※ 대상자에게 접속시간 및 ZOOM아이디 등 개별 통지)

다) 발표자의 자격 등을 확인할 수 없는 경우나 온라인 화상회의(사전접속)에 참여하지 않는 경우에는 심사 참가 의사가 없는 것으로 판단하여 심사에서 제외한다.

7) 주의사항

가) 발표심사 대상자는 발표 등 심사에 지장이 없도록 인터넷 연결이 안정적인 곳(가급적 LAN케이블을 이용)에서 심사에 참여해야 하며, 개별 통신환경(카메라, 스피커, 오디오, 인터넷 등) 및 장비, 사용법 숙지 등을 사전에 준비해야 한다.

나) 발표심사 대상자는 비대면 화상회의(ZOOM) 참가 및 발표 시 익명성이 유지될 수 있도록 주의해야 한다.

나. 실격 고려항목

심사에 영향을 미칠 수 있는 중대한 조건을 위배하여 심사 대상으로 적절하지 않다고 인정되는 아래의 어느 하나에 해당하는 공모안은 심사위원회의 의결을 거쳐 심사 대상에서 제외, 실격 처리될 수 있다.

1)「건축법」등 관련 법령을 중대하게 위배하여 전면적 수정이 불가피한 경우

2) 건축규모, 총 예정공사비, 주요 기능별 면적 등 설계지침서에서 요구한 사항을 과도하게 초과 또는 미달, 심각하게 과제를 누락한 경우

3) 제출도서 규격의 현저한 위반, 과도한 왜곡, 허위사실인 경우

4) 제출도서에 해당업체를 특정할 수 있는 문구나 이미지 등이 포함된 경우

5) 심사위원 제척사유 (제1장 설계공모 개요, 2. 설계공모 운영, 2.9. 심사위원 기피신청, 라. 제척사유) 등에 해당됨에도 본 지침서 따라 기피신청 하지 않은 경우

6) 심사위원이 공정한 평가를 하는 데 영향을 미칠 의도로 설계공모 참가자 및 심사위원이 불공정한 행위를 한 경우

7) 설계공모 참가자 및 심사위원, 제3자가 직․간접적으로 심사에 영향을 미치는 부당한 청탁이나 압력을 행사한 경우

8) 심사 전에 심사위원과 접촉하여 공모안을 설명한 경우

9) 대상 부지의 경계 및 면적을 초과 또는 임의 조작하여 제출한 경우

10) 심사위원 전원이 타 작품의 명백한 모방으로 판정한 경우

11) 참가등록 자격에 해당하지 않는 자가 공모안을 제출했을 경우

다. 처벌조항

1) 심사위원회에서 당선작(당선자)을 실격으로 결정한 경우, 계약체결 전에는 당선을 무효로 한다. 계약체결 이후에는 체결된 계약을 무효(선금 및 기성금 회수)로 하고 관계 법령에서 정한 사업 지연에 따른 민‧형사상의 책임을 진다. 기타 입상작의 경우에는 입상 무효, 상금을 회수하며 경우에 따라 민‧형사상의 책임을 진다.

2) 발주기관의 장은 입상작 등 선정 이후라도 금품·향응 등의 제공·수수, 담합, 알선·청탁 등 불공정행위가 발생하였음을 인지한 경우에는 선정된 입상작 등을 취소할 수 있다. 이 경우 발주기관의 장은 보상금을 환수한다.

3) 심사위원은「부정청탁 및 금품등 수수의 금지에 관한 법률」제11조제1항제4호에 따라 공무수행사인에 해당되어 같은 법 제5조부터 제9조까지의 규정을 준용 받고, 위반 시 같은 법 제22조 및 제23조에 따라 벌칙 또는 과태료 처분을 받는다.

4.4 입상의 종류와 그 권리․보상의 내용

가. 입상작 : 당선작 1점(설계권 부여), 기타 입상작으로 한다.

나. 입상작 시상내용

1) 당선작 : 상장 및 설계권 부여

2) 기타 입상작 : 심사위원회가 4인 이내로 선정, 상장 및 상금 지급

가) 4인인 경우 : 공모심사 순위가 높은 순으로 보상비 예산의 10분의 4, 10분의 3,   10분의 2, 10분의 1을 지급

나) 3인인 경우 : 공모심사 순위가 높은 순으로 보상비 예산의 10분의 4, 10분의 3,   10분의 2을 지급

다) 2인인 경우 : 공모심사 순위가 높은 순으로 보상비 예산의 10분의 4, 10분의 3을 지급

라) 1인인 경우 : 보상비 예산의 3분의 1을 지급

※ 단, 기타 입상작의 수와 순위는 심사위원회에서 결정하고, 동일한 순위의 기타 입상작이 결정된 경우는 아래에 따른다.

- 동일한 순위가 높은 순위인 경우: 높은 순위와 낮은 순위의 각 상금을 합하여 평균한 금액 지급

- 동일한 순위가 낮은 순위인 경우: 해당 순위의 금액 지급

3) 보상비 예산 : 금34,677,000원(부가가치세 포함)

4) 시상금액 및 보상금액은 부가가치세 및 제세공과금을 포함한다.

5) 기타 입상자가 특별한 사유가 없이 보상 통지일로부터 30일 이내에 보상 요청을 하지 아니하는 경우에는 보상금에 대한 권리를 포기한 것으로 간주한다.

6) 보상금에는 시상식 등에 참석할 경우의 교통비, 일체의 저작권료와 세금 및 환전송금 등 각종 수수료를 포함하며, 세금은 대한민국의 세법을 적용한다.

4.5 설계공모 심사 결과 공개 및 시상식

가. 심사위원회의 심사 결과는 심사일로부터 7일 이내에 홈페이지 등을 통해 공개한다.

나. 입상작에 대한 시상식은 추후 발주기관이 지정한 날짜와 장소에서 시행한다.

4.6 입상작에 대한 조건

가. 당선 이후 조건

1) 당선자는 발주기관과 계약체결에 대한 우선 협상권을 가지며 발주기관은 계약상대자가 결정되면 10일 이내에 계약을 체결하여야 한다. 다만, 건축사사무소 개설신고 등 발주기관이 인정하는 부득이한 사유로 계약을 10일 이내에 체결하지 못할 경우는 발주기관의 사정, 사업의 추진 여건에 따라 계약상대자와 협의하여 계약체결 기한을 조정할 수 있다.

2) 당선자가 법령, 기타 등의 사유로 설계용역을 수행할 수 없는 경우와 계약상대자가 결정된 이후 10일 이내에 정당한 사유 없이 계약하지 않을 경우는 심사 결과에 의한 차순위 작품으로 설계권 등을 부여할 수 있으며, 차순위자에게 지급된 상금은 계약 금액에 포함하여 계약한다.

3) 당선자는 관련 예산·정책·사업계획의 변경·심사위원회가 보완을 요구한 사항을 비롯하여 발주기관이 요구한 사항으로서 설계 보완이 필요한 경우 이를 반영하기 위하여 노력하여야 한다.

4) 당선자는 “설계공모지침서”, “과업지시서” 등 발주기관이 계약으로 요구하는 사항을 준수하여야 한다.

5) 계약의 체결 및 이행에 관하여는 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」등 관련 법령 및 규정을 준수하여야 한다.

나. 저작권 및 출판 전시

1) 참가 공모안은 창작품이어야 하며 타인의 저작권을 침해해서는 안 된다. 타인의 저작권 침해에 따른 모든 책임은 참가자(팀)에게 있으며, 당선작의 경우 입상이 취소될 수 있다.

2) 참가 공모안의 모든 권리(저작권, 소유권 포함)는 참가자(팀)에게 있다. 필요한 경우 참가작에 관한 저작권을 양도받거나 이용 허락을 받을 수 있으며, 이 경우에는 참가자(팀)와 별도로 약정하여 정한다.

3) 상업적인 이익을 목적으로 하지 않는 경우 부산광역시는 모든 참가 공모안에 대하여 참가자(팀)와 별도의 보상 및 협의 없이 전시할 수 있으며, SNS 또는 웹사이트 등에 게재하거나 도서로 출판할 수 있다. 참가자(팀)는 이상의 전시, 게재 및 발간에 적극 협조하여야 하며, 응모작을 제출함으로써 이에 동의한 것으로 간주한다.

5. 계약에 관한 사항

5.1 일반사항

가. 계약서는 대한민국 국내법에 따라 한국어로 작성한다.

나. 당선자는 계약 시 대한민국의 관계 법령, 규정을 준수하여야 한다.

다. 발주기관은 제출 작품에 대한 설계용역 과정에서 심사위원회 등의 동의를 받아 수정을 요구할 수 있으며, 당선자는 그 요구가 전체 작품개념을 현저히 훼손하지 않는다고 판단할 경우에는 이를 수용하여야 한다.

라. 해당 사업의 주관부서는 부산광역시(수산진흥과)에서, 공모 운영은 부산광역시(건축정책과)에서, 설계공모 행정절차는 부산광역시(건축정책과)에서 하며, 공모 완료 후 계약, 착수 및 용역 준공 등은 부산광역시(건설본부)에서 진행한다.

5.2 계약의 당사자 조건

가.「건축사법」에 따른 건축사 자격(면허)소지자로 같은 법에 따라 건축사사무소를 개설하고 있는 자로서 관계 법령에 결격사유가 없는 자. 단, 외국의 건축사 면허(자격)를 가진 자는「건축사법」제23조에 따라 국내 건축사사무소 개설자와 공동으로 수행하여야 한다.

나. 당선자는 계약 시 전기ㆍ소방ㆍ정보통신 등의 설계에 대한 자격이 없는 경우 다음 전문분야 설계 자격이 있는 자와 공동도급(분담이행)으로 용역을 시행하여야     하며, 기타 분야별 법령에서 정하는 기준에 따라 「기술사법」에 따른 기술사사무소를 개설등록 하였거나, 「엔지니어링산업 진흥법」에 따른 엔지니어링 사업자 신고한 자가 설계하여야 한다.

1) 전기분야 설계용역과업의 자격

「전력기술관리법」 제14조, 같은 법 시행령 제27조 및 별표4에 따른 전문설계업(1종) 또는 종합설계업을 등록한 자

2) 정보통신분야 설계용역과업의 자격

「엔지니어링산업 진흥법」 제21조에 따른 엔지니어링사업자 신고(정보통신) 또는

「기술사법」 제6조에 따른 기술사사무소 개설등록(정보통신)을 한 자

3) 소방분야 설계용역과업의 자격

「소방시설공사업법」 제4조 및 제11조, 같은 법 시행령 제2조 및 별표1에 따른   전문 소방시설설계업 또는 일반 소방시설설계업(기계 및 전기) 등록을 한 자

4) 조경분야 설계용역과업의 자격

「엔지니어링산업 진흥법」 제21조에 따른 엔지니어링사업자 신고(조경) 또는

「기술사법」 제6조에 따른 기술사사무소 개설등록(조경)을 한 자

5) 건축구조분야 설계용역과업의 자격

「기술사법」 제6조에 따른 기술사사무소 개설등록(건축구조)을 한 자

6) 토질 및 기초 설계용역과업의 자격

「엔지니어링산업 진흥법」제21조에 따른 엔지니어링사업자 신고(토질‧지질) 또는 「기술사법」 제6조에 따른 기술사사무소 개설등록(토질 및 기초)을 한 자

7) 건축기계설비분야 설계용역과업의 자격

「기술사법」 제6조에 따른 기술사사무소 개설등록(건축기계설비 또는 공조냉동기계)을 한 자(기계소방의 경우는 관련 법령에 따름)

다. 건축, 토목, 기계, 전기, 통신, 소방, 조경, 구조, 토질 및 기초 등 전문분야는 등록된「국가기술자격법」에 따른 해당 분야 기술자 자격 소지자로 하여금 수행토록 하되 책임기술자가 총괄하여야 한다.

라. 「건축법 시행령」 제91조의3(관계전문기술자와의 협력)과 「건축물의 설비기준 등에 관한 규칙」 제3조(관계전문기술자의 협력사항)에 따라 관계 법령에서 정하는 관계 전문기술자의 협력을 받아야 한다.

6. 기타 사항

6.1 규정의 준수

가. 참가자는 설계공모에 등록함으로써 본 지침을 준수하는 것으로 간주하며 이 지침을 위반한 참가자 및 제출 작품에 대하여는 심사위원회에서 심사 반영 여부를 결정한다.

나. 기타 본 규정에서 명시하지 아니한 사항은 「건축서비스산업 진흥법」 및「건축 설계공모 운영지침」을 준용한다.

6.2 무효 및 승계

아래의 경우에는 당선자에게 부여하는 설계권을 무효로 하며, 차순위자 순으로 승계할 수 있다.

가. 당선자가 설계권을 포기한 경우

나. 당선작에서 ‘4.3 심사기준, 다. 실격 고려 항목’에 해당하는 사실이 발견된 경우

다. 당선자가 원활한 설계 작업이 불가능하게 된 경우

라. 소정의 기한 내에 계약체결이 이루어지지 않는 경우

6.3 사업취소에 따른 보상

사업계획의 변경 등 발주기관의 사정으로 인해 당선자와 계약을 체결하지 아니하는 경우에는 공모안의 작성에 소요된 실비의 범위 안에서 발주기관과 당선자가 협의하여 결정한 보상액을 당선자에게 지급한다.

6.4 참여 외부전문가 신고제

가.	공모안 제출업체 임직원 이외의 외부전문가가 계획에 참여한 경우 작품 제출 시 해당 전문가를 신고(서식 제5호)하여야 한다.

나. 미신고 한 외부전문가가 심사위원에 선정되어 심사에 참여한 것이 확인된 경우 동 외부전문가가 참여한 입상작은 아래와 같이 조치한다.

1) 설계용역 계약체결 전 : 입상 결정 취소, 상장 및 상금 회수

2) 설계용역 계약체결 후 : 입상결정 취소, 상장 및 상금 환수, 설계용역 계약 해지가 가능한 경우에는 계약 해지(계약을 해지한 경우에는 선금 및 기성금을 회수하며, 관계 법령에서 정한 사업 지연에 따른 손해배상금 청구)

6.5 분쟁

설계공모는 대한민국의 법률에 근거하여 집행될 것이며 공모와 관련하여 분쟁이

발생할 경우 대한민국 발주기관 소재지의 법원에서 조정하거나 판결한다.

제2장  설계공모 설계지침

1. 사업 일반개요

1.1 위   치 : 부산광역시 서구 암남동 620-2번지 일부(舊 영남검역계류장)

-지역·지구등: 준공업지역, 자연녹지지역, 제1종일반주거지역

가로구역별 최고높이 제한지역

(기준높이 40m 최고높이 48m)<건축법>, 가축사육제한구역

1.2 사업규모

1) 대지면적 : 3,609.40㎡

2) 규    모 : 연면적 1,805.05㎡

3) 용    도 : 교육연구시설(연구소)

4) 총공사비 : 7,728백만원(부가가치세 포함)

5) 설 계 비 : 346,766천원(각종 인증설계비 및 부가가치세 포함)

※ 사업규모(연면적, 공사비, 설계비 등)는 발주기관의 사정에 따라 변경될 수 있음

※ 설계자의 의도에 따라 연면적(±5％ 범위 내)과 실별면적(±5％ 범위 내) 및 층수 조정가능하나,

건축법 등 관계 법령에 적합하여야 함.

※ 가급적 주어진 연면적의 조정 범위 내에서 설계하고, 반드시 총(예정)공사비 내에서 계획되어야 함.

※ 설계용역시 모든 행정절차(건축허가, 용도폐지 등)를 이행하여야 함

1.3 추진배경

1) 추진목적

- 현재 수산기자재 관련 시험기관이 분산되어 있어, 각 시험 항목별로 여러 지역을 방문해야 하는 어려움이 있음.

- 공인된 시험기관에서 정해진 시험 절차를 통해 제품의 품질을 확보하고, 내구성 및 안전성을 공인시험을 통해 확인함으로써 수산기자재 생산 및 개발 기업의 국내외 인증 지원과 판로 확보에 기여하고자함.

2) 지역특성

- 본 사업대상지는 농림축산검역본부 영남검역계류장 이전 적지로 반경 5km 이내 부산시 수산식품산업의 70% 이상이 집적화 되어 있으며, 국내 최대의 근해 원양 수산물 생산 거점

- 사업부지를 중심으로 남측으로는 암남공원이 대상지를 둘러싼 지형을 형성하고, 서측으로 감천항, 동측으로는 송도해상케이블카가 입지하여 개방감을 느낄 수 있는 해안경관이 형성되어 있음

- 서측으로 갈수록 낮은 동고서저의 지형으로 대상지의 평균 표고는 6.3m 북측에 접한 암남공원로의 평균 표고는 14.6m임에 따라 지형 여건을 고려한 공간구상이 필요하며 대상지의 평균경사는 5.1ﾟ이나 대상지 남측(암남공원측)으로 30° 이상의 급경사지가 형성되어 있음

1.4 대상지 현황

위  치  도

사업대상지 전경(사진)

현황도

연번	소재지	지 목	공부상 면적(㎡)	편입면적(㎡)	제외면적(㎡)	비 고
1	서구 암남동 620-2	대	57,211.00	3,609.40	53,601.60
	합 계		57,211.00	3,609.40	53,601.60

1.5 주요 시설개요 및 면적

1) 용도별

구 분	세부시설	면 적 (㎡)	비 율 (%)	비 고
시험실	안전성능 시험실	368.71	20.43	유효층고 9.0m이상
	환경성능 시험실	277.50	15.37	유효층고 6.0m이상
	화학 시험실	83.25	4.61	유효층고 5.0m이상
	내구성 시험실	228.00	12.63	유효층고 6.0m이상
	소계	957.46	53.04
시험실 부속공간	컨트롤러실	25.20	1.4	시험장비 고려
	대형시료 보관실	26.03	1.44
	기계제어실	47.46	2.63
	초순수급수설비	47.46	2.63
	고압공기압축실	47.46	2.63
	소계	193.61	10.73
업무공간	센터장실	36.45	2.02	상주인원10명 (센터장1,직원9)
	사무실, 문서고 등	80.55	4.46
	소계	117.00	6.48
업무부속공간	기업상담실	58.59	3.25	가변성고려
	관리실	11.70	0.65
	소계	70.29	3.90
공용공간	로비, 화장실, 복도, 계단실 등	466.69	25.85	기계,전기실,통신실 포함
합 계		1,805.05	100

2) 층  별

구분	층별	세부시설	면적(㎡)	비고
지상층	1층	시험실(안전성능, 환경성능)	646.21	시험장비 고려
		시험실 부속공간 (컨트롤러실, 대형시료보관실, 기계제어실, 초순수급수설비, 고압공기압축실)	193.61
		업무부속공간 (관리실)	11.70
		공용공간 (로비, 화장실, 복도, 계단실 등)	192.51	기계,전기실, 통신실 포함
		소계	1,044.03
	2층	시험실(화학, 내구성)	311.25
		업무부속공간(기업상담실)	58.59	가변성고려
		공용공간 (홀, 화장실, 복도, 계단실 등)	195.25
		소계	565.09
	3층	업무공간 (센터장실, 업무공간, 문서고, 탕비실 등)	117.00	상주인원10명 (센터장1,직원9)
		공용공간 (홀, 화장실, 복도, 계단실 등)	78.93
		소계	195.93
합계			1,805.05

※ 상기 권장(제안)된 세부시설 공간과 면적은 검토 결과 산정된 면적으로, 전체 연면적의

±5% 이내, 실별 면적 ±5% 이내로 조정 가능함.

※ 주차장은 법정 주차대수 이상으로 확보하여 주차 불편을 최소화한다.

2. 기본 설계지침

2.1 설계기본방향

1) 수산기자재 시험□인증센터 세부시설별 특성을 고려하여 층별, 기능별로 구분하여 효율적으로 배치하고 시설 이용자의 안전성 및 시설의 운영·관리를 고려한 건축계획을 수립하여야 한다.

2) 이용자의 편의 증진을 위해 유니버셜 디자인(Universal Design)을 반영하며, 과도한 디자인이나 입면에 치우친 디자인을 지양하고 주변 경관과 어울리는 창의적인 입면계획을 하여야 한다.

3) 공간의 에너지 효율을 최적화할 수 있는 구조 및 설비 시스템으로 계획하여야 한다.

4) 조경, 보행로, 오픈스페이스, 옥외시설물(안내표시, 자전거보관소, 휴식공간, 벤치 등)의 설계는 통일성을 고려하고 건물과 조화를 이루도록 하여야 한다.

6) 각 실별 장비배치도 작성 및 제인증(HACCP 등) 기준(별도제공#7)에 맞추어 설계안을 제시한다.

7) 산지 근접 지형임에 따라 측량 및 지반조사 결과를 분석하여 재해 저감될 수 있도록 계획하여야 한다.

8) 시험실의 다양한 유효층고를 효율적으로 고려한 건축물의 메스계획 고려한다.

2.3 설계지침일반

가. 배치계획

1) 사업부지 내 레벨 차가있고(현황측량도 참조) 남고북저의 지형 이므로 해당 부지의 지형 여건을 고려하여 창의적으로 건물을 배치한다.

2) 화물차 출입이 빈번하고 경사도로를 이용하는 시설로 차량과 보행자의 출입이 용이하도록 인지성과 접근성을 고려하고, 차량의 크기, 회전반경 등을 고려하여 배치한다.

* 기자재 시험을 위한 차량 운행이 많은 시설로 안전성 확보

3) 부지 내 단차에 의한 경사지를 고려하여 장애인, 노약자, 영유아 동반 이용자의 접근성·편의성·안전성 확보와 유니버설 디자인(Universal Design)을 적용하고,「장애인·노인·임산부 등의 편의증진 보장에 관한 법률 시행규칙」에 의거 시설 이용자 편의적일 수 있도록 계획한다.

4) 건축물 배치계획시 용도지역별 건폐율, 용적율이 적용됨으로 여건을 고려한 배치

나. 동선계획

1) 기능별 조닝(Zoning)을 통해 서로 독립되면서 상호연관성을 가질 수 있도록 수직동선의 원활을 기하여야 한다.

2) 도입시설간 기능의 원활화 및 효율적인 동선체계를 갖도록 계획을 수립하며, 관계자 및 방문자 등의 이동이 편리하고, 건축물의 유지관리가 용이한 동선을 구축한다.

3) 도로 레벨을 충분히 고려하여 차량 및 주차장 출입이 편리도록 고려하고, 연구 및 시험시설임을 감안하여 보행자 및 관리 접근이 쉽고 효율적인 동선으로 계획

4) 보행 동선과 차량 동선은 분리시키는 것을 원칙으로 하되, 보도와 차도 및 주차장 계획은 이용성과 안전성, 친환경성이 우선하며, 보행자 및 장애자 우선 구조로 하여 통행에 지장이 없도록 안전하고 효율적인 보행 동선을 계획

5) 재난 및 응급피난동선

단순하고 명쾌한 내·외부 동선을 계획하고, 모든 사용자가 응급사항에 대해 즉시 인지할 수 있도록 재난상황 고지 설비를 설치하여 재난 발생시 안전한 피난이 가능하도록 설계한다.

다. 평면계획

1) 각 시설의 조화로운 공간계획 및 기능별 합리성을 확보하여야 한다.

2) 사용자가 이용할 수 있는 영역을 명확하게 분리, 구획하여 계획한다.

3) 평면계획 시 상호 관련성을 갖는 기능들을 인접 배치하여 불필요한 동선이 유발되지 않도록 고려하여야 한다.

4) 실의 형태는 실의 용도에 적합해야 하며 실의 장단변비는 에너지 절약, 채광 및 입주자 선호도를 고려하여 계획한다.

5) 가변형 벽체 등으로 공간 변경이 용이하도록 하며, 공간의 변화에 대응 가능한 냉·난방 및 음향(스피커, 오디오/TV단자 등) 설비, 창호타입 및 개구율, 출입문 타입, 일조 및 일사량, 실내 마감재료 등을 고려하여 설계한다.

6) 각종 시설물은 중앙집중관리 및 통제가 편리하며, 최소요원으로 운영관리가 가능하도록 경제적인 설계를 한다.

7) 화물 적재·하역 시 안전성 확보와 함께 비를 피할 수 있는 구조가 될 수 있도록 고려하여 계획한다.

라. 입면계획

1) 부산광역시의 특성과 상징성을 고려한 물류기능에 충실하면서도 조성사업 이미지를 표현할 수 있는 입면계획을 한다.

2) 건물의 외관은 입지조건, 주변 경관, 주변 시설과의 조화를 고려한 합리적인 입면계획으로 공사품질, 안전성 및 경제성을 확보하는 계획을 한다.

3) 에너지의 효율성 및 유지․관리를 고려한 경제성과 심미성을 반영하며 현대적 감각의 미관 처리 및 외장마감을 계획한다.

4) 전체적으로 안정감 있는 규모로 계획하고 용도 및 기능을 고려 독창성을 부여하되 전체적으로 동질성을 갖는 입면을 고려한다.

5) 색채계획은 주변의 자연환경과 조화롭게 계획한다.

6) 사용재료는 질감이 좋고 내구적이며 비오염성인 재료를 선정한다. 특히 내장 재료의 경우 가급적 실내공기를 오염시키지 않고 유해물질이 적은 재료를 선정하도록 한다.

7) 에너지 효율을 위하여 과도한 커튼월 사용을 가급적 지양하며, 해안에 인접한 여건을 고려하며, 일사량이 높은 향에 대한 설계시 일사의 효과적 차단을 위한 외부 차양 또는 이에 준하는 커튼월 대안을 제시하도록 한다.

마. 단면계획

1) 실별 용도, 면적, 특성에 따라 적정한 층고를 산정하여 경제적인 공간으로 계획하여야 하며, 지붕구조형식, 재료에 대한 종합적인 검토를 통해 적정한 안을 제시하여야 한다.

2) 천장고와 복도는 실의용도, 면적, 기능을 고려하여 적정한 높이와 폭을 산정하되 공간의 쾌적성 및 공사비 절감을 함께 고려하여 계획한다.

가) 안전성능 시험실 : 유효천장고는   9.0m이상으로 한다.

나) 환경성능 시험실 : 유효천장고는   6.0m이상으로 한다.

다) 화학 시험실     : 유효천장고는   5.0m이상으로 한다.

라) 내구성 시험실   : 유효천장고는   6.0m이상으로 한다.

3) 창대 및 난간 등의 높이를 적정하게 고려한다.

바. 주차계획

1) 단지 내 도로나 통로는 각 시설에 대한 편리성, 시설 내 관련성, 교통의 원활화를 고려하여 계획하여야 한다.

2) 이용객의 차량과 화물 물류 차량을 고려하여 주차장 용지를 확보하도록 계획한다.

3) 합리적인 도로기능의 발휘를 위해 주도로와 시설물 접근로는 자주식 주차를 원칙으로 한다.

4) 주차장 주변은 적절한 식재를 통해 완충녹지를 형성하며, 보다 쾌적한 분위기를 조성하고 차선 구별 표시 및 CAR STOPPER로 안전시설을 설치한다.

5) 건설기계차량(화물차, 지게차 등)과 그 밖의 차량(친환경 차량, 경차, 장애인, 일반, 확장형 등)의 주차장을 구분하여 배치하고, 직원·관리 주차 동선을 가급적 독립적으로 배치한다.

6) 교통안전을 위한 반사경, 차량 경고등, 노면표시 등 안전시설을 계획하여야 한다.

7) 주차장 계획 시 CCTV를 설치하되 사각지역이 발생하지 않도록 계획하여야 한다.

사. 기계설비 계획

1) 건물의 에너지 소비실태를 정확히 파악하여 실효성 있는 에너지 절감계획을 수립할 수 있도록 한다.

2) 모든 설비계통은 품질 및 성능을 신뢰할 수 있는 신기술, 신공법(국토교통부 인증)을 적극적으로 활용하고 최신 시설과 품질관리, 철저한 안전시공, 예산절감 등을 고려하여 계획한다.

3) 건축물의 에너지 절약 설계기준을 적용하며, 에너지의 효율적 이용을 극대화할 수 있도록 계획한다.

아. 전기·통신설비 계획

1) 최적의 시스템을 구성하고 안정성, 신뢰성, 기능성, 경제성 등에 중점을 두어 에너지 절약이 가능하도록 하고, 쾌적하고 환경친화적인 설비가 될 수 있도록 한다.

2) 전력 인입설비는 한국전력 공급시설 현황을 조사하여 협의 후 연계성을 확보한다.

자. 친환경 계획

1) 환경친화적이며 에너지 효율을 향상시킬 수 있는 시설로 조성될 수 있도록 계획한다.

2) 우수의 배수계통은 가능한 한 오픈 투수형으로 하여 지표면의 투수율을 높인다.

3) 보도의 포장(paving)은 투수율이 높은 재료를 사용하고 도로와 주차장의 포장은 이산화탄소 발생을 저감할 수 있는 친환경 포장재로 계획한다.

4) 가급적 건물의 내구성을 저하시키지 않는 방법으로 옥상을 녹화하고, 해안가의 특성을 고려하여 건물의 에너지 절감 및 재실자 실내 쾌적성 증진을 위한 자연채광, 자연환기 등을 설계에 적극 도입힌다.

5) 신․재생에너지는 관계 법령에서 정한 종류 중에서 경제성, 유지관리의 관리성 등을 종합적으로 검토하여 건물에 적합한 방식을 선정하여야 한다.

6) 실시설계 과정에서 당초 의도한 바와 다르게 진행되는 경우가 많으므로 시설의 외부디자인과 지역적 특성 등을 감안 신·재생에너지계획을 현실성 있게 계획하여 「신에너지 및 재생에너지 개발이용보급 촉진법 시행령」제15조 신재생에너지 공급의무비율 기준을 준수할 것

7) 환경친화적이며, 에너지효율을 향상시킬 수 있는 시설로 조성될 수 있도록 다음 사항을 고려할 것.

- 건물의 배치, 입면의 개구율, 자재의 선정 등을 적절히 고려

- 외벽 및 창호의 단열성능 향상을 통한 에너지 절감방안 적용

- 자연광, 우수 등의 자연 요소를 적극적으로 도입한 친환경 건축 및 에너지소비 최소화 계획을 수립 고려 할 것.

차. 경관 및 조경계획

1) 주변지역의 토지이용과 경관을 고려한 수종을 선정하여야 하며, 배치는 수목의 형태 및 색채, 질감 등의 미적 특성에 따라 나타나는 조형미, 계절감을 고려하여 식재 배치가 갖는 기능 및 흐름이 완충 역할에 적합하도록 식재 계획을 한다.

2) 건축물과 주변 환경이 조화를 이루도록 하고 건축설계자의 의도와 조경 설계자의 의도가 부합되도록 하고, 향후 사후관리를 고려하여 조경수목과 조경시설물의 유지관리계획을 수립한다.

3) 풍향 및 일조량을 감안하여 도입 수종을 검토하고 대경목 위주의 조경수를 계획하도록 한다.

4) 건축물의 용도에 부합되고 주변 경관과 조화로운 조경계획이 되도록 하며, 각종 법률, 조례 지침에 적합하게 계획한다.

5) 여름철 냉방부하 및 겨울철 난방부하를 저감할 수 있는 차양 기능을 할 수 있는 조경배식을 계획하도록 한다.

6) 조경용 또는 보행용 전용 포장재료를 투수성 및 열적 압박을 저감할 수 있는 포장 계획을 수립한다.

7) 우수저류 및 열적 완화 기능을 할 수 있는 우수용수 활용시설 계획한다.

8) 여름철 온도 저감을 할 수 있는 녹피율 계산에 의한 조경설계 등으로 계획한다.

카. 방범 및 보안계획

1) 야간 등 필요시 외부인 출입 통제가 원활히 될 수 있는 구조로 계획한다.

2) 각 실 출입구, 창호 등 개구부는 충분한 방범 성능을 발휘할 수 있도록 설치한다.

3) 방법 취약지역을 중심으로 CCTV가 충분히 설치될 수 있도록 하고, 출입통제 및 확인을 위한 카드출입 시스템 등 보안 설비와 통합관제 시스템의 최적화 방안을 제시하여 효율적인 방범 및 보안계획을 수립한다.

4) 사무실은 자체 보안 시스템을 설치하도록 한다.

5) 시설 내부에서 외부 보행 동선을 쉽게 관찰할 수 있도록 설계한다.

6) 시설 입구에 CCTV, 보안등, 비상벨 역할을 하는 슈퍼 보안등 도입 검토한다.

7) 은폐장소 최소화, 자연감시를 위한 개방형 공간조성, 야간 가시성 극대화하여야 한다.

8) 수목에 의한 자연감시 사각지대가 생기지 않도록 유의하여야 한다.

타. 주요자재 사용계획

1) 기능에 적합하고 경제적인 자재를 사용하여야 한다.

2) 국내자재 중 K.S제품 사용을 원칙으로 하며 K.S제품이 없을 경우 국내 최상품 자재 중에서 선정한다.

3) 주요자재(골재 등)는 현지 생산 공급처를 확인 후 설계하고 내역에 반영하여야 한다.

4) 조달청 우수제품 및 신기술제품은 우선적으로 설계에 반영하여야 한다.

5) 유지관리에 용이한 마감재와 용도에 맞는 색채 선택으로 편안하고 쾌적한 내·외부 공간을 조성한다.

파. 구조계획

1) 건물의 기능에 부합함과 동시에 지진력 등 외력에 효율적인 구조계획으로 안전성, 경제성 및 건물의 구조적 합리성을 추구하여 건물 골조의 구조미를 최대한 추구하도록 계획한다.

2) 저장시설, 식품 생산 장치 등의 사양에 따라 진동 및 층격에 대처할 수 있도록 설계한다.

3) 구조설계기준은 다음 기준을 적용하여야 하며 국내기준에 규정되지 않은 사항에 대하여는 외국 기준을 준용할 수 있다.

가) 적용규정

- 건축법 및 시행령

- 건축물의 구조기준등에 관한 규칙(국토교통부)

- 국토교통부 고시 건축구조설계기준

- 콘크리트 구조 설계기준 및 해설(한국콘크리트학회)

- 강구조 설계기준 및 해설(한국강구조학회)

나) 기능이 적절한 구조와 하중을 고려한 층별(업종별) 배치계획

다) 구조의 안전성능은 법령 및 설계기준을 만족하여야 하고, 검증되고 일반적인 공법으로 설계하도록 하며, 구조설계는 구조기술사가 수행

라) 경제성을 고려한 구조형식

마) 장비 등으로 인한 바닥하중을 고려하여 향후 처짐에 대비한 구조검토

바) 태풍, 홍수위 등 자연재해를 고려한 구조계획

3. 각종서식 및 제공자료

3.1 서식

1) 설계공모 참여자 명단(서식 제1호)

2) 서약서(서식 제2호)

사전접촉 금지 서약서(서식 제2-1호)

사전접촉 여부 확인서(서식 제2-2호)

3) 공동응모 협정서(서식 제3호)  ▶ 공동응모 시 제출

4) 대표건축사 선임계(서식 제4호)  ▶ 공동응모 시 제출

5) 참여 외부전문가 신고서(서식 제5호)

6) 보안각서(서식 제6호)

7) 청렴서약서(서식 제7호)

8) 심사위원 기피신청서(서식 제8호)  ▶ 해당 시 제출

3.2 별도 제공 자료 [※ 참가등록한 자(업체)에 한해 홈페이지에서 다운로드 가능]

1) 설계설명서 서식

2) 대상지 일원 연속지적도

3) 지반조사 보고서

4) 지적현황측량 성과도

5) 장비 배치관련 참고사항

6) 인접부지 추진사업 마스터플랜

7) 주요 수산기자재 종류

[서식 1] 설계공모 참여자 명단

설계공모 참여자 명단

(설계공모 참가자용)

본인은 부산광역시에서 시행하는 『수산기자재 시험□인증센터 구축사업』 설계공모에 응모함에 있어 모든 권한을 위임받은 응모대표자로서 참여자 명단을 아래와 같이 제출합니다.

□ 공모안 작성에 직접 관여하는 참여자(대표, 직원, 외주업체 포함)

연번	소 속	직 위	성 명	주 소	전화번호

202 년    월     일

응모대표자 : 소속         직위         성명         (서명 또는 날인)

※ 개인의 경우 업체명 생략 가능

부산광역시장 귀하

[서식 2] 서약서

서     약     서

(설계공모 참가자용)

본인은 부산광역시에서 시행하는 『수산기자재 시험□인증센터 구축사업』 설계공모에 응모함에 있어 제출서류 전반에 대한 허위기재 및 불공정 행위 등으로 인하여 발생되는 어떠한 불이익 처분에도 하등의 이의를 제기하지 않을 것임을 서약합니다.

202 년    월     일

○ 대표업체 or 건축사		업체명 :
		주 소 :
		대표자 : (서명 또는 날인)
○ 공동응모업체(자) or 건축사		업체명 :
		주 소 :
		대표자 :
		(서명 또는 날인)

부산광역시장 귀하

※ 개인의 경우 업체명 생략 가능

[서식 2-1] 사전접촉 금지 서약서(설계공모 참가자용)

사전접촉 금지 서약서

(설계공모 참가자용)

본인은『수산기자재 시험□인증센터 구축사업』건축 설계공모와 관련하여 부산광역시에서 선정한 심사위원 명부를 열람하였으며, 관련 규정에 따라 심사위원 사전접촉 등 불공정행위를 하지 않겠습니다. 이를 위반할 때에는 심사대상에서 제외하거나 선정된 입상작에서 취소되는 등의 불이익을 감수하고, 이에 대하여 일체의 민․형사상 이의를 제기하지 않을 것임을 서약합니다.

202 년    월     일

○ 대표업체 or 건축사		업체명 :
		주 소 :
		대표자 :
		(서명 또는 날인)
○ 공동응모업체(자) or 건축사		업체명 :
		주 소 :
		대표자
		(서명 또는 날인)

부산광역시장 귀하

※ 개인의 경우 업체명 생략 가능

[서식 2-2] 사전접촉 여부 확인서(설계공모 참가자용)

사전접촉 여부 확인서

(설계공모 참가자용)

본인은 『수산기자재 시험□인증센터 구축사업』건축 설계공모 심사와 관련하여, 심사에 영향을 미칠 수 있는 부당한 청탁이나 사전접촉 등을 시도한 심사위원에 대한 사실여부를 아래와 같이 확인하며, 만일 거짓이 있는 경우 심사대상에서 제외하거나 선정된 입상작에서 취소되는 등의 불이익을 감수하고 이에 대하여 일체의 민‧형사상 이의를 제기하지 않을 것임을 확인합니다.

사전접촉 여부	해당 있을 경우	비 고
없음( ) / 있음( )	∙ 위 원 명 : ∙ 일시/장소 :

202 년    월     일

○ 대표업체 or 건축사		업체명 :
		주 소 :
		대표자 :
		(서명 또는 날인)
○ 공동응모업체(자) or 건축사		업체명 :
		주 소 :
		대표자
		(서명 또는 날인)

부산광역시장 귀하

※ 개인의 경우 업체명 생략 가능

[서식 3] 공동응모 협정서(공동응모일 경우에 한함)

공동응모 협정서

(설계공모 참가자용)

제1조 (목적) 이 협정서는『수산기자재 시험□인증센터 구축사업』설계공모를

(   ), (   )가 공동으로 응모하여 업무를 수행함에 있어서 각 업체 및 개인이 준수하여야 할 사항을 정함에 있다.

제2조 (명칭 등) 공동응모 대표업체(이하 대표업체와 같다) or 건축사의 명칭, 사무소의 소재지 등은 다음과 같다.

1. 업  체  명 :

2. 소  재  지 :

3. 대표자성명 :

제3조 (공동응모의 구성원) 대표업체(자) or 건축사를 제외한 공동응모업체(자)의 구성원은 다음과 같다

1. 업체명 :                     (소재지 :         대표자 :       )

2. 업체명 :                  (소재지 :         대표자 :       )

제4조 (대표업체의 권한) 대표업체 or 건축사는 주관기관 및 제3자에 대하여 공동 응모업체(자)의 구성원을 대표하여 문서의 제출 및 수령, 권리의 획득 및 포기 등에 관한 의사 표시 권한을 가진다.

제5조 (공동응모 비율 등) 공동응모 출자비율 또는 분담내용은 당선 후 공동응모자 및 계약 담당부서의 협의에 따라 계약방식을 결정하고 그에 따른 지분비율, 분담내용 등을 결정토록 한다.

제6조 (효력기간) 본 협정서는 당사자 간의 서명과 동시 발효하며, 본 업체(자)는 공모의 이행으로 종결된다. 다만, 당선작으로 결정되는 경우에는 최종 설계완료 후 종결된다.

제7조 (의무) 공동응모업체(자) 구성원은 제1조에서 규정한 목적을 달성하기 위하여 신의를 바탕으로 성실하게 필요한 모든 지식과 기술을 활용할 것을 약속한다.

제8조 (구성원 상호간의 책임) 구성원은 과업수행과 관련하여 제3자에게 끼친 손해 및 구성원이 다른 구성원에게 끼친 손해를 구성원 상호간 협의하여 배상한다.

제9조 (권리 ․ 의무의 양도제한) 구성원은 이 협정서에 의한 권리․의무를 제3자에게 양도 할 수 없다.

제10조 (탈퇴 등) ① 구성원 중 대표업체가 중도에 탈퇴하거나 그 일원의 탈퇴로 응모자격요건에 미달하게 될 경우에는 공모안을 제출할 수 없다.

② 구성원 중 일원이 중도 탈퇴하였을 때에는 즉시 주관기관에 서면으로 신고하며, 탈퇴업체(자)를 다른 업체(자)로 교체할 수 없다.

제11조 (협정서 작성 및 보관) 위와 같이 공동응모 협정서를 체결하고 그 증거로 구성원이 기명날인한 협정서를 각각 1부씩 보관한다.

202 년    월     일

○ 대표업체 or 건축사		업체명 :
		주 소 :
		대표자 :
		(서명 또는 날인)
○ 공동응모업체(자) or 건축사		업체명 :
		주 소 :
		대표자
		(서명 또는 날인)

부산광역시장 귀하

※ 개인의 경우 업체명 생략 가능

[서식 4]  대표건축사 선임계(공동응모일 경우에 한함)

대표건축사 선임계

(설계공모 참가자용)

본인은 {○○○ 건축사사무소의 대표(공동대표) 또는 건축사로서} 부산광역시에서 시행하는 설계공모에 관한 모든 권한을 ○○○(○○○ 건축사사무소 대표 또는 대리인) 에게 위임합니다.

202 년    월     일

○○ 건축사사무소

대표 건축사 ○○○

(서명 또는 날인)

부산광역시장 귀하

※ 하나의 설계사무소에 대표 건축사가 2인 이상 있거나 두 업체 이상의 설계사무소가 합동으로 공모안 제출 시 1인 또는 1개사를 대표자로 선임해야 함.

※ 개인의 경우 업체명 생략 가능

[서식 5] 참여 외부전문가 신고서

참여 외부전문가 신고서

(설계공모 참가자용)

연번	소 속	직 위	성 명	전화번호	참여내용 (구체적 설명)

위 사람은 부산광역시에서 시행하는 「수산기자재 시험□인증센터 구축사업」 설계공모에 외부전문가로서 참여하여 신고합니다.

202 년    월     일

응모대표자 : 소속          직위          성명          (서명 또는 날인)

부산광역시장 귀하

[서식 6] 보안각서

보  안  각  서

(설계공모 참가자용)

본인은 부산광역시의 「수산기자재 시험□인증센터 구축사업」 설계공모를 시행함에 있어 다음 사항을 준수할 것을 각서로 제출합니다.

1. 본인은 본 설계공모를 시행함에 있어 설계공모지침서 및 관련서류(도면포함)의 제반 보안사항을 철저히 이행할 것임은 물론 설계공모 수행전에 참여자 전원에 대하여 보안교육을 실시하고 보안각서를 징구하여 부산광역시에 제출할 것임.

2. 본인은 물론 참여자가 보안사항을 외부에 누설시켜 중대한 문제점을 야기 시켰을 경우에는 누설자가 보안관계 제법규에 따라 처벌 받음은 물론 등록업체 자격취소, 부정당업자의 입찰참가자격 제한 등 어떠한 제재조치를 취하여도 이의를 제기하지 않을 것임.

202 년    월     일

□ 설계공모 참여자 및 외부전문가 포함

소 속	직 위	성 명	서명	소 속	직 위	성 명	서명

※ 보안각서는 해당 본인이 반드시 읽은 후 소속, 직위, 성명, 서명을 자필로 날인

※ 만약 보안상 문제가 발생할 경우 허위 기재로 불이익 처분을 받을 수 있음

부산광역시장 귀하

[서식 7] 청렴서약서

청 렴 서 약 서

(설계공모 참가자용)

□ 공모명 : 수산기자재 시험□인증센터 구축사업 건축 설계공모

본 사무소(법인) or 건축사는 부산광역시가 추진하는『수산기자재 시험□인증센터 구축사업』건축 설계공모에 응모하여 설계지침서 등에 정한 제반 규정을 준수하고 공정한 심사에 임하도록 하겠습니다.

설계공모 과정, 입찰, 낙찰, 계약의 체결 및 이행, 「지방자치단체를

당사자로 하는 계약에 관한 법률」 제16조에 따른 감독, 같은 법률

제17조에 따른 검사와 관련된 직접 또는 간접적인 사례(謝禮), 증여,

금품·향응 등을 제공하지 않겠습니다.

특정인의 낙찰을 위한 담합 등 입찰의 자유경쟁을 방해하는 행위나

불공정한 행위를 하지 않겠습니다.

공정한 직무수행을 방해하는 알선․청탁을 통하여 입찰 또는 계약과

관련된 특정 정보의 제공을 요구하거나 받지 않도록 하겠으며 만약

이를 위반할 시에는 관계 법령에 따라 책임질 것을 서약합니다.

202 년    월     일

∘ 참가업체 or 건축사

건축사무소명 :

대   표   자 :         (서명, 날인)

부산광역시장 귀하

※ 개인의 경우 업체명 생략 가능

[서식 8] 심사위원 기피 신청서 (기간내 미제출시 “해당없음”으로 간주함)

심사위원 기피 신청서

(설계공모 참가자용)

□ 공 모 명 : 수산기자재 시험□인증센터 구축사업 건축 설계공모

□ 기피위원

성 명	소 속	제척(기피) 사유

※ 근거 및 증빙자료를 제시해야 함

202 년    월     일

○ 대표업체 or 건축사		업체명 :
		주 소 :
		대표자 :
		(서명 또는 날인)
○ 공동응모업체(자) or 건축사		업체명 :
		주 소 :
		대표자
		(서명 또는 날인)

심사위원회 귀중

※ 개인의 경우 업체명 생략 가능