「양사면 주민자치센터 신축사업 설계공모」

[설계 공모 지침서]

2024.  1.

	강 화 군

목      차

Ⅰ.  건축개요	01

1. 건축설계공모 목적	01

2. 사업 개요	01

Ⅱ. 건축설계공모 요강	02

1. 건축설계공모 방법	02

2. 건축설계공모 일정	02

3. 응모신청	03

4. 현장설명	03

5. 질의 및 응답	03

6. 작품심사 및 입상작 선정	04

7. 당선작 설계자의 의무	10

8. 제출 작품에 대한 지적 소유권	10

9. 유의사항	11

10. 기타 설계공모 관련 지침	12

11. 당선 이후 조건	12

Ⅲ. 건축설계 지침	14

1. 위치도 및 현황사진	14

2. 프로그램 구성	15

3. 건축계획의 방향	17

Ⅳ. 도서 작성 및 제출	20

1. 도서작성	21

2. 도서제출	25

Ⅴ. 각종서식	26

Ⅰ 건축개요

1. 건축설계공모 목적

양사면 주민자치센터 신축사업 건축 설계자를 선정함에 있어 공모를 통해 보다 창의적이고 주변 환경과의 조화와 예술성, 작품성, 편의성, 접근성 및 쾌적성을 갖춘 설계안을 제출한 자를 선정하고자 「건축사법」에 의한 설계를「건축서비스산업 진흥법」 제21조, 같은법 시행령 제17조 및 「건축 설계공모 운영지침」에 의거 설계공모 방식으로 시행하고 설계공모 응모작품을 평가하여 우수한 설계안을 선정하고자 함.

구 분		내 용
사업명칭		양사면 주민자치센터 신축사업 건축설계공모
대지위치		인천광역시 강화군 양사면 교산리 864번지 외 8필지
지역지구		계획관리지역, 제1종근린생활시설
공모(사업) 범위	주요용도	주민공동이용시설
	부지면적	4,625㎡
	건축규모	기준 연면적 2,100㎡(조정가능범위-5%)
	건폐율 / 용적률	법정 13% / 38.9%
규모	층수	지하 1층 / 지상 3층
	주차장	주차대수 10대 이상 / 법정 주차대수 이상
추정 공사비		금 8,545,550 천원 예정(부가세 포함)
추정 설계비		금 413,350 천원 예정(부가세 포함)
예정 설계기간		착수일로부터 150일(공휴일포함)

2. 사업개요

가. 건축용역범위

- 건축, 인테리어(로비, 홀, 복도 등 공용공간), 토목, 조경, 기계, 전기, 정보통신, 소방, 구조, 조경, 폐기물 처리, 현황측량, 신재생에너지 등 제반분야의 설계, 실시계획인가, 건축협의, 각종 심의 및 설계자문 등 발주처가 요구하는 신청 및 보고자료 등 일체비용 포함

- 예비인증 (BF예비인증, 건축물에너지효율등급인증, 제로에너지건축물 인증, 등) 서류작성 및 심의 대응, 설계적정성검토, 설계경제성검토 대응 포함(인증수수료 별도)

※ 심의 등 각종 행정절차 이행에 상당 기간 소요되는 경우는 과업일수에서 제외하거나 과업을 중지할 수 있음

나. 공모기간 : 미정

Ⅱ 건축설계공모 요강

1. 건축설계공모 방법

가. 공모방식 : 일반 설계공모

1) ｢건축서비스산업 진흥법｣에 의한 ‘일반공모’방식으로 진행

2) 제출된 공모안이 없거나 1개뿐인 경우에는 재공고하거나 설계공모가 아닌 다른 입찰방법을 적용할 수 있음

나. 참가자의 자격

1) 건축사법 제7조에 따른 건축사 면허를 소지하고 같은 법 제23조에 따라 건축사사무소를 개설하여 건축사 업무신고를 필한 자로 관계법령에 결격사유가 없는 자

단, 건축사법 시행령 제21조의2에 따른 외국건축사 면허 및 자격을 취득한 자는    국내 건축사사무소 개설자와 공동업무 수행 협약을 한 자(이때 주계약자는 국내    건축사로 함)

2) 공동응모 시 공동응모자 모두 “가”항의 자격조건을 갖추어야 하며, 과반수이상의 비율을 가진 응모자 1인을 대표자로 선정하여야 함

(단, 공동응모 시 2개사를 초과할 수 없으며 응모신청서 등록 후에는 공동응모를     변경할 수 없음 - 공동응모협정서 제출)

3) 설계공모 당선자는 계약 시 전기·통신·소방분야 등 설계자격이 없는 경우    관련 규정에 의한 분야별 설계적격자와 공동도급(분담이행 방식)하여야 하며,    공동수급업체의 대표자는 건축설계공모 당선자가 수행하여야 함

다. 자격제한

1) 응모 신청일 기준으로 등록취소, 휴·폐업, 업무정지 및 자격정지, 부정당업체로  지정된 업체이거나 기타 이에 준하는 행정관청의 행정처분을 받은 자는 본 설계  공모에 참여할 수 없음

2) 본 설계공모 참가등록자는 1개의 작품만을 제출할 수 있으며, 중복 응모한 사실이  발견된 자는 참가자격을 박탈함

3) 해당 기한 내에 응모신청서를 접수하지 않은 자

2. 건축설계공모 일정

가. 공모일정

구 분	공 모 일 정	비 고
공 모 공 고	2024. 1. 31.(수)	강화군청 홈페이지, 나라장터, 세움터
응모신청 (응모등록)	2024. 2. 07.(수) 10:00 ~ 17:00	강화군청 자치교육과(별관 3층) (방문접수만 가능)
질 의 접 수	2024. 2. 14.(수) 09:00 ~ 17:00	직접방문 또는 이메일 신청 이메일 enxing1006@korea.kr ※현장설명회 미개최, 질의응답으로 갈음
질 의 회 신	2024. 2. 21.(수)	등록자 전원 이메일 통보
작품접수 마감	2024. 4. 01.(월) 09:00 ~ 17:00	강화군청 자치교육과(별관 3층)
작품설명(PT) 및 심사	2024. 4. 12.(금) 14:00 ~ 17:00	강화군청 영상회의실(본관 2층) 발표 10분 질의응답 10분, 총 20분
당선작 발표	2024. 4. 16.(화)	강화군청 홈페이지에 공개
도 서 반 환	당선작 발표일로부터 7일 이내	미반환시 강화군에서 임의 처분 입상작은 반환하지 않음

※ 상기일정은 사정에 따라 변경될 수 있으며, 변경된 일정은 별도 안내 예정

나. 일정의 관리

1) 일정상의 모든 절차는 업무시간에 한한다.

2) 공모일정의 변경이 불가피할 경우 변경된 일정은 유선 또는 참가등록자 이메일을 통하여 참가 등록한 모든 응모자에게 통지한다.

3) 설계공모 진행 기간 중 응모자 주소 등이 변경되었을 경우에는 신속히 통지하여야 하며, 그러하지 아니하여 발생하는 모든 책임은 응모자에게 있다.

3. 응모신청

가. 접수방법 : 직접방문만 접수 가능(담당 : 032-930-3239)

나. 장    소 : 강화군청 자치교육과(자치팀)

다. 신청 시 구비서류

1) 건축설계공모 응모신청서[서식1] 1부.

2) 청렴서약서[서식2] 1부.

3) 건축사면허증 사본 1부.

4) 국외 건축사자격증 사본 1부.(외국건축사가 참여할 경우에 한함)

5) 건축사사무소등록증 사본 1부.(법인인 경우 대표자 등록증 사본)

6) 대표자 선임계 및 공동응모협정서[서식3, 4]

7) 위임장[서식5] 및 재직증명서 1부.(대리인이 등록할 경우에 한함)

8) 법인등기부 등본(법인의 경우) 또는 사업자등록증(개인의 경우) 사본 1부.

(외국건축사의 경우 건축사법 시행규칙 제12조의2에 의한 외국건축사 자격취득자

신고필증 사본으로 갈음)

9) 사용인감계 및 인감증명서[서식6](법인의 경우 법인 인감) 각 1부.

※ 공동 응모자의 경우 해당 자격증 및 업무신고필증 등 상기 해당서류 각각 제출

10) 사전접촉 금지 서약서[서식7]

4. 현장설명

가. 생략

5. 질의 및 응답

가. 본 설계공모의 지침서, 제공 도서류, 기타 진행과 관련하여 질의가 있을 때에는 [서식8]로 작성한 질의서를 직접 제출 또는 이메일에 의한 방법으로 제출하여야 한다.(이메일 접수는 접수사실을 반드시 담당자에게 확인하여야 함)

나. 유의사항

1) 질의기간 : 미정 09:00 ~ 17:00(해당 시간 내 도착분에 한함)

2) 접수방법 : 직접 제출 또는 이메일 접수로 접수

(수신여부 반드시 확인할 것 / 이메일 : enxing1006@korea.kr)

- 서면질의서를 기간 내 접수(단, 응모업체별로 1회에 한함)

- 유선 질의 불가

3) 질의는 한글을 사용하여 명확히 작성하여야 한다.

다. 질의 회신

1) 응답방법 : 질의된 내용은 공모주체가 관련부서 협의 및 검토 후 검토의견서를 작성하여 등록자 전원 이메일 별도 통보함.(확인하지 못한 책임은 응모자에게 있음)

※ 질의 회신일자는 발주처 사정에 의해 변경될 수 있음.

2) 유의사항

질의사항에 대한 강화군의 답변내용은 설계공모 지침서를 추가 또는 수정한 것으로 간주하며, 설계지침서와 동일한 효력을 갖는다.

이메일에 의한 질의가 전송오류 등으로 내용을 확인할 수 없는 경우, 질의자의 인적사항 등 질의서상의 기재사항이 누락된 질의, 질의 내용이 설계공모 지침과 관련이 없는 사항에 대하여는 응답하지 아니할 수 있다.

질의에 대한 회신은 지정된 회신일자에 별도 통보함.(확인하지 못한 책임은 응모자에게 있음)

질의 회신일부터 작품접수 마감일까지 설계공모의 지침서, 제공 도서류, 기타 작품 작성과 관련 일체의 유선 질의 불가함.

6. 작품심사 및 입상작 선정

6.1. 심사위원회 운영

가. 심사위원 구성 및 심사위원 명단

1) 심사위원 구성 : ‘건축설계공모 운영지침’에 의거 심사위원회를 구성.

연번	소속	성명	비고
1
2
3
4
5
6
7
8			예비위원
9			예비위원

2) 심사위원 명단

나. 심사위원장 선정

1) 심사위원회의 위원장은 심사위원 중에서 호선으로 선출한다.

2) 위원장은 회의를 진행하며 심사위원회의 동의를 얻어 설계공모안의 심사에 필요한 세부적인 사항을 결정할 수 있다.

다. 심사위원회 운영 방법

1) 심사위원은 위원장을 포함하여 구성되며, 위원 과반수 참석 시 심사를 진행할 수 있다.

2) 설계공모 작품에 대한 심사과정에서 실격된 작품의 경우 그 사유, 기타 필요한 사항 등을 문서로 작성하여야 하며, 심사에 참여한 심사위원 전원의 서명을 받아야 한다.

3) 작품선정을 위한 심사위원회의 진행은 비공개를 원칙으로 하며, 심사내용은 녹음한다.

4) 심사위원회가 필요하다고 판단할 경우 아래와 같이 단계별 심사를 할 수 있다.(단, 응모된 작품수가 적으면 1단계 심사를 생략하고 바로 2단계 심사를 진행할 수 있다.)

○ 1단계 : 탈락 작품 선정(2단계 심사대상 작품 선정)

※ 1단계 통과 작품 수 및 심사방법은 설계공모심사위원회에서 결정

○ 2단계 : 1단계에서 통과된 응모작품을 평가하여 당선작 선정

5) 심사위원은 응모한 평가대상 작품에 대하여 아래 6.4 작품심사기준의 평가 항목을 고려하여 <서식 18>에 의한 평가사유서를 작성 및 제출하여야 한다.(심사위원회에서 투표제로 결정하여 심사할 경우에도 평가사유서 작성)

라. 심사결과의 발표 및 공개

1) 평가결과는 강화군청 홈페이지에 공지한다.

마. 기타

1) 심사결과 설계공모 목적에 적합하지 아니하거나 작품 수준이 현저히 떨어진다고 의결될 경우 당선작 등을 선정하지 않을 수 있다.

2) 응모자는 심사위원회의 심사결과에 대하여는 이의를 제기할 수 없다.

6.2. 작품설명(PT)

가. 발표시간은 발표 10분 및 질의응답 10분으로 총 20분이며, 변경 시 강화군청 홈페이지를 통해 공고한다.

나. 발표자료는 1월 2일 오후 5시 까지 제출한다.

다. 발표자는 공모 공고일 이전부터 재직하고 작품계획에 참여한 설계자(대표자 또는 실무자 권장) 2인 이내에 한하며, 발표 당일 재직기간이 명기된 재직 증명서 및 신분확인을 위한 신분증 사본을 제출하여야 한다.

라. 발표 내용은 익명성을 유지하고 작품 특징 및 설계 의도에 대한 내용으로 한정한다.

마. 발표용 자료는 설계설명서를 PPT형식으로 변환하여 사용하며, 어떠한 편집이나 수정을 금한다.

바. 발표자는 심사 당일 발주자의 별도 공지 시간까지 지정된 장소에 참석하여야 하며, 미참석 시 작품설명 대상에서 제외한다.

사. 발표자가 익명성을 저해하는 표현, 타 작품과의 비교설명, 시간 초과 등 공정한 발표에 지장을 줄 수 있는 행위를 유발한 경우, 심사 위원장은 즉시 발표를 중지할 수 있다.

아. 심사당일 참가자는 원본 파일을 지참하며, 발표순서는 당일에 공개추첨을 통해 결정한다.

6.3. 당선작 및 입상작 결정방법

당선작 및 입상작 결정방법과 평가기준은 아래『6.4 작품심사기준』을 고려하여 설계공모 심사위원회에서 정한다.

6.4. 작품심사기준

가. 절차기준

1) 심사위원회는 작품심사 시작 전에 발주기관에서 상정한 대상작품과 실격사유를 심의하여 실격여부를 결정할 수 있다.(실격 판정 시 평가대상에서 제외)

2) 심사위원회는 표결방식에 의해 공모안 중 채점대상 작품을 우선 선정할 수 있다.

3) 심사위원회는 채점대상 작품에 대하여 배점기준에 의거 항목별로 상대 평가하여 『작품심사 결과』를 결정한다.

4) 심사위원회는 작품심사 후 발주기관에서 상정한 감점대상 및 감점 사유를 심의하여 감점평가 결과를 결정한다.

5) 심사위원회는 평가대상에 대한『작품심사 결과』와『감점평가 결과』를 종합하여 당선작 및 입상작을 결정한다.

나. 심사기준

1) 작품심사는 『건축 설계공모 운영지침(국토교통부고시 제2023-180호)』에 따름

2) 평가방식은 채점제를 원칙으로 하며 배점기준은 아래와 같다.

(다만, 설계공모 심사위원회 의결을 거쳐 투표제를 채용할 수 있다.)

≪ 배점기준 및 평가항목 ≫
평가항목	세부 사항	배점
배치계획	○ 배치 및 토지 활용도	20
	○ 시설 및 공간 이용의 편의성
	○ 대중교통, 보행자 및 차량 접근 계획의 적절성
공간계획	○ 내․외부 공간 계획의 적절성	30
	○ 공간 이용의 효율성
	○ 동선 및 기능배분의 타당성
특화계획	○ 주변 환경과의 조화	30
	○ 주민을 위한 옥외 공간(주민쉼터, 주차장 등) 특화계획
	○ 입면 디자인 계획의 우수성
	○ 색상 및 재료 계획의 적절성
	○ 다양한 연령층이 공존할 수 있는 공간계획
친환경 및 기술계획	○ 환경 친화적 설계기법의 우수성	15
	○ 비용 절감 등 경제성(건립비용, 운영비용 절감 등)
	○ 건물 구조 및 공법 등의 우수성
	○ 구조의 기술성, 안전성, 경제성 등
	○ 공사기간 단축, 공사비용 절감방안(신공법 적용 등)
기타	○ 공공성 제고 방안, 특수 조건에 대한 대처 방안 등 추가적으로 필요한 사항	5
계		100
* 채점방법 및 절차는 설계공모심사위원회에서 따로 정할 수 있음

다. 항목별 평가기준

1) 채점의 근거가 될 수 있도록 평가서를 작성한다.

2) 평가항목별로 상대평가 후 항목별 평균점수와 감점을 합산하여 최종점수를 확정한다.

3) 상대평가 등급은 수, 우, 미, 양, 가로 하고, 심사항목별 배점에 대해 10%를 차등채점(수 100점, 우 90점, 미 80점, 양 70점, 가 60점으로 채점)하며, 채점대상 작품수에 따른 등급 배분은 아래와 같이 한다.

업체수	등 급
	수	우	미	양	가
2,3	1	1	(1)
4	1	1	1	1
5	1	1	2	1
6	1	1	2	1	1
7	1	1	3	1	1
8	1	2	3	1	1
9	1	2	3	2	1
10	1	2	4	2	1
11	1	2	5	2	1
12	1	3	5	2	1
13	1	3	5	3	1
14	1	3	6	3	1
15	1	3	6	3	2

※ 종합평점 산정방식은 최고 점수와 최저 점수를 준 심사위원을 제외하고 나머지 심사위원의 평가점수를 합산하여 산술평균한 점수로 한다. 이 경우 최고점수․최저점수가 2개 이상인 경우 하나의 점수만 제외하며, 평균점수 산정결과 소수점 이하의 숫자가 있는 경우에는 소수점 셋째자리에서 반올림한다. 그리고 심사점수 합계를 100점 만점으로 환산한 심사위원 환산평점에 내부 가․감점평가점수를 반영한 점수로 산정한다.

6.5. 심사 시 불이익 처분기준

가. 불이익 처분기준 적용방법

1) 실격사항에 해당 시 참가자의 확인을 거쳐 심사 시 심사위원장에게 제출하고, 심사위원회 의결을 거쳐 이를 확정하여 평가에 반영 한다.

2) 감점사항에 해당 시 참가자의 확인을 거쳐 심사위원회 평가 이후 심사위원장에게 제출하고, 심사위원회 의결을 거쳐 이를 확정하여 평가에 반영 한다.

3) 아래 실격기준에 명시하지 않은 세부적인 위반사항과 추가 보완하여 적용될 처분기준은 심사위원회에서 의결하여 조정 적용한다.

나. 실격기준

1) 건축법 등 관련 법령을 중대하게 위배한 경우

2) 건축규모, 총예정공사비, 주요 기능별 면적 등 설계지침서에서 요구한 사항을 과도하게 초과하거나 미달한 경우

3) 제출도서의 규격을 현저히 위반한 경우

4) 제출도서에 해당업체를 특정할 수 있는 문구나 이미지 등이 포함된 경우

5) 공동응모인 경우 구성원 중 대표업체가 중도에 탈퇴한 경우

6) 직․간접적으로 심사에 영향을 미치는 부당한 청탁이나 압력을 행사한 경우

다. 감점기준(합계 최대 10점 이내 : 아래 세부 감점기준 참조)

위반 항목		감점 기준	비고
법규 위반	1) 건축법 및 관계법규 위반	감점 및 실격 여부에 대하여 심사위원회 의결로 결정 (최대 -5점)	실격대상 및 감점처리는 심사위원회에서 최종 결정한다.
지침 위반	2) 전체 연면적의 범위 초과 또는 미달	-1점 연면적 ±10% 초과 시
	3) 공사비가 예산범위를 초과하거나 부적합한 공사비를 산출한 경우	-1점
	4) 규격 및 제본방법 미준수	-0.2점/도서종류별
	5) 설계도면 및 설계설명서 기준 쪽수 초과 시	-0.1점/매당
	6) 지침에 명시된 표현방법을 위반할 경우	- 0.5점
	7) 설계도면 및 설계설명서 제출도서 누락	-0.3점/부수당
	8) 그 외 지침에 위배되는 사항	-0.1점 ~ -1점(발주처 감점 점수 제시 후 위원회 최종 결정)

※ 위 표에서 명시하지 않은 세부적인 위반사항과 추가 보완하여 적용될 처분기준은 심사 위원회에서 의결하여 조정할 수 있다.

6.6. 입상작의 발표방법 및 보상

가. 발표방법 : 당선자 및 입상자에 한하여 서면통보 및 인천광역시 강화군청 홈페이지 게재

나. 입상작 선정 : 고득점 순으로 당선작(1점) 및 기타입상작(2인 이내) 선정

다. 입상작 보상내역

1) 당선작 : 본 설계용역 계약권(보상금 제외)

2) 기타입상작 : 설계보상비 차등 지급 * 부가세 및 사용권료 포함

6.7. 기타사항

본 설계공모 지침서에 명시되지 않은 사항은 ‘건축 설계공모 운영지침’(국토교통부

고시 제2023-180호)에 따른다.

7. 당선작 설계자의 의무

가. 당선작의 설계자는 심사위원회의 보완 요구사항과 발주기관의 요구사항으로 설계변경 등이 필요한 경우 기본 및 실시설계에 이를 반영하여야 한다.

나. 당선작의 설계자는 해당 공사에 대하여 발주기관과 기본 및 실시설계용역을 체결할 의무를 갖는다. 다만, 발주기관의 사정으로 해당공사의 용역을 이행할수 없는 경우에는 그러하지 아니하다.

다. 설계용역계약을 할 때 전기․통신․소방분야 설계면허가 없는 경우에는 관련규정에 의한 전기․통신․소방분야 설계자격자와 분담이행방식으로 공동도급을하여야 한다.

라. 납품도서 범위는 행정절차 이행(인․허가, 착공, 준공 등) 관련서류 일체, CD, USB 형태의 설계도서(시공내역서 포함) 및 현장시공 상세도면(A1규격 편철작성)과 기타 발주기관이 원하는 형태의 제반도면, 도면별 상세도 등 세부도면 사항은 발주 기관의 요구사항을 반영하여 작성한다.

마. 사업진행에 필요한 각종 용역, 심의, 인․허가 협의사항에 수반되는 제반 설계도서 및 자료는 발주처에 적기에 제공하여야 하며, 납품 이후 각종 인·허가 변경에 따른 관계도서 및 자료작성과 공사 준공 시 건축물대장 작성, 건축행정시스템 등록 등 사업추진관련 업무추진에 차질이 없도록 적극 협조하여야 한다. 또한 이에 소요되는 제반 경비 및 비용은 설계비용에 포함된 것으로 본다.

바. 당선작의 설계자는 이 지침서와 “과업지시서”를 준수해야 한다.

8. 제출 작품에 대한 지적 소유권

가. 공모안의 저작권의 귀속 등 저작권과 관련한 제반사항은 저작권법령이 정하는 바에 따른다. 다만, 입상작(당선작, 입상작)에 대한 저작권은 계약 또는 보상금 지급이 이루어진 날로부터 발주처에 귀속된다.(설계비 보상금을 수령하지 않은 입상작에 대하여는 그러하지 아니한다)

나. 계약 후 당선작의 저작권 및 사용권 등 법적 소유권은 당해 건축설계공모에 한하여 발주처에 귀속한다.

다. 발주처는 당선작 외의 작품(입상작)의 경우에도 필요한 경우 상호간 협의하여 전시 또는 출판할 수 있으며 이 경우 응모자의 요청이 있을 때에는 익명으로 처리할 수 있다.

라. 응모 작품의 반환은 입상작 공고일로부터 7일 이내에 반출하여야 하며 반출에 따른 비용은 응모자가 부담한다.

마. 입상작 이외의 응모작품은 당선작 발표 후 7일 이내(공휴일 포함)에 찾아가지 않을 경우 발주처가 임의 처분할 수 있다. 이러한 조치사항에 대하여 응모자는 어떠한 이의도 제기할 수 없다.

바. 참가자는 제출한 작품이 제3자의 지적재산권에 따른 배타적권리를 침해하지 않음을 보증하여야 한다. (제3자의 지적재산권이 사용된 경우에는 그 제3자의 승낙서 등 사용권한을 증명하는 자료를 첨부하여야한다.) 지적재산권과 관련한 문제가 발생할 경우 모든 책임은 참가자에게 있으며 당선작의 경우 입상이 취소될 수 있다.

9. 유의사항

가. 응모자는 현장을 답사하여 현장조건을 조사한 후 계획하여야 한다.

나. 응모자는 모든 관계법규 및 제반 규정사항에 적법하게 계획하여야 한다.

다. 설계공모지침서 및 과업지시서를 준수하여야 한다.

라. 당선작으로 선정되어 용역수행 시 제출된 과업수행계획서에 기재된 참여기술자는발주기관의 승인 없이 임의 교체할 수 없다.(부득이 교체할 경우 자격, 경력이 당초 참여 예정자와 동등 또는 이상이어야 한다.)

10. 기타 설계공모 관련 지침

가. 본 설계공모는 2개 업체이상 응모해야 하며, 응모자가 2개 업체 미만인 경우에는 재공고할 수 있으며, 재공고 후에도 응모자가 2개 업체 미만인 경우 발주처의 결정에 따라 진행한다.

나. 응모자는 설계공모에 응모 등록함으로써 이 지침서의 내용을 승인하는 것으로  간주한다.

다. 기타 입상작을 선정하기 곤란하다고 판단될 경우 발주기관은 설계공모 진행여부 및 공모방식 등에 대해 달리 정할 수 있다.

라. 본 지침서의 문구 해석상 발주처와 응모자 간에 차이가 있을 경우에는 발주처의 해석을 우선으로 하고, 기타 명시되지 않은 사항에 대하여는 강화군이 정하는 바에 따라야 한다.

11. 당선 이후 조건

가. 계약

1) 당선작에 대한 설계용역계약은 “지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률”과 발주처의 계약기준에 따른다.

2) 당선자는 건축, 토목, 조경 및 설비분야(전기․기계․통신․음향․소방 등)에 대한 자격요건이 있는 관계 법령에 의한 적법 자격 요건을 갖춘 설계자와 공동도급(분담이행)하여야 한다.

3) 본 설계공모와 관련하여 당선자가 제출한 서류 및 작품의 건물면적 등에 허위사실이 발견되거나 건축 설계용역 계약 및 수행에 필요한 법적 요건을 갖추고 있지 못할 경우 설계권을 취소할 수 있으며, 당선작에 대한 사용권한은 발주처가 갖는다.

4) 당선자는 당선작으로 선정된 사실을 통보받은 후 신속히 발주처와 설계계약에 관해 협의하여야 하며, 1개월 이내 계약하지 않을 경우 포기한 것으로 간주한다.

5) 당선자가 설계를 진행할 수 없다고 판단되거나 당선자의 사정으로 실시설계가 수행되지 못할 경우 2등(입상작)에게 순차적으로 설계의 권한을 부여할 수 있다. 이 경우 이미 상금을 지급한 경우에는 상금 금액만큼 공제한 금액을 설계비로 지급한다.

6) 당선자로 결정된 후 계획변경 등 발주처의 사정에 의하여 용역이 중단될 경우 이의를 제기할 수 없으며, 용역 공정률의 정도에 따라 용역비를 지급한다.

7) 당선자가 실시설계를 시행함에 있어 공사비(설계비)의 과다 증가를 유발하여 발주처가 당초 예산으로 사업수행이 어려울 경우 공모신청 내용의 허위 사항으로 간주하여 당선에 따른 설계권을 취소하는 등 행정적인 조치를 취할 수 있다.

나. 설계 진행

1) 설계공모는 실시설계의 작업을 위한 것으로 당선자는 진행 과정별로 발주처와 협의하여 설계하여야 한다.

2) 당선자는 심사위원회의 지적사항, 발주부서(강화군 자치교육과)의 요구사항을 종합하여 당선작에 대한 설계변경 및 보완이 필요한 경우 설계 시 이를 보완, 수정한다.

3) 설계 과정에서 필요한 경우 설계수정, 변경 및 보완을 요구할 수 있으며, 설계자는 특별한 사유가 없는 한 이에 따라야 한다.

4) 발주처의 기본 방침 또는 운영방침이 변경되어 설계의 전면적인 취소 또는 설계 내용의 부분적인 수정이 필요할 경우 이에 응해야 한다.

5) 실시설계 과업기간 중에 시행하는 각종 영향평가, 기술심의, 실시계획인가 등 관련법 규정을 이행하여야 할 경우 감독원이 요구하는 필요한 자료를 제출하여야 하며, 기타 각종 보고회 개최 등 과업으로 지시하는 전반적인 사항은 특별한 사정이 없는 한 이에 따라야 한다.

Ⅲ. 건축설계 지침

1. 위치도 및 현장사진

가. 대상지위치 : 강화군 양사면 교산리 864번지 외 8필지 / 부지면적 : 4,625㎡

나. 건축규모 : 지상1층/지상3층, 건축면적 600㎡, 연면적 2,100㎡내외(조정가능범위 -5%)

위 치 도

현장사진

2. 프로그램 구성

- 공간구성표 및 주요고려사항

층구분	실명(인원)	면적(㎡)	주요고려사항
지하1층	기계/전기/물탱크/발전기실 (용량에 따른 공간배치)	300	• 유지보수가 용이한 기계실 계획 • 복도, 엘리베이터, 계단
	창고 (용량에 따른 공간배치)
	소계	300
지상1층	다목적사무실(55%)	330	• 다목적사무실은 주민들과 관광객이 쉽게 찾을 수 있는 위치에 계획하고 편안히 이용할 수 있도록 개방적이고 넓고 밝게 계획 • 북카페 및 휴게실 - 주민과 관광객, 행정기관 이용자들이 편안히 쉴 수 있는 공간 계획. - 이용자 특성을 고려하여 휴게공간을 고려하여 계획. • 창고는 외부에서 쓸 수 있도록 계획 • 복도, 엘리베이터, 계단, 남녀화장실
	북카페(10%)	60
	창고(5%)	30
	복도, 화장실, 계단실, 승강기실(30%)	180
	소계	600
지상2층	주민자치위원회 사무실(10%)	60	• 주민자치위원회 사무실은 많은 사람들이 회의를 할 수 있도록 계획하여야 하며, 많은 봉사활동으로 주방을 확보하여 계획. • 동아리실은 다양한 프로그램(에어로빅, 기타, 전통민요, 서예 등)을 가능하도록 가변성 및 융통성을 고려하여 계획 • 체력단련실 - 무거운 운동기구들이 설치됨으로 안전한 바닥구조와 방음시설을 갖춰 계획. - 현재 주민자치센터와 노인문화센터 내 체력단련실 운영현황을 고려하여 계획. - 샤워‧탈의실 확보하여 계획. • 복도, 엘리베이터, 계단, 남녀화장실
	체력단련실(20%)	120
	탈의실(남,여)(7%)	42
	샤워실(남,여)(8%)	48
	단체회의실(10%)	60
	동아리실(10%)	60
	창고(5%)	5
	복도, 화장실, 계단실, 승강기실(30%)	180
	소계	600
지상3층	대강당(45%)	270	• 다목적홀은 다양한 활동이 가능한 공간으로 공간이용에 효율성을 제고하고, 연두방문 시 많은 인원을 수용해야 하므로 고려하여 계획 • 복도, 엘리베이터, 계단, 남녀화장실
	방송실 및 준비실(5%)	30
	다목적 주방시설(10%)	60
	홀(5%)	30
	창고(5%)	30
	복도, 화장실, 계단실, 승강기실(30%)	180
	소계	600
옥외	주민쉼터, 주차장 등	2,525	• 주변부를 전망 할 수 있게 계획(주변 전망향 분석) • 옥상 녹화 부분 고려하여 건축법 고려하여 조경시설 배치계획 • 다목적 홀의 채광 고려하여 계획 • 주민과 함께 쉴 수 있는 조경 휴게 공간 계획 • 주민과 행정기관이용자를 위한 주차 공간 계획
	소계	2,525
합계		4,625

3. 건축계획의 방향

1) 양사면 주민자치센터 신축사업의 건축물 및 조형물의 디자인 및 외부마감 등은 주위환경과 조화롭게 설계가 되도록 하여야 한다.

2) 양사면 주민자치센터 신축사업 부지 진ㆍ출입도로, 전기, 상ㆍ하수도, 정보통신, 공동구 설치 등 각종 기반시설 설치에 대하여 최대한 경제적이고 합리적으로 활용하는 계획으로 하여 예산절감 및 사후관리를 고려한 설계가 되도록 하여야 한다.(타 용역과 협의 및 조율)

3) 양사면 주민자치센터 신축사업에 대한 유지관리 및 운영상의 문제점을 종합적으로 분석 후 환경 친화적이며 유지관리 등 보수 관리가 쉽고 향후 시설물 제반 관리 운영 등에 수반되는 비용 절감 측면과 효과성을 고려한 자재(재질 등) 검토로 구조ㆍ기능적 효율성을 극대화 및 최소의 경제적 부담되는 설계가 되도록 하여야 한다.

4) 건축물의 배치, 규모, 형태, 색체, 재료, 건축설비, 구조 등에 대하여 주변과의 조화, 경관, 안전성, 기능, 관련법규 및 규정, 경제성(관리측면과 기능의 합리성) 등을 감안하여 설계하여야 하며, 사업의 시급성이 요구되므로 공사기간을 줄일 수 있는 공법 및 구조 등을 제안 한다.

5) 적절한 향으로 계획하여 여름·겨울철 냉난방 부하가 최소화 될 수 있도록 계획하고, 각 실의 용도와 인접 건물, 시설물 등과의 상호 관계를 충분히 고려하여야 한다.

6) 건물 내·외부 연계성을 고려하여 데드 스페이스가 생기지 않도록 계획한다.

7) 부지 내에 충분한 주차 공간(최소 10대 이상)을 확보하고 합리적인 주차동선을 계획하여야 한다.

8) 생활도로 정비를 통해 사업부지로 접근 가능한 보행로 조성 방안 고려한다.

9) 주민 이동량이 많은 상업지역으로 사업부지와 연계하여 안정한 통행환경을 고려하여야 한다.

10) 유사 시 대피를 고려한 대피 동선을 고려하여 계획한다.

11) 주차수요를 파악하여 합리적인 주차규모를 고려한다.

12) “신에너지 및 재생에너지 개발이용보급 촉진법 시행령”제15조에 따른 신재생에너지 공급 의무 비율 준용하여 기타 패시브계획 등 건축물의 에너지 효율 제고 방안을 고려한다.

13) 건축물의 자연채광 및 조망을 고려하여 배치계획한다.

14) 추후 수평 또는 수직 증축을 고려한다.

15) 건물의 진입동선 주변에는 유아를 동반한 시설 사용자 및 노약자를 위한 편의시설(안전난간 등)을 고려한다.

16) 주차장 계획 시 북측·서측 도로를 이용하여 진‧출입구를 분리 계획을 고려한다.

17) 비상 시 대피동선, 소방진입용 동선을 고려한다.

18) 시설별 이용시간에 따라 개별 운영이 가능하도록 동선, 공간 및 설비계획을 고려한다.

19) 유지관리에 용이한 마감재와 용도에 맞는 색채선택을 고려하여 편안하고 쾌적한 내‧외부공간을 계획한다.

20) 장애물 없는 생활환경 인증제도 시행지침, 인천광역시 친환경·에너지 건축기준에 관한 조례에 적합하도록 설계 및 인증을 취득할 수 있도록 계획하여야 한다.

21) 장애인ㆍ노인ㆍ임산부 등의 편의증진 보장에 관한 법률에 의한 장애인 편의시설의 의무사항 및 권장사항 등을 최대한 설계에 반영하여 장애자가 이용하는데 불편이 없도록 하여 연령이나 신체적 장애에 따른 이동약자의 불편함이 없도록 계획한다.

22) 신에너지 및 재생에너지 개발ㆍ이용ㆍ보급 촉진법령에 따른 신ㆍ재생에너지 설비에 대하여 검토하여 설계반영 되도록 하여야 한다.

23) 심야전력 활용, 자연채광 설치, 최상의 단열방안, 용수절약 방안, 에너지 절약형 냉ㆍ난방 시스템 등을 통해 에너지 절감형 시설설치 및 환경 친화적인 자재가 사용될 수 있도록 설계반영 검토하여야 한다.

24) 필요시 빗물을 생활용수 및 환경용수 등으로 재활용할 수 있는 다양한 빗물이용시설 설치와 수질오염물질 배출에 따른 비점오염저감시설 설치를 검토하여 설계반영 되도록 하여야 한다.

25) 제출된 설계도서는 건축법, 국토의 계획 및 이용에 관한 법률, 주차장법, 소방법, 전기통신법, 장애인․노인․임산부등의 편의증진에 관한법률, 환경․교통․재해 등에 관한 영향평가법, 공중화장실 등에 관한 법률, 인천광역시 도시계획 조례, 강화군 건축 조례, 강화군 주차장 설치 및 관리 조례, 도시관리계획수립지침, 기타 관계 법령에 저촉됨이 없어야 하며 별도의 시설기준이 있는 경우에는 그 시설기준에 적합하여야 한다.

26) 설계 기술자문회의의 의견과 발주기관의 요구사항을 종합하여 설계변경 및 보완이 필요한 경우 이를 수정․보완하여 설계에 반영하여야 한다.

27) 사무실, 다목적홀은 공간이용의 효율성을 제고하고, 이용자 환경변화에 대응할 수 있도록 가변성 및 융통성을 고려하여 설계한다.

28) 규정에 의한 의무면적이 있을 경우에는 규정에 적합하도록 면적 조정이 가능하며, 설계자의 합리적, 창의적인 계획에 의하여 층별 배치계획, 용도별 면적, 소요실 추가 등의 조정이 가능하나 이를 선행하기 전 발주처와 확인하여야 한다.

29) 범죄예방 환경설계 기법 적용으로 안전한 공간 환경 조성토록 계획하여야 한다(자연 감시가 용이한 외부 공간 조성하고 수목에 의한 사각지대가 생기지 않도록 유의).

30) 기타 본 사업에 적용되는 관련법규에 정한 사항은 본 공모 지침서 및 과업설명서에 표기되지 않더라도 적합하게 수행하여야 한다.

31) 사업주관부서의 설계반영 요구사항을 충족하여야 한다.

공간계획도{강화군의 설계안내사항으로 설계 공모 시 변형, 첨가, 축소 등이 가능하며, 영역별 공간 추가, 삭제 시 협의 할 것}

영역구분	공간구성	면적
행정영역	사무실, 전산실, 서고, 창고 등	500㎡
주민자치영역	주민자치위원회 사무실, 동아리실 사무실, 회의실 등	400㎡
문화복지영역	다목적홀, 다목적실 창고, 체력단련실, 북카페 등	600㎡
공용공간	홀, 화장실, 계단실, 엘리베이터, 기계실, 전기실, 발전기실, 창고 등	600㎡

Ⅳ.도서작성 및 제출

1. 도서작성

가. 제출서류

1) 응모작품 제출서〔서식 9〕

2) 설계설명서(A3, 420㎜× 297㎜)20매, 각 13부.

3) CD 또는 USB(저장매체) : 설계도면 및 설계설명서의 내용을 파일로 저장하여 인식표시 없이 설계도서와 함께 포장한다.

4) 모든 제출서류의 종이는 백색으로 한다.

5) 컬러표현은 조감도 1컷에 한하며, 그 외의 모든 내용은 무채색으로 표현한다.

6) 조감도 및 투시도는 아래 예시의 이미지를 참조하여 렌더링 하지 않은 3차원 이미지로 표현하여야 한다.

7) 단, 흑백계통의 무채색 음영비율에 따른 명도조절은 가능하다.

▮ 그림1 렌더링하지 않은 3차원 이미지 예시 >
출처 : 국가공공건축지원센터, 공공건축 설계발주 가이드(Ver.2), p.22-23 (2018.12.)

나. 제출 도서의 익명성 유지

1) 익명 사용원칙은 응모신청 시부터 심사위원회의 당선작 결정 시까지 유지된다.

2) 모든 응모작품에는 응모자를 인지할 수 있는 어떠한 암호나 기호도 표기되어서는 안되며, 심사 전에 심사 관련자와 접촉하여 작품설명을 해서는 안된다.

3) 설계도면의 표지 및 설계 설명서의 표지에는 아래와 같이 심사 시 사용할 “심사번호기재란”을 우측상단에 흑백계통의 무채색으로 표시하여야 한다.

	40 20		(단위 mm)
					20 40
	심사번호 기재란 (공란)

※ 심사번호 기재란의 테두리선은 진하게(1.0mm) 할 것

4) 〔서식 10〕“심사 후 입상작 확인용”을 작성하여 〔서식 11〕의 규격 봉투에 넣어 봉인한 후 설계도서(설계설명서, CD 또는 USB-저장매체)와 같이 1개의 묶음으로 박스 포장하고, 도판은 내용이 보이지 않게 백색종이로 포장하여 제출한다.

5) 제출된 작품은 반환, 수정, 삭제, 추가, 열람 등을 할 수 없다.

6) 1개 건축사사무소에서 1개 작품에 한하여 응모신청이 가능하다.

다. 제출도서의 작성

1) 공통사항

① 응모등록을 하지 않은 업체는 작품을 접수할 수 없다.

② 종이 재질 및 색상

- 내용지는 무광택 백색의 복사/출력 용지(100g/㎡이내)로 하고, 표지(앞끝)은 휜색 스노우지(100g/㎡이내)로 한다.

③ 축척과 방위는 각 도면 및 도판의 좌측 상단에 정확히 표현한다.

④ 주요 실의 명칭 및 면적, 시설규모를 해당 실에 직접 기재한다.

⑤ 모든 도면의 표기는 한글과 아라비아 숫자로 하며 미터법을 사용한다.

⑥ 제출된 작품은 수정, 변경, 보완, 반환, 추가제출, 열람 등을 할 수 없다.

⑦ 영문이나 한문 등 외국어를 사용하지 않으면 표현할 수 없는 경우에는 외국어를 사용할 수 있다. 단, 영문이나 한문표기가 필요할 경우에는 한글과 함께 ( )속에 넣어서 명기한다.

⑧ 제출도서(도판 제외)의 쪽번호 표시는 페이지 가운데 아래에 줄표가 있는 형태의 아라비아숫자만(-1-, -2-)으로 표기하고, 공사명 등 기타 사항은 표시하지 않는다.

⑨ 제본 시 스프링, 클립 등은 사용이 불가하며, 접착제 제본만 가능하다.

2) 설계설명서(13부)

① 재질: 내용지는 무광택 백색의 복사/출력 용지(100g/㎡이내)로 하고, 표지(앞끝)은 휜색 스노우지(100g/㎡이내)로 한다.

② 규격: A3(420mm × 297mm) 크기로 장변이 가로(수평)가 되도록 하여 접착제로 좌철하여 제출한다.

③ 표지: 중앙에 “CCTV 통합관제센터 신축사업”기재(한글 휴먼명조 32포인트 진하게 할 것)와 우측 상단에 “심사번호 기재란”만 작성[서식 13 참조]

④ 분량: 표지 미포함 20쪽 이내

(한면 인쇄, 간지 사용금지, 각장 하단 중앙 쪽 번호 표시)

라. 설계설명서 순서

1) 목차

2) 조감도(컬러허용)

3) 건축개요〔서식 14〕

① 각층별 세부용도 및 면적표〔서식 15〕

4) 건축계획(배치, 평면, 입면, 단면 등)

① 기본계획방향(계획안의 상징성, 예술성, 창의성 등 개념 및 그림)

② 대지현황 분석

5) 특화계획

① 주민을 위한 옥외 공간(주민쉼터, 주차장 등) 특화계획

② 민원인과 직원의 원활한 소통이 가능한 실내계획

③ 추후 시설확장을 고려한 연계계획

6) 기술계획

① 구조계획

② 토목계획 및 조경계획

③ 교통계획(보행 및 차량 통행, 주차계획)

④ 설비계획(기계, 전기, 통신, 소방 등)

⑤ 장애물 없는 생활환경(BF) 등 유니버셜디자인 계획

⑥ 신기술, 신공법 적용 등에 관한 사항 / - 공사 예정 공정표(설계 용역 공정표 제출 시 감점처리 됨)

7) 관련법규 검토서〔서식 16〕

① 예정공사비 개략내역서〔서식 17〕

8) 사전접촉 여부 확인서〔서식 19〕

① 표현방법

② 컬러표현은 조감도 1컷에 한하며, 그 외의 모든 내용은 무채색으로 표현한다.

③ 조감도 및 투시도는 렌더링 하지 않은 3차원 이미지로 표현하여야 한다.

④ 단, 흑백계통의 무채색 음영비율에 따른 명도조절은 가능하다.

⑤ 영문이나 한문 등 외국어를 사용하지 않으면 표현할 수 없는 경우에는 외국어를 사용할 수 있다. 단, 영문이나 한문표기가 필요할 경우에는 한글과 함께 ( )속에 넣어서 명기한다.

⑥ 표지를 제외한 내용물의 제목(크기 16포인트), 부제목(크기 14포인트), 일반글자(크기 12포인트)는 한글로 휴먼명조체를 사용하며, 줄간격은 160%를 기준으로 하고, 여백은 상,하,우측 15㎜, 좌측 20㎜을 기준으로 작성한다.

⑦ 테두리, 문자 및 기타 기호 등 표기 금지

⑧ 표지글씨체 : 한글 휴먼명조 32포인트로 진하게 할 것

⑨ 배치도 또는 1층 평면도에는 외부동선과 내부동선을 함께 표기한다.

⑩ 도면상의 글씨(숫자 포함)는 휴먼명조로 통일하며 글자크기는 식별 가능한 크기로 적정하게 조정한다.

⑪ 도면은 배치도, 평면도(지하에서 지상 순으로), 입면도, 단면도(종, 횡)의 순으로 작성한다.

9) 설계도서 저장매체 - CD 또는 USB(1개)

① 제출목록

- 설계 설명서(PDF File), 조감도(JPG File), 렌더링 하지 않은 3차원 작업 파일(SKP File, 스케치업 파일)

② 파일명이나, 폴더이름, CD-ROM표지, USB겉면 등에 암호, 제출회사명 등을 기입하거나 응모자를 인지할 수 있는 어떠한 표시를 하지 말아야 하며, 표기한 작품에 대하여는 실격 처리됨

③ 제출목록 한 개라도 누락될 경우에는 감점 처리됨

2. 도서제출

가. 참가업체는 접수기간 내에 업체대표 또는 그 대리인이 강화군에 직접 제출한다.

나. 강화군에서 규정한 제출도서 목록 이외의 도서류를 제출할 때는 접수받지 않는다.

다. 기  타

1) 설계 설명서는 훼손되지 않도록 포장하여 제출한다.

2) 참가작품 제출 확인서 교부 후에는 제출된 작품에 대하여 추가 또는 수정할 수 없다.

3) 작품접수 시에는 참가작품 제출 확인서를 교부한다.

4) 응모자는 도서제출 및 도서작성과 관련 심사위원회의 심사결과에 대하여는 일체의 이의를 제기할 수 없다.

Ⅴ. 각종서식

1. 건축설계공모 응모신청서〔서식 1〕

2. 청렴서약서〔서식 2〕

3. 대표자선임계〔서식 3〕

4. 공등응모협정서〔서식 4〕

5. 위임장〔서식 5〕

6. 사용인감계〔서식 6〕

7. 사전접촉 금지 서약서〔서식 7〕

8. 건축설계공모 서면질의서〔서식 8〕

9. 건축설계공모 참여(작품접수) 신청서〔서식 9〕

10. 심사 후 입상작 확인용〔서식 10〕

11. 규격봉투〔서식 11〕

12. 심사위원 기피 신청서〔서식 12〕

13. 설계설명서 표지규격〔서식 13〕

14. 설계개요〔서식 14〕

15. 세부용도별 면적표〔서식 15〕

16. 관계법규 검토내용〔서식 16〕

17. 개략공사비 산출내역서〔서식 17〕

18. 평가사유서〔서식 18〕

19. 사전접촉 여부 확인서〔서식 19〕

〔서  식 1〕

건축설계공모 응모신청서
※ 접수번호
대 표 설계사무소	업 체 명			건축사면허번호
	대표건축사명			주민등록번호
	소 재 지			전화번호
				FAX번호
				E-MAIL
공동응모 설계사무소	업 체 명 (건축사)			주민등록번호
	소 재 지			전화번호 (FAX번호)
강화군에서 시행하는 『양사면 주민자치센터 신축사업 설계공모』에 있어 공모요강 및 설계지침을 준수하여 응모할 것을 신청합니다. 첨부 : 등록서류 (공고문 참조) ※ 한 업체 이상의 설계사무소가 합동 또는 공동으로 작품제출 시 공동응모자란에 기재함 . . . 신청인 : (인) (대표자) 강화군수 귀하
---------------------------------- 절 취 선 ----------------------------------
건축설계공모 응모신청 접수증
※ 접수번호 :							접 수 인
설 계 사무서명			전화번호 (FAX번호)
대 표 자 (건축사)			주민등록번호

〔서  식 2〕

청  렴  서  약  서

□ 사 업 명 : 양사면 주민자치센터 신축사업

□ 발주기관 : 강화군청

당사는 『양사면 주민자치센터 신축사업 설계공모』와 관련하여 관계 법령에 규정된 절차를 준수하여 공정하고 투명한 설계평가가 되도록 협조하겠으며 사전에 심사위원의 사전접촉은 하지 않겠으며, 설계평가 심사과정에서 이유여하를 막론하고 심사위원이나 관계공무원에게 금품, 향응이나 부당한 이익을 제공하지 않도록 할 것이며 만약 이를 위반할 시에는 관계법령에 따라 책임을 지고 이와 관련하여 일체의 민·형사상 이의를 제기하지 않겠습니다.

.      .      .

○ 공동참여응모 대표업체

회 사 명 :

주    소 :

대 표 자 :               (인)

전화번호 :

○ 공동참여응모 참여업체

회 사 명 :

주    소 :

대 표 자 :               (인)

전화번호 :

강화군수 귀하

〔서  식 3〕

대 표 자 선 임 계

본인은 강화군에서 시행하는 양사면 주민자치센터 신축사업 설계공모에 관한 모든 권한을 ○○○ 건축사사무소 공동대표 ○○○ 에게 위임합니다.

.      .      .

○○○ 건축사사무소  대표건축사 ○○○ (인)

○○○ 건축사사무소  대표건축사 ○○○ (인)

강화군수 귀하

〔서  식 4〕

공 동 응 모 협 정 서

제1조 (목적) 이 협정서는 양사면 주민자치센터 신축사업 설계공모를 (     )와 (     )와 (    )가 공동으로 응모하여 업무를 수행함에 있어서 각 업체 및 개인이 준수하여야 할 사항을 정함에 있다.

제2조 공동응모 대표업체(이하 대표업체와 같다)의 명칭, 사무소의 소재지 등은 다음과 같다.

1. 업  체  명 :

2. 소  재  지 :

3. 대표자성명 :

제3조 (공동응모의 구성원) 대표업체(자)를 제외한 공동응모업체(자)의 구성원은 다음과 같다.

1. 업체명 :                 (소재지 :              대표자 :       )

2. 업체명 :                 (소재지 :              대표자 :       )

제4조 (대표업체의 권한) 대표업체는 주관기관 및 제3자에 대하여 공동응모업체(자)의 구성원을 대표하여 문서의 제출 및 수령, 권리의 획득 및 포기 등에 관한 의사 표시 권한을 가진다.

제5조 (공동응모 비율 등) 공동응모 출자비율 또는 분담내용은 당선 후 공동      응모자 및 계약 담당부서의 협의에 따라 계약방식을 결정하고 그에 따른      지분비율, 분담내용 등을 결정토록 한다.

제6조 (효력기간) 본 협정서는 당사자 간의 서명과 동시 발효하며, 본 업체(자)는 공모의 이행으로 종결된다. 다만, 당선작으로 결정되어 기본 및 실시설계 시에는 실시설계 종료 후 종결된다.

제7조 (의무) 공동응모업체(자)구성원은 제1조에서 규정한 목적을 달성하기 위하여 신의를 바탕으로 성실하게 필요한 모든 지식과 기술을 활용할 것을 약속한다.

제8조 (구성원 상호간의 책임) 구성원은 과업수행과 관련하여 제3자에게 끼친 손해 및 구성원이 다른 구성원에게 끼친 손해를 구성원 상호간 협의하여 배상한다.

제9조 (권리․의무의 양도제한) 구성원은 이 협정서에 의한 권리․의무를 제3자에게 양도 할 수 없다.

제10조 ① 구성원 중 대표업체가 중도에 탈퇴하거나 그 일원의 탈퇴로 응모자격요건에 미달하게 될 경우에는 응모작품을 제출할 수 없다.

② 구성원 중 일원이 중도 탈퇴하였을 때에는 즉시 서면으로 신고하며, 탈퇴업체(자)를 다른 업체(자)로 교체할 수 없다.

제11조 (협정서 작성 및 보관) 위와 같이 공동응모 협정서를 체결하고 그 증거로 협정서 (   )통을 작성하여 각 통에 구성원이 기명 날인하여 각각 보관한다.

.      .      .

○ 대표업체

업 체 명 :                   (전화번호)

소 재 지 :

대 표 자 :                   (인)

○ 공동응모 업체(자)의 구성원

업 체 명 :                   (전화번호)

소 재 지 :

대 표 자 :                   (인)

〔서  식 5〕

위    임    장

대표자	성 명		주민등록번호
	주 소
	소 속 (업체명)		연락처
대리인	성 명		주민등록번호
	주 소
	소 속 (업체명)		연락처
강화군에서 시행하는『양사면 주민자치센터 신축사업 설계공모』에 응모함에 있어 상기인을 대표자의 대리인으로 위임하였음을 증명합니다. . . . 대표자 : (인) 대리인 : (인) 강화군수 귀하
※ 첨부서류 : 재직증명서 1부(업체의 경우) ※ 위임장에 사용하는 도장은 대표자 인장과 같아야 함 ※ 대리접수로 인하여 발생하는 모든 문제는 대표자 및 응모자 본인이 모든 책임을 짐

〔서  식 6〕

사 용 인 감 계

사용인감	인 적 사 항
	업 체 명 : 주 소 : 대 표 자 :

상기인은 위 인감을 강화군에서 시행하는 『양사면 주민자치센터신축사업 설계공모』에 있어 입찰･계약 및 이에 수반되는 모든 행위에 대하여 위의 인감을 사용하고자 하며, 동 인감을 사용함으로써 민･형사상의 문제가 발생할 경우 상기인이 책임질 것을 확약하고 이에 사용인감계를 제출합니다.

년      월      일

주  소 :

업체명 :

대표자 :                           (인)

강화군수 귀하

〔서  식 7〕사전접촉 금지 서약서

사전접촉 금지 서약서

(설계공모 참가자용)

본인은『양사면 주민자치센터 신축사업』와 관련하여 강화군에서 선정한 심사위원 명부를 열람하였으며, 관련 규정에 따라 심사위원 사전접촉 등 불공정행위를 하지 않겠습니다.

이를 위반할 때에는 심사대상에서 제외하거나 선정된 입상작에서 취소되는 등의 불이익을 감수하고, 이에 대하여 일체의 민ㆍ형사상 이의를 제기하지 않을 것임을 서약합니다.

2024.    .

○ 대표업체		업체명 :
		주 소 :
		대표자 :	(인)
○ 공동응모업체		업체명 :
		주 소 :
		대표자 :	(인)

강화군수 귀하

〔서  식 8〕

건축설계공모 서면질의서

◦ 대 표 자 :                    (인)

◦ 업 체 명 :

◦ 소 재 지 :

◦ 연 락 처 : ☏          (FAX           )

◦ E-MAIL :

지침서 쪽 수	질 의 내 용
	※ 구체적으로 기재 하되 내용이 많을 경우 별지 작성가능. ※ 질의서는 이메일 또는 직접방문 접수하며, 근무 시간 내 수신 여부 반드시 확인. (기간 중 09:00 ∼ 17:00) (이메일 : enxing1006@korea.kr)

강화군수 귀하

〔서  식 9〕

건축설계공모 참여(작품접수) 신청서

접수번호
신청인	업 체 명		소재지
	대 표 자		전화번호 (FAX번호)
	공동응모자 (업체명 및 대표자)		소재지
			전화번호
강화군에서 시행하는 『양사면 주민자치센터 신축사업 설계공모』에 참가작품을 아래와 같이 제출 합니다. 덧붙임 : 1. 설계설명서(A3) 13부 2. CD(설계설명서) 1장 . . . 대표자 : (인) 강화군수 귀하

---------□-------------- 절 취 선 --------------□---------------

건축설계공모 참가작품 제출확인서

접수번호					접 수 인
대표업체	업체명		전화번호
	소재지		FAX번호
			E-MAIL
	대표자		주민등록 번 호

〔서  식 10〕

심사 후 입상작 확인용
설계공모 명	양사면 주민자치센터 신축사업 설계공모
설계사무소 명
응 모 자 명	(인) ※ 반드시 건축사 날인
응모작품 사진 붙임 [정면도 사진(그림파일)]

〔서  식 11〕

규  격  봉  투

	뒷면 풀칠하고 봉인
	양사면주민자치센터신축사업	설계공모응모작품확인서	풀칠
	※ 고유번호,사무소명,응모자명 재중
※ 이 서식을 출력하여 사용할 것.	풀 칠

〔서  식 12〕

심사위원 기피 신청서

당사는 「양사면 주민자치센터 신축사업」 설계공모 심사와 관련하여 선정된 심사위원 중 「건축 설계공모 운영지침(국토교통부고시 제2023-180호)」 제12조 제6항에 의거 아래와 같이 위원 기피를 신청합니다.

위원명	소 속	기피 사유 (기피사유 요약기술 및 근거자료 별첨 요망)

* 기피사유 : 건축 설계공모 운영지침(국토교통부고시 제2023-180호) 제12조 제6항 각호에 해당하는 경우 및 기타 심사의 공정을 기대하기 어려운 사정이 있는 경우

* 기피사유에 해당하는 경우 설계공모 등록 시 신청서 및 증빙자료를 밀봉하여 제출한다.

붙임  기피사유 관련 증빙자료 1식.

2024년   월    일

제 출 자    회 사 명 :

대 표 자 :                       (인)

강화군수 귀하

〔서  식 13〕

설계설명서(A3) 표지 작성 요령

(단위 : mm)		40		20
							20
		심사번호 기재란 (공란)					40
양사면 주민자치센터 신축사업 설계공모 설계설명서
(중앙에 한글휴먼명조, 글씨크기 32P, 진하게) ※위 내용외 기타 표기를 금함

※ 표지 글씨는 흑색(컬러사용 불가), 좌측 본드접착 편철, 테두리 없음

〔서  식 14〕

- 설  계  개  요 -

구 분		설 계 내 역	비 고
건물개요	대지위치
	대지면적	㎡
	지역지구
	연 면 적	㎡
	건축면적	㎡
	구 조
	층 수	층
	최고높이	m
	건 폐 율
	용 적 률
기타시설물 개요
주요부분 마감
설비개요
주차개요
조경개요
기타사항

〔서  식 15〕

- 세부용도별 면적표 -

(필요한 경우 시설 추가 제안 가능)

1. 각 층별 세부용도 및 면적표

층 별	용 도	면 적 (㎡)	비 고
총 계
	소 계
	소 계
	소 계
	소 계
	소 계
	소 계

〔서  식 16〕

- 관계법규 검토내용 -

법 규 명 및 조 항	대 상	법 적 기 준	설 계 기 준	비 고

〔서  식 17〕

- 개략공사비 산출내역서 -

(단위 : 천원)

공 사 별		재 료 비	노 무 비	경 비	합 계	구성비	비 고
건축공사	건축
	기계
	토목
	조경
	소계
전기공사
통신공사
소방공사
○○공사
○○공사
제경비 (비율계산)
총 계

〔서  식 18〕

평 가 사 유 서

□ 사 업 명 : 양사면 주민자치센터 신축사업

작품명	세부 평가 내용
작품 A
작품 B
~
작품 Z

년      월     일

심사위원                   (서명 또는 인)

강  화  군  수

〔서  식 19〕

사전접촉 여부 확인서

(설계공모 참가자용)

본인은『양사면 주민자치센터 신축사업』설계공모심사와 관련하여, 심사에 영향을 미칠 수 있는 부당한 청탁이나 사전접촉 등을 시도한 심사위원에 대한 사실여부를 아래와 같이 확인하며, 만일 거짓이 있는 경우 심사대상에서 제외하거나 선정된 입상작에서 취소되는 등의 불이익을 감수하고 이에 대하여 일체의 민‧형사상 이의를 제기하지 않을 것임을 확인합니다.

사전접촉 여부	해당 있을 경우	비 고
없음( ) / 있음( )	∙ 심사위원명 : ∙ 일시/장소 :

2024.    .

○ 대표업체		업체명 :
		주 소 :
		대표자 :	(인)
○ 공동응모업체		업체명 :
		주 소 :
		대표자 :	(인)

강화군수 귀하