영덕군 노인복지관(세대이음공간조성)

건축설계용역 공모지침서

2025. 02.

	영 덕 군
	[가족지원과]

-  목    차  -

Ⅰ. 사업개요

1. 목    적................................................................2

2. 사업개요................................................................2

Ⅱ. 설계공모 개요

1. 공모개요................................................................3

2. 설계공모 절차 및 방법...............................................4

3. 제출도서................................................................6

4. 작품심사 및 당선작 선정............................................10

5. 설계공모 기타사항...................................................15

6. 당선작 설계자 의무사항.............................................16

Ⅲ. 설계지침

1. 계획의 기본방향.....................................................19

2. 에너지효율화 계획....................................................21

3. 기타 유의사항.........................................................21

Ⅳ. 제공자료 및 서식

1. 제공자료...............................................................23

2. 위치도 및 배치도....................................................24

3. 서식....................................................................25

Ⅰ		사업개요

1. 목적

□ 초고령화사회의 필수 공공시설인 노인복지관은 영덕군 어르신들의 건강한 노후생활을 위한 반드시 필요한 시설이며,노인복지시설과 더불어 영유아시설(세대이음공간) 등을 복합화 하여 세대이음 공간구축을 하고자 함.

- 어르신들의 활기차고 생동감 넘치는 신 노년문화 영위

- 노인의 다양한 욕구를 반영한 트랜드한 프로그램 운영

- 건강한 노년을 위한 정신 및 신체기능 활성화

- 지역사회 참여를 통한 의미 있는 노후생활 대자인

- 세대간 화합 및 융화를 통한 활기천 공간조성

2. 사업개요

1) 대지현황

(1) 위    치 : 경북 영덕군 영덕읍 남석리 34-80

(2) 지역지구 : 도시지역, 제1종 일반주거지역

(3) 대지면적 : 4,000㎡

(4) 건폐율/용적률: 60%이하/200%이하

2) 건축규모

(1) 연 면 적 : 2,650㎡

(2) 규    모 : 지하1층,지상3층

(3) 주요시설 : 노유자시설(노인여가복지시설)

3) 사 업 비

(1) 예정공사비 : 금 10,865,000,000원(부가세포함)

(2) 예정설계비 : 금 541,000,000원(부가세포함)

4) 용역기간

(1) 공모기간 : 설계공모 등록일로부터 60일간

(2) 설계기간 : 착수일로부터 6개월(180일)

5) 용역범위 : 건축, 토목, 기계, 전기, 소방, 통신, 조경 등 제반분야의 기본 및 실시설계

(1) 설계안 도출에 필요한 조사, 건축물협의 등 인·허가에 필요한 도면과 구비서류, 기타 본 용역에 관한 각종 보고 및 제출 자료의 작성 등 발주기관이 업무와 관련이 되어 필요하다고 인정하여 지시하는 일체의 사항 및 기본 및 실시설계 보고서 작성 등을 포함한다.

(2)관련 법령에 따른  제로에너지인증, 에너지효율인증, 장애물 없는 생활환경(BF), 등 제반 행정절차 이행  (수수료 별도)

(3) 사업규모(연면적, 공사비, 설계비 등) 및 설계용역기간은 발주기관의 사정에 따라

변경될 수 있음.

(4) 설계비는 설계공모 등에 소요되는 제반비용과 기본 및 실시설계비 등을 포함함.

Ⅱ		설계공모 요강

1. 공모개요

1) 공모의 목적

「건축서비스산업진흥법」제21조, 동법 시행령 제17조 및 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」제42조의4 규정에 의한 설계공모를 통해 창의적이고  기능적인 설계(안) 선정

2) 공모의 방식 : 일반설계공모

3) 주관부서

□ 담당부서 : 영덕군 가족지원과(노인복지팀 )

□ 주    소 : 경상북도 영덕군 영덕읍 군청길 116 (영덕군청)

□ 연 락 처 : (054)730-6216(담당자:이신애)

4) 추진일정

구 분	공 모 일 정	비 고
사전 규격 공개	2025.02.27.(목)	조달청 나라장터, 영덕군 홈페이지
설계공모 공고	2025.03.05.(수)	조달청 나라장터, 영덕군 홈페이지
공모신청서 접수 (설계공모 등록)	2025.03.12.(수) 17:00까지	영덕군 가족지원과 (노인복지팀 054-730-6216) ※직접 방문 접수 (12:00~13:00 제외)
현장설명회	2025.03.13.(목) 14:00	사업부지(영덕군 영덕읍 남석리34-80) ※현장설명 미 참석자는 작품을 접수할 수 없음.
질 의 접 수	2025.03.17.(월)	이메일(sinta04@korea.kr) 또는 직접방문 제출 ※질의는 공모등록 업체별로 1회에 한함
질 의 회 신	2025.03.21.(금)	응모업체에 한하여 E-MAIL 발송
작 품 제 출	2025.05.12.(월)	영덕군 가족지원과 노인복지팀(직접방문 제출분에 한함) ※제출대상 : 응모 등록한 업체에 한함
작 품 심 사	2025.05.23.(금)예정	2025년 05 월 23 일(예정) ※일정은 변경될 수 있으며, 변경 될 경우 별도 공지함
당선작 발표	2025.05.30.(금)예정	영덕군 홈페이지에 공지

※ 위 일정은 발주처 사정에 따라 변경될 수 있으며 변경될 경우 영덕군 홈페이지 별도 공지

5) 응모자격

공고일 현재 건축사법 제7조에 의한 건축사 면허를 소지하고 같은 법제23조에 의하여 건축사사무소의 등록을 필한자로서 관계법령에 결격사유가 없는 자여야 함(회사・업체간 공동이행방식에 의한 공동응모(2개 업체 이내)도 가능하며, 공동응모 시 대표자 1인을 선정하여야 하며 모든 법적 권리와 의무사항은 대표자에게 귀속됨)

응모신청 등록일부터 작품접수기간까지 해당관청으로부터 등록취소, 휴업, 폐업, 업무정지 등 행정처분을 받은 자는 응모할 수 없음 (단, 당선업체는 계약 시까지)

공동응모 시 공동응모자 모두 (1)항, (2)항, (5)항의 자격조건을 모두 갖추어야 하며, 과반수의 출자비율을 가진 응모자를 대표자로 선정하여야 함 (작품접수기간 후에는 공동응모를 변경할 수 없음)

「건축사법시행령」제21조의2에 의한 외국 건축사 면호․자격 취득자는 국내 건축사 사무소 개설자와 공동업무 수행계약을 한 자이어야 함. 이때, 주계약자는 국내 건축사로 함

당선자는 계약 시 전기․정보통신․소방설계에 의한 자격이 없는 경우 전기․정보통신․소방관련 법령(전력기술관리법, 정보통신공사업법, 소방시설공사업법 등)에 의한 신고를 필한자와 공동도급(분담이행)으로 용역을 시행하여야 하며, 기타 각 분야별 법령에서 정하는 기준에 따라 기술사사무소 등록을 필하였거나 엔지니어링산업진흥법 등 관련법령에 의한 신고를 필한 자가 설계하여야 한다.

※응모제한

1. 공고일 현재 업무정지, 부정당업체 등 결격사유가 있으면 응모할 수 없으며, 당선자가

설계계약 및 수행에 필요한 법적 요건을 갖추지 못한 경우에도 설계권을 포함한

당선자의 권리는 상실됨

2. 응모신청 시 단독 또는 공동응모 중 1개 방식으로 참여하며, 1개 작품만 제출가능

2. 설계공모 절차 및 방법

1) 참가등록

참가등록 접수

접수일시: 2025년 03 월 10 일(월) 10:00~17:00시 까지 ※ 12:00 ~ 13:00시 제외

신청방법: 직접 방문 접수(이메일, 우편, 팩스를 이용한 접수 불가)

등록장소: 경북 영덕군 영덕읍 군청길 116 (영덕군청 가족지권과 노인복지팀)

담 당 자: 이신애(054-730-6216)

접수서류: 설계공모 응모신청서【서식1】1부 외 접수서류(아래)

구분	구비서류	비고
1	설계공모 응모신청서
2	설계공모 참여자 명단
3	건축사 면허증 사본	공동참가 시 업체별 각 1부 제출
4	건축사사무소 등록증 사본
5	사업자등록증 사본
6	사용인감계, 인감증명서
7	공동수급표준협정서
8	공동수급 대표자 선임계
9	청렴서약서	공동참가 시 업체별 각 1부 제출

※ 사본은 원본대조필 날인, 신분증 지참

2) 현장설명회

일  정: 2025년 03 월 13 일(목요일) 14:00~15:00

장  소: 사업부지(경상북도 영덕군 영덕읍 남석리34-80번지)

참  석: 응모업체 대표자 또는 위임 받은자(위임장 지참)

※ 과업지시서, 공모지침서 등은 본인 지참

3) 질의회신

질의서 접수

일    정: 2025년 03 월 17 일 17:00까지

접    수: 이메일( sinta04@korea.kr )

질의서식: 【서식7】참조 (발송 후 수신여부를 반드시 확인하여야 함)

질의응답 회신

일    정: 2025년 03 월 21 일(금요일)

회신방식: 응모업체에 한하여 E-MAIL 발송(미확인에 따른 불이익은 참여자 책임)

질의사항에 대한 답변내용은 설계공모지침서를 추가 또는 수정한 것으로 간주하며, 지침서와 동일한 효력을 가짐

4) 작품제출

제출일자 : 2025년 05 월 12 일(월요일) 17:00 까지 직접 제출 도착분에 한함

※ 17:00 이후 제출 시 접수 불가, 시간 엄수

제출장소 : 영덕군청 가족지원과 (경북 영덕군 영덕읍 군청길 116)

5) 당선작 발표 2025년 05 월 30 일(금요일)

※ 일정은 변경될 수 있으며 변경될 경우 별도 공지함

3. 제출도서

1) 제출도서

구분	종류	규격	수량	비고
1	설계공모 제출서	A4(297x210mm)	1매
2	USB	설계도면(이미지파일 or PDF), 설계설명서(한글 or PDF)	1매
3	설계도면	A3(420x297mm)	15부
4	설계설명서	A4(297x210mm)	15부
5	심사용 판넬	A1(841x594mm)	4매

2) 일반사항

모든 제출도서의 종이는 백색으로 하고, 제출도서의 표현은 대부분은 흑색계통의 무채색으로 표현하고 중요사항은 색을 이용하여 표현할 수 있음

모든 제출도서는 1면 인쇄를 원칙으로 하고, 제본은 접착제 좌철제본만 가능

방위와 축척은 각 도면의 좌측상단에 정확히 표현

쪽 번호는 표지에 명기하지 않고 다음 인쇄면 하단 중앙에 ‘-1-’부터 표기함.

쪽 번호는 표지를 제외한 인쇄면으로 산정(간지 불가)

모든 도면의 표기는 한글과 아라비아 숫자로 하며 미터법을 사용

주요 실의 명칭 및 면적, 시설규모를 해당 실에 직접 기재

심사용 설계도면(표지), 설계설명서(표지)에 심사시 사용할 심사번호 기재란을 우측상단에 흑색으로 표기 (【서식10】,【서식11】참조 )

모든 응모작품에는 응모자를 인지할 수 있는 어떠한 암호나 기호가 표기되어서는 안됨

3) 설계도면 : 15부

규격 : A3(가로 420mmX 세로 297mm)로 테두리없이 단변좌철

재질 : 표지는 백색아트지(200g/m2), 내용지는 백상지(80g/m2)로 함

분량 : 표지를 포함한 총 매수 16쪽 이하로 함

편집 방법

투시도를 제외한 모든 내용은 흑백으로 작성

표지는【서식10】을 변형없이 사용 (글씨체 : HY견고딕체)

도면상의 글씨(숫자포함)은 HY견고딕체로 통일하며, 글자크기는 식별이 가능한 크기로 적정하게 조정

1층 평면도에는 외부동선과 내부동선을 파악할 수 있도록 외부와 내부평면을 함께 표기

도면은 배치도, 평면도(지하에서 지상 순으로), 입면도(정면도 포함 2면 이상, 주요마감자재 명기), 단면도(종, 횡)의 순으로 작성

내용 구성

구분	순서 및 내용			쪽수	비고
설계 도면	1	앞표지	【서식10】참조	1
	2	목차	-	1
	3	건축개요	【서식12】, 각층별 세부용도 및 면적표【서식13】	1	-
	4	투시도	주요부 눈높이 레벨의 투시도, 1컷 렌더링하지 않은 3차원 이미지 (예시참조)	1	컬러 가능
	5	배치도	건축물, 도로, 외부 주차장, 주차장 램프, 조경계획 등 표기	1	축척 1/400
	6	층별 평면도	주요 층별 평면도, 동선 및 주차계획도 표기, 층별 동일한 평면은 기준평면도 등 통합작성 가능	4쪽 이내	축척 1/300
	7	단위세대	단위세대 평면도	2	축척 1/100
	8	입면도	주요 입면 2면	2	축척 1/300
	9	단면도	주요 부분 종. 횡단면도	1	축척 1/300
	10	토목 조경 계획도		1	-
	11	뒷표지	-	1	내용 없음
합 계				16

(예시)

4) 설계설명서 : 15부

규격 : A4(가로 210mmX 세로 297mm)로 테두리없이 장변좌철

재질 : 표지는 백색아트지(200g/m2), 내용지는 백상지(80g/m2)로 함

분량 : 표지를 포함한 총 매수 30장 이하로 함

편집 방법

설계설명서의 색상은 (5) 내용구성을 참조

표지는【서식11】을 변형없이 사용 (글씨체 : HY견고딕체)

작성은 워드프로세서를 사용하되 한글, 영문 혼용가능

표지를 제외한 내용물의 글자는 가급적 다음과 같이 작성

- 제목(16포인트), 부제목(14포인트), 일반글자(12포인트)

- 글씨체 : HY견고딕체 사용

설계도면에 표기하지 못한 세부사항은 설계설명서로 제출할 수 있음

내용 구성

구 분	내용 및 순서		비고	비고
설 계 설명서	1	앞 표 지	【서식11】 참조	-
	2	목 차	페이지 기재	흑백
	3	입 지 현 황	-
	4	건 축 개 요	【서식12】참조
	5	각층별 세부용도 및 면적표	산출근거 포함, 【서식13】참조
	6	디자인 컨셉, 경관 및 색채계획	설계안에 대한 개념 이미지 및 텍스트 등, 스터디모델 모형 사진 렌더링하지 않은 3차원 이미지 사용 가능	컬러 가능
	7	건축계획 (배치,평,입,단면계획)
		조경계획
	8	에너지 절감 및 신재생에너지 계획	-	흑백
	9	장애인인증 시설물
	10	토목, 구조, 설비계획	-
	11	기본 및 실시설계 공정표	-
	12	관련 법규 검토서	【서식14】참조
	13	예정공사비 개략내역서	건축, 토목, 조경, 기계, 전기, 통신, 소방 등 분야별로 구분 / 【서식15】참조
	14	실내외 마감재료표	실내‧외 주요 마감재료 표
	15	뒷 표 지	-	내용 없음
합 계

5) CD-ROM 또는 USB : 1매

설계도면(이미지파일 or PDF), 설계설명서(한글 or PDF)를 내용으로 함

제출물이 누락될 경우에는 감점 처리

6) 심사용 도면부착 판넬

규격 : A1(841mm× 594mm) 판넬(압축스티로폼 보드 5mm)

매수 : 총 4매로 투시도, 종합배치계획도(공간구성 개념 및 교통처리계획 등 표기가능), 각층 평면도, 주요단면도 및 4면 입면도

각 판넬은 컬러 표현이 가능하며, 설계개념 및 계획 등을 자유롭게 표현 가능

7) 제출방법 및 유의사항

제출도서는 직접 방문하여 제출

제출도서는 훼손되지 않도록 견고히 포장하여 제출하되, 제출자의 상호 및 성명 등은 일체 기재할 수 없음

제출도서(부수)가 누락되어 제출되는 공모안은 심사 시 감점 처리함

공모안의 제출은 1회에 한하며 제출된 제출도서에 대하여는 추가 제출이나 수정․보완작업을 할 수 없음

설계도면과 설계설명서가 상호 불일치 시 문제는 설계공모 참가자 책임으로 함

4. 심사위원 구성 및 운영

가. 심사위원회 구성

1) 심사위원회 운영은 국토교통부고시 제2023-180호「건축 설계공모 운영지침」에 따라 심사위원회를 구성하되, 심사위원의 제척·기피·회피에 대비하여 분야별 예비 심사위원은 별도 선정한다.

2) 심사위원회는 7인의 심사위원과 분야별 예비 심사위원으로 구성한다.

3) 심사위원 명단

연 번	성 명	소 속	비고
1	이광일	이건건축사(사)
2	조달욱	모던건축사(사)
3	백태순	㈜두루
4	경남대학교	황석호
5	강원대학교	박진희
6	강원대학교	김병식
7	안동대학교	이강희
8	부경대학교	배종일	예비
9	대구대학교	이정택	예비

나. 심사위원회 운영방법

1) 심사위원은 위원장을 포함하여 총 7인으로 구성되며, 위원 7명 중 5명 이상 참석 시 심사를 진행할 수 있다.

2) 심사위원회의 위원장은 심사위원 중에서 호선으로 선출한다. 위원장은 회의를 진행하며 심사위원회의 동의를 얻어 설계공모안의 심사에 필요한 세부적인 사항을 결정할 수 있다.

3) 심사위원회가 필요하다고 판단할 경우 아래와 같이 단계별 심사를 진행 할 수 있다.(단, 응모된 작품수가 5개 이내이면 1단계 심사를 생략하고 바로 2단계 심사를 진행할 수 있다.)

▶ 1단계: 탈락작품 선정(2단계 심사대상 작품 선정)

※ 1단계 통과 작품 수 및 심사방법은 설계공모심사위원회에서 결정

▶ 2단계: 1단계에서 통과된 응모작품을 평가하여 당선작 선정

4)심사결과 설계공모 목적에 적합하지 아니하거나 작품 수준이 현저히 떨어진다고 의결 될 경우 당선작 등을 선정하지 않을 수 있다.

5) 응모자는 심사결과에 대하여 이의를 제기할 수 없다.

6) 기타 운영방법은 국토교통부고시 제2023-180호「건축 설계공모 운영지침」을 준용하여 적용한다.

다. 심사위원의 제척․기피․회피

1) 「건축 설계공모 운영지침」제12조 규정에 따라 응모참가업체에서는 심사위원이 아래의 사유에 해당하는 경우에는 심사일 전에 제척신청을 하여야 한다.

① 위원 또는 그 배우자나 배우자이었던 사람이 심사 대상 업체의 당사자가 되거나 그 업체의 당사자와 공동권리자 또는 공동의무자인 경우

② 위원이 심사 대상 업체의 당사자와 친족이거나 친족이었던 경우

③ 위원이 심사 대상인 사업의 시행으로 이해당사자(대리관계를 포함한다)가 되는 경우

④ 위원이나 위원이 속한 법인·단체 등이 심사 대상 업체의 당사자의 대리인이거나 대리인이었던 경우

⑤ 위원이 최근 3년 이내에 해당 심사 대상 업체에 임원 또는 직원으로 재직한 경우

⑥ 위원이 최근 2년 이내에 해당 심사 대상 업체와 관련된 자문, 연구, 용역(하도급을 포함한다), 감정 또는 조사를 한 경우

2) 설계공모 참가자는 심사위원에게 심사의 공정을 기대하기 어려운 사정이 있는 경우에는 그 근거자료를 발주기관 등에게 제출하여 기피신청을 할 수 있다.

3) 심사위원은 위 사유에 해당하면 스스로 그 안건의 심사에서 회피하여야 한다.

5. 당선작 및 입상작 결정방법

당선작 및 입상작 결정방법과 평가기준은 아래 『작품심사기준』을 고려하여 설계공모 심사위원회에서 정한다.

가. 작품심사기준

1) 절차기준

① 심사위원회는 작품심사 시작 전에 발주기관에서 상정한 대상작품과 실격사유를 심의하여 실격여부를 결정하며, 실격 판정 시 평가대상에서 제외한다.

② 심사위원회는 표결방식에 의해 공모안 중 채점대상 작품을 우선 선정할 수 있다.

③ 심사위원회는 채점대상 작품에 대하여 배점기준에 의거 항목별로 상대평가하여 『작품심사 결과』를 결정한다.

④ 심사위원회는 작품심사 후 발주기관에서 상정한 가·감점대상 및 가․감점 사유를 심의하여 가·감점평가 결과를 결정한다.

⑤ 심사위원회는 평가대상에 대한『작품심사 결과』와『감점평가 결과』를 종합하여 당선작 및 입상작을 결정한다.

2) 심사기준

① 작품심사는「건축 설계공모 운영지침(국토교통부고시 제2023-180호)」에 따른다.

② 평가방식은 채점제를 원칙으로 하며 배점기준은 아래와 같다.

다만, 설계공모 심사위원회 의결을 거쳐 투표제를 채용할 수 있다.

≪ 배점기준 및 평가항목 ≫
평가항목	세부 사항	배점
배치계획	① 장소의 특성을 고려한 배치 및 토지활용도 ② 시설 및 공간 이용의 편의성 ③ 자연채광 및 환기계획 ④ 대중교통, 보행자 및 차량접근계획의 적절성	20
공간계획	① 효율적인 평면 및 공간구성 계획 ② 시설 운영 계획 및 공공시설에 대한 특성 반영 ③ 가구배치계획 등 ④ 내부 동선의 적정성 및 기능성 ⑤ 유지관리 인력 운영의 효율성	40
부지 및 옥외공간 계획	① 부지활용, 기능 및 공간의 유기적 연속성 등 ② 조경 편의시설 등 옥외공간계획의 창의성 및 적합성	10
기술계획	① 건축구조의 기술성, 안전성 및 경제성 ② 시공계획의 기술성(시공의 적정성 및 내구성과 실현가능성) ③ 유지관리 측면을 고려한 비용절감 등 경제성 ④ 설비계획 및 에너지 절약계획의 적정성 등	20
작품성 등 기타	① 공공성 제고 방안, 특수조건에 대한 대처 방안 등 추가적으로 필요한 사항 ② 건축물 디자인의 독창성, 창의성, 조형성 및 타당성과 색상 및 재료 계획의 적절성	10
합 계		100
* 채점방법 및 절차는 설계 공모 심사위원회에서 따로 정할 수 있음

나. 항목별 평가기준

1) 분야별 배점 기준: 평가항목별 상대 평가 시 배점은 수(100%), 우(90%),

미(80%), 양(70%), 가(60%)로 한다.

배점기준
평가항목	세 부 사 항	배점	점수	수	우	미	양	가
배치계획	․ 장소의 특성을 고려한 배치 및 토지활용도 ․ 시설 및 공간 이용의 편의성 ․ 자연채광 및 환기계획 ․ 대중교통, 보행자 및 차량접근계획의 적절성	20	평점	20	18	16	14	12
			평가
공간계획	․ 효율적인 평면 및 공간구성 계획 ․ 시설 운영 계획 및 공공시설에 대한 특성 반영 ․ 가구배치계획 등 ․ 내부 동선의 적정성 및 기능성 ․ 유지관리 인력 운영의 효율성	40	평점	40	36	32	28	24
			평가
부지 및 옥외공간 계획	․ 부지활용, 기능 및 공간의 유기적 연속성 등 ․ 조경 편의시설 등 옥외공간계획의 창의성 및 적합성	10	평점	10	9	8	7	6
			평가
기술계획	․ 건축구조의 기술성, 안전성 및 경제성 ․ 시공계획의 기술성(시공의 적정성 및 내구성과 실현가능성) ․ 유지관리 측면을 고려한 비용절감 등 경제성 ․ 설비계획 및 에너지 절약계획의 적정성 등	20	평점	20	18	16	14	12
			평가
기타	․ 공공성 제고 방안, 특수조건에 대한 대처 방안 등 추가적으로 필요한 사항 ․ 건축물 디자인의 독창성, 창의성, 조형성 및 타당성과 색상 및 재료 계획의 적절성	10	평점	10	9	8	7	6
			평가
합 계		100

1) 채점의 근거가 될 수 있도록 평가서 작성

2) 평가항목별로 상대평가 후 항목별 평균점수와 가·감점을 합산하여 최종점수 확정

3) 심사위원의 점수 중 최고점수와 최저점수를 제외한 나머지 위원의 평가점수를 합산하여 산술평균한 점수로 최고점부터 당선작, 우수작, 가작을 선정한다. 이 경우 최고점수ㆍ최저점수가 2개 이상인 경우 하나의 점수만 제외하며, 평균점수 산정결과 소수점 이하의 숫자가 있는 경우에는 소수점 셋째자리에서 반올림한다.

4) 채점대상 작품수에 따른 등급 배분은 다음의 표에 의함

업체수	등 급
	수	우	미	양	가
2	1	1
3	1	1	1
4	1	1	1	1
5	1	1	2	1
6	1	1	2	1	1
7	1	1	3	1	1
8	1	2	3	1	1
9	1	2	3	2	1
10	1	2	4	2	1
11	1	2	5	2	1
12	1	3	5	2	1
13	1	3	5	3	1
14	1	3	6	3	1
15	1	3	6	3	2
16개 업체 이상 참여시는 수 10%, 우20%, 미40%, 양20%, 가10% 순으로 배분

다. 심사 시 불이익 처분기준

1) 불이익 처분기준 적용방법

① 발주기관은 제출된 작품에 대하여 심사 전에 실격사유에 해당하는 대상 작품을 검토하고, 설계공모 심사위원회에서 최종 결정한다.

② 감점사항에 대하여는 감점기준에 의한 검토 결과를 심사위원회에 상정하여 설계공모 심사위원회에서 의결하여 감점 처리한다.

③ 실격 및 감점사항에 대하여는 심사위원회에서 정당한 사유를 들어 심사위원회의 결정으로 조정할 수 있으며, 아래 기준에 명시하지 않은 세부적인 위반사항과 추가 보완하여 적용될 처분기준은 심사위원회에서 의결하여 조정·적용한다.

2) 실격기준

① 참가자격 없는 자나 참가서류를 허위로 작성하여 제출한 경우

② 건축대지의 형태, 범위, 지적을 임의 조작설계하여 시공이 불가능한 경우

③ 건축법 등 관련 법령을 중대하게 위배한 경우

④ 건축규모, 총 예정공사비, 주요 기능별 면적 등 설계지침서에서 요구한 사항을 과도하게 초과하거나 미달한 경우

⑤ 제출도서의 규격을 현저히 위반한 경우

⑥ 제출도서에 해당업체를 특정할 수 있는 문구나 이미지 등이 포함된 경우

⑦ 공동응모인 경우 구성원 중 대표업체가 중도에 탈퇴한 경우

⑧ 직·간접적으로 심사에 영향을 미치는 부당한 청탁이나 압력을 행사한 경우

3) 감점기준 (합계 최대 10점 이내: 아래 세부 감점기준 참조)

구 분	위반 항목		감점 기준	비고
법규 위반	1) 건축관계법규위반(직통계단·피난계단의 설치, 진입도로, 공개공지, 승강기설치, 건축선 등) 및 도시계획 위반		-1점/건당	실격대상 및 감점처리는 심사위원회 에서 최종결정
	2) 기타 관계법규 위반(대지안의 조경 등)		-0.5점/건당
지침 위반	1) 기준 쪽수 초과 시 (페이지 또는 매당)		-0.5점
	2) 제출 부수 부족 시 (1부당)		-0.5점
	3) 지질, 규격 및 제본방법 미준수 (도서종류별)		-0.5점
	4) 연면적 및 공사비의 범위 초과 또는 미달 시	(±5%초과 시)	실격
		(±3%초과 시)	-2점
	5) 조감도 또는 이와 유사한 내용포함 시		-2점
	6) 스케치업을 활용한 3차원 이미지에 리터치 또는 렌더링 시		-2점
	7) 심사위원 사전 접촉 여부		-5점
	8) 기타 심사위원회에서 감점으로 정하는 사항		-1점

※ 위 표에서 명시하지 않은 세부적인 위반사항과 추가 보완하여 적용될 처분 기준은 심사위원회에서 의결하여 조정할 수 있다.

라. 심사결과 발표

1) 발표 예정일 : 2025년 05월 30일 (금)

발표 방식 : 영덕군청 홈페이지(http://www.yd.go.kr) 발표

(발표일은 발주기관 사정에 따라 조정될 수 있으며, 조정 시 상기 홈페이지를 통해 안내 예정)

마. 입상작 및 시상금

1) 입상작 1점 : 설계용역권 (기본 및 실시설계),설계의도구현권 부여

2) 낙찰탈락자 :  공모 심사 득표가 높은 작품 순(또는 점수가 높은 작품 순)으로 4점 이내로 심사위원회에서 결정하며「건축 설계공모 운영지침」 제21조에 따라 설계보상비를(천 원 미만은 절사) 차등 지급한다.

3) 낙찰탈락자 보상 (부가가치세 포함)                                    (단위 : 천원)

입상자가 4인일 경우 (참가업체10개이상)	입상1등	입상2등	입상3등	입상4등
	20,000	15,000	10,000	5,000
입상자가 3인일 경우 (참가업체8~9개)	입상1등	입상2등	입상3등	-
	20,000	15,000	10,000	-
입상자가 2인일 경우 (참가업체5~7개)	입상1등	입상2등	-	-
	20,000	15,000	-	-
입상자가 1인일 경우 (참가업체3~4개)	입상1등	-	-	-
	20.000	-	-	-

※ 공동응모의 경우 대표건축사에게 보상비를 지급한다.

4) 기타 사항

1. 심사 결과 공모목적에 적합지 않거나 작품 수준이 현저히 떨어진다고 의결될 경우 당선작을 선정하지 않을 수 있다.

2. 입상작에 해당하는 응모자는 우리 군으로부터 설계보상금 청구 통보를 받고, 특별한 사유 없이 30일 이내에, 설계보상금에 대해 지급요청을 하지 않는 경우에는 보상금에 대한 권리를 포기한 것으로 간주하여 설계보상금을 지급하지 아니한다.

3. 응모자는 심사 결과에 대하여 어떠한 이의도 제기할 수 없으며, 설계 공모 공고 내용에 규정된 시상 내용 이외의 보상을 요구할 수 없다.

4. 입상작 선정 이후라도 금품 ․ 향응 등의 제공 ․ 수수, 담합 ․ 알선 ․ 청탁 등 불공정행위가 발생하였음을 인지한 경우에는 입상작을 취소하며, 보상한 공모 비용을 환수한다.

6. 설계공모 기타사항

1) 저작권 및 작품전시

공모안의 저작권의 귀속 등 저작권과 관련한 제반사항은 저작권법령에 따름

입상작을 포함한 응모작품 전체에 대하여 필요시 발주기관에서 정한 장소에서 일정기간 전시하거나 출판할 수 있음

2) 작품반환

입상작은 반환하지 않는 것을 원칙으로 하되, 당선작 이외의 작품은 발주기관의 판단에 따라 필요시 반환할 수 있음

응모작은 심사결과 발표일 (또는 작품전시 종료 후)로부터 5일 이내에 반출하여야 하며 이에 따른 비용은 응모자가 부담하여야 함

(3) 위 기간 내에 반출하지 않은 작품은 임의로 처리하며, 이러한 조치사항에 대하여     응모자는 이의를 제기할 수 없음

3) 당선작 선정 취소 및 승계에 관한 사항

다음의 경우 당선작 선정을 취소할 수 있으며, 당선작업체에게 부여하는 용역권을 공모심사 점수가 높은 입상자(차순위자) 순으로 승계할 수 있음

당선작 설계자가 기본, 실시설계 용역권을 포기한 경우

당선작 선정 후 ‘설계공모’ 내용에 위배되어 입상되었거나 불공정 행위, 제출서류상 허위사실이 확인된 경우

공동응모의 경우 구성원중 대표업체가 중도에 탈퇴한 경우

기타 관련법규, 규정, 지침 및 설계공모지침 등에 관한 사항을 위반한 사실이 확인된 경우

※ 설계용역권을 승계받은 업체는 공모입상에 따른 시상금을 발주처에 반납하여야 하며, 승계 받은 업체는 발주기관 요구 시 당선작 심사내용을 반영하여야 한다.

4) 유의사항

공모지침에 기재되지 않은 사항에 대하여는 기타 관계법령, 훈령, 고시, 예규 등에 적합하여야 함

응모자는 작품을 제출함으로써 본 설계공모 규정의 제반조건을 수락하는 것으로 간주함

설계공모지침 내용 중 불명확한 사항은 ‘질의 및 회신’에 따르고, ‘건축 설계공모 운영지침’에 명시되어 있지 않은 사항은 발주기관의 해석이 우선

당선작은 미발표된 작품이어야 하며, 추후에라도 발표사례가 확인되면 당선을 무효로 함

본 설계공모와 관련 응모자에게 제공한 각종 자료는 발주기관의 동의 없이 설계공모 이외의 목적으로 사용할 수 없음

7. 당선작 설계자 의무사항

1) 계약

당선작 설계자는 발주기관과 설계용역을 체결할 의무를 가지며 선정 통보를 받은 후 신속히 영덕군과 계약에 협의하여야 하며 10일 이내 계약하지 않을 경우 포기한 것으로 간주한다. 다만, 발주기관의 사정, 사업의 추진여건에 따라 낙찰자와 협의하여 계약체결 기한을 조정할 수 있다.

당선자는 토목, 조경 및 설비분야(전기․기계․통신․소방) 등 해당 설계업 면허가 없는 경우 관련법에 의한 적격자와 공동도급(분담이행) 하여야 함

가. 전력기술관리법 제14조에 의한 전문설계업(전력전문설계 1종 이상) 또는 종합설계업을          등록한 업체 또는 기술사법 제6조 규정에 의하여 건축전기설비기술사 사무소를 개설          등록한 업체

나. 소방시설공사업법 제4조제1항에 의한 일반소방시설설계업(기계분야 및 전기분야)

등록을 필한 업체

다. 엔지니어링산업진흥법 제21조 규정에 의한 엔지니어링사업자(정보통신) 신고를 필한 업체

또는 기술사법 제6조의 규정에 의한 기술사사무소(정보통신처리분야)를 등록한 업체

(3) 설계공모 당선자는 용역계약 후 발주기관의 사전승인 없이 용역 중 일부분이라도

타 업체에 하도급 할 수 없음

(4) 기타 계약에 관한 사항은 관계법령, 예규 등에 따름

(5) 계약 미 체결시 부정당업자 입찰참가자격 제한 및 입찰보증금 귀속

2) 용역범위

설계자는 심사위원회의 평가의견과 발주기관의 요구사항을 종합하여 설계변경 및 보완이 필요한 경우 이를 수정․보완하여 설계에 반영하여야 함

설계 시 과업지시서(내용서)에 의거하여 충실한 설계도서를 작성하여야 함

설계자는 착수일로부터 10일 이내에 사업의 건립일정, 설계구상, 평면배치계획 등을 포함한 ‘착수보고회’를 개최하고, ‘착수보고회’시 건의사항을 토대로 한 기본계획안으로 ‘기본계획 설명회’를 거쳐 최종 결정안을 실시설계 하여야 함

건축․구조․토목․조경․기계․전기통신(보안시설포함)․소방방재․조경․인테리어와 폐기물처리 등 전 분야의 설계지침에 따른 기본 및 실시설계도서의 일체의 사항을 설계

기본 및 실시설계도서 작성은 국토해양부 고시 제2015-911호「공공발주사업에 대한 건축사의 업무범위와 대가기준」의 제3종(복잡) 중급 적용기준에 따름

각 공종별 수량 산출 및 물량 내역 작성 등 사업에 필요하다고 판단되는 제반사항 등을 발주기관과 협의 후 수행

관계법령에 의한 각종 심의 및 인허가, 준공에 필요한 제반사항을 수행

설계진행시 내부규정에 의한 평가심사 등에 필요한 자료를 제공하고, 지적사항에 대한 조치를 반영

녹색건축인증, 에너지효율등급인증, 장애물 없는 생활환경 인증 등 각종 인증(예비인증 포함)에 필요한 자료를 제공

관계법령에 의해 시행한 환경영향평가, 교통영향평가 결과반영, 그 외 발주기관 필요 시 관련 자료 제공

설계공모 당선자는 설계용역계약서에 정한 납품일정에 맞추어 성과품을 발주기관에 납품하여야 하며, 각종 인ㆍ허가시 제시된 조건을 충족하여야 함.

Ⅲ		설계지침

1. 일반사항

가. 기본방향

1) 본 지침은 일반원칙을 제시한 것으로 설계는 관계법규 등(법령, 규칙, 규정, 고시, 조례, 지침 등을 말한다. 이하 같다.) 이 장에서 규정한 기준 이상으로 하여야 하며, 내용이 상이한 경우에는 강화된 것을 따라야 한다.

2) 주어진 해당 예정공사비 내에서 건축비를 산정하여야 하며, 공사 예산 범위 내에서 실현 가능한 설계안을 도출해야한다.

3) 사업수행과정에서 법령 등에 의거 당연히 시행하여야 하는 업무*는 본 과업내용서에 명시되지 않은 사항이라도 포함된 것으로 보며, 관련법에 적합하고 필요한 행정적‧법적 절차 추진방법 등을 검토하여야 한다.

* (계획⋅중간⋅실시)설계도서 작성, 법적 인⋅허가 업무, 착공 업무, 사용승인 및 건축물 대장 등재 업무, 기타 건축물 인증(BF, 에너지, 친환경 등)에 필요한 업무

4) 관계법령 및 규정에 적합하고 주변 환경  등에 조화를 이루며 이용자의 접근성 및 편의성을 고려하고, 경기도 유니버셜디자인(Universal Design)가이드라인을 참조 및 반영하여 누구나 이용이 편리하도록 계획하여야 한다.

5) 이용자의 편의성 및 운영관리(관리인원 최소화)의 효율성이 극대화될 수 있는 공간으로 활용하기 위한 부지 및 건축물 공간계획이 이루어져야 하고, 불필요한 공간은 최대한 억제하고 이동 동선을 최소화하며, 상충기능은 분리하고 상호보완기능은 인접 배치하여 공간 활용을 극대화시켜야 한다.

6) 각종 편의시설 및 위생시설(화장실)은 장애인을 포함한 모든 사용자가 편리하게 사용할 수 있도록 계획하여야 하며, 『장애인․노인․임산부 등의 편의증진 보장에 관한 법률』 및 같은 법 시행령 규정에 따라 편의시설 종류 및 시설기준에 맞게 종합적인 설계를 수립하여 설계에 충분히 반영하여야 한다.

7) 장애물이 없는 생활환경(BF) 인증, 건축물에너지효율(1++등급 이상) 인증, 제로에너지 건축(5등급 이상) 인증 예비인증 등을 획득한다.

8) 『신에너지 및 재생에너지 개발․이용․보급 촉진법』제12조제2항, 같은법 시행령 제15조제1항 및 「공공기관 에너지이용 합리화 추진에 관한 규정」제9조 규정에 따라 신재생에너지의 공급의무 비율 이상이 될 수 있도록 설계(지열방식 고려)하여야 하며, 건축물 에너지효율등급 인증 기준에 따라 1등급을 취득할 수 있도록 설계하여야 한다.

9) 친환경․에너지 절약형 건축물을 지향하여 관련법을 준수하고 주변환경과 조화를 이루면서 건물에너지 효율을 높인 환경 및 자연친화적인 건축계획으로 저탄소 녹색성장을 구현하여야 한다.

10) 건축물은 유지관리가 용이하도록 하고, 장식물 등의 설치는 최대한 억제하며 전체의 미관 또는 채광만을 위한 시설의 배치는 지양하고 에너지 절약효과를 극대화할 수 있도록 경제적으로 설계하여야 한다.

11) 응모자는 설계공모 당선 후 기본 및 실시설계를 진행하면서 본 설계지침서에 제시된 계획을 준용하되, 층간/실간 계획 변경 및 전체연면적의 ±5%범위 내에서 면적 변경은 별도의 설계변경 없이 수용하기로 한다.

12) 설계자문위원회, 건축심의, 건축허가 등 협의에 따른 도서 및 자료 등은 설계공모 당선자의 업무범위에 포함되며, 추후 가평군에서 지정하거나 추천하는 기관 또는 협의체 등에 별도의 설계 설명을 할 수 있다.

13) 야간보행의 안정성 확보 및 각종 범죄 예방설계를 적용해야 하며, 방범 시설 설치에 대한 계획을 반영해야 한다.

14) 공공기관 에너지이용 합리화 관리시스템을 적용하여 에너지사용량을 체계적으로 관리하고, 에너지절약을 유도할수 있도록 계획한다.

15) “2023년 성별영향평가지침(여성가족부)”을 준수한다.

나. 주요내용

1) 사업개요

건축개요	구분	주요내용
	시설명	영덕군 노인복지관(세대이음공간)
	대지위치 지역지구	경상북도 영덕군 영덕읍 남석리 34-80번지 제1종일반주거지역
	건축면적/건축연면적	1,000㎡ / 2,650㎡
	건폐율/용적율	25% / 66.25%
	건축용도	노유자시설(노인여가복지지설)
발주방식	설계공모방식

2) 시설별 면적표

구분	공간구분	세부시설구성	산정 면적 (㎡)	내용
1~3층	놀이공간	영유아놀이공간	300	바닥난방,공공실내놀이터,방음시설,,공기청정설비 어린이들의 신체치수를 고려한 설계
		계	300
	편의공간	식당및조리실	300	운영시간:중식,이용인원80~100명,,옥내외휴게공간과연계
		소계	300
	사무공간	사무실	80	관리부방1명,운영지원킴8명,복지사업킴4명
		관장실	25	관장1명
		소계	105
	교육공간	컴퓨터실	60	컴퓨터20대설치
		프로그램실	60	다양한 프로그램 교육공간 및 활동공간
		다목적실1	100	마루바닥, 요가,체조 등 신체활동 프로그램
		노래교실	60	강좌 미 운영시, 단체예약 사용 가능
		소계	280
	치료공간	의무실	20
		물리치료실	60
		소계	806
	건강증진공간	탁구장	60	가변형
		당구장	60
		체력단력실	60
		계	180
	기타공간	다목적 강당	300	수용인원 180명내외, 접이식의자배치,다목적회의공간 음향,조명계획
		상담실	25	회원가입 및 이용 상담,전문상담
		방재실	20	소방설비수신, CCTV관리, 방송 등 재해대비
		계	345
	공용공간	맞이홀(로비)		다양한 프로그램(안내,게시,대기 등)을 수용할 수 있도록 다용도 공간으로 구성
		복도,계단,창고,하역공간등		하역공간(피로티가능)
		화장실		각층별설치
		E/V
		계	850
	소계		2420
지하	설비공간	공조기계실, 전기실 등		특성에따라 별도로 조정이 필요(최소화)
	공용공간	복도, 계단 등
		E/V
	계		230
합계			2,650

□ 공용주차장(계획주차) 약 38대 내외

□ 각층별 공간배치는 예시이며 용도·기능에 적합한 공간으로 변경 배치가능

□ 각실은 주요구조부를 제외한 벽체는 가변형 설계를 함.

3) 입면 및 단면계획

□ 건축물의 구조 및 재료는 본 사업의 목적에 부합하여야 하며 공사비, 시설용도 등에 적합한 재료를 적용하여야 한다.

□ 각 실의 기능에 적정한 층고를 고려하여 설계하되 경제적 공간이 되도록 설계하여야 한다.

□ 기능별 조닝을 통해 서로 독립적이면서 기능상 상호 유기적인 관계를 이룰 수 있도록 수직 동선을 고려한다.

2. 기타 유의사항

□ 토지 이용률 및 시설이용의 효율성을 극대화 할 수 있도록 계획한다.

□ 경제적이고 친환경적인 재료를 사용하되 내구성, 경제성, 안전성이 우수하며 시공이 용이하고 미관 및 기능적인 면에 부합되는 재료를 선택한다.

□ 색상은 주변 환경과 조화되고 상징성이 나타날 수 있도록 색채계획을 수립하여 계획한다.

□ 아동, 장애인 등 누구나 불편함 없이 사용할 수 있는 공간으로 구성하여야 한다.

□ 반드시 사업비 범위 내에서 실현 가능한 설계공모가 되어야 한다.

□ 건축물 에너지절약설계기준과 고효율에너지기자재 보급촉진에 관한 규정을 반영하여 설계하여야 한다.

3. 분야별 설계지침

가. 토 목 계 획

1) 본 현장 지형, 토질, 암반 등 기초 및 지반조사는 현장을 철저히 분석 및 조사 후 기본 지내력 기준으로 설계하여 예정공사비를 산정하고, 설계용역 계약 후 실시설계 시 세밀하게 물량 산출 및 경비를 산정한다.

2)  관련법규 및 지침을 준수하여 설계에 반영하고, 토목공사로 인하여 주변 건축물 및 시설물에 피해가 발생되지 않도록 주변 현황을 철저히 조사하여 안전성을 검토 후 설계에 반영하도록 한다.

3) 현장상황에 부합되고 현실적으로 사용되는 경제적인 토목공종, 장비 및 자재를 선정하여 적정한 품질확보와 경제적 설계가 되도록 한다.

4) 차량의 동선, 내부 진입로, 등이 검토되어야 하며, 부지 내 레벨을 최대한 이용한 우수처리계획, 오수처리계획, 구조물계획, 포장공사 등을 충분히 고려하여 설계에 반영하여야 한다.

나. 건 축 계 획

1) 건축물은 1개동으로 하고, 디자인 중심이 아닌 실용성을 중점에 두고 계획하며 과도한 장식과 불필요한 벽체부착물 및 실제 기능에 상관없이 공사비 상승에 영향을 주는 입면재료는 배제하도록 한다.

2) 내부공간의 가변성과 외부공간의 확장성을 고려하며 장래에 요구되는 공간의 기능변화와 확충에 대비하여 공간의 융통성 및 확장성(증축)을 고려한다.

3) 부지이용의 효율성을 높여 적합한 외부공간[어울림공간,힐링공간,주차공간,조경공간 등]을 계획하고, 비워진 공간이 아닌 이용자의 활용이 최대화 될 수 있도록 계획한다.

4) 주변 경관을 고려하여 건물의 배치, 형태 등은 주변 환경과 조화를 이루는 자연 및 환경 친화적인 계획으로 한다.

5) 건축물의 설계는 경제성을 고려하여야 하며, 사후 유지관리 등에도 경제성을 고려한 설계를 하고, 유리창 및 개구부는 에너지절약이 가능하도록 최소화하여 설계하여야 한다. 또한, 단열성능을 고려한 창호를 설치하며, 창호를 통한 환기가 가능하도록 계획하여야 한다.

6) 공용면적 및 불필요한 통행로 부분을 줄이고 불필요한 공간발생을 최소화하여 실제 사용공간을 충분히 확보하여야 한다.

7) 주 이용자가 노년층,어린이임을 고려하여 가급적 남향배치로 계획한다.

8) 옥외조경 및 외부공간 계획시 이용자의 활용이 최대화 될수 있고, 채광이 풍부한 외부공간으로 계획하며, 지역주민이 함께 활용할수 있도록 계획한다.

9) 전면도로의 확장을 고려하고, 대지내부로 보행로를 확보한다.

10) 주 이용자가 노년층,어린이임을 고려하여 보행자의 안전을 우선 고려하고, 보차 동선의 교차는 최소화하며, 차량 통행으로  인한 보행로의 단절을 최소화한다.

11) 사업비 범위 내에서 설계공모가 되어야 한다.

다. 구 조 계 획

1) 각 실의 용도에 따른 적재하중을 세밀히 검토하여 구조계획을 하여야 하며 건축법 및 건축물의 구조 기준 등에 관한 규칙, 건축물의 하중기준 등 건축구조관련규정에 적합하게 하여야 한다.

2) 추후 증축이 가능하도록 고려하여 구조계획을 수립한다.

3) 구조물에 사용성 및 내구성 기준 이상의 균열이 발생하지 않도록 구조계획 및 설계상 배려하여야 한다.

4) 구조형식 및 단면의 크기 등은 시공성과 경제성을 고려하여야 한다.

5) 재난과 지진, 풍하중, 지반침하 등 각종 변형을 고려하여야 한다.

6) 건축물 고정하중은 추후 공간 배치 및 칸막이 변경과 증축 등을 고려하여 가능한 실별 구분 없이 사용할 수 있도록 고정하중을 최대한 반영하여야 한다.

라. 설 비 계 획

1) 일반 사항

- 초기투자비, 운전경비 및 유지관리비를 최소화할 수 있는 설비방식으로 계획한다.

- 보수 및 유지관리가 용이하여야 하며, 장래 증설이나 변경 및 개․보수에 대한 융통성이 있도록 계획한다.

- 기계, 전기, 통신, 소방 등 설비 각 분야 간의 긴밀한 협조 하에 건축물 각 요소가 서로 원활한 기능을 유지할 수 있도록 계획한다.

- 자동화 된 운전관리를 통하여, 업무효율의 극대화 및 인력 절감을 꾀할 수 있도록 계획한다.

- 에너지 절약을 극대화 할 수 있는 최적의 설비방식을 추구한다.

- 화재, 수해 등 비상 상황에 대응할 수 있도록 계획한다.

- 기계실 및 전기실은 장비반 입구를 고려한다.

- 사무실 및 관리실의 전기, 전화, OA설비는 Inner Box를 바닥에 매립하여 필요시 인출하여 사용토록 계획한다.

2) 에너지, 열원 설비

-「건축물의 에너지절약설계기준」(국토교통부고시 제2023-104호),『건축용 고효율에너지기자재 보급촉진에 관한 규정』(국토교통부고시 제2021-330호),『건축물 에너지효율등급 인증 및 제로에너지건축물 인증에 관한 규칙』(국토교통부령 제1274호),「신재생에너지 및 재생에너지개발·이용·보급촉진법」등 에너지절약 관련사항을 적극 수용하여 계획한다.

- 신재생에너지 사용을 적극 고려하여 계획을 수립한다.

- 고효율 기자재의 사용을 비롯한 에너지를 절감할 수 있는 건축기법을 반영한다.

- 건축물의 에너지절약 설계기준 및 공공기관 에너지절약 추진 지침 및 공공기관 에너지이용합리화 추진에 관한 규정 등 정부의 에너지절약 정책과 환경오염 관련정책을 적극 수용하여 환경 친화적으로 설계한다.

3) 냉․난방 공조 설비

- 각 실별 부하 조건을 고려하여 에너지절약형 설비방식으로 계획한다.

- 기계실 장비 및 기기는 적정하게 배치되도록 계획한다.

- 전관에 냉난방설비를 완비하여야 하며, 개별 냉․난방 방식을 적용하고 사무실에서 실별 제어가 가능한 시스템으로 구축하여 에너지 절약을 위한 설계를 하여야 한다.

4) 위생설비

- 내구성, 수두압 등을 감안하여 재질이나 규격을 선정한다.

- 배관경로가 전기실, 배전실 등을 통과하지 않도록 계획한다.

5) 소방설비

- 화재발생 시 초기진압이 가능하고, 연기확산을 최소화하도록 계획한다.

- 유사 시 인명피해를 최소화하고 건물의 안전성을 확보할 수 있도록 계획한다.

- 각 실의 용도별 소방설비 기준에 적합하도록 계획한다.

6) 환기설비

- 각 실별로 적절한 환기방법을 검토하여 계획한다.

- 화장실 등 환기가 많이 요구되는 시설은 외기와 접할 수 있도록 배치하고 악취가 비산 되지 않도록 자연환기와 강제 배기를 병행 가능 하도록 검토 설계한다.

7) 자동제어 및 중앙감시설비

- 효율적인 기계/전기 통합 감시․제어방식을 검토하여 계획한다.

8) 급배수설비

- 수자원을 최대한 절약 할 수 있도록 계획한다.

9) 승강기설비

- 엘리베이터는 「승강기 안전관리법」 규정에 적합하게 설치하고 이용자 등의 수직 이동에 충분한 용량으로 설계하여야 하며, 장애인의 사용에 불편이 없어야 한다.

마. 전기·통신 계획

1) 전기

- 전기설비는 최적의 시스템으로 구성하여 안전성·신뢰성·기능성·경제성· 미래지향성 등에 중점을 두어 계획하고, 에너지절약 뿐만 아니라 최상의 시설환경이 조성될 수 있도록 계획한다.

- 각 실의 조도는 실의 구조 및 용도, 쾌적한 시야, 분위기조성 등을 세심히 고려하여 기준이 적합하게 설계되도록 하고, 모든 조명기구는 실내디자인 및 설비마감과 조화를 이루어야 하며, 고효율 LED 조명 등으로 설계하여야 한다.

- 소방, 전화 등의 부하설비는 운영관리, 시공 및 사후관리보수 등의 편리성을 감안하며 용도, 계절성, 설치장소 등을 분류하여 합리적인 방법을 택하여야 한다.

- 자동제어 설비는 중, 대규모 건물에 적합한 용량으로 단일기능은 물론 종합적인 시스템까지 수행하도록 한다.

- 모든 수․배전기기는 수배전반에 내장하고 변압기는 몰드형으로 사용하고 각종 차단장치 보호 및 계측시설을 하여 시설물을 보호하고 유지관리가 용이 하도록 시설되어야 한다.

2) 통신

- 모든 정보통신설비는 신뢰성·기능성·안전성·경제성·에너지 절약 등을 고려하고 설계 시점에서 최신 기종으로 설계하여야 한다.

- 모든 정보통신설비는 운영 및 확장이 용이하도록 하여야 하며, 초고속 정보통신망을 접속할 수 있도록 설계되어야 한다.

- 시설 및 사무실의 수요를 감안하여 미래지향적인 충분한 용량을 확보하여야 하며, 방송설비, CCTV설비, OA설비(정보서비스, 문자처리, 안내, 관리, 일반사무처리기능 등)등을 시설하여야 한다.

- 사각지대 없는 CCTV설비 및 보안시설에 역점을 둔 계획이 되어야한다.

바. 조 경 계 획

1) 조경공사 설계에 적용되는 관련법규 및 제반 규정을 준수하고, 전체부지에 대한 조경계획을 실시하여 녹지공간을 적정하게 배분하여야 하며, 인근 녹지와의 연계성을 충분히 고려하여 계획하고 환경의 피해를 최소화할 수 있게 설계하여야 한다.

2) 이용자의 정서함양, 휴식, 만남의 장소 등 다양한 옥외활동이 가능하도록 공간구성을 계획하여야 한다.

3) 수목 선정은 주변 환경 및 중부지방의 생태에 적합한 수종으로 하며, 교목, 관목 등 조경기준에 적합하게 설계하여야 한다.

사. 주 차 계 획

1) 차량동선은 보행자와 분리하며,  효율적인 회전반경을 적용하여 계획한다.

2) 직원 및 방문객의 주차를 고려하여 30대 이상이 되도록 계획하고 장애인, 임산부 등의 사회적 약자의 주차 편의를 위한 장애인전용주차면을 충분히 확보하도록 한다.

3) 공공기관 에너지이용 합리화 추진에 관한 규정에 따라 경차전용 주차면을 확보하여야 한다.

4) 구조적 안정성을 확보하기 위하여 필로티주차장은 지양한다.

5) 인접한 공공시설(청소년수련관, 오십천하상주차장 등) 및 시장 등과 연계 고려

아. 유 의 사 항

1) 응모자는 현장을 답사하여 현장조건을 조사한 후 계획하여야 한다.

2) 응모자는 모든 관계법규 및 제반사항에 적법하게 계획하여야 한다.

3) 관련 법령에 따른  제로에너지인증, 에너지효율인증, 장애물 없는 생활환경(BF), 신재생에너지설치신고 등 제반 행정절차(수수료 별도)를 이행해야 한다.

4) 해석상 의견이 분분할 시 유권해석은 가평군의 해석에 따른다.

5) 심사결과 공모목적에 적합하지 않거나 작품수준이 현저히 떨어진다고 의결 될 경우 당선작을 선정하지 아니할 수 있다.

4. 과업수행 세부지침

가. 과업 수행 계획서 제출

과업수행자는 계약일을 착수일로 하고 과업을 수행하여야 하며, 과업 착수 후 7일

이내 과업수행계획서(착수계)를 제출하여야 함

나. 과업 수행 방법

1) 일반사항

- 과업 수행에 따른 일정 및 방법 등에 대하여 발주처와 사전협의 한다.

- 본 과업 지시서에 명시되지 않은 사항은 상호 협의하여 결정한다.

2) 보안 사항

- 과업수행 책임자는 과업수행에 따른 자료 등이 타용도에 임의로 사용되거나

외부로 유출되지 않도록 보안대책을 강구하여야 한다.

- 과업수행 대표자는 보안서약서(별첨)를 제출하되 반드시 자필로 서명하여야 한다.(서약서는 과업제안서 제출 시 첨부)

3) 세부지침

-  실시설계

① 실시설계는 발주처와 협의하여 기본설계안 확정 후 진행하며, 설계도서 및

내역산출은 발주처가 제공하는 일정에 따라 제출 후 승인을 득한다.

② 반영될 재료 및 특수재료에 대하여는 정부 또는 공인기관에서 인정한 일정 기준

이상의 우수재료를 선택하여야 한다.

③ 도면 작성은 CAD 작업을 원칙으로 하며 PDF본을 함께 첨부한다. 또한 그래픽        작업시 이미지 파일도 함께 작성 첨부한다. 도면에 표기된 단위는 관련 규정에        의하여 표시하고, 적합한 축적을 반드시 기재한다.

④ 내역 작성 시, 인건비는 시중노임단가를, 자재 및 재료비는 조달청 발행 가격

정보 최근호에 의하되 수록되지 않은 단가는 2개 이상의 물가 정보지(물가정보,

유통물가, 건설자재 등)에 수록된 금액 중 최저가를 적용한다. 그 외의 미수록

단가는 2개사 이상의 견적을 받아, 최저가를 적용한다.

(공인된 원가계산기관의 원가계산도 가능함)

[실시설계 성과품의 납품도서 목록]

연번	도서명		규격	수량	비고
1	종합성과보고서		A4	6부	- 보고상황판 작성 2부
2	설계설명서		A4	6부	공사 예정공정표 포함
3	설계 도면	공종별	A3	1부	A3규격을 평철
			A4	6부	A3규격을 반철
		전공종 합본	A2	1부	- A1규격을 반책
			A4	2부	A3규격을 반철
4	공사비 명세서	내역서	A4	6부	도서별 별도 제본
		일위대가표	A4	6부
		단가산출서	A4	6부
		수량산출서	A4	6부
5	시방서(일반,특기,관급)		A4	6부
6	구조계산서		A4	6부	내진설계포함, 구조기술사 확인
7	각종수리,부하계산서		A4	6부
8	측량성과도			1부	원본
9	지질조사보고서		A4	5부	시료, 원본제출
10	투시도 또는 조감도		A1	2부
11	전력수용계산서		A4	6부
12	에너지절약계획서		A4	6부
13	CCTV방범계획서		A4	6부
14	유지관리지침서(분야별통합)		A4	6부
15	성과품 전산파일		CD	2매	공종별 CD 제출
16	주요자재 및 색상선정 sample board, 카달로그 등 제출

-  저작권

① 저작권에 관련된 콘텐츠에 관해서는 계약상대자가 부담하는 것을 원칙으로

하며 동시에 저작권 침해 등의 문제 발생 시에도 계약상대자가 해결하는 것을         원칙으로 하며, 경우에 따라서는 발주기관의 협조를 통해 무상기증을 받을 수            있다.

② 또한 과도한 저작권료를 요구하는 콘텐츠 요소에 대해서는 발주기관의 동의를

거쳐 유사한 다른 콘텐츠로 대체하도록 한다.

③ 당해 계약수행에 따른 계약목적물에 대한 저작권 등 지적재산권은

공동 소유한다.

Ⅳ		제공자료 및 서식

1. 제공자료

사업대상지 위치도                     【별표1】

사업대상지 지적도                     【제공자료 1】

사업대상지 토지이용계획확인원         【제공자료 2】

설명회 자료                           【제공자료 3】

2. 서    식

[참가등록]

설계공모 응모신청서                   【서식1】

청렴서약서                            【서식2】

응모서약서                            【서식3】

설계공모 참여자 명단                  【서식4】

공동수급표준협정서                    【서식5】

공동도급 대표자 선임계                【서식6】

위임장 및 재직증명서                  【서식7】

사용인감계                            【서식8】

서면질의서                            【서식9】

[작품접수]

제척사유 해당여부 확인서              【서식10】

설계공모 제출서                       【서식11】

설계도면 표지                         【서식12】

설계설명서 표지                       【서식13】

건축개요 및 시설면적표                【서식14】

각층별 세부용도 및 면적표             【서식15】

법규검토서                            【서식16】

예정공사비 개략내역서                 【서식17】

심사위원 기피․회피 신청서              【서식18】

[심사서식]

심사위원 선정 동의 및 보안각서        【서식19】

사전접촉금지 서약서                   【서식20】

사전접촉 여부 확인서                  【서식21】

【별표 1】

위치도 및 배치계획

□ 위치도

□ 배치도

【서식1】

설계공모 응모신청서
※ 접수번호
대표자	업 체 명			사업자등록번호
	대표자명			주민등록번호
	주소			전화번호(FAX)
	(E-MAIL)
공동응모	업 체 명			사업자등록번호
	소 재 지			전화번호(FAX)
경상북도 영덕군에서 시행하는 영덕군 노인복지관 건립(세대이음 공간조성) 기본 및 실시설계 용역에 있어서 공모요강 및 설계지침을 준수하여 응모할 것을 신청합니다. 첨부 : 등록서류 (공고문 참조) ※ 공동응모자가 2개 업체 이상일 경우 공동수급표준협정서〔서식2]를 첨부 2025. . . 신청인 : (인) (대표자) 경상북도 영덕군수 귀하
------------------------ 절 취 선 -------------------------
영덕군 노인복지관건립(세대이음공간조성) 설계공모 응모신청 접수증
※ 접수번호							접 수 인
업 체 명			사업자등록번호
대표자명			전화번호(FAX)
주 소

【서식2】

청 렴 서 약 서

본인은 귀 경상북도 영덕군에서 시행하는「영덕군 노인복지관 건립(세대이음 공간조성) 기본 및 실시설계 용역」에 응모함에 있어 귀 기관의 설계공모 지침 등 제반규정을 성실히 준수하고 제출서류 전반에 대한 허위기재 및 불공정행위 등으로 인하여 발생되는 어떠한 불이익 처분에도 이의를 제기하지 않을 것이며, 특히 공모와 관련한 응모작품 제출, 심사위원회의 심사결과 당선작 선정 등에 대하여는 이의 없이 귀 군의 결정에 따를 것을 확약하고, 만약 이를 어겼을 경우 민․형사상 등 일체의 책임을 감수하겠으며 이에 서약서를 제출합니다.

2025.     .      .

○ 공동참여응모 대표업체

업    체    명 :

소    재    지 :

대  표  이  사 :             (인)

○ 공동참여응모 참여업체

업    체    명 :

소    재    지 :

대  표  이  사 :             (인)

경상북도 영덕군수 귀하

【서식3】

응  모  서  약  서

□ 공 모 명 : 영덕군 노인복지회관(세대이음공간조성) 건축설계 공모

당사는 『영덕군 노인복지회관(세대이음공간조성)』에 응모함에 있어 귀 군의 건축설계 공모 지침을 성실히 준수하고, 만일 제반규정의 위반과 지시·지침 및 조정 불이행 등에 따른 어떠한 불이익도 감수할 것이며, 공모와 관련한 응모작품 제출, 심사, 당선작 결과 등에 대하여는 이의 없이 귀 군의 결정에 따를 것을 확약하고 이에 서약서를 제출합니다.

2025년   월   일

○ 응모업체(공동참여응모 대표업체)

회 사 명 :

주    소 :

대 표 자 :                (인)

전화번호 :

○ 공동참여응모 참여업체

회 사 명 :

주    소 :

대 표 자 :                (인)

전화번호 :

영덕군수 귀하

【서식4】

설계공모 참여자 명단

본인은 「영덕군 노인복지관 건립(세대이음 공간조성) 기본 및 실시설계 용역」사업에 응모함에 있어  든 권한을 위임받은 응모대표자로서 참여자 명단을 아래와 같이 제출합니다.

연번	소 속	직 위	성 명	주 소	전화번호

2025.   .   .

응모대표자 : 소속         직위         성명             (인)

경상북도 영덕군수 귀하

【서식5】

공동수급표준협정서 (공동이행방식)

제1조 (목적) 이 협정서는 공동수급체의 구성원이 재정, 경영, 기술능력, 인원 및 기자재를 동원하여 아래의 공사, 물품 또는 용역에 대한 계획, 입찰, 시공 등을 위하여 출자비율에 따라 공동 연대하여 계약을 이행할 것을 약속하는 협약을 정함에 있다.

1. 계약건명 :

2. 계약금액 :

3. 발주기관명 :

제2조 (공동수급체) 공동수급체의 명칭, 사업소의 소재지, 대표자는 다음과 같다.

1. 명          칭 :

2. 주사무소소재지 :

3. 대 표 자 성 명 :

제3조 (공동수급체의 구성원) ① 공동수급체의 구성원은 다음과 같다.

1.       회사(대표자 :         소재지 :                )

2.       회사(대표자 :         소재지 :                )

② 공동수급체 대표자는      로 한다.

③ 공동수급체 대표자는 발주기관과 제3자에 대하여 공동수급체를 대표하며, 공동수급체의 재산관리와 대금청구 등의 권한을 가진다.

제4조 (효력기간) 이 협정서는 당사자간의 기명(서명) ․ 날인과 동시에 발효하며, 해당 계약의 이행으로 종결된다. 다만, 발주기관이나 제3자에 대하여 해당 계약과 관련한 권리․의무 관계가 남아있는 한 이 협정서의 효력은 존속된다.

제5조 (의무) 공동수급체의 구성원은 제1조에서 정한 목적을 수행하기 위하여 성실, 근면 및 신의를 바탕으로 하여 필요한 모든 지식과 기술을 활용할 것을 약속한다.

제6조 (책임) 공동수급체의 구성원은 발주기관에 대한 계약의 의무이행에 대하여 연대하여 책임을 진다.

제7조 (하도급) 공동수급체 구성원 중 일부 구성원이 하도급계약을 체결하려는 경우에는 다른 구성원의 동의를 받아야 한다.

제8조 (거래계좌) 안전행정부 예규「지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준」제7장 공동계약 운영요령 제3절 7. 대가의 지급에 정한 바에 따라 선금, 기성대가 등은 다음 계좌로 지급받는다.

1.       회사(공동수급체대표자) :     은행, 계좌번호     , 예금주

2.       회사 :                       은행, 계좌번호     , 예금주

제9조 (구성원의 출자비율) ① 각 구성원의 출자비율은 다음과 같이 정한다.

1.       :     %

2.       :     %

② 제1항의 출자비율은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 변경할 수 있다. 다만, 출자비율을 변경함에 있어 일부 구성원의 출자 지분 전부를 다른 구성원에게 이전할 수 없다.

1. 발주기관과의 계약내용 변경에 따라 계약금액이 증감되었을 경우

2. 공동수급체의 구성원 중 파산, 해산, 부도 등의 사유로 인하여 당초 협정서의 내용대로 계약이행이 곤란한 구성원이 발생하여 공동수급체의 구성원 연명으로 출자비율의 변경을 요청한 경우

③ 현금 이외의 출자는 시가를 참작, 구성원이 협의 평가하는 것으로 한다.

제10조 (손익의 배분) 계약을 이행한 후 이익 ․ 손실이 발생한 경우에는 제9조에서 정한 비율에 따라 배당하거나 분담한다.

제11조 (권리 ․ 의무의 양도제한) 구성원은 이 협정서에 따른 권리의무를 제3자에게 양도할 수 없다.

제12조 (중도탈퇴에 대한 조치) ① 공동수급체의 구성원은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 외에는 입찰과 해당계약의 이행을 완료하는 날까지 탈퇴할 수 없다. 다만, 제3호에 해당하는 경우에는 다른 구성원이 반드시 탈퇴조치를 해야 한다.

1. 발주기관과 구성원 전원이 동의하는 경우

2. 파산, 해산, 부도 그 밖의 정당한 이유 없이 해당 계약을 이행하지 아니하여 공동수급체의 다른 구성원이 발주기관의 동의를 얻어 탈퇴조치를 하는 경우

3. 공동수급체의 구성원 중 파산, 해산, 부도 그 밖의 정당한 이유없이 해당 계약을 이행하지 아니하여 시행령 제92조 제1항 제6호에 따라 입찰참가자격 제한조치를 받은 경우

② 제1항에 따라 구성원 중 일부가 탈퇴한 경우에는 잔존구성원이 공동 연대하여 해당계약을 이행한다. 다만, 잔존구성원만으로 면허, 실적, 시공능력평가액 등 잔여계약이행에 필요한 요건을 갖추지 못할 경우에는 잔존구성원이 발주기관의 승인을 얻어 새로운 구성원을 추가하는 등의 방법으로 해당요건을 충족해야 한다.

③ 제2항 본문의 경우 출자비율은 탈퇴자의 출자비율을 잔존구성원의 출자비율에 따라 분할하여 제9조의 비율에 가산한다. 다만, 잔존구성원이 2인 이상으로써 잔존구성원이 모두 동의한 경우에는 자율적으로 출자비율을 조정할 수 있다.

④ 탈퇴하는 자의 출자금은 계약이행 완료 후 제10조의 손실을 공제한 잔액을 반환한다.

제13조 (하자담보책임) 공동수급체가 해산한 후 해당공사에 관하여 하자가 발생한 경우에는 연대하여 책임을 진다.

제14조 (운영위원회) ① 공동수급체는 공동수급체의 구성원을 위원으로 하는 운영위원회를 설치하여 계약이행에 관한 제반사항을 협의한다.

② 이 협정서에 정하지 아니한 사항은 운영위원회에서 정한다.

위와 같이 공동수급협정을 체결하고 그 증거로서 협정서 통을 작성하여 공동수급체의  구성원이 기명날인하여 각자 보관한다.

2025년     월      일

(인)

(인)

【서식6】

공동수급 대표자 선임계

본인은 ○○○건축사사무소의 대표로서 발주기관에서 시행하는「영덕군 노인복지관 건립(세대이음 공간조성) 기본 및 실시설계 용역」설계공모에 관한 모든 권한을 본 공동수급     대표자 ○○○에게 위임합니다.

2025.      .      .

공동수급 대표자 상 호 :

주 소 :

성 명 :                      (인)

공동수급 응모자 상 호 :

주 소 :

성 명 :                      (인)

경상북도 영덕군수 귀하

【서식7】

위  임  장

대리인	성 명		주민등록번호
	업체명		연락처		☎ :
					HP :
	소재지
상기인을 당 업체의 대리인으로 지정하고 발주기관에서 시행하는 「영덕군 노인복지관 건립(세대이음 공간조성) 기본 및 실시설계 용역」 설계공모에 관련된 모든 권한을 위임합니다. 2025. . . 업체명 : 대표자 : (인) 경상북도 영덕군수 귀하
재 직 증 명 서
성 명				주민등록번호	-
소 속				직 위
소 재 지
재직기간
위와 같이 당사에 재직 중임을 증명합니다. ○○○○. ○○. ○○. 업체명 : 대표자 : (인)

※ 첨부서류 : 신분증 사본 1부

※ 위임장에 사용하는 도장은 대표자 인장과 같아야 함.

※ 대리 접수로 인하여 발생하는 모든 문제는 대표자 및 응모자 본인이 모든 책임을 짐

【서식8】

사  용  인  감  계

□ 공 모 명 : 영덕군 노인복지회관(세대이음공간조성) 건축설계 공모

사용인감	인 적 사 항
	업 체 명 : 주 소 : 대 표 자 :

상기인은 위 인감을 영덕군에서 시행하는 『영덕군 노인복지회관(세대이음공간조성)』에 있어 입찰·계약 및 이에 수반되는 모든 행위에 대하여 위의 인감을 사용하고자 하며, 동 인감을 사용함으로써 민·형사상의 문제가 발생할 경우 상기인이 책임질 것을 확약하고 이에 사용인감계를 제출합니다.

2025년   월   일

주  소 :

상  호 :

대표자 :                       (인)

영덕군수 귀하

【서식9】

영덕군 노인복지관 건립(세대이음 공간조성) 기본 및 실시설계 용역 공모 서면 질의서
대 표 자 (건축사)	(인)	신 청 접수번호
설 계 사무소명		전화번호
소 재 지		FAX번호 E-MAIL
지 침 서 (Page)	질 의 내 용

【서식10】

제척사유 해당여부 확인서

본인은 「영덕군 노인복지관 건립(세대이음 공간조성) 기본 및 실시설계 용역」설계공모 심사위원으로 선정된 것과 관련하여 다음 사항에서 정한 제척사유에 해당하지 않음을 확인하며, 향후 동 규정에 해당하는 제척사유가 밝혀지는 경우에 대하여 일체의 민․형사상 이의를 제기하지 않겠습니다.

- 다  음 -

1. 위원 또는 그 배우자나 배우자이었던 사람이 심사 대상 업체의 당사자가 되거나 그 업체의 당사자와 공동권리자 또는 공동의무자인 경우

2. 위원이 심사 대상 업체의 당사자와 친족이거나 친족이었던 경우

3. 위원이 심사 대상인 사업의 시행으로 이해당사자(대리관계를 포함한다)가 되는 경우

4. 위원이나 위원이 속한 법인ㆍ단체 등이 심사 대상 업체의 당사자의 대리인이거나 대리인이었던 경우

5. 위원이 최근 3년 이내에 해당 심사 대상 업체에 임원 또는 직원으로 재직한 경우

6. 위원이 최근 2년 이내에 해당 심사 대상 업체와 관련된 자문, 연구, 용역(하도급을 포함한다), 감정 또는 조사를 한 경우

○○○○. ○○. ○○.

서약자 :                (서 명)

경상북도 영덕군수 귀하

【서식11】

설계공모 제출서
접수번호
신청인	1) 상호 및 대표자의 성명					2) 주민등록번호
	3) 전화번호(FAX번호)					4) E-MAIL 주소
	5) 사무소 소재지
위와 같이 「영덕군 노인복지관 건립(세대이음 공간조성) 기본 및 실시설계 용역 공모」응모작품을 붙임과 같이 제출합니다. 2025년 월 일 신 청 인 (인) 경상북도 영덕군수 귀하
구비서류 1. 설계도면 15부 2. 설계설명서 15부 3. CD 또는 USB 1set 4. 응모 신청 접수증
-------- (인) -------- (절취선) -------- (인) --------
설계공모 작품 접수증
※ 접수번호							접수인
설계사무소명				법인등록 번호
대 표 자 (건축사)				발주기관	경상북도 영덕군

【서식12】

※ A3 횡 규격

영덕군 노인복지관 건립(세대이음 공간조성) 기본 및 실시설계 용역 설계도면

2025.    .    .

경상북도 영덕군

※ 원본 1부 : 업체명 표기,    사본 14부 : 경상북도 영덕군

【서식11】

영덕군 노인복지관 건립(세대이음 공간조성) 기본 및 실시설계 용역 설계설명서

2025.    .    .

경상북도 영덕군

※ 원본 1부 : 업체명 표기,    사본 14부 : 경상북도 영덕군

【서식13】

건축개요 및 시설면적표

□ 사업명: 「영덕군 노인복지관 건립(세대이음 공간조성) 기본 및 실시설계 용역」

구 분		설 계 내 역	비 고
건물개요	명 칭
	대지위치
	지역지구
	대지면적	㎡
	도로현황
	연 면 적	㎡
	건축면적	㎡
	건 폐 율	%
	용 적 률	%
	구 조
	층 수
	최고높이	m
외부마감
설비개요
주차개요
조경개요
기타사항

【서식14】

각층별 세부용도 및 면적표

□ 사업명: 「영덕군 노인복지관 건립(세대이음 공간조성) 기본 및 실시설계 용역」

층 별	용 도	면 적 (㎡)	비 고
총 계
	소 계
	소 계
	소 계
	소 계
	소 계
	소 계

【서식15】

관련 법규  검토서

□ 사업명: 「영덕군 노인복지관 건립(세대이음 공간조성) 기본 및 실시설계 용역」

법 규 명 및 조 항	대 상	법 적 기 준	설 계 기 준	비 고

【서식16】

예정 공사비 개략 내역서

□ 사업명: 「영덕군 노인복지관 건립(세대이음 공간조성) 기본 및 실시설계 용역」

(단위 : 천원)

구분	공 종 명	재료비	노무비	경비	계	㎡당 금액	구성비
건축공사	소 계
	가설/철거공사
	골조공사
	조적, 방수공사
	창호공사
	수장공사
	마감공사
	기타잡공사
토목공사
조경공사
기계설비공사(소방포함)
전기설비공사(소방포함)
통신공사
폐기물처리비
합 계
제 경 비
부가가치세
총 공사 금액

【서식17】

심사위원 기피·회피 신청서

□ 사업명: 「영덕군 노인복지관 건립(세대이음 공간조성) 기본 및 실시설계 용역」

□ 기피·회피 위원

성 명	소 속	기피·회피 사유

2025.      .      .

제 출 자    소  속 :

연락처 :

직  위 :

성  명 :                    (인)

경상북도 영덕군수 귀하

【서식18】

심사위원 선정 동의 및 보안각서

본인은 영덕군 노인복지관 건립(세대이음 공간조성) 설계공모 심사위원으로 선정됨을 동의합니다. 또한 양심에 따라 공정하게 평가를 수행하고, 심사결과가 공개되기 전까지 평가과정 및 평가결과 등 제반 보안사항을 철저히 이행할 것을 서약합니다.

2025년      월       일

소  속 :

성  명 :                        (서명)

경상북도 영덕군수 귀하

【서식19】

사전접촉 금지 서약서

본인은「영덕군 노인복지관 건립(세대이음 공간조성)」심사와 관련하여, 공정하고 투명한 심사를 위해 이유여하를 막론하고 응모업체와 사전접촉을 하지 않을 것을 서약합니다.

2025.     .    .

제 출 자   소    속 :

성    명 :            (인)

경상북도 영덕군수 귀하

【서식20】

사전접촉 여부 확인서

본인은 영덕군 노인복지관 건립(세대이음 공간조성) 설계용역 설계공모 심사와 관련하여, 심사에 영향을 미칠 수 있는 부당한 청탁이나 사전접촉 등을 시도한 응모업체에 대한 사실여부를 확인합니다.

해당없음 (     )

해당있음 (     )

해당있을 경우,

업 체 명 :

일시·장소 :

2025년      월      일

소   속 :

성   명 :                     (서명)

경상북도 영덕군수 귀하