군민을 위한 행정, 살기좋은 산청

외국인 농업 근로자 기숙사 건립사업

간이설계공모 지침서

2025. 05.

세계기록유산 동의보감의 고장
	산 청 군
	농업기술센터

목  차

1. 사업개요	01

1.1 사업의 목적	01

1.2 사업개요	01

2. 건축 설계공모 개요	02

2.1 설계공모 방법	02

2.2 설계공모 일정	02

2.3 설계공모 참가자격	03

2.4 설계공모 신청서 접수	03

2.5 현장 설명회	04

2.6 질의 및 응답	04

3. 공모안 접수 및 제출	05

3.1 공모안 제출	05

3.2 제출도서의 작성	06

4. 심사 및 입상작 선정	08

4.1 심사위원회 구성 및 운영	08

4.2 공모안 심사	09

4.3 심사 시 불이익 처분	10

4.4 심사결과 발표	11

4.5 입상작 및 보상	11

4.6 기타 설계공모 관현 지침	12

5. 세부 설계지침	13

5.1 사업 및 설계의 기본 방향	13

5.2 분야별 설계지침	18

6. 기타사항	27

6.1 당선작 설계자의 의무	27

6.2 저작권 및 작품전시	27

6.3 작품반환	27

6.4 유의사항	28

7. 각종 서식	32

1. 사업 개요

1.1 사업의 목적

- 본 사업은 외국인 농업 근로자들의 안정적인 주거 지원사업을 통해 주거 문제를 해소하고, 농어업 분야 고용허가 주거시설 기준 강화 조치에 대응하고자 함.

- 지속적이고 많은 외국인 근로자의 입국 및 근로가 예상되는 상황에서 외국인 숙소의 신축 및 개보수에 어려움을 겪는 농가에 경제적 부담을 경감하고, 원활한 노동력을 확보하고자 함.

1.2 사업 개요

1. 사 업 명 : 외국인 농업근로자 기숙사 건립사업

2. 위    치 : 경남 산청군 단성면 관정리 592번지

3. 대지면적 : 사업부지: 2,624.4㎡, 사용부지: 2,264㎡(필지분할예정)

4. 지역지구 : 계획관리지역, 생산관리지역, 가축사육제한구역

5. 건물규모

- 연면적 : 600㎡ (-5% 범위 내 조정가능)

- 규 모 : 지상 2층 이하

6. 건물용도 : 단독주택(다가구주택)

7. 주요시설 : p.18 실별 규모 참조

8. 예정공사비 : 2,400백만 원 (부가세 포함, 가전·가구 구입비 제외)

9. 설계용역비 : 112.5백만 원(손해배상보험공제료, 부가세 포함)

※「공공발주사업에 대한 건축사의 업무범위와 대가기준」제5조에 따른 계획・중간・실시설계 및 인테리어 설계포함.

※ 설계용역으로 인한 각종 인ㆍ허가, 구조검토(내진설계포함), 녹색건축물 예비인증(해당시), 제로에너지건축물 인증(해당시), 장애물 없는 생활환경(BF) 예비인증(해당시), 신재생에너지 설치계획서(해당시), 에너지절약계획서 관계기관 검토 완료(해당시), 기타 관련법령에 따른 실시계획승인(인가)고시 자료 작성 등 발주처가 요구하는 각종 자료 제출 업무에 대한 일체의 비용을 포함.

[단, 에너지절약계획서검토·제로에너지건축물인증·BF예비인증 수수료 미포함]

※ 지반조사 및 현황측량 자료는 공모 시 제공함.

10. 설계용역기간 : 착수일로부터 180일간 (공휴일 포함)

[우리 군 사정에 따라 용역기간은 조정될 수 있음.]

2. 건축 설계공모 개요

2.1 설계공모 방법 – 간이설계공모

2.2 설계공모 일정

구 분	일 정	비 고
설계공모 공고	2025. 5. 20.(화)	⋅산청군 및 나라장터, 세움터 홈페이지 ⋅설계공모 홈페이지에 공고
응모신청서 접수	2025. 5. 20.(화) ~ 5. 27.(화)16:00	⋅설계공모 홈페이지를 통해 접수
현장설명회 개최	-	⋅공모지침서로 갈음.
질의서 접수	2025. 5. 26.(월)10:00 ~ 5. 28.(수)16:00	⋅설계공모 홈페이지를 통해 접수
질의서 회신	2025. 6. 2.(월)	⋅설계공모 홈페이지에 일괄 게재
작품 접수	2025. 6. 19.(목) 10:00 ~16:00	⋅설계공모 홈페이지를 통해서만 제출
공모안 사전검토	2025. 6. 20.(금)	⋅실격기준 및 감점사항 검토
심 사	2025. 6. 23.(월)	⋅산청군청 2층 군정회의실 (당선작 1점, 입상작 4점 이내 선정) ※ 일정이 변경될 경우 별도 통보
당선작 및 입상작 발표	2025. 6. 30.(월) (예정)	⋅산청군, 설계공모 홈페이지 공지 (당선자에 한하여 이메일 개별 통보)
설계용역 계약 및 착수	2025. 7월 중	⋅착수일로부터 180일(공휴일 포함)

1) 위 내용과 및 본 지침서에 사용한 모든 시각은 한국 시각(GMT+9) 기준이며, 상기 공모 일정은 발주기관 및 평가 업무 수행기관 사정으로 변경될 수 있음

2) 공고일 이후 공고 내용 또는 지침서의 일부 변경 및 조정사항 등이 발생할 경우에는 설계공모 홈페이지에 이를 공지할 예정이므로 참가자는 설계공모 홈페이지 상단의 ‘공지사항’을 수시로 확인하여야 하며, ‘공지사항’ 미확인에 대한 책임은 참가자에게 있다.

2.3 설계 공모 참가자의 자격

1. 건축설계는 공고일 현재「건축사법」제7조에 의한 건축사 면허를 소지

하고 같은 법제23조에 의거 국토교통부장관에게 건축사사무소의 개설

신고를 필한 업체로서 관계법령에 결격사유가 없는 자.

단, 외국의 건축사면허(자격)를 가진 자는 건축사법 제23조의 규정에

의거 국내 건축사사무소 개설자와 공동으로 수행하여야 함.

2. 공동응모 시 총 업체 수는 2개사 이내로 하되 대표자 1인을 선정하여야

하며 모든 법적 권리와 의무사항은 대표자에게 귀속된다.

※ 공동응모 시, 대표업체의 출자 비율은 50%를 초과하도록 한다.

3. 설계공모 당선자는 계약 시 전기․정보통신․소방분야 등의 자격이 없는

경우 전기․정보통신․소방분야 설계업등록업자와 공동도급(분담이행방식)하

여야 하며, 이 경우 건축사사무소를 개설한 자는 공동수급업체 대표자가

되어야 한다.

가. 전기분야는 전력기술관리법 제14조의 규정에 따라 설계업(종합설계업

또는 전문 설계업 1종) 등록을 필한 자

나. 정보통신분야는 정보통신공사업법 제2조에 의한 엔지니어링산업진흥

법 제21조 제1항에 따라 신고를 필한 자

다. 소방분야는 소방시설공사업법 제4조 및 같은 법 시행령 제2조의 규정

에 따라 설계업[전문소방시설설계업 또는 일반소방시설설계업(기계ㆍ

전기)] 등록을 필한 자

라. 기타 각 분야 별 법령에서 정한 기준이 있을 때에는 당해 법령에서

정하는 기준에 따라 등록을 필하였거나 활동 주체로 신고를 필한

자가 설계하여야 한다.

4. 참가등록(공모신청서 접수) 마감일 전일 기준으로 등록취소, 휴업, 폐업,

업무정지 및 자격정지와 기타 행정관청의 행정처분을 받은 자는 본

설계공모에 참여할 수 없다.

5. 본 설계공모에 참가 등록한 업체에 한하여 작품을 제출할 수 있음.

2.4 설계공모 신청서 접수(참가등록)

1. 등록방법 : 설계공모 홈페이지를 통해 온라인 등록만 가능

2. 신청기간 : “2.2 설계공모 일정” 참조

3. 제출서류(사본제출 시 원본대조필 사업자 별도 날인/ 스캔본 PDF 파일)

※ 홈페이지에 접속하여 [회원가입(로그인) → 공모 → 해당 공모전 선택 → 참가 신청] 후, 공모 홈페이지 안내에 따라 필요한 사항을 입력하여 등록을 완료하며, 이때 부여하는 고유식별 번호를 통해 공모기간 동안 참가자와 제출 자료를 식별한다.

※ 공동응모의 경우 설계공모 홈페이지 등록은 대표건축사만 진행하며, 참가자 자료의 경우도 대표건축사를 통해 제공된다.

※ 등록기간 내 참가자의 정보 변경은 가능하며, 등록기간 이후에는 어떠한 수정도 할 수 없다.

가. 설계공모 응모신청서 1부[서식 1]

나. 대표자 선임계 1부(공동도급 또는 공동대표일 경우)[서식 2 ~ 서식 3]

다. 공동수급표준협정서(공동이행방식) 1부[서식 4]

라. 응모대표자 (법인)인감증명서 및 도장(대표자 본인접수 시 서명 가능)

- 사용인감계 [서식 5]

마. 청렴서약서 1부 [서식 13]

바. 사전접촉 금지 서약서 [서식 14]

사. 응모자격을 입증할 수 있는 서류

- 건축사사무소 업무신고필증 및 건축사 면허증(자격증) 사본 1부

(법인인 경우, 대표자 등록증 사본)

- 법인등기부등본(법인의 경우) 또는 사업자등록증(개인의 경우) 사본 1부

※ 공동응모자도 자격증 및 업무신고필증 등 해당 서류를 제출

외국건축사는 자격증 및 자격취득자신고 확인증, 공동업무 수행계약서 사본

2.5 현장 설명회

1. 현장설명회는 설계공모 시 제출하는 설계공모지침서로 갈음함.

※ 필요시 개별 현장 방문할 수 있음.

2.6 질의 및 응답

1. 질의방법 : 참가등록을 완료한 자는 설계지침서 등 공고 내용 중 모호한 부분 및 그밖에 필요한 사항 등에 대하여 설계공모 홈페이지를 통하여 질의를 등록할 수 있다.

- 접수기간 : “2.2 설계공모 일정” 참조

- 설계공모 홈페이지를 통한 질의 외 전화, 이메일, 방문, 우편, 팩스 등 접수는 불가하다.

- 질의접수 기간 이후에는 정보의 형평성 및 공정성을 위하여 개별 질의접수는 받지 않는다.

2. 답변방법 : “2.2 설계공모 일정” 참조

- 설계공모 홈페이지 ‘질의회신’ 게시판에 일괄 게재

※ 질의사항에 대한 답변 내용은 설계공모 지침서를 추가 또는 수정한 것으로 간주하며, 질의답변 미확인에 대한 책임은 참가자에게 있다.

※ 접수된 질의 내용이 설계공모 지침과 직접 관련이 없는 사항일 경우에는 답변하지 않는다.

※ 발주기관의 사정으로 질의회신 일정은 변경될 수 있으며, 일정 변경 시 ‘질의회신’ 게시판에 공지한다.

3. 응답효력 : 질의답변 내용은 본 설계공모 지침서와 동등 이상 효력을

가지며, 설계공모 지침서 등 기존에 제시한 내용과 상이한 경우 우선

적용한다.

3. 공모안 제출

3.1 공모안 제출

1. 제출기간 : “2.2 설계공모 일정” 참조

2. 방    법 : 설계공모 홈페이지를 통해 온라인 제출만 가능 (방문, 우편, 팩스 등 불가)

4. 제출서류

가. 설계공모 참여 신청서 [서식 6]

나. 사전접촉 금지 확인서 [서식 15]

다. 설계설명서 [규격 : A3(420㎜×297㎜)횡용지]

5. 제출시 유의사항

가. 설계공모참여신청서와 구비서류를 기간 내 모두 제출하여야 접수가능

나. 응모신청을 하지 않은 자는 작품을 접수할 수 없음

다. 응모작은 응모자별로 1개 작품으로 제한하고 추가나 수정할 수 없음.

라. 제출도서에 대한 익명성의 원칙은 심사위원회 최종 결정시까지 설계공모 전체 기간 동안 적용한다.

마. 설계공모 홈페이지에 등록한 정보와 모든 제출물은 설계공모 전체 기간(당선작 발표시 까지) 동안 익명을 유지해야 하며, 소셜미디어 등 매체를 통해 제출안을 절대 공개하지 않는다.

3.2 제출도서의 작성

1. 공통사항

가. 모든 제출도서의 종이는 백색으로 한다.

나. 모든 제출도서의 표기는 무채색으로 표현하여야 한다.(검정색 음영비율에 따른 명도 조절은 가능) 단, 조감도(투시도)는 컬러 표현이 가능하다.

다. 축적과 방위는 각 도면에 정확히 표현한다.

라. 주요 실의 명칭 및 면적은 해당 실에 직접 기재한다.

마. 모든 도서의 표기는 한글과 아라비아숫자로 하고 미터법을 사용한다. 다만, 영문이나 한문 표기가 필요한 경우에는 한글과 병기한다.

바. 제출된 도서는 수정, 변경, 보완할 수 없다.

사. 쪽수는 표지, 목차, 조감도에는 기재하지 않으며, 인쇄면 하단 중앙에 기재한다.

2. 설계설명서 (12부)

가. 규 격 : A3(420㎜×297㎜)크기의 장변을 가로로 하여 테두리 없이 작성한다.

나. 매 수 : 6쪽(단면) 이내로 작성(표지, 목차, 조감도는 매수 및 쪽수에서 제외, 간지 사용 불가)

다. 쪽수는 인쇄면 하단 중앙에 기재한다.

라. 설계도면은 다음 순서대로 작성한다.

항목	세부내용	매수
1. 표지(앞)	- 제공되는 서식 사용(서식7)	-
2. 조감도	- 렌더링하지 않은 3차원 컬러 이미지(1컷)	-
3. 목차	- 글자 외 이미지, 도면 등 사용 불가	-
4. 설계개요	설계개요(서식8), 세부용도별 면적표(서식9)	1
5. 건축개념	과업의 성격, 범위 및 내용 주요 설계개념, 대지현황 분석 및 주변 요건 검토 관련 법령 검토내용, 설계방향 등 주요 고려사항 사업계획, 설계, 시공 및 운영 등에 있어서 발생 가능한 문제점 도출 및 개선방안	1~2
6. 건축도면	배치도, 각층 평면도, 입면도(2면 이상), 단면도(종,횡) 배치도 또는 1층 평면도에 내외부 동선, 주차, 조경, 외부공간, 외부 시설물 등 핵심개념 표기.	2~3
7. 개략공사비 및 법규검토서	개략공사비 산출내역서(서식10) 주요 법규 검토서(서식11)	1
계		6

※조감도(투시도): 렌더링하지 않은 3차원 컬러 이미지(1컷)

▮ 그림1 렌더링하지 않은 3차원 컬러 이미지 예시
출처 : 국가공공건축지원센터, 공공건축 설계발주 가이드 p.22-23 (2022.12)

※ 상기 제출도서 내용 외에 응모자의 판단에 따라 본 설계공모에 꼭             필요하다고 판단되는 사항은 제시한 쪽수 이내에서 추가할 수 있다.

마. 설계설명서와 도면상의 각 실의 명칭 등은 동일하여야 하며 축적은 임의로 하되, 제출도서의 규격을 고려하여 가독성이 높은 축적으로 작성한다.

4. 심사 및 입상작 선정

4.1 심사위원회 구성 및 운영

1. 심사위원 구성

가. 구    성 : 5명

- 공고 후 심사위원 개인 사정 등으로 심사위원의 변동이 있을 수 있으며, 이 경우 심사대상 업체에 한하여 별도 공지 예정임.

-‘건축설계공모 운영지침’에 따라 심사위원회를 구성하되, 심사위원의 제척·기피·회피에 대비하여 20% 내외 예비 심사위원은 별도 선정함.

나. 심사위원

구 분	소속	성명	비고
심사위원	계명대학교	권지훈
	창원대학교	서유석
	이노디자인건축사사무소	신대곤
	건축사사무소 성림	임동민
	풍경건축사사무소	정주호
예비	㈜공감건축사사무소	이용의
	건축사사무소 주원청솔	김상부

다. 기피신청 : 건축설계공모 운영지침에 따른 설계 공모참가자는 심사

위원회에게 심사의 공정을 기대하기 어려운 사정이 있는 경우 신청서[서식12]를 근거자료와 함께 첨부하여 질의접수 기간 내에 기피신청을 할 수 있다.

2. 심사위원장 선정

가. 심사위원회의 위원장은 심사위원 중에서 호선으로 선출한다.

나. 위원장은 회의를 진행하며 심사위원회의 동의를 얻어 설계 공모안의

심사에 필요한 세부적인 사항을 결정할 수 있다.

3. 심사위원회 운영

가. 심사위원은 위원장을 포함하여 총 5인으로 구성하며, 참석 심사위원이 과반수 미만인 경우에는 심사위원회를 다시 개최한다.

나. 설계 공모 작품에 대한 심사과정에서 실격된 작품의 경우 그 사유, 기타 필요한 사항 등을 문서로 작성하여야 하며, 심사에 참여한 심사위원 전원의 서명을 받아야 한다.

다. 심사위원회 운영방식은 현장답사-위원회 운영방식 토의-심사-당선작 및 입상작 결정 토의 순으로 진행한다.

라. 심사위원은 응모한 평가 대상 작품에 대하여 작품 심사 기준의 평가항목을 고려하여 평가사유서를 작성 및 제출하여야 한다.

4.2 공모안 심사

1. 심 사 일 : “2.2 설계공모 일정” 참조

※ 우리 군 사정에 따라 일정은 변경될 수 있음.

2. 심사방법

가. 심사 시 사전검토서를 확인하여 심사 반영여부를 결정한다.

나. 작품토론 및 평가를 거쳐 심사위원 전원의 합의 도출을 원칙으로 당선작및 입상작들을 선정한다.

다. 심사위원은 당선작에 대한 평가사유서와 심사평을 작성하고 심사위원장은 최종 심사보고서를 작성하여 심사위원 전원의 서명을 받아 발주기관에 제출한다.

라. 심사결과 응모작품 수준이 현저히 떨어진다고 판단될 경우 입상작을 선정하지 않을 수 있다.

마. 설계공모 작품에 대한 심사과정에서 실격된 작품의 경우는 해당 사유,  기타 필요한 사항 등을 문서로 작성해야 하며, 심사에 참여한 심사위원 전원의 서명을 받아야 한다.

3. 심사기준

가. 심사위원회는 사전검토 결과에 대해 보고받아 토론을 통해 실격 또는 평가 반영을 결정한다.

나. 심사위원회는 「건축 설계공모 운영지침」(국토교통부 고시 제2023-180호, 2023. 3. 30.) 제20조에 따라 평가하며, 세부적인 사항은 심사위원회에서 결정한다.

다. 평가방식은 투표제를 원칙으로 하되, 사업특성에 따라 채점제, 투표제, 혼합방식 중에서 결정하며, 채점제로 진행할 경우, 세부평가기준 예시는 아래와 같으나 심사위원회에서 변경할 수 있다.

라. 분야(항목)별 배점기준

평가 분야	배점범위 (100점)	평 가 항 목
배치계획	20	￭ 건축물의 배치 및 토지 활용도 ￭ 시설 및 공간 이용의 편의성 ￭ 주차시설 계획 및 보행자 및 차량 동선 계획의 적절성
공간계획	30	￭ 내․외부 공간계획의 적절성 ￭ 청년 맞춤형 주거에 대한 창의성 ￭ 주거공간의 수납, 가구배치, 이용의 편의성 등에 대한 창의성 ￭ 동선 및 기능 배분의 타당성 ￭ 각각 시설물의 연계와 외부공간 조성계획의 적절성
주변 환경 및 경관과의 조화	30	￭ 주변공간, 환경과의 연계 및 조화 ￭ 입면 디자인계획의 우수성, 상징성 (주변 건축물과 각각의 건축물 디자인 조화 포함) ￭ 색상 및 재료 계획의 적절성
공사비 적정성 및 기술 계획	10	￭ 효율적인 공간배치 계획과 비용 절감 등 경제성(건립, 운영, 유지관리 절감 등) ￭ 건물 구조 및 공법 등의 우수성 ￭ 환경친화적 설계기법의 우수성
기타	10	￭ 공공성 제고 방안 ￭ 기타 추가적인 필요 사항

4.3 심사 시 불이익 처분

1. 불이익처분사항(실격 및 감점)은 심사위원회의 의결로 결정함.

2. 실격기준

가. 건축법 등 관련 법령 및 규정을 중대하게 위배한 경우

나. 건축규모, 총예정공사비 등 설계지침서에서 요구한 사항을 과도하게 초과하거나 미달한 경우

다. 제출도서의 규격을 현저히 위반한 경우

라. 제출도서에 해당업체를 특정할 수 있는 문구나 이미지 등이 포함된 경우

바. 작품 심사 전 심사위원과 개별적으로 사전접촉, 사전설명 및 부정ㆍ비리 행위가 확인된 경우

바. 저작권법에 따라 보호되는 다른 작품을 모방하거나 표절한 경우

사. 응모안 제출 후 등록 취소, 휴업, 폐업, 업무정지 등의 행정처분을 받았거나 이를 숨기고 응모한 사실이 발견되었을 경우

3. 감점기준

구 분	감 점 항 목	감점	감점한도
지침 위반	․ 건축규모 기준(-5%) 미준수	1점/1%당	5.0점
	․ 총 예정공사비 기준 미준수	1점/1%당
도서작성 기준위반	․ 제출도서 부족	0.2점/부당	2.0점
	․ 설계설명서 지침 외 색채 사용	0.2점/쪽
	․ 기타 설계지침서의 도서작성 기준 위반	0.1점/건
	․ 지침 이외 성과물 제출	0.3점/건
	․ 설계설명서 기준 쪽수 위반	0.1점/쪽

4.4 심사결과 발표

1. 당선작은 산청군, 설계공모 홈페이지에 공개 및 당선자에 한하여 이메일로 개별 통보한다.

2. 심사위원별 평가점수, 평가사유서, 심사의결서 등 공개한다.

※ 응모자는 심사결과에 대하여는 이의를 제기할 수 없다.

4.5 입상작 및 보상

1. 입상작 작품수 및 보상

가. 당선작 (1점) : 설계 용역 낙찰자로 결정

나. 당선작 외의 기타 입상작은 최대 4인 이내로 심사위원회에서 정하고

보상비용은 다음과 같다.

순위	기타 입상자 4인 경우	기타 입상자 3인 경우	기타 입상자 2인 경우	기타 입상자 1인 경우	비 고
2위	4/10	4/10	4/10	1/3	12백만원 이내 (VAT포함)
3위	3/10	3/10	3/10
4위	2/10	2/10
5위	1/10

2. 심사결과 공모목적에 적합하지 않거나 작품 수준이 현저히 떨어진다고

의결될 경우 당선작을 선정하지 아니할 수 있으며, 입상작 채점결과

동점일 경우 동점작에 대하여 심사위원회 재심사를 거쳐 결정한다.

3. 공모안 중 심사위원회의 심사결과 공모안 수준이 현저히 떨어진다고 판단될 경우 입상작을 선정하지 않을 수 있다.

4. 입상작으로 선정된 자가 특별한 사유 없이 통지일로부터 30일 이내에 보

상금을 신청하지 않을 시 보상금에 대한 권리를 포기한 것으로 간주한다.

5. 추후 발주기관의 사정에 의해 사업 시행이 불가능할 경우 당선작에 대해

서는 설계보상비 총액한도 내에서 발주기관과 협의 지급한다.

6. 응모자는 심사 결과에 대하여 어떠한 이의도 제기할 수 없으며, 본 설계

지침서에 규정된 보상 이외의 보상을 요구할 수 없다.

7. 응모자가 당선작 선정 이후라도 금품·향응 등의 제공·수수, 담합, 알

선·청탁 등 불공정행위가 발생하였음이 인지된 경우에는 선정된 당선작 및 입상작을 취소할 수 있다.

※ 공모이후 발주기관의 방침변경으로 규모, 용도, 예정공사비 등 사업계획이 변경될 수 있으며, 불가피하게 본 설계목적이나 설계자 창의에 의한 설계의도를 충족시키기 위해 건물규모, 예정공사비가 증가하는 경우 또는 제반 심사과정에서 지적된 사항에 대한 보완에 따른 용역비 등으로 설계용역비 증액을 청구할 수 없음.

4.6 기타 설계공모 관련 지침

1. 본 설계공모는 2개 업체 이상 응모해야 하며, 응모자가 2개 업체 미만인 경우 발주자의 결정에 따라 진행한다.

2. 응모자는 설계공모에 응모 등록함으로써 이 지침서의 내용을 승인하는 것으로 간주한다.

3. 기타 입상작을 선정하기 곤란하다고 판단될 경우 발주기관은 설계공모 진행여부 및 공모방식 등에 대해 달리 정할 수 있다.

5. 당선작이 이미 발표된 다른 작품의 전체 혹은 많은 부분을 모방한 작품으로 판명된 경우에는 당선이 취소될 수 있다.

6. 본 지침서의 문구 해석상 발주자와 응모자 간에 차이가 있을 경우에는 발주자의 해석을 우선으로 하고, 기타 명시되지 않은 사항에 대하여는 발주자가 정하는 바에 따라야 한다.

5. 세부 설계지침

5.1 사업 및 설계의 기본 방향

1. 설계목표

가. 본 사업은 계절 근로로 체류하는 외국인 농업 근로자의 숙소를 제공함에 있다.

나. 2인1실을 기본으로 휴게공간 및 세탁실, 주방 등을 설치하여 쾌적한 환경을 도모한다.

다. 다양한 문화적 특성에 따른 분리를 고려한다.

2. 기본 방향

가. 주변 경관 및 도시 맥락이 훼손되지 않도록 한다.

나. 외국인 농업 근로자들의 주거라는 특징을 고려하여 계획한다.

다. 안정적이고 쾌적한 거주 여건 조성을 위한 경제적이고 효율적인 설계가 되도록 한다.

라. 공용실과 연계하여 야외 휴게공간을 조성하여 근로자들의 휴게 및 교류가 활성화할 수 있도록 한다.

마. 본 지침에 제시된 각종 자료에도 불구, 응모자는 대상지 주변 여건, 도시계획 현황 등을 반드시 검토·확인 후 계획하여야 한다.

바. 본 과업과 관련된 건축, 토목, 기계, 소방, 전기, 통신, 조경, 인테리어 등 타 분야와 긴밀히 협조하여 기능에 적합하고 상호 연관성을 보장하여야 한다.

3. 대지현황

가. 위    치: 산청군 단성면 관정리 592번지

나. 지역, 지구: 계획관리지역, 생산관리지역, 가축사육제한구역

※ 토지이용확인원 별도 확인

다. 대지면적: 공부상면적: 2,626.4㎡, 사용면적: 2,264㎡

※ 필지 분할 예정임. (질의회신 때 cad도면 제공예정)

라. 건폐율 / 용적률: 40%, 20% / 100%, 80%

마. 위치도 및 현장사진

위 치 도

현 장 사 진

바. 대지 주변현황

➀ 대상 대지 현황

- 현재 농지임.

- 북측에 도로와 남쪽, 동쪽으로 농지와 접해 있음.

대지와 근접하여 버스정류장 있음.

- 서쪽 인접지는 최근 건축된 주택이 있음

➁ 도로

-사업지는 도시계획 상 25m 도로이고, 현황 10m인 왕복 2차로 1049번 지방도에 근접해 있음. 지방도와 대지 사이에 4m 농로 있음. (현황도로이며 진입도로로 사용가능)

➂ 자연환경

-대상 부지의 남쪽으로 농지가 분포하여 자연경관이 좋으며, 정남향의 조건을 갖춤.

-대지 내 고저차는 없으며 평탄함

-서측 인접지는 성토 작업 후 주택 준공으로 본 대지보다 1.5m 가량 높음.

-동측과 남측 인접지와는 고저차 없음.

④ 주변 환경

-사업지는 마을 외곽에 마을과 농지의 경계에 위치함.

- 100m이내에 보건진료소. 400m거리에 마을회관 있음.

4. 시설규모

가. 연면적: 600㎡ (-5％범위 내 조정가능)

나. 가구수: 19가구이하, 수용인원 30인 이상

다. 층  수: 2층 이하

라. 용  도: 단독주택(다가구주택)

마. 주차장: 5대 이상

바. 입주 대상자: 외국인 농업 근로자

5. 주요시설(안)

아래에 제시하는 실별 규모는 ‘외국인 농업 근로자 기숙사 건립사업’ 공모 시 제시하는 최소한의 필요시설 예시이며, 전체 연면적과 공사비 내에서 다양하고 창의적인 시설의 추가ㆍ변경 제안이 가능하다.

◦ 실별 규모(space program)

구 분	세부시설	산출 근거	면적(㎡)	비 고
주거영역	침실(2인실)	3.3×3.6×3실	35.64	싱글침대, 옷장
	주방 겸 거실	7.2×3.3	23.76	싱크대, 식탁, 냉장고
	욕실	2.4×1.8×2개소	8.64
	현관, 보일러실 등		18.36	신발장, 보일러
	1가구 소계		86.4
주거영역 소계			432	5가구
공용영역	휴게실		97
	공용세탁실		20	세탁기(5대이상)
	관리실		16
	화장실, 복도 등		35
공용영역 소계			168
합 계			600

- 건축공사 시 설치 시설: 에어컨, 붙박이장, 싱크대, 보일러(개별난방)

- 완공 후 세대 내 설치 예정 물품(별도공사): 침대, 세탁기, 냉장고, TV

- 설계(자문)과정에서 규모, 세부시설(용도) 등은 변경될 수 있음

- 제시된 개별 실 면적은 참고 사항이며 주거영역(±5％ 범위 내 조정 가능)과 공용영역(±5％ 범위 내 조정 가능)의 각각 면적 내에서 합리적으로 계획하도록 한다.(전체 연면적은 –5% 이내에서 조정 가능함)

-. 2층으로 계획 시 휴게실과 공용세탁실은 층별로 각각 설치한다.

6. 설계 중점사항

가. 건폐율, 높이 제한 등 법정 허용범위 내에서 층별 면적을 합리적으로 제안 가능 (단, 추정공사비 사업예산 범위 이내일 것)

나. 제공되는 cad파일의 필지분할 예정선은 생산관리지역의 농지전용 최대면적인 1,000㎡를 기준으로 한 임의의 선이며, 합리적인 설계를 위하여 1,000㎡내에서 변경가능하다. 단, 잔여필지가 1필지로 되도록 분할한다.

다. 대지의 진입도로는 대지와 지방도 사이의 4m 현황도로를 사용하며 가감속 차로는 설치하지 않는다.

라. 대지의 입지조건에 적합한 합리적인 설계를 한다.

마. 외국인 농업 근로자 주거로서의 특화성을 고려한다.

바. 방범, 방재 등에 편리하고 유지관리가 용이하게 계획한다.

7. 설계 시 고려사항

가. 설계안 제출 시점에서 관계법규(입법예고 포함)에 적합하여야 한다.

나. 현장여건을 정확히 조사하고 자연환경, 입지조건 등을 분석 후 쾌적한 환경이 조성되도록 계획에 반영한다.

다. 입주민들이 편리하고 안전하게 이용할 수 있도록 차량동선을 분리하고 주차동선을 효과적으로 계획한다.

라. 부지 및 각 시설이용의 효율성을 극대화 할 수 있도록 계획한다.

마. 디자인 및 색상은 주변 환경과 조화되고 상징성이 나타날 수 있도록 계획한다.

바. 에너지 절약형 및 친환경 재료로 계획하되 경제성과 안정성을 고려하고, 유지관리가 용이하도록 한다.

창호, 내·외벽, 슬래브, 지붕 등 모든 요소에 방풍, 방한, 단열, 결로방지 등을 고려한 에너지 절약형 구조로 설계한다.

사. 장애인 및 노약자 등 누구나 불편함 없이 사용할 수 있는 공간으로

구성한다.

아. 사업비 범위 내에서 설계공모가 되어야 한다.

자. 관련법에 적합하고 필요한 행정·법적 절차 추진방법 등을 검토한다.

차. 설계지침에 명시된 사항은 참가자의 임의로 해석할 수 없고, 설계지침 내용이 불분명하거나 필요한 사항이 누락 된 경우 서면질의에 의하여 이를 확인하여야 한다.

5.2 분야별 일반지침

1. 기본 방향

가. 외국인 농업 근로자 기숙사는 계절 근로로 단기 체류하는 외국인을 위한 숙소 역할을 수행한다. 이 지역의 주된 농업은 딸기 재배와 곶감 사업이다. 농업 근로자는 대개 아침 7시 ~ 오후 5시까지 근무하며, 딸기농장 근로자는 새벽 출근 비율이 높다. 주말에도 근무 비율이 높다.

나. 단기간 체류(기본 6개월~최대 8개월)로 인해 늘 다양한 사용자가 머물 수 있다.

다. 이에 따라 다양한 문화권 출신의 외국인 근로자를 성별, 문화적 특성에 따라 적절하게 분리될 수 있도록 고려한다. 운영에 따라 남녀 비율이 유동적이나 국적은 2~3개국 이내이고 남:녀 비율은 3:7로 예상된다.

라. 침실은 2인을 기준으로 하며, 가구 내 방 수는 자율적으로 계획한다.

(원룸형, 투룸형, 쓰리룸형 등 다양한 제안 가능)

마. 동시간대 출근 및 퇴근이 이루어지는 경우가 많으므로 화장실의 구성은 세면/샤워/변기가 구획되어 있는 형태로 구성하여 용도에 따라 출근 준비시의 혼잡도를 낮출 수 있도록 권장한다.

바. 발코니 설치는 자율적으로 계획하되, 확장을 고려하지 않으며, 추정공사비 내에서 계획되어야 한다.

사. 입주민의 교류 및 소통을 위한 휴게공간을 계획한다.

2. 배치계획

가. 대지 조건(대지 규모, 형태, 경사도 등) 및 주변 환경(인접도로, 건물,

방향 등)과 건물의 배치, 외부공간 및 동선체계를 합리적으로 계획한다.

나. 지반상황, 도로의 연결 관계, 우․오수관의 위치, 전기 인입 등 여건을

충분히 검토하여 이용자의 편리성과 안전성 등을 설계에 반영한다.

다. 건물의 배치는 주변 경관을 고려하여 계획하고 에너지 효율을 고려

하여 배치한다.

라. 에너지 절약, 채광, 통풍, 환기 등을 고려하여 적합하게 계획한다.

마. 보행자와 차량동선을 분리한다.

바. 화재·비상 시 신속하고 효율적인 대처가 가능하도록 대피 및 소방진입용 동선을 계획한다.

사. 물품 및 장비 반출입, 쓰레기 처리, 서비스 및 유지관리를 위한 동선을 확보한다.

아. 휴게실, 조경시설과 연계하여 옥외 휴게공간을 계획한다.

자. 거주민의 편의를 위한 분리수거장, 자전거거치대 등을 계획한다.

차. 접근로 계획 시에는 단차이가 있을 경우, 장애인과 노약자를 위한 경사로를 설치하여야 한다.

카. 건축물 및 외부공간은 환경설계를 통한 범죄예방(CPTED)기법을 적용하여 안전하고 쾌적한 환경을 조성토록 계획하고 위험이 예상되는 시설 및 공간에는 충분한 안전장치 적용을 통해 생활안전사고를 방지하여야 한다.

타. 옥외 생활범죄 예방 및 안정성 확보를 위해 시야를 가리는 시설물은 지양하고 열린 공간으로 계획한다. 적절한 야간조명을 계획하여 야간에도 안전한 보행환경이 확보되도록 한다.

파. 주차장은 5대 이상으로 하며, 통근차량의 승하차 공간을 확보한다.

하. 전면 4m 현황도로(농로)의 차량교행을 위한 대기공간을 대지 내에 설치한다.

3. 평면계획

가. 본 설계지침(다가구주택, 가구수, 수용인원 등)을 준수하여야 하며, 인근 주택 등과 본 건축물의 사생활이 보호될 수 있도록 원할하게 배치하여야 한다.

나. 전체 이용자가 이용할 수 있는 공적 영역과 가구별 이용자의 사적영역을 구분하여 계획한다.

다. 휴게공간과 연계하여 외부 휴게공간을 조성하고, 가구에서의 이용에 편리한 위치에 배치한다.

라. 실의 기능과 가구의 배치, 구조계획, 설비계획, 수납공간계획, 시공성 등이 고려되어야 한다.

마. 각 가구 내에 침실가구, 옷장, 주방가구, 냉장고, 식탁, 에어컨, 실외기, 보일러 등의 위치와 동선을 고려하여 계획한다.(설치기기는 실별규모 표를 참조, 위치는 점선표시)

바. 재난 발생 시 피난을 고려한 동선 및 시설 계획을 하며, 출입구, 복도, 문, 화장실, 엘리베이터 등이 휠체어 사용에 장애가 없도록 계획한다.

사. 계단 및 복도와 접한 실은 소음차단을 고려하여 계획한다.

아. 가급적 각 세대는 남향으로 배치하여 양호한 주거환경이 형성될 수 있도록 한다.

자. 인접세대와 사생활 침해 논란이 발생하지 않도록 한다.

차. 디지털도어락 설비를 계획한다.

카. 단위세대

◦ 거실 : 거실을 설치할 경우에 해당

- 주방과 기능을 구분하고 외기에 면하도록 계획

- 거실 단변 폭 최소 2,700㎜(벽중심, 이하 동일) 이상 계획

◦ 침실

- 크기 2,700×2,700㎜ 이상 계획하고 2인이 사용 가능하도록 가구를 배치하고 각각의 프라이버시를 최대한 확보.

(침대: 1,000×2,000mm, 옷장: 800×600)

- 창호 : 1개소 이상 외기에 면하도록 계획

◦ 주방 : 주방가구 최소크기 품질기준 준수.

- 싱크대, 가구(식탁)공간

◦ 욕실

- 욕실 최소 크기(1,500×2,000㎜ 이상) 적용, 세면대와 샤워공간 분리 (칸막이 권장)

- 외벽에 면할 경우 : 가구, 기구와의 간섭 및 프라이버시 침해가 없는 범위에서 환기창(600×400㎜이상) 설치

◦ 다용도실

- 보일러, 세탁기(800×800㎜) 위치 표기, 유효폭 1,000㎜ 이상

- 주침실을 통한 출입 금지.

4. 입면계획

가. 공공주거시설로서 주변 환경과 어울리는 친환경적이고, 외국인 근로자 주거로서의 정체성을 보여줄 수 있는 공공건축물이 되도록 계획한다.

나. 건축물의 형태, 재료, 색채 등 디자인 요소들이 통일성 있고 조화롭게 되도록 계획한다.

다. 외부 마감재는 에너지 효율 및 운영관리 비용절감을 위해 유지관리가 용이한 재료를 사용하며 커튼월은 가급적 지양한다.

라. 환기설비 및 에어콘 실외기 등의 미관상 좋지 않은 시설물은 주변 가로에서 보이지 않도록 차폐를 원칙으로 하며, 설치가 불가피한 경우, 식재 등의 간접 방식으로 처리하여야 한다.

5. 단면계획

가. 기능별 Zoning을 통해 서로 독립되면서 운영, 관리 등에 있어 유기적      연계가 가능하도록 수직 동선을 계획한다.

나. 실의 용도, 면적, 특성에 따라 적정한 층고로 계획하여 효율적인 공간계획이 되도록 한다.

다. 건물 내부는 단차이가 없도록 계획하여 계단 등 단차 해결을 위한       구조물로 인한 동선 이동의 불편함이 없도록 한다.

라. 냉․난방, 공기순환기 배관, 급․배수관, 전기트레이, 소방시설, 통신선 등의 원활한 설치를 위한 천장공간 확보가 가능하도록 층고 및 천정 마

감을 고려하여 계획한다.

6. 구조계획

가. 구조형식은 단순 명확하며 합리적인 방식으로 계획한다.

나. 비정형 구조물의 경우 응력 집중현상 등을 피할 수 있는 구조방식으로 계획한다.

다. 지진, 폭우, 폭풍, 폭설 등 천재지변을 고려하여 안전한 구체와 구조 방식으로 계획한다.

라. 건축물의 안전을 고려하여, 지진 재해대책법 및 건축법에 따른 내진설계를 적용한다.

마. 건축법 제48조, 같은 법 시행령 제32조, 제91조의 3, 같은 법 시행 규칙 제36조의 2에 따른 구조 안전 및 내진설계, 건축물의 구조기준 등에 관한 규칙 및 건축물의 구조 안전확인 및 협력 등에 관한 업무 지침, 건축 구조 기준에 적합하게 설계한다.

바. 지진하중에 대한 구조계획 시 지진구역 지역 계수, 지반 종류, 내진 등급을 건축 구조기준에 따라 적용한다.

사. 구조의 안전성능 및 사용성능은 국토교통부 고시 건축구조설계기준

(대한건축학회)에서 정한 설계기준에 충족되도록 한다.

7. 재료 및 마감계획

가. 사용자재는 KS규격품 사용을 기준으로 하고, 시공성이 용이하고, 유지·관리에 편리하며, 내구성이 좋고 미관 및 기능적인 면에 부합되는 재료로 계획한다.

나. 사용자재는 건축법 관련규정에 적합하게 설계하여야 하며, 실내의장 설계로 인한 가연성 자재 사용시 소방관련 법령에 맞도록 설계한다.

나. 색상은 주위 환경과의 조화를 고려하되, 상징성이 나타날 수 있도록 계획한다.

다. 창호는 에너지 절감, 방음, 방범 및 기밀성을 충분히 확보하도록 계획한다.

8. 주차계획

가. 주차계획은 5대 이상 설치하며, 통근차량의 승하차 공간을 확보한다.

나. 보도, 차도 및 주차장계획은 이용 및 안전이 우선되도록 계획한다.

다. 주차장은 차량과 보행자의 동선을 분리하여 안전한 보행 접근성을 확보하도록 계획한다.

라. 장애인 주차장은 출입구 인근에 배치하여 사용에 지장이 없도록 계획한다.

마. 주차하는 차량의 뒷편에는 매연에 강한 수종을 식재하고 도로 및 인접지에의 소음을 저감할 수 있도록 방음효과가 좋은 수종으로 식재한다.

바. 자전거 주차 공간을 확보한다.

9. 기계설비계획

가. 건축, 토목, 조경, 전기, 통신, 소방 등 기계설비와 관련되는 공사는 관계 법령 및 제반 규정을 면밀히 검토하여 공사를 시공, 감독하는데 차질이 없도록 구체적이고 합리적으로 설계한다.

나. 모든 기자재는 K․S제품을 사용하여야 하며, K․S제품이 없을 경우에는 관계 법령에 의한 표준품 이상으로 하고, 에너지절약형, 절수형 등을 우선 적용한다.

다. 건축물 에너지 절약 설계기준에 의한 에너지 절약계획을 수립하여야      하고, 경제성과 효율성에 대해 검토한다.

라. 친환경 및 고효율 인증 기자재를 검토하여 설계에 적용한다.

마. 건축, 전기 및 통신 등 다른 공종과 관련되는 제반 사항을 충분히 검토하여 계획한다.

바. 냉․난방 시스템은 경제성을 비교하여 효율적인 방식으로 설계하되, 개별 냉·난방으로 계획한다.

사. 급수, 급탕, 냉난방, 환기, 배수 설비에 대하여는 용량계산서를 산출하고, 설치 기준에 부합하도록 계획하고, 특히, 급탕 용량은 충분히 확보할 수 있도록 설계한다.

아. 주요 설비에 대한 LCC, 유지보수 등을 고려하여 경제성 검토 후 설계에 반영한다.

10. 전기설계

가. 설계 일반조건

1) 전기사업법 및 동시행령, 소방법 및 동시행령 설치 기준에 관한 규칙 등 관계 법령 등에 위배되지 않도록 한다.

2) 자재규격 : 공사용 자재는 한국공업규격(KS), (전), (검) 및 (품) 표시규격 순으로 사용함을 원칙으로 한다.

3) 전기 및 전기 소방설비 수량산출 및 부하 용량 계산 : 계산에 필요한기준 (설계방식 및 적용공식 등)은 가능한 국내기준을 활용함을 원칙 으로 한다. 단, 외국 규정의 적용이 불가피할 시는 예외로 한다.

나. 기타

1) 전력공급의 안전성, 확장성 등을 고려하여 계획한다.

2) 최적의 용량 및 규격을 적용하고 유지보수와 관리의 효율성을 고려하여 계획한다.

3) 전기설비공사에 적용되는 관련 법규 및 제반 규정을 준수한다.

11. 정보․통신설계

가. 통합배선설비

1) 미래 수요를 감안한 충분한 회선과 용량을 확보한다.

2) 필요시 통신실의 설치조건 및 위치를 검토한다.

3) 통합배선 구성방식 및 전화 / LAN 수구 적정수량을 검토한다.

4) MDF / IDF 위치 규모 및 접지를 검토한다.

나. 약전설비

1) 방송설비, A/V설비, MATV설비, CATV설비를 검토한다.

다. 통합접지설비

1) 피뢰침 및 접지 규모를 검토한다.

2) 규정 및 기준에 통신 접지 공사가 되도록 설계한다.

3) 기타 특수설비(CCTV 등)에 따른 적정설비설계가 되도록 한다.

라. 통신 설비공사에 적용되는 관련 법규 및 제반 규정을 준수한다.

12. 소방설계

가. 설계 일반조건

1) 시설의 용도 및 규모에 맞는 설계한다.

2) 소방설비 설계 및 시공에는 초기화재 감지, 초기화재진압, 화재피해

의 최소화 등 화재로부터의 인명 및 시설물 보호를 최우선으로한다.

3) 모든 기자재는 K․S제품을 사용하여야 하며, K․S제품이 없을 경우에는

관계 법령에 의한 표준품 이상으로 한다.

나. 소방설비는 소방법규 및 소방시설의 설치 규정 및 위험물 안전관리

법 등의 설치 기준에 부합하도록 설계한다.

(수신기, 발신기, 중계기, 감지기, 유도등, 전기화재경보기 등)

다. 각종 소화설비에 따른 감시 및 유지관리의 편의를 도모한다.

라. 소방설비공사에 적용되는 관련 법규 및 제반 규정을 준수한다.

13. 조명계획

가. 조도기준 설정 및 조도계산서를 작성한다.

나. 에너지 절약형 등기구 선정 및 배치(최대한 자연광을 이용하여 설계)

다. LED 조명기기는 공공기관 에너지 이용 합리화 추진에 관한 규정에

따라 계획한다.

라. 주위 경관을 고려한 건축물 및 옥외공간 경관조명을 계획한다.

마. 적절한 야간조명을 계획하여 야간에도 안전한 보행환경이 확보되도록 셉테드(CPTED)기법 등을 적용한다.

14. 조경계획

가. 조경계획은 대지 주변 현황분석 및 건축물의 특성 등 고려하여 계획한다.

나. 차량 및 보행자 동선, 건물 내부 이용 공간 등을 고려하여 적절하게조경시설을 배치한다.

다. 조경수는 기존 조경을 최대한 활용하고 해당 지역 식생에 적합한 수종을 선정한다.

라. 옥상정원이나 실내조경을 하는 경우 수목의 생육에 필요한 조건을 별도의 계획에 따라 설계에 반영하고, 건축물의 하중에 의한 안전성, 방수성, 배수관계 계통, 일조량, 유지관리 등을 종합적으로 고려한다.

마. 조경시설물은 옥외에 설치되는 점을 감안하여 공해, 습기, 광선 등에 견디고 구조 안정성, 내구성, 이용자의 안전성, 미관 등이 종합적으로 고려되어야 하며, 유지관리 및 보수에 용이하여야 한다.

바. 산책로 또는 조경 포장이 있는 경우에는 투수성 및 환경친화적인 재료를 사용하여야 한다.

15. 주요장비 및 자재 사용계획

가. 주요 장비는 경제적이고 효율과 기능이 우수한 것으로 설계하여야 하며, 조달청 우수제품, 신기술, 고효율, 친환경인증제품을 반영한다.

나. 국내 자재 중 KS제품 사용이 원칙이며, KS제품이 없을 경우 국내 최 상품 자재 중에서 발주자와 협의하여 선정한다.

다. 부득이 수입 자재 등을 사용 시에는 사전에 발주자와 협의하여 결정 한다.

라. 관급자재 및 주요자재는 현지 생산 공급처를 확인 후 설계하고 내역에 반영한다.

마. 관급자재는 철근, 레미콘, 시멘트, 아스콘 외에 중소기업자간 경쟁제 품 및 공사용 자재 직접구매 대상 품목 지정내역(중소기업청 고시)으로 지정된 중소기업제품을 확인하여 설계내역에 반영한다.

16. 신·재생에너지 분야

가. 필요시 신에너지 및 재생에너지 개발이용 보급 촉진법 시행령 제15조를 고려하여 계획에 반영한다.

나. 그린 에너지시스템을 위한 LED조명, 태양광 등의 시스템 적용을 검토하되, 신재생에너지 이용 의무화 공급비율을 고려하여 계획한다.

17. 건축물 에너지효율등급 인증 분야 : 건축물 에너지 효율인증 기준(산업

통상자원부 고시)을 준수하여 계획한다.

18. 녹색건축물인증 분야 : 관계 법령 검토 후 필요시 녹색건축인증에 관한 규칙 및 국토교통부 고시 녹색건축인증 기준에 적합하도록 계획한다.

19. 장애물 없는 생활환경(BF)인증 분야 : 관계 법령 검토 후 해당 시 장애

물 없는 생활환경인증기준에 따른‘우수등급’이상의 예비인증서를

획득하도록 계획한다.

20. 에너지 절약계획서 분야 : 건축법령, 녹색건축물 조성지원법 등에 의한

에너지 절약계획서 제출대상은 아니나 건물을 구성하는 건축, 기계, 전기, 신재생 등 다양한 분야에서 최소 기준 이상의 성능을 확보하도록 하여야 한다.

6. 기타사항

6.1 당선작 설계자의 의무

1. 당선작에 대한 설계용역계약은 “지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률”과 우리 군의 계약기준에 따른다.

2. 당선작의 설계자는 심사위원회와 발주기관의 요구사항은 설계변경 등이

필요한 경우 중간 및 실시설계에 이를 반영하여야 한다.

3. 당선작의 설계자는 해당 공사에 대하여 발주기관과 기본 및 실시설계용 역을 체결할 의무를 갖는다. 다만, 발주기관의 사정으로 해당 공사의 용

역을 이행할 수 없는 경우에는 그러하지 아니하다.

4. 당선자가 전기․통신․소방설계에 대한 자격이 없는 경우 전력기술관리법에 의한 전문 설계업 1종 이상 등록을 필한 자, 소방시설공사업법에 의한 일반소방시설 설계업(기계, 전기) 또는 전문소방시설 설계업을 등록한 자, 엔지니어링사업진흥법에 의한 엔지니어링사업자로 등록한 자 또는 기술사법에 의하여 기술사무소를 개설한 자와 공동도급(분담이행방식) 방식의 공동수급체를 구성 후 발주자와 계약하여야 한다.

5. 기타 계약에 관한 사항은「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」에 의하되 특별한 사유가 없는 한 당선 통보일로부터 10일 이내에 계약관련 사항을 이행하여야 한다.

6. 기본 및 실시설계도서 작성은 계약 후 용역기간(발주처 사정에 의해 조정 가능) 내에 모두 완료하여야 한다.(설계도서 및 내역서를 포함하여 공사발주 관련도면 일체). 단, 심의 등 각종 행정절차 이행에 상당 기간 소요되는 경우는 과업 일수에서 제외하거나 과업을 중지할 수 있다.

7. 당선작의 설계자는 이 지침서와 “과업지시서”내용을 준수하여야 한다.

8. 당선된 설계자는 설계자의 설계의도가 구현될 수 있도록 건축과정에 참여하여야 한다.

※비용에 관한 사항은 「공공발주사업에 대한 건축사의 업무범위와 대가기준」제11조 및 제17조에 의거 실비정액가산식에 따른 대가산정으로 산출·협의한다.

6.2 저작권 및 작품전시

1. 당선자에 대한 저작권의 귀속 등 저작권에 관련한 제반 사항은 저작권법이 정하는 바에 따른다.

2. 응모작은 타인의 저작권을 침해해서는 안된다. 타인의 저작권 침해에 따른 모든 책임은 응모자에게 있으며 입상 등이 취소될 수 있다.

3. 입상작을 포함한 응모작품 전체에 대하여 필요시 우리 시에서 정한 장소에서 일정 기간 전시하거나 출판을 할 수 있으며, 출판한 경우 출판물에 대한 판권은 우리 군이 보유한다.

6.3 작품반환

1. 응모작품의 반환은 심사결과 발표일(또는 작품전시 종료 후)로부터 7일 이내에 반출하여야 하며, 이에 따른 비용은 응모자가 부담한다.

2. 반출기한 내 반환하지 않은 작품은 발주기관이 임의 처리하며, 이러한 조치사항에 대하여 응모자는 어떠한 이의도 제기할 수 없다.

6.4 유의사항

1. 공모규정의 준수

가. 제출기한 내 접수되지 않은 서류는 인정할 수 없으며, 제출된 서류는 일체 반환하지 않는다.

나. 응모자는 반드시 현장 조건을 조사한 후 계획하여야 한다.

다. 응모자는 모든 관계법규(입법예고 포함) 및 제반 규정사항에 적법하게 계획하여야 한다.

라. 설계공모 지침 내용 중 불명확한 사항은 질의 및 회신한 바에 따르고 설계자의 창의력을 발휘하여 합리적으로 발전시킨다.

마. 응모작품의 운송에 대한 책임은 응모자에게 있으며, 접수된 작품에 대한 책임은 심사 종료 시까지 주최 측에 있다.

바. 당선작은 미발표된 작품이어야 하며, 추후 발표사례가 확인되면 당선을 무효로 하며 그 책임은 당선자에게 있다.

사. 응모자는 작품을 제출함으로써 본 설계공모 규정의 제반 조건을 수락하는 것으로 간주한다.

아. 본 설계공모와 관련 응모자에게 제공한 각종 자료는 우리 시의 동의없이는 설계공모 이외의 어떤 목적으로도 사용할 수 없다.

2. 이의제기

가. 본 공고내용이나 공모지침 등 공모와 관련하여 이의 또는 견해 차이가 있을 때는 발주기관의 해석에 따른다

나. 응모업체는 심사위원회의 심사결정 등 심사과정에서 어떠한 이의도 제기할 수 없다.

3. 실격규정

가. 응모업체가 등록취소, 휴업, 폐업, 업무정지 등의 사실을 숨기고 응모한 사실이 발견되었을 때

나. 공동응모의 경우 구성원 중 대표업체가 중도에 탈퇴할 때

다. 익명성 유지의 원칙 등 공정한 심사를 하는데 영향을 미칠 의도로 불공정 행위를 할 때

라. 접수된 작품을 보완․변경 등 수정할 경우

마. 심사과정에 심사에 영향이 있다고 판단되는 이의 제기를 할 때

바. 응모 설계도서에 응모자를 특정하게 기록하거나 암호를 기재하여 심      사에 영향을 준다고 판단되거나, 그 사실이 발견되었을 때

사. 제출된 서류 등에 중대한 미비 사항이 발견되었을 경우

아. 응모작품 제작 및 제출요령을 위반하였을 때

4. 무효규정

가. 응모작품 제작 및 제출요령에 위배되어 입상되었거나 제출서류 상 허

위사실이 발견되었을 때는 입상 자체를 무효화 한다.

나. 응모자가 당선작 선정 이후라도 금품·향응 등의 제공·수수, 담합, 알선·청탁 등 불공정행위가 발생하였음이 인지된 경우에는 선정된 당선작 및 입상작을 취소할 수 있다.

다. 응모업체 임직원 이외의 외부 전문가가 계획에 참여한 경우 응모작품 제출 시 해당 전문가를 신고해야 하며, 미신고된 외부 전문가가 심사위원에 선정되어 심사에 참여한 것이 확인된 경우 당선작 및 입상작을 취소할 수 있다.

5. 승계규정 : 다음 경우 당선작 선정을 취소할 수 있고 당선작 업체에게

부여하는 용역권은 입상작 순위에 따라 승계할 수 있음.

(이 경우 용역권 승계자의 보상금은 발주기관에 반납하여야               하며, 당선자의 의무사항은 승계자에 자동 승계된다.)

가. 당선자가 설계 용역권을 포기할 경우

나. 당선작 결정 이후 위 유의사항의 실격․무효에 해당되는 사실이 발견된 경우

다. 당선작 선정업체가 등록취소․휴업․폐업․업무정지 등 여건 변화로 설계에 필요한 법적 요건이 미비하게 될 경우

라. 당선자가 제출한 서류 등에 허위사실이나 중대한 미비 사항이 발견되었을 경우

마. 당선자가 자의 또는 타의 등 불가피한 사유로 원활한 설계업무 수행이 불가능할 경우

바. 당선자가 정당한 사유 없이 무리한 설계비를 요구한 경우

6. 사정변경에 따른 계약의 해제․해지

발주청의 사정에 따라 계약의 해제․해지될 경우 당선자의 권리에 관련하여는『공공발주사업에 대한 건축사의 업무범위와 대가기준』에 의거 아래 표와 같이 계약금액을 기준으로 업무비율에 따라 정산한다.

구 분	업무비율(%)	비고
계획설계	20	당선작 보상비에 해당
중간설계	30
실시설계	50
계	100

7. 기 타

가. 본 공모에 제출된 공모안이 없거나 1개뿐인 경우에는 재공모를 하거나 설계공모가 아닌 다른 입찰방법을 적용할 수 있다.

나. 고의 또는 과실에 의해 사실과 다르게 기재하여 심사에 영향을 끼쳐 당선된 건축사사무소 및 대표자는 당선 취소일로부터 향후 2년간 우리군 주관의 어떠한 용역에도 참가를 제한하는 불이익을 받을 수 있다.

8. 설계진행

가. 설계공모는 실시설계의 작업을 위한 것으로 당선자는 진행 과정별로 발주자와 협의하여 설계하여야 한다.

나. 당선자는 심사위원회의 지적사항, 발주부서의 요구사항을 종합하여 당선작에 대한 설계변경 및 보완이 필요한 경우 설계 시 이를 보완, 수정한다.

다. 설계 과정에서 필요한 경우 설계수정, 변경 및 보완을 요구할 수 있으며, 설계자는 특별한 사유가 없는 한 이에 따라야 한다.

라. 발주자의 기본 방침 또는 운영방침이 변경되어 설계의 전면적인 취소 또는 설계 내용의 부분적인 수정이 필요할 경우 이에 응해야 한다.

마. 실시설계 과업기간 중에 시행하는 각종 영향평가, 기술심의, 실시계획인가 등 관련법 규정을 이행하여야 할 경우 감독원이 요구하는 필요한 자료를 제출하여야 하며, 기타 각종 보고회 개최 등 과업으로 지시하는 전반적인 사항은 특별한 사정이 없는 한 이에 따라야 한다.

7. 각종 서식

1. 설계공모 응모신청서                                        (서식   1)

2. 대표자 선임계                                              (서식   2)

3. 공동수급 대표자 선임계                                     (서식   3)

4. 공동수급 표준협정서(공동이행방식)                           (서식   4)

5. 사용인감계                                                 (서식   5)

6. 설계공모 참여 신청서                                       (서식   6)

7. 설계설명서 및 설계도면 표지                                (서식   7)

8. 설계개요                                                   (서식   8)

9. 세부용도별 면적표                                          (서식   9)

10. 계략공사비 산출내역서                                      (서식  10)

11. 관련법규 검토서                                            (서식  11)

12. 심사위원 기피 신청서                                       (서식  12)

13. 청렴서약서                                                 (서식  13)

14. 사전접촉 금지 서약서                                       (서식  14)

15. 사전접촉 금지 확인서                                       (서식  15)

[서식 1] 설계공모 응모신청서

설계공모 응모신청서
※ 접수번호
대 표 건축사 사무소	업 체 명 (대표자)		생년월일
	소재지		전화번호
	E-mail		FAX번호
공동 응모 건축사 사무소	업 체 명 (대표자)		생년월일
	소재지		전화번호
	E-mail		FAX번호
「외국인 농업 근로자 기숙사 건립사업」간이설계공모에 있어서 설계지침을 준수하여 응모할 것을 신청합니다. ※ 공동응모 시 공동응모 건축사사무소란에 기재함 ※ 구비서류 : 설계공고 공고문 내용과 같음. 2025 . . . 신청자(대표자) : (인) 산청군수 귀하

[서식 2] 대표자 선임계(하나의 건축사사무소에 대표건축사가 2인 이상인 경우)

대표자 선임계

본인은 ○○○건축사사무소의 공동대표로서 산청군에서 시행하는「외국인 농업 근로자 기숙사 건립사업」간이설계공모에 관한 모든 권한을 본 설계사무소 공동대표 ○○○ 에게 위임합니다.

2025년     월      일

○○○건축사사무소

공동대표 성 명 :                    (인)

위 임 자 성 명 :                    (인)

산청군수 귀하

[서식 3] 공동수급 대표자 선임계

공동수급 대표자 선임계

본인은 ○○○건축사사무소의 대표로서 산청군에서 시행하는「외국인 농업 근로자 기숙사 건립사업」간이설계공모에 관한 모든 권한을 본 공동수급 대표자 ○○○ 에게 위임합니다.

2025년     월     일

공동수급 대표자 업체명 :

소재지 :

성  명 :                      (인)

공동수급 응모자 업체명 :

소재지 :

성  명 :                      (인)

산청군수 귀하

[서식 4]

공동수급 표준협정서(공동이행방식)

제1조(목적) 이 협정서는 아래 계약을 공동수급체의 구성원이 재정, 경영 및 기술능력과 인원 및 기자재를 동원하여 공사・물품 또는 용역에 대한 계획・입찰・시공 등을 위하여 일정 출자비율에 따라 공동연대하여 계약을 이행할 것을 약속하는 협약을 정함에 있다.

1. 계약건명 :

2. 계약금액 :

3. 발주자명 :

제2조(공동수급체) 공동수급체의 명칭, 사업소의 소재지, 대표자는 다음과 같다.

1. 명          칭 :

2. 주사무소소재지 :

3. 대 표 자 성 명 :

제3조(공동수급체의 구성원) ① 공동수급체의 구성원은 다음과 같다.

1. ○ ○ ○ 회사(대표자 :           )

2. ○ ○ ○ 회사(대표자 :           )

② 공동수급체의 대표자는 ○ ○ ○로 한다.

③ 대표자는 발주자 및 제3자에 대하여 공동수급체를 대표하며, 공동수급체의 재산의 관리 및 대금청구 등의 권한을 가진다.

제4조(효력기간) 본 협정서는 당사자간의 서명과 동시에 발효하며, 해당계약의 이행으로 종결된다. 다만, 발주자 또는 제3자에 대하여 공사와 관련한 권리・의무관계가 남아있는 한 본 협정서의 효력은 존속된다.

제5조(의무) 공동수급업체의 구성원은 제1조에서 정한 목적을 수행하기 위하여 성실·근면 및 신의를 바탕으로 필요한 모든 지식과 기술을 활용할 것을 약속한다.

제6조(책임) 공동수급업체의 구성원은 발주기관에 대한 계약상의 의무이행에 대하여 연대하여 책임을 진다. 다만, 공사이행보증서가 제출된 공사로서 계약이행요건을 충족하지 못하는 업체는 출자비율에 따라 책임을 진다.

제7조(하도급) 공동수급업체 구성원 중 일부 구성원이 단독으로 하도급계약을 체결하고자 하는 경우에는 다른 구성원의 동의를 받아야 한다.

제8조(거래계좌) 계약예규 「공동계약운용요령」제11조에 정한 바에 의한 선금, 기성대가 등은 다음계좌로 지급받는다.

1. ○ ○ ○ 회사(공동수급체대표자) :  ○○은행, 계좌번호  ○○○, 예금주  ○○○

2. ○ ○ ○ 회사 :  ○○은행, 계좌번호  ○○○, 예금주  ○○○

제9조(구성원의 출자비율) ① 당 공동수급체의 출자비율은 다음과 같이 정한다.

1. ○ ○ ○ :     %

2. ○ ○ ○ :     %

② 제1항의 비율은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 변경할 수 있다. 다만, 출자비율을 변경하는 경우에는 공동수급체 일부구성원의 출자비율 전부를 다른 구성원에게 이전할 수 없다.

1. 발주기관과의 계약내용 변경에 따라 계약금액이 증감되었을 경우

2. 공동수급체 구성원 중 파산, 해산, 부도, 법정관리, 워크아웃(기업구조조정촉진법에 따라 채권단이 구조조정 대상으로 결정하여 구조조정중인 업체), 중도탈퇴의 사유로 인하여 당초 협정서의 내용대로 계약이행이 곤란한 구성원이 발생하여 공동수급체구성원 연명으로 출자비율의 변경을 요청한 경우

③ 현금 이외의 출자는 시가를 고려, 구성원이 협의 평가하는 것으로 한다.

제10조(손익의 배분) 계약을 이행한 후에 이익 또는 손실이 발생하였을 경우에는 제9조에서 정한 비율에 따라 배당하거나 분담한다.

제10조의2(비용의 분담) ① 본 계약이행을 위하여 발생한 하도급대금, 재료비, 노무비, 경비 등에 대하여 출자비율에 따라 각 구성원이 분담한다.

② 공동수급체 구성원은 각 구성원이 분담할 비용의 납부시기, 납부방법 등을 상호 협의하여 별도로 정할 수 있다.

③ 공동수급체 구성원이 제1항에 따른 비용을 미납할 경우에 출자비율을 고려하여 산정한, 미납금에 상응하는 기성대가는 공동수급체 구성원 공동명의의 계좌에 보관하며, 납부를 완료하는 경우에는 해당 구성원에게 지급한다.

④ 분담금을 3회 이상 미납한 경우에 나머지 구성원은 발주기관의 동의를 얻어 해당 구성원을 탈퇴시길수 있다. 다만, 탈퇴시킬 수 있는 미납 횟수에 대해서는 분담금 납부주기 등에 따라 발주기관의 동의를 얻어 다르게 정할 수 있다.

제11조(권리・의무의 양도제한) 구성원은 이 협정서에 의한 권리・의무를 제3자에게 양도할 수 없다.

제12조(중도탈퇴에 대한 조치) ① 공동수급체의 구성원은 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 외에는 입찰 및 해당계약의 이행을 완료하는 날까지 탈퇴할 수 없다. 다만, 제3호에 해당하는 경우에는 다른 구성원이 반드시 탈퇴조치를 하여야 한다.

1. 발주자 및 구성원 전원이 동의하는 경우

2. 파산, 해산, 부도 기타 정당한 이유없이 해당 계약을 이행하지 아니하거나 제10조의2에 따른 비용을 미납하여 해당구성원 외의 공동수급체의 구성원이 발주자의 동의를 얻어 탈퇴조치를 하는 경우

3. 공동수급체 구성원중 파산, 해산, 부도 기타 정당한 이유없이 해당 계약을 이행하지 아니하여 시행령 제76조제1항제6호에 따라 입찰참가자격제한조치를 받은 경우

② 제1항에 의하여 구성원중 일부가 탈퇴한 경우에는 잔존 구성원이 공동연대하여 해당계약을 이행한다. 다만, 잔존구성원만으로 면허, 실적, 시공능력공시액 등 잔여계약이행에 필요한 요건을 갖추지 못할 경우에는 잔존구성원이 발주기관의 승인을 얻어 새로운 구성원을 추가하는 등의 방법으로 해당 요건을 충족하여야 한다.

③ 제2항 본문의 경우에 출자비율은 탈퇴자의 출자비율을 잔존구성원의 출자비율에 따라 분할하여 제9조의 비율에 가산한다.

④ 탈퇴하는 자의 출자금은 계약이행 완료 후에 제10조의 손실을 공제한 잔액을 반환한다.

제13조(하자담보책임) 공동수급업체는 공동수급체가 해산한 후 해당공사에 관하여 하자가 발생하였을 경우에는 연대하여 책임을 진다. 다만, 공사이행보증서가 제출된 공사로서 계약이행요건을 충족하지 못하는 업체는 출자비율에 따라 책임을 진다.

제14조(운영위원회) ①공동수급체는 공동수급체구성원을 위원으로 하는 운영위원회를 설치하여 계약이행에 관한 제반사항을 협의한다.

② 이 협정서에 규정되지 아니한 사항은 운영위원회에서 정한다.

위와 같이 공동수급협정을 체결하고 그 증거로서 협정서 ○통을 작성하여 각 통에 공동수급업체구성원이 기명날인하여 각자 보관한다.

2025년　　월 　　일

건축대표 업체명 :                   (전화번호:            )

주  소 :

대표자 :                        (인)

건축참여 업체명 :                   (전화번호:            )

주  소 :

대표자 :                        (인)

산청군수  귀하

[서식 5]

사 용 인 감 계

산청군에서 시행하는「외국인 농업 근로자 기숙사 건립사업」간이설계공모와 관련하여 당사가 사용하는 법인(개인)인감을 대신하여 계약 및 제반 신고서류에 사용코자 다음과 같이 사용인감을 제출하오며 이로 인한 법률상의 모든 책임을 당사가 질 것을 확약합니다

사 용 인 감

2025.    .     .

주  소 :

상  호 :

대표자 :

산청군수 귀하

[서식 6] 설계공모 참여신청서

「외국인 농업 근로자 기숙사 건립사업」 간이설계공모 참여 신청서
접수번호
업 체 명
주 소
대 표 자
F A X
사업자등록번호
산청군에서 시행하는「외국인 농업 근로자 기숙사 건립사업」간이설계공모 안을 제출합니다. 2025년 월 일 신 청 자 (인) 산청군수 귀하

[서식 7]

설계설명서 및 설계도면 표지

					30	20
							(단위 : mm)
									20
		100			※				30
외국인 농업 근로자 기숙사 건립사업(휴먼명조 32포인트, 진하게)
		10
간이설계공모 설계설명서 및 설계도면 (휴먼명조 65포인트, 진하게)
	글자 : 가운데정렬 장평 : 100% 자간 : 0%

※ A3, 횡, 글씨는 흑색(컬러사용 불가), 테두리 없음

※ 심사번호 기재란은 기재하지 않으며, 테두리선은 진하게(1.0mm) 할 것.

[서식 8]

설 계 개 요

구 분		설계내역	비 고
건물개요	대지위치
	대지면적	㎡
	지역지구
	연 면 적	㎡
	건축면적	㎡
	구 조
	층 수	층
	최고높이	m	단면도에 층고 및 최고높이 표현할 것
	건 폐 율
	용 적 률
주차개요	계
	지상	대
	지하	대
	주차장면적
조경개요	조경면적		설치면적: %
	식재면적
	조경시설면적
	옥상조경면적
주요 설비개요
주요 외부마감
기타사항 (에너지, 신재생, 녹색건축물 등)

[서식 9]

세부용도별 면적표

(필요한 경우 시설 추가 제안 가능)

○ 각 층별 세부용도 및 면적표

층 별	용 도	면 적 (㎡)	비 고
총 계
	소 계
	소 계

○ 부분별 면적 산정표

용도별	용 도	면 적 (㎡)	비 고
주거부분	주거부분 소계
	소 계
	소 계
	소 계
	소 계
	소 계
공용부분	공용부분 소계

[서식 10]

개략공사비 산출내역서

(단위 : 천원)

공 사 별		재 료 비	노 무 비	경 비	합 계	구성비	비 고
건축공사	건축
	조경
	토목
	소계
기계공사
전기공사
통신공사
소방공사
폐기물처리비
○○공사
제경비 (비율계산)
부가세
총 계

[서식 11]

관련법규 검토서
법규 및 조항	대 상	법 적 기 준	설 계 기 준	비 고

[서식 12]

심사위원 기피 신청서

설계공모 참가자 ○○○은「외국인 농업 근로자 기숙사 건립사업」간이설계공모 심사위원으로 선정된 아래 심사위원과 관련하여 붙임의 근거자료와 같이 심사의 공정을 기대하기 어려운 사정이 있어 심사위원 기피 신청합니다.

아     래 -

◦ 기피 심사위원명 :

첨부 : 기피 근거자료 1부.

2025.    .    .

업 체 명 :

소 재 지 :

성    명 :              (인)

산청군수 귀하

[서식 13]

청  렴  서  약  서

□ 사 업 명 : 외국인 농업 근로자 기숙사 건립사업

□ 발주기관 : 산청군수

당사는 『외국인 농업 근로자 기숙사 건립사업 간이설계공모』와 관련하여 관계법령에 규정된 절차를 준수하여 공정하고 투명한 설계공모 심사가 되도록 아래의 사항을 준수하고, 만약 이를 위반할 시에는 관계법령에 따라 책임을 지고 이와 관련하여 일체의 민·형사상 이의를 제기하지 않겠습니다.

가. 특정인의 당선을 위한 담합 등 설계공모의 자유경쟁을 방해하는 행위나 불공정한 행위를 하지 않겠습니다.

나. 설계평가 심사과정에서 이유여하를 막론하고 심사위원이나 관계공무원에게 금품, 향응이나 부당한 이익을 제공하지 않겠습니다.

2025년   월   일

○ 공동참여응모 대표업체

회 사 명 :

주    소 :

대 표 자 :               (인)

전화번호 :

○ 공동참여응모 참여업체

회 사 명 :

주    소 :

대 표 자 :               (인)

전화번호 :

산청군수 귀하

[서식 14]

사전접촉 금지 서약서

당사는 『외국인 농업 근로자 기숙사 건립사업 간이설계공모』 참가업체로서 설계공모와 관련하여 투명하고 공정하게 심사에 임할 것이며, 공모 심사위원과 어떠한 경우에도 직ㆍ간접적으로 개별 접촉하지 않을 것을 서약합니다. 위 내용을 위반할 시에는 관계법령 및 설계공모 지침에 따라 어떠한 처벌이라도 감수할 것을 서약합니다.

2025년   월   일

○ 공동참여응모 대표업체

회 사 명 :

주    소 :

대 표 자 :               (인)

전화번호 :

○ 공동참여응모 참여업체

회 사 명 :

주    소 :

대 표 자 :               (인)

전화번호 :

산청군수 귀하

[서식 15]

사전접촉 금지 확인서

당사는 『외국인 농업 근로자 기숙사 건립사업 간이설계공모』 참가업체로서 설계공모와 관련하여 투명하고 공정하게 심사에 임할 것이며, 사전접촉 금지 서약서에 따라 공모 심사위원과 일체의 개별 접촉하지 않았음을 확인합니다.

추후 심사 완료 시까지 투명하고 공정한 심사를 위해 위 사항을 준수할 것을 확인합니다.

2025년   월   일

○ 공동참여응모 대표업체

회 사 명 :

주    소 :

대 표 자 :               (인)

전화번호 :

○ 공동참여응모 참여업체

회 사 명 :

주    소 :

대 표 자 :               (인)

전화번호 :

산청군수 귀하