- 울산체육공원 테니스장 주차장 조성 –

건축설계공모 지침서

2025. 11.

	(체육지원과)

			목 차

제1장 설계공모 개요	1

제2장 작성지침	10

제3장 도서 작성 및 제출	17

제4장 각종 서식	21

제 1 장  설계공모 개요

1. 공모개요

가. 공 모 명 : 「울산체육공원 테니스장 주차장 조성」 건축 설계공모

나. 공모방식 : 일반설계공모

1) 「건축서비스산업 진흥법」 제21조 및 같은 법 시행령 제17조

2) 「건축 설계공모 운영지침」(국토교통부 고시 제2023-180호, 2023. 4. 1.)

다. 발 주 청 : 울산광역시 체육지원과

라. 사업개요

1) 사업명칭 : 울산체육공원 테니스장 주차장 조성

2) 대지위치 : 울산광역시 울주군 청량읍 문죽리 산331-1번지 일원(울산체육공원 내)

3) 대지면적 : 912,310㎡(사업대상지 약 10,000㎡)

4) 건축현황

구 분	내 용	비 고
지역지구	도시지역, 자연녹지지역, 도시계획시설(체육공원)
연 면 적	18,300㎡	±3% 이내
규 모	지상3층 이내/1개동 (주차대수 900대 이상)
추정공사비	34,820,000,000원(부가세포함)
예정설계비	1,056,000,000원(부가세포함)
용 도	자동차관련시설(주차장)
세부시설	주차장, 홀, 화장실, 기계실 등

※ 사업규모(연면적, 추정공사비, 예정설계비 등)는 발주기관의 사정에 따라 변경될 수 있음

※ 건축, 구조, 토목, 조경, 기계, 전기, 통신, 소방, 조경 등 기본 및 실시설계와 사전조사, 설계자문, 계약심사, 경관자문, 건축협의, 각종 심의, 설계 적정성·안전성·경제성 검토, 설계안전보건대장 작성,  제로에너지/녹색건축물 예비인증, 장애물 없는 생활환경 예비인증 및 우리 시가 요구하는 각종 보고자료 등 이에 수반되는 용역 전반에 관한 사항과 행정절차에 필요한 자료작성 일체 업무 포함.

5) 설계용역기간 : 착수일로부터 180일(공휴일 포함)

2. 설계공모 일정 및 참가자격

가. 공모일정

연번	구 분	일 정	비 고
1	설계공모 공고	2025. 11. 25.(화)	건축행정시스템(세움터), 홈페이지(울산광역시), 조달청 나라장터
2	응모 등록	2025. 12. 1.(월) (10:00 ∼ 16:00한)	울산광역시청(울산광역시 남구 중앙로 201), 제1별관 5층 체육지원과 ※ 우편접수 불가 ※ 현장설명회는 설계공모지침서로 갈음
3	질의서 접수	2025. 12. 4.(목) (09:00 ∼ 18:00한)	E-mail : blueine27@korea.kr ※서식 8(서면질의서) 제출(접수확인 必)
4	질 의 회 신	2025. 12. 9.(화)	E-mail 일괄발송
5	작 품 접 수	2026. 1. 19.(월) (10:00 ∼ 17:00한)	울산광역시청(울산광역시 남구 중앙로 201), 제1별관 5층 체육지원과 ※ 우편접수 불가
	사 전 검 토 (심사위원회)	2026. 1. 21.(수) ~	심사위원회 개최 5일전 심사위원회 교부
6	작 품 심 사	2026. 1. 27.(화)(예정) (14:00 ∼)	울산광역시청(세부장소는 추후 통지) ※ 심사일시는 사정에 따라 변경 가능
7	당선작 발표	2026. 1. 30.(금)	E-mail 발송 ※ 심사일정에 따라 변경될 수 있음
8	도 서 반 환	당선작 발표일로부터 7일 이내	입상작(우수작 및 가작포함)은 미 반환

※ 상기 공모 일정은 발주청의 사정에 의하여 변경될 수 있음.

※ 변경된 일정이나 공모기간 중 추가로 배포할 자료 및 제공할 정보가 있을 경우에는 유무선 통보 및 E-mail  등을 통하여 별도 통보할 예정이므로, 설계공모 참가자는 수시로 확인하여야 한다.

나. 참가자격

1) 공고일 현재 「건축사법」 제7조 및 같은 법 제23조에 따라 건축사자격을 취득한 자로서 건축사사무소 개설신고를 한 자(‘법인’을 포함)로, 관계 법령에 결격사유가 없는 자여야 한다.

2) 「울산광역시 공공건축 설계공모 세부 운영기준」(2025. 8. 13.시행)에 따라, 건축설계 분야에 한하여 본사 소재지자 울산광역시 이외의 응모자는 반드시 공고일 기준 울산광역시 소재 건축사사무소로 등록된 자와 공동 응모를 하여야 하며(참여비율 30% 이상), 입찰참가자격을 모두 갖춘 울산광역시 지역업체는 단독으로 설계공모에 참가할 수 있다.

3) 공동응모 시 공동 응모자 모드 1)항의 자격 조건을 갖추어야 하며, 과반 이상의 비율을 가진 응모자 1인을 대표자로 선정하여야 한다.

(단, 공동응모 시 2개사 이내로 하며, 공동응모자가 중도 탈퇴하였을 때에는 탈퇴자를 다른 자로 교체할 수 없음)

4) 「건축사법 시행령」제21조의2에 따라 외국건축사 면허 및 자격을 갖춘 자로 국내 건축사사무소 개설자와 공동업무수행 협약을 체결한 자(이 경우 주계약자는 국내 건축사로 한다)로 하며, 국내건축사는 2)의 규정을 따른다.

5) 공모에 당선된 자는 설계용역 계약체결 시 전기·통신·소방 등 관련 법령에 의한 설계자격을 보유한 자와 공동도급(분담이행방식)으로 계약 체결하여야 하며, 이 경우 당선된 자(공동응모자의 경우 대표자)가 대표자가 된다.

6) 응모 신청일을 기준으로 등록취소, 휴업, 폐업, 업무정지 및 자격정지와 기타 행정관청의 행정처분을 받은 자는 본 설계공모에 참여할 수 없으며, 당선작 선정 후 계약체결일까지 업무정지, 자격정지 및 기타 행정관청의 행정처분이 없어야 한다.(응모신청서 접수 시 국토교통부의 경력 위탁기관인 건축사협회 등에서 발급한 증빙서류 첨부, 단 발행일이 접수일 전일 또는 접수일에 한함)

7) 본 설계공모 참가등록자는 1개의 작품만을 제출할 수 있으며, 중복 응모한 사실이 발견된 자는 해당 응모자 전부의 참가자격을 박탈한다.

3. 참가(응모) 신청

가. 접수방법 : 방문접수에 한함(우편, FAX 등록 불가)

나. 일시/장소

1) 2025. 12. 1.(월) 10:00 ~ 16:00  ※ (점심시간) 12:00 ~ 13:00

2) 울산광역시 체육지원과(울산광역시 남구 중앙로 201, 울산광역시청 제1별관 5층)

다. 신청 시 구비서류

1) 건축설계공모 응모신청서(서식1) 1부.

2) 청렴서약서(서식2) 1부.

3) 건축사자격증 사본 1부.

4) 국외 건축사자격증 사본 1부.(외국건축사 참여할 경우에 한함)

5) 건축사사무소 개설신고필증 사본 1부.

6) 대표자 선임계 및 공동수급표준협정서(서식3, 4) 각 1부(해당시)

7) 사전접촉금지서약서(서식5) 1부.

8) 법인등기부등본, 법인인감증명서, 사용인감계(서식5-1), 사실확인증명서(행정처분 등 결격사유가 없음을 증빙하는 서류, 발행일이 접수일 또는 접수일 전일에 한하며 공동응모일 경우 공동인 전체 발급) 각 1부.

9) 대리인 위임장 및 재직증명서(서식6) 각 1부.

(대리인이 등록할 경우, 대리인은 소속 지원에 한하며 신분증 지참)

10) 개인정보 수집·이용 동의서(서식7) 1부.

※ 모든 제출서류는 사본을 제출할 경우, ‘원본대조필’ 날인할 것

※ 공동응모자의 경우 응모 신청서를 제외한 상기 해당 서류 각자 제출

※ 영문 및 외국어로 작성된 구비서류의 경우 한글로 번역하고 번역 업체의 확인서를 받아 제출

4. 질의 및 답변

가. 질의서 접수

본 설계공모의 지침서, 제공 도서류, 기타 사항에 대한 질의가 있을 때에는 제출 서식으로(서식8) 작성한 질의서를 E-mail에 의한 방법으로 제출하여야 한다.

나. 유의사항

1) 질의서는 기간 내에 접수하여야 하며 참가자(업체)별로 1회에 한한다.

2) 질의서는 E-mail(blueine27@korea.kr)로 접수하고, 발송 후 수신 여부를 확인하여야 한다. 단, 마감시간 이전 도착분에 한하여 유효하다.

3) 질의자는 인전사항 등 질의서 상 기재사항이 누락된 경우 답변하지 아니한다.

4) 질의는 한글 프로그램을 사용하여 명확히 작성하여야 한다.

다. 답변서 발송

1) 발송대상 : 모든 응모자(업체)에게 E-mail로 회신한다.

2) 유의사항

가) 질의사항에 대한 우리 시의 답변 내용은 설계공모 지침서를 추가 또는 수정한 것으로 간주하며, 설계지침서와 동일한 효력을 갖는다.

나) 질의자의 인적사항 등 질의서상의 기재사항이 누락된 질의, 질의 내용이 설계공모 지침과 관련이 없는 사항에 대하여는 응답하지 아니할 수 있다.

다) 질의내용에 따라 상부기관의 유권해석 등 추가 검토가 필요한 경우 회신기한이 연기될 수 있다.

5. 작품 제출

가. 제출일시 및 장소 : 2026. 1. 19.(월) 10:00 ~ 17:00  ※ (점심시간) 12:00 ~ 13:00

나. 작품제출 시 구비서류

1) 설계공모 참여신청서(서식9) 1부.

2) 사전접촉 여부 확인서(서식10) 1부.

3) 대리인 위임장 및 재직증명서(서식18) 각 1부.

(대리인이 등록할 경우, 대리인은 소속 지원에 한하며 신분증 지참)

4) 응모자확인서(서식19) ※ 규격봉투(335㎜×245㎜)에 넣어 봉인한 후 신청서 및 제출도서와 함께 제출

5) 심사용 설계도판(지침에 요구되는 양식) 1매.

6) 설계설명서(지침에 요구되는 양식) 10부.

7) 설계도서(USB) 1EA.

※ 응모자확인서(서식19) 는 규격봉투(335㎜×245㎜)에 넣어 봉인한 후 제출

※ 영문 및 외국어로 작성된 구비서류의 경우 한글로 번역하고 번역 업체의 확인서를 받아 제출

6. 작품심사

가. 심사위원회 구성

심사위원회는 「건축 설계공모 운영지침」(국토교통부 고시 제2023-180호, 2023. 4. 1.)에 따라 총7인(예비포함)으로 구성하였으며, 심사위원 명단은 아래표와 같다.

연 번	성 명	소속 및 직위	비고
1	손상현	울산대학교 교수
2	우세진	울산과학대학교 교수
3	최강림	경성대학교 교수
4	박종국	일.월건축사사무소 건축사
5	이경일	금강건축사사무소 건축사
6	이관호	울산과학대학교 교수	예비
7	심상우	㈜지오건축사사무소 건축사	예비

나. 심사위원회 운영

1) 심사위원회의 위원장은 심사위원 중에서 호선으로 선출한다.

2) 위원장은 회의를 진행하며 심사위원회의 의결을 거쳐 공고 시 제시된 사항 이외에 추가적으로 심사위원회 운영에 필요한 세부적인 기준을 정할 수 있다.

3) 작품 심사방법은 투표제를 원칙으로 한다.

4) 투표에 의해 결선투표 대상 2개 작품을 선정한 후, 결선투표를 실시하여 다득표자를 당선작으로 선정한다.

5) 심사 대상 공모안이 7개를 초과하는 경우 2단계로 나누어 결선투표 대상자를 선정한다. (1차 투표에서 다 득표순으로 5개사를 선정하여 2차 투표 대상자를 선정하고, 2차 투표에서 결선투표 대상자와 득표순으로 3위 이하 순위를 결정한다)

6) 단계별 투표 실시결과 득표수가 동일하여 순위를 가를 필요가 있는 경우 해당 동일 득표자를 대상으로 재투표를 실시하여 순위를 결정한다. 다만, 2회 이상 재투표를 실시한 후에도 순위 결정이 되지 않은 경우에는 심사위원회의 의결을 거쳐 추첨을 통해 순위를 결정할 수 있다.

7) 심사결과, 설계공모 목적과 내용에 적합한 당선작이 없다고 결정한 경우 당선작을 선정하지 않을 수 있다.

8) 응모자는 심사결과에 대하여 이의를 제기할 수 없다.

9) 심사방식의 변경이 필요한 경우에는 설계공모 심사위원회 의결을 거쳐 심사방식을 변경할 수 있다.

다. 심사기준

1) 작품 심사는 본 지침서에서 정하는 제반사항의 준수 여부와 우리 시가 별도로 정하는 세부심사기준에 따라 공정하게 심사한다.

2) 설계공모 참가자는 심사의 공정을 기대하기 어려운 사정이 있는 심사위원이 있는 경우에는 제출 서식으로(서식 17) 우리 시에 기피신청을 할 수 있다.

3) 평가항목

전문분야	평가항목	세부 사항	비 고
건축 계획	배 치 계 획	￭ 배치 및 토지 활용도 ￭ 기존 체육시설과의 연계성 및 보완성
	접 근 계 획	￭ 보행자 및 차량 접근계획 ￭ 대중교통 계획 ￭ 주출입구 계획
	경 관 디자인 계 획	￭ 형태 및 매스 디자인 계획 ￭ 입면 디자인 계획의 우수성 ￭ 주변 공간 및 환경과의 연계 및 조화 ￭ 색상 및 재료 계획의 적절성
	공 간 계 획	￭ 실규모 등 내부공간 계획의 적절성 ￭ 건축공간의 조닝계획의 적합성 ￭ 동선 및 기능 배분의 타당성 ￭ 건축물, 조경, 부대시설 등 상호간 배치계획의 경제성, 연계성, 합리성 등
	친환경 계 획	￭ 생태 공간 계획 ￭ 저에너지, 저탄소 건축 계획 ￭ 실내 환경 계획
	안 전 계 획	￭ 보차구분 계획 ￭ 피난 계획 ￭ 사용자를 고려한 안전성 확보방안
	설 계 지 침 부 합	￭ 기능 및 용도의 적합 여부 ￭ 예산 적합 여부
건축 구조	구 조 계 획	￭ 구조계획의 경제성, 시공성 ￭ 구조계획의 안전성, 내구성
건축 시공	시 공 계 획	￭ 사전조사의 적절성 ￭ 시공계획의 기술성, 안전성
	경제성	￭ 예산 대비 실현 가능성 ￭ 유지관리의 용이성 및 자재 등의 규격화

라. 심사 시 불이익 처분기준

1) 불이익 처분기준 적용방법

가) 제출된 작품에 대하여 심사 전에 실격사유에 해당하는 대상작품을 검토하여 실격 여부를 결정하고, 실격으로 판정된 작품은 평가대상에서 제외하고 설계공모 심사위원회에 결과를 보고한다.

나) 기준에 명시하지 않은 세부적인 위반사항과 추가 보완하여 적용될 처분기준은 심사위원회에서 의결하여 조정 적용한다.

2) 실격기준

가) 참가자격 없는 자나 참가서류를 허위로 작성하여 제출한 경우

나) 건축대지의 형태, 범위, 지적을 임의 조작설계하여 시공이 불가능한 경우

다) 제출도서에 응모자의 인지가 가능한 업체명이나 설계자를 표기한 경우

라) 설계도서의 내용에 심각한 법규 위반 사항이 있어 시공 등이 불가한 경우

마) 그 밖에 이에 준하는 사유로 심사위원회가 실격시키는 것이 타당하다고 판단하는 경우

마. 입상작 및 보상

1) 입상작의 종류와 보상 내용은 다음과 같다.

가) 당선작 1점 : 기본 및 실시설계용역 계약권 부여

나) 기타 입상작 최대 2점 : 상금은 기타입상자로 건축설계공모 운영지침 준수

※ 응모작이 3점 이하인 경우 당선작 1점 선정, 응모작품이 4점인 경우 당선작 및 우수작까지, 5점 이상인 경우 당선작, 우수작, 가작까지 선정함.

7. 제출 작품에 대한 지적 소유권

가. 당선작은 반환하지 않고 우리 시가 보관한다.

나. 당선작의 저작권 귀속 등 저작권과 관련한 제반 사항은 저작권법령에 정하는 바에 따른다. 다만, 발주청이 공모에 참여한 자와 협의한 경우에는 예외로 할 수 있다.

다. 우리 시는 당선작 외의 작품의 경우에도 필요한 경우 전시 또는 출판할 수 있으며, 이 경우 응모자의 요청이 있을 때에는 익명으로 처리할 수 있다.

라. 우리 시는 외의 작품(우수작, 가작)에 대해 당해 설계자의 동의를 얻어 그 작품에서 아이디어의 일부를 이용할 수 있다.

마. 입상작 이외의 응모작품은 당선작 심사결과 발표일로부터 7일 이내에 반출해야 하며, 이에 따른 비용은 설계공모 참가자가 부담 하며, 기간 안에 반출되지 아니한 공모안은 발주청의 처리에 대하여 응모자는 어떠한 이의도 제기할 수 없다.

8. 기타, 설계공모 관련 지침

가. 본 설계공모는 2개 업체 이상 응모해야 하며, 응모자가 2개 업체 미만인 경우에는 재공고할 수 있으며, 재공고 후에도 응모자가 2개 업체 미만인 경우 우리 시의 결정에 따라 진행한다.

나. 응모자는 설계공모에 응모 등록함으로써 이 지침서의 내용을 승인하는 것으로 간주한다.

다. 본 지침서의 문구 해석상 우리 시와 응모자간에 차이가 있을 경우에는 우리 시의 해석을 우선으로 하고, 기타 명시되지 않은 사항에 대하여는 우리 시가 정하는 바에 따라야 한다.

9. 당선 이후 조건

가. 계약

1) 당선작에 대한 설계용역계약은 「지방자치단체를 당사로 하는 계약에 관한 법률」과 우리 시의 계약기준에 따른다.

2) 본 설계공모와 관련하여 당선자가 제출한 서류 및 작품의 건물면적 등에 허위사실이 발견되거나 건축 설계용역 계약 및 수행에 필요한 법적 요건을 갖추고 있지 못할 경우 설계권을 취소할 수 있으며, 당선작에 대한 사용권한은 우리 시가 갖는다.

3) 당선자는 당선작으로 선정된 사실을 통보받은 후 신속히 우리 시와 설계 계약에 관해 협의하여야 하며, 1개월 이내 계약하지 않을 경우 포기한 것으로 간주한다.

4) 당선자가 설계를 진행할 수 없다고 판단되거나 당선자의 사정으로 실시설계가 수행되지 못할 경우 2등(우수작) 및 3등(가작)에게 순차적으로 설계의 권한을 부여할 수 있다. 이 경우 이미 상금을 지급한 경우에는 상금 금액만큼 공제한 금액을 설계비로 지급한다.

5) 당선자로 결정된 후 계획변경 등 우리 시의 사정에 의하여 용역이 중단될 경우 이의를 제기할 수 없으며, 용역 공정률의 정도에 따라 용역비를 지급한다.

6) 당선자가 실시설계를 시행함에 있어 공사비의 과다 증가를 유발하여 당초 예산으로 사업수행이 어려울 경우 공모신청 내용의 허위 사항으로 간주하여 당선에 따른 설계권을 취소하고 사법(업무방해 등)조치 및 행정처분 할 수 있다.

나. 설계 진행

1) 설계공모는 실시설계의 작업을 위한 것으로 당선자는 진행과정 별로 우리 시와 협의하여 설계하여야 한다.

2) 당선자는 심사위원회의 지적사항, 발주청의 요구사항을 종합하여 당선작에 대한 설계변경 및 보완이 필요한 경우 이를 보완, 수정한다.

3) 우리 시가 설계 과정에서 필요한 경우 설계수정, 변경 및 보완을 요구할 수 있으며, 설계자는 특별한 사유가 없는 한 이에 따라야 한다.

4) 우리 시의 기본 방침 또는 운영 방침이 변경되어 설계의 전면적인 취소 또는 설계내용의 부분적인 수정이 필요한 경우 이에 응해야 한다.

5) 실시설계 과업기간 중에 시행하는 각종 영향평가, 기술심의, 실시계획인가 등 관련법 규정을 이행하여야 할 경우 감독원이 요구하는 필요한 자료를 제출하여야 하며 기타, 각종 보고회 개최 등 과업으로 지시하는 전반적인 사항은 특별한 사정이 없는 한 이에 따라야 한다.

제 2 장  작성지침

1. 계획의 기본방향

가. 건축물의 배치, 동선계획, 평면 및 입면계획은 사업의 취지에 부합하고 시설을 이용하는 모두가 안전하고 효율적으로 공간 활용이 가능하도록 계획한다.

나. 본 사업부지는 울산체육공원 내에 위치하고 있어 기존 체육시설과 연계하여 계획하여야 하며, 울산의 중심 체육시설로서 기능을 수행할 수 있도록 예술성, 조형성 및 상징성을 최대한 부각시켜 계획한다. 특히 입면 디자인 계획 시 주변 환경을 고려하여 조화롭게 계획하여야 한다.

다. 차량의 진ㆍ출입과 보행자 동선 등을 고려한 합리적이고 원활한 동선체계를 확립하고 장애인·노인·임산부·영유아 등 다양한 이용자들이 편리하게 이용할 수 있는 시설로 적합하게 설계하여야 한다.

라. 내부 공간구성은 이용자가 쉽게 인지하고 편리하게 이용할 수 있도록 명확한 동선계획을 수립하고 이용자의 안전을 확보한다.

마. 부지형태를 고려하여 자연훼손을 최소화하고, 친환경・에너지 절약형 주차장을 지향하여 주변 환경과 조화를 이루면서 건축물에너지 효율을 높인 환경 친화적인 건축계획을 구현하여야 한다.

바. 장기적으로 부지 활용을 극대화하여 미래지향적인 공간 체계가 될 수 있도록 계획안을 제시하고 건축물을 배치한다.

사. 건축물의 용도에 적합하도록 계획하고, 과도한 치장과 장식은 지양하도록 하며, 공간 이용자의 특성과 이용계획을 고려하여 공간별로 적절하게 분리, 연계를 고려하여 계획한다.

아. 구조 및 재료는 안전성, 경제성, 내구성, 기능성, 미관, 유지관리 등을 종합적으로 고려하여 합리적으로 선정한다.

자. 완공 후 유지관리비가 최소화 되도록 통제가 용이하며 최소인력으로 운영・관리할 수 있도록 계획하여야 한다.

차. 제시된 총 공사비 내에서 현실적으로 시공, 제작설치 등 실행가능성이 있어야 하며, 이에 대한 각종 자료와 그 근거를 제시할 수 있어야 하며, 사업예산을 초과하지 않도록 설계하여야 한다.

카. 기타 지침에 명시되지 않은 시설이라도 설계자가 자유롭게 제안하고 필요하다고 판단되는 시설은 계획에 반영하여야 한다.

2. 배치계획 시 고려사항

가. 입지여건

1) 대상지는 울산체육공원 내 테니스장에 인접하며, 북측으로 문수체육관, 남측으로 청량천변로에 인접하고 있음

나. 위치도 및 지적도

위치도

시업대상지

지적도

다. 대지경계 및 현장사진

대지경계
현장사진	주차장 진입로	주차장 출입구
	주차장 내부-1	주차장 내부-2

라. 배치계획

1) 응모자는 현장을 답사하여 현장 조건을 조사한 후 현장 부지조건을 고려하여 토지이용률 및 시설 이용의 효율성을 극대화할 수 있도록 계획

2) 기존 울산체육공원 내 시설 훼손을 최소화하고 신축 시설물과 기존 시설(녹지, 테니스장, 론볼장 등)의 조화 및 연계를 고려하여 배치하여야 한다.

3) 대지조건(울산체육공원 내 인근 시설 고려) 분석 및 설계요구 사항을 고려하여 합리적인 배치계획 수립

마. 동선계획

1) 건축물 각 시설별 동선은 전체적으로 유기적 관계를 갖도록 하고, 차량의 진・츨입 동선은 차량흐름이 원활하도록 계획하여야 하며, 특히 안전에 세심한 주의를 하여야 한다.(화재・비상 시 신속하고 효율적인 대처가 가능하도록 대피 및 소방진입용 동선 계획 수립)

2) 각 보행 동선은 보행량을 고려하여 안전한 보행로 폭원을 확보하여야 하며, 보행을 통한 시설의 접근이 최우선이 되도록 보행의 쾌적성을 확보하도록 설계한다.

3) 전체 부지(기존시설과의 동선체계)에 대한 동선을 종합적으로 검토하여 합리적인 동선계획을 제시하여야 한다.

가) 주출입구와 인접하여 차량 주차 및 회차 공간을 마련하여 보행자와 차량과의 통행 간섭을 최소화하는 방안 검토

나) 체육시설을 이용하는 방문객, 서비스 동선을 구분하여 계획

4) 보행자 진입로 단절을 최소화하고 보차분리 환경을 조성하도록 설계에 반영한다.

3. 공간 및 시설계획

가. 공간계획

1) 시설의 효율적인 운영 및 유지관리를 고려하여 실 간 집적ㆍ통합이 가능한 시설을 검토하여야 한다.

가) 주차장, 화장실 계획 시 이용자 동선, 시설 유지관리 및 설비공간 집적을 통한 공간 이용의 효율성을 고려하여 합리적으로 조성할 것

나) 방문객의 대기 및 안내를 고려한 동선계획

2) 각 실의 연계성을 고려하고 적정한 여유 공간을 확보하여 쾌적한 분위기를 조성할 수 있는 공간을 계획한다.

3) 각 시설의 조화로운 공간계획 및 기능별 합리성을 확보하도록 계획 한다.

4) 기존시설과의 관계를 고려하여 적절한 외부공간을 마련하고, 완충공간의 역할을 할 수 있도록 계획한다.

5) 유지관리에 용이한 마감재와 용도에 맞는 색채 선택으로 편안하고 쾌적한 내ㆍ외부공간을 조성하여야 한다.

나. 시설계획

1) 주차구획의 규격은 주차장법 및 울산광역시 주차장 조례의 기준을 준수하여 계획

2) “장애물 없는 생활환경 인증 대상”에 따른 통로 유효폭 확보, 장애인 화장실 설치, 안전한 피난여건 조성 등을 계획에 반영할 것

3) 각 시설의 면적은 설계자의 의도에 따라 조정 가능하나, 전체 연면적은 ±3%의 범위 내에서 조정

4) 주차대수는 시설규모의 연면적에서 최대한 계획하여 배치(900대 이상)

5) 주차구획의 종류는 법적기준에 준하여 계획

- 시설규모 기준(예시)

구 분	세부시설	산출근거	면적(㎡)	비 고
주차공간	일반 주차공간	경사로, 차로 및 보행통로 포함	17,810.00	392대
	경차 주차공간			41대
	친환경 주차공간			50대
	가족배려 주차공간			50대
	장애인 주차공간			32대
	확장형 주차공간			338대
	소 계		17,810.00	총 903대
관리 및 공공영역	공용화장실		50.00
	공용공간	홀, 계단실 등	350.00
	기계실		90.00
	소 계		490.00
합 계			18,300.00

※ 상기 영역별 배치 구성안은 참고사항으로, 설계자의 의도 및 계획에 따라 변경 또는 적절하게 통합이 가능함(전체 건축물 연면적은 ±3%의 범위 내에서 증감이 가능함)

※ 위 시설별 용도표에 명기되지 아니한 시설로서 기능 및 운영상 필요하며 건립 목적이 저해되지 않는 범위 내에서 설계자가 판단하는 경우 시설의 추가가 가능함. 단 전체면적 및 사업비의 기준치를 초과하지 않아야 함.

※ 시설별 용도에 대하여 설계자의 활용 등에 대한 획기적인 계획이 있을 경우 층별 배치 및 용도 등을 자유롭게 변경할 수 있음

4. 입면 및 단면계획

가. 주변환경(기존체육시설, 자연경관)과 기존 건축물과의 조화를 고려한 독창적이고, 창의적이며, 예술적인 입면계획을 하여야 한다.

나. 시설물 관리 및 미관 유지에 유리한 내구성, 내후성, 내식성, 내수성, 청결성, 내마모성이 우수한 재질 및 마감을 고려한다.

다. 자연채광과 인공조명을 함께 검토하여 실내의 균질한 조도 유지 및 사용에너지 절약 방안 제시.

라. 층고는 주차구획 및 기둥 간격을 검토하여 최적의 층고로 계획.

5. 토목계획

1) 기존 환경 및 건물과 조화되는 조경 계획

2) 시공의 효율성과 시공단계를 고려한 계획

3) 유지관리가 용이한 재료의 선정

4) 이용자들의 안전을 고려한 외부공간 계획

5) 에너지 절약형 시스템 선정

6) 친환경공법의 적용 및 환경디자인 계획

기 본 방 향			목 표
부지조성계획	자연지형을 최대한 이용한 부지정지계획	⇨	∘부지활용의 극대화 ∘환경영향 최소화 ∘분야별 연관성 고려
우․오수계획	자연배수 및 우․오수계획
급수시설계획	안정적 용수공급
도로 및 포장계획	사용성, 경관성, 환경친화적

나. 부지조성계획

1) 주변도로를 고려한 원활한 진.출입

2) 부지 내 발생 오수 및 우수 고려

3) 원활한 배수 효과 고려

6. 구조 및 설비계획

가. 공사비, 공간규모, 건축의 성격 등을 고려하여 설계지침서에 요구한 내용을 제일 잘 표현할 수 있는 구조를 적용하고 「건축물의 구조기준등에 관한 규칙」등 제반 관련법규 및 규정에 적합하도록 설계한다.

나. 주차장의 특수성을 고려하여 전문가 또는 협회의 자문을 통해 구조 및 설비요건 및 세부 실구성이 반영될 수 있도록 한다.

다. 층고는 주차구획 및 기둥 간격을 검토하여 최적의 층고로 계획.

라. 각 실의 용도에 적합한 설비를 선택하여 쾌적성, 위생성, 경제성 등이 확보 되도록 설계한다.

마. 설비시스템은 효율성이 높고 운용, 보수, 점검 등 유지관리가 용이한 것으로 계획하고, 소음, 진동 등 공해발생을 방지할 수 있는 것이어야 한다.

바. 냉ㆍ난방 열원공급 및 부대설비는 층별, 실별, 공간별로 개별제어 가능한 시스템으로 구축하여 에너지절약 등 경제성을 추구한다.

사. 조명은 부분 점ㆍ소등이 가능하도록 세분화하여 구성하며, 불필요한 에너지가 낭비되지 않도록 계획한다.

아. 창호는 열손실을 방지하고 방음ㆍ방수ㆍ방충이 되도록 설계한다.

자. 실내에 과도한 습기와 결로 등이 발생하지 않도록 단열, 환기 및 환풍설비 등의 적절한 조치를 취한다.

7. 기 타

가. 공간면적표는 제안 “안”임에 최적의 배치로 조정 가능하다.

나. 설계에 따라 시설배치 세부사항은 실시설계 용역기간 중 조정 가능 하다.

다. 설계자의 설계의도·계획, 예정 공사비 등을 감안하여 연면적은 제시된 범위±3% 내에서 계획한다.

라. 외장 마감은 에너지의 효율성 및 유지·관리를 고려한 경제성과 실용적인 자재로 계획하되, 특히 입면구성에 있어 커튼월 위주 요소는 지양한다.

마. 장애인 등을 위한 편의시설은 『장애인ㆍ노인ㆍ임산부 등의 편의증진 보장에  관한 법률』 등 해당 관련법의 수준 이상으로 설치하며 최대한의 안전과 편의를 고려하여 계획한다.

바. 중앙 집중관리 및 통제가 편리하며, 최소인원으로 운영 및 관리할 수 있도록 하여 경제적인 설계가 되도록 한다.

사. 공공성 확보를 위한 공휴일 및 야간시간 시설개방 계획 시 범죄예방디자인 적용하고 안전한 시설이 되도록 계획한다.

아. 소방차량 등 긴급구조, 응급·화재진압 차량의 진·출입 등이 용이하도록 계획하며, 화재 등 비상상황 발생 시 피난·안전·구조가 원활하도록 계획한다.

자. 건설원가 절감, 완공 후 관리·유지관리비 및 운영계획을 충분히 고려하여 계획한다.

차. 기계실 등의 설비는 적정한 층에 배치하되 기계실에서의 침수 및 자연재해로 인한 침수피해를 고려하여 계획한다.

카. 모든 관계법규(입법예고사항 포함) 및 제반규정에 대하여 적합하게 계획하여야 한다.

제 3 장  도서 작성 및 제출

1. 제출도서 종류

구 분	규 격(㎜)	수 량	비 고
가. 건축설계공모 참여(작품접수) 신청서(서식9)			사전접촉 여부확인서(서식10), 대리인 위임장 (서식18) ※ 소속 직원에 한함, 응모자확인서(서식19)
나. 심사용 설계도판	A1(594×841)	2매	가로형(10MM 폼보드, 무테두리)
다. 설 계 설 명 서	A3(297×420)	10부	가로형, 단변 좌철 본드제본, 표지(앞,끝)포함 30쪽 이내(단면인쇄)
라. 설 계 도 서(USB)		1EA	심사용 설계도판, 설계설명서 일체(PDF,DWG)

2. 제출도서 작성요령

가. 공통사항

1) 축척과 방위는 각 도면 및 도판에 정확히 표시한다.

2) 모든 도서의 표기는 한글과 아라비아숫자로 하고 미터법을 사용한다. 다만, 영문이나 한문표기가 필요한 경우에는 외국어를 사용할 수 있다.

3) 심사용 판넬 부착도면과 설계설명서 상의 각 실의 명칭 등은 서로 동일하여야 하며, 해당 실에 직접 기재하여야 한다.

4) 제출도서 등은 수정, 변경, 보완, 반환, 추가제출, 열람 등을 할 수 없다.

5) 도면중 배치도, 평면도, 입면도 및 단면도의 축척(1/100 이상)은 임의로 하되 제출도서의 규격을 고려하여 가독성이 높은 축척으로 작성한다.

6) 모든 도서는 1면 인쇄를 원칙으로 하고 간지사용 불가, 제본은 접착제 좌철 제본으로 한다.

7) 모든 제출도서의 종이는 백색용지로 통일하여 사용하고, 표현은 백색과 흑색(백색  바탕에 흑색)으로만 가능하며, 색채는 사용할 수 없다.(흑색 음영비율에 따른 명도 조절은 가능하며, 렌더링하지 않은 3차원 이미지 1개만 칼라 사용)

※ 렌더링하지 않은 3차원 이미지는 포토샵 등 어떠한 리터치나 재질 맵핑은 불가하며 색채로만 구분하고, 사람, 자동차, 나무 등은 흑백색톤으로 실루엣으로만 표현 가능

나. 심사용 판넬부착 도면

1) A1(가로 841mm × 세로 594mm)규격의 백색용지에 장변이 수평이 되도록 두께10mm 폼 보드에 테두리 없이 부착하여 제출한다.(예 :  가로로 길게 작성)

2) 설계도판은 2매로 하며, 아래에서 제시한 바에 따르며 제시된 도판 수 이외는 인정하지 않는다.(각 도판안의 배치는 임의 가능)

<도판 종류, 도판 수 및 전시형태>

도판 종류	수	세 부 내 용
① 도판1 - 설계개요 - 3차원 이미지 - 배치도 - 주차계획 및 보행동선 - 조경계획	1	- 설계개요 : 형태, 마감, 설비, 주차 등 개요 작성 및 설계안의 특징 및 핵심개념 표기 - 3차원 이미지 : 렌더링하지 않은 3차원 이미지(1개) 칼라사용 가능 - 배치도 : 대지 분석 및 공간 배치 계획 - 주차계획 및 보행동선 : 부설주차장 진출입계획 및 내외부 동선 - 조경계획 : 지상·옥상 등 계획도 작성
② 도판2 - 평면도 - 입면도 - 단면도 - 기타	1	- 평면도 : 각 층별 평면도, 지상1층 평면도는 내외부 동선 파악 가능한 공간계획 함께 표현 - 입 면 도 : 2면 이상 포함 - 단 면 도 : 주단면도 2개소(위치, 방향 달리하여야 함) - 기 타 : 디자인 개념 등 설계 의도를 알 수 있는 사항

3) 설계도판에는 아래와 같이 심사 시 사용할 “심사번호 기재란”을 우측 상단에 흑색으로 표시하여야 한다.

			30mm	30mm
								25mm
								30mm

※ 규격 : A1(594mm × 841mm)

※ 심사번호 기재란 : 테두리선 1.0mm 진하게

다. 설계설명서

1) 설계도판에 표기하지 못한 세부사항은 설계설명서로 제출할 수 있으며, 아래 도면의 종류와 순서를 참고하여 작성한다.

① 표지(앞) (서식 11, 쪽수 미기재)

② 렌더링하지 않은 3차원 이미지(서식 12-1, 쪽수 미기재)

③ 목 차(서식 12-2, 쪽수 기재)

④ 설계개요(서식 13)

⑤ 층별 용도별 세부 시설 현황(서식 14)

⑥ 대지 현황분석(서식 12)

⑦ 계획개념(계획안의 상징성, 예술성, 창의성 등 개념 및 그림)(서식 12)

⑧ 건축계획 도면(서식 12)

- 배치도, 평면도(각층), 입면도(4면), 단면도(종·횡 및 기타)

⑨ 실내외 마감재료(서식 12)

⑩ 건축구조계획(서식 12)

⑪ 각 설비(전기․통신, 기계, 소방 등), 방재, 에너지절약계획(서식 12)

⑫ 토목, 조경, 편의시설, 주차 ,교통계획(보행 및 차량) 등 외부 공간 계획(서식 12)

⑬ 환경친화계획(서식 12)

⑭ 인테리어(내부마감계획 포함, 축척 임의) 계획(서식 12)

⑮ 관계법규 검토내용(서식 15)

⑯ 공사비 절감 방안(서식 12)

⑰ 개략공사비 (서식 16)

2) 설계도판에 제시된 계획도는 모두 설계설명서에 포함한다.

3) 규격은 A3(297mm×420mm)용지 크기로 테두리 없이 단변 좌철 무선 접착한다.(본드제본)

4) 표지(앞끝)는 흰색 스노우지(무광택)(180g/㎡이내), 내용지는 백상지(100g/㎡이내)로 한다.

5) 매수는 30쪽(쪽수 미기재인 앞끝 표지와 렌더링하지 않은 3차원 컬러이미지 포함, 간지사용 불가, 단면인쇄) 이내로 작성하되, 각 쪽 하단부 중앙에 쪽수를 표기한다.  (쪽수 표기는 전체쪽번호-쪽번호, “예: 목차 27-1 ~ 개략공사비 27-27”)

6) 설계 설명서에서 사용하는 글자는 돋움체, 검정색으로 하며, 제목·부제목(20포인트, 16포인트 선택 사용)을 제외한 글자크기는(12포인트)로 한다.

7) 줄간격은 160%를 기준하고, 설계 설명서 내용지(서식 12) 서식을 사용하거나 작성 예시를 참조하여 작성【(서식) 1건/1장당 작성 또는 (서식) 2건/1장당 작성】가능하며 추가 제안 및 설명자료 작성 가능

8) 10부중 보관용 1부는 표지에만 대표 건축사사무소명 및 대표자 성명을 기재․날인 하고, 심사용 9부에는 작성자를 인지할 수 있는 어떠한 표기도 할 수 없다.

3. 제출도서의 익명성

제출 도서에 대한 익명성의 확보 원칙은 심사위원회의 최종 결정시까지 설계공모 전체 기간 동안 적용되며, 그 방법은 다음과 같다.

가. 설계 도판이나 설계 설명서 등 각종 서류에는 작성자를 인지할 수 있는 어떠한 표기도 할 수 없다.(응모자 임의의 고유번호도 표시하지 아니함)

나. 익명의 원칙은 심사위원회의 최종 결정시까지 전 기간 동안 적용된다.

다. 상기 사항을 위반할 경우 심사위원회의 의결을 통하여 감점 또는 실격 처리할 수 있다.

4. 제출방법

가. 참가등록을 하지 않은 업체는 작품을 접수할 수 없으며, 참가업체는 접수 기간 내에 업체대표 또는 그 대리인이(소식 직원에 한함) 직접 방문 제출한다.

나. 응모 작품의 수는 응모자별 1점에 한하며, 기한을 초과하거나 규정한 제출도서 목록 이외의 도서류를 제출할 때에는 접수받지 않는다.

다. 제출된 응모자확인서(19)를 규격봉투(335mm×245mm)에 넣어 봉인한 후 신청서 및 제출도서와 함께 제출한다.

제 4 장  서식 및 참고자료 목록

1. 각종 서식
1	건축설계공모 응모신청서	〔서식 1〕
2	청렴서약서	〔서식 2〕
3	대표자선임계	〔서식 3〕
4	공동수급표준협정서	〔서식 4〕
5	사전접촉금지서약서	〔서식 5〕
5-1	사용인감계	〔서식 5-1〕
6	위임장 및 재직증명서	〔서식 6〕
7	개인정보 수집 및 이용동의서	〔서식 7〕
8	건축설계공모 서면질의서	〔서식 8〕
9	건축설계공모 응모작품 제출서	〔서식 9〕
10	사전접촉 여부 확인서	〔서식 10〕
11	설계설명서 표지(앞)	〔서식 11〕
12	설계설명서 내용지	〔서식 12〕〕
	설계설명서 내용지 작성 예시	〔서식 12-1~4〕
13	설계개요	〔서식 13〕
14	층별 용도별 세부시설 현황	〔서식 14〕
15	관계법규 검토서	〔서식 15〕
16	개략공사비 산출내역서	〔서식 16〕
17	심사위원 기피・회피 신청서	〔서식 17〕
18	위임장	〔서식 18〕
19	응모자 확인서	〔서식 19〕

※ 서식은 아래 파일을 다운받아 사용

[서식 1]

건축설계공모 응모신청서
※ 접수번호
대 표 설계사무소	업 체 명			사무소개설신고
	대표자명			생년월일
	소 재 지			전화번호
				FAX번호
				E-MAIL
공동응모자	업 체 명			사무소개설신고
	대표자명			생년월일
	소 재 지			전화번호
울산광역시에서 시행하는『울산체육공원 테니스장 주차장 조성 건축설계공모』에 있어 공모개요 및 설계지침을 준수하여 응모할 것을 신청합니다. 첨부 1. 청렴서약서 1부 2. 건축사자격증 사본 1부 3. 건축사사무소 개설신고필증 사본 1부(법인인 경우 대표자 업무신고필증 사본) 4. 공동응모 시 대표자선임계, 공동응모협정서 각 1부 5. 법인등기부등본, 법인인감증명서, 사용인감계, 사실확인증명서(행정처분 등 결격사유가 없음을 증빙하는 서류, 발행일이 접수일 또는 접수일 전일 한함) 각 1부. 6. 개인정보 수집・이용 동의서 1부 2025 . . . 신청인 : (인) (대표자) 울산광역시장 귀하
-------------------- (인) ------------------- 절 취 선 ------------------- (인) --------------------
『울산체육공원 테니스장 주차장 조성」건축설계공모 응모신청 접수증
※ 접수번호 :							접 수 인
업 체 명			연 락 처
대 표 자 (건축사)
소 재 지			발 주 청		울산광역시(체육지원과)
제 출 자	소속 : 직위 : 성명 : (인)

[서식 2]

청  렴  서  약  서

□ 공 모 명 : 울산체육공원 테니스장 주차장 조성 건축설계공모

□ 발주기관 : 울산광역시

당사는『울산체육공원 테니스장 주차장 조성 건축설계공모』와 관련하여 관계법령에 규정된 절차를 준수하여 공정하고 투명한 설계평가가 되도록 협조하겠으며 설계평가 심사과정에서 이유여하를 막론하고 심사위원이나 관계공무원에게 금품, 향응이나 부당한 이익을 제공하지 않도록 할 것이며 만약 이를 위반할 시에는 관계법령에 따라 책임을 지고 이와 관련하여 일체의 민·형사상 이의를 제기하지 않겠습니다.

2025.    .    .

○ 공동참여응모 대표업체

회 사 명 :

주    소 :

대 표 자 :               (인)

전화번호 :

○ 공동참여응모 참여업체

회 사 명 :

주    소 :

대 표 자 :               (인)

전화번호 :

울산광역시장 귀하

[서식 3]

(공동도급)대표자 선임계

본인은 울산광역시에서 시행하는 「울산체육공원 테니스장 주차장 조성 건축설계공모」에 관한 모든 권한을  ○○○건축사사무소 공동(도급)대표 ○○○에게 위임합니다.

2025년   월   일

공동(수급) 대표자  상 호 :

주 소 :

성 명 :

공동(수급) 대표자  상 호 :

주 소 :

성 명 :

※ 하나의 설계사무소에 대표 건축사가 2인 이상 있거나, 두 업체 이상의 설계사무소가 공동도급(공동이행방식)으로 응모 시 대표자를 선임하여 제출하여야 함.

2025년   월   일

울산광역시장 귀하

[서식 4]

공동수급표준협정서(공동이행방식)

제1조 (목적) 이 협정서는 공동수급체의 구성원이 재정, 경영, 기술능력, 인원 및 기자재를 동원하여 아래의 공사, 물품 또는 용역에 대한 계획, 입찰, 시공 등을 위하여 출자비율에 따라 공동 연대하여 계약을 이행할 것을 약속하는 협약을 정함에 있다.

1. 계약건명 :

2. 계약금액 :

3. 발주기관명 :

제2조 (공동수급체) 공동수급체의 명칭, 사업소의 소재지, 대표자는 다음과 같다.

1. 명          칭 :

2. 주사무소소재지 :

3. 대 표 자 성 명 :

제3조 (공동수급체의 구성원) ① 공동수급체의 구성원은 다음과 같다.

1. ○○○회사(대표자 :         소재지 :                )

2. ○○○회사(대표자 :         소재지 :                )

② 공동수급체 대표자는 ○○○로 한다.

③ 공동수급체 대표자는 발주청과 제3자에 대하여 공동수급체를 대표하며, 공동수급체의 재산관리와 대금청구 등의 권한을 가진다.

제4조 (효력기간) 이 협정서는 당사자간의 기명(서명) ․  날인과 동시에 발효하며, 해당 계약의 이행으로 종결된다. 다만, 발주청이나 제3자에 대하여 해당 계약과 관련한 권리․ 의무 관계가 남아있는 한 이 협정서의 효력은 존속된다.

제5조 (의무) 공동수급체의 구성원은 제1조에서 정한 목적을 수행하기 위하여 성실, 근면 및 신의를 바탕으로 하여 필요한 모든 지식과 기술을 활용할 것을 약속한다.

제6조 (책임) 공동수급체의 구성원은 발주청에 대한 계약의 의무이행에 대하여 연대하여 책임을 진다.

제7조 (하도급) 공동수급체 구성원 중 일부 구성원이 하도급계약을 체결하려는 경우에는 다른 구성원의 동의를 받아야 한다.

제8조 (거래계좌) 행정안전부 예규「지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준」제6장 공동계약 운영요령 제3절 6. 대가의 지급에 정한 바에 따라 선금, 기성대가 등은 다음 계좌로 지급받는다.

1. ○○○회사(공동수급체대표자) : ○○은행, 계좌번호○○○, 예금주○○○

2. ○○○회사 : ○○은행, 계좌번호○○○, 예금주○○○

제9조 (구성원의 출자비율) ① 각 구성원의 출자비율은 다음과 같이 정한다.

1. ○○○:     %

2. ○○○:     %

② 제1항의 출자비율은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 변경할 수 있다. 다만, 출자비율을 변경함에 있어 일부 구성원의 출자지분 전부를 다른 구성원에게 이전할 수 없다.

1. 발주청과의 계약내용 변경에 따라 계약금액이 증감되었을 경우

2. 공동수급체의 구성원 중 파산, 해산, 부도 등의 사유로 인하여 당초 협정서의 내용대로 계약이행이 곤란한 구성원이 발생하여 공동수급체의 구성원 연명으로 출자비율의 변경을 요청한 경우

③ 현금 이외의 출자는 시가를 참작, 구성원이 협의 평가하는 것으로 한다.

제10조 (손익의 배분) 계약을 이행한 후 이익 ․ 손실이 발생한 경우에는 제9조에서 정한 비율에 따라 배당하거나 분담한다.

제10조의2 (비용의 분담) ①본 계약이행을 위하여 발생한 하도급대금, 재료비, 노무비, 경비 등에 대하여 출자비율에 따라 각 구성원이 분담한다.

② 공동수급체 구성원은 각 구성원이 분담할 비용의 납부시기, 납부방법 등을 상호 협의하여 별도로 정할 수 있다.

③ 공동수급체 구성원이 제1항에 따른 비용을 미납할 경우에 출자비율을 고려하여 산정한 미납금에 상응하는 기성대가는 공동수급체 구성원 공동명의의 계좌에 보관하며, 납부를 완료하는 경우에는 해당 기성대가를 구성원에게 지급한다.

④ 분담금을 3회 이상 미납한 경우 나머지 구성원은 발주청의 동의를 얻어 해당 구성원을 탈퇴시킬 수 있다. 다만, 탈퇴시킬 수 있는 미납 횟수에 대해서는 분담금 납부주기 등에 따라 발주청의 동의를 얻어 다르게 정할 수 있다.

제11조 (권리 ․ 의무의 양도제한) 구성원은 이 협정서에 따른 권리의무를 제3자에게 양도 할 수 없다.

제12조 (중도탈퇴에 대한 조치) ① 공동수급체의 구성원은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 외에는 입찰과 해당계약의 이행을 완료하는 날까지 탈퇴할 수 없다. 다만, 제3호에 해당하는 경우에는 다른 구성원이 반드시 탈퇴조치를 해야 한다.

1. 발주청과 구성원 전원이 동의하는 경우

2. 파산, 해산, 부도 그 밖의 정당한 이유 없이 해당 계약을 이행하지 아니하거나 제10조의2에 따른 비용을 미납하여 공동수급체의 다른 구성원이 발주청의 동의를 얻어 탈퇴조치를 하는 경우

3. 공동수급체의 구성원 중 파산, 해산, 부도 그 밖의 정당한 이유없이 해당 계약을 이행하지 아니하여 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」제92조에 따라 입찰참가자격 제한조치를 받은 경우

② 제1항에 따라 구성원 중 일부가 탈퇴한 경우에는 잔존구성원이 공동 연대하여 해당계약을 이행한다. 다만, 잔존구성원만으로 면허, 실적, 시공능력평가액 등 잔여계약이행에 필요한 요건을 갖추지 못할 경우에는 잔존구성원이 발주청의 승인을 얻어 새로운 구성원을 추가하는 등의 방법으로 해당요건을 충족해야 한다.

③ 제2항 본문의 경우 출자비율은 탈퇴자의 출자비율을 잔존구성원의 출자비율에 따라 분할하여 제9조의 비율에 가산한다. 다만, 잔존구성원이 2인 이상으로써 잔존구성원이 모두 동의한 경우에는 자율적으로 출자비율을 조정할 수 있다.

④ 탈퇴하는 자의 출자금은 계약이행 완료 후 제10조의 손실을 공제한 잔액을 반환한다.

제13조 (하자담보책임) 공동수급체가 해산한 후 해당공사에 관하여 하자가 발생한 경우에는 연대하여 책임을 진다.

제14조 (운영위원회) ① 공동수급체는 공동수급체의 구성원을 위원으로 하는 운영위원회를 설치하여 계약이행에 관한 제반사항을 협의한다.

② 이 협정서에 정하지 아니한 사항은 운영위원회에서 정한다.

위와 같이 공동수급협정을 체결하고 그 증거로서 협정서 ○통을 작성하여 공동수급체의 구성원이 기명날인하여 각자 보관한다.

2025년   월   일

공동수급 대표자 :           (인)

공동수급 응모자 :           (인)

울산광역시장 귀하

[서식 5]

사전접촉 금지서약서

본인은 울산광역시에서 시행하는 울산체육공원 테니스장 주차장 조성 건축설계공모에 응모함에 있어 설계공모 지침 등 제반규정을 성실히 준수하며, 특히 공모와 관련한 불공정행위 방지를 위하여 심사위원에 대한 사전접촉을 하지 않을 것을 확약하고, 만약 이를 어겼을 경우 민․형사상 등 일체의 책임을 감수하겠기에 서약서를 제출합니다.

2025.    .    .

서 약 자 :	○ 대표업체

업 체 명 :

주    소 :

대 표 자 :               (인)

전화번호 :

○ 공동참여응모 참여업체

업 체 명 :

주    소 :

대 표 자 :               (인)

전화번호 :

울산광역시장 귀하

[서식 5-1]

사  용  인  감  계

사 용 인 감	인 적 사 항
	업 체 명 : 주 소 : 대 표 자 :

위 인감은 상기인이 사용하는 인감으로서 울산광역시에서 시행하는 울산체육공원

테니스장 주차장 조성 건축설계공모에 대한 입찰·계약 및 이에 수반되는 모든 행위에 사용하겠으며, 위 인감 사용으로 인한 법률상 모든 책임은 상기인이 책임질 것을 확약하고 이에 사용 인감계를 제출합니다.

첨부 : 인감(법인)증명서 1부.

2025년   월   일

상    호 :

주    소 :

대 표 자 :                    (인)

울산광역시장 귀하

[서식 6]

위  임  장

대리인	성 명		생년월일
	업체명		연락처		☎ :
					HP :
	소재지
상기인을 당 업체의 대리인으로 지정하고 울산광역시에서 시행하는 울산체육공원 테니스장 주차장 조성 건축설계공모에 관련된 모든 권한을 위임합니다. 2025. ○○. ○○ . 업체명 : 대표자 : (인) 울산광역시장 귀하
재 직 증 명 서
성 명				생년월일
소 속				직 위
소 재 지
재직기간
위와 같이 당사에 재직 중임을 증명합니다. 2025. ○○. ○○. 업체명 : 대표자 : (인)

※ 첨부서류 : 신분증 사본 1부

※ 위임장에 사용하는 도장은 대표자 인감과 같아야 함.

※ 대리 접수로 인하여 발생하는 모든 문제는 대표자 및 참가자 본인이 모든 책임을 짐

[서식 7]

개인정보 수집 및 이용 동의서

1. 개인정보의 수집·이용 목적

∎「울산체육공원 테니스장 주차장 조성」 건축설계공모에 따른 제출서류 내용 확인 및 연락

2. 수집·이용하려는 개인정보의 항목

∎ 성명, 건축사자격 또는 면허 번호, 사업자등록번호, 생년월일, 주소, 소속, 직위, 연락처 등 개인정보에 관한사항

3. 개인정보의 보유 및 이용 기간

∎ 설계공모 응모 신청 시 작성되는 관련서류

∎ 보유(이용)기간 : 5년

∎ 보유근거 : 공공기록물 관리에 관한 법률에 따른 문서보유기간

4. 이용자는 해당 개인정보 수집 및 이용 동의에 대한 거부 권리가 있습니다. 다만, 개인정보 수집·이용에 대한 동의 거부로 발생되는 불이익에 대해서는 본인이 부담하셔야 합니다.

□ 동의	□ 동의하지 않음

2025년    월    일

(공동도급) 대표자

업체명 :

소재지 :

대표자 :                      (인)

연락처 :

울산광역시장 귀하

[서식 8]

건축설계공모 서면질의서
대 표 자 (건축사)	(인)	신 청 접수번호
설 계 사무소명		전화번호
		FAX번호
소 재 지		E-mail
지 침 서 (Page)	질 의 내 용
	※ 질의서는 울산광역시 체육지원과 담당자 이메일 주소 (blueine27@korea.kr)로 제출하여 주시기 바랍니다. ※ 질의답변은 이메일로 일괄 알려드립니다.

울산광역시장 귀하

※ E-mail 발송 시 받드시 전화로 접수 여부를 확인하여야 합니다.

[서식 9]

건축설계공모 응모작품 제출서

접수번호
신청인	업 체 명		소재지
	대 표 자		전화번호 (FAX번호)
	공동응모자 (업체명 및 대표자)		소재지
			전화번호
울산광역시에서 시행하는『울산체육공원 테니스장 주차장 조성 건축설계공모』에 참가작품을 아래와 같이 제출합니다 구비서류 1. 설계설명서 10부. 2. 심사용 도판 2매. 3. 설계도면 내용을 저장한 USB(저장형식 PDF, DWG) 1매 4. 사전접촉 여부 확인서 1부 2026. . . 대표자 : (인) 울산광역시장 귀하

---------□--------------- 절 취 선 -------------□------------

『울산체육공원 테니스장 주차장 조성」건축설계공모 작품 접수증

접수번호					접 수 인
대표업체	업체명		전화번호
	소재지		FAX번호
			E-MAIL
	대표자		발주청	울산광역시(체육지원과)

[서식 10]

사전접촉 여부 확인서

본인은 울산광역시에서 시행하는『울산체육공원 테니스장 주차장 조성 건축설계공모』에 응모함에 있어 설계공모 심사와 관련한 불공정행위 방지를 위하여 심사위원에 대한 사전접촉을 하지 않았음을 확인합니다. 만약 사실이 아닌 것으로 확인될 경우 민․형사상 등 일체의 책임을 감수하겠기에 확인서를 제출합니다.

2026.    .    .

확 인 자 :	○ 대표업체

업 체 명 :

주    소 :

대 표 자 :               (인)

전화번호 :

○ 공동참여응모 참여업체

업 체 명 :

주    소 :

대 표 자 :               (인)

전화번호 :

울산광역시장 귀하

[서식 11] 설계설명서 표지(앞)

25㎜
30㎜
	30㎜	30㎜

- 울산체육공원 테니스장 주차장 조성 -

건 축 설 계 설 명 서

표지(앞끝)는 종이 A3 흰색 스노우지(무광택, 180g/m2)으로 한다.

앞과 끝 표지는 쪽수 미표기한다.

설계설명서 전체 쪽수는 30매 이내로 한다.(앞끝 표지 포함, 간지 사용불가, 단면인쇄)

[서식 12] 설계설명서 내용지

A3 내용지 작성시 (서식) 1건/1장당 작성 또는 (서식) 2건/1장당 작성 가능하며 추가 제안 및 설명자료 작성 가능(서식 11-1,2,3,4 작성 예시 참고)

		↕1㎝
↔ 2㎝	10㎝			↔ 1㎝
		도 면 명	1 (쪽번호)	↑ 2㎝ ↓
		↕ 0.5㎝	← 5㎝ →

내용지는 A3 백상지를(100g/m2) 기준으로 한다.

내용지 서식은 상기와 같이 이격하여 작성한다.

설계설명서 작성 글자체는 돋움체, 12포인트, 줄간격160%로 작성한다.(제목 20포인트, 16포인트 선택)

쪽수 표기는 전체쪽 번호-쪽번호로 표기하고 하단 중앙정렬이며 견고딕 10포인트로 한다.

(심사 도판 1)에 사용한 렌더링하지 않은 3차원 이미지(컬러)만 표기한 면은 쪽수 미표기 한다.

울산체육공원 테니스장 주차장 조성 건축설계공모(견고딕, 16포인트)

도 면 명(견고딕, 16포인트)

[서식 12-1〕설계설명서 내용지 작성 예시

작성 예시 : A3 내용지 작성시 (서식) 1건/1장당 작성 또는 (서식) 2건/1장당 작성 가능하며 추가 제안 및 설명자료 작성 가능 렌더링하지 않은 3차원 이미지(심사 도판1 컬러 이미지) 내용지는 A3 백상지를(100g/m2) 기준으로 한다. (심사 도판 1)에 사용한 컬러이미지만 작성한 면은 쪽수 미표기한다.
울산체육공원 테니스장 주차장 조성 건축설계공모(견고딕, 16포인트)	도 면 명(견고딕, 16포인트)

[서식 12-2〕설계설명서 내용지 작성 예시

작성 예시 : A3 내용지 작성시 (서식) 1건/1장당 작성 또는 (서식) 2건/1장당 작성 가능하며 추가 제안 및 설명자료 작성 가능

목           차                        렌더링하지 않은 3차원 이미지(심사 도판1 컬러이미지)

울산체육공원 테니스장 주차장 조성 건축설계공모(견고딕, 16포인트)

도 면 명(견고딕, 16포인트)

[서식 12-3〕설계설명서 내용지 작성 예시

작성 예시 : A3 내용지 작성시 (서식) 1건/1장당 작성 또는 (서식) 2건/1장당 작성 가능하며 추가 제안 및 설명자료 작성 가능 설계 제안 설명서 ■ 설계개요 ◦ 위 치 ◦ 지역·지구 ◦ 도로현황 ◦ 대지면적 ◦ 건축면적 ◦ 연면적 ◦ 건폐율, 용적률 ◦ 규모 ◦ 구조 ◦ 외부마감 ◦ 주차대수(법적, 설계) ◦ 조경면적(법적, 설계) ■ 설계설명서 ◦ 계획의 목표 ◦ 배치계획 ◦ 평면계획 ◦ 입면계획 ◦ 차량 및 보행자 동선계획 ◦ 내부 공간 구성계획 ◦ 외부 공간 구성계획 ■ 특징 ◦ 설계자 의도
울산체육공원 내 테니스장 주차장 조성 건축설계공모(견고딕, 16포인트)	도 면 명(견고딕, 16포인트)

[서식 12-4〕설계설명서 내용지 작성 예시

작성 예시 : A3 내용지 작성시 (서식) 1건/1장당 작성 또는 (서식) 2건/1장당 작성 가능하며 추가 제안 및 설명자료 작성 가능

〔서  식 13〕                                                                                 〔서  식 14〕

설  계  개  요                                    층별 용도별 세부 시설 현황

구 분		설 계 내 역	비 고
건물개요	명 칭
	대지위치
	지역지구
	대지면적	912,310㎡ (실사용부지면적 기재)	울산체육공원 1차부지 면적
	도로현황
	건축면적	㎡	(± 00%)
	연 면 적	㎡	(± 00%)
	건 폐 율
	용 적 율
	구 조
	층 수	지하 층 지상 층
	최고높이	m
기타시설물 개요
주요부분 마감
설비개요
조경개요
기타사항

층 별	용 도	면 적 (㎡)	비 고
총 계
	소 계
	소 계
	소 계
	소 계
	소 계
	소 계

《주차 개요》                                                                           《추가시설 개요》

구 분	지하	옥외	산정기준	비고
일반형(규격)
장애인(규격)
경형(규격)
확장형(규격)
대형
계

실 구성	면적	시설개요	산정기준	비고

《기타 시설물 개요》                                                                     《추가 시설 개요》

(필요한 경우 시설물 제안 가능)                                                                             (필요한 경우 추가 시설 제안 가능)

울산체육공원 테니스장 주차장 조성 건축설계공모(견고딕, 16포인트)

도 면 명(견고딕, 16포인트)

[서식 13]

설  계  개  요

구 분		설 계 내 역	비 고
건물개요	명 칭
	대지위치
	지역지구
	대지면적	912,310㎡ (실사용부지면적 기재)	울산체육공원 1차부지 면적
	도로현황
	건축면적	㎡	(± 00%)
	연 면 적	㎡	(± 00%)
	건 폐 율
	용 적 률
	구 조
	층 수	지하 0층, 지상 0층
	최고높이	m
기타시설물 개요
주요부분 마감
설비개요
조경개요
기타사항

《주차 개요》

구 분	지하	옥외	산정기준	비고
일반형(규격)
장애인(규격)
경형(규격)
확장형(규격)
대형
계

《기타 시설물 개요》

(필요한 경우 시설 추가 제안 가능)

[서식 14〕

층별 용도별 세부 시설현황

층 별	용 도	면 적 (㎡)	비 고
총 계
	소 계
	소 계
	소 계
	소 계
	소 계
	소 계

《기타 추가시설 개요》

(필요한 경우 시설 추가 제안 가능)

[서식 15]

관계 법규 검토서

법 규 명 및 조 항	대 상	법 적 기 준	설 계 기 준 (산정식 포함)	비 고

[서식16]

개략공사비 산출내역서

(단위 : 천원)

구 분	공종명	재료비	노무비	경 비	합 계	㎡당	구성비
건축공사	소 계
	가설공사
	골조공사 (보수보강 포함)
	조적, 방수공사
	창호공사
	수장공사
	마감공사
	기타 잡공사
토목공사
조경공사
기계설비공사(소방포함)
전기설비공사(소방포함)
통신공사
폐기물처리비
제경비(25%이상)
합 계
부가가치세(10%)
총 공 사 비

[서식 17]

심사위원 기피·회피 신청서

□ 공 모 명 : 울산체육공원 테니스장 주차장 조성 건축설계공모

□ 기피·회피 위원

성 명	소 속	기피·회피 사유
		국토교통부고시 제2023-180호(2023. 4. 1.) 건축 설계공모 운영지침 제12조 참조

2025.   .   .

제 출 자   소     속 :

연 락 처 :

직    위 :

성    명 :               (인)

건축설계공모심사위원장 귀하

[서식 18]

위    임   장

대리인	성 명		생년월일
	주 소
	업체명		연 락 처		☎ : HP :
상기인을 당 업체의 대리인으로 지정하고 울산광역시에서 시행하는『울산체육공원 테니스장 주차장 조성』를 위한 건축설계공모에 관련된 모든 권한을 위임합니다. 2026. . . 업체명 : 주 소 : 대표자 : (인) 울산광역시장 귀하
재 직 증 명 서
성 명				생년월일
소 속				직 위
주 소
재직기간
위와 같이 당사에 재직 중임을 증명합니다. 2026. . . 업체명 : 주 소 : 대표자 : (인)

※ 위임장에 사용하는 도장은 대표자 인장과 같아야 함

※ 대리 접수로 인하여 발생하는 모든 문제는 대표자 및 응모자 본인이 모든 책임을 짐

[서식 19]

응 모 자  확 인 서

성    명 :                    (인)

상    호 :

소 재 지 :

접수번호 :

연 락 처 :

렌더링하지 않은 3차원 이미지

※ 규격봉투(335㎜*245㎜)에 넣어 봉인한 후 제출도서와 함께 제출