삼척 임원출장소 신축공사 기본 및 실시설계용역 설계공모 지침서

2024. 03.

삼  척  시

목    차

제 1 장  설계공모

1. 목적

2. 설계공모 개요

3. 설계공모 참가자 자격 및 제한

4. 주요 설계공모 절차

5. 질의응답

6. 제출방법 및 주의사항

7. 심사 및 당선자 선정

8. 당선이후

9. 공모규정 준수

제 2 장  설계지침

1. 건축 분야

2. 세부 면적

제 3 장  유사시설 참고자료 및 현장사진

[붙임 1] 정라동 행정복지센터 실별 면적 참고자료

[붙임 2] 노곡면 보건지소 실별 면적 참고자료

[붙임 3] 임원출장소 부지 현장 사진 등

제 4 장  각종 서식

가. 설계공모 응모 신청시

나. 설계공모 응모작 제출시

제 1 장  설 계 공 모

1. 목 적

본 지침은 삼척시청(회계과)에서 시행하는 임원출장소 신축공사의 설계로서 노후화된 기존 임원출장소를 철거하고 출장소·보건소를 건립하여 임원읍 주민들의 행정·의료 복합공간으로 거듭나게 하고자 함을 목적으로 한다.

2. 설계공모 개요

가. 공 모 명 : 임원출장소 신축공사 기본 및 실시설계용역 설계공모

나. 위    치 : 강원도 삼척시 원덕읍 임원리 345-8번지

다. 사업규모 및 내용

1) 대지면적 : 1,111.00㎡

※주의: 제공되는 수치지도에서 노란색 삼각형부분은 설계영역에서 제외

2) 연 면 적 : 1,200.00㎡(기준면적) ± 5%

3) 주요시설

시설명	주요시설	비고
출장소	민원실, 사무실, 주민공간, 대회의실, 소회의실, 문서고, 비품실, 민방위경보시설, 미화원대기실
보건소	보건진료소, 관사, 약품보관실

4) 층    수 :  지상 3층 이하

5) 예정사업비 : 금6,258,450천원

6) 추정설계비 : 금221,900,000원

※ 본 공사비는 추정 공사비로 우리시 사정에 의하여 변경될 수 있음.

※ 본 설계비에는 기본 및 실시설계 용역[지반조사비(NX4공), 공공기관 에너지효율등급(1++등급) 인증 획득, 장애물 없는 생활환경(BF) 예비인증 및 본인증 획득 및 에너지절약계획서 검토, 설계안정성 검토, 신재생설치 계획서, 각종 인허가 등이 포함되어 있음.

6) 공모기간 : 설계공모 추진일정 참조

7) 설계용역기간 : 착수일로부터 180일

라. 설계공모 방식 : 일반 설계공모

마. 용역범위

1) 기본과업

① 기본(계획 및 중간) 및 실시설계

② 건축협의, 심의(지자체별 경관심의 포함), 인․허가 등 관련 행정절차 이행(제반비용 포함)

③ 공사발주를 위한 관련 자료제출 및 절차 이행

- 심의, 심사, 회의 등 우리시에 필요한 각종 자료 제출 및 절차 이행

2) 추가과업(용역비에 포함)

① 신재생에너지 설치에 따른 업무 등 수행(제반비용 포함)

② 에너지효율등급 예비인증 취득업무 수행(제반비용 포함)

③ 범죄예방 환경설계(CPTED) 계획

④ 지구별 에너지사용계획서 준수 및 삼척시 설계지침서 준수 (설계분야)

⑤ 건물에너지관리시스템(BEMS) 인증(설치계획 검토)

⑥ 설계안정성 검토 수행(정산항목, 수수료 별도)

⑦ 장애물없는 생활환경(BF) 예비인증 및 본인증 획득

3. 설계공모 참가자 자격 및 제한

가. 응모자격 및 자격제한

1) 건축사법에 의한 건축사 면허소지자로 건축사사무소를 개설하고 있는 자로서 관계법령에 결격사유가 없는 자

2) 설계공모 공고일 현재 등록취소, 휴업, 폐업, 업무정지 및 기타 이와 유사한 행정처분을 받은 자는 응모 할 수 없음. (추후 행정처분 사항이(영업정지 등) 확인 될 시 응모 자격 취소)

3) 공동 응모 시 동 응모자 모두 “1)항” 및 “2)항”의 자격조건을 모두 갖추어야 하며, 출자비율이 50% 이상을 가진 자를 대표자로 하여야 하며, 공동수급 총 업체수는 2개 이내로 제한함. (공동 응모 시 공동수급 표준협정서 제출)

※ 응모신청서 등록 후에는 공동응모를 변경 할 수 없음.

4) 외국건축사면허(자격)를 취득한 자는 상기 1)항의 건축사사무소 개설자와 공동이행방식으로 참여 가능.

5) 설계 당선자는 설계용역 계약 체결 시 전기, 통신, 소방분야 설계자격이 없는 경우, 관련 법령에 의한 설계자격을 보유한 자와 공동도급(분담이행방식)으로 계약체결 하여야 하며, 이 경우 당선된 자(공동응모자의 경우 대표자)가 대표자가 됨.

①『전력기술관리법』제14조의 규정에 의한 종합설계업 또는 전문설계업 1종 등록업체 또는 기술사법 제6조 규정에 의하여 기술사사무소(건축전기설비)를 등록한 업체

②『정보통신공사업법』제2조에 의거 엔지니어링산업진흥법 제21조의 규정에 의한 엔지니어링사업(정보통신)의 신고를 필한 업체 또는 기술사법 제6조의 규정에 의한 기술사사무소(정보통신)을 등록한 업체

③『소방시설공사업법』제4조의 규정에 의한 전문소방시설 설계업 또는 일반소방시설 설계업(전기 및 기계 분야)으로 등록한 업체

6) 지방계약법 제31조의5 및 같은 법 시행령 제93조제1항에 따라 조세포탈 등을 한 자로서 유죄판결이 확정된 날로부터 2년이 지나지 아니한 자는 입찰자격이 제한됨.

나. 제공자료

1) 본 설계공모안 작성에 필요한 제공자료는 참가 신청한 자에 한하여 제공

2) 제공도서 : 본 설계공모에 참가 신청한 자는 다음의 도서를 제공받을 수 있음

가) 설계공모지침서

나) 설계용역 과업지시서

다) 현황도 CAD 파일 등 기타 설계공모 진행에 필요한 사항

다. 응모 신청자 구비서류 - 공고문 참조

본 설계공모에 참여하고자 하는 자는 등록기간 내에 다음의 서류를 지참하고 등록 접수하여야 한다.

1) [서식1] 설계공모 응모신청서 1부.

2) [서식2] 대표자선임계 1부.(공동응모시)

3) [서식3] 설계공모 참여자 명단

4) [서식4] 공동응모협정서 1부.(공동응모시)

5) [서식5] 청렴서약서 1부.

6) [서식6] 사전접촉금지 서약서 1부.

7) [서식7] 위임장 1부.(대리인 등록시)

8) [서식8] 사용인감계 및 인감증명서 1부.(법인은 법인등기부등본 및

법인인감증명서)

9) 건축사면허증 및 건축사사무소 등록증 사본 각 1부.

(공동응모시 개별 제출)

10) 건축사협회 또는 등록관청에서 발급한 행정처분 사항 증빙서류 1부.

(공동응모시 개별 제출, 공고일 기준 1년 이내)

11) [서식10] 개인정보 수집 및 이용동의서 1부.

라. 기타사항

1) 공모일정의 변경이 불가피할 경우, 변경된 일정을 서면 또는 팩스, E-mail을 통하여 참가 등록한 모든 참가자에게 통지한다.

2) 본 설계공모 진행 기간 중 설계공모 참가자 주소, 이메일 또는 연락처 등의 내용이 변경되었을 경우, 그 변경된 내용을 신속히 주관부서에 통지하여야 하며, 그러하지 아니하여 발생하는 모든 책임은 설계공모 참가자에게 있다.

4. 주요 설계공모 절차

가. 공모일정 : 본 설계공모의 공고서에 규정된 일정에 따른다

나. 기타

1) 접수시간 : 일정 상의 모든 수속은 업무시간에 한한다.

2) 공모일정의 변경이 불가피할 경우 변경된 일정은 서면이나, 팩스 또는 E-mail을 통하여 참가 등록한 모든 응모자에게 통지한다.

다. 설계공모 추진일정

구 분	일 시	비 고
설계공모 공고	2024. 03. 13(수)	ㆍ국토교통부 설계공모 정보 ㆍ삼척시 홈페이지
응모신청 접수 (응모등록)	2024. 03.13(수) 09:00~ 03.20(수) 17:00	ㆍ현장설명 : 3월 18일 13시 30분 ㆍ현장설명회 장소: 대상부지 ㆍ응모신청 : jjseo@korea.kr
질의서 접수	2024. 03.21.(목), 10:00~ 03.27(수), 17:00	ㆍ방법 : E-MAIL 접수 ㆍ주소 : jjseo@korea.kr (메일 발송 후 유선확인 필수)
질의 회신	2024. 4. 02(화)	ㆍ삼척시 홈페이지 게재
공모안 접수마감	2024. 05. 13(월), 10:00~17:00	ㆍ삼척시청 회계과(1층) (변경될 수 있음)
작품심사(예정)	2024. 05. 16.(목)	ㆍ장소 : 삼척시청 별관 재난상황실 (우리 시 일정에 따라 변경될 수 있음)
심사결과 발표(예정)	2024. 05. 21.(화)	ㆍ삼척시청 홈페이지 게시
시 상(예정)	당선자 별도 통보
설계공모안 반환	당선작 발표일로부터 5일 이내	ㆍ반환 개시일로부터 7일이내에 반환되지 않은 작품은 임의처분 (입상작 제외)

※ 현장설명회는 계획대상부지에서 진행되며, 참석은 필수사항은 아니나 불참으로 인한 불이익의 책임은 참가자에게 있는 것으로 간주함

5. 질의응답

가. 본 설계공모의 지침서, 기타 설계공모의 진행과 관련하여 질의가 있을 때에는〔서식 9〕의 양식으로 작성한 질의서를 질의기간 내에 제출한다.

나. 질의응답은 삼척시청 회계과 담당자와 유선(서정주, 033-570-3274) 통화 후 E-mail(jjseo@korea.kr)을 통해서 접수한다.

다. 질의는 한글 등의 워드프로세서를 사용하여 명확히 작성해야한다.

라. 답변서는 삼척시청 홈페이지(www.samcheok.go.kr)에 일괄 게재한다.

마. 홈페이지에 일괄 게재된 질의응답 내용은 본 설계공모 지침서 및 제공 도서류의 추가 또는 수정으로 간주한다.

6. 작품접수 및 제출

가. 설계공모 제출

1) 제출 장소 : 삼척시청 회계과 (033-570-3274)

2) 제출 일자 : 일정표 참조(page 6)

※ 지정된 시간 이후 도착 작품은 일체 접수하지 않음.(우편접수 불가)

3) 제출 서류목록 : 설계공모 응모 신청서 및 응모 작품 제출 도서

구 분	명칭 및 규격	수량	비 고
설계도판	심사용 설계도판 2매(A1 규격)	1식	ㆍ제출도서 작성 기준에 의함 (설계공모 지침서 9-10P 참조)
설계 설명서	설계설명서 : 설계도면 포함 (A3 규격)	15부	ㆍ제출도서 작성 기준에 의함 (설계공모 지침서 9-10P 참조)
USB	-	1식	ㆍ설계도판, 설계설명서의 내용을 파일로 저장하여 인식표시 없이 설계도서(설계설명서)와 함께 포장
모형	심사용 모형 : 1점 (A1 규격) 1 : 100 Scale	1식	ㆍ제출 모형은 우드락(백색) 사용을 원칙으로 하며, 받침대는 높이 30mm로 우드락(백색)으로 제작하여 제출 ㆍ모형제작범위는 설계사의 의도에 따라 가로방향 또는 세로방향 등 적용 가능 ㆍ(모형커버는 설치하되 별도 제작기준 없음)
제출서류	건축설계공모 참여(작품접수) 신청서	각1부	ㆍ[서식1] 참조
	응모신청 접수증		ㆍ응모신청 시 발급받은 접수증 제출 [서식11]
	변경사항		ㆍ응모 신청 제출 서류에 변경사항이 있는 경우 변경된 내용 포함 및 반영한 서류 제출

나. 제출도서의 익명성

1) 익명 사용 원칙은 설계공모 심사위원회 최종 결정까지 전 설계 공모 동안 유지되며, 그 방법은 다음과 같다.

가) 서류봉투(240㎜×105㎜)에 사무소명, 응모자명을 기재한 서류를 넣어 봉인한 후 제출도서(설계도면, 설계설명서 등)와 함께 1개의 묶음으로 백색종이로 포장 하여 제출한다.

나) 해당 작품에 대한 사무소명, 응모자명은 심사 종료시 까지 공개하지 않는다.

다) 모든 응모 작품에는 응모자를 인지할 수 있는 어떠한 암호나 기호도 표기되지 않아야 하며 이를 위반할 경우 응모 자격을 박탈 여부를 심사위원회에서 논의한다.

라) 심사 전에 심사위원을 접촉하여 작품 설명을 해서는 안 된다.

다. 제출도서의 작성

1) 일반사항

가) 설계설명서 제본은 좌철(접착) 제본으로 한다.

나) 설계도면은 임의 축척을 적용하고 축적과 방위는 도면 및 도판에 정확히 표현한다.

다) 모든 제출도서에 사용되는 종이는 순백색, 백상지(100g/㎡)로 한다.

라) 제출도서는 무채색으로 표현하고 설계도판 및 설계설명서의 조감도 또는 투시도는 컬러 사용이 가능하다.

마) 주요 실의 명칭 및 면적을 해당 실에 직접 기입한다.

바) 모든 도면의 표기는 한글과 아라비아숫자로 하며 미터법을 사용한다. 단, 영문이나 한문 등 외국어를 사용하지 않으면 표현할 수 없는 경우에는 외국어를 사용할 수 있으나 한글과 함께 표기하여야 한다.

2) 심사용도판

가) 규 격 : A1(가로594mm×세로 841mm) 크기의 도판 2매

나) 도판은 작품심사 시 게시가 가능하도록 두께 30mm 폼보드에 백색 용지(백상지 또는 인화지)를 사용하여 테두리 없이 부착하여 제출한다. (장변이 세로방향)

다) 도판 도면 중 배치도, 평면도, 입면도, 단면도의 축적은 임의로 한다

라) 도판의 표현은 칼라로 표현 가능하다.

※ 조감도 또는 투시도를 포함하여 도판 표현은 렌더링하지 않은 3차원 이미지로 색채로만 표현할 것

마) 도판 배치 요령

① 공모명 또는 사업명 등 제목은 표시하지 않는다.

② 도판 1

- 조감도, 설계개요, 배치도를 도판규격 내에서 자유롭게 배치한다.

- 설계개요에는 건축개요, 내외부 마감재, 주요 설비, 조경, 주차 등 관련 사항을 작성하고 구현하고자 하는 핵심 사항을 표기한다

- 배치도는 건축물, 시설물, 진출입 도로, 단지 내 도로, 녹지공간, 주차장, 이격거리 등에 관한 사항을 표현하고 지하구조물은 점선으로 표기한다.

③ 도판 2

- 각층 평면도, 입면도, 단면도를 배치하고 각층 평면도를 제외한 입면도, 단면도는 응모자가 수량을 정하여 자유롭게 배치한다.

3) 설계설명서

가) 설계설명서의 작성순서 및 구성 규정은 아래와 같다.

※ 아래 제시된 순서에 맞춰 20페이지 이내 구성을 원칙으로 함.

작성순서	규 격		비 고
1	표지		매수 미산입
2	목차
3	응모자의 유사 프로젝트 수행 실적 포트폴리오		1페이지 이하
4	공모에 대한 이해, 콘셉트,디자인 프로세스		3페이지 이하
5	스터디 모형사진 or 3차원 이미지 or 조감도
6	건축개요 및 시설면적표(법규검토 포함)		서식13, 서식14
7	배치 계획	배치도, 부분확대배치도, 대지 단면도 등	설계도면에 해당
		현황분석, 배치계획 개념
		동선계획, 대지 이용 계획, 주차계획
		배치도(조경, 도로, 외부 주차장 등 표기), 영역별 배치계획
8	건축 계획	건축물 평면도, 입면도, 단면도 등	설계도면에 해당
		상징성, 입면, 매스디자인 등 개념
		조닝, 동선, 공간구획 및 구성 계획
		건물 평면, 입면, 단면 계획
		용도별 운영 프로그램 제안
9	조경 및 경관계획	외부 공간 및 동선 계획도, 조경 및 식재 계획도, 시설물 디자인 계획도 등	설계도면에 해당
		경관 및 조경계획, 외부동선계획
		조경.식재 등 기타 외부공간 계획
		옥외시설 설치 및 시설물 계획
10	구조. 시공. 토목. 설비. 에너지계획	구조 및 시공계획
		부지계획, 토목구조물, 종합계획 (배수, 도로, 옹벽 등)
		각 설비 계획 설명서 (기계, 전기, 정보통신, 소방방재, 기타)
		신재생에너지 적용, 전력수요관리 계획, 에너지절약계획 등
11		공사비내역서, 기술검토서(필요시)	서식 15

나) 규격

① A3 (가로 420mm×세로 297mm) 크기

② 좌철 접착제 제본 및 단면 인쇄

③ 쪽번호는 페이지 하단 중앙에 부여(간지 포함)하고 앞․뒤 표지에는 부여하지 않는다

④ 설계설명서의 표현은 흑백 계통의 무채색만 가능 (조감도 또는 투시도 제외)

다) 분량 : 20쪽 이내

라) 표지, 목차는 매수 산입에서 제외하며, 표지, 목차를 제외한 모든 명에 쪽 번호를 표시함

마) 제출부수 : 설계설명서 15부

바) 표지

① 가로, 세로 모두 가운데 정렬

② 심사번호 기재란은 30mm×30mm, 실선, 굵기 1.0mm

③ 나)항 “사업명” 및 “심사번호 기재용 공란”, 날짜 외 표기 금지

④ 글자색 검정 / 글자크기 35point / 글씨체 HY견고딕 / 진하게 / 장평 100% / 자간 0%

⑤ 지질 : 표지는 백색 아트지(150g/㎡), 내용은 백상지(100g/㎡)

⑥ 작성예시

										30mm		20mm
															20mm
															30mm
	임원출장소 기본 및 실시설계 설계공모
	설계설명서
	2024. .(20PT)

사) 렌더링하지 않은 3차원 이미지(예시)

▮ 그림1 렌더링하지 않은 3차원 이미지 예시 >
출처 : 국가공공건축지원센터, 공공건축 설계발주 가이드(Ver.2), p.22-23 (2018.12.)

4) 제출 USB(1매)

가) 조감도 또는 투시도(01. 조감도(파일형식 JPG))

나) 설계설명서(02. 설계설명서(파일형식 PDF))

다) 설계도판(03. 설계도판 (파일형식 PDF))

7. 심사 및 당선자 선정

가. 심사위원 구성 및 공개

1) 설계공모심사위원회 구성

가) 「건축서비스산업 진흥법 시행령」 제17조, 「건축 설계공모 운영지침」제11조에 따라 심사위원회는 5-7인으로 구성한다.

나) 심사위원회의 자격은 아래와 같다.

① 국내외 건축사 자격을 소지한 자로서 자격 취득 후 건축설계 분야에서 5년 이상 살무경험이 있는 사람

② 대학의 건축계획 및 설계 분야 조교수급 이상으로서 해당 분야의 5년 이상 경험이 있는 사람

③ 해당 설계공모로 조성하고자 하는 건축물 또는 공간 환경의 특성상 관련 분야의 전문지식과 실무경험이 있다고 발주처 등이 인정한 사람

다) 심사위원회 운영

① 심사위원장은 심사위원 중에서 호선하며, 심사위원회를 대표하고 직무를 통활함

② 심사위원회는 심사위원 중 과반수가 참석하여야 하며, 심사 중 결정이 필요한 사항이 있을 경우 출석 심사위원 과반수의 찬성으로 의결함

③ 심사위원의 제척, 회피, 기피 등에 의한 결원 발생 경우 예비심사위원으로 대체함

④ 이외 언급되지 않은 사항에 대해서는 심사위원회의 논의를 거쳐 정할 수 있음

라) 심사위원 제척·기피·회비([서식 17] 참조)

① 심사위원 또는 그 배우자가 배우자였던 사람이 심사 대상 업체의 당사자가 되거나 그 업체의 당사자와 공동권리자 또는 공동의무자인 경우

② 심사위원이 심사 대상 업체의 당사자와 친족이거나 친족이었던 경우

③ 심사위원이 심사 대상인 사업의 시행으로 이해당사자(대리관계를 포함)가 되는 경우

④ 심사위원이나 심사의원이 속한 법인·단체 등이 심사 대상 업체 당사자의 대리인이거나 대리인이었던 경우

⑤ 심사위원이 최근 3년 이내에 해당 심사 대상 업체의 임·직원으로 재직한 경우

⑥ 심사위원이 최근 2년 이내에 해당 심사 대상 업체와 관련된 자문, 연구, 용역(하도급을 포함), 감정 또는 조사를 한 경우

⑦ 설계공모 참가자는 심사우원에게 심사의 공정을 기대하기 어려운 사정이 있는 경우에는 그 근거자료를 발주처 등에서 제출하여 기피신청할 수 있다.

⑧ 심사위원은 회피사유에 해당하면 회피신청서를 제출하고 스스로 그 안건의 심사에서 회피하여야 한다.

마) 기밀유지

① 심사와 관련된 일체의 내용은 심사위원회의 최종 결정 시까지 비공개를 원칙으로 한다.

② 심사위원으로 선정된 사람은 업무상 알게 된 비밀누설 등을 방지하기 위하여 심사위원 선정 동의 및 보안각서를 제출하여야 한다.

③ 심사위원회는 본 심사와 관련하여 어떠한 경우라도 제안사와 개별질의에 응답할 수 없으며, 심사결과 발표 시까지 비밀을 준수하여야 한다.

바) 심사위원 구성 : 본 심사위원은 5인으로 하고 예비심사위원은 2인으로 한다.

연 번	성 명	소 속	비고
1	강윤식	강원대학교
2	심영부	이안건축사사무소
3	장일문	원광대학교
4	최중식	강원대학교
5	이창훈	디에이그룹엔지니어링 종합건축사사무소
예비	김영화	영화건축사사무소
예비	박 훈	강원대학교

나. 심사 절차 및 심사 기준

1) 심사방법

가)「건축서비스산업 진흥법」 제21조, 같은법 시행령 제17조 및 「건축설계공모운영지침」(국토교통부 고시 제2019-196호. 2019. 4. 30)에 의거 심사방식은 작품에 대한 충분한 토론을 거쳐 심사위원 전원의 합의 도출을 원칙으로 한다.

나) 발표(PT), 토론, 당선작 선정 등 심사위원회의 진행은 비공개를 원칙으로 한다. 다만, 심사내용 전 과정을 녹화, 녹취하며, 필요시 심사위원회의 협의를 거쳐 공개할 수 있다.

다) 심사위원은 토론 시작 전, 사전검토 내용 및 발표내용을 기초로 심사방향과 주안점을 공유할 수 있다.

라) 심사위원 간의 충분한 토론을 거쳐 당선작 및 입상작들을 선정한다.

마) 심사위원은 당선작 및 입상작에 대한 작품별 평가사유서와 심사평을 작성하고 심사위원장은 최종 심사보고서를 작성하여 심사위원 전원의 서명을 받아 발주처에 제출한다.

바) 심사결과 응모작품 수준이 현저히 떨어진다고 판단될 경우 당선작을 선정하지 않을 수 있다.

사) 설계공모작품에 대한 심사과정에서 실격된 작품의 경우는 해당 사유, 기타 필요한 사항 등을 문서로 작성해야 하며, 심사에 참여한 심사위원 전원의 서명을 받아야 한다.

아) 제출 작품수가 너무 많거나 심사방법을 변경할 필요가 있을 경우에는 원활한 심사를 위하여 발주처의 동의하에 심사위원회에서 심사기준을 별도로 정할 수 있다.

2) 설계공모작품 설명 방법

가) 응모자는 심사위원회에 해당 응모작품에 대하여 설명한다. 이때 응모작 발표순서는 제비뽑기로 결정한다.

나) 발표 내용은 이미 제출한 PDF파일로 작성된 발표 자료이며, 설명시간은 작품별 15분, 질의시간 10분을 원칙으로 진행하되 심사위원회에서 별도로 정하는 경우에는 그에 따른다.

다) 발표자는 참가 등록한 업체에 공모공고일 이전까지 재직하고 작품계획에 참여한 설계자(설계공모 관련 용역책임자 등 실무자 권장)에 한하며, 발표 당일 재직기간이 명기된 재직증명서를 제출하여야 한다.

라) 참고사항

① 발표자는 심사 당일 발주처의 별도 공지 시간까지 지정된 장소에 참석하여야 하며, 미참석 시 작품설명 대상에서 제외한다.

② 발표자가 타 작품과의 비교설명, 시간초과 등 공정한 발표에 지장을 줄 수 있는 행위 시 심사위원장은 즉시 발표를 중지시킬 수 있다.

③ 질의응답을 위한 답변자는 2명(발표자 외 1인)으로 한다.

3) 작품평가 기준

가) 설계자의 전반적인 역량과 업무 경험 그리고 제시된 계획안을 종합적으로 평가한다. 설계자의 전반적인 역량과 업무 경험은 그의 대표작품 포트폴리오, 업무에 대한 이해도, 업무 수행계획 등을 통하여 평가될 수 있다.

나) 세부평가기준은 심사위원회에서 정할 수 있다.

다. 공모비용의 보상

1) 당선작에 대한 보상은 아래와 같다.

비고	대 상	보상
최우수상(당선작)	1점	설계권 부여
우수상	1점	보상금 : 10,000,000원
장려상	2점	1점당 보상금 : 5,000,000원

2) 심사 결과 공모 목적에 부합하지 않거나 수준 미달 등의 사유가 발생할 경우 심사위원회의 결정에 따라 입상작이 선정되지 않을 수 있다.

8. 당선 이후

가. 당선작 설계자의 의무

1) 당선작 설계자는 심의결과 보완요구 사항과 발주기관의 요구사항을 종합하여 설계변경 및 보완이 필요한 경우 기본 및 실시설계 시 수정․보완하여 이를 설계에 반영하여야 한다.

2) 당선자는 설계용역 수행 시 각종 법령에 정하는 허가, 승인, 동의, 심의, 협의, 설명회 등 필요한 업무를 수급자 부담으로 이행하여야 하며, 발주기관이 이를 이행하는 경우 필요한 자료제출 등 발주기관의 업무수행에 협조하여야 한다.

3) 당선자가 자의 또는 타의에 의해 해당기관의 설계용역 수행이 불가능할 경우 차순위 입상자에게 설계권을 부여할 수 있다.

4) 당선자는 기본 및 실시설계 시 별도의 설계과업지시서에 의거하여 충실한 설계도서를 작성하여야 한다.

5) 당선자는 「공공기관 에너지이용합리화 추진에 관한 규정」에 따른 “건축물의 에너지효율등급인증(1++등급이상)”에 따른 설계 업무를 수행하여야 한다.

6) 당선자는 외부 사용자재, 공법, 설계변경 등에 있어 발주기관 의견이 있을시 적극 수용하여야 한다.

7) 당선자로 결정된 후 계획변경 등 발주기관 사정에 의하여 설계공모 공고 시 제시한 규모와 설계비를 일부 조정하거나 기본설계 또는 실시설계를 발주하지 않을 수 있으며, 설계공모 당선작으로 선정된 작품으로 기본설계와 실시설계를 발주하지 않을 경우 공모보상비 예산의 10분의 5를 보상비로 지급한다. 당선자는 이에 대하여 일체의 이의를 제기할 수 없다.

8) 당선자는 본 지침에서 제시한 설계 용역비에 준하지 않고 설계용역비를 추가로 요구할 수 없다.

나. 저작권

1) 당선작의 저작권은 발주기관에 귀속한다.

2) 입상작의 저작권은 설계자에게 있으며 저작권의 귀속 등 저작권과 관련한 제반 사항은 저작권법령이 정하는 바에 따른다.

3) 그 외 발주기관이 설계공모에 참가한 설계자와 협의한 경우에는 예외로 할 수 있다.

9. 공모규정 준수

1) 당선자는 심사위원회의 보완요구 사항 및 발주기관의 요구사항을 종합하여 보완이 필요한 경우 기본 및 실시설계에 보완사항을 반영하여야 한다.

2) 당선자는 해당공사의 설계용역에 대해 발주기관과 수의계약을 체결할 권리를 갖는다. 다만 발주기관의 사정으로 인해 해당 공사의 용역을 이행할 수 없는 경우에는 그러하지 아니하다.

3) 당선자의 사정으로 설계용역을 이행할 수 없는 경우 차점자(우수작) 설계자와 설계용역수의계약을 할 수 있다.

4) 당선자는 설계공모 지침서 및 과업지시서에 의해 과업을 수행하여야 한다.

5) 당선자는 설계용역 계약을 체결할 때 다음 분야의 관계법령에 의한 설계자격이 없는 경우 관련 규정에 의한 설계자격자와 공동도급(분담이행방식)으로 계약체결을 하여야 하며, 공동도급계약의 대표자는 당선자가 된다.

가) 전기분야는 전력기술관리법에 의한 전문설계업 1종 이상 등록업체

나) 소방분야는 소방시설공사업법에 의한 전문소방시설 설계업 또는 일반소방시설설계업(기계,전기분야)을 등록한 업체

6) 당선자는 건축구조, 건축설비, 토목분야 등 관계전문기술자의 협력을 받아야 하는 분야에 대하여는 엔지니어링기술진흥법의 규정에 의한 기술사 사무소를 등록 개설한 자의 협력을 받아 용역을 수행하여야 하며

7) 조경 등 기타 관련분야는 관련전문가를 용역에 참여시켜 수행토록 하여야 한다.

8) 당선자는 설계용역 수행 시 각종 필요 인증 등의 예비인증을 취득하여야 한다.(인증수수료는 발주기관 부담)

9) 당선자는 설계용역 수행시 및 용역 완료 후라도 각종 법령에서 정하는 인허가, 동의, 심의, 협의, 주민설명회, 보고회, 준공처리 등 필요 업무를 당선자 부담으로 수행하여야 하며, 발주기관이 이행하는 경우 필요자료 제출 등 업무수행에 협조하여야 한다.

10. 저작권

1) 입상작의 저작권은 원칙적으로 설계자에게 있으며, 저작권의 귀속 등 저작권과 관련한 제반사항은 저작권법령이 정하는 바에 따른다.

2) 공모작은 타인의 저작권을 침해하지 않는 창작품이어야 하며, 만약 타인의 저작권을 침해했을 경우 모든 책임은 응모작 제출자에게 있으며 입상작은 입상이 취소될 수 있고 모든 권리를 반환해야 한다.

11. 작품반환

공모작의 반환은 심사결과 발표일로부터 7일 이내에 참가자의 부담으로 반출하여야 하며, 기간 내에 반출되지 아니한 작품은 발주기관이 임의로 처리하여도 이의 제기할 수 없다.

12. 기타

1) 본 설계공모는 2개 이상의 업체가 참가할 경우 성립되고 2개 업체 미만인 경우 재공고 한다.

2) 재공고 후에도 참가업체가 2개 미만일 경우 발주기관의 결정에 따라 처리한다.

3) 설계공모참가자는 본 설계공모지침서를 숙지하고 인정한 것으로 간주하며 본 지침서의 문구 해석상 발주기관과 참가자의 이견이 있을 경우 발주기관의 해석을 우선으로 하고 기타 명시되지 않은 사항은 발주기관이 정하는 바에 따라야 한다.

제 2 장  설 계 지 침

1. 분야별 세부 설계지침

가. 건축 분야

1) 일반사항

가) 출장소와 보건진료소를 위한 통합적 행정센터 계획을 수립함.

※ 비상시를 대비하여 출장소와 보건진료소의 입구는 별도로 설계

나) 출장소와 보건진료소의 복합공간 효율성을 극대화하기 위해 공간과  운영을 통합할 수 있도록 기획

다) 대상 출장소 및 보건진료소의 특징 및 인구와 대상지 주변 행정기관 현황 등 지역 현황에 부합하도록 계획

라) 지역 보건진료소를 조성하여 지역 간 의료혜택 해소 및 질병 발생 시 격리설비 계획

마) 주변 시설(임원파출소, 임원우체국, 임원중학교, 임원초등학교, 임원농협)과의 적극적인 연계를 통하여 주변 시설의 주 이용객인 청소년, 및 어린이, 지역주민들에게 특화된 행정 및 의료시설 계획

바) 보건복지부에 고시된 보건진료소 설치기준 준수

2) 설계 시 고려사항

가) 출장소와 보건진료소 관리운영계획이 상호작용 가능하고 연계성을   갖춰 효과적으로 운영될 수 있도록 설계함

나) 건축법 및 기타 관련법규를 면밀히 검토하여 규정에 위반됨이 없도록 설계함

다) 각 시설은 전기, 통신, 기계, 방재, 가구 등에 이르기까지 사무자동화(OA), 통합보안시스템(IS) 등 최신식 자동관리가 될 수 있고 에너지 절약형 기술을 최대한 적용하여 설계함

라) 사업의 추정 공사비를 분석하고 경제성과 수익성을 최대한 고려해   설계함.

마) 지질조사, 측량(부지경계, 현황측량) 및 조경계획 고려하여 설계함.

바) 기능 및 건축구조가 적정하여야 하며 부동침하 우려가 없고 안전하여야 한다.

사) 방수, 방습, 단열, 결로 및 차음방지에 지장이 없어야 한다.

아) 각 기능별 유기적 관련성을 고려하여야 한다.

자) 주차장 계획과 차량 진․출입 등 동선계획을 고려한다.

차) PD, AD, EPS, IPS 등은 계획단계부터 유지관리를 고려하여 사람과 장비 출입이 가능하도록 충분한 크기를 확보하여야 한다.

카) 지역 특성을 반영토록 하고 사회변화에 대응할 수 있도록 가변성 및 융통성이 있도록 한다.

타) 각종 시설의 배치, 규모 등 세부적인 사항은 설계자가 자유롭게 전체 규모 등을 고려 적절하게 배치하여 설계자의 창의성이 발휘될 수 있도록 한다.

파) 장애인ㆍ노인ㆍ임산부 등의 편의증진 보장에 관한 법률에 맞게 설계(문턱이 없게 설계)하고, 특히 시각장애자를 위한 유도시설(점자안내판, 유도블럭 등)을 설치하고, 장애인 화장실 및 엘리베이터를 설치토록 한다.

하) 각 층별 화장실의 부스 비율은 남자의 대소변기 수의 합 이상을 여자용으로 확보토록 검토하여 반영하고, 공간도 넓게 배치한다.

3) 배치 및 동선계획

가) 시설 배치는 향, 조망 그리고 이용자의 편의를 고려하여 적절하게 배치되도록 하며, 출장소 이용자와 보건진료소 이용자, 직원의 출입구 등 기능별로 동선은 분리

나) 시설물의 배치는 수요추정에 의한 시설규모 및 토지이용계획에 적합하도록 배치

다) 출장소 이용자의 특성을 고려하고 상충기능은 분리하고 상호보완 기능은 인접배치토록하고 층별, 기능별로 구분하여 효율적으로 배치

라) 출장소는 배치상 내․외부로부터의 소음에서 격리되고, 직사광선은 피하고 조도 분포에 유의하고 색채의 조화 등도 고려

마) 보건진료소는 반드시 장래의 확장 가능성을 고려, 건축물의 하중을 충분히 고려한 위치에 배치가 이루어져야 하며, 이용자에게 편리한 이용환경(규모)을 조성하고 내․외부 공간과 유기적으로 연계 배치

※ 증축계획 시 수직 또는 수평증축과 필요 유보지 면적 등을 검토하 증축방향을 제시

바) 문화활동을 위한 기본시설 즉, 주민공간, 대회의실, 소회의실을 위한 각종 편의시설 설치와 물품보관실, 운영사무실, 화장실 등 전용시설의 설치와 특히 어린이 이용자의 안전을 고려한 시설물 설치․계획

사) 보건진료소 동선과 보행자 동선을 고려한 주차장 배치계획

아) 보행자 동선과 피난을 고려한 출입구 계획

자) 대지여건 및 시설 특성을 고려한 창의적인 계획안을 유도

① 남향배치로 친환경 및 에너지계획을 고려할 것.

② 기존 시설과 연계성을 고려할 것.

③ 기존 건축물과 연계한 쉬운 길 찾기가 가능하도록 배치 및 인지성을 고려할 것.

④ 향후 수요 변화에 대응할 수 있는 증축을 고려한 건축 및 구조계획을 반영할 것.

4) 평면계획

가) 각 시설의 조화로운 공간계획 및 기능별 합리성 확보

나) 실의 형태 위치는 실의 사용 용도에 적합해야 하며 배치(장․단변비)는 에너지절약, 채광, 통풍, 환기 등을 고려하여 적합하게 계획(배치)

다) 평면계획에서 장애인과 노약자 등의 이용을 충분히 고려한 동선계획과 단위공간(출입문 슬라이딩 도어, 장애자용 화장실 등)을 계획

라) 포스트 코로나 대응 및 감염병 등 감염확산방지를 위한 계획 및 실내 채광을 위한 채광창 확보(실내공기질관리법에 준하는 시설 등)

5) 입면계획

가) 에너지의 효율성 및 유지․관리를 고려한 경제성과 실용적인 외장마감을 계획

나) 안정감 있는 규모로 계획하고 용도 및 기능을 고려하여 실용적이고, 전체적으로 동질성을 갖는 입면을 계획하고, 입면도에 주요 마감 재료를 표현

다) 지역의 상징성, 디지털 시대의 지식‧문화중심으로서의 기념성과 휴식의 친근성이 확보된 창조적 디자인으로 설계

라) 인식성 제고와 미관 향상을 위해 환기탑, 보행계단, 난간, 경사로 옹벽 등은 의장성을 고려한 통합디자인

마) 실별 용도, 면적, 특성에 따라 적정한 층고를 산정하여 경제적인 공간을 계획

바) Zoning을 통해 기능별 독립성을 유지하고, 관리 및 서비스 동선은 상호 유기적 연결이 가능하도록 하며, 층간소음을 고려한 설계

사) 천장고와 복도는 실의 용도, 면적, 기능을 고려하여 적정한 높이와 폭을 산정하되 공간의 쾌적성 및 공사비 절감을 함께 고려하여 계획

6) 설비계획

가) 쾌적한 환경조성을 위하여 합리적·경제적 설비시스템 계획, 오염물  질 배출 최소화, 시공성 향상 등을 고려하며, 관련 법규 및 제반 규정을 준수하고 타 공종과 협의하여 설비설계를 계획

나) 모든 설비계통은 품질 및 성능을 신뢰할 수 있는 신기술, 신공법(국  토교통부 인증)을 적극적으로 활용하고 최신 시설과 품질관리, 철저한 안전시공, 예산절감 등을 고려하여 계획

다) 기계실 및 펌프실 등은 기계장비 및 배관의 집합시설임을 감안하여  유지관리 및 보수가 용이토록 점검공간을 확보하여야 하며, 에너지 균등분배가 가능하도록하고 집중호우 등에 의한 산사태가 발생하지 않도록 계획

라) 설비 및 전기, 공조 등 기반설비의 효율적인 관리를 위하여 추후 모  니터링 시스템 및 에너지관리시스템 반영

마) 각 시설별 이용시간에 따른 개별 운영과 가변적인 공간 구성 가능하  도록 동선, 보안 및 조명 냉난방 제어설비 계획

7) 토지의 이용계획

가) 대상지의 자연조건을 최대한 활용하여 훼손을 최소화하는 경제적인

토지이용 계획 수립

나) 주변의 기존 환경과 전체적으로 조화를 이루는 합리적 토지배분과

각 공간의 연계성이 강화된 적극적인 계획안 제시

다) 주변 녹지공간을 활용하여 이용객들의 건강과 휴식에 도움을 주는 자연

친화적인 공간 계획

8) 교통 계획

가) 주변지역의 교통망과 접근성, 토지이용계획과의 상관관계 등을 감안하여 기능적이고, 효율적인 동선체계 유도

나) 기존 대중교통 중심의 체계를 적극 활용하여 교통 계획 수립

다) 기능별 성격이 다른 동선 분리개념과 엄격한 보·차도 분리 개념을 도입하여, 차량과  주차 동선의 원활한 흐름 유도, 안전한 보행자의 동선 확보

라) 비상차량 및 관리차량의 접근성 확보를 최대한 고려(유지관리 및 소방진입 별동동선 확보)

9) 보행자 동선계획

가) 건물 밖에서의 안전한 실외 활동과 보행자 동선 확보

나) 차량동선과 보행자동선의 분리로 신속, 안전, 쾌적, 경제성을 추구하는 보행자 동선계획(서비스동선 별도분리, 장애인경사로 확보 및 주출입구 인근 배치 등 외부 동선을 고려한 계획)

다) 다양한 옥외활동 및 휴게공간을 조성하여 지역 활성화에 기여하도록 유도

① 펜데믹 상황을 대비하여 옥외 선별진료소설치 예정공간을 계획하고 유사시 별도의 접근동선을 계획하여 인접 시설 이용자와 접촉을 최소화(선별진료소와 진료소 등)

② 이용자 및 방문객의 편의시설(벤치, 그늘막, 안전난간 등) 설치

③ 자전거 및 이륜차(오토바이) 등의 이용자를 고려한 보관소 및 주차공간을 확보

④ 대지 경계부는 담장과 조경으로 차폐하기보다 대지 내 외부공간과 자연스럽게 연계 가능한 보행친화적인 공간으로 조성 (옥외주차장, 녹지, 휴게공간 등)

라) 임원출장소, 보건소의 기능과 외부공간을 종합적으로 고려한 외부동선계획 유도

① 본 사업지 접근을 위한 안전한 보행환경을 위해 보행로를 차로와 구분하여 조성하고 충분한 보행공간 확보

② 시설 유지관리를 위한 서비스 동선, 화재·비상시를 대비한 피난동선 및 소방진입용 동선(소방차로)를 별도 확보

③ 주차장 배치 시 시설 주출입구·부출입구를 통행하는 보행자 안전 고려

10) 세부 설계지침

가) 건축시설별 면적 및 계획은 사업부서와 사전협의하며, 또한 운영      관리자가 선정될 시 관리자의 의견을 참고기준으로 설계 진행과정     에서 조정될 수 있으며, 제시된 내용을 기본으로 하면서 운영관리     에 관한 설계자의 아이디어에 따라 통합, 또는 분리․ 강화할 수 있     음.

나) 동일 예산 조건에서 가장 경제적인 시설이 되도록 계획하고, 유지관리비가 저렴하도록 설계한다.

나. 세부면적 (출장소 + 보건진료소)

구 분	세부시설	면 적	구성비	비 고
출장소	민원실	157.54㎡	12.9%
	미화원대기실	15.00㎡	1.2%
	당직실	12.90㎡	1.0%
	주민공간	157.54㎡	12.9%
	문서고	12.90㎡	1.0%
	비품실	15.00㎡	1.2%
	대회의실	157.54㎡	12.9%
	소회의실	27.90㎡	2.28%
보건소	보건진료소	120.85㎡	9.9%	면적준용
	보건진료소관사	45.12㎡	3.7%	면적준용
	약품보관실	22.19㎡	1.8%
공용공간	화장실	96.42㎡	7.9%
	계단실,홀,복도 등	328.99㎡	27.22%
	기계, 전기실	50.13㎡	4.1%
	계	1,220.02	100.00%

※ 주의) 세부면적표에서 보건진료소와 보건진료소관사의 면적은 반드시 주어진 면적 기준으로 반영되어야 함

다. 시설별 설계기준

1) 메인홀(로비)

가) 해당 출장소의 상징이 되는 디자인 개념 및 방향성 제안

나) 휴식, 대기, 관리기능을 수행할 공간 고려(냉/난방관리, 휴식, 대기 공간 등)

다) 전체 실 관리의 효율성을 최대한 제고하고 기능의 상호 유기적 관계 수용

라) 로비에서 시각적 인지가 가능하고, 각 기능 공간으로의 원활한 동선 체계를 고려한  디자인 방향

마) 장애인을 고려한 인포메이션 기능을 설정하고 휠체어 수납 등의 공간을 수용

2) 민원실공간

가) 출장소 전용공간내 주민의 민원 및 행정서비스 공간으로 150㎡ 이  상의 민원 및 사무실을 확보

나) 행정 직원 및 주민 민원공간으로 업무 및 민원이 편리하도록 조성

다) 조명 및 색채 구성에 있어서 자유로운 분위기를 실내공간에서 연출   할 수 있도록 계획개념 도출

라) 대회의실, 소회의실 및 기타 서비스실과의 연계성이 확보되도록 계  획

마) 마감 재료의 청결성과 내구성, 안전사고에 대비한 바닥재 사용

3) 주민공간

가) 출장소 전용공간내 주민의 소통 및 교류 공간으로 150㎡ 이상의 동  호회활동, 교습 등 다목적 용도가 가능한 공간 조성

나) 소음차단을 위한 방음실로 조성

다) 접근성과 편의성을 고려하고 각 실 영역별 명확한 시각적 구분이  가능하도록 계획

라) 장애인을 위한 무장애 디자인(barrier free design) 계획 개념을   적용해 쾌적한 서비스를 제공하고 고려한 계획 개념과 지침 수립

마) 대회의실과의 연계를 고려한 디자인 방향 설정

바) 각 시설간의 영역성을 확보하고 이용, 관리가 용이하도록 계획 지침의 수립

4) 대회의실

가) 공연 ․ 전시 발표공간, 교육 ․ 강의 공간을 구성

나) 이동형 무대와 좌석, 음향, 방음시설 등을 설치

다) 주민공간과의 연계성을 고려한 실배치로 이용자의 접근성을 부여

5) 사무실

가) 업무 효율성과 원활한 기능 수행을 위한 가구 배치

나) 업무 조직의 규모를 고려한 가구 배치와 공간 활용 및 업무부서 간 연계 고려

다) 사무공간에서 요구되는 각종 자료와 서적 등에 대한 수납공간의 확보

라) 각종 설비와 디지털 기기 등에 대응 가능한 가구 배치 수용

마) 업무 집중도를 고려하여 사무공간의 컬러는 시각적 편안함과 집중도 를 증대시킬 수 있는 방향으로 계획하고 마감재료 또한 과도한 패턴 사용을 지양

6) 미화원대기실

가) 직원 동선을 고려하고 따듯한 분위기의 공간 연출과 안락하고 편안한 가구 디자인 선정을 통하여 휴식을 통한 충전 장소로서의 계획 개념 도출

나) 그린 개념의 디자인을 통하여 시각적으로 편안함을 줄 수 있는 디자인 고려

다) 편의시설로 탈의실, 샤워실을 구비

7) 소회의실

가) 소규모 발표공간, 교육 ․ 강의 공간을 구성

나) 무대와 좌석, 음향, 방음시설 등을 설치

다) 주민공간과의 연계성을 고려한 실배치로 이용자의 접근성을 부여

8) 보건진료소

가) 접수/수납 창구 【소요공간 1실, 12㎡ 이상 규모 소요】

① 주 출입문에 인접하거나 또는 주 출입구를 바라볼 수 있는 곳에 위치시켜 이용자들의 안내 역할을 수행하도록 한다.

② 개방식 카운터 형태로 계획하여 안내 데스크를 설치하며 환자들이 쉽게 문의할 수 있는 분위기를 제공하도록 한다

③ 진찰실과 최단 동선을 유지토록 한다.

나) 대기공간 【소요공간 1실, 12㎡ 이상 규모 소요】

① 대기공간은 넓고 쾌적하게 계획하고 가능한 진료실 등과 직접  면하지 않도록 하여 진료환자의 프라이버시를 보호할 수 있는   구조로 한다.

② 소요공간 1실로 10인 동시대기 가능하여야 하며 1인당 1.2㎡ 이상으로 산정한다

③ 가능한 남향 배치로 일광투입이 가능토록 검토한다.

다) 약국 (약국창고 포함)【소요공간 1실, 30㎡ 이상 규모 소요】

① 진찰실과 연계된 동선을 유지하고 약품 조제 및 보관에 편리하여야 한다.

라) 내과진찰실 【소요공간 1실, 25㎡ 이상 규모 소요】

① 환자(휠체어를 이용한 환자 포함) 및 의료진이 자유스럽게 움직일 수 있는 공간구성이 되어야 하며, 환자들의 탈의공간은 프라이버시가 보장되어야 하며, 필요시 간호사 또는 보호자의 부축을 받을 수 있도록 여유공간을 가져야 한다

② 진찰 시 환자의 프라이버시가 보장될 수 있도록 방음시설에 유의하며 특히 내부 마감재료는 소리를 흡수할 수 있도록 선정한다.

③ 환자진찰에 적정한 밝기의 조명이 제공되어야 하며, 내부 마감재료 색상은 환자에게 심리적 안정감을 줄 수 있어야 한다.

마) 처치실【소요공간 1실, 25㎡ 규모 소요】

① 내과진찰실과 연계하여 설치하고 간단한 처치 및 주사가 가능  토록 한다.

바) 소독실【소요공간 1실, 10㎡ 이상 규모 소요】

① 진료실, 처치실 등 청결장비를 주로 사용하는 실과 인접한 곳에   배치한다

② 외기에 면하지 않을 경우 강제 환기팬을 설치한다.

사) 상담실【소요공간 1실, 20㎡ 이상 규모 소요】

① 채광과 환기가 양호하도록 하고 외부에 소음이 들리지 않도록 방음시설에 유의하고, 상담의뢰자가 편안하게 문의할 수 있는 분위기를 제공토록 한다.

② 진료실 인근에 사용이 가능토록 배치

아) 숙소 (2층)【소요공간 1~2실 이상 규모 소요】

① 숙소로서 사용에 불편이 없는 구조로 설계 한다.

자) 보일러실【소요공간 1실, 7.91㎡ 이상 규모소요】

① 외부에 소음이 발생치 않도록 방음시설이 고려되어야 한다.

② 숙소난방용 보일러 설치를 고려한다

9) 기타 영역

가) 문서고, 비품실 공간설치

나) 민방위경보시설 설치(옥상)

다) 그 외 발주처의 필요에 따라 협의하여 설치하는 공간 등

10) 실별 조닝(zoning)

가) 영역별 기능과 특성에 따른 연계·이격을 위한 고려

① 민원실 → 홀 → 보건진료소와 서로 연계 가능 여부 검토

② 진료 및 주민공간은 주로 주간에 이루어지므로 남동측 배치 권장

③ 소음·진동 또는 냄새가 발생하는 영역은 진료영역과 이격 배치

나) 영역별 운영시간, 운영주체 및 주 이용대상을 고려하여 계획하고 필요 시 분리 운영이 가능

① 진료와 관계된 실로 외부에서 접근이 용이한 위치와 각 진료와 치료실 간의 관계를 고려한 동선계획 수립

② 주간 진료 운영의 사용시간에 따라 설비영역 고려

③ 보건소 내 관사의 경우 보건소와 동선분리 검토

④ 주민개방시설은 외부에서 직접 접근이 가능한 출입구 또는 별도의 접근동선을 계획

제 3 장 유사시설 참고자료 및 현장사진

[붙임-1] 정라동 행정복지센터 시설면적 참고자료(유사 용역)

정라동 행정복지센터 시설명세서
1.명칭		삼척 정라동 행정복지센터
2.지위		지역분관		3.유형		행정복지센터
4.부지면적		4,046.00㎡
5.연 면 적		1,669.54㎡
6.층 수		지상2층
지상1층	7. 작은도서관	157.17㎡	지상2층		15. 대회의실		105.79㎡
	8. 민원실(사무)	230.28㎡			16. 방음프로그램실		42.44㎡
	9. 마주침공간	213.99㎡			17. 예비군동대		56.66㎡
	10. 회의실	23.86㎡			18. 통장 회의실		20.34㎡
	11. 물자창고	43.59㎡			19. 동장실		34.02㎡
	12. 문서고	11.17㎡			20. 요리체험실		78.00㎡
	13. 기계실	60.75㎡			21. 마루공간		77.16㎡
	14. 공용면적	104.70㎡			22. 문서고		43.59㎡
					23. 공용면적		313.61㎡
	합 계	845.51㎡			합 계		771.61㎡
16.행정복지센터		1,669.54㎡

(주기)

1) 현재 설계중인 시설의 면적이며 설계공모시 설계자의 의도에 따라 각 실별 면적을 조정할 수 있음

〔붙임 2〕노곡 보건지소 시설면적 참고자료(유사 용역)

노곡 보건지소 시설명세서
1.명칭		삼척 노곡면 보건지소
2.지위		지역분관		3.유형		보건지소
4.부지면적		2,474.00㎡
5.연 면 적		332.94㎡
6.층 수		지상2층
지상1층	7. 치과치료실	30.64㎡	지상2층		15. 숙소 2실		55.44㎡
	8. 접수 및 약국	17.82㎡			16. 세탁/보일러실		15.84㎡
	9. 내과진찰실	17.82㎡			17. 공용면적		12.96㎡
	10. 처치실	25.92㎡
	11. 다목적실	31.2㎡
	12. 상담실	21.45㎡
	13. 남여화장실	24.54㎡
	14. 공용면적	79.31㎡
	합 계	248.7㎡			합 계		84.24㎡
18. 보건지소		1,217.81㎡

[붙임-3] 임원출장소 부지 현장사진-1(기존 출장소 철거 예정)

	① 에서 바라본 부지반대편 전경
② 에서 바라본 도로전경	③ 에서 바라본 도로전경
④ 에서 바라본 부지전경	⑤ 에서 바라본 부지전경

[붙임-3] 임원출장소 부지 현장사진-2(기존 출장소 철거 예정)

	⑥ 에서 바라본 부지전경
⑦ 에서 바라본 부지전경	⑧ 에서 바라본 부지전경
⑨ 에서 바라본 부지전경	⑩ 에서 바라본 부지전경

[붙임-3] 임원출장소 부지 현장사진-3(기존 출장소 철거 예정)

	⑪ 에서 바라본 부지전경
⑫ 에서 바라본 부지전경	⑬ 에서 바라본 부지전경
⑭ 에서 바라본 부지전경	⑮ 에서 바라본 부지전경

제 4장.  각종서식

가. 설계공모 응모 신청시

1. 설계공모 응모신청서 (서식 1)

2. 대표자 선임계 (서식 2)

3. 설계공모 참여자 명단 (서식 3)

4. 공동응모협정서 (서식 4)

5. 청렴서약서 (서식 5)

6. 사전접촉 금지 서약서 (서식 6)

7. 위임장 (서식 7)

8. 사용인감계 (서식 8)

9. 설계공모 서면질의서 (서식 9)

10. 개인정보 수집 및 이용동의서(서식 10)

나.설계공모 응모작 제출시

11. 설계공모 응모작 제출서 (서식 11)

12. 설계설명서 표지 양식(서식 12)

13. 건축개요 및 시설 면적표 (서식 13)

14. 층별 세부용도 및 면적표 (서식 14)

15. 관련법규 검토서 (서식 15)

16. 추정공사비 내역서 (서식 16)

17. 심사위원 기피·회피 신청서 (서식 17)

18. 심사 후 입상작 확인용 (서식 18)

19. 규격봉투 (서식 19)

[서식 1]

설계공모 응모신청서
※ 접수번호
대 표 설계사무소	업 체 명				사업자등록번호
	대표자명				주민등록번호
	주 소				전화번호 (FAX번호)
	(E-mail)
공동응모 설계사무소	업 체 명				사업자등록번호
	주 소				전화번호 (FAX번호)
삼척시에서 시행하는 「임원출장소 신축공사 기본 및 실시설계용역 설계공모」에 있어 “공고문” 및 “설계공모지침서”를 준수하여 응모할 것을 신청합니다. 첨부 : 등록서류 (공고문 참조) 2024년 월 일 신청인(대표자) : (인) 삼척시장 귀하
-------------(인)------------ 절 취 선 -------------(인)--------------
설계공모 응모신청 접수증
※ 접수번호				접수일자		2024.		접 수 인
설 계 사무소명				전화번호 (FAX번호)
대 표 자 (건축사)				주민등록번호

[서식 2]

대표자 선임계

업 체 명
대표자 성명 (건축사)		주민등록번호
주 소
E-mail		전화번호

상기인을 삼척시에서 시행하는「임원출장소 신축공사 기본 및 실시설계용역 설계공모」에 응모하는 대표자로(담당건축사)로 위임합니다.

2024년     월     일

○ 대표업체

업 체 명 :

주    소 :

대 표 자 :                  (인)

○ 공동응모업체

업 체 명 :

주    소 :

대 표 자 :                  (인)

삼척시장 귀하

[서식 3]

설계공모 참여자 명단

연번	소 속	직 위	성 명	주 소	전화번호

본인은 삼척시에서 시행하는「임원출장소 신축공사 기본 및 실시설계용역 설계공모」에 응모함에 있어 모든 권한을 위임받은 응모대표자로서 참여자 명단을 제출합니다.

2024년     월     일

응모대표자 : 소속         직위         성명             (인)

삼척시장 귀하

[서식 4]

공동응모 협정서

제1조 (목적) 이 협정서는 삼척시에서 시행하는 「임원출장소 신축공사 기본 및 실시설계용역 설계공모」를 ○○○ 와 ○○○가 공동으로 응모하여 업무를 수행함에 있어서 각 업체 및 개인이 준수하여야 할 사항을 정함에 있다.

제2조 공동응모 대표업체(이하 대표업체와 같다)의 명칭, 사무소의 소재지 등은 다음과 같다.수급체의 명칭, 사업소의 소재지, 대표자는 다음과 같다.

1. 업  체  명 :

2. 소  재  지 :

3. 대표자성명 :

제3조 (공동응모의 구성원) 대표업체를 제외한 공동응모업체(자)의 구성원은 다음과 같다

1. 업체명 :                 (대표자 :         주  소 :                )

2. 업체명 :                 (대표자 :         주  소 :                )

제4조 (대표업체의 권한) 대표업체는 발주기관 및 제3자에 대하여 공동응모업체(자)의 구성원을 대표하여 문서의 제출 및 수령, 권리의 획득 및 포기 등에 관한 의사 표시 권한을 가진다.

제5조 (효력기간) 본 협정서는 당사자간의 서명과 동시 발효하며, 공모의 이행으로 종결된다. 다만, 당선작으로 결정되어 기본 및 실시설계 시에는 실시설계 종료 후 종결된다.

제6조 (의무) 공동응모업체(자) 구성원은 제1조에서 규정한 목적을 달성하기 위하여 신의를 바탕으로 성실하게 필요한 모든 지식과 기술을 활용할 것을 약속한다.

제7조 (구성원 상호간의 책임) 구성원은 과업수행과 관련하여 제3자에게 끼친 손해 및 구성원이 다른 구성원에게 끼친 손해를 구성원 상호간 협의하여 배상한다.

제8조 (권리․의무의 양도제한) 구성원은 이 협정서에 의한 권리․의무를 제3자에게 양도할 수 없다.

제9조  ① 구성원 중 대표업체가 중도에 탈퇴하거나 그 일원의 탈퇴로 응모자격요건에 미달하게 될 경우에는 응모작품을 제출할 수 없다.

② 구성원 중 일원이 중도 탈퇴하였을 경우 즉시 서면으로 신고하며, 탈퇴 업체(자)를 다른 업체(자)로 교체할 수 없다.

위와 같이 공동수급협정을 체결하고 그 증거로서 협정서 ○통을 작성하여 공동응모업체(자) 구성원이 기명날인하여 각각 보관한다.

2024년     월     일

○ 대표업체

업 체 명 :                  (전화번호)

주    소 :

대 표 자 :                  (인)

○ 공동응모업체

업 체 명 :                  (전화번호)

주    소 :

대 표 자 :                  (인)

삼척시장 귀하

[서식 5]

청 렴 서 약 서

본인은 삼척시에서 시행하는 「임원출장소 신축공사 기본 및 실시설계용역 설계공모」에 응모함에 있어 귀 시의 설계공모지침 등 제반규정을 성실히 준수하고 제출서류 전반에 대한 허위기재 및 불공정행위 등으로 인하여 발생되는 어떠한 불이익 처분에도 이의를 제기하지 않을 것이며, 특히 공모와 관련한 응모작품 제출, 심사위원회의 심사결과, 당선작 선정 등에 대하여는 이의 없이 귀 시의 결정에 따를 것을 확약하고, 만약 이를 어겼을 경우 민형사상 등 일체의 책임을 감수하겠으며 이에 서약서를 제출합니다.

2024년     월     일

○ 대표업체

업 체 명 :

주    소 :

대 표 자 :                  (인)

○ 공동응모업체

업 체 명 :

주    소 :

대 표 자 :                  (인)

삼척시장 귀하

[서식 6]

사전접촉 금지 서약서

응모자는 「임원출장소 신축공사 기본 및 실시설계용역 설계공모」와 관련하여 관계법령에 규정된 절차를 준수하여 공정하고 투명한 설계공모 심사가 되도록 아래의 사항을 준수하고, 만약 이를 위반할 시에는 관계법령에 따라 책임을 지고 이와 관련하여 일체의 민·형사상 이의를 제기하지 않겠습니다.

가. 특정인의 당선을 위한 담합 등 설계공모의 자유경쟁을 방해하는 행위나 불공정한 행위를 하지 않겠습니다.

나. 본 건 설계공모와 관련하여 공모 및 심사 전 과정에서 심사위원 등 공모관련자와 직·간접적으로 접촉·연락하지 않겠으며, 이유여하를 막론하고 금품, 향응이나 부당한 이익을 제공하지 않겠습니다.

상기 내용을 위반할 시에는 당선 취소 등의 처분 및 관계법령에 따라 일체의 민·형사상 책임을 지겠습니다.

2024년     월     일

	○ 대표업체	업체명 :
		대표자 :		(인)
	○ 공동응모업체	업체명 :
		대표자 :		(인)

삼척시장 귀하

[서식 7]

위  임  장

대 리 인 : ○○○

위 사람을 본인의 대리인으로 정하여「임원출장소 신축공사 기본 및 실시설계용역 설계공모」 설계공모에 관련된 모든 권한을 위임합니다.

2024년     월     일

		업체명 :
		대표자 :		(인)

재 직 증 명 서

성 명		생 년 월 일
부서/직위		소 속
주 소
재직기간

위와 같이 당사에 재직 중임을 증명합니다.

2024년     월     일

		업체명 :
		대표자 :		(인)

삼척시장 귀하

[서식 8]

사 용 인 감 계

사용인감

본인은 삼척시에서 시행하는 「임원출장소 신축공사 기본 및 실시설계용역 설계공모」에 수반되는 모든 행위에 대하여 위의 인감을 사용하고자 하며, 동 인감을 사용함으로써 민형사상의 문제가 발생할 경우 모든 책임을 질 것을 확약하고 이에 사용인감계를 제출합니다.

2024년     월     일

업 체 명 :

주    소 :

대 표 자 :                     (인)

삼척시장 귀하

[서식 9]

설계공모 서면질의서

대표자 성명 (건축사)		신 청 접수번호
설계사무소명		전화번호
소 재 지		FAX번호
지 침 서 (PAGE)	질 의 내 용

[서식 10]

개인정보 수집 및 이용동의서

1. 개인정보의 수집·이용 목적

○ 설계공모 응모 신청 관련 서류 제출

- 설계공모 응모 시 신청 관련 서류 작성과 관련한 개인정보를 처리(수집·이용)합니다.

2. 수집·이용하려는 개인정보의 항목

○ 성명, 사업자등록번호, 생년월일, 주소, 소속, 직위, 연락처, 이메일 등 개인정보에 관한 사항

3. 개인정보의 보유 및 이용 기간

○ 설계공모 응모 신청 시 작성되는 관련 서류

○ 보유(이용)기간 : 5년

○ 보유근거 : 문서보유기간

4. 이용자는 해당 개인정보 수집 및 이용 동의에 대한 거부 권리가 있습니다. 다만, 개인정보 수집·이용에 대한 동의 거부로 발생되는 불이익에 대해서는 본인이 부담하셔야 합니다.

□ 동의	□ 동의하지 않음

202 년    월     일

제출자   소속 :

성명 :                  (인)

삼척시장 귀하

[서식 11]

설계공모 응모작 제출서
※ 접수번호
신청인	설계사무소명				전화번호/FAX
	대 표 자				주민등록번호
	사무소 소재지
삼척시에서 시행하는 「임원출장소 신축공사 기본 및 실시설계용역 설계공모」응모작을 제출합니다. 2024년 월 일 신 청 인 : (인) 삼척시장 귀하
제출서류(도서) 1. 심사용 도판 2매. 2. 설계설명서 15부. 3. 심사후 입상작 확인용 서류 1부. * 위 내용이 포함된 USB 1EA
-----------(인)--------- 절 취 선 --------(인)------------
설계공모 응모작 접수증
※ 접수번호									접 수 인
설 계 사무소명				전화번호 (FAX번호)
대 표 자 (건축사)				주민등록번호
소 재 지
발주기관		삼척시청

[서식 12]

설계설명서 표지 양식

□ 설계설명서 표지 작성요령

	3cm	3cm				-A3횡 아트지 좌측편철 -글자체 : HY견고딕 -제목크기 : 35 -연도 글씨크기 : 20 -중앙정렬 -글씨 : 진하게 -셀간격 : 180% -테두리선 : 없음 -번호 기재란 외곽선 :진하게
					2cm
					3cm
					3cm
임원출장소 신축공사 기본 및 실시설계용역 설계공모 설계설명서
2024. 00.
					5cm
					2cm

※ 이격거리는 ± 0.5cm 범위내로 작성 (표지작성규정 미준수시 감점대상 포함될 수 있음)

[서식 13]

건축개요 및 시설 면적표

구 분			내 역	비 고
건물개요	대 지 위 치
	지 역 지 구
	대 지 면 적		㎡
	도 로 현 황
	건 축 면 적		㎡
	연면적	전 체	㎡
		지 하	㎡
		지 상	㎡
	건 폐 율		%
	용 적 율		%
	구 조
	층 수
	최 고 높 이		m	․단면도에 층고 및 최고 높이 표기할 것
	승 강 기		대
주차개요	계		대	․법정대수 산정 근거 표기
	지 상		대
	지 하		대
	주차장 면적		㎡	․산출근거
조 경 개 요	조 경 면 적			․법정면적 : % ․설치면적 : % (산출근거 구체적으로 표기)
	식 재 면 적
	조경시설면적
	옥상조경면적
주요 설비개요
외부마감 (주요마감)
기타 (에너지,신재생,녹색건축물,제로에너지 등)

[서식 14]

각 층별 세부용도 및 면적표

층 별	용 도	면 적 (㎡)	비 고
총 계
	소 계
	소 계
	소 계
	소 계

[서식 15]

관 련 법 규  검 토 서

법 규 명 및 조 항	대 상	법 적 기 준	설 계 기 준	비 고

[서식 16]

추정 공사비 내역서

공사명 : 임원출장소 신축공사 기본 및 실시설계용역 설계공모

(단위 : 천원)

품 명		규격	단위	수량	재료비	노무비	경비	계	비 고 (구성비)
건축공사	구조체
	외장
	내장
	토목
	조경
기계공사
전기공사
통신공사
소방공사
신ㆍ재생에너지 설비공사
철거공사
폐기물처리비
○○공사
계
제 경 비 (비율계산)
합 계 (총공사금액)

[서식 17]

심사위원 기피·회피 신청서

□ 설계공모명 : 임원출장소 신축공사 기본 및 실시설계용역 설계공모

□ 기피·회피 위원

성 명	소 속	기피·회피 사유

2024.    .    .

제 출 자    소  속 :

연락처 :

직  위 :

성  명 :                    (인)

삼척시장 귀하

[서식 18]

심사 후 입상작 확인용
설계공모명	임원출장소 신축공사 기본 및 실시설계용역 설계공모
설계사무소명
응 모 자 명	(인) ※ 반드시 대표자 날인
응모작품 조감도 축소 또는 사진 붙임

[서식 19]

규  격  봉  투

	뒷면 풀칠하고 봉인
	임원출장소신축공사기본및실시설계공모응모작품확인서			풀칠
		접수번호
	※ 사무소명, 응모자명 재중
	풀 칠

※ 이 서식을 크기에 맞게 출력하여 사용할 것.