소라면 죽림행정복합시설 신축사업

건축 설계공모 지침서

2024.  2.

여 수 시

목    차

Ⅰ. 공모개요	1

1. 공모 명칭

2. 공모 목적

3. 공모 범위

Ⅱ. 일반설계공모 개요 및 일정	3

1. 설계공모 개요

2. 설계공모 일정

3. 설계공모 세부절차

Ⅲ. 설계지침	7

1. 설계 기본방향

2. 설계 고려사항

3. 분야별 설계지침

4. 시설 세부기준

Ⅳ. 설계공모안 제출 및 작성요령	24

1. 설계공모안 제출

2. 설계공모안의 익명성 확보

3. 작성요령

Ⅴ. 공모심사 및 당선작 선정	27

1. 심사위원회 구성 및 공개

2. 심사위원 기피 및 회피

3. 심사방법

4. 불이익 처분적용

5. 실격기준

6. 감점기준

Ⅵ. 입상작에 대한 사항	31

1. 당선작 및 기타입상작 발표

2. 입상작 보상

3. 당선자(작) 의무

4. 저작권

5. 작품반환

6. 기타사항

Ⅶ. 각종서식	34

Ⅰ.		공 모 개 요

1. 공모 명칭: 「소라면 죽림행정복합시설 신축사업」건축 설계공모

2. 공모 목적

가. 소라면 죽림지구 인구 급증으로 지역주민들의 각종 행정민원 처리 시 원거리의 소라면사무소 방문에 따른 불편을 해소하고, 양질의 행정·보건서비스를 제공하는 죽림행정복합시설을 건립하고자 하며,

나. 또한 건강생활지원센터 및 문화·복지시설 등 편의시설 확충으로 지역주민들의 이용편의 제공 및 건강 복지향상 기대하고 도·농 간 교류를 촉진하여 주민 간 소통의 기회를 제공하는 공공청사 건립이 필요함.

다. 이에 참신하고, 독창적이며, 창의적인 아이디어를 제안 받아 우수한 설계안을 선정 추진하기 위함.

3. 공모 범위

구 분	내 용
위 치	전라남도 여수시 소라면 죽림리 1170번지
대지면적	1,036㎡
용도지역·지구	제2종일반주거지역, 지구단위계획구역, 공공청사
연 면 적	1,925㎡ (±5% 이내 조정가능)
건축규모	1동, 지하1층~지상4층 이하
용 도	공공업무시설
주요시설	민원실, 회의실, 물품창고, 주민편의시설, 건강생활지원센터, 체력단련실, 체험견학관
추정 공사비	7,500,000,000원(부가세포함)
추정 설계비	345,920,000원(부가세포함)
설계공모기간	공고일로부터 90일(공휴일 포함)
설계용역기간	착수일로부터 150일(공휴일 포함)

※ 제시된 공사비는 건축, 토목, 기계설비, 전기, 통신, 소방, 조경, 인테리어, 폐기물 처리, 신재생에너지설비 등에 대한 총공사비임

※ 설계비는 기본 및 실시설계, 인․허가 소요비용, 각종 심의 및 인증 수행비용 등 과업수행에 필요한 일체 용역비포함(단, 각종예비인증, 에너지절약계획 검토 수수료는 발주기관 부담)

※ 공사비, 설계비 및 설계용역기간은 발주기간의 사정에 따라 변경될 수 있음

가. 위치도

나. 대지현황

Ⅱ.		일반설계공모 개요 및 일정

1. 설계공모 개요

가. 설계공모 방법 : 일반설계공모

나. 설계공모 주최 및 관리

1) 공모 시행·주최 기관: 여수시청(이하‘발주기관’이라 한다.)

2) 발주기관은 본 설계공모에 관한 일체의 업무를 주관하고 설계공모 결과에 따른 제반사항을 시행한다.

3) 연락처

- 주  소: 전라남도 여수시 시청로 1(학동)

- 이메일: pjh5545@korea.kr

- 연락처: ☎ 061-659-3223 / FAX 061-659-5808

4) 홈페이지: https://www.yeosu.go.kr (열린시정>여수소식>고시공고)

- 설계공모 참가에 필요한 모든 정보는 홈페이지에 게재한다.

- 참가자는 홈페이지를 정기적으로 방문하여 공지사항 등을 확인하여야 하며, 홈페이지를 확인하지 않아 발생하는 불이익은 발주기관에 이의제기할 수 없다.

다. 참가자격 기준

1) 공고일 현재 「건축사법」에 따른 건축사 자격을 소지하고 같은 법에 따라  건축사사무소의 등록을 마친 자로서 관계 법령에 따른 결격사유가 없는 자

2) 건축사법시행령 제21조의2에 의한 외국건축사 자격을 취득한 자로서 국내 건축사사무소 개설자와 공동업무수행 협약을 한 자(주계약자는 국내건축사)

3) 공동으로 응모할 때 응모자는 위 사항의 자격요건을 갖추어야 하며, 대표자를 선정하고 공동응모업체 수는 2개 업체 이내로 한다.

4) 응모등록과 현장설명 참여한 업체에 한하여 작품제출 권한이 있으며 설계공모 참여자는 1개의 작품만 제출할 수 있다.(공동응모의 경우, 현장참석은 응모업체 중 1개 이상 참여한 경우 유효함)

5) 설계공모 참가자는 「지방자치단체를 당사자로하는 계약에 관한 법률 시행령」 제13조 및 같은 법 시행규칙 제14조의 자격을 갖추어야 한다.

6) 설계공모 당선자는 건축설계 용역 완료시까지 기계, 전기, 소방, 통신 분야를 포함하여 설계하여야 하며, 해당분야 설계자격이 없는 경우 분야별 설계적격자와 공동도급(분담이행방식) 계약을 체결하여야 한다.

라. 참가제한

1) 「공동계약 운용요령」과 「지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준」등에   의거하여 관련내용에 따라 운용되며, 공동수급체의 동일한 입찰·계약 등에 대하여 공동 수급체를  중복적으로 결성하여 참여할 수 없으며, 이를 어긴 경우에는 무효처리함(지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준)

2) 운영/심사위원과 그들이 속한 업체 근무자는 본 공모에 참가할 수 없음

3) 설계공모 참가등록 마감일 기준으로 현재 발주기관으로부터 등록취소, 휴업, 폐업, 업무 정지 및 기타 이와 유사한 행정처분을 받는 등 관계법령에 따른 결격사유가 있는 자는 응모할 수 없음

4) 만약 당선작 발표 후 참가자격 기준 위반(실격) 사유가 발견된 경우 계약체결 전에는 당선을 무효로 하며, 계약체결 이후에는 체결된 계약을 무효(선금 및 기성금 회수)로 하고 관련 법령에서 정한 사업 지연에 따른 민·형사상의 책임을 짐. 기타 입선작의 경우에는 입상 무효, 상금을 회수하며 민·형사상 책임을 부과할 수 있음

5) 공동응모에 따른 책임과 권리사항은 ｢지방자치단체를 당사자로 하는 계약에관한 법률｣, ｢건설기술진흥법｣ 및 ｢행정안전부예규｣ 등의 관련 규정에 따름

2. 설계공모 일정

가. 일반사항

1) 설계공모 일정은 발주기관의 사정 및 사업계획 변경에 따라 변경될 수 있으며, 일정 변경 시 공문 및 홈페이지 게시 등을 통해 참가 등록한 모든 응모자에 통보함.

2) 참가등록자는 공모기간 동안 주소, 연락처 등이 변경되었을 경우 즉시 발주기관에 통지(필히 수신확인)하여야 하며, 통지가 없는 경우 발생하는 모든 책임은 응모자에게 있음.

나. 설계공모 일정

구 분	공모일정	비 고
설계공모 시행공고	2024. 2. 1.	ㆍ홈페이지, 나라장터, 세움터 공고
참가 등록	2024. 2. 13. 14:00 ~ 16:00	ㆍ방법 : 직접 방문접수(기타 접수방법 불가) ㆍ주소 : 여수시 시청로 1(학동) 여수시청 회계과(청사관리팀)
현장설명회	2024. 2. 14. 10:00 ~ 12:00	ㆍ장소 : 여수시 소라면 죽림리 1170 ·참석대상 : 대표자 또는 위임받은 자
질의서 접수 및 심사위원 기피신청서	2024. 2. 15. 09:00 ~ 18:00	ㆍ방법 : 질의서 양식에 의한 E-MAIL 접수 ㆍ주소 : pjh5545@korea.kr
질의 회신	2024. 2. 20.	ㆍ일괄 전자우편 통보
설계공모안 접수	2024. 5. 1. 09:00 ~ 16:00	ㆍ장소 : 여수시청 회계과 ㆍ방법 : 방문접수만 가능 ㆍ대상 : 참가등록 업체에 한함
심사위원회 개최	2024. 5. 9.	ㆍ추후 개별통지 ㆍ여수시 일정에 따라 일정 변경될 수 있음
심사결과 발표	2024. 5. 16.	ㆍ여수시 홈페이지 게시 및 개별통지
설계공모안 반환	심사결과 발표 후 7일 이내	ㆍ반환 개시일로부터 7일 이내에 반환되지 않은 작품은 임의처분(입상작 제외)

※ 상기 일정 및 장소는 사정에 따라 변경될 수 있으며 변경된 사항은 별도 통보

3. 설계공모 세부절차

가. 설계공모 참가등록

1) 일    시: 일정표 참조

2) 장    소: 전라남도 여수시 시청로 1(학동) 회계과

3) 등록방법: 직접 방문접수(우편이나 팩스접수 불가)

4) 접수시간: 14시~16시

5) 구비서류

※ 사본의 경우 매장마다“사실과 상이 없음”또는“원본과 동일”기재 후        확인필(사용인감 날인)

※ 자격증 등 영문(외국어)서류의 경우 한글로 번역하고 번역 공증을 받아 제출

가) 설계공모 응모신청서 1부. [붙임1]

나) 대표자선임계 1부. [붙임2]

(공동응모로 참여하거나, 단일응모로 참여할 경우라도 공동대표일 경우)

다) 공동수급협정서 1부(공동응모 시). [붙임3]

라) 설계공모 참가자 서약서 1부(공동응모의 경우 참여업체 공동날인). [붙임4]

마) 서약서 1부. [붙임5]

바) 위임장, 재직증명서 각 1부(대리인 등록 시). [붙임6]

사) 사용인감계 및 인감증명서 1부(법인은 법인인감증명서). [붙임7]

아) 건축사면허증 및 건축사사무소 등록증 등 자격증명서류 사본 각 1부

(공동응모 시 개별 제출, 인감도장 원본대조필 날인)

자) 건축사협회 또는 등록관청에서 발급한 행정처분 사항 증빙서류

차) 법인등기부 등본(법인의 경우) 또는 사업자등록증(개인의 경우) 사본 1부

(외국건축사의 경우 외국건축사자격취득자 신고필증 사본으로 갈음)

6) 기타사항

가) 제출기한 내 접수되지 않은 서류는 인정하지 않으며, 제출된 서류는 일체 반환하지 않는다.

나) 제출된 서류의 내용이 허위임이 밝혀질 경우 발주처에서 임의 처리하며,  제출자는 관련 규정에 의하여 불이익의 처분을 받을 수 있다.

나. 현장설명회(의무사항)

1) 일    시: 일정표 참조

2) 장    소: 여수시 소라면 죽림리 1170 해당 대지, 10시~12시

3) 참 석 자: 설계공모 참가자(대표자 또는 대리인)

※ 지정된 시간 및 장소에 참석대상자가 참석하지 않은 경우 현장설명회 불참으로 간주(시간 엄수)

※ 응모신청서 등록자가 설명회에 참석하지 않은 경우 작품을 제출할 수 없음

4) 지참서류

가) 신분증

나) 위임장, 재직증명서(위임받은 경우)

다. 질의응답

1) 접 수 일 : 일정표 참조

2) 질의사항 : 설계지침서 등 공고 내용 중 모호한 부분 및 그 밖의 필요한 사항 등에 대해 서면질의서를 작성 제출. [붙임 8]

3) 질의방법 : e-mail 전송(pjh5545@korea.kr)

4) 유의사항

가) 질의서 전송 후 필히 수신여부를 확인하여야 하며 미수신에 따른 질의서 제외에 대해 이의를 제기할 수 없음(☎ 061-659-3223)

나) 접수일 17시 00분 이내 도착분에 한에 유효함

다) 질의서는 참가자별로 1회에 한함(최초 도착분만 유효)

5) 질의 답변

가) 일 시 : 일정표 참조

나) 방 법 : 응모신청서 등록자 전원에게 이메일 일괄 통보

다) 유의사항

(1) 질의사항에 대한 발주기관의 답변내용은 설계공모지침서를 추가 또는 수정한 것으로 간주하며, 지침서와 동일한 효력을 가짐

(2) 질의서상의 기재사항 누락, 질의내용 불분명, 설계공모와 관련 없는 질의에 대해서는 답변하지 아니함

라. 설계공모안 제출

1) 제출일시 : 일정표 참조

2) 제출장소 : 여수시청 회계과

3) 제출방법 : 직접 방문접수(우편이나 팩스접수 불가)

※ 응모작품과 응모자가 모두 마감시간 내에 도착하여야 함.

4) 제출도서 및 서류

제 출 목 록		수 량
1. 설계공모 응모작품 제출서 (응모신청 접수증 제시)	·붙임 9, 16, 17 ·붙임 14(필요시)
2. 심사용 설계도판 A1(841×594)	·장변을 수직으로 하여 배치	1SET(2매)
3. 설계 설명서 A3(420×297)	·횡철, 20매 이내(1면 인쇄)	17부
4. USB 1식	·위의 ①~③ 내용을 저장한 내용 - PDF 파일 1식 - PPT 파일(설계설명서) (심사당일 발표 자료로 사용) - 설계도면은 DWG 파일 추가 첨부

※ 설계설명서(A3) 15부: 사무소명과 대표자 성명 미기재

설계설명서(A3) 2부: 사무소명과 대표자 성명 기재 후 날인한 다음, 내용물이 보이지 않도록 백색 종이로 함께 포장하여 별도로 제출.

[ 15부 미기재(심사위원용) + 2부 기재(발주처용) = 17부]

※ USB로 제출되는 자료에는 사무실명 등 응모자를 인지할 수 있는 표기 금지

5) 기타 세부사항은 “Ⅳ. 설계공모 안 제출 및 작성요령” 참조

마. 설계공모 안 심사

1) 심사일자 : 일정표 참조

2) 기타 세부사항은 “Ⅴ.공모심사 및 당선작 선정” 참조

바. 심사결과 발표

1) 발표일시 : 일정표 참조

2) 발표방법 : 여수시 홈페이지 게시 및 개별통지

사. 설계공모 안 반환

심사결과 발표일로부터 7일 이내 입상작을 제외하고 반환하며 7일 이내 반환되지 않은 작품은 임의 처분함

Ⅲ.		설 계 지 침

1. 설계 기본방향

가. 공공청사의 목적에 충실하고 공공기관으로서의 품격을 갖춘 건축계획

1) 지역주민의 일상생활편의를 위한 민원업무, 건강생활지원, 주민자치활동 등 다양한 기능을 수용하는 공공청사의 역할에 충실한 계획

2) 지역주민의 공공활동을 지원하는 중심공간이므로 친근감을 주는 열린 공간계획과 공공기관으로서의 품격을 갖춘 건축계획

3) 공공시설로서의 미관성, 상징성, 미래지향성을 고려한 디자인 구현

나. 시설운영의 효율화를 고려한 계획

1) 민원출장소, 건강생활지원센터, 주민자치시설의 기능이 복합화된 건축물이므로, 관리와 운영의 효율성을 높일 수 있도록 계획

2) 필요한 시설의 기능을 최대한 확보하고, 각 시설 간 연계성을 최대한 고려한 동선계획

다. 주변 환경과의 조화를 고려하는 환경 친화적 계획

1) 죽림근린공원, 하금어린이공원 등 우수한 자연환경과의 생태적 연결을 고려하고, 주변 시설과 조화를 이루는 계획

2) 자연에너지 및 자원을 최대한 활용하고, 사용자에게 친숙함을 주는 환경 친화적 내·외부 마감재의 사용

라. 사회적 약자의 이용을 고려한 계획

1) 장애인뿐만 아니라 아동, 임산부, 노인 등 다양한 계층의 접근과 이용에 불편함이 없으며, 공간 쾌적성을 동시에 고려한 계획

2) 모든 공간은 무장애 공간계획(barrier free design)을 넘어선 유니버설디자인(Universal Design)개념을 적용하여 계획

마. 향후 변화를 고려한 계획

1) 업무 변화, 산업 발달(사무자동화)에 따른 확장과 사무기능의 변화 등 미래의 상황변화에 대응할 수 있는 체계적인 계획

2) 업무공간뿐만 아니라 자료, 물품 등을 보존하고 관리하는 공간에 대한 대비

3) 미래지향적 현대식 설비 구축으로 쾌적한 환경 조성

2. 설계 고려사항

가. 공모 안 제출 시점에서 관계법규(입법예고)에 적합하도록 계획해야 함.

나. 사업부지 여건(건물, 부지, 도로, 교통 등)을 정확히 조사하고 분석한 후 토지이용 및 시설이용의 효율성을 극대화 하도록 계획해야 함.

1) 부지 내 고·저차, 인접 부지와 고·저차, 주변 도로와 고저차를 고려한 배치계획, 원활한 진출입 계획, 평면계획, 주차 및 조경계획, 토목 계획 등을 수립해야 함.

2) 사업부지는 도로와 직접 접해있는 사항으로 본 공사 시 주변 피해를 최소화 할 수 있는 공법 및 가시설 계획을 수립하고 복구 계획을 설계에 반영해야 함.

3) 사업대지 인근이 생태환경이 우수한 자연녹지지역이므로 시설계획 및 공사, 운영 시 환경훼손을 최소화 하는 방안을 마련할 것

다. 주변 도로 및 대지현황을 분석하여 보행자 및 차량의 원활한 진출입 동선을 계획하고 주차공간을 최대한 확보해야 함.

라. 향후 수요 증가에 대비하여 확장성 및 융통성 있는 공간계획을 수립하고 향후 증축을 고려하여 계획해야 함.

마. 소라면 죽림행정복합시설 건립의 기능을 원활하게 수행할 수 있도록 유기적인 공간 연결 및 효율적인 동선계획을 수립하여 서로 중복되거나 불필요한 공간이 발생되지 않도록 해야 함.

바. 사용재료는 경제적이고 친환경적이어야 하고 내구성 및 안정성이 우수하며, 기능적인 면과 미관을 고려하여 선정해야 함.

사. 주변 환경 및 내·외부 공간의 특성에 맞는 색채계획을 수립해야 함.

아. 에너지를 절감할 수 있는 친환경건축물로 기본방향을 잡고 녹색건축인증, 제로에너지인증, BF인증 등 해당인증을 득할 수 있도록 설계해야하며 관련 법령이나 기준, 지침 등의 개정(입법예고 등) 사항을 검토하여 상위기준을 적용해야 함.

자. 신재생에너지는 관련 기준을 충족하고 본 사업에 적합한 설비를 검토하여 반영해야 함.

3. 분야별 설계지침

가. 배치 계획

1) 배치는 설계자의 창의성을 발휘하여 건물의 방향성, 조망, 이용자 편의를 고려한 공간을 구성할 것

2) 지역주민들의 접근성과 찾아오는 사람들의 인지성을 높일 수 있도록 진입부분에 오픈스페이스를 두어 개방감을 확보하도록 함

3) 대지 주변에 공원(죽림근린공원, 하금어린이공원), 수변공간(실개천)이 위치하고 있으므로, 자연채광 및 통풍을 활용하고 조망권을 최대한 살려 주변과의 연계성을 고려한 열린 계획을 하며, 주변 공원과 수변공간과의 보행연계성 확보를 고려하여 이용자들의 움직임과 편의성을 향상시키도록 배치할 것

4) 개방감 있는 옥내외 공간감을 형성하고, 주민 간 커뮤니티 증진을 고려하여 휴게시설, 녹지 등을 구성하도록 함

5) 상대적으로 여유롭지 않은 대지면적이므로 건물 이용성에 불합리하지 않도록 보행동선, 차량동선계획 등 합리적인 토지이용계획을 수립해야 함

6) 시설특성 상 이용자 계층이 다양하고, 특히 건강생활지원센터는 노약자의 이용이 많으므로 유모차, 실버보행기, 전동휠체어의 접근과 자전거보관소 설치를 고려할 것

7) 사각지대가 발생하지 않도록 범죄예방환경설계(CPTED) 적용 고려함 (국토교통부고시 제2019-394호 ‘범죄예방 건축기준 고시’를 준용하여 계획)

8) 사회적 약자를 위한 무장애(Barrier free) 공간 및 유니버설디자인으로 누구나 이용이 편리하도록 계획할 것

9) 대지주변의 보행로가 협소하므로 충분한 보행공간 확보 및 보행동선을 고려한 배치계획을 수립할 것

10) 대지 전면대로의 통행량이 많으므로 해당 대로에서의 접근성 및 가로경관을 고려한 건축물 배치, 형태, 입면디자인을 계획할 것

나. 접근동선 계획

1) 보행자와 차량의 동선은 원칙적으로 분리되어야 하며, 보도, 차도 및 주차장 계획 시 이용성과 안전성을 우선해야 함

2) 보행자를 우선적으로 고려하여 시설 및 외부공간을 계획하여 대지 경계부는 대지 내 외부공간과 자연스럽게 연계 가능한 보행친화적인 공간으로 조성하고, 보행자와 차량동선이 상충할 때는 보행자를 우선 배려하여야 함

3) 보행자의 주진입동선은 인도가 있는 전면도로에서 확보하며, 인접한 죽림근린공원의 출입을 위한 보행동선도 고려함

- 표지판 등의 설치를 통해 효율적인 동선을 통한 이동이 가능하도록 유도하고 보행성 확보를 위해 조경구간에 시설물과 조경을 통합하여 설치하고, 보행동선에 간섭이 이루어지지 않도록 유도할 것

4) 사용자 동선과 직원 동선을 고려한 계획

- 공간구성과 서비스 제공에 있어 사용자와 직원의 움직임 및 접근성을 고려하여 효율적이고 편리한 환경을 만들 수 있도록 계획

- 사용자의 접수, 상담, 처리 과정과 직원의 업무공간 배치, 움직임, 시설물 사용 등을 체계적으로 분석하여 최적화된 공간배치와 서비스 흐름을 구현

- 노약자 및 장애인의 접근에 어려움이 없도록 계획하며, 장애물없는 생활환경 인증을 고려하여 대지내에서의 경사로 기준 준수 및 무단차 계획이 될 수 있도록 계획

5) 대피 및 소방진입용 동선계획

- 화재·비상 시 사용자와 직원이 안전하게 대피할 수 있는 출구와 통로를 충분히 확보

- 소방차량이 쉽게 접근하고 작업할 수 있는 공간을 마련하고, 소방시설을 적절하게 설치

- 대피 및 소방진입용 동선은 건물 내부와 외부 모두 고려하여 계획

6) 주차장 출입구는 이면도로에 확보하되 교통의 흐름에 적합한 곳이어야 하며, 장애인 및 비상차량, 화물차량 진입을 고려한 동선계획을 수립하도록 함

7) 장애인전용주차구역은 주출입구와 가까운 곳에 배치하고, 임산부 등 사회적 약자를 위한 주차구역, 전기차 충전구역 설치를 충분히 고려

8) 주차장은 최대한 확보하여 이용자의 편의를 고려

9) 자전거 이용자를 위한 적정규모의 자전거보관소를 건물과 연계하여 계획

10) 건강생활지원센터 및 커뮤니티 공간은 민원공간과 별도의 동선계획을 수립하여, 민원실 업무종료 이후에도 효율적인 접근이 가능하도록 동선 확보할 것

다. 외부공간 계획

1) 대지에 인접한 수려한 수목과 실개천 등 우수한 주변경관과 조화되는 외부공간계획을 수립할 것

2) 조경, 보행로, 오픈스페이스, 옥외시설물(안내표시, 자전거보관소, 벤치 등)의 디자인은 통일성․일관성을 고려하여 조화를 이루도록 할 것

3) 인근 주민 및 시설이용자가 접근하기 쉬운 위치에 오픈스페이스를 배치하여 방문객의 휴게공간 및 자유롭게 이용하는 만남의 장의 기능을 갖도록 함

4) 건축물 내·외부를 연계한 외부휴게공간은 우천시에도 이용할 수 있도록 친환경적으로 조성하여 이용자 간 커뮤니티를 증진시킬 수 있도록 유도함

5) 옥외공간은 범죄예방을 위해 시야를 가리는 시설물 설치를 지양하며, 이용객들의 접근성을 고려한 열린 공간으로 배치

6) 지상 외부공간 및 각 층의 테라스, 발코니, 옥상정원 등을 배치하여 사용간의 교류공간 및 휴게 공간으로 계획

라. 조닝계획

1) 운영 및 관리 효율성을 높이기 위해, 같은 기능을 가진 시설들은 같은 영역에 모아 배치하고, 층별 조닝을 통해 각 시설별로 명확한 동선을 계획하여 이용자와 직원들이 혼란 없이 원활하게 이동하고 업무를 수행할 수 있도록 계획

2) 행정영역은 주민들이 행정서비스를 이용하기 쉽도록 입구와 가깝게 배치하고, 주민편의시설 및 건강생활지원센터는 행정영역과 분리하여 조용하고 안락한 분위기를 조성함

3) 주민자치시설 및 건강생활지원센터의 영역은 필요한 경우, 연결되어 상호 작용할 수 있도록 유동적인 동선을 고려함

4) 창의적이고 자유로운 콘셉트의 접근을 유도하기 위하여 층별 공간구성에 대해서는 시설별 특성 및 연계성, 보안수준 등을 고려하여 자유롭게 구성함

5) 기능별 조닝 및 시설 간 유기적 연계를 고려하며, 사용시간대별 활용도가 다른 기능의 적절한 분리

6) 민원공간, 주민자치공간, 건강생활지원센터 등 각 이용동선이 혼재되지 않도록 독립성과 안전성 확보

7) 연계성이 높은 기능군들은 동선체계가 짧고 단순하게 계획

마. 평면계획

1) 주변 시설의 기능과 활동을 고려하여 연계성을 강화하고, 효율적인 이동 경로를 설정함으로써 주변 시설들과의 상호 작용 및 협력을 원활하게 하여 통합적인 운영이 가능하도록 계획

2) 공공성 제고를 위한 개방감 있는 공간을 계획

3) 주변 공원과 연계하여 다양한 옥외 휴게공간 및 편의시설을 조성하여 지역 활성에 기여하도록 계획

4) 동적 프로그램 공간과 정적 프로그램 공간은 소음, 진동 등을 고려하여 분리 배치

5) 주요실의 운영을 위한 부속공간(창고, 관리자 공간 등) 설치를 검토

6) 각 시설별 동시 이용률을 감안하여 비상시 대피계획을 수립

7) 민원실은 민원인의 이용상 편의를 도모하고 내부가 쉽게 인지되도록 개방적인 구조와 재료를 이용

8) 전산실과 자료실은 민원실 담당 공무원의 활용이 가능한 조닝 및 동선을 계획

9) 무인발급기는 주출입구 인근에 인접 배치하고 외부에서 출입이 가능한 구조로 계획

10) 물품창고는 출장소 부설주차장 인근에 계획하고 하역을 고려

11) 대회의실은 약 100명을 수용할 수 있는 공간으로 계획하며, 주민 회의, 교육 등의 다양한 활동에 활용할 수 있는 조닝 및 동선계획을 수립

12) 행정영역의 대회의실과 주민편의시설 영역의 다목적실은 상황에 따라 유연하게 공동으로 활용할 수 있도록 설계함. 이를 위해 공간배치와 동선을 효율적으로 조직하여 서로 쉽게 접근하고 연결되도록 계획하며, 필요에 따라 공간을 결합하거나 분리할 수 있는 구조를 고려

13) 주민자치시설은 지역주민을 위한 전용공간으로 설계하며, 행정영역과의 간섭을 최소화하기 위해 독립적인 공간을 확보하도록 조닝 및 동선계획을 수립함. 이를 통해 주민들이 편안하게 이용할 수 있는 환경을 제공하며, 행정업무와 편의시설 간의 원활한 운영을 도모

14) 주민자치활동 및 커뮤니티 활성화, 영화상영, 동아리 공연, 마을 축제 등 문화, 복지프로그램 운영을 위한 공연장 및 회의실, 프로그램 실 등 커뮤니티 공간 조성

15) 다목적 프로그램실은 각종 공연, 강연, 여가활동 등 다양한 목적에 사용되도록 계획하며, 필요한 책상과 의자를 보관할 수 있는 창고 공간을 별도로 마련함. 또한 주민활동 프로그램에 따라 유연하게 활용할 수 있도록 가벽을 활용한 공간구성을 고려하여 설계

16) 체력단련실 조성을 통해 주민들의 실내 체육활동 및 건강증진이 가능한 공간으로 계획

17) 상부층에 건강증진센터를 배치하여 다양한 보건의료, 상담, 교육 등 주민특화형 건강증진서비스 제공 공간을 계획

18) 건강생활실천실은 지역주민 누구나 편하게 접근하여 이용이 가능하도록 열린평면으로 계획

19) 치매검진실은 충분한 공간계획 및 무장애공간으로 계획하여, 노령자의 사용에 편리하도록 내부마감 및 동선, 시설계획을 수립

20) 프로그램실은 운영 프로그램에 변동에 따라 가변적으로 활용할 수 있는 공간 및 가구배치 계획을 고려하여 계획

21) 회의실은 다양한 용도의 활용을 위해 책상 및 의자는 이동식으로 배치하여 효율적인 공간활용이 가능하도록 할 것, 또한 이에 따른 필요 설비(통신, 조명, 환기, 배수)를 고려하여 계획

22) 가족카페는 가급적 열린공간계획 등을 고려하여 이용객 모두의 접근성이 확보되도록 계획

바. 입면 및 단면계획

1) 부지조건을 고려하여 입면 및 매스계획을 수립하고, 건축물의 이미지를 부각할 수 있는 계획을 수립하여야 하며, 건축물의 조형미, 개방감, 입체감 등을 느낄 수 있도록 계획

2) 각 실의 규모, 용도, 성격, 건축설비 및 에너지 절약을 고려한 적절한 공간 및 천장높이를 확보

3) 시설물 관리 및 미관 유지에 유리한 내구성, 내후성, 내식성, 내수성, 청결성, 내마모성이 우수한 재질 및 마감을 고려

4) 수직 방향으로의 원활한 이동과 공간 연계성을 고려한 단면 설계

5) 에너지 절약 및 유지관리가 용이한 경제적 설계안이 도출될 수 계획하고 단면계획 시 자연채광과 인공조명을 함께 검토하여 실내의 균질한 조도 유지 및 사용에너지 절약 방안을 강구하여야 함

6) 창호는 미관 및 보안적인 측면을 고려하고 에너지절약 및 소음 등의 영향이 없도록 설계하는 등 에너지의 효율성 및 유지⋅관리를 고려한 경제성과 실용적인 외장 마감을 계획

7) 지하에 묻히는 구조물의 경우 결로 등이 내부에 발생하지 않도록 외부단열 및 드라이에어리어 조성 등 다양한 건축적 대응방안을 수립하여야 함

사. 구조계획

1) 구조설계는 『건축구조설계기준』에 의거하여 수행하고, 이외의 기준적용 시에는 반드시 관련 기준을 명시

2) 장래의 증축 및 용도변경이나 리모델링 가능성 등을 고려하여 계획

3) 내진설계 등 최신의 설계기법 적용을 검토하며, 경제성이 반영된 최적의 구조시스템으로 계획

4) 본 설계공모에 적합한 주 건물구조를 채택하고 같은 층이나 동일 공종에서 시공성과 안정성이 확보되도록 계획한다.

5) 구조는 경제적이며 시공 상의 어려움이 없도록 설계하여야 하며, 특수구조이거나 시공상 특수공법이나 신공법이 필요한 경우에는 이에 대한 객관적으로 인정할 수 있는 공인기관의 기술검토서를 첨부하여야 한다.

아. 기계설비계획

1) 환경친화형(Green Building System) 적용 및 에너지 절약과 쾌적성 향상을 위한 각종 환경조절(제어)시스템과 최적 설비 시스템을 비교 분석하여 제안

2) 건물의 운영계획 및 센터의 특성을 고려하여 쾌적함을 유지하도록 계획

3) 자재 및 시스템은 초기투자비, 유지관리비, 사용연수 등을 비교․분석하여 효율적이고 경제적인 설비계획이 되도록 계획

4) 적용가능한 신․재생에너지설비를 도입하여 계획

5) 방재설비는 건축, 기계 및 전기 방재계획이 유기적으로 감시, 제어할 수 있는 시스템으로 계획

6) 공간별로 제어 가능한 시스템으로 구축하여 부분 운전 등 에너지 절약이 가능하도록 계획

자. 전기설비 계획

1) 제어설비는 IBS화 하여 최적의 시스템을 구성하고 유지관리를 일원화한 시설통합관리시스템을 적용

2) 에너지 절약과 환경보존을 목표로 에너지 부하 저감, 고효율 에너지 설비, 대체에너지 이용 관련

3) 법규에 적합한 설비, 유지관리비 최소화, 환경공해 저감 등 분야별 신기술, 신공법을 적용하여 자연 친화적이면서 준공 후 유지관리 면에 있어서 능률성과 경제성이 제고될 수 있는 기법을 도입하여 설계

차. 정보통신설비 계획

1) 정보통신설비는 가변성 있는 정보화시대에 능동적으로 대처할 수 있는 정보통신 시스템을 도입하고 기술적 확장성과 유효성, 편리성, 경제성, 안정성 있는 정보통신 서비스를 제공받을 수 있도록 계획

2) 각 실내에서 고도의 사무자동화, 빌딩자동화 등 각 IBS 구축을 수용할 수 있도록 계획하며, 향후 정보 통신설비의 증설 및 신개발 시스템 도입 시 각 실의 구조변경 없이 자유롭게 설치가 가능하도록 계획

카. 외부공간 및 조경계획

1) 건축과 함께 총체적인 디자인으로 조화로운 외부공간을 계획

2) 건물의 내부공간과 연계성을 갖도록 하며, 각각의 외부공간은 통일성을 가지면서 테마를 갖는 공간으로 계획

3) 주변 시설과의 연계성을 고려하여 계획

4) 건축물 조성목적과 경관, 주변 시설과 이용 행태를 고려하여 옥외공간 및 조경계획을 수립

5) 조경계획 시 포장재료, 녹지조성, 조경시설물 등은 주변환경과 조화되도록 환경친화적인 소재로 계획

타. 기타

1) 부지의 환경조건, 시설물의 용도, 규모 등을 종합적으로 판단하여 열손실 방지 등 에너지의 효율적인 이용을 고려하여 건축물 관련 에너지 사용의 합리화를 도모

2) 시설물의 사용연한 내 그 기능이 확보될 수 있도록 건축구조, 설비 및 건축구조 부재의 내구성 향상에 노력

3) 주변 시설과의 연계성을 고려하여 계획

4) 시설물의 설계는 경제성에 입각하여 구조, 자재, 공법, 설비 및 부대시설 등을 제시하여야 하며, 사후 유지관리 등의 경제성이 비교․검토되어야 함

5) 건축물 내․외부 색채계획은 전문가의 참여하에 주변 환경과 조화를 이룰 수 있도록 계획

4. 시설 세부기준

구 분			실수	면적(㎡)	산 정 근 거
합 계			-	1,925
민원 출장소	직무공간		1	30	팀장(1명): 7.65㎡, 직원(2명): 7.2㎡
	민원실		1	60	(6.55㎡×민원담당 공무원수×1.1) + (0.2㎡×민원인수×0.5)
	자료실		1	10	0.3㎡×공무원수
	전산실		1	15	9.79㎡×담당직원수×1.2
	휴게실		1	10	2.0㎡×공무원수×0.15
	창고		1	10	0.72㎡/인
	물품창고		1	120
	소 계		7	255
주민자치센터	대회의실		1	120	사용인원 50~99명, 1.2㎡/인
	소회의실		1	25	사용인원 20명
	주민자치 사무실		1	15
	동아리실		2	30
	다목적 프로그램실 1		1	90	가변형
	다목적 프로그램실 2		1	120
	소 계		7	400
건강생활 지원센터	건강생활 실천실	접수/안내	1	20	시설기준 참조
		대기공간	1	40	30인 동시 대기 기준, 1인당 1.2㎡
		검진실	1	15
		상담실	4	50	시설기준 참조
	체력단련실		1	120	남녀용 샤워/탈의실 포함
	프로그램실		1	90
	체험견학관		1	90
	치매조기검진실		1	45
	보건요원실(사무실)		1	25
	지역사회연계실		1	15
	주민참여실		1	15	주민참여 사무실 기능
	가족카페		1	50
	소 계		15	575
공용공간	전기/기계실		1	100	연면적의 35~45%
	로비, 홀, 복도, 화장실, 계단, 엘리베이터 등		-	595
	소 계			695

※ 스페이스 프로그램과 실별 면적의 배분기준은 표를 기준으로 계획하되 영역별 세부실명 및 면적증감은 유사 건축물의 사례를 비교 분석하여 각 영역에 적정 배치

※ 공사비범위 내에서 연면적의 5% 이내의 증감이 가능하며, 각 영역별 면적의 증감은 10% 이내에서 그 기능 및 활용도를 검토 고려하여 죽림행정복합시설로서의 합리적인 대안으로 공모자 임의 조정 가능

※ 창의적이고 자유로운 컨셉의 접근을 유도하기 위하여 층별 공간구성에 대해서는 시설별 특성 및 연계성, 보안수준 등을 고려하여 자유롭게 구성을 할 수 있음

Ⅳ.		설계공모안 제출 및 작성요령

1. 설계공모안 제출

가. 제출 일자 : 일정표 참조

나. 제출 장소 : 여수시청 회계과

다. 제출 방법 : 직접 방문 접수

라. 제출 도서

1) 설계공모 응모작 제출서 1부(응모신청서 원본 제시)

2) 설계도판 (A1 세로, 2매) 및 설계 설명서 17부(A3 가로, 20쪽 이내)

3) 심사 후 입상작 확인서 1부(규격봉투에 넣어 봉인)

4) USB 1식 (모든 제출도서 수록)

5) 설계설명서는 2부, 15부로 분류하여 백색종이로 포장한 후, 심사 후 입상작 확인서 및 USB 2개를 1개의 묶음으로 재포장하여 제출하여야 하며, 설계도판은 위 포장용지와 동일용지로 별도 포장하여 같이 제출한다.

마. 유의사항

1) 제출도서는 명시된 마감시간까지 제출하여야 하며, 추가 제출이나 제출 후 열람, 수정, 변경, 보완 등 작업을 할 수 없음

2) 1개의 공모안만 제출

3) 설계공모 안 제출 관련 제반 작성비용은 응모자 부담임

4) 설계공모 응모신청서를 등록하지 않은 자는 작품을 접수할 수 없음

5) 응모자는 현장을 답사하여 현장조건을 조사한 후 계획하여야 한다.

6) 응모자는 국내 유사 사례를 충분히 조사·분석하여 그 내용을 설계에 반영하여야 한다.

7) 응모자는 설계공모에 참가 등록함으로써 이 지침서의 내용에 동의하는 것으로 간주한다.

2. 설계공모안의 익명성 확보

가. 제출도서에 대한 익명성 원칙은 설계공모 전체기간동안 적용되며, 심사위원회의 당선작 결정시까지로 한다.

나. 공모안 제출 작품에는 응모자를 인지할 수 있는 어떠한 암호, 표식, 기호 등이 표기 되서는 안 되며, 당선작 결정시까지 심사위원 또는 관련자와 접촉하여서는 안 된다.

다. 심사용 도서제출은 하나로 묶어 포장하되 이중으로 하고, 설계도면 등 각종 서류에는 설계공모 참가자를  유추하거나 인지할 수 있는 어떠한 표기도 할 수 없다.(응모자 임의의 고유번호도 표시하지 아니함)

라. 사무소명 및 응모자명은 심사 종료 시까지 밀봉하여 공개하지 않는다.

마. 응모제출도서의 포장을 해체하여 심사번호를 부여할 때 함께 포장된 규격봉투(응모자정보 봉인)에도 제출도서와 동일한 심사번호를 기재하고 익명성을 확보한다.

바. 설계도면 2부는 심사위원회 이전 발주처에서 법규 및 감점기준 검토용으로만 사용되며, 심사 시 감점사항을 심사위원장에게 제출한다. (다만, 건축 설계공모 운영지침 제9조제5항에 따른 중대한 위반사항을 제외한 경미한 감점사항은 심사위원회 평가 이후 제출한다.)

3. 작성요령

가. 일반사항

1) 방위는 각 도면 및 도판의 좌측상단에 표현한다.

2) 모든 도면의 표기는  한글과 아라비아 숫자로 하며 미터법을 사용한다. 단, 영문이나 한문 등 외국어를 사용하지 않으면 표현할 수 없는 경우에는 외국어를 사용할 수 있으나 한글과 함께 표기하여야 한다.

3) 제출된 작품은 수정, 변경, 보완할 수 없다.

4) 주요 실의 명칭 및 면적을 해당 실에 직접 기재한다.

5) 제출도서에는 공정한 심사에 영향을 줄 수 있는 표현은 불가하다.

6) 설계도면 등 모든 제출도서의 종이는 백색으로 하고, 표현은 흑색으로 하며, 흑백계통의 무채색은 사용 가능하나 일체의 유채색 사용은 하지 않아야 한다.(단 설계도면 중 조감도 또는 투시도, 색채에 관한 계획만 유채색 사용 가능, 이외 유채색 사용 시 실격 처리함)

7) 모든 제출도서의 제본은 클립 등 사용은 불가하며 접착제로 제본한다.

8) 렌더링하지 않은 3차원 이미지의 사용

① 3차원 이미지는 색상, 나무, 자동차, 사람 등의 모든 요소를 스케치업 프로그램 만을 사용하여 표현하여야 한다. ※ 재질, 질감 표현은 불가능

② 3차원 이미지는 포토샵 등 어떠한 리터치나 렌더링하지 말아야 한다.

■ 그림1 랜더링하지 않은 3차원 이미지 예시(출처: 공공건축 설계발주 가이드 ver.3)

나. 설계 도판

1) 도판은 공모안 심사 시 게시가 가능하도록  종방향(장변이 수직방향으로 작성)으로 두께 10㎜의 폼보드판에 테두리 없이 부착하여 제출한다.

2) 도판의 표현은 흑백계통의 무채색으로만 가능하며, 유채색은 사용할 수 없고(조감도 및 투시도는 유채색 사용 가능) 색채 사용 시 실격 처리한다.

3) 도판 작성요령

구 분	작성내용	세 부 내 용
도판1	조감도, 설계개요, 배치도	·도판규격 내에서 자유롭게 배치 ·조감도 1컷, 투시도 2컷 이내 ·배치도에 건축물, 시설물, 도로, 조경, 이격 거리, 주차장, 방위 표시 (지하구조물은 점선으로 표기) ·각 층 평면도 모두 작성
도판2	평면도, 입면도, 단면도

4) 도판 우측 상단에 기재란을 흑색으로 표기 (기재란 안은 백색으로 비워두어야 함)

									50		20	(㎜)
														20
						- 테두리선 : 검정색 1.0mm								50

다. 설계 설명서

1) 규 격

가) A3(가로420mm×세로 297mm) 크기

나) 좌철 무선 무철 접착제 제본 및 단면 인쇄

다) 표지는 백색아트지(200g/㎡이하), 내용은 백상지(100g/㎡이하)로 한다.

2) 분 량 : 20쪽 이내(앞․뒤표지, 간지 포함)

3) 제출부수 : 설계 설명서 17부

4) 설계도면의 표지는 본 지침서에 첨부된 소정양식에 의하며, 작성자를 인지할 수 있는 어떠한 표기도 할 수 없다.

5) 쪽 번호는 페이지 하단 중앙에 아라비아 숫자만으로 표기(간지 포함)하고 앞․뒤표지에는 부여하지 않는다.

6) 설계 설명서에 사용되는 글씨체와 글씨의 크기는 가독성을 고려하여 참가자가 자유롭게 작성한다.

7) 제본순서(순서는 변경할 수 없음)

가) 표지

나) 목차

다) 조감도 또는 투시도(유채색 사용가능)

라) 설계개요 및 시설현황: [서식10]

마) 층별 세부용도 및 면적표: [서식11]

바) 기본계획방향 및 대지현황 분석

사) 건축계획(배치, 평면, 입면, 단면 순서)

- 도면 여백에 부가적인 표현 가능(조닝계획, 동선계획, 다이어그램 등)

아) 구조/토목계획(공사계획평면도, 구조물계획도)

자) 조경(조경시설물 포함) 및 외부공간계획

차) 동선계획 및 주차계획

카) 재료 및 색채에 관한 계획(유채색 사용가능)

타) 기계설비, 전기설비, 소방 설비, 통신설비 등에 관한 계획

파) 녹색건축물, 에너지효율, 신재생에너지, BF계획, 유지관리비 절감 계획

하) 신기술, 신공법 및 신소재 등에 관한 사항

거) 관련법규 검토서 : [서식12]

너) 예정공사비 내역서 : [서식13]

라. 설계도면

1) 도곽기준: A3(가로420mm×세로 297mm) 기준, 실선으로만 표기

2) 제출방법: 전산파일(PDF, dwg)로 USB에 수록 제출

3) 설계도면은 임의 축척을 적용하고 축적과 방위는 도면에 정확히 표현한다.

마. 설계도서 제출 USB 수록내용

연번	구분 (파일 양식)	지정 파일명
1	구비서류 스캔본 (PDF)	00_참여신청서
2	설계설명서 (PDF, PPT)	01_설계설명서
3	설계도면 (PDF, dwg)	02_설계도면
4	조감도 (JPG, PNG 등 300dpi 이상 이미지 파일)	03_조감도
5	기타 제출서류	04_기타

Ⅴ.		공모심사 및 당선작 선정

1. 심사위원회 구성 및 공개

가. 심사위원은 「건축설계공모 운영지침」에 따라 발주기관이 선정한 7인으로 구성

나. 심사위원 명단

분 야	성 명	지 역	소 속	비 고
건축계획 및 설계	이재홍	순천	순천대학교
건축설계	안길전	광주	일우엔지니어링 건축사사무소
건축설계	한형민	순천	예향건축사사무소
건축설계	이종호	목포	성진건축사사무소
건축계획 및 설계	김준택	여수	전남대학교
건축계획 및 설계	송정석	광주	동강대학교
건축설계	오조영	여수	서영건축사사무소
건축계획 및 설계	구 협	곡성	전남과학대학교	(예비)
건축설계	김진선	여수	구상건축사사무소	(예비)

2. 심사위원 기피 및 회피

가. 설계공모참가자는 심사위원의 공정한 심사를 기대하기 어려운 경우 근거자료를 첨부하여 발주기관에 기피신청을 할 수 있다.

나. 심사위원은「건축 설계공모 운영지침」제12조 6항의 사유에 해당하면 스스로 회피하여야 한다.

다. 발주기관은 심사위원의 제척·기피·회피 사유가 발생한 경우 심사위원을 변경할 수 있으며, 변경이 발생한 경우에는 공모 참가자에게 이를 통지한다.

3. 심사기준 및 절차

가. 심사방법

1) 심사는 「건축설계공모 운영지침」에 따라 투표제로 진행한다. 단, 평가방식 변경에 대하여 심사위원의 요청이 있는 경우 심사위원회의 의결을 통해 평가방식을 변경할 수 있다.

2) 제출된 작품이 5개 이하일 경우 1차 심사만으로 평가하며, 제출된 작품이 5개 초과일 경우 1차 심사와 2차 심사로 2단계로 진행한다.

3) 2단계로 진행할 경우 1차 심사하여 5개 작품을 선정하고, 2차 심사하여 최종 평가 한다.

4) 작품 심사 시 위원 1인의 작품 선정 수량은 심사위원회에서 정한다.

5) 투표제의 경우 최다득표순으로 순위를 결정한다.

6) 체점제의 경우 평가항목별 배점기준에 따라 평가하여 산술평균한 점수에 가·감점을 반영한 점수를 바탕으로 고득점순으로 결정한다.

7) 발주기관에서 제출한 가·감점대상 및 가·감점 사유 등의 사항은 심사위원회의 의결을 거쳐 이를 확정하며 평가에 반영됨(투표제에 의한 평가방식 또한 가·감점 평가 결과를 반영하여 심사)

나. 기준 및 절차

1) 심사위원회는 작품심사 시작 전에 발주기관에서 상정한 공모안과 실격사유를 심의하여 실격 여부를 결정할 수 있으며, 실격 판정 시 평가대상에서 제외한다.

2) 작품에 대한 평가방식은 심사위원회의 결정에 따라 변경될 수 있다.

3) 작품토론 및 평가를 거쳐 당선작 및 입상작들을 선정한다.

4) 심사위원은 당선작에 대한 평가사유서와 심사평을 작성하고 심사위원장은 최종 심사보고서를 작성하여 심사위원 전원의 서명을 받아 발주기관에 제출한다.

5) 심사결과 응모작품 수준이 현저히 떨어진다고 판단되는 경우 입상작을 선정하지 않을 수 있다.

6) 채점제의 경우 최종 평가점수는 평가항목별로 설계공모 참가자의 심사위원 평가점수 중 최저, 최고점수를 제외(최저, 최고점수가 각 2개 이상일 때에는 이중 하나씩만 제외)한 후 나머지 점수를 산술평균한 점수와 감점기준에 따라 감점사항을 반영하여 산정한다. 평균점수 산정 결과, 소수점 이하의 숫자가 있는 경우에는 소수점 셋째자리에서 반올림한다.

다. 심사의 진행

1) 심사는 응모작 설명 발표, 심사평가, 당선작 및 기타 입상작 선정, 심사결과 발표 및 공개 순서로 진행한다.

2) 응모작 설명 발표(프레젠테이션)

가) 심사 전 심사위원과 설계공모 응모자의 응모작 설명 발표 및 질의·응답을 실시한다.(비대면으로 실시)

나) 발표장소 : 당일 심사장

다) 발표순서 : 발주처에서 무작위 선정

라) 발표시간 : 응모작 당 10분 이내

마) 질의응답 : 응모작 당 5분 이내

3) 발표참가자 : 1인 [발표자 1인만 심사장 입장가능(질의 및 응답 가능)]

※ 발표 참가자는 설계공모 공고일 기준 180일 이상 당해 회사에 근무한 자로 한하며 작품설명(프레젠테이션)발표 참가자 명단을 작품제출 시 재직증명서(발표 당일 참가자별 신분증 사본 모두 지참)와 함께 제출한다.

4) 발표 내용

가) 응모자는 응모작품 제출 시 제출한 전자파일(PPT 설계설명서)로 발표를 진행하며, 별도의 발표자료(ppt 등)를 사용할 수 없다.

나) 발표용 전자파일(설계설명서)은 1개의 파일로 제출하고 참여업체를 특정할 수 있는 회사명 등 기타 일체의 표현은 불가능하다.

다) 공모안 설명 발표 시간 내 도착하지 못할 경우 발표를 할 수 없다.

라. 평가항목 및 배점기준

평가항목

세부 사항

배점

세부배점

배치 계획

○ 배치 및 토지(레벨) 활용도

○ 시설 및 공간 이용의 편의성 및 안전성

○ 대중교통, 보행자 및 차량 접근 계획의 적절성

20

수	우	미	양	가
20	18	16	14	12

공간 계획

○ 계획의 창의성, 기능성, 편의성

○ 가변성과 확장성을 고려한 공간 및 건물 계획

○ 내·외부 공간 계획의 적절성

○ 출장소 및 건강생활지원센터 복합화에 따른 통합적 공간 이용의 편의성 및 효율성

○ 동선 및 기능배분의 타당성

○ 이용객을 고려한 공간 계획의 우수성

30

수	우	미	양	가
30	27	24	21	18

인테리어

계획

○ 통합이미지 개발계획

○ 기능별 색상 및 재료 계획의 적절성

○ 가구디자인 및 배치계획의 적절성

10

수	우	미	양	가
20	18	16	14	12

경관 및

주변과의 조화

○ 주변 공간 및 환경과의 연계 및 조화

○ 입면 디자인 계획의 우수성

○ 색상 및 재료 계획의 적절성

○ 조경 및 외부공간계획의 창의성

20

수	우	미	양	가
20	18	16	14	12

기술 계획

○ 환경친화적 설계기법의 우수성

○ 비용 절감 등 경제성

○ 건물 구조 및 공법 등의 우수성

○ 설비계획 및 에너지절약 계획의 우수성

20

수	우	미	양	가
20	18	16	14	12

감 점

○ 감점처리대상

( )

합 계

100

4. 불이익 처분 적용

가. 발주기관은 사전검토 결과 중대한 조건을 위배하여 심사대상으로 적절하지 않을 경우 심사위원회 의결을 거쳐 해당 공모안을 심사대상에서 제외(실격 처리)할 수 있다.

나. 감점사유에 해당하는 대상작품에 대하여는 발주기관에서 사전 검토하고 심사위원회에서 최종심의 결정하여 평가에 반영한다.

다. 감점 점수는 상대평가 점수와 합산되어 최종평가점수에 반영된다.

라. 실격 및 감점 기준에 명시되지 않은 세부 위반사항과 추가 보완하여 적용될 처분기준은 심사위원회에서 의결․조정할 수 있다.

5. 실격 기준

구 분	항 목	벌칙규정
실격기준	응모 신청서에 허위사실을 기재한 경우	실격
	건축법 등 관련 법령을 위배하여 계획변경이 불가피한 경우 (건폐율, 용적율, 층수 초과 등)
	제출도서의 규격을 현저히 위반하거나 설명서의 종류와 순서를 임의로 변경한 경우
	건축규모, 예정공사비 등 설계지침서 사항을 과도하게 초과하거나 미달한 경우(±10%이상)
	제출도서에 해당업체를 특정할 수 있는 문구나 이미지 등이 포함된 경우
	공동응모인 경우 구성원 중 대표업체가 중도에 탈퇴한 경우
	직ㆍ간접적으로 심사에 영향을 미치는 부당한 청탁이나 압력을 행사한 경우
	다른 공모에 제출된 제안서를 재출품한 경우
	심사위원 사전접촉 이력
	그 밖의 심사위원회에서 응모작품이 실격이라고 의결한 경우

6. 감점기준

구 분	항 목		감점	한도
감점기준 (최대 10점 이내)	총 연면적 초과 또는 미달	±7% 초과 시	2점
		±5% 초과 시	1점
	추정공사비를 초과하거나 부적합한 공사비 산출	±5% 초과 시	2점
		±3% 초과 시	1점
	건축법 등 관련 법규 위반사항		0.5점/건당	3점
	지침에 위배되는 사항		0.2점/건당	2점
	제본방법 및 겉표지 작성기준 미 준수 등		0.2점/건당	1점
	제출도서별 분량 미준수		0.5점/매수	3점

Ⅵ.		입상작에 대한 사항

1. 당선작 및 기타입상작 발표

가. 당선작 및 기타입상작은 심사위원회 개최일로부터 7일 이내에 여수시청 홈페이지 및 세움터에 게시하여 발표한다.

나. 기타입상작은 우수작, 가작으로 선정하고 작품수준 등을 고려하여 심사위원회의 결정으로 선정하지 않을 수 있다.

2. 입상작 보상

가. 당선작 : 해당 설계용역 수의계약권 부여

나. 기타 입상작                                                   (단위 : 원)

업체 수		기타 입상작 보상금액(부가세포함)
참가업체	보상대상
2개	1개	우수작(2등)
		예산 3분의 1
3개	2개	우수작(2등)	가작(3등)
		10분의 4	10분의 3
4개	3개	우수작(2등)	가작(3등)	가작(4등)
		10분의 4	10분의 3	10분의 2
5개 이상	4개	우수작(2등)	가작(3등)	가작(4등)	가작(5등)
		10분의 4	10분의 3	10분의 2	10분의 1

다. 작품 수준에 따라 심사위원회 결정으로 보상대상작품(입상작)을 선정하지 않을 수 있으며, 채점결과 동점일 경우는 해당 순위간 보상금의 평균값을 지급한다.

라. 보상비용은 건축 설계공모 운영지침 제21조에 의거 산정

마. 입상작 발표일로부터 30일 내 보상금 지급을 신청하지 않을 시 보상금에 대한 권리를 포기한 것을 간주한다.

3. 당선자(당선작) 의무

가. 당선작으로 선정된 공모안을 제출한 자를 낙찰자로 결정하고, 특별한 사유가 없는 한 통보일로부터 7일 이내에 계약을 체결해야 한다. 다만, 발주기관의 사정이나 사업의 추진여건에 따라 협의하여 계약체결 기한을 조정할 수 있으며, 당선자 결정 후 발주기관의 사정으로 해당공사의 용역이 중단될 경우 이의를 제기할 수 없고 이때에는 용역 공정률의 정도에 따라 용역비를 실비 정산한다. 또한 사업 규모의 변경이나 해당공사의 대상 사업부지의 변경이 있을 경우 당선안의 변경을 최소화 하는 범위 내에서 용역을 계속 진행한다.

나. 계약의 체결 및 이행에 관하여는 지방계약법 및 시행령·시행규칙과 이에 근거한 계약 일반조건, 입찰유의서 등 관련예규를 따른다.

다. 당선자에게는 기본 및 실시 설계권을 부여하며 당선자가 계약지정일 까지 계약하지 않을 때에는 차점자(우수작 설계자)에게 기본 및 실시설계권을 부여할 수 있다. 이 경우 이미 상금을 지급한 경우에는 상금 금액만큼 공제한 금액을 설계 용역비로 지급한다.

라. 설계권을 포기하거나 제출서류 등에 허위사실이나 중대한 결함이 발견되었을 경우와 당선자가 설계를 진행할 수 없는 경우에는 우수작 설계자에게 설계권을 부여할 수 있다.

마. 당선자는 설계공모지침서 및 과업지시서에 의해 과업을 수행하여야 한다.

바. 당선자는 심사위원회의 보완요구 사항 및 발주기관의 요구사항을 종합하여 설계 수정, 변경 및 보완이 필요한 경우 기본 및 실시설계에 보완사항을 반영하여야 하며, 설계자는 특별한 사유가 없는 한 이에 따라야 한다.

사. 설계자는 건축물 설계공모 이후 상충되는 부분을 해소하기 위하여 발주기관의 요구에 따라 설계서를 수정할 수 있다.

아. 발주기관의 기본 방침 및 운영 방침이 변경되어 설계의 전면적인 취소 또는 설계내용의 부분적인 수정이 필요한 경우, 이에 따라야 한다.

자. 당선자는 설계용역계약을 할 때 전기,정보통신, 소방 등 설계업 등록이 없는 경우에는 관련 규정에 의한 설계자격자와 공동도급(분담이행방식)을 하여야 한다.  이 때, 설계공모 공동응모자 상호(공동응모일 경우)간, 공동도급(분담이행방식) 각 관련주체 간의 업무 범위와 책임한계를 명시한 수행계획서를 발주기관에 제출하여야 한다.

차. 당선자는 건축구조, 건축설비, 토목분야 등 관계전문기술자의 협력을 받아야 하는 분야에 대하여는 엔지니어링기술진흥법의 규정에 의한 기술사 사무소를 등록 개설한 자의 협력을 받아 용역을 수행하여야 한다.

카. 공동참여업체는 발주기관과 상의 없이 계약내용에 대한 권리와 의무를 타인에게 양도하지 못한다.

타. 당선자는 설계용역 수행 시 각종 필요 인증 등의 예비인증을 취득하여야 한다. (인증수수료는 발주기관 부담)

파. 당선자는 설계용역 수행 시 및 용역 완료 후라도 각종 법령에서 정하는 인허가, 동의, 심의, 협의, 주민설명회, 보고회, 준공처리 등 필요 업무를 당선자 부담으로 수행하여야 하며, 발주기관이 이행하는 경우 필요자료 제출 등 업무수행에 협조하여야 한다.

하. 설계용역기간에는 기본설계 및 실시설계 기간 등이 포함되고, 각종 인·허가 및 설계심의 기간 등도 용역기간에 포함한다. 단 발주기관의 사정 또는 각종 인허가의 지연 등에 의해 용역중지 요청이 있을시 중지기간 만큼의 용역기간은 연장될 수 있으며 용역중지 기간 중에도 발주기관의 요구 자료제출이나 인허가 수행, 각종 인증 수행 등의 과업수행 요청이 있을 경우 이에 성실히 임하여야 한다. 다만 용역기간 연장에 따른 비용은 추가 지급하지 않는다.

거. 당선자는 계약체결과 동시에 기본 및 실시설계용역을 수행하여야 하며, 실시설계와 관련한 사항은 별도 과업지시서에 따른다.

너. 설계의도구현에 적극 협조하여야 한다.

4. 저작권

가. 입상작의 저작권은 원칙적으로 설계자에게 있으며, 저작권의 귀속 등 저작권과 관련한 제반사항은 저작권법령이 정하는 바에 따른다.

나. 공모작은 타인의 저작권을 침해하지 않는 창작품이어야 하며, 만약 타인의 저작권을 침해했을 경우 모든 책임은 응모작 제출자에게 있으며 입상작은 입상이 취소될 수 있고 모든 권리를 반환해야 한다.

다. 당선작의 저작권 등 법적 소유권은 당해 건축설계공모에 한하여 발주기관에   귀속하며, 저작권에 관련된 제반 사항은 관계법령이 정하는 바에 따른다. 또한 발주기관은 출판과 전시를 위해 별도의 허락 없이 입상작을 사용할 수 있다.

라. 입상작은 일정기간 동안 전시·공개할 수 있다.

5. 작품반환

가. 공모작의 반환은 심사결과 발표일로부터 7일 이내에 참가자의 부담으로 반출  하여야 하며(입상작은 제외한다), 기간 내에 반출되지 아니한 작품은 발주기관이 임의로 처리하여도 이의 제기할 수 없다.

6. 기타사항

가. 본 설계공모는 2개 이상의 업체가 참가할 경우 성립되고 2개 업체 미만인 경우 재공고 한다.

나. 재공고 후에도 참가업체가 2개 미만일 경우 발주기관의 결정에 따라 처리한다.

다. 설계공모참가자는 본 설계공모지침서를 숙지하고 인정한 것으로 간주하며 본 지침서의 문구 해석상 발주기관과 참가자의 이견이 있을 경우 발주기관의 해석을 우선으로 하고 기타 명시되지 않은 사항은 발주기관이 정하는 바에 따라야 한다.

Ⅶ.		각종서식

【서식 1】

설계공모 응모신청서
※ 접수번호
대 표 자	업 체 명			사업자등록번호
	대표자명			전화번호
	E-mail			FAX
	주 소
공동응모	업 체 명			사업자등록번호
	주 소			전화번호
여수시에서 주최하는 『소라면 죽림행정복합시설 신축사업』 건축설계 공모에 있어서 입찰공고 및 설계지침서를 준수하여 응모할 것을 신청합니다. 구비서류 : ① 대표자선임계 1부 ② 공동수급협정서 1부(공동응모 시) ③ 설계공모 참가자 서약서 1부 ④ 서약서 1부 ⑤ 위임장, 재직증명서 각 1부(대리인 등록 시) ⑥ 사용인감계 및 인감증명서 1부(법인은 법인인감증명서) ⑦ 건축사면허증 및 건축사사무소 등록증 등 자격증명서류 사본 각 1부 (공동응모 시 개별 제출, 인감도장 원본대조필 날인) ⑧ 건축사협회 또는 등록관청에서 발급한 행정처분 사항 증빙서류 ⑨ 법인등기부 등본(법인의 경우) 또는 사업자등록증(개인의 경우) 사본 1부 2024 . . . 신청인 (대표자) : (인) 여수시장 귀하
-------------------- 절 취 선 --------------------
설계공모 응모신청 접수증
※ 접수번호						접 수 인
업 체 명			사업자 등록번호
대표자명			주민(법인)등록번호
주 소			전화번호

【서식 2】

대 표 자 선 임 계

본인은 대표건축사사무소인 ○○○ 건축사사무소의 공동응모 참여자 로서 여수시에서 시행하는 『소라면 죽림행정복합시설 신축사업』 건축설계공모에 관한 모든 권한을 본 설계사무소의 공동응모 대표 ○○○ 에게 위임 합니다.

2024.    .     .

공동응모 대표건축사사무소 사무소명 :

대표건축사 성명 :               (인)

공동응모 참여건축사사무소 사무소명 :

대표건축사 성명 :               (인)

※ 첨부서류 : 공동수급협정서(공동응모에 한함) 1부

※ 하나의 설계사무소에 대표 건축사가 2인 이상 있거나 두 업체의 설계사무소가 합동으로 작품을 제출 시 한 사람의 대표자를 선임해야 함.

【서식 3】

공 동 수 급 협 정 서

제1조 (목적) 이 협정서는 여수시에서 시행하는「소라면 죽림행정복합시설 신축사업」건축설계공모를 (000 건축사사무소) 와 (         )가 공동으로 응모하여 업무를 수행함에 있어 각 업체 및 개인이 준수하여야 할 사항을 정함에 있다.

제2조 공동응모 대표업체(이하 대표업체와 같다)의 명칭, 사무소의 소재지 등은 다음과 같다. 수급체의 명칭, 사업소의 소재지, 대표자는 다음과 같다.

1. 업  체  명 :

2. 소  재  지 :

3. 대표자성명 :

제3조 (공동응모의 구성원) 대표업체를 제외한 공동응모업체(자)의 구성원은 다음과 같다

1. 업체 명 :

(대표자 :         주  소 :                                    )

제4조 (대표업체의 권한) 대표업체는 발주기관 및 제3자에 대하여 공동응모업체(자)의 구성원을 대표하여 문서의 제출 및 수령, 권리의 획득 및 포기 등에 관한 의사 표시 권한을 가진다.

제5조 (효력기간) 본 협정서는 당사자 간의 서명과 동시 발효하며, 공모의 이행으로 종결된다. 다만, 당선작으로 결정되어 기본 및 실시설계 시에는 실시설계 종료 후 종결된다.

제6조 (의무) 공동응모업체(자) 구성원은 제1조에서 규정한 목적을 달성하기 위하여 신의를 바탕으로 성실하게 필요한 모든 지식과 기술을 활용할 것을 약속한다.

제7조 (구성원 상호간의 책임) 구성원은 과업수행과 관련하여 제3자에게 끼친 손해 및 구성원이 다른 구성원에게 끼친 손해를 구성원 상호간 협의하여 배상한다.

제8조 (권리․의무의 양도제한) 구성원은 이 협정서에 의한 권리․의무를 제3자에게 양도할 수 없다.

제9조  ① 구성원 중 대표업체가 중도에 탈퇴하거나 그 일원의 탈퇴로 응모자격요건에 미달하게 될 경우에는 응모작품을 제출할 수 없다.

② 구성원 중 일원이 중도 탈퇴하였을 경우 즉시 서면으로 신고하며, 탈퇴 업체(자)를 다른 업체(자)로 교체할 수 없다.

위와 같이 공동수급협정을 체결하고 그 증거로서 협정서 ( 2 )통을 작성하여   공동응모업체(자) 구성원이 기명날인하여 각각 보관한다.

2024년   월   일

○ 대표업체

업 체 명 :                 (전화번호)

주    소 :

대 표 자                   (인)

○ 공동응모업체

업 체 명 :                  (전화번호)

주    소 :

대 표 자 :                  (인)

여수시장 귀하

【서식 4】

설계공모 참가자 서약서

□ 사 업 명 : 『소라면 죽림행정복합시설 신축사업』 건축설계공모

□ 발주기관 : 여수시

당사는 『소라면 죽림행정복합시설 신축사업』건축설계공모와 관련하여 관계법령에 규정된 절차를 준수하여 공정하고 투명한 설계평가가 되도록 협조하겠으며 심사위원 및 관계자와 어떠한 경우에도 직·간접적으로 개별접촉하지 않고 설계평가 심사과정에서 이유여하를 막론하고 심사위원이나 관계공무원에게 금품, 향응이나 부당한 이익을 제공하지 않도록 할 것이며 만약 이를 위반할 시에는 관계법령에 따라 책임을 지고 이와 관련하여 일체의 민·형사상 이의를 제기하지 않겠습니다.

2024년   월   일

○  대표업체

회 사 명 :

주    소 :

대 표 자 :               (인)

전화번호 :

○ (공동응모) 참여업체

회 사 명 :

주    소 :

대 표 자 :               (인)

전화번호 :

여수시장 귀하

※ 단일업체 응모일 경우 대표업체란에 기재, 서명할 것

【서식 5】

서     약     서

당사는『소라면 죽림행정복합시설 신축사업』건축설계공모에 응모함에 있어 설계공모지침을 성실히 준수하고 만일 제반규정의 위반과 지시, 지침 및 조정 불이행 등에 따른 어떠한 불이익도 감수할 것이며 공모와 관련한 응모작품 제출, 심사 방법, 심사 결과 등에 대하여는 어떠한 이의 없이 귀 발주처의 결정에 따를 것을 확약하며 이에 서약합니다.

2024년   월   일

○ 대표업체

회 사 명 :

주    소 :

대 표 자 :               (인)

전화번호 :

○ (공동응모) 참여업체

회 사 명 :

주    소 :

대 표 자 :               (인)

전화번호 :

여수시장 귀하

※ 단일업체 응모일 경우 공동응모 대표업체란에 기재, 서명할 것

【서식6】

위    임    장

대표자	성 명		주민등록번호
	주 소
	소 속 (업체명)		연락처
대리인	성 명		주민등록번호
	주 소
	소 속 (업체명)		연락처
여수시에서 시행하는『소라면 죽림행정복합시설 신축사업』건축설계 공모에 응모함에 있어 상기인을 대표자의 대리인으로 위임하였음을 증명합니다. 2024. . . 대표자 : (인) 대리인 : (인) 여수시장 귀하
※ 첨부서류 : 재직증명서 1부(업체의 경우) ※ 위임장에 사용하는 도장은 대표자 인장과 같아야 함 ※ 대리접수로 인하여 발생하는 모든 문제는 대표자 및 응모자 본인이 모든 책임을 짐

【서식 7】

사 용 인 감 계

사용인감

본인은 여수시에서 시행하는「소라면 죽림행정복합시설 신축사업」 건축설계공모에 수반되는 모든 행위에 대하여 위의 인감을 사용하고자 하며, 동 인감을 사용함으로써 민형사상의 문제가 발생할 경우 모든 책임을  질 것을 확약하고 이에 사용인감계를 제출합니다.

2024년     월     일

업 체 명 :

주    소 :

대 표 자 :                     (인)

여수시장 귀하

【서식 8】

건축설계공모 서면질의서
대 표 자 (건축사)	(인)	신 청 접수번호
설 계 사무소명		전화번호
소 재 지		FAX번호
지 침 서 (Page)	질 의 내 용
	* e-mail로 전송 후 반드시 전화로 접수여부를 확인하시기 바랍니다.

【서식 9】

설계공모안 제출서
※ 접수번호 : (기재하지 말 것)
공모안 제출자	대표 업체명
	대표자(건축사)
	소 재 지					전화
귀 시에서 시행하는『소라면 죽림행정복합시설 신축사업』건축설계공모에 공모안을 제출합니다. 첨부 1. 설계도판 1부 2. 설계설명서 17부 3. USB 1식 4. 참가신청 접수증(작품접수 당일 제시) 2024년 월 일 신청인 (인) 여수시장 귀하
-------------------- 절 취 선 --------------------
설계 공모안 접수증
※ 접수번호								접 수 인
업 체 명				사업자등록번호
대표자명				주민(법인)등록번호
주 소				전화번호

【서식 10】

설계개요 및 시설현황

□ 사업명 : 소라면 죽림행정복합시설 신축사업

구 분		설 계 내 역	비 고
건물개요	대지위치
	지역지구
	대지면적	㎡
	도로현황
	연 면 적	㎡
	건축면적	㎡
	건 폐 율	%
	용 적 률	%
	구 조
	층 수
	최고높이	m	단면도에 층고 및 최고높이 표기할 것
외부마감
설비개요
주차개요	지상	대
조경개요	조경면적
	식재면적
	조경시설면적
주차장 면적		㎡
기 타 사 항

※ 소수점 셋째자리에서 반올림하여 소수점 두자리로 명기

【서식 11】

층별 세부용도 및 면적표

□ 사업명 : 소라면 죽림행정복합시설 신축사업

층 별	용 도	면 적 (㎡)	비 고
총 계
	소 계
	소 계
	소 계
	소 계
	소 계
	소 계
	소 계

【서식 12】

관련법규 검토서

□ 사업명 : 소라면 죽림행정복합시설 신축사업

법규명 및 조항	대 상	법 적 기 준	설 계 기 준	비 고

【서식 13】

예정공사비 내역서

□ 사업명 : 소라면 죽림행정복합시설 신축사업

품 명	계	재 료 비	노 무 비	경 비	비 고 (구성비)
건축공사
토목공사
기계설비공사 (기계소방 포함)
조경공사
전기공사 (전기소방 포함)
통신공사
폐기물처리비
00공사
00공사
소 계
제경비 (비율계산)
총 공사비

【서식 14】

심사위원 기피․회피 신청서

□ 사업명 : 소라면 죽림행정복합시설 신축사업

□ 기피․회피 위원

성 명	소 속	기피․회피 사유

년   월   일

제 출 자    소    속 :

연 락 처 :

직    위 :

성    명 :             (인)

【서식 15】

〈선택용지 : A3〉                                                                                     〈우측정렬/위쪽, 오른쪽 여백 고정, 네모칸 그대로 사용〉

소라면 죽림행정복합시설 신축사업 설계설명서

2024. 00.

〈가운데 정렬 / 글자 그대로 사용〉

※ 〈     〉안의 내용을 삭제 후 출력하여 사용할 것

【서식 16】

심사 후 입상작 확인서

설계공모명	「소라면 죽림행정복합시설 신축사업」 설계공모
설계사무소명
응 모 자 명	(인) ※ 반드시 대표자 날인
응모작품 이미지를 넣어 출력

【서식 17】

규  격  봉  투

	뒷면 풀칠하고 봉인
	소라면죽림행정복합시설신축사업설계공모응모작품확인서	풀칠
	풀 칠

【서식 18】

입상작 보상비 청구서

□ 사 업 명 : 소라면 죽림행정복합시설 신축사업

□ 발주기관 : 여수시청

□ 청구금액 : 일금 원정(￦ 원)

□ 청 구 자 : 00건축사사무소 대표 000

□ 계좌번호 : 은행명 / 계좌번호 / 예금주:000

상기 금액을 소라면 죽림행정복합시설 신축사업 건축설계 공모 입상작

보상비로 청구합니다.

2024년    월    일

회 사 명 :

주    소 :

대 표 자 :

전화번호 :

여  수  시  장   귀하