보은한우 유전자 클라우드 연구센터 건립사업

설계용역 공모 지침서

2023. 12.

	보 은 군

- 목 차 -

제1장 사업개요

사업의 목적	1

사업의 내용	1

제2장 공모개요

1. 공모의 목적	3

2. 공모의 방식	3

주관부서	3

4. 당선작 및 입선작 선정과 보상	3

5. 설계공모 기타사항	4

6. 당선작 설계자 의무사항	5

7. 참가등록	6

8. 질의 및 회신	7

9. 공모안 제출	8

10. 심사위원회	11

제3장 세부설계지침

계획 개요	16

2. 건축계획	21

3. 기술계획	25

4. 토목계획	26

5. 건축설비계획	26

제4장 서식

서식	28

설계공모 지침서

제1장 사업개요

1. 사업의 목적

본 사업은 충청북도 지역균형발전사업의 일환으로, 외국산 쇠고기 수입증대와 사료값 및 인건비 상승 등 경영의 어려움을 겪고 있는 축산인을 위한 새로운 소득기반 구축의 필요성에 따라, 미래기술 도입 통한 신소득 성장기반 구축으로 농업인구 이탈방지 및 축산인 안정적인 소득증대 기반을 높일 수 있는 R&D복합 연구시설 마련을 목적으로 함

2. 사업의 내용

1) 사 업 명 : 보은한우 유전자 클라우드 연구센터 건립사업

2) 발주기관 : 보은군

3) 대지위치 : 충청북도 보은군 마로면 기대소여길 90 일원

4) 용도지역 : 농림지역 / 농업진흥구역

5) 대지면적 : 1,400㎡ / 분할측량 결과에 따라 변동 가능

6) 사업규모

- 총 연면적 : 1,044.65㎡(연면적 ±5% 이하 범위 내에서 조정가능)

- 규모 / 공용면적은 현장 여건에 맞게 조정 가능

• 연구공간 : 5실(273.75㎡) / 연구실, 실험실, 보관시설 등

• 직무공간 : 330.75㎡ / 연구원 사무실 및 행정사무실 등

• 기타 공용 및 부속공간 / 교육관, 홍보전시실, 기계실, 화장실 등

- 구조 및 용도 : 철근(철골) 콘크리트조, 교육연구시설

- 동수 및 층수 : 지상 3층 이하 / 1개동

• 건축물은 부지면적에 따라 1개소만 가능

• 주차장은 지상에 설치 가능

- 주차면수 : 총 3대 / 추가확보 가능 시 확대 가능

7) 건폐율 및 용적율 : 건폐율 60%이하, 용적율 80%이하

8) 예정공사비 : 4,270백만원(부가세 포함)

- 예정공사비는 건축, 토목, 조경, 기계설비, 전기, 통신, 소방, 폐기물 처리 등에 대한 총공사비이며, 각종 인입에 따른 시설분담금도 공사비에 포함

※ 단, 추후 발주기관의 사정에 따라 공사비 내용이 변경될 수 있음

9) 설계용역비 : 공고서에 따름

- 건축물의 BF인증, 에너지효율등급 인증수수료, 에너절약계획서 검토 수수료는 수요기관에서 별도 납부

- 설계비에는 에너지효율등급 인증, 장애물 없는 생활환경(B/F) 인증 등 인증에 대한 설계비용과 지반조사(2공 등)를 포함한 금액임.

10) 사업기간 및 설계기간

- 사업기간 : 2023년 ~ 2025년(3년)

- 설계기간 : 착수일로부터 5개월 / 계약 시 조정될 수 있음

- 공사기간 : 착수일로부터 10개월 / 실시설계시 조정될 수 있음

※ 세부사항은 제3장 세부설계지침 참조

제2장 공모개요

1. 공모의 목적

건축설계 공모를 통해 보다 창의적이고 주변 환경과 조화로우며, 예술성·작품성을 갖춘 품격 높은 설계(안)를 선정하고자 함.

2. 공모의 방식 : 제안설계공모

국토교통부 고시 제2023-180호(‘23.04.01 시행)에 따라 “제안 설계 공모”로 시행

3. 주관부서

1) 공모대행 : 설계공모 및 설계용역 계약 조달청 의뢰

2) 발주처

(1) 담당부서 : 보은군 축산과

(2) 주    소 : 충청북도 보은군 보은읍 군청길 38(보은군청)

(3) 연 락 처 : (043)540-3337 (담당자 : 강문식)

4. 당선작 및 입선작 선정과 보상

1) 당선작 1점 : 설계용역 수의계약권

※ 단, 발주기관의 사정으로 설계용역 계약 전 사업이 취소되는 경우 당해 용역비의 10% 범위 내에서 응모작품수 및 제출도서를 고려하여 보상금을 지급할 수 있음

2) 입상작 : 공고서에 명시된 설계비의 10%

① 기타 입상작이 4개인 경우 : 공모심사 순위가 높은 순으로 보상금의 10분의 4, 10분의 3, 10분의 2, 10분의 1을 지급

② 기타 입상작이 3개인 경우 : 공모심사 순위가 높은 순으로 보상금의 10분의 4, 10분의 3, 10분의 2를 지급

③ 기타 입상작이 2개인 경우 : 공모심사 순위가 높은 순으로 보상금의 10분의 4, 10분의 3을 지급

④ 기타 입상작이 1개인 경우 : 보상금의 3분의 1을 지급

5. 설계공모 기타사항

1) 저작권 및 작품전시

(1) 공모안의 저작권의 귀속 등 저작권과 관련한 제반사항은 저작권법령에 따름

(2) 입상작을 포함한 응모작품 전체에 대하여 필요시 발주기관에서 정한 장소에서
일정기간 전시하거나 출판할 수 있음

2) 작품 반환

(1) 입상작은 반환하지 않는 것을 원칙으로 하되, 당선작 이외의 작품은 발주기관의
판단에 따라 필요시 반환할 수 있음

(2) 응모작은 심사결과 발표일 (또는 작품전시 종료 후)로부터 7일 이내에 반출하
여야 하며 이에 따른 비용은 응모자가 부담하여야 함

(3) 위 기간 내에 반출하지 않은 작품은 임의로 처리하며, 이러한 조치사항에 대하여 응모자는 이의를 제기할 수 없음

3) 당선작 선정 취소

(1) 다음의 경우 당선작 선정을 취소할 수 있으며, 당선작 업체에게 부여하는 용역권을 공모심사 점수가 높은 입상자 순으로 승계할 수 있음

① 당선작 설계자가 기본, 실시설계 용역권을 포기한 경우

② 당선작 선정 후 ‘설계공모’ 내용에 위배되어 입상되었거나 불공정 행위, 제출
서류 상 허위사실이 확인된 경우

③ 공동응모의 경우 구성원 중 대표업체가 중도에 탈퇴한 경우

④ 기타 관련법규, 규정, 지침 및 설계공모지침 등에 관한 사항을 위반한 사실이
확인된 경우

4) 유의사항

(1) 공모지침에 기재되지 않은 사항에 대하여는 기타 관계법령, 훈령, 고시, 예규 등에 적합하여야 함

(2) 응모자는 작품을 제출함으로써 본 설계공모 규정의 제반조건을 수락하는 것으로 간주함

(3) 설계공모지침 내용 중 불명확한 사항은 ‘질의 및 회신’에 따르고, ‘건축 설계공모 운영지침’에 명시되어 있지 않은 사항은 발주기관의 해석이 우선

(4) 당선작은 미발표된 작품이어야 하며, 추후라도 발표사례가 확인되면 당선을 무효로 함

(5) 본 설계공모와 관련 응모자에게 제공한 각종 자료는 발주기관의 동의 없이 설계공모 이외의 목적으로 사용할 수 없음

(6) 응모자는 현장을 답사하여 현장조건을 조사한 후 계획하여야 한다.

6. 당선작 설계자 의무사항

1) 계약

(1) 당선작 설계자는 발주기관과 설계용역을 체결할 의무를 가지며 다만, 발주기관의 사정으로 해당 공사의 용역을 이행할 수 없는 경우에는 그러하지 아니함

(2) 당선자는 토목, 조경 및 설비분야(전기․기계․통신․소방) 등 해당 설계업 면허가 없는 경우 관련법에 의한 적격자와 공동도급(분담이행) 하여야 함

(3) 설계공모 당선자는 용역계약 후 발주기관의 사전승인 없이 용역 중 일부분이라도 타업체에 하도급 할 수 없음

(4) 기타 계약에 관한 사항은 관계 법령, 예규 등에 따름

2) 용역범위

(1) 설계자는 심사위원회의 평가의견과 발주기관의 요구사항을 종합하여 설계변경 및 보완이 필요한 경우 이를 수정․보완하여 설계에 반영하여야 함

(2) 설계 시 과업지시서(내용서)에 의거하여 충실한 설계도서를 작성하여야 함

(3) 설계자는 착수일로부터 10일 이내에 사업의 건립일정, 설계구상, 평면배치계획 등을 포함한 ‘착수보고회’를 개최하고, ‘착수보고회’시 건의사항을 토대로 한 기본계획안으로 ‘기본계획 설명회’를 거쳐 최종 결정안을 실시설계하여야 함

(4) 건축․토목․조경․기계․전기통신(보안시설포함)․소방․인테리어․신재생에너지설비․폐기물
처리 등 전 분야의 설계지침에 따른 기본 및 실시설계도서의 일체의 사항을 설계

(5) 기본 및 실시설계도서 작성은 국토교통부 고시 제2020-635호「공공발주사업에 대한 건축사의 업무범위와 대가기준」의 제2종(보통) 중급 적용기준에 따름

(6) 각 공종별 수량 산출 및 물량 내역 작성 등 사업에 필요하다고 판단되는 제반사항 등을 발주기관과 협의 후 수행

(7) 관계법령에 의한 각종 심의 및 인허가, 준공에 필요한 제반사항을 수행

(8) 설계진행시 내부규정에 의한 평가심사 등에 필요한 자료 제공 및 지적사항 조치
반영

(9) 에너지효율등급인증, 장애물 없는 생활환경 인증 등 각종 인증 (예비인증 포함)에 필요한 자료를 제공

(10) 그 외 발주기관 필요시 자료를 제공

(11) 설계공모 당선자는 설계용역계약서에 정한 납품일정에 맞추어 성과품을 발주기관에 납품

7. 참가등록(응모신청서제출)

1) 참가등록 일정

(1) e-mail 접수 : designoasis_ltd@daum.net

(2) 일정 : 24.01.04.(목) 13:00~16:00, 방문접수 불가

(3) 유의사항 : 수신여부 확인필수(070-7780-7693), 접수번호는 작품접수시 부여

2) 제출 서류

1) 제출방법 : 제출서류를 1개의 PDF 파일로 제작하여 제출

① 추후 검토 후 미비된 서류가 있을 경우 접수된 것은 인정하지 않음

② 등록 기간 내 정보 변경은 가능하며, 참가등록기간이 만료된 후에는 일체의 수

정이 불가

③ 설계공모에 참가등록함으로써 본 지침서의 모든 규정을 준수하는 것에 동의하는

것으로 간주하고 이의제기를 할 수 없음

④ 각종 증명서 사본에는『원본대조필』을 명기하고, 인감 날인 후 제출

2) 제출목록

연번	제 출 서 류	세 부 내 용	비 고
1	참가등록 신청서		서식 1
2	보안각서		서식 15
3	건축사 업무신고 필증, 건축사자격증	공동응모의 경우 각 사별 제출
4	법인등기부등본(법인의 경우), 사업자등록증(개인의 경우)	공동응모의 경우 각 사별 제출
5	인감증명서 및 사용인감계	공동응모의 경우 각 사별 인감증명서 및 사용인감계 제출
6	대표자선임계		서식 2
7	공동수급협정서		서식 3
8	외국건축사 면허증(해당시)	자격증 및 자격취득신고 확인증, 공동업무 수행계약서
9	청렴서약서	공동응모의 경우 각 사별 제출	서식 4
10	설계공모 참여자 명단		서식 5
11	설계공모 참가 등록마감일 기준으로 건축사 협회 또는 등록관청으로부터 등록취소, 휴업, 폐업, 업무정지중이 아님을 증빙하는 서류 원본 또는 사본 1부 제출(사본의 경우 “원본대조필” 날인, 공동응모의 경우 공동응모 사무소도 관련 증빙서류 제출)	공동응모의 경우 각 사별 제출
12	위임장, 재직증명서 각 1부	대리인이 등록할 경우에 한함	서식 12

8. 질의 및 회신

1)  일정

(1) e-mail 접수 : designoasis_ltd@daum.net (서식13)

(2) 질의 : 24.01.05.(금) 13:00~16:00, 방문접수 불가

회신 : 24.01.12.(금)

(3) 유의사항

① 참가등록을 완료하여야 질의서 제출이 가능하며, 이메일로만 접수함

② 질의는 한국어로 작성해야 하며 모든 질의에 대한 답변은 한국어로 일괄 회신함

③ 질의에 대한 회신은 설계공모 규정 및 지침에 대한 추가 또는 수정으로 간주함

9. 공모안 제출

1)  일정

(1) 제출처 : 보은군거점소독시설2층(보은읍보은미원로321)

24.01.22(월) 13:00~16:00(변경시 개별 안내함)

(2) 제출방법

① 작품제출 신청서와 구비서류를 종류별로 누락 및 변경없이 마감기간 내 모두

제출하여야 접수 됨.

② 참가등록을 하지 않은 업체는 작품을 접수할 수 없음.

③ 응모작은 응모자별로 1개 작품으로 제한하고 수정, 변경, 보완, 반환, 추가제출 및 열람 불가이며, 제출과 관련된 일체의 소요 비용은 제안사의 부담으로 함

④ 필요시 추가서류를 요청할 수 있고, 개별 안내함

⑤ 모든 제출도서는 종류별(설계공모 제안서, USB)로 개별포장 후, 제출

2)  제출목록

연번	제출서류	세부내용	비고
1	참가등록 신청서	- 작품제출시 접수번호 부여함	서식 1
2	작품제출 신청서	- 설계설명서(제안서), USB	서식 6
3	위임장 및 재직증명서	- 대표자(책임건축사) 외의 직원이 접수할 경우	서식 12
연번	제출도서	세부내용	비고
4	설계설명서(제안서)	- A3 (420mm x 297mm), 가로 10쪽 이내, 11부	앞·뒤표지 제외
5	USB	1개(설계설명서)	PDF

3)  제출도서 작성 기준

(1) 제안서 익명성

① 모든 도서에는 작성자를 인지할 수 있는 어떠한 표기도 하지 말 것, 제안서 표지[서식14]의 제출부수 11부 중 1부만 업체명을 기재하고 나머지 10부에는‘보은군청’으로 기재하여 제출

< 예 시 > 1부 : 000건축사사무소],	10부 : [보은군청]

※ 업체명이 표기된 1부는 심사종료시까지 밀봉하여 비공개(발주처 보관)

※ 원본 1부 외에 업체명 표기시 해당 사본은 미제출 부수로 처리

② 제안서의 내용에 응모자, 업체 등을 인식할 수 있는 문구나 기호, 암호 표기 등 불가

③ 설계공모 공고일부터 최종 입상자 선정 통보시까지 심사관련자와 접촉, 통화

등 본 공모와 관련된 발언 등의 행위시 심사대상에서 제외함

④ 익명사용 원칙은 심사위원회의 최종 결정 시까지 전 공모기간 동안 적용

⑤ 제안서 표지[서식 14]

⑥ 단, 심사위원회 위원이 제척사유에 해당할 경우 기피신청 또는 회피하여야 하므로 최종제안서 제출 응모자 또는 업체명은 심사위원회에 공개

(2) 제안서 작성 일반사항

① 제안서 내용의 표기는 한글로 하되, 영문이나 한문표기가 필요할 경우에는 한

글과 함께 ( )속에 넣어서 명기한다.

② 제안서 내용의 표기의 숫자는 아라비아 숫자로 하고, 각 치수의 단위 표기시

미터법(소수점 둘째자리까지 표기)을 사용한다.

③ 제안서의 쪽번호 표시는 페이지 가운데 아래에 줄표가 있는 형태의 아라비아 숫자만(-1-, -2-)으로 표기한다.

④ 축척과 방위는 각 도면의 좌측 상단에 정확히 표현한다.

⑤ 제안서에 사용되는 글씨체는 “바탕체”로 하고, 지정하지 않은 글씨의 크기는 적절한 크기로 한다.

⑥ 주요 실의 명칭, 면적, 시설규모를 해당 실에 직접 기재한다.

⑦ 제안서의 표현은 조감도 및 투시도에 컬러사용이 가능하다.

※ 컬러는 총3컷으로 제한하며, 컬러3컷이상 사용시 흑백으로는 중복 사용 가능

⑧ 제안서의 명확한 설명을 위하여 필요한 경우 렌더링하지 않은 3차원 이미지를

사용할 수 있다.

< 렌더링하지 않은 3차원 이미지 예시 >
출처 : 국가공공건축지원센터, 공공건축 설계발주 가이드2022, p.22-23 (2018.12.)

⑨ 제안서 작성에 대해 위 사항을 위반한 경우 실격 및 감점 기준을 심사위원회에

서 심의 및 의결하여 심사에 반영한다.

(3) 제안서 구성

① 표지는 백색무광택 아트지를, 내용 용지는 백색무광택 백상지, A3(가로420㎜×세로297㎜) 일반백상지를 횡장 방향으로 좌측을 접착제로 철하여 제출한다.

② 표지는 등록시 배부하는 소정양식에 의하며, 작성자를 인지할 수 있는 어떠한

표기도 할 수 없음. [서식 14]

③ 매수: 앞뒤 겉표지 미포함, 속지 10쪽이내(양면인쇄 금지, 간지 사용불가)

④ 제안서의 글씨 “바탕체”로 함(글씨크기 응모자 조정가능)

⑤ 제안서의 기본구성(작성내용은 설계자 의도에 따라 증감 가능하며 다음의 순서를 참고하여 작성한다.)

순번	구성목록	표현방법	비고
①	앞표지	- [서식14]	1쪽
②	목차	- 제안서 순서별 목록 작성	1쪽
③	업무에 대한 이해도	- 설계의 기본방향 및 주안점을 감안한 업무수행 목표 및 전략을 제시(과제에 대한 기술제안 내용은 제외) - 설계 및 시공, 운영 등에 있어서 발생가능한 문제점을 지적하고, 이에 대한 설계 측면의 개선방안을 제시 건축개요(서식7), 각 층별 세부용도 및 면적표(서식8)	2쪽
④	과제에 대한 기술제안(건축계획)	- 각 시설의 프로그램 요구조건을 고려하여 적절한 위치에 배치하고 이에 적합한 보행 및 차량 동선계획을 수립 - 건립되는 건축물의 내부공간과 외부공간계획 개념 제시 - 특화계획: 표현방식 및 방법은 효율적으로 표현될 수 있도록 설계자가 임의로 작성	6쪽
⑤	수행계획	- 건축물의 완성도를 높이며 원활한 사업추진을 위한 합리적인 의사결정 방안 제시 - 관련법규검토서(서식9) - 추정 공사비(서식10)	1쪽
⑥	뒷표지		1쪽

10. 심사위원회

1)  기술검토

(1) 기술검토(심사전검토)는 관련분야 전문가로 구성되며, 검토 결과를 심사위원회

에 상정한다.

(2) 각 작품에 대한 기술검토를 적절하게 진행했는지 여부는 심사위원회에서 판단

하고, 기술검토 결과를 심사에 반영할지 여부와 그 방식을 심사위원들의 합의

를 통해 결정한다. 부적절한 판정을 받은 해당 작품을 불이익 처리하는 등 조

치사항을 심사위원회에서 결정할 수 있다.

(3) 평가 기준

위반내용	실격 및 불이익 기준	비고
• 건축법 등 관계법령을 중대하게 위배한 경우	실격	심사제외
• 제출도서의 규격을 현저히 위반한 경우
• 제안서에 해당업체를 특정할 수 있는 문구나 이미지 등이 포함된 경우 등(단, 원본 제외)
• 익명성 유지의 원칙 등 공정한 평가를 하는데 영향을 미칠 의도로 불공정 행위를 할 때
• 직 ・간접적으로 심사에 영향을 미치는 부당한 청탁이나 압력을 행사한 경우
• 심사 전에 심사 관련자와 접촉하여 설명을 한 경우
• 제출한 서류 등에 허위사실이나 과제 누락 등 중대한 미비사항이 발견될 경우
• 기타 실격 해당 사항
• 설계공모 작성 일반사항	불이익	심사위원회 의결
• 제출물의 형식과 규격 및 작성기준
• 제출부수 부족 시
• 기타 위반 사항 등

2)  심사위원회 구성

(1) 심사위원 명단

구분	성명	소속	지역	구분
1	김영훈	대진대학교	경기	학계
2	안치원	한양대학교	서울
3	조극래	대구가톨릭대학교	경북
4	이문우	㈜이누건축사사무소	경남	건축사
5	조용범	㈜범건축사사무소	경남
예비	이수진	대구과학대학교	대구	학계
예비	장영기	에건축사사무소	전북	건축사
기술검토	김범수	천일종합건축사사무소	충북	건축사
	김종성	(주)종합건축사사무소 아키미르	서울	건축사

(2) 심사위원 선정

① 작품심사는 발주기관에서 설계공모 심사위원회를 구성 및 심사・선정

② 설계공모 심사위원회(이하, “심사위원회”라 함) 심사위원은 관련분야 전문가 5

인으로 구성(예비심사위원은 심사위원이 제척·회피 등의 사유로 심사에 참여하

지 않을 경우 심사위원으로 참여)

③ 선정된 심사위원의 불가피한 사유로 불참할 경우 예비위원 명단에서 심      사자 변경 가능(분야별 예비순번을 원칙으로 하되, 예비심사위원이 부족      할 경우 타 분야 예비위원 선정)

3)  심사위원회 운영

(1) 심사위원회 운영은 「건축서비스산업 진흥법」제21조 및 같은 법 시행령 제17조「건

축 설계공모 운영지침」(국토교통부고시 제2023-180호)에 따른다.

(2) 심사위원회 진행은 비공개하되, 심사내용을 녹화 또는 녹음하고 평가에 관한 운영기준에서 정하지 않은 사항은 심사위원회에서 정한다.

(3) 심사위원은 공정하고 투명한 심사를 위해 심사위원으로 선정될 시 사전 접촉 금지 서약서(서식16)를 제출하고, 작품심사 당일 사전접촉 여부 확인서(서식17)를 제출하여야 한다.

(4) 심사위원회의 위원장은 위원회를 대표하여 직무를 통할하고, 심사위원 중 과반수가 참석하여야 하며, 심사 중 결정이 필요한 사항이 있을 경우 출석위원 과반수의 찬성으로 의결한다.

(5) 설계공모 작품에 대한 심사과정에서 실격된 작품의 경우 그 사유, 기타 필요한

사항 등을 문서로 작성하여야 하며, 심사에 참여한 심사위원 전원의 서명을 받아

야 한다.

(6) 심사위원장은 심사위원회의 동의를 얻어 설계공모안의 심사에 필요한 세부적인 사항을 결정할 수 있다.

(7) 설계공모 참가자는 심사의 공정을 기하기 어려운 사정이 있는 심사위원이 있을 경우 그 사유를 명확히 하여 서면으로 보은군청에 해당 심사위원의 기피 신청을 할 수 있다.

(8) 심사위원회는 해당 설계공모의 특성상 필요하다고 판단하는 경우에는 설계공모 참가자에게 공모안에 대하여 설명을 요구할 수 있으며, 설계공모 참가자는 이에 응하여야 한다.

4) 심사위원 기피·회피신청

(1) 설계공모 참가자는 기피사유에 해당하는 심사위원 대상자를 제안서 제출일

16:00까지 신청서(서식11) 직접 제출

※ 심사위원 기피신청서[서식17] 및 관련 증빙서류를 밀봉하여 제출

(2) 기피신청서 미제출시 추후 심사위원 선정결과 이의제기 불가

(3) 회피신청은 제안서 제출일 다음날 12:00까지 발주처에 제출

5) 심사방식 및 평가기준

(1) 공모안 심사방식

① 심사는『건축 설계공모 운영지침(국토교통부고시 제2023-180호)』에 따름

② 심사방식은 심사위원회의 의결을 통해 결정한다.(투표제를 원칙으로 함)

※ 심사위원회 의결을 통해 채점제 또는 혼합방식으로 정할 수 있음

③ 심사위원들은 심사위원회에서 정한 심사기준을 통해 당선작을 결정한다.

④ 당선작 선정이 완료되면, 발주기관이 준비한 양식에 맞춰 각 심사위원은 당선작 및 입상작들에 대한 총평을 작성한다.

(2) 공모안 평가 기준

평가항목	표현방법	비중
업무에 대한 이해도	- 설계의 기본방향 및 주안점을 감안한 업무수행 목표 및 전략을 제시(과제에 대한 기술제안 내용은 제외) - 설계 및 시공, 운영 등에 있어서 발생가능한 문제점을 지적하고, 이에 대한 설계 측면의 개선방안을 제시 건축개요(서식7), 각 층별 세부용도 및 면적표(서식8)	20%
과제에 대한 기술제안(건축계획)	- 각 시설의 프로그램 요구조건을 고려하여 적절한 위치에 배치하고 이에 적합한 보행 및 차량 동선계획을 수립 - 건립되는 건축물의 내부공간과 외부공간계획 개념 제시 - 특화계획: 표현방식 및 방법은 효율적으로 표현될 수 있도록 설계자가 임의로 작성	70%
수행계획	- 건축물의 완성도를 높이며 원활한 사업추진을 위한 합리적인 의사결정 방안 제시 - 관련법규검토서(서식9) - 추정 공사비(서식10)	10%

6) 제안서 발표

(1) 심사 일정 : 24.01.29.(월) 11:00, 보은군 과수거점산지유통센터(송죽길 66) 2층 대회의실

① 발표 순서 추첨 : 24.01.29.(월) 10:00~10:30 입실, 2층 대기실

② 발표 순서 추첨 입실시간까지 대기실에 미입장시 서면으로만 심사함

③ 발표 순서는 추첨을 통해 결정

④ 발표대상이 6곳 이상일시 심사위원회에서 서면심사 통해 발표할 5곳을

선정해 발표 심사를 진행함

(2) 제안서 발표

① 추첨된 순서에 따라 입장하여 발표

② 10분 발표, 10분 질의응답(심사위원회에서 조정 가능)

③ 발표자는 대표업체 담당 건축사가 발표함(대표건축사)

※ 대표업체 담당건축사가 부득이한 사유로 발표에 참석하지 못하는 경우 대표업

체 재직자 중 제안서 업무 참여자(설계공모 참여자명단 기준) 또는 공동응모

업체의 대표자가 발표하여야 하며, 발표당일 위임장 및 재직증명서[서식12],

신분증 지참하여야 함.

※ 발표 장소에는 발표자 외1인 참석 가능하며, 발표자 외에는 질의응답에 참여

할 수 없음

※ 발표 및 심사 시간은 변경 될 수 있으며, 변경시 대상업체에게 개별 안내함

7) 심사결과 발표 : 24.01.31.(수)보은군청 홈페이지에 발표

제3장 세부설계지침

1. 계획 개요

1) 계획 범위 및 내용

(1) 대상지 : 보은군 마로면 기대리 271-2, 271-3번지에 위치함

위  치  도

마로면 행정복지센터

사업대상지

기대리 271-2	기대리 271-3
토지이용계획도

지  적  도

토지이용계획확인원

부지 현황 사진

(2) 계획 내용

① 한우 유전자 개량을 위한 연구와 축산농가 및 관련학과 학생들의 교육 서비스를 함께 제공하는 시설로 구분하여 계획한다.

② 본 공모는 일반설계 공모이며, 건축 계획을 바탕으로 구조/토목/조경/기계/전기/정보통신/소방 등 관련 분야의 설계내용을 포함한다.

③ 향후 건축물의 유지관리 비용이 최소화 될 수 있는 디자인으로 계획한다.

④ 기존 축사와 동선 및 시설이용에 편리한 방안을 설계내용에 포함한다.

2) 분야별 계획

(1) 부지 현황

① 현 부지는 2008년 보은군에서 매입한 부지이며, 부지 남측은 2011년 준공된 축사와 연접한 지역임

② 군관리계획

- 용도지역 : 농림지역, 농업진흥구역

③ 부지면적 : 전체지적 14,901㎡ 중 약 1,400㎡

- 부지면적 중 축사 3동(건축면적 7,680㎡)을 제외

※ 향후 분할측량 결과에 따라 부지면적 변동 가능

④ 부지 경사도 : 남북 방향으로 6m 가량 높이의 단차가 형성되어 있음.

⑤ 기타사항

- 북측 및 서측 방향으로 기존 도로로 사용중인 폭 약 5m 가량의 콘크리트포장 진입로가 있음

(2) 건축규모 계획

① 총연면적 : 1,044.65㎡(연면적 ±5% 이하 범위 내에서 조정가능)

보은한우 유전자 클라우드 연구센터 건축규모 계획안

구분		내용
대지위치		충북 보은군 마로면 기대리 271-2, 271-3
대지면적		1,400㎡
건축규모		지상 3층
건축면적		약 351.63㎡ (건폐율 : 25.12%)	연면적	1,044.65㎡ (용적률 : 74.62%)
구분		용도	면적(㎡)	비고
층별 시설	합 계		1,044.65
	지상1층	연구시설 및 홍보전시실	351.63
	지상2층	연구시설 및 사무실	346.51
	지상3층	교육관 및 사무실	346.51

②  구   조 : 철근(철골) 콘크리트조

③  용    도 : 교육연구시설

④  기타사항

- 건축물은 최대 1개 동(교육시설과 연구시설 분리 가능)까지 가능하며, 기계실 등은 지하 1층에 계획하고 주차장은 지하1층 또는 지상에 설치 가능

- 층수 : 보은군 군계획조례에 따라 4층 이하 건축 가능

- 건폐율 및 용적율 : 건폐율 60%이하, 용적율 80%이하

- 현장여건에 맞게 필지 내 대지경계 및 층수 유연성을 가질 수 있음

(3) 기반시설 계획

① 진출입로

- 마로면 기대소여길 북측 진입도로 이용 및 교각, 콘크리트 포장로와 접속

② 상하수도

- 상하수도 매설 지역이 아님으로 별도의 관망도 없음

③ 주차장

- 주차면수 : 총 3대(연면적 300㎡당 1대)

※ 법적기준 : 「주차장법 시행령」제6조(부설주차장의 설치기준)

- 주차구획은 확장형으로 하고, 친환경차 전용 주차면은 1면 이상 설치

- 주차장 규모 : 40㎡ x 3대 = 120㎡로 계획

※ 단, 현장여건에 따라 주차장 규모는 법적 안의 범위에서 조정할 수 있음.

※ 사업부지가 협소한 관계로 별도의 주차시설 설치 예정(85-3번지)

④ 기타

- 내부도로는 현재 이용중인 농로 및 포장도로와 접속

- 부지의 높이, 경사도는 이용자가 편리하도록 계획

3) 예정공사비 : 4,270백만원(부가세 포함)

- 예정공사비는 건축, 토목, 조경, 기계설비, 전기, 통신, 소방, 폐기물 처리 등에 대한 총공사비이며, 각종 인입에 따른 시설분담금도 공사비에 포함

※ 단, 추후 발주기관의 사정에 따라 공사비 내용이 변경될 수 있음

4) 설계용역비

- 건축물의 BF인증, 에너지효율등급 인증수수료, 에너절약계획서 검토 수수료는 수요기관에서 별도 납부

- 설계비에는 에너지효율등급 인증, 장애물 없는 생활환경(B/F) 인증 등 인증에 대한 설계비용과 지반조사(4공)을 포함한 금액임

5) 사업기간 및 설계기간

- 사업기간 : 2023년 ~ 2026년(4년)

- 설계기간 : 착수일로부터 5개월 / 계약시 조정될 수 있음

- 공사기간 : 착수일로부터 10개월 / 실시설계시 조정될 수 있음

2. 건축 계획

1) 배치계획의 주안점

① 배치계획은 지역·지구 등의 도시계획 상 제한사항, 대지의 형상, 인접 건축물 현황, 공개 공지, 보행자와 차량의 동선, 조망과 일조권, 경관 등의 특성을 감안하여 계획

② 연구, 교육, 행정 등 복합적인 연구시설임을이 감안하여 효율적인 공간구성이 이루어질 수 있도록 건축물 및 시설물 배치계획

③ 부지형상, 도로여건, 주변시설(기존 부대시설과의 융합) 등을 고려한 창의적인 아이디어(Mass디자인, 입면디자인 등) 제시

④ 안전 및 보안을 위해 대지 경계에 울타리 등을 설치할 경우 주변 환경과 조화를 고려하고, 외부인의 출입 방지 및 안전성 확보를 위해 시야를 가리는 차폐형 시설물은 가급적 지양

⑤ 외부 공간은 입체적(주차장, 필로티 등)으로 계획하여 효율성을 높이되 이용자의 안전 및 접근 편의를 감안하여 계획

⑥ 차량 진출입, 주차장 등을 고려하여 건축물을 배치

⑦ 건축법상 “채광이격거리” 준수 및 판상형 배치계획을 지양하고 건축물의 방향은 남향을 우선적으로 고려

⑧ 신규시설과 기존 부대시설 간의 이용 편의를 위한 접근성을 고려한 합리적인 공간 구획 및 동선 계획 수립

2) 규모, 공간계획의 주안점

① 전체적으로 안정감 있는 규모계획으로 주변 환경과의 조화 및 균형미를 고려하여 계획

② 일조, 조망 및 시각적/기능적 효율성을 고려하고 창의적인 평면 및 단면계획을 수립하되 과도한 디자인을 지양하고 예산을 고려한 실효성 있는 설계안을 수립

③ 부지 내의 대지 고저차를 이용하여 동선을 구분하고 이동이 원활하도록 계획

④ 연구소 및 교육시설의 공간 특성, 이용자 특성을 충분히 검토(파악)하고 그에 적합한 건축, 구조, 설비계획 등을 마련

⑤ 연구시설 및 사무실은 사용자의 전용공간으로 외부이용객과 차단된 별도의 보안시설을 사용할 수 있도록 계획

⑥ 교육시설은 외부이용객의 이용이 편리하고, 연구시설과는 분리하여 사용할 수 있도록 계획

⑦ 환경친화적인 설계와 다양한 이용자의 편의성을 고려한 유니버설 디자인을 도입하여 계획

⑧ 에너지절약 및 유지관리를 고려한 계획을 수립하고 자연채광 및 자연통풍이 가능한 실로 계획하여 에너지 절감 효과를 유도

⑨ 추후 연구시설 및 교육시설의 이용 환경변화에 유연하게 대처할 수 있도록 구조 및 설비계획을 수립

⑩ 전기실, 기계실 등의 설비공간은 시설 이용성을 고려하여 면적을 적정하게 계획

3) 세부시설계획(안)

구 분	세부시설	산출근거	면적(㎡)	비율(%)	비 고
직무공간	연구원 사무실	7.5m × 10.5m	78.75	31.7%	1층
	연구원 사무실	12m × 10.5m	126		2층
	상담실 / 사무실	12m × 10.5m	126		3층
소계			330.75
연구공간	연구실 / 저장소	12.5m × 10.5m	131.25	26.2%	1층
	공용 실험실	7.5m × 10.5m	78.75		2층
	유전체분석실	7.5m × 4.5m	33.75		2층
	미생물실험실	7.5m × 4m	30		2층
소계			273.75
부속공간	홍보전시실	7.5m × 10.5m	78.75	21.2%	1층
	교육관	15m × 10.5m	142.5		3층
소계			236.25
공용공간	계단/EV/ 복도/화장실 등	(직무공간+부속 공간)×36%	62.88	19.5%	1층
			78.01		2층
			78.01		3층
소계			218.9
합 계			1,044.65	98.6

구 분	세 부 내 용
직무공간	∙ 각 층별 1개소 : 330.75㎡ □행정업무, 연구원 사무실 및 상담실 □한우 컨설팅 및 기술 지원, 센터시설 관리
연구공간	∙ 1층 및 2층 : 273.75㎡ □실험실, 배양실 및 저장소 □연구테마(유전체분석, 수정란배양)에 따른 연구공간 분리
부속공간	∙ 교육관, 홍보전시실 등 : 236.25㎡ □전문축산인 양성을 위한 교육과 축산관련 학과 학생들의 실습 및 현장교육 지원
부대시설 (2011년 완공)	∙ 축사시설 : 7,680㎡ / 3동 □제1동 : 수정란 생산을 위한 공란우 사육시설 □제2동 : 우량종축 육성시설 □제3동 : 학생 및 전문축산인 양성을 위한 현장학습시설

4) 평면계획의 주안점

① 연구센터는 유지·관리가 용이하도록 계획하며 시설 사용자의 이용 편의를 고려하여 적정 위치에 계획

② 각 기능영역의 인지가 쉽도록 평면을 구성하고 건물 이용 효율을 높여 사공간(Dead Space)이 없도록 계획

③ 공용공간은 유지․관리가 용이하도록 계획하고 휴게공간은 휴식과 소통을 위한 공간으로 계획

④ 연구센터(연구공간)는 부대시설(축사)을 자주 드나드는 점을 고려하여 연결성을 높이도록 계획

5) 입면계획의 주안점

① 건물의 각종 창호는 미관 및 보안적인 측면을 고려하고, 열 손실 및 소음 등의 영향이 최소화되도록 설계하여야 하며, 공기조화설비의 미가동 시간에도 충분히 자연환기를 할 수 있도록 개폐 면적을 산정하여 계획

② 건물의 외관은 주변 환경과 조화되고 친밀한 느낌을 줄 수 있도록 계획

③ 냉방부하 저감을 위한 차양 등의 일사 차폐 시설 설치를 고려

④ 디자인 요소는 통일된 개념의 모듈을 활용하여 공사비 절감 및 공사기간이 단축되도록 계획

⑤ 외부 색채디자인 및 각종 안내표지 등의 부착을 고려하여 입면계획

⑥ 내구성 및 내오염성이 강하고, 유지관리가 용이한 재료로 계획

7) 지붕계획의 주안점

① 누수 등 관련 하자가 쉽게 발생하지 않는 내구성 있는 재료로 계획

② 태양광 등 신재생에너지의 설비가 지붕에 위치할 경우 경관 및 미관을 고려하여 계획

③ 지붕의 면적이 넓어 우수흐름 구배를 방수층 보호콘크리트 등으로 유지하기가 곤란한 경우 지붕층 슬래브 자체에서 구배를 확보하도록 계획

8) 재료 및 색상계획의 주안점

① 사용자재는 KS 규격품 사용을 기준으로 하고, 내구성, 내화성, 내후․내식성, 청결성, 내마모성이 우수하고 유지보수가 용이한 재질 및 마감방법을 선택

② 사용자재는 불연 재료로 설계하여야 하며, 실내의장 설계로 인한 가연성 자재 사용 시 방염처리를 소방 관련법 및 관계 규정에 맞도록 설계

③ 질감이 좋고 내후, 내구적이며 비 오염성인 재료를 선정하여야 하며, 특히 내장재료의 경우 가급적 실내공기를 오염시키지 않고 유해물질이 적은 친환경 재료를 선정하도록 함

④ 공용공간 등은 내구성을 고려하여 강도가 높고 오염이 덜되며 미끄럼을 방지할 수 있는 재료를 선정

⑤ 「혁신제품 지정 및 구매촉진 등에 관한 규정」에 따라 혁신제품 구매 검토

⑥ 「중소기업제품 구매 촉진 및 판로지원에 관한 법률」에 따라 중소기업제품 구매 검토

9) 주차계획의 주안점

① 주차 진․출입 차량의 상호 인식이 용이하도록 시설물 설치

③ 건물 출입구 및 엘리베이터 주변에는 장애인용 주차구획을 우선 계획

④ 주차구획은 확장형으로 하고, 친환경차 전용 주차면은 1면 이상 계획하고 주차장의 규모는 1대당 40㎡로 계획하되 현장 여건에 따라 법적 범위안에서  조정 가능

⑤ 주차장은 현장 여건을 고려하여 지하 1층 또는 지상에 설치할 수 있다.

3. 기술계획

① 에너지 효율화 등 지속가능성 제고

② 건축물의 구조는 영구적이며 합리적인 구조로 경제성과 안정성을 고려하고, 유지관리가 용이한 시설계획 수립

③ 경제적이고 친환경적인 재료를 사용하되 내구성, 경제성, 안전성이 우수하며 시공성이 용이하고 미관 및 기능적인 면에 부합되는 재료를 선택

④ 범죄예방환경설계, 장애물 없는 환경인증에 준하는 접근로 및 편의시설계획 등 쾌적하고 안전한 시설이용이 이루어질 수 있도록 계획

⑤ 건축물에너지절약 설계기준 반영

⑥ 건축물에너지 효율등급 인증 1등급 이상 취득

⑦ 「신에너지 및 재생에너지 개발이용보급촉진법」 반영

⑧ 장애물 없는 생활환경(Barrier Free)설계 최우수등급을 획득할 수 있도록 설계하고, 예비인증을 취득

⑨ 「녹색제품 구매촉진에 관한 법률」에 따라 녹색제품 구매

⑩ 「중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률」에 따라 관급자재 구매

⑪ 「건설기술진흥법」에 따라 가설구조물을 포함한 구조검토 실시

⑫ 설계변경 사유 발생시 「지방자치단체 일찰 및 계약집행기준」에 따름

4. 토목계획

① 부지조성은 기존의 지형여건, 지반조건을 고려한 경제적인 토공계획이 되도록 계획

② 배수시설은 오수와 우수를 별도로 처리하는 분류식 방식으로 계획하고 기존 기반시설과의 호환을 고려하여 계획

③ 건축, 조경, 구조 등 타 공종과 관련되는 제반사항을 충분히 검토하여 계획에 반영

④ 포장 재료는 용도에 적합하고 내구성이 강하며 친환경적인 재료를 계획

⑤ 단지 내 도로는 공사 중인 진입도로와의 원활한 접속 및 단지 내 부지활용도를 높일 수 있도록 계획

5. 건축설비계획

① 시설 용도에 적합하고 경제성과 유지관리의 편리성을 고려한 기계, 전기, 소방, 통신 설비계획을 수립

② 각 실의 환기계획으로 쾌적한 실내 환경을 유지할 수 있도록 계획

③ 초기투자비 및 운전비를 고려하고 추후 확장성 및 변경 대응성을 고려한 시스템을 채택하여 반영

④ 모든 설비체제는 최소인원으로 관리할 수 있도록 중앙통제형 체계를 구축하고 기계설비의 자동제어를 통한 신뢰성 및 기계(시설)조작의 편리성을 높이도록 계획(보은군에서 본 내용이 해당하는지 확인 요망)

⑤ 개별식 냉․난방기는 설치할 수 있는 구조와 공간, 동력, 배수 등을 고려하여 계획

⑥ 전력공급의 신뢰성, 안전성, 확장성, 유연성 등을 고려하여 계획

⑦ 전기적 사고의 사전예방 및 계통파급에 따른 피해 구간을 최소화

⑧ 발전기 등 최적의 용량 및 규격을 적용하고 유지보수와 관리의 효율성을 고려

⑨ LAN설비 계획은 보은군의 기존 설비와 호환성을 감안하여 적절한 설비로 구성하여 계획(신규 구축시에 별도의 공간 필요)

⑩ 건축, 토목, 구조 등 타 공종과 관련되는 제반사항을 충분히 검토하여 함

⑪ 에너지 절약 설계방안을 최대한 도입하여 용도별, 사용 시간대별, 향별 적정한 Zoning 계획 수립, 내구성을 고려한 재료를 선택

⑫ 전기, 소방, 통신설비공사에 적용되는 관련법규 및 제반 규정을 준수

제4장 서식

1.  서식

- 설계공모참가등록신청서	【서식 1】

- 대표자선임계	【서식 2】

- 공동수급표준협정서	【서식 3】

- 청렴서약서	【서식 4】

- 설계공모참여자명단	【서식 5】

- 작품제출신청	【서식 6】

- 건축개요	【서식 7】

- 각층별세부용도및층별면적표	【서식 8】

- 관련법규검토서	【서식 9】

- 추정예상공사비개략내역서	【서식10】

- 심사위원기피회피신청서	【서식11】

- 위임장및재직증명서	【서식12】

- 서면질의서	【서식13】

- 표지서식	【서식14】

- 보안각서	【서식15】

- 심사위원선정동의및서약서	【서식16】

- 사전접촉여부확인서	【서식17】

- 심사총량제 서면 확인서	【서식18】

[서식 1]

설계공모 참가등록 신청서
※접수번호			작품제출시 부여함
대 표 설계사무소	업 체 명 (대표자)				사업자등록번호
					생년월일
	소재지				전화번호
					FAX번호
					E-MAIL
공동응모 건축사사무소	업 체 명 (대표자)				사업자등록번호
					생년월일
	소재지				전화번호
					FAX번호
					E-MAIL
	업 체 명 (대표자)				사업자등록번호
					생년월일
	소재지				전화번호
					FAX번호
					E-MAIL
보은군청에서 주최하는 『보은한우 유전자 클라우드 연구센터 건립사업 건축』설계공모에 있어서 공고 및 설계지침을 준수하여 응모할 것을 신청합니다. 첨 부 : 구비서류(공고문 및 지침서 참조) ※ 두 업체 이상의 설계사무소가 합동 또는 공동으로 작품을 제출 시 ‘공동응모’ 란에 기재함. 2023년 월 일 신청인 : (인) (대표자) 보은군청 귀하
--------------------------- 절 취 선 ----------------------
설계공모 참가등록 접수증
※접수번호		작품제출시 부여함						접 수 인
건 축 사 사무소명				소재지
대 표 자 (건 축 사)		(인)		전화번호 (FAX번호)
발주기관		보은군청

[서식 2]

대 표 자 선 임 계

본인은 ○○ 건축사사무소의 공동대표(공동응모일 경우 -○○ 건축사사무소의 대표)로서 보은군청에서 시행하는 “보은한우 유전자 클라우드 연구센터 건립사업 건축” 설계공모에 관한 모든 권한을 본 설계사무소 공동대표 ○○○(공동응모일 경우 - ○○ 건축사사무소의 대표)에게 위임합니다.

2023.   .   .

<한 설계사무소에 대표건축사가 2인 이상인 경우>

○○○ 건축사사무소

공동대표 성명 : ○○○ (인)

“이하” 연서

<두 업체 이상의 공동수급인 경우>

(대표자) 업체명 : ○○○○○○○

성  명 :   ○○○  (인)

(공동응모자) 업체명 : ○○○○○○○

성  명 :   ○○○  (인)

“이하” 연서

보은군청 귀하

※ 하나의 설계사무소에 대표 건축사가 2인 이상 있거나 두 업체 이상의 설계사무소가

합동으로 작품을 제출 시 한사람의 대표자를 선임해야 함.

[서식 3]
	공동수급표준협정서

제1조 (목적) 이 협정서는 공동수급체의 구성원이 재정, 경영, 기술능력, 인원 및 기자재를 동원하여 “보은한우 유전자 클라우드 연구센터 건립사업 건축” 설계공모에 대한 계획, 응모 등을 위하여 참여비율에 따라 공동연대하여 계약을 이행할 것을 약속하는 협약을 정함에 있다.

제2조 (공동수급체) ① 공동수급체의 명칭, 사업소의 소재지, 대표자는 다음과 같다.

1. 업  체  명 : ○○○

2. 소  재  지 :

3. 대  표  자 :

② 공동수급체 대표자로 한다.

③ 공동수급체 대표자는 발주기관과 제3자에 대하여 공동수급체를 대표하며, 공동수급체의 재산관리와 대금청구 등의 권한을 가진다.

제3조 (공동수급체의 구성원) 공동수급체의 구성원은 다음과 같다.

1. 업체명 :      대표자      (소재지 :          )

2. 업체명 :      대표자      (소재지 :          )

제4조 (효력기간) 이 협정서는 당사자간의 기명(서명)ㆍ날인과 동시에 발효하며,해당 계약의 이행으로 종결된다. 다만, 발주기관이나 제3자에 대하여 해당 계약과 관련한 권리ㆍ의무 관계가 남아있는 한 이 협정서의 효력은 존속된다.

제5조 (의무) 공동수급체의 구성원은 제1조에서 정한 목적을 수행하기 위하여 성실, 근면 및 신의를 바탕으로 하여 필요한 모든 지식과 기술을 활용할 것을 약속한다.

제6조 (책임) 공동수급체의 구성원은 발주기관에 대한 계약의 의무이행에 대하여 연대하여 책임을 진다.

제7조 (하도급) 공동수급체 구성원 중 일부 구성원이 하도급계약을 체결하려는 경우에는 다른 구성원의 동의를 받아야 한다.

제8조 (구성원의 출자비율) ① 각 구성원의 출자(참여)비율은 다음과 같이 정한다.

1. ○○○ :     %

2. ○○○ :     %

② 제1항의 출자(참여)비율은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 변경할 수 있다. 다만, 출자(참여)비율을 변경함에 있어 일부 구성원의 출자지분 전부를 다른 구성원에게 이전할 수 없다.

1. 발주기관과의 계약내용 변경에 따라 계약금액이 증감되었을 경우

2. 공동수급체의 구성원 중 파산, 해산, 부도 등의 사유로 인하여 당초 협정서의 내용대로 계약이행이 곤란한 구성원이 발생하여 공동수급체의 구성원 연명으로 출자비율의 변경을 요청한 경우

③ 현금 이외의 출자는 시가를 참작, 구성원이 협의 평가하는 것으로 한다.

제9조 (손익의 배분) 계약을 이행한 후 이익ㆍ손실이 발생한 경우에는 제8조에서 정한 비율에 따라 배당하거나 분담한다.

제10조 (권리 ㆍ 의무의 양도제한) 구성원은 이 협정서에 따른 권리의무를 제3자에게 양도할 수 없다.

제11조 (중도탈퇴에 대한 조치) ① 공동수급체의 구성원은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 외에는 계약이후 해당계약의 이행을 완료하는 날까지 탈퇴할 수 없다. 다만, 제3호에 해당하는 경우에는 다른 구성원이 반드시 탈퇴조치를 해야 한다.

1. 발주기관과 구성원 전원이 동의하는 경우

2. 파산, 해산, 부도 그밖의 정당한 이유없이 해당 계약을 이행하지 아니하여 공동수급체의 다른 구성원이 발주기관의 동의를 얻어 탈퇴조치를 하는 경우

3. 공동수급체의 구성원 중 파산, 해산, 부도 그밖의 정당한 이유없이 해당 계약을 이행하지 아니하여 시행령 제92조 제1항 제6호에 따라 입찰참가자격 제한조치를 받은 경우

② 제1항에 따라 구성원 중 일부가 탈퇴한 경우에는 잔존구성원이 공동 연대하여 해당계약을 이행한다. 다만, 잔존구성원만으로 면허, 실적, 시공능력평가액 등 잔여계약이행에 필요한 요건을 갖추지 못할 경우에는 잔존구성원이 발주기관의 승인을 얻어 새로운 구성원을 추가하는 등의 방법으로 해당요건을 충족해야 한다.

③ 제2항 본문의 경우 출자비율은 탈퇴자의 출자비율을 잔존구성원의 출자비율에 따라 분할하여 제9조의 비율에 가산한다. 다만, 잔존구성원이 2인 이상으로써 잔존구성원이 모두 동의한 경우에는 자율적으로 출자비율을 조정할 수 있다.

④ 탈퇴하는 자의 출자금은 계약이행 완료 후 제10조의 손실을 공제한 잔액을 반환한다.

제12조 (하자담보책임) 공동수급체가 해산한 후 해당공사에 관하여 설계하자가 발생한 경우에는 연대하여 책임을 진다.

제13조 (운영위원회) ① 공동수급체는 공동수급체의 구성원을 위원으로 하는 운영위원회를 설치하여 계약이행에 관한 제반사항을 협의한다.

② 이 협정서에 정하지 아니한 사항은 운영위원회에서 정한다.

위와 같이 공동수급협정을 체결하고 그 증거로서 협정서 ○통을 작성하여 공동수급체의 구성원이 기명날인하여 각자 보관한다.

2023.    .      .

○ 대표업체

업 체 명 :                   (전화번호)

소 재 지 :

대 표 자 :                   (인)

○ 공동응모업체

업 체 명 :                   (전화번호)

소 재 지 :

대 표 자 :                   (인)

보은군청 귀하

[서식 4]

청   렴   서   약   서

본인(팀)은 보은군청에서 시행하는『보은한우 유전자 클라우드 연구센터 건립사업 건축』설계공모를 응모함에 있어 공모 규정 및 지침을 성실히 준수하고 서류 및 관련 증빙자료를 신의성실의 원칙에 입각하여 작성ㆍ제출하며, 만일 제출한 자료가 허위기재 또는 부정한 방법으로 작성되었거나 심사에 영향을 미칠 수 있는 부당한 청탁이나 사전접촉 등이 확인될 경우, 어떠한 불이익도 감수할 것을 서약합니다.

2023년       월       일

○ (공동)응모참여 대표업체

업 체 명 :

소 재 지 :

대표이사 :                  (인)

○ (공동)응모참여업체

업 체 명 :

소 재 지 :

대표이사 :                  (인)

보은군청 귀하

[서식 5] 설계공모 참여자 명단

설계공모 참여자 명단

본인은 『보은한우 유전자 클라우드 연구센터 건립사업 건축 설계공모』설계공모에 응모함에 있어 모든 권한을 위임 받은 응모대표자로서 설계공모 참여자 명단을 아래와 같이 제출합니다.

구 분	지분	소 속	직 위	성 명	주 소	연락처
공동수급체 대 표 자 구 성 원
공동수급체 구 성 원

2023 .    .    .

응모대표자 : 소속         직위         성명     (인)

보은군청 귀하

[서식 6]

작품제출 신청서
※ 접수번호
신청인	업 체 명						대 표 자
	연 락 처						E-MAIL
	주된 사무소 주소
공 동 참가자		1	상 호						성명
		2	상 호						성명
		3	상 호						성명
위와 같이 보은군청에서 시행하는 『보은한우 유전자 클라우드 연구센터 건립사업 건축 설계공모』설계 공모 참가를 신청합니다. 2023년 월 일 신 청 인 (인)
구비서류 1. 설계설명서(제안서) 2. USB 1set
------------------------------------ (절 취 선) -----------------------------------------
『보은한우 유전자 클라우드 연구센터 건립사업 건축 설계공모』접수증
접수번호				(발주기관 작성)								접수인
업체명						대표자명
법인등록번호						전화번호
발주기관				보은군청

[서식 7]

건  축  개  요

구 분		설 계 내 역	비 고
건물개요	명 칭
	대지위치
	지역지구
	대지면적	㎡
	도로현황	m
	연 면 적	㎡
	건축면적	㎡
	건 폐 율	%
	용 적 률	%
	구 조
	층 수
	최고높이	m
외부마감
설비개요
주차개요
조경개요
기타사항

[서식 8]

각 층별 세부용도 및 층별 면적표

층 별	용 도	면 적 (㎡)	비 고
총 계
	소 계
	소 계
	소 계
	소 계
	소 계
	소 계

※ 주요 공간 또는 실명 등 기재

[서식 9]

관련 법규 검토서

연번	법 규 명 및 조 항	대 상	법적 기준	설계 기준	비고
1	용도지역
2	건페율 / 용적률
3	건축법 제60조 규정에 의한 건축물의 높이제한
4	건축법 제61조 규정에 의한 일조등의 확보를 위한 건축물의 높이제한
5	건축법시행령 제34조의 규정에 의한 직통계단의 설치
6	주차장 설치기준
7	기타

[서식 10]

추정 예상공사비 개략내역서

공사명 : 보은한우 유전자 클라우드 연구센터 건립사업 건축 설계공모

(단위:천 원)

구 분	공 종 명	재료비	노무비	경비	계	㎡당 금액	구성비
건축공사	소 계
	가설/철거공사
	골조공사
	조적, 방수공사
	창호공사
	수장공사
	마감공사
	기타잡공사
토목공사
조경공사
기계설비공사(소방포함)
전기설비공사(소방포함)
통신공사
폐기물 처리비
합 계
제 경 비(25%이상)
부가가치세(10%)
총 공사 금액

[서식 11]

심사위원 기피ㆍ회피 신청서

□ 사업명 : 보은한우 유전자 클라우드 연구센터 건립사업 건축 설계공모

□ 기피위원

성 명	소 속	기피ㆍ회피 사유
		국토교통부고시 제2023-180호 건축 설계공모 운영지침 참조

2023년    월    일

붙 임 : 근거자료

제 출 자	소속	:
	연락처	:
	직위	:
	성명	:	(인)

보은군청 귀하

[서식 12]

위  임  장

대리인	성 명		생년월일
	업체명		연 락 처		☎ :
					HP :
	소재지
상기인을 당 업체의 대리인으로 지정하고 발주기관에서 시행하는「보은한우 유전자 클라우드 연구센터 건립사업 건축 설계공모」 와 관련된 모든 권한을 위임합니다. 2023. . . 업체명 : 대표자 : (인) 보은군청 귀하
재 직 증 명 서
성 명				생년월일	-
소 속				직 위
소 재 지
재직기간
위와 같이 당사에 재직 중임을 증명합니다. 2023. . . 업체명 : 대표자 : (인)

※ 첨부서류 : 신분증 사본 1부

※ 위임장에 사용하는 도장은 대표자 인장과 같아야 함.

※ 대리 접수로 인하여 발생하는 모든 문제는 대표자 및 응모자 본인이 모든 책임을 짐

[서식 13]

설 계 공 모 서 면 질 의 서
대표자 성명 (건축사)		신 청 접수번호
설계사무소명		전화번호
소 재 지		FAX번호
지 침 서 (PAGE)	질 의 내 용

[서식 14] (←“【서식00】” 삭제하고 출력하여 사용할 것)

<규격 :A3, 횡>

(“쪽번호” 및  “<규격 :A3, 횡>”삭제하고 출력하여 사용할 것)

보은한우 유전자 클라우드 연구센터 건립사업

건축 설계공모 제안서

2023.  .  .

보은군청

[서식 15]

보 안 각 서

□ 용역명 : 보은한우 유전자 클라우드 연구센터 건립사업 건축 설계공모

상기 용역 및 설계공모를 수행함에 있어 본 사업과 관련된 일체의 비밀을 누설하지 않고, 제공 받은 설계도면 등 관련 자료를 본 사업 이외의 목적으로 사용하지 않을 것을 확약하며, 만약 누설 또는 설계도면 등을 타 용도로 사용 시에는 그 동기 여하를 막론하고 어떠한 처벌도 감수할 것을 서약합니다.

2023년    월     일

제출자   소속 :

성명 :                  (인)

보은군청 귀하

[서식 16]

심사위원 선정 동의 및 서약서

본인은 「보은한우 유전자 클라우드 연구센터 건립사업 건축 설계공모」 심사위원으로 위원 명단, 심사과정 및 심사결과 공개에 동의하며 다음 사항을 준수할 것을 서약합니다.

1. 본인은 양심에 따라 공정하게 평가를 수행하고, 심사결과가 공개되기 전까지 평가과정 및 평가결과 등 제반 보안사항을 철저히 이행할 것임

2.「부정청탁 및 금품등 수수의 금지에 관한 법률」제11조제1항제4호에 따라 공무수행사인에 해당되어 동법 제5조부터 제9조까지의 규정을 준용받고, 위반 시 동법 제22조 및 제23조에 따라 벌칙 또는 과태료 처분을 받음

3. 본인은 설계공모 응모 또는 참가자와 절대 사전 접촉 하지 않을 것임

2023.    .     .

소  속 :

성  명 :                  (서명)

보은군청  귀하

[서식 17]

사전접촉 여부 확인서(심사위원)

본인은 「보은한우 유전자 클라우드 연구센터 건립사업 건축 설계공모」”심사위원으로서 공정하고 투명한 설계공모 심사가 이뤄지도록 응모 업체와 어떠한 형태(SNS, 유·무선, 방문 등)로도 사전접촉 등을 하지 않았으며, 사접접촉을 시도한 심사위원에 대한 사실 여부를 아래와 같이 확인 하며, 만일 거짓이 있는 경우 어떠한 불이익도 감수하며, 이에 대하여 일체의 민·형사상 이의를 제기하지 않을 것을 서약합니다

사전접촉 여부	사전접촉 형태	해당 있을 경우	비 고
없음( ) / 있음( )		∙ 업체명 : ∙ 일시/장소 :

∘ 설계공모 심사위원

소        속 :

연   락   처 :

성        명 :            (인)

보은군청  귀하

[서식 18]

심사총량제 서면 확인서

본인은 「보은한우 유전자 클라우드 연구센터 건립사업 건축 설계공모」  심사위원으로 해당 확인서의 내용이 틀림없음을 확인하며, 심사일 기준 심사 참여 횟수(위촉 포함) 월2회 및 연12회 초과 시 심사에 배제될 수 있음에  동의하며 위촉 이후 변동사항이 발생할 경우 지체 없이 발주기관에 통보할 것을 서약합니다.

□ 보은한우 유전자 클라우드 연구센터 건립사업 건축 설계공모 심사

□ 심사위원 위촉 현황

(심사일 기준 / 횟수)

구 분	월 별	연도별	비 고
설계공모 심사	회	회	다른발주기관 포함

2023.    .    .

제 출 자    소  속 :

연락처 :

직  위 :

성  명 :                    (인)

보은군청  귀하