- 통영시 농업개발시설 이전사업 -

건축 설계공모 지침서

본 건축설계 공모 지침서는 설계공모에 참여하는 설계자가 설계 시 고려하거나 준수하여야 하는 사항을 구체적으로 기술한 것으로, 지침서에 나온 기준 및 유의사항 등을 숙지하여 심사제외 및 감점대상이 되지 않도록 주의하시기 바랍니다.(계약 문서임)

2025.  .

	통 영 시 (미래농업과)

목    차

Ⅰ. 사업개요………………………………………   1

Ⅱ. 설계지침………………………………………   7

Ⅲ. 설계공모개요…………………………………  13

Ⅳ. 기타사항………………………………………  24

Ⅴ. 각종서식………………………………………  27

Ⅰ. 사업개요

1. 사업목적

가. 지역농업, 관광자원을 활용해 다양한 체험, 도농교류 활동으로 융복합 및 다각화를 실현할 수 있게 하기 위함.

나. 농업개발시설 이전사업을 위한 설계용역으로써 미관·구조·안전 등 다각적인 검토를 통한 합리적인 설계를 하고, 향후 주변 사업과 하나의 컨셉이 될 수 있도록 설계방향성을 가지고, 실내외의 차별화된 디자인과 적절한 자재의 사용으로 통영시의 명소가 되도록 함.

2. 설계개요

가. 사업명 : 「통영시 농업개발시설 이전사업」

나. 위치 : 경상남도 통영시 평림동 563번지 일원

다. 대지면적 : 17,633㎡

구분	지번	지목	지적면적(㎡)	편입예정 면적(㎡)	제외면적(㎡)	용도지역	비고
1	563	장	3,907	3,907	-	자연녹지지역 가축사육제한구역
2	564-1	과	947	947	-
3	492	과	245	223	22
4	564-2	도	271	271	-
5	493-3	답	2,022	208	1,814
6	493-1	과	466	51	415
7	564-3	과	2,961	2,961	-
8	492-1	과	1,147	1,147	-
9	491	과	955	955	-
10	565	과	1,413	1,377	36
11	산193	과	2,182	2,171	11
12	570	과	939	60	879
13	산192	과	1,785	1,575	210
14	490	과	830	616	214
15	산190	과	3,669	1,144	2,505
15-1				20
합 계		15필지	23,739	17,633	6,106

라. 지역지구 : 자연녹지지역, 가축사육제한구역

마. 건축용도 : 문화 및 집회시설(식물원)

바. 계획규모

① 구  조 : 예산범위 내 자유로운 계획 가능

② 연면적 : 2,124㎡ 내외 (±5% 범위 내)

③ 층  수 : 지상 2층 이내(범위 내 설계의도에 따른 자율)

④ 주요용도 : 문화 및 집회시설(식물원)

※ 사업 규모는 설계과정에서 통영시(이하 “발주기관”이라 함)와 계약상대자(이하 “수급인”이라 함)가 협의하여 조정될 수 있음.

사. 예정공사비 : 11,220,496,100원(부가가치세 포함)

① 제시된 공사비는 건축(해체공사 포함), 인테리어, 토목, 조경, 기계설비, 전기, 정보통신, 소방, 태양광 및 기타시설 등 전체 공사에 대한 공사비이며,  설계에 따라 산출되는 공사비는 최적의 공법, 경제적인 재료 선정 등으로 예정공사비 범위 내에서 설계되도록 함.

② 각종 분담금(상·하수도, 전기, 가스, 폐기물 등)에 대하여 사전조사를 시행하여 해당 금액을 원가계산서에 별도 표시 하여야 하며, 발주기관이 부담하는 것으로 함.

아. 예정설계비 : 550,207,000원(부가세, 손해보험료 및 각종 인허가를 포함한다.)

※ 설계용역비는 「공공발주사업에 대한 건축사의 업무범위와 대가기준」을 참고하여 산정하며, 발주기관의 방침변경, 규모, 용도, 예비공사비 등의 사업계획 변경 시 설계비는 증액 또는 감소 될 수 있음.

① 기본 및 실시설계(건축, 인테리어, 토목, 조경, 기계설비, 전기, 정보통신, 소방, 폐기물 등)

② 각종 심의 등 인·허가, 인증(예비) 수행비용 일체 포함(일부 협의) - 인증관련 추가요율 적용 됨

③ 건축, 구조, 토목, 조경, 기계설비, 전기, 정보통신, 소방, 폐기물처리 등 기본 및 실시설계와 사전조사, 설계자문, 계약심사, 건축협의(건축물대장 생성 등), 각종심의, 예비인증[건축물 에너지효율등급 인증 및 제로에너지건축물 인증] 및 우리 시에서 요구하는 각종 보고자료 등 이에 수반되는 용역전반에 관한 사항과 행정절차에 필요한 자료작성 일체 업무 포함함. (단, 인증수수료 발주청에서 별도 지급)

자. 공모방식 : 일반공모

차. 공모기간 : 설계공모 공고일로부터 50일간(등록일, 공휴일 포함)

카. 설계기간 : 착수일로부터 180일(기본 및 실시설계, 각종심의기간, 공휴일 포함)

타. 설계 주안점 및 배치계획

① 지역·지구, 도시계획상 제한사항, 대지의 형상, 보행자와 차량의 동선, 조망과 주요시설의 일조 등의 특성을 감안하여 계획하고, 향후 주변 유휴부지를 산책로등으로 활용할 계획으로 주변부지와 동선연결을 고려하여 계획할 것.

** 기존 진입도로를 보도가 포함된 8m도로로 확장하여 시설의 접근성과 인지성 확보 계획.(별도 사업 예정)

** 가급적 대지분할 예정 경계 내 (CAD파일 제공)에서 설계. 제시된 15개 부지는 예정공사비 범위 내에서 활용이 가능하며, 대지분할 경계는 합리적인 대안 제시 가능함. 보전녹지지역과 자연녹지지역이 공존하므로 인허가상 필요한 법규검토하여 계획.

** 기존 건물은 철거 예정으로서 건축공사 내에 포함되며, 대지내 기존 옹벽은 철거 가능함.

② 대상지의 경사도를 고려하여 과도한 토목을 지양하는 방향의 배치계획을 검토하고, 창의적이고 합리적으로 계획하며, 보행동선과 BF설계를 고려할 것.(공모 등록업체에게 현황측량 성과도 제공)

③ 현장여건(기존 현황도로, 현황도로와의 레벨차 등), 시설물의 기능 및 특성을 고려하여 건축물 배치, 차량 및 보행자 동선, 주차계획을 하고, 각 동으로 차량진입을 고려하여 차량동선과 보행동선 계획.

④ 식물원(온실)은 넓은 평지에 설치하여 일조권과 상징성을 고려하고, 관리공간과 체험공간은 같은 레벨에 배치하여 효율적인 관리 동선과 직원용 주차장 설치를 고려.(관리공간, 체험공간은 같은 동으로 계획 가능)

⑤ 농촌생태관은 비닐하우스형으로서 일조권이 양호한 평지에 함께 설치하여야 하며, 각 동 간격은 차량 및 보행 통행에 불편이 없어야 한다.

⑥ 기존 옹벽 철거하여 건축공간 확보를 검토하고, 경사지에 적절한 토목공사로 평지확보가 필요하며, 하부 평지와 상부 평지를 연결하는 차량 통행용 도로 설치를 고려.

⑦ 조경공사, 우.오수 계획 및 기타시설은 기존 지하수 및 상수도를 최대한 활용할 수 있도록 하며 친환경적으로 설계할 것.(필요시 실시설계 단계에서 지번분할 수행)

⑧ 부설주차장은 관람객용 주차장과 관리자용 주차장을 분리하고 대형 주차장 3대이상 확보할 것, 또한「경상남도 전기자동차 충전시설의 설치 등에 관한 조례」에 따른 충전시설 및 주차구획을 고려한다.

⑨ 단지내에서 주차장과 차로를 제외한 부분은 보행자 통행로로서 관리차량을 제외한 일반차량은 통행을 제한함.

⑩ 평지와 경사지가 혼재된 대지로서 합리적인 배치계획과 향후 증축을 고려하고, 주변 유휴부지와 연계된 보행 동선을 고려하여 설계할 것.

⑪ 외부공간계획에서 조경시설과 관람객(또는 어린이 등)이 체험 가능한 공간과 건물의 진입동선 주변에 휴식 가능한 편의시설을 설치할 것.(어린이 놀이터, 수공간, 벤치, 그늘막 등)

⑫ 조경시설은 자연적으로 형성된 경사지를 최대한 이용하면서 인공적으로 조성된 평지에도 조경시설을 계획하여 전체적인 시설과 연계되도록 계획.

※ 시설의 특성상 외부공간 설계시 조경전문가의 협조 필요.

○ 대지 현황

○ 대상부지 현황

사업지 진입부는 8m 왕복 2차선 도로(평인일주로)와 연결되어 있음

사업지 연결도로는 3m 편도 도로로 되어 있으며 도로 확장 계획에 있음

○ 항공사진

○ 대지사용 현황

Ⅱ. 설 계 지 침

1. 사업계획 지표

가. 예정공사비 : 11,220,496,100원(부가가치세 포함)

나. 세부계획 지표

① 대지면적 : 17,633㎡

② 주요실 면적 예시표

구 분	세부시설		산출근거	면적(㎡)		비율(%)	비 고
관람 공간	식물원	온실	-	1,376㎡	1,600㎡	75.33%	식물 홍보·관람공간
		매점	-	55㎡			관람객 음료 판매
		쉼터	-	100㎡			관람객 휴게시설
		매표실	-	12㎡			관람권 판매 및 안내
		휴게실	-	12㎡			직원 휴게공간
		방풍실	-	21㎡			주출입구 및 홀
		화장실	-	66㎡			남녀, 장애인화장실
관리 공간	관리 사무실	사무실	-	81㎡	101㎡	4.75%	사무공간
		화장실	-	12㎡			남녀 화장실
		탕비실	-	8㎡
	창고		-	99㎡		4.66%	시설 관리자재 보관공간
체험 공간	교육실		-	108㎡		5.08%	아열대식물 활용 다양한 체험프로그램 운영 장소
	식물공장 (스마트팜)		-	108㎡		5.08%	실내 스마트팜을 활용한 식물 전시 공간
소계				2,016㎡		94.92%
공용 공간	계단실,홀 남녀 화장실 등		체험공간 공용면적	108㎡		5.08%	체험공간(교육실,식물공장)에 필요한 공용공간
소계				522㎡		5.08%
주차 공간	지상주차장		81대 × 33㎡	2,673㎡			차로포함 면적 대형차 주차장 별도 직원주차장 포함
합 계				2,124㎡		100%

※ 실의 기준면적은 공사비 산정 적용면적을 제시한 것으로 절대적인 것은 아니므로 연면적 ±5% 이내에서 설계자의 의도에 따라  조닝, 동수, 층수는 조정 가능하나 예정공사비를 초과하여서는 아니 된다.

※ 이용대지의 경계는 절대적인 것이 아니므로 배치에 따라 전체대지 내에서 사용면적(17,633㎡±1%)에 맞춰 조정이 가능함(인허가 시 대지분할예정)

2. 설계의 기본방향

가. 농업개발시설 이전 사전사업성 검토시 선정된 아열대 작물과 농업인 및 지역주민들을 대상으로 한 여가공간과 함께 지역 농촌자원의 연계성을 고려하고 타  지역과의 차별성, 접근성 등을 분석하여 공간을 계획 함.

나. 본 과업과 관련된 토목, 인테리어, 기계설비, 전기, 정보통신, 조경 등 타 분야와 긴밀히 협조하여 기능 유지에 적합하고 상호 연관성이 있도록 계획하여야 함.

다. 건축계획은 다음과 같은 사항을 고려하여 계획하여야 함.

① 주변 환경과의 조화성

대상지와 주변환경과의 조화

휴양, 농촌체험, 농업교육에 어울릴 수 있는 독창적이며 친환경적인 디자인

대지는 평지와 경사가 혼재되어 있으므로 경사를 충분히 활용하여 친환경적이면서 경제적으로 계획

다양한 꽃밭을 조성하는 조경식재와 바다 조망이 가능한 경관ZONE 설치

② 합리적인 운영관리

단지내 보행동선과 차량동선에 대해 충분히 고려하여 계획

식물원(온실)에서 다양한 식물을 관람하고 내부 카페테리아에서 휴게 및 식물 관람의 기회 제공

교육관에서 다양한 체험프로그램 교육과 실내 스마트팜 공간을 구성하여 전시/홍보 공간으로 활용 계획

라. 건물의 재료는 경제성, 내구성, 안전성 등을 고려하고 외장의 화려함(고비용)을 지양하고 이용객 중심의 평면과 공간을 내실 있게 계획함.

마. 입지 현황을 고려하여 총공사비는 예정공사비를 초과하지 않도록 설계함.

바. 사용 재료 및 설비는 운영 초기는 물론 사용연도의 경과 시에도 적절한 유지관리가 되어야 하며, 내부가 쾌적한 환경을 유지할 수 있도록 계획함.

3. 설계 시 고려사항

가. 설계안 제출 시점에서 관계법규(입법예고 포함)에 적합하여야 함.

① 제출된 설계안은「건축법」,「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」,「신에너지 및 재생에너지 개발·이용·보급 촉진법」,「신재생에너지 도입 가이드라인」,「통영시 주차장 조례」 및 기타 관련 법령에 저촉됨이 없어야 하며 별도의 시설기준이 있는 경우에는 그 시설기준에 적합해야 함.

※신재생에너지 설비(태양광패널 등)가 건물 디자인에 영향을 미치지 않도록 할 것.

나. 현장 여건을 정확히 조사한 후 자연환경, 입지조건 등을 분석 계획에 반영하고, 차량의 진·출입과 보행자 동선 등을 고려한 합리적이고 원활한 동선 체계를 확립하고 장애인과 노약자들이 편리하고 안전하게 이용할 수 있도록 계획함.

다. 주변 건물, 도로, 조경시설물, 지하매설물 등이 침하되지 않도록 안전확보 및 대책을 수립하여 설계에 반영함.

라. 경제적이고 친환경적인 재료를 사용하되 내구성, 안전성이 우수하며 시공성이 용이하고 미관 및 기능적인 면에 부합되는 재료를 선택함.

마. 구조물의 방수, 결로 및 배수의 효율적인 처리 방법, 진동 및 소음 방지 방법과 외벽의 단열 및 습도를 고려한 설계를 계획함.

바. 색상은 주변 환경과 조화되고 상징성이 나타날 수 있도록 색채계획을 수립하고 독창적이면서 친근한 이미지를 부각할 수 있는 계획이어야 함.

사. 관련법에 적합하고 필요한 행정적․법적 절차 추진방법 등을 검토하여야 함.

아. 건출물에너지효율 등급 ZEB 5등급 이상 취득하여야 함

자. 에너지효율등급  1++이상 취득하여야 함.

차. 신재생에너지 공급의무비율 적용하여 계획하여야 함.

카. 다중이 이용하는 시설이므로 내진설계가 되도록 하고, 재해 및 재난 시 안전하고 원활한 대피가 되도록 동선 설계를 함.

하. 유니버셜디자인(Universal Design) 설계를 적극 반영하고, 범죄예방 환경설계를 적용하여야 함.

4. 부문별 설계지침

가. 일반사항

① 건축 부분의 설계는 기계, 전기, 정보통신, 소방, 조경, 토목, 기타 부대시설 등 다른 공종과 상호연관이 가능하도록 함.

② 건축물의 기능은 설계공모 지침에 명기된 성능 이상으로 계획하며, 공간의 연계성이 유지되도록 설계하여야 함.

③ 각 실의 실내 공간(너비×깊이×높이)은 그 용도에 적합하도록 계획되어야 함.

④ 향후 추가수용에 대응할 수 있도록 영구적이며 합리적인 구조로 설계하되 경제성과 안전성이 확보되도록 함.

⑤ 사업시행 대지의 도시계획 및 관련 법규와 관할 행정관청의 조례, 규정, 자치법규 등을 참고하여 각종 배치 계획 및 대지 이용계획과 규제사항을 확인하여 설계에 반영함.

배치 계획 및 법적 검토는 「건축법」, 「통영시 건축조례」 및 「통영시 도시계획 조례」등을 반드시 숙지하고 준수하여 설계하여야 함.

⑥ 건물 유지관리가 편리하고 경제적인 건축물이 되도록 함.

⑦ 시설변경 등 변화에 대응하기 용이한 시설계획, 설비계획 등을 반영함.

나. 배치계획

① 주위환경에 조화되도록 배치함.

② 이용객이 안전하고 편리하게 접근할 수 있도록 하며 보행 동선, 서비스 동선, 옥외 공간 활용계획 등이 합리적이고, 경제성을 고려한 시설물 배치가 되도록 함.

③ 상징성과 인지성을 고려하여 건축물을 배치하며 이용객들의 접근이 편리하고 시설관리에 효율적인 공간배치를 함.

④ 건물의 배치 시 조망, 채광, 층고 등을 고려하여 결로, 환기가 원활할 수 있도록 계획하고, 건축물의 외형미를 추구하는 동시에 효율적인 배치공간을 확보하도록 함.

⑤ 전체 배치는 추후 확장성을 고려한 건물배치를 하여야 함.

⑥ 본 시설 이용자는 차량 접근이 대부분으로 예측함에 따라 기 제시된 주차대수 이상의 주차장을 확보하도록 하고, 부지 경사를 이용하여 과도한 토목공사를 지양하는 배치가 되도록 주차 계획하고 보차분리가 되도록 한다.

다. 평면계획

① 건축물의 이용을 극대화 할 수 있도록 계획하며 피난 규정 등 제반 법규에 적합하도록 계획함.

② 각종 시설물은 관리 및 통제가 편리하며, 최소 인원으로 운영․관리가 가능한 경제적인 설계가 되도록 함.

③ 주요실 면적을 참조하여 이에 적합한 규모로 계획하고 시설 운영의 환경변화에 유연하게 대처할 수 있게 하며 향후 증축을 고려함.

④ 가변성 확보를 위하여 비내력벽에 건식 칸막이구조를 설정 및 적용토록 함.

건식 칸막이구조 설정 시 모듈을 고려한 계획으로 노임 및 자재의 낭비를 최소화함.

⑤ 각 실 구성, 주요 실의 면적, 천장고, 인테리어, 마감 재료, 필요설비에 대한 사항을 설계도서에 명확히 기재하여야 함.

라. 실별 조닝 및 공간 계획

① 관람공간(식물원)

- 전시온실, 방풍실, 매표 및 직원휴게실, 매점, 쉼터 및 북카페, 화장실 등으로 구성

- 상부에 스카이워크 설치 고려

- 쉼터 및 북카페 상부에 휴게데크 설치 고려

- 온실동 높이는 20m 미만으로 계획하며 막구조, ETFE재질 마감재 사용

- 용도에 맞는 입면 이미지 또는 지역의 정체성 및 역사성을 상징하는 입면계획 고려

② 체험공간(교육동)

- 1층 교육실, 2층 식물공장(스마트팜), 홀, 계단실 및 화장실등 공용공간으로 구성

- 채광 및 조망성 고려

- 교육실내 가구등 집기류와 스마트팜 관련 설비 기준을 제시하여 발주청과           협의 할 것.

- 공용면적을 활용하여 1층 로비 또는 홀에서 사용자간 교류의 공간을 마련           할 수 있게 고려.

③ 관리공간(관리 및 창고)

- 1층 관리사무소 및 창고로서 관리실, 창고, 화장실 및 탕비실 등으로 구성

- 관리실과 창고는 같은동 또는 별동으로 분리 가능

- 관리자용 주차장 8대 이상 확보할 것

※체험공간과 관리공간은 같은 동으로 계획 가능함.

④ 농촌생태관

- 비닐하우스로서 2연동형 3개동으로 구성

- 같은 레벨의 건축부지(평지)에 설치함

- 각 동 간격은 차량 및 보행통행에 불편이 없어야 한다.

- 면적: 동당 57mx18m이상

⑤ 기타시설

- 주차장 : 승용 81대 이상, 버스 3대 이상(직원주차장 포함)

- 외부공간 : 적정 면적

- 조경시설과 우.오수계획 및 기타시설은 환경친화적으로 설계

- 추후 조성 예정인 산책로와 연결을 고려.

마. 입면 계획

① 주변 환경과 조화를 고려한 조형성, 상징성 등이 부각된 입면이 되도록 계획함.

② 경제성, 시공성, 유지관리 등을 고려하여 에너지효율을 고려한 입면 계획으로 친환경적이고 내구성이 강한 재료로 계획함.

③ 건물 외부 색채디자인, 그래픽 등 시각적 환경요소를 고려하여 계획함.

④ 외관의 창호는 미관 및 보안적인 측면을 고려하고, 열 손실, 소음 등의 영향을 최소화하도록 하고, 충분한 자연 환기를 할 수 있도록 개폐 면적을 고려하여 설계하여야 함.

⑤ 자연채광, 환기, 조망을 충분히 고려하여 경제적이고 유지관리가 용이한 재료 및 시스템을 적용하며 이로 인한 에너지 손실이 최소화되도록 하여야 함.

⑥ 일조, 채광, 빗물관리 등 친환경 요소를 적극 활용하고 채광을 위한 창호는 환기팬, 덕트 연결구 등과 완전히 분리하여야 함. 에너지효율 및 안전의 효과도 극대화되도록 계획함.

⑦ 설계도면에는 마감자재에 대한 치수, 재질, 형태 등이 명확하게 표현되도록 함.

⑧ 마감재는 기계설비, 전기설비, 소방시설, 정보통신설비 등의 각종 부착물과 서로 상충되지 않고, 조화를 이루도록 설계하여야 함.

⑨ 제로에너지 및 에너지효율등급 인증을 위한 태양광 설치를 고려하여 계획

바. 교통·보행 동선계획

① 화재 등, 재해 시 소방차 등 대형차량의 진·출입에 지장이 없도록 계획함.

② 사고 발생 시의 피난 동선도 고려하여 계획함.

③ 대부분의 이용객들이 자차를 이용하므로 주차에 불편함이 없도록 가능하면 많은 주차 공간을 계획함.

사. 단면 계획

① 각 용도·기능별 특성을 고려한 기능적 단면 조닝 계획함.

② 층고는 용도별 기능의 특성을 고려하여 충분한 높이를 확보하고 기계설비, 전기설비, 구조시스템 및 유지관리 측면을 고려한 높이 이상으로 함.

③ 가급적 건물 내부에 단차가 생기지 않도록 계획함.

④ 기타 색상계획, 흡음 및 방진계획, 배수 및 방수계획, 창호계획, 재료 계획은 시설의 특성을 고려하면서, 우수한 조건으로 설계에 반영함.

아. 재료 및 색상계획

① 사용 자재는 불연성이고 가능한 한 국산 KS규격품을 사용하는 것을 원칙으로 하며, 내구성, 내후성, 내식성, 내수성, 청결성, 내마모성이 우수하고 유지관리에 적합한 재질 및 마감을 고려하여야 함.

② 공기 단축 및 기능 인력난을 고려하여 최적의 공법을 채택 하며 불연자재를 사용하고, 인체에 유해한 자재는 가능한 한 사용을 제한함.

자. 기타 색상계획, 흡음 및 방진계획, 배수 및 방수계획, 창호계획, 재료 계획은 시설의 특성을 고려하면서, 우수한 조건으로 설계에 반영함.

Ⅲ. 설계공모 개요

1. 설계공모 목적 및 방식

가. 설계공모 목적

「건축기본법」 제24조, 「건축서비스산업 진흥법」 제21조에 따라 공정한 경          쟁, 투명한 절차를 통해 좋은 설계자와 설계안을 선정하고 우수한 건축물 및          공간환경을 조성하여 공공건축의 발전 및 공간문화 창조에 이바지함을 목적으         로 한다.

나. 설계공모 방식 : 일반 설계공모

「건축서비스산업 진흥법」 제21조, 「건축서비스산업 진흥법 시행령」 제17조         및 「건축 설계공모 운영지침」(국토교통부 고시 제2023-180호, 2023. 03. 30.)         에 따라 공모작 모두를 심사하여 건축물 또는 공간환경을 건축하거나 조성하기         위한 설계안을 선정하는 설계공모 방식.

2. 설계공모 참가자격

가. 공고일 현재 「건축사법」 제7조에 따른 건축사 면허를 소지하고, 같은 법 제          23조에 따라 건축사사무소 등록을 마친 자, 회사(업체) 간 공동이행방식에 의          한 공동응모 가능자로서 관계 법령에 의한 결격사유가 없는 자여야 한다.

나. 건축사법 시행령 제21조의2에 따른 외국 건축사 자격을 취득한 자로서 건축사

에 의한 국내 건축사사무소 개설자와 공동업무 수행 협약을 한 자. (단, 국내

건축사사무소 개설자를 대표자로 선임하여야 하며, 모든 법적권리와 의무사항은

대표자에게 귀속된다.)

다. 응모신청 등록일 기준으로 등록 취소, 휴업, 폐업, 업무정지 및 기타 이와 유       사한 행정처분을 받은 자는 응모할 수 없으며, 당선자가 설계계약 및 수행에       필요한 법적 요건을 갖추지 못한 경우에는 설계권을 포함한 당선자로서의 권       리를 상실한 것으로 본다. (※ 응모신청서 등록 시에 건축사협회 등 공인기관       에서 발급한 증빙서류를 첨부할 것)

라. 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한법률 제31조에 따른 부정당업자의       입찰참가자격 제한에 해당하지 않는 자.

마. 본 공모의 심사위원과 그가 속한 업체 및 직원 등은 참가할 수 없다.

사. 건축 설계공모 응모 등록(접수)일에 관련 서류를 갖추어 접수하여야 하며, 응모참          가 신청업체에 한하여 작품제출 권한이 있으며, 1개의 작품만 제출가능.

아. 당선자는 계약 시 상기 건축 및 각종 설계용역 수행(설계)에 대한 자격이 없을       경우 전기․소방․통신 분야 등 관계규정에 의한 설계업 자격을 보유한 업체 의한       사업수행(설계) 자격을 보유한 업체와 공동도급(분담이행 방식)하여야 하며,       이 경우 공동수급업체의 대표자는 건축설계공모 당선자가 되어야 함.

3. 공모 기간 및 설계 기간

가. 공모기간 : 설계공모 공고일로부터 50일간(등록일, 공휴일 포함)

나. 설계기간 : 착수일로부터 180일(기본 및 실시설계, 공휴일 포함)

4. 설계공모 일정

구 분		일 시	유의사항
공고		2025. 4. 23.(수)	공고처 : 조달청 나라장터, 공공건축 설계공모 정보서비스(세움터), 통영시청 홈페이지, 경상남도 공공건축지원센터 등
참가등록 접수		2025. 4. 30.(수) 10:00 ~ 17:00	접수처 : 통영시 건설과 E-mail 접수만 가능 (우편 및 방문 불가)
질의	접수	2025. 5. 1.(목) 10:00 ~ 17:00	질의서 양식에 의한 E-mail 설계공모 운영부서 (everygf21@korea.kr) 제출
	회신	2025. 5. 8.(목)	참가등록업체에 한하여 E-mail 통보
작품 접수	방문 제출	2025. 6. 12.(목) 10:00 ~ 17:00	방문접수(공모기간 50일) 참가등록업체에 한하여 통영시 건설과 제출
사전 검토		2025. 6. 16.(월)	공모 규정 준수 여부에 대해 사전에 검토
작품 심사	1차 심사	2025. 6. 17.(화)(예정)	5개 업체 이하 등록 시 생략 서면심사로 2차심사 대상자 선정, 투표제
	2차 심사	2025. 6. 18.(화)(예정)	통영시청 보건소 회의실 (예정) 발주처 사정에 의해 일정 변경 가능
심사결과 발표		심사일로부터 7일 이내	통영시청 홈페이지 및 공공건축 설계공모 정보서비스(세움터) 게재
용역 계약 체결		결과발표 후 10일 이내

※ 상기 공모일정은 변경될 수 있으며, 변경된 일정이나 공모 기간 중 추가로 배포할 자료 및 제공할 정보가 있을 경우에는 통영시청 홈페이지에 게재할 예정이므로, 설계공모 참가자는 수시로 확인하여야 하며, 이를 열람치 않음에 따르는 모든 책임은 참가자에게 있음.

5. 응모참가 신청(등록)

일시 : 2025. 4. 30.(수) 10:00 ~ 17:00 (등록마감 시간 이후 등록 불가)

제출처 : 건축 설계공모 운영 담당자 이메일 (everygf21@korea.kr)

제출서류

세부사항	서식목록
1 설계공모 등록신청서	서식 1
2 대표자 선임계 (공동 응모 시)	서식 2
3 공동수급표준협정서 (공동 응모 시)	서식 3
4 사용인감계 및 (법인)인감증명서 각 1부	서식 4
5 사전접촉 등 불공정행위 금지서약서	서식 5
6 청렴서약서	서식 6
7 보안각서	서식 7
8 개인정보 수집 및 이용 동의서	서식 8
9 국외 건축사자격증 사본 1부 (외국 건축사 참여 시)
10 건축사 자격증 사본 및 건축사업무 신고필증 사본 각 1부
11 건축사사무소개설 신고확인증 사본 1부
12 사업자등록증 사본 1부
13 법인 등기부등본 1부 (법인인 경우)
14 건축사 행정처분 사실 확인서 1부 (공고일 기준 3년 이전까지 건축사협회 및 등록관청에서 조회하여 발급한 서류)

※ 제출서류는 서식 번호 순서대로 정렬하여 제출.

※ 4 ~ 14 서류는 공동 응모자 포함하여 제출.

※ 설계공모에 응모하는 회사는 단독 또는 공동응모 중 1가지의 방식으로만 참      여 가능하며 접수 후 공동응모 참가자의 변경이 생길 경우 접수기간 내에       철회 후 재접수 가능

※ 사본 제출시 원인감으로 ‘원본대조필’ 날인 후, 원본 대조필란에 해당 건       축사 또는 대표건축사 날인

※ 영문(외국어)으로 작성된 서류는 한글로 번역하고 업체의 확인서를 제출

6. 현장설명회

현장설명회는 개최하지 않으며 참가자 판단에 따라 현장 답사·조사하는 것은 가능하다.

현장 확인을 하지 않아 발생하는 책임은 참가자에게 있다.

7. 질 의

질의 일정

- 질의기간 : 2025. 5. 1.(목) 10:00 ~ 17:00 (해당기한 내 도착분에 한함)
- 회신기간 : 2025. 5. 8.(목) 참가등록업체에 한하여 E-mail 통보

질의서(서식9) 양식에 의한 E-mail(everygf21@korea.kr)을 통해 제출(질의 내용은 한글을 사용) 가능하며 질의자는 반드시 유선(설계공모 담당자)으로 접수 여부를 확인해야 한다.

질의에 대한 회신과 홈페이지 게재 사항은 설계공모지침 또는 지침에 대한 추가 또는 수정으로 간주한다.

메일제목 : [통영시 농업개발시설 이전사업 설계공모 질의서] 업체명

유선 확인 : 설계공모 운영부서 통영시 건설과 (055-650-5562)

8. 작품접수

일시 : 2025. 6. 12.(목) 10:00 ~ 17:00 (시간 엄수)

제출방법 : 방문접수(위임장 소지한 대리인 제출 가능, 우편접수 불가)

	< 제 출 처 >
□ 주 소 : 통영시청 제2청사 안전도시국 3층 건설과 공공시설팀 (통영시 해마당1길 33) □ 문 의 : 건축 설계공모 운영 담당자 (055-650-5562)

제출 도서 및 서류

세부사항	서식목록
1 접수증 (참가등록 시 발급한 원본)	서식 10
2 설계공모 작품 제출서	서식 11
3 사전접촉 여부 확인서	서식 12
4 심사위원 기피·회피 신청서	서식 13
5 심사 후 입상작 확인용	서식 14
6 위임장 및 재직증명서(대리인 제출 시, 신분증 지참)	서식 15
7 심사용 설계도판	서식 16
8 설계도면 및 설명서	서식 17
9 USB(저장매체)

유의사항

① 규정된 제출도서 목록 이외의 도서류는 접수 받지 않는다.

➁ 접수한 작품은 일체의 수정, 변경 또는 보완 등을 할 수 없다.

9. 제출도서의 익명성

가. 작품 작성 요령 및 제출 방법에 명기한 내용 외에 모든 제출물에 참가자임을 인지할 수 잇는 표시를 할 수 없으며, 표시가 발견될 경우에는 심사위원회에 상정하여 심사대상에서 제외할 수 있다.

나. 익명의 원칙은 심사위원회의 최종 결정 시까지 설계공모 전체 기간동안 적용한다.

다. 익명성을 보장하기 위해서 설계도판 및 설계설명서의 표지에는 업체 표시를 하지 않는다. (설계도면 및 설명서 원본 2부 제외) 설계도판은 백색 종이로 포장한다.

10. 공모안의 작성

가. 공통사항

모든 제출도서의 기본 표기는 한국어(일부 영문, 한자 허용)로 하고, 숫자는 아라비아 숫자로 하며 미터법을 사용한다.

모든 제출도서의 종이는 백색의 복사용지로 단면 인쇄한다.

축척과 방위는 각 도면에 정확히 표기한다.

규정된 축척이 없을 시 임의로 정하되, 같은 유형의 도면끼리는 통일한다.

주요 실의 명칭 및 면적, 시설규모를 해당 실에 직접 기재한다.

컬러는 도면을 제외한 조감도, 투시도, 개념도, 다이어그램 등에 표현이 가능하다.

조감도 및 투시도(수량 제한 없음)

조감도 및 투시도는 렌더링 등을 사용 불가하며, [그림1]을 참조하여 작성한다.

[그림1] < 렌더링하지 않은 3차원 이미지 예시 >
출처 : 공공건축 설계발주 가이드 2022

(단, 설계안을 심하게 왜곡하거나 도면으로 표시된 형태와 다를 경우 감점 대상이다. 또한, 과도한 포토샵 등을 이용한 리터치를 자제하고 3D 프로그램의 기본 Export 사용을 권장한다.)

각종 개념도, 다이어그램 등은 자유롭게 표현이 가능하다.(단, 계획안 모형 사진의 사용은 불가)

도면(배치도 제외)은 흑백으로 작성하며, 선과 단색의 면으로만 표현가능하다. (그러데이션 기법의 음영 표현 불가)

각 제출도서 사이의 설계내용은 차이가 없이 동일해야 한다.

나. 심사용 설계도판(2매)

설계도판은 A1(594mm x 841mm) 규격의 두께 10mm 폼보드에 테두리 없이 부착하여 하나의 묶음으로 백색 포장하여 포장지에 어떠한 표시도 없이 제출한다.

장변이 세로(수직)가 되도록 작성한다.

설계도판의 기본구성은 아래에 제시한 바에 따른다.

축척과 방위는 각 도면 및 도판의 좌측 상단에 정확히 표현한다.

축척 및 구성은 자유롭게 적용하고 필요한 경우 다이어그램, 개념도, 설명도 등을 표현 삽입 가능하고 칼라 사용 가능하다.

설계도판 뒷면 오른쪽 하단에 도판번호 1,2를 부착한다.

심사번호 기재란을 우측 상단에 흑색으로 [서식 16]과 같이 표시한다.

종류	세부내용	비고
1 조감도 및 배치도	-설계개요 -조감도(1컷) -배치도 : 이용자 및 차량 출입동선, 건축물 이격거리, 지하구조물 점선표기, GL표기 등 포함
2 평면도, 입단면도, 투시도	-평면도 : 지붕평면 포함 -입면도 4면 (정면, 좌우측면, 배면도) -단면도 2면 -투시도(1컷) : 핵심 외부공간, 디자인컨셉 포함
3 기타	-공간배치개념도 : 신축건물과 관련있는 인근 주요시설을 표현하고 이를 고려한 공간배치계획 작성하여 시설 및 영역권의 분리 및 연계성 표현 -주차·동선·조경계획도 등

다. 설계도면 및 설명서(10부)

① 지질: 표지는 아트지(200g/㎡), 내용은 백상지(80g/㎡)를 사용한다.

② 규격: A3(420mm x 297mm) 크기로 장변이 수평이 되도록 횡으로 작성

③ 좌측으로 철하여 제본 (무사무선철)

④ 매수: 앞, 뒤 표지 포함 총 25쪽, 단면 인쇄

⑤ 축척과 방위는 각 도면 및 도판의 좌측 상단에 정확히 표현하며 축척은 자유롭되 같은 축척 사용 권장 ※ 상세 단면의 경우 별도의 축척 사용 가능.

⑥ 도면 상의 글자(숫자 포함)는 나눔고딕체로 통일한다.

⑦ 칼라사용 가능하며 기타 자유 표현

⑧ 10부 중 보관용 2부 표지에만 대표 건축사사무소명을 기재하고 심사용 8부는 작성자를 인지할 수 있는 어떠한 표기도 할 수 없다.

순서	항 목	세부사항	쪽수
1	표지	[참조 1]	1쪽
2	목차		1쪽
3	도면 및 설명서	- 목차 - 조감도(투시도) - 설계개요 - 기본계획방향 - 대지현황분석 - 배치도 (수목, 주진입, 보행동선 표현) - 평면도 - 입면도 - 단면도 - 색채계획도 - 구조/토목 계획 - 조경계획 - 설비계획, 소방 및 방재설비 계획 - 친환경 건축 및 에너지 절약, 제로에너지, 에너지효율등급 등	22쪽
4	개략공사비 및 법규검토서	[참조 2] - 개략공사비 산출내역서 - 주요 법규 검토서
5	예정공정표	기본 및 실시설계 예정공정표
6	표지		1쪽

라. 설계서 USB(1매)

① 폴더1: 설계도판1,2 (PDF)

② 폴더2: 설계도면 및 설계설명서 (PDF)

③ 폴더3: 조감도 (JPG)

11. 응모작품 심사 및 발표

가. 작품심사 일시 및 장소

1) 일시 ① 1차 심사 : 2025. 6. 17.(화)(예정)

② 2차 심사 : 2025. 6. 18.(수)(예정)

2) 장소 : 통영시청 보건소 회의실

※ 일시 및 장소는 우리 시의 사정으로 인하여 변경될 수 있음.

나. 작품심사는「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」제42조의4(설계공모에 의한 낙찰자 결정)」 및 「건축 설계공모 운영지침(국토교통부고시 제2023-180호, 2023.03.30., 일부개정)」을 참고로 함.

다. 심사방법

1) 작품심사는 본 설계공모지침서에서 정하는 제반 사항의 준수 여부와 심사위원회에서 최종적으로 정한 심사규정에 따라 공정하게 평가함.

2) 최종 제출 작품 중 제외 사유가 없는 작품 수가 2개 이상일 경우 심사를 진행함.

3) 작품 수가 5개를 초과할 경우, 심사를 2차로 진행

① 1차 심사 : 2차 심사 대상작 선정 (다득표 순 5개 선정)

② 2차 심사 :  - 5개 작품 중 결선 대상작 선정 (다득표 순 2개 선정)

- 결선 대상작 2개 작품 중 당선작 선정 (다득표 순 1개 선정)

5) 결선투표 대상자 외 득표순으로 3위 이하 순위 결정

6) 동일 득표작은 재투표 실시하여 순위 결정, 다만 2회 이상 재투표를 실시한 후에도 순위가 결정되지 않은 경우 심사위원회 의결을 거쳐 추첨으로 순위 결정

7) 심사는 투표제가 원칙이며 심사위원 의견에 따라 채점제로 조정될 수 있음.

8) 심사결과 작품 수준이 현저히 떨어진다고 판단될 경우, 입상작을 선정하지 않을 수 잇으며 입상작 중에서 해당 설계공모의 목적과 내용에 적합한 당석작이 없다고 심사위원회에서 결정한 경우, 당선작 없이 입상작만 선정함.

9) 1차 심사는 비공개 및 투표제로 진행하며 2차 심사 대상작을 선정함.

10) 2차 심사는 작품 선정을 위한 심사위원회의 진행을 실시간 생중계를 원칙으로 함. 다만 시스템 장애 등 불가피한 경우에는 그러하지 아니함.

12. 평가기준

가. 실격 기준

구분	항 목
제출형식 위반	제출도서의 규격을 현저히 위반한 경우
	제출 서류 등에 허위 사실이나 과제 누락 등 중대한 미비사항이 발견된 경우
	공동응모의 경우 구성원 중 대표업체가 중도에 탈퇴한 경우
계획내용 오류	계획 중 변경이 불가한 사항을 변경한 경우 대지경계를 실제와 다르게 작성한 경우 설계에 제시된 연면적을 과도한 초과,미달 및 임의조작하여 설계한 경우
	건축규모, 총 예정공사비, 주요 기능별 면적 등 설계지침 사항을 과도하게 초과, 미달한 경우
	건축법 등 관련 법령을 중대하게 위배한 경우 상기사항으로 대표적인 계획변경이 수반되거나 실현이 불가능한 경우
	저작권법을 중대하게 위반한경우
	다른 공모에 제출된 제안서를 재출품한 경우
윤리의식 결여	제출도서에 해당업체를 특정할 수 있는 문구나 이미지 등이 포함된 경우
	심사 전 심사 관련자와 접촉하여 설명한 경우
	직간접적으로 심사에 여향을 미치는 부당한 청탁이나 압력을 행사한 경우
그 밖에 공모지침을 중대하게 위반하여 심사위원회에서 실격으로 의결한 경우

나. 감점 기준

구분	감 점 항 목	감점기준	감점한도	비고
제출도서작성 방법 미 준수	기준 쪽수 초과 시	0.5점/건	3점
	제출 부수 부족 시	0.5점/건	3점
	제출도서 작성사항 위반 시	0.5점/건	3점
	기타 심사위원회에서 감점으로 정하는 사항	0.5점/건	1점

※ 공모작이 상기 사항 어느 하나에 해당하는 경우에 설계공모심사위원회 의결       을 거쳐 실격되거나 감점처리 됨.실격 및 감점 처분은 심사위원회의 권한에        속하며, 이의를 제기할 수 없음

다. 사전 검토

작품 제출이 완료되면 발주기관은 심사위원회 개최 이전에 공모 규정 준수 여부에 대해 사전에 검토한 후 그 결과를 심사위원회에 보고한다.

사전 검토 시에는 다음 사안을 토대로 작품이 설계지침서 등에서 요구하는 조건에 맞는지 확인한다.

구분	주요내용	비고
관련법령을 중하게 위배한 경우	건폐율, 용적율, 건축선후퇴, 건축물의 높이제한, 일조등의 확보를 위한 건축물의 높이제한, 직통계단의 설치 기준, 대지안의 조경 설치기준, 부설주차장 설치기준, 대지경계를 실제와 다르게 작성한 경우, 기타 심각한 법규 위반 사항이 있는 경우 등
설계지침서 내용 과도하게 초과하거나 미달한 경우	건축규모, 총 예정공사비, 주요 기능별 면적 등
제출 도서의 규격을 현저히 위반한 경우	설계도서 기준매수 초과, 제출 도서 누락, 제본 방법 미준수 등
기타	익명성 위반, 심사위원과 사전 접촉 등

라. 평가의 주안점

평가항목	평 가 내 용	비 고
배치계획	∙배치 및 토지 이용계획 ∙시설 및 공간 이용의 편의성 ∙대중교통, 보행자 및 차량 접근 계획의 적절성 ∙조경 및 옥외공간 계획의 창의성 및 적합성
공간계획	∙평면계획 및 내․외부공간 계획의 적절성 ∙내부 동선 및 실 배치의 타당성 ∙동선 및 기능배분의 타당성 ∙계획의 독창성과 합리성을 바탕으로 이용자의 쾌적성을 최우선함
경관 및 외부계획	∙주변 공간, 환경과의 연계 및 조화 ∙외부 공간 및 입면 계획의 적절성 ∙시공의 효율성 및 현실성
기술계획	∙신재생 에너지 시스템 적용의 적절성 ∙친환경 설계기법 적용의 우수성 ∙비용절감 등 경제성 ∙건물구조 및 공법의 우수성 ∙시설물 유지관리의 편의성 및 에너지절약계획 적용의 적정성
기 타	∙사업 및 시설 목적 부합성

13. 심사위원회

가. 심사위원회 구성(가나다 순)

연 번	성 명	소 속	비고
1	엄준식	경상국립대학교	위원
2	김순근	다온건축사사무소	위원
3	박근송	국립창원대학교	위원
4	신동철	건축사사무소라인	위원
5	허정도	서진종합건축사사무소	위원
6	오공환	㈜다몬건축사사무소	예비위원
7	윤영채	공간종합건축사사무소	예비위원

나. 심사위원회 운영방법

심사위원회 개최 장소는 통영시 관내에서 실시하며, 심사위원들은 현장확인 후, 심사를 진행한다.

심사위원회는 심사위원, 예비심사위원 등 과반수 이상 참석으로 개회한다.

심사위원장은 최초 회의에서 호선으로 심사위원장을 선출한다.

심사위원장은 설계공모 규정 및 심사위원들의 의견을 수렴하여 응모 작품 심사 및 선정을 위한 심사규정을 정하여 심사를 진행하며, 심사위원회의 동의를 얻어 응모 작품 심사에 대한 심사방법 등 세부적인 사항을 결정할 수 있다. 또한, 심사위원들을 대표하여 심사결과 보고서를 작성하여 발주기관에 제출한다.

예비심사위원은 본 심사위원이 전원 참석할 경우는 참석하지 않으며, 심사위원 부재 시 본심사위원이 된다.

심사 시 제출 내용에 대해서 참가자에게 전화로 질의 할 수 있다.

※ 참가자는‘기피·회피·제척’의 사유가 있는 경우 신청서[서식 10]를 제출

14. 심사결과 발표, 입상, 작품 반환

가. 심사결과 발표

1) 당선작 발표

당선작 및 입상작의 심사결과는 심사일로부터 7일이내에 통영시청 홈페이             지 및 공공건축 설계공모 정보서비스(세움터) 등을 통해 공개함

2) 공개 내용

- 참석 심사위원 및 입상자 명단

- 심사위원별 투표결과

- 심사위원별 평가사유서

- 입상작의 이미지

※ 심사과정 및 개별적인 결과 등 문의에는 응하지 않음

나. 입상작품 시상내역

1) 당선작(1위) : 심사위원의 평가점수 집계결과 가장 높은 득표 또는 점수를                           받은 작품의 제출자에게 설계용역 권리 부여

2) 기타 입상작 : 응모 작품수에 따라 심사위원회에서 최대 4개 점 이내로 입                           상자를 선정하고 보상금 지급

기타 입상자수	보 상 금 액
	2위	3위	4위	5위
1개	18,707천원	-	-	-
2개	22,008천원	16,506천원	-	-
3개	22,008천원	16,506천원	11,004천원	-
4개	22,008천원	16,506천원	11,004천원	5,502천원

보상예산은 설계비의 10% (총액 금55,020,700원)

입상자는 심사결과 통지일로부터 30일 이내에 보상금 청구서 양식[서식 27]에 따라 보상금 청구해야 함.

입상자가 특별한 사유 없이 통지일로부터 30일 이내에 상금신청을 하지 않는 경우 보상금에 대한 권리를 포기한 것으로 간주함

입상자 이외의 접수자에게는 별도의 비용을 지급하지 않음

다. 작품의 전시 및 반환

1) 심사결과 발표 후 발주청의 계획에 따라 당선작 및 입상작 전시 가능.

2) 심사대상자 심사결과 발표일로부터 7일 이내 작품을 반출하여야 하고 이에             따른 비용은 심사대상자가 부담하며, 위 기간 안에 반출하지 아니한 작품             은 임의 처리할 수 있음. (단, 전시 작품은 전시 기간 종료 후 반출)

Ⅳ. 기타사항

1. 계약체결

가. 당선 업체에서 설계계약은 특별한 사유가 없는 한 당선작 발표일 기준으로 10일 이내에 발주기관이 정한 규정에 따른 계약을 체결하여야 함. (발주기관과 협의 후 일정 조정 가능)

나. 당선작 응모업체에서 계약을 포기할 경우 당선작품에 대하여 연고권 등 일체의 권리를 주장할 수 없음.

다. 당선자(당선작)가 불가피한 사유로 설계업무를 수행하지 못할 경우 다음 순위자에게 설계권을 부여할 수 있으며 설계권을 부여받은 자는 심사위원회에서 권고하는 당선작품의 장점을 반드시 반영해야 하며 수여 받은 상금은 반환함.

2. 작품제출 시 착안사항

가. 응모자는 공모지침을 충분히 숙지하고 이를 준수하여야 함.

나. 관련 규정 및 제반 규정은 적법하게 설계 및 시공될 수 있도록 작품이 되어야 함.

다. 응모작품은 발주기간에서 정한 범위내에서 제출되어야 하며, 응모자는 현장을 답사하여 주변 환경 등 제반 여건을 충분히 고려하여 계획하여야 함.

라. 응모작품의 제출도서 등에 소요 되는 모든 비용은 별도로 지급하지 않으며 응모자가 부담함.

마. 응모신청서에 기재된 내용이 허위로 밝혀지거나 지침을 준수하지 않은 작품은 심사제외, 탈락 등 불이익을 받을 수 있으며, 이에 대한 이의를 제기할 수 없음.

바. 당선작에 대한 수정, 변경 권한과 사용권(자료전시 및 출판 등)은 발주기관에서 가짐.

3. 특기 사항

가. 건축 설계공모는 공고문과 설계지침서를 우선 적용하며 그밖에 사항은「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」제42조의4(설계공모에 의한 낙찰자 결정) 및「건축 설계공모 운영지침(국토부 고시 제2023-180호, 2023.03.30)」을 준용함.

나. 본 공모지침서의 문구 해석상 통영시와 응모자간의 이의 또는 견해 차이가 발생할 시에는 통영시의 해석에 따르고 기타 명시되지 않은 사항에 대하여는 통영시가 정하는 바에 따름.

다. 응모자가 본 설계공모 심사위원과 아래의 경우에는 공모에 참여할 수 없으며, 당선될 경우 입상을 취소할 수 있음.

① 위원 또는 그 배우자나 배우자이었던 사람이 응모업체의 당사자이거나 업체의 당사자와 공동권리자 또는 공동의무자인 경우

② 위원이 응모업체의 당사자와 민법상 친족이거나 친족이었던 경우

③ 위원이나 위원이 속한 법인ㆍ단체 등이 심사 대상 업체의 당사자의 대리인이거나 대리인이었던 경우

④ 위원이 최근 3년 이내에 응모업체에 임원 또는 직원으로 재직한 경우

⑤ 위원이 최근 2년 이내에 응모업체와 관련하여 대가를 받고 자문, 연구, 용역(하도급을 포함함), 감정 또는 조사한 경우

⑥ 응모자는 심사위원에게 심사의 공정을 기대하기 어려운 사정이 있는 경우에는 그 근거 자료를 우리 군에 제출하여 기피신청을 할 수 있음. 다만, 공모에 대한 심사가 완료된 이후에는 심사위원에 대하여 어떠한 이의도 제기할 수 없음.

⑦ 본 사업은 발주기관 등의 내부사정에 따라 변동될 수 있으며 이 경우 사업기관의 지시에 따라야 함.

⑧ 낙찰자가 계약체결 이전에 부적격자로 판명되어 낙찰자 결정이 취소되거나 부도 등 불가피한 사유로 해당 계약을 이행할 수 없는 경우, 낙찰자가 포기서를 제출한 경우에는 심사위원회의 결정에 따라 입상자 중에서 낙찰자를 선정하거나 낙찰자를 정하지 아니할 수 있음.

⑨ 입상작에 대한 보상금은 특별한 사유가 없이 통지일로부터 30일 이내에 공모안의 작성비용에 대한 보상요청을 하지 않는 경우에는 보상금에 대한 권리를 포기한 것으로 간주함.

⑩ 입상작에 대한 공모안의 보상기준은 공고에서 정한 금액으로 함.

4. 당선 설계자의 의무

가. 당선작의 설계자는 심사위원회의 보완 요구사항과 발주기관의 요구사항으로 변경 등이 필요한 경우 기본 및 실시설계에 이를 반영하여야 함.

나. 당선작의 설계자는 해당 공사에 대하여 발주기관과 기본 및 실시설계용역을 체결할 의무를 가짐. 다만, 발주기관의 사정으로 해당 공사의 용역을 이행할 수 없는 경우에는 그러하지 아니함.

다. 설계용역 계약을 이행할 때 전기·통신·소방 분야 설계에 대한 자격이 없는 경우에는 관련 규정에 의한 전기·통신·소방 분야 설계자와 분담이행방식으로 공동도급 하여야 함.

라. 본 설계용역비는 사업에 필요한 각종 심의 및 인·허가, 등의 각종 기술용역 및 제반업무를 포함하며, 기타 발주자가 요구하거나 필요로 하는 자료의 제출 등 제반사항 이행비용이 포함되어 있음.

마. 발주기관이 요구하는 경우 녹색건축, 건축물 에너지효율등급 등 인증에 필요한 제반 절차를 수행하여야 하며, 인증 시 필요한 수수료는 발주자가 납부함.

바. 발주기관은 설계과정에서 필요한 경우 설계수정, 변경, 보완을 요구할 수 있으며, 설계자는 특별한 사유가 없는 한 이에 따라야 함.

사. 설계 중 각종 협의, 관련 절차이행 및 발주처 사정 등으로 과업이 지연될 경우 발주기관의 승인 하에 과업기간을 연장 할 수 있음.

아. 제시된 사업 규모는 추정치로 실시설계에 따른 사업 규모 변동에 따라 설계용역비를 정산할 수 있음.

자. 설계용역을 수행함에 있어 사전조사를 소홀히 하여 건설공사의 소요 비용을 현저히 증가시키거나 과장 및 허위 사실이 확인될 경우 그 계약(자격)을 해지(박탈) 및 행정처분을 할 수 있음.

Ⅴ. 각종 서식 및 참고 자료

1. 서식

[서식 1] 설계공모 등록신청서

[서식 2] 대표자 선임계

[서식 3] 공동수급표준협정서

[서식 4] 사용인감계

[서식 5] 사전접촉 금지서약서

[서식 6] 청렴서약서

[서식 7] 보안각서

[서식 8] 개인정보 수집 및 이용 동의서

[서식 9] 질의서

[서식 10] 접수증 (참가등록 시 발급)

[서식 11] 설계공모 작품 제출서

[서식 12] 사전 접촉 여부 확인서

[서식 13] 심사위원 기피·회피 신청서

[서식 14] 심사 후 입상작 확인용

[서식 15] 위임장 및 재직증명서

[서식 16] 심사용 설계도판

[서식 17] 설계도면 및 설명서 표지

[서식 18] 심사위원 선정 동의 및 보안각서

[서식 19] 서약서

[서식 20] 제척사유 해당여부 확인서

[서식 21] 개인정보 수집 및 이용 동의서(심사위원용)

[서식 22] 위원별 투표 용지

[서식 23] 투표 집계표

[서식 24] 평가사유서

[서식 25] 참가등록 접수대장

[서식 26] 공모작품 제출대장

[서식 27] 보상금 청구서

2. 첨부

[첨부 1] 개략공사비 산출내역서, 주요법규검토서

3. 제공자료(참가신청자 개별 제공)

현황측량도(CAD도면)

지반조사 보고서

[서식 1]

설계공모 등록신청서
※ 접수번호			※ 기재하지 마세요
대 표 자	업 체 명				사업자등록번호
	대표자명				생년월일
	E-mail				전화번호		사무실)
							휴대전화)
	주소
공동응모	업 체 명				사업자등록번호
	대표자명				생년월일
	E-mail				전화번호		사무실)
							휴대전화)
	주소
통영시가 시행하는 통영시 농업개발시설 이전사업 설계공모에 있어서 공모지침서 및 관련 규정을 준수하여 응모할 것을 신청합니다. ※ 공동응모시 공동응모자란에 기재함 20 . . . 신청인(대표자) : (인) 통영시장 귀하
----------------- (인) ------------------ 절 취 선 ------------------ (인) ------------------
[서식 10] 통영시 농업개발시설 이전사업 건축 설계공모 응모 접수증
접수번호				접수일자		20 년 월 일		접 수 인
업 체 명				대 표 자		(인)
주 소				전화번호
제 출 자		소속 : 직위 : 성명 : (인)

[서식 2]

대 표 자 선 임 계

본인은 통영시에서 시행하는 「통영시 농업개발시설 이전사업」 설계공모에 관한 모든 권한을 ○○○ 건축사사무소 공동대표 ○○○ 에게 위임합니다.

※ 첨부서류 : 공동수급협정서(공동응모에 한함) 1부.

20  .    .   .

○○○ 건축사사무소  대표건축사 ○○○ (인)

○○○○○○  대표 ○○○ (인)

통영시장 귀하

[서식 3]

공동수급표준협정서

제1조 (목적) 이 협정서는 통영시 농업개발시설 이전사업 건축 설계공모를 (     )와 (     )가 공동으로 응모하여 업무를 수행함에 있어서 각 업체 및 개인이 준수하여야 할 사항을 정함에 있다.

제2조 공동응모 대표업체(이하 대표업체와 같다)의 명칭, 사무소의 소재지 등은 다음과 같다.

1. 업  체  명 :

2. 소  재  지 :

3. 대표자성명 :

제3조 (공동응모의 구성원) 대표업체(자)를 제외한 공동응모업체(자)의 구성원은 다음과 같다

1. 업체명 :                     (소재지 :              대표자 :       )

제4조 (공동응모 비율) 공동응모 비율은 다음과 같다

1. 대표업체명 :                (응모비율 :             대표자 :       )

2. 공동응모업체명 :            (응모비율 :             대표자 :       )

제5조 (대표업체의 권한) 대표업체는 주관기관 및 제3자에 대하여 공동응모업체(자)의 구성원을 대표하여 문서의 제출 및 수령, 권리의 획득 및 포기 등에 관한 의사 표시 권한을 가진다.

제6조 (효력기간) 본 협정서는 당사자간의 서명·날인과 동시 발효하며, 본 업체(자)는 공모의 이행으로 종결된다. 다만, 당선작으로 결정되어 기본 및 실시설계시에는 실시설계 종료 후 종결된다.

제7조 (의무) 공동응모업체(자)구성원은 제1조에서 규정한 목적을 달성하기 위하여 신의를 바탕으로 성실하게 필요한 모든 지식과 기술을 활용할 것을 약속한다.

제8조 (구성원 상호간의 책임) 구성원은 과업 수행과 관련하여 제3자에게 끼친 손해 및 구성원이 다른 구성원에게 끼친 손해를 구성원 상호 간 협의하여 배상한다.

제9조 (권리․의무의 양도제한) 구성원은 이 협정서에 의한 권리․의무를 제3자에게 양도할 수 없다.

제10조 ①구성원 중 대표업체가 중도에 탈퇴하거나 그 일원의 탈퇴로 응모자격요건에 미달하게 될 경우에는 응모작품을 제출할 수 없다.

② 구성원 중 일원이 중도 탈퇴하였을 때에는 즉시 서면으로 신고하며, 탈퇴업체(자)를 다른 업체(자)로 교체할 수 없다.

제11조 (협정서 작성 및 보관) 위와 같이 공동응모 협정서를 체결하고 그 증거로 협정서 (   )통을 작성하여 각 통에 구성원이 기명 날인하여 각각 1부씩 보관한다.

20  .      .      .

○ 대표업체

업 체 명 :                   (전화번호)

소 재 지 :

대 표 자 :                   (인)

○ 공동응모 업체(자)의 구성원

업 체 명 :                   (전화번호)

소 재 지 :

대 표 자 :                   (인)

통영시장 귀하

[서식 4]

사 용 인 감 계

원인감	사용인감	인 적 사 항
		업 체 명 : 주 소 : 대 표 자 :

위 인감은 상기인이 사용하는 인감으로서 「통영시 농업개발시설 이전사업」 설계공모에 대한 전반업무에 사용하겠으며, 위 인감 사용으로 인한 법률상 모든 책임은 상기인이 질 것을 확약하고 이에 사용인감계를 제출합니다.

첨부  인감(법인)증명서 1부.

20  년    월     일

주  소 :

업체명 :

대표자 :                           (인)

통영시장 귀하

[서식 5]

사전접촉 금지 서약서

당사는 「통영시 농업개발시설 이전사업」 설계공모와 관련하여 관계법령에 규정된 절차를 준수하여 공정하고 투명한 설계공모 심사가 되도록 아래의 사항을 준수하고, 만약 이를 위반할 시에는 관계법령에 따라 책임을 지고 이와 관련하여 일체의 민·형사상 이의를 제기하지 않겠습니다.

가. 특정인의 당선을 위한 담합 등 설계공모의 자유경쟁을 방해하는 행위나 불공정한 행위를 하지 않겠습니다.

나. 본 건 설계공모와 관련하여 공모 및 심사 전 과정에서 심사위원 등 공모관련자와 직·간접적으로 접촉·연락하지 않겠으며, 이유여하를 막론하고 금품, 향응이나 부당한 이익을 제공하지 않겠습니다.

상기 내용을 위반할 시에는 당선 취소 등의 처분 및 관계법령에 따라 일체의 민·형사상 책임을 지겠습니다.

20  .     .      .

	○ 대표업체	업체명 :
		대표자 :		(인)
	○ 공동응모업체	업체명 :
		대표자 :		(인)

통영시장 귀하

[서식 6]

청렴서약서

당사는 통영시에서 시행하는 「통영시 농업개발시설 이전사업」 설계공모에 응모함에 있어 아래의 내용을 준수·이행할 것을 확약하고 이에 서약서를 제출합니다.

1. 당사는 본 설계공모 규정에서 정한내용 및 절차를 인정하고, 설계공모지침  을 성실히 준수하겠으며, 본 지침을 위반할 시 어떠한 불이익도 감수하겠습니다.

2. 당사는 설계 설명서의 제반사항을 사실적 근거에 의해 작성하겠으며, 그 내용에 대하여 법적·재정적·행정적 책임을 감수하겠습니다.

3. 당사는 통영시에서 설계공모 평가를 위해 심사위원회의 구성 및 심사방법, 심사 후 발표된 당선작에 대하여 일체의 이의를 제기하지 않겠습니다.

20  .     .      .

	○ 대표업체	업체명 :
		대표자 :		(인)
	○ 공동응모업체	업체명 :
		대표자 :		(인)

통영시장 귀하

[서식 7]

보 안 각 서

본인은 통영시의 「통영시 농업개발시설 이전사업」을 시행함에 있어 다음 사항을 준수할 것을 각서로 제출합니다.

1. 본인은 본 설계공모를 시행함에 있어 설계공모지침서 및 관련서류(도면포함)의 제반 보안사항을 철저히 이행할 것임은 물론 설계공모 수행 전에 참여자 전원에 대하여 보안교육을 실시하고 보안각서를 징구하여 제출할 것임.

2. 본인은 물론 참여자가 보안사항을 외부에 누설시켜 중대한 문제점을 야기 시켰을 경우에는 누설자가 보안관계 제법규에 따라 처벌 받음은 물론 등록업체 자격취소, 부정당업자의 입찰참가자격 제한 등 어떠한 제재조치를 취하여도 이의를 제기하지 않을 것임.

2025년      월      일

❍ 참여자(외부 전문가 포함) 명단

소 속	직 위	성 명	서명	소 속	직 위	성 명	서명

※ 보안각서는 해당 본인이 반드시 읽은 후 소속, 직위, 성명을 자필로 날인

※ 만약 보안상 문제가 발생 할 경우 허위 기재로 불이익 처분을 받을 수 있음

통영시장 귀하

[서식 8]

【개인정보 수집･이용 동의서】

∎ 관 리 처 : 통영시청(건설과)

∎ 관련법규 : 개인정보 보호법 제15조, 제22조

∎ 기본 개인정보 수집 • 활용   [필수]

수집·이용하려는 개인정보의 항목	개인정보의 수집·이용의 목적	개인정보 이용기간 및 보유기간
성명, 휴대폰번호	건축설계공모 관련 안내 등	설계공모 참가등록부터 기본 및 실시설계 용역준공일로부터 1년까지

※ 개인정보 제공 동의 거부 권리 및 동의 거부에 따른 불이익 내용 또는 제한사항

- 귀하는 개인정보제공 동의를 거부할 권리가 있으며, 동의 거부에 따른불이익은 없음

개인정보 수집 • 활용에 동의 하십니까 ?    □동의함.     □동의하지 않음.

※ 개인정보 제공자가 동의한 내용외의 다른 목적으로 활용하지 않으며, 제공된  개인정보의 이용을 거부하고자 할 때에는 개인정보 관리책임자를 통해     열람, 정정, 삭제를 요구할 수 있음

「개인정보보호법」 등 관련 법규에 의거하여 상기 본인은 위와 같이 개인정보 수집 및 활용에 동의함.

2025년    월    일

신청자 :                (인)

통영시장 귀하

[서식 9]

「통영시 농업개발시설 이전사업」 설계공모 질의서

대표자 (건축사)		(인)	신 청 접수번호
업체명			전화번호
E-mail			FAX번호
지 침 서 (Page)	질 의 내 용

통영시장 귀하

[서식 11]

「통영시 농업개발시설 이전사업」 설계공모 참여신청서

※ 접수번호		※ 기재하지 마세요
대표자	업 체 명		전화번호
	대표자명		E-mail
공동 응모자 (해당시)	업체명		전화번호
	대표자		E-mail
통영시에서 주관하는 「통영시 농업개발시설 이전사업」 설계공모에 응모작품을 아래와 같이 제출합니다. 첨부 : 1. 설계도판 2. 설계도면 및 설계설명서 3. 저장매체(USB) 4. 심사 후 입상작 확인용 1부 20 . . . 대표자 : (인) 통영시장 귀하

[서식 12]

사전접촉 여부 확인서

본인은 「통영시 농업개발시설 이전사업」설계공모 참여자(심사위원)로서 양심에 따라 심사와 관련된 어떠한 이해관계인과도 사전에 접촉하지 않았음을 확인합니다.

20  년  월   일

소  속 :

성  명 :                        (서명)

통영시장 귀하

[서식 13]

심사위원 기피·회피신청서

□ 안 건 명 :「통영시 농업개발시설 이전사업」 설계공모 심사

□ 기피 및 회피위원

성 명	소 속	기피(회피)사유

주) 1. 근거 및 사유 필히 제시

2. 필요 시 증빙자료 첨부

20  년  월   일

제 출 자    소    속 :

연 락 처 :

성    명 :         (인)

통영시장 귀하

[서식 14]

심사 후 입상작 확인용
설계공모 명	『통영시 농업개발시설 이전사업』 설계공모
설계사무소 명
응 모 자 명	(인) ※ 반드시 건축사 날인(공동응모인 경우 대표건축사)
응모작품 투시도 붙임

[서식 15]

대리인위임장

대표자	업체명				성 명
	사업자등록번호				연락처
	주 소
대리인	업체명				성 명
	주민등록번호				연락처
	주 소
상기인을 당 업체의 대리인으로 지정하고 통영시에서 시행하는 통영시 농업개발시설 이전사업 설계공모에 관련된 모든 권한을 위임합니다. 20 . . . 업체명 : 대표자 : (인) 통영시장 귀하
재직증명서
성 명				주민등록번호
소 속
주 소
재직기간
위와 같이 당사에 재직 중 임을 증명 합니다 20 . . . 업체명 : 대표자 : (인)

[서식 16]

심사용 설계도판(A1) 표시 요령

																																							40							20		(단위 mm)
																																																		20
																																																		40

※ 각 도면의 여백에는 각종 개념도, 설명도 등의 삽입이 가능

※ 도판 테두리는 만들지 않음

※ 심사번호 기재란 : 공란 / 크기 가로 20×2=40mm, 세로 40mm / 위치 종이 상단에            서 20mm, 오른쪽에서 20mm / 테두리선 1.0mm, 내부선 0.15mm>

[서식 18]

심사위원 선정 동의 및 보안각서

본인은 통영시에서 시행하는 통영시 농업개발시설 이전사업 건축설계공모 심사위원으로 선정됨을 동의합니다. 또한 양심에 따라 공정하게 평가를 수행하고, 심사결과가 공개되기 전까지 평가과정 및 평가결과 등 제반 보안사항을 철저히 이행할 것을 서약합니다.

※ 설계공모 및 심사시 심사위원 명단, 심사과정, 심사위원별 심사결과의 공개가 이루어짐

2025년      월      일

소  속 :

성  명 :                    (서명)

통영시장 귀하

[서식 19]

서 약 서

본인은 통영시에서 시행하는 통영시 농업개발시설 이전사업 설계공모 심사와 관련하여 행정의 공정한 집행과 국가경쟁력 향상에 이바지한다는 인식하에 부패방지에 적극 동참하고자

1. 설계공모의 응모작품 심사와 관련하여 관계법령 등에 규정된 절차에 따라 공정하고 투명하게 심사에 임하도록 하겠으며,

2. 응모작품 심사·평가 과정에서 이유 여하를 막론하고 사전접촉은 물론금품, 향응이나 부당한 이익 제공을 요구하지 않고 받지 않도록 하겠으며,

3. 만약 이를 위반할 시에는 관계법령의 공무원 의제규정에 따라 책임질 것을 서약합니다.

※ 건축설계공모 운영지침 제11조 제5항에 따라 건축 설계공모 심사위원은 「부정청탁 및 금품등 수수의 금지에 관한 법률」제11조제1항제4호에 따라 공무수행사인에 해당되어 같은 법 제5조부터 제9조까지의 규정을 준용 받고, 위반 시 같은 법 제22조 및 제23조에 따라 벌칙 또는 과태료 처분을 받음

2025년      월      일

소  속 :

직  위 :

성  명 :                    (서명)

통영시장 귀하

[서식 20]

제척사유 해당여부 확인서

본인은 통영시 농업개발시설 이전사업 설계공모 심사위원으로 선정된 것과 관련하여 다음 사항에서 정한 제척사유에 해당하지 않음을 확인하며, 향후 동 규정에 해당하는 제척사유가 밝혀지는 경우에 대하여 일체의 민‧형사상 이의를 제기하지 않겠습니다.

1. 위원 또는 그 배우자나 배우자이었던 사람이 심사 대상 업체의 당사자가 되거나 그 업체의 당사자와 공동권리자 또는 공동의무자인 경우

2. 위원이 심사 대상 업체의 당사자와 친족이거나 친족이었던 경우

3. 위원이 심사대상인 사업의 시행으로 이해당사자(대리관계를 포함한다)가 되는 경우

4. 위원이나 위원이 속한 법인‧단체 등이 심사 대상업체의 당사자의 대리인이거나 대리인이었던 경우

5. 위원이 최근 3년 이내에 해당 심사 대상 업체에 임원 또는 직원으로 재직한 경우

6. 위원이 최근 2년 이내에 해당 심사 대상 업체와 관련된 자문, 연구, 용역(하도급을 포함한다), 감정 또는 조사를 한 경우

2025년      월      일

소  속 :

직  위 :

성  명 :                    (서명)

통영시장 귀하

[서식 21]

【개인정보 수집･이용 동의서】

∎ 관 리 처 : 통영시청(건설과)

∎ 관련법규 : 개인정보 보호법 제15조, 제22조

∎ 기본 개인정보 수집 • 활용   [필수]

수집·이용하려는 개인정보의 항목	개인정보의 수집·이용의 목적	개인정보 이용기간 및 보유기간
성명, 휴대폰번호	건축설계공모 관련 안내 등	심사위원회 구성부터 심사수당 지급까지

※ 개인정보 제공 동의 거부 권리 및 동의 거부에 따른 불이익 내용 또는 제한사항

- 귀하는 개인정보제공 동의를 거부할 권리가 있으며, 동의 거부에 따른불이익은 없음

개인정보 수집 • 활용에 동의 하십니까 ?    □동의함.     □동의하지 않음.

※ 개인정보 제공자가 동의한 내용외의 다른 목적으로 활용하지 않으며, 제공된  개인정보의 이용을 거부하고자 할 때에는 개인정보 관리책임자를 통해     열람, 정정, 삭제를 요구할 수 있음

「개인정보보호법」 등 관련 법규에 의거하여 상기 본인은 위와 같이 개인정보 수집 및 활용에 동의함.

2025년    월    일

신청자 :                (인)

통영시장 귀하

[서식 22]

심사위원별 투표용지(예시)

□ 공모명 : 통영시 농업개발시설 이전사업 건축 설계공모

구 분	공모작	공모작	공모작	공모작	공모작
( )차 심사

2025년   월   일

작성자:  심사위원             (인)

확인자:                (인)

심사위원장 귀하

[서식 23]

심사위원 투표 집계표

□ 공모명 : 통영시 농업개발시설 이전사업 건축 설계공모

심사위원	공모작	공모작	공모작	공모작	공모작
득표수 합계

2025년     월    일

심사위원장              (인)

통영시장 귀하

[서식 24]

평 가 사 유 서

□ 공 모 명 : 통영시 농업개발시설 이전사업 건축 설계공모

구분	세부 평가 내용 (장점 및 단점 상세히 기재)
공모작
공모작
공모작
공모작
공모작

2025년    월    일

작성자:  심사위원             (인)

확인자:                      (인)

통영시장 귀하

[서식 25]

참가등록 접수대장

연번 (접수번호)	업체명	대표자	주 소	연락처	비고

[서식 26]

응모작품 제출대장

연번 (접수번호)	업체명	대표자	작품명	연락처	주소 (시군구)

[서식 27]

보상금 청구서

통영시 농업개발시설 이전사업

설계공모 입상자

1. 사 업 명 : 통영시 농업개발시설 이전사업 건축 설계공모 입상자 보상금 청구

2. 신 청 자

○ 주        소 :

○ 성        명 :

○ 주민등록번호(법인) :

3. 보상내용

○ 통영시 농업개발시설 이전사업 건축 설계응모에 따른 기타 순위 입상자에 대한 보상금 지급

4. 보상금 신청내용

입상 순위	보상금	비고
		2위 : 000원 3위 : 000원 4위 : 000원 5위 : 000원

(단위 : 원)

◌ 금융기관명 :                  ◌ 계좌번호 :

2025년 통영시 농업개발시설 이전사업 건축 설계공모에 대하여 상기와 같이 입상하였으며 보상금에 대하여 위와 같이 청구합니다.

2025년    월     일

신청인 :          (인)

통영시장 귀하

[서식 26]  설계공모안 표지

< 심사번호 기재란 : 공란 / 크기 가로 20×2=40mm, 세로 40mm / 위치 종이 상단에서 20mm, 오른쪽에서 20mm /  테두리선 1.0mm, 내부선 0.15mm>

통영시 농업개발시설 이전사업 설계 < 40pt >

_ < 12pt >

공_ _모_ _안 < 50pt >

< 규격 : A3, 횡 / 글씨체 : 맑은고딕 (진하게) / 줄간격 전부 160% >

2025. 00. < 25pt >

참여업체명 < 30pt >

※ 원본 1부 ‘참여업체명’ 표기, 사본 9부 ‘통영시 미래농업과’ 표기

※ 출력 시 적색 내용을 삭제하세요.

[첨부 1] 개략공사비 산출내역서, 주요 법규 검토서

개략공사비 산출내역서

(단위 : 천원)

공 사 별			직접공사비	㎡당 금액	구성비(%)	비 고
건축공사	건축	가설공사
		골조공사
		조적공사
		방수공사
		창호공사
		수장공사
		마감공사
		기 타
	조경
	토목
	소계
전기공사
통신공사
소방공사
기계공사
폐기물처리비
기타 공사
제경비(25% 이상)
부가세(10%)
총 계

주요 법규 검토서

법규명 및 조항	항 목	법 정 기 준	적법 여부
		설 계 내 용
	예)건축물의 용도 제한
	건축물의 높이 제한
	대지안의 조경
	대지안의 공지
	직통계단의 설치
	방화구획의 설치
	부설주차장 설치기준
	장애인 전용주차구획
	장애인등의 편의시설의 설치

※ 위 예시 이외에 응모자의 계획안에 따라 항목을 추가할 수 있다.