국립순천대학교 글로컬 교육문화복합관 증·개축

일반설계공모 설계지침서

2025. 5.

목     차

제1장 사업개요	1

1. 사업의 목적

2. 사업명칭

3. 대지위치 및 면적

4. 건축규모

5. 예정공사비

6. 예정설계비

7. 총 사업기간 및 설계기간

제2장 설계공모 개요	3

1. 공모의 목적 및 방식

2. 공모 참가자격

제3장 설계공모 일정	5

1. 공모 일정

2. 공모 신청서 등록

3. 질의 및 답변

4. 작품제출

5. 작품심사 및 결과발표

6. 입상작 발표 및 시상

제4장 공모안 작성요령	11

1. 작성목록

2. 제출도서의 익명성

3. 제출도서의 작성

4. 도서 제출방법 및 유의사항

제5장 설계지침서	17

1. 설계의 기본 방향

2. 일반사항

3. 부문별 지침

4. 시설별 면적구성

5. 대지위치 및 현장사진

제6장 공모안 심사 및 결과발표	28

1. 심사위원회

2. 평가기준

3. 입상작 선정 및 시상

제7장 기타사항	34

1. 당선작 설계자의 의무

2. 저작권

3. 입상작 전시 및 반환

4. 설계용역권 부여

5. 작품반환

6. 유의사항

7. 제공자료

8. 관련서식

제1장 사업개요

1. 사업의 목적

가. 기존 평생교육원 노후(1968년 준공)에 따른 개축 필요

나. 평생교육 특화분야 인프라 구축 및 외국인 전용 정주시설 확충

2. 사업명칭: 국립순천대학교 글로컬 교육문화복합관 증·개축

3. 대지위치 및 면적

가. 대지위치: 전라남도 순천시 매곡동 412(국립순천대학교 평생교육원)

나. 지역․지구: 제2종일반주거지역

다. 부지면적: 21,199㎡

라. 부지 내 건물현황

- (기존건물) 국제문화컨벤션관(9,773.7㎡), 선수대기실(35㎡)

- (철거예정) 평생교육원(4,245.67㎡)

- (공사 중) 글로컬 기숙사(2,966.07㎡)

4. 건축규모: 연면적 13,000㎡(개축 4,246㎡, 증축 8,754㎡)

가. 철거예정 건물 현황

건물명	주용도	연면적	층수	준공연도 (허가년도)
평생교육원	교육연구시설	4,245.67㎡	지하1층/ 지상4층	1968년

나. 증·개축(13,000㎡)

- 평생교육시설 5,700㎡, 문화·체육시설 2,300㎡, 외국인 기숙사 5,000㎡

- 연면적 범위(±3% 내외 허용)에서 추진하되, 건물 층수와 공간 배치 구성(안)은 설계자의 의도 및 계획에 따라 변경할 수 있다.

5. 예정공사비: 금31,817백만원(※ 평생교육원 철거비 및 부가세 포함)

※ 제시된 공사비는 전기, 통신, 소방을 제외한 건축, 토목, 조경, 기계설비, 폐기물 처리, 철거비 등에 대한 공사비임(단, 수요기관의 사정에 따라 변경될 수 있다.)

6. 예정설계비: 금1,504백만원(부가세포함)

※ 본 설계비는 예산범위 내에서 조정될 수 있음

가. 용역범위: 기본(계획·중간) 및 실시설계, 인․허가 업무 일체

나. 예정설계비에는 철거, 건축, 토목, 조경, 기계 등의 설계비(전기·통신·소방 제외), 지질조사 및 측량 등 지반조사비용, 각종 인증 및 검토(녹색건축, 제로에너지건축물, BF 등), 설계안전성검토, 해체계획서 작성 등의 비용 포함 금액임

※ 단, 설계공모 보상금, 설계경제성검토(VE), 설계의도구현, 인증·검토수수료 별도

7. 총 사업기간 및 설계기간

가. 총 사업기간: 2025년 ~ 2030년(설계 2년, 공사 4년)

나. 설계기간: 착수일로부터 300일(계획·중간설계 5개월, 실시설계 5개월)

※ 각종 행정절차이행(심의, 협의 등)에 상당한 기간 소요되는 경우는 발주처와 협의하여 과업일수에서 제외하거나 과업을 중지할 수 있다.

제2장 설계공모 개요

1. 공모의 목적 및 방식

가. 공모의 목적

◦ 국립순천대학교 부지 내 노후 평생교육원을 철거하고 글로컬 교육문화복합관 증·개축을 통해 쾌적한 교육환경 조성

◦ 평생교육 특화분야 인프라 구축 및 해외 우수 외국인 유학생 정주여건 개선을 위한 외국인 전용 정주시설 확충

나. 공모의 방식: 일반 설계공모

◦「건축서비스산업진흥법」 제21조 및 같은 법 시행령 제17조, 「건축 설계공모 운영 지침(국토교통부 고시 제2023-180호)」에 따라 설계자를 선정

2. 공모 참가자격

가.「건축사법」제7조에 의한 건축사 면허를 소지하고, 같은 법 제23조에 의하여 국토교통부장관에게 건축사사무소 개설 신고를 한 자로서 관계법령에 따라 결격사유가 없는 자이여야 한다.

나.「건축사법 시행령」 제21조의2에 따라 외국건축사 자격을 취득한 자로서 국내 건축사사무소 개설자와 공동업무수행 협약을 한 자이여야 한다.

(이때 주계약자는 국내건축사로 한다.)

다. 공동응모 시 공동응모자 모두 위 가항의 자격조건을 갖추어야 하며, 주 계약자를 포함하여 2개사 이내로 하며 대표자를 선정하여야 한다.

※ 공동응모로 참여할 경우 “공동응모협정서”를 공모 참가 신청 시 제출하여야 함

라. 공동수급협정서 제출

구조, 토목, 조경, 기계 설계에 의한 자격이 없는 경우 구조, 토목, 조경, 기계 분야별 관련 법령에서 정하는 기준에 따라 기술사사무소 등록을 필 하였거나 「엔지니어링산업 진흥법」에 의한 엔지니어링사업자 신고를 필 한 자와 공동도급(분담이행방식)으로 계약을 이행하여야 한다. 단, 총 공동수급체 구성원 수는 5인 이내이어야 한다.

※ 공동수급협정서는 공모안 제출 시까지 제출하여야 함

마. 공모 공고일 기준으로 등록취소, 휴업, 폐업, 영업정지, 자격정지, 부정당 업체로 지정된 업체이거나 이에 준하는 행정처분을 받고 있는 자는 응모할 수 없다.

바. 본 설계공모 참가등록자는 1개의 공모(안)만을 제출할 수 있으며, 중복 공모한 사실이 발견된 자는 참가자격이 박탈된다.

사. ‘참가자격을 갖추지 않은 자’ 또는 ‘대표자 참가등록을 하지 않은 자’는 공모안을 제출할 수 없고, 이미 제출된 공모안은 수정·보완할 수 없다.

※ 제출된 공모(안)은 반환하지 않음

아. 기타사항

1) 공모 당선자는 용역 계약 시부터 계약 완료 시까지 구조·토목·조경·기계분야를 포함하여 설계하여야 하고 관련 인‧허가 절차를 이행하여야 하여야 한다.

2) 공동도급(분담이행방식)을 허용하며, 2.가.의 자격을 갖춘 자가 대표자로 분담이행방식(면허보완)이 가능하다.

3) 대표자는 2.가.의 자격을 갖춘 자로 출자비율이 많은 자로 한다.

제3장 설계공모 일정

1. 공모 일정

절차	일시	비고
설계공모 공고	2025. 5. 26.(월)	∙ 국립순천대학교 홈페이지 ∙ 조달청 나라장터, 세움터
공모 신청서 등록	2025. 6. 4.(수) 10:00 ~ 16:00	∙ 장소: 국립순천대 대학본부 3층 시설과 ※ 방문접수만 허용
현장설명회	2025. 6. 4.(수) 16:00 ~ 17:00	∙ 장소: 국립순천대 대학본부 3층 대회의실
질의신청	2025. 6. 5.(목) ~ 9.(월) 09:00 ~ 18:00	∙ 방법: 서면(이메일) 신청 ∙ 이메일: ehdtjr217@korea.kr ※ 질의서식에 의한 서면접수만 가능
질의답변	2025. 6. 11.(수)	∙ 국립순천대학교 홈페이지 게재 ※ 기한 내 접수된 질의서에 한하여 회신
공모안 접수	2025. 8. 25.(월) 10:00 ~ 17:00	∙ 장소: 국립순천대 대학본부 3층 시설과 ※ 방문제출만 허용
공모안 심사	2025. 9. 2.(화)	∙ 장소: 국립순천대 대학본부 3층 대회의실
심사결과 발표	2025. 9. 5.(금)이내	∙ 국립순천대학교 홈페이지 및 세움터 게재 ∙ 당선자에 한하여 개별통지

※ 상기 일정은 발주처의 사정에 따라 변경될 수 있으며, 일정변경 또는 추가제공 정보 등은 국립순천대학교 홈페이지에 게재할 예정이므로 설계공모 참가자는 홈페이지를 수시로 확인하여야 하며, 확인하지 못하여 발생하는 불이익 책임은 참가자에게 있음

2. 공모 신청서 등록

가. 기  간: 2025. 6. 4.(수) 10:00 ∼ 16:00

나. 장  소: 국립순천대학교 대학본부 3층 시설과

다. 응모방법: 직접방문 신청(우편 불가)

라. 구비서류

1) 설계공모 응모신청서 1부[서식1]

2) 실적증명서(경력관리 수탁기관 발급) 1부.

3) 건축사 업무신고필증 사본 1부

4) 건축사자격증 사본 1부

5) 대표자선임계(필요시)[서식2]

6) 설계공모 참여자 명단[서식3] 1부

7) 공동응모자의 경우 공동응모협정서 1부 및 해당 서류 각각 제출(필요시)[서식4]

8) 위임장 및 재직증명서 1부(대리인 접수등록 시) [서식5]

9) 설계공모 지침 준수 및 보안각서 1부[서식6]

10) 사업자등록증 및 법인등기부등본(법인인 경우) 사본 1부

11) (법인)인감증명서 및 사용인감계 각 1부

12) 건축사협회 등 공인기관 발급 건축사행정처분조회서 1부

※ 공고일 기준 3년 이내 자료 조회·발급

13) 경쟁입찰 참가자격 등록증

※ 구비서류가 사본일 경우 원본대조필 날인할 것

14) 개인정보 수집·이용에 대한 동의서 1부[서식7]

3. 현장설명회

가. 기  간: 2025. 6. 4.(수) 16:00 ∼ 17:00

나. 장  소: 국립순천대학교 대학본부 3층 시설과

다. 제공자료

1) 사업부지 및 기존 건물배치 캐드파일(dwg)

2) 기타 캐드도면 일체(보안각서 제출시 제공, [서식6])

※ 참가등록팀에 한해 이메일로 개별 송부

4. 질의 및 답변

가. 질의신청: 2025. 6. 5.(목) ~ 9.(월) 09:00 ~ 18:00

나. 접수방법: 이메일 서면접수(E-mail: ehdtjr217@korea.kr)

다. 질의방법

1) 서면질의서[서식8]에 의거 작성․제출하되 질의는 1회에 한한다.

2) E-mail 접수만 가능하며, 전송 후 접수여부(061-750-3102, 시설과 양동석)를 확인하여야 한다.

라. 질의 유의사항

1) 질의서는 우리 대학교에서 제공한 서면질의서[서식8]에 의거 작성하여 기한 내 접수하여야 한다.

2) 질의사항에 대한 우리 대학교의 답변 내용은 ‘설계공모지침서’를 추가 또는 수정한 것으로 간주하며, 지침서와 동일한 효력을 가진다.

3) 당해 설계공모와 직접 관련이 없는 질의는 답변하지 않는다.

4) 메일 전송오류 등으로 내용을 확인할 수 없는 경우, 질의자의 인적사항 등 질의서상의 기재사항이 누락된 질의에 대하여는 답변하지 않는다.

마. 답변일시: 2025. 6. 11.(수)

바. 답변방법: 국립순천대학교 홈페이지 게재

5. 작품제출

가. 일  시: 2025. 8. 25.(월) 10:00 ∼ 17:00

나. 장  소: 국립순천대학교 대학본부 3층 시설과

다. 제출방법: 방문접수(우편접수 불가)

※ 마감시간 내 지정장소에 입실한 자에 한하여 접수함

라. 제출서류

1) 설계공모 서류 제출서[서식9]

2) 심사용 판넬(A1) 2매

3) 설계설명서(A3) 16부

4) USB 각 1매 ※ USB에는 제출도서의 내용이 전부 포함되어야 함

5) 추정공사비 개략내역서[서식14]

6) 응모신청 시 제출한 구비서류 내용에 변경이 있는 경우 변경된 내용을 반영한 구비서류(변경이 없는 경우는 미제출)

7) 위임장, 재직증명서[서식5] 1부(대리인이 작품제출 할 경우에 한함)

8) 사전접촉 등 불공정행위 금지 서약서[서식16] 1부

마. 작품작성요령: 4장 공모안 작성요령 참조

6. 작품심사 및 결과발표

가. 심사위원회 심사

1) 일  시 : 2025. 9. 2.(화)

2) 장  소 : 국립순천대학교 대학본부 3층 대회의실

나. 심사위원회 구성

1) 국토교통부고시 제2023-180호 “건축 설계공모 운영지침”을 준용하여 본교에서 별도의 설계공모 심사위원회를 구성하여 심사한다.

2) 심사는 공정하고 합리적인 절차에 따라 진행하며, 심사위원 명단은 설계공모 공고 시 공개한다.(설계지침서 p.28)

다. 심사 방법

1) 심사는 본 지침서에서 정하는 제반사항의 준수 여부와 본교에서 별도로 정하는 설계공모 심사기준에 따라 공정하게 심사한다.

2) 심사위원회에서 설계자가 설계의도를 정확히 전달하고, 질의응답 할 수 있는 시간을 제공한다.(※ 발표 및 질의응답 시간 등은 심사위원회에서 결정)

3) 응모자는 심사결과에 대하여 어떠한 이의도 제기할 수 없다.

4) 평가 방식은 투표제를 원칙으로 하되, 심사위원회에서 결정한다.

(투표제 혹은 채점제, 투표제와 채점제의 혼합방식 등)

5) 평가 항목 및 배점[투표제 주안점 및 채점제 배점기준]

분야	평가항목	세부 사항	배점
건축 계획	배치 계획	∙ 배치 및 토지 활용도 ∙ 시설 및 공간이용의 편의성 ∙ 보행자 및 차량접근 계획의 적절성 ∙ 유사시 피난계획, 사용자를 고려한 안전확보 방안 등	10
	공간 계획	∙ 내ㆍ외부 공간 계획의 적절성 ∙ 공간 이용의 효율성 ∙ 동선 및 기능배분의 타당성	35
	경관 및 주변과의 조화	∙ 주변 건물(공간) 및 환경과의 연계 및 조화 ∙ 입면 디자인 계획의 우수성 ∙ 색상 및 재료 계획의 적절성	30
	기술 계획	∙ 환경친화적 설계기법의 우수성 ∙ 비용 절감 등 경제성 ∙ 건물 구조 및 공법 등의 우수성	15
	기타 과제	∙ 유사시 피난계획, 사용자를 고려한 안전확보 방안 등 ∙ 공사에 따른 피해를 최소화하기 위한 공사계획 제안	10
합 계			100

※ 심사위원 평가분야는 전분야에 모두 평가한다.

라. 불이익 처분기준 적용방법

- 작품 심사 전에 실격하거나 감점기준 사유에 해당하는 대상작품을 검토하여 심사위원회에 상정한다. 단, 불명확한 실격 및 감점사항에 대하여는 심사위원회의 결정으로 조정할 수 있다.

마. 심사시 불이익 처분기준

- 위반사항에 대하여는 실격 또는 설계공모 심사위원회에 보고하여 불이익 처분한다.

7. 입상작 발표 및 시상

가. 심사결과 발표

1) 일 시: 2025. 9. 5.(금) 이내

2) 방 법: 심사결과는 국립순천대학교 홈페이지 게재(http://www.scnu.ac.kr)

3) 심사과정 및 개별적인 결과 등 문의에는 응하지 않음

나. 입상작의 보상

1) 당선작 1점 : 설계 계약권 부여

2) 기타 입상작 : 응모업체수에 따라 4인 이내로 정함

- 예정설계비 10% 범위 내(최대 1억원)에서 응모업체수에 따라 심사위원회에서 최종 결정하여 보상비 지급

응모업체수	1 ~ 5	6 ~ 10	11 이상
당선작	설계 계약권	설계 계약권	설계 계약권
우수작	40백만원	40백만원	40백만원
가 작1	30백만원	30백만원	30백만원
가 작2	-	20백만원	20백만원
가 작3	-	-	10백만원

다. 심사결과 공모목적에 부합하지 않거나 작품 수준이 현저히 떨어진다고 판단될 경우, 심사위원회 의결을 거쳐 입상작(당선작 및 기타입상작)을 선정하지 않을 수 있다.

라. 응모자는 심사결과에 대하여 어떠한 이의도 제기할 수 없으며, 설계공모 공고내용에 규정된 보상 이외의 보상을 요구할 수 없다.

제4장 공모안 작성요령

1. 작성 목록

가. 제출서류

1) 설계공모 응모작품 제출서[서식9], 청렴서약서[서식10]

2) 심사 후 입상작 확인용[서식11]을 규격봉투에 밀봉제출[서식12]

나. 제출도서

1) 심사용 설계도판(A1 : 594mm × 841mm) 2매

2) 심사용 설계설명서(A3 : 420mm × 297mm) 16부

3) USB 각 1매 ※ USB에는 제출도서의 내용이 전부 포함되어야 함.

2. 제출도서의 익명성

익명사용 원칙은 심사위원회의 최종 결정 시까지 전 설계공모 동안 유지되며, 그 방법은 다음과 같다.

가. 응모 제출도서는 심사용 설계도판, 설계도서(설계도면, 설계설명서) 각 1개의 묶음으로 이중 겹포장 밀봉하여 제출한다.

나. “심사후 입상작 확인용”을 [서식11]에 의하여 작성 후 [서식12]의 규격 봉투에 넣어(봉인부분 건축사 인장 날인) 봉인한 후 설계도서(설계도면, 설계설명서)와 같이 1개의 묶음으로 포장하여 제출하여야 하며, 봉인된 봉투는 심사결과 확정 시 심사장에서 개봉한다.

다. 심사용 도판은 위 포장용지와 동일용지로 별도 포장하여 같이 제출한다.

라. 모든 응모작품에는 응모자를 인지할 수 있는 어떠한 암호나 기호도 표기 되어서는 아니 되며, 이를 위반한 경우 응모자격을 박탈할 수 있다.

마. 심사용 설계도판, 설계도서(설계도면, 설계설명서)의 각 표지에는 본교에서 심사 시 사용할 “심사번호 기재란”을 우측하단에 흑색실선으로 표기하여야 한다.([서식13] 참조)

3. 제출도서 작성

가. 공통사항

1) 작품접수는 제출마감일 제출시간까지 시설과 입실자(접수자, 작품포함)에 한하며, 제출마감시간 이후에는 접수 또는 추가제출이나 수정 및 보완할 수 없다.

2) 건축설계공모 참가등록 신청접수를 하지 않은 자는 작품을 접수할 수 없다.

3) 설계도판, 설계설명서(설계도면 포함)의 축척은 설계자 임의축척으로 표현한다.

4) 축척과 방위는 각 도면 및 도판에 정확히 표현한다.

5) 모든 제출도서의 표지는 백색 아트지를, 내용 용지는 백색 백상지를 사용하며 색채 및 배경무늬를 사용할 수 없다.

6) 제출도서는 흑백으로만 표현하여야 한다.(조감도 및 입면도 제외)

(흑백표현은 검정색 음영비율에 따른 명도조절은 가능함. 무채색.)

7) 주요 실의 명칭 및 면적, 시설규모를 해당 실에 직접 기재 한다.

8) 모든 도면의 표기는 한글과 아라비아 숫자로 하며 미터법을 사용한다.

9) 영문이나 한문 표기가 필요할 경우에는 한글과 병행하여 표기한다.

10) 제출도서 내용물(도판제외)의 쪽 번호 표시는 페이지 가운데 아래에 줄표가 있는 형태의 아라비아숫자만(-1-, -2-, -3-)으로 표기하고, 공사명 등 기타사항은 표시하지 않는다.

11) 모든 설계도서는 제시된 형태나 디자인 외에 어떠한 형태도 허용되지 않으며, 특히 제본된 도서의 측면에서 볼 때 아무런 표식이 보이지 않아야 한다.

12) 작품을 접수하기 전까지의 훼손, 분실 등은 각 응모자의 책임으로 한다.

13) 작품제출 시에는 참가작품 접수증을 교부한다.

나. 심사용 설계도판(1식 2매)

1) A1(841㎜× 594㎜) 1매 단위로 하여 장변이 가로가 되도록 작성한다.

2) 도판은 작품 심사 시 게시가 가능하도록 두께 10㎜의 압축스티로폼 판에 테두리 없이 부착하여 제출한다.

3) 작품 심사 시 게시되는 도판의 조합은 다음과 같으며, 제시된 도판 수 이외는 인정하지 않는다. 아울러 설계도판의 축척은 자유롭게 적용하되, 2D형태로 표현한다.

			841		(단위: mm)
594			(도판1) 흑백 - 조감도(색채사용 허용) - 설계개요 - 배치도 - 동선계획		(도판2) 흑백 - 입면도(2면, 색채사용 허용) - 단면도 - 평면도

4) 도판 1

① 설계안의 특징을 가장 잘 나타내는 1점의 조감도로 구성한다.

② 조감도는 렌더링하지 않은 3차원 이미지로 작성

※ 렌더링하지 않은 3차원 이미지란 재질 등 CG작업을 하지 않은 스케치업 모델링 수준의 3차원 이미지(조감도 및 입면도에 한하여 색채사용 가능)

※ 참고사례(출처: 공공건축 설계발주 가이드 2022, 건축공간연구원)

③ 설계개요: 건물, 마감, 설비, 주차, 조경, 개요 등을 작성하고 설계안의 특징을 나타낼 수 있는 작품의 핵심개념 설명한다.

④ 배치도(축척표시, 방위표시, 가로․세로부분의 치수기재): 시설배치(지상1층 평면도 표기), 도로, 조경 등 부대시설 배치계획 및 이격거리에 대한 사항 등을 표현하여 작성한다.

⑤ 동선계획도 - 이용자 출입동선

⑥ 무채색 사용(조감도 및 입면도에 한하여 색채사용 가능)

5) 도판 2

① 입면도(2면이상, 축척표시, 색채사용 가능)

② 단면도 2면(종․횡, 축척표시)

③ 각층 평면 작성(축척표시)

④ 주변 건물과의 관계를 포함하여 작성

⑤ 무채색 사용(색채사용 안됨)

다. 설계설명서(12부)

■ 작성방법

1) 지질 및 규격: 표지는 백색 아트지를, 내용용지는 백색 백상지(백색), A3(가로420㎜×세로297㎜, 80g이하) 크기로 테두리 없이 좌측을 철하여 제출한다.

2) 매수: 총 25매 이내(표지 및 목차는 매수산정에서 제외하되, 간지를 사용할 수 없으며, 한쪽면만 인쇄, 양면 인쇄 불허)

3) 표지 [서식13]

4) 배치도 또는 1층 평면도에는 외부동선과 내부동선을 함께 파악할 수 있도록 외부와 내부평면을 함께 표기

5) 심사용 설계도판에 표기하지 못한 세부사항을 설계도면으로 제출

6) 제본 시 스프링, 스테플러, 클립 등은 사용이 불가하며, 좌편철 접착제 제본만 가능

7) 설계설명서는 무채색을 사용

8) 도면의 종류

① 현황도: 주변건물 등

② 배치도: 건축물, 도로, 주차장, 조경계획 등과 작품의 핵심개념을 표기

③ 각층 평면도

④ 입면도(4면)

⑤ 단면도(종, 횡)

⑥ 조경계획도

⑦ 동선계획도

⑧ 기타 작품의 핵심을 표현하는 개념도 설명도 등 도판에 표기하지 못한 사항

※ 주변건물이격 거리, GL선 레벨표기

■ 작성순서

1) 설계설명서 CAD 양식에 따라 작성한다.

2) 작성 내용과 순서

① 표지[서식13]

② 조감도(※렌더링하지 않은 3차원 이미지) 및 목차

③ 시설현황(시설개요, Space program)

④ 입지현황 및 법규 검토

⑤ 재료 마감표(실내재료 마감표, 실외재료 마감표)

⑥ 건축계획(배치, 동선계획, 평면도, 입면도, 단면도)

⑦ 토목계획(공사계획, 구조물계획, 오·우수계획, 도시가스인입, 포장계획)

⑧ 조경 및 녹지계획

⑨ 에너지 절감계획(에너지 지표, 패시브, 액티브, 신·재생에너지 계획)

⑩ 기계계획(냉·난방계획, 소화배관계획 등)

⑪ 설계지침서 반영사항(캠퍼스 연계형 배치계획, 선도적 디자인계획, 사용자 배려형 공간계획, 친환경·에너지 특화계획, 설계 특화계획)

⑫ 예상공사비 추정 내역서 및 산출서 [서식14]

⑬ 공사계획도(공사구획 및 일정에 대한 사항)

※ 설계자의 의도에 따라 위의 규정 이외의 항목추가 및 차례 구성이 가능

3) 설계설명서 작성글자는 “순천체”로 작성한다.

① 제목 등 강조하고 싶은 내용은 “순천B체”를 사용하고, 기본 내용은 “순천R체”를 사용한다.

② 순천시청 홈페이지(https://www.suncheon.go.kr/kr/info/0003/0001/0004/)에서 다운받아 사용한다.

4) 설계설명서에는 일체의 색채를 사용할 수 없다.(단, 조감도 및 입면도 제외)

4. 도서 제출방법 및 유의사항

가. 제출 도서는 포장하여 제출한다.

1) 심사용은 설계도판 1식, 설계설명서 16부를 파손되지 않도록 백색포장지로 도판, 설계설명서를 이중 개별 포장하여 제출한다.

2) 작품 제출 시 건축설계공모 작품 접수증을 교부한다.

나. 상기 제출도서 목록에 열거한 도서류 이외의 것은 제출할 수 없다.

다. 작품 접수하기 전까지의 훼손, 분실 등은 각 응모자의 책임이며 도서작성요령 및 제출 방법에 따르지 않은 작품은 심사 시 감점기준에 따라 불이익을 줄 수 있다.

제5장 설계지침서

1. 설계의 기본방향

가. 글로컬 교육문화복합관은 평생교육, 문화·체육시설 및 외국인 기숙사가 혼재된 복합용도 건축물로 용도별 목적에 부합하도록 효율적인 공간조성 필요

나. 주변 건물(공간) 및 환경과의 연계 등을 고려한 조화로운 건축물 배치 및 합리적인 차량·보행자 동선계획을 반영한 외부동선 및 외부공간 조성

2. 일반사항

가. 모든 설계는 관계법령, 규정, 지침 및 조례 등에 부합되어야 한다.

나. 외관은 주변 경관과 조화로움을 고려하고, 반드시 국내외 유사사례를 답사하여 스페이스 프로그램의 특성을 이해하고 최적의 계획안을 제안하여야 한다.

다. 건물 사용용도가 유사한 인접 건물(국제문화컨벤션관)과 연계(연결통로 등)할 수 있는 설계방안을 제시한다.

라. 대상지의 자연적 특성을 적극 활용하고, 주변 환경 및 경관과 조화를 이루도록 건물이 입지하여야 하며, 대상지의 지형, 지세 등의 약점을 보완할 수 있고, 가용공간을 효과적으로 확보할 수 있는 설계 방안을 제시한다.

마. 주변 시설 및 입지 여건을 충분히 분석하여 이용자들의 편의성을 고려한 출입구 배치와 원활한 동선 처리를 반영하여 설계한다.

바. 불필요한 외부 디자인 요소보다 건물용도에 충실한 공간계획을 통해 유휴공간이 최소화 되도록 계획한다.

사. 전기실 및 기계실은 지하층이 아닌 1층 또는 별동으로 배치한다.

아. 기존 시설 철거공사가 진행되므로 소음․분진․진동 등에 관한 공사관리 계획을 수립하고, 공사기간 동안 주변건물에 대한 피해를 최소화하는 방안 및 동선계획을 수립한다.

자. 공공의 활용성을 고려하여 접근성, 개방감을 확보토록 외부공간 및 저층부는 OPEN 개념의 적정한 공간으로 계획한다.

차. 차량동선과 보행자 동선을 분리하여 계획하되, 차량 동선은 일반 차량의 주차 동선과 긴급․서비스 차량의 동선과 서로 간섭되지 않도록 계획하고 차량 동선은 반드시 순환되도록 계획한다.

카. 물품 반ㆍ출입과 시설 유지관리를 위한 서비스 동선, 화재ㆍ비상시를 대비한 피난동선 및 소방진입용 동선(소방차로)을 확보한다.

타. 다양한 이동수단(자전거, 오토바이, 퍼스널 모빌리티)을 고려한 보관소 계획을 수립한다.

파. 에너지 절약을 구현할 수 있는 건축계획 및 에너지 절약 기법 등을 반영하여 유지관리가 쉬운 경제적인 설계안이 도출될 수 있도록 계획한다.

하. LCC(Life Cycle Cost)분석을 수행하여 준공 이후 유지관리 절감방안을 마련하도록 한다.

거. 건축물의 자재는 공인된 제품이어야 하며 경제성, 내구성, 안정성을 고려하여 공급과 유지관리가 쉬운 것을 우선하여 선택하고 계획한다.

너.「장애인․노인․임산부 등의 편의증진 보장에 관한 법률」에 따라 장애인 등의 편의시설을 계획한다.

더. 건물의 층높이는 공간구성 및 용도, 부지의 활용 및 인접 건물과 주변 환경을 고려하여 적절하게 계획한다.

러. 본 사업은 기획재정부 총사업비 대상사업으로 당선된 설계사업비는 예산에 부합되어야 하고 과다 설계로 인한 공사비 증가는 설계자 책임에 있다.

머. 기타 지침에 명시되지 않은 사항은 발주기관과 협의하여야 하며 본 지침에 이의가 있는 경우 발주기관의 해석에 따른다.

머. 본 지침서에 명기되지 않았더라도 설계완성에 필요한 사항은 발주처의 지시에 의해 시행하여야 한다.

버. 본 지침서에 명기되지 않았더라도 설계완성에 필요한 관계 법규 사항은 필히 검토하여 설계에 반영하여야 한다.

3. 부문별 지침

가. 토지이용 및 배치계획

1) 인접한 기존 시설과의 연계성 및 접근 효율성을 고려하여 합리적인 공간 이용이 가능하도록 배치한다.

2) 주변 시설과 동선이 연계되고 조화로운 경관이 형성되도록 하며, 시각적으로 차폐되지 않도록 밝은 분위기의 건축물을 계획한다.

3) 인접 건물의 조망ㆍ일조를 고려하여 피해를 최소화하도록 충분한 이격거리를 확보한다.

4) 향후 수요 증가에 대비하여 융통성 있는 공간계획을 수립한다.

5) 자연에너지를 충분히 활용하여 에너지 절약계획을 반영한 건물 배치를 계획한다.

6) 대지 여건 및 기존 시설과 조화를 고려하여 계획한다.

7) 주변 연구 및 주변 시설과의 연계성을 고려하여 출입구 위치, 주차대수 계획한다.

8) 주변의 기존 건축물, 차량 및 보행동선의 혼재가 예상되므로 설계자는 차량과 보행동선을 충분히 검토하여 위치를 계획한다.

9) 주차대수는 법적대수 이상 확보하고, 하역공간은 진입, 진출을 고려하여 계획한다.

10) 보행자의 안전을 우선 고려하며 보차동선의 교차는 최소화한다.

11) 보행로 폭, 경사로 등은 장애인 등의 편의시설 설치기준에 적합하도록 설치한다.

12) 외부공간과 합리적인 동선 재배치를 계획한다.

13) 화재ㆍ비상시 신속하고 효율적인 대처가 가능하도록 대피동선 및 소방진입용 동선 계획을 수립한다.

14) 대지 내 기존 차량과 보행자 동선을 파악할 수 있는 도면(기존 평면도 및 배치도)을 참고하여 계획한다.

15) 물품 반·출입 및 시설 유지관리를 위한 서비스 동선을 별도 확보한다.

16) 인근 기존 시설과의 관계를 고려하여 적절한 외부공간 및 완충공간(휴게공간 등)을 제안할 수 있다.

17) 인접시설 및 지하공동구 등 기초 간섭이나 구조 안정성 등을 고려하여 시공 용이성을 확보한다.

18) 범죄예방설계(CPTED) 적용을 고려한다.

나. 평면계획

1) 복합용도 건축물로 문화․체육시설은 저층부에 배치(평생교육시설과 외국인 기숙사 사용자 공동이용)하고 평생교육시설과 외국인 기숙사는 사용자 동선이 분리되도록 배치한다.

2) 영역별(평생교육시설, 문화․체육시설, 외국인 기숙사, 공용공간 등) 운영시간, 운영주체 및 주 이용대상을 고려하여 평면을 계획하고 필요시 분리 운영이 가능하도록 배치한다.

3) 일조 및 조망과 시각적, 기능적 효율성을 고려하여 다양화된 창의적인 평면형태를 창출하도록 계획한다.

4) 공유면적은 효율적인 공간구성과 유지․관리가 용이하도록 계획한다.

5) 적정한 여유 공간(홀, 로비)을 확보하여 쾌적한 분위기를 조성하도록 계획한다.

6) 공간계획은 Module을 적용하고 시설의 특성을 고려하여 내부공간구성에 있어 융통성을 부여하되 효율적이고 가장 경제적인 설계가 되도록 계획한다. 또한 고정된 기능 이외의 실은 가변적 설계가 가능하도록 계획한다.

7) 건물의 기능 및 용도별로 분리하여 죠닝별 구분하여 배치하며, 이용자별, 시설별, 시간대별 개별 이용과 관리를 할 수 있도록 조닝·동선·설비(냉난방 등) 계획 시 반영할 것

8) Space Program은 각 실에 필요한 기본적인 공간만을 제시하였으므로 설계 시 수요부서의 순사용 면적과 기구의 배치 및 기타사항과 부대시설의 기능을 고려하여 실의 기능에 부합되도록 계획한다.

9) 실내는 밝고 자연환기가 잘되도록 계획하고 또한 도난 방지 및 관리가 편리하도록 계획한다.

10) 재난 발생 시 피난을 고려한 동선 및 시설계획을 고려할 것

다. 입면 및 단면계획

1) 통일성이 부여된 디자인 입면을 창의적으로 구현한다.

2) 자연채광·환기가 잘 돼야 하고 경제적이고 유지관리가 쉬운 재료를 적용한다.

3) 건물 외부 마감재는 변형, 변색이 적고 경제적이며 내구성이 좋은 재료를 선택하고 주변 건물과 조화로운 미관을 고려하여 계획한다.

4) 입면계획 시 주변 건물과의 조화를 고려하여 디자인한다.

5) 층높이는 실의 용도·면적·특성에 따라 적절하게 계획한다.

6) 영역별 조닝(Zoning)을 통해 서로 독립되면서 업무상 상호 유기적 관계가 되도록 수직 동선을 고려한다.

라. 구조계획

1) 구조계획은 경제적이고 시공이 쉽게 설계한다.

2) 시설의 특성을 고려하여 층간 소음을 최소화하는 구조로 설계한다.

3) 구조형식·단면의 크기 등 구조설계는 관계 법령에 적합하게 설계하고 시공성을 고려한다.

4) 구조의 안전성능은 관계 법령에 따라 설계기준을 준수하여 확보한다.

5) 지반조사의 결과 및 향후 증축 가능성 등을 고려하여 가장 합리적인 구조와 기초형식을 계획한다.

마. 조경 및 외부 공간계획

1) 조경계획은 주변 환경과 조화롭고 친환경적인 공간개념으로 설계하되 관계 법령을 준수하여 작성한다.

2) 수목 배치·바닥 포장·조경시설물 등은 각 기능성을 최대한 고려하여 디자인 요소를 갖추며 상호 조화롭게 계획한다.

3) 시설물의 재료는 내구성이 좋고 친환경적인 재료로 설계한다.

4) 주변 가로경관과 사용자의 동선을 고려하여 경계부에 오픈스페이스(휴게, 녹지공간) 조성한다.

5) 시야를 가리는 시설물 설치를 지양하고 열린 공간으로 조성, 안전에 관한 설계를 최대한 반영한다.

6) 주변 보도현황 파악 및 보행자를 위한 보도계획을 수립하여 건물 진입 공간 및 출입에 지장이 없도록 계획한다.

7) 물품 반ㆍ출입과 시설 유지관리를 위한 서비스 동선, 화재ㆍ비상시를 대비한 피난동선 및 소방진입용 동선(소방차로)을 확보한다.

바. 토목계획

1) 주변 시설물 및 환경조건을 파악하여 유지관리 및 사용에 편리하게 계획한다.

2) 구조물은 주변 환경과 조화를 이루는 안전한 공법을 적용하고 경제적으로 계획한다.

3) 주변의 기반시설(포장, 우수, 오수, 구조물 등)을 파악하여 적용하고 기능과 유지관리에 편리하도록 계획한다.

4) 차량의 진출입로는 주 보행로의 보행권을 위협하지 않도록 계획한다.

5) 화재 등 재해발생 시 소방차 및 긴급차량의 진출입이 건물 접근에 용이하도록 계획한다.

6) 보행동선을 대지 내 공개공지, 조경시설물과의 연계를 고려하여 계획한다.

7) 동선계획 시 통학동선(차량, 보도)을 고려하여 계획한다.

8) 주차공간은 학습활동에 지장을 최소화할 수 있는 위치에 계획한다.

9) 사업부지(순천시 매곡동 412) 내 기존 건축물(국제문화컨벤션관, 테니스장 선수대기실) 및 공사 중인 건물(글로컬 기숙사)을 포함한 사업부지 전체 주차공간은 법적 주차 대수 이상을 확보하도록 계획하고 보행자 동선과 간섭되지 않도록 옥내·외 주차장을 계획한다.

10) 주차공간은 확장형(2.6×5.2m)을 적용한다.

11) 해당 대지의 지구단위계획 및 용도지역을 확인하여 관련법규 및 기준에 적합하도록 계획한다.

사. 기계설비 계획

1) 경제성과 유지관리의 편리성을 고려한 시스템으로 계획한다.

가) 초기투자비 및 운전비를 고려한 계획

나) 기기와 장비의 집중화 및 시스템의 단순화

다) 추후 확장성 및 변경 대응성을 고려한 시스템 선정

라) 기계실 및 공조실 유지보수 용이성

마) 기계설비의 자동제어를 통한 신뢰성 증대

2) 냉·난방시스템은 에너지 관계 법령에 따라 계획하며 실별 특성을 고려하여 부분 운전 등이 가능하며 고효율 기기로 설계한다.

3) 위생설비는 동파방지 및 유지관리가 쉬우며 절수성능 기구를 계획한다.

4) 환기 시스템은 중앙집중식 또는 개별식을 고려하되 에너지절약 시스템으로 설계하고 기계실·전기실 등은 강제 급·배기 방식으로 계획하고 자연 환기가 어려운 실은 별도 환기 유닛 방식으로 계획한다.

5) 급수설비는 급수가압 방식으로 충분한 수압확보를 할 수 있도록 설계한다.

6) 건축, 토목, 전기, 통신, 소방 등 타 분야 간에 원활한 기능을 유지할 수 있도록 제반 사항을 충분히 검토하여 계획한다.

7) 기계실·전기실 등의 장비 교환을 위한 장비 반입구를 계획한다.

8) 자동제어설비는 유지관리를 고려하여 충분한 자동제어 센서와 접점을 확보하여 원격조종이 가능하도록 계획한다.

9) 파이프 샤프트(PS) 확장성을 고려하여 배치하고, EPS실과 인접하지 않도록 공간을 계획한다.

10) 기계실·피트층의 층고는 유지관리를 고려하여 경제적으로 계획한다.

11) 감염병 등 감염관리 차원에서 기계식 환기설비 또는 환기창을 확보하고 공용공간으로 오염된 공기가 유입되거나 확산되지 않도록 고려하고 실내 채광을 위한 채광창 확보 방안을 계획한다.

12) 모든 사용자가 응급상황에 대해 즉시 인지할 수 있도록 재난 상황 고지 설비를 계획한다.

자. 각종 예비인증 계획

1) 녹색건축 인증 기준에 따라 우수등급으로 설계한다.

2) 건축물의 에너지효율등급은 1++ 등급 및 제로에너지건축물 5등급으로 설계한다.

3) 지속 가능한 친환경 건물 설계 및 에너지 소비량을 최소화할 수 있는 최적의 설비시스템(BEMS)으로 계획한다.

4) BF인증은 일반등급이상 인증을 획득해야 한다.

차. 신재생에너지 설치 및 에너지절약 건축계획

1)「신에너지 및 재생에너지 개발·이용·보급 촉진법」등 관계법령에 따라 적법하게 신재생에너지 설비를 설치한다.

2) 에너지 절약형 건물 시스템을 계획한다.

가) 에너지절약 설계방안의 최대한 도입

나) 고효율 인증 기자재 및 에너지절약형 설비시스템 채택

다) 용도별, 사용 시간대별, 향별 적정한 조닝(Zoning) 계획 수립

라) 내구성을 고려한 재료 선택

카. 보행 동선·차량 동선·주차 계획

1) 보행자와 차량의 동선은 분리하여 계획한다.

2) 주차대수는 관계법령에 따라 법정 주차대수 이상으로 계획한다.

3) 다중이 이용하는 시설로 주차수요를 고려하여 최대한 주차장을 확보하고 가장 적절한 진·출입을 계획한다.

타. 인테리어 및 사인계획

1) 공간구성과 재료, 마감계획 수립시 필요실(강의실 등)에 대한 인테리어 설계가 반영되어야 한다.

2) 인테리어 설계시 건물의 성격에 따른 디자인 설정과 기능 등이 반영된 3D 도면을 만들어 계획․중간․실시단계를 발주처 승인을 받아야 한다.

3) 건물 내․외 색채계획이 반영되어야 하고, 사인계획과 디자인 등 설계 완료 후 공사비에 포함되어야 한다.

4. 시설별 면적구성(Space Program)

※ 연면적 범위(±3% 내외 허용)에서 추진하되, 건물 층수와 공간 배치 구성(안)은 설계자의 의도 및 계획에 따라 일부 조정할 수 있음

구 분	세부시설		산출근거	면적(㎡)	비율(%)	사용주체
평생교육 시설	강의실	대강의실	1실×120㎡	120		평생 교육 스쿨
		중강의실	2실×100㎡	200
		소강의실	11실×80㎡	880
	실습실	댄스·요가·무용·모델 (남·여 탈의실, 기구보관실, 사물함·신발장 공간 포함)	2실×200㎡	400
		음악·조리	2실×120㎡	240
		컴퓨터·도예·서양화·서예·한국화(민화)·캘리그라피·천연화장품(비누제조)	7실×80㎡	560
	강사실	강사실(남,여)	2실×50㎡	100
		수업자료 보관실	1실×100㎡	100
	행정실	학장실	1실×70㎡	70
		실장실	1실×30㎡	30
		교수실	1실×40㎡	40
		행정실,	2실×50㎡	100
		학과사무실,	1실×50㎡	50
		문서보관실	1실×50㎡	50
		회의실	1실×70㎡	70
		성인학습자 상담센터	1실×50㎡	50
	학생 편의 시설	학생회실	1실×50㎡	50
		작은도서관	1실×50㎡	50
		스터디카페 (바리스타수업 겸용)	1실×120㎡	120
		학생휴게실	1실×100㎡	120
	소 계			3,400	26.2%
문화·체육 시설	체육 시설	생활체육교실	3실×120㎡	360		평생 교육 스쿨
		골프연습장/파크골프장	1실×200㎡	200
		체육기구 보관실	1실×50㎡	50
	문화 시설	공연장	1실×300㎡	300
		웹툰애니메이션 창작실	1실×130㎡	130
		예술창작실	2실×50㎡	100
		문화창작실	2실×50㎡	100
		미디어편집실(1인스튜디오)	2실×80㎡	160
	소 계			1,400	10.7%
외국인 기숙사	주거 생활 공간	1인실	20실×20㎡	400		학생 생활관
		2인실	80실×30㎡	2,400
		기혼자실	5실×50㎡	250
		장애인실	2실×30㎡	60
	생활 편의 공간	체력단련실	1실×60㎡	60
		공동주방	1실×60㎡	60
		공동세탁실	1실×40㎡	40
		택배보관실	1실×50㎡	50
		물품보관실	1실×60㎡	60
	학습 공간	스터디라운지 (남,여)	2실×50㎡	100
	관리 행정 공간	사감실	1실×50㎡	50
		상담실	1실×50㎡	50
		근로자휴게실	1실×20㎡	20
	소 계			3,600	27.7%
공용공간	홀, 화장실, 계단실, E/V 등			4,000
	기계․전기실, 창고 등			600
	소 계			4,600	35.4%
옥내주차 공간	지상주차장		60대×30㎡	1,800
	지하주차장			-
합 계(연면적)				13,000	100%
전용면적				8,400	64.6%
공용면적				4,600	35.4%
지상면적				13,000	100%
지하면적				-	-

(단위: ㎡)

5. 대지위치 및 현장사진

사업부지 (매곡동 412) 평생교육원 국제문화컨벤션관 글로컬기숙사 (공사중) 선수대기실 글로컬 교육문화복합관 (건립위치)
평생교육원(철거예정)

제6장 공모안 심사 및 결과발표

1. 심사위원회

가. 심사위원회 구성

1) 심사위원회는 건축 설계공모 운영 지침(국토교통부 고시 제2023-180호)을 준용하여 일반설계공모 심사위원회를 구성하여 심사한다.

2) 1)항의 심사위원회는 7인의 심사위원으로 구성한다.

3) 심사위원회 위원장은 심사위원회에서 선정한다.

4) 심사위원회 위원 명단

연번	소 속	직	성 명	비 고
1	국립순천대학교	교수	이재홍	내부위원
2	전북대학교	시설과장	정태성	실무경험자
3	경상국립대학교	교수	김근성	건축계획
4	국립공주대학교	교수	오형석
5	국립창원대학교	교수	유진상
6	지음 건축사사무소	건축사	김금숙	건축설계
7	위드 건축사사무소	건축사	양연경
예비	국립순천대학교	교수	송성욱	내부위원
예비	국립목포대학교	시설과장	정홍규	실무경험자
예비	한경국립대학교	교수	이을규	건축계획
예비	경북대학교	교수	이승우
예비	국립부경대학교	교수	최준호
예비	건축사사무소 프로세스	건축사	정재성	건축설계
예비	건축사사무소 선진	건축사	조익선

※ 심사위원은 불참, 제척, 회피, 기피대상인 경우 변경될 수 있음.

나. 심사위원회 운영

1) 위원장은 위원회를 대표하고 직무를 통할한다.

2) 위원회는 심사위원 중 과반수가 참석하여야 하며, 심사 중 결정이 필요한 사항이 있으면 출석위원 과반수의 찬성으로 의결한다.

3) 심사위원(심사위원장 포함)은 당선작과 입상작에 대한 심사평을 작성하고 심사위원장은 최종 심사보고서를 작성하여 심사위원 전원의 서명을 받아 제출한다.

4) 심사위원회는 심사결과 응모작품 수준이 현저히 떨어진다고 판단될 경우 당선작 및 입상작을 선정하지 않을 수 있다.

다. 기밀유지

1) 심사와 관련된 일체의 내용은 위원회의 최종 결정시까지 비공개를 원칙으로 한다.

2) 심사위원회의 진행은 비공개를 원칙으로 하되, 심사내용을 녹음·녹화·녹취록 중 하나를 선택하여 작성 보존하여야 한다.

3) 심사위원은 본 심사와 관련하여 어떠한 경우라도 개별질의에 응답할 수 없으며, 심사결과 발표시까지 비밀을 준수하여야 한다.

4) 주최자는 심사결과에 대한 질의에 응답하지 않으며, 응모작 제출자는 심사위원구성, 심사기준, 심사결과에 대하여 일체의 이의를 제기할 수 없다.

라. 심사위원의 제척․기피․회피

1) 심사위원이 다음 각목 중 하나에 해당될 경우 심사에서 제척된다.

가) 위원 또는 그 배우자나 배우자이었던 사람이 심사 대상 업체의 당사자가 되거나 그 업체의 당사자와 공동권리자 또는 공동의무자인 경우

나) 위원이 심사 대상 업체의 당사자와 친족이거나 친족이었던 경우

다) 위원이 심사 대상인 사업의 시행으로 이해당사자(대리관계를 포함)가 되는 경우

라) 위원이나 위원이 속한 법인·단체 등이 심사 대상 업체 당사자의 대리인이거나 대리인이었던 경우

마) 위원이 최근 3년 이내에 해당 심사 대상 업체에 임·직원으로 재직한 경우

바) 위원이 최근 2년 이내에 해당 심사 대상 업체와 관련된 자문, 연구, 용역(하도급을 포함), 감정 또는 조사를 한 경우

2) 일반 설계공모 참가자는 심사위원에게 심사의 공정을 기대하기 어려운 사정이 있는 경우에는 그 근거자료를 공모안 제출일 전에 발주처 등에게 제출하여 기피신청[서식15]을 할 수 있다.

3) 심사위원은 회피사유에 해당하면 회피신청서[서식15]를 제출하고 스스로 그 안건의 심사에서 회피하여야 한다.

2. 평가기준

가. 평가항목 및  배점 기준(투표제 주안점 및 채점제 배점기준)

분야	평가항목	세부 사항	배점
건축 계획	배치 계획	∙ 배치 및 토지 활용도 ∙ 시설 및 공간이용의 편의성 ∙ 보행자 및 차량접근 계획의 적절성 ∙ 유사시 피난계획, 사용자를 고려한 안전확보 방안 등	10
	공간 계획	∙ 내ㆍ외부 공간 계획의 적절성 ∙ 공간 이용의 효율성 ∙ 동선 및 기능배분의 타당성	35
	경관 및 주변과의 조화	∙ 주변 건물(공간) 및 환경과의 연계 및 조화 ∙ 입면 디자인 계획의 우수성 ∙ 색상 및 재료 계획의 적절성	30
	기술 계획	∙ 환경친화적 설계기법의 우수성 ∙ 비용 절감 등 경제성 ∙ 건물 구조 및 공법 등의 우수성	15
	기타 과제	∙ 유사시 피난계획, 사용자를 고려한 안전확보 방안 등 ∙ 공사에 따른 피해를 최소화하기 위한 공사계획 제안	10
합 계			100

- 응모 제출자수별 평가 등급 배분

업체수	A	B	C	D	E
2	1	1
3	1	1	1
4	1	1	1	1
5	1	1	2	1
6	1	1	2	1	1
7	1	1	3	1	1
8	1	2	3	1	1
9	1	2	3	2	1
10	1	2	4	2	1

※ 등급별 점수 차이는 분야별 배점의 20% 차등

※ 상기 평가항목과 배점비율은 예시안이며 심사위원회에서 결정 예정

나. 불이익 처분기준 적용방법

1) 설계공모 심사·평가위원회에서 작품심사 전에 실격사유에 해당하는 대상작품을 검토하여 실격 여부를 결정하고, 실격으로 판정된 작품은 평가대상에서 제외한다.

2) 가점 및 감점사유에 해당하는 대상작품에 대하여는 발주처에서 가점 및 감점기준에 의거 사전 검토하여 확정하고 설계공모 심사·평가위원회에서 최종 결정한다. 이때 설계공모 심사·평가위원회에서는 가점 및 감점사항을 조정할 수 있다.

다. 실격 및 감점기준

구분	위 반 내 용	기준	감점 한도
실격 기준	• 공모안 작성 일반사항, 규격, 작성기준을 현저히 위반한 경우	실격(심사제외)
	• 공모안에 해당업체를 특정할 수 있는 문구나 이미지 등이 포함된 경우 등
	• 익명성 유지의 원칙 등 공정한 평가를 하는데 영향을 미칠 의도로 불공정 행위를 할 때
	• 심사 전에 심사관련자와 접촉하여 설명을 하는 등 직․간접적으로 심사에 영향을 미치는 부당한 청탁이나 압력을 행사한 경우
	• 건축규모, 총 예정공사비 등 설계지침에서 요구한 사항을 과도하게 초과한 경우
	• 제출한 서류 등에 허위사실이나 과제 누락 등 중대한 미비사항이 발견될 경우
	• 기타 지침서 상의 참가자격을 충족시키지 못한 경우
감점기준	• 공모안 기준 쪽수 초과	0.5점/쪽당	3점
	• 공모안 용지 규격·재질 위반	0.5점/부당	3점
	• 제출도서 작성 기준 위반 (배치 및 내용 등)	1점/건당	3점
	• 허용되지 않은 3차원 이미지, 조감도, 설계도판 등 포함	1점/건당	3점
	• 기준 면적 위반	연면적 ±3% 초과	1점
	• 예정공사비를 초과하여 공사비를 산출한 경우	1%미만	0.5점
		1%이상 ~ 2%미만	1점
		2%이상 ~ 3%미만	2점
		3%이상	3점

라. 심사방법

1) 심사대상이 되는 공모안을 심사위원회 개최일로부터 최소 3일 전까지 심사위원에게 미리 교부하여 사전에 검토하도록 한다.

2) 평가방식은 투표제를 원칙으로 적용하되, 평가방식의 변경이 필요한 경우에는 심사위원회 의결를 통해 평가방식을 변경할 수 있다.(채점제 또는 혼합) 또한, 심사에 관하여 규정되지 않은 사항은 심사위원회에서 결정한다.

3) 공모안에 대한 심사위원의 심사의견, 심사과정에서 공모안이 심사에서 제외된 경우에는 그 사유, 그 밖에 필요한 사항 등을 서면으로 작성하며, 심사에 참여한 심사위원의 서명을 받아야 한다.

4) 발주처 등(발주처 등이 대리인을 지명한 경우에는 대리인)은 심사위원회에 참여하여 심사위원의 질의에 답변할 수 있다.

5) 심사위원회에는 심사위원 정수의 과반수가 참석하여야 하며, 참석 심사위원이 과반수 미만인 경우에는 심사위원회를 다시 개최한다.

6) 채점제 평가 진행시 심사위원의 평가점수를 합산하여 산술 평균한 점수로 하고, 평균점수 산정결과 소수점 이하의 숫자가 있는 경우에는 소수점 셋째자리에서 반올림한다.

7) 채점제 평가 진행시 최상위와 최하위를 제외한 후 산술평균한 점수로 산출한다.

8) 채점제 평가 진행시 가․감점은 심사위원의 평가점수를 합산하여 산술평균한 점수에서 가․감점한다.

9) 가장 높은 점수(득표)를 받은 자가 2인 이상일 때는 위원회의 표결로 당선작을 결정한다.

10) 공모목적에 부합하지 않거나 공모안 수준이 현저히 떨어진다고 판단 될 경우 심사위원회의 의결을 거쳐 당선작과 입상작을 선정하지 아니할 수 있다.

11) 심사위원은 본 설계공모와 관련 어떠한 경우라도 개별질의에 대하여 응답하지 않아야 하며, 심사결과 발표 시까지 비밀을 유지해야 한다.

3. 입상작 선정 및 시상

가. 심사결과 발표

1) 일  시: 2025. 9. 5.(금) 이내

2) 방  법: 당선자 서면통보 및 국립순천대학교 홈페이지 게재

나. 입상작: 4점 이내로 선정하며, 당선작은 입상작 중 가장 높은 점수(채점제 경우) 또는 가장 높은 투표수(투표제 경우)를 받은 작품으로 결정한다.

다. 입상작 보상

1) 당선작 1점: 설계 계약권을 부여한다.

2) 기타 입상작: 응모업체수에 따라 4인 이내로 정한다.

- 예정설계비 10% 범위 내(최대 1억원)에서 응모업체수에 따라 심사위원회에서 최종 결정하여 보상비를 지급한다.

응모업체수	1 ~ 5	6 ~ 10	11 이상
당선작	설계 계약권	설계 계약권	설계 계약권
우수작	40백만원	40백만원	40백만원
가 작1	30백만원	30백만원	30백만원
가 작2	-	20백만원	20백만원
가 작3	-	-	10백만원

라. 당선작을 제외한 우수작의 설계자가 심사결과 통지일로부터 5일 이내 보상 요청을 하지 아니할 경우 보상금에 대한 권리를 포기한 것으로 간주한다.

마. 심사위원회에서 응모작품 중에서 본 설계공모의 목적과 내용에 적합한 입상작이 없다고 결정한 경우에는 선정하지 않을 수 있다.

바. 발주처의 사정으로 당선자와 계약을 하지 않으면 실비범위 내에서 당선자와 협의하여 결정한 보상액 지급한다.

제7장 기타사항

1. 당선작 설계자의 의무

가. 당선작 설계자는 당선작 통보받은 후 설계용역 계약을 체결할 의무가 있으며, 10일 이내 계약을 이행하지 않으면 포기한 것으로 간주할 수 있다.

나. 당선작 설계자는 토목․조경․기계 등의 분야 설계에 대한 자격요건이 없는 경우 당해 분야별 관계법령에 의한 적격자와 공동도급(분담이행) 하여야 한다.

다. 당선작 설계자는 심사위원회의 지적사항 및 발주기관의 요구사항 등을 종합하여 당선작의 설계변경 및 보완이 필요한 경우 이를 반영하여야 한다.

라. 당선작 설계자는 발주기관에서 운영하는 각종 위원회 의견 또는 전문가 자문이 있을 경우에는 이를 검토 후 수용하여야 한다.

마. 당선작 설계자는 설계과정(계획설계, 중간설계, 실시설계)별로 발주기관의 승인을 받아야 한다.

바. 당선작 설계자는 설계과정에서 각종 법령에 의한 허가, 승인, 동의, 심의, 협의, 설명회 등 필요한 업무를 수급자 부담으로 이행하여야 하며, 발주기관이 이를 이행하는 경우 자료제출 등 발주기관 업무수행에 협조하여야 한다.

사. 당선작 설계자는 제시된 예정공사비 범위 내에서 설계를 완료하여야 한다.

아. 인증 대상시 각종 인증을 받도록 설계하여야 하며 이에 따른 인증업무를 수행한다.

1) 건축물 에너지효율 등급 예비인증

2) 녹색건축물 예비인증

3) 제로에너지건축물 예비인증

4) BF 예비인증

5) 기타 관계법령에 필요한 조사 및 인증

자. 실시설계 시 물량 누락 및 오류 방지를 위하여 내역 교차 검증하여 설계도서를 제출하여야 한다.

차. 설계 중 각종 협의 및 절차이행 등으로 과업이 지연될 경우 발주처의 사전 승인을 받아 과업기간을 연장할 수 있다.

카. 건설기술진흥법 시행령 제75조의2에 따른 설계안전성 검토업무를 수행한다.

타. 산업안전보건법 제67조 및 건설공사 안전보건대장의 작성 등에 관한 고시에 따라 설계안전보건대장 업무를 수행한다.

파. 건설기술진흥법 시행령 제75조(설계의 경제성등 검토)에 근거하여 기본 및 실시설계 단계에서 업무를 수행한다.

2. 저작권

가. 당선작에 대한 저작권 및 사용권 관련한 제반사항은 발주기관에 귀속한다.

나. 당선작 외의 작품에 대하여 당해 설계자의 동의를 얻어 그 응모안의 아이디어 일부를 이용할 수 있다.

3. 입상작 전시 및 반환

입상작(당선작, 우수작, 가작)은 반환하지 아니하며 발주기관 주관으로 홍보 등을 위하여 전시하여 공개한다.

4. 설계용역권 부여

당선자가 설계의 수행이 불가하다고 판단되거나 당선자의 사정으로 설계를 진행할 수 없으면 차점자(우수작)에게 설계용역권을 부여할 수 있다.

5. 작품반환

가. 입상작 외의 응모작은 반환 통보일로부터 7일 이내에 반출해야 하고 이에 따른 비용은 응모자가 부담해야 한다.

나. 반출 기간 내 찾아가지 않으면 발주기관이 임의 처분하며, 이에 이의를 제기할 수 없다.

6. 유의사항

가. 본 설계공모 지침서에 관하여 이의 또는 견해차가 있는 경우 발주기관의 해석을 우선으로 하고 기타 명시되지 않은 사항에 대하여 발주기관이 정하는 바에 따라야 한다.

나. 응모자가 2개 업체 미만이면 재공고하며, 재공고 후 응모자가 2개 업체 미만이면 발주기관의 결정에 따라 진행한다.

다. 과업수행 중이라도 계획변경 등 불가피한 사정 등으로 인해 설계용역을 진행하기 어렵다고 판단될 경우 본 과업의 일부 또는 전부를 중지하거나 과업의 범위를 조정·변경, 계약을 해지할 수 있다. 이 경우 “정부 입찰·계약집행 기준” 등 관련 규정에 따른다.

7. 제공자료

본 설계공모에 참가한 설계자에게 아래 도서류를 제공한다.

가. 사업부지 및 기존 건물배치 캐드파일(dwg)

나. 기타 캐드도면 일체(보안각서 제출시 제공, [서식6])

8. 관련서식

[서식  1] 건축설계공모 응모신청서

[서식  2] 대표자선임계

[서식  3] 설계공모 참여자 명단

[서식  4] 공동응모 협정서

[서식  5] 위임장

[서식  6] 설계공모 지침 준수 및 보안각서

[서식  7] 개인정보 수집·이용에 대한 동의서

[서식  8] 건축설계공모 서면질의서

[서식  9] 건축설계공모 응모작품 제출서

[서식 10] 청렴서약서

[서식 11] 심사후 입상작 확인용

[서식 12] 규격봉투

[서식 13] 설계설명서 표지

[서식 14] 추정공사비 개략내역서

[서식 15] 심사위원 기피·회피 신청서

[서식 16] 사전접촉 등 불공정행위 금지 서약서

[서식 17] 심사위원 위촉 동의 및 비밀유지 서약서(심사위원용)

【서식 1】

건축설계공모 응모신청서
접수번호1)
대표 설계사무소	업 체 명 (건축사)				법인등록번호
	소 재 지				전화번호 (FAX번호)
공동응모 설계사무소2)	업 체 명 (건축사)				법인등록번호
	소 재 지				전화번호 (FAX번호)
국립순천대학교에서 시행하는「국립순천대학교 글로컬 교육문화복합관 증·개축 설계공모」에 참여하기 위하여 설계공모 지침서 및 공고문 등을 준수하여 응모할 것을 신청합니다. 첨부: 등록서류(공고문 참조) 1) 접수번호 : 공란 2) 2개 업체 이상의 설계사무소가 공동으로 작품을 제출 시 “공동응모” 란에 기재함 2025년 월 일 신청인(대표자) : (인) 국립순천대학교 총장 귀하
--------------------- (인) ------------- 절 취 선 ------------- (인) ---------------------
건축설계공모 응모신청 접수증
※ 접수번호								접수인
업 체 명				전화번호 (FAX번호)
대표자 성명				법인등록번호
제 출 자		소속: 직위: 성명: (인)

【서식 2】

대 표 자 선 임 계

본인은 ○○○ 건축사사무소의 대표로서 국립순천대학교에서 시행하는「국립순천대학교 글로컬 교육문화복합관 증·개축 설계공모」에 관한 모든 권한을 ○○○ 건축사무소  ○○○ 에게 대표자  (담당 건축사)로 위임합니다.

2025년   월   일

1. ○○○ 건축사사무소  대표 ○○○ (인)

2. ○○○ 건축사사무소  대표 ○○○ (인)

국립순천대학교 총장 귀하

※ 하나의 설계사무소에 대표 건축사가 2인 이상 있거나 2개 업체 이상의 설계사무소가 공동으로 작품을 제출할 경우 대표자를 선임해야 함.

【서식 3】

설계공모 참여자 명단

연번	소속	직위	성명	주소	전화번호

본인은 국립순천대학교에서 시행하는「국립순천대학교 글로컬 교육문화복합관 증·개축 설계공모」에 대표자로 위임받은 자로서 본 설계공모 참여자 명단을 제출합니다.

2025년   월   일

대표자 소속:              직위:              성명:              (인)

국립순천대학교 총장 귀하

【서식 4】

공동 응모 협정서(예시)

제1조 (목적) 이 협정서는『국립순천대학교 글로컬 교육문화복합관 증·개축 설계공모』를 (    )와 (    )가 공동으로 응모하여 업무를 수행함에 있어서 각 업체 및 개인이 준수하여야 할 사항을 정함에 있다.

제2조 공동응모 대표업체(이하 대표업체와 같다)의 명칭, 사무소의 소재지 등은 다음과 같다.

1. 업  체  명 :

2. 소  재  지 :

3. 대표자성명 :

제3조 (공동응모의 구성원) 대표업체(자)를 제외한 공동응모업체(자)의 구성원은 다음과 같다.

1. 업체명 :                 (소재지 :              대표자 :       )

2. 업체명 :                 (소재지 :              대표자 :       )

제4조	(대표업체의 권한) 대표업체는 주관기관 및 제3자에 대하여 공동응모업체(자)의   구성원을 대표하여 문서의 제출 및 수령, 권리의 획득 및 포기 등에 관한 의사표시 권한을 가진다.

제5조 (효력기간) 본 협정서는 당사자간의 서명과 동시 발효하며, 본 업체(자)는 공모의  이행으로 종결된다. 다만, 당선작으로 결정되어 실시설계시에는 실시설계 종료  후 종결된다.

제6조 (의무) 공동응모업체 구성원은 제1조에서 규정한 목적을 달성하기 위하여 신의를 바탕으로 성실하게 필요한 모든 지식과 기술을 활용할 것을 약속한다.

제7조 (책임) 공동응모업체 구성원은 발주처에 대한 의무를 이행함에 있어서 상호 협의하여 공동으로 책임을 진다.

제8조 (구성원 상호간의 책임) 구성원은 과업수행과 관련하여 제3자에게 끼친 손해 및 구성원이 다른 구성원에게 끼친 손해를 구성원 상호간 협의하여 배상한다.

제9조 (권리․의무의 양도제한) 구성원은 이 협정서에 의한 권리․의무를 제3자에게 양도할 수 없다.

제10조 ① 구성원 중 대표업체가 중도에 탈퇴하거나 그 일원의 탈퇴로 응모자격요건에 미달하게 될 경우에는 응모작품을 제출할 수 없다.

② 구성원 중 일원이 중도 탈퇴하였을 때에는 즉시 서면으로 신고하며 탈퇴업체를 다른 업체로 교체할 수 없다.

제11조 (협정서 작성 및 보관) 위와 같이 공동응모 협정서를 체결하고 그 증거로 협정서 (   )통을 작성하여 각 통에 구성원이 기명날인하여 각각 보관한다.

2025년   월   일

○ 대표업체

업 체 명 :                   (전화번호)

소 재 지 :

대 표 자 :                   (인)

○ 공동응모업체

업 체 명 :                   (전화번호)

소 재 지 :

대 표 자 :                   (인)

국립순천대학교 총장 귀하

【서식 5】

위    임    장

대표자	업체명				성명
	사업자등록번호				연락처
	주소
대리인	업체명				성명
	주민등록번호				연락처
	주소
위 사람을 국립순천대학교에서 시행하는 「국립순천대학교 글로컬 교육문화복합관 증·개축 설계공모」응모신청 등록․공모안 제출에 관련된 대리인으로 모든 권한을 위임합니다. 2025. . . 신청인(대표자): (인) 국립순천대학교 총장 귀하
재 직 증 명 서
성명				주민등록번호
소속				직 위
주소
재직기간
위와 같이 당사에 재직 중임을 증명 합니다. 2025. . . 신청인(대표자) : (인) 국립순천대학교 총장 귀하

※ 첨부서류: 신분증 사본 1부.

【서식 6】

설계공모 지침 준수 및 보안각서

본인은 국립순천대학교에서 시행하는 「국립순천대학교 글로컬 교육문화복합관 증·개축
설계공모」 관련하여 지침서, 제공자료 및 관련규정 등을 준수하여 응모할 것을 각서로
제출합니다. 또한 본 설계공모와 관련된 일체의 자료 및 사업정보를 해당 공모 외의
목적으로 활용하지 않고 보안유지 할 것을 확인하며, 만약 이를 어겼을 경우 민․형사상 등 일체의 책임을 감수하겠으며 이에 서약서를 제출합니다.

2025.    .    .

○ 공동참여응모 대표업체

업    체    명

소    재    지 :

대  표  이  사 :             (인)

○ 공동참여응모 참여업체

업    체    명 :

소    재    지 :

대  표  이  사 :             (인)

국립순천대학교 총장 귀하

【서식 7】

개인정보 수집․이용에 대한 동의서

본인은 국립순천대학교 글로컬 교육문화복합관 증·개축 설계공모 참가서류를 제출함에 있어 국립순천대학교에서 본인(사업자)에 대한 검증을 실시할 필요가 있다는 제반사항을 이해하고 있으며, 이를 위해 「개인정보 보호법」등에 의해 보호되고 있는 본인(사업자)에 관한 각종 정보자료를 「개인정보 보호법」제15조 및 제22조에 따라 경북대학교가 수집 및 이용하는데 동의합니다.

또한 본인(사업자)이 서명날인한 동의서의 복사본은 검증에 필요한 다양한 자료 수집 및 이용의 편의를 위해서 원본과 동일하게 유효하다는 것을 인정합니다.

2025년  월   일

위 내용을 읽고 아래 사항에 대하여 √표시 하시기 바랍니다.

1. 수집동의여부:  □동의함    □동의안함

2. 업체명(건축사):             서명

국립순천대학교총장 귀하

검증을 위해 수집 및 이용되는 정보자료의 범위

▫ 개인정보의 수집․이용목적: 설계공모 참가등록 신청, 작품신청서 접수, 작품심사 등의 관리 업무

▫ 수집하려는 개인정보의 항목: 설계공모 참가등록 신청, 작품신청서 접수, 설계작품 심사에 필요한

법인 또는 개인 인적 제반사항

▫ 개인정보의 보유 및 이용기간: 접수된 서류는 반환하지 않으며 접수일로부터 5년 보관

▫ 지원자는 개인정보 보호법 제15조 제2항 제4호에 따라 개인정보를 수집 및 이용에 관하여 거부할 수 있으며, 동의 거부에 따른 설계공모 작품접수 제한 등 불이익이 있을 수 있음.

【서식 8】

건축설계공모 서면질의서

대 표 자 (건축사)	(인)	신 청 접수번호
설계 사무소명		전화번호 (FAX번호)
소재지		E-mail
지침서 (페이지)	질 의 내 용

※ 구체적으로 기재 하되 내용이 많을 경우 별지 작성가능

※ 질의서는 질의기간에 서면(이메일) 접수에 한하며, 수신여부에 대해 반드시 확인하시기 바랍니다.

【서식 9】

건축설계공모 응모작품 제출서
※ 접수번호 : (기재하지 말 것)
작 품 제출자	대표 업체명
	대표자(건축사)
	소 재 지					전화
위와 같이 「국립순천대학교 글로컬 교육문화복합관 증·개축 설계공모」에 응모작품을 제출합니다. 2025. . . 신청인 (인) 국립순천대학교 총장 귀하
[구비서류] 1. 심사용 도판 4매. 2. 설계설명서 12부.
절 취 선
『국립순천대학교 글로컬 교육문화복합관 증·개축』 설계공모 작품 접수증
접 수 번 호				접수일시				접 수 인
설계사무소명
대표자(건축사)
소 재 지				전화번호

【서식 10】

청 렴 서 약 서

□ 건  명 : 국립순천대학교 글로컬 교육문화복합관 증·개축 설계공모

당사는 국립순천대학교에서 시행하는「국립순천대학교 글로컬 교육문화복합관 증·개축 설계공모」에 응모함에 있어 설계공모 지침 등 제반규정을 성실히 준수하여 공정하고 투명한 설계공모 심사가 되도록 서약하고 제출서류 전반에 대한 허위기재, 담합이나 심사위원 또는 관계 공무원에게 금품, 향응제공 등 불공정행위로 인하여 발생되는 어떠한 불이익 처분에도 민․형사상 이의를 제기하지 않을 것이며, 특히 공모와 관련한 응모작품 제출, 심사위원회의 평가, 심사결과 당선작 선정 등에 대하여는 이의 없이 국립순천대학교의 결정에 따를 것을 확약하고, 만약 이를 위반하였을 경우 관계법령에 따라 책임을 지겠습니다.

2025년   월   일

업       체       명 :

대       표       자 :                      (인)

주                소 :

연       락       처 :

국립순천대학교 총장 귀하

【서식 11】

심사후 입상작 확인용
설계공모명	국립순천대학교 글로컬 교육문화복합관 증·개축
응모신청 접수번호
건축사사무소명
응 모 자 명	(인) ※ 반드시 건축사(공동응모인 경우 대표건축사) 날인
응모작품 도판(1)의 조감도를 축소 또는 사진 붙임

【서식 12】

규  격  봉  투

	뒷면 풀칠하고 봉인
	『국립순천대학교 글로컬 교육문화복합관 증·개축』 설계공모 응모작품 확인서	풀칠
	※ 접수번호,사무소명,응모자명 재중
	풀 칠

※ 이 서식을 출력하여 사용할 것.

【서식 13】

설계설명서 표지 (A3, 횡)

(8㎝)
국립순천대학교 글로컬 교육문화복합관 증·개축
건축설계공모 설계설명서
◦“글씨체” - 제목(한글) : HY울릉도M 40 Point - 가운데 정렬, 줄간격 200%

				30	20
30
20

※ 외곽선은 용지(A3)의 크기를 표시한 것이므로 작성시에는 테두리선이 없음

※ 검정색 마스킹테이프 좌철 제본

【서식 14】

추정공사비 개략내역서

(단위 : 천원)

구분	공 종 명	직접공사비	㎡당 금액	구성비 (%)
건축공사	소 계
	가설/철거공사
	골조공사
	조적/방수공사
	창호공사
	수장공사
	마감공사
	기타 잡공사
토목공사(부대토목)
조경공사
기계설비공사
철거공사비
기타(기반시설 등)
합 계
제 경 비 (25% 이상)
부 가 세 (10%)
총 공사 금액

※ 설계설명서 CAD 양식(dwg파일)으로 작성하여 설계설명서(A3)에 포함

【서식 15】

심사위원 기피·회피 신청서

□ 건명 : 국립순천대학교 글로컬 교육문화복합관 증·개축

□ 기피·회피 위원

성 명	소 속	기피·회피 사유

2025.    .    .

제 출 자    소  속 :

연락처 :

직  위 :

성  명 :                    (인)

국립순천대학교 총장 귀하

【서식 16】

사전접촉 등 불공정행위 금지 서약서

(설계공모 참가자용)

당사는 「국립순천대학교 글로컬 교육문화복합관 증·개축 설계공모」에 응모함에 있어 심사위원 사전접촉 등 불공정행위를 하지 않았음을 확인하며, 이후에도 사전접촉 등 불공정행위를 하지 않을 것을 서약합니다.

이를 위반할 때에는 심사대상에서 제외되거나 선정된 입상작에서 취소되는 등의 불이익을 감수하고 이에 대하여 일체의 민․형사상 이의를 제기하지 않을 것임을 서약합니다.

2025년   월   일

업       체       명 :

대       표       자 :                      (인)

주                소 :

연       락       처 :

국립순천대학교 총장 귀하

【서식 17】

심사위원 위촉 동의 및 비밀유지 서약서

(심사위원용)

본인은 「국립순천대학교 글로컬 교육문화복합관 증·개축 설계공모」의 심사위원 위촉에 동의하며 다음 사항을 준수할 것을 서약합니다.

1. 본인은 당해 심사를 함에 있어 심사위원 유의사항과 평가와 관련된 제반 보안사항을 철저히 이행하겠습니다.

2. 본인은 심사를 함에 있어 알게 된 사실을 외부에 누설시켜 중대한 문제점을 야기 시켰을 경우에는 보안 제반규정에 따라 처벌받음은 물론 어떠한 제재조치를 당하여도 이의를 제기하지 않겠습니다.

2025.    .    .

제 출 자    소    속 :

성    명 :             (서명 또는 인)

연 락 처 :

국립순천대학교 총장 귀하