｢나주복암리고분군 역사문화권 정비구역 탐방센터 건립사업｣

설계공모(간이공모) 지침서

2025.  06.

	나 주 시 ( 문화예술과 )

-  목      차  -

1. 사업개요	3

2. 공모개요 및 방법	5

3. 작품접수 및 제출	9

4. 심사 및 입상작 선정	12

5. 입상작에 대한 사항	16

6. 설계지침	18

7. 각종 서식	25

	1	사업개요

가. 사업의 목적

1) 나주역사문화에 대한 향유기회를 확대하기 위하여 새로운 탐방거점을 조성하고자 함.

2) 복암리 고분 전시관과 연계하여 역사문화의 새로운 거점공간으로 활용하고,  다양한 연령층과 가족단위의 방문객 누구나 함께 할 수 있는 야외전시체험 공간으로 활용하고자 함.

3) 지역주민과 함께하는 역사문화탐방거점을 조성하기 위하여 랑동마을마당(랑동마을회관 및 소극장 정비) 변으로 탐방센터 및 잔디광장을 조성하고, 랑동마을과 역사 문화탐방거점 간의 공간적･기능적 연계 도모

나. 사업개요

사 업 명	나주 복암리고분군 역사문화권 정비구역 탐방센터 건립사업
발 주 청	전라남도 나주시 문화예술과
대지위치	전라남도 나주시 다시면 복암리 946번지 외 3필지
대지면적	40,148.00㎡
건축규모	연면적: 550.00㎡(±5%범위)
지역/지구	계획관리지역, 생산관리지역, 문화시설, 가축사육제한구역
공 사 비	금 2,684,000,000원(VAT 및 관급자재 포함)
설계용역비	금 168,665,000원(VAT 포함)
	- 공사분에 대한 기본계획, 중간 및 실시설계로 건축, 토목, 기계, 조경, 전기, 소방, 통신 등 일체의 설계 - BF인증, 에너지효율등급·제로에너지, 녹색인증 예비인증, 안전 보건 대장 작성, 설계안정성검토, 실시계획 인가, 문화유산 행위 허가 관련 등 각종인허가 포함. (해당시)
용 도	문화 및 집회시설 (탐방센터)
설계용역기간	착수일 ~ 120일(각종 예비인증 기간 포함)

다. 위치도 및 위성사진

1) 위치도

2) 전경사진

라. 주요시설(설계 기준면적)

실명	면적(㎡)	비율(%)	비고
체험콘텐츠실	110	20.00	- 역사문화권 관련 체험콘텐츠실로 활용
휴게공간	85	15.45	- 자유로운 카페 형태를 지향하며, 로비와 인접하게 계획할 것
다목적 회의실	80	14.55	- 20~30인 수용 기준 두 개의 공간으로 자유롭게 출입하게 계획
수유실	15	2.73
사무실	30	5.45	- 5인 기준, 탕비실 포함
창고	30	5.45
판매장	30	5.45	- 뮤지엄샵, 특산물 판매장, 굿집판매등 로비와 인접하게 계획할 것
공용공간	170	30.92	- 안내데스크, 화장실 포함
합계	550	100.00

※ 전체 연면적(±5%범위) 및 층수는 설계자의 계획 의도에 의하여 조정 가능함.

※ 건축연면적 등 공사규모 및 과업개요는 설계과정에서 발주청 및 관계기관       협의결과에 따라 변경될 수 있으며, 수급인은 이를 반영하여 설계함.

※ 외부공간 설계는 향후 특화경관 용역팀 협의결과에 따라 변경될 수 있으며, 수급인은 이를 반영하여 설계해야 함.

	2	공모개요 및 방법

가. 설계 공모의 목적

급변하는 사회여건 변화에 부응할 수 있는 가변성, 융통성 있는 공간구성과 경제성(관리측면과 기능의 합리성) 및 환경과의 조화와 예술성을 갖춘 건물을 건립하고자 건축사법에 의한 설계를 「건축서비스산업 진흥법」제21조에 따라 설계 공모 방식을 통하여 시행하고 설계 공모 응모작품을 평가, 우수한 설계안을 선정코자 함.

나. 설계 공모의 방법 – 간이 설계 공모

「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한법률」시행령 제42조의 4에 의한“설계 공모에 의한 낙찰자 결정”제7장 설계 공모 운영 요령과 “건축 설계 공모 운영지침”【국토교통부 고시 제2023-180호, (2023.03.30.)】을 기준으로 진행하며, 지침 간 상충되는 사항이 있을 경우는 우리 군 해석에 따름.

다. 설계 공모 추진일정

구 분	일 시	비 고
설계공모 공고	2025. 6. 25.(수)	ㆍ공공건축 설계공모 정보서비스(세움터), ㆍ조달청 나라장터 ㆍ나주시 홈페이지
참가 등록	2025. 6. 30.(월)	ㆍ장소 : 나주시 문화예술과(별관 3층) ㆍ방법 : 방문접수(우편 ‧ 팩스 접수 불가) (시간 13:00 ~ 16:00)
현장설명	2025. 7. 2.(수)	ㆍ 장소 : 나주복암리고분군 전시관 일원 ㆍ 시간 : 14:00 ~ 15:00
질의서 접수	2025. 7. 4.(금)	ㆍ방법 : E-MAIL 접수 ㆍ주소 : pyc3334@korea.kr (메일 발송 후 유선확인 필수) ㆍ시간 : 09:00 ~ 18:00
질의 회신	2025. 7. 8.(화)	ㆍ개별통보(E-MAIL)
설계공모안 접수	2025. 7. 25.(금)	ㆍ시간 : 13:00 ~ 16:00 ㆍ장소 : 나주시 문화예술과(별관3층) (나주 시청길22) ㆍ방법 : 방문접수만 가능 ㆍ대상 : 참가등록 업체에 한함
심사위원회 개최	2025. 8. 1.(금) (예 정)	ㆍ시간 : 14:00 ㆍ장소 : 나주시 가족센터 회의실(예정) ※일정은 변경될 수 있으며, 변경시 별도 통지
심사결과 발표	심사일로부터 7일이내	ㆍ세움터 발표 및 개별통보
설계공모안 반환	2025. 8. 4.(월) ~ 8. 11.(월)	ㆍ반환 개시일로부터 7일이내에 반환되지 않은 작품은 임의 처분 (입상작 제외)
계약체결		낙찰자 결정 후 특별한 사유가 없는 한 10일 이내 계약 체결

※ 단, 상기 일정은 추후 변경될 수 있으며 변경된 일정은 해당자에게 개별 통지(유선 또는 이메일 등)

라. 설계 공모 참가자의 자격

1) 건축사법에 의한 건축사 면허소지자로 건축사사무소를 개설하고 있는 자로서  관계법령에 결격사유가 없는 자

2) 설계 공모 공고일 현재 등록취소, 휴업, 폐업, 업무정지 및 기타 이와 유사한 행정처분을 받은 자는 응모 할 수 없음.『추후 행정처분 사항이(영업정지 등) 확인될 시 응모 자격 취소』

3) 공동 응모 시 동 응모자 모두 “1)항”및“2)항”의 자격조건을 모두 갖추어야 하며, 출자비율이 50% 이상을 가진 자를 대표자로 하여야 하며, 공동수급 총 업체수는 2개 이내로 제한함. (공동 응모 시 공동수급 표준협정서 제출)

※ 응모신청서 등록 후에는 공동응모를 변경할 수 없음.

4) 외국건축사면허(자격)를 취득한 자는 상기 1)항의 건축사사무소 개설자와 공동이행방식으로 참여 가능.

5) 설계 당선자는 설계 용역 계약체결 시 전기, 통신, 소방분야 설계자격이 없는 경우, 관련 법령에 의한 설계자격을 보유한 자와 공동도급(분담이행방식)으로 계약체결 하여야 하며, 이 경우 당선된 자(공동응모자의 경우 대표자)가 대표자가 된다.

①『전력기술관리법』제14조의 규정에 의한 종합설계업 또는 전문설계업 1종 등록업체 또는 기술사법 제6조 규정에 의하여 기술사사무소(건축전기설비)를 등록한 업체

②『정보통신공사업법』제2조에 의거 엔지니어링산업진흥법 제21조의 규정에 의한 엔지니어링 사업(정보통신)의 신고를 필한 업체 또는 기술사법 제6조의 규정에 의한 기술사사무소(정보 통신)을 등록한 업체

③『소방시설공사업법』제4조의 규정에 의한 전문소방시설 설계업 또는 일반소방시설 설계업(전기 및 기계 분야)으로 등록한 업체

6) 지방계약법 제31조의5 및 같은 법 시행령 제93조 제1항에 따라 조세포탈 등을 한자로서 유죄판결이 확정된 날로부터 2년이 지나지 아니한 자는 입찰자격이 제한됨.

마. 응모신청 및 접수

1) 접수일시 : 일정표 참조(Page 6)

2) 등록방법 : 직접 방문 접수 (우편 및 팩스, e-mail 접수불가)

3) 등록장소 : 나주시 문화예술과 (061-339-8152)

4) 등록방법

가) 응모신청서 및 구비서류 제출

나) 대리인이 등록할 경우 위임장 제출(서식7)

바. 응모 신청자 구비서류 - 공고문 참조

본 설계공모에 참여하고자 하는 자는 등록기간 내에 다음의 서류를 지참하고 등록 접수하여야 한다.

1) [서식1] 설계공모 응모신청서 1부.

2) [서식2] 대표자선임계 1부.(공동응모시)

3) [서식3] 설계공모 참여자 명단

4) [서식4] 공동응모협정서 1부.(공동응모시)

5) [서식5] 청렴서약서 1부.

6) [서식6] 사전접촉금지 서약서 1부.

7) [서식7] 위임장 1부.(대리인 등록시)

8) [서식8] 사용인감계 및 인감증명서 1부.(법인은 법인등기부등본 및 법인인감증명서)

9) 건축사면허증 및 건축사사무소 등록증 사본 각 1부. (공동응모시 개별 제출)

10) 건축사협회 또는 등록관청에서 발급한 행정처분 사항 증빙서류 1부.

(공동응모시 개별 제출, 공고일 기준 1년 이내)

사. 질의응답

1) 설계공모 지침서, 제공 도서 또는 본 설계공모에 관하여 질의할 사항이 있는 경우에는 질의기간에 질의서를 사용하여 E-mail접수

- 질의 방법 : E-mail 접수(pyc3334@korea.kr)

- 질의서 접수 : 일정표 참조(page 6)

- 질의서 답변 : 일정표 참조(page 6)

2) 질의서에는 질의자(응모대표자)의 회사명, 주소, 성명, 전화번호, 팩스번호, E-mail 주소를 반드시 기재한다.

3) 질의서에 대한 답변 사항은 본 설계공모의 지침서와 동일한 효력을 갖는다.

	3	작품접수 및 제출

가. 설계공모 제출

1) 제출 장소 : 나주시 문화예술과 (061-339-8152)

2) 제출 일자 : 일정표 참조(page 6)

※ 지정된 시간 이후 도착 작품은 일체 접수하지 않음.(우편접수 불가)

3) 제출 서류목록 : 설계공모 응모 신청서 및 응모 작품 제출 도서

< 응모 작품 제출 도서 >

가) 설계공모 참여신청서 : 1부

나) 설계설명서(설계도면 포함) : 10부 <규격 : A3(420㎜×297㎜)>

다) USB 메모리 제출(PDF): 설계설명서(설계도면 포함)

4) 응모 등록을 하지 않은 자는 작품을 접수할 수 없음

나. 제출도서의 익명성

1) 익명 사용 원칙은 설계공모 심사위원회 최종 결정까지 전 설계 공모 동안 유지되며, 그 방법은 다음과 같다.

가) 서류봉투(240㎜×105㎜)에 사무소명, 응모자명을 기재한 서류를 넣어 봉인한후 제출도서(설계도면, 설계설명서 등)와 함께 1개의 묶음으로 백색종이로 포장 하여 제출한다.

나) 해당 작품에 대한 사무소명, 응모자명은 심사 종료시 까지 공개하지 않는다.

다) 모든 응모작품에는 응모자를 인지할 수 있는 어떠한 암호나 기호도 표기되지 않아야 하며 이를 위반할 경우 응모 자격을 박탈 또는 감점처리 한다.

라) 심사 전에 심사위원을 접촉하여 작품 설명을 해서는 안 된다.

다. 제출도서의 작성

1) 일반사항

가) 설계설명서 제본은 좌철(접착) 제본으로 한다.

나) 설계도면은 임의 축척을 적용하고 축적과 방위는 도면 및 도판에 정확히 표현한다.

다) 모든 제출도서에 사용되는 종이는 순백색, 백상지(100g/㎡)로 한다.

라) 제출도서는 무채색으로 표현하고 설계설명서의 조감도 또는 투시도는 렌더링 하지 않는 3차원이미지로 제출한다.

마) 주요 실의 명칭 및 면적을 해당 실에 직접 기입한다.

바) 모든 도면의 표기는 한글과 아라비아숫자로 하며 미터법을 사용한다.

단, 영문이나 한문 등 외국어를 사용하지 않으면 표현할 수 없는 경우에는 외국어를 사용할 수 있으나 한글과 함께 표기하여야 한다.

2) 설계설명서

가) 규 격

(1) A3(가로 420mm×세로 297mm) 크기

(2) 좌철 접착제 제본 및 단면 인쇄

(3) 쪽 번호는 페이지 하단 중앙에 부여(간지 포함)하고 앞․뒤 표지에는 부여하지 않는다

(4) 설계설명서의 표현은 흑백 계통의 무채색만 가능

(조감도 또는 투시도 제외)

나) 분 량 : 12쪽이내(앞․뒤 표지, 간지 포함)

다) 제출부수 : 설계설명서 10부

라) 표

(1) 가로, 세로 모두 가운데 정렬

(2) 심사번호 기재란은 30mm×30mm, 실선, 굵기 1.0mm

(3) 나)항 “사업명” 및 “심사번호 기재용 공란”, 날짜 외 표기 금지

(4) 글자색 검정 / 글자크기 35point / 글씨체 HY견고딕 / 진하게 / 장평 100% / 자간 0%

(5) 지질 : 표지는 백색 아트지(150g/㎡), 내용은 백상지(100g/㎡)

(6) 작성예시

										30mm		20mm
															20mm
															30mm
	역사문화권정비육성선도사업 탐방센터 건립사업 설계공모
	설계설명서
	2025. .(20PT)

마) 제본순서

페이지	내 용	비 고
0	․ 표지
1	․ 설계개요 및 법규검토서
2	․ 디자인의도 및 건축콘셉트
3~4	․ 배치계획, 동선계획, 조경 계획, 내․외부공간계획, 주차계획 등
5~8	․ 각층 평면도	평/입/단면도 외 기타 일체의 이미지 표현 불가
9~10	․ 입면도(4면 이상)
11~12	․ 단면도(종, 횡)
공통사항	모든 제출도서는 색 표현 없는 흑백으로 작성

▮ 그림1 렌더링하지 않은 3차원 이미지 예시 >
출처 : 국가공공건축지원센터, 공공건축 설계발주 가이드(Ver.2), p.22-23 (2018.12.)

3) 제출 USB(1매)

가) 수록내용

1) 조감도 또는 투시도(01. 조감도-렌더링하지 않는 3차원이미지(파일형식 JPG))

2) 설계설명서(02. 설계설명서(파일형식 PDF))

4) 제공도서

본 설계공모에 등록한 설계자는 다음의 도서류를 제공받거나 열람할 수 있다.

가) 현황도 CAD 파일

	4	심사 및 입상작 선정

가.심사위원 구성 및 공개

1) 설계공모심사위원회 구성

가) 심사위원회는 관련분야 전문가 등 5인의 심사위원과 예비 2인으로 구성한다.

나) 위원회 위원의 구성은 「건축 설계공모 운영 지침」(국토해양부고시제 2023-180호 2023.03.30)에 따라 건축설계 등의 경험이 풍부한 관련분야의 전문가로 구성한다.

다) 심사위원 명단

연 번	성 명	소 속	전문 분야	비 고
1	이봉수	삼진건축사사무소	건축계획 및 설계분야	심사위원 (5)
2	이효원	전남대학교
3	조연수	현대이엔지건축사사무소
4	박성진	목포대학교
5	선형종	한길종합건축사사무소
6	박종호	유민건축사사무소		예비위원 (2)
7	김미선	동신대학교

※ 심사위원의 제척, 기피 또는 심사 당일 개인사정으로 인한 불참 등에 따라 변경될 수 있음

나.심사위원회 운영

1) 심사위원회는 심사위원 정수의 과반수가 참석하여야 하며, 참석 심사위원이         과반수 미만인 경우에는 심사위원회를 다시 개최해야한다.

2) 심사위원회의 위원장은 심사위원 중에서 호선으로 선출한다.

3) 위원장은 회의를 진행하며 심사위원회의 의결을 거쳐 공고 시 제시된 사항         이외에 추가적으로 심사위원회 운영에 필요한 세부적인 기준을 정할 수 있다.

4) 심사위원회의 진행은 정보통신매체 등을 통해 실시간으로 공개하며, 심사내용을 녹화 또는 녹음하여야 한다.

5) 심사결과, 설계공모(간이공모) 목적과 내용에 적합한 당선작이 없다고

결정한 경우 당선작을 선정하지 않을 수 있다.

6) 응모자는 심사결과에 대하여 이의를 제기할 수 없다

7) 기타 운영방법은 『설계공모(간이공모) 운영지침』(국토교통부 고시

제2023-180호)을 준용하여 적용한다.

다.심사위원 기피 및 회피

1) 설계공모 참가자는 심사위원의 공정한 심사를 기대하기 어려운 경우

근거자료를 첨부하여 발주기관에 기피신청을 할 수 있다.

2) 심사위원은「건축설계공모운영지침」제12조 5항의 사유에 해당하면

스스로 회피하여야 한다.

3) 발주기관은 제척, 기피, 회피 사유에 해당할 경우 해당 심사위원을 배제하        고 예비 심사위원을 선정하여 재공고한다.

라.심사방법

1) 심사는「건축 설계 공모 운영 지침」에 따른다.

2) 평가방식은「건축 설계공모 운영지침」을 기존으로 투표제로 당선작을          선정하되, 발주기관 및 설계공모 심사위원회 등이 사업 특성에 따라

채첨제 또는 투표제와 채첨제의 혼용방식 등을 적용할 수 있다.

3) 심사는 사전평가(감점) 결과를 반영한다.

4) 심사위원은 당선작에 대한 평가사유서와 심사평을 작성하고 심사위원장은 최종 심사보고서를 작성하여 심사위원 전원의 서명을 받아 발주청에 제출한다.

5) 설계공모 작품에 대한 심사과정에서 실격된 작품의 경우는 해당 사유, 기타 필요한 사항 등을 문서로 작성해야 하며, 심사에 참여한 심사위원 전원의 서명을 받아야 한다.

6) 투표 실시결과 득표수가 동일하여 순위를 가를 필요가 있는 경우

해당 동일 득표자를 대상으로 재투표를 실시하여 순위를 결정한다.

다만, 2회 이상 재투표를 실시한 후에도 순위 결정이 되지 않은 경우에는

심사위원회의 의결을 거쳐 추첨을 통해 순위를 결정할 수 있다.

7) 심사위원회에서 점수제를 선택할 경우 아래 분야별 평가항목을 바탕으로

심사위원회에서 정한 방법에 따라 심사하여 당선작을 선정한다.

가) 평가항목

전문

분야

평가

항목

세부 사항

배 점

건축

계획

(80)

접 근

계 획

(10)

￭ 보행자 및 차량 접근계획

￭ 대중교통 계획

￭ 주출입구 계획

수	우	미	양	가
10	8	6	4	2

경  관

디자인

계  획

(20)

￭ 형태 및 매스 디자인 계획

￭ 입면 디자인 계획의 우수성

￭ 주변 공간 및 환경과의 연계 및 조화

￭ 색상 및 재료 계획의 적절성

수	우	미	양	가
20	18	16	14	12

공 간

계 획

(20)

￭ 실규모 등 내부공간 계획의 적절성

￭ 건축공간간의 조닝계획의 적합성

￭ 동선 및 기능 배분의 타당성

￭ 건축물, 조경, 부대시설 등 상호간 배치계획의 경제성, 연계성, 합리성 등

수	우	미	양	가
20	18	16	14	12

친환경

계  획

(10)

￭ 생태 공간 계획

￭ 저에너지, 저탄소 건축 계획

￭ 실내 환경 계획

수	우	미	양	가
10	8	6	4	2

안 전

계 획

(10)

￭ 보차구분 계획

￭ 피난 계획

￭ 사용자를 고려한 안전성 확보방안

수	우	미	양	가
10	8	6	4	2

설 계

지 침

부 합

(10)

￭ 기능 및 용도의 적합 여부

￭ 예산 적합 여부

수	우	미	양	가
10	8	6	4	2

건축

구조

(10)

구 조

계 획

￭ 구조계획의 경제성, 시공성

수	우	미	양	가
10	8	6	4	2

안전성

￭ 구조계획의 안전성, 내구성

건축

시공

(10)

시 공

계 획

￭ 사전조사의 적절성

￭ 시공계획의 기술성, 안전성

수	우	미	양	가
10	8	6	4	2

경제성

￭ 예산 대비 실현 가능성

￭ 유지관리의 용이성 및 자재 등의 규격화

- 종합점수가 동일한 경우에는 분야별 평가항목 중 배점기준이 가장 높은 평가분야 점수 순위에 따르며, 점수가 동일한 경우 차순위 평가분야 점수순위에 따른다.

바.실격 기준

구 분	항 목	벌칙규정
실격기준	응모 신청서에 허위사실을 기재한 경우	실격
	건축법 등 관련 법령을 위배하여 계획변경이 불가피한 경우 (건폐율, 용적율, 층수 초과 등)
	제출도서의 규격을 현저히 위반한 경우
	제출도서에 해당업체를 특정할 수 있는 문구나 이미지 등이 포함된 경우
	그 밖의 심사위원회에서 응모작품이 실격이라고 의결한 경우

사.감정 기준

구 분	항 목	벌칙규정
감점기준 (최대 10점 이내)	총 연면적 초과 또는 미달(±5% 초과 시)	-2점
	추정공사비를 초과하거나 부적합한 공사비 산출	-2점
	건축법 등 관련 법규 위반사항(건당)	-0.5점
	색채 표현 미 준수(1매 당)	-0.5점
	제본방법 및 겉표지 작성기준 미 준수 등(1매 당)	-0.5점
	제출도서 매수 초과(1매 당)	-0.5점

아.불이익 처분 적용

1) 발주기관은 사전검토 결과 중대한 조건을 위배하여 심사대상으로

적절하지 않을 경우 심사위원회 의결을 거쳐 해당 공모안을 심사대상에         서 제외(실격 처리)할 수 있다.

2) 감점사유에 해당하는 대상작품에 대하여는 발주기관에서 사전 검토하고         심사위원회에서 최종 심의 결정하여 평가에 반영한다.

3) 실격 및 감점 기준에 명시되지 않은 세부 위반사항과 추가 보완하여

적용될 처분기준은 심사위원회에서 의결․조정할 수 있다.

자.기타사항

설계공모 당선작으로 선정되어 설계용역 수행 중 공사비 소요예산을 현저하게 초과하는 경우는 건설기술진흥법 제24조(건설기술자의 업무정지 등)의 규정에 따라 불이익 처분을 받을 수 있으며, 이에 대한 책임은 용역업체에서 전적으로 져야 함.

	5	입상작에 대한사항

가. 당선작 및 기타 입상작 발표

1) 당선작 및 기타 입상작은 심사위원회 개최일로부터 7일 이내에 나주시 홈페이지에 게시하여 발표한다.

2) 기타입상작은 우수작, 가작으로 선정하고 작품수준 등을 고려하여 심사위원회의 결정으로 선정하지 않을 수 있다.

나. 입상작 보상

1) 당선작 : 해당 설계용역 수의 계약권

2) 기타입상작(공모보상비 : 12,380천원)

3) 기타입상작 : 4점 이내

기타 입상자	1순위	2순위	3순위	4순위
1인인 경우	4,126천원
2인인 경우	4,952천원	3,714천원
3인인 경우	4,952천원	3,714천원	2,476천원
4인인 경우	4,952천원	3,714천원	2,476천원	1,238천원

※ 부가세 포함, 공동응모인 경우 대표건축사에게 지급

※ 채점결과 동점인 경우 해당 순위 간 보상금을 균등 지급

4) 입상작 발표일로부터 30일 내 보상금 지급을 신청하지 않을 시 보상금에 대한 권리를 포기한 것을 간주한다.

다. 당선자(당선작) 의무

1) 당선자는 심사위원회의 보완요구 사항 및 발주기관의 요구사항을 종합하여 보완이 필요한 경우 기본 및 실시설계에 보완사항을 반영하여야 한다.

2) 당선자는 해당공사의 설계용역에 대해 발주기관과 수의계약을 체결할 권리를 갖는다. 다만 발주기관의 사정으로 인해 해당 공사의 용역을 이행할 수 없는 경우에는 그러하지 아니하다.

3) 당선자의 사정으로 설계용역을 이행할 수 없는 경우 차점자(우수작) 설계자와 설계용역수의 계약을 할 수 있다.

4) 당선자는 설계공모 지침서 및 과업지시서에 의해 과업을 수행하여야 한다.

5) 당선자는 설계용역 계약을 체결할 때 다음 분야의 관계법령에 의한 설계자격이 없는 경우 관련 규정에 의한 설계자격자와 공동도급(분담이행방식)으로 계약체결을 하여야 하며, 공동도급계약의 대표자는 당선자가 된다.

가) 전기분야는 전력기술관리법에 의한 전문설계업 1종 이상 등록업체

나) 소방 분야는 소방시설공사업법에 의한 전문소방시설 설계업 또는 일반소방시설설계업(기계, 전기분야)을 등록한 업체

6) 당선자는 건축구조, 건축설비, 토목분야 등 관계전문기술자의 협력을 받아야 하는 분야에 대하여는 엔지니어링기술진흥법의 규정에 의한 기술사 사무소를 등록 개설한 자의 협력을 받아 용역을 수행하여야 하며

7) 조경 등 기타 관련분야는 관련전문가를 용역에 참여시켜 수행토록 하여야 한다.

8) 당선자는 설계용역 수행 시 각종 필요 인증 등의 예비인증을 취득하여야 한다.

(인증수수료는 발주기관 부담)

9) 당선자는 설계용역 수행 시 및 용역 완료 후라도 각종 법령에서 정하는 인허가, 동의, 심의, 협의, 주민설명회, 보고회, 준공처리 등 필요 업무를 당선자 부담으로 수행하여야 하며, 발주기관이 이행하는 경우 필요자료 제출 등 업무수행에 협조하여야 한다.

라. 저작권

1) 입상작의 저작권은 원칙적으로 설계자에게 있으며, 저작권의 귀속 등 저작권과 관련한 제반사항은 저작권법령이 정하는 바에 따른다.

2) 공모작은 타인의 저작권을 침해하지 않는 창작품이어야 하며, 만약 타인의 저작권을 침해했을 경우 모든 책임은 응모작 제출자에게 있으며 입상작은 입상이 취소될 수 있고 모든 권리를 반환해야 한다.

마. 작품반환

공모작의 반환은 심사결과 발표일로부터 7일 이내에 참가자의 부담으로 반출하여야 하며, 기간 내에 반출되지 아니한 작품은 발주기관이 임의로 처리하여도 이의 제기할 수 없다.

바. 기타

1) 본 설계공모는 2개 이상의 업체가 참가할 경우 성립되고 2개 업체 미만인 경우 재공고 입찰 또는 새로운 입찰로 진행해야 한다.

* 새로운 입찰을 할 경우 설계공모가 아닌 다른 입찰방법을 적용할 수 있다.

2) 설계공모참가자는 본 설계공모지침서를 숙지하고 인정한 것으로 간주하며 본 지침서의 문구 해석상 발주기관과 참가자의 이견이 있을 경우 발주기관의 해석을 우선으로 하고 기타 명시되지 않은 사항은 발주기관이 정하는 바에 따라야 한다.

	6	설계지침

가. 설계 기본방향

1) 현대적 감각과 창조적 예술성, 기능·구조·미의 3대 요소를 최대한 활용하여 상징적 이미지를 나타내도록 한다.

2) 대상 부지 조건 및 주변 환경을 고려한 건물배치 및 내․외부 공간계획 수립(유니버셜디자인 도입) 등 사업 부지 조건을 최대한 활용하여 공공건축물에 적합한 설계의도를 구현한다.

3) 설계단계부터 에너지절감 및 향후 운영 시 유지관리비 절감이 가능한 친환경 건축물 구현

4) 건립대상지 주변은 복암리고분군(사적), 정촌고분, 복암리유적, 다시들 등 마한문화 유적과 자연경관이 어우러진 역사적 공간으로써 탐방센터는 이러한 주변 경관과 조화를 이루고 유적의 정체성이 반영된 특화 디자인으로 설계

※ 정체성이 반영되지 않는 공공건축 디자인 지양

- 주변 경관을 방해하는 과도한 디자인 및 입면계획은 지양하고 주변경관과 시설과의 조화되는 입면, 재료, 색채 계획

- 탐방센터는 쉼터, 전시실 등 방문객을 위한 다목적 기능을 수행하며 옥외공간에서는 주변 경관을 조망하고 힐링할 수 있는 구조로 설계

5) 정비시행계획 종합계획에 의거 정비구역과의 전체 동선과 자연스럽게 연결될 수 있는 동선계획 (정비구역 전체 마스터플랜과 함께 센터 포지션 체크해서 지도로 제시)

나. 설계 고려사항

1) 공모안 제출 시점에서 관계법규(입법예고)에 적합하도록 계획한다.

2) 사업부지 여건(건물, 부지, 도로, 교통 등)을 정확히 조사하고 분석한 후 토지이용 및 시설이용의 효율성 극대화도록 계획한다.

가) 부지내 고저차, 인접 부지와 고저차, 주변 도로와 고저차를 고려한 배치계획, 원할한 진출입 계획, 평면계획, 주차 및 조경계획, 토목 계획을 수립하여야 한다.

나) 배수로 이동을 고려한 조경 계획 등 외부 공간을 계획하여야 한다.

3) 건축물 주출입구까지 연결되는 보행자의 접근 동선이 부지 전체에 대한 보행자와 차량 동선의 교차 최소화 방안을 마련하여야 한다.

4) 보행로는 장애물 없는 생활환경 인증 기준에 준하는 보도 폭과 기울기로 조성 하여야 한다.

5) 각종 공간을 유기적으로 연결 및 효율적인 동선계획을 수립하여 서로 중복되거나, 불필요한 공간이 발생되지 않도록 한다.

6) 화재, 비상시 신속하고 효율적인 대처가 가능하도록 대피 동선 및 소방 진입용 동선계획 수립, 건축물 후면 등 취약지역이 발생하지 않도록 유의

7) 에너지를 절감할 수 있는 친환경건축물로 기본방향을 잡고, 에너지효율인증등급(1++등급), 제로에너지건축물 등급(5등급)을 득할 수 있도록 설계하고 관련법령이나 기준, 지침 등의 개정(입법예고 등) 사항을 검토하여 상위기준을 적용 한다.

8) 신재생에너지는 관련 기준(2025년 34%)을 충족하고 본 사업에 적합한 설비를 면밀히 검토하여 반영한다.(해당시)

9) 야간 및 휴일에 접근로 안전 확보 대책마련 필요, 범죄예방환경설계 적용 고려한다.

다. 분야별 설계지침

1). 외부공간 및 배치 계획

가) 탐방센터 옥외공간과 랑동마을회관 진입로 방면 휴게광장*간 두 공간이 단절되지 않고 상호 연계되어 방문객이 자연스럽게 두 공간을 함께 향유 할 수 있는 구조로 계획

* 휴게광장 조성은 별도 특화경관 용역으로 추진중이며 외부경관 설계는 향후 특화경관팀과 협의 통해 최종 결정

나) 건물 및 부대시설 배치는 향, 조망, 에너지 절약, 이용자의 편의성, 안정성 등을 고려하여 설계자의 창의성을 발휘하여 합리적으로 배치

다) 주변 보도현황 파악 및 보행자를 위한 보도계획을 수립하여 건물 진입공간  및 출입에 지장이 없도록 계획

라) 보도계획과 연계하여 차량 진출입 및 주차공간의 합리적인 배치로 이용 편의 증진

마) 지역주민 및 방문객이 편리하게 이용할 수 있도록 열린공간으로 조성

바) 진입광장을 통해 이동(방문객 주차장 → 전시관 직원 주차장)되는 비상차량, 서비스차량은 방문객 경로 방해 및 안전상 문제를 고려하여 차량이 통제될 수 있도록 하여 보행자 이동 동선과 겹치지 않도록 해야 한다.

- 복암리고분군 전시관에 진입이 필요한 업무차량의 진입동선은 외부에서 직접 진입할 수 있도록 하여 보행자 이동동선과 분리하여야 한다.

※ 정비구역 특화 경관 설계 용역과 협의

사) 탐방센터는 그 목적에 맞게 방문객 동선이 진입광장(주차장)을 통해 자연스럽게 복암리고분전시관, 잠애산성 탐방로, 정촌고분 등으로 접근이 가능하며 주변시설물 이용후 탐방센터로의 접근이 용이하게 설계한다.

아) 방문객은 탐방센터 정문으로 출입이 가능하며, 근무자는 사무실 별도 출입문을 이용하여 직접적으로 방문객들과 겹치지 않도록 계획

자) 사무실을 이용하는 근무자들은 필요시 탐방센터 내부로 연결되는 문을 통해 탐방센터로 이동이 가능하며 방문객은 비상시를 제외하고 사무실로의 출입을 통제 하도록 고려

차) 탐방센터는 기본적으로 무단차로 계획하여 노약자 및 이동약자를 우선 고려하는 계획

카) 화재시 탐방센터 이용자들은 주출입구, 사무실 출입구 등을 이용하여 신속하게 대피할 수 있도록 고려되어야 함

타) 화재시 소방차량의 진출입이 원활하도록 해야 하며 소화 활동에 지장이 없도록 고려

2) 평면계획

가) 각 공간 및 이용자의 특성을 분석하여 유사영역은 인접 배치하고 각 영역별로 동선이 겹치지 않도록 한다.

나) 실의 형태 및 평면상 배치는 사용 용도에 적합하고 에너지절약, 채광, 환기, 소음 발생 등을 고려하여 배치

다) 주출입구 및 부출입구 접근이 용이하도록 계획하고 장애인과 노약자 등의  이용에 불편이 없도록 계획

라) 소음진동을 발생시키는 실과 소음으로부터 이격이 필요한 실을 구분하여  계획하고 불가피할 경우 흡음. 차음계획을 통해 실별 소음 간섭을 최소화  할 것

마) 실별계획

(1) 체험콘텐츠실

- 콘텐츠실은 역사문화권(나주 마한권 다시면 일원) 전반에 대한 이해를 돕기 위한 체험콘텐츠로 구성할 계획

- 고대 당시 마한 문화(공간, 생활상)을 체험할 수 있는 체험형 콘텐츠로 구성하여 운영할 예정

※ 콘텐츠기획은 현재 추진중인 관련 용역 완료 후 결과를 토대로 기획될 예정

※ 해당 체험실은 복암리고분군 전시관과 연계된 공간

- 복암리고분군 연방문객수 :  3년 연간 평균 14,000여명

- 주요 수요층 : 초등학생 및 가족단위

- 노출천정으로 개방감 부여

- 오픈된 공간으로 누구나 쉽게 관람할 수 있는 공간이 되도록 유도

- 전시실의 특성을 고려하여 간접조명을 통해 은은한 분위기 확보

- 다양한 연출을 위해 천장 조명 레일 설치 (향후 조명기 납품)

- 기계 환기를 통해 사계절 환기가 가능

- 도토기, 석재류 소장품을 감안한 항온항습이 가능해야 함

- 깔끔한 실내 분위기 조성

- 콘센트는 벽체와 바닥부분에 매립형으로 동선 및 공간연출에 방해 되지 않게 설치

(2) 사무실

- 방문객 동선과 분리하여 출입할 수 있는 곳에 출입구 계획

- 기계 환기를 통해 사계절 환기 가능

- 깔끔하고 밝은 실내 분위기 조성

(3) 휴게공간

- 방문객들의 대상으로 쉼터 역할을 하는 공간

- 노출 천정으로 개방감 부여

- 역사문화권 전경을 볼 수 있고 개방감 및 채광 확보

- 벽면을 부분적으로 목재를 사용하여 목재의 질감을 통해 친근감 있는

공간으로 조성

- 자연환기 및 기계 환기를 통해 사계절 환기 가능

- 간접조명을 통한 편안한 휴식 공간 연출

(4) 수유실

- 외부에서 수유실을 볼 수 없게 하여 이용자에게 프라이버시 확보

- 직접조명을 통해 밝은 공간 분위기 확보

- 기계 환기를 통해 사계절 환기 가능

- 수유, 귀저귀 갈이, 이유식을 데울 수 있는 등의 행위를 할 수 있는

기자재 구비

- 울음소리로 인한 피해를 최소화하기 위해 흡음재료를 이용

(5) 다목적 회의실

- 빔 프로젝터 매립 거치대 엘리베이션 및 전동스크린을 설치하고 프로젝터 등 기자재 구비

- 기계 환기 및 자연환기를 통해 사계절 환기 가능

- 직접조명을 통해 항상 밝은 분위기를 연출

- 흡음재료를 이용하여 공간 소음을 최소화

(6) 로비 공간 (공용공간)

- 탐방센터 안내 및 지원시설 구비

- 넓고 쾌적한 공간 조성

- 방문자들이 사용할 수 있는 모든 공간으로 접근이 가능하도록 설계

- 키오스크를 설치하여 시각적으로 고대 역사문화를 간접 경험

(7) 창고

- 전시품 보존 관리를 위해 냉·난방공조 설비 운영이 적합하게 고려

(8) 판매시설

- 모든 공간에서 쉽게 접근할 수 있는 구조로 설계

- 직접조명을 통해 항상 밝은 분위기 연출

- 지역 특산품 및 굿즈, 기념물 등 다양한 상품이 판매 시설

3) 입면계획

가) 주변의 랜드마크와 조화로운 건축디자인 계획, 공공건축물의 상징성 및 품격을 고려하고 주변시설과  조화되도록 계획

나) 에너지효율 및 유지관리에 유리하고 변형, 변색 등이 적고 경제적인 외장 마감재를 계획

다) 화려하고 다채로운 컬러를 지양하고 통일성이 부여된 디자인 입면을 창의적으로 구현

4) 단면계획

가) 실별 기능, 특성을 고려한 층고 및 반자높이를 산정하여 개방감 있는 공간 구성 등 적정 계획

나) 층고 및 반자높이는 천정 반자공간에 설치되는 기계설비, 전기설비, 소방설비 등의 설치공간을 고려하여 산정

5) 구조계획

가) 건물의 기능에 부합하고 지진 등 외력에 안전한 구조계획을 수립

나) 본 설계공모에 적합한 주 건물구조를 채택하고 같은 층이나 동일 공종에서 시공성과 안정성이 확보되도록 계획

6) 기계설비계획

가) 건축물의 에너지절약 설계기준을 적용하고 에너지 절약을 높일 수 있는   고효율 설비 기기 반영

나) 설비 배관, 부속품, 위생도기 등 자재는 내구성이 높으며 보수, 교체 등 향후 유지관리에 적합한 자재를 선정하고 점검 및 관리에 충분한 공간을 확보토록 계획

다) 급수 및 배수와 관계된 모든 시설(탕비실, 정수기, 조경 용수 등)을 검토하여 노출되는 배관 등이 없도록 한다.

7) 전기/통신설비 계획

가) 모든 설비는 최적의 시스템으로 구성하여 안정성 및 신뢰성, 미래지향성,  유지관리 효율성에 중점을 두고 계획한다.

나) 모든 조명기구는 고효율 LED 조명기구를 사용하고 적정 조도 확보

다) 통신설비는 최신 규격으로 설계하고 향후 운영 및 확장이 용이하도록 충분한 용량을 확보하여야 한다.

8) 신재생에너지설비(해당시)

가) 2025년 신재생에너지 공급의무비율 34% 이상 계획한다.

나) 본 사업에 적합한 신재생에너지설비(태양광, 지열, 연료전지 등)를 면밀히 검토하여 반영한다.

다) 신재생에너지설비를 이용한 활용 계획을 수립한다.

9) 토목계획(건축물 주변관련부지)

가) 현장여건을 고려하고 인접 시설물에 미치는 영향, 지반침하, 붕괴 등 예상되는 상황을 고려하여 안정성 있는 가시설 및 구조물 설치 계획 반영

나) 주변 우오수관로, 상수관로 등 지장물을 사전 조사하여 적합한 설치 계획을 수립한다.

10) 조경 및 조경시설물(건축물 주변관련부지)

가) 건물 및 주변경관과 어울리는 공간계획 수립 및 수목 선정 시 관계 전문가의 의견을 참고하여 계획한다.

나) 기존 수목 활용 방안 및 입목폐기물 처리 계획 수립.

다) 탐방센터옥외공간과 랑동마을회관 진입로 방면 휴게광장간 두 공간이 단절되지 않고 상호 연결되어 방문객이 자연스럽게 두 공간을 향유 할 수 있는 구조로 계획되며 이에 따른 조경 및 시설물 연출에 통일성을 갖춰야 함

11) 주차계획

가) 기존 복암리 고분 전시관 내 주차장을 활용하는 것을 기본 원칙으로 한다.

나) 주차장 및 내부도로와 명확히 구분하여 안전하고 쾌적한 공간으로 조성

다) 금회 신축하는 탐방센터에 인접하여 장애인, 임산부 등 주차공간 확보

	7	각종서식

가. 설계공모 응모 신청 시

1) 설계공모 응모신청서 (서식 1)

2) 대표자 선임계 (서식 2)

3) 설계공모 참여자 명단 (서식 3)

4) 공동응모협정서 (서식 4)

5) 청렴서약서 (서식 5)

6) 사전접촉 금지 서약서 (서식 6)

7) 위임장 (서식 7)

8) 사용인감계 (서식 8)

9) 설계공모 서면질의서 (서식 9)

나. 설계공모 응모작 제출 시

10) 설계공모 응모작 제출서 (서식 10)

11) 설계설명서 표지 양식(서식 11)

12) 건축개요 및 시설 면적표 (서식 12)

13) 층별 세부용도 및 면적표 (서식 13)

14) 관련법규 검토서 (서식 14)

15) 추정공사비 내역서 (서식 15)

16) 심사위원 기피·회피 신청서 (서식 16)

17) 심사 후 입상작 확인용 (서식 17)

18) 규격봉투 (서식 18)

다. 기본구상안 관련 자료

[서식 1]

설계공모 응모신청서
※ 접수번호
대 표 설계사무소	업 체 명				사업자등록번호
	대표자명				주민등록번호
	주 소				전화번호 (FAX번호)
	(E-mail)
공동응모 설계사무소	업 체 명				사업자등록번호
	주 소				전화번호 (FAX번호)
나주시에서 시행하는 「나주복암리고분군 역사문화권 정비구역 탐방센터 건립사업 설계공모」에 있어 “공고문” 및 “설계공모지침서”를 준수하여 응모할 것을 신청합니다. 첨부 : 등록서류 (공고문 참조) 2025년 월 일 신청인(대표자) : (인) 나주시장 귀하
-------------(인)------------ 절 취 선 -------------(인)--------------
설계공모 응모신청 접수증
※ 접수번호				접수일자		2025.		접 수 인
설 계 사무소명				전화번호 (FAX번호)
대 표 자 (건축사)				주민등록번호

[서식 2]

대표자 선임계

업 체 명
대표자 성명 (건축사)		주민등록번호
주 소
E-mail		전화번호

상기인을 나주시에서 시행하는「나주복암리고분군 역사문화권 정비구역 탐방센터 건립사업 설계공모」에 응모하는 대표자로(담당건축사)로 위임합니다.

2025년     월     일

○ 대표업체

업 체 명 :

주    소 :

대 표 자 :                  (인)

○ 공동응모업체

업 체 명 :

주    소 :

대 표 자 :                  (인)

나주시장 귀하

[서식 3]

설계공모 참여자 명단

연번	소 속	직 위	성 명	주 소	전화번호

본인은 나주시에서 시행하는「나주복암리고분군 역사문화권 정비구역 탐방센터 건립사업 설계공모」에 응모함에 있어 모든 권한을 위임받은 응모대표자로서 참여자 명단을 제출합니다.

2025년     월     일

응모대표자 : 소속         직위         성명             (인)

나주시장 귀하

[서식 4]

공동응모 협정서

제1조 (목적) 이 협정서는 나주시에서 시행하는 「나주복암리고분군 역사문화권 정비구역 탐방센터 건립사업 설계공모」를 ○○○ 와 ○○○가 공동으로 응모하여 업무를 수행함에 있어서 각 업체 및 개인이 준수하여야 할 사항을 정함에 있다.

제2조 공동응모 대표업체(이하 대표업체와 같다)의 명칭, 사무소의 소재지 등은 다음과 같다. 수급체의 명칭, 사업소의 소재지, 대표자는 다음과 같다.

1. 업  체  명 :

2. 소  재  지 :

3. 대표자성명 :

제3조 (공동응모의 구성원) 대표업체를 제외한 공동응모업체(자)의 구성원은 다음과 같다.

1. 업체명 :                 (대표자 :         주  소 :                )

2. 업체명 :                 (대표자 :         주  소 :                )

제4조 (대표업체의 권한) 대표업체는 발주기관 및 제3자에 대하여 공동응모업체(자)의 구성원을 대표하여 문서의 제출 및 수령, 권리의 획득 및 포기 등에 관한 의사 표시 권한을 가진다.

제5조 (효력기간) 본 협정서는 당사자간의 서명과 동시 발효하며, 공모의 이행으로 종결된다. 다만, 당선작으로 결정되어 기본 및 실시설계 시에는 실시설계 종료 후 종결된다.

제6조 (의무) 공동응모업체(자) 구성원은 제1조에서 규정한 목적을 달성하기 위하여 신의를 바탕으로 성실하게 필요한 모든 지식과 기술을 활용할 것을 약속한다.

제7조 (구성원 상호간의 책임) 구성원은 과업수행과 관련하여 제3자에게 끼친 손해 및 구성원이 다른 구성원에게 끼친 손해를 구성원 상호간 협의하여 배상한다.

제8조 (권리․의무의 양도제한) 구성원은 이 협정서에 의한 권리․의무를 제3자에게 양도할 수 없다.

제9조  ① 구성원 중 대표업체가 중도에 탈퇴하거나 그 일원의 탈퇴로 응모자격요건에 미달하게 될 경우에는 응모작품을 제출할 수 없다.

② 구성원 중 일원이 중도 탈퇴하였을 경우 즉시 서면으로 신고하며, 탈퇴 업체(자)를 다른 업체(자)로 교체할 수 없다.

위와 같이 공동수급협정을 체결하고 그 증거로서 협정서 ○통을 작성하여 공동응모업체(자) 구성원이 기명날인하여 각각 보관한다.

2025년     월     일

○ 대표업체

업 체 명 :                  (전화번호)

주    소 :

대 표 자 :                  (인)

○ 공동응모업체

업 체 명 :                  (전화번호)

주    소 :

대 표 자 :                  (인)

나주시장 귀하

[서식 5]

청 렴 서 약 서

본인은 나주시에서 시행하는 「나주복암리고분군 역사문화권 정비구역 탐방센터 건립사업 설계공모」에 응모함에 있어 귀 시의 설계공모지침 등 제반규정을 성실히 준수하고 제출서류 전반에 대한 허위기재 및 불공정행위 등으로 인하여 발생되는 어떠한 불이익 처분에도 이의를 제기하지 않을 것이며, 특히 공모와 관련한 응모작품 제출, 심사위원회의 심사결과, 당선작 선정 등에 대하여는 이의 없이 귀 시의 결정에 따를 것을 확약하고, 만약 이를 어겼을 경우 민형사상 등 일체의 책임을 감수하겠으며 이에 서약서를 제출합니다.

2025년     월     일

○ 대표업체

업 체 명 :

주    소 :

대 표 자 :                  (인)

○ 공동응모업체

업 체 명 :

주    소 :

대 표 자 :                  (인)

나주시장 귀하

[서식 6]

사전접촉 금지 서약서

응모자는 「나주복암리고분군 역사문화권 정비구역 탐방센터 건립사업 설계공모」와 관련하여 관계법령에 규정된 절차를 준수하여 공정하고 투명한 설계공모 심사가 되도록 아래의 사항을 준수하고, 만약 이를 위반할 시에는 관계법령에 따라 책임을 지고 이와 관련하여 일체의 민·형사상 이의를 제기하지 않겠습니다.

가. 특정인의 당선을 위한 담합 등 설계공모의 자유경쟁을 방해하는 행위나 불공정한 행위를 하지 않겠습니다.

나. 본 건 설계공모와 관련하여 공모 및 심사 전 과정에서 심사위원 등 공모관련자와 직·간접적으로 접촉·연락하지 않겠으며, 이유여하를 막론하고 금품, 향응이나 부당한 이익을 제공하지 않겠습니다.

상기 내용을 위반할 시에는 당선 취소 등의 처분 및 관계법령에 따라 일체의 민·형사상 책임을 지겠습니다.

2025년     월     일

	○ 대표업체	업체명 :
		대표자 :		(인)
	○ 공동응모업체	업체명 :
		대표자 :		(인)

나주시장 귀하

[서식 7]

위  임  장

대 리 인 : ○○○

위 사람을 본인의 대리인으로 정하여「나주복암리고분군 역사문화권 정비구역 탐방센터 건립사업 설계공모」 설계공모에 관련된 모든 권한을 위임합니다.

2025년     월     일

		업체명 :
		대표자 :		(인)

재 직 증 명 서

성 명		생 년 월 일
부서/직위		소 속
주 소
재직기간

위와 같이 당사에 재직 중임을 증명합니다.

2025년     월     일

		업체명 :
		대표자 :		(인)

나주시장 귀하

[서식 8]

사 용 인 감 계

사용인감

본인은 나주시에서 시행하는 「나주복암리고분군 역사문화권 정비구역 탐방센터 건립사업 설계공모」에 수반되는 모든 행위에 대하여 위의 인감을 사용하고자 하며, 동 인감을 사용함으로써 민형사상의 문제가 발생할 경우 모든 책임을 질 것을 확약하고 이에 사용인감계를 제출합니다.

2025년     월     일

업 체 명 :

주    소 :

대 표 자 :                     (인)

나주시장 귀하

[서식 9]

설계공모 서면질의서

대표자 성명 (건축사)		신 청 접수번호
설계사무소명		전화번호
소 재 지		FAX번호
지 침 서 (PAGE)	질 의 내 용

[서식 10]

설계공모 응모작 제출서
※ 접수번호
신청인	설계사무소명				전화번호/FAX
	대 표 자				주민등록번호
	사무소 소재지
나주시 에서 시행하는 「나주복암리고분군 역사문화권 정비구역 탐방센터 건립사업 설계공모」응모작을 제출합니다. 2025년 월 일 신 청 인 : (인) 나주시 장 귀하
제출서류(도서) 1. 설계설명서 10부. 2. 심사 후 입상작 확인용 서류 1부. * 위 내용이 포함된 USB 1EA
-----------(인)--------- 절 취 선 --------(인)------------
설계공모 응모작 접수증
※ 접수번호									접 수 인
설 계 사무소명				전화번호 (FAX번호)
대 표 자 (건축사)				주민등록번호
소 재 지
발주기관		나주시청

[서식 11]

설계설명서 표지 서식

□ 설계설명서 표지 작성요령

	3cm	3cm				-A3횡 아트지 좌측편철 -글자체 : HY견고딕 -제목크기 : 35 -연도 글씨크기 : 20 -중앙정렬 -글씨 : 진하게 -셀간격 : 180% -테두리선 : 없음 -번호 기재란 외곽선 :진하게
					2cm
					3cm
					3cm
나주복암리고분군 역사문화권 정비구역 탐방센터 건립사업 설계공모 설계설명서
2025. 00.
					5cm
					2cm

※ 이격거리는 ± 0.5cm 범위내로 작성 (표지작성규정 미준수시 감점대상 포함)

[서식 12]

건축개요 및 시설 면적표

구 분			내 역	비 고
건물개요	대 지 위 치
	지 역 지 구
	대 지 면 적		㎡
	도 로 현 황
	건 축 면 적		㎡
	연면적	전 체	㎡
		지 하	㎡
		지 상	㎡
	건 폐 율		%
	용 적 율		%
	구 조
	층 수
	최 고 높 이		m	․단면도에 층고 및 최고 높이 표기할 것
	승 강 기		대
주차개요	계		대	․법정대수 산정 근거 표기
	지 상		대
	지 하		대
	주차장 면적		㎡	․산출근거
조 경 개 요	조 경 면 적			․법정면적 : % ․설치면적 : % (산출근거 구체적으로 표기)
	식 재 면 적
	조경시설면적
	옥상조경면적
주요 설비개요
외부마감 (주요마감)
기타 (에너지,신재생,녹색건축물,제로에너지 등)

[서식 13]

각 층별 세부용도 및 면적표

층 별	용 도	면 적 (㎡)	비 고
총 계
	소 계
	소 계
	소 계
	소 계

[서식 14]

관 련 법 규  검 토 서

법 규 명 및 조 항	대 상	법 적 기 준	설 계 기 준	비 고

[서식 15]

추정 공사비 내역서

공사명 : 나주복암리고분군 역사문화권 정비구역 탐방센터 건립사업 설계공모

(단위 : 천원)

품 명		규격	단위	수량	재료비	노무비	경비	계	비 고 (구성비)
건축공사	구조체
	외장
	내장
	토목
	조경
기계공사
전기공사
통신공사
소방공사
신ㆍ재생에너지 설비공사
철거공사
폐기물처리비
○○공사
계
제 경 비 (비율계산)
합 계 (총공사금액)

[서식 16]

심사위원 기피·회피 신청서

□ 설계공모명 : 나주복암리고분군 역사문화권 정비구역 탐방센터 건립사업 설계공모

□ 기피·회피 위원

성 명	소 속	기피·회피 사유

2025.    .    .

제 출 자    소  속 :

연락처 :

직  위 :

성  명 :                    (인)

나주시 장 귀하

[서식 17]

심사 후 입상작 확인용
설계공모명	나주복암리고분군 역사문화권 정비구역 탐방센터 건립사업 설계공모
설계사무소명
응 모 자 명	(인) ※ 반드시 대표자 날인
응모작품 조감도 축소 또는 사진 붙임

[서식 18]

규  격  봉  투

	뒷면 풀칠하고 봉인
	나주복암리고분군역사문화권정비구역탐방센터건립사업설계공모응모작품확인서			풀칠
		접수번호
	※ 사무소명, 응모자명 재중
	풀 칠

※ 이 서식을 출력하여 사용할 것.

기본구상안