「밀양시 하남읍 농업근로자 기숙사 건립사업」 설계공모 지침서

2025. 3.

	밀양시농업기술센터

목 차
1. 설계공모개요 1.1 설계공모 목적 1.2 설계공모(사업) 개요		1
2. 설계공모일정 및 방법 2.1 설계공모방식 2.2 설계공모 추진일정 2.3 설계공모 참가의 자격 2.4 참가등록 2.5 제공자료 2.6 질의접수 및 응답		2
3. 공모안(작품)의 제출 및 작성 3.1 공모안(작품) 제출 3.2 제출도서의 익명성 3.3 제출도서의 작성		6
4. 세부설계지침 4.1 설계목표 4.2 대상지현황 4.3 시설규모 4.4 시설구성 4.5 부문별 설계지침		9
5. 심사 및 당선작 선정 5.1 심사위원회 구성 및 운영 5.2 공모안 심사 5.3 심사 시 불이익 처분기준 5.4 심사결과 발표 5.5 입상 작품수 및 보상 5.6 설계용역권의 승계		17
6. 기 타 사 항 6.1 당선작 설계자의 의무 6.2 저작권 및 작품전시 6.3 작품 반환 6.4 유의사항		23
7. 각종서식 목록 [서식1~19]		27

1		설계공모개요

1.1 설계공모 목적

1. ｢건축서비스산업진흥법｣ 제21조, 동법 시행령 제17조에 의한 건축설계 공모를 통해 보다 창의적이고 주변 환경과 조화로우며, 예술성·작품성을 갖춘 품격 높은 설계(안)을 선정하고자 함

2. 작목 특성상 근로자를 상시 상용할 수 없는 작목에 대하여 농촌 인력 중개센터(공공형 계절 근로)를 유치하고자 근로자들에게 인권 보호 및 안전하고 쾌적한 환경 숙소를 제공하기 위한 목적으로 함

1.2 설계공모(사업) 개요

1. 사 업 명 : 밀양시 하남읍 농업근로자 기숙사 건립사업

2. 시행기관 : 밀양시

3. 위    치 : 밀양시 하남읍 명례리 964-4번지 외 1필지(학교용지, 답)

4. 대지면적 : 2,000㎡

5. 건축규모 : 2동, 지상 2층, 연면적합계 1,240㎡ (연면적은 ±5% 범위 내 조정 가능)

※ 단, 조정면적 동당 연면적 660㎡ 미만으로 계획할 것

6. 주 용 도 : 공동주택(기숙사)

7. 예정공사비 : 3,947백만 원 (부가세포함)

8. 예정설계비 : 182,620천 원(부가세포함)

※ 설계의 안전성 검토, 에너지절약계획서 관계기관 검토, 기타 발주처가 요구하는 각종 자료 제출 업무에 대한 일체의 비용을 포함 (단, 인증 수수료 미포함)

9. 설계기간 : 착수 후 120일(공휴일 포함)

※ 발주처의 사정에 따라 기간 변경이 될 수 있음.

10. 설계용역범위

가. 「공공발주사업에 대한 건축사의 업무범위와 대가기준」규정에 따른 계획ㆍ중간ㆍ            실시설계 설계

나. 건축ㆍ구조ㆍ토목ㆍ조경ㆍ기계ㆍ전기ㆍ소방ㆍ통신 등 실시설계 일체

다. 각종 인ㆍ허가 및 심의 이행

라. 공사입찰 관련 도서 작성

2		설계공모일정 및 방법

2.1 설계공모방식 : 일반설계공모

2.2 설계공모 추진일정

구 분	일 정	비 고
설계공모 공고	2025. 03. 21.(금)	나라장터, 밀양시 홈페이지, 세움터, 경상남도 공공건축지원센터 누리집
참가등록	2025. 3. 31.(월) (10:00 ~ 17:00) ※12:00~13:00 점심시간 제외	밀양시 건축과 방문 접수 ※ 우편접수 불가
질의접수	2025. 4. 2.(수) (09:00 ~ 18:00)	전자우편(jieun711@korea.kr) ⇒ 반드시 발주처에 수신확인(유선)바람 ※ 055-359-5385
질의답변	2025. 4. 9.(수)	밀양시청 건축과 홈페이지 공개자료실에 공지
공모안(작품) 제출	2025. 5. 7.(수) (10:00 ~ 17:00) ※12:00~13:00 점심시간 제외	밀양시 건축과 방문 접수 ※ 우편접수 불가
공모안(작품) 심사	2025. 5. 19.(월) 14:00 (예정)	작품설명, 당선작 및 입상작 선정
심사결과 발표	2025. 5. 23.(금) (예정)	밀양시 홈페이지, 세움터

※ 위 일정은 사정에 따라 변경될 수 있으며, 변경 시에는 별도 통보

2.3 설계공모 참가의 자격

1. ｢지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령｣ 제13조(입찰의 참가자격) 및 같은 법 시행규칙 제14조(입찰 참가자격 요건의 증명)의 자격을 갖춘 자로서 설계공모 공고일 현재 다음 사항에 해당하는 업체

가. 공고일 현재 「건축사법」제7조 및 같은 법 제23조에 따라 건축사자격을 취득한 자로서 건축사사무소 개설신고를 한 자(‘법인’을 포함)로 관계 법령에 결격사유가 없는 자

나. 「건축사법 시행령」제21조의2에 따라 외국건축사 면허 및 자격을 갖춘 자로 국내 건축사사무소 개설자와 공동업무수행 협약을 체결한 자(이 경우 주계약자는 국내 건축사로 함)

다. 공동 응모 시 선임한 대표자는 공동참가자를 대표하여 본 설계 공모 관련 문서 제출과 수령, 권리 취득과 포기 등에 관한 대표 권한을 갖는다.

(단, 공동응모 시 2개 사 이내로 하며, 응모신청서 접수 이후에는 공동응모를 변경할 수 없음)

라. 설계공모 참가등록자는 1개의 작품만을 제출할 수 있으며, 중복 응모한 사실이 발견된 자는 해당 응모자 전부의 참가자격을 박탈한다.

2. 당선자는 계약 시 전기·소방·통신 분야 등의 자격이 없는 경우 ｢전력기술관리법｣, ｢소방시설공사업법｣, ｢엔지니어링산업 진흥법｣ 등 각 분야별 관계법령에서 정하는 기준에 따라 등록 및 신고 등을 필한 자와 공동도급(분담이행방식)하여야 하며, 이 경우 당선된 자(공동응모자의 경우 대표자)가 대표자가 된다. 기타 계약에 관한 사항은 ｢지방자치단체를 당사자로하는 계약에 관한 법률｣에 의한다.

3. 자격제한

가. 응모신청 등록일로부터 공모(안)접수 기간까지 등록취소, 휴업, 폐업, 업무정지 및 자격정지와 기타 행정관청의 행정처분을 받은 자, 기타 관계법령에서 정하는 결격사유가 있는 자는 응모신청(공모참여) 할 수 없다.

- 응모신청(공모참여) 시 건축사협회 또는 등록관청에서 발급한 업무정지     중이 아님을 증빙하는 관계서류 등을 제출해야 함(공동응모자 포함)

나. 해당 기한 내에 건축설계공모 응모신청서를 접수하지 않은 자

다. 1개 업체가 2개 이상 중복 응모하거나 단독으로 응모 신청 후 공동으로 응모한 자

2.4 참가등록

1. 참가등록(접수) : 2025. 3. 31.(월) 10:00 ~ 17:00 (※12:00~13:00 점심시간 제외)

2. 등 록 처 : 밀양시청 건축과 공공건축담당(☎055-359-5385)

3. 참가등록방법: 방문접수 (마감시한 전 접수까지만 인정)

4. 참가등록 구비서류

본 설계공모에 참여하고자 하는 자는 등록 기간 내에 다음의 서류를 등록(접수)하여야

하며, 마감이후 서류보완은 불가함

가. [서식1] 설계공모 응모신청서 1부.

※ 설계공모관련 안내사항을 문자로 발송하므로 안내받을 휴대전화번호를 필히 기재 바람

나. [서식2] 대표자선임계 1부.(공동응모시)

다. [서식3] 공동응모협정서 1부.(공동응모시)

라. [서식4] 청렴서약서 1부.

마. [서식5] 사전접촉금지 서약서 1부.

바. [서식6] 위임장 1부.(대리인 등록시)

사. [서식7] 사용인감계 및 인감증명서 1부.(법인은 법인인감증명서)

아. [서식8] 보안각서 1부.

자. 건축사면허증 및 건축사사무소 등록증 사본 각 1부.

차. 건축사협회 또는 등록관청에서 발급한 행정처분 사항 증빙서류 1부.

(공고일 기준 1년 이내)

카. 법인등기부 등본(법인의 경우) 또는 사업자등록증(개인의 경우) 사본 1부.

※ 공동 응모자의 경우 [사~카] 서류는 공동응모 참여업체 분까지 포함하여 제출

2.5 제공자료

1. 자료내용

- 연속지적도

- 수치지형도

-“농업근로자 기숙사 건립사업”기본계획서

2. 제공방법: 참가등록자 한하여 전자우편으로 제공

※ 제공 도서 및 자료의 내용은 본 설계공모 외 다른 목적으로 사용할 수 없음

2.6 질의접수 및 응답

1. 질의방법 : [서식9] 서면질의서를 작성하여 전자우편 접수(jieun711@korea.kr)

가. 접수기간 : 2025. 4. 2.(화)(10:00 ~ 17:00)

나. 서면질의서는 기간 내 접수하여야 함

다. 이메일 접수 후 반드시 발주처에 유선으로 확인하여야 함(☎055-359-5385)

2. 답변방법

가. 일  시: 2025. 4. 9.(수)

나. 방  법: 밀양시청 건축과 홈페이지 공개자료실에 공개

※ 답변내용의 확인 책임은 참가등록자에게 있음.

3. 응답효력

가. 질의서에 대한 답변은 본 설계공모의 지침서와 동일한 효력을 가지며, 설계 공모    지침서 등 기존에 제시한 내용과 상이한 경우 기존 내용의 추가 또는 수정으로 간주

3		공모안(작품)의 제출 및 작성

3.1 공모안(작품) 제출

1. 제출일자 : 2025. 5. 7.(수) 10:00 ~ 17:00 (※12:00~13:00 점심시간 제외)

(시간 내 밀양시 건축과 사무실 도착분에 한함)

2. 제출장소 : 밀양시청 건축과 공공건축담당(☎ 055-359-5385)

제출방법 : 방문접수(우편접수 불가)

3. 제출서류

가. [서식10] 설계응모 응모작 제출서: 1부(설계공모 응모신청서 접수증 제시)

나. [서식18] 사전접촉 여부 확인서

다. 심사용 설계도판: A1 1매

라. 설계설명서(설계도면 포함): A3 7부

마. [서식19] 심사 후 입상작 확인용 서류

바. USB 메모리: 1매(모든 제출도서 수록)

4) 유의사항

가. 참가 등록을 하지 않은 자는 작품을 제출할 수 없으며, 참가자는 [서식1]에 의한  응모 신청 접수증을 지참하여 공지된 장소에 인편으로 작품을 제출해야 한다.

나. 규정된 제출도서 목록 이외의 도서류는 접수받지 않는다.

다. 접수한 작품은 일체의 수정, 변경 또는 보완 등을 할 수 없다.

라. 참가자는 붙임 서식에 따라 지정한 위치에 공란을 표기하여야 하며, 이외의      작성자를 알 수 있는 어떠한 표기도 할 수 없다.

3.2 제출도서의 익명성

1. 제출도서에 대한 익명성 원칙은 설계공모 전체기간동안 적용되며, 심사위원회의 당선작 결정시까지로 한다.

2. 공모안 제출 작품에는 응모자를 인지할 수 있는 어떠한 암호, 표식, 기호 등이 표기되서는 안되며, 당선작 결정시까지 심사위원 또는 관련자와 접촉하여서는 안된다.

3. 설계설명서 및 설계도판은 각각 1개의 묶음으로 백색종이로 포장하여 제출하고,  사무소명, 응모자명을 기재한 [서식19] 서류를 설계설명서 묶음에 넣어 제출한다.

4. 사무소명 및 응모자명은 심사 종료 시까지 공개하지 않는다.

3.3 제출도서의 작성

1. 심사용도판 [서식11]

1) 규 격: A1(가로594mm×세로 841mm) 크기의 도판 1매

2) 도판은 작품심사시 게시가 가능하도록 두께 5mm 폼보드에 백색 용지(백상지    또는 인화지)를 사용하여 테두리 없이 부착하여 제출한다.(장변이 세로방향)

3) 도판 도면 중 배치도, 평면도, 입면도, 단면도의 축적은 임의로 한다.

4) 도판의 표현은 흑백계통의 무채색으로만 표현하고, 조감도 또는 투시도는 1컷만   주간 상태의 칼라로 표현가능하다.(렌더링하지 않은 3차원 이미지)

5) 도판배치요령

가) 공모명 또는 사업명 등 제목은 표시하지 않는다.

나) 조감도, 설계개요, 배치도, 평면도, 입면도, 단면도를 도판 규격 내에서 자유롭게 배치한다. (입면도, 단면도는 응모자가 수량을 정한다.)

다) 설계개요에는 건축개요, 조경, 주차 등 관련 사항을 작성하고 구현하고자 하는 핵심 사항을 표기한다.

라) 배치도는 건축물, 시설물, 진출입 도로, 단지내 도로, 녹지공간, 주차장, 이격거리 등에 관한 사항을 표현하고 지하구조물은 점선으로 표기한다.

2. 설계설명서 [서식12]

1) 규 격

가) A3(가로420mm×세로 297mm) 크기

나) 좌철 접착제 제본 및 단면 인쇄

다) 쪽번호는 페이지 하단 중앙에 부여하고 앞․뒤 표지에는 부여하지 않는다.

라) 설계설명서의 표현은 흑백계통의 무채색으로만 표현하고, 조감도 또는 투시도는   칼라로 표현 가능하며 컷수 제한 없음.(렌더링하지 않은 3차원 이미지)

2) 분 량: 15쪽 이내(앞뒤 표지는 매수에서 제외하며 목차는 포함, 간지 사용 금지)

3) 제출부수: 설계설명서 7부

4) 표지

가) 가로, 세로 모두 가운데 정렬

나) 심사번호 기재란은 30mm×30mm, 실선, 굵기 1.0mm

다) “사업명” 및 “심사번호 기재용 공란”, 날짜 외 표기 금지

라) 글자색 검정 / 글자크기 46point / 글씨체 휴먼명조 / 진하게 / 장평 100%, 자간 0%

마) 재질 : 표지는 백색 아트지(150g/㎡), 내용은 백상지(100g/㎡)

5) 제본순서

가) [서식12] 표지

나) 목차

다) 조감도 및 투시도

라) [서식13] 설계개요, [서식14] 각 층별 세부용도 및 면적표

마) 대지현황분석 및 배치계획

바) 건축계획의 설계개념 및 설계방향

사) 건축도면(실내외재료마감표, 배치도, 평면도, 입면도, 단면도)

아) 토목, 조경 및 외부공간계획

자) 주차계획

차) 에너지효율, 신재생에너지, 유지관리비 절감 계획

카) [서식15] 관련법규 검토서

타) [서식16] 추정공사비 산출내역서(원가계산을 포함하여 작성)

3. USB(1매)

수록내용

1) 조감도 또는 투시도(파일형식 : JPG)

2) 설계설명서(파일형식 : PDF)

3) 설계도판 (파일형식 : PDF 또는 JPG)

4) 도면(파일형식: DWG)

4		세부 설계지침

4.1 설계의 목표

1. 농업근로자 기숙사 건립으로 상시 근로자를 고용할 수 없는 취약 농가 인력 지원, 인건비 상승 억제로 농가의 경영비 절감 등 농업경영 안정화 및 소득증대 기대

2. 고용허가제·외국인 계절근로자가 거주하는 기간에 밀양시 정주 인구증가 효과와 도시 유휴인력 및 외국인 근로자가 관내 거주함으로 해서 식비, 생활비, 숙박비 등의 경비를 사용함에 따라 지역 내 소비가 이루어져 지역경제 활성화 유도

3. 근로자들의 인권 보호 및 안전하고 쾌적한 환경의 숙소를 제공함에 따라 밀양시 농가의 환경개선 목표

4.2 대상지 현황

1. 대지위치 : 밀양시 하남읍 명례리 964-4번지 외 1필지(지목: 학교용지, 답)

2. 대지면적 : 2,000㎡

3. 지역지구 : 계획관리지역, 성장관리계획구역(주거형), 가축사육제한구역, 문화재보존영향 검토대상구역, 접도구역, 배출시설설치제한구역, 공장설립제한지역

□ 위치도

□ 현장사진

4.3 시설규모

1. 연면적합계 : 1,240㎡ (±5%범위 내 조정가능)

2. 규    모 : 2동/지상 2층

※ 단, 조정면적 동당 연면적 660㎡ 미만으로 계획할 것

3. 주 용 도 : 공동주택(기숙사)

4. 세부용도 : 숙소영역(4인실(22실)), 지원영역(휴게실, 공동취사장, 공동세탁실),

관리영역(관리자사무실), 공용공간(홀, 기전실, 계단실, EV 등)

4.4 시설구성

1. 소요실 및 기준면적

구 분	세부시설	면적(㎡)	비율(%)	비 고
숙소영역	4인실	506.0	40.8	23㎡×22세대
	소 계	506.0	40.8
지원영역	휴게실	180.0	14.5	기숙사 이용 근로자 전용 시설
	공동취사장	60.0	4.8	기숙사 이용 근로자 전용 시설
	공동세탁실	60.0	4.8	기숙사 이용 근로자 전용 시설
	소 계	300.0	24.2
관리영역	관리자사무실	40.0	3.2	외부인 출입 관리 및 시설 관리자 전용 사무실
	소 계	40.0	3.2
공용공간	홀, 기전실, 계단실, EV 등	394.0	31.8
	소 계	394.0	31.8
합 계		1,240	100.0

※ 전체 연면적 1,240㎡으로 기준 제시

※ 전체 연면적 ±5% 및 세부시설 면적 ±10% 범위 내 조정이 가능함

4.5 부문별 설계지침

1. 설계 시 고려사항

가. 건축법, 기타 관련 법규에 위배되지 않도록 설계한다.

나. 건물 외형은 주변 계획 및 환경과 조화를 이루며 농업근로자 기숙사의 이미지에 부합하도록 설계한다.

다. 각 시설은 전기, 통신, 기계, 방재, 가구 등에 이르기까지 사무자동화(OA)등의 자동 관리가 될 수 있고, 에너지 절약형으로 설계한다.

라. 향후 기능이 확충될 것에 대비하여 시설물을 적절히 배치한다.

마. 예정공사비를 고려하여 과도한 입면 및 마감재를 지양하고 기능성을 중요시한 경제적인 건축물이 되도록 설계하여야 한다.

바. 「근로기준법」. 「기숙사 건축기준」에 의거 계획한다.

2. 토지이용 및 배치계획

가. 부지 여건과 한정된 예산 범위 안에서 농업근로자 기숙사의 기능 강화 및 편의 증진 등 농업근로자 기숙사의 고유기능을 충분히 파악하여 반영하고 이용자가 만족할 수 있는 공간 구성이 되도록 한다.

나. 본 시설이 입지할 지역의 교통체계와 주변 토지이용계획을 감안하여 합리적인 배치계획을 도출하며 보행 동선, 차량 동선, 주차계획, 옥외공간 활용계획 등이 합리적이고, 경제성을 고려한 시설물 배치가 되도록 한다.

다. 건축물 디자인 정면성을 확보하여야 한다.

라. 전면도로에서 차량 진출입구와 보행자 출입구를 분리 계획하여 보행자의 안전을 확보하여야 한다.

마. 가변성 있는 변화에 능동적으로 대처할 수 있는 효율적인 토지이용 계획이 되어야 하며, 차량 동선, 보행 동선, 주차계획 등이 합리적이고, 보안 및 안전을 고려한 시설물 배치계획이어야 한다.

바. 부지여건 및 시설기능과 특성에 맞게 보다 창의적이며 효율적인 아이디어를 제시하여 적용한다.

사. 화재·비상시 신속하고 효율적인 대처가 가능하도록 대피 동선 및 소방 진입용 동선을 계획하여야 한다.

아. 농업근로자 기숙사는 2개동으로 향과 조망을 고려하여 계획하여야 한다.

자. 근로자가 안전하게 차량 승하차가 가능하도록 보행로를 확보하여야 한다.

차. 휴게실 등 근로자의 휴식을 위한 공간과 외부 휴게공간을 연계하여 쾌적한 공간 형성이 가능하도록 계획하여야 한다.

3. 평면계획

가. 세부시설, 프로그램 구성 등은 각 실별 소요면적 및 계획 요건을 구체화하여야 한다.

나. 각종 시설물은 중앙집중관리 및 통제가 편리하며, 최소 인원으로 운영ㆍ관리가              가능하도록 경제적인 설계가 되도록 한다.

다. 각 실별 그 용도 및 특성을 이해하여 설계에 반영하고 센터의 조직 체계에 의거하여 각각의 기능이 서로 연계된 평면을 구성하여야 한다.

라. 숙소영역은 22세대로 계획한다.

마. 지원영역의 휴게실은 각 동마다 이용자의 접근성이 효율적인 곳에 설치하여야 하며 교육장 및 관리영역의 관리자사무실은 보행자 출입구와 가까운 기숙사에 계획하며 기숙사 내부 접근을 통제할 수 있도록 계획하여야 한다.

바. 관리영역의 관리자사무실 내부에는 관리자의 사용 환경을 고려하여 계획한다.

사. 실내의 쾌적한 환경을 위해 충분한 공용면적을 확보한다.

아. 옥상공간을 적극 활용할 수 있도록 계획한다.

자. 각 동마다 공동취사장을 배치하여 근로자들 간의 친목 도모를 할 수 있으며 위생적인 환경을 제공하도록 계획한다.

차. 근로자의 쾌적한 환경 조성을 위하여 각 실 화장실 내에 샤워부스를 설치하여야 한다.

4. 동선계획

가. 시설별 조닝(Zoning) 기준을 구체적으로 제시하여 합리적인 내부동선 계획을               유도한다.

나. 단순하고 명쾌한 내ㆍ외부 동선계획을 통해 재난 발생 시 긴급한 대피가 가능하도록 하여야 한다.

다. 각각의 공간의 이용자 동선은 최대한 겹치지 않도록 계획한다.

라. 기숙사를 이용하는 근로자들이 쾌적하게 사용할 수 있는 공간으로 이동이 편리하도록 층별 이동 시 최소한의 동선으로 계획한다.

마. 주출입구는 각 동마다의 접근성을 고려하여 보행자의 동선이 단순할 수 있도록 계획한다.

바. 공동취사장·공동세탁실은 동시에 많은 사람이 집중될 수 있으므로 효율적인 동선으로 계획한다.

5. 입면 및 단면 계획

가. 건축물 입면계획은 현실성 없는 과도한 색채, 디자인은 지양하고, 지역적 특성과 주변 건물, 자연경관이 조화를 이루도록 창의적 디자인을 제안한다.

나. 공간이용효율 및 기능성을 고려하여 경제적 적정 층고를 산정하여야 한다.

다.『실내공기질관리법』에 따라 다중이용시설의 실내공기질 유지기준에 적합하여야  하며 포스트 코로나 대응 및 감염병 등 감염관리 차원에서 환기창을 확보하고 공용공간으로 오염된 공기가 유입되거나 확산되지 않도록 고려하고 실내 채광을 위한 채광창을 충분히 확보하여야 한다.

6. 구조계획

가. 구조설계는『건축구조설계기준』에 의거하여 수행하고, 이외의 기준 적용 시에는            반드시 관련 기준을 명시한다.

나. 내진설계 등 최신의 설계기법 적용을 검토하며, 경제성이 반영된 최적의 구조

시스템으로 계획한다.

다. 가변형 및 재료비·노무비 상승 등을 고려하여 적합한 구조를 계획하여야 한다.

7. 기계설비분야 계획

가. 환경 친화형(Green Building System)적용 및 에너지 절약과 쾌적성 향상을 위한 각종 환경제어시스템과 최적 설비 시스템을 비교 분석하여 제안하여야 한다.

나. 건물의 운영계획 및 센터의 특성을 고려하여 쾌적함을 유지하도록 계획하여야              한다.

다. 자재 및 시스템은 초기 투자비, 유지관리비, 사용 연수 등을 비교ㆍ분석하여 효율적이고 경제적인 설비계획이 되도록 계획한다.

라. 적용 가능한 신ㆍ재생에너지 설비를 도입하여 계획하여야 한다.

마. 방재설비는 건축, 기계 및 전기 방재계획이 유기적으로 감시ㆍ제어할 수 있는               시스템으로 계획한다.

바. 공간별로 제어 가능한 시스템으로 구축하여 부분 운전 등 에너지 절약이 가능하도록            계획한다.

사. 공동취사장에 배치되는 주방 기구 배치에 따라 효율적으로 계획한다.

8. 전기분야 계획

가. 제어설비는 최적의 시스템을 구성하고 유지관리를 일원화한 시설통합관리시스템을 적용하여야 한다.

나. 에너지 절약과 환경보존을 목표로 에너지 부하 저감, 고효율 에너지 설비, 대체 에너지 이용 관련 법규에 적합한 설비, 유지관리비 최소화, 환경공해 저감 등 분야별 신기술, 신공법을 적용하여 자연 친화적이면서 준공 후 유지관리면에 있어서 능률성과 경제성이 제고될 수 있는 기법을 도입하여 설계하여야 한다.

9. 정보통신분야 계획

가. 정보통신설비는 가변성 있는 정보화시대에 능동적으로 대처할 수 있는 정보통신 시스템을 도입하고 기술적 확장성과 유효성, 편리성, 경제성, 안정성 있는 정보통신 서비스를 제공받을 수 있도록 계획한다.

나. 「지능정보화 기본법」에 의거 초고속정보통신 건물 인증에 준하도록 계획한다.

10. 소방설계

가. 설계 일반조건

① 시설의 용도 및 규모에 맞는 설계를 한다.

② 소방설비 설계 및 시공에는 초기 화재감지, 초기 화재진압, 화재피해의 최소화              등 화재로부터의 인명 및 시설물 보호를 최우선으로 고려한다.

③ 모든 기자재는 KㆍS제품을 사용하여야 하며, KㆍS제품이 없을 경우에는 관계             법령에 의한 표준품 이상으로 한다.

나. 소방설비는 소방법규 및 소방시설의 설치규정 및 위험물 안전관리법 등의 설치기준에 부합하도록 설계한다. (수신기,발신기,중계기,감지기,유도등 등)

다. 각종 소화설비에 따른 감시 및 유지관리의 편의를 도모한다.

라. 소방설비공사에 적용되는 관련 법규 및 제반 규정을 준수한다.

마. 유도등의 전원

① 유도등의 전원은 축전기 또는 교류저압의 옥내 간선으로 하고 전원까지의 배선             은 단독 전용 회선으로 한다.

② 비상전원은 축전기로 하고 그 용량은 당해 유도등을 유효하게 20분 이상 점등

시킬 수 있는 것으로 한다.

11. 조명계획

가. 조도기준 설정 및 조도계산서를 작성한다.

나. 에너지 절약형 등기구 선정 및 배치(최대한 자연광을 이용하여 설계)

다. LED 조명기기는 공공기관 에너지이용 합리화 추진에 관한 규정에 의거하여 계획           한다.

라. 주위 경관을 고려한 건축물 및 옥외공간 경관조명을 계획한다.

12. 에너지절약계획서 분야

가. 건축법령, 녹색건축물조성지원법 등에 의한 에너지 절약계획서는 건축물의 인허가           시 필수적으로 제출하여야 하는 종합적 에너지 계획서로 건물을 구성하는 건축,            기계, 전기, 신재생 등 다양한 분야에서 최소기준 이상의 성능을 확보하도록 단열           성능, 설비 효율, 에너지 절감 성능을 향상시키고, 건물 유지비를 절감하도록 계획

한다.

나. 신재생에너지 공급의무 미대상이지만 운영비·공사비 등을 고려하여 적극 반영한다.

다. 건축물 에너지 소비량 저감을 위하여 페시브 계획, 액티브 계획을 적극적으로 고려하여 친환경 계획을 제시한다.

13. 외부 공간 계획

가. 건축과 함께 총체적인 디자인으로 조화로운 외부공간을 계획한다.

나. 건물의 내부 공간과 연계성을 갖도록 하며, 각각의 외부공간은 통일성을 가지면서 테마를 갖는 공간으로 계획한다.

다. 주변 시설(동쪽 인접한 공영주차장과 정자 등 기존 휴게공간)과의 연계성을 고려하여 계획한다.

라. 건축물 조성목적과 경관, 주변 시설과 이용 행태를 고려하여 옥외공간 및 조경 계획을 수립한다.

마. 부지 경계부에는 외부공간과 연계한 보행광장 조성을 권장한다.

바. 근로자와 주민이 외부공간에서 다양한 활동을 할 수 있는 외부공간을 계획하여 공공성을 확보할 수 있는 방안을 제안한다.

사. 인접한 동쪽 공영주차장 이용이 가능하므로 본 사업 대지의 계획 주차대수는 법적 기준의 최소로 계획한다.

아. 근로자들의 주 교통수단은 자전거로 자전거 주차장을 계획하되 보행자·차량 동선을 분리하여 안전을 확보할 수 있도록 계획한다.

자. 근로자들이 이용하기 편리한 비가림식 형태의 재활용 수거장소를 계획한다.

14. 기타 지침

가. 부지의 환경조건, 시설물의 용도, 규모 등을 종합적으로 판단하여 열손실 방지              등 에너지의 효율적인 이용을 고려하여 건축물 관련 에너지 사용의 합리화를               도모한다.

나. 시설물의 사용 연한 내 그 기능이 확보될 수 있도록 건축구조, 설비 및 건축구조             부재의 내구성 향상에 노력한다.

다. 주변 시설과의 연계성을 고려하며 밀양의 랜드마크적 공간을 조성하여 공공성 및             지역 활성화를 할 수 있도록 계획한다.

라. 시설물의 설계는 경제성에 입각하여 구조, 자재, 공법, 설비 및 부대시설 등을               제시하여야 하며, 사후 유지관리 등의 경제성이 비교ㆍ검토되어야 한다.

마. 건축물 내ㆍ외부 색채계획은 전문가의 참여하에 주변 환경과 조화를 이룰 수              있도록 계획한다.

바. 주요시설 요구사항은 다음과 같으나 설계자의 기획 의도와 공간 활용에 따라서             변동되거나 통합될 수 있다.

사. 일부 사용 규모의 변동이 발생할 수 있는 공간의 경우 가변형 벽체로 설치하여             필요에 따라 유연한 공간배치가 가능하도록 한다.

아. 창의적이고 자유로운 컨셉의 접근을 유도하기 위하여 층별공간구성에 대해서는             시설별 특성 및 연계성, 보안수준 등을 고려하여 자유롭게 구성을 할 수 있다.

자. 층별 배치는 설계자의 동선계획에 따라 배치할 수 있으나, 운영자 및 이용객의              편의를 위하여 영역별로 연계될 수 있도록 실 배치할 것

차. 전체 사업 부지의 기존 진출입구에 위치한 기존 교목을 유지하여 사업부지와 기존   환경의 명확한 경계 구분 및 차폐 목적으로 적극 활용하도록 계획한다.

카. 공공임대주택의 성격을 띄는 건축물로서 실사용자의 편의성과 추후 건축물 활용을   고려하여 장애물 없는 생활환경 인증 기준에 준하도록 계획한다.

5		심사 및 당선작 선정

5.1 심사위원회 구성 및 운영

1. 심사위원 구성

가. 구    성 : 5명 (예비위원 3명 별도 구성)

연번	소 속	성 명	비고
1	㈜소마이앤씨 건축사사무소	김태호
2	한빛 건축사사무소	김용수
3	윤성재 건축사사무소	윤성재
4	영남이공대학교	최영오
5	신라대학교	서혜민
예비1	동의과학대학교	이병욱
예비2	㈜종합건축사사무소 영남루	박치영
예비3	건양 건축사사무소	박헌규

※ 심사위원 개인사정 등으로 심사위원의 변동이 있을 경우 추가 선정할 수 있음

나. 기피신청

: 설계공모 참가자는 주1)심사위원이 아래의 제척사유에 해당하거나 심사의 공정성을 기대하기 어려운 사정이 있는 경우에는 공모안의 제출 마감일로부터 7일 전까지 그 근거자료를 발주기관에 제출하여 기피신청을 반드시 하여야 한다.

※ 기피신청을 하지 않은 설계공모 참가자는 실격 또는 당선 및 입상이 취소되며 더불어 각종 법률에 따라 엄중한 행정처분 실시할 것임.

* 주1) ‘심사위원이 아래의 제척사유에 해당하는 경우’는 다음 각 호의 어느 하나에 해당임

가. 위원 또는 그 배우자나 배우자이었던 사람이 심사 대상 업체의 당사자가 되거나 그 업체의 당사자와 공동권리자 또는 공동의무자인 경우

나. 위원이 심사대상 업체의 당사자와 친족이거나 친족이었던 경우

다. 위원이 심사 대상인 사업의 시행으로 이해당사자(대리관계를 포함한다)가 되는 경우

라. 위원이나 위원이 속한 법인ㆍ단체 등이 심사 대상 업체의 당사자의 대리인이거나 대리인이었던 경우

마. 위원이 최근 3년 이내에 해당 심사 대상 업체에 임원 또는 직원으로 재직한 경우

바. 위원이 최근 2년 이내에 해당 심사 대상 업체와 관련된 자문, 연구, 용역(하도급을 포함한다), 감정 또는 조사를 한 경우

2. 심사위원장 선정

가. 심사위원회의 위원장은 심사위원 중에서 호선으로 선출한다.

나. 위원장은 회의를 진행하며 심사위원회의 동의를 얻어 설계 공모안의 심사에                필요한 세부적인 사항을 결정할 수 있다.

3. 심사위원회 운영

가. 심사위원은 위원장을 포함하여 총 5인 (예비위원 3인 별도 구성)으로 구성하며,            참석심사위원이 과반수 미만인 경우에는 심사위원회를 다시 개최한다.

나. 설계공모작품에 대한 심사과정에서 실격된 작품의 경우 그 사유, 기타 필요한 사항            등을 문서로 작성하여야 하며, 심사에 참여한 심사위원전원의 서명을 받아야 한다.

다. 작품선정을 위한 심사위원회의 진행은 공개로 하고 심사내용을 녹화 또는 녹음한다.

라. 심사위원은 응모한 평가대상 작품에 대하여 작품심사기준의 평가항목을 고려하여            평가사유서를 작성 및 제출하여야 한다.

마. 본 지침서에서 정하고 있지 않은 사항은“과업지시서”에 따른다.

5.2 공모안 심사

1. 심 사 일 : 2025. 5. 19.(월) 14:00 밀양시 농업기술센터 농업인교육관 강의실1

※ 우리 시 사정에 의하여 일정 및 장소는 변경될 수 있음

2. 심사방법

가. 「건축 설계 공모 운영지침」(국토교통부고시 제2023-180호)에 따라, 평가방식은‘투표제 방식’을 원칙으로 하되, 평가 전 심사위원회의 의결을 통해 평가방식을 변경할 수 있다.

나. 심사방법, 평가항목, 배점, 기타 필요 사항은 심사위원회에서 따로 정할 수 있다.

다. 세부 평가 기준은 심사위원회가 정하며, 투표제로 진행할 경우 세부평가 기준은 아래와 같다.

평가항목	세부 사항
배치 계획	○ 건축물의 배치 및 토지 활용도 ○ 시설 및 공간 이용의 편의성 ○ 보행자 및 차량 접근 계획의 적절성(안전성)
공간 계획	○ 내·외부 공간 계획의 적절성 ○ 공간 이용의 효율성 ○ 동선 및 기능배분의 타당성
경관 및 주변과의 조화	○ 주변 공간 및 환경과의 연계 및 조화 ○ 입면 디자인 계획의 우수성 ○ 색상 및 재료 계획의 적절성
기술 계획	○ 환경친화적 설계기법의 우수성 ○ 비용 절감 등 경제성 ○ 건물 구조 및 공법 등의 우수성
기타	○ 공공성 제고 방안, 특수 조건에 대한 대처 방안 등

3. 평가방법:‘투표제 방식’의 심사는 아래를 따른다.

가. 단계별 심사위원의 투표 수는 각 단계별로 선정 공모안 수와 동일하게 부여한다. 단, 심사위원회에서 달리 정할 수 있다.

(1차 투표 5개사 선정, 2차 투표 2개사 선정, 결선투표 1개사 투표)

나. 투표에 의해 결선투표 대상자 2개사를 선정한 후, 결선투표를 실시하여 다 득표자를 당선작으로 선정한다.

다. 심사대상 공모안이 7개를 초과하는 경우 2단계로 나누어 결선투표 대상자를 선정하며, 1차 투표에서 다 득표순으로 5개사를 선정하여 2차 투표 대상자를 선정한다.

라. 2차 투표에서 결선투표 대상자 외 득표순으로 3위 이하 순위를 결정한다.

마. 각 단계별 투표 실시결과 득표수가 동일하여 순위를 가를 필요가 있는 경우 사전검토서에 따른 감점사항을 적용하여 순위를 결정한다.

바. 감점사항까지 동일할 경우 해당 동일 득표자를 대상으로 재투표를 실시하여 순위를 결정한다. 다만, 2회 이상 재투표를 실시한 후에도 순위 결정이 되지 않은 경우에는 심사위원회의 의결을 거쳐 추첨을 통해 순위를 결정할 수 있다.

사. 설계지침서 미준수 공모안에 대한 조치는 조달청 건축 설계공모 운영기준 제7조를 따른다.

1차 투표	⇨	2차투표	⇨	결선투표	⇨	기타입상작 선정
◾ 다득표 5순위까지 5개사 선정 ※ 공모안이 7개 이하인 경우 생략		◾ 다득표 순으로 5개사 중 2개사 선정 ◾3위 이하 다득표 순으로 순위 결정		◾ 다득표자에 대해 당선작 선정		◾결선투표 탈락자를 포함한 3순위 이하 업체에 대하여 순차적으로 과반 이상 찬성에 대하여 기타입상작 선정

《 투표제 절차 》

3. 공모안 발표 및 질의응답

가. 공모안 발표시간은 7분 이내, 질의응답시간은 5분 이내로 총 12분 내외로 심사를 진행하되, 공모안이 과다접수(10건 이상) 될 경우 발표시간을 5분, 질의응답시간을 5분 내로 총 10분 이내로 심사를 진행한다.

나. 발표자는 공모공고일 이전부터 재직하고 작품계획에 참여한 설계자(대표자 또는 실무자 권장) 2인 이내에 한하며, 발표 당일 재직기간이 명기된 재직증명서 및 신분확인을 위한 신분증 사본을 제출하여야 한다.

다. 발표순서는 발표 당일에 공개 추첨을 통해 결정한다.

라. 발표자는 심사 당일 발주자의 별도 공지 시간까지 지정된 장소에 참석하여야 하며, 미참석 시 작품설명 대상에서 제외한다.

마. 발표자가 익명성을 저해하는 표현, 타 작품과의 비교설명, 시간 초과 등 공정한  발표에 지장을 줄 수 있는 행위를 유발한 경우, 심사위원장은 즉시 발표를 중지할 수 있다.

5.3 심사 시 불이익 처분기준

1. 다음 처분기준에 해당하는 위반사항은 발주기관에서 기술검토서를 작성하여 설계공모심사위원회에 보고하고, 심사위원회의 심사방법(채점, 토론·투표)에 따라  실격·감점 등 반영 여부를 결정할 수 있다. 단 토론 위주 심사 시 심사위원간 심사 전 회의개최, 현장 확인, 2단계 심사 진행 등 고려할 수 있다.

2. 실격 및 감점기준

가. 실격기준 : 다음 각 호에 해당하는 실격사항 및 기타 규정하지 않은 사항에 대하여는 심사위원회에 상정하여 그 실격을 의결하여 처분한다.

1) 중대한 법령 위반(건폐율 및 용적률 위반, 일조권 및 높이제한 위반, 부지경계             임의조작 설계, 기타 시공이 불가능한 경우 등)

2) 건축규모 과도한 초과나 미달(제시된 연면적의 ±5% 초과)

3) 제출도서 익명성 위반, 심사 전 심사위원 사전접촉 등 불공정 행위

4) 공동응모 대표업체 중도 탈퇴, 응모자격 및 서류 허위 제출

5) 표절 등 저작권법 중대 위반

6) 응모한 제출 후 등록취소, 휴업, 폐업, 업무정지 등의 행정처분을 받았거나,                 이를 숨기고 응모한 사실의 발견

나. 무효기준

1) 응모작품 제작 및 제출요령에 위배되어 입상되었거나 제출서류상 허위사실이               발견되었을 때는 입상자체를 무효화

2) 당선작 선정 이후라도 금품·향응 등의 제공·수수, 담합, 알선·청탁 등 불공정             행위의 발견 시 당선작 및 입상작 취소

다. 감점기준

구 분	항 목	감 점	최대 상한
지침 위반	▸ 도서 규격 및 작성 방법 미준수	-0.5점/건	-5.0점
	▸ 연면적 조정 범위(±5%) 초과	-1점
	▸ 예정 공사비 초과	-1점
	▸ 그 외 지침서의 요구사항 위반	-1점/건
법규 위반	▸ 국토계획법, 건축법 등 기타 관계 법규의 주요 사항 위반	-1점/건
기 타	▸ 기타 심사위원회에서 정하는 사항	-1점/건
계		-

※ 제시된 연면적의 5% 이내의 증감이 가능(단, 조정면적 동당 연면적 660㎡ 미만일 것)

5.4 심사결과 발표

1. 발표일 : 2025. 5. 23.(금) (심사일정에 의해 변동될 수 있음)

2. 심사결과는 심사 종료 이후 일정에 따라 밀양시 홈페이지 및 세움터에 게시하고, 당선작 및 기타 입상작에 한하여 개별 통지한다.

3. 각 공모안에 대한 심사위원별 평가점수, 평가사유서, 심사의결서 등을 포함한다.

※ 응모자는 심사결과에 대하여 이의를 제기할 수 없다.

5.5 입상 작품수 및 보상

1. 입상작 작품수 및 보상

가. 당선작(최우수작) 1점: 설계용역권 부여 (설계용역 낙찰자로 선정)

나. 기타 입상작(우수작 및 가작): 공모심사 순위가 높은 자 순으로 아래와 같이 보상비(천원미만은 절사)를 지급한다.

1) 기타입상작 보상기준

- 4인인 경우 : 공모심사 순위가 높은 자 순으로,

예산의 10분의 4, 10분의 3, 10분의 2, 10분의 1 지급

- 3인인 경우 : 공모심사 순위가 높은 자 순으로,

예산의 10분의 4, 10분의  3 , 10분의 2 지급

- 2인인 경우 : 공모심사 순위가 높은 자 순으로,

예산의 10분의 4, 10분의  3 지급

- 1인인 경우 : 예산의 3분의 1 지급

2) 보상비 예산 : 총 금17,507천 원(부가세 포함)

※ 점수가 같을 경우 심사 순위에 따라 차등 지급

※ 입상자 이외의 작품은 별도의 비용을 지급하지 않음

※ 공동응모의 경우 대표건축사에게 보상비를 지급

2. 심사결과 공모목적에 적합하지 않거나 작품수준이 현저히 떨어진다고 의결될 경우          당선작을 선정하지 아니할 수 있으며, 입상작 채점 결과 동점일 경우 동점작에             대하여 심사위원회 재심사를 거쳐 결정한다.

3. 공모안 중 심사위원회의 심사결과 종합점수가 70점 미만인 경우와 공모안 수준이           현저히 떨어진다고 판단될 경우 입상작을 선정하지 않을 수 있다.

4. 입상작으로 선정된 자가 특별한 사유 없이 통지일로부터 30일 이내에 보상금을             신청하지 않을 시 보상금에 대한 권리를 포기한 것으로 간주한다.

5. 추후 발주기관의 사정에 의해 사업시행이 불가능할 경우 당선작에 대해서는 설계           보상비 총액한도 내에서 발주기관과 협의 지급한다.

6. 응모자는 심사결과에 대하여 어떠한 이의도 제기할 수 없으며, 본 설계지침서에            규정된 보상 이외의 보상을 요구할 수 없다.

7. 응모자는 당선작 선정 이후라도 금품·향응 등의 제공·수수, 담합, 알선·청탁 등        불공정행위가 발생하였음을 인지된 경우에는 선정된 당선작 및 입상작을 취소할 수 있다.

※ 공모 이후 발주기관의 방침 변경으로 규모, 용도, 예정공사비 등 사업계획이 변경될         수 있으며, 불가피하게 본 설계 목적이나 설계자 창의에 의한 설계 의도를 충족시키기         위해 건물 규모, 예정공사비가 증가하는 경우 또는 제반 심사과정 중에서 지적된            사항에 대한 보완에 따른 용역비 등으로 설계용역비 증액을 청구할 수 없다.

5.6 설계용역권의 승계

당선자가 자의 또는 타의에 의해 기본 및 실시설계의 권리 포기 또는 수행 불가할          경우 발주기관은 차순위 순으로 기본 및 실시설계권을 부여할 수 있다.

이때 차점자에게 설계권이 부여되는 경우, 기 지급된 보상금은 설계비에서 감액한다.

6		기타사항

6.1 당선작 설계자의 의무

1. 당선작의 설계자는 심사위원회의 보완 요구사항과 발주기관의 요구사항으로 설계           변경 등이 필요한 경우 기본 및 실시설계에 이를 반영하여야 한다.

2. 당선작의 설계자는 해당 공사에 대하여 발주기관과 기본 및 실시설계용역을 체결할         의무를 갖는다. 다만, 발주기관의 사정으로 해당 공사의 용역을 이행할 수 없는 경우         에는 그러하지 아니하다.

3. 당선자가 전기ㆍ통신ㆍ소방 설계에 대한 자격이 없는 경우 전력기술관리법에 의한          전문 설계업 1종 이상 등록을 필한 자, 소방시설공사업법에 의한 일반 소방시설설계업          (기계, 전기) 또는 전문소방시설 설계업을 등록한 자, 엔지니어링사업진흥법에             의한 엔지니어링사업자로 등록한 자 또는 기술사법에 의하여 기술사무소를 개설한           자와 공동도급(분담이행방식) 방식의 공동수급체를 구성 후 발주자와 계약하여야 한다.

4. 기타 계약에 관한 사항은「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 에           의하되 특별한 사유가 없는 한 당선 통보일로부터 10일 이내에 계약 관련 사항을         이행하여야 한다.

5. 기본 및 실시설계도서 작성은 계약 후 용역기간(발주처 사정에 의해 조정 가능)내에         모두 완료하여야 한다. (설계도서 및 내역서를 포함하여 공사발주 관련 도면 일체)         단, 심의 등 각종 행정절차 이행에 상당기간 소요되는 경우는 과업 일수에서 제외          하거나 과업을 중지할 수 있다.

6. 당선작의 설계자는 이 지침서와 “과업내용서” 내용을 준수하여야 한다.

6.2 저작권 및 작품전시

1. 당선자에 대한 저작권의 귀속 등 저작권에 관련한 제반 사항은 저작권법이 정하는          바에 따른다.

2. 응모작은 창작품이어야 하며, 타인의 저작권을 침해해서는 안된다.

타인의 저작권 침해에 따른 모든 책임은 응모작 제출자에게 있으며 입상작의 경우          입상이 취소될 수 있다.

3. 입상작을 포함한 응모작품 전체에 대하여 필요시 우리 시에서 정한 장소에서 일정          기간 전시하거나 출판을 할 수 있으며, 출판한 경우 출판물에 대한 판권은 우리시가         보유한다.

6.3 작품반환

1. 응모작품의 반환(당선작은 제외)은 심사결과 발표일(또는 작품전시 종료 후)로부터 7일 이내에 반환하여야 하며, 이에 따른 비용은 응모자가 부담한다. (설계도판만 반환되며, 제출된 서류 및 USB 등은 반환하지 않는다)

2. 반출기한 내 반환하지 않은 작품은 발주기관이 임의 처리하며, 이러한 조치사항에          대하여 응모자는 어떠한 이의도 제기할 수 없다.

6.4 유의사항

1. 공모규정의 준수

가. 제출기한 내 접수되지 않은 서류는 인정할 수 없으며, 제출된 서류는 일체 반환             하지 않는다.

나. 응모자는 반드시 현장을 답사하여 현장조건을 조사한 후 계획하여야 한다.

다. 응모자는 모든 관계법규 (입법예고 포함) 및 제반 규정사항에 적법하게 계획하여야 한다.

라. 설계공모 지침 내용 중 불명확한 사항은 질의 및 회신된 바에 따르고 설계자의             창의력을 발휘하여 보다 합리적으로 발전시킨다.

마. 응모 작품의 운송에 대한 책임은 응모자에게 있으며, 접수된 작품에 대한 책임은            심사 종료 시까지 주최 측에 있다.

바. 당선작은 미발표된 작품이어야 하며, 추후에라도 발표사례가 확인되면 당선을               무효로 하며 그 책임은 당선자에게 있다.

사. 응모자는 작품을 제출함으로써 본 설계공모 규정의 제반 조건을 수락하는 것으로            간주한다.

아. 본 설계공모와 관련 응모자에게 제공한 각종 자료는 우리 시의 동의 없이는 설계            공모 이외의 어떤 목적으로도 사용할 수 없다.

2. 이의제기

가. 본 공고내용이나 공모지침 등 공모와 관련하여 이의 또는 견해 차이가 있을 때는  밀양시의 해석에 따르며, 기타 명시되지 않은 사항에 대하여는 밀양시가 정하는 바에 따라야 한다

나. 응모업체는 심사위원회의 심사 결정 등 심사과정에서 어떠한 이의도 제기할 수 없다.

3. 실격규정

가. 응모업체가 등록취소, 휴업, 폐업, 업무정지 등의 사실을 숨기고 응모한 사실이              발견되었을 때

나. 공동응모의 경우 구성원 중 대표업체가 중도에 탈퇴할 때

다. 익명성 유지의 원칙 등 공정한 심사를 하는데 영향을 미칠 의도로 불공정 행위를            할 때

라. 접수된 작품을 보완ㆍ변경 등 수정할 경우

마. 심사과정에 심사에 영향이 있다고 판단되는 이의제기를 할 때

바. 응모 설계도서에 응모자를 특정하게 기록하거나 암호를 기재하여 심사에 영향을            준다고 판단되거나, 그 사실이 발견되었을 때

사. 제출된 서류 등에 중대한 미비 사항이 발견되었을 경우

아. 응모작품 제작 및 제출요령을 위반하였을 때

4. 무효규정

가. 응모작품 제작 및 제출요령에 위배 되어 입상되었거나 제출 서류상 허위사실이             발견되었을 때는 입상 자체를 무효화 한다.

나. 응모자가 당선작 선정 이후라도 금품·향응 등의 제공·수수, 담합, 알선·청탁             등 불공정 행위가 발생하였음을 인지된 경우에는 선정된 당선작 및 입상작을               취소할 수 있다.

다. 실시설계 시 예정공사비를 과도하게 초과할 경우 당선을 무효화 할 수 있으            며, 이에 다른 모든 책임(민ㆍ형사상 책임 포함)은 당선자에게 있다.

5. 승계규정

다음의 경우 당선작 선정을 취소할 수 있으며, 당선작 업체에게 부여하는 용역권은         입상작 순위에 따라 승계할 수 있음. (이경우 용역권 승계자의 보상금은 발주기관에         반납하여야 하며, 당선자의 의무사항은 승계자에 자동 승계된다.)

가. 당선자가 설계 용역권을 포기할 경우

나. 당선작 결정 후 위 유의사항의 실격ㆍ무효에 해당되는 사실이 발견된 경우

다. 당선작 선정업체가 등록취소ㆍ휴업ㆍ폐업ㆍ업무정지 등 여건변화로 설계에 필요           한 법적 요건이 미비하게 될 경우

라. 당선자가 제출한 서류 등에 허위사실이나 중대한 미비 사항이 발견되었을 경우

마. 당선자가 자의 또는 타의 등 불가피한 사유로 원활한 설계업무 수행이 불가능할            경우

바. 당선자가 정당한 사유 없이 무리한 설계비를 요구한 경우

6. 기 타

가. 본 공모에 제출된 공모안이 없거나 1개뿐인 경우에는 재공모를 하거나 설계공모가            아닌 다른 입찰방법을 적용할 수 있다.

나. 고의 또는 과실에 의해 사실과 다르게 기재하여 심사에 영향을 끼쳐 당선된 건축           사사무소 및 대표자는 당선 취소일로부터 향후 2년간 우리시 주관의 어떠한 용역           에도 참가 제한의 불이익을 받을 수 있다.

7		각 종 서 식

가. 설계공모 응모 신청 시

1. 설계공모 응모신청서 (서식 1)

2. 대표자 선임계 (서식 2)

3. 공동응모협정서 (서식 3)

4. 청렴서약서 (서식 4)

5. 사전접촉 금지 서약서 (서식 5)

6. 위임장 (서식 6)

7. 사용인감계 (서식 7)

8. 보안각서 (서식 8)

9. 설계공모 서면질의서 (서식 9)

나. 설계공모 응모작 제출 시

10. 설계공모 응모작 제출서 (서식 10)

11. 심사용 설계도판(A1) 표시 요령(서식11)

12. 설계설명서 표지 양식(서식 12)

13. 건축개요 및 시설 면적표 (서식 13)

14. 층별 세부용도 및 면적표 (서식 14)

15. 관련법규 검토서 (서식 15)

16. 추정공사비 내역서 (서식 16)

17. 심사위원 기피·회피 신청서 (서식 17)

18. 사전접촉 여부 확인서 (서식 18)

19. 심사 후 입상작 확인용 (서식 19)

[서식 1]

설계공모 응모신청서
※ 접수번호			2025-
대 표 설계사무소	업 체 명				사업자등록번호
	대표자명				생년월일
	주 소				전화번호 (휴대전화 번호)		※ 공모관련 안내 문자 수신용 휴대전화 번호 반드시 기재
	E-mail
공동응모 설계사무소	업 체 명				사업자등록번호
	주 소				전화번호
경상남도 밀양시에서 주최하는 「밀양시 하남읍 농업근로자 기숙사 건립사업 설계공모」에 있어 입찰공고 및 설계공모지침서를 준수하여 응모할 것을 신청합니다. 첨부 : 등록서류 (공고문 참조) 2025년 월 일 신청인(대표자): (인) 밀양시장 귀하
-------------(인)------------ 절 취 선 -------------(인)--------------
설계공모 응모신청 접수증
※ 접수번호		2025-						접 수 인
업 체 명				사업자등록번호
대표자명				생년월일
주 소				전화번호

[서식 2]

대표자 선임계

업 체 명
대표자 성명 (건축사)		생년월일
주 소
E-mail		전화번호

상기인을 경상남도 밀양시에서 시행하는「밀양시 하남읍 농업근로자 기숙사 건립사업 설계공모」에 응모하는 대표자로(담당건축사)로 위임합니다.

2025년     월     일

○ 대표업체

업 체 명:

주    소:

대 표 자:                  (인)

○ 공동응모업체

업 체 명 :

주    소 :

대 표 자 :                  (인)

밀양시장 귀하

[서식 3

공동응모 협정서

제1조 (목적) 이 협정서는 경상남도 밀양시에서 시행하는「밀양시 하남읍 농업근로자 기숙사 건립사업 설계공모」를 ○○○ 와 ○○○가 공동으로 응모하여 업무를 수행함에 있어서 각 업체 및 개인이 준수하여야 할 사항을 정함에 있다.

제2조 공동응모 대표업체(이하 대표업체와 같다)의 명칭, 사무소의 소재지 등은 다음과 같다.

1. 업  체  명:

2. 소  재  지:

3. 대표자성명:

제3조 (공동응모의 구성원) 대표업체를 제외한 공동응모업체(자)의 구성원은 다음과 같다

1. 업체명:            (대표자:        주  소:          참여비율(%):   )

제4조 (대표업체의 권한) 대표업체는 발주기관 및 제3자에 대하여 공동응모업체(자)의 구성원을 대표하여 문서의 제출 및 수령, 권리의 획득 및 포기 등에 관한 의사 표시 권한을 가진다.

제5조 (효력기간) 본 협정서는 당사자간의 서명과 동시에 발효하며, 공모의 이행으로 종결된다. 다만, 당선작으로 결정되어 기본 및 실시설계 시에는 실시설계 종료 후 종결된다.

제6조 (의무) 공동응모업체(자) 구성원은 제1조에서 규정한 목적을 달성하기 위하여 신의를 바탕으로 성실하게 필요한 모든 지식과 기술을 활용할 것을 약속한다.

제7조 (구성원 상호간의 책임) 구성원은 과업수행과 관련하여 제3자에게 끼친 손해 및 구성원이 다른 구성원에게 끼친 손해를 구성원 상호간 협의하여 배상한다.

제8조 (권리․의무의 양도제한) 구성원은 이 협정서에 의한 권리․의무를 제3자에게 양도할 수 없다.

제9조  ① 구성원 중 대표업체가 중도에 탈퇴하거나 그 일원의 탈퇴로 응모자격요건에 미달하게 될 경우에는 응모작품을 제출할 수 없다.

② 구성원 중 일원이 중도 탈퇴하였을 경우 즉시 서면으로 신고하며, 탈퇴 업체(자)를 다른 업체(자)로 교체할 수 없다.

위와 같이 공동수급협정서을 체결하고 그 증거로서 협정서 (  )통을 작성하여 공동응모업체(자) 구성원이 기명날인하여 각각 보관한다.

2025년     월     일

○ 대표업체

업 체 명:                  (전화번호)

주    소:

대 표 자:                  (인)

○ 공동응모업체

업 체 명:                  (전화번호)

주    소:

대 표 자:                  (인)

밀양시장 귀하

[서식 4]

청 렴 서 약 서

본인은 경상남도 밀양시에서 시행하는「밀양시 하남읍 농업근로자 기숙사 건립사업 설계공모」에 응모함에 있어 귀 시의 설계공모지침 등 제반규정을 성실히 준수하고 제출서류 전반에 대한 허위기재 및 불공정행위 등으로 인하여 발생되는 어떠한 불이익 처분에도 이의를 제기하지 않을 것이며, 특히 공모와 관련한 응모작품 제출, 심사위원회의 심사결과, 당선작 선정 등에 대하여는 이의 없이 귀 군의 결정에 따를 것을 확약하고, 만약 이를 어겼을 경우 민형사상 등 일체의 책임을 감수하겠으며 이에 서약서를 제출합니다.

2025년     월     일

○ 대표업체

업 체 명:

주    소:

대 표 자:                  (인)

○ 공동응모업체

업 체 명:

주    소:

대 표 자:                  (인)

밀양시장 귀하

[서식 5]

사전접촉 금지 서약서

응모자는 「밀양시 하남읍 농업근로자 기숙사 건립사업 설계공모」와 관련하여 관계법령에 규정된 절차를 준수하여 공정하고 투명한 설계공모 심사가 되도록 아래의 사항을 준수하고, 만약 이를 위반할 시에는 관계법령에 따라 책임을 지고 이와 관련하여 일체의 민·형사상 이의를 제기하지 않겠습니다.

가. 특정인의 당선을 위한 담합 등 설계공모의 자유경쟁을 방해하는 행위나 불공정한 행위를 하지 않겠습니다.

나. 본 건 설계공모와 관련하여 공모 및 심사 전 과정에서 심사위원 등 공모관련자와 직·간접적으로 접촉·연락하지 않겠으며, 이유여하를 막론하고 금품, 향응이나 부당한 이익을 제공하지 않겠습니다.

상기 내용을 위반할 시에는 당선 취소 등의 처분 및 관계법령에 따라 일체의 민·형사상 책임을 지겠습니다.

2025년     월     일

	○ 대표업체	업체명:
		대표자:		(인)
	○ 공동응모업체	업체명:
		대표자:		(인)

밀양시장 귀하

[서식 6]

위  임  장

대표자	업체명			성 명
	사업자등록번호			연락처
	주 소
대리인	업체명			성 명
	주민등록번호			연락처
	주 소
상기인을 당 업체의 대리인으로 지정하고 경상남도 밀양시에서 시행하는 「밀양시 하남읍 농업근로자 기숙사 건립사업 설계공모」에 관련된 모든 권한을 위임합니다. 2025. . . 업체명: 대표자: (인) 밀양시장 귀하
재 직 증 명 서
성 명			생년월일
소 속
주 소
재직기간
위와 같이 당사에 재직 중임을 증명 합니다 2025. . . 업체명: 대표자: (인)

※위임장에 사용하는 도장은 대표자 인장과 같아야 함

※대리접수로 인하여 발생하는 모든 문제는 대표자 및 응모자 본인이 모든 책임을 짐

[서식 7]

사 용 인 감 계

사용인감

본인은 경상남도 밀양시에서 시행하는「밀양시 하남읍 농업근로자 기숙사 건립사업 설계공모」에 있어 입찰․계약 및 이에 수반되는 모든 행위에 대하여 위의 인감을 사용하고자 하며, 동 인감을 사용함으로써 민형사상의 문제가 발생할 경우 모든 책임을 질 것을 확약하고 이에 사용인감계를 제출합니다.

2025년     월     일

업 체 명:

주    소:

대 표 자:                     (인)

밀양시장 귀하

[서식 8]

보 안 각 서
본 기관(또는 인)은 제공받은 CAD자료를 사용함에 있어 업무상 취득한 제반 기밀사항 및 자료 등을 외부에 누설 또는 유출하지 않을 것을 서약하며, 협조(제공) 받은 자료를 규정대로 해당 목적에만 사용할 것이며, 만약 이를 위반하였을 경우에는 동기 여하를 막론하고 보안관련 제반 법규에 의거 처벌받음은 물론, 어떠한 제재나 조치도 이의 없이 감수하겠음을 서약하고 이에 본 각서를 제출합니다. 1. 제공받은 자료는「밀양시 공간정보 보안관리 규정」,「밀양시 공간정보체계 구축 및 활용 등에 관한 규정」,「부동산종합공부시스템 운영 및 관리규정」에 따라 사용자가 준수하여야 할 사항을 철저히 준수한다. 2. 제공 받은 자료는 규정대로 해당 업무목적에만 사용할 것이며, 자료의 내용을 임의로 수정ㆍ편집하거나 복제ㆍ복사하여 제3자에게 배포하지 않는다. 3. 만약 이를 위반하였을 경우에는 동기여하를 막론하고 보안 관련 법규에 따라 처벌받음은 물론, 어떠한 제재나 조치도 이의 없이 감수한다. 4. 사업이 종료되면 관련 산출물과 자료를 폐기한다.
업 체 명	대 표 자	날인
1.「국가공간정보 기본법」 제39조, 제40조, 제41조의 처벌 2. 제공된 공개제한 공간정보와 결과물ㆍ산출물 등은 제공기관 환수 3. 부동산종합공부시스템 운영 및 관리규정 제10조, 제11조
2025년 월 일
제공받은 자료 : 연속지적도, 수치지형도 등 각 CAD 파일
밀양시장 귀하

[서식 9]

설계공모 서면질의서

◦ 공 모 명: 밀양시 하남읍 농업근로자 기숙사 건립사업 설계공모

◦ 업 체 명:

◦ 대 표 자:                    (인)

◦ 소 재 지:

◦ 연 락 처:               (휴대폰:                 )

◦ 이 메 일:

지침서 쪽 수	질 의 내 용
	- 구체적으로 기재하되, 내용이 많을 경우 별지 작성 가능. - 질의서는 서식에 의한 서면질의만 가능. ▸밀양시 건축과 담당자 jieun711@korea.kr (055-359-5385) 제출 (일정표 참조)

밀양시장 귀하

[서식 10]

설계공모 응모작 제출서
※ 접수번호			설계공모 응모신청시 부여된 접수번호 기재
신청인	설계사무소명				전화번호 (휴대전화번호)
	대 표 자				생년월일
	사무소 소재지
경상남도 밀양시에서 시행하는 「밀양시 하남읍 농업근로자 기숙사 건립사업 설계공모」응모작을 제출합니다. 2025년 월 일 신 청 인: (인) 밀양시장 귀하
제출서류(도서) 1. 심사용 도판 1매. 2. 설계설명서 7부. 3. USB(도판, 설계설명서, 도면 일체) 1EA.
-----------(인)--------- 절 취 선 --------(인)------------
설계공모 응모작 접수증
※ 접수번호									접 수 인
설 계 사무소명				전화번호
대 표 자 (건축사)				생년월일
소 재 지

[서식 11]

심사용 설계도판(A1) 표시 요령

										<심사번호 기재란> - 테두리선 : 진하게(1.0mm)
												40	20
(단위 : mm)
																20
												심사번호 기재란(공란)				40

※ 도판 테두리는 만들지 않음

[서식 12]

설계설명서 표지 서식

□ 설계설명서 표지 작성요령

	3cm	2cm				-A3횡 아트지 좌측편철 -글자체 : 휴먼명조 -제목크기 : 46 -연도 글씨크기 : 24 -중앙정렬 -글씨 : 진하게 -테두리선 : 없음 -번호 기재란 외곽선 :1mm
					2cm
					3cm
					5cm
밀양시 하남읍 농업근로자 기숙사 건립사업 설계공모 설계설명서
2025. 5.
					7cm

※ 이격거리는 ± 0.5cm 범위내로 작성 (표지작성규정 미준수시 감점대상 포함)

[서식 13]

건축개요 및 시설 면적표

구 분			내 역	비 고
건물개요	대 지 위 치
	지 역 지 구
	대 지 면 적		㎡
	도 로 현 황
	건 축 면 적		㎡
	연면적	전 체	㎡
		지 하	㎡
		지 상	㎡
	건 폐 율		%
	용 적 율		%
	구 조
	층 수
	최 고 높 이		m	․단면도에 층고 및 최고 높이 표기할 것
	승 강 기		대
주차개요	계		대	․법정대수 산정 근거 표기
	지 상		대
	지 하		대
	주차장 면적		㎡	․산출근거
조 경 개 요	조 경 면 적			․법정면적: % ․설치면적: % (산출근거 구체적으로 표기)
	식 재 면 적
	조경시설면적
	옥상조경면적
주요 설비개요
외부마감 (주요마감)
기타 (에너지,신재생,녹색건축물,제로에너지 등)

[서식 14]

각 층별 세부용도 및 면적표

층 별	용 도	면 적 (㎡)	비 고
총 계
	소 계
	소 계
	소 계
	소 계

[서식 15]

관 련 법 규  검 토 서

법 규 명 및 조 항	대 상	법 적 기 준	설 계 기 준	비 고

[서식 16]

추정 공사비 내역서

공사명: 밀양시 하남읍 농업근로자 기숙사 건립사업

(단위 : 천원)

품 명		재료비	노무비	경비	계	비 고 (구성비)
건축공사	구조체
	외장
	내장
	조경
	기타
토목공사
기계공사
전기공사
통신공사
소방공사
신ㆍ재생에너지 설비공사
철거공사
폐기물처리비
계
제 경 비 (비율계산)
합 계 (총공사금액)

[서식 17]

심사위원 기피·회피 신청서

□ 사 업 명: 밀양시 하남읍 농업근로자 기숙사 건립사업 설계공모

□ 기피·회피 위원

성 명	소 속	기피·회피 사유

2025.    .    .

제 출 자    소  속:

연락처:

직  위:

성  명:                    (인)

밀양시장 귀하

[서식 18]

사전접촉 여부 확인서

당사는 경상남도 밀양시에서 시행하는「밀양시 하남읍 농업근로자 기숙사 건립사업 설계공모」에 응모함에 있어 심사에 영향을 미칠 수 있는 부당한 청탁이나 사전접촉 등을 시도한 심사위원에 대한 사실여부를 아래와 같이 확인하며, 만일 거짓이 있는 경우 심사대상에서 제외하거나 선정된 입상작에서 취소되는 등의 불이익을 감수하고, 이에 대하여 일체의 민․형사상 이의를 제기하지 않을 것임을 확인합니다.

사전접촉 여부	해당 있을 경우	비 고
없음( ) / 있음( )	∙ 심사위원명: ∙ 일시/장소:

2025.    .    .

제 출 자 :	○ 대표업체

업 체 명:

주    소:

대 표 자:               (인)

전화번호:

○ 공동참여응모 참여업체

업 체 명:

주    소:

대 표 자:               (인)

전화번호:

밀양시장 귀하

[서식 19]

심사 후 입상작 확인용
설계공모명	밀양시 하남읍 농업근로자 기숙사 건립사업
접수번호
설계사무소명
응 모 자 명	(인) ※ 반드시 대표자 날인
응모작품 조감도