	2025. 09.

『신발·패션 창업 물류 특화 지식산업센터 건립』

건축설계공모 지침서

(일반 설계공모)

목   차

제1장  설계공모 개요

1. 설계공모 목적 및 범위	2

2. 설계공모 운영	3

3. 제출도서 및 작성요령	7

4. 심사 및 입상작 선정	10

5. 계약에 관한 사항	16

6. 기타 사항	17

제2장  설계공모 설계지침

1. 사업개요	19

2. 설계지침	21

3. 각종서식 및 제공자료	28

제1장  설계공모 개요

1. 설계공모 목적 및 범위

1.1. 설계공모 명칭:『신발․패션 창업 물류 특화 지식산업센터 건립』 일반 설계공모

1.2. 사업의 목적

가. 첨단신발융합허브센터와 지식산업센터를 연계하여 신발 산업 원스톱 지원 체제를 구축하고자 함

나. 신발․패션 분야의 창업수요를 바탕으로 창업보육 및 공동물류가 가능한 지식산업센터 필요

다. 신발․패션산업 제조 생태계 활성화를 위한 창업 성장 사다리를 구축할 수 있으며 이를 기반으로 신발패션 클러스터 형성을 가속화 할 수 있음

1.3. 공모개요

구 분	내 용	비 고
사 업 명	신발‧패션 창업 물류 특화 지식산업센터 건립
위 치	부산광역시 사상구 감전동 514-2번지
지역‧지구 등	일반공업지역, 지구단위계획구역, 가축사육제한구역, 비행안전제6구역(전술), 재생사업지구, 산업시설구역
대지면적	3,645.4㎡
연 면 적	6,400㎡	-10% 범위 내 조정 가능
층 수	지상5층(층수제한없음)	연면적 및 법률 등 기준에 맞추어 제안
용 도	공장(지식산업센터)
총(예정)사업비	22,800백만원	*시유지 금액 52억원 별도
총(예정)공사비	19,394.6백만원	관급자재대 및 부가가치세 포함
설 계 비	875,000천원	각종 예비인증비, 손해배상보험, 부가가치세 등 포함

※ 사업규모(연면적, 공사비, 설계용역비 등)는 발주기관의 사정에 따라 추후 변경될 수 있으나, 상기 총예정공사비 사업예산 범위 내에서 설계가 이루어지도록 하여야 함

※ 각종 예비인증비에는 건축물에너지효율등급, 제로에너지건축물, 장애물 없는 생활환경 예비인증 등이 포함되어 있음(관련 수수료는 발주기관 집행)

※ 총 공사비는 건축, 구조, 기계, 전기, 정보통신, 소방, 토목, 조경 등에 대한 전체 공사비이므로 공종간 배분하여 공사비 내에서 실현가능한 설계가 이루어지도록 하여야 함

※ 설계용역비는 건축, 구조, 토목, 조경, 기계, 전기, 통신, 소방 등 제반 분야의 설계용역 수행과 관계법령에 따른 각종 심의, 승인 및 인,허가 절차와 각종 인증에 필요한 도서작성과 관계기관 협의 등 수행 포함임

2. 설계공모 운영

2.1. 설계공모 방식

「건축서비스산업 진흥법」 제21조 및 같은 법 시행령 제17조에 따른 일반 설계공모

2.2. 설계공모 조직

가. 설계공모 주최: 부산광역시 주택건축국 건축정책과

[담당자: 김현리(전화번호: 051-888-4265, 전자우편: berry@korea.kr)]

나. 운영위원회: 관련 전문가들로 구성하여 질의응답 자문, 심사위원 추천, 기술검토서 작성 등 설계공모 전 과정을 운영한다.

다. 심사위원회: 토론을 통해 공모안을 분석하고 공정한 과정을 거쳐 입상작을 선정한다.

2.3. 부산광역시 건축설계공모 홈페이지

가. 주소: https://making.busan.go.kr

나. 이용: 설계공모 참가 및 공모안 제출 등 공모 전반에 필요한 모든 정보는 홈페이지에 게재하고, 참가 등록 및 공모안 제출에 필요한 서류는 홈페이지를 통해 제출한다.

2.4 설계공모 일정

구 분	추진일정 (예상기간)	비 고
공 고	2025. 09. 16.(화)	ㆍ홈페이지 등을 통해 공고
참가등록	2025. 09. 23.(화) 09:00~ 2025. 09. 24.(수) 17:00	ㆍ등록방법 : 홈페이지 등록
공개설명회	-	ㆍ필요한 경우 개최(개최 시 별도 통지)
질의접수	2025. 09. 29.(월) 09:00~ 2025. 09 .30.(화) 17:00	ㆍ접수방법 : 홈페이지 접수
질의답변	2025. 10. 14.(화) 17:00	ㆍ답변방법 : 홈페이지 게재
심사위원 기피신청	2025. 11. 13.(목) 17:00	ㆍ제출방법 : 담당자 전자우편 제출 (berry @korea.kr)
공모안 제출	2025. 11. 20.(목) 09:00~ 2025. 11. 21.(금) 17:00	ㆍ제출방법 : 홈페이지 제출
기술검토	2025. 11. 24.(월)~ 2025. 11. 28.(금)	ㆍ심사 전 법규 및 지침 위반사항 검토
1차 심사 (공개진행)	2025. 12. 01.(월) 15:00 ※ 2차 심사 대상자 통지 2025. 12. 01.(월) 22:00까지	ㆍ설계설명서 심사 ㆍ공모안이 6개 이상 제출된 경우 심사에서 2차 심사대상 5개 이내 공모안 선정 ㆍ2차 심사 대상자는 개별 유선 통지
2차 심사 (공개진행)	2025. 12. 02.(화) 14:00	ㆍ발표(비대면온라인) 및 심사 ㆍ당선작 및 기타 입상작 선정
심사결과 발표	2025. 12. 08. (월)	ㆍ홈페이지 게재, 당선작 및 기타 입상작에 한하여 개별 통지

※ 접 수 처 : 홈페이지(https://making.busan.go.kr)를 통해서만 등록

※ 1·2차 심사장소 : 부산시청 회의실

※ 응모작품이 5개 이하일 경우 1차 심사는 생략한다.

※ 상기 및 본 설계공모 지침서의 모든 내용은 발주청 사정에 따라 변동될 수 있으며, 변경 시 홈페이지에 공개하고 대표응모자에게 필요한 사항은 전자우편으로 전달한다.

2.5 언어 및 계량단위

가. 공식 언어는‘한국어’로 하고 필요에 따라 일부 영어나 한자로 표기할 수 있다.

※ 한국어와 영어 등 다른 언어 사이에 해석상의 충돌이 있을 경우, 한국어를

우선으로 하며, 분쟁 발생 시 발주기관의 해석을 우선으로 한다.

나. 모든 계량단위는 ‘미터법’을 사용한다.

다. 모든 날짜와 시간은 한국시간을 기준으로 한다. (GMT+9)

2.6 참가등록

가. 응모자격

1) 국내·외 건축사 모두 참여 가능하고 공동응모 시 총 2인까지 가능하며, 건축사 자격(면허)은 참가 등록 마감일까지 취득한 것을 인정하고 국내 건축사 자격(면허) 소지자의 경우 건축사협회에 가입한 자여야 한다.

2) 공동응모 시 구성원 중 1인을 대표자로 선정하여 등록하여야 하며, 모든 법적 권리와 의무사항은 대표자에게 귀속된다.

3) 외국 건축사 면허 또는 자격을 가진 사람은 참가 등록 마감일까지 건축사법에 따라 국내에 건축사사무소를 개설하거나, 국내 건축사사무소 개설자와 공동응모해야 하고, 공동응모 시 대표자는 국내 건축사가 된다.

4) 설계공모 참가 등록 시 건축사 및 업체는 단독 또는 공동응모 중 1개 방식으로만 참여하여 1개 공모안만 제출하여야 한다.

5) 본 사업 및 설계공모와 관련하여 기본계획, 자문·기획(사전검토, 공공건축심의 포함) 및 운영위원, 심사위원, 전문위원이나 위원이 속한 법인·단체 등은 본 공모에 참여할 수 없다.

6) 유의사항

가) 국내 건축사 자격(면허) 소지자 중 건축사사무소 개설자가 아닌 경우, 관련 법령에 결격사유가 없어야 하고, 당선된 후 계약 전까지 건축사법에 따라 건축사사무소를 개설하고 관련 증빙서류를 제출해야 한다.

나) 정당한 사유 없이 건축사사무소 개설 신고 등을 기피·회피하여 계약 불가능한 경우 사업 지연에 따른 배상 등 민사적 책임을 질 수 있다.

다) 공동응모의 경우 참가 등록 신청 이후 공동응모자를 변경할 수 없으며(공동응모협정서 제출) 당선된 후 계약은 공동 계약방식으로 수의계약을 체결하여야 한다.

라) 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제13조 및 「지방   자치단체 입찰 및 계약집행기준(11장)」에 따라 참가 자격 판단 기준일은 공모   참가 등록 마감일을 기준으로 한다.

마) 설계공모 공고일부터 공모안 제출 마감일까지 건축사법 제30조의3(징계)에 따라 자격등록취소 및 업무정지 중인 건축사와 이와 유사한 행정처분을 받은 자는 설계공모에 참여 및 공모안을 제출할 수 없다. (공동응모자 포함)

나. 참가등록 기간 : 2025. 09. 23.(화) 09:00 ~ 2025. 09. 24.(수) 17:00

다. 참가등록 방법

1) 홈페이지(https://making.busan.go.kr)를 통해서만 등록 가능함(우편, 팩스접수 불가)

2) 홈페이지에 접속하여 [회원가입(로그인)→진행 중 공모→해당 공모전 선택→참가등록 신청] 후 홈페이지 안내에 따라 요구되는 사항을 작성해야 등록이 완료된다.

3) 등록 기간 내 정보 변경은 가능하며, 등록 기간이 만료된 후에는 일체 수정 하지 못한다.

4) 등록 기간 내 홈페이지의 장애로 인해 정상적인 참가등록이 불가할 경우, 부산광역시 건축정책과에 유선(전화)으로 해당 사항을 확인받아 전자우편 등의 방법으로 참가등록 서류를 제출할 수 있다.

[담당자 : 김현리(전화번호: 051-888-4265, 전자우편: berry@korea.kr]

라. 참가등록 서류

1) 건축사 자격증(면허증) 사본

2) 건축사사무소 개설 신고 확인증 사본 (건축사사무소 개설자가 아닌 경우에만 참가 등록 시 생략이 가능하나, 당선작 결정 후 10일 내 계약 전까지 반드시 건축사사무소 개설 신고 확인증 사본을 제출해야 함)

3) 건축사협회 가입 증빙서류(정회원 증명서 등)

4) 설계공모 참여자 명단(서식 제1호)

- 공모안 작성에 직접 관여하는 참여자 명단 작성 제출(대표, 직원, 외주업체 포함)

5) 서약서(서식 제2호)

6) 사전접촉 금지 서약서(서식 제2-1호)

7) 공동응모협정서(공동응모일 경우에 한함)(서식 제3호)

8) 대표건축사 선임계(공동응모일 경우에 한함)(서식 제4호)

9) 참여 외부전문가 신고서(서식 제5호)

- 공모안 작성에 직접 관여하지는 않으나 외부 자문 등으로 참여하는 명단을 작성하여 제출

10) 보안각서(서식 제6호)

- 설계공모 참여자(서식 1), 참여 외부전문가(서식 5) 전원이 서명하여 제출

11) 청렴서약서(서식 제7호)

마. 유의사항

1) 공동응모의 경우 공동응모 참여업체 분까지 포함하여 상기 구비서류를 각각 첨부하고 참여자 명단 및 공동응모협정서를 첨부한다.

2) 모든 제출물의 원본은 참가자가 보관하고 있어야 한다.

3) 설계공모 참가 등록 시 건축사 및 업체는 단독 또는 공동응모 중 1개 방식으로만 참여하여 1개 공모안만 제출하여야 한다.

4) 공고 이후 변경사항 등 발생 시 부산광역시 건축 설계공모 홈페이지 또는 참가자의 이메일 또는 유선(문자메세지) 등으로 통지할 수 있으며, 미확인에 따른 책임은 참가자에게 있다.

5) 공모 기간 중 참가자의 주소, 이메일, (휴대)전화번호 등의 변경사항 발생 시 신속히 통지하여야 하며, 그러하지 아니하여 발생하는 책임은 참가자에게 있다.

6) 공모에 참가 등록하지 않은 자는 공모안을 제출할 수 없으며, 참가 등록을 완료한 자는 지침서에 따른 제출 도서를 모두 제출하여야 한다.

2.7 공개 설명회

가. 질의내용이 복합적일 것으로 예상되는 경우 등 필요하다고 판단되는 경우 공개 설명회를 개최하여 질의․답변한다.

※ 질의에 대한 응답(회신)은 본 설계공모 지침서의 수정으로 간주한다.

나. 공개 설명회를 개최할 경우, 참가 등록한 자에게 일시․장소 등을 별도 통보한다.

2.8 질의접수 및 답변

가. 질의기간 : 2025. 09. 29.(월) 09:00 ~ 2025. 09. 30.(화) 17:00 (기한 내 홈페이지로 접수)

나. 답변기한 : 2025. 10. 14.(화) 17:00 (홈페이지에 일괄 게재)

※ 질의에 대한 회신은 본 설계공모 지침서의 수정으로 간주한다.

다. 질의방법 : 참가등록을 완료한 자는 질의 기간에 홈페이지(https://making.busan.go.kr)를 통해 [로그인 → 진행 중 공모 → 해당 공모전 선택 → 질의응답] 질의 가능함

(※ 우편, 팩스, 전화, 전자우편 질의 불가)

2.9 심사위원 기피 신청

가. 설계공모 참가자는 심사위원이 아래 제척사유에 해당하거나 심사의 공정성을 기대하기 어려운 사정이 있는 경우에는 공모안의 제출마감일로부터 7일 전까지 기피신청 및 그 근거자료를 제출하여야 하며, 기한 내 미제출시에는 해당사항이 없는 것으로 간주한다.

나. 신청기한 : 2025. 11. 13.(목) 17:00까지

다. 신청방법 : 기한 내 담당자 이메일로 기피신청서(서식 제8호) 및 근거자료 제출

[담당자 : 김현리(전화번호: 051-888-4265, 전자우편: berry@korea.kr)]

라. 심사위원 제척사유는 다음과 같고, 설계공모 공고일 기준으로 한다.

1) 위원 또는 그 배우자나 배우자이었던 사람이 심사대상 업체의 당사자가 되거나 그 업체의 당사자와 공동권리자 또는 공동의무자인 경우

2) 위원이 심사 대상 업체의 당사자와 친족이거나 친족이었던 경우

3) 위원이 심사 대상인 사업의 시행으로 이해당사자(대리관계를 포함한다)가 되는 경우

4) 위원이나 위원이 속한 법인·단체 등이 심사 대상 업체의 당사자의 대리인이거나 대리인이었던 경우

5) 위원이 최근 3년 이내에 해당 심사 대상 업체에 임원 또는 직원으로 재직한 경우

6) 위원이 최근 2년 이내에 해당 심사 대상 업체와 관련된 자문, 연구, 용역(하도급을 포함한다), 감정 또는 조사를 한 경우(※ 설계공모 공동 응모하여 당선된 경우를 포함한다. 기준 시점은 준공일(완료일)부터 본 공모의 공고일까지 2년 이내로 한다.)

2.10 공모안 제출 및 방법

가. 제출 기간 : 2025. 11. 20.(목) 09:00 ~ 2025. 11. 21.(금) 17:00 (기한 내 홈페이지로 제출)

나. 제출 방법

1) 참가 등록을 하지 않은 자는 공모안을 제출할 수 없으며, 공모안과 모든 서류는 홈페이지(https://making.busan.go.kr)를 통해 제출해야 한다. (우편, 팩스는 접수 불가)

2) 홈페이지에 접속하여 [로그인 → 진행 중 공모 → 해당 공모전 선택 → 작품 제출] 홈페이지 안내에 따라 요구되는 사항을 제출해야 한다.

3) 제출기한 이후 일체 수정, 변경 또는 보완 등을 할 수 없다.

4) 모든 파일은 제출기한 내에 업로드 완료하여야 하며, 참가자는 업로드에 소요되는  시간을 충분히 고려하여 제출해야 한다. (업로드 미완료 시 제출 기간 미준수로 판단되어 제출하지 않은 것으로 간주함)

5) 제출기한 내 홈페이지의 장애로 인해 정상적인 공모안 제출이 불가할 경우, 부산광역시 건축정책과에 유선(전화)으로 해당 사항을 확인받아 전자우편 등의 방법으로 공모안과 모든 서류를 제출할 수 있다.

[담당자 : 김현리(전화번호: 051-888-4265, 전자우편: berry@korea.kr)]

6) 심사과정은 부산광역시 설계공모 유튜브(https://www.youtube.com/@makingbusan2024)을 통해 일반인들에게 실시간 공개되며, 공모안을 제출함으로써 심사과정 공개에 동의한 것으로 간주한다.

3. 공모안 제출도서 및 작성요령

3.1 제출도서 목록

구 분	규 격	파일형식	파일명	비 고
설계설명서	A3 300MB이하	pdf	설계설명서.pdf	16쪽 이내 [별첨 1]
구적도	-	dwg	구적도.dwg	cad파일
사전접촉 여부 확인서	A4 Size	pdf	-	[서식 2-2]
홈페이지 게재 이미지	300dpi 이상 각 5MB 이하	jpg	대표이미지.jpg 조감도.jpg, 투시도.jpg 개념도.jpg, 배치도.jpg 각층평면도.jpg 입면도.jpg, 종횡단면도.jpg	설계설명서 내 이미지 (대표이미지는 다른 이미지와 중복 가능)

※ 2차 심사(공개)는 제출된 설계설명서로 발표심사 예정

※ 홈페이지 게재 이미지는 입상할 경우, 홈페이지에 전시되는 도서로서 설계설명서 내의 이미지로 한정하여 업로드하여야 하며, 같은 종류의 이미지인 경우, 숫자로 구분하여 업로드 (ex. 조감도1.jpg/조감도2.jpg/…, …, 단면도1.jpg/단면도2.jpg/…)

3.2 작성요령

가. 제출도서의 익명성

1) 공모안 제출도서 및 작성요령에서 명기한 내용 외에 모든 제출물에 참가자임을 인지할 수 있는 표시를 할 수 없다.

2) 익명의 원칙은 심사위원회의 최종 결정 시까지 설계공모 전체기간 동안 온·오프라인 전체에서 적용한다.

나. 설계설명서

1) A3에 가로로 작성하며, 색상은 제한하지 않는다. (배경 무늬 사용 불가)

2) 전체 매수는 16쪽 이내로 작성한다.(표지, 목차, 간지는 매수에서 제외하고, 표지, 목차는 제공된 서식으로 작성하여야 하며, 서식, 글자모양, 크기, 색상, 이미지 사용 등 기타 표현과 변경이 불가함, 위반 시에는 익명성 위반으로 고려될 수 있음을 주의)

3) 도면의 종류

조감도 또는 투시도 5컷이내(실내 투시도 포함), 배치도(건축면적 검토내용 포함), 층별 평면도, 입면도(2면 이상), 종․횡단면도(2면 이상), 신재생에너지/제로 에너지건축물 인증/BF 인증/녹색건축인증 계획도, 동선계획도(차량 및 보행동선 포함, 옥외시설과의 관계를 파악할 수 있도록 표현), 계획 개념도

4) 축척은 설명서 크기에 맞춰 보기 쉽게 작성한다.

5) 설계설명서(표지, 목차 제외)의 글자체, 글자 크기는 가독성과 주어진 분량 및 2차 심사 시 발표 자료로 활용됨을 고려하여 자유롭게 작성한다.

6) 설계설명서는 ’[별첨1] 설계설명서’ 서식에 따른다.

7) 조감도 및 투시도는 각 도면당 설계설명서 한 페이지 전면을 사용하고, 표현기법은 ｢렌더링 제한기준｣의 범위 내에서 3차원 이미지로 자유롭게 표현할 수 있다.

8) 설계설명서 도면에는 해당 도면을 설명할 수 있는 부가적인 표현이 가능하나,   ｢렌더링 제한기준｣에 위배 되는 이미지는 어떠한 방식으로도 사용할 수 없다.

※「렌더링 제한기준」

1. 일조에 의한 그림자 표현을 위한 직접조명을 제외한 모든 “조명 알고리즘을 이용한 렌더링 기법”은 사용할 수 없다.

2. 투시도 및 조감도는 정확한 3차원 정보를 전달하는 방식으로 작성해야 하며, ‘기준 1’ 범위 내에서 그림자, 색상, 투명도, 재료 등을 표현할 수 있되 라인드로잉 기반의 투시도를 권장한다.

3. 부가적인 표현은 도면 및 문자로는 설명이 부족한 경우 이해를 돕기 위한 사진, 도표, 스케치, 다이어그램, 설명을 목적으로 하는 라인드로잉 기반 투시도를 의미하며 도면 등에 부속적으로 사용되어야 한다.

4. 기타 건축물의 표현을 왜곡할 가능성이 있는 모든 기법은 사용할 수 없다.

다. 주의사항

1) 모든 제출물의 원본은 공모 참가자가 보관하고 있는 것으로 간주하며, 제출과정 및 제출 후 발생한 손상에 대하여 발주기관은 책임을 지지 않는다. 또한, 어떠한 사유로 제출물의 손상 또는 분실이 발생하여 발주기관의 요청이 있을 시에는 공모 참가자는 제출물을 다시 제출할 의무를 갖는다.

2) 참가자가 직접 생산하지 않은 참조 이미지 또는 사례를 사용함에 있어 타인의 저작권을 침해하지 않아야 한다.

3) 제출기한 내에 정상적인 파일이 제출되지 않는 경우 ‘제출 시간 미준수’로 판단해 공모안이 제출되지 않은 것으로 간주할 수 있다.

4) 발주기관은 필요시 추가 서류를 요청할 수 있고, 이 경우 서식과 제출 방법은 홈페이지 등을 통해 공지한다.

5) 제출 도서의 익명성 위반사항이 발견된 경우에는 심사위원회에 상정하여 실격 처리할 수 있다.

6) 설계설명서의 규격ㆍ쪽수, 파일작성 지침 등의 사항을 위반하였을 경우에는 심사위원회에서 심사 반영 여부를 결정한다.

7) 제출된 공모안은 심사 결과 발표 후 발주기관이 임의로 처리할 수 있다.

4. 심사 및 입상작 선정

4.1 기술 검토

가. 운영위원회는 설계공모 규정 및 지침, 관련 법령에 기초하여 제출된 공모안의 위반사항에 대해 판정하고, 이를 보고서로 정리하여 이를 심사위원회에 제출하고 1차 심사위원회 개최 전에 보고한다.

나. 기술검토 사항

구 분	항 목	위반여부		운영 규정
		여	부
법령 위반	국토계획법, 건축법, 주차장법, 장애인등편의법 및 기타 관계 법령의 주요 사항 위반 여부			ㆍ제출된 모든 공모안을 대상으로 검토 ㆍ실격기준 검토 포함 ㆍ검토 결과에 대한 기술검토서 작성 및 심사위원회 상정 ㆍ심사위원회에서 기술검토 결과 반영 여부 결정
지침 위반	익명성 위반 여부
	예정공사비 과도한 초과
	제출도서 누락 및 규격 현저한 위반
	설계도서 작성 기준 미준수
	규모 허용범위 초과 및 스페이스 프로그램 미준수
	그 외 지침서의 요구사항 위반 여부 등

※ 중대한 위반사항이 발견된 경우, 설계공모 참가자에게 전자우편이나 유선 등 확인하는 절차를 거친다.

4.2 심사위원회

가. 심사위원

분 야	성 명(소속, 자격)
심사위원(5)	정재훈 (부산대학교, 교수) 김주열 (공간더하기 건축사사무소, 건축사) 최새벌 (건축사사무소 1458, 건축사) 이상묵 (가감승제에이엔알 건축사사무소, 건축사) 김윤아 (해윤 건축사사무소, 건축사)
예비심사위원(2)	이채린 (이와림건축사사무소, 건축사) 신주영 (건축사사무소 엠오씨, 건축사)

1) 심사위원회는 5명으로 구성한다.

2) 공고 후 심사위원 개인사정 등으로 심사위원의 변동이 있을 수 있다. 예비심사위원을 활용할 경우 별도의 재공고하지 않는다.

3) 공모참가자 및 심사위원은 불공정행위 방지를 위하여 사전 접촉을 금지하며, 심사위원을 사전에 접촉하여 응모작에 대하여 설명한 경우 실격처리 할 수 있으며, 공모참가자는 이에 대하여 이의를 제기할 수 없다.

나. 심사위원장

1) 최초 심사일에 심사위원들 간의 협의를 통해 호선한다.

2) 심사위원장은 설계공모 심사를 주관하며, 공고 시 제시된 사항 이외에 추가적으로 심사위원회의 운영에 필요한 세부적인 기준을 정하거나 심사 방법, 심사기준 등 심사와 관련하여 필요한 사항을 변경할 경우, 심사위원회의 의결을 거쳐 정할 수 있다.

다. 심사위원회 운영 방법

1) 심사위원회는 심사 개시 전 운영위원회의 각 공모안에 대한 기술검토 결과를 보고받고, 심사위원들의 토론 및 합의 등을 통해 심사 반영 등 결정한다.

2) 심사위원회 의결을 통해 심사 대상 제외(실격)로 결정된 공모안이 있는 경우 그 사유 등을 서면으로 작성하여 심사에 참여한 심사위원 전원의 서명을 받아야 한다.

3) 심사위원은 공모대상지를 사전에 답사하고, 해당 사업의 목적 및 특성, 설계지침서, 설계 공모안을 사전에 제공 받아 검토한 후 심사에 임한다.

4) 심사위원은 당선작과 기타 입상작을 결정하고, 그 선정 사유와 심사평, 그리고 발주기관을 위한 조언 사항 등의 내용을 포함한 최종 심사보고서를 작성한다.

5) 발주기관 및 운영위원회 등은 심사위원회에 참석(참관)하여 심사 중 심사위원의 질의에 답변할 수 있다.

6) 심사위원회는 심사위원 정수의 과반수가 참석하여야 하며, 심사위원회 의결이 필요한 사항의 결정은 참석 심사위원 과반의 동의를 얻어야 한다.

4.3 심사기준

가. 심사 방법

1) 심사의 목표는 본 사업에 가장 부합되는 최적의 설계안(설계자)을 선정하는 데 있으므로 심사기준은 본 지침서 등을 고려하여 심사위원회가 최종결정함을 원칙으로 한다.

2) 심사방식은 아래와 같이 진행하는 것을 원칙으로 하되 변경 등 필요한 경우 심사위원회 의결을 통해 결정할 수 있다. 단, 제출된 공모안이 5개 이하일 경우 1차 심사는 생략한다.

가) 1차 : 공개 토론 심사(일반인 시청 가능)

- 심사위원회에서는 심사 대상 공모안 중 자유토론 및 투표 등 심사위원회에서 정하는 방법으로 특별한 사유가 없는 한 2차 심사 대상 5개 이하의 공모안을 선정한다.

- 2차 발표심사 대상자에게 개별 유선 등 통지(1차 심사 당일 22:00까지)

나) 2차 : 공개 발표 및 토론 심사(비대면 온라인 화상 발표심사, 일반인 시청 가능)

- 발표 자료는 제출된 설계설명서로 한정한다.

- 설계공모 참가자의 발표(프리젠테이션)와 질의응답 시간은 각 10분 이내를 원칙으로 하나, 심사위원회가 적정하게 정할 수 있다.

- 심사위원은 자유토론 및 투표 등 심사위원회에서 정하는 방법으로 당선작 및 기타 입상작을 결정한다.

- 2차 심사 대상자(발표자)는 심사 당일 비대면 화상 발표(ZOOM 활용)를 통해 지정된 시간에 익명의 원칙에 따라 심사 기호로 온라인 접속(참가)하여야 한다.

- 발표자는 대표자를 원칙으로 하되, 대리인이 발표할 수 있다. 다만 대리인은 공모 공고일 이전부터 해당 업체에 재직 중으로 공모안 작성에 직접 관여한 설계자(서식1 설계공모 참여자)에 한한다.

- 발표 순서는 심사위원회에서 심사위원장의 공개 추첨을 통해 결정되며, 화상회의(ZOOM 활용)를 통해 각자의 발표 순서(심사 기호)를 확인 후 발표에 임해야 한다.

- 심사위원은 발표(프리젠테이션) 및 심사위원과 발표자 간의 질의응답을 통해, 설계공모 참가자가 설계설명서로 표현하지 못한 사항이나 추가 설명이 필요한 사항을 확인할 수 있다. 이때, 심사위원은 작품별로 각자의 평가를 피력하고, 발표자는 그에 대해 반론 또는 변론할 수 있다.

- 타 작품과의 비교설명, 시간 초과 등 발표자가 공정한 발표에 지장을 줄 수 있는 행위(발표자 상호 간의 신분이 노출될 수 있는 행위 포함)를 하는 경우, 심사위원장은 발표를 중지시키고 심사위원들과 논의를 거쳐 심사에서 제외하도록 조치할 수 있다.

평가항목	세부사항
배치계획	○ 배치 및 토지 활용도, 공공성 제고 방안 ○ 지역의 공공건축물의 용도에 맞는 시설 및 공간 이용의 편의성 ○ 보행자 접근 및 차량 동선 등의 적절성
공간계획	○ 이용자 중심의 공간구성 및 공간 이용 효율성 ○ 동선계획 및 기능 배분의 타당성 ○ 내외부 공간계획의 적절성 및 창의성
경관 및 주변과의 조화	○ 주변 공간 및 환경과의 연계 및 조화, 배려에 관한 사항 ○ 매스 및 입면 디자인계획의 우수성 ○ 색상, 재료 등 계획의 적절성 및 창의성
기술계획	○ 환경친화적 설계 ○ 비용 절감 등 경제성 ○ 신재생에너지 계획의 적절성 및 건축 디자인과 조화성

3) 심사 시 제2장의 설계지침을 기준으로 하여 다음 항목과 사항으로 평가한다.

4) 심사위원(심사위원장 포함)은 당선작과 기타 입상작에 대해 심사평가서(우수한 점과 개선사항 등)를 구체적으로 작성하여 공모부서에 제출한다.

5) 심사위원회는 심사결과 공모안의 수준이 현저히 떨어진다고 판단될 경우, 2차 심사 대상 공모안, 당선작 및 기타 입상작을 선정하지 않을 수 있다.

6) 온라인 화상 발표(ZOOM) 사전 접속 안내

가) (2차 심사대상자) 발표자는 발표심사 당일 AM 09:00까지 재직기간이 명시된 재직증명서(발표자가 대리인인 경우에 한한다.) 및 신분증(얼굴 식별이 가능한 주민등록증, 운전면허증, 여권) 사본, 발표자 휴대전화번호(비상연락망)를 부산광역시(건축정책과 담당자) 전자우편으로 제출하여 해당 사항을 확인받아야 한다.

[담당자 : 김현리(전화번호: 051-888-4265, 전자우편: berry@korea.kr)]

나) (2차 심사대상자) 발표자는 발표심사 당일 오전에 온라인 화상회의(ZOOM)에 사전 접속하여 발표자 및 발표자료(설계설명서), 온라인 통신환경(인터넷 및 스피커, 마이크 등) 등을 확인·점검해야 한다(※ 대상자에게 접속시간 및 ZOOM아이디 등 개별 통지)

다) 발표자의 자격 등을 확인할 수 없는 경우나 온라인 화상회의(사전접속)에 참여하지 않는 경우 심사 참가 의사가 없는 것으로 판단하여 심사에서 제외한다.

7) 주의사항

가) 발표심사 대상자는 발표 등 심사에 지장이 없도록 인터넷 연결이 안정적인 곳(가급적 LAN케이블을 이용)에서 심사에 참여해야 하며, 개별 통신환경(카메라, 스피커, 오디오, 인터넷 등) 및 장비, 사용법 숙지 등을 사전에 준비해야 한다.

나) 발표심사 대상자는 비대면 화상회의(ZOOM) 참가 및 발표 시 익명성이 유지될 수 있도록 주의해야 한다.

나. 실격 고려 항목

심사에 영향을 미칠 수 있는 중대한 조건을 위배하여 심사 대상으로 적절하지 않다고 인정되는 아래의 어느 하나에 해당하는 공모안은 심사위원회의 의결을 거쳐 심사 대상에서 제외, 실격 처리될 수 있다.

1)「건축법」등 관련 법령을 중대하게 위배하여 전면적 수정이 불가피한 경우

2) 건축규모, 총 예정공사비, 주요 기능별 면적 등 설계지침서에서 요구한 사항을 과도하게 초과 또는 미달, 심각하게 과제를 누락한 경우

3) 제출도서 규격의 현저한 위반, 과도한 왜곡, 허위사실인 경우

4) 제출도서에 해당 업체를 특정할 수 있는 문구나 이미지 등이 포함된 경우

5) 심사위원 제척사유(제1장 설계공모 개요 2. 설게공모 운영 2.9. 심사위원 기피신청 라. 제척사유) 등에 해당됨에도 본 지침서 따라 기피 신청하지 않은 경우

6) 심사위원이 공정한 평가를 하는 데 영향을 미칠 의도로 설계공모 참가자 및 심사위원이 불공정한 행위를 한 경우

7) 설계공모 참가자 및 심사위원, 제3자가 직․간접적으로 심사에 영향을 미치는 부당한 청탁이나 압력을 행사한 경우

8) 심사 전에 심사위원과 접촉하여 공모안을 설명한 경우

9) 대상 부지의 경계 및 면적을 초과 또는 임의 조작하여 제출한 경우

10) 심사위원 전원이 타 작품의 명백한 모방으로 판정한 경우

11) 참가등록 자격에 해당하지 않는 자가 공모안을 제출했을 경우

다. 처벌조항

1) 심사위원회에서 당선작(당선자)을 실격으로 결정한 경우, 계약체결 전에는 당선을 무효로 한다. 계약체결 이후에는 체결된 계약을 무효(선금 및 기성금 회수)로 하고 관계 법령에서 정한 사업 지연에 따른 민‧형사상의 책임을 진다. 기타 입상작의 경우에는 입상 무효, 상금을 회수하며 경우에 따라 민‧형사상의 책임을 진다.

2) 발주기관의 장은 입상작 등 선정 이후라도 금품·향응 등의 제공·수수, 담합, 알선·청탁 등 불공정행위가 발생하였음을 인지한 경우에는 선정된 입상작 등을 취소할 수 있다. 이 경우 발주기관의 장은 보상금을 환수한다.

3) 심사위원은「부정청탁 및 금품등 수수의 금지에 관한 법률」제11조제1항제4호에 따라 공무수행사인에 해당되어 같은 법 제5조부터 제9조까지의 규정을 준용 받고, 위반 시 같은 법 제22조 및 제23조에 따라 벌칙 또는 과태료 처분을 받는다.

4.4 입상의 종류와 그 권리․보상의 내용

가. 입상작 : 당선작 1점(설계권 부여), 기타 입상작으로 한다.

나. 입상작 시상내용

1) 당선작 : 상장 및 설계권 부여

2) 기타 입상작 : 심사위원회가 4인 이내로 선정, 상장 및 상금 지급

가) 4인인 경우 : 공모심사 순위가 높은 순으로 보상비 예산의 10분의 4, 10분의 3,  10분의 2, 10분의 1을 지급

나) 3인인 경우 : 공모심사 순위가 높은 순으로 보상비 예산의 10분의 4, 10분의 3,  10분의 2을 지급

다) 2인인 경우 : 공모심사 순위가 높은 순으로 보상비 예산의 10분의 4, 10분의 3을 지급

라) 1인인 경우 : 보상비 예산의 3분의 1을 지급

※ 단, 기타 입상작의 수와 순위는 심사위원회에서 결정하고, 동일한 순위의 기타 입상작이 결정된 경우는 아래에 따른다.

- 동일한 순위가 높은 순위인 경우: 높은 순위와 낮은 순위의 각 상금을 합하여 평균한 금액 지급

- 동일한 순위가 낮은 순위인 경우: 해당 순위의 금액 지급

3) 보상비 예산 : 금 87,500,000원(부가가치세 포함)

4) 시상금액 및 보상금액은 부가가치세 및 제세공과금을 포함한다.

5) 기타 입상자가 특별한 사유가 없이 보상 통지일로부터 30일 이내에 보상 요청을 하지 않는 경우, 보상금에 대한 권리를 포기한 것으로 간주한다.

6) 보상금에는 시상식 등에 참석할 경우의 교통비, 일체의 저작권료와 세금 및 환전 송금 등 각종 수수료를 포함하며, 세금은 대한민국의 세법을 적용한다.

4.5 설계공모 심사 결과 공개 및 시상식

가. 심사위원회의 심사 결과는 심사일로부터 7일 이내에 홈페이지 등을 통해 공개한다.

나. 입상작에 대한 시상식은 추후 발주기관이 지정한 날짜와 장소에서 시행한다.

4.6 입상작에 대한 조건

가. 당선 이후 조건

1) 당선자는 발주기관과 계약체결에 대한 우선 협상권을 가지며 발주기관은 계약상대자가 결정되면 10일 이내에 계약을 체결하여야 한다. 다만, 건축사사무소 개설 신고 등 발주기관이 인정하는 부득이한 사유로 계약을 10일 이내에 체결하지 못할 경우에는 발주기관의 사정, 사업의 추진 여건에 따라 계약상대자와 협의하여 계약체결 기한을 조정할 수 있다.

2) 당선자가 법령, 기타 등의 사유로 설계용역을 수행할 수 없는 경우와 계약상대자가 결정된 이후 10일 이내에 정당한 사유 없이 계약하지 않을 경우, 심사 결과에 의한 차순위 작품으로 설계권 등을 부여할 수 있으며, 차순위자에게 지급된 상금은 계약 금액에 포함하여 계약한다.

3) 당선자는 관련 예산·정책·사업계획의 변경·심사위원회가 보완을 요구한 사항을 비롯하여 발주기관이 요구한 사항으로서 설계 보완이 필요한 경우 이를 반영하기 위하여 노력하여야 한다.

4) 당선자는 “설계공모 지침서”, “과업 지시서” 등 발주기관이 계약으로 요구하는 사항을 준수하여야 한다.

5) 계약의 체결 및 이행에 관하여는 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」등 관련 법령 및 규정을 준수하여야 한다.

나. 저작권 및 출판 전시

1) 참가 공모안은 창작품이어야 하며 타인의 저작권을 침해해서는 안 된다. 타인의 저작권 침해에 따른 모든 책임은 참가자(팀)에게 있으며, 당선작의 경우 입상이 취소될 수 있다.

2) 참가 공모안의 모든 권리(저작권, 소유권 포함)는 참가자(팀)에게 있다. 필요한 경우 참가작에 관한 저작권을 양도받거나 이용 허락을 받을 수 있으며, 이 경우에는 참가자(팀)와 별도로 약정하여 정한다.

3) 상업적인 이익을 목적으로 하지 않는 경우 부산광역시는 모든 참가 공모안에 대하여 참가자(팀)와 별도의 보상 및 협의 없이 전시할 수 있으며, SNS 또는 웹사이트 등에 게재하거나 도서로 출판할 수 있다. 참가자(팀)는 이상의 전시, 게재 및 발간에 적극  협조하여야 하며, 응모작을 제출함으로써 이에 동의한 것으로 간주한다.

5. 계약에 관한 사항

5.1 일반사항

가. 계약서는 대한민국 국내법에 따라 한국어로 작성한다.

나. 당선자는 계약 시 대한민국의 관계 법령, 규정을 준수하여야 한다.

다. 발주기관은 제출 작품에 대한 설계용역 과정에서 심사위원회 등의 동의를 받아 수정을 요구할 수 있으며, 당선자는 그 요구가 전체 작품개념을 현저히 훼손하지 않는다고 판단할 경우에는 이를 수용하여야 한다.

라. 해당 사업의 주관부서는 부산광역시(산업정책과)에서, 공모 운영은 부산광역시(건축정책과)에서, 설계공모 행정절차는 부산광역시(건축정책과)에서 하며, 공모 완료 후 계약, 착수 및 용역 준공 등은 부산광역시(건설본부)에서 진행한다.

5.2 계약의 당사자 조건

가.「건축사법」에 따른 건축사 자격(면허)소지자로 같은 법에 따라 건축사사무소를 개설하고 있는 자로서 관계 법령에 결격사유가 없는 자. 단, 외국의 건축사 면허(자격)를 가진 자는「건축사법」제23조에 따라 국내 건축사사무소 개설자와 공동으로 수행하여야 한다.

나. 당선자는 계약 시 기계․전기ㆍ정보통신․ 소방ㆍ조경 분야 설계에 대한 자격이 없는 경우 다음 전문분야 설계 자격이 있는 자와 공동도급(분담이행)으로 용역을 시행하여야 하며, 기타 분야별 법령에서 정하는 기준에 따라 「건설기술 진흥법」 제26조제1항에 따라 건설기술용역업을 등록하고 기술사사무소 등록을 필하였거나, 「엔지니어링산업 진흥법」에 의한 엔지니어링활동주체 신고를 필한 자가 설계하여야 한다.

1) 기계설비분야 설계용역 과업의 자격

「기술사법」 제6조에 따른 기술사사무소 개설등록(건축기계설비 또는 공조냉동기계)을 한 자

2) 전기분야 설계용역 과업의 자격

「전력기술관리법」제14조, 동법시행령 제27조 및 별표4에 의거 전문설계업(전력전문설계1종이상) 또는 종합설계업을 등록한 업체

3) 정보통신분야 설계용역 과업의 자격

「엔지니어링산업 진흥법」 제21조제1항에 따라 엔지니어링사업자로 신고하거나 「기술사법」 제6조에 따라 기술사사무소의 개설자로 등록한 자로서 통신ㆍ전자ㆍ정보처리 등 대통령령으로 정하는 정보통신 관련 분야의 자격을 보유하고 용역업을 경영하는 자

4) 소방분야 설계용역 과업의 자격

「소방시설공사업법」 제4조 및 제11조, 동법시행령 제2조 및 별표1에 따라 전문소방시설 설계업 또는 일반소방시설 설계업(전기 및 기계)을 등록한 업체

5) 조경 및 도시 계획 분야 설계용역 과업의 자격

「기술사법」에 의한 기술사사무소(조경, 도시 계획) 또는 「엔지니어링산업진흥법」에 의한 엔지니어링 사업자(조경, 도시 계획)

6) 토목분야 설계용역 과업의 자격

「엔지니어링산업진흥법」 제21조에 의한 건설 부문(토질ㆍ지질, 구조) 활동 주체로 신고하고 해당 기술자를 보유하거나, 「기술사법」에 따라 기술사사무소(토질 및 기초, 지질 및 지반, 토목구조)를 등록하고 상기 부문 해당 기술자를 보유한 업체

7) 건축구조 설계용역 과업의 자격

「기술사법」제6조 제1항 및 동시행령 19조에 의해 기술사사무소를 등록한자로 건축구조 분야에 등록한자

다. 건축, 토목, 기계, 전기, 통신, 소방, 조경, 구조, 토질 및 기초 등 전문분야는 등록된「국가기술자격법」에 따른 해당 분야 기술자자격 소지자에게 수행토록 하되 책임기술자가 총괄하여야 한다.

라.「건축법시행령」제91조의3(관계전문기술자와의 협력)과 「건축물의 설비기준 등에 관한 규칙」제3조(관계전문기술자의 협력사항)에 따라 관계 법령에서 정하는 관계 전문기술자의 협력을 받아야 한다.

6. 기타 사항

6.1 규정의 준수

가. 참가자는 설계공모에 등록함으로써 본 지침을 준수하는 것으로 간주하며 이 지침을 위반한 참가자 및 제출 작품에 대하여는 심사위원회에서 심사 반영 여부를 결정한다.

나. 기타 본 규정에서 명시하지 아니한 사항은 「건축서비스산업 진흥법」 및「건축 설계공모 운영지침」을 준용한다.

6.2 무효 및 승계

아래의 경우에는 당선자에게 부여하는 설계권을 무효로 하며, 차순위자 순으로 승계할 수 있다.

가. 당선자가 설계권을 포기한 경우

나. 당선작에서‘4.3 심사기준, 다. 실격 고려 항목’에 해당하는 사실이 발견된 경우

다. 당선자가 원활한 설계 작업이 불가능하게 된 경우

라. 소정의 기한 내에 계약체결이 이루어지지 않는 경우

6.3 사업 취소에 따른 보상

사업계획의 변경 등 발주기관의 사정으로 인해 당선자와 계약을 체결하지 아니하는 경우에는 공모안의 작성에 소요된 실비의 범위 안에서 발주기관과 당선자가 협의하여 결정한 보상액을 당선자에게 지급한다.

6.4 참여 외부전문가 신고제

가.	공모안 제출업체 임직원 이외의 외부전문가가 계획에 참여한 경우, 작품 제출 시 해당 전문가를 신고(서식 제5호)하여야 한다.

나. 미신고 한 외부전문가가 심사위원에 선정되어 심사에 참여한 것이 확인된 경우, 동 외부전문가가 참여한 입상작은 아래와 같이 조치한다.

1) 설계용역 계약체결 전 : 입상 결정 취소, 상장 및 상금 회수

2) 설계용역 계약체결 후 : 입상 결정 취소, 상장 및 상금 환수, 설계용역 계약 해지가

가능한 경우에는 계약 해지(계약을 해지한 경우에는 선금

및 기성금을 회수하며, 관계 법령에서 정한 사업 지연에 따른

손해배상금 청구)

6.5 분쟁

설계공모는 대한민국의 법률에 근거하여 집행될 것이며 공모와 관련하여 분쟁이 발생할 경우, 대한민국 발주기관 소재지의 법원에서 조정하거나 판결한다.

제2장  설계공모 설계지침

1. 사업개요

1.1. 위    치 : 부산광역시 사상구 감전동 514-2번지

1) 지역․지구 등 : 일반공업지역, 지구단위계획구역, 가축사육제한구역, 비행안전제6구역(전술), 재생사업지구, 산업시설구역

2) 건폐율 70% 이하, 기준용적률 300% 이하, 상한용적률 350% 이하

1.2. 사업규모

1) 대지면적 : 3,645.4㎡

2) 규    모 : 연면적 6,400㎡ (-10% 범위 내 조정 가능), 지상5층 (층수 제한 없음)

3) 용    도 : 공장(지식산업센터)

4) 총예정공사비: 19,394.600천원(부가가치세 포함)

5) 설 계 비: 875,000천원(각종 예비인증, 손해배상보험, 부가가치세 등 포함)

※ 기존 건축물 규모 : 기존 건축물 없음

※ 규모의 변경은 합리적으로 조절 가능하지만 가급적 주어진 연면적의 조정 범위 내에서 설계를 권장하고 반드시 총(예정)공사비 내에서 계획되어야 함

※ 사업규모(연면적, 공사비, 설계비 등)는 발주기관의 사정에 따라 변경될 수 있음

※ 총 공사비 사업예산 범위 내에서 설계가 이루어지도록 하여야 함

1.3 사업추진 근거 및 배경

가. 첨단신발융합허브센터와 지식산업센터를 연계하여 신발산업 원스톱 지원 체제를 구축하고, 신발·패션산업 제조 생태계 활성화를 위한 창업 성장 사다리를 조성함으로써 지역 기반의 신발·패션 클러스터 형성을 가속화하고자 함

나. 신발산업의 창업 생태계, 마케팅, 유통을 지원함으로써 취약 부분을 해소하고, 인접한 기존 인프라와 연계되는 신발·패션지원 클러스터 형성

다. 기성기업의 노하우 전수와 협력 및 소재·부품·장비기업 인프라 보유 중요

→ 재집적화된 지식산업센터 건립으로 기업애로 해소 실현

라. 첨단신발융합허브센터의 제품보관 및 유통을 위한 공간이 부족하며 입주기업이 공동으로 사용할 물류창고 구축이 필요함

마. 공동으로 활용가능한 물류창고를 구축하고 물류도시부산 인프라(항만, 철도, 공항)와 기존 구축 인프라를 연계하여 부산제조→공동물류거점센터→전국배송(유통)이 가능한 시스템을 형성

1.4. 대상지 현황

토지이용계획도
공모대상지 현황사진

1.5 주요 시설개요 및 면적

구분	세부시설	면적(㎡)	시설 참고사항
지상층	회의실(20㎡-4개), 사무실(30㎡), 공용부(기계·전기실, 화장실, 복도, 계단실, EV 등)	900	*모듈형 공동 물류창고 공간과 입주공간(창업인큐베이팅)은 모듈형, 가변형 구조를 활용하여 50개실 이상을 계획할 것. (최소 50㎡ 기준)
	모듈형 공동 물류창고 공간, 공용부(화장실, 복도, 계단실, EV 등)	1,100
	입주공간(창업인큐베이팅), 콘텐츠랩, 공용부(화장실, 복도, 계단실, EV 등)	4,400
총 연면적		6,400

※ 구내식당, 체력단련실, 카페 및 다목적홀 등의 지원시설은 첨단신발융합허브센터(사상구 감전동 515-4)의 지원동을 이용하는 것으로 함

※ 콘텐츠랩실은 완제품 사진 촬영 등에 필요한 공간임

※ 입주공간(창업인큐베이팅)은 사무실 용도로 구성하고, 모듈형 공동 물류창고는 누구나 사용하는 공동 창고 용도로 구성(입주공간과 모듈형 공동 물류창고는 독립 된 공간임)

※ 모듈형 공동 물류창고 공간은 지상1~2층에 배치하고 소형 지게차가 진입, 이동가능하도록 계획할 것

※ 모듈형 공동 물류창고 공간과 입주공간의 합계가 50개실 이상이 되도록 할 것

※ 건축물의 층수는 연면적 허용범위 내에서 대지 여건 및 구조, 경제, 기능, 확장성 등 합리적 판단에 따라 변경 가능함

※ 제시된 세부시설과 면적을 참고로 계획하되, 세부시설면적, 연면적 허용범위(-10％) 내에서 설계자가 적절하게 조정하여 계획하며, 예정공사비를 준수하여야 함

※ 향후 기본설계 시 유지관리 등 상황에 따라 세부시설 및 시설별 요구 면적은 조정될 수 있음

※ 「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률 시행령」 제4조의6(지식산업센터)에 따라 지상3층 이상의 집합건축물, 지상층 바닥면적의 합계가 건축면적의 300퍼센트 이상의 요건을 만족할 것

※ 지식산업센터 내 기업 입주공간 및 모듈형 공동 물류창고 공간은 필요에 따라 2개 이상의 실을 통합하거나 분리할 수 있도록 가변형 벽체로 계획함

※ 공용면적(공용부)은 30%~35% 내에서 계획 할 것.

※ 지하층 계획은 사업비를 고려하여 지양한다.

2. 설계지침

2.1 일반사항

1) 신발·패션 창업 물류 특화 지식산업센터에 입주하는 기업 및 소속 직원들에게 높은 수준의 근무환경을 제공할 수 있도록 계획한다.

2) 신발·패션 창업 물류 특화 지식산업센터에 입주하게 될 스마트시티 특화 첨단기업들이 상호 작용이 되도록 설계가 되어야 하며, 지식산업센터 기능에 충실한 실용적인 디자인 및 공간이 되도록 계획한다.

3) 첨단신발융합허브센터의 지원시설을 이용하기에 용이하고, 물류차량과 일반차량진출입 동선이 상호 간섭이 발생하지 않도록 건물 배치 방향 및 동선을 계획한다.

4) 총 공사비는 부가가치세를 포함하여 계획해야 하며, 반드시 분야별․공종별 공사비 등을 구체적으로 산정하여 총 공사비가 초과되지 않도록 확인한 후 작품을 제출하여야 한다.

2.2 기본지침

가. 설계 시 고려사항

1) 신발·패션 창업 물류 특화 지식산업센터를 종합적으로 상징할 수 있는 랜드마크적 디자인으로 계획한다.

2) 합리적인 설계안이 나오도록 현장 여건을 조사한 후 자연환경, 입지조건 등을 분석하여 계획에 반영하고 건물 외형은 주변 계획 및 환경과 조화를 이루어야 한다.

3) 차량의 진․출입과 보행자(이용자 및 장애인 등) 동선 등을 고려한 동선체계를 확립하고, 이들이 편리하고 안전하게 이용할 수 있도록 계획한다.

4) 안전하고 평등한 도시 조성을 위하여 무장애 출입구를 설치하며, 주출입구 접근로에는 단차가 없는 것을 원칙으로 하되, 단차 극복을 위하여 경사로 등을 설치할 경우에는 관련법규 및 지침에 따른 세부사항을 고려하여 설계할 수 있도록 한다.

5) 입주기업 수요 및 운영시스템을 고려하여 입주공간을 가변적으로 설계할 수 있도록 한다. (주어진 면적 내 자유롭게 구성하되 50개실 이상으로 구획할 것)

6) 화물 반출입을 고려한 독립적인 화물 동선을 구성하고 화물 상하차 및 대기공간과 화물용엘리베이터(5ton) 설치 등 유기적인 화물 반출입 동선을 구성하도록 한다.

(화물용엘리베이터는 소형지게차가 탈 수 있도록 계획)

7) 경제적이고 친환경적인 재료를 사용하되 내구성, 안전성이 우수하며 시공성이 용이하고 미관 및 기능적인 면에 부합되는 재료를 선택한다.

8) 구조물의 방수, 결로 및 배수의 효율적인 처리 방법, 진동 및 소음 방지 방법과 외벽의 단열 및 습도를 고려한 설계를 계획한다.

9) 장애물 없는 생활환경(BF), 녹색건축, 제로에너지건축물 예비인증을 법적 기준에 맞게 획득하며, 관련 규정에 의한 공공기관 신․재생에너지이용 의무화를 설계에 반영하여야 한다.

10) 각 시설은 전기, 통신, 기계, 방재, 가구 등에 이르기까지 사무자동화(OA), 통합보안시스템(IS), 빌딩자동화시스템(RA)을 이루는 최신식 자동관리가 될 수 있고, 에너지 절약형으로 설계한다.

11) 다중이 이용하는 시설이므로 내진설계가 되도록 하고, 재해 및 재난 시 안전하고 원활한 대피가 되도록 동선을 설계하고 집단감염 예방과 확산 방지를 위해 언택트(Untact) 비대면 강화 시설계획과 감염병 통제와 차단을 위한 유연한 동선계획을 반영하여야 한다.

12) 야간 공동화 및 대형 화물차 등의 야간 통행을 고려하여 지시성과 방향성이 강한 조명을 사용해 안전성을 증대시키며 인공구조물 설치 시에는 야간비행과의 충돌을 고려하여 과도한 조명 사용을 억제하며 적정한 조명을 사용하도록 한다.

나. 배치 및 동선계획

1) 지식산업센터가 입지 할 지역의 자연환경, 현장여건 등을 파악하여 배치계획을 수립하며 보행동선, 서비스동선, 화물동선, 주차계획, 옥외공간 계획 등이 주변 환경과도 조화를 이루도록 설계하도록 한다.

2) 첨단신발융합허브센터가 맞은편에 위치하고 있고 장방형의 계획된 부지로 창의적인 건축 배치가 가능하도록 계획하며, 외부공간(옥외 휴게공간, 조경, 옥외주차장 등)이 상호연계가 될 수 있도록 계획한다.

3) 보행자의 안전을 고려하여 보행동선과 차량동선을 구분하여 진출입 동선을 계획하며, 첨단신발융합허브센터와 차량동선이 상호 간섭되지 않도록 계획한다. (물류차량 최대크기는 5톤(윙바디 포함)

4) 시설별로 유기적인 관련성 및 독립성을 고려하여 건축물 내․외부 공간 및 연계 동선을 확보하며 화재 등 비상시 신속하고 효율적인 대처가 가능하도록 대피 및 소방진입용 동선을 계획하도록 한다.

5) 건물은 일조, 통풍, 조망확보 및 부지이용의 효율성이 극대화 될 수 있도록 계획한다.

다. 평면계획

1) 구내식당, 체력단련실, 카페 및 다목적홀 등의 지원시설은 첨단신발융합허브센터(사상구 감전동 515-4)의 지원동을 이용하는 것으로 한다.

2) 모듈형 공동 물류 창고 공간은 입주공간(창업인큐베이팅)과 별개로 소형 지게차가 진입 가능하도록 적정한 복도 폭과 출입구를 계획한다.

3) 기본 모듈을 설정해 계획하고 적정한 공용면적(30~35%)과 외부 휴게공간 확보를 통한 가변성 있는 평면 구성이 되도록 한다.

4) 입주공간은 사무실 용도, 모듈형 공동 물류창고는 입주기업 및 외부기업이 자유롭게 공동으로 이용할 수 있는 창고 공간으로 계획되어야 하며, 센터는 입주기업 간의 교류 및 시너지를 끌어낼 수 있는 평면계획이 되도록 한다.

5) 외부에서 접근성이 좋게 계획하며 장애인, 노인, 임산부 등의 편의시설도 고려하여 설치하여야 한다.

6) 자연재해로 인한 피해 등을 방지할 수 있도록 계획하며, 실별 용도‧면적‧특성에 따라 적정한 층고를 산정하여 계획한다.

7) 기계실, 전기실, 발전기실, 감시실 등의 설비는 침수 및 자연재해로 인한 피해를 최소화할 수 있도록 계획한다.

8) 입주업체와 외부업체 서로 교류가 이루어질 수 있게 하며 가변성과 개방성을 확보한 Open Plan 형식을 고려하도록 한다.

9) 각종 시설물은 중앙집중관리 및 통제가 편리하며, 최소 요원으로 운영․관리가 가능하도록 경제적인 설계가 되도록 한다. 또한 외부로 통하는 모든 출입구에는 방범시설을 설치하여야 하며 방범시설에 대한 조작은 주경비실에서 작동할 수 있도록 설계에 반영하도록 한다.

10) 수요 변화를 고려하여 공간계획의 유연성과 가변성을 확보할 수 있도록 융통성 있게 모듈을 선정하며, 동선 분리를 고려하여 혼잡이 발생하지 않도록 계획한다.

11) 세부시설별로 용도 및 특성을 이해하여 설계에 반영하고 층별 내 입주기업․입주자들의 공유공간(회의실 등)이 유기적으로 연계될 수 있도록 평면을 구성하여야 한다.

12) 공용공간(홀, 로비, 휴게실 등)을 쾌적하고 다양한 분위기로 조성할 수 있도록 공간계획을 하며 층별 옥외 테라스를 설치하여 사용자의 쾌적한 외부 휴게공간을 제공하도록 한다.

13) 출입자 안내 및 보안 관리를 위하여 주출입구에 인접하여 안내카운터를 고려한다.

라. 입면 및 단면계획

1) 건축물 외관은 주위 환경 및 경관, 주변시설과의 조화를 고려한 합리적인 계획이 되도록 하고, 지식산업센터의 상징성을 반영하되 장식적인 디자인으로 인한 과도한 설계는 지양하도록 한다.

2) 외장재는 공사품질, 안전성 및 경제성 및 유지보수를 고려하여 적용하도록 하며 자연채광, 환기, 조망을 충분히 고려하여 경제적이고 유지관리가 용이한 재료 및 시스템을 적용하여 이로 인한 에너지 손실이 최소화 되도록 하여야 한다.

3) 외관의 창호는 미관 및 보안적인 측면을 고려하며 에너지소비 및 소음 등의 영향을 최소화하도록 한다.

4) 창의 크기 및 형태는 디자인과 보안적 측면이 고려 되도록 개방감과 기능 및 에너지 효율, 소음 방지 등을 고려하여 계획한다.

5) 실별 용도, 면적, 특성에 따라 적정한 층고를 산정하여 경제적인 공간을 계획한다. (첨단신발융합허브센터 참조 / 물류창고 : 5.5m, 입주공간 : 4m)

마. 주차계획

1) 관계 법령의 조건을 따르되 주차장은 옥외 자주식으로 계획하고, 주차장의 위치 및 형태, 차량동선 등은 이용자의 이용 편의를 고려하여 배치하며, 하역차량 동선과 주차차량 동선은 교차되거나 혼재되지 않도록 계획한다.

2) 지상1층에는 화물용EV(5ton)와 연계된 하역장 이용을 위한 차량동선 및 대기주차 동선을 계획하고, 타 유사사례를 감안하여 배치하며, 하역장의 높이는 자동화 시스템을 이용하여 유동적으로 움직일 수 있도록 한다. (물류차량 최대크기 5톤(윙바디 포함))

3) 야간 이용 시 안전사고 예방을 위해 주차장 주변 조명계획 및 긴급 시 연락장치 설치 등도 고려하며 문화재보호구역 등 관계 법령에 준수하여 조명계획을 세우도록 한다.

바. 구조계획

1) 구조설계는 ｢건축구조기준｣에 따라 수행하고, 이외의 기준 적용 시에는 반드시 관련 기준을 명시한다.

2) 제반 하중 하에서 구조물에 유해한 영향이 미치지 않도록 설계한다.

3) 내진설계 등 최신의 설계기법 적용을 검토하며, 경제성이 반영된 최적의 구조 시스템으로 계획한다.

4) 지반조사의 결과를 확인하여 지반의 상태에 따른 기초양식을 결정한다.

5) 장래의 용도변경이나 리모델링 가능성 등을 고려하여 계획한다.

사. 기계설비분야계획

1) 쾌적한 환경 조성을 위하여 합리적·경제적 설비시스템 계획, 오염물질 배출 최소화, 시공성 향상 등을 고려하며, 관련법규 및 제반규정을 준수하고 타 공종과 협의하여 설비설계를 계획한다.

2) 모든 설비계통은 품질 및 성능을 신뢰할 수 있는 신기술, 신공법(국토교통부 인증)을 적극적으로 활용하고 최신 시설과 품질관리, 철저한 안전시공, 예산절감 등을 고려하여 계획한다.

3) 건축물의 에너지절약설계기준을 적용하며, 에너지의 효율적 이용을 극대화 할 수 있도록 계획한다.

4) 전기 및 수도시설은 통합 관리방식으로 하되, 도입시설별 계량이 가능 하도록 하여 경제성을 고려한 계획이 되도록 한다.

5) 기계실 및 펌프실 등은 기계장비 및 배관의 집합시설 임을 감안하여 유지 관리 및 보수가 용이토록 점검공간을 확보하여야 하며, 에너지 균등분배가 가능하도록 하고 집중호우 등에 의한 침수가 발생하지 않도록 계획하여야 한다.

6) 전기실, 기계실 등의 바닥 마감높이는 배수펌프실 바닥보다 높게하여 기계실에서의 침수피해가 전기실로 확산되는 것을 방지한다.

7) 지하저수조는 내식성 재질을 적용하고 저수조실, 펌프실은 침수방지를 위해 구조벽으로 구획하고 출입구를 각각 설치토록 한다.

8) 제연설비 설치대상 여부의 판단이 명확한 평면구조로 계획한다.

9) 스프링클러 배관의 동파를 예방할 수 있도록 계획하여야 한다.

10) 환기시설는 실별로 경제성 및 유지관리 측면을 고려하여 계획을 수립하여야 한다.

11) 화장실 벽이 1면 이상 외벽에 면할 때에는 동파 및 열손실 방지방안이 마련되어야 한다.

12) 급수방식은 건물의 특성을 고려하여 안전하고 위생적인 물을 공급할 수 있는 식으로 계획하도록 한다.

13) 화재방지, 소화설비, 피난 및 경보시설 계획이 반영되어야 한다.

14) 지원시설에는 시설의 사용 현황을 고려하여 냉난방 시설 설치를 계획한다.

15) 기타 언급되지 않은 사항은 설비공사 표준시방서(국토교통부)기준으로 설계한다.

아. 전기분야계획

1) 제어설비는 최적의 시스템을 구성하고 유지 관리를 일원화한 시설통합관리 시스템을 적용하여야 한다.

2) 전기설비 시설 공간(전기실, 발전기실 등)의 계획은 기능성․유지보수성․관리성․안정성․확장성 등을 고려하여 계획한다.

3) 에너지 절약과 환경보존을 목표로 에너지 부하저감, 고효율 에너지 설비, 대체 에너지 이용 관련 법규에 적합한 설비, 유지관리비 최소화, 환경공해 저감 등 분야별 신기술, 신공법을 적용하여 자연친화적이면서 준공 후 유지관리 면에 있어서 능률성과 경제성이 제고될 수 있는 기법을 도입하여 설계하여야 한다.

자. 정보통신분야계획

1) 정보통신설비는 가변성 있는 정보화시대에 능동적으로 대처할 수 있는 정보통신 시스템을 도입하고 설계 시점에서 최신 기종으로 설계한다.

2) 스마트시티 특색에 맞는 첨단기업 유치를 위해 향후 정보 통신설비의 증설이 가능하도록 설계하며 신개발 시스템 도입 시 각 실의 구조변경 없이도 자유롭게 설치가 가능하도록 계획한다.

차. 소화설비 계획

1)「소방기본법」, 「소방시설공사업법」, 「화재예방, 소방시설 설치‧유지 및 안전관리에 관한 법률」, 「위험물안전관리법」에서 정한 기준을 준수하여 설계하여야 한다.

2) 화재가 발생하면 즉시 감지하고 외부 소화활동 없이도 자체 진화가 가능한 설비를 계획하며 건축법상 방화구획이 필요한 곳은 방화문을 설치하도록 한다.

3) 피난기구는 건축평면계획 및 피난동선 등을 고려하여 설치한다.

카. 친환경계획

1) 환경친화적 계획요소는 실현성을 고려하고 그 내용을 도판, 도면, 설명서 등에 구체적으로 제시한다.

2) 우수의 배수계통은 가능한 한 오픈 투수형으로 하여 지표면의 투수율을 높이고, 보도의 포장(paving)은 투수율이 높은 재료를 사용하고, 도로와 주차장의 포장은 친환경 자재 사용을 검토하여야 한다.

3) 가급적 건물의 내구성을 저하시키지 않는 방법으로 옥상을 녹화하고 건물의 에너지 절감을 위한 자연채광, 자연환기 등을 적극 도입한다.

4) 에너지 저감 대책과 생태 등 환경친화요소 적용 시에는 적용사례, 경제성, 유지관리 등에 관한 개념을 제시토록 하여야 한다.

5) 녹색건축 인증기준 및 제로에너지건축물 인증기준에 따라 각 인증기준에 적합한 건축물이 되도록 설계하여야 한다.

6) 신·재생에너지는 관계 법령에서 정한 종류 중에서 경제성, 유지관리의 편리성 등을 종합적으로 검토하여 건물에 적합한 방식을 선정하여야 한다.

카. 경관 및 조경계획

1) 건축물의 용도에 부합되고 주변 경관과 조화로운 조경계획이 되도록 하며, 각종 법률, 조례 지침에 적합하게 계획한다.

2) 주변지역의 토지이용과 경관을 고려하여 미려한 스카이라인(skyline)이 될 수 있도록 한다.

3) 건축물과 주변 환경이 조화를 이루도록 하고 건축설계자의 의도와 조경 설계자의 의도가 부합되도록 하고, 향후 사후관리를 고려하여 조경수목과 조경시설물의 유지관리계획을 수립한다.

4) 풍향 및 일조량을 감안하여 도입수종을 검토하고 대경목 위주의 조경수를 계획하도록 한다.

5) 녹지 공간 등은 인근 주민 등이 편리하게 이용할 수 있도록 하고, 배치공간은 이용객의 접근이 용이한 곳에 배치토록 계획한다.

3. 각종 서식 및 제공자료

가. 서식

연번	구 분		비 고
1	서식 제1호	설계공모 참여자 명단
2	서식 제2호	서약서
3	서식 제2-1호	사전접촉금지서약서
4	서식 제2-2호	사전접촉여부확인서
5	서식 제3호	공동응모협정서	공동 응모시 제출
6	서식 제4호	대표건축사 선임계	공동 응모시 제출
7	서식 제5호	참여 외부전문가 신고서
8	서식 제6호	보안각서
9	서식 제7호	청렴서약서
10	서식 제8호	설계공모 심사위원 기피신청서	해당시 제출

나. 별도 제공자료 [※ 설계공모 참가자에 한해 홈페이지에서 다운로드 가능]

연번	구 분		비 고
1	별첨 제1호	설계설명서 서식 자료
2	별첨 제2호	지반조사 보고서
3	별첨 제3호	대상지 일원 수치지형도
4	별첨 제4-1호	지구단위계획 변경 고시문
5	별첨 제4-2호	지구단위계획 결정도면

[서식 1] 설계공모 참여자 명단

설계공모 참여자 명단

(설계공모 참가자용)

본인은 부산광역시에서 시행하는 「신발·패션 창업 물류 특화 지식산업센터 건립」 건축설계공모에 응모함에 있어 모든 권한을 위임받은 응모대표자로서 참여자 명단을 아래와 같이 제출합니다.

□ 공모안 작성에 직접 관여하는 참여자(대표, 직원, 외주업체 포함)

연번	소 속	직 위	성 명	주 소	전화번호

2025 년    월     일

응모대표자 : 소속         직위         성명         (서명 또는 날인)

※ 개인의 경우 업체명 생략 가능

부산광역시장 귀하

[서식 2] 서약서

서     약     서

(설계공모 참가자용)

본인은 부산광역시에서 시행하는 「신발·패션 창업 물류 특화 지식산업센터 건립」 건축설계공모에 응모함에 있어 제출서류 전반에 대한 허위기재 및 불공정 행위 등으로 인하여 발생되는 어떠한 불이익 처분에도 하등의 이의를 제기하지 않을 것임을 서약합니다.

2025년    월     일

○ 대표업체 or 건축사		업체명 :
		주 소 :
		대표자 : (서명 또는 날인)
○ 공동응모업체(자) or 건축사		업체명 :
		주 소 :
		대표자 :
		(서명 또는 날인)

부산광역시장 귀하

※ 개인의 경우 업체명 생략 가능

[서식 2-1] 사전접촉 금지 서약서(설계공모 참가자용)

사전접촉 금지 서약서

(설계공모 참가자용)

본인은 「신발·패션 창업 물류 특화 지식산업센터 건립」건축설계공모와 관련하여 부산광역시에서 선정한 심사위원 명부를 열람하였으며, 관련 규정에 따라 심사위원 사전접촉 등 불공정행위를 하지 않겠습니다. 이를 위반 할 때에는 심사 대상에서 제외하거나 선정된 입상작에서 취소되는 등의 불이익을 감수하고, 이에 대하여 일체 민․형사상 이의를 제기하지 않을 것임을 서약합니다.

2025년    월     일

○ 대표업체 or 건축사		업체명 :
		주 소 :
		대표자 :
		(서명 또는 날인)
○ 공동응모업체(자) or 건축사		업체명 :
		주 소 :
		대표자
		(서명 또는 날인)

부산광역시장 귀하

※ 개인의 경우 업체명 생략 가능

[서식 2-2] 사전접촉 여부 확인서(설계공모 참가자용)

사전접촉 여부 확인서

(설계공모 참가자용)

본인은 「신발·패션 창업 물류 특화 지식산업센터 건립」건축설계공모 심사와 관련하여 심사에 영향을 미칠 수 있는 부당한 청탁이나 사전접촉 등을 시도한 심사위원에 대한 사실 여부를 아래와 같이 확인하며, 만일 거짓이 있는 경우 심사 대상에서 제외하거나 선정된 입상작에서 취소되는 등의 불이익을 감수하고 이에 대하여 일체 민‧형사상 이의를 제기하지 않을 것임을 확인합니다.

사전접촉 여부	해당 있을 경우	비 고
없음( ) / 있음( )	∙ 위 원 명 : ∙ 일시/장소 :

2025년    월     일

○ 대표업체 or 건축사		업체명 :
		주 소 :
		대표자 :
		(서명 또는 날인)
○ 공동응모업체(자) or 건축사		업체명 :
		주 소 :
		대표자
		(서명 또는 날인)

부산광역시장 귀하

※ 개인의 경우 업체명 생략 가능

[서식 3] 공동응모 협정서(공동응모일 경우에 한함)

공동응모 협정서

(설계공모 참가자용)

제1조 (목적) 이 협정서는「신발·패션 창업 물류 특화 지식산업센터 건립」건축설계공모를 (   ), (   )가 공동으로 응모하여 업무를 수행함에 있어서 각 업체 및 개인이 준수하여야 할 사항을 정함에 있다.

제2조 (명칭 등) 공동응모 대표업체(이하 대표업체와 같다) or 건축사의 명칭, 사무소의 소재지 등은 다음과 같다.

1. 업  체  명 :

2. 소  재  지 :

3. 대표자성명 :

제3조 (공동응모의 구성원) 대표업체(자) or 건축사를 제외한 공동응모업체(자)의 구성원은 다음과 같다

1. 업체명 :                     (소재지 :         대표자 :       )

2. 업체명 :                  (소재지 :         대표자 :       )

제4조 (대표업체의 권한) 대표업체 or 건축사는 주관기관 및 제3자에 대하여 공동 응모업체(자)의 구성원을 대표하여 문서의 제출 및 수령, 권리의 획득 및 포기 등에 관한 의사 표시 권한을 가진다.

제5조 (공동응모 비율 등) 공동응모 출자비율 또는 분담내용은 당선 후 공동응모자 및 계약 담당부서의 협의에 따라 계약방식을 결정하고 그에 따른 지분비율, 분담내용 등을 결정토록 한다.

제6조 (효력기간) 본 협정서는 당사자 간의 서명과 동시 발효하며, 본 업체(자)는 공모의 이행으로 종결된다. 다만, 당선작으로 결정되는 경우에는 최종 설계완료 후 종결된다.

제7조 (의무) 공동응모업체(자) 구성원은 제1조에서 규정한 목적을 달성하기 위하여 신의를 바탕으로 성실하게 필요한 모든 지식과 기술을 활용할 것을 약속한다.

제8조 (구성원 상호 간의 책임) 구성원은 과업 수행과 관련하여 제3자에게 끼친 손해 및 구성원이 다른 구성원에게 끼친 손해를 구성원 상호 간 협의하여 배상한다.

제9조 (권리 ․ 의무의 양도제한) 구성원은 이 협정서에 의한 권리․의무를 제3자에게 양도할 수 없다.

제10조 (탈퇴 등) ① 구성원 중 대표업체가 중도에 탈퇴하거나 그 일원의 탈퇴로 응모자격 요건에 미달하게 될 경우에는 공모안을 제출할 수 없다.

② 구성원 중 일원이 중도 탈퇴하였을 때에는 즉시 주관기관에 서면으로 신고하며, 탈퇴업체(자)를 다른 업체(자)로 교체할 수 없다.

제11조 (협정서 작성 및 보관) 위와 같이 공동응모 협정서를 체결하고 그 증거로 구성원이 기명날인한 협정서를 각각 1부씩 보관한다.

2025년    월     일

○ 대표업체 or 건축사		업체명 :
		주 소 :
		대표자 :
		(서명 또는 날인)
○ 공동응모업체(자) or 건축사		업체명 :
		주 소 :
		대표자
		(서명 또는 날인)

부산광역시장 귀하

※ 개인의 경우 업체명 생략 가능

[서식 4]  대표건축사 선임계(공동응모일 경우에 한함)

대표건축사 선임계

(설계공모 참가자용)

본인은 {○○○ 건축사사무소의 대표(공동대표) 또는 건축사로서} 부산광역시에서 시행하는 「신발·패션 창업 물류 특화 지식산업센터 건립」건축 설계공모에 관한 모든 권한을 ○○○(○○○ 건축사사무소 대표 또는 대리인) 에게 위임합니다.

2025년    월     일

○○ 건축사사무소

대표 건축사 ○○○

(서명 또는 날인)

부산광역시장 귀하

※ 하나의 설계사무소에 대표 건축사가 2인 이상 있거나 두 업체 이상의 설계사무소가 합동으로 공모안 제출 시 1인 또는 1개 사를 대표자로 선임해야 함.

※ 개인의 경우 업체명 생략 가능

[서식 5] 참여 외부전문가 신고서

참여 외부전문가 신고서

(설계공모 참가자용)

연번	소 속	직 위	성 명	전화번호	참여내용 (구체적 설명)

위 사람은 부산광역시에서 시행하는 「신발·패션 창업 물류 특화 지식산업센터 건립」 건축 설계공모에 외부전문가로서 참여하여 신고합니다.

2025년    월     일

응모대표자 : 소속          직위          성명          (서명 또는 날인)

부산광역시장 귀하

[서식 6] 보안각서

보  안  각  서

(설계공모 참가자용)

본인은 부산광역시의 「신발·패션 창업 물류 특화 지식산업센터 건립」건축설계공모를 시행함에 있어 다음 사항을 준수할 것을 각서로 제출합니다.

1. 본인은 본 설계공모를 시행함에 있어 설계공모지침서 및 관련서류(도면포함)의 제반 보안사항을 철저히 이행할 것임은 물론 설계공모 수행전에 참여자 전원에 대하여 보안교육을 실시하고 보안각서를 징구하여 부산광역시에 제출할 것임.

2. 본인은 물론 참여자가 보안사항을 외부에 누설시켜 중대한 문제점을 야기시켰을 경우에는 누설자가 보안관계 제법규에 따라 처벌 받음은 물론 등록업체 자격취소, 부정당업자의 입찰참가자격 제한 등 어떠한 제재조치를 취하여도 이의를 제기하지 않을 것임.

2025년    월     일

□ 설계공모 참여자 및 외부전문가 포함

소 속	직 위	성 명	서명	소 속	직 위	성 명	서명

※ 보안각서는 해당 본인이 반드시 읽은 후 소속, 직위, 성명, 서명을 자필로 날인

※ 만약 보안상 문제가 발생할 경우 허위 기재로 불이익 처분을 받을 수 있음

부산광역시장 귀하

[서식 7] 청렴서약서

청 렴 서 약 서

(설계공모 참가자용)

□ 공모명 : 「신발·패션 창업 물류 특화 지식산업센터 건립」건축설계공모

본 사무소(법인) or 건축사는 부산광역시가 추진하는「신발·패션 창업 물류 특화 지식산업센터 건립」건축설계공모에 응모하여 설계지침서 등에 정한 제반 규정을 준수하고 공정한 심사에 임하도록 하겠습니다.

설계공모 과정, 입찰, 낙찰, 계약의 체결 및 이행, 「지방자치단체를

당사자로 하는 계약에 관한 법률」 제16조에 따른 감독, 같은 법률

제17조에 따른 검사와 관련된 직접 또는 간접적인 사례(謝禮), 증여,

금품·향응 등을 제공하지 않겠습니다.

특정인의 낙찰을 위한 담합 등 입찰의 자유경쟁을 방해하는 행위나

불공정한 행위를 하지 않겠습니다.

공정한 직무수행을 방해하는 알선․청탁을 통하여 입찰 또는 계약과

관련된 특정 정보의 제공을 요구하거나 받지 않도록 하겠으며 만약

이를 위반할 시에는 관계 법령에 따라 책임질 것을 서약합니다.

2025년    월     일

∘ 참가업체 or 건축사

건축사무소명 :

대   표   자 :         (서명, 날인)

부산광역시장 귀하

※ 개인의 경우 업체명 생략 가능

[서식 8] 심사위원 기피 신청서(기간내 미제출시 “해당없음”으로 간주함)

심사위원 기피 신청서

(설계공모 참가자용)

□ 공 모 명 : 「신발·패션 창업 물류 특화 지식산업센터 건립」건축설계공모

□ 기피위원

성 명	소 속	제척(기피) 사유

※ 근거 및 증빙자료를 제시해야 함

2025년    월     일

○ 대표업체 or 건축사		업체명 :
		주 소 :
		대표자 :
		(서명 또는 날인)
○ 공동응모업체(자) or 건축사		업체명 :
		주 소 :
		대표자
		(서명 또는 날인)

「신발·패션 창업 물류 특화 지식산업센터 건립」 설계공모 심사위원회 귀중

※ 개인의 경우 업체명 생략 가능