[어린이 숲속 테마마을 조성사업]

설계공모 지침서

2025. 06.

	익산시

목      차

제1장  공모 개요	3

1. 사업의 목적	3

2. 설계공모의 기본방향	3

3. 사업개요	3

4. 설계공모방법	6

5. 참가자의 자격	6

6. 공모추진 일정	7

제2장  설계지침	11

1. 대상지 현황	11

2. 일반사항	13

3. 주요지침	13

4. 분야별 설계지침	14

제3장 설계공모 도서 작성 및 제출	21

1. 설계공모안 작성	21

2. 설계공모도서 형식과 규격 및 작성기준	22

제4장 설계공모 심사 및 결과	26

1. 심사위원회 구성 및 운영	26

2. 심사기준 및 심사방법	28

3. 실격 및 감점처리 기준	29

4. 계약에 관한 사항	32

5. 기타사항	32

제5장 각종서식	39

제 1 장  공모개요

1. 사업목적

• 가족단위 관광 트랜드에 부합한 어린이 특화 체험공간을 만들어 호기심과    활동 충족을 가능하게 하며 금마관광지내 생태관광지와 연계하여 지원할     수 있도록 체험, 교육프로그램 등을 마련. 아이들의 건강한 놀이의 장을 제    공함으로써, 정서적 안정과 감성, 창의설 발달을 도모하고 어린이에게 안전    하고 재미있는 무한 상상의 장을 제공하는데 이바지하고자 함.

• 주변 인프라를 활용 어린이 숲속 테마마을 건립

2. 설계 공모의 기본방향

가. 주변 인프라를 연계·활용, 가족과 아이들을 위한 열린 공간으로 어린이 숲속 테마마을 건립

나. 어린이 숲속 테마마을에서 체험-교육-놀이 등으로 이어지는 서비스를 통합 제공하여 수요자 중심의 서비스 공백기 해소 및 지원을 위한 공간형성

3. 사업개요

가. 공 모 명 : 『어린이 숲속 테마마을 조성사업』 건축설계 공모

나. 사업위치 : 전북특별자치도 익산시 금마면 신용리 476-3번지 일원

다. 대지면적 : 79,430.0㎡ 중  / 계획면적 실내놀이터-1,749.0㎡, 생태놀이터-296㎡

라. 지역지구 : 계획관리지역, 관광·휴양개발진흥지구, 지구단위계획구역

마. 건축예정규모

1) 연면적 : 960.0㎡이하 (법정범위 3% 범위)

2) 규  모 : 실내놀이터-지상1층 (법정범위 3% 범위)/생태놀이터(실외놀이터)

3) 1층 이하 건축물로 사업비 범위 내에서 제안

5) 주차대수 : 2대 (긴급용-장애인, 구급용)

*주차면 계획시 유아동반 특성을 고려하여 법정규모를 상회하는 주차면적

(약 30~35㎡)계획을 권장

6) 주요 시설

구 분	세부시설	산출근거	면적(㎡)	비율(%)	비 고
놀이교육 및 전시체험 (1층) -예약신청	모험가의 숲속탐험(볼풀) 오르락 내리락 숲길탐험 (클라이밍 및 슬라이드) 숲속의 사계(벽면전시)	7.3㎡×65=474.5	480	50	65명(95명)
	모험가의 도전(트램펄린)	7.3㎡×10=73	80	8.3	10명(15명)
	미디어 체험	3.6㎡×10=36	40	4.2	10명(15명)
	열린도서관 및 사색의 벽	3.6㎡×10=36	40	4.2	10명(15명)
	소계		640	66.7
부모 및 영유아공간 (1층) -예약신청	숲속 쉼터 및 영유아 놀이터	2.7㎡×14=37.8	40	4.2	14명(20명)
	수유실		10	1.0
	소계		50	5.2
업무관리 공간(1층)	사무실	7.2㎡×4=28.8	30	3.1	4명
	안내실	7.2㎡×2=14.4	20	2.1	2명
	창고	0.72㎡×6=4.32	10	1.0
	소계		60	6.2
공용공간	화장실	0.40㎡	60	6.2	100∼200명 기준
	숲속 바람길(복도)		40	4.2
	기획전시공간(현관및로비)		110	11.5
	소계		210	21.9
옥내주차공간	지상주차장	200㎡당1대 -5대설치	-		관리지역이라 해당없음
	지하주차장		-
합 계(연면적)			960	100
전용면적			750	78.1
공용면적			210	21.9
지상면적			960	100
지하면적			-

※ 합리적인 층별 배치를 구상하여 설계자가 자유롭게 계획하되 관련 법규에

저촉되지 않아야 한다.

※ 전체 연면적에서 ±3% 범위 내에서 설계자가 합리적이고 자유롭게 계획할 수 있다.

※ 설계용역 착수 후 관계자 회의를 거쳐 구체적인 배치, 면적 등에 대하여

협의하여 진행한다.

※ 각 공간은 예약 및 비예약 공간으로 분리하여 구분한다.

※ 옥외공간(실외놀이터)과 실내 놀이터와의 유기적인 관계 및 동선 연결을 한다.

※ 시설의 요구조건을 고려한 적정공사비를 산정하여 배치하며 각 실의 인테리어(놀이공간)비용까지 포함한 공사비입니다.

마. 예정 총공사비 : 금 4,080,000천 원(부가가치세 포함)

- 실외 놀이시설 공사 별도 진행

바. 예정 용역금액 : 금 265,554천 원(부가가치세 포함)

- 조감도,에너지절약계획서,손해배상보증,BF 등

사. 과업의 범위

1) 어린이 숲속 테마마을 조성을 위한 기본 및 실시설계(건축, 토목, 기계, 전기, 통신, 소방, 조경 등 제반사항 포함), 공사 건축 관련 각종 심의, 설계안 도출에 필요한 조사, 공용건축물 협의 등 인·허가에 필요한 도면과 구비서류, 기타 본 용역에 관한 각종 보고 및 제출 자료의 작성 등 발주기관 업무와 관련이 되어 필요하다고 인정하여 지시하는 일체의 사항을 포함(총 사업예산을 초과할 수 없음)

2) 자문 및 인·허가 행정절차 이행

3) 관련규정에 의한 각종 인증 법적검토 및 반영(BF,제로에너지 인증 등)

※ 인증서류작성 및 인증 기관 수수료는 용역금액에 포함되지 않으며 발주청 부담임

4) 설계의 안전성 검토(필요시 발주청 부담)

5) 기타 본 과업에 필요한 제반사항 등

아. 용    도 : 노유자시설(아동관련시설)

자. 설계기간 : 당선자 계약 후 착수일로부터 180일(공휴일 포함)

차. 시행기관 : 익산시청(문화관광산업과)

4. 설계공모 방법 : 일반 설계공모

5. 참가자의 자격

가. 응모자격

1) 공고일 현재 「건축사법」 제7조에 의한 건축사 면허를 소지하고 같은법 제23조에 의거 국토교통부장관에게 건축사사무소의 개설 신고를 필한 업체로서 관계법령에 결격사유가 없는 자

단, 외국의 건축사 면허(자격)을 가진 자는 건축사법 제23조의 규정에 의거 국내 건축사무소 개설자와 공동으로 수행하여야 함

2) 공동응모 시 공동응모자 모두 상기 1)항의 자격조건을 모두 갖추어야 하며, 공동도급방식(공동이행방식)으로 하고, 대표자 1인을 선정하여야 하며, 모든 법적 권리와 의무사항은 대표자에게 귀속된다.

[단, 공동응모시 총 3개사를 초과할 수 없으며 응모신청서 등록 후에는 공동응모를 변경할 수 없음(공동응모협정서 제출)].

3) 설계공모 당선자의 설계용역 계약에서 완료시까지 각 분야(건축, 기계, 전기, 소방, 통신분야 등)를 포함하여 설계하여야 하며, 해당분야 설계  자격이 없는 경우 다음의 분야별 설계적격자와 공동도급(분담이행방식) 계약을 체결하여야 함.

- 전력기술관리법 제14조에 의한 전문설계업(전력전문설계 1종 이상) 또는 종합설계업을 등록한 업체 또는 기술사법 제6조에 의한 건축전기설비기술사 사무소를 개설 등록한 업체

- 소방시설공사업법 제4조에 의한 전문소방시설설계업 또는 일반소방시설설계업 등록을 필한 업체

- 엔지니어링산업 진흥법 제21조에 의한 엔지니어링사업자(정보통신) 신고를 필한 업체 또는 기술사법 제6조의 규정에 의한 기술사사무소[정보통신처리분야(정보통신)]를 등록한 업체

나. 응모자격 제한

1) 공고일 기준으로 등록취소, 휴․폐업, 영업(업무)정지, 부정당업체 지정, 기타 이에 준하는 행정처분을 받고 그 기간 중에 있는 자 등 결격사유가 있는 자는 본 공모에 참가할 수 없음.

2) 응모등록을 하지 않은 업체는 응모작을 제출할 수 없음. 또한, 공동(분담이행)으로 응모할 경우 응모등록 시 공동응모 협정서를 제출하여야 하며 이를 변경할 수 없음.

3) 중복 응모와 단독 응모 신청 후 공동으로 응모하는 것은 불가함.

6. 공모 추진일정

가. 추진개요

추 진 일 정	추 진 내 용	비 고
2025. 06. 17. (화)	설계공모 공고	∎조달청 나라장터 ∎익산시 홈페이지, 세움터
2025. 06. 24. (화) (09:00 ~ 17:00)	응모신청서 접수 (참가등록)	∎장소 -익산시 인북로32길1, 익산시청(문화관광산업과) ∎직접 방문 접수(우편. 팩스 등 접수불가)
2025. 06. 27. (금) (09:00 ~ 17:00)	질의서 접수	∎질의서 양식에 의한 서면질의(1회) [서식9] ∎방법 : 직접 제출 또는 이메일(jun091@korea.kr) 접수 (메일 제출 시 질의서 수신 여부 반드시 확인)
2025. 07. 01. (화)	질의 회신	∎서면 또는 이메일 통보 *기한 내 접수된 질의서에 한하여 회신하며 수신자 사정에 의하여 회신되지 아니한 사항에 대하여는 책임지지 않음
2025. 07. 25. (금) (09:00 ~ 17:00)	기피신청서	∎심사위원 기피신청서 [서식7] ∎방법 : 이메일 접수 (메일 제출시 수신여부 반드시 확인)
2025. 08 .05. (화) (09:00 ~ 17:00)	공모안 접수	∎장소 -익산시 인북로32길1, 익산시청(문화관광산업과) ∎직접 방문 접수(우편.팩스접수불가)
2025. 08. 14. (목) (14:00 ~ )	공모안 심사	∎설계공모심사위원회 심사 ∎장소 : 국가무형문화재 통합전수교육장 1층, 세미나실 (익산대로 355)
2025. 08. 18. (월)	심사결과 발표	∎익산시 홈페이지, 세움터
결과발표 후 7일 이내	공모안 반환	∎당선작은 반환하지 않음 ∎기간 내 미반출 시 임의 처분

※ 상기 일정은 사정에 따라 변경될 수 있으며, 변경된 일정은 익산시 홈페이지에 게시

나. 응모신청서 접수

1) 일      시 : 2025. 6. 24.(화) 09:00 ~ 17:00

2) 응모접수처: 익산시청 문화관광산업과(☏063-859-5276,FAX063-859-5067)

3) 응모방법

- 우리시에서 배부하는 소정양식의 응모신청서 및 구비서류를 작성

- 직접 방문접수에 한함(우편, FAX 접수 불가)

- 대리인이 신청서를 접수할 경우 위임장 및 재직증명서 지참

4) 응모신청자 구비서류(신분증 지참)

① 설계공모 응모신청서 1부. [서식 1]

② 설계공모 참여자 명단 1부. [서식 2]

③ 대표자 선임계 1부. [서식 3]

④ 공동수급표준협정서(공동이행방식) 1부. [서식 4-1] - 응모접수시

⑤ 공동수급표준협정서(분담이행방식) 1부. [서식 4-2] - 용역착수시

⑥ 사전접촉 금지 서약서 1부. [서식 5]

⑦ 청렴서약서 1부. (공동 응모 시 각1부) [서식 8]

⑧ 사용인감계[서식 9] 및 인감증명서(법인의 경우 법인인감) 각 1부.

⑨ 위임장[서식 10] 및 재직증명서(신분증 지참) 각 1부. (대리 응모에 한함)

⑩ 건축사면허증 사본, 실내건축공사업면허증 사본(해당시) 각 1부.

⑪ 국외 건축사자격증 사본 1부. (외국건축사 참여할 경우에 한함)

⑫ 건축사업무신고필증 사본 1부. (법인인 경우 대표자 등록증 사본)

⑬ 법인등기부 등본(법인의 경우) 또는 사업자등록증(개인의 경우)  사본 1부(외국건축사의 경우 건축사법 시행규칙 제12조의2에 의한 외국건축사 자격취득자 신고필증 사본으로 갈음)

⑭ 행정처분사실조회서(해당분야 협회 또는 공인기관 발급) 1부.(모든 참여업체)

※ 공동 응모자의 경우 해당 자격증 및 업무신고필증 등 상기 해당서류 각각 제출

※ 외국어로 작성된 구비서류의 경우 한글로 번역하고 번역업체의 확인서를 받아 제출

※ 사본 제출 시는 원인감으로 원본대조필 날인 후 제출

다. 현장 설명 :

※ 별도의 현장 설명은 진행하지 않으며, ‘설계 지침서’ 및‘과업지시              서’로 대체함

라. 질의 및 회신

1) 질의서 접수 : 2025. 6. 27.(금) 09:00 ~ 17:00

2) 접수방법 : 【서식 11】을 활용하여 서면질의서를 E-mail 제출

3) 접 수 처 : 익산시청 문화관광산업과

- Tel) 063-859-5276 (사무실)

- E-mail) jun091@korea.kr

4) 유의사항

① 질의서 발송 후 수신 여부를 확인하여야 함. 단, 접수일 09:00 ~ 17:00 이내 도착분에 한하여 유효함.

② 질의서는 기간 내에 접수시켜야 하며 질의는 참가자(업체)별로 1회에 한함.

③ 질의는 한글을 사용하여 명확히 작성하여야 함.

5) 회신일자 : 2025. 7. 01.(화)  (발주기관 사정에 의해 변경될 수 있음)

① 방 법 : 서면 또는 E-mail 통보. 단, 수신자의 사정에 의하여 회신되지 아니한 사항에 대하여는 책임지지 아니함. (미 회신 시 전화 확인)

② 유의사항

- 질의사항에 대한 익산시의 답변 내용은 설계공모지침서를 추가 또는 수정한 것으로 간주하며, 지침서와 동일한 효력을 가짐.

- 메일 전송오류 등으로 내용을 확인할 수 없는 경우, 질의자의 인적사항 등 질의서상의 기재사항이 누락된 질의, 질의 내용이 설계공모 지침과 관련이 없는 사항에 대하여는 응답하지 아니할 수 있음.

③ 기타

- 질의 내용은 그 접수 여부를 담당자에게 반드시 유선 확인하여야 하며, 오류 및 미확인 등에 의해 응답할 수 없는 경우에는 답변하지 아니함.

- 설계공모 기간 중 발생하는 추가 제공 자료나 정보는 익산시청 홈페이지를 참고해야 하며, 공모 참가자는 이를 확인해야 할 의무가 있고, 미확인으로 인하여 발생하는 책임은 참가자에게 있음.

마. 공모안 제출(접수)

1) 제출일시 : 2025. 8. 5.(화) 09:00 ~ 17:00

※ 지정된 시간 이외에는 일체 공모안 접수를 받지 않으니 각별히 유의할 것.

2) 제출장소 : 익산시청 문화관광산업과(☏063-859-5276, FAX063-859-5067)

3) 제출방법 : 방문접수(우편접수 불가)

4) 제출서류

① 설계공모안 제출서(참여신청서) [서식 12] 1부

② 심사용 설계도판(A1 : 841㎜×594㎜) 1매

③ 설계설명서(A3 : 420㎜× 297㎜) 15부

④ 위 내용을 저장한 CD 1매(CD 겉표지에 대표건축사사무소명 기재)

- PDF파일

⑤ 응모신청서 접수증

⑥ 사전접촉 여부 확인서 [서식6]

5) 유의사항

① 응모도서는 제출기간 마감시간까지 직접 제출하여야 하며 반환, 수정, 삭제, 추가, 열람 등을 할 수 없음.

② 응모신청을 하지 않은 자는 작품을 접수할 수 없음

③ 응모도서에는 응모자를 인지할 수 있는 어떠한 표시(사무소명, 대표자 성명, 주소, 테두리 등)도 하지 말아야 하며 익명의 원칙은 심사위원회의 최종결정 시까지 전 기간 동안 걸쳐 적용됨.

④ 1개 건축사사무소에서 1개 작품에 한하여 응모신청이 가능함.

⑤ 제출된 공모안이 없거나 1개만 제출된 경우 재공모 또는 공모가 아닌 다른 입찰방법을 적용할 수 있음

바. 심사 및 당선작 발표

1) 건축 설계공모 운영지침에 의거 설계공모 심사위원회를 구성하여 작품 심사

2) 심사일시 : 2025. 8. 14.(목) , 14시

3) 심사장소 : 국가무형문화재 통합전수교육장 1층 세미나실(익산대로 355)

※ 심사 일시 및 장소는 발주처 사정에 의해 변경될 수 있음

4) 결과발표 : 2025. 8. 18.(월) 개별통지 및 익산시 홈페이지,세움터개시

제 2 장  설계지침

1. 대상지 현황

• 호남고속도로 익산IC와 국도1호선이 인접해 진입하기 쉬움.

• 지방도720호선(산업도로)와 지방도722선이 교차하는 지역으로 진입하기 쉬움.

• 본 사업은 기존 금마관광지 단지내에 진행되고 있으며 부지 내에 어린이 숲속 테마마을이 조성될 예정임.

그림 1-1. 위 치 도 (위성사진)

그림 1-2. 위 치 도 (현황사진)

그림 1-7 현황실측도(CAD제공)

2. 일반사항

「공공기관 에너지이용 합리화 추진에 관한 규정」에 적합하게 설계한다.

내구성, 시공성, 효율성, 안전성, 친환경성 등을 갖춘 시설로 이용객들의 최대 편의를 고려한 시설로 계획한다.

참가자는 현장을 답사하여 현장조건을 충분히 조사, 분석한 후 계획하여야 한다.

모든 설계는 제시한 사업비 내에서 현실적으로 시공, 제작 설치 등 실행 가능성이 있어야 하며, 이에 대한 각종 자료와 그 근거를 제시할 수 있어야 한다.

참가자는 국내외 다양한 유사 사례를 충분히 조사·분석하여 그 내용을 설계에 반영하여야 한다.

이용률, 편의성, 타당성을 검토하여 최적의 시설이 되도록 노력하여야 한다.

이용자들의 수요를 충분히 검토(파악)하고 그 특성에 적합하게 이에 따른 건축, 구조, 설비계획을 마련하여 설계하여야 한다.

관련법규를 면밀히 검토하여 규정에 위배되지 않도록 한다.

내부공간의 가변성과 외부공간의 확장성을 고려하여 장래에 기능 변화에 대비하며, 공간의 융통성을 확보하여 미래의 사용상에 무리가 없는 계획을 고려한다.

각 시설은 전기, 통신, 기계, 방재, 가구 등에 이르기까지 사무자동화, 통합보안시스템 등 최신식 자동관리가 될 수 있고 에너지 절약형으로 계획한다.

기타 지침에 명시되지 않은 사항은 발주자와 협의하여야 하며, 본 지침에 이의가 있을 때에는 발주자의 해석에 따른다.

※ 당선자는 심사위원회의 심사 의견, 발주기관의 요구사항, 상위계획(환경성평가, 영향성평가, 건축 심의, 건축물 에너지효율등급, 녹색건축인증 등)변경 등에 따른 설계의 변경 및 보완이 필요한 경우, 조정 및 기본설계수정·보완하여 이를 설계에 반영하여야 함

3. 주요지침

어린이 숲속 테마마을 조성사업의 필요성, 목표와 역할을 고려하고 입지의 인문적 특성, 우수사례 검토 등과 수요예측을 통해 적합한 계획안을 마련해야 한다.

※ 사업 목표/역할

-금마생태관광지 시설 이용자를 위한 거점공간 마련을 통해 시지역의 가족놀이 활성화에 기여

-부족한 육아놀이시설 확충을 통해 저출산등으로 갈 곳 없는 아이들의 행복한 성장의 공간 실현

-다양한 이용자들과 제공자의 연결고리로 집적화를 통한 프로그램 거점화 도모

-다양한 보육 정보와 상담 및 연구, 교육등을 제공하여 전문성과 질 높은 보육환경을 조성

4. 분야별 설계지침

계획의 기본지침

본 과업의 주변현황을 고려한 공간으로, 각 영역과 기능적으로 연계가 되도록 하고 건물 외형은 주변 경관과 조화가 되도록 설계하여야 한다.

공간 구성은 다양한 요구에 대응할 수 있도록 상호보완기능은 인접 배치하며 효율적인 계획이 되어야 한다.

건립 위치를 확인하고 지질, 구조, 안전 등을 고려하여 계획하여야 한다.

주변 교통의 흐름과 추후 개발될 사업과의 연계성을 고려하여 동선 계획을 하여야 한다.

총 공사비는 부가가치세를 포함하여 계획하여야 하며, 반드시 분야별·공종별 공사비등을 구체적으로 산정하여 총 공사비가 초과되지 않도록 확인한 후 작품을 제출하여야 한다.

건축설계 세부지침

1) 배치계획

○ 배치계획

- 「건축법」등 각종 법령 및 지침을 준수하여야 한다.

기존 금마관광단지내 생태관광지와 연계하여 동선, 공간, 배치 등 제시한다

- 현장 여건을 조사한 후 자연환경, 입지조건 등을 분석하여 배치계획에 반영하여야 한다.

- 주진입 차량 동선과 보행자 동선 등을 고려하여 생산시설 영역과 지원시설 영역을 효율적인 배치계획이 되도록 고려한다.

- 주진입 동선에서 건물 접근은 무장애 출입구를 원칙으로 설치하며, 단차 극복을 위하여 경사로 등 설치를 고려한 배치계획을 하도록 한다.

- 에너지 효율 극대화를 고려하여 배치 계획한다.

○ 동선계획

- 입지 지역의 자연환경, 현장여건 등을 파악하여 배치계획을 수립하며 보행동선, 서비스동선, 주차계획, 옥외공간 계획 등이 주변 환경과도 조화를 이루도록 계획을 하여야한다.

- 보행자의 안전을 고려하여 보행동선과 차량동선을 구분하여 진출입 동선을 계획한다.

- 시설별로 유기적인 관련성 및 독립성을 고려하여 건축물 내·외부 공간 및 연계 동선을 확보하며 화재 등 비상시 신속하고 효율적인 대처가 가능하도록 대피 및 소방진입용 동선을 계획하도록 한다.

○ 외부공간 계획

- 주변 시설 이용객이 활용할 수 있는 외부공간(제안)을 배치 하도록 한다.

- 건축배치와 조경, 옥외 주차장 등이 상호연계가 될 수 있도록 계획한다.

- 실내, 실외 놀이터를 통하여 공공성 및 개방성을 고려한다.

2) 평면 및 단면계획

○ 평면계획

- 적정한 공용면적과 외부 휴게공간 확보를 통한 가변성 있는 평면 구성이 되도록 한다.

- 용도와 기능에 적합하게 공간이 계획되어야 하며 가족간의 교류 및 시너지를 끌어낼 수 있는 평면 계획이 되도록 한다.

- 자연재해로 인한 피해 등을 방지할 수 있도록 계획하며, 실별 용도·면적·특성에 따라 적정한 층고를 산정하여 계획한다.

- 수요 변화를 고려하여 공간계획의 유연성과 가변성을 확보할 수 있도록 융통성 있게 모듈을 선정하며 동선 분리를 고려하여 혼잡이 발생하지 않도록 계획한다.

- 각 영역별 놀이시설에는 서로 소통할 수 있는 휴게영역을 고려한다.

- 용도변화에 대응할 수 있는 조닝계획을 고려하며 가변공간으로 계획한다.

○ 입면 및 단면계획

- 건축물 외관은 주변환경과 조화를 고려하고, 상징성을 반영하되 과도한 장식적인 디자인 요소들은 지양하도록 한다.

- 외장재는 공사품질, 안전성 및 경제성 및 유지보수를 고려하여 적용하도록 하며 자연채광, 환기, 조망을 충분히 고려하여 경제적이고 유지관리가 용이한 재료 및 시스템을 적용하여 이로 인한 에너지손실이 최소화 되도록 하여야 한다.

- 외관의 창호는 미관 및 보안적인 측면을 고려하며 에너지소비 및 소음 등의 영향을 최소화하도록 다. 특히 입면설계 시 남향의 일사가 실내로 유입을 최소화하는 외부차양 또는 이에 준하는 창의적 설계대안을 적절히 제시한다.

3) 구조계획

각종 재해로부터 건물 이용자를 보호할 수 있는 내진, 내풍, 내구, 내화, 내수성능 등이 확보되어야 한다.

구조설계는 합리적인 구조계획과 정밀한 구조계산으로 어떠한 상황에서도 구조물이 안전하여야 하며, 기준에서 정한 값 이상의 소음․처짐․진동 등이발생하지 않아야 한다. 또한, 유해한 환경에 대한 내구성을 확보하여야 한다

공기단축 및 공사비 절감 등 경제성을 확보하고, 구조부재의 단순화를 통하여 현장 시공성을 높일 수 있도록 계획한다.

구조물은 건축물의 사용 가능 연한을 고려하여 유해한 균열이나 침하를 방지하고, 철근이나 철골의 부식이 발생하지 않도록 설계되어야 한다.

구조형식 및 단면의 크기 등은 계획 및 시공성과 안전성을 고려하여 정하여야 한다.

충분한 바닥 하중을 고려하여 대형 장비 등의 이동 및 설치가 용이한 구조계획이 되도록 한다.

옥외 부속물 및 건물의 외벽 등은 태풍, 폭우, 폭설시 하중 지지력이 취약한 중심부에 설계기준 범위 내의 하중이 가해져도 안전한 구조로 하여야 한다.

비정형 구조물의 경우 응력 집중 현상 등을 피할 수 있는 구조방식을 취하거나 이에 대한 안정성을 확보하여야 한다.

4) 토목 및 조경계획

장비 및 자재 선정 시 적정한 품질확보와 경제적 설계가 되도록 한다.

조경계획은 관련법 및 상위계획을 반영하여 적합하게 계획한다.

5) 기계설비계획

급기환기, 냉난방 설비 등을 합리적으로 조닝(Zoning) 계획하며 각실별 중앙제어가 가능하도록 계획한다.

유지관리 및 보수가 편리하여야 하고 부분적 가동, 변경 또는 개보수 및 증설에 대한 유연성을 고려하여야 한다.

화장실 등 환기가 많이 요구되는 시설은 외기와 접할 수 있도록 배치하고 악취가 비산되지 않도록 자연환기와 강제배기를 병행 가능하도록 설계하며, 청소 및 관리가 용이한 시설을 우선 반영한다.

상·하수도, 전력, 지역 냉·난방(도시가스) 등 도시기반시설을 검토하여 반영한다.

소화설비는 소방법규를 만족시킬 수 있도록 하고 인명의 안전과 경제성을 고려하며 증설에 따른 소화시설 대응이 용이하도록 구성한다.

건물의 에너지를 합리적으로 이용하고 에너지의 손실을 최소화할 수 있는 기계설비시스템을 도입하여 건물의 LCC(Life Cycle Cost)를 감소시키고, 종합적인 경제성을 추구한다.

신에너지 및 재생에너지 개발, 이용 보급촉진법 및 관련고시에 따른 신재생에너지 시설을 설계에 반영하되 경제성 검토를 수행한다.

6) 전기통신설비계획

전기설비는 용도에 적합한 설비로 운용성(자동화시스템), 보수성, 안정성 등을 갖추도록 계획한다.

조명은 자연채광과 조화를 이루어 건물의 쾌적성을 위한 최소의 환경을 유지한다.

전기소방설비는 소방법규를 만족시킬 수 있도록 하고, 자동화재 탐지설비, 유도등설비, 비상방송설비, 비상조명등설비 등을 갖추도록 한다.

통신설비계획은 기능에 맞도록 안정성과 편리성을 고려하여 최적의 통신(전화, 전산)망을 구축하여야 하며, 바닥 및 벽체 등에 적절히 배치하도록 한다.

7) 친환경계획

본 사업부지와 인접하여 환경오염을 최소화하는 건축 및 시공계획을 수립한다.

친환경․에너지 절약형 건축물을 지향하고, 신·재생에너지 시스템을 외부디자인과 지역적 특성 등을 고려하여 적정한 방식을 채택하고, 건물디자인과 연계하여 현실성 있게 계획한다.

신에너지 및 재생에너지 개발·이용·보급 촉진법에 따라 연도별 신·재생에너지 공급의무비율('24년도 34%)을 설계반영 하여야 하며, 친환경 건축물의 설계요령을 검토하여 합리적으로 도입한다.

신․재생에너지는 태양광설비를 최우선(최대) 계획하며 공급의무비율 미충족시 태양열설비, 지열에너지설비를 공사비, 공사기간 측면에서 종합적으로 고려하여 계획한다.

상위계획(지구단위계획 등)에서 규정하고 있는 신·재생에너지 관련사항을 준수 하여야 하며, 필요시 전문분야의 용역결과를 설계에 반영하여야 한다.

에너지 절약 및 유지관리가 용이한 경제적인 설계를 계획하고, 단면계획시 자연채광과 인공조명을 함께 검토하여 실내의 균질한 조도를 유지하고 사용에너지 절약 방안을 유도하여야 한다.

건축물 에너지 효율을 극대화 할 수 있는 설계를 계획한다.

이용 빈도가 높은 공간과 업무공간은 가급적 남측에 배치하고 건축물의 배치, 입면의 개구율, 자재의 선정 등을 적절히 고려하여 에너지 절감 방안을 고려하여야 한다.

자연요소를 활용한 친환경 건축 및 에너지소비 최소화 계획 방안을 모색하여야 한다.

채광 및 환기 조망 등 실내 환경의 쾌적성을 확보하고 적용 가능한 다양한 신재생에너지의 사용을 고려한다.

8) 제로에너지 및 기후환경대응기술 계획 수립

제로에너지 기법 등을 통한 에너지 자립을 지향

신재생에너지 공급의무비율(2024~2025 34%)에 적용 및 시설물이 건물 전체 디자인 및 주변 환경과 조화되도록 계획

패시브 및 액티브 디자인 적용

LED조명 비율을 100% 적용

공공기관 에너지이용 합리화 추진에 관한 규정(산업통상자원부고시), 건축물의 에너지절약설계기준(국토교통부고시)에 준하여 설계

	설계공모 시 반영할 필수 사항
■ 건축물 배치 ▸ 기존 금마관광단지내 생태관광지와 연계하여 운영될 계획이므로 공간의 확장성과 연계성을 고려하여 배치 (연계된 전체 대지활용계획안 제시) ▸ 주 진입 차량 동선과 보행자 동선 등을 고려하여 효율적인 배치계획이 되도록 고려 ■ 외부동선 및 외부공간 ▸ 입지 지역의 자연환경, 현장여건 등을 파악하여 배치계획을 수립하며 보행동선, 서비스동선,주차계획, 옥외공간 계획 등이 주변 환경과도 조화를 이루도록 계획을 하여야 한다. ▸ 시설별로 유기적인 관련성 및 독립성을 고려하여 건축물 내·외부 공간 및 연계 동선을 확보하며 화재 등 비상시 신속하고 효율적인 대처가 가능하도록 대피 및 소방진입용 동선을 계획 ▸ 인근 주민들이 활용할 수 있는 외부공간(제안)을 배치 하도록 한다. ▸ 충분한 폭의 보행로를 차로와 구분하여 조성한다. ■ 조닝(zoning) ▸ 용도와 기능에 적합하게 공간이 계획되어야 하며 교육, 체험, 놀이 공간의 교류 및 시너지를 끌어낼 수 있는 평면 계획이 되도록 한다. ▸ 각 영역별 놀이시설에는 서로 소통할 수 있는 휴게영역을 고려한다. ▸ 수요 변화를 고려하여 공간계획의 유연성과 가변성을 확보할 수 있도록 융통성 있게 모듈을 선정하며 동선 분리를 고려하여 혼잡이 발생하지 않도록 계획한다. ■ 실별규모 ▸ 세부시설계획(안)에 제시된 면적표 기준에 준하는 규모계획을 한다. ■ 기타 특수조건 ▸ 실내놀이시설과 실외놀이시설 동선 유도 및 연계배치 *놀이시설은「환경보건법」시행령제16조 제1항 [별표2] 어린이활동공간에 대한 환경안전관리기준을 준수하여 계획할 것 ▸ 주차면 계획시 유아동반 특성을 고려하여 승차공간을 계획하며 법정규모를 상회하는 주차면적 (약 30~35㎡)계획을 권장

제3장 설계공모 도서 작성 및 제출

1. 설계공모안 작성

가. 설계설명서 작성 일반사항

1) 축척과 방위는 각 도면에 정확히 표기

2) 제출도서의 본문 내용은 찾기 쉽도록 페이지 하단 중앙에 일련번호를 부여하고, 일련번호가 표기된 목차를 제안서 첫 부분에 기재

3) 제출도서 등은 수정, 변경, 보완, 반환, 추가제출, 열람 등을 할 수 없음

4) 도서의 표기는 한글과 아라비아숫자로 하고 미터법(소수 둘째자리까지 표기)을 사용. 다만, 영문이나 한문표기가 필요한 경우 한글과 병기

5) 조감도, 모형 등은 제출도서에서 원칙적으로 제외하며, 제출물에 조감도나 이와 유사한 내용을 포함한 경우에는 붙임에 따라 작성가능하며 그 외에는 감점처리

6) 다만, 설계안의 명확한 설명을 위하여 필요한 경우 스케치업에 플러그인된 렌더 프로그램을 사용하지 않은 3차원 이미지는 추가할 수 있음

(단, 스케치업 이외의 프로그램 사용 절대 금함)

7) 색채계획 부분 및 지정된 심사용 도판에만 칼라 사용가능.

8) 응모 신청서류 작성 및 제출 성과물 등에 관계되는 모든 비용은 응모자 부담

8) 설계설명서 15부중 보관용 1부는 표지(【서식13】,【서식14】참조)에만 대표건축사사무소명 및 대표자 이름을 기재·날인하고 심사용 14부에는 작성자를 인지할 수 있는 어떠한 표기도 할 수 없음.

2. 설계공모도서 형식과 규격 및 작성기준

가. 심사용 설계도판

1) 설계도판에는 아래와 같이 심사시 사용할 □심사번호 기재란□을 우측 상단에 흑색으로 표시하여야 한다. [서식13] 참조

2) 설계도판은 A1(841㎜×594㎜) 규격의 인화지를 장변이 수평이 되도록 횡으로 작성하며 두께 10mm 압축스티로폼보드(흰색)에 테두리 없이   부착하여 제출한다.

3) 각 도판은 필요한 경우 다이어그램, 설명도 등을 사용하여 응모자가 자유로이 구성할 수 있다.

4) 설계도판의 기본구성과 도판 수는 아래에서 제시한 바를 참고하여 제출하며, 제시된 도판 수 이외는 인정하지 않는다. 아울러 설계도판의 축척 및 구성은 자유롭게 적용하되, 도면 표현 내용은 설계자 의도에 따라 증감이 가능하다.

<도판 제목, 도판 수 및 전시형태>

제출도판 종류	도판수	세 부 내 용	색 상
① 이미지	1	∎건물 외관 및 실내 주요부분을 표현할 수 있는 이미지 ∎렌더링하지 않은 3차원 이미지에 한한다 (도판 내 숫자, 기호, 문자 표현 금지)	칼라 가능
② 설계개요 및 배치도		∎설계개요 ∎부지 전체에 대한 배치 계획 ∎조경 및 동선계획	칼라 가능
③ 평면도		∎각 층별 평면도 (동일평면의 경우 기준층으로 표현 가능)	흑백 (칼라 불가)
➃ 입면도 및 단면도		∎정면 포함 2면 이상 입면	흑백 (칼라 불가)
		∎종·횡단면 모두, 단면도 GL표기

※ 도판 번호 미 부착 시 설계자의 의도와 다르게 게시될 수 있으며 게시방법 등은 심의장소 여건 등으로 변경될 수 있음

나. 설계설명서

1) 설계설명서 구성

순 서	항 목	세 부 사 항	서식 및 쪽수
1	표지	앞면, 맨 뒷면	2쪽
2	목차		1쪽
3	설계개요	설계개요 및 시설현황, 층별 세부용도 및 면적	[서식15],[서식16] 1쪽
4	설계의 개념	운영중장기발전계획에 기반한 컨셉 및 배치, 평면, 동선, 입면, 단면 개념	2쪽 이내
5	설계 내용	∎시설의 운영 및 관리적 측면에서 최대 시너지 효과 창출을 위한 공간계획 방향 제시	순서에 따라 자유구성
		∎대지현황분석
		∎건축계획(배치, 평면, 단면, 입면, 친환경, 에너지절약계획 등)
		∎동선 및 주차계획
		∎BF인증에 따른 이용자 접근계획
		∎제로에너지 계획 (Pre-passive, Passive, Active, Renewable 등)
		∎주요재료 및 색채계획
		∎조경 및 외부공간계획
		∎구조 및 전기·설비계획
6	관련법규 검토서 및 예정 공사비 내역서		[서식17],[서식18]
합계			총 15쪽 이내

※ 모든 페이지는 단면인쇄 함

※ 표지, 목차, 간지도 공모서 총 쪽수에 포함됨

2) 설계설명서 작성 시 유의사항

구 분		수행계획 및 방법, 표지, 목차, 간지
용지크기		A3(420㎜× 297㎜, 횡)
여 백		∎상 30mm, 하 25mm ∎좌·우 20mm
글 자 체		HY중고딕
글자크기		∎본문 제목, 소제목 등 : 자율 ∎본문 내용 : 10포인트 미만 사용불가
도표, 이미지		자율로 작성하되, 컬러사용은 원칙적 불가 단, 색채계획은 컬러사용이 가능
줄 간 격		160% 이상
분 량		20쪽 이내
재 질	표 지	∎흰색 스노우지(무광택), A3(횡) ※ 용지무게 : 120~160g/㎡
	본 문	∎1면 인쇄 ※ 용지무게 : 80~120g/㎡
제본방법		A3(420㎜× 297㎜, 횡) 좌철(본드접착 편철) 표지 포함 단면 인쇄
제출부수		∎15부

다. 설계 고려사항

본 과업의 놀이, 체험, 교육등을 원스톱으로 이용할 수 있는 공간으로, 각 영역과 기능적으로 연계가 되도록 하고 건물 외형은 주변 경관과 조화가 되도록 설계하여야 한다.

공간 구성은 다양한 요구에 대응할 수 있도록 상충기능은 분리하고, 상호보완기능은 인접 배치하며 융성있고 효율적인 계획이 되어야 한다.

건립 위치를 확인하고 지질, 구조, 안전 등을 고려하여 계획하여야 한다.

주변 교통의 흐름과 추후 개발될 사업과의 연계성을 고려하여 동선 계획을 하여야 한다.

총 공사비는 부가가치세를 포함하여 계획하여야 하며, 반드시 분야별·공종별 공사비등을 구체적으로 산정하여 총 공사비가 초과되지 않도록 확인한 후 작품을 제출하여야 한다.

라. 제출도서의 익명성

- 익명사용 원칙은 심사위원회의 최종 결정시까지, 설계공모 전체기간동안 유지되며, 익명 보존 방법은 다음과 같음

① 심사용 도서(설계설명서 등)는 심사번호만 기재하고 익명 관리

② 사무소명, 응모자명이 있는 원본 도서는 심사 종료 시까지 밀봉하고 공개하지 않음

③ 심사위원 심사용 도서에는 응모자를 인지할 수 있는 어떠한 암호나 기호 표기 불가

④ 심사 전 심사 관련자와 접촉하여 설계설명서에 대한 설명은 불가하며 이를 위반하였을 경우 심사 시 불이익 또는 실격처분을 받을 수 있음

제4장 설계공모 심사 및 결과

1. 심사위원회 구성 및 운영

가. 심사위원회 구성

1) 「건축서비스산업 진흥법」제21조, 동법 시행령 제17조,「건축설계공모 운영지침」제10조, 제11조(국토교통부고시 제2021-872호)에 의거 5 ~ 9인 이내의 심사위원을 구성하되, 본 공모는 7명으로 구성함.

2) 「익산시 건축설계공모운영지침」제16조에 의거 심사위원 선정

나. 심사위원 명단(공개)

연 번	성 명	소 속	비 고
1	김일중	전북과학대학교
2	이창현	고도건축사사무소
3	한상환	(주)테바건축사사무소
4	이용성	(주)엘앤피건축사사무소
5	오원덕	(주)아키팜건축사사무소
6	정영법	(주)로운건축사사무소
7	차석헌	건축사사무소 틔움
예비1	김은숙	명성건축사사무소
예비2	박종성	(주)케이엔피건축사사무소

※ 심사위원의 제척, 기피 또는 심사 당일 개인사정으로 인한 불참 등에 따라 변경될 수 있음.

다. 심사위원장

1) 위원장은 위원 중에서 호선하며, 위원회를 대표하고 직무를 통할함

2) 위원회는 심사위원 중 과반수가 참석하여야 하며, 심사 중 결정이 필요한 사항이 있을 경우 출석위원 과반수의 찬성으로 의결함

라. 심사위원회 개최

1)심사대상이 되는 공모안을 심사위원회 개최일로부터 최소 5일전까지 심사위원에게 미리 교부하여 사전에 검토하도록 하여야 한다. 다만, 해당 사업의 특성이나 시급성 등을 감안하 여 불필요 한 경우 심사위원회 개최 당일 공모안을 교부할 수 있다.

2)지역적 특성, 부지조건 등을 설명하기 위해 심사위원에게 대상지에 대한 자료를 제공하거나 심사위원으로 하여금 대상지를 사전에 답사하도록 해야 한다.

3)심사 전 심사위원에게 해당 사업의 목적 및 특성, 평가기준, 설계지침서 등 심사에 필요한 사항을 충분히 설명하여야 하며 심사위원은 이를 숙지한 후 심사에 참여하여야 한다.

4)심사위원회의 진행은 공개해야 하며, 진행 과정 및 심사내용을 녹화 또는 녹음하여야 한다.

5)공모안에 대한 심사위원의 심사의견, 심사과정에서 공모안이 심사에서 제외된 경우에는 그 사유, 그 밖에 필요한 사항 등을 서면으로 작성하여야 하며, 심사에 참여한 심사위원 전원의 서명 을 받아야 한다.

6)심사위원회는 해당 설계공모의 특성상 필요하다고 판단하는 경우에는 설계공모 참가자에게 공모 안에 대하여 설명을 요구할 수 있으며, 설계공모 참가자는 이에 응하여야 한다.

7)심사위원회에는 심사위원 정수의 과반수가 참석하여야 하며, 참석 심사위원 수가 과반수 미만인 경우에는 심사위원회를 다시 개최하여야 한다.

마. 심사위원의 제척·기피·회피

1) 심사위원이 다음 각목 중 하나에 해당될 경우 심사에서 제척됨

① 위원 또는 그 배우자나 배우자이었던 사람이 심사 대상 업체의 당사자가 되거나 그 업체의 당사자와 공동권리자 또는 공동의무자인 경우

② 위원이 심사 대상 업체의 당사자와 친족이거나 친족이었던 경우

③ 위원이 심사 대상인 사업의 시행으로 이해당사자(대리관계를 포함한다)가 되는 경우

④ 위원이나 위원이 속한 법인·단체 등이 심사 대상 업체 당사자의 대리인이거나 대리인이었던 경우

⑤ 위원이 최근 3년 이내에 해당 심사 대상 업체에 임·직원으로 재직한 경우

⑥ 위원이 최근 2년 이내에 해당 심사 대상 업체와 관련된 자문, 연구, 용역(하도급을 포함한다), 감정 또는 조사를 한 경우

2) 설계공모 참가자는 심사위원이 제척사유에 해당하거나 심사의 공정성을 기대하기 어려운 사정이 있는 경우에는 공모안의 제출 마감일로부터 7일 전까지 그 근거자료를 발주기관 등에게 제출하여 기피신청【서식 7】을 하여야 한다.

3) 발주기관등은 제척사유 등에 해당됨에도 기피신청을 하지 않은 설계공모 참가자의 공모안을 심사위원회 의결을 거쳐 심사대상에서 제외하거나 입상을 취소할 수 있다.

4) 심사위원은 회피사유에 해당하면 회피신청서를 제출하고 스스로 그 안건의 심사에서 회피하여야 함

2. 심사기준 및 심사 방법

가. 투표방법 및 토론

1) 심사위원은 다음 각 호와 같이 단계(차수)별로 투표하여 당선작을 선정한다. 다만 공모 참가자가 7인 이하인 경우 1차 투표를 생략하고, 공모 참가자가 2인인 경우 1차 투표와 2차투표를 생략한다.

1. 1차투표 : 다수 득표한 5개 공모안 선정

2. 2차투표 : 다수 득표한 2개 공모안 선정

3. 3차투표 : 다수 득표한 공모안을 당선작으로 선정

2) 심사위원회 위원장은 각 단계별 투표 전 혹은 동일 득표자가 나온 경우 투표기준에 대하여 심사위원간 토론을 하게 하여야 한다.

나. 동일 득표자 처리

각 단계별 투표 실시결과 득표수가 동일하여 순위를 가를 필요가 있는 경우 해당 동일 득표자를 대상으로 재투표를 실시하여 순위를 결정한다. 다만,2회 이상 재투표를 실시한 후에도 순위 결정이 되지 않을 경우에는 심사위원회의 의결을 거쳐 추첨을 통해 순위를 결정할 수 있다.

다. 심사방법 및 기준

(1) 심사는 “건축서비스산업진흥법”과 “건설기술진흥법”, “설계공모, 기본설계 등의 시행 및 설계의 경제성 등 검토에 관한지침”(국토교통부 고시 제2021-981호, 2021.7.23. 일부개정), 익산시 건축설계 공모운영지침에 등을 따라 결정한다.

(2) 심사위원회는 투표제로 평가하며, 투표결과를 활용하여 당선작과 기타 입상작을 결정한다.

(3) 심사위원(심사위원장 포함)은 입상작에 대한 평가사유서와 심사평을 작성하고 심사위원장은 1등 당선작에 대한 최종 심사보고서를 작성하여 심사위원 전원의 서명을 받아 발주청에 제출한다.

(4) 설계공모작품에 대한 심사과정에서 실격된 작품의 경우는 해당 사유, 기타 필요한 사항 등을 문서로 작성해야 하며, 심사에 참여한 심사위원 전원의 서명을 받아야 한다.

(5) 설계공모작품에 대한 충분한 설명 및 심도 있는 토론을 통해 심사를 진행하도록 하고 심사위원회에 사전설명 및 도서검토 시간을 제공한다.

(6) 심사위원회는 심사결과 응모작품 수준이 현저히 떨어진다고 판단될 경우 입상작을 선정하지 않을 수 있다.

(7) 심사결과는 익산시 홈페이지 및 세움터를 통해 공개한다.

3. 실격 및 감점 처리 기준

익산시 건축설계 공모 운영지침에 따라 다음에 해당하는 사항은 심사위원회에서 확인 의결 후 아래 기준에 따라 실격 또는 감점 처리한다.

가. 실격 처리 기준

(1) 심사위원회에서 작품 심사 전 사전 검토 내용을 심사하여 결정하며, 실격 판정시 평가 대상에서 제외한다.

(2) 세부기준

항 목	심사규정
① 건축법, 지구단위계획 등 관련 법령을 중대하게 위반하여 시정이 어렵다고 판단된 경우	심사위원회 의결로 실격 여부 결정
② 제출한 응모 서류에 명백한 허위 사실을 기재한 경우
③ 응모자를 특정할 수 있는 문구나 이미지 등이 포함된 경우
④ “감점처리기준” 합산 점수가 5점 이상인 경우

나. 감점 처리 기준

(1) 사전검토한 감점 사유와 감점 내용을 심사위원회에 상정하여 감점 여부를 심사 결정하도록 하고 평가결과에 반영한다.

(2) 세부기준

구 분	내 용	감 점
법규 위반	건축법, 지구단위계획 등 법령 위반(시정 가능한 것)	-2점/건
지침 위반 (도시규격 및 과다설계 등	예정공사비 초과	-2점
	설계지침서 상의 제시면적의 초과 또는 미달 시	-2점
	3차원 이미지 표현방법 위반(과도한 시각적 효과나 지장 등 포함)	건당 -1점
	설계도서 기준매수 초과	건당 -0.5점
	지질, 규격 및 제본방법 미준수	건당 -1점
	기타 지침상의 도서 작성기준 위반	건당 -1점

4. 공모 비용의 보상

가. 공모비용의 보상

1) 당선작 : 기본․실시설계권

2) 입상작 : 보상비(1,260만원) 지급(제세금 포함 금액이며, 상금에는 사용권료 포함)

구 분	입상작 1	입상작 2	입상작 3	입상작 4	비 고
입상자 4인	예산의 4/10	예산의 3/10	예산의 2/10	예산의 1/10
입상자 3인	예산의 4/10	예산의 3/10	예산의 2/10
입상자 2인	예산의 4/10	예산의 3/10
입상자 1인	예산의 1/3

기타 입상자는 당해 심사위원회가 정하며 4인 이내로 하고 공모심사 점수가 높은 자순으로 아래와 같이 예산범위 내에서 보상비(천원 미만 절사)를 지급한다.

※ 입상작에 대한 상금 지급은 발주청의 사정에 따라 분할하여 지급할 수 있다.

※ 공동응모의 경우 대표건축사에 상금을 지급한다.

3) 투표결과가 동점일 경우 해당 순위간 보상금의 평균 금액을 지급한다.

4) 개별통지 후 당선작을 제외한 입상자가 특별한 사유없이 통지일로부터 30일 이내에 공모안의 작성비용에 대한 보상요청을 하지 아니하는 경우 보상금에 대한 권리를 포기한 것으로 간주함

라. 입상작에 대한 조건

1) 당선이후 조건

(1) 당선자는 발주청과 계약체결에 대한 우선 협상권을 가지며 발주청의 계약 요구일로부터 10일 이내에 계약을 체결하여야 한다. 다만, 발주청이 인정하는 부득이한 사유로 계약을 하지 못할 경우에는 그러하지 아니하다.

(2) 당선자가 법령, 기타 등의 사유로 설계용역을 수행할 수 없는 경우와 정당한 사유 없이 계약요구 만료일을 10일 초과하여 계약하지 않을 경우 심사결과에 의한 차 순위 작품으로 설계권 등을 부여할 수 있으며, 차 순위자에게 지급되어진 상금은 계약 금액에 포함하여 계약한다.

(3) 당선자에게 실격사유가 발견된 경우 계약 체결 전에는 당선을 무효로 하고 계약체결 이후에는 체결된 계약을 무효로 하며 해당자는 민·형사상의 책임을 진다. 기타 입상작의 경우에는 입상을 무효로 하며 입상자는 지급받은 보상금을 전액 반환하여야 하고 민·형사상의 책임을 진다.

(4) 당선자에게 부여한 기본 및 실시설계의 비용은 관계법령 및 기준에 따라 산출하되, 발주청의 예산범위 내에서 협의하여 결정한다.

(5) 당선자는 관련 예산․정책․사업계획의 변경․심사위원회가 보완을 요구한 사항을 비롯하여 발주청이 요구한 사항으로서 설계 수정이 필요한 경우 이를 반영하여야 한다.

(6) 당선자는 “설계공모지침서”, “과업지시서” 등 발주청이 계약으로 요구하는 사항을 준수하여야 한다.

2) 사용권, 저작권 및 출판

(1) 입상작은 반환하지 아니하고 발주청이 보관하며 입상작에 대한 저작재산권은 저작권법에 따라 별도 협의한다.

(2) 발주청은 예산․정책․사업계획의 변경 등의 사항이 발생하였을 경우 당선작의 수정을 요청할 수 있다.

(3) 발주청은 별도 보상 및 허락 없이 모든 접수작품을 본 설계공모와 관련한 보고서 출판 전시 등에 사용하거나 신문, 방송 또는 기타 매체를 통한 홍보에 사용할 권리를 갖는다. 단, 입상자 이외의 참가자가 요청할 경우에는 제외할 수 있다.

4. 계약에 관한 사항

가. 일반사항

1) 계약서는 대한민국 국내법에 따라 한국어로 작성한다.

2) 발주청의 사전승인 없이는 계약의 모든 사항에 대하여 하도급계약을 할 수 없다.

3) 당선자는 계약 시 대한민국의 관련 법률규정을 준수하여야 한다.

4) 발주청은 제출작품에 대한 설계용역 과정에서 수정을 요구할 수 있으며, 계약자는 그 요구가 전체 작품개념을 현저히 훼손하지 않는다고 판단할 경우에는 이를 수용하여야 한다.

5) 계약의 당사자는 계약당시 건축사 자격을 유지하고 있는 국내건축사로서 계약일 이전까지 건축사자격증 및 건축사업무신고필증 사본을 제출하여야 한다.

5. 기타 사항

가. 규정의 준수

1) 참가자는 설계공모에 등록함으로써 본 규정을 준수하는 것으로 간주되며 이 규정을 위반한 참가자는 자격을 상실하게 된다.

2) 기타 본 규정에서 명시하지 아니한 사항은 「건축서비스산업 진흥법」 및 「건축 설계공모 운영지침」(국토교통부 고시),「설계공모, 기본설계 등의 시행 및 설계의 경제성 등 검토에 관한지침」(국토교통부 고시)을 준용한다.

나. 작품의 반환 및 처리

1) 입상작은 반환하지 아니한다.

2) 입상작 이외의 작품 반환은 추후 홈페이지에 게시된 날짜와 시간에 지정된 장소에서 참가자가 회수하며 이에 따른 제반비용은 참가자가 부담한다.

3) 정해진 기간 내에 참가자가 회수해가지 않은 작품은 발주청이 임의로 처분한다.

다. 무효 및 승계

아래의 경우에는 당선자에게 부여하는 설계권을 무효로 하며, 차 순위자 순으로 승계할 수 있다.

1) 당선자가 설계권을 포기한 경우

2) 당선작에서 실격에 해당되는 사실이 발견된 경우

3) 당선자가 원활한 설계 작업이 불가능하게 된 경우

4) 소정의 기한 내에 계약체결이 이루어지지 않는 경우

라. 사업취소에 따른 보상

정부정책 변경 등 발주청의 사유로 인해 사업이 취소될 경우 발주청은 당선자에게 시상내역의 상금만을 지급하며, 당선자는 이의를 제기할 수 없다.

[붙임 1]  3차원 이미지 표현수준 예시

□ 허용 이미지 예시

① 목차 등 단순 아이콘 이미지

② 자재 상세, 설비개념도 등 이미지

③ 2차원 이미지를 일부 변형하여 적층한 이미지

□ 불허 이미지 예시

① 개념 설명을 위한 3차원 이미지

② 조감도 등이 포함된 3차원 이미지

③ 3차원 이미지 스케치

④ 건축물을 일부 표현한 3차원 이미지

※ 그밖에 실내 투시도 등 심사위원회가 지침 위반으로 판단한 이미지는 불허 이미지로서 감점기준에 따라 감점처리 할 수 있다.

제5장 각종 서식

【서식 1】 설계공모 응모신청서

【서식 2】 설계공모 참여자 명단

【서식 3】 대표자 선임계

【서식 4】 공동응모 협정서

【서식 4-1】 공동수급표준협정서(공동이행방식) - 설계공모 응모시

【서식 4-2】 공동수급표준협정서(분담이행방식) - 설계 착수시

【서식 5】 사전접촉 금지 서약서

【서식 6】 사전접촉 여부 확인서

【서식 7】 심사위원 기피 신청서

【서식 8】 청렴서약서

【서식 9】 사용인감계

【서식 10】 위임장

【서식 11】 설계공모 서면질의서

【서식 12】 설계공모안 제출서

【서식 13】 심사번호 기재란 규격

【서식 14】 설계설명서 표지

【서식 15】 설계개요 및 시설현황

【서식 16】 층별 세부용도 및 면적

【서식 17】 관련법규 검토서

【서식 18】 예정 공사비 내역서

【서식 1】 설계공모 응모신청서

설계공모 응모신청서
※ 접수번호
대 표 건 축 사 사 무 소		업 체 명								사업자 등록번호
		대표건축사명								주민등록번호
		소재지								전화번호
										FAX번호
										E-MAIL
공동응모 건 축 사 사 무 소		업 체 명								사업자 등록번호
		소재지								전화번호 (FAX번호)
익산시에서 시행하는「어린이 숲속 테마마을 조성사업 설계공모」에 참여함에 있어 설계지침 및 공고문 등을 준수하여 응모할 것을 신청합니다. 첨부 : 등록서류(공고문 참조) ※ 공동응모자가 2인 이상일 경우 공동응모협정서 및 관련 서류를 첨부할 것. 20 . . . 신청자(대표자) : (인) 익산시장 귀하
			(인)				절 취 선					(인)
「어린이 숲속 테마마을 조성사업 설계공모」응모 접수증
접수번호								접수일자							접 수 인
업 체 명								소 재 지
대 표 자 (건축사)				(인)				전화번호
접 수 자				소속 : 직위 : 성명 : (인)

【서식 2】 설계공모 참여자 명단

설계공모 참여자 명단

본인은 익산시에서 시행하는「어린이 숲속 테마마을 조성사업」설계공모에 응모함에 있어 모든 권한을 위임받은 응모대표자로서 설계공모 참여자 명단을 아래와 같이 제출합니다.

구분	지분	소 속	직 위	성 명	주 소	전화번호
공동수급체 대 표 자 구 성 원
공동수급체 구 성 원
공동수급체 구 성 원

20  .    .    .

응모대표자 : 소속         직위         성명             (인)

익산시장 귀하

【서식 3】 대표자 선임계

대표자 선임계

대표자 성명 (건축사)		생년월일
주 소
전 화 번 호		FAX번호

상기인을 어린이 숲속 테마마을 조성사업 설계공모에 참가하는 대표자로

선임합니다.

20  년    월     일

〇 대표업체

업체명 :

주  소 :

대표자 :            (인)

〇 공동응모업체

업체명 :

주  소 :

대표자 :            (인)

익산시장 귀하

【서식 4】 공동응모 협정서

공 동 응 모  협 정 서

제1조 (목적) 이 협정서는「어린이 숲속 테마마을 조성사업 설계공모」를 (    )와  (    )가 공동으로 응모하여 업무를 수행함에 있어서 각 업체 및 개인이 준수하여야 할 사항을 정함에 있다.

제2조 공동응모 대표업체(이하 대표업체와 같다)의 명칭, 사무소의 소재지 등은 다음과 같다.

1. 업  체  명 :

2. 소  재  지 :

3. 대표자성명 :

제3조 (공동응모의 구성원) 대표업체(자)를 제외한 공동응모업체(자)의 구성원은 다음과 같다.

1. 업체명 :                 (소재지 :              대표자 :       )

2. 업체명 :                 (소재지 :              대표자 :       )

제4조 (대표업체의 권한) 대표업체는 주관기관 및 제3자에 대하여 공동응모업체(자)의 구성원을 대표하여 문서의 제출 및 수령, 권리의 획득 및 포기 등에 관한 의사 표시 권한을 가진다.

제5조 (효력기간) 본 협정서는 당사자간의 서명과 동시 발효하며, 본 업체(자)는 공모의 이행으로 종결된다. 다만, 당선작으로 결정되어 설계시에는 설계종료 후 종결된다.

제6조 (의무) 공동응모업체(자)구성원은 제1조에서 규정한 목적을 달성하기 위하여 신의를 바탕으로 성실하게 필요한 모든 지식과 기술을 활용할 것을 약속한다.

제7조 (구성원 상호간의 책임) 구성원은 과업수행과 관련하여 제3자에게 끼친 손해 및  구성원이 다른 구성원에게 끼친 손해를 구성원 상호간 협의하여 배상한다.

제8조 (권리․의무의 양도제한) 구성원은 이 협정서에 의한 권리․의무를 제3자에게 양도 할 수 없다.

제9조 ① 구성원 중 대표업체가 중도에 탈퇴하거나 그 일원의 탈퇴로 응모자격요건에 미달하게 될 경우에는 응모작품을 제출할 수 없다.

② 구성원 중 일원이 중도 탈퇴하였을 때에는 즉시 서면으로 신고하며, 탈퇴업체(자)를 다른 업체(자)로 교체할 수 없다.

제10조 (협정서 작성 및 보관) 위와 같이 공동응모 협정서를 체결하고 그 증거로 협정서 (   )통을 작성하여 각 통에 구성원이 기명 날인하여 각각 보관한다.

20   .   .      .

○ 대표업체

업 체 명 :                   (전화번호)

소 재 지 :

대 표 자 :                   (인)

○ 공동응모업체

업 체 명 :                   (전화번호)

소 재 지 :

대 표 자 :                   (인)

익산시장 귀하

【서식 4-1】

공동수급표준협정서 (공동이행방식)

제1조 (목적) 이 협정서는 공동수급체의 구성원이 재정, 경영, 기술능력, 인원 및 기자재를 동원하여 아래의 공사, 물품 또는 용역에 대한 계획, 입찰, 시공 등을 위하여 출자비율에 따라 공동 연대하여 계약을 이행할 것을 약속하는 협약을 정함에 있다.

1. 계약건명 :

2. 계약금액 :

3. 발주기관명 :

제2조 (공동수급체) 공동수급체의 명칭, 사업소의 소재지, 대표자는 다음과 같다.

1. 명          칭 : ○○○

2. 주사무소소재지 :

3. 대 표 자 성 명 :

제3조 (공동수급체의 구성원) ① 공동수급체의 구성원은 다음과 같다.

1. ○○○회사(대표자 :         소재지 :                )

2. ○○○회사(대표자 :         소재지 :                )

② 공동수급체 대표자는 ○○○로 한다.

③ 공동수급체 대표자는 발주기관과 제3자에 대하여 공동수급체를 대표하며, 공동수급체의 재산관리와 대금청구 등의 권한을 가진다.

제4조 (효력기간) 이 협정서는 당사자간의 기명(서명) ․ 날인과 동시에 발효하며, 해당 계약의 이행으로 종결된다. 다만, 발주기관나 제3자에 대하여 해당 계약과 관련한 권리․의무 관계가 남아있는 한 이 협정서의 효력은 존속된다.

제5조 (의무) 공동수급체의 구성원은 제1조에서 정한 목적을 수행하기 위하여 성실, 근면 및 신의를 바탕으로 하여 필요한 모든 지식과 기술을 활용할 것을 약속한다.

제6조 (책임) 공동수급체의 구성원은 발주기관에 대한 계약의 의무이행에 대하여 연대하여 책임을 진다.

제7조 (하도급) 공동수급체 구성원 중 일부 구성원이 하도급계약을 체결하려는 경우에는 다른 구성원의 동의를 받아야 한다.

제8조 (거래계좌) 행정자치부 예규「지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준」제7장 공동계약 운영요령 제3절 7. 대가의 지급에 정한 바에 따라 선금, 기성대가 등은 다음 계좌로 지급받는다.

1. ○○○회사(공동수급체대표자) : ○○은행, 계좌번호○○○, 예금주○○○

2. ○○○회사 : ○○은행, 계좌번호○○○, 예금주○○○

제9조 (구성원의 출자비율) ① 각 구성원의 출자비율은 다음과 같이 정한다.

1. ○○○:     %

2. ○○○:     %

② 제1항의 출자비율은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 변경할 수 있다. 다만, 출자비율을 변경함에 있어 일부 구성원의 출자지분 전부를 다른 구성원에게 이전할 수 없다.

1. 발주기관과의 계약내용 변경에 따라 계약금액이 증감되었을 경우

2. 공동수급체의 구성원 중 파산, 해산, 부도 등의 사유로 인하여 당초 협정서의 내용대로 계약이행이 곤란한 구성원이 발생하여 공동수급체의 구성원 연명으로 출자비율의 변경을 요청한 경우

③ 현금 이외의 출자는 시가를 참작, 구성원이 협의 평가하는 것으로 한다.

제10조 (손익의 배분) 계약을 이행한 후 이익 ․ 손실이 발생한 경우에는 제9조에서 정한 비율에 따라 배당하거나 분담한다.

제11조 (권리 ․ 의무의 양도제한) 구성원은 이 협정서에 따른 권리의무를 제3자에게 양도할 수 없다.

제12조 (중도탈퇴에 대한 조치) ① 공동수급체의 구성원은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 외에는 입찰과 해당계약의 이행을 완료하는 날까지 탈퇴할 수 없다. 다만, 제3호에 해당하는 경우에는 다른 구성원이 반드시 탈퇴조치를 해야 한다.

1. 발주기관과 구성원 전원이 동의하는 경우

2. 파산, 해산, 부도 그 밖의 정당한 이유 없이 해당 계약을 이행하지 아니하여 공동수급체의 다른 구성원이 발주기관의 동의를 얻어 탈퇴조치를 하는 경우

3. 공동수급체의 구성원 중 파산, 해산, 부도 그 밖의 정당한 이유없이 해당 계약을 이행하지 아니하여 시행령 제92조 제1항 제6호에 따라 입찰참가자격 제한조치를 받은 경우

② 제1항에 따라 구성원 중 일부가 탈퇴한 경우에는 잔존구성원이 공동 연대하여 해당계약을 이행한다. 다만, 잔존구성원만으로 면허, 실적, 시공능력평가액 등 잔여계약이행에 필요한 요건을 갖추지 못할 경우에는 잔존구성원이 발주기관의 승인을 얻어 새로운 구성원을 추가하는 등의 방법으로 해당요건을 충족해야 한다.

③ 제2항 본문의 경우 출자비율은 탈퇴자의 출자비율을 잔존구성원의 출자비율에 따라 분할하여 제9조의 비율에 가산한다. 다만, 잔존구성원이 2인 이상으로써 잔존구성원이 모두 동의한 경우에는 자율적으로 출자비율을 조정할 수 있다.

④ 탈퇴하는 자의 출자금은 계약이행 완료 후 제10조의 손실을 공제한 잔액을 반환한다.

제13조 (하자담보책임) 공동수급체가 해산한 후 해당공사에 관하여 하자가 발생한 경우에는 연대하여 책임을 진다.

제14조 (운영위원회) ① 공동수급체는 공동수급체의 구성원을 위원으로 하는 운영위원회를 설치하여 계약이행에 관한 제반사항을 협의한다.

② 이 협정서에 정하지 아니한 사항은 운영위원회에서 정한다.

위와 같이 공동수급협정을 체결하고 그 증거로서 협정서 ○통을 작성하여 공동수급체의 구성원이 기명날인하여 각자 보관한다.

20  년  월  일

○○○ (인)

○○○ (인)

익산시장 귀하

【서식 4-2】

공동수급표준협정서 (분담이행방식)

제1조 (목적) 이 협정서는 공동수급체의 구성원이 재정, 경영, 기술능력, 인원 및 기자재를 동원하여 아래의 공사, 물품 또는 용역에 대한 계획, 시공 등을 위하여 분담내용에 따라 공동으로 계약을 이행할 것을 약속하는 협약을 정함에 있다.

1. 계약건명 :

2. 계약금액 :

3. 발주기관명 :

제2조 (공동수급체) 공동수급체의 명칭, 사업소의 소재지, 대표자는 다음과 같다.

1. 명          칭 : ○○○

2. 주사무소소재지 :

3. 대 표 자 성 명 :

제3조 (공동수급체의 구성원) ① 공동수급체의 구성원은 다음과 같다.

1. ○○○회사(대표자:        소재지:            )

2. ○○○회사(대표자:        소재지:            )

② 공동수급체 대표자는 ○○○로 한다.

③ 공동수급체 대표자는 발주기관과 제3자에 대하여 공동수급체를 대표하며, 공동수급체 재산의 관리와 대금청구 등의 권한을 가진다.

제4조 (효력기간) 이 협정서는 당사자간의 기명(서명) ․ 날인과 동시에 발효하며, 해당 계약의 이행으로 종결된다. 다만, 발주기관나 제3자에 대하여 해당 계약과 관련한 권리․의무 관계가 남아있는 한 이 협정서의 효력은 존속된다.

제5조 (의무) 공동수급체의 구성원은 제1조에서 정한 목적을 수행하기 위하여 성실, 근면 및 신의를 바탕으로 하여 필요한 모든 지식과 기술을 활용할 것을 약속한다.

제6조 (책임) 공동수급체의 구성원은 발주기관에 대한 계약의 의무이행에 대하여 분담내용에 따라 각자 책임을 진다.

제7조 (하도급) 공동수급체의 각 구성원은 자기 책임 하에 분담부분의 일부를 하도급할 수 있다.

제8조 (거래계좌) 행정자치부 예규「지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준」제7장 공동계약 운영요령 제3절 7. 대가의 지급에 정한 바에 따른 선금, 기성대가 등은 다음 계좌로 지급받는다.

1. ○○○회사(공동수급체대표자) : ○○은행, 계좌번호○○○, 예금주○○○

2. ○○○회사 : ○○은행, 계좌번호○○○, 예금주○○○

제9조 (구성원의 분담내용) ① 각 구성원의 분담내용은 다음과 같이 정한다.

[예시]

1. 종합건설공사의 경우

가) ○○○건설회사 : 토목공사

나) ○○○건설회사 : 포장공사

2. 환경설비설치공사의 경우

가) ○○○건설회사 : 설비설치공사

나) ○○○제조회사 : 설비제작

② 제1항의 분담내용은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 변경할 수 있다. 다만, 분담내용을 변경함에 있어 일부 구성원의 분담내용 전부를 다른 구성원에게 이전할 수 없다.

1. 발주기관과의 계약내용 변경에 따라 계약금액이 증감되었을 경우

2. 공동수급체의 구성원 중 파산, 해산, 부도 등의 사유로 인하여 당초 협정서의 내용대로 계약이행이 곤란한 구성원이 발생하여 공동수급체의 구성원 연명으로 분담내용의 변경을 요청할 경우

제10조 (공동비용의 분담) 이 계약이행을 위하여 발생한 공동의 경비 등에 대하여 분담내용의 금액비율에 따라 각 구성원이 분담한다.

제11조 (구성원 상호간의 책임) ① 구성원이 분담이행과 관련하여 제3자에게 끼친 손해는 해당 구성원이 분담한다.

② 구성원이 다른 구성원에게 손해를 끼친 경우에는 상호 협의하여 처리하되, 협의가 성립되지 아니하는 경우에는 운영위원회의 결정에 따른다.

제12조 (권리 ․ 의무의 양도제한) 구성원은 이 협정서에 따른 권리의무를 제3자에게 양도할 수 없다.

제13조 (중도탈퇴에 대한 조치) ① 공동수급체의 구성원은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 외에는 입찰과 해당계약의 이행을 완료하는 날까지 탈퇴할 수 없다.

1. 발주기관과 구성원 전원이 동의하는 경우

2. 파산, 해산, 부도 그 밖의 정당한 이유 없이 해당 계약을 이행하지 아니하여 공동수급체의 다른 구성원이 발주기관의 동의를 얻어 탈퇴조치를 하는 경우

② 구성원 중 일부가 파산, 해산, 또는 부도 등으로 계약을 이행할 수 없는 경우에는 잔존구성원이 이를 이행한다. 다만, 잔존구성원만으로는 면허, 실적, 시공능력평가액 등 잔여계약 이행에 필요한 요건을 갖추지 못할 경우에는 발주기관의 승인을 얻어 새로운 구성원을 추가하는 등의 방법으로 해당요건을 충족해야 한다.

③ 제2항 본문의 경우 제11조 제2항을 준용한다.

제14조 (하자담보책임) 공동수급체가 해산한 후 해당공사에 관하여 하자가 발생한 경우에는 분담내용에 따라 그 책임을 진다.

제15조 (운영위원회) ① 공동수급체는 공동수급체의 구성원을 위원으로 하는 운영위원회를 설치하여 계약이행에 관한 제반사항을 협의한다.

② 이 협정서에 정하지 아니한 사항은 운영위원회에서 정한다.

위와 같이 공동수급협정을 체결하고 그 증거로서 협정서 ○통을 작성하여 공동수급체의 구성원이 기명날인하여 각자 보관한다.

20  년   월   일

○○○ (인)

○○○ (인)

익산시장 귀하

【서식 5】

사전접촉 금지 서약서

본 업체는 익산시에서 발주한 “ 어린이 숲속 테마마을 조성사업 ” 설계공모 참가자로서 발주기관에서 제시한 공모 지침을 준수하고 공명정대한 심사가 이뤄지도록 심사위원회 위원과 일체의 사전접촉을 하지 않을 것을 서약하며 접촉 사실이 확인될 경우 이에 따른 어떠한 불이익도 감수할 것을 확약하며 이에 서약서를 제출합니다.

년      월      일

대표업체 또는 건축사           업체명 :

연락처 :

성  명 :                   (서명)

공동 응모업체 또는 건축사      업체명 :

연락처 :

성  명 :                   (서명)

익산시장 귀하

【서식 6】

사전접촉 여부 확인서

사전접촉 여부	사전접촉 형태	해당 심사위원	비고
없음( ) 있음( )		⦁업체명 ⦁일시/장소

본 업체는 “어린이 숲속 테마마을 조성사업 ” 설계공모 심사에 영향을 미칠 수 있는 부당한 청탁이나 어떠한 형태(SNS, 유 □ 무선, 방문 등)로의 사전접촉을 하지 않았으며, 사전접촉을 시도한 심사위원에 대한 사실 여부를 아래와 같이 확인하며, 만일 거짓이 있는 경우 어떠한 불이익도 감수하며, 이에 대하여 일체의 민 □ 형사상 이의를 제기하지 않을 것을 서약합니다.

년      월      일

대표업체 또는 건축사            업체명 :

연락처 :

성  명 :                   (서명)

공동 응모업체 또는 건축사       업체명 :

연락처 :

성  명 :                   (서명)

익산시장 귀하

【서식 7】

심사위원 기피 신청서

□ 사 업 명 : “어린이 숲속 테마마을 조성사업” 건축설계 공모

□ 기피 심사위원

성명	소속	기피□ 회피 사유

심사위원 ○○○을 위와 같은 사유로 심사위원에서 기피 신청합니다.

첨부 기피사유 증빙자료 1부.

년      월      일

제 출 자                                 소  속 :

연락처 :

직  위 :

성  명 :                     (서명)

익산시장 귀하

【서식 8】

청  렴  서  약  서

당사는 “ 어린이 숲속 테마마을 조성사업 ” 설계용역과 관련하여 관계법령에 규정된 절차를 준수하여 공정하고 투명한 설계공모 심사가 되도록 아래의 사항을 준수하고, 만약 이를 위반할 시에는 관계법령에 따라 책임을 지고 이와 관련하여 일체의 민·형사상 이의를 제기하지 않겠습니다.

가. 특정인의 당선을 위한 담합 등 설계공모의 자유경쟁을 방해하는 행위나 불공정한 행위를 하지 않겠습니다.

나. 당해 설계공모와 관련하여 이유여하를 막론하고 심사위원(대상자 포함)이나 관계공무원에게 금품, 향응이나 부당한 이익을 제공하지 않겠습니다.

※ 심사위원은 「부정청탁 및 금품등 수수의 금지에 관한 법률」제11조제1항제4호에 따라 공무수행사인에 해당되어 같은 법 제5조부터 제9조까지의 규정을 준용 받고, 위반 시 같은 법 제22조 및 제23조에 따라 벌칙 또는 과태료 처분을 받음.

년        월       일

○ 공동참여응모 대표업체

회 사 명 :

주    소 :

전화번호 :

대 표 자 :	(인)

○ 공동참여응모 참여업체

회 사 명 :

주    소 :

전화번호 :

대 표 자 :	(인)

익산시장 귀하

【서식 9】 사용인감계

사 용 인 감 계

공모명: “어린이 숲속 테마마을 조성사업” 설계공모

사용인감

위의 인감은 상기 공모 응모를 위하여 사용하는 인감으로 익산시에 제출되는 일체의 서류에 사용하겠기에 제출합니다.

붙임  인감증명서 1부.

20  년   월    일

업 체 명 :

주    소 :

대 표 자 :                     (인)

익산시장 귀하

【서식 10】위임장

위  임  장

대표자	성 명		생년월일
	주 소
	소 속 (업체명)		연 락 처
대리인	성 명		생년월일
	주 소
	소 속 (업체명)		연 락 처
익산시에서 시행하는「어린이 숲속 테마마을 조성사업」설계공모에 응모함에 있어 상기인을 대표자의 대리인으로 위임하였음을 증명합니다. 20 . . . 대표자 : (인) 대리인 : (인) 익산시장 귀하
※ 첨부서류 : 재직증명서 1부(업체의 경우) ※ 위임장에 사용하는 도장은 대표자 인장과 같아야 함 ※ 대리접수로 인하여 발생하는 모든 문제는 대표자 및 응모자 본인이 모든 책임을 짐

【서식 11】 서면질의서

설계공모 서면질의서

대표자 성명 (건축사)		접수번호
설계사무소명		전화번호
소 재 지		FAX번호
지 침 서 (PAGE)	질 의 내 용

※ FAX 나 Email 전송 후 반드시 전화로 접수 여부를 확인 할 것

【서식 12】 설계공모안 제출서

설계공모안 제출서
※ 접수번호 : (기재하지 말 것)
공모안 제출자	대표 업체명
	대표자(건축사)
	소 재 지					전화
귀 시에서 시행하는『어린이 숲속 테마마을 조성사업』 설계공모에 공모안을 제출합니다. 첨부 1. 심사용 설계도판 4부 2. 설계설명서 15부 3. 참가신청 접수증(작품접수 당일 제시) 20 년 월 일 신청인 (인) 익산시장 귀하
절 취 선
『어린이 숲속 테마마을 조성사업』설계공모 공모안 접수증
접 수 번 호				접수일시				접 수 인
설계사무소명
대표자(건축사)
소 재 지				전화번호

【서식 13】 심사번호 기재란 규격

심사번호 기재란 규격

<심사번호 기재란 – 우측 상단, 흑색 테두리선 1.0mm 진하게>

			30mm	20mm
							20mm
			심사번호 기재란 (공란)				30mm

심사번호

기재란

(공란)

【서식 14】 설계설명서 표지

<규격 :A3, 횡>

어린이 숲속 테마마을 조성사업

설계설명서(30pt)

20  . 0.  0 (20pt)

업  체  명(25pt)

※ 원본 1부 : 업체명 표기,    사본 14부 : 업체명 미표기

【서식 15】설개개요 및 시설현황

설계개요 및 시설현황

□ 공모명 : 어린이 숲속 테마마을 조성사업 설계공모

구 분			내 역	비 고
건물개요	사 업 명
	대 지 위 치
	지 역 지 구
	대 지 면 적		㎡
	건 축 면 적		㎡
	연면적	전 체	㎡
		지 하	㎡
		지 상	㎡
	건 폐 율		%
	용 적 율		%
	구 조
	층 수		/
	최 고 높 이		m	․단면도에 층고 및 최고 높이 표기할 것
주차개요	주차대수(지상)		대	․법정대수 산정 근거 표기
	주차장 면적		㎡
설 비 개 요
외 부 마 감
조 경 개 요	조 경 면 적			․법정조경 : % ․설계면적 : % (산출근거 설계설명서에 구체적으로 표기)
	식재/옥상조경면적		/
	조경시설면적
신재생 에너지 비율	계		%( kw)	예상 에너지 사용량에 대한 신재생 에너지 적용비율
	태 양 광		%( kw)
	기 타		%( kw)	세부 구분별 비율과 kw 표기
기타사항

※ 소수점 3자리에서 반올림

【서식 16】층별 세부용도 및 면적

층별 세부용도 및 면적

□ 공모명 : 어린이 숲속 테마마을 조성사업 설계공모

구 분	바 닥 면 적 (㎡)			용 도	비고
	계	전 용	공 용
계
지상 1층
지상 2 층
지상 3 층
지상 4 층

※ 소수점 3자리에서 반올림

【서식 17】관련법규 검토서

관련법규 검토서

□ 공모명 : 어린이 숲속 테마마을 조성사업 설계공모

법규명 및 조항	대 상	법적기준	설계기준	비 고

【서식 18】예정 공사비 내역서

예정 공사비 내역서

□ 공모명 : 어린이 숲속 테마마을 조성사업 설계공모

(단위: 천원)

구분	공 종 명	재료비	노무비	경비	계	㎡당 금액	구성비
건축공사	소 계
	가설/철거공사
	골조공사
	조적/방수공사
	창호공사
	수장공사
	마감공사
	기타잡공사
토목공사
조경공사
기계설비공사
전기설비공사
통신공사
소방공사
신재생에너지
폐기물처리비
합 계
제 경 비
부가가치세
총 공사 금액