용궁면 두루누리센터 조성사업

설계공모(제안 설계공모) 지침서

공모명 위 치 용 도 규 모 추정 공사비 추정 설계비	용궁면 두루누리센터 조성사업 설계공모(제안 설계공모) 경상북도 예천군 읍부리 153-7, 153-12번지 근린생활시설시설 연면적 약 695.4㎡ 2,839,000,000원(부가가치세 포함) 174,500,000원(부가가치세 포함)

예 천 군

목차

제1장 설계공모 규정	4

1.1. 공모 개요	4

1.1.1. 설계공모 명칭	4

1.1.2. 공모 목적	4

1.1.3. 공모의 주안점	4

1.1.4. 공모 개요	4

1.1.5. 발주기관의 의무	5

1.2. 공모 일정 및 방법	5

1.2.1. 설계공모 방식: 제안 설계공모	5

1.2.2. 설계공모 일정	6

1.2.3. 공식 언어 및 계량 단위	6

1.2.4. 설계공모 참가자격	7

1.2.5. 설계공모 참가등록	7

1.2.6. 현장설명회	8

1.2.7. 질의 접수 및 회신	8

1.2.8. 제공 자료	8

1.2.9. 심사위원 기피 신청	9

1.2.10. 공모안 제출	9

1.3. 심사	9

1.3.1. 심사위원회 구성 및 운영	9

1.3.2. 작품 심사                                                                                                         10

1.4. 심사방법	13

1.4.1. 심사방법	13

1.4.2. 실격 및 감점기준	14

1.5. 당선작 및 입상작 선정	15

1.5.1. 당선작 및 입상작 구분	15

1.5.2. 당선작 및 입상작 발표	16

1.5.3. 당선작 및 입상작 사용권 및 저작권	16

1.6. 계약에 관한 사항	16

1.6.1. 일반사항	16

1.7. 기타사항	17

1.7.1. 규정의 준수	17

1.7.2. 당선 무효 및 승계	17

1.7.3. 자료 및 공모 정보의 보관 및 관리	17

1.7.4. 문의처	18

제2장 설계지침	19

2.1. 계획 개요	19

2.1.1. 계획 범위 및 내용	19

2.1.2. 추정 공사비	20

2.2. 설계지침	21

2.2.1. 설계 목표	21

2.2.2. 건축의 기본 방향	21

2.2.3. 세부 설계지침	21

2.2.4. 세부공간 설계지침	25

2.3. 시설 구성	26

2.3.1. 시설 구성 배경	26

2.3.2. 시설 규모 기준	27

2.3.3. 시설별 세부사항	28

2.3.4. 운영계획 및 운영조직	29

2.4. 운영체계도                                                                                                  30

2.5. 대상지 관련법규                                                                                           30

제3장 제출도서 작성 기준	31

3.1. 제출도서 및 작성 기준	31

3.1.1. 제출물 목록	31

3.1.2. 제안서 발표 및 심사	32

3.1.3. 설계공모 제안서 작성 및 제출	33

3.1.4. 제출물의 형식과 규격 및 작성 기준	35

3.1.5. 제출도서의 익명성	36

3.1.6. 제출도서 내 이미지 작성 기준	37

별첨 및 서식

서식

설계공모 규정

건축 설계공모 지침서

00동 00센터 신축(증축, 리모델링) 건축 설계공모 지침서

	- / -	용궁면 두루누리센터 조성사업 설계공모(제안 설계공모)

공모 개요

설계공모 명칭

용궁면 두루누리센터 조성사업 설계공모(제안 설계공모)

공모 목적

용궁면의 문화‧복지활동이 가능한 실내공간으로 기존시설인 복지회관이 있지만, 실면적이 협소하고 노후화되어 다양한 활동을 수용하기에는 제약이 있다.

기존 문화·복지시설들은 노후 되거나 공간적 제약이 다소 발생하여, 주민들의 활용도가 떨어지므로, 문화·복지서비스를 제공할 수 있는 거점시설을 마련하여 주민들의 문화·복지 활동에 제약이 없도록 공간을 확보하도록 한다.

용궁면 내 기존 시설들을 보완하고 상생할 수 있도록 실효성 있는 거점을 조성하여 거점지의 기능을 강화하고 배후마을까지 문화·복지서비스가 전달될 수 있도록 하여 주민 삶의 질 향상에 기여하기 위해 용궁면 두루누리센터 신축 사업을 시행하게 되었다.

공모의 주안점

부지의 지형적 특성 및 주변 환경과 연계하여 외부공간이 공원 혹은 휴식 기능을 할 수 있도록 배치하고 동선의 보차분리로 안전한 보행환경을 조성하도록 한다.

센터 이용자의 안정된 이용 환경 확보와 함께 커뮤니티 활동을 위한 참여가 가능하도록 프로그램과 연계된 공간 배치 계획을 한다.

주민 간 다양한 형태의 소통이 이루어지는 지역 공동체 공간이 될 수 있도록 계획하며, 다양한 문화·복지·체육활동 등이 가능하도록 계획한다.

본 사업으로 조성되는 건축물은 지역주민들의 다양한 소통 활동을 할 수 있는 문화복지 및 공동체 거점공간을 만들고자 한다.

공모 개요

구 분	내 용
발주기관	경상북도 예천군
대지위치	경상북도 예천군 읍부리 153-7, 153-12번지
대지면적	1,319㎡
지역지구	도시지역, 제1종일반주거지역, 가축사육제한구역, 상대보호구역, 공장설립제한지역
용도	제1종 근린생활시설(마을회관)
규모	지상 1층
	연면적 695.4㎡ (±5%이내)
추정 공사비	2,839,000,000원(부가가치세 및 기타 부대공사비 포함)
설계비	174,500,000원(부가가치세 포함)
설계용역기간	7개월
예상 공사기간	2026년 하반기~ 2027년 하반기까지(예정)

※ 추정 설계비는 계획, 중간 및 실시설계비, 손해배상보험료,  BF인증, 제로에너지 건축물 인증, 형질변경 등이 포함된 개발행위허가, 합필업무, 지반조사, 에너지절약계획서 작성, 해체계획서 작성, 부가가치세를 포함한다.

※ 인테리어(일부) 설계 업무, 음향, 차음, 방음, 방진설계 업무, 등의 추가 업무 설계대가는 설계비에 포함되어 있다.

※ 현장사진 등의 정보는 설계공모 시 공모참가자에게 제공한다.

시행□주관기관: 예천군 농촌활력과

공모 홈페이지: 공모전 홈페이지(https://hubc.kr)

공모 담당자

경상북도: 예천군청 농촌활력과 오정택 주무관 (strayer@korea.kr /  054-650-7324)

공모관리: 무인건축사사무소 (competition@muin.space / 02-6274-3567)

※ 참가자는 공모전 홈페이지(https://hubc.kr) 및 예천군청 홈페이지 를 정기적으로 방문해 공지사항 등을 확인해야 하며, 이를 확인하지 않아 발생하는 불이익에 대해 이의를 제기할 수 없음

자원조달 계획

농림축산식품부와 예천군이 농촌지역 활성화와 국가 균형 발전을 위해 농촌 협약을 체결하여 해당 사업의 예산을 확보함

총사업비		4,000 백만원
재원구성	국비	2,800 백만원
	지방비	1,200 백만원

발주기관의 의무

발주기관은 프로젝트 요구사항, 예산(추정 공사비 및 설계비 산출 근거), 일정, 심사 기준 등을 지침서에 명확히 명시해 참가자들이 프로젝트 목표와 기능적 요구사항을 정확히 파악할 수 있도록 한다.

발주기관은 공모에 필요한 가능한 모든 정보와 자료(계획 대상지 관련 각종 물리적ㆍ행정적 자료, 기존 건축물 및 구조물 관련 자료, 각종 관련 보고서 등)를 제공해 참가자들이 설계를 원활히 수행할 수 있도록 지원한다.

발주기관은 심사 기준과 절차를 명확히 설정하고 설계공모를 투명하고 공정하게 진행하며, 공정성과 전문성을 갖춘 심사위원을 선정한다.

발주기관은 공모 결과를 투명하고 신속하고 정확하게 발표해 참가자들이 결과를 이해하고 신뢰할 수 있도록 한다.

발주기관은 참가자들의 설계안에 대한 저작권과 지적재산권을 존중하며, 이를 무단으로 사용하지 않는다.

공모일정 및 방법

설계공모 방식: 제안 설계공모

본 사업은 「건축서비스산업 진흥법」 제21조 및 같은 법 시행령 제17조, 「건축 설계공모 운영지침」(국토교통부 고시 제2023-180호, 2023.4.1. 시행)에 따라 ‘제안 설계공모’로 시행한다

설계공모 일정

구 분		일 시	유의사항
공고		2025. 11. 03(월) 10:00	예천군 홈페이지 세움터 공모전 홈페이지(https://hubc.kr)
참가등록		2025. 11. 03(월) 10:00부터 2025. 11. 06(목) 17:00까지	공모전 홈페이지(https://hubc.kr)
심사위원 기피 신청		2025. 11. 03(월) 10:00부터 2025. 11. 06(목) 17:00까지	공모전 홈페이지(https://hubc.kr)
질의 접수		2025. 11. 10(월) 09:00부터 2025. 11. 12(수) 17:00까지	공모전 홈페이지(https://hubc.kr)
질의 답변		2025. 11. 17(월)	예천군 홈페이지 공모전 홈페이지(https://hubc.kr)
제안서 제출		2025. 12. 05(금) 10:00~17:00까지	예천군 담당부서 제출
심사	사전심사	2025. 12. 12(금) 14:00	7팀 초과 접수시 발표대상자 선정 (제안서 서면심사, 투표제) *2차 심사 대상자는 개별 통지
	제안서 발표 및 심사	2025. 12. 19(금) 14:00	당선작 선정 (전과정 녹화 및 촬영)
당선작 발표		2025. 12. 24(수)	예천군 홈페이지 세움터 공모전 홈페이지(https://hubc.kr)

※  지침서의 모든 시간 표기는 한국 표준시(UTC/GMT+9) 기준으로 발주기관의 사정에 따라 일부 조정될 수 있으며, 일정을 조정하거나 변경하는 경우 (예천군 홈페이지 공지사항 및 공모전 홈페이지)에 이를 공지한다.

공식 언어 및 계량 단위

설계공모와 관련된 공식 언어는 ‘한국어’로 한다. 단, 아이디어 표현을 위해 필요한 경우 일부 내용은 영어나 한자로 표기할 수 있다.

※ 한국어와 영어 등 다른 언어 간 해석상의 충돌이 있을 경우 한국어를 우선으로 하고, 분쟁 발생 시 발주기관의 해석을 우선으로 한다.

모든 계량 단위는 ‘미터법’을 사용한다.

모든 날짜와 시간은 한국 시간을 기준으로 한다(GMT+9).

설계공모 참가자격

공고일 현재 「건축사법」 제7조에 따른 건축사 면허를 소지하고 같은 법 제23조에 따라 건축사사무소 개설신고를 완료한 자로서, 회사 간 공동이행 방식의 공동 응모가 가능하며 관계 법령에 따른 결격사유가 없는 자여야 한다.

최근 5년 이내에 아래 시설 중 1건 이상의 설계 실적이 있어야 하며 공모안 제출 시 경력에 관한 증명 서류를 제출하여야 한다.(건축사협회 혹은 나라장터 발급분에 한함)

연면적 500㎡ 이상인 제1종 근린생활시설 중 건축법 시행령 [별표1]의 용도별 건축물 3호 바목, 사목에 해당하는 시설( 파출소, 지구대, 소방서, 방송국, 공중화장실, 대피소 제외 )

연면적 500㎡ 이상인 노유자시설(건축법 시행령 [별표1]의 용도별 건축물 11호에 해당하는 시설)

공공업무시설(건축법 시행령 [별표1]의 용도별 건축물 14호 가목에 해당하는 시설)

2인 이상 공동응모가 가능하며, 구성원별 최소 지분율은 10% 이상이어야 하고, 과반 이상의 지분을 가진 응모자 1인을 대표자로 선임해야 한다. 대표자에게는 본 설계공모와 관련된 법적 권리, 책임 및 의무사항이 귀속된다. 응모자는 작품 제출 시 당사자 간 책임, 권리 및 의무 관계를 명확히 규정한 공동수급 표준협정서에 대표자(1인)를 명시해 제출해야 한다. 참가등록 이후 공동응모자는 변경할 수 없다.

외국 건축사의 경우, 「건축사법」 제23조에 따라 국내 건축사사무소 개설자와 공동업무수행 협약을 체결한 자여야 하며, 이 경우 국내 건축사가 대표자가 되어야 한다.

외국건축사면허(자격) 취득업체는 건축사법 시행규칙에 따라, 대한건축사협회에서 발급하는, 「외국 건축사 자격 취득 신고 확인증」을 공동응모협정서와 함께 제출하여야 한다.

계약 시 대표자는 국내 건축사 면허를 소지하고 건축사사무소 개설신고를 완료해야 한다.

자격제한

공고일 기준 등록 취소, 휴ㆍ폐업, 업무정지 또는 이에 준하는 행정처분을 받아 그 기간 중에 있는 자는 본 설계공모에 참여할 수 없다.

본 설계공모 참가등록자는 1개의 작품만 제출할 수 있으며, 중복 공모가 확인될 경우 참가 자격을 박탈한다.

발주기관, 운영위원, 기술심사위원, 심사위원 및 그가 속한 조직의 직원, 건축기획 용역 참여자, 설계공모 관리 용역 연구진 및 그 연구진이 속한 건축사사무소 등 본 공모에 관계된 자는 공모에 참가할 수 없다.

설계공모 참가등록

등록 기간 : 2025. 11. 03(월) 10:00부터 2025. 11. 06(목) 17:00까지

참가등록 방법

참가 희망자는 공모전 홈페이지(https://hubc.kr)에서 회원가입 후 로그인하여 등록 기간 내에 참가등록을 해야 한다.

참가등록 시 대표업체의 기업 공동인증서가 필요하며, 등록 시 입력한 사업자등록번호와 인증서 정보가 일치해야 참가등록이 가능하다. 등록 기간 이후에는 정보 수정이 불가하다.

공모 담당자가 구비서류를 확인하고 이상이 없을 경우 참가등록이 정상적으로 이루어지며, 참가자는 공모전 홈페이지(https://hubc.kr)에 로그인해 설계공모 참가등록을 확인하고 부여된 참가등록번호를 확인해야 한다.

응모제출서류

❙표 3 제출도서 및 서류

	세부사항	서식목록
1	건축 설계 제안공모 참가등록 신청서 (법인인감 또는 사용인감 날인)	[서식 1]
2	공동수급표준협정서(해당 시)	[서식 2]
3	대표자 선임계(해당 시)	[서식 3]
4	청렴서약서	[서식 4]
5	사용인감계	[서식 5]
6	사전접촉 등 불공정행위 금지서약서	[서식 6-1~6-2]
7	보안각서	[서식 7]
8	개인정보 수집 및 이용동의	[서식 8]
9	건축사사무소 신고필증 및 건축사자격증 사본 각 1부 (원본대조필 인감날인)	공등응모의 경우 각 사별 제출
10-1	국외 건축사자격증 사본(외국건축사 참여할 경우에 한함)
10-2	외국 건축사 자격 취득 신고 확인증(외국건축사 참여할 경우에 한함)
11	사업자등록증 사본(원본대조필 인감날인)	공동응모의 경우 각 사별 제출
12	법인등기부등본	법인인 경우에 한함
13	건축사 협회 또는 등록관청에서 발급한 등록취소, 휴업, 폐업 업무정지중이 아님을 증명하는 서류(공고일 기준 1개월 이내 발급분)	공동응모의 경우 각 사별 제출 (원본대조필 인감날인)
14	건축설계공모 서면질의	[서식 9]
15	심사위원 기피신청서 ※ 「건축 설계공모 운영지침」제12조 참조	[서식 10]

※ 모든 제출서류는 사본을 제출할 경우, ‘원본대조필’ 날인 후 제출한다.

※ 제출서류는 서식 번호 순서대로 정렬하여 PDF 파일로 온라인 제출한다.

※ 설계공모에 응모하는 회사는 단독 또는 공동응모 중 1가지의 방식으로만 참여 가능하며, 접수 후 공동응모 참가자의 변경이 생길 경우 등록기간 내에 철회신청서 작성 및 재신청서 접수한다.

※ 건축설계 공모 서면질의서 및 심사위원 기피신청서는 해당 시 해당 기간에 접수한다.

※ 참가자 및 공모 담당자의 행정 낭비를 방지하기 위해 참가자격을 증빙하는 서류는 공모안 제출 시 함께 제출한다. 다만, 공모안 제출 이후에도 참가자의 참가자격에 문제가 있거나 참가자격 확인이 누락되어 발생하는 불이익은 공모 참가자의 책임으로 한다.

현장설명회

별도로 진행하지 않음

질의 접수 및 회신

질의 기간: 2025. 11. 10(월) 09:00부터 2025. 11. 12(수) 17:00까지

질의 방법: 공모전 홈페이지(https://hubc.kr)를 통해 진행하며, 참가자당 1회만 질의할 수 있다.

회신 기간: 2025 11. 17(월) 공모전 홈페이지(https://hubc.kr)에 일괄 게재

질의에 대한 답변은 설계공모지침의 추가 또는 수정으로 본다.

제공 자료

참가자는 참가등록을 완료하면 공모전 홈페이지(https://hubc.kr)의 첨부파일에서 아래 자료를 다운로드할 수 있다.

현장사진

용궁면 두루누리센터 조성사업 사업계획서(※ 해당자료는 공모 참고 자료로 활용 후 삭제요망)

참가자는 제공된 자료를 공모 이외의 목적으로 사용하지 않아야 한다.

심사위원 기피 신청

기피 신청 기간: 참가등록 기간과 동일

제출 방법: 공모안 제출자는 심사위원이 아래 제척사유에 해당하거나 심사의 공정성을 기대하기 어려운 사유가 있는 경우, 공모전 홈페이지(https://hubc.kr)를 통해 기피신청서와 근거자료를 제출한다.

심사위원이 제척사유 등에 해당함에도 기피신청을 하지 않은 설계공모 참가자의 공모안은 심사위원회의 의결을 거쳐 실격 처리할 수 있다. 참가자가 기피신청을 할 경우, 해당 심사위원의 기피사유를 확인한 후 제척 여부를 결정한다.

기한 내 제출하지 않을 경우 해당 사항이 없는 것으로 간주한다.

심사위원 제척사유는 다음과 같으며, 설계공모 공고일을 기준으로 한다.

위원 또는 그 배우자나 배우자이었던 사람이 심사대상 업체의 당사자가 되거나 그 업체의 당사자와 공동권리자 또는 공동의무자인 경우

위원이 심사 대상 업체의 당사자와 친족이거나 친족이었던 경우

위원이 심사 대상인 사업의 시행으로 이해당사자(대리관계를 포함한다)가 되는 경우

위원이나 위원이 속한 법인ㆍ 단체 등이 심사대상 업체의 당사자의 대리인이거나 대리인이었던 경우

위원이 최근 3년 이내에 해당 심사 대상 업체에 임원 또는 직원으로 재직한 경우

위원이 최근 2년 이내에 해당 심사 대상 업체와 관련된 자문, 연구, 용역(하도급을 포함한다), 감정 또는 조사를 한 경우(설계공모에 공동 응모하여 당선된 경우를 포함한다. 기준 시점은 용역 완료일로부터 본 공모의 공고일까지 2년 이내로 한다)

심사공모안 제출

1) 제출 기간 : 2025. 12. 05(금) 10:00부터 17:00까지

2) 직접 제출 방법: 예천군청 4층 농촌활력과

3) 제출 도서 및 서류: 제3장 제출도서 및 작성 기준 참고

※ 모든 제출물은 마감기한 내 예천군청 4층 농촌활력과 도착분에 한해 인정한다(시간 엄수).

심사

심사위원회 구성 및 운영

심사위원회의 구성: 심사위원회는 위원장을 포함한 관련 분야 전문가 등 심사위원 5인과 예비심사위원 2인으로 구성한다.

심사위원 명단

연 번	성 명	소 속	비 고
1	고국환	가람건축사사무소
2	김명재	플롯건축사사무소
3	남용호	무공건축사사무소
4	노선화	청주대학교 건축학과
5	유호형	㈜아뜰리에롱고건축사사무소	예비심사위원
6	이용의	㈜공감건축사사무소
7	최혜문	건축사사무소 이소	예비심사위원

심사위원회 운영 방법

심사위원회 운영은 「건축서비스산업 진흥법」 제21조 및 같은 법 시행령 제17조, 「건축 설계공모 운영지침」(국토교통부 고시 제2023-180호, 2023.4.1. 시행)에 따른다.

심사는 본 지침에서 정한 기준에 따라 진행한다. 다만, 지침에 제시되지 않은 세부사항은 심사위원회에서 별도로 정할 수 있다.

심사위원회는 심사위원과 예비심사위원이 참석한 상태에서 개회하며, 심사위원의 과반수 이상이 참석해야 한다. 참석 인원이 과반수 미만일 경우 심사위원회를 다시 개최한다.

심사위원 명단은 공모 공고 시 공개하며, 공고 이후에는 교체할 수 없다.

심사에 불참한 심사위원은 자격을 상실하며, 예비심사위원이 이를 대신해 심사위원 자격을 갖는다. 예비심사위원은 심사위원회에 참석할 수 있으나 평가에는 참여하지 않으며, 본 심사위원 결원 시 해당 심사위원을 대신해 평가에 참여한다.

심사위원회는 호선을 통해 심사위원장을 선출하며, 심사위원들의 의견을 수렴해 심사를 진행한다. 선정 근거는 지정된 양식에 작성하여 기록으로 남긴다.

심사 운영을 지원하기 위해 발주기관 및 공모 담당자가 입회하며, 심사위원의 질문에 응대하거나 운영 지원을 위한 역할을 수행한다. 다만, 심사 결과에 영향을 미치는 발언이나 행동은 할 수 없다.

심사에 관해 규정되지 않은 사항은 심사위원회에서 결정한다.

심사위원은 첨부된 심사위원 기피ㆍ회피 확인서, 사전접촉 금지 서약서, 사전접촉 여부 확인서에 서명하여야 한다.

작품 심사

심사 일반사항

심사 전 준비 및 과정 관련

심사위원은 심사 전 대상지를 방문하는 것을 원칙으로 한다.

심사 대상 공모안은 심사위원회 개최일 최소 5일 전까지 심사위원에게 교부하여 사전 검토할 수 있도록 해야 하며, 심사위원은 심사 시 검토 의견서를 발주기관에 제출해야 한다.

심사 진행 방식 및 절차

작품에 대한 토론과 평가를 거쳐 심사위원의 협의를 통해 당선작 및 입상작을 선정한다. 투표 방식은 심사위원회의 의결로 결정한다.

작품 토론에는 심사위원 전원이 참여해야 하며, 지침에 명시된 사업 목적과 공모 목적을 바탕으로 제출안을 충분히 토론한 후 평가한다. 심사위원은 토론 과정에서 지지하는 안을 밝힐 수 있다.

결과 및 공정성 확보 관련

공모 목적에 부합하지 않거나 공모안의 수준이 현저히 낮다고 판단될 경우, 심사위원회의 의결을 거쳐 당선작을 선정하지 않을 수 있다.

심사위원은 설계공모와 관련해 어떠한 경우에도 개별 질의에 응답하지 않으며, 심사결과 발표 시까지 비밀을 유지해야 한다.

심사위원은 당선작 및 입상작에 대한 심사평을 작성하며, 심사위원장은 심사위원회의 의견을 취합하여 심사의 방향을 포함한 심사총평을 작성한다.

심사 과정에서 실격된 작품은 해당 사유 및 필요한 사항을 문서로 작성해 심사위원 전원의 서명을 받아야 한다.

심사 과정은 전체 녹화 및 실시간 송출된다.

작품 평가기준

심사위원회는 토론을 통해 실격 또는 평가 반영을 결정한다.

심사위원회는 「건축 설계공모 운영지침」(국토교통부고시 제2023-180호, 2023. 3. 30. 일부개정) 제20조에 따라 평가하며, 세부적인 사항은 심사위원회에서 결정한다.

평가방식은 투표제를 원칙으로 하되, 심사위원회 결정에 따라 채점제 또는 투표제와 채점제의 혼합방식 등을 적용할 수 있다. 다만, 어떠한 평가방식을 활용하든 심사위원은 반드시 공모안에 대해 충분한 토론을 거쳐 평가하여야 하며, 각 평가방식별 공모안의 평가사유서는 우수한 점과 개선사항 등을 심사위원별로 구체적으로 작성하여 공개한다.

채점제로 진행할 경우 세부평가기준 예시는 아래와 같다.

❙표 7 일반 설계공모의 배점기준 및 평가항목(예시)

평가항목

중점평가 사항

배점

설계자의 경험 및 역량(20)

사업 책임건축사

담당건축사의 경력

15년 이상	15년 미만 12년 이상	12년 미만 9년 이상	9년 미만 5년 이상	5년 미만
7	6	5	4	3

(7)

유사용역실적

5건 이상	4건	3건	2건	1건
7	6	5	4	3

* 유사용역실적은 설계공모 참가자격 나) 항목에 해당하는 시설에 대한 10년 이내의 실적을 의미한다. (건축사협회 혹은 나라장터 발급분에 한함)

(7)

신용도

입찰참가 제한 업무정지, 부실벌점 등

용역업자가 설계 등 용역과 관련하여 최근 1년간 관계법령에 따라 입찰참가 제한을 받은 기간을 합산하여 합산기간 1개월 마다 0/2점씩 감점(1개월 미만인 경우 1개월로 계산)

참여기술자가 설계 등 용역과 관련하여 최근 1년간 관계법령에 따라 기술자격정지 또는 업무정지를 받은 기간을 합산하여 합산기간 1개월마다 0.2점씩 감점

참여업체 및 참여기술자가 설계용역과 관련하여 건설기술진흥법 시행령 제87조 규정에 의하여 부실벌점을 받은 경우 동 규정에서 정하는 기준에 따라 감점

(3)

재정상태 건실도

회사채	A-이상	A-미만 B-이상	CCC+ 이하	미제출
기업어음	A2-이상	A2-미만 B-이상	C이하	미제출
기업신용	A-이상	A-미만 B-이상	CCC+ 이하	미제출
점수	3	2.4	1.8	0

(3)

수행계획 및 방법(80)

담당건축사의 대표작품 포트폴리오

설계의 작품성, 창의성 등

A	B	C	D	E
10	8	6	4	2

(10)

업무에대한 이해도

업무내용 및 추진배경 등에 대한 이해도

A	B	C	D	E
10	8	6	4	2

(10)

과제에 대한 기술제안

제안의 적절성, 독창성, 실현성 등(과제당 점수를 합산하여 계산)

A	B	C	D	E
50	40	30	20	10

(50)

수행계획

공정계획의 타당성, 과업수행체계의 적절성 등

A	B	C	D	E
10	8	6	4	2

(10)

응모작품 수에 따른 항목별 평가 등급 배분

등급	응모 제안서 수
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16이상인 경우 배분비율
A	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	10%
B	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	20%
C		1	1	1	2	3	3	3	4	5	5	5	6	6	40%
D			1	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	20%
E				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10%

《심사 평가요령》

작품별 심사위원 각자의 평가점수를 합산하여 산술 평균한 점수로 함

※ 평균 점수 산정 결과 소수점 이하의 숫자가 있는 경우에는 소수점 셋째 자리에서 반올림

가장 높은 점수를 받은 작품이 2개 이상(동점)일 경우에는 정성평가 점수가 높은 공모안을 우선순위로 하고, 정성평가 점수도 동일한 경우 투표제로 정함

심사방법

심사방법

발주기관은 심사대상이 되는 공모안을 심사위원회 개최일로부터 최소 5일전까지 심사위원에게 미리 교부하여 사전에 검토하도록 함

심사 중 결정이 필요한 사항과 심사에 관하여 규정되지 않은 사항은 참석위원의 과반수 찬성으로 의결하여 결정

심사위원회는 제출된 제안 공모안에 대하여 제출자의 발표를 듣고 평가에 반영

심사에 관하여 규정되지 않은 사항은 심사위원회에서 결정함

심사위원회에는 심사위원의 과반수가 참석하여야 하며, 참석위원이 과반수 미만일 경우에는 심사위원회를 다시 개최함

평가방식은 투표제를 원칙으로 하되, 심사위원회 결정에 따라 채점제 또는 투표제와 채점제의 혼합방식 등을 적용할 수 있다.

채점제 적용시 평가는 【정량적 평가】 20점과 【정성적 평가】 80점으로 구분하며, 총 100점 만점을 기준으로 함

【정량적 평가】 : 담당건축사의 경력 7점, 담당건축사의 유사프로젝트 실적 7점 ,신용도 6점

평가방법 : 제출된 자료를 발주기관에서 사전평가하고, 최종평가 점수에 반영

【정성적 평가】 : 담당건축사의 대표작품 포트폴리오 10점, 업무에 대한 이해도 10점, 과제에 대한 제안 50점, 수행계획 10점

평가방법 : 심사당일 참가자의 발표 및 질의응답 후 심사위원들이 평가

정량적 평가는 발주기관에서 평가하고 최종평가 점수에 반영하며, 정성적 평가는 심사위원 각자의 평가점수를 합산하여 산술평균한 점수로 함(소수점 이하 숫자가 있을 경우에는 소수점 셋째자리에서 반올림)

감점사항은 점수부여 후 감점사항을 반영하여 최종점수 부여

동점자 발생 시 입상작 선정방법

가장 높은 점수를 득한 참가자가 2명 이상인 경우

[수행계획 및 방법]부분 중 과제에 대한 제안의 합계 점수가 높은 자를 당선작으로 선정하며, 과제에 대한 제안 합계점수 동점자가 2명 이상인 경우 심사위원회의 표결을 통해 다득표자를 당선작으로 결정

동점자 중 당선작 다음 차순위자를 우수작으로 결정

가장 높은 점수를 득한 참가자는 1명이고, 차순위 동점자가 2명 이상인 경우 위와 동일한 방법으로 우수작 1점 결정

실격 및 감점기준

실격 기준

아래 사유에 해당하는 작품은 심사위원의 합의에 따라 심사와 관계없이 탈락시킬 수 있으며, 사후에 발견된 경우에도 심사위원회의 결정에 따라 수상을 취소할 수 있다.

사전에 심사위원과 접촉을 시도한 경우

직ㆍ간접적으로 심사에 영향을 미치는 부당한 청탁이나 압력을 행사한 경우

익명성 유지 등 공정한 평가에 영향을 미칠 의도로 불공정 행위를 한 경우

제출 도서에 업체를 특정할 수 있는 문구나 이미지, 번호, 기호 등이 포함된 경우

제출 도서의 규격 등을 현저히 위반한 경우

제출한 서류에 허위 사실이 있거나 과제 누락 등 중대한 미비 사항이 발견된 경우

응모안 제출 후 등록 취소, 휴업, 폐업, 업무 정지 등의 행정처분을 받았거나 이를 숨기고 응모한 사실이 발견된 경우

저작권법을 중대하게 위반한 경우

최종 심사 결과 발표 이전에 작품을 공개한 경우(SNS 포함)

관련법규에 위배되는 등 실현 불가능한 설계안을 제출한 경우

실격 및 감점 기준

❙표 8 실격 및 감점 기준

평가항목	실격 및 감점기준	감점한도
제출 도서의 규격을 현격히 위반한 경우	실격 (심사위원회 의결)
제출 시간 미준수
연면적 ±5% 초과시
공정한 평가를 하는 데 영향을 미칠 정도로 불공정 행위를 한 경우
직간접적으로 심사에 영향을 미치는 부당한 청탁이나 압력을 행사한 경우
심사 전에 심사 관련자와 접촉하여 설명한 경우
제출한 서류 등에 허위 사실이나 과제 누락 등 중대한 미비 사항이 발견될 경우
공모 작성 일반사항 위반 시	0.5점/항목당	3점
건축규모 기준 미 준수	0.5점/항목당	3점
제출물의 형식과 규격, 작성 기준 위반 시	0.5점/항목당	3점

당선작 및 입상작 선정

당선작 및 입상작 구분

결 과	보상대상 수	지 침	보 상 금 액
당선작	1	우선협상권	설계권, 설계의도구현권
입상작	1	우수작	5,000,000
	1	가작	3,000,000

당선작 및 입상작의 종류와 보상 내용은 다음과 같다.

※ 설계의도구현권에 대한 비용은 「공공발주사업에 대한 건축사의 업무범위와 대가기준」 제11조 제3항에 따라 실비정액가산방식 또는 설계비요율방식으로 산정하며, 상호 협의를 통해 결정한다.

1등 당선자는 발주기관과 설계계약을 체결할 설계권과 설계의도구현권을 가진다.

발주기관은 1등 당선자가 계약을 포기하거나 결렬될 경우 차순위자에게 협상권을 부여할 수 있다. 이 경우 계약을 체결한 차순위자는 수령한 상금을 반환해야 하며, 발주기관은 반환된 상금을 1등 당선자에게 지급한다.

계약 후 발주기관이 사업을 중단한 경우, 중단 시점까지의 용역비용과 중단에 따른 손해배상액을 지급하여야 한다.

당선작 및 입상작 발표

심사위원회의 심사결과는 심사일로부터 7일 이내에 예천군 홈페이지(공고ㆍ홍보→고시ㆍ공고) 및 세움터, 공모전 홈페이지(https://hubc.kr)를 통해 발표한다.

당선작 및 입상작 사용권 및 저작권

제출물의 저작권은 참가자에게 있으며, 저작권의 귀속 등 관련 제반 사항은 대한민국 저작권법령을 따른다.

당선작 및 입상작에 대한 저작권은 설계자에게 있으며, 발주기관이 이를 활용할 경우 반드시 설계자의 동의를 얻어야 한다. 또한, 발주기관이 당선작 및 입상작의 제출물을 보고서 또는 작품집 출판, 전시 등에 사용하거나, 신문ㆍ방송ㆍ인터넷 및 기타 매체에 제공하는 등 비영리적 목적으로 활용하는 경우, 설계자의 명의 및 저작권을 명확히 표기해야 한다.

참가자는 제출한 작품이 제3자의 지적재산권을 침해하지 않아야 한다. 제3자의 지적재산권을 사용한 경우, 해당 승낙서 등 사용 권한을 증명하는 자료를 첨부해야 한다. 지적재산권과 관련된 문제가 발생할 경우 책임은 참가자에게 있으며, 당선작 및 입상작은 입상이 취소될 수 있다.

계약에 관한 사항

일반사항

계약 시 별도로 제공하는 과업 내용서가 있는 경우, 당선자와 발주기관 간 상호 협의를 통해 과업 내용을 조정한 후 계약에 첨부하여야 한다.

발주기관은 심사 결과 통보일로부터 10일 이내에 당선자와 용역 계약을 체결해야 한다. 계약에 관한 기타 사항은 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」에 따른다. 단, 계약 당사자가 과업 내용에 대해 동의하기 전에 10일이 초과되었다는 이유만으로 일방적으로 계약 체결을 중단해서는 안 된다.

당선자가 소방ㆍ정보통신 분야의 설계면허가 없는 경우, 해당 분야 자격보유업체와 분담이행 방식의 공동수급체(5인 이내)를 구성해 계약을 체결해야 한다. 이 경우 건축사사무소를 개설한 자가 공동수급체의 대표가 되어야 한다.

발주기관은 당선안의 핵심 내용과 설계자의 창의적 아이디어를 존중해야 하며, 이를 반영하여 당선안을 실현할 의무가 있다.

발주기관은 「건축 설계공모 운영지침」(국토교통부 고시 제2023-180호, 2023.4.1. 시행) 제2조 제13호에 따라, 계약 담당자가 계약 상대자(공모 당선자)에게 지급하기로 결정하고 시행 공고에 명시한 대가를 설계비로 하여 계약하여야 한다. 단, 당선자와 발주기관이 과업 내용에 대해 검토 및 협의를 진행한 결과 설계 업무에 추가되는 내용이 있을 경우, 해당 금액을 계상하여 계약하여야 한다.

발주기관은 공사를 발주하는 경우 건축서비스산업 진흥 제22조 및 같은 법 시행령 제19조에 따라 설계자의 설계의도가 구현되도록  설계자를 건축과정에 참여시켜야 한다.

기타사항

규정의 준수

참가자는 설계공모에 등록함으로써 본 규정을 준수하는 것으로 간주 되며 이 규정을 위반한 참가자는 설계공모 참가자격을 상실한다.

기타 본 규정에서 명시하지 아니한 사항은 「건축 설계공모 운영지침」(국토교통부 고시 제2023-180호, 2023.4.1. 시행)을 준용한다.

당선 무효 및 승계

다음의 경우에는 당선자에게 부여된 설계권을 무효로 하며, 차순위자에게 순차적으로 승계한다. 또한 수령한 상금은 반환해야 한다. 당선자가 설계권을 포기한 경우에는 반환된 상금을 지급한다.

당선자가 설계권을 포기한 경우

당선작에서 실격에 해당하는 사실이 발견된 경우

자료 및 공모 정보의 보관 및 관리

자료의 보관 기간

공모운영팀은 공모 심사 및 당선작 선정 과정에서 접수된 제출안(파일 및 도서, CAD 도면, 이미지 자료 등)을 심사 종료 후 최대 30일 동안 보관할 수 있다.

기간 이후, 제출된 자료는 관련 법규 및 개인정보 보호 원칙에 따라 파기 절차를 따른다.

파일 및 전자 자료의 파기

전자파일(설계설명서, CAD 도면, 3D 모델, 렌더링 이미지 등)은 공모 종료 후 30일 이내에 완전 삭제 처리 한다.

데이터 삭제 시, 디지털 파일 삭제 및 서버 백업 파일에서도 삭제되었음을 확인한다.

인쇄물 및 모형의 폐기

제출된 인쇄물 및 출력물(도판, 설계설명서, 법규 검토서 등)은 심사 종료 후 30일 이내에 파쇄한다.

모형이 제출된 경우, 참가자는 심사 종료 후 7일 이내에 모형을 회수할 수 있다. 기간 내 회수되지 않은 모형은 공모운영팀에서 폐기할 수 있다.

파기 예외 및 보관 요청

당선작 및 입상작에 한하여, 발주기관이 필요하다고 판단하는 경우(예: 당선작 및 입상작의 제출물을 보고서 또는 작품집 출판, 전시 등에 사용하거나, 신문ㆍ방송ㆍ인터넷 및 기타 매체에 제공하는 등 비영리적 목적으로 활용하는 경우) 관련 제출 자료를 별도로 보관할 수 있으며, 자료 보관 목적과 기간을 명확히 명시해야 한다.

당선작 및 입상작 이외의 참가자가 제출한 자료를 지속적으로 보관할 필요가 있는 경우(예: 보고서 또는 작품집 출판), 참가자의 사전 동의를 필수적으로 받아야 하며, 자료 보관 목적과 기간을 명확히 명시해야 한다.

파기 완료 확인

공모운영팀은 모든 제출안이 기한 내 삭제 및 파기되었음을 기록하고, 필요시 파기 완료 보고서를 작성하여 보관한다.

자료 파기와 관련한 문의가 있을 경우, 참가자는 공모 종료 후 30일 이내에 공모운영팀에 확인을 요청할 수 있다.

문의처

오정택 주무관 (예천군청 농촌활력과 / strayer@korea.kr /  054-650-7324)

설계공모대행: 무인건축사사무소 ( ☎ 02-6274-3567/ competition@muin.space)

설계지침

계획 개요

계획 범위 및 내용

계획 대상지

사업대상지 전경	사업대상지 현황
사업대상지

본 사업의 대상 부지는 예천군 용궁면 읍부리 153-7, 153-12로, 총 부지면적 1,319㎡이며, 도시지역, 제1종일반주거지역에 해당한다.

계획대상지 주변사항

대상지는 용궁면 읍부리 153-7, 153-12번지로 2필지이며, 「국토의 계획 및 이용에 따른 법률」에 따라 제1종일반주거지역으로 구분됨

「군용비행장·군사격장 소음 방지 및 피해보상에 관한 법률」에 따라 해당 대상지는 군용비행장 소음대책구역 제3종구역임

대상지의 면적은 읍부리 153-7번지는 654㎡, 153-12번지는 665㎡로 총 1,319㎡이며, 153-12번지는 군유지이고, 153-7번지는 사유지이나, 예천군과 대상지 소유자 간의 토지매매계약서를 작성하여 부지를 확보함

대상지의 지목은 153-7번지는 답, 153-12번지는 대로 구성되어 있음

건축개요
대지위치	용궁면 읍부리 153-12
용도지역	제1종일반주거지역
대지면적	665㎡
건축면적	178.29㎡
연 면 적	337.72㎡
건 폐 율	26.81% (법정 60%이하)
용 적 률	50.78% (법정 200%이하)

대지개요
대지위치	용궁면 읍부리 153-7
지목	답
대지면적	654㎡

사업부지 현황

계획 범위(대지의 범위)

사업부지는 용궁면 읍부리 153-7,153-12  2개의 필지이다.

건축 가능 부지는 읍부리 153-7,153-12 두 필지를 합친 1,319㎡이다.

계획 내용

본 지침서에서 요구하는 주민 간 다양한 형태의 소통이 이루어지는 지역 공동체 공간이 될 수 있도록 계획하며, 다양한 문화·복지·체육활동 등이 가능하도록 한다.

건축물의 규모는 연면적 695.4㎡ 기준으로 총 연면적은 ±5% 내에서 조정 가능하며, 건축물의 층수는 지상 1층으로 계획하는 것을 원칙으로 하나 필요한 경우 2층으로 계획이 가능하다. 법정 한도 내에서 자유롭게 계획하되 관련 법규를 준수하여 설계자가 제안한다.

본 공모는 일반 설계공모이며, 건축 계획을 바탕으로 구조, 토목, 조경, 기계, 전기, 정보통신, 소방 등 관련 분야의 설계 내용을 포함한다.

추정 공사비

추정 공사비는 2,839,000,000원 (부가가치세 및 기타 부대공사비 포함)이다.

공사비는 태양광 발전설비, 철거공사비, 부대토목공사비를 포함한다.

공모참가자는 추정 공사비 금액을 고려하여 설계하여야 한다.

설계지침

설계목표

문화시설이 부족한 지역적 특성을 고려하고, 지역 주민들 간의 다양한 형태의 소통이 이루어지는 지역 공동체 공간이 될 수 있는 문화복지 및 공동체 거점 공간 조성

신재생 에너지 시설(태양광 발전설비) 도입과 에너지 효율성을 고려한 건축계획을 시행하여 지속가능한 공공건축물의 새로운 모델을 조성

건축의 기본 방향

기능과 목적에 따라 유연한 운영이 가능한 계획

시설의 효율성을 극대화하기 위해 다양한 형태로 공간 활용이 가능 할 수 있도록 계획

센터 이용자의 안정된 이용 환경 확보와 함께 커뮤니티 활동을 위한 참여가 가능하도록 지역역량강화사업 프로그램간 연계된 공간배치

부지의 지형적 특성 및 주변환경과 연계하여 외부공간의 활용성을 높이고 동선의 보차분리로 안전한 보행환경을 조성하는 계획

주 이용객이 고령화 인구임을 고려하여 사용 환경의 편의를 우선으로 계획

통합적 인테리어 계획

주 이용객을 고려한 유니버셜 디자인 계획

지역적 특성과 조화를 이루는 통합적이면서도 세부적인 내부 공간 구성

일반적인 상황에서의 활용과 행사시 활용하는 경우 모두 고려하여 다양한 형태의 공간 활용을 고려하여 계획

주변 건물들과 경관적 조화와 유지 관리를 위한 건축물 및 색채, 마감재 고려

에너지 효율화 계획

신재생에너지 시설(태양광 발전 설비) 도입과 에너지 효율성 확보를 고려한 건축계획을 시행하며, 향후 에너지 관련 정책에 따른 선제적 대응 추진

설계 초기 단계에서 기후 및 부지 특성을 분석하고, 환경 친화적인 배치 및 매스 형태를 구성하는 패시브디자인 적용

에너지 절약 계획서 제출 대상

제로에너지 건축물 5등급 이상 인증 획득

세부 설계지침

기본 방향

주민 간 다양한 소통이 이루어지고 다양한 문화 · 복지 · 체육활동 등이 가능한 지역 공동체 공간이 될 수 있도록 두루누리 센터 계획을 수립한다.

동아리실, 체력단련실 등 주사용 공간은 채광에 유리한 남측으로 배치한다.

고연령층의 이용 편의를 위해 효율적인 동선과 공간을 계획한다.

이용 편의성을 고려한 공간 구성을 통해 활동성과 편안함을 동시에 제공하는 환경을 조성한다.

설계 시 고려사항

건축과 실내건축, 관리 운영 계획이 유기적으로 연계되어 효과적으로 운영될 수 있도록 설계한다.

건축법 및 기타 관련 법규를 면밀히 검토하여 규정을 준수하도록 설계한다.

최소 인력으로 효율적인 운영이 가능하도록 설계한다.

배치계획 및 동선계획

부지의 지형적 특성 및 주변 환경과 연계하여 외부공간을 활용할 수 있도록 배치한다.

동선의 보차분리로 안전한 보행환경을 조성한다.

센터 이용자의 안정된 이용 환경 확보와 함께 커뮤니티 활동을 위한 참여가 가능하도록 각 프로그램과 연계된 공간 배치를 계획한다.

이용자의 접근 편의를 위해 주차장에서 진입이 가능한 부출입구를 별도로 계획한다.

주차장의 진출입 구간은 차량 흐름 및 보행자의 안전을 위해 사거리와 적절한 이격거리를 고려하여 계획한다.

빨래방은 이용자의 편의를 고려하여 주차장에서 바로 진입이 가능하도록 계획한다.

동아리실, 체력단련실 등 주 사용 공간은 채광에 유리한 남측으로 배치한다.

각 공간의 성격에 따른 분리와 연계를 고려한 동선을 구성한다.

주차장은 건물과의 접근성을 고려하여 배치하며 7대 이상 주차영역을 확보한다. (장애인 주차 1대 포함)

다양한 이동수단(자전거, 오토바이, 퍼스널모빌리티 등)을 고려한 보관소를 마련한다.

농촌지역의 마을 활성화를 위한 외부공간 또는 외부광장을 조성한다.

주차장은 친환경 블록 등을 사용하여 필요시 마을 주민의 커뮤니티 공간으로 활용할 수 있게 계획한다.

평면계획

두루누리센터의 실구성은 크게 3유형으로 동적 프로그램 및 면민 행사 등의 운영이 가능한 다목적 강당, 정적프로그램 및 커뮤니티 공간으로 운영이 가능한 동아리실, 체력단련 공간인 체력단련실로 구분한다.

각 시설 간 조화를 이루면서도 기능별 합리적인 배치를 고려하여 공간을 구성한다.

필요에 따라 개별 실 구분보다는 개방형 공간(오픈 플랜) 개념을 적용하여 유연한 활용이 가능하도록 계획한다.

다목적 강당은 대규모 공간을 가변형으로 계획하여 프로그램 동 시간대 진행 시 다양한 형태로 공간 활용이 가능하도록 연출함

실의 형태와 위치는 사용 용도에 적합하도록 조정하며, 에너지 절약, 채광, 통풍, 환기 등을 고려하여 최적화한다.

샤워실 및 탈의실은 체력 단련 후 바로 이용할 수 있도록 체력 단련실과 가까운 곳에 계획한다.

고연령층 이용자를 위한 편의시설을 포함하여 포괄적인 이용 환경을 조성한다.

필요시 제안된 공간 외 기타 창의적인 프로그램 제안을 고려한다.

입면 및 단면계획

주변 시설물 및 경관을 고려한 입면 디자인을 적용하고 외부에서의 인지성 향상을 위해 입체적인 입면 계획을 추구한다.

안정감 있는 규모를 유지하면서 용도와 기능을 고려하여 실용적이고 창의적인 입면 계획을 수립하고, 적절한 마감 재료를 선정한다.

입면은 예천군 혹은 마을의 정체성을 나타낼 수 있는 조형적 요소의 적극적 도입을 고려한다.

에너지 효율성과 유지 관리의 편의성을 고려하여 경제적이며 실용적인 외장 마감 계획을 수립한다.

건축물과 외부 환경의 조화를 고려하여 건축적 요소의 디자인 완성도를 높이고, 주변환경과 조화로운 색채, 재료의 사용으로 지역 정체성이 강조되는 디자인을 적용한다.

실별 용도, 면적, 특성을 반영하여 적정한 층고를 산정하고, 공간 활용의 경제성을 극대화하는 설계 방안을 마련한다.

재료 및 마감계획

경제적이고 친환경적인 재료를 사용하되, 주변 환경과 조화를 이루며, 오염에 강하고 내구성이 높은 재료를 선정하고, 안전성과 시공성을 고려하여 적용한다.

다목적실 및 체력단련실 등 소음, 환기 등의 이슈가 발생될 것이라고 예상되는 공간에는 실별 기능을 고려한 내부 마감 및 설비 계획을 수립한다.

내ㆍ외부 마감재는 유지 관리의 편의성을 고려하여 오염 제거가 용이하고, 변색 및 마모에 강한 재료를 적용한다.

바닥 마감은 내구성이 우수하고 미끄럼 방지 기능을 갖춘 재료를 사용하여 안전성을 확보한다.

내장재는 고연령층의 사용을 고려하여 휴게공간 등을 적절히 배치하고, 손잡이, 미끄럼방지 등 물리적 충격을 방지 완화할 수 있는 재료를 고려한다.

보안계획

야간 등 필요시 외부인 출입 통제가 원활히 이루어질 수 있도록 구조를 계획한다.

폐실 시간이 서로 다른 영역별로 별도 보안 관리가 가능하도록 계획한다.

각 실 출입구, 창호 등 개구부에는 방범 시설을 설치하며, 방범 시설의 조작은 통합하여 작동할 수 있도록 구성한다.

출입구, 주차장 및 방범 취약 지역을 중심으로 CCTV를 충분히 설치하고, 효율적인 방범ㆍ보안 계획을 수립한다.

설비계획

쾌적한 환경 조성을 위하여 합리적ㆍ경제적 설비 시스템을 계획하고, 오염물질 배출 최소화, 시공성 향상 등을 고려하며, 관련 법규 및 제반 규정을 준수하고 타 공종과 협의하여 설비 설계를 계획한다.

모든 설비 계통은 품질 및 성능을 신뢰할 수 있는 신기술, 신공법(국토해양부 인증)을 적극적으로 활용하고, 최신 시설과 품질 관리, 철저한 안전 시공, 예산 절감 등을 고려하여 계획한다.

기계실 및 펌프실 등은 기계 장비 및 배관의 집합 시설임을 감안하여 유지 관리 및 보수가 용이하도록 점검 공간을 확보하고, 에너지 균등 분배가 가능하도록 하 며, 집중호우 등에 의한 침수가 발생하지 않도록 계획한다.

설비 및 전기, 공조 등 기반 설비의 효율적인 관리를 위하여 추후 모니터링 시스템 및 에너지 관리 시스템을 반영한다.

에너지 절약 계획

제로에너지 인증 5등급 획득을 고려하여 설계하여야 한다.

신재생에너지(태양광 발전설비 설치) 적용을 고려하여 설계하여야 한다.

건축물의 에너지 효율성을 극대화하기 위해 고단열ㆍ고기밀 설계, 고효율 설비 및 패시브 디자인 요소를 적극 반영하여야 한다.

기타 계획

관계 법규 및 제반 규정에 적합하게 계획해야 한다.

장애인용 위생시설은 장애인과 일반인이 모두 사용할 수 있는 형식으로 계획하여 자원 낭비 및 불필요한 공간 낭비를 최소화해야 한다.

보행 약자를 고려한 무장애(Barrier-Free) 설계를 적용하고, 주요 동선과 시설 접근성을 극대화해야 한다.

모든 이용자가 편리하게 이용할 수 있도록 공공시설 내 가독성이 높은 안내 시스템을 구축해야 한다.

세부공간 설계지침

기본 방향

디자인 가치를 제고하기 위해 건축과 인테리어(공간, 사인)를 유기적으로 통합하여 설계한다.

창의적인 공간 디자인을 구현하기 위해 가구 디자인과 조명 계획(전반 조명, 국부 조명, 건축화 조명 등)을 연계하여 종합적인 공간 계획을 수립한다.

이용자의 접근성과 편의성을 고려한 유니버설 디자인 및 배리어프리 설계를 적용하고, 가독성이 높으며 직관적인 공간 구성을 계획한다.

문화ㆍ복지ㆍ건강의 기능을 복합한 거점 공간으로서 지역 여건에 부합하는 복합문화공간의 기능을 반영하여 공간을 계획한다.

메인홀(로비)

휴식, 대기, 관리 기능을 수행할 공간을 마련하고, 냉ㆍ난방 관리 및 이용자 편의를 고려하여 휴식ㆍ대기 공간을 적절히 배치한다.

전체 공간의 운영 효율성을 극대화하고, 각 기능 공간 간 유기적인 관계를 반영하여 배치 계획을 수립한다.

로비에서 각 기능 공간으로의 시각적 인지가 용이하도록 구성하며, 원활한 동선 체계를 고려하여 공간을 계획한다.

장애인을 고려한 인포메이션 기능을 포함하고, 휠체어 보관ㆍ수납 공간을 확보하여 이용 편의성을 향상한다.

다목적 강당

지역 주민의 다양한 문화ㆍ복지ㆍ건강 활동을 지원하는 시설로서, 55인 이상을 수용할 수 있는 다목적 공간으로 계획하며, 공간 사용의 효율성을 극대화하고 이동 가구 수납을 위한 창고를 배치한다.

필요에 따라 다양한 프로그램(공연, 행사,강연, 동아리 활동 등)을 수용할 수 있도록 가변형 공간으로 계획한다.

다목적 강당은 최대한 넓게 조성하며 동 시간대 프로그램 진행 상황을 고려하여 다양한 형태로 공간 활용이 가능하도록 연출한다.

간단한 전시와 공연이 가능하도록 무대 조명 및 국부 조명(스포트라이트)을 설치하고, 세미나 및 강의에 적합한 일반 조명을 함께 고려하여 계획한다.

다양한 활동을 수용할 수 있도록 공통적으로 활용 가능한 설비를 갖추어 계획한다.

강의와 연회 등에 필요한 의자와 탁자는 이동식으로 준비하고, 사용하지 않을 때는 수납할 수 있도록 별도의 부속 공간을 확보하여 운영의 효율성을 높인다.

실 전면에 충분한 공용면적을 확보하여 쾌적한 대기공간 및 휴식공간을 제공한다.

체력단련실

문화ㆍ복지ㆍ체육 프로그램 운영 및 동아리 활동 등 다목적 기능을 하는 공간으로 주민들이 자유롭게 이용할 수 있는 상설 공간으로 계획하고 체육 프로그램 운영, 동아리 활동 등의 기능을 유연하게 수용할 수 있도록 구성한다.

체력단련실은 22~23인을 수용할 수 있는 규모로 계획한다.

체력단련실은 체력단련 후 샤워/탈의실을 바로 이용할 수 있도록 인접하여 계획한다.

동아리실

기존 종합복지회관에서 진행되는 공예 등 주로 정적인 문화복지 프로그램을 수용하는 공간으로 소회의실 등 다목적 기능을 수용하고 웃음 치료 등 주민들의 건강증진 프로그램 공간으로 활용할 수 있도록 계획한다.

빨래방

빨래방은 이용자의 편의를 고려하여 주차장에서 바로 진입이 가능하도록 계획한다.

세탁기 및 기타 기자재 공간을 고려한 면적(20.0㎡) 이상을 계획한다.

각 영역별 컬러 디자인

주요 영역 및 실별 기능과 사용자 특성에 부합하는 색채 개념을 수립하고, 공간 활용 목적에 적합한 색채 디자인을 적용한다.

색채 계획은 주조색과 보조색을 조화롭게 구성하며, 강조색은 이용자 특성을 고려하여 각 영역에 적절히 배치한다.

주변환경과 조화로운 색채, 재료의 사용으로 지역 정체성이 강조되도록 한다.

건축물 외부 야간경관 계획 시 현란한 조명 지양하며 조화로운 조명 계획과 보조조명 사용을 권장한다.

사인시스템

예시: 예천군의 브랜드 아이덴티티(BI) 및 디자인 가이드라인을 참조하여 사인 시스템을 계획한다.

이용자가 공간을 쉽게 인식하고 동선을 파악할 수 있도록 사용자 중심의 내ㆍ외부 그래픽 심볼 사인(Graphic Symbol Sign) 시스템을 구축한다.

심볼 또는 로고타입(한글) 디자인 적용

방향 안내, 실명 표기, 층별 안내 등의 사인 디자인 구성

각 기능별 공간 간의 자연스럽고 유기적인 흐름을 유도하는 Signage 디자인 계획

가구 및 집기디자인 계획

공간별 기능과 배치를 고려하여 가구 및 집기 디자인 계획을 수립하며, 효율적인 공간 활용과 이용자의 편의성을 극대화할 수 있도록 설계한다.

각 실별ㆍ기능별 특성에 적합한 맞춤형 가구를 디자인하고, 이동형 가구 선정 방향성 및 사례 분석을 통해 이용 효율을 높일 수 있는 가구ㆍ집기 선정 방안을 마련한다.

다목적 강당

다목적 강당은 필요에 따라 다양한 프로그램을 수용할 수 있도록 가변형 가구로 계획하며, 공간 구획이 가능한 가구를 계획한다.

강의와 연회 등에 필요한 의자와 탁자는 이동식으로 준비하고, 미사용시 수납할 수 있는 별도의 부속공간을 마련한다.

공용공간 및 휴게 공간

로비 및 휴게공간의 가구는 미끄러짐, 부딪힘 등 생활안전사고 피해를 최소화 할 수 있는 방법을 고려하여 계획한다.

복도는 여유 폭을 확보하여 보행 보조용품, 휠체어 등의 사용시 동선에 지장이 없게 하며, 동선에 영향을 주는 가구 및 집기의 설치를 지양한다.

시설구성

시설 구성 배경

현재 용궁면의 문화‧복지활동이 가능한 실내공간으로 기존시설인 복지회관이 있지만, 실(室)면적이 협소하고 노후화되어 다양한 활동을 수용하기에는 제약이 있으며, 체력단련장이 용궁면 새마을금고 2층에 조성되어 있으나 임대기간이 25년 말 임대기간 만료로 이전할 공간이 필요한 실정이다.

현재 용궁면에서 진행중인 프로그램은 노인대학, 풍물놀이, 노래교실, 탁구, 공예 등이 있으며 복지회관 대회의실에서 진행 중이나 활동 공간 협소 등으로 실제 이용에 애로사항이 있다. 이에 따라 용궁면 두루누리센터 조성을 통해 거점지 기능을 강화하고 주민들에게 문화·복지 서비스를 전달하고 커뮤니티 공간을 제공함으로써 주민들의 삶의 질을 향상시키는 것을 목적으로 한다.

시설 규모 기준

내부 공간 설계를 위한 시설 규모 기준은 아래 표와 같으며, 제시된 소요실 구성은 가능한 준용하되, 관련 법규와 관리 계획에 따라 추가하거나 세부 용도를 조정할 수 있다.

구 분	세부시설	산출근거	면적(㎡)	비율(%)	비고
다목적강당		4.89㎡/인	270.0	39	문화체육관광부 공공체육시설 현황 및 1인당 체육시설 면적 기준
체력단련실		4.89㎡/인	110.0	16	문화체육관광부 공공체육시설 현황 및 1인당 체육시설 면적 기준
동아리실		공용시설 70.0㎡	70.0	10	예천군 공유재산 관리조례 청사·종합회관의 표준 설계면적 기준 3.군 종합시설-2)계층별 전용시설 : 공용시설 70.0㎡
빨래방		필요예상면적	20.00	3	복지 서비스 제공 및 향후 운영관리를 위한 공간
사무실		필요예상면적	20.00	3	주민(운영)위원회 사무공간
소계			490	70
공용공간	화장실(남)/장애인 화장실 포함	0.43㎡/인	19.50	3	공용공간
	화장실(여)/장애인 화장실 포함	0.43㎡/인	19.50	3	공용공간
	샤워/탈의실(남)	24㎡ (탈의실 포함)	20.50	3	체력단련실 및 동아리 활동연계 예천군 공유재산 관리조례 [별표] 청사·종합회관의 표준 설계면적 기준 샤워실 및 탈의실(남) : 24.0㎡, 샤워실 및 탈의실(여) : 12.0㎡
	샤워/탈의실(여)	24㎡ (탈의실 포함)	20.50	3	체력단련실 및 동아리 활동 연계 예천군 공유재산 관리조례 [별표] 청사·종합회관의 표준 설계면적 기준 샤워실 및 탈의실(남) : 24.0㎡, 샤워실 및 탈의실(여) : 12.0㎡
	복도/홀/방풍실		99.4	14	내부 동선 공용공간
	창고		26.00	4	집기류 수납 공간
	소 계		205.4	30
합계(㎡)			695.4	100

시설규모 기준

※ 공용공간은 피난 ,방화 및 교통약자의 안전한 보행환경을 위하여 전체 연면적의 30~40%를 확보하여 사용에 지장이 없도록 한다.

※ 제공된 세부시설은 시설규모 기준 면적을 준수해야 하며(단, ±10% 이내 조정 가능), 별도로 표기된 실을 제외한 나머지 실들의 면적은 실의 목적을 달성할 수 있는 범위 내에서 계획하여야 한다. 단, 전체 연면적의 ±5% 범위는 준수하여야 한다.

※ 샤워실 및 탈의실은 체력 단련 후 바로 이용할 수 있도록 체력 단련실과 가까운 곳에 계획한다.

※ 빨래방은 이용자의 편의를 고려하여 주차장에서 바로 접근 할 수 있도록 계획한다.

※ 주차장에서 진입할 수 있는 부출입구를 별도로 계획한다.

※ 위의 필수적으로 지정된 위치의 시설 이외에 세부시설 및 조닝은 참가자가 합리적으로 판단하여 제안할 수 있다.

실 명	일반사항	특수사항
다목적실	출입구 전면 대기공간 및 홀을 구성하여 일시에 동선이 집중되지 않도록 계획 다목적(회의, 세미나, 강좌, 갤러리 등)으로 활용 할 수 있도록 계획 동시에 진행되는 프로그램을 소화 할 수 있는 가변적인 공간계획	천장고 최소 3.5m 이상 확보(대형 스크린 및 조명 설치 고려) 기둥 없는 구조(전망 및 동선 확보) 전동 암막 커튼 또는 블라인드 설치가 가능하도록 설계고려(영상 투사 시 밝기 조절 가능하도록 함) 출입구 이중문 설치(소음 차단 및 동선 분리 고려)
체력단련실	주사용 공간으로 채광 등에 유리한 남측으로 배치 체력단련 후 바로 샤워 및 탈의실을 활용할 수 있도록 샤워 및 탈의실과 인접 배치	충분한 채광 및 환기설비 확보 기존 새마을금고 2층에서 사용하던 운동기구 등을 수용 할 수 있는 충분한 면적 및 천장고 확보 충격 및 소음 완화를 위한 마감재 고려
동아리실	정적활동 공간으로 강연, 체험 활동, 소회의실 등의 역할을 수행 할 수 있도록 계획
빨래방	주차장에서 직접 진입이 가능하도로 계획 세탁기 및 기타 기자재 공간을 고려하여 계획	대형배수관 설치 별도의 전기인입 필요
공용공간	관리자 및 주민이 사용하는 각각의 공간에 간결하게 접근할 수 있는 동선으로 계획 공용공간에서 다양한 프로그램(특산물 홍보, 전시회, 휴식공간 등)이 이루어질 수 있도록 계획	주 사용자의 연령층이 고령인 것을 고려하여 적절한 휴게공간을 설치하고 손난간, 미끄럼방지 등 물리적 충격을 방지· 완화할 수 있는 재료를 고려

시설별 세부사항

운영계획 및 운영조직

운영계획

두루누리센터 운영관리 주체를 구축하여 운영주체를 중심으로 자발적으로 시설물을 운영할 수 있도록 한다.

두루누리센터 운영조직은 기존 주민위원회와 향후 용궁면의 종합적인 발전을 고려하여 부녀회 등 지역 공동체 조직을 포함한 조직으로 구성하고 배후마을 주민의 비율을 고려하여 조직한다.

지역 여건을 반영한 프로그램 운영 및 주민들의 자발적 참여를 통해 운영 지속성을 확보하고, 지역역량강화사업 운영 시 운영위원회는 총괄적인 운영관리, 주요 사항 심의 및 의결권을 가지고 주민 이용공간의 시설운영과 홍보, 프로그램 관리 등의 역할을 담당하고 용궁면은 두루누리센터의 관리 및 보수를 담당한다.

본 사업을 통해 조성되는 시설은 준공 후 공유재산 및 물품 관리법에 의거하여 행정 재산으로 등록하여 관리해야 한다.

두루누리센터의 운영위원회는 운영위원장을 총괄으로 시설물관리 분과, 프로그램 분과, 서비스 전달 분과 업무를 구분하여 운영하고자 한다.

두루누리센터의 다목적실은 동아리의 거점지가 되며, 용궁면 주민 문화·복지교육을 위해 필요시 개방하여 활용, 관리주체는 운영위원회의 프로그램 분과가 되어 다목적실을 관리한다.

두루누리센터 내 체력단련실의 원활한 운영을 위해 운영위원회의 시설물관리 분과에서 기기관리자 정, 부를 설정하여 일일 관리 대장 작성, 차후 기기 관리·수리비가 발생 시 운영위원회에 보고 후 운영비에서 충당한다.

화장실의 경우 「공중화장실 등에 관한 법률」에 의하여 지방자치단체가 설치한 공용 또는 공공용 시설로서 제9조(개방화장실)에 따라 개방화장실 로서 활용, 화장실을 이용하기 위한 통로인 홀 또한 상시 개방한다. 이에 예천군의 공공근로사업을 통하여 화장실 청소 인력을 지원받아 관리한다.

본 시설은 기본적으로 크게 3가지 유형의 프로그램으로 구분된다.

두루누리센터는 동적프로그림 및 면민행사 등의 운영이 가능한 다목적 강당, 정적프로그램 및 커뮤니티 공간으로 운영이 가능한 동아리실, 체력단련 공간인 체력단련실로 구분된다.

연계되는 프로그램은 같은 구역에 배치하고, 간결한 동선을 통해 이용자의 편의를 고려한다.

출입구는 여유공간을 충분히 확보하여 이용자들이 안전하게 사용할 수 있도록 계획한다.

운영조직

운영위원장을 총괄으로 시설물관리 분과, 프로그램 분과, 서비스 전달 분과 업무를 구분하여 운영하고자 한다.

운영체계도

[ 운영체계도 ]

대상지 관련법규

제출된 설계안은 다음 관련법규를 준수하여야 한다.

「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」의 지구단위계획 및 관련법규

「건축법」 및 하위법령

「녹색건축물 조성 지원법」 및 하위법령

「건축물의 에너지절약 설계기준」, 「공공기관 에너지이용 합리화 표준지침」, 「신에너지 및 재생에너지 개발ㆍ이용ㆍ보급 촉진법」

「주차장법」 및 하위법령, 「예천군 주차장설치 및 관리 조례」

「장애인ㆍ노인ㆍ임산부 등의 편의증진에 관한 법률」 및 하위법령

예천군 군계획 조례(제30조)

농어업인 삶의 질 향상 및 농어촌지역 개발 촉진에 관한 특별법(제38조,39조)

농어촌 정비법(제52조, 제53조, 제54조, 제58조)

예천군 공유재산 관리조례[별첨] 청사·종합회관의 표준 설계면적 기준

제출도서 작성 기준

제출도서 및 작성 기준

제출물 목록

제출물 목록

❙표 4 제출도서 및 서류

	세부사항	서식목록
1	담당건축사 경력 및 실적 ※경력 증명서 제출	[서식 12]
2	설계공모 제안서 제출서(A4)	[서식 13] 참가등록시 부여받은 고유번호 기재
3	설계공모 제안서(A3) 보관용 1부 및 심사용 10부 ※담당건축사의 대표작품 포트폴리오 2작품 ※수행계획 및 방법 부문
4	건축개요	[서식14]
5	시설면적표	[서식15]
6	관련법규검토	[서식16]
7	신용도를 확인할 수 있는 서류
8	위의 내용을 저장한 USB 1매 ※저장형식:PDF
9	대리인위임장 및 재직증명서	대리인 제출에 한함, 신분증 지참

※ 참가등록번호: 참가자는 공모전 홈페이지(https://hubc.kr)에서 참가등록 시 부여된 참가등록번호를 제출 파일에 표기한다. 해당 참가등록번호는 공모 마감 시까지 일관되게 사용한다.

※ 구비서류는 작품제출 시 원본 종이서류 및 USB(스캔하여 1개의 PDF파일)로 제출한다.

관련서류

공동수급표준협정서(공동응모일 경우에 한함) 1부

대표자 선임계 (법인건축사사무소 대표 2인 이상의 경우 및 공동응모일 경우에 한함) 1부

청렴서약서 1부

사용인감계 및 인감증명서 각 1부

사전접촉 여부 확인서 1부

법인등기부등본(법인일 경우) 또는 사업자등록증(개인일 경우) 사본 , 건축사자격증 사본 , 건축사사무소개설 신고확인증 사본 각 1부

공고일 기준 건축사협회 또는 등록관청에서 발급한 등록취소, 휴업, 폐업, 업무정지중이 아님을 증빙하는 서류 1부

※ 공동응모 사무소도 관련 증빙서류를 제출한다.

※ 사본인 경우 반드시 원본대조필 날인 후 제출한다.

※ 관련 서류는 1개의 PDF 파일로 취합하여 제출한다.

우편, 팩스 등으로 접수는 불가하다.

규정된 제출도서 목록 이외의 추가 도서류 및 모형 등은 제출 불가하다.

작품 작성요령 및 제출 방법에 명기한 내용 외에 모든 제출물에 참가자임을 인지할 수 있는 표시할 수 없으며, 표시가 발견 될 경우에는 설계공모 심사위원회(이하 “심사위원회”)에 상정하여 심사대상에서 제외할 수 있다.

익명의 원칙은 심사위원회의 최종 결정 시까지 설계공모 전체기간 동안 적용한다.

설계공모 공지사항에 등록한 정보와 모든 제출물은 설계공모 전체 기간(당선작 발표시 까지) 동안 익명을 유지해야 하며, SNS 등 매체를 통해 제출안을 절대 공개하지 않는다.

설계설명서의 규격, 쪽수, 작성 방법 등 제한사항을 위반하였을 경우에는 검토 시 해당 내용에 따라 심사 시 감안 기준이 된다.

심사 전에 심사위원 및 관련자와 접촉하여 작품을 설명을 하여서는 안되며, 만약 사전접촉 행위가 판명될 경우 실격 처리 또는 입상을 취소한다.

제안서 발표 및 심사

일시 및 장소

일 시: 2025.12.19

장 소: 예천군청 ※시간 및 장소는 일정에 따라 변동가능

방위 및 축척은 각 도면에 정확히 표기한다.

심사방법

PPT발표

발표시간 및 순서

발표순서는 당일 심사대상자의 추첨에 의해 정함

발표시간: 10분이내 (※심사위원회에서 조정 가능)

심사위원과의 질의응답 시간: 10분이내 (※심사위원회에서 조정 가능)

발표자: 대표건축사 또는 대리인

대리인은 대표건축사 소속업체 직원이어야 하며, 발표당일 응모일 기준 1개월 이내 4대보험 가입 증명서, 위임장, 재직증명서를 모두 제출해야하며 신분증을 지참하여야 함.

발표내용

설계공모 제안서

발표 중 해당업체 또는 건축사를 인식 할 수 있는 발언 절대 금지

발표방법: PPT활용 (포인터 필요시 개별 준비)

심사방법

제1장 설계공모 규정 1.3 심사, 1.4 심사방법에 따라 심사함.

설계공모 제안서 작성 및 제출

설계공모 제안서 작성 일반사항

제출도서는 좌철(접착) 제본하여야 함

제출도서의 본문 내용은 찾기 쉽도록 페이지 하단 중앙에 일련번호를 부여하고, 일련번호가 표기된 목차를 제안서 첫 부분에 기재하여야 함

제출도서 등은 수정, 변경, 보완, 반환, 추가제출, 열람 등을 할 수 없음

도서의 표기는 한글과 아라비아숫자로 하고 미터법(소수 둘째자리까지 표기)을 사용

참가자는 제안서의 명확한 설명을 위하여 필요한 경우 배치 개념도, 다이어그램, 유사사례의 사진을 사용하여 공모안에 포함 가능하며 다음의 기준에 따라 작성해야 한다.

가구, 재료의 질감 등 건축물의 장식 표현 금지, 배치, 평면, 입면, 단면 작성 시 형태 및 공간을 이해할 수 있도록 단순하게 표현하며 창과 문은 단선으로 개구부 형태만 표시하고 그 외 상세한 표현 금지한다.

3차원 이미지 및 투시도는 사용가능하다.(단 렌더링한 이미지는 사용 불가하다)

상세한 설계도면, 조감도, 항공사진 등은 제출도서에서 원칙적으로 제외하며, 제출물에 상세한 조감도나 이와 유사한 내용을 포함한 경우에는 감점기준에 따라 감점처리 할 수 있음 (담당건축사의 대표작품 포트폴리오는 자율작성이 가능함)

담당건축사의 대표작품 포트폴리오는 자율 작성 가능하나 로고 등 표식이 없어야 함

담당건축사의 대표작품 포트폴리오 (10점/ A3 총 2쪽)

설계개요, 설계의도, 주요 도면 및 사진 등(작품당 1쪽)

2작품 모두 담당건축사가 프로젝트의 대표건축사 또는 책임으로 수행하였음을 증빙하는 서류를 제출하여야 함

수행계획 및 방법 제안과제(10점/ A3 총 1쪽)

기존 복지회관의 협소함과 노후화, 체력단련실 이전 문제 등 지역 현안을 해결하기 위한 건축적 접근 방향 제시

설계·시공·운영 단계에서 발생할 수 있는 문제점과 개선방안(동선 계획, 공간 활용, 프로그램 운영 효율성 등) 제안

과제에 대한 기술제안 (50점 / A3 총 6쪽)

부지 및 동선 계획 제시

보행자와 차량의 동선을 분리한 안전한 배치 제안

주변환경을 고려하여 효율적 사용이 가능한 배치 개념 제안

공간 구성 및 기능적 배치

다목적 강당, 체력단련실, 동아리실, 빨래방, 사무실 등 주요 공간의 기능과 이용자 특성을 고려한 효율적 프로그램 구성 및 배치 제안

체력단련실과 샤워실·탈의실의 근접 배치, 다목적 강당의 가변형 벽체를 통한 유연한 공간 활용안 제안

고령 이용객을 고려한 무장애 설계 및 간결한 동선 구성제안

다목적 강당 설계 개념 제시

다목적 강당은 회의, 강좌, 전시, 공연 등 다양한 프로그램을 수용할 수 있으며 동시에 프로그램이 진행되어도 무리가 없는 기둥 없는 효율적 공간으로 설계 제안

진동과 소음을 완화하기 위한 마감재 적용 및 구조 계획 제안

화재·비상 시 안전한 피난 동선 확보 방안 제안

가변형 관람석 및 이동식 가구 계획으로 공간 활용도 극대화 방안 제안 및 기타 기구 관련 수납 활용 등에 대한 제안

실 사용자의 연령층을 고려한 안전성 강화 요소 제안

수행계획 (10점 / A3 총/1쪽)

설계 단계별 추진계획 및 전략

설계도서 품질관리계획

설계내용 해석, 자문 등 시공과정의 설계자 참여 방안

관련분야 전문가(구조, 기계, 전기, 통신, 소방, 토목 등) 와 외부 전문가 구성계획 및 운영 방안

제출물의 형식과 규격 및 작성 기준

설계공모 제안서 규정

순서	항목	규격	세 부 사 항	쪽수
1	표지	A3	○ 앞, 뒷면	2쪽
2	목차	A3	○ 배경 그림 없음	1쪽
3	설계자의 경험 및 역량	A4	○ 담당 건축사의 경력 ○ 담당 건축사의 유사 프로젝트 실적 (최근 10년간)	별도 제출 [서식11]
		A3	○ 담당건축사의 대표작품 포트폴리오(2작품) 설계개요, 설계의도, 주요 도면 및 사진 등 2작품 모두 담당건축사가 프로젝트의 대표건축사 또는 책임으로 수행하였음을 증빙하는 서류를 제출하여야 함	총 2쪽 (작품당 1쪽)
4	수행계획 및 방법	A3	○ 업무에 대한 이해도 기존 복지회관의 협소함과 노후화, 체력단련실 이전 문제 등 지역 현안을 해결하기 위한 건축적 접근 방향 제시 설계·시공·운영 단계에서 발생할 수 있는 문제점과 개선방안(동선 계획, 공간 활용, 프로그램 운영 효율성 등) 제안	1쪽	8쪽
5			○ 과제에 대한 기술제안 (3개 과제) [과제1] : 부지 및 동선계획 ‣ 보행자와 차량의 동선을 분리한 안전한 배치 제안 ‣ 주변환경을 고려하여 효율적 사용이 가능한 배치 개념 제안 [과제2]: 공간구성 및 기능적 배치 ‣ 다목적 강당, 체력단련실, 동아리실, 빨래방, 사무실 등 주요 공간의 기능과 이용자 특성을 고려한 효율적 프로그램 구성 및 배치 제안 ‣ 체력단련실과 샤워실·탈의실의 근접 배치, 다목적 강당의 가변형 벽체를 통한 유연한 공간 활용안 제안 ‣ 고령 이용객을 고려한 무장애 설계 및 간결한 동선 구성 제안 [과제3]: 다목적 강당 설계 개념 제시 ‣ 다목적 강당은 회의, 강좌, 전시, 공연 등 다양한 프로그램을 수용할 수 있으며 동시에 프로그램이 진행되어도 무리가 없는 기둥 없는 효율적 공간으로 설계 제안 ‣ 진동과 소음을 완화하기 위한 마감재 적용 및 구조 계획 제안 ‣ 화재·비상 시 안전한 피난 동선 확보 방안 제안 ‣ 가변형 관람석 및 이동식 가구 계획으로 공간 활용도 극대화 방안 제안 및 기타 기구관련 수납 활용 등에 대한 제안 ‣ 실 사용자의 연령층을 고려한 안전성 강화 요소 제안	총 6쪽
6			○ 수행계획 설계 단계별 추진계획 및 전략 설계도서 품질관리계획 설계내용 해석, 자문 등 시공과정의 설계자 참여 방안 관련분야 전문가(구조, 기계, 전기, 통신, 소방, 토목 등) 와 외부 전문가 구성계획 및 운영 방안	1쪽
합계				총 13쪽 이하

※ 모든 페이지는 단면인쇄

※ 표지, 목차도 제안서 총 쪽 수에 포함됨

※ 수행계획 및 방법에서 3차원 이미지(조감도, 투시도, 실내 투시도, 단면 투시도 가능)는 색상 및 재료 표현이 가능하며(단, 렌더링 프로그램 사용 불가), 컷 수에 대한 제한은 없다. 다만, 3차원 이미지와 설계 내용은 차이가 없이 동일해야 한다.

※ 포트폴리오와 제안서는 하나의 서류로 제본하여 제출 가능

구 분		설계자의 경험 및 역량 (담당건축사의 대표작품 포트폴리오)	수행계획 및 방법
용지크기		A3(횡)	A3(횡)
여 백		상 30mm, 하 25mm /좌·우 20mm	상 30mm, 하 25mm/ 좌·우 20mm
글자체		자 율	휴먼명조
글자크기		자 율	- 본문제목, 소제목 등: 자율 - 본문내용: 10포인트 미만 사용불가
도표, 이미지		자 율	자 율
줄간격		자 율	자 율
재 질	표 지	- 흰색 스노우지(무광택), A3(횡) ※ 용지무게 : 80∼120g/㎡, 흑백사용
	본 문	- 단면 인쇄 ※ 용지무게 : 80∼120g/㎡	- 단면 인쇄 ※ 용지무게 : 80∼120g/㎡
	간 지	- 1면 인쇄, 흑백사용 ※ 용지무게 : 80∼120g/㎡
제본방법		A3(횡) 좌철(무사무선철)	A3(횡) 좌철(무사무선철)
제본내용 및 순서		- 담당건축사의 대표작품 포트폴리오 2점	- 업무에 대한 이해도 - 과제에 대한 제안 - 수행계획

제출도서의 익명성

제안서는 보관용 1부와 심사용 10부를 구분하여 작성

제안서 표지의 업체명은 보관용은“제안 업체명”을, 심사용은 “예천군청” 기재

보관용 제안서 1부를 포장하고 봉인하여 제출하며, 봉인 시 사전신고된 (사용) 인감으로 날인

심사용 제안서 10부와 USB 1매는 백색 포장지로 포장하고, 겉포장에는 “심사용” 표기

익명사용 원칙은 심사위원회의 최종 결정 시까지, 설계공모 전체기간 동안 유지

심사용 도서(설계공모 제안서)는 심사 번호만 기재하고 익명 관리

사무소명, 응모자명이 있는 원본 도서는 심사 종료 시까지 밀봉하고 공개하지 않음

심사위원 심사용 도서에는 응모자를 인지할 수 있는 어떠한 암호나 기호표기 불가

심사 전 심사 관련자와 접촉하여 제안서에 대한 설명 불가. 이를 위반하였을 경우 심사 시 불이익 또는 실격처분

제출도서 내 이미지 작성 기준

제출도서 등은 수정, 변경, 보완, 추가 제출, 열람 등을 할 수 없다.

제출도서의 표현은 컬러 사용이 가능하다.

모든 도면의 표기는 한글과 아라비아 숫자로 하며, 미터법을 사용한다.

3차원 이미지(조감도, 투시도, 실내 투시도, 단면 투시도 가능)는 색상 및 재료 표현이 가능하며(단, 렌더링 프로그램 사용 불가), 컷 수에 대한 제한은 없다. 다만, 3차원 이미지와 설계 내용은 차이가 없이 동일해야 한다.

렌더링 하지 않은 3차원 이미지 참고 / 출처 : 국가공공건축지원센터, 공공건축 설계발주 가이드 2022

각종 개념도 및 다이어그램 등은 3D 표현이 가능하며, 모형 사진은 사용할 수 없다.

규정 외 이미지가 포함된 경우 심사위원회의 판단 기준에 따라 처리한다.

도면의 축척과 방향은 자유롭게 배치하되, 명확하게 파악할 수 있도록 배치한다.

영문이나 한문 표기가 필요할 경우 한글과 병기한다.

쪽 번호 표시는 표지 다음 페이지부터 "-1-"로 표기하며, 페이지 중앙 하단에 줄표가 포함된 아라비아 숫자 형태(-1-, -2-)로 표기하고, 공사명 등 기타 사항은 표시하지 않는다.

각 제출도서 간의 설계 내용은 차이가 없이 동일해야 한다.

[서식 제1호]

건축 설계 제안공모 참가등록 신청서

참가등록번호
대표업체	업 체 명		소 재 지
			전화번호
	대 표 자		휴대전화
			이메일
예천군에서 시행하는 용궁면 두루누리센터 조성사업 설계공모에 참여함에 있어 설계지침 및 공고문 등을 준수하여 응모할 것을 신청합니다. 2025년 00월 00일 대표자 : (인) 예천군수 귀하

(※란은 기재하지 마십시오)

[서식 제2호]

공동수급표준협정서

제1조 (목적) 이 협정서는 용궁면 두루누리센터 조성사업 설계공모를 (    )와 (    )가 공동으로 응모하여 업무를 수행함에 있어서 각 업체 및 개인이 준수하여야 할 사항을 정함에 있다.

제2조 (공동수급체) 공동응모 대표업체(이하 대표업체라 한다.)의 명칭, 사무소의 소재지 등은 다음과 같다.

1. 업  체  명 :

2. 소  재  지 :

3. 대표자성명 :

제3조 (공동응모의 구성원) 대표업체를 제외한 공동응모업체(자)의 구성원은 다음과 같다.

1. 업체명 :           (소재지 :               대표자 :            )

※ 업체가 아닌 개인인 경우는 업체명에 개인으로 기재

제4조 (대표업체의 권한) 대표업체는 발주처 및 제3자에 대하여 공동응모업체(자)의 구성원을 대표하여 문서의 제출 및 수령, 권리의 획득 및 포기 등에 관한 의사표시 권한을 가진다.

제5조 (효력기간) 본 협정서는 당사자 간의 서명과 동시 발효하며, 공모의 이행으로 종결된다. 다만, 당선작으로 결정되어 기본 및 실시설계 시에는 실시설계 종료 후 종결된다.

제6조 (의무) 공동응모업체 구성원은 제1조에서 규정한 목적을 달성하기 위하여 신의를 바탕으로 성실하게 필요한 모든 지식과 기술을 활용할 것을 약속한다.

제7조 (책임) 공동응모업체의 구성원은 발주처에 대한 의무를 행함에 있어서 상호 협의하여 공동으로 책임을 진다.

제8조 (구성원의 출자비율) 당 공동수급체의 출자비율은 다음과 같이 정한다.

1. OOO :     %

2. OOO :     %

제9조 (구성원 상호간의 책임) 구성원은 과업수행과 관련하여 제3자에게 끼친 손해 및 구성원이 다른 구성원에게 끼친 손해를 상호 협의하여 배상한다.

제10조 (권리․의무의 양도제한) 구성원은 이 협정서에 의한 권리․의무를 제3자에게 양도할 수 없다.

제11조 (처분 및 변경) ① 구성원 중 대표업체가 중도에 탈퇴하거나 그 일원의 탈퇴로 응모자격요건에 미달하게 될 경우에는 응모작품을 제출할 수 없다. ② 구성원 중 일원이 중도 탈퇴하였을 때에는 즉시 예천군에 서면으로 신고하여야하며 탈퇴업체를 다른 업체로 교체할 수 없다.

제12조 (협정서 작성 및 보관) 위와 같이 공동응모협정서를 체결하고 그 증거로 협정서 (  )통을 작성하여 각 통에 구성원이 기명날인하여 각각 보관한다.

2025년 00월 00일

○ 대표업체		업체명 :
		소재지 :
		대표자 :		(인)
○ 공동응모업체(자)		업체명 :
		소재지 :
		대표자 :		(인)

예천군수 귀하

[서식 제3호]

대표자 선임계

공 모 명 : 용궁면 두루누리센터 조성사업 설계공모

대표자 선임

① 소   속 :                       ☎ :

② 성   명 :                       (생년월일 xxxx.xx.xx)

③ 건축사 면허번호 :

당사는 상기인을 공동응모자의 대표로 선임하고, 해당 설계공모와 관련된 모든 권한을 위임합니다.

2025년 00월 00일

○ 공동응모업체(자)		업체명 :
		소재지 :
		대표자 :		(인)

예천군수 귀하

[서식 제4호]

청렴서약서

본인은 예천군에서 시행하는 용궁면 두루누리센터 조성사업 설계공모에 응모함에 있어 다음의 내용을 준수하고 이행할 것을 확약하며, 이에 서약서를 제출합니다.

1. 당사는 용궁면 두루누리센터 조성사업 설계공모 규정과 절차를 준수하고, 설계공모 지침을 성실히 이행하겠습니다. 이를 위반할 경우 발생하는 불이익을 감수하겠습니다.

2. 당사는 관련 서류 및 증빙자료를 신의 성실의 원칙에 따라 작성, 제출하겠습니다.

2025년 00월 00일

○ 대표업체		업체명 :
		소재지 :
		대표자 :		(인)
○ 공동응모업체(자)		업체명 :
		소재지 :
		대표자 :		(인)

예천군수 귀하

[서식 제5호]

사용인감계

사 용 인 감	인 적 사 항
	업 체 명 : 주 소 : 대 표 자 :

본인은 예천군에서 시행하는 용궁면 두루누리센터 조성사업 설계공모와 관련된 행위에 위 인감을 사용하고, 이로 인해 민ㆍ형사상 문제가 발생할 경우 책임질 것을 확약하며 사용인감계를 제출합니다.

2025년 00월 00일

업체명 :
소재지 :
대표자 :		(인)

예천군수 귀하

[서식 제6-1호]

사전접촉 금지 서약서

본인은 용궁면 두루누리센터 조성사업 설계공모와 관련하여 예천군에서 선정한 심사위원 명부를 확인하였으며, 관련 규정에 따라 심사위원 사전접촉 등 불공정 행위를 하지 않을 것을 서약합니다. 이를 위반할 경우 심사대상 제외, 선정된 당선작 또는 입상작의 취소 등의 처분 및 관계법령에 따른 민ㆍ형사상 책임과 함께 5년간 공공기관(공사포함)의 설계공모참여가 제한되며, 위반 사실에 대해 재직학교ㆍ회사ㆍ기관ㆍ관련단체 및 언론 등에 공개되는 것에 동의합니다.

2025년 00월 00일

○ 대표업체		업체명 :
		소재지 :
		대표자 :		(인)
○ 공동응모업체(자)		업체명 :
		소재지 :
		대표자 :		(인)

예천군수 귀하

[서식 제6-2호]

사전접촉 여부 확인서

본인은 용궁면 두루누리센터 조성사업 설계공모와 관련하여 심사에 영향을 미치기 위한 목적으로 심사위원에게 사전접촉을 시도하거나 청탁한 한 사실이 없음을 확인합니다.

2025년 00월 00일

○ 대표업체		업체명 :
		소재지 :
		대표자 :		(인)
○ 공동응모업체(자)		업체명 :
		소재지 :
		대표자 :		(인)

예천군수 귀하

[서식 제7호]

보 안 각 서

본인은 예천군의 「용궁면 두루누리센터 조성사업 설계공모」를 시행함에 있어 다음 사항을 준수할 것을 각서로 제출합니다.

1. 본인은 본 설계공모를 시행함에 있어 설계공모지침서 및 관련서류(도면포함)의 제반 보안사항을 철저히 이행할 것임은 물론 설계공모 수행전에 참여자 전원에 대하여 보안교육을 실시하고 보안각서를 징구하여 예천군에 제출할 것임.

2. 본인은 물론 참여자가 보안사항을 외부에 누설시켜 중대한 문제점을 야기 시켰을 경우에는 누설자가 보안관계 제법규에 따라 처벌 받음은 물론 등록업체 자격취소, 부정당업자의 입찰참가자격 제한 등 어떠한 제재조치를 취하여도 이의를 제기하지 않을 것임.

2025년    월    일

❍ 참여자(외부 전문가 포함) 명단

소 속	직 위	성 명	서명	소 속	직 위	성 명	서명

※ 보안각서는 해당 본인이 반드시 읽은 후 소속, 직위, 성명을 자필로 날인

※ 만약 보안상 문제가 발생 할 경우 허위 기재로 불이익 처분을 받을 수 있음

예천군수 귀하

[서식 제8호]

개인정보 수집 및 이용 동의

1. 개인정보의 수집·이용 목적

∎「용궁면 두루누리센터 조성사업 설계공모」에 따른 제출서류 내용 확인 및 연락

2. 수집·이용하려는 개인정보의 항목

∎ 성명, 건축사자격 또는 면허 번호, 사업자등록번호, 생년월일, 주소, 소속, 직위, 연락처 등 개인정보에 관한사항

3. 개인정보의 보유 및 이용 기간

∎ 제안공모 응모 신청시 작성되는 관련서류

∎ 보유(이용)기간 : 5년

∎ 보유근거 : 공공기록물 관리에 관한 법률에 따른 문서보유기간

4. 이용자는 해당 개인정보 수집 및 이용 동의에 대한 거부 권리가 있습니다. 다만, 개인정보 수집·이용에 대한 동의 거부로 발생되는 불이익에 대해서는 본인이 부담하셔야 합니다.

□ 동의	□ 동의하지 않음

2025년    월    일

(공동참가) 대표자

업체명 :

소재지 :

대표자 :              (인)

연락처 :

예천군수 귀하

[서식 제9호]

건축 설계 제안공모 서면 질의서
※접수번호
대 표 설 계 사무소	업체명			전화번호
	대표자 (건축사)			F A X
	주소			e-mail
지침서 (Page)			질의내용

[서식 제10호]

심사위원 기피·회피 신청서

□ 「용궁면 두루누리센터 조성사업 설계공모」

□ 기피·회피 위원

성 명	소 속	기피·회피 사유

2025.    .    .

제 출 자    소  속 :

연락처 :

직  위 :

성  명 :                    (인)

예천군수 귀하

[서식 제11호] 위임장 및 재직증명서

위   임   장

대표자	업체명			성 명
	사업자등록번호			연락처
	주 소
대리인	업체명			성 명
	주민등록번호			연락처
	주 소
상기인을 당 업체의 대리인으로 지정하고 예천군에서 시행하는 ｢용궁면 두루누리센터 조성사업 설계공모｣에 관련된 모든 권한을 위임합니다. 2025. . . 업체명 : 대표자 : (인) 예천군수 귀하
재 직 증 명 서
성 명			주민등록번호
소 속
주 소
재직기간
위와 같이 당사에 재직 중 임을 증명 합니다. 2025. . . 업체명 : 대표자 : (인)

[서식 제12호]

담당건축사 경력 및 실적

성 명
주민등록번호
근무처주소지		(전화번호 : )			E-Mail		(휴대폰)
자 격 면 허	년 월 일		종 별	인가번호		인가기관
경 력	기 간		근무처	부 서		직 위
유 사 프로젝트 실 적	사업명(공모명)			연면적		용역금액		발주처

※ 담당 건축사의 경력은 경력관리수탁기관의 증명서로 확인하며, 설계분야 기간으로 평가

※ 필요에 따라 경력 및 실적란을 추가하거나 삭제 가능

※ 유사프로젝트 실적은 「건축서비스산업 진흥법」  제2조제5호에 따른 공공기관에서 발주한 사업으로 최근 10년(공모공고일 기준)이내 완료된 설계용역에 한함. 실적관리 수탁기관(대한건축사협회 건축사 실적관리증명서) 또는 나라장터에서 발급한 증빙서류를 함께 제출

[서식 제13호]

건축 제안공모 응모작품 제출서
※접수번호
대 표 설 계 사무소	업체명		전화번호
			F A X
	대표자 (건축사)		사업자등록번호
	주소	(우)	e-mail
공 동 응 모	업체명		전화번호
			F A X
	대표자		사업자등록번호
	주소	(우)	e-mail
예천군에서 시행하는 『용궁면 두루누리센터 조성사업 설계공모』 에 첨부와 같이 작품을 제출합니다. 첨부. 관련서류 일체 2025. . . 신 청 자(대표자) : (인) 예천군수 귀하

심사번호 기재란 규격

<심사번호 기재란 - 테두리선 1.0mm 진하게>

			30mm	20mm
							20 mm
							30 mm

<규격 : A3, 횡>

용궁면 두루누리센터 조성사업

설계공모 제안서(35pt)

2025.  0.  0.(20pt)

업  체  명(25pt)

※ 원본 1부 : 업체명 표기,    사본 10부 : 예천군청

[서식 제14호]

건축개요

항 목		설 계 내 용	비 고
건축개요	건물명
	대지위치
	지역지구
	도로현황
	용도		건축법상 용도
	대지면적	㎡
	연면적	㎡	지침 연면적의 %
	지상연면적 (용적률 산정용)	㎡
	건축면적	㎡
	건폐율	%	법정 : % 이하
	용적률	%	법정 : % 이하
	구조
	층수		지침: 00층 이하
	최고높이	m
조경개요			계획 및 법정 근거 제시
주차개요			지침: 00대 이상

[서식 제15호]

층별 세부용도 및 면적표

층 별	용 도	면 적 (㎡)	비 고
총 계
	소 계
	소 계
	소 계
	소 계
	소 계
	소 계

[서식 제16호]

법규검토서

법 규 명 및 조 항	대 상	법 적 기 준	설 계 기 준	비 고