[창녕군 과학영농종합시설 건립사업]

건축설계공모지침서

2025. 07.

	창 녕 군

목 차
Ⅰ. 사업개요	Ⅳ. 기타사항
1.1 사업목적 1 1.2 사업개요 1	4.1 계약체결 36 4.2 작품제출시 착안사항 36 4.3 특기사항 37 4.4 당선 설계자의 의무 38
Ⅱ. 설계지침	Ⅷ. 각종서식 40
2.1 건설계획 지표 5 2.2 설계의 기본방향 11 2.3 설계 시 고려사항 12 2.4 부문별 설계지침 14
Ⅲ. 설계공모 추진일정
3.1 응모신청 접수 25 3.2 현장설명회 26 3.3 질의 26 3.4 답변 26 3.5 설계공모안 제출 26 3.6 응모작품 작성기준 27 3.7 응모작품 심사 및 발표 30

Ⅰ. 사업개요

1. 사업목적

가. 창녕군 대지면 효정리 292-1번지 일원 창녕군 과학영농종합시설 건립사업을 위한 건축설계용역으로써 기능·미관·구조·안전 등 다각적인 검토를 통한 합리적인 설계를 이행하기 위함.

2. 사업개요

가. 사 업 명: 「창녕군 과학영농종합시설 건립사업」

나. 발주기관: 창녕군 농업기술센터 농업정책과

다. 위    치: 경상남도 창녕군 대지면 효정리 292-1번지, 292-3번지(2필지)

라. 대지면적 : 4,144.00㎡

소재지	지번	지목	부지면적(㎡)			소유자
			지적	편입	제외
창녕군 대지면 효정리	2필지		8,972	4,144	4,828	창녕군
	292-1	답	6,908	2,989	3,919
	292-3	창고	2,064	1,155	909

마. 지역지구: 계획관리지역(공공청사)

바. 건축용도: 업무시설(공공업무시설)

사. 계획규모

① 구    조: 철근콘크리트조

② 연 면 적: 1,670.00㎡ 내외 (±5% 범위 내)

③ 층    수: 지상 3층 이내(범위 내 설계의도에 따른 자율)

④ 주요용도: Ⅱ.1.나.② 주요시설 참조

※ 사업 규모는 설계과정에서 창녕군(이하 “발주기관”이라 함)과 계약상대자(이하 “수급인”이라 함)이 협의하여 조정될 수 있음.

아. 총 사업비: 금10,000,000,000원(부가가치세 포함)

자. 추정공사비: 금8,106,141,000원(부가가치세 포함)

① 제시된 공사비는 건축, 인테리어, 토목, 조경, 기계설비, 전기, 정보통신, 소방, 태양광 및 기타시설 등 전체 공사에 대한 공사비이며, 설계에 따라 산출되는 공사비는 최적의 공법, 경제적인 재료 선정 등으로 가능한 8,106백만원 범위 내에서 설계되도록 함.

② 각종 분담금(상·하수도, 전기, 가스, 폐기물 등)에 대하여 사전조사를 시행하여 해당 금액을 원가계산서에 별도표시 하여야 하며, 발주기관이 부담하는 것으로 함.

차. 추정설계비: 395,549,000원【부가세, 손해보험료 및 각종 인허가와 예비인증(에너지절약계획, 제로에너지 건축물, BF등)을 포함한다】

※ 설계용역비는 「공공발주사업에 대한 건축사의 업무범위와 대가기준」을 참고하여 산정하며, 발주기관의 방침변경, 규모, 용도, 예비공사비 등의 사업계획 변경 시 설계비는 증액 또는 감소 될 수 있음.

① 기본 및 실시설계(건축, 인테리어, 토목, 조경, 기계설비, 전기, 정보통신, 소방, 폐기물 등)

② 각종 심의 등 인·허가, 인증(예비) 수행비용 일체 포함

③ 건축, 구조, 토목, 조경, 기계설비, 전기, 정보통신, 소방, 폐기물처리 등 기본 및 실시설계와 사전조사, 설계자문, 계약심사, 건축협의(건축물대장 생성 등), 각종심의, 예비인증[장애물 없는 생활환경 인증(BF), 제로에너지 건축물 인증등] , 설계안전보건대장 작성 및 우리 군에서 요구하는 각종 보고자료 등 이에 수반되는 용역전반에 관한 사항과 행정절차에 필요한 자료작성 일체 업무 포함함.(단, 인증수수료 발주청에서 별도 지급)

카. 공모기간 : 설계공모 등록마감일로부터 50일간(등록일, 공휴일 포함)

타. 설계기간 : 착수일로부터 150일(계획, 기본 및 실시설계, 공휴일 포함)

파. 입지여건

① 해당부지는 창녕군 농업기술센터와 연계한 계획관리지역(공공청사)으로 경상남도 고시 제2024-388호(2024. 9. 19.)로 창녕군관리계획(용도지역, 공공청사) 결정(변경) 고시 및 창녕군 고시 제2024-203호 창녕군관리계획(용도지역, 공공청사) 결정(변경) 지형도면 고시되었음.

② 예정지 주변에는 경상남도 농업기술원, 창녕소방서 등 공공시설이 설치되어 있으며, 그 외에는 농림지역 농업진흥구역으로 농경지가 분포되어 있음.

하. 설계 주안점

① 경상남도 고시 제2024-388호 창녕군관리계획(용도지역, 공공청사) 결정(변경)고시 및 창녕군 고시 제2024-203호 창녕군관리계획(용도지역, 공공청사) 결정(변경) 지형도면 고시와 창녕군관리계획(용도지역, 공공청사) 결정을 참고하여 설계하여야 함.【6page 다. 창녕군관리계획(용도지역, 공공청사) 결정 참조】

※ 질의 기간중 창녕군관리계획 고시문과 결정문 요구시 제공 예정

② 주 진입도로는 지방도 제1080호선에서 군관리계획 결정도로(소로1-A호, 폭10M, 보도 포함)로 진입하여 건축물 진ㆍ출입 하도록 하며, 전면에 위치한 농업기술센터와 유기적으로 진ㆍ출입이 가능하도록 도로계획을 설계하여야 함.

③ 주변환경과 조화되도록 계획하며 지형 및 일조, 조망을 고려하고 인근 농경지의 일조권 침해 등의 피해가 발생하지 않도록 최대한 고려하여 계획함

④ 사용자의 접근성과 이용편의성을 고려하여 배치함. 특히 북측에 위치한 농업기술센터 농작물 실험재배실의 일조를 고려할 것.

⑤ 부설주차장 계획 시, 법정주차대수는 9대로 부지 내 최대한의 주차대수 확보가 필요하며, 다양한 행사 시 주차 가능한 외부공간 범위(프로그램 주차 등)를 적절하게 계획. 또한, 법정 충전시설 및 주차구획을 제시하여야 함.

⑥ 전체 건물의 배치 시, 상징성을 고려한 건축물이 될 수 있도록 창의적인 디자인으로 계획하며 가로변에서의 건물 외관에 대하여 적극적인 표현 요망

⑦ 주변 대지와 건축물의 조화된 배치 계획을 하도록 한다

⑧ 신재생에너지 등 설비시설을 옥상에 설치할 시 건축물 외관에 영향이 있으므로 옥상공간 활용 방향을 제시하여야 함.

⑨ 구조는 내진설계를 하며, 기둥 간격을 적절히 배치하여 각 실의 사용에 지장을 주지 않고, 효율적으로 공간 활용이 되도록 설계함.

⑩ 주변 현황을 철저히 조사하여 현장 여건에 적합한 기초공법 등을 선정하고, 지하층(해당 시) 및 벽체 등은 우수의 유입 및 지하수에 대해 안전하도록 설계를 하며, 지하 외벽은 토압과 수압을 견딜 수 있도록 설계함.

⑪ 우수 및 오수가 도로변에 설치된 차집관로에 연결하여 원활하게 자연배수되도록 설계하여야 함.

⑫ 해당부지는 농경지로 활용되고 있으므로, 지반의 연약함을 고려하여 건축물이 침하되지 않도록 견딜수 있도록 지반보강이 반영된 설계를 하여야 한다.

⑬ 인접한 농업기술센터와 기능적 연계성을 확보해 시너지 효과를 가져올 수 있도록 하여야 하며, 건축물의 유지․관리가 용이할 수 있도록 설계

하여야 함.

⑭ 국기게양대 설치 및 태양광발전설비 설치를 계획에 반영하여 현실적인 조감도가 제출될수 있도록 하여야 함.

Ⅱ. 설 계 지 침

1. 건설계획 지표

가. 추정공사비: 금8,106,141,000원(부가세포함)

나. 세부계획 지표

① 대지면적: 4,144.0㎡(건축물 연면적 1,670.40㎡)

② 주요시설

구분	주요시설	면적(㎡)	비고
합계		1,670.40	-
1F 연구영역	소계	610.80	-
	사무실	45.00	-
	종합분석실	159.10	-
	쌀품질분석실	35.00	-
	병.해충진단실	54.90
	조직배양실	54.90	-
	건조실	35.00	-
	공용공간	226.90
2F 사무영역	소계	547.80	-
	축산과사무실	159.40	-
	가축전염병 예방실	19.20	-
	귀농.귀촌 상담센터	35.00	-
	농촌융복합사업 추진 사무국	47.60	-
	(재)창녕양파 앤 마늘식품연구원 사무실	47.60	-
	민원상담실	18.13
	직원휴게실	17.87
	탕비실	9.60
	공용공간	193.40
3F 회의 및 교육영역	소계	511.80	-
	회의실	98.90	-
	다목적교육실	100.80	-
	체력단련실	95.20	-
	문서고	35.00	-
	공용공간	181.90	-
주차장		-	법적 이상 최대한 확보 요망

※  시설배치는 기능 및 관리 효율 등을 고려하여 시설의 구성 중 일부 가감 및 통합 설치할 수 있고, 용도별 실 기준면적은 적정면적을 제시한 것으로 절대적인 것은 아니므로 총면적 5% 이내에서 설계자의 의도에 따라 조정 가능함.

다. 창녕군관리계획(용도지역, 공공청사) 결정(안)

2. 설계의 기본방향

가. 창녕군 과학영농종합시설 건립사업은 쾌적한 사무공간 확보와 다양한 교육프로그램 운영 등으로 신기술 보급등을 통한 창녕군민 복지 향상 및 소득증대를 목표로 종합적인 계획을 수립함.

나. 본 과업과 관련된 토목, 인테리어, 기계설비, 전기, 정보통신, 조경 등 타 분야와 긴밀히 협조하여 기능 유지에 적합하고 상호 연관성이 있도록 계획하여야 함.

다. 건축계획은 다음과 같은 사항을 고려하여 계획함.

① 주변 환경과의 조화성

창녕군 농업기술센터 과학관과 주변 환경의 조화

미관 개선 및 휴식공간 제공

독창적이며 예술성을 살린 미래 지향적인 디자인 창출

토지이용효율의 극대화와 충분한 녹지 및 오픈스페이스 확보

② 쾌적한 환경 제공

원활한 수직, 수평 동선을 고려한 적정 공간 및 기능 제공

구조물의 방수, 결로 및 배수의 효율적인 처리 방법 고려

진동 및 소음방지 방법 고려

외벽의 단열 및 습도를 고려한 설계계획

③ 합리적인 운영관리

기능별 동선 분리 및 동선 체계 합리화 방안 강구

새로운 환경변화에 대처할 수 있는 가변성 있는 공간배치

라. 건물의 재료는 경제성, 내구성, 안전성 등을 고려하고 외장의 화려함(고비용)을 지양하고 사용자 중심의 평면과 공간을 내실 있게 계획함.

마. 입지 현황을 고려하여 총공사비는 예정공사비의 10%를 초과하지 않도록 설계함.

바. 기후변화 대응을 위한 공공건축물 에너지 구조의 환경친화적 전화, 탄소 저감정부정책 등에 호응하는 패시브 계획을 수립하고 건축물의 에너지 효율 제고방안을 충분히 검토하여 디자인을 제시하여야 함.

사. 「신에너지 및 재생에너지 개발·이용·보급 촉진법」에 근거하여 신·재생에너지(지열, 태양광 등) 설치계획을 세우고, 가장 유리한 시스템을 결정함.

아. 사용 재료 및 설비는 운영 초기는 물론 사용연도의 경과 시에도 적절한 유지관리가 되어야 하며, 내부가 쾌적한 환경을 유지할 수 있도록 설계하여야 함.

자. 내부공간은 옥외활동공간과 긴밀히 연계되도록 계획하고, 공간 간 통합·분리·연계가 가능하도록 다양하고 가변성 있는 건축적·설비적 장치를 계획함.

차. 공간구성 및 건축물의 형태는 지역의 장소적 특성을 가미한 창조적이고 실용적인 계획으로 구성하고 독창적인 외관과 사용이 편리하도록 효율적인 평면계획에 주안점을 두어 계획함.

카. 발주청이 중요하다고 판단하는 제시내용

지침서 3page 하. 설계주안점

3. 설계 시 고려사항

가. 설계안 제출 시점에서 관계법규(입법예고 포함)에 적합하여야 함.

① 제출된 설계안은「건축법」, 농지법 , 하수도법 ,「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」,「실내공기질 관리법」,「환경·교통·재해영향평가법」,「신에너지 및 재생에너지 개발·이용·보급 촉진법」,「공공기관 에너지이용 합리화 표준지침」,경상남도 녹색건축 설계기준 , 녹색건축물 조성지원법 , 「신재생에너지 도입 가이드라인」, 「창녕군 주차장 조례」 및 기타 관련 법령에 저촉됨이 없어야 하며 별도의 시설기준이 있는 경우에는 그 시설기준에 적합해야 함.

나. 현장 여건을 정확히 조사한 후 자연환경, 입지조건 등을 분석 계획에 반영하고, 차량의 진·출입과 보행자 동선 등을 고려한 합리적이고 원활한 동선 체계를 확립하고 장애인과 노약자들이 편리하고 안전하게 이용할 수 있도록 계획함.

다. 주변 건물, 도로, 조경시설물, 지하매설물 등이 침하되지 않도록 안전확보 및 대책을 수립하여 설계에 반영함.

라. 경제적이고 친환경적인 재료를 사용하되 내구성, 안전성이 우수하며 시공성이 용이하고 미관 및 기능적인 면에 부합되는 재료를 선택함.

마. 구조물의 방수, 결로 및 배수의 효율적인 처리 방법, 진동 및 소음 방지 방법과 외벽의 단열 및 습도를 고려한 설계를 계획함.

바. 색상은 주변 환경과 조화되고 상징성이 나타날 수 있도록 색채계획을 수립하고 부분적인 디자인의 특성을 요구하는 부분이라도 독창적이면서 친근한 이미지를 부각할 수 있는 계획이어야 함.

사. 모든 설계체제는 최소 인원으로 관리할 수 있도록 개별 및 중앙통제형 체계를 구축하고, 누구나 기계(시설)조작이 편리하도록 계획하여야 함.

아. 각 세부시설은 장애인을 위한 상호보완이 가능한 시설로 조닝 계획이 되어야 하며 층간 이용 시 불편 없이 사용할 수 있도록 배치 계획되어야 함.

자. 관련법에 적합하고 필요한 행정적․법적 절차 추진방법 등을 검토하여야 함.

차. 장애물 없는 생활환경 인증(BF) 등 관련법을 검토하고 (예비)인증을 획득하여야 함.

카. 관련 규정에 의한 공공기관 신․재생에너지이용 의무화를 설계에 반영하여야 함.

타. 「물의 재이용 촉진 및 지원에 관한 법률」에 적합한 빗물이용시설  및 「자연재해대책법」에 따른 우수유출저감대책의 수립등을 설계에 반영하여야 함.

파. 「공공기관 에너지이용 합리화 추진에 관한 규정」을 설계에 반영함.

하. 다중이 이용하는 시설이므로 내진설계가 되도록 하고, 재해 및 재난 시 안전하고 원활한 대피가 되도록 동선 설계를 함.

4. 부문별 설계지침

가. 일반사항

① 건축 부분의 설계는 기계, 전기, 정보통신, 소방, 조경, 토목, 기타 부대시설 등 다른 공종과 상호연관이 가능하도록 함.

② 건축물의 기능은 설계공모 지침에 명기된 성능 이상으로 계획하며, 공간의 연계성이 유지되도록 설계하여야 함.

③ 각 실의 실내 공간(너비×깊이×높이)은 그 용도에 적합하도록 계획되어야 함.

④ 향후 추가수용에 대응할 수 있도록 영구적이며 합리적인 구조로 설계하되 경제성과 안전성이 확보되도록 함.

⑤ 사업시행 대지의 도시계획 및 관련 법규와 관할 행정관청의 조례, 규정, 자치법규 등을 참고하여 각종 배치 계획 및 대지 이용계획과 규제사항을 확인하여 설계에 반영함. 배치 계획 및 법적 검토는 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」, 「건축법」, 「창녕군 건축조례」 및 「창녕군계획 조례」등을 반드시 숙지하고 준수하여 설계하여야 함.

⑥ 건물유지관리가 편리하고 경제적인 건축물이 되도록 함.

⑦ 시설변경 등 변화에 대응하기 용이한 시설계획, 설비계획 등을 반영함.

나. 배치계획

① 주위환경에 조화되도록 배치하며 인접 주거지 거주자의 사생활 침해가 발생하지 않도록 유의함.

② 본 시설이 입지할 지역의 교통체계와 주변 토지이용계획을 감안하여 배치계획을 수행하며 장애인과 노약자가 안전하고 편리하게 접근할 수 있도록 하며 보행 동선, 서비스 동선, 주차계획, 옥외 공간 활용계획 등이 합리적이고, 경제성을 고려한 시설물 배치가 되도록 함.

③ 진입 도로에서 상징성과 인지성을 고려하여 건축물을 배치하며 이용객들의 접근이 편리하고 시설관리에 효율적인 공간배치를 함.

④ 인접 시설과의 연계와 주민들의 접근을 고려하여 조성함.

⑤ 가급적 남향이 되도록 설계하여 냉난방 효율성을 최대한 고려하고 자연채광과 인공조명을 적절히 이용함.

⑥ 건물의 배치 시 채광, 층고 등을 고려하여 결로, 환기가 원활할 수 있도록 계획하고, 건축물의 외형미를 추구하는 동시에 효율적인 배치공간을 확보하도록 함.

⑦ 전체 배치는 추후 확장성을 고려한 건물배치를 하여야 함.

다. 평면계획

① 건축물의 이용을 극대화 할 수 있도록 계획하며 피난 규정 등 제반 법규에 적합하도록 계획함.

② 각종 시설물은 중앙 집중관리 및 통제가 편리하며, 최소 인원으로 운영․관리가 가능한 경제적인 설계가 되도록 함.

③ 시설별 면적을 참조하여 이에 적합한 규모로 계획하고 시설 운영의 환경변화에 유연하게 대처할 수 있게 실의 용도 변화 및 증축을 고려함.

④ 건축물은 자연채광 및 통풍 가능한 실 깊이 등 효율적인 평면계획과 적정한 공유면적(홀, 로비 등)을 확보하여 쾌적한 공간 환경을 제공하며 각 실과 상호 연계할 수 있도록 계획함.

⑤ 장애인·노인·임산부 등의 편의 증진에 관한 법률에 따라 이용하기에 불편함이 없도록 장애인 이동 동선, 편의시설 등에 대한 계획을 종합적으로 설계에 반영함.

⑥ 가변성 확보를 위하여 기본모듈을 설정 및 적용토록 함. 모듈 설정 시 자재(철골, 철근, 유리 등) 모듈을 고려한 계획으로 노임 및 자재의 낭비를 최소화함.

⑦ 각 실 구성, 주요 실의 면적, 천장고, 인테리어, 마감 재료, 필요설비에 대한 사항을 설계도서에 명확히 기재하여야 함.

⑧ 분석기용 고압 가스실 옥외 설치 시 직사광선을 피하는 곳에 설치

라. 실별 조닝 및 공간 계획

①  연구영역(분석실, 진단실)

- 온도와 습도 조절이 가능하고, 지역민 및 방문객의 접근이 용이하도록 계획하여야 함.

- 가스실과 분석실은 인접한 위치에 배치

- 바닥 자재는 내부식성 자재 사용(실험 용액에 의한 부식 우려)

- 천정재는 천정내 유지보수가 용이하고, 내부식성에 강한 자재 사용

- 진단.분석등 실험실 출입문은 자동문으로 설치.

- 1층 사무실에서 분석실 내부를 확인 할 수 있도록 유리창 설치.

② 사무영역(사무실, 상담실 등)

- 이용자의 접근이 용이하도록 공용공간과 연계하여 배치함

- 세부시설의 공간수요 변경을 감안하여 내부공간의 가변성 및 융통성을확보 할 수 있도록 계획 하여야함.

③ 회의및교육(회의실, 다목적교육실)

- 지역민 및 방문객의 접근이 용이하도록 함.

- 교육실은 최소인원 20명의 이용객이 학습공간으로 활용 가능한 적합한 규모를 고려하여 계획하며 방음 및 학습 분위기가 조성될 수 있도록 계획하여야함.(가변형 가능)

- 회의실은 최소 50명을 기준으로 영상물 시청 및 감상, 세미나, 프로그램, 회의 등의 활동이 가능한 규모와 소음으로 시설 운영에 방해가 되지 않도록 계획 하여야함.

- 체력단련실은 탈의 및 샤워 공간을 확보 하여 계획 하여야함.

④ 공용공간

- 출입구는 방풍실 설치를 기본으로 하며 화재 등 피난 시 대피에 방해되지 않는 구조를 갖춤.

- 각층에 화장실을 적정 규모로 계획하고 층별 및 기능별 이용이 편리한 위치에 배치하여야 하며, 남녀별 이용자 비율을 고려하여 설치함.

- 장애인을 위한 무장애 디자인 계획 개념을 적용하여 출입구, 복도, 계단, 화장실 이용 시 불편함이 없도록 계획함.

(5) 입면 계획

① 이용객과 지역주민들에 대한 친근한 이미지 부각, 주변 환경과의 조화를 고려한 조형성, 상징성 등이 드러난 입면이 되도록 계획함.

② 경제성, 시공성, 유지관리 등을 고려하여 에너지효율을 고려한 입면 계획으로 친환경적이고 내구성이 강한 재료로 계획함.

③ 건물 외부 색채디자인, 그래픽 등 시각적 환경요소를 고려하여 계획함.

④ 외관의 창호는 미관 및 보안적인 측면을 고려하고, 열 손실, 소음 등의 영향을 최소화하도록 하되, 공기조화설비의 미가동 시간에도 충분한 자연 환기를 할 수 있도록 개폐 면적을 고려하여 설계하여야 함.

⑤ 자연채광, 환기, 조망을 충분히 고려하여 경제적이고 유지관리가 용이한 재료 및 시스템을 적용하며 이로 인한 에너지 손실이 최소화되도록 하여야 함.

⑥ 일조, 채광, 빗물관리 등 친환경 요소를 적극 활용하고 채광을 위한 창호는 환기팬, 덕트 연결구 등과 완전히 분리하여야 함. 에너지효율 및 안전의 효과도 극대화되도록 계획함.

⑦ 설계도면에는 마감자재에 대한 치수, 재질, 형태 등이 명확하게 표현되도록 함.

⑧ 마감재는 기계설비, 전기설비, 소방시설, 정보통신설비 등의 각종 부착물과 서로 상충되지 않고, 조화를 이루도록 설계하여야 함.

⑨ 태양광 설치는 건물의 외관을 저해되지 않고 일체감 있게 계획하여야 함.

바. 주차 및 교통·보행 동선계획

① 차량 동선과 보행 동선은 보차분리를 원칙으로 하고 주차장의 위치, 형태, 접근로 등은 이용자의 이용 편의를 고려하여 배치하며 진입 후 보행자 중심의 동선체계로 계획함.

② 화재 등 재해 시 소방차 등 대형차량의 진·출입에 지장이 없도록 계획함.

③ 이용자 특성별 동선을 구분하여 쾌적한 배치 계획을 하고 사고 발생 시의 피난 동선도 고려하여 계획함.

④ 장애인을 위한 무장애 디자인 계획 개념을 적용하여 이용자의 이용 편의를 높이며 쾌적한 서비스 제공을 고려한 계획을 함. 특히 장애인 등 노약자 배려를 적극적으로 반영하여 장애물 없는 생활환경 인증기준에 따라 보행 접근로(경사로 1/18) 조성을 고려하여 계획하되 주 진입공간에 인접하여 계획하도록 함. 장애인주차구획은 주출입구 가까이 설치할 것.

⑤ 물품·장비 반·출입, 쓰레기 처리 등 서비스 및 유지관리를 위한 별도 동선을 고려하여 일반 동선과 교차하거나 혼재되지 않도록 계획함.

사. 단면 계획

① 각 용도·기능별 특성을 고려한 기능적 단면 조닝 계획을 통해 서로 독립되면서도 상호 연관성을 가질 수 있도록 하며, 수직·수평 동선이 원활하고 효율적인 층별 계획이 이루어지도록 함.

② 층고는 용도별 기능의 특성을 고려하여 충분한 높이를 확보하고 기계설비, 전기설비, 구조시스템 및 유지관리 측면을 고려한 높이 이상으로 할 것. 특히 분석실의 경우 천정고3M 이상으로 하고 천정내 공간은 각종 후드설비 설치에 따른 1.5M정도의 공간을 확보 할 것.

③ 가급적 건물 내부에 단차가 생기지 않도록 계획하여 계단 등 단차 해결을 위한 구조물로 인한 동선 이동의 불편함이 없도록 함.

④ 기타 색상계획, 흡음 및 방진계획, 배수 및 방수계획, 창호계획, 로비 및 비상계단의 재료 계획은 시설의 특성을 고려하면서, 우수한 조건으로 설계에 반영함.

아. 재료 및 색상계획

① 사용 자재는 불연성이고 가능한 한 국산 KS규격품을 사용하는 것을 원칙으로 하며, 내구성, 내후성, 내식성, 내수성, 청결성, 내마모성이 우수하고 유지관리에 적합한 재질 및 마감을 고려하여야 함.

② 공기 단축 및 기능 인력난을 고려하여 최적의 공법 채택을 하며 불연자재를 사용하고, 인체에 유해한 자재는 가능한 한 사용을 제한함.

자. 흡음 및 방음·방진 계획

① 내부가 쾌적한 분위기를 가질 수 있도록 각종 소음 및 분진에 대한 흡음, 방음, 방진계획을 고려함.

차. 구조 계획

① 모든 구조 계획은 합리적이어야 하며, 어떠한 경우라도 일반적인 구조해석을 통하여 그 내력을 확인할 수 있는 것 이어야함.

② 제반 하중 하에서 구조물에 유해한 영향이 미치지 않도록 설계하여야 함.

③ 구조물에 사용성 및 내구성 기준 이상의 균열이 발생하지 않도록 구조 계획 및 설계상 배려하여 계획함.

④ 구조 형식 및 단면의 크기 등은 시공성을 고려함.

⑤ 재난과 지진, 풍하중, 지반침하 등 각종 변형을 고려함.

※ 부지는 평탄한 지형이며 건축공사에 적합한 지반으로 판단되나, 향후 공사를 위해 지반 조사를 시행하여, 지반보강 등 공사비 상승요인을 반영할 것

※금회 대상지 인접한 302(답) 지질조사 결과 연약지반으로 팽이 기초공법으로 지반보강을 함.

⑥ 구조의 안전 성능은 법령 및 정부, 학회, 국토해양부 산하연구소 등에서 정한 설계기준을 준수함.

⑦ 진동 및 소음에 대한 안정성을 확보하여야 함.

⑧ 지하층 바닥골조 및 벽체 등은 우수의 유입, 결로 및 지하수에 대해 안전하도록 설계하고, 지하 외벽은 토압과 수압을 견딜 수 있도록 설계함.

⑨ 지하수위를 검토하여 지반에 대한 안전성을 고려하여야 함.

⑩ 증축계획에 대한 구조 계획을 미리 반영함.

⑪ 토질조사 후 지반의 상태에 따라 기초양식을 결정함.

카. 식재 및 조경 계획

① 건축법 및 국토교통부 조경기준, 관할 인·허가기관 건축조례에서 정한 조경의무 면적, 식재수량 등 관련규정을 준수함.

② 조경 계획은 충분한 녹지를 확보하여 생태적인 이미지를 강조한 조경 계획을 수립, 쾌적성을 유지하여야 하며 공간별, 시설별 특색을 연출하고 다양한 자연경관이 되도록 조성하여야 하고 전면 광장의 면적도 여유 있게 확보하여야 함.

③ 다양한 활동형태를 수용할 수 있는 조경공간이 되도록 하여 휴게, 모임 등의 공간으로 활용되도록 함.

④ 조경 계획은 건축물 및 주변경관과 조화되어야 하며, 각 조경공간은 건축물 진입공간, 휴게공간 등과 유기적인 연계가 되도록 디자인하여야 함.

⑤ 지역 특성 및 외부 녹지 환경과의 연계를 고려하여 자연적이고 개방적인 옥외공간을 조성함.

⑥ 수목선정은 지역 여건에 적합한 향토수종 위주로 선정하되 생태적 특성을 고려하여 설계하여야 함.

⑦ 주변 녹지의 환경요소와 생태적 네트워크가 형성될 수 있도록 설계하여야 함.

타. 토목계획

① 대상지 이용객의 편의를 도모하고 주변 여건을 고려하여 계획하며 장기수요에 대비한 공급 및 처리량의 적정 규모를 산정하여야 함.

② 지형조건을 최대한 활용하여 자원 절약형 계획을 지향함.

③ 부지 내 차로계획은 시설물의 배치, 활용성 등을 검토하여 합리적이고 기능적인 설계가 되도록 하여야 함.

④ 시설물의 배치에 따라 급·배수, 전기·통신 등 공급 처리방안을 수립하고 적정한 용량을 산정 제시함.

⑤ 기존의 도시기반시설을 고려하여 지하 굴착 시 발생할 수 있는 기반 변형 억제시설 및 차수시설 등을 검토하여 설계에 반영하여야 함.

※ 굴착이 수반되는 경우에는 굴착 시 지하매설물 및 대상지 주변의 안전관리에 관한 사항이 충분히 검토·반영되도록 함.

⑥ 해당 부지 지형조건에 따라 우수대책수립을 하여 부지에 대하여 배수가 원활하도록 계획함.

⑦ 포장면의 기울기가 휠체어 이동 시 영향을 주지 않게 계획되어야 함.

파. 기타사항

<건축기계설비 계획>

① 공간 및 기능별로 최적의 환경을 제공 할 수 있도록 건축설비를 종합적으로 계획함.

② 냉·난방용 연료원에 대한 충분한 검토와 Life Cycle Cost의 최소화를 고려한 설비 방식을 적용함.

③ 포스트코로나시대에 대응하여 실내 공기질 유지관리를 위한 기계식 환기설비를 검토하여야 함.

④ 비상 샤워기 설치

<건축전기설비 계획>

① 전기설비는 최적의 시스템으로 구성하여 안전성·신뢰성·기능성·경제성·미래지향성 등에 중점을 두어 계획하고 유지관리를 일원화한 시설통합관리시스템을 적용하며, 에너지 절약 뿐만 아니라 최상의 근무환경이 조성될 수 있도록 계획을 수립하여 쾌적하고 환경 친화적인 설비가 될 수 있도록 함.

② 전기설비 시설 공간(전기실, 발전기실, UPS실, EPS실 등)의 계획은 기능성·유지보수·관리성·안정성·확장성 등 중점 고려하여 계획함.

③ 모든 전기자재는 최신 KSC/IEC 60364(건축전기설비)규격과 관련 규정에 의거 용량에 적합한 규격 또는 동등 이상의 것이어야 하고, 허용전류·기계적 강도·단락전류·전압강하 등을 충분히 고려하여 설계함.

④ 모든 기기 및 부품은 KS 표시품 또는 검정품으로 설계해야 하며, 이 외의 기기 및 부품을 적용할 경우에는 최상의 자재를 선정함.

⑤ 경관 조명은 에너지 절약 시책에 따라 계획을 지양함.

⑥ 에너지 절감 기준에 의하여 100% LED 조명기구를 설치함.

⑦ 건물 요소요소에 전력량을 검침할 수 있는 전기 계통도를 구성하여야 함.

<정보통신분야 계획>

① 모든 정보통신설비는 신뢰성·기능성·안전성·경제성·확장성·에너지 절약 등을 고려하고 설계 시점에서 최신 기종으로 설계함.

② 방송통신위원회 고시 및 기타 규정이 정하는 바에 의하여 구내통신선로설비, 이동통신 구내선로설비 및 종합 유선방송 전송설비 등을 검토하여 반영함.

③ 전기용 ES(EPS)와 별도로 주요통신시설(통신실, 전산실)에 축전지 등 예비전원(UPS)을 계획하며, 향후 유지보수 및 증설을 위한 충분한 작업공간을 계획함.

④ 통합 운영 체제를 구축하여 에너지 절약 및 운영 유지관리의 편리성을 도모하도록 계획함.

⑤ 통신 인입관련 여건 등 사전현황조사 및 관련 기관과의 협의를 통해 계획함.

<소화설비 계획>

① 「소방기본법」, 「소방시설공사업법」, 「화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률」, 「위험물안전관리법」에서 정한 기준을 준수하여 설계하여야 함.

② 소방시설은 건물의 용도 및 규모와 소화 대상물에 적합하게 조합하여 설계하도록 함.

③ 각 설비는 중앙 방재센터에서 조작 및 감시, 유도가 가능하도록 함.

④ 재료는 내부식성, 내구성, 견고성, 효율성 등이 우수한 것으로 선정하고 정확한 기능을 발휘할 수 있는 장비 및 기기를 검토하여 배관 설비를 계획함.

⑤ 배연설비 등은 환기설비를 최대한 활용하여 구성하여야 함.

⑥ 화재가 발생하면 즉시 감지하고 외부의 소화 활동 없이도 자체 진화가 가능한 설비를 설치함.

⑦ 피난 기구는 건축평면계획 및 피난동선 등을 고려하여 설치함.

<기타 유의사항>

① 주요시설 중 필요한 부속실 등 시설이 누락되어 있는 경우 기능상 필요할 때에는 설계에 포함해야 함.

② 장애물 없는 생활환경인증 등 각종인증을 받을 수 있도록 계획하여야 함.

③ 우수한 신기술, 신소재에 대하여 설계자의 창의성을 고려하여 권장하며, 신기술 및 신공법 선정에 따른 공법의 명칭과 적용 부위, 공인기관의 기술검토서 및 성능 관련 입증자료를 제시하여야 하며, 주어진 예정공사비 범위 내에서 계획하여야 함.

④ 장애인을 위한 편의시설은 해당 관련 법의 수준 이상으로 설치하며 최대한의 안전과 편의를 고려하여 계획함.

⑤ 신재생에너지 비율은 2021년 기준 30% 이상 적용함.(건축협의 시점이 변경될 시 관계 법령에 적합하게 비율도 변경함.)

⑥ 범죄예방환경 설계에 준하는 접근로 및 편의시설계획 등 쾌적하고 안전한 시설이용이 이루어질 수 있도록 계획함.
(국토교통부고시 제2019-394호 ‘범죄예방 건축기준 고시’를 준용할 것을 권장함)

시설 내부에서 외부 보행 동선을 쉽게 관찰할 수 있도록 설계하여야 함.

시설 입구에 CCTV, 보안등, 비상벨 역할을 하는 슈퍼 보안등 등을 도입하여야 함.

은폐장소 최소화, 자연감시를 위한 개방형 공간조성, 야간 가시성 극대화하여야 함.

공휴일 및 야간시간까지 개방되는 시설범위를 정하여 제시하고 범죄예방디자인(CPTED) 적용을 유도하여야 함.

Ⅲ. 설계공모 추진일정

단 계	추진일정	등록절차(내용)
공 고	2025. 7. 2.(수)	조달청(나라장터)
참가등록 (응모등록)	2025. 7. 11.(금) (10:00~16:00)	방문접수(※우편불가) 장소: 창녕군 농업기술센터 농업정책과(2층) (창녕군 대지면 우로2로1085 )
현장설명회	2025. 7. 11.(금) 16:30 ~	장소:창녕군 대지면 효정리 292-1번지외1필지 창녕군 농업기술센터 3층에서 등록 후 현장으로 이동(※현장설명회 참석여부는 실격과 관계없음)
질의서 접수	2025. 7. 15.(화)	서면 또는 전자메일(khan4121@korea.kr) 18:00까지 도착분에 한함.
질의서 회신 (답변)	2025. 7. 18.(금)	창녕군 홈페이지 일괄 게시
작품 접수	2025. 8. 29.(금) (13:00~17:00)	방문접수(응모신청자에 한함) 장소 : 창녕군 농업기술센터 농업정책과
작품 심사	2025. 9. 10.(수) 14:00 ~	우리군 사정에 의해 일정이 변경될 수 있음
심사결과 발표	심사 후 7일 이내	우리군 홈페이지 게시 또는 개별통보
설계용역 착수	2025. 9	착수일로부터 150일

※ 상기 공모일정은 변경될 수 있으며, 변경된 일정이나 공모 기간 중 추가로 배포할 자료 및 제공할 정보가 있을 경우에는 창녕군 홈페이지에 게재할 예정이므로, 설계공모 참가자는 수시로 확인하여야 하며, 이를 열람치 않음에 따르는 모든 책임은 참가자에게 있음.

1. 응모신청 접수

가. 일시 : 2025. 7. 11.(금). (10:00 ~ 16:00)

나. 장소 : 창녕군 농업기술센터 농업정책과(본관 2층)

다. 응모 참가신청은 방문 접수(위임받은 자 포함)하여야 하며 우편, 팩스 접수 등 불가함.

라. 제출서류

연 번	제 출 서 류	세 부 내 용	비 고
1	설계공모 참여신청서		[서식 1]
2	설계공모 참여자 명단		[서식 2]
3	대표자 선임계		[서식 3]
4	공동응모협정서	해당 시 작성	[서식 4]
5	서약서 및 청렴서약서	공동응모 시 각 사별 제출	[서식 5] [서식 6]
6	사용인감계 및 인감증명서	공동응모 시 각 사별 제출 법인일 경우 법인인감 제출	[서식 7]
7	위임장 및 재직증명서	대리인이 등록할 경우	[서식 8]
8	건축사면허(자격)증 사본	건축사자격등록증, 건축사면허수첩 사본
9	건축사협회 또는 등록관청에서 발급한 등록취소, 휴업, 폐업, 업무정지 중이 아님을 증빙할 수 있는 서류	건축사 행정처분 사실조회 건축사 행정처분 조회서 (공고일 기준, 공동응모의 경우 공동응모 사무소도 제출)
10	외국건축사자격증	해당 시 제출 (자격증 및 자격취득신고 확인증)
11	건축사업무신고필증	법인일 경우 대표자 등록증 사본
12	법인등기부등본(법인의 경우) 사업자등록증(개인의 경우)
13	사전접촉 금지서약서		[서식 9]
14	개인정보 수집 및 이용 동의		[서식 20]

※ 공동 응모자의 경우 해당 자격증 및 업무신고필증 등 상기 해당 서류 각각 제출

※ 영문 및 외국어로 작성된 구비서류의 경우 한글로 번역하고 번역 업체의 확인서를 받아 제출

2. 현장설명회

가. 일시 :  2025. 7. 11.(금). (16:30~)

나. 장소 : 창녕군 대지면 효정리 292-1번지 일원(사업위치)

다. 창녕군 농업기술센터 본관 2층 농업정책과에서 등록 후 현장으로 이동함.

라. 참석 여부는 실격처리와 관계없음.

3. 질 의

가. 기간 : 2025. 7. 15.(화)

나. 방법 : 서면질의 또는 전자메일 18:00까지 도착분에 한함(khan4121@korea.kr)

다. 접수처 : 창녕군 농업기술센터 농업정책과(본관 2층)

라. 전자메일 질의는 서면질의서〈서식 10〉발송 후 담당자와 전화(☎055-530-6054)로 전송 여부를 확인하여야 함.

마. 설계지침서 등 해당 공고 내용 중 모호한 부분 및 그 밖에 필요한 사항 등에 대하여 발주기관등에 서면으로 질의 할 수 있다.

4. 답 변

가. 기간 : 2025. 07. 18.(금)

나. 방법 : 창녕군 홈페이지에 일괄 게재하며, 모든 등록자에게 서면으로 통보한다.

※ 질의서에 대한 답변 사항은 본 설계공모의 지침서와 동일한 효력을 가짐.

5. 설계공모안 제출

가. 제출일시 : 2025. 8. 29.(금) / (13:00 ~ 17:00)(시간 엄수)

나. 제출장소 : 창녕군 농업기술센터 농업정책과(본관 2층)

다. 제출방법 : 방문접수(점심시간 제외 12:00~13:00, 우편‧팩스 등 접수 불가)

라. 응모참가 신청하지 않은 자는 작품을 접수할 수 없음.

마. 제출서류

① 설계공모 작품 제출서[서식 11] 1부

② 설계 설명서 15부 - A4 규격(복사용지)

·단면인쇄이며, 표지, 목차 및 간지 제외 10매 이내

③ 설계도면 15부 - A3 규격(복사용지)

·건축개념도(계획개요), 배치도, 평면도, 입면도, 단면도 등 순으로 편집

·단면인쇄이며, 표지, 목차 및 간지 제외 5매 이내

④ USB(설계도면 및 설명서 수록) 1부

·설계도면(흑백사용, 그림파일, pdf 등을 이용하여 1개 파일로 작성/dwg 제출은 안됨), 설계설명서(흑백사용, 그림파일, 워드, 한글, pdf를 이용하여 1개 파일로 작성) 파일 제출

·설계도면 및 설명서와 USB의 내용은 동일하여야 하며, 내용이 다를 경우에는 설계도면 및 설계설명서를 기준으로 평가

⑤ 심사 후 입상작 확인용[서식 21] 1부

⑥ 위임장 [서식 8] 및 재직증명서(대리인이 제출할 경우)

⑦ 심사위원 기피·회피 신청서[서식 17]

⑧ 사전접촉 여부 확인서[서식 19]

※ 설계도면(②) 및 설계설명서(③)는 함께 밀봉 포장 제출하고, 기타 서류(①, ④, ⑤, ⑥, ⑦, ⑧)는 개별 제출

6. 응모작품 작성기준

가. 공통사항

① 방위는 도면 좌측 상단에 정확히 표현함.

② 모든 제출도서의 종이는 백색의 복사용지로 하고, 표지(앞, 뒤)는 아트지(200g/㎡), 내용지는 백상지(100g/㎡)으로 함.

③ 설계도면과 설계설명서는 흑백으로 작성함.

·조감도 및 투시도는 아래 예시의 이미지(그림1)를 참조하여 렌더링하지 않은 3차원 이미지로 표현하는 경우에 한해서 추가 가능함.

■ 렌더링하지 않은 3차원 이미지 예시(출처: 공공건축 설계발주 가이드(Ver.3)

·조감도 및 투시도 작성은 설계도면에서는 2매 안에서 컷수 제한 없으며, 설계설명서에는 3매 안에서 컷수 제한 없음.

④ 주요 실의 명칭을 해당 실에 직접 기재함.

⑤ 모든 도면의 표기는 한글과 아라비아 숫자로 하며 미터법을 사용함.

·영문이나 한문 표기가 필요할 경우에는 한글과 함께 표기함.

⑥ 설계도면 및 설계설명서는 쪽 번호(아라비아 숫자만)를 기재하고, 제본 시 스프링, 클립 등은 사용이 불가하며, 접착제 제본만 가능함.

⑦ 설계도면 및 설계설명서는 표지에는 아래와 같이 심사 시 사용할 “심사번호 기재란”을 우측 상단에 흑색으로 표시하여야 함.

	30 20		단위 mm
					20 30

※ 심사번호 기재란의 테두리선은 진하게(1.0mm) 할 것

⑧ 제출도서에는 설계공모 참가자(이하 “응모자”라고 함)를 특정할 수 있는 어떠한 문구나 이미지 등을 기재하지 아니함.

⑨ 응모제출도서는 1개의 묶음(설계도면 및 설명서)으로 외부에서 인식할 수 없도록 백색 종이로 밀봉 ․ 포장하여 제출함.

나. 설계도면

① 규격 : A3(297mm × 420mm) 크기로 단변의 좌측을 철하여 제출.

② 표지 : “창녕군 과학영농종합시설 건립사업 건축설계공모 도면”기재와 우측상단에 “심사번호 기재란”만 작성하여야 함.

·테두리, 문자 및 기타 기호 등 표기를 금지

·표지 글씨체 : 중앙부에 한글 나눔명조 32포인트로 할 것

한국저작권위원회 > 공유마당 > 안심글꼴파일서비스에서 다운로드 가능

③ 설계도면 표지를 제외한 내용의 글자체는 저작권법에 위배되지 않는 것으로 하고 글자크기는 가독성을 고려하여 자유롭게 작성함.

④ 매수 : 5매 이내(단면인쇄)로 하고, 표지, 목차 및 간지는 매수에 포함되지 않음.

⑤ 배치도 또는 1층 평면도에는 외부 동선과 내부 동선을 함께 표기 가능.

⑥ 도면의 종류

·조감도 및 투시도

·건축개념도

·배치도 : 건축물, 주차, 도로, 동선, 조경 계획 등 핵심개념표기

·각층 평면도- 입면도 (4면) - 대지종횡단면도

·주단면도(종, 횡단면도)- 재료 및 색채에 관한 계획(한국표준색상번호표기)

·그 밖의 조경 계획, 구조 계획 등 응모자가 강조하고자 하는 계획부분의 설계도서

※ 작품심사를 위하여 상기 순서를 준수하여야 함.

다. 설계설명서

① 규격 : A4(210mm × 297mm) 크기로 장변의 상단을 철하여 제출.

② 표지 :“창녕군 과학영농종합시설 건립사업 건축설계공모 설계설명서”기재와 우측상단에 “심사번호 기재란”만 작성하여야 함.

·테두리, 문자 및 기타 기호 등 표기 금지

·표지 글씨체 : 중앙부에 한글 나눔명조 24포인트로 진하게 할 것

③ 표현방법 : 설계설명서 표지를 제외한 내용의 글자체는 저작권법에 위배되지 않는 것으로 하고 글자 크기는 가독성을 고려하여 자유롭게 작성하되 한글, 영문 혼용 가능함.(흑백사용, 색채사용금지)

④ 매수 : 10매 이하(단면인쇄, 각장 하단 중앙 쪽번호 표시)로 하고, 표지, 목차 및 간지는 매수에 포함되지 않음.

⑤ 작성내용과 순서는 다음과 같음.

·목차

·설계개요(서식 12, 서식 13)

·기본계획 방향

·대지 현황분석

·건축계획

·구조 계획

·유니버설디자인 개념 제안 및 개략적 반영 사항

·조경, 주차 등 외부 공간 계획

·신공법, 신소재에 대한 사항

·건축설비를 구체적으로 제시하는 내용

·관련 법규 검토서(서식 14)

·추정공사비 산출서 및 개략내역서(서식 15)

⑥ 설계도면에 표기하지 못한 세부 사항은 설계설명서로 제출하여야 함.

7. 응모작품 심사 및 발표

가. 작품심사 : 2025. 9. 10.(수) 14:00 ~

※ 일시 및 장소는 우리 군의 사정으로 인하여 변경될 수 있음.

나. 작품심사는「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」제42조의4(설계공모에 의한 낙찰자 결정)」 및 「건축 설계공모 운영지침(국토교통부고시 제2023-180호, 2023.03.30.)」을 참고로 함.

다. 심사대상 : 제출된 제안서 중 결격사유가 없는 것.

라. 심사방법

①「건축 설계공모 운영지침(국토교통부고시 제2023-180호)」제20조 규정에 따라 투표제를 원칙으로 하되, 심사위원회 의결에 따라 채점제 또는 투표제와 채점제의 혼합방식으로 변경할 수 있음

가) 평가주안점(투표제)
평가항목	세부 사항	비고
배치 계획	○ 배치 및 토지 활용도 ○ 시설 및 공간 이용의 편의성 ○ 대중교통, 보행자 및 차량 접근 계획의 적절성
공간 계획	○ 내·외부 공간 계획의 적절성 ○ 공간 이용의 효율성 ○ 동선 및 기능배분의 타당성
경관 및 주변과의 조화	○ 주변 공간 및 환경과의 연계 및 조화 ○ 입면 디자인 계획의 우수성 ○ 색상 및 재료 계획의 적절성
기술 계획	○ 환경친화적 설계기법의 우수성 ○ 구조계획의 시공성 및 안정성, 경제성 ○ 합리적인 설비계획, 에너지절약, 유지관리 비용 절감 등 ○ 건물 구조 및 공법 등의 우수성
기타	○‘창녕’의 지역적 특성을 반영한 이미지 적용 ○ 공공성 제고방안, 특수 조건에 대한 대처 방안 등 추가적으로 필요한 사항 ○ 설계지침서 부합성

나) 평가항목과 배점기준(채점제)
평가항목	세부 사항	배점
배치계획	○ 배치 및 토지 활용도 ○ 시설 및 공간 이용의 편의성 ○ 대중교통, 보행자 및 차량 접근 계획의 적절성	25
공간계획	○ 내·외부 공간 계획의 적절성 ○ 공간 이용의 효율성 ○ 동선 및 기능배분의 타당성	25
경관 및 주변과의 조화	○ 주변 공간 및 환경과의 연계 및 조화 ○ 입면 디자인 계획의 우수성 ○ 색상 및 재료 계획의 적절성	25
기술계획 등	○ 환경친화적 설계기법의 우수성 ○ 구조계획의 시공성 및 안정성, 경제성 ○ 합리적인 설비계획, 에너지절약, 유지관리 비용 절감 등 ○ 건물 구조 및 공법 등의 우수성	15
기 타	○‘창녕’의 지역적 특성을 반영한 이미지 적용 ○ 공공성 제고방안, 특수 조건에 대한 대처 방안 등 추가적으로 필요한 사항 ○ 설계지침서 부합성	10
계		100

○ 채점기준

- 채점의 근거가 될 수 있도록 평가서를 작성한다.

- 평가항목별로 상대평가 후 항목별 평균점수와 가·감점을 합산하여 최종점수를 확정하고 가장 높은 점수를 받은 자가 2인 이상일 때는 심사위원회의 표결로 당선작을 결정한다.

- 상대평가 등급은 수(10%), 우(20%), 미(40%), 양(20%), 가(10%)로 하고, 심사항목별 배점에 대해 10%를 차등채점(수 100점, 우 90점, 미 80점, 양 70점, 가 60점으로 채점)하며, 채점대상 작품 수에 따른 등급 배분은 다음과 같이 한다.

- 종합평점 산정방식은 최고점수와 최저점수를 준 심사위원을 제외하고 나머지 심사위원의 평가점수를 합산하여 산술평균한 점수로 한다. 이 경우 최고점수·최저점수가 2개 이상인 경우 하나의 점수만 제외하며, 평균점수 산정결과 소수점 이하의 숫자가 있는 경우에는 소수점 셋째자리에서 반올림한다. 그리고 심사점수 합계를 100점 만점으로 환산한 심사위원 환산평점에 내부 감점평가 점수를 반영한 점수로 산정한다.

- 심사대상 수별 평가등급 배분의 예 -

심사 대상수	등 급					심사 대상수	등 급
	수	우	미	양	가		수	우	미	양	가
2	1	1				22	2	5	9	4	2
3	1	1	1			23	2	5	9	5	2
4	1	2	1			24	2	5	10	5	2
5	1	2	1	1		25	3	5	10	5	2
6	1	1	2	1	1	26	3	5	10	5	3
7	1	2	2	1	1	27	3	5	11	5	3
8	1	2	3	1	1	28	3	6	11	5	3
9	1	2	3	2	1	29	3	6	11	6	3
10	1	2	4	2	1	30	3	6	12	6	3
11	1	2	5	2	1	31	3	6	13	6	3
12	1	3	5	2	1	32	3	7	13	6	3
13	1	3	5	3	1	33	3	7	13	7	3
14	1	3	6	3	1	34	3	7	14	7	3
15	2	3	6	3	1	35	4	7	14	7	3
16	2	3	6	3	2	36	4	7	14	7	4
17	2	3	7	3	2	37	4	7	15	7	4
18	2	4	7	3	2	38	4	8	15	7	4
19	2	4	7	4	2	39	4	8	15	8	4
20	2	4	8	4	2	40	4	8	16	8	4
21	2	4	9	4	2

② 응모한 작품이 없거나 1개뿐인 경우에는 재공모 또는 새로운 입찰에 의할 수 있음. 작품심사는 본 설계지침서에서 정하는 제반 사항의 준수 여부와 심사위원회에서 최종적으로 정한 심사규정에 따라 공정하게 평가함.

③ 입상작은 당선작과 기타 입상작으로 구분하며, 당선작은 심사워원회에서 충분한 토론을 거쳐 입상작 중에서 최다 득표 또는 가장 높은 점수를 받은 작품으로 결정함.

④ 입상작 중에서 해당 설계공모의 목적과 내용에 적합한 당선작이 없다고 심사위원회에서 결정한 경우에는 당선작 없이 기타 입상작만을 선정할 수 있음.

⑤ 심사위원회는 입상예정 작품에 대하여 설계공모 참가자(이하 “응모자”라 함)에게 공모 안에 대하여 설명을 요구할 수 있으며, 응모자(대표자 또는 대리인이 참석 가능)는 이에 응하여야 함.

⑥ 당선작 발표 : 심사일로부터 7일 이내 군 홈페이지 게시 또는 개별통보에 공개함.

⑦ 입상작품 시상내용

·당선작(1위) : 설계용역 권리 부여

·기타 입상작 : 보상금 지급

순 위	낙찰탈락자 4명 경우	낙찰탈락자 3명 경우	낙찰탈락자 2명 경우	낙찰탈락자 1명 경우	비고
1위(당선작)	-	-	-	-	설계용역 낙찰자
2위(입상작)	4/10	4/10	4/10	1/3	-
3위(입상작)	3/10	3/10	3/10	-
4위(입상작)	2/10	2/10	-	-
5위(입상작)	1/10	-	-	-

라. 실격 및 감점 기준

① 실격 기준: 공모 안이 아래 어느 하나에 해당하는 경우에 설계 공모심사위원회 의결을 거쳐 심사대상에서 제외함.

가) 건축법 등 관련 법령을 중대하게 위배한 경우

나) 건축 규모, 총 예정공사비, 주요 기능별 면적 등 설계지침서에서 요구한 사항을 과도하게 초과하거나 미달한 경우

다) 제출도서의 규격을 현저히 위반한 경우

라) 제출도서에 해당 업체를 특정할 수 있는 문구나 이미지 등이 포함된 경우

마) 설계도서의 내용에 심각한 법규위반 사항이 있어 건축계획의 전면적 수정이 불가피한 경우

바) 대상 부지의 경계 및 면적을 초과 또는 임의 조작하여 제출한 경우

사) 공동응모인 경우로서 구성원 중 대표업체가 중도에 탈퇴한 경우

아) 입상작이 법원판결 등에 따라 추후 표절로 확정될 경우

- 입상 취소뿐만 아니라 손해배상 등 법적 책임 청구

자) 그 밖에 심사위원회에서 실격으로 판정한 작품

② 감점 기준

구분	감점고려 항목	감점
		한도	소계	누계
설계서 및 설계도서 작성지침 위반	1. 제출도서 및 부수 부족 시	0.2점/ 도서종류별	최대 5점	최대 10점
	2. 제본방법 미준수	0.1점/ 도서종류별
	3. 분야별 설계서 기준 쪽수(Page) 초과 시 * 쪽수는 설계설명서(A4)와 설계도면(A3)을 합산하며, 마지막 뒷 표지는 장수에 포함되지 않음	0.2점 /쪽당
	4. 분야별 제출도서의 규격(Size) 위반 시	0.5점/ 도서종류별
	5. 도서색상 표현 위반	0.5점/ 도서종류별
	6. 표지 글자체 또는 글자 크기 위반 및 심사번호 기재란크기 위반시	0.5점/ 도서종류별
	7. 발주청에서 중요하다고 판단하여 제시한 내용 미반영시	0.5점/ 건별
	8. 기타 응모도서 관련 지침 위반 시	0.5점/ 도서종류별
설계 지침 미준수	9. 제시된 연면적 미준수시 (연면적 +5% 초과한 경우)	1.0점	최대 2점
	10. 소요공사비가 예산법위를 초과한 경우 (예정공사비 +5% 초과한 경우)	1.0점
법규위반 (경미한 경우)	11. 건축관계 법규 위반 (조경면적, 주차대수, 건축선 공제)	1.0점/ 건별	최대 2점
기타	13. 기타 심사위원회에서 감점으로 정하는 사항	0.5점	최대 1점

※ 세부 사항은 설계공모 지침서 응모작품 작성기준 참조

※ 1~2번과 4~8번은 도서종류별(도면/설명서)로 적용하며, 3번은 쪽당 감점(도면/설명서 각 1부 기준)으로 함.

※ 누계 감점은 10점을 초과할 경우 10점으로 함.

③ 실격대상 또는 감점처리는 설계공모 심사위원회에서 최종 결정함. 실격 및 감점 처분은 심사위원회의 권한에 속하며, 이에 대한 이의를 제기할 수 없음.

Ⅳ. 기타사항

1. 계약체결

가. 당선 업체에서 설계계약은 특별한 사유가 없는 한 당선작 발표일 기준으로 10일 이내에 발주기관이 정한 규정에 따른 계약을 체결하여야 함. (발주기관과 협의 후 일정 조정 가능)

나. 당선작 응모업체에서 계약을 포기할 경우 당선작품에 대하여 연고권 등 일체의 권리를 주장할 수 없음.

다. 당선자(당선작)가 불가피한 사유로 설계업무를 수행하지 못할 경우 다음 순위자에게 설계권을 부여할 수 있으며 설계권을 부여받은 자는 심사위원회에서 권고하는 당선작품의 장점을 반드시 반영해야 하며 수여 받은 상금은 반환함.

라. 설계 추진 단계별 주민 대상 보고회를 발주기관과 협의하여 개최할 수 있음.

2. 작품제출 시 착안사항

가. 응모자는 공모지침을 충분히 숙지하고 이를 준수하여야 함.

나. 관련 규정 및 제반 규정은 적법하게 설계 및 시공될 수 있도록 작품이 되어야 함.

다. 응모작품은 우리 군에서 정한 범위 내에서 제출되어야 하며, 응모자는 현장을 답사하여 주변 환경 등 제반 여건을 충분히 고려하여 계획하여야 함.

라. 응모작품의 제출도서 등에 소요 되는 모든 비용은 별도로 지급하지 않으며 응모자가 부담함.

마. 응모신청서에 기재된 내용이 허위로 밝혀지거나 지침을 준수하지 않은 작품은 심사제외, 탈락 등 불이익을 받을 수 있으며, 이에 대한 이의를 제기할 수 없음.

바. 당선작에 대한 수정, 변경 권한과 사용권(자료전시 및 출판 등)은 발주기관에서 가짐.

3. 특기 사항

가. 건축 설계공모는 공고문과 설계지침서를 우선 적용하며 그밖에 사항은「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」제42조의4(설계공모에 의한 낙찰자 결정) 및「건축 설계공모 운영지침(국토부 고시 제2023-180호, 2023.03.30.)」을 준용함.

나. 본 공모지침서의 문구 해석상 우리 군과 응모자간의 이의 또는 견해 차이가 발생할 시에는 우리 군의 해석에 따르고 기타 명시되지 않은 사항에 대하여는 우리 군이 정하는 바에 따름.

다. 응모자가 본 설계공모 심사위원과 아래의 경우에는 공모에 참여할 수 없으며, 당선될 경우 입상을 취소할 수 있음.

① 위원 또는 그 배우자나 배우자이었던 사람이 응모업체의 당사자이거나 업체의 당사자와 공동권리자 또는 공동의무자인 경우

② 위원이 응모업체의 당사자와 민법상 친족이거나 친족이었던 경우

③ 위원이나 위원이 속한 법인ㆍ단체 등이 심사 대상 업체의 당사자의 대리인이거나 대리인이었던 경우

④ 위원이 최근 3년 이내에 응모업체에 임원 또는 직원으로 재직한 경우

⑤ 위원이 최근 2년 이내에 응모업체와 관련하여 대가를 받고 자문, 연구, 용역(하도급을 포함함), 감정 또는 조사한 경우

⑥ 응모자는 심사위원에게 심사의 공정을 기대하기 어려운 사정이 있는 경우에는 그 근거 자료를 우리 군에 제출하여 기피신청을 할 수 있음. 다만, 공모에 대한 심사가 완료된 이후에는 심사위원에 대하여 어떠한 이의도 제기할 수 없음.

⑦ 본 사업은 발주기관 등의 내부사정에 따라 변동될 수 있으며 이 경우 사업기관의 지시에 따라야 함.

⑧ 낙찰자가 계약체결 이전에 부적격자로 판명되어 낙찰자 결정이 취소되거나 부도 등 불가피한 사유로 해당 계약을 이행할 수 없는 경우, 낙찰자가 포기서를 제출한 경우에는 심사위원회의 결정에 따라 입상자 중에서 낙찰자를 선정하거나 낙찰자를 정하지 아니할 수 있음.

⑨ 입상작에 대한 보상금은 특별한 사유가 없이 통지일로부터 30일 이내에 공모안의 작성비용에 대한 보상요청을 하지 않는 경우에는 보상금에 대한 권리를 포기한 것으로 간주함.

⑩ 입상작에 대한 공모안의 보상기준은 공고에서 정한 금액으로 함.

4. 당선 설계자의 의무

가. 당선작의 설계자는 심사위원회의 보완 요구사항과 발주기관의 요구사항으로 변경 등이 필요한 경우 기본 및 실시설계에 이를 반영하여야 함.

나. 당선작의 설계자는 해당 공사에 대하여 발주기관과 기본 및 실시설계용역을 체결할 의무를 가짐. 다만, 발주기관의 사정으로 해당 공사의 용역을 이행할 수 없는 경우에는 그러하지 아니함.

다. 설계용역 계약을 이행할 때 전기·통신·소방 분야 설계에 대한 자격이 없는 경우에는 관련 규정에 의한 전기·통신·소방 분야 설계자와 분담이행방식으로 공동도급 하여야 함.

라. 본 설계용역비는 사업에 필요한 각종 심의 및 인·허가, 등의 각종 기술용역 및 제반업무를 포함하며, 기타 발주자가 요구하거나 필요로 하는 자료의 제출 등 제반사항 이행비용이 포함되어 있음.

마. 발주기관이 요구하는 경우 제로에너지건축물 인증, 장애물 없는 생활환경 인증에 필요한 제반 절차를 수행하여야 하며 비용과 인증 시 필요한 수수료는 발주자와 협의함.

바. 발주기관은 설계과정에서 필요한 경우 설계수정, 변경, 보완을 요구할 수 있으며, 설계자는 특별한 사유가 없는 한 이에 따라야 함.

사. 설계 중 각종 협의, 관련 절차이행 및 발주처 사정 등으로 과업이 지연될 경우 발주기관의 승인 하에 과업기간을 연장 할 수 있음.

아. 제시된 사업 규모는 추정치로 실시설계에 따른 사업 규모 변동에 따라 설계용역비를 정산할 수 있음.

자. 설계용역을 수행함에 있어 사전조사를 소홀히 하여 건설공사의 소요 비용을 현저히 증가시키거나 과장 및 허위 사실이 확인될 경우 그 계약(자격)을 해지(박탈) 및 행정처분을 할 수 있음.

차. 문의처

- 공모기관 : 창녕군 농업기술센터 농업정책과(☎055-530-6054)

Ⅴ. 각 종 서 식

1	설계공모 참여신청서	[서식1]
2	설계공모 참여자 명단	[서식2]
3	대표자 선임계	[서식3]
4	공동응모 협정서	[서식4]
5	서약서	[서식5]
6	청렴서약서	[서식6]
7	사용인감계	[서식7]
8	위임장	[서식8]
9	심사위원 사전접촉 금지서약서	[서식9]
10	설계공모 서면질의서	[서식10]
11	설계공모안 제출서	[서식11]
12	설계개요 및 시설현황	[서식12]
13	층별 세부용도 및 면적	[서식13]
14	관련 법규 검토서	[서식14]
15	추정 예산 공사비 계략내역서	[서식15]
16	평가사유서	[서식16]
17	심사위원 기피·회피 신청서	[서식17]
18	사전접촉 및 제척사유 해당 여부 확인서	[서식18]
19	사전접촉 여부 확인서	[서식19]
20	개인정부 수집 및 이용 동의	[서식20]
21	심사 후 입상작 확인용	[서식21]

【서식 1】

설계공모 참여신청서
※ 접수번호		2025 -
대표 설계사무소	업 체 명			사업자(법인)등록번호
	소 재 지			전화번호 핸드폰 (FAX번호)
	E-mail
공동응모 설계사무소	업 체 명			사업자(법인)등록번호
	소 재 지			전화번호 핸드폰 (FAX번호)
창녕군에서 추진하는「창녕군 과학영농종합시설 건립사업」 건축설계공모에 있어서 공모요강 및 설계지침을 준수하여 응모할 것을 신청합니다. 구비서류 : 설계지침서 참조 ※ 두 업체가 설계사무소가 합동 또는 공동으로 작품을 제출 시 공동응모자란에 기재함 2025. . . 신청인 : 대표자(인) 창녕군수 귀하
---------------------------------- 절 취 선 ----------------------------------
설계공모 등록신청 접수증
설계공모명 : 「창녕군 과학영농종합시설 건립사업」 건축 설계공모
※ 접수번호 2025 -							접 수 인
업 체 명			전화번호 (FAX번호)
대 표 자			생년월일

【서식 2】

설계공모 참여자 명단

본인은 창녕군에서 시행하는 「창녕군 과학영농종합시설 건립사업」 설계공모에 응모함에 있어 모든 권한을 위임받은 응모대표자로서 설계공모 참여자 명단을 아래와 같이 제출합니다.

구 분	지 분	소 속	직 위	성 명	주 소	전화번호
공동수급체 대 표 자 구 성 원
공동수급체 구 성 원

2025.    .    .

응모대표자 : 소속         직위         성명             (인)

창녕군수 귀하

【서식 3】

대 표 자 선 임 계

본인은 ○○건축사사무소의 공동대표로서 창녕군에서 시행하는 「창녕군 과학영농종합시설 건립사업」 건축설계공모에 관한 모든 권한을 본 설계사무소 공동대표 ○○○ 에게 위임합니다.

2025.    .    .

○○○ 건축사사무소

건축사 ○○○ (인)

○○○ 건축사사무소

건축사 ○○○ (인)

※ 하나의 설계사무소에 대표 건축사가 2인 이상 있거나 두 업체 이상의 설계사무소가 합동으로 작품을 제출 시 한 사람의 대표자를 선임해야 함.

창녕군수 귀하

【서식 4】

「창녕군 과학영농종합시설 건립사업」 건축 설계공모

공 동 응 모 협 정 서(예시)

제1조(목적) 이 협정서는 창녕군에서 주최하는「창녕군 과학영농종합시설 건립사업」

건축 설계공모를 ○○○와 공동으로 응모하여 업무를 수행함에 있어서 각 업체가 준수하여야 할 사항을 정함에 있음.

제2조(공동응모의 대표) 공동응모 대표업체(이하 대표업체)의 명칭, 사무소의 소재지 등은 다음과 같다.

1. 업  체  명 :

2. 소  재  지 :

3. 대표자성명 :

제3조(공동응모의 구성원) 대표업체를 제외한 공동응모업체의 구성원은 다음과 같다.

1. 업  체  명 :

2. 소  재  지 :

3. 대표자성명 :

제4조(대표업체의 권한) 대표업체는 창녕군 및 제3자에 대하여 공동응모 업체의 구성원을 대표하여 문서의 제출 및 수령, 권리의 획득 및 포기 등에 관한 의사표기 권한을 가진다.

제5조(효력기간) 본 협정서는 당사자간의 서명과 동시 발효하며, 본 업체는 공모의 이행으로 종결된다. 다만, 당선작으로 결정되어 기본 및 실시설계를 시행하는 경우에는 실시설계 종료 후 종결된다.

제6조(의무) 공동응모업체 구성원은 제1조에서 규정한 목적을 달성하기 위하여 신의를 바탕으로 성실하게 필요한 모든 지식과 기술을 활용할 것을 약속함.

제7조(책임) 공동응모업체의 구성원은 창녕군에 대한 의무를 이행함에 있어 상호 협의하여 공동으로 책임을 진다.

제8조(구성원 상호간의 책임) 구성원은 과업수행과 관련하여 제3자에게 끼친 손해를  상호 협의하여 배상함.

제9조 [구성원의 출자비율] ①공동응모업체의 출자비율은 다음과 같이 정함.

1. ○○○ :     %

2. ○○○ :     %

②제1항의 비율은 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 변경할 수 있음.

1. 발주기관과의 계약내용 변경에 따라 계약금액이 증감되었을 경우

2. 공동응모업체의 구성원 중 파산, 해산, 부도 등의 사유로 인하여 당초 협정서의 내용대로 계약이행이 곤란한 구성원이 발생한 경우

제10조(권리, 의무의 양도제한) 구성원은 이 협정서에 의한 권리, 의무를 제3자에게 양도할 수 없음.

제11조(기타)

① 구성원 중 대표업체가 중도에 탈퇴하거나 그 일원의 탈퇴로 응모 자격요건에 미달하게 될 경우에는 응모작품을 제출할 수 없음.

② 구성원 중 일원이 중도탈퇴 하였을 때에는 즉시 창녕군에 서면으로 신고하여야 하며 탈퇴업체를 다른 업체로 교체할 수 없음.(대표업체만 응모)

제12조(협정서 작성 및 보관) 위와 같이 공동응모 협정을 체결하고 그 증거로 협정서 각 1통씩을 작성하여 공동응모구성원이 기명, 날인하여 각자 보관함.

2025.   .

∙ 대표업체

주    소 :

업 체 명 :                       (전화번호 :             )

대 표 자 :                       (인)

∙ 공동응모업체구성원

주    소 :

업 체 명 :                       (전화번호 :             )

대 표 자 :                       (인)

【서식 5】

서   약   서

당사는 창녕군 「창녕군 과학영농종합시설 건립사업」 설계공모에 응모함에 있어 귀청의 공모지침을 성실히 준수하고 만일 제반 규정 위반과 지시, 지침 및 조정 불이행 등에 따른 어떠한 불이익도 감수할 것이며, 공모와 관련한 응모작품 제출, 심사, 당선작 결과 등에 대하여는 이의 없이 귀 청의 결정에 따를 것을 확약하고 이에 서약서를 제출합니다.

2025.    .    .

응모업체(대표업체) 업 체 명 :

주    소 :

대 표 자 :                  (인)

응모업체(공동응모) 업 체 명 :

주    소 :

대 표 자 :                  (인)

창녕군수 귀하

【서식 6】

응모자 청렴서약서

금번 창녕군에서 공모하는「창녕군 과학영농종합시설 건립사업」건축 설계공모에 작품을 응모함에 있어 건축설계지침 내용의 제반사항을 반드시 준수할 것이며, 특히, 입찰, 낙찰 계약의 체결 및 이행에 있어서 직접 또는 간접적으로 증여, 금품, 향응 등을 행사할 경우 당선작 등 기타입상작품을 취소함은 물론, 어떠한 경우에도 이의를 제기하지 않고, 민․형사상의 책임을 감수하겠기에 이에 청렴 서약서를 제출합니다.

□ 응모자

소속업체	주소	전화번호	성명(날인)

* 공동응모자도 서약서 기입

2025.    .    .

창녕군수 귀하

【서식 7】

사 용 인 감 계

공 모 명 : 「창녕군 과학영농종합시설 건립사업」설계공모

사용인감

위의 인감은 상기 설계공모 응모를 위하여 사용하는 인감으로 창녕군청에 제출되는 일체의 서류에 사용하겠기에 제출합니다.

붙임  인감증명서 1부.

2025.    .    .

업 체 명 :

주    소 :

대 표 자 :                     (인)

창녕군수 귀하

【서식 8】

위  임  장

대 표 자	성 명		생년월일
	주 소
	소 속 (업체명)		연 락 처
대 리 인	성 명		생년월일
	주 소
	소 속 (업체명)		연 락 처
창녕군에서 시행하는 「창녕군 과학영농종합시설 건립사업」 설계공모에 응모함에 있어 상기인을 대표자의 대리인으로 위임하였음을 증명합니다. 2025. . . 대표자 : (인) 대리인 : (인) 창녕군수 귀하
※ 첨부서류 : 재직증명서 1부(업체의 경우) ※ 위임장에 사용하는 도장은 대표자 인장과 같아야 함 ※ 대리접수로 인하여 발생하는 모든 문제는 대표자 및 응모자 본인이 모든 책임을 짐

【서식 9】

심사위원 사전접촉 금지서약서

본인은 「창녕군 과학영농종합시설 건립사업」 설계공모의 참가자로서 심사에 영향을 미칠 수 있는 부당한 청탁이나 사전접촉 등을 시도하지 않을 것을 서약합니다. 만약 이를 위반할 시에는 관계 법령에 따라 책임을 지고 이와 관련하여 일체의 민ㆍ형사상 이의를 제기하지 않겠습니다.

가. 특정인의 당선을 위한 담합 등 설계공모의 자유경쟁을 방해하는 행위나 불공정한 행위를 하지 않겠습니다.

나. 본 설계공모와 관련하여 공모 및 심사 전 과정에서 심사위원 등 공모관련자와 직·간접적으로 접촉·연락하지 않겠으며, 이유 여하를 막론하고 금품, 향응이나 부당한 이익을 제공하지 않겠습니다.

상기 내용을 위반할 시에는 당선 취소 등의 처분 및 관계 법령에 따라 일체의 민·형사상 책임을 지겠습니다.

2025.    .    .

<설계공모 대표 참가자> 업체명 : 주 소 : 성 명 : (인)	<공동 응모 참가자> 업체명 : 주 소 : 성 명 : (인)

창녕군수 귀하

【서식 10】

설계공모 서면질의서 (창녕군 과학영농종합시설 건립사업)
대 표 자	(인)	신 청 접수번호
업 체 명		전화번호
소 재 지		FAX번호
전자우편 (E-mail)
지 침 서 (Page)	질 의 내 용

【서식 11】

설계공모안(작품) 제출서
접수번호		2025 -
대표 설계사무소	업 체 명			사업자(법인)등록번호
	소 재 지			전화번호 핸드폰 (FAX번호)
	E-mail
공동응모 설계사무소	업 체 명			사업자(법인)등록번호
	소 재 지			전화번호 핸드폰 (FAX번호)
창녕군에서 추진하는 「창녕군 과학영농종합시설 건립사업」건축설계 공모에 작품을 제출합니다. 첨부 : 1. 설계도면 10부. 2. 설계설명서 10부. 3. USB 1부. 4. 심사 후 입상작 확인용 1부(서식 21) 2025 . . . 신청인 : (인) 창녕군수 귀하
---------------------------------- 절 취 선 ----------------------------------
설계공모 작품 접수증
건축 설계공모명 : 「창녕군 과학영농종합시설 건립사업」 건축 설계공모
※ 접수번호 2025 -							접 수 인
업 체 명			전화번호 (FAX번호)
대 표 자			생년월일

【서식 12】

설계개요 및 시설현황

구분		건축개요	비고
건물개요	대지위치
	지역지구
	대지면적	㎡
	도로현황
	연 면 적	㎡
	건축면적	㎡
	건 폐 율	%
	용 적 률	%
	구 조
	층 수
	최고높이	m
외부마감
설비개요
주차개요
조경개요
대지안의공지
건축선지정
기타사항

【서식 13】

층별 세부용도 및 면적표

층별	용도	면적 (㎡)	비 고
총계
	소 계
	소 계
	소 계
	소 계
	소 계
	소 계

【서식 14】

관 련  법 규  검 토 서

법 규 명 및 조 항	대 상	법 적 기 준	설 계 기 준	비고

【서식 15】

추정 예상공사비 개략내역서

□ 공사명 : 「창녕군 과학영농종합시설 건립사업」

(단위: 천원)

구 분	공 종 명	재 료 비	노 무 비	경 비	합 계	㎡당 금액	구성비
건축공사	소 계
	가설/철거공사
	골조공사
	조적, 방수공사
	창호공사
	수장공사
	마감공사
	기타잡공사
토목공사 (흙막이 가시설공사 별첨)
조경공사
기계설비공사(소방포함)
전기설비공사(소방포함)
통신공사
신재생에너지
폐기물처리비
합 계
제 경 비
부가가치세
총공사금액

【서식 16】

평 가 사 유 서

□ 공모명 : 「창녕군 과학영농종합시설 건립사업」 건축설계공모

작품명	세부 평가 내용
작품 A
작품 B
~
작품 Z

【서식 17】

심사위원 기피 · 회피 신청서

□ 기피·회피 위원

성 명	소 속	기피·회피 사유

첨부 기피 · 회피 사유 증빙자료 1부

2025.    .    .

제 출 자    소  속 :

연락처 :

직  위 :

성  명 :                    (인)

창 녕 군 수 귀하

【서식 18】

사전접촉 및 제척사유 해당 여부 확인서

본인은 「창녕군 과학영농종합시설 건립사업 건축설계공모」와 관련하여, 심사에 영향을 미칠 수 있는 부당한 청탁이나 사전접촉 등을 시도한 업체에 대한 사실 여부를 아래와 같이 확인합니다.

사전접촉 여부	해당 있을 경우	비 고
있음( ) 없음( )	ㆍ업체명 : ㆍ일 시 : ㆍ장 소 :

또한, 다음 사항에서 정한 제척사유에 해당하지 않음을 확인하며, 향후 동 규정에 해당하는 제척사유가 밝혀지는 경우에 대하여 일체의 민ㆍ형사상 이의를 제기하지 않겠습니다.

- 다  음 -

1. 위원 또는 그 배우자나 배우자이었던 사람이 심사 대상 업체의 당사자가 되거나 그 업체의 당사자와 공동권리자 또는 공동의무자인 경우

2. 위원이 심사 대상 업체의 당사자와 친족이거나 친족이었던 경우

3. 위원이 심사 대상인 사업의 시행으로 이해당사자(대리관계를 포함)가 되는 경우

4. 위원이나 위원이 속한 법인ㆍ단체 등이 심사 대상 업체의 당사자의 대리인이거나 대리인이었던 경우

5. 위원이 최근 3년 이내에 해당 심사 대상 업체에 임원 또는 직원으로 재직한 경우

6. 위원이 최근 2년 이내에 해당 심사 대상 업체와 관련된 자문, 연구, 용역(하도급을 포함한다), 감정 또는 조사를 한 경우

2025.     .      .

제 출 자    소    속 :

성    명 :                    (인)

창 녕 군 수 귀하

【서식 19】

사전접촉 여부 확인서

본인은 창녕군에서 시행하는 「창녕군 과학영농종합시설 건립사업 건축설계공모(일반설계공모)」 공모참가자로 참여하면서 심사위원과 공모참가자 간 사전에 접촉이 없었음을 확인합니다.

2025.     .      .

업 체 명 :

주    소 :

대 표 자 :               (인)

창 녕 군 수 귀하

【서식 20】

개인정보 수집 및 이용 동의

1. 개인정보의 수집·이용 목적

- 『창녕군 과학영농종합시설 건립사업 건축설계공모』에 따른 제출 서류 내용 확인 및 연락

2. 수집·이용하려는 개인정보의 항목

- 성명, 건축사자격 또는 면허 번호, 사업자등록번호, 생년월일, 주소, 소속, 직위, 연락처 등 개인정보에 관한 사항

3. 개인정보의 보유 및 이용 기간

- 설계응모 신청 시 작성되는 관련서류

- 보유(이용)기간 : 5년

- 보유근거 : 공공기록물 관리에 관한 법률에 따른 문서 보유 기간

4. 이용자는 해당 개인정보 수집 및 이용 동의에 대한 거부 권리가 있다.

다만, 개인정보 수집·이용에 대한 동의 거부로 발생하는 불이익에 대해서는 본인이 부담한다.

□ 동의	□ 동의하지 않음

2025년    월    일

제출자    소속 :

성명 :          (인)

창 녕 군 수 귀하

【서식 21】

심사 후 입상작 확인용
건축 설계공모명	「창녕군 과학영농종합시설 건립사업」
건축사사무소명
응모자명	(인) ※ 반드시 건축사(공동응모인 경우 모두날인) 날인
응모작품(정면도 또는 3차원 이미지) 붙임

[별표 1]

※ 상기 평가내용을 참고하여 심사위원의 전문적 지식으로 평가함.