「수소 저장·운송 클러스터 구축사업 설계용역」

제안공모 지침서

2025. 06.

Contents	1. 공모개요		4. 심사기준 및 당선작 선정
	1.1 공모 명칭		4.1 심사위원회
	1.2 공모 개요		4.2 심사기준
	1.3 공모 방식		4.3 심사 결과발표 및 시상
	1.4 공모 참가자격		4.4 승계
	1.5 공모 일정		4.5 저작권 및 출판 전시·반환
	1.6 참가 등록		4.6 계약 및 분쟁 조정
	1.7 질의 및 응답		4.7 기타
	1.8 설계 공모 제안서 제출
	1.9 제안서 발표 및 심사
	1.10 심사 결과발표
	2. 공모지침
	2.1 공모의 배경 및 목적
	2.2 대상지 개요 및 현황
	2.3 설계의 기본방향		5. 서식
	2.4 시설별 공간구성계획 방향		[서식 1] 참가신청서
	2.5 프로그램 및 면적		[서식 2-1] 대표자 선임계
	2.6 주요 프로그램 세부 사항 및 예시		[서식 2-2] 공동참가협정서
	2.7 일반사항		[서식 3] 사용인감계
			[서식 4] 참여자 명단
			[서식 5] 사전접촉 금지서약서
			[서식 6] 위임장 및 재직증명서
			[서식 7] 서면질의서
	3. 제안서 제출 및 작석		[서식 8] 제안서 제출서
	3.1 제출 도서의 종류 및 분량		[서식 9] 담당 건축사 경력 및 실적
	3.2 제출양식 및 제출요령		[서식 10] 청렴서약서
	3.3 제안서 익명성		[서식 11] 심사위원 선정 동의 및 보안각서
	3.4 제안서 구성 및 유의사항		[서식 12] 심사위원 기피·회피 신청서
	3.5 USB		[서식 13] 개인정보 수집 및 이용 동의서

	공모 개요
	1.1 공모 명칭
	1.2 공모 개요
	1.3 공모방식
	1.4 공모 참가자격
	1.5 공모 참가제한
	1.6 공모 일정
	1.7 참가 등록
	1.8 질의 및 응답
	1.9 설계 공모 제안서 제출
	1.10 제안서 발표 및 심사
	1.11 심사 결과발표

1.1 공모 명칭

수소 저장·운송 클러스터 구축사업 설계용역 제안공모

1.2 공모 개요

발주기관 : 재단법인 강원테크노파크

대지위치 : 동해시 추암동 705, 714~729 (17필지), 북평제2일반산업단지

구 분	부지면적	연면적	층수	부지 지번	(단위: 백만원)
					추정 공사비	추정 설계비
산업진흥센터	5,261㎡	5,512㎡	2층	동해시 추암동 714~721	19,242	970
안전성시험센터	5,586㎡	2,756㎡	1층	동해시 추암동 722~729	9,621	485
시스템 실증센터	4,670㎡	1,350㎡	1층	동해시 추암동 705	4,713	237
합계	15,517㎡	9,618㎡	-	-	33,576	1,692

지역지구 : 일반공업지역, 지구단위계획구역

용    도 : 교육연구시설

규    모 : 산업진흥센터(지상 2층), 안전성시험센터 및 시스템 실증센터(지상 1층)

공 사 비 : 33,576,000 천원

설 계 비 : 1,692,000 천원 (부가가치세, 손해보험료 포함)

설계기간 : 착수일로부터 180일(공휴일 포함)

- 산업진흥센터: ~26.1월말

- 안전성시험센터 & 시스템 실증센터: ~26.1월말

- 장비(설비) 개념설계: ~25.10월말

사업 규모(연면적, 공사비, 설계용역비 등)는 발주기관의 사정에 따라 변경될 수 있으며, 예정공사비를 초과하지 않도록 설계

예정설계비는 기본 및 실시계획 비용(손해배상공제보험, VAT포함), 자문·심사 등 행정절차 자료작성, 각종 적정성 검토 및 심의, 현황측량, 지반조사 등 업무비용 및 수소 저장운송 클러스터 시험설비 개념설계 및 인허가 컨설팅 포함(인증수수료 계약자 부담)

참가 등록 후, 등록된 이메일로 변경 사항에 관련된 공지가 진행되나, 공식 공지 사항은 홈페이지를 확인하여야 함

참가자는 홈페이지를 정기적으로 방문하여 공지 사항 등을 확인하여야 하며, 참가자가 홈페이지를 확인하지 않아 발생하는 불이익은 발주기관에 이의를 제기할 수 없음

1.3 공모방식

「건축설계 공모 운영지침(국토부고시 제2019-196호)」에 따라 ‘제안공모’로 시행한다.

1.4 공모 참가자격

공고일 현재 「건축사법」 제7조에 따른 건축사 면허를 소지하고, 동법 제23조에 따라 건축사사무소의 등록을 마친 자, 회사(업체)간 공동이행방식에 의한 공동응모가능자로서 관계 법령에 의한 결격사유가 없는 자여야 한다.

공동이행방식으로 참여하는 경우, 대표자는 위의 자격 조건을 갖추어야 한다. 다만, 외국 건축사 면허 및 자격을 취득한 자는 상기 (1)항의 건축사사무소 개설자와 공동이행방식으로 참여 가능하며, 이 경우 국내 건축사가 대표자가 되어야 한다.

공동이행사(주관 및 공동참가자(사))는 해당 공모 참가 자격 조건을 갖추어야 한다. (주관 또는 공동참가사 중 최소 1개사 자격 보유 필수)

본 용역의 심사위원, 기술위원 혹은 그가 속한 업체 및 직원 등은 참가할 수 없다.

공고일 기준으로 휴업·폐업, 부정당 업체 지정, 영업(업무)정지, 등록 취소 등 결격사유가 있는 자이거나 이에 준하는 행정처분을 받고 그 처분기간 중에 있는 자는 참가할 수 없다.

1개 업체가 2개 이상 중복응모하는 것과 단독으로 응모 신청 후 공동으로 응모하는 것은 불가하며 중복응모 시 해당 업체에 대해서는 참가 자격을 박탈한다.

수소 저장·운송 클러스터 구축사업 설계용역 제안공모지침서

1.4 공모 참가자격		설계 공모 당선자는 기본 및 실시설계 용역 완료 시까지 기계, 전기, 소방, 통신 분야를 포함하여 설계하여야 하며, 특히 전기, 소방, 정보통신의 분야 설계 자격이 없는 경우 분야별 설계적격자와 공동도급(분담이행방식) 계약을 체결하여야 한다. 이 경우 공동도급의 대표자는 설계 공모 당선자가 된다. 그 밖의 계약에 관한 사항은 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」에 의한다. 시험장비설계는 기본사양서, Operation & Control Plilosophy, 설비 PFD 및 P&ID, 배치, 설비 List & 발주사양. 설비의 안전성검토(위험성평가), 관련 법령 인허가사항 검토 보고서(폭발위험 산정 결과 포함), 규제샌드박스 수행을 위한 절차 및 계획 등의 과업을 포함하여야 한다. 「전력기술관리법」 제14조에 의한 설계업(전문 설계 1종) 또는 설계업(종합설계)을 등록한 업체 또는 「기술사법」 제6조에 의한 기술사사무소(건축전기설비)를 개설·등록한 업체 「건설기술진흥법」에 의한 건설엔지니어링업(종합) 또는 건설엔지니어링업(설계·사업관리-일반) 또는 건설엔지니어링업(설계·사업관리-설계 등 용역-일반)으로 등록한 업체 「엔지니어링산업 진흥법」에 의한 건설부문(구조분야)과 기계부문(일반산업기계), 화학부문(화공분야), 산업부문(가스분야), 정보통신부문(정보통신분야)에 엔지니어링사업자로 신고한자 또는 기술사법령에 의하여 건설부문(구조분야)과 기계부문(일반산업기계), 화학부문(화공), 산업부문(가스), 정보통신부문(정보통신분야)에 기술사사무소를 등록한 업체 엔지니어링컨설팅업에 전문분야(가스)로 등록한 업체
1.5 공모 참가제한		지방자치단체 입찰 및 계약집행기준 등에 따라, 공고일 기준 최근 10년 이내 공공 및 민간에서 발주한 국내 설계용역으로, 수소시험센터 및 수소생산기지 등 수소 관련 건축용역에 관한 설계 완료 실적을 보유한 업체 실적을 확인할 수 있는 서류(실적관리기관 발급증명서(해당시), 계약서(공공 또는 민간 전체), 납품도서(평면도, 실별면적표), 발주처 확인서류 및 기타서류)를 반드시 제출해야 함 공동이행시 1개사는 반드시 수행실적을 갖추어야 하며, 이 경우 다른 공동도급사의 수행실적은 제한 없음 분담이행시 실적 기준을 충족하는 기계설비 분담사(기계부문 엔지니어링 사업자 신고업체)의 설계실적도 인정 가능하며, 이 경우에도 다른 공동 또는 분담이행사의 실적은 제한 없음. 다만 분담사의 실적을 확인할 수 있는 서류를 제출하여야 함 실적 증빙서류 검토 시 발주처는 추후 추가 자료를 요청할 수 있으며, 발주처 판단기준에 따라 부적합 실적으로 처리될 수 있음
1.6 공모 일정		일정은 발주처의 사정에 따라 조정될 수 있으며, 변경된 사항은 강원테크노파크 홈페이지 게시, 일정 변경 사항을 인지하지 못하여 발생하는 불이익 책임은 참가자에게 있음 본 설계 공모에 현장설명은 있지 않음

1.6 공모 일정

구 분	일 정	비 고
공모공고	25.6.24.(화)~25.6.30.(월) (7일간)	⋅조달청 나라장터 및 재단법인 강원테크노파크 홈페이지 게시
참가등록	25. 6.30.(월), 17:00까지 (공고일로부터 7일간)	⋅등록처 : 재단법인 강원테크노파크 글로벌사업단 에너지센터 (삼척시 언장1길 27, 103호)
질의접수	25.7.1.(화)~25.7.2.(수) (2일간)	⋅이메일 접수 : chosb@gwtp.or.kr
질의회신	25.7.3.(목)~25.7.4.(금) (2일간)	⋅강원테크노파크 홈페이지 게시
공모안 제출	25.7.8.(화)~25.7.21.(월) (15일간)	⋅접수처 : 재단법인 강원테크노파크 글로벌사업단 에너지센터 (삼척시 언장1길 27, 103호)
발표 및 심사	25.7.22.(화)~25.7.24.(목) (3일간)	⋅장소 : 재단법인 강원테크노파크 (삼척시 언장1길 27, 3층)
심사결과 발표	25.7.25.(금) (1일간)	⋅당선자 서면 및 유선통보 ⋅재단법인 강원테크노파크 홈페이지 게재

1.6 공모 일정

일정상의 모든 수속은 업무시간(09:00 ~ 17:00)에 한함

상기 일정은 변경될 수 있으며, 변경 시 강원테크노파크 홈페이지 게재

제안공모 진행 기간 중 응모자의 소재지, 이메일, 전화, 팩스 등이 변경된 경우(착오 입력 등 포함) 신속히 알려야 하며, 이로 인하여 발생하는 모든 책임은 응모자에게 있음

1.7 참가 등록

등록기간 : 2025년 6월 30일(월) 17:00까지

등 록 처 : (재)강원테크노파크 글로벌사업단 에너지센터

주    소 : 삼척시 언장 1길 27, 103호 에너지센터

전화번호 : 033-573-3630

등록방법 : 방문 및 우편 접수(이메일 접수 불가)

참가 등록 마감 기한 전까지 접수분에 한해서 인정
(등록처 사무실 입장자에 한함)

우편 접수 마감 기한 날 접수분에 한해서 인정

제공자료 내용의 일부 혹은 전부는 설계 공모 이외의 다른 목적으로 사용할 수 없다.

제공자료 내용은 실제 현황과 다소 차이가 있을 수 있으며, 당선자는 설계 시 이를 보정하는 작업을 하여야 한다.

제출서류는 “5.1 제출 도서 및 분량”에 따름

1.8 질의 및 응답

본 제안공모의 지침서, 제공 도서류, 기타 공모의 진행과 관련하여 질의가 있을 때에는 [서식 5]에 따라 공고된 질의접수 기간 내 설계 공모 발주처의 이메일로 정해진 절차에 따라 질의를 접수하며, 전화를 통한 질의는 받지 않음

질의서는 기간 내 접수하여야 하며, 질의는 참가자(업체)별로 1회에 한함

질의는 한글을 사용하여 명확히 작성하여야 하며, 모든 질의에 대한 답변은 한국어로 모든 참가자에게 제공됨

질의답변은 공고된 일정에 따라 홈페이지에 게시됨

1.8 질의 및 응답

질의 사항에 대한 재단법인 강원테크노파크의 답변 내용은 설계 공모지침서와 동일한 효력을 가짐

메일 전송 오류 등으로 내용을 확인할 수 없는 경우, 질의자의 인적 사항 등 질의서상의 기재사항이 누락된 질의, 질의내용이 설계 공모지침과 관련이 없는 사항에 대하여는 응답하지 아니할 수 있음

설계 공모 응모 신청 마감 이후 발주처에서 공지 사항이 발생할 경우 홈페이지에 게재하고 이를 확인하지 못한 결과에 대한 책임은 응모신청자에게 있음

1.9 공모안 제출

제출일시 : 2025년 7월 21일(월) 17:00까지

제출장소 : 재단법인 강원테크노파크 글로벌사업단 에너지센터

주    소 : 삼척시 언장 1길 27, 103호 에너지센터

전화번호 : 033-573-3045

제출방법 : 방문 및 우편 접수(이메일 접수 불가)

※ 방문 접수는 규정된 제출 도서 목록 이외의 도서류 제출은 불가

1. 제안서 제출서	[서식 8]	1부
2. 담당 건축사 경력 및 실적	[서식 9] ① 실적관리 수탁기관 또는 발주기관의 증빙서류 포함	1부
3. 청렴서약서	[서식 10]	1부
4. 설계 공모 제안서	① 담당 건축사의 대표작품 포트폴리오 2작품 (담당 건축사로 수행했던 작품이어야 하며 증빙서류 제출) ② 수행계획 및 방법 부문	10부
5. USB	(PDF 형식 파일로 저장) ① 모든 내용을 저장한 USB	1식
6. 심사위원 기피·회피 신청서	[서식 12]	1부
7. 개인정보 수집 및 이용 동의서	[서식 13]	1부
8. 전시·홍보 및 출판 등 이용 동의서	[서식 14]	1부
9. 참여자 명단	[서식 4]	1부
10. 위임장 및 재직증명서	[서식 6]	1부
11. 발표 자료	(PPT 또는 PDF 형식 파일로 저장) ① 표지 제외하고 본문만 작성(총 30매 이내) ② 제출 마감일시 이후에는 수정 및 보완 불가	1식
12. 응모신청서 접수증		1매

응모작품 수는 응모자 별로 1점으로 하며, 추가제출이나 반환·열람·수정 및 보완 등은 불가

응모 신청서류 작성 및 성과물 등에 관계되는 모든 비용은 응모자 부담

1.10 공모안 발표 및 심사		심사일시 : 2025년 7월 22일(화) ~ 24일(목) (응모작품 수 및 발주처 사정에 따라 변경될 경우 유선으로 통보) 심사장소 : 재단법인 강원테크노파크 글로벌사업단 에너지센터 (삼척시 언장 1길 27, 103호 에너지센터) 심사 방법 심사는 정량적 평가와 정성적 평가로 구성됨 정량적 평가는 발주부서에서 평가하여 심사 당일 심사위원장에게 제출함 정성적 평가는 심사의 전문성 및 공정성을 높이기 위해 사업의 특성 및 심사위원 의견에 따라 투표제 또는 채점제를 선택·병행할 수 있음
		구체적인 심사 방법은 설계 공모 심사위원회에서 결정하며, 원활한 심사를 위해 응모작품 수에 따라 심사방식이 변동될 수 있으므로 변경 시 추후 공지
		발표자 : 담당 건축사 또는 참여자(대리인) 대리인은 설계 공모공고 이전부터 재직 대리인은 발표 시 위임장, 재직증명서 및 4대보험 가입증명서 지참 발표내용 : 설계설명서 PPT는 설계설명서 내용만으로 구성하되 설계설명서 내용 중 일부는 확대 편집 가능 설계설명서 이외의 내용을 넣을 경우 발주처에 의해 삭제될 수 있음(폰트, 이미지 등 설계설명서와 동일하게 작성) 발표 시간 20분을 감안하여 작성하며 장소, 발표 시간 및 순서는 추후 통지
1.11 심사 결과발표		발표일시 : 2025년 7월 25일(금) 발표방식 : 재단법인 강원테크노파크 홈페이지 게시 입상작 보상(세부 사항은 4.3 참조) 제출 작품 반환 ※입상작 외의 작품들에 대해서는 결과발표 후 명시된 기간 내 반환(재단법인 강원테크노파크에서 응모자 직접 수령에 한함)할 예정이며, 기간 경과 후 반환 되지 않은 작품들에 대해서는 폐기할 예정임

	공모지침
	2.1 배경 및 목적
	2.2 대상지 개요 및 현황
	2.3 설계의 기본방향
	2.4 시설별 공간구성계획 방향
	2.5 프로그램 및 면적

2.1 배경 및 목적		수소의 저장·운송은 수소경제의 시작과 끝을 연결하는 핵심 분야이나, ‘생산’ 및 ‘활용’에 비해 상대적 성장지연 상태 수소의 활용 및 생산·공급 부문의 육성은 현재 성장의 기틀마련과 가시적 성과가 창출되는 단계 수소 저장·운송 부문의 육성은 상대적으로 ‘미미’한 상황이며, 투자 및 성장이 지연될 경우 국내 수소경제는 ‘생산’과 ‘활용’이 연결되지 못하는 불완전한 형태로 활성화되는 위험성 존재 수소 저장·운송의 경제성과 효율성 확보를 위해서는 다양한 수소형태별 특장점에 대한 고려와 극저온 기술의 검증을 통한 상용화 및 도입 필수 수소생산부터 소비까지 국내 수소산업 전주기 제품의 세계 기술 경쟁력 확보를 위한 One-Stop 서비스 지원 필요 강원특별자치도 동해시 일원에 수소 저장·운송 산업 육성과 수소경제 공급망의 경제성·안전성·효율성 확보를 위한 클러스터* 구축 * 3개 건축시설(수소 저장·운송 산업진흥센터·안전성시험센터·시스템 실증센터)
2.2 대상지 개요 및 현황		대지위치 : 동해시 추암동 705, 714~729 (17필지), 북평제2일반산업단지 사업범위 대지면적 : 15,517㎡ - 산업진흥센터 : 5,261㎡ (2층) - 안전성시험센터 : 5,586㎡ (단층, 방폭/비방폭 구조) - 시스템 실증센터 : 4,670㎡ (단층, 방폭/비방폭 구조) 지역지구 : 일반공업지역, 지구단위계획구역
		사업 범위 내 향후 설치 해당 지침서 기준으로 공모안 작성 자료 내용은 실제 현황과 다소 차이가 있을 수 있으며, 당선자는 설계 시 이를 보정하는 작업 필요

2.2 대상지 개요 및 현황
2.3 설계의 기본 방향		향후 증축 가능성을 고려하여 최대한 여유 부지를 확보하여 계획 향후 증축 건축물과의 연계성을 고려하여 계획 산업진흥기반시설(산업진흥센터 및 안전성시험센터) 및 기술검증기반시설(시스템 실증센터)의 기능과 특성을 고려한 실별 및 층별조닝과 동선 계획 각 실의 기능 및 성격(방폭 및 비방폭)에 적합하도록 계획하고, 내·외부 마감 재료는 단열, 방음, 방습, 기밀 등을 고려한 합리적인 재료로 계획 공사비 절감을 위한 배치 및 평면 계획 건축물 용도에 부합되도록 계획 차량 동선과 보행자 동선, 장비반입 동선을 분리하여 계획 시대 변화에 따른 요구와 기능의 변화에 대한 융통성 있는 공간과 각 실별 계획은 창의적으로 제안하되 충분한 가변성을 가지고 기능 변화에 능동적으로 대처할 수 있도록 계획 공간구성에 있어서 상충 기능은 분리하고, 상호보완기능은 인접 배치하도록 계획 부지 공간구성 및 건축물의 형태는 각 센터의 특성을 살리되 주변환경과 조화를 이루고 지역의 장소적 특성을 가미한 창조적이고 실용적인 계획 제시 공모안 제출 시점에서 관계법령(입법예고)에 적합하도록 계획

2.3 설계의 기본

방향

배치계획

각 센터 및 주차장 등 전체적인 배치는 지구단위계획 지침의 분석을 통하여 주변 환경과 조화를 이루는 배치 계획

초기 설계 시 확장 가능한 공간 배치를 고려하여, 필요시 추가적인 공간을 손쉽게 증축할 수 있도록 계획하고 향후 증축될 건물과의 연계성도 고려하여 배치

진입도로로부터의 인지성 및 경관, 채광 및 조망을 고려하여 배치

노약자와 장애인 등 모든 이용객이 접근, 이용, 이동함에 있어 편리하고 안전한 무장애 시설(장애물없는 생활환경(Barrier Free)인증)에 준하는 계획(해당시)

건축물의 효율적인 차량 접근을 위한 배치 계획

이용객의 휴게를 위한 옥외 휴게시설과 내외부 연계도 고려한 계획

지침에 명시되지 않은 사항이라도 필요하다고 판단되는 사항은 협의하여 계획에 반영

교통 및 외부 동선계획

대지로의 차량 진출입은 원칙적으로 차량 출입 허용 구간 내에서만 가능하며 다만, 건축물의 용도에 따라 부득이한 경우 당해 허가권자는 건축위원회의 심의를 거쳐 변경 가능

수소실험이 많은 환경을 고려하여 각 동과 주차장 등을 효율적이고 안전하게 접근할 수 있도록 동선을 계획하고 보호시설과의 거리 준수

대지 내 차량 진출입로 조성방안을 마련하고 진입로는 보차분리 환경으로 조성하여 차량 진출입으로 인한 보행로 단절을 최소화하여 계획

화재 및 비상시 대피 동선과 소방진입용 동선(소방차로)을 확보하여 계획

자전거 및 이륜차(오토바이) 이용자를 고려한 보관 및 주차공간을 조성하고 우천시를 대비하여 계획

주차공간은 법정 대수 이상으로 계획하여 여유로운 주차공간 확보

물품 및 장비 반‧출입 분리수거처리 등 서비스 유지관리를 위한 별도공간 및 동선 확보

평면(내부공간)계획

수소 저장·운송 산업진흥센터

- 지하 1층 : 기계실, 전기실/발전기실 등으로 구성 (구성안 제시)

- 1층 : 지원조직(기업지원실, 종합정보실), 전시홍보실, 체험관, 운영총괄센터, 세미나실, 회의실 등으로 구성

- 2층 : 기업연구소, 회의실, 회의실, 실증지원실, 기타시설 등으로 구성

- 입구기업연구소, 공공연구소 및 민간연구소는 1개소 당 6인 이상이 근무할 수 있도록 배치

- 일반EV 및 화물EV를 각각 이용할 수 있도록 계획

수소 저장·운송 안전성 시험센터

(검토사항) ※ 예시용 참고자료이며, 상세내용 구성안 제시

- 비방폭구역 사무동은 방폭구역에서 안전거리가 확보된 공간 배치

- 방폭구역내 모든 전기설비는 방폭구조로 설치

- 고압가스시험동 및 극저온시험동 내 방폭형 호이스트 설치 구조

- 저장탱크 및 압력용기 등 고하중 제품군 안착부는 고압가스안전관리법에

의거하여 설계

- 고압가스 시험동은 4m X 6m의 지하 Pit 및 시험동 내 5m X 6m 이상의 기자재 창고를 포함

- 내압시험동 내부는 항온항습 유지가 되도록 계획

- 내압시험동 내 3m X 4m 지하피트 포함

- 야외 가스공급동은 지붕이 없는 공작물로 구축

- 방폭구역 건물의 벽체는 철근콘크리트 0.3m 이상 두께 확보

- 방폭구역 각 동의 문은 차량 진입로 방향으로 (폭)5mx(높이)3m 이상의 방폭문 계획, 그 외 다른방향 (폭)2.6mx(높이)2.8m 이상으로 계획

- 비방폭구역 각 사무동 문은 (폭)2.6mx(높이)2.8m 이상으로 계획

- 차량진입로 폭은 15m 이상으로 튜브트레일러 및 탱크로리 출입, 정차 시 회전반경 및 도로통행에 문제없도록 계획

수소 저장·운송 시스템 실증센터

(검토사항) ※ 예시용 참고자료이며, 상세내용 구성안 제시

- 비방폭구역 사무동은 방폭구역에서 안전거리가 확보된 공간 배치

- 방폭구역내 모든 전기설비는 방폭구조로 설치

- 제품시험동 내 방폭형 호이스트 설치 구조

- 제품시험동 내 별도의 방폭형 통합모니터링실 구획

- 저장탱크 및 압력용기 등 고하중 제품군 안착부는 고압가스안전관리법에 의거하여 설계

- 액화수소 공급동 및 저장탱크 시험동은 지붕이 없는 공작물로 구축

- 방폭구역 건물의 벽체는 철근콘크리트 0.3m 두께 확보

- 방폭구역 각 동의 문은 차량 진입로 방향으로 (폭)5mx(높이)3m 이상의 방폭문 계획, 그 외 다른방향 (폭)2.6mx(높이)2.8m 이상으로 계획

- 비방폭구역 각 사무동 문은 (폭)2.6mx(높이)2.8m 이상으로 계획

- 차량진입로 폭은 15m 이상으로 튜브트레일러 및 탱크로리 출입, 정차 시 회전반경 및 도로통행에 문제없도록 계획

공통사항

- 각 실 및 동별 배치는 급기 및 배기 배관 길이 절감을 고려하여 평면 계획

- 방폭건축물 외 옥상은 태양광 및 기타 시설 등의 설치가 가능하도록 설계하중 고려하여 계획

- 수소 저장·운송 산업진흥센터 기계실 및 전기실/발전기실은 지하에 위치하도록 계획

- MDF/방재실은 지상에 설치하며, 출입문 통제 등 보안설비가 갖추어진 공간에 계획

- Utility, 기계실, 전기실/발전기실은 장비의 특성을 고려한 평‧단면 계획

- 기계실의 크기는 최소 9mx12m 이상으로 계획하고, 층고는 6m이상으로 계획

- 상호 관련성을 갖는 실들을 인접 배치하여 불필요한 동선이 유발되지 않도록 계획

- 본 스페이스 프로그램 및 면적은 설계자의 아이디어에 따라 공간 프로그램, 실별 면적, 구성 등 자유로운 제안 가능

- 각실 면적은 기준 면적의 ±3% 이내에서 설계자 제안에 따라 조정 가능

옥외공간 계획

주차면 최대 확보로 인해 보행자에 대한 배려가 부족하지 않도록 이용자 편의 증진을 위한 외부공간 조성

향후 증축 가능성을 고려하여 최대한 여유 부지 확보

입면계획

주변 자연환경 및 주변 건물과 전체적인 조화를 유지하되 상징성, 정체성 및 인지성을 확보하여야 하며, 이용객에게 친밀감을 줄 수 있도록 계획

디자인 요소는 통일성 있고, 형태 및 색상이 서로 조화될 수 있도록 계획

에너지절약 측면을 고려한 건물 방향, 건물 외부마감재, 창호 크기, 개폐 방식 등을 고려하되 충분한 자연환기를 할 수 있도록 계획

단면계획

건물의 특성, 외부공간과의 조화, 실의 쾌적성, 설비공간 등 수직적 요소를 분석한 후 건물 높이를 계획

대지의 계획 레벨 및 도로와의 연계성을 고려하여 합리적인 지반선(G.L)을 계획하고, 지반면은 해당 위치의 인접 도로 및 인접 대지의 지표면보다 낮지 않도록 계획

다음에 해당하는 실의 층고는 각 기준에 부합하도록 계획

구분		실 명	층 고
산업 진흥센터	지하 1층	기계실	6M 이상
		전기실/발전기실	4M 이상
	1층	전시홍보실	적정 층고
		운영센터	적정 층고
	2층	기업연구소	적정 층고
		세미나실	적정 층고
		회의실	적정 층고
안전성 시험센터	1층	실가스 시험동	5M 이상
		야외 가스공급동(지붕없음)	5M 이상
		비방폭구역 각 동	적정 층고
시스템 실증센터	1층	제품시험동	5M 이상
		액화수소공급동(지붕없음)	5M 이상
		저장탱크시험동(지붕없음)	5M 이상
		비방폭구역 각 동	적정 층고

이외 실의 천장고는 실의 용도, 면적, 기능을 고려하여 적정한 높이와 폭을 산정하되 공간 쾌적성 및 공사비 절감을 함께 고려하여 계획

공사비를 고려하여 적정한 층고로 계획

재료계획

방폭구역의 출입문은 방폭형으로 내구성이 우수한 문으로 계획하고 그 외 비방폭 구역의 경우 내구성이 우수한 자동문으로 계획, 필요에 따라 밀폐, 차음 등의 기능이 있는 구조로 계획

기업지원실 및 전시홍보실은 디자인적 미려함을 고려하여 계획

질감 및 내후성, 내구성, 비오염성이 좋은 재료를 선정하여야 하며, 특히 내장재의 경우 “실내공기질관리법”에 따라 실내 공기를 오염시키지 않고 유해 물질이 적은 재료로 선정

색채는 내부적으로 통일감 있는 색채를 활용하여 각 센터(동)마다 이질감이 없이 조화를 이룰 수 있도록 계획

기계, 설비계획

가스 및 공조, 설비, 가스 배관류 설계

용도별, 시간대별 분석을 통하여 조닝을 분리하여 적합한 공조방식을 채택하며, 다음과 같은 사항을 면밀히 검토하여 적절한 조닝(Zoning)과 부가적인 냉·난방 보조장치 설치로 불편이 발생하지 않도록 하고 에너지 절약도 도모

공조·환기·냉·난방은 계절에 따른 외기 온도 변화, 방위별 태양열 부하, 실별 재실자의 체감 온도 차이에 따라 온도와 환기를 중앙감시반에서 원격으로 조절할 수 있도록 계획

EHP, GHP 등 개별 냉·난방장치 적용 시 개별 제어 및 중앙감시실에서 원격관제가 가능하도록 계획

건축 구조물로의 진동 전달을 방지하여 장비와 측정분석 장비의 오류가 없도록 최적의 설계 반영

입상 샤프트 및 기계실, 공조실 등 주요 메인 계통의 배관 및 덕트는 소음과 진동이 구조체에 전달되지 않도록 사전에 계산서를 작성해 검토한 후 필요시 적절한 방음·방진장치 설치

벽과 바닥을 관통하는 덕트 및 배관 등도 벽과 분리되어 진동이 전달되지 않도록 계획

가스설비는 장비의 중요 장치로서의 신뢰성, 안전성을 확보한다. 또한 긴급 상황 발생을 고려하여 반드시 예비 공급 설비를 설치하여야 하며, 경제적이고 안정적인 공급이 가능하고 중앙감시와 관리가 용이하도록 계획

고압가스 안전관리법 및 가스설비 관련 법규에 적절하도록 설치해야 하며, 한국가스안전공사 등 관련 기관의 인허가 업무 포함

가스 공급시설과 흡인 장치는 장비별 용도에 맞게 설계

가스 기계실 및 저장소는 기계와 용기의 반입이 용이하도록 계획

유지관리를 위하여 장비별, 구역별 ZONE 밸브박스 및 각 층에 차단밸브를 설치하고 긴급 시 가스 공급을 중단하지 않고 보수가 가능하도록 계획

가스 기계는 정전에 대비하여 비상 전원을 접속하도록 계획

건물 외부에 설치되는 가스저장소는 건축물의 미관을 해치지 않는 위치에 계획하고 별도의 가림막 설치

장비 설치되는 센터(동)별 압축공기 공급되도록 설계

구조계획

각 실의 용도에 따른 적재하중을 세밀히 검토하여 구조계획을 하여야 하며, 건축법 및 건축물의 구조기준 등에 관한 규칙, 건축물의 하중 기준 등 건축주고 관련 규정에 적합하게 계획

장스팬 구조의 경우 합리적이고 안정성 있는 구조계획 수립

공조시설의 옥상 노출형으로 적용 시 진동과 하중을 고려하여 계획

구조물에 사용성 및 내구성 기준 이상의 균열이 발생하지 않도록 구조계획 및 설계상 배려하여야 함

구조형식 및 단면의 크기 등은 시공성과 경제성을 고려하고 각 실별 적정 층고를 고려하여 계획

재난과 지진, 풍하중, 지반침사 등 각종 변형을 고려하여 계획

산업진흥센터는 향후 수직 증축을 고려하여 기초를 지상 3층까지 지지할 수 있도록 구조계획 시 반영

주요장비의 사양과 하중을 고려하여 구조 계획

수소 저장·운송 안전성 시험센터 시험설비 설계

목적 : 기체 및 액화수소에 적용되는 제품군(배관, 밸브, 펌프, 저장탱크 등)의 통합 시험솔루션을 제공하여 관련 산업의 선도적 기술 경쟁력을 확보하기 위한 기반 및 엔지니어링 테스트베드를 제공

주요 평가 시스템은 초고압 기체수소 평가설비, 극저온 액화수소 평가설비, 기타 설비류로 구성

수소 저장·운송 안전성 시험센터에 구축되는 설비는 실가스 시험동, 야외가스공급동, 사무동, 내압시험동 내 설치되며, 현장여건 및 사업의 진행에 따라 과업 범위는 변동될 가능성 있음 (각 동의 명칭은 예시이며 제안사에서 구상안을 제시)

실가스 시험동은 건축물로 구성되며 야외 가스공급동은 공작물로 구성

고압가스시험동 및 극저온시험동 내 방폭형 호이스트 구축 반영

고압가스 시험동 및 야외가스 공급동의 가스공급 시스템 구성은 아래와 같다.

(예시)

초고압 시험장비 List

구분	설비명	주요사양
1	부품시험챔버 (실가스시험동)	수소모빌리티용 밸브 및 산업용 밸브 내구성 시험이 가능한 구조 온도 조절 가능구조(-45~120℃) 방폭형 구조로 검사품 적용 챔버 내 수소검지 및 안전장치 장착 내압 0.5MPa 이상
2	부품시험챔버용 기반설비 (실가스시험동)	부품시험챔버 온도조절을 위한 열교환 시스템 챔버 내 가스공급이 가능한 라인 구성(질소 및 수소) 챔버 벤트 라인 구성
3	수소가스 압력반복 가압시험설비 (야외 가스공급동)	120MPa급 이상 수소가압 유압부스터 (가혹압력반복 시험설비 연동 설계) TPRD 최대유량시험이 가능한 구조 가스누출 시험설비에 반복가압이 가능한 구조
4	가압 장치 (실가스시험동)	수소가스 압력반복 가압시험 설비라인과 연동하여 가압 압력조정 : 10~100MPa 및 5MPa 이하 각각 압력조정 방폭형 고저온 항온챔버(-40℃이하, 85℃ 이상) : 수소가스 정량적 누출시험용(전용 진공펌프 및 디텍터 포함) 버블감지용 수조식 고저온 챔버(-40℃이하, 85℃ 이상)
5	가혹압력반복 시험설비 (야외 가스공급동)	- 고압압축기 : 100MPa급 유압부스터 중압압축기 : 5MPa급 가스부스터 저압회수탱크 : 2MPa급 중압압력용기 : 20MPa급 고압압력용기 : 100MPa급 실가스 시험동에 가스공급(배관설계포함) * 수소가압 및 회수에 문제가 없는 적정 용량 산정 필수
6	탈착력, 굽힘모멘트 시험설비 (실가스시험동)	과토크 : 100N-m급 굽힘모멘트 : 30kgf급 비금속재료 투과성 시험설비 : 90MPa급(CHMC2 시험) 수소취화 디스크 파열시험설비(ISO 11114-4 시험)
7	낙하시험설비 (비방폭구역 내압시험동)	시험제품 수직낙하 충격측정(200N 이상) 100MPa 기체질소 가압이 가능한 구조
8	수압반복 및 내압시험설비 (비방폭구역 내압시험동)	최대 300MPa급 내압시험 부스터 시험제품 수압반복 시험이 가능한 구조
9	합성가스분석기 (비방폭구역 내압시험동)	포터블 O2, H2, CO, CH4 분석용 정확도 1% 이내
시험규정		EC79(EU406) GTR No13 HGV 3&4 ISO 19880-3 자동차용내압용기 안전에 관한 규정 (별표7 및 별표11)

(예시)

극저온 시험장비 List

구분	설비명	주요사양
10	용기수압 시험설비 (실가스시험동 및 야외 가스공급동)	극저온 중소형 용기 시험을 위한 액화주입 시스템(단열배관 및 PBU를 포함)
11	액화수소 저장용기 BOR 측정설비 (실가스시험동)	고정식 BOR 측정(60kg/day 이상) 측정대상 : 용기, 진공단열배관 측정을 위한 계측 및 제어장치, 연결구 포함
12	이동식 수소충전소 검증장치 (실가스시험동)	이동식 BOR 측정(150kg/day 이상) 측정대상 : 용기, 압력용기, 저장탱크 측정을 위한 계측 및 제어장치, 연결구 포함
13	Gas Leak 및 이송 성능시험기 (실가스시험동)	포터블 수소 리크디텍터(본질안전구조) : 감도 0.5ppm-0.2% H2 2MPa급 액화수소 이송장치
14	진동복합환경챔버 (야외 가스공급동)	소형 수소 재액화 챔버 및 단열호스 (방폭시험장 구성과 연동)
15	극저온 측정시스템 (야외 가스공급동)	소형 수소 재액화기(10kg/day급) (진동복합환경챔버와 방폭시험장 구성과 연동)
16	방폭시험장 (야외 가스공급동)	액화수소 모빌리티 및 산업용 니콘용기 NER 시험을 위한 전용 시험장 구성(이동식 방호벽 적용) 방폭형 CCTV 이동식 유압 호이스트 이동식 계측기(압력, 온도, 진공) 액화수소용 호스 및 베이오넷 2ton급 전동지게차
17	극저온 펌프 및 피팅 테스트 장비	성능시험용 4ton급 액화수소 저장탱크 피팅 및 밸브류 평가 장치(스키드 포함)
18	품질 및 유량측정 시험설비 (야외 가스공급동)	극저온 액화수소 유량 및 품질 측정을 위한 전용 스키드 및 계측기 극저온 액화수소 이송을 위한 통합 단열배관 라인 구성
19	질소가스 압력반복 및 최대유량 시험설비 (야외 가스공급동)	액화질소 저장탱크 * 센터 전체 질소가스 공급에 적정한 용량 산정 필수(NER Test를 위한 사전냉각, 퍼지용, 밸브작동용) 100MPa급 가압장치 포함
20	냉각가스밸브 시험설비 (야외 가스공급동)	액화질소 저장탱크 기화장치 및 부속 유틸리티 액체 및 기체 질소공급을 위한 배관라인
시험규정		ISO 13984&13985(극저온차량탱크) ISO 24490(극저온펌프) ISO 21011(극저온밸브) ISO 28921(극저온차단밸브) ISO 21029(1ton급 극저온탱크로리) KGS Code AC 111(압력용기, 저장탱크)

기타 설비 List

구분	설비명	주요사양
21	모니터링 설비 (사무동)	기체 및 액화수소 통합 모니터링 시스템 기체수소 50인치 모니터 2대(PC포함) 액화수소 50인치 모니터 2대(PC포함) 서버 및 UPS 포함
22	액화수소 시뮬레이션 시스템 (사무동)	Thermal Desktop 구축 GC : 분할/비분할 모세관 시료주입, 열전도검출(질소 ~ 200ml/min, 수소 ~1,000ml/min, 자동유량조절, 윈도우 호환)

수소 저장·운송 시스템 실증센터 시험설비 설계

목적 : 3인치 이상 중대규모 액화수소에 적용되는 제품군(배관, 밸브, 펌프, 저장탱크 등)의 빠른 시장진입을 위해 다양한 극저온 평가를 통한 기술검증 플랫폼을 제공

주요 평가 시스템은 중대용량 극저온 액화수소 평가설비로 구성

수소 저장·운송 시스템 실증센터에 구축되는 설비는 제품시험동, 액화수소공급동, 저장탱크시험동 내 설치되며, 현장여건 및 사업의 진행에 때라 과업범위는 변동될 가능성 있음 (각 동의 명칭은 예시이며 제안사에서 구상안을 제시)

제품시험동과 통합모니터링실은 건축물로 구성되며 액화수소 공급동 및 저장탱크 시험동은 공작물로 구성

제품시험동 내 방폭형 호이스트 구축 반영

(예시)

설비 List

구분	설비명	주요사양
1	고압수소 압축패키지 (제품시험동)	액화수소 기화기 후단 100MPa급 부스팅 시스템 액화수소 밸브류 기밀 및 내압시험을 위한 가압라인 구성(검지장치 포함)
2	가스제어 및 전기제어판넬(제품시험동)	가스(수소 및 질소) 인입 및 퍼징, 제어라인 등 구성
3	저장용기 (제품시험동)	긴급차단장치 평가 스키드 구성
4	수소충전기 (제품시험동)	안전밸브 평가 스키드 구성
5	저장탱크 (액화수소 공급동)	4ton급 액화수소 저장탱크 2기(기화장치 및 구성라인 포함)
6	펌프시스템 (액화수소 공급동 및 제품시험동)	2MPa급 sLH2 구현이 가능한 펌프시스템 20kg/day 이상 재액화기 1식 액화질소 저장탱크 및 라인구성(기화기 포함) 통합모니티링시스템(50인치 모니터 2대, PC 2대, 서버 및 UPS 포함)
시험규정		ISO 24490(극저온펌프) ISO 21011(극저온밸브) ISO 28921(극저온차단밸브) ISO 21029(1ton급 극저온탱크로리) KGS Code AC 111(압력용기, 저장탱크)

수소 등 시험설비 공통사항

가스공급을 위한 설계기준서

설비 Operation & Control Plilosophy

설비 PFD 및 P&ID, 배치도

설비 List & Spec.(장비 Data Sheet, 배관설비 사양서)

설비 전기용량 List(계측 설비 도면, 제어시스템 구성, 단선 결선도)

방폭구역 내 설치되는 설비 설계 안전성검토(위험성평가)

극저온 평가라인 열유동 해석 보고서

유틸리티 설비 용량계산 결과 보고서

시험기준 조사 및 시험항목 분석 보고서

고압가스안전관리법, 산업안전보건법 등 인허가사항 검토 보고서(폭발위험 산정 결과 포함)

규제샌드박스 수행을 위한 절차 및 주요사양 검토 보고서

2.4 프로그램 및

면적

[산업진흥센터 프로그램 및 면적 예시]

동	층	세부시설	단위면적 (㎡)	면적(㎡)	비 고
산업 진흥 센터	1층	전시홍보실A		254
		전시홍보실B		169
		전시홍보실C		254
		체험관A		170
		세미나실A		170
		세미나실B		170
		지원조직		85
		종합정보실(MDF/방재실)		254
		운영총괄센터		340
		공용(EV, 계단실, 화장실, 복도)		890
		소계		2,756
	2층	입주기업연구소(A,B,C,D)	170	680	4실
		민간연구소(A, B)	170	340	2실
		공공연구소(A, B)	170	340	2실
		회의실, 편의시설	169	338	2실
		지원조직(A, B)	84	168	2실
		공용(EV, 계단실, 화장실, 복도)		890
		소계		2,756
합계				5,512

[안전성 시험센터 프로그램 및 면적 예시]

동	층	세부시설	단위면적 (㎡)	면적(㎡)	비 고
안전성 시험 센터	1층	고압가스시험동		456
		고압가스시험동 내 기자재창고		100
		모니터링실 및 복도		200
		극저온시험동		550
		극저온시험동 내 기자재창고		150
		(공작물)고압수소공급설비동		300
		(공작물)LN2공급설비동		50
		(공작물)액화수소공급설비동		600
		사무동(창고 및 회의실 포함)		100
		복도 및 화장실		50
		내압시험동		200
		소계		2,756
합계				2,756

[시스템 실증센터 프로그램 및 면적 예시]

동	층	세부시설	단위면적 (㎡)	면적(㎡)	비 고
시스템 실증 센터	1층	실증시설 부지		1,350
		소계		1,350
합계				1,350

<프로그램 및 면적 공통사항>

프로그램 예시를 참조하되, 제시된 주요 기능과 시설의 특성을 고려하여 프로그램의 실별 위치와 면적, 조닝(Zonning) 등을 자유롭게 구성한다.

계획 시 접근성, 기능성, 관련 규정 등을 반영한다.

기존 사업계획서 상 예상 면적에 대한 예시이며, 부지면적 및 구축되는 장비 등 고려하여 적정한 건축면적 구상안 제시

	제안서 제출 및 작성
	3.1 제출 도서의 종류 및 분량
	3.2 제출양식 및 제출요령
	3.3 제안서 익명성
	3.4 제안서 구성 및 유의사항
	3.5 USB

3.1 제출 도서의

종류 및 분량

구분		제출 도서	수량	서식	비고
참가신청	1	참가신청서	1부	[서식 1]
	2	대표자 선임계	1부	[서식 2-1]
	3	공동참가 협정서	1부	[서식 2-2]
	4	사용인감계	1부	[서식 3]
	5	사업자등록증 사본	1부		- 공모 응모 시 각 1부
	6	건축사면허증 사본	1부		- 공모 응모 시 각 1부 - 외국 건축사의 경우 국토부 확인서 제출
	7	위임장 및 재직증명서	1부	[서식 6]
	8	기타 참가자격 증빙서류	각 1부		입찰참가 자격 관련 증빙서류
	9	수소 관련 설계 실적	1부		수소 관련 건축용역에 관한 설계 완료 실적
작품접수	1	제안서 제출서	1부	[서식 8]
	2	담당 건축사 경력 및 실적	1부	[서식 9]
	3	청렴서약서	1부	[서식 10]
	4	설계 공모 제안서	10부
	6	USB	1식
	7	심사위원 기피·회피 신청서	1부	[서식 12]
	8	개인정보 수집 및 이용 동의서	1부	[서식 13]
	9	전시·홍보 및 출판 등 이용 동의서	1부	[서식 14]
	10	참여자 명단	1부	[서식 4]
	11	위임장 및 재직증명서	1부	[서식 6]

3.2 제출양식 및

제출요령

공통사항

모든 제출 도서의 기본 표기는 한국어(일부 영문, 한자 허용)로 하고, 숫자는 아라비아 숫자로 한다.

축척과 방위는 각 도면에 정확히 표기한다.

규정된 축척이 없을 시 임의로 정하되, 같은 유형의 도면끼리는 통일한다.

3D 이미지 및 컬러 사용

제출 도서에 3D 이미지 사용은 가능하며, 컬러 사용은 1컷 이하로 제한한다.

3D 이미지를 위한 사용 프로그램의 제한은 없으나, 별도의 렌더링, 리터치는 불가능하다.

각종 개념도, 다이어그램 등은 자유롭게 표현이 가능하다.(단, 계획한 모형 사진의 사용은 불가)

도면(배치도 제외)은 흑백으로 작성하며, 선과 단색의 면으로만 표현이 가능하다.

모든 제출 도서는 익명성 유지를 위해 작품 제출 이후에는 고유번호(PIN)가 부여된다.

고유번호(PIN)는 작품 제출이 완료된 이후 발주자 측에서 별도로 부여하며, 제출자에게 공개하지 않는다. (제출자에게는 작품 접수번호만 공개된다.)

설계 공모 제안서를 제출할 때 공모지침서에 맞게 고유번호(PIN)를 기재할 수 있는 공간을 확보하여야 한다.

제출 도서 등에 대한 자세한 작성요령은 공모지침서의 내용을 따른다.

모든 제출 도서의 표지는 백색 무광택 스노우지, 내용 용지는 백색 무광택 백상지를 사용한다.

제출 도서 및 서식은 외부에서 보이지 않게 하나로 포장하여 제출한다.

모든 제출물은 참가자를 알 수 있는 어떠한 표기도 할 수 없다.

표지 우측 상단에는 아래와 같이 3cm인 정사각형 3개를 흑색으로 표기한다.

(단위 mm)

	30	30	30	20
									20
									30

3.3 제안서 구성

및 유의사항

순서	항목	세부사항	쪽수
1	표지	국문 공문 명칭만 기재 (제공된 표지 서식 참고)	1p
2	목차	배경 그림 없음	1p
3	3D 이미지	조감도 또는 투시도 (컬러는 1컷, 1회 사용)	2p
4	설계개요 및 면적표	제공된 서식 참고하여 작성	1p
5	기본계획방향	과업의 범위와 내용, 주요 고려사항 등	1p
6	대지 현황 분석	대상지 주변 현황 분석 및 배치 분석	1p
7	건축계획	계획 개념, 배치도, 평면도, 입면도, 단면도 등	8p
8	구조 및 토목계획	장비하중 반영된 구조계획 및 수직 증축 고려한 기초구조 등	1p
9	설비계획	기계, 전기, 통신, 소방설비, 공조, Utility 등	1p
10	법규검토 및 공사비	제공된 서식 참고하여 관련 법규검토 및 개략공사비 산출내역 작성	1p
11	과업수행계획	단계별 작업계획, 작업 방법, 과업 수행 일정, 과업 수행 체계 등	2p
12	업무이해도	수소를 활용한 건물 설계의 기본방향 및 주안점을 감안한 업무 수행 목표(전략)를 제시 건축설계/시공/운영/설비연계 등에 있어서 발생가능한 문제점을 제시하고 이에 대한 건축설계 측면의 방안 제시	2p
13	과제에 대한 제안	① (액화)수소 시험설비 구축에 대한 개념설계 및 인허가사항, 컨설팅 방안 제시 ② 건축별 사용목적에 적합한 건축물별 적정 면적 산출 및 산출근거 제시 ③ 설계 및 시공에 따른 (액화)수소 인허가 기관(KGS)과의 사전 업무 협력 방안 제시 ④ 수소특성 기반 건물/시설 시공시 안정성에 기반한 법적 검토 사항 및 대안 제시	4p
14	뒷표지	공란	1p
합계			총 27p 이하

※ 모든 페이지는 단면인쇄 하며, 표지, 목차, 간지도 총 쪽 수에 포함

3.3 작품 익명성

설계설명서 표지(서식 제12호)의 “인식 명칭”에는 “제안업체명”을 제안서 제출 부수 10부 중 1부만 기재하여 별도 제출하고 나머지 9부는 “인식 명칭”란에 『재단법인 강원테크노파크』으로 기재 제출

익명 사용 원칙은 심사위원회의 최종 결정 시까지, 설계 공모 전체기간 동안 유지되며, 익명 보존 방법은 다음과 같음

심사용 도서(설계설명서)는 심사번호만 기재하고 익명 관리

사무소 명, 응모자 명이 있는 원본 도서는 심사 종료 시까지 밀봉하고 개봉하지 않음

심사위원 심사용 도서에는 응모자를 인지할 수 있는 어떠한 암호나 기호 표기 불가 (위반 시에는 심사 시 불이익 또는 실격 처분을 받을 수 있음)

3.4 제안서 구성

및 유의사항

구분		설계설명서
용지 크기		A3
여백		상 30mm, 하 25mm 좌·우 20mm
폰트		신명조
크기		본문 제목, 소제목 등 : 자율 본문 내용 : 10pt 미만 사용 불가
도표, 이미지		자율
줄 간격		자율
분량		27p 이내(표지 포함)
재질	표지	흰색 스노우지(무광택), A3(횡) -용지 무게 : 120~180g/㎡
	본문	백색 무광택 백상지(단면인쇄)
	간지	없음
제본방법		A3(횡) 좌철(무사무선철)
제본 내용 및 순서		설계설명서 구성 참고

3.5 USB

설계 공모서 등의 모든 내용을 저장하여 제출 : 전자파일(PDF, 30MB 이하)

파일 크기는 책으로 인쇄할 수 있을 정도로 제출(최소 300dpi, A3 size)

제출한 USB는 반환하지 않음

	심사기준 및 당선작 선정
	4.1 심사위원회
	4.2 심사기준
	4.3 심사 결과발표 및 시상
	4.4 승계
	4.5 저작권 및 출판 전시·반환
	4.6 계약 및 분쟁 조정
	4.7 기타

4.1 심사위원회

심사위원 구성 : 심사위원 구성, 운영 및 개최는 국토부 “건축설계공모운영지침”에                  정하는 바에 따른다.

심사에는 심사위원 및 설계 공모 발주처의 담당 부서는 참석할 수 있다.

심사위원들은 심사위원장을 선출하고, 구체적인 심사방식 및 절차 등을 결정한다. 심사위원장은 설계 공모 규정을 준수하고 결정된 심사방식과 절차를 통해 심사위원들의 의견을 수렴하여 심사보고서를 작성하여 제출한다.

심사위원회는 아래의 사유에 해당하는 제출 작품을 심사위원의 합의에 따라 탈락시키거나 입상을 취소할 수 있다.

심사위원 및 공모 관계자에게 자문, 작품설명 등 이와 유사한 행위를 통해 작품의 익명성과 심사 공정성을 해칠 수 있는 행위를 한 작품

두 개 이상의 작품을 제출한 경우

설계 공모 규정을 위반한 작품의 경우

최종 심사 결과발표 이전에 응모작품을 공개한 자(SNS 포함)

기존에 공개된 타인 혹은 본인의 작품 또는 그와 유사한 작품 등

평가 방법에 대한 모든 내용은 심사위원회 의결에 의하여 달리 적용할 수 있다.

실격사항 : 다음에 해당하는 경우 실격으로 처리한다.

참가 등록 신청서에 허위사실을 기재한 경우

관련 법규 위배, 예정공사비의 초과 예상 등 실현 불가능한 설계안을 제출한 경우

직·간접적으로 심사에 영향을 미치는 부당한 청탁이나 압력을 행사한 경우

등록 취소, 휴업, 폐업, 업무정지 등의 사실을 숨기고 응모한 사실이 발견되었을 경우

그 외 공모지침을 중대하게 위반하여 심사위원회에서 실격으로 의결한 경우

심사위원 / 예비 심사위원 명단은 아래와 같다.

구분	성명	소속/직위
심사위원	이동훈	한국가스안전공사/수석
심사위원	이재용	정림건축종합건축 / 상무
심사위원	이승준	㈜가교통신기술 / 대표
심사위원	박창수	한국생산기술연구원/수석
심사위원	강윤식	강원대학교/조교수
예비 심사위원	서현우	동해전력/건축특급기술사
예비 심사위원	이용현	영월산업진흥원/팀장
예비 심사위원	김용일	강원대학교
예비 심사위원	김형준	KCL/건축공학박사

4.2 심사기준

심사는 다음과 같은 기준을 참고하되, 심사방식 및 절차 등은 심사위원회가 결정한다.

심사위원회는 「건축설계 공모 운영지침」(국토교통부고시 제2021-872호, 202.06.21 개정) 제20조에 따라 평가하며, 세부적인 사항은 심사위원회에서 결정

발표 20분, 질의 10분 (심사위원의 결정에 따라 변동될 수 있음)

평가방식은 채점제, 투표제, 채점제와 투표제의 혼합방식 등 심사위원회의 의결을 통해 자율적으로 결정

심사위원은 반드시 공모안에 대해 충분한 토론을 거쳐 평가하여야 하며, 배점 기준, 평가항목, 감점 사항 등을 반영하여 평가하며, 공모안의 평가사유서는 구체적으로 작성

원활한 심사를 위해 응모작품 수에 따라 심사방식이 변동될 수 있으므로 변경 시 추후 공지

채점제로 진행할 경우 세부평가기준 예시는 다음과 같다.

- 정량적 평가기준 : 20점

평가분야	중점평가 사항	비고
담당건축사의 경력	건축사 면허 취득일 이후 경력만 인정	7
담당 건축사 유사프로젝트 실적	건축서비스산업 진흥법제2조제5호에 따른 공공기관 및 유관기관에서 발주한 사업으로 “수소 관련 건축물” 용도에 해당하고 연면적 합계가 1,000㎡이상인 사업으로 최근 10년이내에 완료된 설계용역에 한함 실적관리 수탁기관 또는 발주기관에서 발급한 증빙서류 제출	10
지역업체 참여도	지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제13조 및 동법 시행규칙 제14조 규정에 의한 자격을 갖추고 입찰공고일 전일부터 입찰일까지 계속해서 주된 사업장 주소가 강원특별자치도에 소재한 업체	3

4.2 심사기준

- 정성적 평가기준 : 80점

평가분야	중점평가 사항	비고
업무이해도	수소를 활용한 건물 설계의 기본방향 및 주안점을 감안한 업무 수행 목표(전략)를 제시 건축설계/시공/운영/설비연계 등에 있어서 발생가능한 문제점을 제시하고 이에 대한 건축설계 측면의 방안 제시	20
과제에 대한 제안	① (액화)수소 시험설비 구축에 대한 개념설계 및 인허가사항, 컨설팅 방안 제시	5
	② 건축별 사용목적에 적합한 건축물별 적정 면적 산출 및 산출근거 제시	10
	③ 설계 및 시공에 따른 (액화)수소 인허가 기관(KGS)과의 사전 업무 협력 방안 제시	5
	④ 수소특성 기반 건물/시설 시공시 안정성에 기반한 법적 검토 사항 및 대안 제시	10
수행계획	건물의 완성도를 높이고 원활한 사업추진을 위한 합리적인 결정방안 제시 공정계획의 타당성 제시 단계별 과업수행을 위한 대안 제시	20
공모안 발표	추진 의지의 적극성 등	10
합 계		80

4.2 심사기준

평가분야		중점평가 사항	비고
감점 사항	법규 위반	건축법 등 관련 법령을 중대하게 위배한 경우
	지침 위반	익명성 위반 여부 건축 규모, 예정공사비, 주요 기능별 면적 등을 과도하게 위반한 경우 제출 도서 작성기준을 현저히 위반한 경우 기타 지침서에서 요구한 위판 여부

※ 설계심사 관계 규정 : 「건축설계 공모 운영지침」(국토교통부 고시)

4.3 심사 결과발표

및 시상

심사 결과는 심사일로부터 7일 이내 심사의 결과를 재단법인 강원테크노파크 홈페이지를 통해 실명으로 공개한다. 다만, 미입상자에 대하여는 비공개를 원칙으로 한다.

설계 공모 참가자는 평가 결과에 대하여 자세한 열람을 하고자 할 때는 심사 결과 공개 후 3일 이내에 재단법인 강원테크노파크 담당 부서에 요청하여야 하며, 설계 공모 참가자가 요청할 경우 심사과정의 녹취록을 열람할 수 있다.

심사 결과 공모목적에 부합하지 않거나 작품 수준이 현저히 떨어진다고 판단되는 경우 심사위원회의 의결을 통해 입상작을 선정하지 않을 수 있다.

※ 참가 업체가 2개 이상이 되지 않을 경우, 당선안을 선정하지 않으며 재공고는 5일로 한다.

미 입상작의 반환은 7일 이내 요구하여야 하며, 기간 안에 요청하지 않을 시에는 발주기관이 임의 처리하며, 응모자는 임의 처리에 관련하여 어떠한 경우도 이의를 제기할 수 없다.

응모자는 심사 결과에 대하여는 이의를 제기할 수 없다.

입상작 보상
(*보상비의 총액은 금 20,000,000원 이하로 한다.)

당선작 1점 : 설계용역(기본·실시설계)수행을 위한 협상권 우선 부여

기타입상자 : 심사위원회에서 점수가 높은 자 순으로 결정하며, 아래와 같이 정한다.
- 2등(1점) : 800만원(보상 예산의 4/10)
- 3등(1점) : 600만원(보상 예산의 3/10)
- 4등(1점) : 400만원(보상 예산의 2/10)
- 5등(1점) : 200만원(보상 예산의 1/10)

※ 보상 내용은 참가 업체 수가 5개 이상일 경우이며, 4개 이하의 경우도 상기 항목에 따름

※ 상기 보상금은 일체의 저작권료와 세금을 포함하며, 세금은 대한민국 세법을 따른다.

※ 공동응모의 경우 대표건축사에게 보상비를 지급한다.

※ 개별 통지 후 당선작을 제외한 입상자가 특별한 사유 없이 통지일로부터 30일     이내에 공모안의 작성 비용에 대한 보상 요청을 하지 않을 경우 보상금 권리를     포기한 것으로 간주한다.

4.3 심사 결과발표 및 시상		설계용역의 계약은 대한민국 관계 법령 및 재단법인 강원테크노파크 제규정에 따르며, 기본 및 실시설계와 이에 부수되는 인허가 수행을 포함한다. 설계자의 설계 의도가 구현되도록 해당 건축물의 건축 과정에 설계자가 참여(건축 서비스산업진흥법 제22조)하는 설계용역비와 별도로 추후 관계 법령에 따른다. 발주기관은 심사위원회 보완 요구 등의 사유로 당선작 수정을 요구할 수 있으며, 당선자는 적정성을 협의 후 계약 내용에 반영하여야 한다. 단, 설계변경의 범위에 따라 발주기관이 적정한 대가를 지급한다.
4.4 승계		※ 다음의 경우에는 당선작 제출 설계자에 부여하는 설계용역 수행권을 공모 심사 점수가 높은 입상자 순으로 승계할 수 있다. 이 경우 승계자는 보상금을 제외한 금액으로 계약한다. 당선작 설계자가 기본 및 실시설계 용역 수행권을 포기할 경우 당선작이 실격, 무효 등에 해당하는 사실이 발견된 경우 당선작 설계자가 등록 취소, 휴업, 폐업, 영업정지 등 여건 변화로 기본 및 실시설계에 필요한 법적 요건이 미비할 경우 당선작 설계자가 기타 이유로 기본 및 실시설계의 원활한 작업이 불가능하게 된 경우 기타 설계용역 진행 시 발주기관의 요구사항에 대하여 당선자가 거부하는 경우
4.5 저작권 및 출판 전시·반환		제출 작품의 저작권은 참가자에게 있고, 소유권 및 사용권은 발주처에게 있다. 발주처는 제출된 참가작품에 대해 필요하면 복사, 출판, 전시, 홍보 등의 목적으로 제출 작품의 전부 또는 일부를 사용할 수 있는 권한을 가짐 발주처는 후속 설계 과정에서 당선작의 아이디어를 직·간접적으로 이용하거나 변경할 수 있는 권리를 가짐 참가자는 참가신청서, 서약서, 출판동의서에 서약함으로써 발주자에게 제출한 작품에 대한 이용을 허락하는 것으로 간주 발주처는 당선작 및 수상작에 대한 저작권을 저작권법에 따라 별도로 협의한다. 다만, 당해 공모와 관련하여 전시, 홍보 등의 이용 목적으로 사용되는 경우에는 참가자의 동의서 제출로 가능하다. 입상작의 경우 반환하지 않는다. 당선작 발표 후 7일 이내에 반출하지 않은 제출 작품의 경우, 발주처가 임의로 처리 본 공모에서 각 참가자에게 제공된 각종 자료는 발주처의 동의 없이 타 용도로 사용할 수 없다.
4.6 계약 및 분쟁 조정		계약은 발주자의 계약기준에 따르며 세부적인 사항(설계변경 및 경계의 경미한 변경 등)은 관련 계획과 발주자와의 협의 내용에 따라 수정·보완하여 시행할 수 있다. 「건축사법시행령 제21조의 2」에 의한 외국 건축사 면허 취득업체가 대표자일 경우에는 국내 건축사사무소 개설자와 공동으로 계약서를 작성하여야 한다. 설계계약은 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 등 관련 법령 및 규정을 준수하여 이루어지며, 기본 및 실시설계와 이에 부수되는 인허가 수행을 포함한다. 또한, 관계 법령에 따른 건립에 필요한 관련 계획(도시관리계획, 개발계획 등) 변경, 각종 영향평가(교통, 환경 등) 등 일체 행정사항 업무지원도 수행하여야 한다.

4.7 기타		참가자는 ‘참가신청서’상의 주소 또는 연락처가 변경되었을 경우, 그 변경된 내용을 신속히 발주자(공모관리팀)에게 유선으로 통보하고 수정된 참가신청서를 작품접수 이전까지 제출하여야 하며, 통보하지 않았을 경우 발생하는 모든 책임은 참가자에게 있다. 작품접수는 참가 등록을 한 자(업체)로서 한 업체(공동응모업체 포함) 한 작품이다. 발주처는 제출된 공모안이 없거나 1개뿐인 경우에는 재공모를 한다. 그 외 설계 공모지침서에 명시되어 있지 않은 사항은 발주처의 해석에 따른다.

	서식
	[서식 1] 참가신청서
	[서식 2-1] 대표자 선임계
	[서식 2-2] 공동참가협정서
	[서식 3] 사용인감계
	[서식 4] 참여자 명단
	[서식 5] 사전접촉 금지서약서
	[서식 6] 위임장 및 재직증명서
	[서식 7] 서면질의서
	[서식 8] 제안서 제출서
	[서식 9] 담당 건축사 경력 및 실적
	[서식 10] 청렴서약서
	[서식 11] 심사위원 선정 동의 및 보안각서
	[서식 12] 심사위원 기피·회피 신청서
	[서식 13] 개인정보 수집 및 이용 동의서
	[서식 14] 전시·홍보 및 출판 이용 동의서
	[서식 15] 설계설명서 표지 예시
	[서식 16] 설계개요
	[서식 17] 건축물 세부 용도별 면적표
	[서식 18] 개략공사비 산출내역서
	[서식 19] 관련 법규 검토서
	[서식 20] 심사 후 입상작 확인용 규격봉투

[서식 1] 참가신청서

「수소 저장·운송 클러스터 구축사업 설계용역」 제안공모 참가신청서
신청인	사무소명					대표자 성명
	주소
	전화번호					Fax
	E-mail
「수소 저장·운송 클러스터 구축사업 설계용역」 제안공모에 참가 신청을 합니다. 2025년 월 일 신 청 인 (인) 재단법인 강원테크노파크 원장 귀하
-------- (인) -------- (자르는선) -------- (인) --------
제안공모 신청 접수증
※ 접수번호							접수인
사무소명				전화번호 (Fax)
대 표 자 (건축사)				E-mail

* 접수번호는 기재하지 아니하며, 자르는선 좌측 날인부분에도 업체등록인감을 날인할 것

[서식 2-1] 대표자 선임계

대표자 선임계

(참가자 작성, 발주자 보관용) ※공모 전과정에 사용

수 임 인(공모 대표자)

소 속:

주 소:

성 명:

사업자등록번호(법인등록번호):

연락처:

위 수임인에게 「수소 저장·운송 클러스터 구축사업 설계용역」 제안공모와 관련된 모든 권한을 위임합니다.

2025.    .

위 임 인              (인)

소    속:

대 표 자:

주    소:

사업자등록번호(법인등록번호):

연락처:

재단법인 강원테크노파크 원장 귀하

[서식 2-2] 공동참가 협정서

공 동 참 가 협 정 서

(참가자 작성, 발주자 보관용)

제1조	(목적) 이 협정서는 「수소 저장·운송 클러스터 구축사업 설계용역」 제안공모를 (            )와 (                )가 공동으로 참가하여 업무를 수행함에 있어서 각 업체 및 개인이 준수하여야 할 사항을 정함에 있다.

제2조	공동참가 대표자의 명칭, 사무소의 소재지 등은 다음과 같다.

1. 소    속:

2. 소 재 지:

3. 대표자성명:

제3조	(대표자의 권한) 대표자는 발주자 및 제3자에 대하여 공동참가자의 구성원을 대표하여 문서의 제출 및 수령, 권리의 획득 및 포기 등에 관한 의사표시 권한을 가진다.

제4조	(효력 기간) 본 협정서는 당사자 간의 서명과 동시 발효하며, 공모의 이행으로 종결된다. 다만, 당선작으로 결정되어 기본 및 실시설계 시에는 실시설계 종료 후 종결된다.

제5조	(의무) 공동참가자 구성원은 제1조에서 규정한 목적을 달성하기 위하여 신의를 바탕으로 성실하게 필요한 모든 지식과 기술을 활용할 것을 약속한다.

제6조	(책임) 공동참가자의 구성원은 발주자에 대한 의무를 행함에 있어서 상호 협의하여 공동으로 책임을 진다.

제7조	(구성원 상호 간의 책임) 구성원은 과업 수행과 관련하여 제3자에게 끼친 손해 및 구성원이 다른 구성원에게 끼친 손해를 상호 협의하여 배상한다.

제8조	(권리․의무의 양도제한) 구성원은 이 협정서에 의한 권리․의무를 제3자에게 양도할 수 없다.

제9조  ① 구성원 중 공동참가 대표자가 중도에 탈퇴하거나 그 일원의 탈퇴로 참가 자격요건에 미달하게 될 경우에는 참가작품을 제출할 수 없다.

② 구성원 중 일원이 중도 탈퇴하였을 때에는 즉시 발주자에게 서면으로 신고하여야하며 참가 접수 기간에 한하여 구성원을 변경할 수 있다.

(다음 장에서 계속)

(이전 장에서 계속)

제10조	(협정서 작성 및 보관) 위와 같이 공동참가협정서를 체결하고 그 증거로 협정서 3통을 작성하여 각 통에 구성원이 기명날인하여 각1부 보관 및 제출한다.

2025.      .      .

○ 공동참가 대표자

소  속:                      전화번호:

소재지:

대표자:                      (인)

○ 공동참가자

소  속:                      전화번호:

소재지:

대표자:                      (인)

재단법인 강원테크노파크 원장 귀하

[서식 3] 사용인감계

사 용 인 감 계

사용인감	인 적 사 항
	업 체 명 : 주 소 : 대 표 자 :

상기인은 위 인감을 재단법인 강원테크노파크에서 시행하는 ｢수소 저장·운송 클러스터 구축사업 설계용역｣ 제안공모에 있어 입찰･계약 및 이에 수반되는 모든 행위에 대하여 위의 인감을 사용하고자 하며, 동 인감을 사용함으로써 민･형사상의 문제가 발생할 경우 상기인이 책임질 것을 확약하고 이에 사용인감계를 제출합니다.

2025년      월     일

주  소 :

업체명 :

대표자 :                         (인)

붙임 : 인감증명서 1부.

재단법인 강원테크노파크 원장 귀하

[서식 4] 참여자 명단

설계공모 참여자 명단

소 속	직 위	공 종	성 명	전화번호

본인은 재단법인 강원테크노파크에서 시행하는 ｢수소 저장·운송 클러스터 구축사업 설계용역｣제안공모에 응모함에 있어 모든 권한을 위임받은 응모대표자로서 참여자 명단을 제출합니다.

2025년     월     일

대표자 : 소속                            직위           성명               (인)

재단법인 강원테크노파크 원장 귀하

[서식 5] 사전접촉 금지서약서

사전접촉 금지서약서

본인은 재단법인 강원테크노파크에서 시행하는 ｢수소 저장·운송 클러스터 구축사업 설계용역｣ 제안공모에 응모함에 있어 설계공모 지침 등 제반규정을 성실히 준수하며, 특히 공모와 관련한 불공정행위 방지를 위하여 심사위원에 대한 사전접촉을 하지 않을 것을 확약하고, 만약 이를 어겼을 경우 민․형사상 등 일체의 책임을 감수하겠기에 서약서를 제출합니다.

2025년      월     일

서 약 자 :	○ 대표업체

업 체 명 :

주    소 :

대 표 자 :                (인)

전화번호 :

○ 공동참여응모 참여업체

업 체 명 :

주    소 :

대 표 자 :               (인)

전화번호 :

재단법인 강원테크노파크 원장 귀하

서식 6] 위임장 및 재직증명서

위  임  장

대리인	성 명		생년월일
	업체명		연락처	☎ : HP :
	소재지
상기인을 당 업체의 대리인으로 지정하고 재단법인 강원테크노파크에서 시행하는「수소 저장·운송 클러스터 구축사업 설계용역」 제안공모에 관련된 모든 권한을 위임합니다. 2025. . . 업체명 : 대표자 : (인) 재단법인 강원테크노파크 귀중
재 직 증 명 서
성 명			생년월일
소 속			직 위
소 재 지
재직기간
위와 같이 당사에 재직 중임을 증명합니다. 2025. . . 업체명 : 대표자 : (인)

※ 첨부서류 : 신분증 사본 1부

※ 위임장에 사용하는 도장은 대표자 인감과 같아야 함.

※ 대리 접수로 인하여 발생하는 모든 문제는 대표자 및 참가자 본인이 모든 책임을 짐

[서식 7] 서면질의서

「수소 저장·운송 클러스터 구축사업 설계용역」 제안공모 서면질의서
대 표 자 (건축사)	(인)	신 청 접수번호
설 계 사무소명		전화번호
소 재 지		FAX번호
지 침 서 (Page)	질 의 내 용

[서식 8] 제안서 제출서

「수소 저장·운송 클러스터 구축사업 설계용역」

제안서 제출서

제출인

사무소명

대표자 성명

주소

전화번호

Fax

E-mail

「수소 저장·운송 클러스터 구축사업 설계용역」제안공모에

제안서를 제출합니다.

2025년    월    일

제 출 인               (인)

재단법인 강원테크노파크 귀중

구비서류

1. 설계제안서 10부	4. 행정처분사실 확인서	7. 개인정보 수집 및 이용 동의서
2. 담당건축사경력및실적	5. 청렴서약서	8. 전시·홍보 및 출판 등 이용 동의서
3. USB 1식	6.심사위원 기피·회피 신청서 (필요시)	9. 위임장(필요시)

-------- (인) -------- (절취선) -------- (인) --------

작품 접수증

※ 접수번호

접수인

설계사무소명

전화번호

대 표 자

(건축사)

생년월일

* 접수번호는 기재하지 아니하며, 절취선 좌측 날인 부분에도 업체등록인감을 날인할 것

[서식 9] 담당 건축사 경력 및 실적

담당 건축사 경력 및 실적

성 명
주민등록번호
근무처주소지		(전화번호 : )			E-Mail		(휴대폰)
자 격 면 허	년 월 일		종 별	인 가 번 호		인 가 기 관
경 력	기간		근무처	부서		직위
유 사 프로젝트 실 적	사업명(공모명)			연면적		용역금액		발주처

※ 담당건축사의 경력과 실적은 실적관리 수탁기관(대한건축사협회 건축사 실적관리증명서) 또는 발주기관에서 발급한 증빙서류로 확인하며, 설계분야 기간으로 경력 평가함

※ 공동참가시 공동참가 대표자의 경력 및 실적을 기입함

※ 필요에 따라 경력 및 실적란을 추가하거나 삭제 가능함

※ 유사프로젝트 실적은 금회 사업의 지침서에 따름

[서식 10] 청렴서약서

청 렴 서 약 서

(참가자 작성, 발주자 보관용)

당사(본인)는 재단법인 강원테크노파크에서 주최하는 「수소 저장·운송 클러스터 구축사업 설계용역」 제안공모에 참가함에있어 아래의 내용을 준수·이행할 것을 확약하고 이에 서약서를 제출합니다.

1. 「수소 저장·운송 클러스터 구축사업 설계용역」 제안공모에서 정한 내용 및 절차를 인정하고, 공모지침을 성실히 준수하겠으며, 본 지침을 위반할 시 당선 취소 등 어떠한 불이익도 감수하겠습니다.

2. 설계안의 제반사항을 사실적 근거에 의해 작성하겠으며, 그 내용에 대하여 법적· 재정적·행정적 책임을 감수하겠습니다.

3. 「수소 저장·운송 클러스터 구축사업 설계용역」 제안공모 심사와 관련하여 공정하고 투명한 설계심사가 되도록 협조하겠으며 공모 전 과정에서 심사위원이나 관계자에게 자문, 작품설명을 하거나 금품, 향응 등의 부당한 이익을 제공하지 않도록 할 것이며 이를 위반할 시에는 이에 따른 책임을 지겠습니다.

4. 제안공모 평가를 위해 심사위원회의 구성 및 심사방법, 심사 후 발표된 당선작에 대하여 일체의 이의를 제기하지 않겠습니다.

2025년     월     일

○ 공동참가 대표자
소  속:                      전화번호:
소재지:
대표자:                      (인)

○ 공동참가자

소  속:                      전화번호:
소재지:
대표자:                      (인)

재단법인 강원테크노파크 원장 귀하

[서식 11] 심사위원 선정 동의 및 보안각서

심사위원 선정 동의 및 보안각서

본인은 「수소 저장·운송 클러스터 구축사업 설계용역」 제안공모 심사위원으로 선정됨을 동의합니다. 또한 양심에 따라 공정하게 평가를 수행하고, 심사 결과가 공개되기 전까지 평가과정 및 평가 결과 등 제반 보안 사항을 철저히 이행할 것을 서약합니다.

2025년    월     일

소  속 :

성  명 :                        (서명)

재단법인 강원테크노파크 원장 귀하

[서식 12] 심사위원 기피·회피 신청서

심사위원 기피·회피 신청서

□ 「수소 저장·운송 클러스터 구축사업 설계용역」 제안공모

□ 기피·회피 위원

성 명	소 속	기피·회피 사유

2025.    .    .

제 출 자    소  속 :

연락처 :

직  위 :

성  명 :                    (인)

재단법인 강원테크노파크 원장 귀하

[서식 13] 개인정보 수집 및 이용 동의서

개인정보 수집 및 이용 동의

1. 개인정보의 수집·이용 목적

- 수소 저장·운송 클러스터 구축사업 설계용역 (제안공모)에 따른 제출서류 내용 확인 및 연락

2. 수집·이용하려는 개인정보의 항목

- 성명, 건축사 자격 또는 면허 번호, 사업자등록번호, 생년월일, 주소, 소속, 직위, 연락처 등

개인정보에 관한 사항

3. 개인정보의 보유 및 이용 기간

- 설계 공모 응모 신청 시 작성되는 관련 서류

- 보유(이용)기간 : 5년

- 보유 근거 : 공공기록물 관리에 관한 법률에 따른 문서보유기간

4. 이용자는 해당 개인정보 수집 및 이용 동의에 대한 거부 권리가 있습니다.

다만, 개인정보 수집·이용에 대한 동의 거부로 발생되는 불이익에 대해서는

본인이 부담하셔야 합니다.

□ 동의	□ 동의하지 않음

2025년    월    일

제출자   소속 :

성명 :          (인)

재단법인 강원테크노파크 원장 귀하

[서식 14] 전시·홍보 및 출판 이용 동의서

전시·홍보 및 출판 등 이용 동의서

(참가자 작성, 발주자 보관용)

당사는 당선자 발표 후 발주자가 전시·홍보 및 출판 등을 목적으로 참가작품의 모든 제출 도서 및 관련 자료를 이용함에 이의 없음을 동의합니다.

공동참가 대표자	소 속		대 표 자	(인)
공동 참가자	소 속		대 표 자	(인)

2025.       .       .

재단법인 강원테크노파크 원장 귀하

[서식 15] 설계설명서 표지 예시

설계설명서 표지 예시 (규격 A3, 횡방향)

80

						20
						30
		30	30	30	20

「수소 저장·운송 클러스터 구축사업 설계용역」 제안공모

10

설계설명서

20

2025.  .

◦“글씨체”

- 제목 : 맑은 고딕 24 Point

- 날짜 : 맑은 고딕 20 Point

(단위 : mm)

※ 외곽선은 표지 (A3)의 끝부분을 표시한 것이므로, 제출 시 삭제

※ 업체명 표기 1부와 재단법인 강원테크노파크 표기 9부

※ 간격 및 글씨체는 권고사항임

[서식 16] 설계개요

건축 개요 및 시설 면적표
건물 개요	사 업 명
	대 지 위 치
	지 역 지 구
	도 로 현 황
	대 지 면 적		㎡
	건 축 면 적		㎡
	연면적	전체	㎡
		지하	㎡
		지상	㎡
	건 폐 율		%
	용 적 율		%
	구 조
	층 수
	최 고 높 이		m		․단면도에 층고, 높이 표기
주차 개요	계		대	대
	지 상		대	대
	지 하		대	대
설 비 개 요
외 부 마 감
조경 개요	조 경 면 적

※ 면적 산출 시, 소수점 세 번째 자리에서 반올림

[서식 17] 건축물 세부 용도별 면적표

건축물 세부 용도별 면적표
공 모 명
층 별	용 도	면적(㎡)	비 고
합 계
소 계
층
소 계
층
소 계
층
소 계
층
소 계
：
소 계
：
소 계
：

※ 면적 산출 시, 소수점 세 번째 자리에서 반올림

[서식 18] 개략공사비 산출내역서

개략 공사비 산출 내역서
공 모 명
공 사 별		재료비	노무비	경비	합계	구성비	비고
건축공사	건축
	기계
	토목
	조경
	：
	소계
전기공사
통신공사
소방공사
폐 기 물
기타
제 경 비 (비율계산)
총계

※ 횡 방향 작성, 부가가치세 포함

[서식 19] 관련 법규 검토서

관 련 법 규 검 토 서
공 모 명
법규명 및 조항	대 상	법적기준	설계기준	비 고

[서식 20] 심사 후 입상작 확인용 규격봉투

심사 후 입상작 확인용 규격봉투

※ 이 서식을 출력하여 사용할 것.

	뒷면 풀칠하고 봉인
	수소 저장·운송 클러스터 구축사업 설계용역 제안공모 응모작품확인서	풀칠
	※ 사무소명,응모자명 재중
	풀 칠