제안설계 공모 지침서

- 부산동 생활문화센터 실시설계 및 공원조성계획변경 용역 -

2024. 07.

목    차

1. 사업개요		2
2. 제안과제와 공모요강		3
3. 제출도서 작성방법		7
4. 작품심사 및 당선작 선정		9
5. 설계기본지침		16
6. 당선 이후 조건		25
7. 기타		26
※붙임 : (각종)서식

1. 사업개요

가. 사업의 목적

1) 오산시 인구의 지속적인 증가와 택지개발 등으로 도시권역이 확장됨.

2) 2017년 이후 조성된 부산4구역 지역주민들의 문화향유 기회제공 및 균형있는  지역문화예술 발전 도모.

3) 공원활용도를 높이고 이용자 접근 편의성과 안전성을 높은 모임공간 제공

나. 사업개요

1) 사 업 명 : 부산동 생활문화센터 실시설계 및 공원조성계획변경 용역

2) 위    치 : 오산시 부산동 792

3) 대지면적 : 7,260.8㎡

4) 지역·지구 : 도시지역, 자연녹지지역, 지구단위계획구역, 문화공원

5) 발주기관 : 오산시청

구 분	개 요	비 고
용 역 명	부산동 생활문화센터 실시설계 및 공원조성계획변경 용역
연 면 적	900㎡이하(-5~0%범위 내 조정가능)
용 도	제1종 근린생활시설 (지역자치센터)
층 수	지상1층
건폐율/용적률	20%이하 /100%이하(법정)
건축한계선	도로경계선 1m이격, 인접대지선 0.5m 이격
예정공사비	4,251,000천원(부가세 포함)
설계용역비	241,252천원(부가세, 손해배상보험료 포함)
설계공모비	24,125천원(부가세 포함)
용역기간	착수일로부터 150일(공휴일 포함)
용역범위	·건축, 토목, 기계, 전기, 소방, 통신, 조경, 인테리어 등 모든 분야 설계 ·건축협의와 행정절차에 필요한 자료(설계안전성 검토보고서) 및 심의도서작성(기술자문위원회) 및 기타 보고회 자료 등 ·각종 인증업무 협의대행 - (제로에너지건축물) ·그 외 취득 대행업무, 지질조사, 경계측량입회 등 발주처가 요구하는 사항 - 수수료 별도 ·공원조성계획 및 도시공원위원회 심의

※ 본 설계용역비는 BF인증용역비, 지반조사비, 측량비, 인증수수료 관한 금액이 미포함됨.

(부가세 및 손해배상보험료, 제로에너지건축물용역비, 공원조성계획 변경용역비는 설계용역비에 포함됨)

※ 당선작의 설계금액은 발주처의 내부규정에 따라 예정가격 범위 내에서 협의‧조정하여 계약체결.

※ 건축협의, 장애물 없는 생활환경 예비인증 등의 행정 절차기간은 과업기간에서 제외

2. 제안과제와 공모요강

가. 설계공모의 목적

설계공모 시행을 통해 합리적이며 주민의 요구에 부합하는 아이디어를 선정하고자 함.

나. 설계공모 방식

「건축설계공모 운영지침(국토교통부고시 제2023-180호)제4조」에 따른 제안설계공모.

다. 제 안 과 제 (2개 분야) :

1)《 방음공간 》 - 마루공간, 연습실

다양한 연령의 대상이 이용, 독립적 공간활용이 가능, 자연적 채광과   환기가 가능한 프라이빗한 방음공간에 대한 건축적 아이디어 제안

2)《 마주침공간 》 - 다목적실1,2, 북라운지, 공유정원특화

공원과 적극적으로 연계한 프로그램 운영 및 대관계획, 내외부 경계없이 교류가 가능한 건축적 아이디어 제안

① 다목적실1(방음필요) 운영프로그램 : 시청각프로그램, 소공연, 공원 연계 음악회 등

② 다목적실2 운영프로그램 : 가드닝이나 쿠킹클래스(집기가전이 없는) 등 공원 및 카페 연계 프로그램, 다목적실1과는 가변적으로 통폐합 활용

③ 북라운지 : 책과 독서를 친근하게 유도할 수 있는 공간 아이디어

라. 공모 일정

구 분	추진일정	내 용
설계공모공고	2024. 7. 31(수)	∘ 나라장터 및 오산시청 홈페이지 게재
응모신청서 접수	2024. 8. 6(화)	∘ 장소 : 오산시청 별관3층 문화예술과 ∘ 시간 : 10:00~17:00(방문접수만 가능)
현장설명	별도현장설명 없음
질의서 접수	2024. 8. 9(금)	∘ 질의서식에 의한 서면질의에 한함 ∘ 시간 : 10:00~17:00 (이메일접수분 수신처도달일시 기준) ※ 기한 내 접수된 질의서에 한하여 유효
질의서 회신	2024. 8. 13(화)	∘ 참가등록한 응모자 개별통보
제안서 접수	2024. 8. 29(목)	∘ 장소 : 오산시청 별관3층 문화예술과 ※ 방문접수만 가능 (10:00~17:00) - 응모신청서 접수업체만 가능
제안서 배부	2024. 9. 5(목)	∘ 심사대상이 되는 공모안 사전교부(심사위원 전원)
제안서 심사	2024. 9. 10(화)	∘ 심사위원회에서 심사 ∘ 응모자 작품설명 및 질의응답 ∘ 장소 : 추후 응모자 개별공지
당선작 발표	2024. 9. 12(목)	∘ 오산시청 홈페이지 발표 등
도 서 반 환	결과발표 후 7일 이내	∘ 당선작 등 입선작은 전시 후 반환기간 내 미반출시 임의처분

※ 상기 일정은 사정에 따라 변경될 수 있으며, 변경된 일정은 오산시청 홈페이지에 게시하며, 별도 유선 및 서면 통보 없음.

마. 언어 및 계량단위

1) 공식 언어는 ‘한국어’로 하고 필요에 따라 일부 영어나 한자로 표기할 수 있다.

※ 한국어와 영어 등 다른 언어 사이에 해석상의 충돌이 있을 경우, 한국어를 우선으로 하며, 분쟁 발생 시 발주자의 해석을 우선으로 한다.

2) 모든 계량단위는 ‘미터법’을 사용한다.

3) 모든 날짜와 시간은 한국시간을 기준으로 한다(GMT+9).

바. 설계공모 참가자의 자격

1) 공고일 현재 건축사법 제7조에 의한 건축사 자격을 소지하고, 같은 법 제23조의 규정에 의한 건축사업무신고를 필한 자로서 관계법령에 결격사유가 없는 소정의 응모등록을 필한 자

※ 당선자는 계약 시 전기․소방․통신설계 분야에 대한 설계자격이 없는 경우, 관계법령에 의한 설계업 자격을 보유한 업체와 공동도급(분담이행 방식) 가능하며, 이 경우 공동수급업체의 대표자는 건축설계공모 당선자가 수행하여야 함.

2) 등록일 현재 건축사사무소 업무신고의 효력상실, 업무정지, 자격정지 또는 휴업 중인 업체는 등록할 수 없음.

3) 공동응모시 공동응모자 총 업체수는 2개사 이내로 하고, 대표자1인을  선정하여야 하며, 모든 법적권리와 의무사항은 대표자에게 귀속되며 공동응모자 모두 상기 조건을 만족하여야 함.

4) 심사위원 혹은 그가 속한 조직의 직원 등 관계자는 본 공모에 참가 할 수 없음.

5) 외국 건축사 자격(면허) 소지자는 단독으로 본 공모에 참여는 가능하나, 당선될 경우, 계약체결은 다음과 같다.

① 외국 건축사 자격(면허) 소지자가 단독으로 공모에 참여하여 당선된 경우, 국가 간 상호 FTA 양허 기준에 의해 국내에 사무소를 개설한 자(상업적  주재)만이 국내에서 건축사 업무를 할 수 있다. 이 경우 국내 「건축사법」에 따라 국내 건축사사무소와 공동수급체를 구성하여야 용역 계약을 체결할 수 있다.

② 외국 건축사 자격(면허) 소지자가 단독으로 공모에 참여하여 당선된 경우, 계약 마감일까지 국내에 사무소를 개설하지 못하면 국내 건축사사무소와  공동수급체를 구성하여야 하며 계약 당사자는 국내 건축사사무소가 된다.

6) 공동응모자로 참가하는 단체 또는 개인은 중복하여 참가할 수 없다.

사. 설계공모 응모등록

1) 등록일시 : 2024. 8. 6(화) 10:00 ~ 17:00

2) 장   소 : 오산시청 문화예술과(문화예술팀)

(경기도 오산시 성호대로141 별관 3층)

3) 등록방법 : 시간 내 직접방문 (※우편이나 팩스접수 불가)

4) 등록 시 구비서류

① 설계공모 참가신청서 1부 【서식1】

② 설계공모 참가자서약서 1부 【서식2】

③ 건축사면허증 및 건축사업무신고필증 사본 각 1부

④ 국외건축사사무소 등록증 및 건축사면허증 사본 각 1부(해당자에 한함)

※ 국외업체 제출용 서류는 영문 작성한 것을 원본으로 하되, 한글 번역본 서류를 첨부하여 제출

⑤ 법인등기부등본(법인) 또는 사업자등록증(개인) 사본 각 1부

⑥ 사용인감계 및 인감증명서(법인의 경우 법인인감증명서) 각 1부

⑦ 【서식12】위임장, 재직증명서 각 1부 (대리인이 등록할 경우에 한함.)

⑧ 건축사 협회에서 발급한 ‘사실증명서’ 등 공인기관에서 발급한 업무중지사실 확인에 관한 증빙서류 1부 (공동응모자 포함)

※ 공동응모협정서【서식3】 및 대표자 선임계【서식4】(해당자에 한함)

※ 사본 제출 시 ‘원본대조필’란에 인장 날인

아. 질의응답

1) 질의접수 : 2024. 8. 9.(금) 10:00 ~ 17:00

※ 이메일접수분 수신처 도달일시 기준

2) 회신일자 : 2024. 8. 13.(화)

3) 질의방법 : 설계공모에 대한 질의서(서식 제5호)를 전자메일을 통해서만 접수

[담당자: 김영제 (전화번호: 031-8036-7603, 이메일: 17youngjae@korea.kr)]

4) 회신방법 : 응모자 전원 전자메일로 개별통지

5) 유의사항

① 지침서 내용 중 모호한 부분 및 기타 필요한 사항 등에 대하여【서식5】양식의 서면으로 1회만 질의 가능

② 질의사항은 전자우편을 통해 정해진 기간 내 도착분에 한하여 유효함. (질의한 경우 반드시 유선(전화)으로 접수여부 확인할 것)

③ 답변사항은 본 설계공모 지침서에 대하여 추가 또는 수정된 것으로 간주하고 설계공모 지침서와 동일한 효력을 가진다.

④ 전송오류 등으로 질의서 내용을 확인할 수 없거나, 내용이 설계공모지침과 관련 없는 사항은 답변을 아니 할 수 있으며, 견해차가 있을 시 발주처의 결정에 따라야 함.

자. 제안서 접수

1) 제출일자 : 2024. 8. 29(목) 10:00 ~ 17:00

2) 제출장소 : 오산시청 별관3층 문화예술과

3) 제출방법 : 설계공모 참가자가 직접제출

※ 우편이나 팩스, 이메일 접수 불가

4) 제출서류 및 도서목록

구 분	규 격(㎜)	수 량	비 고
제안공모 제안서 제출서	【서식6】	1	참가신청시 배부한 접수증 지참
담당건축사 경력 및 실적	【서식11-1】 【서식11-2】	1
제안공모 제안서	A3(297×420)	10부	횡철, 15매이내(1면 인쇄)
설 계 도 서 USB		1EA	저장형식 : PDF

※ 응모 미등록자 작품을 접수할 수 없고 응모 작품 수는 응모자별 1점으로 한다.

※ 응모안이 없거나 1건 이하 일 경우 경우에는 작품심사 및 당선작 선정을 하지 않으며 설계보상비도 지급하지 아니하고 재 공모를 실시.

3. 제출도서 작성방법

가. 제출도서의 익명성

익명사용 원칙은 심사위원회의 최종 결정 시까지 설계공모 전체기간 동안  유지되며, 익명 보존 방법은 다음과 같다.

1) 【서식9】“심사 후 입상작 확인용”은 사무소명, 응모자명을 기재한 서류와 함께 【서식10】의 규격봉투에 넣어 봉인한 후 공모안 도서와 함께 제출하여야 하며, 봉인된 봉투는 심사과정에서 심사결과 확정시 개봉한다.

2) 공모안의 심사번호 부여는 제출도서의 포장을 해체, 규격봉투(입상작 확인용)와 제출도서에 심사번호를 기재하고, 익명 관리한다.

3) 사무소명, 응모자명은 심사종료 시까지 밀봉하여 공개하지 않는다.

4) 모든 응모작품에는 응모자를 인지할 수 있는 어떠한 암호나 기호, 슬로건, 이미지, 도형 등 표기되어서는 아니 되며, 심사 전에 심사 관련자와 접촉하여 작품설명을 하여서도 아니 된다. 이를 위반하였을 경우 심사 시 불이익 또는 실격처분을 받을 수 있다.

나. 제출물의 형식과 규격 및 작성기준

1) 형식과 규격

구 분		제안(수행계획) 및 방법	설계자의 경험 및 역량
용지크기		A3(횡)
여 백		∘ 상30mm, 하25mm ∘ 좌∙우 20mm
글 자		∘ 글자체 : 나눔명조 ∘ 글자크기 : 자 율 ∘ 본문내용 : 10포인트 미만 사용불가	∘ 글자체 : 나눔명조 ∘ 글자크기 : 자 율
도표, 이미지		∘ 자율	∘ 자율
줄 간격		∘ 160%	∘ 자율
재질	표지	∘ 백색아트지 ※ 용지무게 : 200g/㎡
	본문	∘ 백색 무광택 백상지, 칼라가능 ※ 용지무게 : 100g/㎡
제본내용 및 순서		∘ 업무에 대한 이해도 ∘ 제안요청에 대한 과제 ∘ 수행계획	∘ 대표작품 포트폴리오 1점
제본방법		A3(횡) 좌철(본드제본)

2) 작 성 기 준

항 목	세 부 사 항	비 고
1. 표 지	▪ 【서식13】제안서표지 양식참고	1 매
2. 목 차	▪ 목차부터 페이지번호 기재	1 매
3. 주요과제에 대한 제안	▪ 계획의 기본방향(계획시 추구한 기본방향을 제시)	1 매
	▪ 주요 과제에 대한 제안(2개 과제)	10 매 이내
4. 과업수행 방법	▪ 과업수행조직과 수행방안	1쪽
5. 설계자의 경험 및 역량	▪ 담당건축사의 대표작품 포트폴리오(1작품)	1쪽
		총 15매 이내

※ 담당건축사의 경력 및 유사프로젝트 실적은 【서식11】으로 증빙자료와 함께 별도제출.

			30mm	20mm
							20mm
							30mm

<표지 심사번호 기재란 - 테두리선 1.0mm 진하게>

3) 수행방법

① 제출물은 백색바탕으로 하되 본문의 내용의 컬러사용이 가능.

② 설계도면, 조감도, 투시도, 모형사진, 3D효과(이미지컷), 일러스트편집(다이어그램 등)에 한함.

※ 조감도, 투시도는 각 1컷씩만 사용한다.

※ 모형사진은 의무사항이 아니며 필요시 표현을 위해 사용할 수 있다.

※ 3D효과는 3차원이미지를 말하며, 렌더링이나 리터치하지 않은 이미지로 표현한다.

4. 작품심사 및 당선작 선정

가. 작품심사

1) 「건축 설계공모 운영지침」(국토교통부 고시 제2023-180호)에 의거 발주기관에서 구성한 심사위원회에서 평가기준에 따라 심사하여 투표제로 당선작을 선정함.

2) 평가대상 : 제출된 작품 중 결격사유가 없는 것

※ 응모자는 심사절차 및 과정, 심사방법에 대하여 관여하거나 이의제기를 할 수 없다.

나. 심사위원회 선정

1) 심사위원구성 : 건축 및 전문분야의 전문가 8인(예비위원 3명 포함)

2) 위원회 위원의 구성은 「건축 설계공모 운영지침(국토교통부 고시 제2023-180호)에따라 건축설계 등의 경험이 풍부한 관련 분야의 전문가로 구성한다.

다. 심사위원회 공개

순 번	분 야	성 명	소 속	비 고
1	건축계획	권세훈	대림대학교
2	건축계획	서장원	강남대학교
3	건축계획	정광호	삼육대학교
4	건축계획	노승범	한양대학교
5	건축계획	조광희	대림대학교
6	건축계획	성기용	동서울대학교	예비위원
7	건축계획	김영훈	대진대학교	예비위원
8	건축계획	윤희철	대진대학교	예비위원

※ 심사위원의 제척, 기피 또는 심사 당일 개인사정으로 인한 불참 등에 따라 변경될 수 있음

1) 심사위원 기피 및 회피

① 설계공모참가자는 심사위원의 공정한 심사를 기대하기 어려운 경우 근거자료를 첨부하여 발주기관에 기피신청을 할 수 있다.

② 심사위원은「건축 설계공모 운영지침」제12조제8항의 사유에 해당하면 스스로 회피하여야 한다.

③ 발주기관은 제척, 기피, 회피 사유에 해당할 경우 해당 심사위원을 배제하고 예비 심사위원 중 순서에 의해 선정한다

④ 설계공모 참가자는 심사위원회 개최 3일 전에 선정된 위원에 대해 기피신청 할 수 있다. 【서식8】

라. 심사전 공모안 발표 및 질의응답

1) 심사대상자 참석일시 및 장소 : 2024. 9. 10(화) 14:00 (※ 장소 추후공지)

2) 발표자 : 공모안 응모신청서에 기재된 신청인 1인

(※ 보조자 포함 심사장 출입가능인원 : 2인)

① 발표자의 신원확인 : 입실 전 신분증제시를 통해 오산시 담당자 단독 본인확인

② 질의응답자 : 발표자와 질의응답자는 동일한 사람이 수행

3) 발표 및 질의응답 시간 (총 15분)

① 발표시간 및 발표자료 : 10분 이내, 발표자료는 제출한 공모안을 PDF 그대로 빔프로젝터로 스크린에 조사하여 발표

② 질의응답 : 5분 내외(질의와 응답 모두 포함하여 5분)

③ 익명성의 원칙 : 발표자는 본인의 신분∙성명∙업체명 등 익명성의 원칙을 위반할 수 있는 그 어떤 행동도 할 수 없으며 오직 부여된 접수번호와 순서를 기준으로 발표에 임한다.

④ 공모안 접수가 10건 이상인 경우 발표 및 질의응답 생략하고 서면평가만 진행할 수 있다.

⑤ 심사위원회 합의에 따라 상기 시간은 조정될 수 있으며, 위 지침을 위반 할 경우 심사위원회의 결정에 따라 불이익을 받을 수 있고 이에 이의제기를 할 수 없다.

마. 심사위원회 운영 및 심사방법

1) 심사위원장 선정

① 심사위원회의 위원장은 심사위원 중에서 호선으로 선출한다.

② 위원장은 회의를 진행하며 심사위원회 동의를 얻어 공모안의 심사에 필요한 세부적인 사항을 결정할 수 있다.

2) 심사위원회 개최

① 심사위원은 위원장을 포함하여 총5인으로 구성하는 것을 원칙으로 하며, 심사 당일 심사위원 정수의 과반수 이상 참석할 경우 심사를 진행할 수 있다.

② 설계공모작품에 대한 심사과정에서 실격된 작품의 경우 그 사유, 기타 필요한 사항 등을 문서로 작성하여야하며, 심사에 참여한 심사위원 전원의 서명을 받아야한다.

③ 심사과정은 투명성 및 공정성을 위하여 당해 사업관계자(주관부서)등이 참관할 수 있다.

④ 작품선정을 위한 논의과정은 비공개로 하며 심사내용은 녹음한다.

3) 심사방법

① 「건축 설계공모 운영지침」(국토교통부 고시 제2023-180호)을 기준으로 투표제로 당선작을 선정한다.

② 심사결과 설계공모 목적에 적합하지 아니하거나 작품수준이 현저히 떨어진다고 의결될 경우 당선작 등을 선정하지 않을 수 있다.

③ 응모자는 심사결과에 대하여는 이의를 제기할 수 없다.

바. 심사 시 불이익 등 처분기준

다음 각 호에 해당하는 위반사항은 발주기관에서 정하는 불이익 처분 세부기준에 따라 설계공모 심사위원회에 보고하고 위원회의 의결에 따라 감점 등 불이익 처분한다.

1) 불이익 처분절차 및 방법

① 설계공모 심사위원회에서 작품심사 전에 실격사유에 해당하는 대상작품을  검토하여 실격여부를 결정하고 실격으로 판정된 작품은 그 사유, 기타 필요한 사항 등을 문서로 작성하여 심사에 참여한 심사위원 전원의 서명을 받고 평가대상에서 제외한다.

② 감점사유에 해당하는 대상작품에 대하여는 발주기관에서 감점기준에 의거 사전검토 하여 확정하고 설계공모심사위원회에서 최종 결정한다. 이때 설계공모심사 위원회에서는 감점사항을 조정할 수 있다.

③ 실격 및 감점 기준에 명시되지 않은 세부 위반사항과 추가 보완하여 적용될 처분기준은 심사위원회에서 의결, 조정할 수 있다.

2) 실격 기준

구 분	항 목	벌칙규정
1	심사 전에 심사관련자와 접촉하여 설명을 한 경우	실 격
2	직∙간접적으로 심사에 영향을 미치는 부당한 청탁이나 압력을 행사한 경우
3	응모업체가 등록취소, 휴업, 폐업, 업무정지 등의 사실을 숨기고 응모한 사실이 발견되었을때
4	그 밖의 심사위원회에서 응모작품이 실격이라고 의결한 경우
5	익명성 유지의 원칙 등 공정한 심사를 하는데 영향을 미칠 의도로 불공정 행위를 할 때
6	규정된 제출서식 이외의 다른 문서를 첨부한 경우
7	응모설계도서에 특정 응모자를 식별할 수 있도록 기호 또는 암호, 슬로건, 이미지, 도형 등을 기재하여 심사에 영향을 주었다고 판단되거나, 그 사실이 발견된 때
8	건축규모, 예정공사비 등 설계공모지침서에서 요구한 사항을 과도하게 초과하거나 미달할 것으로 판단되는 경우
9	설계공모지침서 내용을 심각하게 위반한 경우
10	설계도서의 내용에 심각한 법령 위반사항이 있어 건축계획의 전면적 수정이 불가피한 경우
11	그 밖에 심사위원회에서 실격으로 판정한 작품

3) 감점기준

구 분	항 목	벌칙규정
감점기준 (최대 10점 이내)	과제수행 기준 실면적초과 또는 미달 (±5% 초과 시)	-2점
	건축법 등 관련 법규 위반사항(건당)	-0.5점
	수행방법 표현 미 준수(1매 당)	-0.5점
	제본방법 및 겉표지 작성기준 미 준수 등(1매 당)	-0.5점
	제출도서 매수 초과(1매 당)	-0.5점

4) 기타사항

① 작품심사는 본 지침서에서 정하는 제반사항의 준수 여부와 우리 시가 별도로 정하는 세부심사기준에 따라 공정하게 심사한다. 필요한 경우 심사위원회의 동의를 얻어 공모안의 심사에 필요한 세부적인 사항을 결정할 수 있다.

② 심사위원회의 진행은 비공개를 원칙으로 하며, 심사위원회를 개최한 경우에는 심사위원별 평가사유서를 모두 공개한다. 단, 발주기관의 필요에 따라 실명을 비공개할 수 있다.

③ 심사위원은 본 설계공모와 관련 어떠한 경우라도 개별질의에 대하여 응답하지 않으며, 심사결과 발표 시 까지 비밀을 원칙으로 한다.

④ 응모자가 2개업체 미만인 경우에는 재공고하며, 재공고 후에도 응모자가 2개업체 미만인 경우 발주기관의 결정에 따라 진행한다.

⑤ 본 지침서의 문구 해석상 응모자 간 차이가 있을 경우 발주기관의 해석을 우선하고, 기타 명시되지 않은 사항에 대하여는 발주기관이 정하는 바에 따라야 한다.

사. 심사결과 발표 및 입상작품의 보상

1) 당선작 및 기타입상작 발표

① 당선작 및 기타입상작은 2024. 9. 12(목) 오산시청 홈페이지 및 건축행정시스템에 게시하여 발표한다.

② 기타 입상작은 우수작, 가작으로 선정하고 작품수준 등을 고려하여 심사위원회의 결정으로 선정하지 않을 수 있다.

2) 입상작 보상

① 당선작에게는 설계 용역권을 부여하고, 기타 입상작은 설계보상비를 차등 지급한다.

② 입상작 시상내용

- 당선작: 상장 및 설계권 부여

- 기타 입상작: 심사위원회가 4인 이내로 선정, 상장 및 상금 지급

· 4인인 경우: 공모심사 순위가 높은 순으로 보상비 예산의 10분의 4, 10분의 3, 10분의 2, 10분의 1을 지급

· 3인인 경우: 공모심사 순위가 높은 순으로 보상비 예산의 10분의 4, 10분의 3, 10분의 2를 지급

· 2인인 경우: 공모심사 순위가 높은 순으로 보상비 예산의 10분의 4, 10분의 3을 지급

· 1인인 경우: 보상비 예산의 3분의 1을 지급

※ 단, 기타 입상작의 수와 순위는 심사위원회의 결정에 의한다.

- 보상비 예산: 24,125,000원(부가가치세 포함)

- 시상금액 및 보상금액은 부가가치세 및 제세공과금을 포함한다.

3) 당선자(당선작) 의무

① 당선자는 발주기관에서 제공하는 과업지시서를 수용하여 기본 및 실시설계를 수행한다.

② 당선자가 전기․통신․소방분야의 설계에 필요한 자격요건을 갖추고 있지 못할 경우 각 분야별 해당 법령에 적합한 자격요건을 갖춘 설계자와 공동도급(분담이행)으로 한다.

③ 본 설계공모와 관련하여 당선자가“건축 설계용역 계약 및 수행에 필요한 법적 요건을 갖추고 있지 못할 경우”설계권을 취소할 수 있으며, 당선작에 대한 사용 권한은 발주기관이 갖는다.

④ 당선자는 발주기관에서 제시한 설계용역비 예산 범위 내에서 계약을 체결해야 한다.

⑤ 발주기관은 당선자가 설계를 진행할 수 없다고 판단되거나 당선자의 사정으로 설계용역이 수행되지 못할 경우 2등(우수작) 및 3등(가작)에게 순차적으로 설계의 권한을 부여할 수 있음. 이 경우 이미 상금을 지급한 경우에는 지급된 금액만큼 공제한 금액을 설계비로 지급한다.

⑥ 설계공모는 모든 분야의 기본설계 및 실시설계까지의 작업을 위한 것으로 당선자는 진행 과정별로 발주기관과 협의하여 설계해야 한다.

⑦ 발주기관은 설계 과정에서 필요한 경우 설계수정, 변경 및 보완을 요구할 수 있으며, 설계자는 특별한 사유가 없는 한 이에 따라야 한다.

⑧ 설계자는 건축물 설계 공모 이후 상충되는 부분을 해소하기 위하여 발주기관의 요구에 따라 설계서를 수정해야 함

⑨ 당선자는 계약 후 설계용역 수행 시 각종 법령에 정하는 허가, 승인, 동의, 심의, 협의 등 필요한 업무를 수급자 부담으로 이행

4) 저작권

① 공모안의 저작권의 귀속 등 저작권과 관련한 제반사항은 저작권법령이 정하는 바에 따른다. 다만 입상작(당선작 및 입상작)에 대한 저작사용권은 계약 또는 보상금 지급이 이루어진 날로부터 오산시에 귀속된다.

(설계보상비를 수령하지 않는 입상작에 대하여는 그러하지 아니한다.)

② 공모작은 타인의 저작권을 침해하지 않는 창작품이어야 하며, 만약 타인의 저작권을 침해했을 경우 모든 책임은 응모작 제출자에게 있으며 입상작은 입상이 취소될 수 있고 모든 권리를 반환해야 한다.

③ 입상작을 포함한 응모작품 전체에 대하여 필요시 우리시에서 정한 장소에서 일정기간 전시하거나 출판을 할 수 있으며, 입상작 외 출판을 거부하는 응모작은 심사 후 7일 이내 출판거부의사를 서면으로 제출하여야 하며, 출판한 경우 출판물은 오산시가 보유한다.

5) 작품반환

공모작의 반환은 심사결과 발표일로부터 7일 이내에 참가자의 부담으로 반출하여야 하며, 기간 내에 반출되지 아니한 작품은 발주기관이 임의로 처리하여도 이의제기할 수 없다.

6) 기타

① 본 설계공모는 2개 이상의 업체가 참가할 경우 성립되고 2개 업체 미만인 경우 재공고 한다.

② 재공고 후에도 참가업체가 2개 미만일 경우 발주기관의 결정에 따라 처리한다.

③ 설계공모 참가자는 본 설계공모지침서를 숙지하고 인정한 것으로 간주하며 본 지침서의 문구 해석상 발주기관과 참가자의 이견이 있을 경우 발주기관의 해석을 우선으로 하고 기타 명시되지 않은 사항은 발주기관이 정하는 바에 따라야 한다.

5. 설계기본지침

가. 사업일반개요

1) 위 치 : 경기도 오산시 부산동792

2) 건폐율/ 용적률 : 20%이하 / 100%이하(법정)

3) 대지면적 : 7,260.8㎡

4) 건축예정 규모

① 규 모 : 지상 1층

② 연면적 : 900㎡미만(-5~0%범위 내 조정가능)

③ 용 도 : 제1종근린생활시설(지역자치센터)

5) 예정공사비 : 4,251,000천원(부가세 포함)

※ 지반조사 결과를 충분히 고려하여 설계 시 반영 및 예정공사비 범위 내에서 설계가 이루어지도록 하여야 함

6) 설  계  비 : 241,252천원(부가세, 손해배상보험료 포함)

※ 예정공사비 사업예산 범위 내에서 설계가 이루어지도록 하여야 함

7) 현 황 도

2) 위 치 도

3) 사업부지 배치도

나. 기본계획방향

1) 건축물의 부지위치가 공원 내에 있음을 고려하여 실의 특성에 따라 공원과 연계활동이 가능토록 계획한다.

2) 본 과업과 관련된 토목, 기계, 전기, 통신, 조경 등 타 분야와 긴밀히 협조하여 기능유지에 적합하고 상호 연관성이 있도록 계획하여야 하고, 주민이 이용하는 공간으로 전문성 및 특수성을 고려한 건물 외형과 기능적 설계 및 주변 경관과 조화가 되도록 설계하여야 한다.

3) 해당 시설 내 공간별 기능, 실간 연계 및 분리가 필요한 시설, 시간대별 이용자 특성을 고려하여 합리적인 동선 및 시설 조닝을 계획한다.

4) 주차공간을 12대 이상 확보할 수 있도록 계획하고, 주차장진출입로의  위치를 고려하여 차량 및 보행자 진입로 계획을 제시하며, 지상공간은 가변적으로 활용할 수 있는 계획을 고려한다.

※ 대지에 인접한 기존 버스정류장은 북측으로 이동예정임.

5) 이용자의 편의성을 최우선으로 고려하되 실현가능성, 경제성, 공익성, 에너지절약, 신재생에너지, 장애물없는생활환경(BF), 범죄예방환경설계 등을 최대한 고려하고, 관련법규 및 설계기준 등 제반규정에 적법하게 설계하여야 한다.

6) 향후 시설확충계획이 예정되어있으므로 수직증축을 고려해 설계하여야 한다.

(예. 지상층 연면적에 따른 계단실 개소확인 등)

7) 사업수행과정에서 당연히 시행하여야 할 업무는 본 지침서에 명시되지 않은 사항이라도 포함된 것으로 본다.

다. 주요시설 및 규모계획

시 설 내 용		수용인원 (최대)	적용면적 (㎡)	운 영 내 용
1 (제안)	마루공간(방음)	40	180	요가, 발레, 댄스 등 프로그램 (성인, 어린이 등) 운영 동호회 등 자율이용(대관) 방음(흡음), 음향장비, 전면거울
2	강좌실-1	20	50	수강용테이블, 의자, 디스플레이패널(빔스크린×) 캘리,서예,공예,서화,인문강좌,회의,동호회 활동공간
3	강좌실-2	20	50	“
4 (제안)	마주침공간 (북라운지)		최소 50이상	친목도모, 상호교류, 휴식 및 모임 공간 ※외부(공원)에서 직간접적으로 진입 및 연계 활용 가능
5 (제안)	마주침공간 (다목적실1)	80	150	공연, 발표, 회의, 전시, 영화관람, 등 레이저빔, 매립형스크린, 암막커튼, 음향장비 ※외부(공원)에서 직간접적으로 진입 및 연계 활용 가능
6 (제안)	마주침공간 (다목적실2)	50	100	다목적실1 연계 가변공간 카페 연계 식음료 관련 프로그램 운영 ※외부(공원)에서 직간접적으로 진입 및 연계 활용 가능
7	카페	3	25	수공간, 식음료 제조 (주민자율, 클래스 활용) 지역(마을) 행사시 외부공간과 연계하여 활용 ※외부(공원)진입 및 연계활용 가능한 테라스영역 제안
8	카페창고		10	카페 필요물품 수납
9	키즈공간	10	50	유아 휴게 및 놀이공간, 바닥/벽 매트(쿠션)
10	수유실	3	15	모성보호 공간, 기저귀교환대, 세면대
11	사무실	4	50	운영자, 강사, 봉사자 대기(준비) 및 회의장소
12 (제안)	연습실(방음)	10	50	악기 및 보컬 연습실, 음향장비(드럼, 기타, 건반 등)
13	화장실	8	50	남(소2, 대1), 여(대3), 장애(남, 여)
14	비품실		15	외부(공원용) 비품 보관
합 계			900

※ 층별바닥면적은 개략기준면적이며, 계획 연면적 범위 내 바닥면적 조정가능

※ 상기 배치안을 참고하여 응모자가 효율적인 공간배치 가능하며, 전체연면적은 900㎡으로계획할 것

※ 연면적 허용범위 : 900㎡ (-5~0%이내 가능)

라. 평면계획

1) 각 시설의 조화로운 공간계획 및 기능별 합리적 공간을 계획한다.

2) 다목적실1/2에서 공연 등의 이벤트발생시 가변적이용이 가능하게 하고 이용목적에 따를 수 있도록 한다.

3) 카페-다목적실2의 연계를 통하여 식음료 관련 쿠킹클래스 등의 프로그램 운영이 가능토록 계획한다.

4) 북라운지는 각 실을 이용하는 대상자의 보호자, 혹은 대상자가 다음 강좌, 프로그램 사이시간을 이용할 수 있도록 계획한다.

5) 음향 및 방음시설이 필요한 시설은 마루공간, 다목적실1/2, 연습실에 한하여 계획한다.

6) 상호 관련성을 갖는 기능들을 인접 배치하여 관리(증축) 및 설비시설, 시설물 설치이용의 효율성이 고려되어야 하며, 실의 목적에 따른 명확한 구분보다는 관리, 상호교류 및 소통 할 수 있도록 계획한다.

7) 실의 형태 및 위치는 실의 사용 용도에 적합해야 하며 배치(장·단변비)는 에너지 절약, 채광, 통풍, 환기 등을 고려하여 적합하게 계획(배치)한다.

8) 평면계획에서 장애인과 노약자 등의 이용을 충분히 고려한 동선계획과 단위 공간(출입문 슬라이딩 도어, 장애인용 화장실 등)을 계획한다.

9) 비품실은 공원관리를 위한 장비 및 도구를 보관하기 위한 장소로 기존 공원 내에 있는 비품창고를 금회 계획안에 포함 계획한다.

마. 입면계획

1) 개방감이 있고, 이용객들에게 친숙할 수 있는 재료, 에너지의 효율성 및 유지․관리를 고려한 경제성과 실용적인 외장마감을 계획한다.

2) 채광확보, 사생활보호, 소음차단, 자연환기등이 고려된 입면 및 창호계획을 한다.

3) 안정감 있는 규모로 계획하고 용도 및 기능을 고려 실용적이고, 전체적으로 동질성을 갖는 입면을 고려하며 입면도에 주요 마감재료를 표현한다.

4) 인식성 제고와 미관 향상을 위해 환기탑, 보행계단, 난간, 경사로 옹벽 등은 의장성을 고려한 통합디자인 개념을 통해 조경 및 옥외 시설물과 디자인 계통을 유지하도록 한다.

5) 우천시 지면에서 튀어오르는 빗물로 인해 입면하부가 오염되지 않도록 계획한다.

6) 쿨링타워, 실외기등 외부에 노출되어 미관을 해칠 수 있는 시설물은 건물의 상부, 혹은 별도의 공간에 계획할 수 있도록 한다.

바. 단면계획

1) 실별 용도, 면적, 특성에 따라 적정한 층고를 산정하여 경제적인 공간을 계획한다.

2) Zoning을 통해 기능별 독립성을 유지하고, 관리 및 서비스 동선은 상호 유기적  연결이 가능하도록 하며, 층간소음을 고려한 설계가 되도록 한다.

3) 쿨링타워, 에어컨실외기, 엘리베이터실, 기계실 등 소음발생이 많은 시설물의 맞닿은 벽은 물론 주변은 소음차단 및 미관이 고려된 설계가 되도록 한다.

4) 천장고와 복도는 실의 용도, 면적, 기능을 고려하여 적정한 높이와 폭을 산정하되 공간의 쾌적성 및 공사비 절감을 함께 고려하여 계획한다.

5) 창대 및 난간 등의 높이를 적정하게 고려한다.

6) 수직증축이 고려된 단면계획을 한다.

사. 설비계획

1) 쾌적한 환경조성을 위하여 합리적·경제적 설비시스템 계획, 오염물질 배출 최소화, 시공성 향상 등을 고려하며, 관련법규 및 제반규정을 준수하고 타 공종과 협의하여 설비설계를 계획한다.

2) 모든 설비계통은 품질 및 성능을 신뢰할 수 있는 신기술, 신공법(국토교통부 인증)을 적극적으로 활용하고 최신 시설과 품질관리, 철저한 안전시공, 예산절감 등을 고려하여 계획한다.

3) 기계실 및 펌프실 등은 기계장비 및 배관의 집합시설임을 감안하여 유지관리 및 보수가 용이토록 점검공간을 확보하여야 하며, 에너지 균등분배가 가능하도록 하고 집중호우 등에 의한 침수가 발생하지 않도록 계획하여야 한다. (해당시)

4) 전기실, 발전기실, 감시실, 축전지실 등의 바닥 마감높이는 배수펌프실의 바닥보다 높게 하여 기계실에서의 침수피해가 전기실로 확산되는 것을 방지한다. (해당시)

5) 지하저수조는 내식성 재질을 적용하고 저수조실, 펌프실은 침수방지를 위해 구조벽으로 구획하고 출입구를 각각 설치토록 한다. (해당시)

6) 제연설비 설치대상 여부의 판단이 명확한 평면구조로 계획한다. (해당시)

7) 스프링클러 소화설비 등의 설치를 감안하여 시공 및 관련법규에 적합한 층고를 확보하여야 하고, 스프링클러 배관의 동파를 예방할 수 있도록 계획하여야 한다.

8) 환기시설은 실별로 경제성 및 유지관리 측면을 고려하여 계획을 수립하여야 하며, 화장실 벽이 1면 이상 외벽에 면할 때에는 동파 및 열손실 방지방안이 마련되어야 한다.

9) 급수방식은 건물의 특성을 고려하여 안전하고 위생적인 물을 공급할 수 있는 방식으로 계획하도록 한다.

10) 제1종근린생활시설(지역자치센터)에 맞는 화재방지, 소화설비, 피난 및 경보시설 계획이 반영되어야 한다.

11) 기타 언급되지 않은 사항은 설비공사 표준시방서(국토교통부)기준으로 설계한다.

아. 친환경계획

1) 환경친화적 계획요소는 실현성을 고려하고 그 내용을 도면 및 설명서 등에 구체적으로 제시한다.

2) 우수의 배수계통은 가능한 한 오픈 투수형으로 하여 지표면의 투수율을 높이고, 보도의 포장(paving)은 투수율이 높은 재료를 사용하고, 부지내 도로와 주차장의 포장은 녹화가 가능한 투수율 높은 재료를 사용한다.

3) 건물의 내구성을 저하시키지 않는 방법으로 층별 녹화계획을 하고 건물의 에너지 절감을 위한 자연채광, 자연환기 등을 적극 도입한다.

4) 에너지 저감대책과 생태 등 환경친화요소 적용 시에는 적용사례, 경제성, 유지관리 등에 관한 개념을 제시토록 하여야 한다.

5) 제로에너지건축물 본인증 기준 5등급 이상을 받도록 설계하여야 한다.

자. 주요자재 사용계획

1) 주요자재는 시공 후 효율적인 건축물의 유지관리를 위하여 유사한 성능의 자재중 경제성 및 유지관리의 편리성 등 생애주기비용을 고려하여 적합한 자재를 선정 및 반영하여야 한다.

2) 국내자재 중 K.S제품 사용이 원칙이며 K.S제품이 없을 경우 국내 최상품 자재 중에서 선정한다.

3) 주요자재(골재 등)는 현지 생산 공급처를 확인 후 설계하고 내역에 반영하여야 한다.

4) 조달청 우수제품 및 신기술제품은 우선적으로 설계에 반영하여야 한다.

5) 주요공정별 1개 품목 구매금액이 1천만원 이상의 자재는 경제성, 성능 및 품질 등을 검토하여 경기지역 생산자재를 우선 반영한다.(미반영 시 사유 제출)

차. 구조계획

1) 건물의 기능에 부합함과 동시에 지진, 태풍 등 자연재해에 대비하여 외력에 효율적인 구조계획으로 안전성, 경제성 및 건물의 구조적 합리성을 추구하여 건물 골조의 구조미를 최대한 추구하도록 계획한다.

2) 구조설계기준은 다음 기준을 적용하여야 하며 국내기준에 규정되지 않은 사항에 대하여는 외국 기준을 준용할 수 있다.

① 적용규정

- 건축법 및 시행령

- 건축물의 구조기준 등에 관한 규칙, 구조물 기초설계 기준(국토교통부)

- 국토교통부 고시 건축구조설계기준

- 콘크리트 구조 설계기준 및 해설(한국콘크리트학회)

② 기능이 적절한 구조와 하중을 고려한 층별(용도별) 배치계획을 고려하여 계획

③ 내진설계 기준에 적합하게 설계

④ 안전성과 기능성을 고려한 경제적인 구조

⑤ 장비 등으로 인한 바닥하중을 고려하여 향후 처짐에 대비한 구조검토를 하며 진동에 민감한 바닥구조 등의 경우는 바닥진동을 고려하여 근무자와 이용자의 편안함과 건물의 기능이 저하되지 않도록 설계할 것

⑥ 대지의 지질조사를 실시하되 부지 전체의 지층구조를 알 수 있도록 하여야 하고, 그 결과에 근거하여 지반에 적합한 구조가 되어야 함.

카. 공원조성 및 연계계획

1) 문화공원내 건축물이 건립되는 해당부지영역의 식재계획 및 시설물계획 변경이 고려될 수 있도록 계획하고 관련법률, 조례 지침에 적합하게 계획한다.

2) 문화공원으로 변경전 어린이공원의 유희시설(놀이터)는 철거 될 것이며 철거 후 녹지공간으로 재조성 될 계획이므로 실시설계 시 과업범위에 포함된다.

3) 기존 공원의 시설 및 동선은 최대한 유지하되, 불가피하게 변경될 경우 기존이용자들의 이용을 고려하여 변경한다.

4) 건축물과 주변환경이 조화를 이루도록 계획하고 향후 사후관리를 고려하여 조경수목과 조경시설물의 유지관리계획을 수립한다.

5) 녹지공간 등은 이용자는 물론 주변 거주자도 편리하게 이용할 수 있도록 배치․계획한다.

6) 수목이식의 경우 경제성을 고려하되 건축물 이용자가 내,외부를 함께 활용할 때 적극적으로 연계될 수 있도록 계획한다.

7) 장애인 및 이용자의 보행편의성을 확보하고 건축물과 조화되도록 포장계획을 수립한다.

8) 공원조성계획 및 도시공원위원회 심의를 거처 계획한다.

타. 교통계획

1) 진출입구 적정성 및 진출입차량 처리계획, 주변도로 및 교차로 교통처리계획, 인근 대중교통(버스 및 지하철) 연계 동선계획 등 제시 (해당시)

2) 본 대지는 동측면이 차량 진출입구로 지정되어 있고, 현재 버스정류장 위치와 간섭이 있으나 추후 버스정류장의 위치가 북측으로 이동예정임.

파. 주차계획

1) 주차대수는 통상 법정 주차대수 이상의 충분한 주차 공간(대수) 확보와 주차 연계성을 고려하여 이용자들이 부지 내 지상주차장을 공동으로 사용할 수 있도록 합리적인 주차동선을 계획하여야 한다. (법정대수 포함하여 12대 이상계획 할 것.)

2) 보행동선을 최소화하며, 주차관제시스템 및 외부침입에 의한 범죄방지 시스템(사각지역이 없도록 CCTV설치)과 구조, 시공성 등을 충분히 고려하여 계획하고 무인경비시스템이 가능한 시설을 갖추어야 하며, 또한 주차관제설비(무인, 번호인식)를 계획한다.

3) 옥외주차장은 프로그램 주차방식을 고려하고 대형차량 및 장애인주차장을 지상에 계획하여 이용에 편리함을 도모하며 포장은 투수성으로 한다.

4) 주차장은 접근성, 방범, 채광, 경제성 등을 종합적으로 고려하여야 하고, 에너지절감을 위해 최대한 개방하여 자연채광, 자연환기가 가능하도록 계획한다.

5) 장애인, 경차, 일반, 확장형으로 계획하고 주차면 구분이 가능하도록 계획한다.

6) 「친환경자동차법」 에 따른 전기자동차 주차공간 및 충전기 시설계획을 반영한다.

하. 방범 및 보안계획

1) 야간 등 필요시 외부인 출입 통제가 원활히 될 수 있는 구조로 계획한다.

2) 각실 출입구, 창호 등 개구부는 충분한 방범성능을 발휘할 수 있도록 설치한다.

3) 출입구 및 방범 취약지역을 중심으로 CCTV가 충분히 설치될 수 있도록 하고, 통합관제시스템 구축 등 효율적인 방범 및 보안계획을 수립한다.

** 설계 시 유의사항

1) 예산을 초과하는 과도한 디자인이 제출되지 않도록 계획한다.

2) 자연채광과 인공조명을 적절히 이용토록 평면을 배치한다.

3) 신에너지 및 재생에너지 개발·이용보급촉진법에 따라 신재생에너지를 이용할 수 있도록 설계하고, 예상 에너지사용량에 대한 신재생에너지 공급의무 비율을 준수하도록 설계한다.

4) 에너지이용합리화법, 공공기관 에너지이용합리화 추진에 관한 규정 및 고효율 에너지 기자재 보급촉진에 관한 규정에 의하여 고효율 기자재 사용을 계획한다.

5) 보편적인 디자인과 시설의 무장애화(Barrier-free)를 통하여 고령자, 장애인 등 모든 시설이용자가 안전하고 쾌적하게 이용할 수 있도록 계획한다.

6) 기존 인근 건축물의 안정성이 확보된 터파기 공법으로 민원이 최소화 될 수 있도록 설계한다.

7) 인근 공동주택 및 주거시설과 학교시설 등이 위치하여 공사 시 지역주민의 안전한 보행환경 확보 및 안전하고 합리적인 설계계획 수립한다.

6. 당선 이후 조건

가. 작품반환

1) 낙선작품은 입상작 발표 후 7일 이내 참가자가 회수해 가지 않으면 우리시에서 임의로 처리한다.

나. 작품전시

1) 심사결과 발표후 3~5일간(공휴일 제외) 입상작을 전시할 수 있다.

다. 계약

1) 당선작에 대한 설계용역은「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」과 「지방자치단체 입찰시 낙찰자 결정기준(행정안전부 예규)」등의 계약 규정에 따른다.

2) 당선자는 설비분야(전기, 통신 및 소방) 등 해당 설계업 면허가 없는 경우 관련법에 의한 적격자와 공동도급(분담이행)하여야 한다.

3) 당선자는 당선작으로 선정된 사실을 통보받은 후 신속히 오산시청과 설계용역 계약을 진행하여야 하며, 10일 이내 계약하지 않을 경우 포기한 것으로 간주한다.

4) 당선자가 설계를 진행할 수 없다고 판단되거나 당선자의 사정으로 기본 또는 실시설계를 수행하지 못하는 경우 2등(우수작), 3등(가작)에게 순차적으로 기본 및 실시 설계권을 부여할 수 있다. 이 경우 이미 상금을 지급한 경우에는 상금 금액만큼 공제한 금액을 설계비로 지급한다.

5) 기본 및 실시설계 계약은 별도의 과업지시서 또는 지침에 의한다.

라. 설계 진행

1) 본 설계공모는 기본 및 실시설계를 위한 것으로 당선자는 진행과정에 따라 오산시청과 협의하여 설계를 추진하여야 한다.

2) 당선자는 심사위원회의 지적사항, 오산시청의 요구사항 등을 종합하여 당선작에 대한 설계변경 및 보완이 필요한 경우 이를 반영하여야 한다.

3) 기본 및 실시설계 과업기간 중 시행하는 건축인허가 등 관련법 규정을 이행하여야 하며, 오산시청에서 요구하는 기타 각종 보고회 개최 등 과업으로 지시하는 전반적인 사항은 특별한 사정이 없는 한 이에 따라야 한다.

4) 사업 진행에 필요한 각종 용역, 협의, 심의, 인·허가 등에 수반되는 설계도서 및 자료는 오산시청에 시기별로 제공하여야 한다.

7. 기    타

가. 제출작품의 지적 소유권 등

1) 당선작에 대한 지적소유권은 당해 사업에 한해 발주기관에 귀속되고 작품은 반환하지 않는다.

2) 당선작의 저작권 및 사용권 등 법적 소유권은 발주기관에 귀속한다.

나. 유의사항

1) 공모안에 대한 실격사항은 심사위원회의 권한에 속하며, 심사결과에 대한 어떠한 이의도 제기할 수 없다.

2) 심사결과, 설계공모 목적과 내용에 적합한 당선작이 없다고 결정한 경우 당선작을 선정하지 않을 수 있다.

3) 과업수행 중이라도 정부 또는 오산시청의 계획변경, 인허가 미통과, 기타 불가피한 사정 등으로 인하여 설계용역을 진행하기 어렵다고 판단될 경우 본 과업의 일부 또는 전부를 중지하거나 과업의 범위를 조정 또는 변경, 계약해지를 할 수 있다.

4) 본 지침서에 관하여 이의 또는 견해차가 있는 경우에는 오산시청의 해석에 따르며, 기타 명시되지 않은 사항에 대하여도 오산시청이 정하는 바에 따라야 한다.

-  서 식 첨 부  -

【서식 1】	----------------	설계공모 참가신청서
【서식 2】	----------------	설계공모 참가자 서약서
【서식 3】	----------------	공동응모협정서
【서식 4】	----------------	대표자 선임계
【서식 5】	----------------	설계공모 서면질의서
【서식 6】	----------------	설계공모안 제출서
【서식 7】	----------------	사용인감계
【서식 8】	----------------	심사위원 기피 신청서
【서식 9】	----------------	심사후 입상작 확인용
【서식 10】	----------------	규격봉투
【서식 11-1】	----------------	정량적평가항목 표지
【서식 11-2】	----------------	담당건축사 경력 및 실적
【서식 12】	----------------	위 임 장
【서식 13】	----------------	제안서 표지 양식(A3)

【 서식1 】

제안공모 참가신청서
※ 접수번호
대 표	업 체 명			사업자등록번호
	대표자명			주민등록번호
	주 소			전화번호(FAX)
	E-mail
공동응모	업 체 명			사업자등록번호
	주 소			전화번호(FAX)
『부산동 생활문화센터 실시설계 및 공원조성계획변경 용역』에 따른 제안공모에 있어 공모서 및 설계지침서를 준수하여 참가할 것을 신청합니다. 2024년 월 일. 신청인 : (인) (대표자) 오산시장 귀하
----------------------------------- 절 취 선 ----------------------------------
참가신청 접수증
※ 접수번호							접 수 인
업 체 명			사업자등록번호
대표자명			주민등록번호
주 소			전화번호(FAX)

【 서식2 】

제안공모 참가자 서약서

당사는 『부산동 생활문화센터 실시설계 및 공원조성계획변경 용역』에 따른 제안공모에 참가함에 있어 귀 시의 건축설계공모 지침을 성실히 준수하고 만일 제반규정의 위반과 지시, 지침 및 조정 불이행 등에 따른 불공정 행위에 대하여 어떠한 불이익도 감수하고, 설계 공모관련 공모안 제출, 심사, 당선작 결과 등에 대하여 이의 없이 귀 시의 결정에 따를 것을 확약하고 이에 서약서를 제출합니다.

2024년     월     일

회사명 :

주  소 :

대표자 :               (인)

오산시장 귀하

【 서식3 】

『부산동 생활문화센터 실시설계 및 공원조성계획변경 용역』 제안설계 공모

공 동 응 모 협 정 서

제1조(목적) 이 협정서는 오산시청에서 주관하는 「부산동 생활문화센터 실시설계 및 공원조성계획변경 용역」 제안설계 공모를 (     )와 (     )가 공동으로 응모하여 업무를 수행함에 있어서 각 업체 및 개인이 준수하여야 할 사항을 정함에 있다.

제2조(공동응모의 대표) 공동응모 대표업체(이하 대표업체)의 명칭, 사무소의 소재지 등은 다음과 같다.

1. 업  체  명 :

2. 소  재  지 :

3. 대표자성명 :

제3조(공동응모의 구성원) 대표업체(자)를 제외한 공동응모업체(자)의 구성원은 다음과 같다.

1. 업  체  명 :                 (소재지 :             대표자 :       )

2. 업  체  명 :                 (소재지 :             대표자 :       )

제4조(대표업체의 권한) 대표업체는 오산시청 및 제3자에 대하여 공동응모 업체(자)의 구성원을 대표하여 문서의 제출 및 수령, 권리의 획득 및 포기 등에 관한 의사표시 권한을 가진다.

제5조(효력기간) 본 협정서는 당사자간의 서명과 동시 발효하며, 본 업체(자)는 공모의 이행으로 종결된다. 다만, 당선작으로 결정되어 기본 및 실시설계를 시행하는 경우에는 실시설계 종료 후 종결된다.

제6조(의무) 공동응모업체 구성원은 제1조에서 규정한 목적을 달성하기 위하여 신의를 바탕으로 성실하게 필요한 모든 지식과 기술을 활용할 것을 약속한다.

제7조(책임) 공동응모업체의 구성원은 오산시청에 대한 의무를 이행함에 있어 상호 협의하여 공동으로 책임을 진다.

제8조(구성원 상호간의 책임) 구성원은 과업수행과 관련하여 제3자에게 끼친 손해 및 구성원이 다른 구성원에게 끼친 손해를 구성원 상호간 협의하여 배상한다.

제9조(권리, 의무의 양도제한) 구성원은 이 협정서에 의한 권리, 의무를 제3자에게 양도할 수 없다.

제10조(기타)

① 구성원 중 대표업체가 중도에 탈퇴하거나 그 일원의 탈퇴로 응모 자격요건에 미달하게 될 경우에는 응모작품을 제출할 수 없다.

② 구성원 중 일원이 중도탈퇴 하였을 때에는 즉시 서면으로 신고하여야 하며 탈퇴업체를 다른 업체(자)로 교체할 수 없다.

제11조(협정서 작성 및 보관) 위와 같이 공동응모 협정을 체결하고 그 증거로 협정서 각 1통씩을 작성하여 공동응모구성원이 기명, 날인하여 각자 보관한다.

2024.    .     .

∙ 대표업체

주    소 :

업 체 명 :                       (전화번호 :             )

대 표 자 :                       (인)

∙ 공동응모업체구성원

주    소 :

업 체 명 :                       (전화번호 :             )

대 표 자 :                       (인)

주    소 :

업 체 명 :                       (전화번호 :             )

대 표 자 :                       (인)

오산시장 귀하

【서식 4】

대표자 선임계

대표자 성명 (건축사)		주민번호
주 소
전 화 번 호		FAX번호

상기인을 『부산동 생활문화센터 실시설계 및 공원조성계획변경 용역』에 따른 제안설계 공모에 참가하는 대표자로 선임하였으므로 인감증명서를 첨부하여 제출합니다.

2024년    월    일

확인자 :  업체명               대표자              (인)

업체명               대표자              (인)

【서식 5】

『부산동 생활문화센터 실시설계 및 공원조성계획변경 용역』

설계공모 서면질의서

대표자 성명 (건축사)		신 청 접수번호
설계사무소명		전화번호
소 재 지		E-mail 주소
지 침 서 (PAGE)	질 의 내 용
	※ 질의서는 이메일 접수만 가능. 근무시간(09:00~18:00) 내 수신여부를 반드시 확인할 것. - 이메일 : 17youngjae@korea.kr - 전화번호.: 031) 8036-7603

【서식 6】

제안설계 공모안 제출서
※ 접수번호 : (기재하지 말 것)
공모안 제출자	대표 업체명
	대표자(건축사)
	소 재 지					전 화
귀 시에서 시행하는『부산동 생활문화센터 실시설계 및 공원조성계획변경 용역』에 따른 제안설계 공모안을 제출합니다. 첨부 1. 제 안 서10부 2. USB 1매 3. 참가신청 접수증 2024년 월 일 신청인 (인) 오산시장 귀하
---------------------------------- 절 취 선 ----------------------------------
『부산동 생활문화센터 실시설계 및 공원조성계획변경 용역』 설계공모안 접수증
접 수 번 호								접 수 인
설계사무소명
소 재 지
대표자(건축사)				전화번호

【서식 7】

사 용 인 감 계

사용인감	인 적 사 항
	업 체 명 : 주 소 : 대 표 자 :

상기 인은 위 인감을 「부산동 생활문화센터 실시설계 및 공원조성계획변경 용역」 제안설계 공모에 수반되는 모든 행위에 대하여 위의 인감을 사용하고자 하며, 동 인감을 사용함으로써 민･형사상 문제가 발생할 경우 상기인이 책임질 것을 확약하고 이에 사용인감계를 제출합니다.

2024년      월      일

주    소 :

상    호 :

대 표 자 :                  (인)

오산시장 귀하

【서식 8】

심사위원 기피 신청서

□ 사 업 명 : 부산동 생활문화센터 실시설계 및 공원조성계획변경 용역

□ 기피위원

성 명	소 속	기피 사유

2024년   월   일

제 출 자    소    속 :

연 락 처 :

직    위 :

성    명 :             (인)

오산시장 귀하

【서식 9】규 격 : A4

심사 후 입상작 확인용
설계공모 명	『부산동 생활문화센터 실시설계 및 공원조성계획변경 용역』제안설계 공모
설계사무소명
응 모 자 명	(인) ※ 반드시 건축사 날인
응모작품 3차원 이미지를 축소 또는 사진 붙임

※ 이 서식을 출력하여 (방향↑) 두 번 접어 【서식 10】규격봉투에 봉인할 것(출력크기:A4)

【서식 10】규 격 : A3

규  격  봉  투

	뒷면 풀칠하고 봉인
	부산동 생활문화센터 실시설계 및 공원조성계획변경 제안설계 공모 응모작품 확인서	풀칠
	※ 사무소명,응모자명 재중
	풀 칠

※ 이 서식을 출력하여 사용할 것. (출력크기:A3)

【서식 11-1】

<규격 :A4, 종, 상철>

「부산동 생활문화센터 실시설계 및 공원조성계획변경 용역」 제안설계 공모

건축사 경력 및 실적항목

(견고딕 24pt)

2024.  .  . (20pt)

오  산  시(20pt)

【서식 11-2】규 격 : A4

담당 건축사 경력 및 실적

성      명

주민등록번호

근무처주소지

(전화번호 :	)

E-Mail

(휴대폰)

자	격

면	허

년	월	일

종	별

인 가 번 호

인 가 기 관

경	력

기간

근무처

부서

직위

유	사

프로젝트

실	적

사업명(공모명)

연면적

용역금액

발주처

※ 담당건축사의 경력은 경력관리수탁기관의 증명서로 확인하며, 설계분야 기간으로 평가

※ 유사프로젝트 실적은 담당건축사의 실적 만(최근 10년 이내)인정하되, 아래의

2가지 중 1가지를 선택하여 제출

1. 담당 건축사의 ‘대한건축사협회 실적증명서’에 기재된 실적이여야 인정

2. 상기 실적 중 발주기관에서 ‘기술용역이행 실적증명서’를 발급받아야 인정

오산시장 귀하

【서식 12】규 격 : A4

위    임    장

대표자	성 명		주민등록번호
	주 소
	소 속 (업체명)		연락처
대리인	성 명		주민등록번호
	주 소
	소 속 (업체명)		연락처
오산시에서 시행하는『부산동 생활문화센터 실시설계 및 공원조성계획변경 용역』제안설계 공모에 응모함에 있어 상기인을 대표자의 대리인으로 위임하였음을 증명합니다. 2024. . . 대표자 : (인) 대리인 : (인) 오산시장 귀하
※ 첨부서류 : 재직증명서 1부(업체의 경우) ※ 위임장에 사용하는 도장은 대표자 인장과 같아야 함 ※ 대리접수로 인하여 발생하는 모든 문제는 대표자 및 응모자 본인이 모든 책임을 짐

【서식 13】

"선택용지 : A3"

(HY견고딕, 35pt, 가운데정렬)

「부산동 생활문화센터 실시설계 및 공원조성계획변경 용역」

- 제  안  서 -

2024. 00.

(HY견고딕, 20pt, 가운데정렬)