일월공원 내 생활체육시설 조성 설계용역

제 안 공 모 지 침 서

2025. 06.

	문화청년체육국 체육진흥과

제1장 제안공모 일반사항

Ⅰ. 공모개요

1. 사업의 목적

가. 생활체육 배드민턴과 족구는 남녀노소 누구나 쉽게 입문할 수 있고 가족 단위로 함께 즐기기 쉬워 지역주민들의 관심도가 높은 생활체육 종목으로 선호도가 높고 이용자가 많은 종목임

나. 수원 구운공원 내 위치한 실내배드민턴장 정밀안전진단 (2019.3월~5월) 결과 철거가 요구되어 대체 배드민턴장을 일월공원에 조성하고자 하며, 일월공원 내 기존 족구장이 일월수목원 관리시설(양묘장)조성 구간 편입으로 족구장 이전 설치가 필요한 실정임

다. 일월 공원조성 계획 수립에 반영된 체육시설(배드민턴장, 족구장)을 조성하여 시민들에게 사계절 이용 가능한 다목적 체육공간을 제공하기 위해 공기막구조로 건립되는 에어돔을 설치하여 실내배드민턴장을 조성

2. 사업의 주요내용

가. 사업의 개요

구 분		내 용
사업명칭		「일월공원 내 생활체육시설 조성」
대지위치		경기도 수원시 권선구 구운동 28-1 일원(일월공원 내)
지역지구		도시지역, 자연녹지지역(근린공원)
시행 및 주관기관		수원시 체육진흥과
공모 사업 범위	주요용도	운동시설 : 관리동(건축물) + 에어돔배드민턴장(가설건축물) ※ 세부사항 과업지시서 참고
	계획대지면적	77,705㎡
	건축규모	기준 연면적 3,300㎡(±5% 내외) / 세부기준 : 관리동 300㎡ + 에어돔 3,000㎡
	건폐율	법정규모 15,541㎡ 이하(20% 이하) / 계획규모 3,300㎡ (4.25%) (근거 : 수원시 도시계획조례 제66조 16.자연녹지지역)
	용적율	법정규모 77,705㎡ 이하(100% 이하) / 계획규모 3,300㎡ (4.25%) (근거 : 수원시 도시계획조례 제70조 16.자연녹지지역)
규모	주차장	36대 (근거 : 수원시 주차장 조례 별표2. 부설주차장 설치기준 : 33대 이상, 100㎡/1대)
추정 공사비		금5,227,760천원(부가가치세 포함))
예정 설계비		196,031천원 (부가가치세, 손해배상보험료 등 포함) ※ 계약시 일부 변경될 수 있음.
예정 설계기간		150일(5개월, 공휴일 포함)
과업 주요내용		- 기본 및 실시설계(건축, 토목, 조경, 기계 등 포함) 기타 본 과업에 필요한 제반사항 에어돔 선정 (협상에의한계약) 제안서 작성 및 협의

※ 사업규모(연면적, 공사비, 설계용역비 등)는 발주기관의 사정에 따라 변경될 수 있음

※ 추정 공사비 초과 불가, 추정공사비 내 설계

※ 발주청과 협의하여 건축규모 조정 가능

※ 추정 공사비는 부가세 등 포함으로 건축, 토목, 조경, 기계 등을 포함한 금액임

- 공기막구조 건물(에어돔) 특수구조에 대한 심의 이행 대가는 추정 공사비에 포함되어있음

※ 예정 설계비는 기본 및 실시설계비, 각종 접수 수수료, 건축협의, 부가세 등에 대한 용역비 포함

- 각종 인증 심사 수수료는 수원시에서 부담

(장애물 없는 생활환경(BF) 인증 : 우수 등급 이상)

- BF예비인증에 소요되는 비용은 「공공발주사업에 대한 건축사의 업무범위와 대가기준 (2020-635호)」에 따라 설계비에 별도 계상하지 아니함.

∘ 시행□주관기관 : 수원시 체육진흥과

∘ 공모 홈페이지 : www.suwon.go.kr (공고/고시/입법예고)

∘ 공모 담당자 : 체육진흥과 류두혜 주무관(fb9121@korea.kr, 031-228-2202)

※ 참가등록 후 등록된 이메일로 변경사항에 관련된 공지가 진행되나 공식 공지사항은 홈페이지를 확인하여야 한다.

※ 참가자는 홈페이지를 정기적으로 방문하여 공지사항 등을 확인하여야 하며, 참가자가 홈페이지를 확인하지 않아 발생하는 불이익은 주관기관에 이의를 제기할 수 없다.

나. 사업대상지 현황

위치도

현장사진

※ 설계내용의 기본과업 및 세부내용은 과업지시서 참조

Ⅱ. 제안공모 요강

1. 제안공모의 목적

가. 공기막구조 건물(에어돔)을 건설하기 위해 건축구조물의 안전 확보와 화재예방, 체육시설 이외의 다양한 행사의 장소로 활용할 수 있는 건축설계 아이디어를 발굴하기 위함

나. 공기막구조 건물 (에어돔)은 일반 건물에 비해 특수성을 가지고 있으므로 설계자 선정이후 발주기관과 긴밀한 협의를 통해 설계안을 완성해 나가는 방식으로 진행될 예정이며,

다. 스포츠 에어돔의 건축계획도 중요하지만 특성상 다중이용시설로서 사용되는 특수구조시스템으로 구조적 안전성 확보가 우선되어야 하기 때문에 구조기술사의 경험과 역량 비중이 매우 높은 시설임

라. 따라서, 완성된 설계안을 평가하는 것이 아니라 설계자의 경험과 역량, 수행계획 및 방법, 창의적 아이디어 등을 기술한 제안서를 종합적으로 평가하여 기술적이고 전문적인 설계를 수행할 수 있는 설계자를 선정하는데 그 목적이 있음

2. 설계공모 방법 : 제안공모

※ 국토교통부 고시 제2023-180「건축 설계공모 운영지침」제29조에 따른 제안공모

3. 설계공모 참가자격

가. 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제13조 및 같은법 시행규칙 제14조 규정에 의한 자격요건을 갖추고 아래의 조건을 모두 갖춘 자

1) 공고일 현재 「건축사법」 제7조에 따른 건축사 면허를 소지하고, 같은 법 제23조에 따라 건축사사무소 등록을 필 한 자, 회사(업체)간 공동이행방식에 의한 공동 응모 가능자로서 관계법령에 의한 결격사유가 없는 자이어야 함.

단, 건축사법 시행령 제21조의 2에 의한 외국 건축사 취득 자격자는 국내 건축사사무소 개설자와 공동업무 수행계약을 한 자이어야 함.

( 공동수급체 대표자는 국내 건축사사무소 개설자로 선임하여야 함)

2) 기술사법 제6조에 의한 기술사사무소 (구조) 또는 엔지니어링산업진흥법 제21조에 따른 엔지니어링사업 (구조)을 등록하고 건축구조기술사를 보유한 업체

나. 공동으로 응모하는 경우 ( 공동이행 또는 분담이행 가능 )

1) 공동으로 응모에 참여하는 경우, 공동응모 참여업체는“가항”참가자격조건을 갖추어야 하며, 응모신청서 등록 후에는 공동응모를 변경 할 수 없음.

2) 공동으로 응모에 참여하는 경우에는 공동응모자 중 최상위 비율을 가진 1인을 대표자로 선정하여야 하며, 동일 건축사사무소 내 공동대표일 경우에도 대표자 1인을 지정하여야 함. 다만, 공동응모 시 3개사 이내(단독응모도 가능)로 하여야 함.

3) 공동응모에 따른 책임과 권리사항은 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」의 규정에 따름.

4) 대표자는 해당 업무를 총괄 조정하는 역할을 수행하여야 하며, 공모와 관련하여 수반되는 모든 법적 권리 및 책임, 의무사항은 대표자에게 귀속됨.

5) 공동으로 응모에 참여하는 경우에는 공동수급표준협정서를 응모신청 시 제출하여야 함.

다. 자격제한

1) 공고일 기준으로 등록취소, 휴업·폐업, 업무정지나 기타 이에 준하는 행정관청의 행정처분을 받고 그 기간 중에 있는 자는 본 제안공모에 응모할 수 없음. 또한, 당선작 선정 후 계약체결일까지 등록취소, 휴업·폐업, 업무정지나 기타 이와 유사한 행정처분이 없어야 함.

2) 본 건축설계 제안공모 참가등록자는 1개의 작품만 제출할 수 있으며, 중복 응모한 사실이 발견된 자는 참가자격을 박탈함.

3) 참가등록을 하지 않은 자는 응모작을 제출할 수 없고, 이미 제출된 응모작은 수정·보완할 수 없음

4. 설계공모 일정

구 분	일 정	내 용
설계공모 공고	2025.06.04.(수)	조달청(나라장터), 수원시청 홈페이지, 세움터
참가등록	2025.06.04.(수) ~ 2025.06.13.(금) 17:00까지	등록방법 : E-mail 접수, fb9121@korea.kr
현장설명회	2025.06.19.(목)	장소 : 권선구 구운동 28-1(일월공원 내) 대상 : 대표자 또는 위임받은 자
질의접수	2025.06.23.(월) 09:00~18:00	[별지 제8호 서식]에 의한 서면질의만 가능 (1회에 한함) - 이메일 접수시간 엄수 및 수신여부 필히 유선 확인 - 이메일 주소 : fb9121@korea.kr
질의응답	2025.06.27.(금)	수원시청 홈페이지 게시
제안서 제출 및 접수	2025.07.18.(금) 10:00~17:00	장소 : 수원시청 본관1층 새빛민원실 ※ 방문 제출, 시간 엄수
발표 및 심사	2025.07.30.(수) 14:00(예정)	장소 등 제안서 접수 시 안내
심사결과 발표	심사후 7일 이내	수원시청 홈페이지 게시
설계용역 계약·착수	2025.08월경	착수일로부터 150일(행정절차 이행기간 제외)

※ 상기 일정은 사정에 따라 변경 될 수 있으며, 제안공모 참가자는 홈페이지를 수시로 확인 하여야 하며 확인하지 못하여 발생하는 불이익 책임은 참가자에게 있음

5. 참가등록

가. 등록일시 : 2025. 6. 4. (수) ~ 2025. 6. 13.(금) 17:00까지

나. 등록장소 : 수원시청 체육진흥과

다. 등록방법 : E-mail 접수, fb9121@korea.kr

라. 신청 구비서류

1) 제안공모 응모신청서 1부 【별지 제1호 서식】

2) 제안공모 참여자 명단 【별지 제3호 서식】

3) 대표자 및 담당건축사 선임계 1부 (담당건축사 지정 또는 공동응모 대표자 선정) 【별지 제2호 서식】

4) 공동응모자의 경우 공동응모협정서 1부 【별지 제4호 서식】

5) 위임장, 재직증명서 각 1부(대리인이 등록할 경우에 한함) 【별지 제7호 서식】

6) 청렴서약서 1부 【별지 제5호 서식】

7) 인감증명서 각 1부(사용인감사용 시 사용인감계 1부 같이 제출 【별지 제6호 서식】)

- 공동응모인 경우 구성원 전원의 인감증명서(사용인감계 포함) 제출

8) 개인정보 수집 및 이용 동의서 1부 【별지 제15호 서식】

9) 건축사자격등록증 또는 건축사면허증 사본 1부

10) 건축사업무신고필증 사본 1부(법인의 경우 대표자 업무신고필증 사본)

11) 법인등기부등본(법인의 경우) 또는 사업자등록증(개인의 경우) 사본 1부

12) 국외 건축사자격증 사본 (외국건축사 참여할 경우에 한함)

13) 건축구조기술사 자격증 사본

14) 기술사사무소등록증 사본

15) 건축사 행정처분 조회서 (건축사협회 및 등록관청 발급) 1부

16) 건축구조기술사 행정처분 조회서 (기술사회 및 등록관청 발급) 1부

마. 유의사항

1) 공동 응모의 경우 공동응모 참여업체 분까지 포함하여 제출

2) 제출 사본은 원본대조필 란에 해당 건축사 날인 후 제출

3) 외국어로 작성된 서류는 원본에 한글로 번역한 서류를 첨부하여 제출

4) 등록하는 자는 신분증 지참 (※ 대리인 접수의 경우 대리인 신분증 지참)

6. 현장설명회 :

가. 일    시 : 2025. 6. 19. (목) 14:00 ~ 15:00

나. 장    소 : 경기도 수원시 권선구 28-1 (일월공원 내)

다. 내    용 : 공모내용 설명 및 현장답사

7. 질의접수

가. 접수일시 : 2025. 6. 23. (월) 09:00 ~ 18:00

나. 제출방법 : 본 설계공모의 지침서, 제공 도서류, 기타 경기의 진행과 관련하여 질의가 있을 때에는〈별지 제8호 서식〉로 작성한 질의서를 공문에 첨부하여 E-mail로 제출하여야 함

다. 접 수 처 : fb9121@korea.kr 이메일 제출 (수원시청 체육진흥과 ☎031-228-2202)

라. 유의사항

1) 질의서는 접수당일 09시00분 ~ 18시00분 이내 도착분에 한해 유효하며, 질의서 발송 후 수신 여부를 확인하여야 함

2) 질의는 참가자(업체)별로 1회에 한하며, 복수로 질의서를 제출할 경우 최초 질의만 인정함

3) 공동응모의 경우 공동응모의 대표자의 질의서만 인정함.

4) 질의는 한글을 사용하여 명확히 작성하여야 함

8. 질의응답

가. 응답일시 : 2025. 6. 27.(금) 예정

나. 응답방법 : 수원시청 홈페이지에 일괄 게시

다. 유의사항

1) 질의사항에 대한 발주기관의 답변내용은 설계공모 지침서를 추가 또는 수정한 것으로 간주하며, 지침서와 동일한 효력을 가짐

2) 메일 전송 오류 등으로 내용을 확인할 수 없는 경우, 질의자의 인적사항 등 질의서 상의 기재사항이 누락된 질의, 질의 내용이 설계공모지침과 관련 없는 사항에 대하여는 응답하지 않을 수 있음.

3) 응답내용은 개별통지 하지 않고 수원시청 홈페이지 공지사항 게시판에 공지하며, 이를 확인하지 못한 책임은 응모신청자에게 있음

9. 제안서 제출 및 접수

가. 제출일시 : 2025. 07. 18. (금) 10:00 ~ 17:00

나. 제출장소 : 수원시청 체육진흥과

다. 제출방법 : 방문 제출 및 접수 (우편접수 불가)

1) 상기 제출일시 외 제출불가, 제출 이후 제출물의 수정·변경·보완은 불가함

2) 규정된 제출도서 목록이외의 도서류 제출은 불가함

라. 제출서류

1) 설계공모 제안서 제출서 1부 【별지 제9호 서식】

2) 담당건축사 ․ 담당건축구조기술사 경력 및 실적 1부 【별지 제10호 서식】

3) 설계공모 제안서 보관용 1부 및 심사용 11부 【별지 제12】

가) 대표작품 포트폴리오 2작품은 담당건축사 및 담당건축구조기술사로 수행했던 작품이어야 하며 증빙서류 제출

나) 수행계획 및 방법 부문

다) 설계공모 제안서는 백색종이로 밀봉하여 제출

4) 발표자료 1부 ( 빔프로젝터로 투영 가능한 PPT 및 PDF형식 각각 파일로 저장)

※ 제안서 내용을 수정 없이 저장하되, 표지는 제외하고 본문만 작성

5) 위 1)~4) 내용을 저장한 USB 1매 ( PDF형식으로 저장 )

가) 저장방법 : ‘건축사사무소 명칭 (대표건축사 성명)’로 최상위 폴더생성 후 해당 폴더 내 저장

나) 응모자를 인지할 수 있는 어떠한 암호나 기호 등 (업체명 포함) 표기(식) 불가, 위반 시 실격 처리

6) 담당건축사·담당건축구조기술사 경력증명서 및 유사프로젝트 실적증명서 각 1부

7) 응모신청서 (참가등록) 접수증

※ 사본제출 시“사실과 상위 없음”표기 후 인감날인

마. 응모 신청서류 작성 및 제출 성과물 등에 관계되는 모든 비용은 응모자 부담이며, 참가등록을 하지 않은 업체는 작품 접수가 불가함.

10. 제안서 발표 및 심사

가. 심사일시 : 2025. 07. 30. (수) 14:00 ~

나. 심사장소 : 수원시청 별관2층 영상회의실

※ 일시 및 장소는 변경될 수 있음

다. 발 표 자 : 담당건축사 또는 담당건축구조기술사 또는 대리인

1) 대리인은 설계공모 공고일 이전부터 재직

2) 발표자는 위임장, 재직증명서를 지참하여 발표 당일 13:30까지 지정장소 도착

라. 발표내용

1) 담당건축사 ․ 담당건축구조기술사의 대표작품 포트폴리오

2) 수행계획 및 방법 제안서

마. 발표시간 및 순서

1) 업체당 제안서 발표시간 15분, 질의응답 10분 이내 (심사위원회에서 조정가능)

2) 발표순서는 당일 현장에서 추첨방식으로 정함, 심사 시작전 30분 이전 도착

바. 유의사항

1) PPT 는 설계공모 제안서 내용으로만 구성하여야 함

2) 제안서 이외의 내용이나 업체를 인지할 수 있는 어떠한 내용도 사용 불가함.

바. 심사방법

1) 정량적 평가 : 발주기관에서 사전평가 후 심사위원회 의결 반영

2) 정성적 평가 : 심사 당일 심사위원회 평가

※ 구체적인 심사방법은 설계공모 심사위원회에서 결정함

11. 심사결과 발표 및 당선작 통보

가. 발표일시 : 제안서 심사 종료일로부터 7일 이내

나. 발표방법 : 당선자 서면 통보 및 수원시청 홈페이지 게시

Ⅲ. 설계의 기본방향 및 주안점

1. 설계의 기본방향

가. 제시된 시설내역은 건축법 등 관련 법규를 위반하지 않는 범위 안에서 연면적 3,300㎡(에어돔 3,000㎡, 관리동 300㎡, ±5% 이내 조정가능)에서 층수, 실구성 등을 설계자의 합리적인 계획에 의하여 자유롭게 구성할 수 있으므로 설계의 유연성을 적극 발휘하여야 한다.

나. 관람석을 갖는 체육시설(실내 배드민턴장)을 주용도로 하고, 체육활동 이외에도 다양한 행사 등의 장소로 사용할 수 있도록 계획한다.

다. 스포츠형 공기막구조 건축물 (에어돔)은 일반 건축물에 비하여 특수성을 가지고 있기 때문에 구조적 안정성과 내구성, 도시 미관을 고려한 디자인이 될 수 있도록 설계한다.(구조적 안정성 확보와 더불어 에어돔이 외력에 의한 파손 등을 방지할 수 있는 계획 수립)

라. 공기막구조는 공기압을 이용한 공기지지구조로서 안전성 확보를 위해 24시간 자동제어 및 감지가 가능한 관리시스템으로 계획하며, 공기막구조 건물(에어돔)은 특수건축물 특성상 별도 선정위원회를 통하여 선정한다.

마. 유지관리가 용이하고 에너지 효율을 최적화 할 수 있는 시스템으로 계획한다.

바. 관리동 공간계획 시 공용면적의 비중은 주차장을 제외한 연면적의 30% 이상으로 계획함을 권장하며, 시설 이용자를 위한 대기공간(복도나 홀 머무름 공간)과 안전한 피난여건 조성을 고려하여 충분한 면적을 확보한다.

사. 배드민턴장 운영에 필요한 각종 설비 용량을 고려하여 기계실 계획 시 도입시설을 고려하여 적정 규모를 제시한다.

아. 주차장 계획 시 충분한 면적을 확보해야 하며, 일월공원 및 일월수목원 방문자의 배드민턴장 이용을 고려하여 합리적인 계획을 한다.

자. 시설유지보수를 위한 장비, 물품 등 하역 및 반입반출이 원활할 수 있도록 계획한다.

차. 인근 일월공원 및 일월저수지와 연계한 보행동선 체계 수립 및 합리적인 시설물을 배치한다.

카. 향후 여건변화에 대비한 증축 여부를 사전에 검토하고 유보지 확보 또는 구조계획에 반영될 수 있도록 지침 제시한다.

타. 예정공사비 내에서 안전하고 쾌적한 공간으로 조성될 수 있도록 창의적이고 합리적이며 관련 법령을 준수할 수 있도록 계획한다.

파. 대상지의 지형적 특성과 자연환경을 최대한 보존하는 것을 기본 원칙으로 하며, 특히 기존 산림지형과 능선, 자연경사 등을 계획에 적극 반영하여 개발에 따른 지형 훼손을 최소화하는 방안을 제시하여야 한다.

하. 불가피하게 지형을 변경해야 할 경우에도 그 범위와 규모를 가능한 한 축소함으로써 생태계의 연속성과 경관의 자연성을 유지하고자 하며, 이와 관련하여 시설물의 배치 및 동선 설계를 자연지형에 순응하도록 검토하고, 절·성토의 최소화, 사면 안정화, 완충 식재 등의 저감대책을 병행하여 공원조성계획 변경 협의가 가능하도록 제안하여야 한다.

2. 계획의 주안점

1) 생활체육시설 (에어돔)의 주된 용도와 체육시설 이외에 각종 행사 등의 장소로의 특성을 고려하여 쾌적하고 안전한 스포츠 공간이 되도록 환경 구성

2) 에어돔 구조의 특성을 살려 스포츠시설에 적합한 창의적인 건축 디자인과 미관을 창출하고 새로운 실내체육공간으로 건축경관과 상징성을 고려한 계획

3) 스팬 100m이하의 거대한 공기막구조 건축물의 특수성을 고려한 태풍, 지진, 적설 등에 대한 구조적 안전성 확보 및 내구성, 내후성, 방화성이 우수한 재료*로 계획

* 막재는 ‘KDS 43 10 10 : 2022 막구조 설계기준 3. 재료’에 설명하고 있는 섬유직물로서 성능을 만족하는 재료를 기본으로 함.

4) 공기막구조 지붕면은 적설과 강우에 의한 폰딩*의 발생이 없는 형상으로 계획

* 빗물 또는 융설수가 지붕면 위에서 체류하여 지붕면을 처짐으로 인한 불안정 현상

5) 각종시설* 계획은 항상 구조, 방재 등의 안전성을 확보하기 위해 여러 대의 감지기기와 연동하여 24시간 통합관리가 가능한 자동제어 시스템으로 계획하되, 최소인원으로 운영·관리가 가능 하도록 경제성과 효율성을 고려하여 계획

* 송풍 및 융설시스템, 냉난방설비시스템 등

6) 전기·기계설비는 에너지 고효율 자재사용 및 고효율 시스템으로 설계하고, 주차장 및 녹지 공간을 활용한 태양광발전설비 등을 갖추어 시설물 준공 후 유지관리비의 부담이 없도록 설계

7) 소방 관련 설비는 공기막구조의 특성과 시설용도를 고려하여 □소방시설 설치 및 관리에 관한 법률□ 및 관련 규정 등에 따라 설계하고 화재 예방과 즉각대처가 가능하도록 계획

8) 에어돔의 구조, 재료 및 공간의 특수성과 수용인원 및 사용형태를 고려하여 방재시설은 예상되는 재해*의 발생과 확대에 효과적으로 대처할 수 있도록 계획

* 예상되는 화재, 화재 및 연기제어와 피난계획, 지붕의 방화·내화성 검토 등

9) 다중이 이용하는 에어돔 구조는 실내공기질관리법 적용대상 시설이므로 환경설비의 공기질 정화장치 설치기준을 만족하는 적합한 정화장치 또는 환기시스템으로 계획

10) 주어진 공간 내에서 기존주차대수를 포함해 법정 주차대수 이상 확보 할 수 있도록 계획

11) 국민체육진흥공단에서 제시한〈에어돔구조 설계가이드〉를 참조하여 에어돔 성능요구조건을 만족시킬 수 있도록 설계

12) 공공건축 사업계획 사전검토의견서에 대한 내용을 파악하여 최대한 설계에 반영하도록 계획

3. 규모 및 공간 계획의 주안점

※ 상기내용은 기본사항으로 설계에 반영하되, 발주기관과 협의․승인 시 변경될 수 있음

구 분	세부시설	산출근거	면적(㎡)	비율(%)	비 고
에어돔 배드민턴장	배드민턴장	13.4m x 6.1m(코트)	2,100.0	70.0	14면, 동선포함 약 457명 (4.6㎡/인)
	관람석	2단	200.0	6.7	약 150~200명 18석*14구역
	물품보관공간	0.3mx0.6mx122개 사물함 등	22.0	0.7	약 5명 (4.6㎡/인)
	공용공간	시설간 이동공간, 출입부	678.0	17.6	약 213명 (4.6㎡/인)
	기계실 및 창고		150.0	5.0
	소 계		3,000.0	100.0
관리동	안내프론트	상주인력 1인 + 강사 2인	20.0	6.7	약 11명 (1.9㎡/인)
	탈의실 및 샤워실		45.0	15.0	약 27명 (1.9㎡/인)
	휴게라운지	휴게테이블 등	50.0	16.7	약 26명 (1.9㎡/인)
	화장실	남 : 대변기 2개소, 소변기 2개소 여 : 대변기 4개소	40.0	13.3	약 21명 (1.9㎡/인)
	공용공간	홀, 복도, 출입부	125.0	41.6	약 66명 (1.9㎡/인)
	기계실 및 창고		20.0	6.7
	소 계		300.0	100.0
건축물 합계			3,300.0	-
외부공간	족구장	2면	1,652.0	-
	휴게쉼터	휴게파고라 등	100.0	-
	주차장	일반주차32+장애인2+전기차2 (30㎡/1대)	1,190.0	-	36대

4. 품격제고 계획의 주안점

가. 공공건축물로서의 모범적 설계 및 공공성과 품격을 갖춘 건축물이 되도록 계획

나. 실내 배드민턴장 에어돔 건축물의 예상 에너지 사용량에 대한 신재생에너지 공급이 가능하도록 계획

다. 설계 진행과정에서 LCC분석을 수행하여 준공이후 유지관리비 절감방안을 제시하고, VE 기법을 도입하여 경제적인 설계가 되도록 계획한다.

라. 저탄소 녹색성장의 실현을 위해 건물 내·외부에 친환경 소재를 적극 활용하여야 한다.

마. 에너지 사용량 저감, 에너지 순환 및 신재생에너지 사용을 위한 계획을 수립하여야 한다.

바. 유니버셜 디자인(장애의 유무에 상관없이 누구나 쉽게 이용할 수 있는) 공간구성을 적극 고려하고 반영하여야 한다.

5. 대상지 관련법규

가. 제출된 설계안은 다음 관련 법규를 준수하여야 한다.

1) 『국토의 계획 및 이용에 관한 법률』 의 지구단위계획 및 관련법규

2) 『건축법』 및 하위법령

3) 『건축물의 에너지절약 설계기준』, 『공공기관 에너지이용 합리화 표준지침』, 『신에너지 및 재생에너지 개발·이용·보급 촉진법』,

4) 『주차장법』 및 하위법령, 『수원시 주차장설치 및 관리 조례』

5) 『장애인·노인·임산부 등의 편의증진에 관한 법률』 및 하위법령

6) 체육시설의 설치·이용에 관한 법률 및 하위법령, 수원시 체육시설 관리조례

7) 건축구조기준(막과 케이블구조)의 기준

8) 국가표준인 KSA 3011(경기장)의 종목 별 조도기준

9) 에어돔 설치 가이드라인

10) 인조잔디 구성품 유해성 기준 KS F3888-1:2018

11) 실내공기질관리법 에 따른 다중이용시설의 실내공기질 유지기준

12) 범죄예방(CPTED) 환경설계기준

13) 기타 본 건축물 설계에 반영되어야 할 법률

14) 경기도 유니버설디자인 가이드라인

6. 에어돔 설치 가이드라인 주요내용

기  준

주요내용

건  축

- 건축구조기준(막과케이블구조)의 기준 적용

소  방

- 층마다 소화기(또는 자동확산소화기)와 비상벨 설치

- 주출입구 반대방향에 비상구 1개 이상 추가 설치

- 문이나 복도, 계단 등 이동경로에 유도등 설치

- 관리동 각 층 천장부에 스프링클러 설치

안 전

폭설 시 붕괴에 대처하기 위해 제설용 밧줄 등을 설치하고 염수, 지하수 등을 미리 준비

에어돔형 구조 상부에 쌓인 눈은 적설량이 증가함에 따라 제설이 어려우므로 수시로 적설량을 확인하여 잔설이 남아있지 않도록 함

송풍기의 성능 유지를 위해 송풍기 주위에 쌓인 눈도 제거

태풍, 폭우, 폭설 등이 지속될 경우 환기구와 차량 출입구 등을 폐쇄하여 내부 공기압을 최대한 확보하고, 필요한 경우 소방서 등 관계기관의 협조를 받아 비상 상황에 대비

폭설, 강풍 등에 대비하여 내부의 기압을 외부보다 상승시켜 유지

야간 이용 시 범죄예방설계(CPTED)기준에 따른 조명 및 CCTV 설치

실내공기질

- 에어돔 내에 다음의 기준을 만족하는 공기 정화장치 혹은 환기 시스템 설치

* 의무기준 : 미세먼지(PM-10): 200㎍/㎥ 이하

* 권장기준

미세먼지 (PM-10) (㎍/㎥)	초미세 먼지 (PM-2.5) (㎍/㎥)	이산화탄소 (PPM)	폼알데 하이드 (㎍/㎥)	일산화 탄소 (PPM)	이산화 탄소 (PPM)	라돈 (Bq/㎥)	총휘발성 유기 화합물 (㎍/㎥)
100 이하	50 이하	1,000 이하	100 이하	10 이하	0.1 이하	148 이하	500 이하

조  도

- 국가표준인 KSA3011(경기장) 의 종목별 조도기준 적용

- 실내조명은 400Lux 이상의 조도 밝기가 되도록 계획

온도 및 습도

- 에어돔 내에서 행해지는 운동이 원활히 이루어질 수 있도록 종목 별 특성을 고려한 온도·습도 유지장치(설비) 설치

면  적

- 종목별 국제규격 충족

편의시설

- 화장실, 탈의실 필수 설치

(다만, 주변에 공동으로 사용할 수 있는 화장실, 탈의실이 있다면 설치하지 않아도 됨)

- 관람석은 종목의 특성 및 시설의 운영 목적을 고려하여 설치 결정

* 상기 기준은 향후 사업 여건 변동 및 관련 법령 개정에 따라 조정 될 수 있음

7. 경기도 유니버설디자인 가이드라인 주요내용

구 분	세부시설		주요내용
에어돔 배드민턴장	관람석		- 휠체어 관람석까지 연결되는 통로의 유효 폭은 2.0m 이상 확보 휠체어 관람석의 유효바닥면적은 1석당 폭 0.9m 이상, 깊이 1.5m 이상으로 하며, 바닥면은 평탄하여 휠체어를 고정시킬 수 있도록 함 휠체어가 좌우 또는 전후로 추락할 위험이 있는 경우에는 높이 0.3m 이상의 추락방지턱 또는 1.1m 정도의 난간을 설치
공통공간	샤워실 및 탈의실		휠체어사용자를 위한 샤워부스는 적어도 1개소 이상 설치하며, 휠체어가 회전할 수 있도록 1.5mx1.5m 이상의 크기를 권장 탈의실 내 벤치나 의자는 높이 0.4m 정도로 하며, 여러 명이 사용하는 탈의실의 경우에는 유효폭 1.2m의 통로를 확보
	시설간 이동공간, 출입부	계단	관리자용을 제외한 계단은 직선 또는 꺾임형으로 하며, 돌음 또는 나선형 계단으로 해서는 안됨 높이 1.8m 이내마다 휴식할 수 있도록 수평면으로 된 참을 설치하도록 권장 관리자용을 제외한 계단 및 참의 유효폭은 양손에 짐을 든 사람이나 목발사용자, 화재시 안전한 피난을 위해 2.0m 이상 확보하도록 권장 옥외피난계단은 0.9m 이상으로 할 수 있음 디딤판의 너비는 30cm 이상, 챌면의 높이는 16cm 이하로 하되, 동일한 계단에서 치수를 도중에 바꾸지 않고 균일해야 함 계단에는 지팡이 등이 빠지지 않도록 챌면을 반드시 설치하며, 투명한 유리판으로 된 계단은 지양 디딤판의 끝부분은 발끝이나 목발의 끝이 걸리지 않도록 챌면의 기울기를 디딤판의 수평면으로부터 60˚ 이상으로 하며, 계단코는 3cm 이상 돌출하지 않아야 함
		경사로	경사로의 유효 폭은 복도와 동일한 2.0m 이상 확보할 것을 권장하며, 가급적 계단과 병설 경사로의 시작과 끝지점, 굴절지점, 참에는 1.5mx1.5m 이상의 활동공간을 확보 바닥면으로부터 높이 0.75m 이내마다 휴식할 수 있도록 수평면으로 된 참 설치 경사로의 기울기는 가급적 완만한 경사가 되도록 1/15 이하를 권장
	주차장	장애인전용 주차구역	폭 3.3m 이상, 길이 5.0m 이상으로 하며, 가급적 휠체어사용자를 위해 폭은 3.5m 이상을 권장 차량 측면에는 휠체어의 통행과 승강을 위해 폭 1.2m 이상 확보하도록 권장 직원 중 휠체어사용자가 있는 경우 일반 사용자와는 별도로 전용 주차구역을 설치하도록 권장

8. 건축물 에너지 효율 제고방안

가. 건물의 에너지부하 저감을 위한 단열계획 및 고성능 창호 적용, 기밀 성능이 우수한 개구부 자재 선정, 일사 부하 저감을 위한 차양 설치 등 에너지 성능 제고 방안 반영

나. 2024-25년 신재생에너지 공급비율 34% 이상 반영 준수

다. 공공건축물(신축)의 신･재생에너지 설치 비율 적용

- 연면적의 합계(냉･난방면적) 5백㎡ 이상 : 녹색 건축 인증 우수(그린2등급) 이상, 신･재생에너지 공급비율 30% 이상(1천㎡ 이상은 34% 이상)

- 연면적 3천㎡ 이상 : 제로에너지건축물 4등급 이상, 건축물에너지관리시스템(BEMS) 설치, 1호 포함

Ⅳ. 설계공모 제안서 작성 및 제출

1. 제안서 작성 일반사항

가. 제출도서는 좌철 (접착) 제본

나. 제출도서의 본문 내용은 찾기 쉽도록 페이지 하단 중앙에 일련번호를 부여하고, 일련번호가 표기된 목차를 제안서 첫 부분에 기재

다. 제출 된 도서 등은 수정, 변경, 보완, 반환, 추가제출, 열람 등을 할 수 없음

라. 도서의 표기는 한글과 아라비아 숫자로 하고 미터법 (소수 둘째자리까지 표기)을 사용. 다만, 영문이나 한문표기가 필요한 경우 한글과 병기

마. 수행계획 및 방법에서 상세한 설계도면, 조감도, 항공사진 등은 제출도서에서 원칙적으로 제외하며, 제출물에 상세한 조감도나 이와 유사한 내용을 포함한 경우에는 감점기준에 따라 감점처리 할 수 있음. (담당건축사 ․ 담당건축구조기술사의 대표작품 포트폴리오는 자율 작성)

바. 다만, 제안서의 명확한 설명을 위하여 필요한 경우 배치개념도, 다이어그램조닝, 다이어그램, 렌더링하지 않은 3차원 이미지 등은 공모 안에 포함할 수 있다.

사. 가구, 재료의 질감 등 건축물의 장식 표현 금지, 모든 요소는 단선 형태만 표시하고 그 외 상세한 표현은 금지한다.

아. 3차원 이미지는 단선으로 매스를 표현하고 음영처리는 허용한다. 건축물의 면은 백색만 사용하고, 색사용은 불가하다.

2. 수행계획 및 방법 작성내용

가. 업무에 대한 이해도 ( 10점 / 1쪽 )

1) 설계의 기본방향 및 주안점을 감안한 실현방안 (최우선과제, 아이디어 등) 제시

2) 국내·외 사례 분석을 통하여 설계 및 시공, 운영 등에 있어서 발생 가능한 문제점을 지적하고, 개선방안을 제시

나. 과제에 대한 제안 ( 55점 / 7쪽 )

1)【과제1】대상지의 지형적 특성과 자연환경을 최대한 보존하여 개발에 따른 지형 훼손을 최소화하고, 내·외부 조닝 및 에어돔 구조의 특성과 경관을 살린 체육시설에 맞는 건축 디자인 개념 제시

2)【과제2】태풍, 지진, 적설, 화재 등에 대한 구조적 안정성과 내구성, 내후성, 내화성 등 갖는 에어돔 건축물 설계적용 방향 제시

3)【과제3】스포츠형 에어돔의 시공기술 설계 적용 방향 및 예산절감 방안 제시

다. 수행계획 ( 10점 / 1쪽 )

1) 설계기간 및 설계 업무상 중점사항 등을 감안한 설계 일정계획

2) 설계의 완성도 및 발주기관의 이해도 향상 등 원활한 사업추진을 위한 합리적인 의사결정 방법 제시

3) 설계내용 해석․자문 등 시공과정의 설계자 참여 방안 (「건축서비스산업 진흥법」 제22조(설계의도 구현) 업무 관련)

라. 제안서 발표 및 면접 ( 5점 )

1) 추진의지의 적극성 및 업무에 대한 이해도 등

3. 제출물의 형식과 규격 및 작성기준

가. 설계공모 제안서 구성

순서	항목	규격	세 부 사 항	쪽수
1	표지	A3	○ 앞, 뒷면	2쪽
2	목차	A3		1쪽
3	설계자 및 구조기술사의 경험 및 역량	A4	○ 담당건축사 및 건축구조기술사의 경력 ○ 담당건축사 및 건축구조기술사의 유사프로젝트 실적	별도 제출
		A3	○ 담당건축사 및 담당건축구조기술사의 대표작품 포트폴리오 (2작품)	총 2쪽 (작품당 1쪽)
4	간지	A3		1쪽
5	수행계획 및 방법	A3	○ 업무에 대한 이해도	1쪽	9쪽
6			○ 과제에 대한 제안 ( 3개 과제 ) (과제마다 쪽수는 7쪽내에서 자율작성)	과제당 2~3쪽이하 (총 7쪽 이하)
7			○ 수행계획	1쪽
합계				총 15쪽

※ 모든 페이지는 단면인쇄 함

※ 표지, 목차, 간지도 제안서 총 쪽 수에 포함됨

※ 담당건축사 및 담당구조기술사의 경력, 유사프로젝트 실적은 A4종 용지로 증빙자료와 함께 제출

나. 제안서 형식 및 규격

구 분		설계자의 경험 및 역량 (담당건축사의 대표작품 포트폴리오)	수행계획 및 방법
용지크기		A3(횡)	A3(횡)
여 백		상 30mm, 하 25mm / 좌·우 20mm	상 30mm, 하 25mm / 좌·우 20mm
글자체		자 율	휴먼명조
글자크기		자 율	- 본문제목, 소제목 등: 자율 - 본문내용: 10포인트 미만 사용불가
도표, 이미지		자 율	자 율
줄간격		자 율	자 율
재질	표지	- 흰색 스노우지(무광택), A3(횡) ※ 용지무게 : 80∼120g/㎡
	본문	- 단면 인쇄(백색바탕 칼라 가능) ※ 용지무게 : 80∼120g/㎡	- 단면 인쇄(백색바탕 칼라 가능) ※ 용지무게 : 80∼120g/㎡
	간지	- 1면 인쇄, 흑백 ※ 용지무게 : 80∼120g/㎡
제본방법		A3(횡) 좌철(무사무선철)	A3(횡) 좌철(무사무선철)
제본내용 및 순서		- 담당건축사의 대표작품 포트폴리오 2점	- 업무에 대한 이해도 - 과제에 대한 제안 - 수행계획

4. 제출도서의 익명성

가. 설계공모 제안서 표지 (별지 제12호 서식)의 “인식명칭”에는 “제안업체명”을 제안서 제출부수 12부 중 1부만 기재하여 별도 제출하고 나머지 11부는 “인식명칭”란에 『수원시』로 기재 제출

나. 익명사용 원칙은 심사위원회의 최종 결정시까지, 설계공모 전체기간동안 유지되며, 익명 보존 방법은 다음과 같음

1) 심사용 도서 (설계공모 제안서)는 심사번호만 기재하고 익명 관리

2) 사무소명, 응모자명이 있는 원본 도서는 심사 종료 시까지 밀봉하고 공개하지 않음

3) 심사위원 심사용 도서에는 응모자를 인지할 수 있는 어떠한 암호나 기호 표기 불가

4) 심사 전 심사 관련자와 접촉하여 제안서에 대한 설명 불가. 이를 위반하였을 경우 심사시 불이익 또는 실격처분을 받을 수 있음

Ⅴ. 제안공모 심사

1. 심사위원회 구성 및 운영

가. 심사위원회 구성

1) 심사위원회는 발주기관에서 「건축 설계공모 운영지침」에 따라 설계공모 운영위원회를 구성·운영하여 외부 심사위원을 구성

2) 심사위원은 공정하고 투명한 심사를 위해 설계공모 참가자와 사전 접촉을 금지하고 심사 당일 사전접촉 여부 확인서 제출

나. 심사위원 명단

연번	성 명	소 속	분 야
1	김진영	㈜제이건축사사무소	건축계획
2	윤효진	경기대학교	건축계획
3	최병관	국립공주대학교	건축계획
4	박인수	㈜파크이즈건축사사무소	건축설계
5	최진영	엔유피건축사사무소	건축설계
6	정준채	경기대학교	건축시공
7	양효현	㈜씨엔케이	경관・조경
예비	김상길	㈜에이텍종합건축사사무소	건축계획
예비	김광수	㈜일송건축사사무소이엔지	건축설계
예비	유보현	경기대학교	경관・조경

※ 심사위원은 제척․기피․회피 등 사유로 변경될 수 있으며, 변경 시 공모 참가자에게 통지

다. 심사위원회 운영

1) 위원장은 위원 중에서 호선하며, 위원회를 대표하여 직무를 통할함.

2) 위원장은 회의를 진행하며 심사위원회의 동의를 얻어 공모안의 심사에 필요한 세부적인 사항을 결정할 수 있음.

라. 심사위원회 운영 방법

1) 위원회는 심사위원 정수의 과반수가 참석하여야 하며, 심사 중 결정이 필요한 사항이 있을 경우 출석위원 과반수의 찬성으로 의결함.

2) 심사위원회 진행은 실시간 공개로 하며 심사내용은 녹화 또는 녹음한다.

3) 심사위원은 응모한 심사작품에 대하여 【별지 제13호 서식】에 의한 평가사유서를 작성 및 제출한다.

4) 발주기관은 공모안을 사전에 심사위원에게 교부하여 사전 검토하게 한다.

마. 심사위원의 제척․기피․회피

1) 심사위원이 다음 각목 중 하나에 해당될 경우 심사에서 제척

① 위원 또는 그 배우자나 배우자이었던 사람이 심사 대상 업체의 당사자가 되거나 그 업체의 당사자와 공동권리자 또는 공동의무자인 경우

② 위원이 심사 대상 업체의 당사자와 친족이거나 친족이었던 경우

③ 위원이 심사 대상인 사업의 시행으로 이해당사자(대리관계를 포함한다)가 되는 경우

④ 위원이나 위원이 속한 법인·단체 등이 심사 대상 업체의 당사자의 대리인이거나 대리인이었던 경우

⑤ 위원이 최근 3년 이내에 해당 심사 대상 업체에 임원 또는 직원으로 재직한 경우

⑥ 위원이 최근 2년 이내에 해당 심사 대상 업체와 관련된 자문, 연구, 용역(하도급을 포함한다), 감정 또는 조사를 한 경우

2) 설계공모 참가자는 심사위원에게 심사의 공정을 기대하기 어려운 사정이 있는 경우에는 그 근거자료를 발주기관에 제출하여 기피신청을 할 수 있음

【별지 제14호 서식】

3) 심사위원은 상기 제척의 사유 등에 해당하면 회피신청서를 제출하고 스스로 그 안건의 심사에서 회피하여야 함 【별지 제14호 서식】

4) 발주기관은 심사위원의 제척․기피․회피 사유가 발생한 경우 심사위원을 변경할 수 있으며, 변경이 발생한 경우에는 공모 참가자에게 이를 통지 함.

2. 평가기준

가. 평가항목별 배점기준

1) 설계자의 경험 및 역량 ( 20점)

평가항목

배 점

세부평가기준

설 계 자

및

구조기술사

의 경험 및 역량

(20)

담당건축사

및 구조기술사의 경력

(5)

정량평가

∙담당건축사의 설계분야 경력

12년 이상	9년 이상	6년 이상	3년 이상	3년 미만
2.5	2	1.5	1	0.5

∙담당 구조기술사의 설계분야 경력

12년 이상	9년 이상	6년 이상	3년 이상	3년 미만
2.5	2	1.5	1	0.5

<유의사항>

가. 건축사면허취득일 이후 경력만 인정

나. 건축구조기술사면허취득일 이후 경력만 인정

※ 경력관리 수탁기관(대한건축사협회, 기술인협회 등)의

증명서로 확인

평가항목

배 점

세부평가기준

설 계 자

및

구조기술사

의 경험 및 역량

(20)

담당건축사

및 담당구조기술사

유사프로젝트 실적

(5)

정량평가

∙담당 건축사 유사 프로젝트 실적

5건 이상	4건	3건	2건	1건	0건
2.5	2	1.5	1	0.5	0

∙담당 구조기술사의 유사 프로젝트 실적

5건 이상	4건	3건	2건	1건	0건
2.5	2	1.5	1	0.5	0

<유의사항>

가. 유사 프로젝트 실적은

- 국가, 지방자치단체, 공공기관에서 발주한 사업으로

건축법 시행령 [별표] 용도별 건축물의 종류 “제5호 문화 및 집회시설 또는 제13호 운동시설 중 건축구조기준 제9장 막과 케이블구조에 해당되며, 해당 연면적 1,000㎡이상인 엔지니어링 기술용역설계에 한함

- 실적관리 수탁기관(대한건축사협회 건축사실적관리증명서,기술인협회) 또는 해당 발주처에서 발급한 증빙서류를 함께 제출

담당건축사

및

담당구조기술사

대표작품 포트폴리오

(10)

정성평가

∙설계의 작품성, 창의성 등

수	우	미	양	가
10	8	6	4	2

<유의사항>

가. 담당건축사 · 담당건축구조기술사로 수행한 2작품으로 증빙서류 제출 (총 2작품이내)

2) 수행계획 및 방법 ( 80점)

평가항목

배 점

세부평가기준

수행계획 및 방법

(80)

업무에

대한 이해도

(10)

정성평가

∙업무내용 및 추진배경 등에 대한 이해도

수	우	미	양	가
10	8	6	4	2

과제에

대한 제안

(55)

정성평가

과제1

(15)

∙제안의 적절성, 독창성, 실현성 등

수	우	미	양	가
15	12	9	6	3

수행계획 및 방법

(80)

과제에

대한 제안

(55)

정성평가

과제2

(25)

∙제안의 적절성, 독창성, 실현성 등

수	우	미	양	가
15	12	9	6	3

∙제안의 소방 및 안전성 확보여부 등

수	우	미	양	가
10	8	6	4	2

과제3

(15)

∙제안의 적절성, 독창성, 실현성 등

수	우	미	양	가
15	12	9	6	3

수행계획

(10)

정성평가

∙공정계획의 타당성, 과업수행체계의 적절성 등

수	우	미	양	가
10	8	6	4	2

제안서 발표 및 면접

(5)

정성평가

∙추진의지의 적극성 등

수	우	미	양	가
5	4	3	2	1

3) 공모제출자 수별 평가등급 배부 (수행계획 및 방법 부문)

심사 대상수	등 급					심사 대상수	등 급
	수	우	미	양	가		수	우	미	양	가
2	1	1				22	2	5	9	4	2
3	1	1	1			23	2	5	9	5	2
4	1	2	1			24	2	5	10	5	2
5	1	2	1	1		25	3	5	10	5	2
6	1	1	2	1	1	26	3	5	10	5	3
7	1	2	2	1	1	27	3	5	11	5	3
8	1	2	3	1	1	28	3	6	11	5	3
9	1	2	3	2	1	29	3	6	11	6	3
10	1	2	4	2	1	30	3	6	12	6	3
11	1	2	5	2	1	31	3	6	13	6	3
12	1	3	5	2	1	32	3	7	13	6	3
13	1	3	5	3	1	33	3	7	13	7	3
14	1	3	6	3	1	34	3	7	14	7	3
15	2	3	6	3	1	35	4	7	14	7	3
16	2	3	6	3	2	36	4	7	14	7	4
17	2	3	7	3	2	37	4	7	15	7	4
18	2	4	7	3	2	38	4	8	15	7	4
19	2	4	7	4	2	39	4	8	15	8	4
20	2	4	8	4	2	40	4	8	16	8	4
21	2	4	9	4	2

나. 실격 및 감점 기준

1) 불이익처분 기준 적용방법

가) 실격처리 대상은 심사위원회가 작품심사를 시작하기 전에 발주기관에서 실격사유와 대상작품을 심사위원회에 상정하여 실격여부를 심사위원회 의결을 거쳐 실격 확정시 대상 작품을 심사 대상에서 제외한다.

나) 감점처리 대상은 심사위원회가 작품평가를 실시한 후에 발주기관에서 감점사유와 대상작품을 심사위원회에 상정하여 감점여부를 심사위원회 의결을 거쳐 감점 확정시 평가에 반영한다.

2) 실격처리 대상

가) 건축법 등 관련 법령을 중대하게 위배한 경우

- 건폐율 또는 용적률을 초과한 경우

- 건축법 제46조(건축선의 지정), 제60조(건축물의 높이 제한), 제61조(일조 등의 확보를 위한 건축물의 높이 제한)

- 대지경계를 실제와 다르게 작성하여 실현이 불가능한 설계의 경우

- 기타 법규위반 사항이 있어 대폭적인 계획변경이 불가피한 경우

나) 건축규모가 설계지침서에서 정한 사항을 과도하게 초과하거나 미달한 경우

- 건축물 연면적(3,300㎡)의 ±5% 초과한 경우

다) 제출도서 규격을 현저히 위반한 경우

라) 제출도서에 해당업체를 특정할 수 있는 문구나 이미지 등이 포함된 경우

(단, 제출도서 17부 중 1부는 제외)

마) 공동응모 대표업체 중도 탈퇴, 응모자격 및 서류 허위 제출

바) 직‧간접적으로 심사에 영향을 미치는 부당한 청탁이나 압력을 행사한 경우

사) 심사위원을 사전에 접촉하여 응모작에 대해 설명한 경우

아) 제안서 발표에 미참석한 경우

자) 기타 중대한 조건 위반이 있어 심사위원회에서 실격처리 의결한 경우

3) 감점처리대상 및 감점기준

구 분	항 목	감 점	최대 상한
법령 위반	▸건축법령 위반	-1점/건	감점 총합계 상한 -10점
	▸기타 관계법령 위반	-0.5점/건
설계지침 위반	▸연면적 허용범위(3,300㎡±5%) 초과 위반	-1점
	▸제출도서작성 기준 위반	-0.2점/건
	▸설계도서 기준매수 초과	-0.2점/매
	▸제출도서 부족	-0.2점/종류별
	▸색상표현 위반	-0.2점/건
	▸제본방법 미준수 등	-0.2점/건
	▸기타 설계지침 위반	-0.1점/건
기타	▸현장설명회 불참	-1점
	▸기타 심사위원회에서 정하는 사항	-0.2점/건

※ 실격대상 및 감점대상은 심사위원회 의결로 조정할 수 있다.

3. 심사 방법

가. 심사방법

1) 효율적인 심사를 위하여 ｢조달청 건축 설계공모 운영기준｣ 제25조에 따라 심사대상이 되는 공모안은  심사위원회 개최일로부터 최소 5일전까지 심사위원에게 미리 교부하여 사전에 검토하도록 함

2) 심사에 관하여 규정되지 않은 사항은 심사위원회에서 결정함

3) 공모안에 대한 심사위원의 심사의견, 심사과정에서 공모안이 심사에서 제외된 경우에는 그 사유, 그 밖에 필요한 사항 등을 서면으로 작성하며 심사에 참여한 심사위원의 서명을 받음

4) 발주기관은 심사위원회에 참여하여 심사위원의 질의에 답변할 수 있음

5) 심사위원회는 해당 설계공모안에 대하여 제출자의 발표를 듣고 평가에 반영함

6) 심사위원회는 심사위원 정수의 과반수가 참석하여야 하며, 참석 심사위원이 과반 수 미만인 경우에는 심사위원회를 다시 개최함

7) 평가는 100점 만점을 기준으로‘정량적 평가’10점,‘정성적 평가’90점으로 함.

① 담당건축사 또는 담당구조기술사의 경력, 담당건축사 또는 담당구조기술사의 유사프로젝트실적 등 정량적 평가 (10점)는 제출된 자료에 의거 발주기관에서 사전평가하고 간사가 점수표를 위원장에게 제출하여 최종평가점수에 반영

② 정성적 평가 (90점)는 심사위원들이 심사 당일 평가

8) 심사위원의 평가점수 최고점, 최하점을 제외한 점수를 합산하여 산술평균한 점수로 함. 평균점수 산정결과 소수점 이하의 숫자가 있는 경우에는 소수점 셋째자리에서 반올림

9) 감점은 심사위원의 평가점수를 합산하여 산술평균한 점수에서 감점

10) 공모‘안’의 최종 평가는 정량적 평가와 정성적 평가 등을 합산하여 산술평균한 점수 중 최고 점수를 당선작으로 선정하고, 차점자를 우수작으로 선정

11) 가장 높은 점수를 받은 자가 2이상일 때는 위원회의 표결로 당선작을 결정하고 차점자의 점수가 동일할 경우에도 위원회의 표결로 우수작을 결정. 표결결과 동수일 경우 심사위원회에서 결정

12) 공모목적에 부합하지 않거나 제안서의 수준이 현저히 떨어진다고 판단될 경우 심사위원회의 의결을 거쳐 당선작을 선정하지 아니할 수 있음

13) 심사위원은 본 설계공모와 관련 어떠한 경우라도 개별질의에 대하여 응답하지 않아야 하며, 심사결과 발표 시까지 비밀을 유지해야 함

나. 불이익 처분방법

1) 감점사항에 대하여는 해당 설계공모 참가자의 확인을 거쳐 심사 시 심사위원장에게 제출하여야 하며, 심사위원회 의결을 거쳐 이를 확정하여 평가에 반영함

다만, 중대한 위반사항을 제외한 경미한 감점사항은 심사위원회 평가 이후 제출함.

2) 실격 및 감점사항에 대하여는 심사위원회에서 정당한 사유가 있다고 결정 할 경우 조정할 수 있으며, 기타 불이익 처분을 추가할 필요가 있을 경우 심사위원회에서 의결하여 조정할 수 있음

다. 심사결과 발표 및 공모 안 반환

1) 심사결과의 발표 및 공개

① 심사결과는 심사일로부터 7일 이내에 수원시청 홈페이지에 게시하여 실명으로 공개함. 다만, 입상하지 못한 응모자(업체) 등의 실명을 비공개할 수 있음

② 심사대상자는 평가결과에 대하여 자세한 열람을 하고자 할 때에는 심사결과 공개 후 7일 이내에 우리시에 서면으로 요청하여야 하며 요청자 관련된 자료만 열람할 수 있음

2) 공모 안 반환

① 입상작(당선작, 우수작)은 반환하지 않음

② 공모 안은 심사결과 발표일로부터 7일 이내에 반출해야 하며, 이에 따른 비용은 설계공모 참가자가 부담하고, 기간 안에 반출되지 아니한 공모 안은 발주기관 등이 임의 처리하며, 응모자는 임의 처리와 관련하여 어떠한 경우에도 이의를 제기할 수 없음

라. 입상작 선정

1) 입상작은 당선작 (1점)과 우수작 (1점)으로 구분하며 당선작은 입상자 중에서 가장 높은 점수를 받은 작품으로 결정

2) 입상작 보상 ( 부가가치세 및 제세공과금 포함 )

가) 당선작 1점 : 설계용역 계약대상자로 결정

나) 우수작 1점 : 500만원 지급

3) 심사결과 응모작품의 수준이 현저히 낮을 경우 입상작을 선정하지 않을 수 있음

4) 개별통지 후 당선작을 제외한 입상자(우수작)가 특별한 사유 없이 통지일로부터 30일 이내에 공모 안의 작성비용에 대한 보상요청을 하지 아니하는 경우 보상금에 대한 권리를 포기한 것으로 간주함

4. 제출 공모 안에 대한 지적 소유권

가. 제출된 공모안의 저작권과 관련한 제반사항은 저작권법령에 따름

나. 당선작 외의 공모 안에 대해 발주기관은 그 공모안의 아이디어 일부를 이용할 수 있음

다. 제출물의 소유권은 발주기관에 있음. 발주기관이 제출물을 보고서 또는 작품집의 출판, 전시 등에 사용하거나 신문, 방송, 인터넷 또는 기타 매체에 제공하는 등 비영리목적으로 사용하는 경우에는 별도 보상이나 협의가 없어도 제출자가 이를 허락한 것으로 봄

5. 기타

가. 응모자가 2개 업체 미만인 경우에는 재공고 할 수 있으며, 재공고 후에도 응모자가 2개 업체 미만인 경우에는 발주기관의 결정에 따라 진행함.

나. 응모자는 설계공모에 참가 등록함으로써 이 지침서의 내용을 승인하는 것으로 간주함

다. 본 지침서의 문구해석 상 발주기관과 응모자 간 차이가 있을 경우에는 발주기관의 해석을 우선으로 하며, 기타 명시되지 않은 사항에 대하여는 발주기관이 정하는 바에 따름

6. 당선작 이후의 조건

가. 당선자의 의무

1) 당선작으로 선정된 공모 안을 제출한 사람을 계약상대자로 결정

2) 설계용역 계약은 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 등 관련 법령의 기준을 따름

3) 계약상대자는 당선작으로 선정된 사실을 통보받은 후 신속히 설계용역 계약에 관해 발주기관과 협의하여야 하며, 특별한 사유가 없는 한 7일 이내에 계약을 체결하여야 함

4) 계약상대자가 설계를 진행할 수 없다고 판단되거나 계약상대자의 사정으로 설계용역을 수행할지 못할 경우 입상자 중 계약상대자를 선정하거나, 계약상대자를 선정하지 않을 수 있음

5) 설계용역 계약자는 실시설계 완료 후 총공사비의 증가로 인한 추가 용역비는 요구할 수 없음

나. 설계진행

1) 본 지침서는 향후 설계에 반영되어야 하며, 당선자는 진행과정 단계별로 발주기관과 협의하여 설계를 추진하여야 함

2) 당선자는 심사위원회의 의견 및 지적사항, 발주기관의 요구사항 등을 종합하여 설계에 반영하여야 함.

3) 당선자는 설계용역 수행 시 각종 법령에 정하는 허가, 승인, 동의, 심의, 협의, 설명회 등 필요한 업무를 수급자 부담으로 이행하여야 하며, 발주기관이 이를 이행하는 경우 필요한 자료제출 등 발주기관의 업무수행에 협조하여야 함

4) 당선자는 중간 및 실시설계 시 별도의 과업지시서에 의거하여 충실한 설계도서를 작성하여야 함

5) 당선자는 외부 사용자재, 공법, 설계변경 등에 있어 발주기관에서 운영하는 설계자문위원회 등의 의견 요구사항이 있을 시 검토 후 수용하여야 함

6) 기타 설계용역 진행은 입찰공고 시 첨부한「설계용역 과업지시서」에 따라야 함

7) 공기막구조 건물(에어돔)은 별도 선정위원회를 통하여 선정함에 따라, 발주 기관과 협의하여 선정 및 반영하여야 함

다. 사업의 변경 및 해지 등

1) 과업수행 중이라도 발주기관의 계획변경, 기타 불가피한 사정 등으로 인해 설계용역을 진행하기 어렵다고 판단될 경우 본 과업의 일부 또는 전부를 중지하거나 과업의 범위를 조정․변경, 계약을 해지할 수 있음

2) 이 경우「지방자치단체의 입찰 및 계약집행 기준」등 관련 규정에 따름.

Ⅵ. 각종서식

〈별지 제1호 서식〉	제안공모 응모신청서

〈별지 제2호 서식〉	대표자 및 담당건축사 선임계

〈별지 제3호 서식〉	설계공모 참여자 명단

〈별지 제4호 서식〉	공동응모협정서

〈별지 제5호 서식〉	청렴서약서

〈별지 제6호 서식〉	사용인감계

〈별지 제7호 서식〉	위임장 및 재직증명서

〈별지 제8호 서식〉	서면 질의서

〈별지 제9호 서식〉	설계공모 제안서 제출서

〈별지 제10호 서식〉	담당건축사 (또는 담당구조기술사)의 경력 및 실적

〈별지 제11호 서식〉	심사번호 기재란 규격

〈별지 제12호 서식〉	설계공모 제안서 표지

〈별지 제13호 서식〉	평가사유서

〈별지 제14호 서식〉	심사위원 기피·회피 신청서

〈별지 제15호 서식〉	개인정보 수집 및 이용동의

〈별지 제1호 서식〉

제안공모 응모신청서

접수번호

※ 미기재(제출시 적색문구 삭제)

대표

건축사

사무소

업체명

(대표자)

사업자등록번호

소재지

전화번호

이메일

FAX번호

공동응모

건축사

사무소

업체명

(대표자)

사업자등록번호

소재지

전화번호

공동응모

건축구조기술사무소

업체명

(대표자)

사업자등록번호

소재지

전화번호

「일월공원 내 생활체육시설 조성」건축설계 제안공모에 있어서 공모요강

및 설계지침을 준수하여 응모할 것을 신청합니다.

첨부 : 등록서류 (공고문 및 설계지침서 참조)

2025.    .    .

신청자(대표자) :                 (인)

수원시장  귀하

--------□----------  절   취   선 ---------□--------

「일월공원 내 생활체육시설 조성」 건축설계 제안공모 응모접수증

접수번호		접수일자		접 수 인
업 체 명		소재지
대 표 자	(인)	전화번호
제 출 자	소속 : 직위 : 성명 : (인)

〈별지 제2호 서식〉

대표자 및 담당건축사 선임계

설계사무소 명
대표자 (담당건축사) 성명		주민등록번호
주 소
근무처(연락처)		전화번호

상기인을「일월공원 내 생활체육시설 조성 건축설계 제안공모」에 응모하는 대표자 (담당건축사)로 위임합니다.

2025.    .    .

1. 확인자 : 업체명                        대표자              (인)

2. 확인자 : 업체명                        대표자              (인)

3. 확인자 : 업체명                        대표자              (인)

수원시장 귀하

〈별지 제3호 서식〉

설계 제안공모 참여자 명단

연번	소 속	직 위	성 명	주 소	전화번호

본인은 수원시청에서 시행하는 「일월공원 내 생활체육시설 조성」건축설계 제안공모에 응모함에 있어 모든 권한을 위임받은 응모대표자로서 참여자 명단을 제출합니다.

2025.    .    .

응모대표자 : 소속        직위        성명             (인)

수원시장 귀하

〈별지 제4호 서식, 앞면〉

공 동 응 모 협 정 서

제1조 (목적) 이 협정서는 일월공원 내 생활체육시설 조성 건축설계 제안공모를 (       )와

(          )가 공동으로 응모하여 업무를 수행함에 있어서 각 업체가 준수하여야 할 사항을

정함에 있다.

제2조 공동응모 대표업체(이하 대표업체와 같다)의 명칭, 사무소의 소재지 등은 다음과 같다.

1. 업  체  명 :

2. 소  재  지 :

3. 대표자성명 :

제3조 (공동응모의 구성원) 대표업체를 제외한 공동응모업체의 구성원은 다음과 같다.

1. 업체명 :                      (소재지 :                          대표자 :       )

2. 업체명 :                      (소재지 :                          대표자 :       )

3. 업체명 :                      (소재지 :                          대표자 :       )

제4조 (대표업체의 권한) 대표업체는 주관기관 및 제3자에 대하여 공동 응모업체의 구성원을 대표하여 문서의 제출 및 수령, 권리의 획득 및 포기 등에 관한 의사 표시 권한을 가진다.

제5조 (효력기간) 본 협정서는 당사자간의 서명과 동시 발효하며, 본 업체는 공모의 이행으로 종결된다. 다만, 당선작으로 결정되어 기본 및 실시설계시에는 실시설계 종료 후 종료된다.

제6조 (의무) 공동응모업체 구성원은 제1조에서 규정한 목적을 달성하기 위하여 신의를 바탕으로 성실하게 필요한 모든 지식과 기술을 활용할 것을 약속한다.

제7조 (구성원 상호간의 책임) 구성원은 과업수행과 관련하여 제3자에게 끼친 손해 및 구성원이 다른 구성원에게 끼친 손해를 구성원 상호간 협의하여 배상한다.

제8조 (권리·의무의 양도제한) 구성원은 이 협정서에 의한 권리·의무를 제3자에게 양도할 수 없다.

제9조 ① 구성원 중 대표업체가 중도에 탈퇴하거나 그 일원의 탈퇴로 응모자격요건에 미달하게 될 경우에는 응모작품을 제출할 수 없다.

② 구성원 중 일원이 중도 탈퇴하였을 때에는 즉시 주관기관에 서면으로 신고하며, 탈퇴업체를 다른 업체로 교체할 수 없다.

〈별지 제4호 서식, 뒷면〉

제10조 (협정서 작성 및 보관) 위와 같이 공동응모 협정서를 체결하고 그 증거로 협정서 (   )통을 작성하여 각 통에 구성원이 기명날인 하여 각각 보관한다.

2025.   .   .

○ 대표업체

업  체  명 :                                   (전화번호)

소  재  지 :

대  표  자 :                                   (인)

○ 공동응모 업체의 구성원

업  체  명 :                                   (전화번호)

소  재  지 :

대  표  자 :                                   (인)

업  체  명 :                                   (전화번호)

소  재  지 :

대  표  자 :                                   (인)

〈별지 제5호 서식〉

청 렴 서 약 서

1. 본인은 수원시청에서 시행하는「일월공원 내 생활체육시설 조성」건축설계 제안공모에 응모함에 있어 귀 청의 설계공모 지침 등 제반규정을 성실히 준수하고 제출서류 전반에 대한 허위기재 및 불공정행위 등으로 인하여 발생되는 어떠한 불이익 처분에도 이의를 제기하지 않을 것이며, 특히 공모와 관련한 응모작품 제출, 심사위원회의 심사결과 당선작 선정 등에 대하여는 이의 없이 귀 청의 결정에 따를 것을 서약합니다.

2. 제공받은 자료에 대해서는 보안사항을 철저히 이행할 것을 서약합니다.

3. 심사위원 사전접촉을 금지 할 것을 서약합니다.

만약 이를 어겼을 경우 민․형사상 등 일체의 책임을 감수하겠으며, 이에 서약서를 제출합니다.

2025.    .    .

○ 공동참여응모 대표업체

업    체    명 :

소    재    지 :

대  표  이  사 :             (인)

○ 공동참여응모 참여업체

업    체    명 :

소    재    지 :

대  표  이  사 :             (인)

업    체    명 :

소    재    지 :

대  표  이  사 :             (인)

수원시장 귀하

〈별지 제6호 서식〉

사 용 인 감 계

사용인감	인 적 사 항
	업 체 명 : 주 소 : 대 표 자 :

상기인은 위 인감을 수원시에서 시행하는「일월공원 내 생활체육시설 조성」건축설계 제안공모에 수반되는 모든 행위에 대하여 위의 인감을 사용하고자 하며, 동 인감을 사용함으로써 민･형사상의 문제가 발생할 경우 상기인이 책임질 것을 확약하고 이에 사용인감계를 제출합니다.

2025.    .    .

주  소 :

상  호 :

대표자 :

수원시장 귀하

〈별지 제7호 서식〉

위   임   장

대표자	업체명			성 명
	사업자등록번호			연락처
	주 소
대리인	업체명			성 명
	주민등록번호			연락처
	주 소
상기인을 당 업체의 대리인으로 지정하고 수원시청에서 시행하는「일월공원 내 생활체육시설 조성』에 관련된 모든 권한을 위임합니다. 2025. . . 업체명 : 대표자 : (인) 수원시장 귀하
재 직 증 명 서
성 명			주민등록번호
소 속
주 소
재직기간
위와 같이 당사에 재직 중 임을 증명 합니다 2025. . . 업체명 : 대표자 : (인)

※ 첨부서류 : 신분증 사본 1부

※ 위임장에 사용하는 도장은 대표자 인장과 같아야 함.

※ 대리 접수로 인하여 발생하는 모든 문제는 대표자 및 응모자 본인이 모든 책임을 짐

〈별지 제8호 서식〉

서 면 질 의 서

□ 일월공원 내 생활체육시설 조성 건축설계 제안공모

대표자 성명 (건축사)		신 청 접수번호
설계사무소명		전화번호
소 재 지		FAX번호
지 침 서 (PAGE)	질 의 내 용
	※ 질의서는 E-mail 접수하며, 발송 후 수신여부에 대한 회신메일을 근무시간(09:00~18:00) 내 반드시 확인할 것. ※ 질의에 대한 회신은 지정된 회신 일자에 별도 통보

〈별지 제9호 서식〉

설계공모 제안서 제출서
※ 접수번호 : ( 기재하지 말 것 )
작 품 제출자	대표 업체명				사업자등록번호
	주 소
	대표자(건축사)				전화
귀 시에서 시행하는 「일월공원 내 생활체육시설 조성」 건축설계 제안공모에 제안서를 제출합니다. 첨부 1. 설계자의 경험 및 역량 관련 자료(원본 1부) - 심사용 담당건축사 ․ 담당건축구조기술사의 경력 및 실적 - 담당건축사 ․ 담당건축구조기술사의 유사용역실적 증명서 2. 설계공모 제안서 (원본 1부, 사본 11부 총 12부) ※ 원본 : 업체명 표기, 사본 :‘’ 으로 표기 3 위 1,2 내용을 저장 (PDF 파일)한 USB 1매 4. 응모 신청서 접수증 2025. . . 신청인 (인) 수원시장 귀하
절 취 선
『일월공원 내 생활체육시설 조성』 건축설계 제안공모 안 접수증
접 수 번 호				접수일시			접 수 인
업 체 명				소재지
대표자(건축사)		(인)		전화번호
제 출 자		소속 : 직위 : 성명 : (인)

〈별지 제10호 서식〉

담당건축사 ․담당건축구조기술사 경력 및 실적

성 명
주민등록번호
근무처주소지		(전화번호 : )			E-Mail		(휴대폰)
자 격 면 허	년 월 일		종 별	인가번호		인가기관
경 력	기 간		근무처	부 서		직 위
유 사 프로젝트 실 적	사업명(공모명)			연면적		용역금액		발주처

※ 담당 건축사 · 담당건축구조기술사의 경력은 경력관리수탁기관의 증명서로 확인하며, 설계분야 기간으로 평가

※ 필요에 따라 경력 및 실적 란을 추가하거나 삭제 가능

※ 유사프로젝트 실적은 국가, 지방자치단체, 공공기관에서 발주한 사업 (설계용역 완료사업)으로 건축법 시행령 [별표] 용도별 건축물의 종류 “제5호 문화 및 집회시설 또는 제13호 운동시설 중 건축구조기준 제9장 막과 케이블구조에 해당하며, 해당 “케이블·막구조 또는 막구조 또는 케이블돔구조 또는 철골·막구조”에 용역설계에 한함

- 실적관리 수탁기관 (대한건축사협회 건축사실적관리증명서, 기술인협회), 또는 해당 발주처에서 발급한 증빙서류를 제출

〈별지 제11호 서식〉

심사번호 기재란 규격

<심사번호 기재란 - 테두리선 1.0mm 진하게>

			30mm	20mm
							20 mm
							30 mm

〈별지 제12호 서식〉

< 규격 : A3, 횡 >

「일월공원 내 생활체육시설 조성」 건축설계 (22pt)

제안공모 제안서 (35pt)

2025.  0.  0. (20pt)

업  체  명 (25pt)

※ 원본 1부 : 업체명 표기,    사본 12부 : 수원시

〈별지 제13호 서식〉

평 가 사 유 서

□ 심사명 : 『일월공원 내 생활체육시설 조성』

심사번호	세부 평가 내용
1
2
3

2025.   .   .

위와 같이 당선작에 대한 의견서를 제출합니다.

심사위원 :                  (서명)

설계공모심사위원장 귀하

〈별지 제14호 서식〉

심사위원 기피·회피 신청서

□ 일월공원 내 생활체육시설 조성 건축설계 제안공모 심사

□ 기피·회피 위원

성 명	소 속	기피·회피 사유

2025.    .    .

제 출 자    소  속 :

연락처 :

직  위 :

성  명 :                    (인)

수원시장 귀하

〈별지 제15호 서식〉

개인정보 수집 및 이용 동의

1. 개인정보의 수집·이용 목적

- 일월공원 내 생활체육시설 조성 건축설계 제안공모에 따른 제출 서류 내용 확인 및 연락

2. 수집·이용하려는 개인정보의 항목

- 성명, 건축사 (구조기술사 포함) 자격 또는 면허 번호, 사업자등록번호, 생년월일, 주소, 소속, 직위, 연락처 등 개인정보에 관한사항

3. 개인정보의 보유 및 이용 기간

- 설계공모 응모 신청시 작성되는 관련서류

- 보유(이용)기간 : 5년

- 보유근거 : 공공기록물 관리에 관한 법률에 따른 문서보유기간

4. 이용자는 해당 개인정보 수집 및 이용 동의에 대한 거부 권리가 있습니다.

4. 다만, 개인정보 수집·이용에 대한 동의 거부로 발생되는 불이익에 대해서는 본인이 부담하셔야 합니다.

□ 동의	□ 동의하지 않음

2025년    월    일

제출자   소속 :

성명 :          (인)

수원시장 귀하