설계공모지침서

안중출장소 건립

기본 및 실시설계용역

2023. 02.

목  차

1. 공모 개요

1. 사업의 배경 및 목적	1

2. 건립사업방향	1

3. 사업의 개요	1

2. 설계공모 요강

1. 설계공모 명칭	3

2. 설계공모 방식	3

3. 설계공모 추진 일정(안)	3

4. 설계공모 응모 자격	4

5. 응모신청서 접수	4

6. 응모신청자 구비서류	4

7. 현장설명회	5

8. 질의 및 응답	5

9. 제안서 발표 및 심사	6

3. 공모안 제출 및 제출도서 작성

1. 공모안 제출	7

2. 제출 도서의 익명성	7

3. 제출 도서의 작성	8

4. 심사 및 당선작 선정

1. 작품심사	12

2. 심사위원회 운영 및 심사방법	12

3. 심사 시 불이익 등 처분기준	14

4. 기타사항	15

5. 심사결과 발표	15

6. 입상작 및 보상비	16

5. 기 타

1. 당선작 설계자 의무사항	16

2. 저작권 및 작품전시	17

3. 작품 반환	17

4. 유의사항	18

6. 설계공모주안점 (붙임1~4)	20

7. 각종서식	40

1. 공모 개요

1. 사업의 배경 및 목적

가. 현재 안중출장소는 1991년 준공된 서부문예회관의 일부를 1995년부터 점용하여 활용하고 있어,       비효율적 업무공간 배치 등으로 인한 근무자 및 주민들의 불편 호소가 끊이지 않고 있음

1) 안중출장소는 2004년 시설을 증축하였으나, 늘어가는 행정수요에 업무공간이 부족한 실정이며,        건물의 형상과 복잡한 내부동선 상 청사의 기능을 원활하게 수행하기 어려움

2) 일부 중요 공간(문서보관실 등)은 시설 내 공간부족으로 외부 컨테이너를 설치해 이용하고 있는       실정임

나. 평택화양지구 도시개발사업으로 공공청사부지를 확보함에 따라 신규 유입인구 및

기존 서부권역 주민을 위한 복합행정시설을 신축하여 향상된 행정서비스를 제공하고자 함

1) 또한, 평택시 서부권역의 도서관 사각지대를 해소하고 양질의 문화·교육서비스를 제공하여

시민의 삶의 질을 제고하고자 함

2. 건립사업 방향 : 설계공모 주안점 [붙임1]

3. 사업의 개요

가. 사 업 명 : 안중출장소 건립사업

나. 시행기관 : 평택시청

다. 사업위치 : 평택 화양지구 도시개발사업지구 내 공공청사 부지

라. 지역/지구 : 준주거지역 / 지구단위계획구역

마. 부지면적 : 33,592㎡(대지 분할 전)

바. 건축규모(예정)

1) 규  모 : 연면적 23,079.32㎡ (허용범위 참고)

- 안중출장소 19,993.07㎡ / 허용범위 ±3% 이내

- 안중출장소 업무지원동 199.51㎡ / 허용범위 ±3% 이내

- 도서관  2,886.74㎡ / 허용범위 ±3% 이내

2) 건폐율 : 70% 이하 (대지 분할 전 기준 적용)

3) 용적률 : 400% 이하 (대지 분할 전 기준 적용)

4) 높이 : 10층 이하

5) 용도 : 공공업무시설, 도서관

사. 주요시설 및 면적(안)

구분	합계	안중출장소	안중출장소 업무지원동	도서관
연면적	23,079.32㎡	19,993.07㎡	199.51㎡	2,886.74㎡
∙ 업무 지원동은 특수차량 차고지와 함께 계획 ∙ 법령기준에 맞추어 층수 제안

※ 설계공모주안점([붙임1]~[붙임3])을 참고하여 공공건축물로서의 기능 및 특성을 고려한 합리적인 설계안을

제시하여야 하며, [붙임2]의 세부면적표 및 각종 인증사항은 반영하고, 실별 면적은 관련 법규를 준수하여

계획하되, 면적 허용범위를 필히 준수해야 함.

아. 예정 공사비 : 76,794,960,000 원 (부가가치세 포함)

※ 사업예산 범위 내에서 설계가 이루어지도록 하여야 하며, 발주처의 사정에 따라 조정될 수 있음

자. 예정 설계비 : 3,972,067,000 원(부가세 포함)

1) 설계용역비에는 기본 및 실시설계비(건축, 토목, 조경, 기계설비 및 부가가치세, 손해배상 보험료 등 포함), 모형제작, BIM, 조감도, 관계법령 및 조례 등 행정절차 이행, 기타 발주청이 필요시 요구하는 각종 자료에 대한 용역비용 일체 포함

2) 관련 법령에 따른 인·허가 등 전반에 관한 사항, 각종 심의(건축위원회, 기술자문위원회,

경관 심의 등), 조달청 공사원가검토 및 설계 적정성 검토, 총사업비 관리대상 업무 협의 등

수행비용 일체 포함

3) 설계 시 발주청에서 요구 또는 실시계획인가, 신재생에너지, 에너지효율등급 인증,

녹색건축 인증, 제로에너지 건축물 인증, 장애물 없는 생활환경 인증(BF) 등을 획득할 수

있도록 설계하여야 하며 신청관련 서류 작성 시 협조하여야 함. (건축물의 녹색건축인증,

BF인증 ,에너지효율등급인증, 제로에너지 건축물 인증 수수료, 에너절약계획서 검토 수수료는         발주기관에서 별도 납부)

4) 녹색건축 인증, 제로에너지 건축물 인증, 장애물 없는 생활환경 인증(BF), 설계의 경제성 검토(VE), 설계의도 구현, 지적측량, 지질조사, 설계안전 보건대장 등의 업무는 별도 발주 예정임.

5) 공사 준공 완료 후 공사착공 시 건축서비스산업진흥법 제22조(설계의도 구현)에 따른 설계의도 구현 업무를 (사후설계관리업무, 건축물대장 생성 등 포함) 이행하여야 한다 (별도 계약)

차. 설계용역 기간 : 착수일로부터 300일(공휴일 포함)

카. 시행기관 : 평택시청

※ 참가등록 후 등록된 이메일로 변경사항에 대한 공지가 진행되나 참가자는 시청 홈페이지를

수시 방문하여 공식 공지사항 등을 확인하여야 하며, 참가자가 홈페이지를 확인하지 않아

발생하는 불이익은 시행기관에 이의제기가 불가함.

2. 설계공모 요강

1. 설계공모 명칭 : 안중출장소 건립 기본 및 실시설계 용역

2. 설계공모 방식 : 일반 설계공모

3. 설계공모 추진 일정(안)

구 분	추진일정 (예정)	비 고
공모 공고	2023. 02. 16. (목)	· 나라장터, 세움터, 홈페이지 공고
참가등록 및 현장 설명회	2023. 02. 23. (목) 10:00 ~ 15:00	· 장소 : 평택시청 신관 3층 녹색건축사업과 · 등록방법 : 방문제출 (※우편접수 불가)
	2023. 02. 23. (목) 16:00 ~ 17:00	· 장소 : 안중출장소 건립예정부지 · 참석대상 : 대표자 또는 위임받은 자
질의 접수	2023. 02. 24. (금) 10:00 ~ 17:00	· 접수형태 : 질의서 양식에 의한 서면 질의 · 접수방법 : 담당자 이메일 :minzz12@korea.kr ※ 필히 접수 여부를 확인 : 031-8024-4680
질의 회신	2023. 02. 28. (화)	· 평택시청 홈페이지 ※ 알림마당 - ‘평택소식’란에 일괄 게시
심사위원 공개	2023. 04. 18. (화)	· 평택시청 홈페이지 게재
작품 제출	2023. 04. 25. (화) 10:00 ~ 17:00	· 장소 : 평택시청 신관 3층 녹색건축사업과 · 접수대상 : 응모등록을 필한 업체 · 접수방법 : 방문제출 (※우편접수 불가)
기술 심사	2023. 04. 28. (금)	· 작품 심사 전 관련법규 및 지침위반 검토
작품 심사	2023. 05. 03. (수) 14:00 ~	· 평택시청 종합상황실 ※ 사정에 따라 변경 가능 ※ 발표시연 등을 위해 1시간 전 도착
심사결과 발표	2023. 05.	· 평택시청 홈페이지 게시 (심사종료 후 7일 이내)

※ 상기 일정은 발주처 사정에 따라 변경될 수 있으며, 현장설명회 참가자에 한해 공모 가능함.

4. 설계공모 응모 자격

1) 공고일 현재 건축사법 제7조에 의한 건축사 면허를 소지하고 같은 법 제23조에 따라

건축사사무소를 개설 및 건축사 업무 신고를 필 한 자로서 같은 법에 의한 결격 사유가

없어야 한다.

2) 공고일 현재 건축사법 시행령 제21조의2에 의한 외국 건축사 면허를 취득한 자로서 국내

건축사사무소 개설자와 공동업무수행을 할 경우에는 주계약자를 국내 건축사로 한정한다.

3) 응모자가 2인 이상으로 공동(3개 업체 이내)으로 응모하는 경우에는 상기항의 조건에

해당하는 자 중 1인을 응모대표자로 지정하여야 하며, 지정된 응모대표자를 주계약자로

하여야 한다.

4) 본 설계공모 공고일 현재 등록취소, 휴업, 폐업, 업무정지 및 자격정지 중인 자와 기타

행정관청의 행정처분을 받아 설계업무를 수행할 수 없는 자는 본 설계공모에 참여할 수 없다.

5) 응모신청서를 접수하고 현장설명회에 참가하여야 한다.

5. 응모신청서 접수

가. 기      간 : 2023. 02. 23. (목) 10:00 ~ 15:00

나. 응모접수처 : 평택시청 푸른도시사업소 녹색건축사업과 (본관 3층)

다. 응모방법

1) 설계공모 응모신청서를 작성하여 직접 제출. (우편접수 불가)

2) 대리인이 신청서를 접수할 경우 위임장 및 재직증명서 지참.

3) 등록마감일 15:00까지 접수처 도착자에 한함.

6. 응모신청자 구비서류

1) 설계공모 응모신청서 1부. 【서식1】

2) 공동수급협정서 및 참여자 명단 각1부.【서식2】【서식4】- 공동응모일 경우에 한함

3) 대표자 선임계 1부.【서식3】 - 공동응모일 경우에 한함

4) 사용인감계 및 인감증명서(법인의 경우 법인인감증명서) 각 1부. (도장 지참)

5) 응모자 서약서 1부.【서식5】

6) 위임장【서식6】, 재직증명서 각 1부.(대리인이 등록할 경우에 한함)

- 사본제출 시 원본대조 필 란에 해당 건축사 또는 대표건축사 날인

7) 법인등기부등본(법인의 경우) 또는 사업자등록증(개인의 경우) 사본 각 1부.

8) 건축사면허증 및 건축사사무소 등록증(또는 업무신고필증) 사본 각 1부.

9) 건축사협회 또는 등록관청에서 발급한 등록취소, 휴업, 폐업, 업무정지 중이 아님을 증빙하는

서류(발주처에서 자체적으로 세움터를 통해 확인 예정이나, 필요시 해당 서류를 요구할 수 있음)

10) 심사위원 사전접촉 금지 서약서【서식8】

※ 공동 응모자의 경우 해당 자격증 및 업무 신고필증 등 상기 해당 서류는 각각 제출하여야

하며, 외국 건축사는 자격증 및 자격취득자신고 확인증, 공동업무수행계약서 제출

7. 현장설명회

가. 기    간 : 2023. 02. 23. (목) 16:00 ~ 17:00

나. 장    소 : 안중출장소 건립 예정 부지
※ 응모신청서 접수 시 안내

다. 참석대상 : 응모업체 대표자 또는 위임받은 자

※ 현장설명 미참석자는 제안서를 제출할 수 없음.

라. 지참서류

※ 대표자 참석 : 신분증, 건축사 면허증 또는 자격증 면허 사본

※ 대리인 참석 : 상기 서류 및 재직증명서, 위임장

8. 질의 및 응답

가. 질의기간 : 2023. 02. 24. (수) 10:00 ~ 17:00까지  (기한 내 접수된 질의서에 한함)

나. 질의방법 :【서식 9】에 의한 서면질의로서 담당자 이메일을 통한 전자우편으로만

접수하며,  질의 업체의 공문서를 포함하여야 하고 유선질의는 불가함.

다. 질의접수처 : 담당자 이메일 (minzz12@korea.kr)

라. 유의사항

1) 설계공모지침서, 기타 공모 진행 관련하여 질의가 있을 때에는 질의서를 작성하여 이메일로

제출하며 질의서의 답변사항은 본 건축 설계공모 지침서와 동일한 효력을 가짐.

2) 질의서는 기간 내에 접수시켜야 하며 질의는 참가자(업체)별로 1회에 한함.

3) 질의는 한글을 사용하여 명확히 작성하여야 함.

마. 회신일자 : 2023. 02. 28. (화) (발주기관 사정에 의해 변경될 시 공지)

1) 시청 홈페이지에 일괄게재

2) 이메일에 의한 질의가 전송오류 등으로 내용을 확인할 수 없는 경우 및 질의자의 인적사항 등

질의서상의 기재사항이 누락된 질의에 대하여는 응답하지 아니할 수 있음.

9. 제안서 발표 및 심사

가. 설계공모 제안서 심사

1) 심사일시 : 2023. 05. 03. (수) 14:00

2) 심사장소 : 평택시청 본관2층 종합상황실

※ 제안서 발표자 대기실 : 평택시청 신관4층 소회의실 (13:30분까지 입실)

3) 심사방법

- 제안서 발표와 질의 답변을 통해 평가함.

- 투표제를 원칙으로 하되, 공모심사위원회에서 의결하여 채점제, 혼합제 등으로 채택할 수 있음.

- 심사 결과 공모목적에 적합하지 않거나 작품 수준이 현저히 떨어진다고 의결될 경우,

당선작 등을 선정하지 않을 수 있음.

- 응모자는 심사결과에 대하여 이의를 제기할 수 없음.

나. 제안서 내용 발표

1) 응모자는 해당 응모작품에 대해 설명(발표)하되, 발표내용은 제출한 공모제안서 PDF 파일을 그대로 사용함. (제안서 이외의 내용이나 업체를 인지할 수 있는 발표 불가)

2) 당일 무작위로 정한 순서에 따라 발표하고, 설명(발표) 10분, 총 질의응답 20분을 원칙으로 진행하되, 심사위원회에서 별도로 정하는 경우에는 그에 따름.

3) 발표자는 참가등록한 업체에 공모공고일 이전부터 재직하고 본 제안계획에 참여한 설계자(업체대표 또는 담당건축사 – 공모참여자명단 기준)에 한하며, 발표 당일 재직기간이 명시된 재직증명서 제출.

4) 발표자는 별도 공지된 시간까지 지정된 장소에 참석하여야 하며, 미참석 시 제안서 심사 대상에서 제외하며 실격처리 함.

※ 제안서 발표자 대기실 : 평택시청 신관4층 소회의실 (13:30분까지 입실)

5) 타 작품 또는 제안내용과의 비교설명, 시간초과 등 공정한 심사에 지장을 주는 행위 금지.

3. 공모안 제출 및 제출도서 작성

1. 공모안 제출

가. 제출 일자 : 2023. 04. 25.(화) (10:00 ~ 18:00) (직접 제출 도착분에 한함)

나. 제출 장소 : 평택시청 푸른도시사업소 녹색건축사업과

다. 제출 서류 및 도서 목록

1) 공모안 제출서【서식10】및 응모신청 접수증(당일 제시 요)

2) 심사용 설계도판(A1 : 841㎜ × 594㎜) 2매

3) 심사용 설계설명서(A3 : 420㎜ × 297㎜) 12부

4) 설계도서 USB (설계도판 및 설계설명서 자료포함) 1매

5) 심사 후 입상작 확인용 【서식11】 1부

6) 건축개요 및 시설 면적표 【서식12】 1부

7) 건축물 각층별 세부용도 및 면적표 【서식13】 1부 (붙임2 참조하여 작성)

8) 관련 법규 검토서 【서식14】 1부

9) 예정 공사비 개략 내역서 【서식15】 1부

10) 위임장【서식6】및 재직증명서 (대리인이 제출할 경우)

11) 심사위원 사전접촉 여부 확인서【서식16】

12) 심사위원 기피·회피신청서【서식7】

※ 응모 신청서류 작성 및 제출 성과물 등에 관계되는 모든 비용은 응모자 부담으로 한다.

2. 제출 도서의 익명성

가. 심사용 도판은 동일 용지(백색)로 별도 포장하여 같이 제출한다.
※ 설계설명서 1개 묶음(박스 포장) , 심사용 설계도판 1묶음

나. 설계설명서, 설계도판의 심사번호 부여는 제출 도서의 포장을 해체, 제출 도서에

심사번호를 기재하고, 익명 관리한다.

1) 사무소명, 응모자명은 심사 종료 시까지 밀봉하여 공개하지 않는다.

2) 모든 응모작품에는 응모자를 인지할 수 있는 어떠한 암호나 기호가 표기되어서는 아니 되며,

심사 전에 심사 관련자와 접촉하여 작품 설명을 하여서도 아니 된다. 이를 위반하였을 경우

심사 시 불이익 또는 실격처분을 받을 수 있다.

3) 고유번호

가) 응모자가 제출하는 모든 제출물(설계설명서, 설계도면, 설계도판, USB)는 작품 접수 시

발주처에서 직접 고유번호를 기재한다.

나) 고유번호 기재란은 제출물 우측 상단에 위치한다.

3. 제출 도서의 작성

가. 공통사항

1) 응모 등록을 하지 않았거나 현장설명회에 참가하지 않은 자는 작품을 접수할 수 없다.

2) 축척과 방위는 각 도면 및 도판에 정확히 표기한다.

3) 도판의 구성은 제시한 내용에 따라 표현은 자유롭게 구성한다.

4) 시설별 주요영역과 주요 실의 명칭 및 면적 등은 시설별로 해당 실에 직접 기재한다.

5) 공유재산 및 물품관리법 제94조의3 제2항 및 같은 법 시행령 제95조에 따른 청사 기준

면적을 준수한다.

6) 모든 도면의 표기는 한글(영문표기가능)과 아라비아 숫자로 하며 미터법을 사용한다.

7) 제출되는 모든 설계도서의 내용(납품도서에 포함된 제작이미지 및 jpg 등 출력 파일 포함)이

담긴 USB를 함께 제출해야 한다.

8) 설계설명서의 상하여백은 20㎜, 좌우여백은 20㎜로 작성한다. (여백 제외 자유롭게 표현,

구성가능)

9) 모든 설계도서는 제시된 형태나 디자인 외에 어떠한 형태도 허용되지 않으며, 특히 제본된

도서의 측면에서 볼 때 아무런 표식이 보이지 않아야 한다.

10) 제출된 작품은 수정, 변경, 보완, 반환, 추가제출 및 열람 등을 할 수 없다.

11) 계획안의 전반적인 규모 및 형태를 표현하는 조감도나 투시도 사용 가능

※ 조감도나 투시도는 스케치업(버전6.0이상)프로그램으로 제한함.(작업한 프로그램 확인을 위하여 USB에 스케치업 원본파일 첨부하여 제출)

12) 조감도나 투시도 등에 전문적인 추가 렌더링 소프트웨어(실시간 렌더러 포함) 사용 금지.

13) 입체도(조감도, 투시도) 상에 칼라사용 가능함.

14) 조감도, 투시도의 나무, 사람 등의 모든 요소는 스케치업 프로그램만을 사용하여 표현함.

15) 모형사진(스터디모델, 부분모델 등 일체)은 사용 불가.

【예시】 렌더링하지 않은 3차원 이미지

출처 : 국가공공건축지원센터, 공공건축 설계발주 가이드 p.23

16) 심사용 설계도판, 설계설명서(표지)에 아래와 같이 심사 시 사용할 심사번호 기재란을 우측

상단에 흑색으로 표기하여야 한다.

(단위 : mm)								<심사번호 기재란> - 테두리선 : 진하게 1.0mm
										40		20
															20
															40

나. 심사용 설계도판(2매)

1) 규    격 :  A1(가로841㎜×세로594㎜) 크기로 2매로 한다.

2) 제출방법 : 작품심사 시 게시가 가능하도록 횡장방향(장변 수평방향)으로 두께10mm 폼보드판에

테두리 없이 부착하여 제출한다.

3) 표현방법 : 색상 표현 가능하며, 도판별 표시할 내용은 예시를 참조하여 응모자의 표현 의지를

담아 자유롭게 나타낼 수 있음.

4) 모든 도판의 축척은 응모자 임의로 정할 수 있음.

5) 도판에 표시할 도면의 종류

가) 조감도, 투시도, 로비 투시도

나) 설계개요 및 핵심 개념 작성

다) 배치도

라) 평면도

마) 입면도

바) 단면도

6) 작품 심사 시 게시되는 도판의 조합은 다음과 같다.(예시)

《도판1》 설계개요 배치도 조감도		《도판2》 투시도 평면도 입/단면도

다. 설계설명서 (12부)

1) 설계설명서에 포함되어야 할 기본구성은 아래와 같으며, 작성내용은 설계자 의도에 따라

증감할 수 있다.

가) 목차

나) 조감도 및 투시도

다) 계획의 주안점 (평택 서부지역의 상징을 드러내는 요소를 표현하고 설계의도 설명)

라) 건축개요 및 시설별 면적표 등

마) 대지현황분석

바) 배치계획, 동선계획

라) 모듈계획 (지역경제과 묘듈 표현/가구 등 세부치수 표현) _ 1page에 모듈계획 세부설명

- 과장1, 팀장4, 직원24, 회의실, 서고 등 (6. 설계공모 주안점 붙임자료 확인)

- scale 1/300 표현

마) 건축계획(평면, 입면, 단면도 등, 스케일은 인지될 수 있는 크기로 구성)

바) 재료마감계획 및 색채계획

라) 건축구조계획

사) 조경 및 외부공간계획

아) 에너지절약 및 친환경계획

자) 관련법규 검토서

차) 추정공사비 개략내역서

카) 기타 설계자가 필요하다고 인정하는 사항 (도서관 특화방안 등)

2) 지질 : 표지는 백색 무광택 아트지(200g/㎡), 내용지는 무광택 백상지(100g/㎡)로 한다.

3) 규격 : A3(420㎜×297㎜) 크기로 접착제로 좌철(횡용지)하여 제출한다.

4) 매수 : 표지 및 간지 포함 20매 이내 (양면 인쇄 금지)

5) 표지 :【서식17】→ 첨부된 양식을 수정 없이 사용

6) 설계설명서 상의 폰트, 크기는 식별 가능한 크기로 적정하게 조정한다.

7) 쪽 번호는 표지에 명기하지 않고 다음 인쇄면 하단에 “-1-”부터 표기한다.

8) 사업부지 전체 배치도와 지상 1층 전체 평면도에는 외부동선과 내부동선을 함께 파악할 수 있도록 외부와 내부평면을 함께 표기한다. (scale 1/1,000)

9) 도면은 배치도, 평면도(낮은 층에서 높은 층 순으로), 입면도, 단면도(종, 횡)의 순으로 작성한다.

10) 심사용 설계도판에 표기하지 못한 도면은 설계설명서에 포함하여 제출할 수 있다.

라. 설계도서 USB (1매)

1) 제출목록 : 설계도판 JPG 2개, 설계설명서 PDF 1개, 조감도 파일 등

※ 설계도판 및 설계설명서와 USB의 내용은 동일하여야 함

2) 파일명이나 폴더이름, USB 등에 암호, 회사명 등을 기입하거나 참가자를 인지할 수 있는

어떠한 표시도 하지 말아야 한다.

※ 전자파일에 업체명 또는 대표자명이 확인될 경우 실격처리 됨.

구 분	제출내용	파일명	비고
폴더명	폴더	설계공모 작품 접수번호
파일명	설계도판	설계도판01.jpg, 설계도판02.jpg,	해상도 300dpi 이상
	설계설명서	설계설명서.pdf
	추가자료	조감도, 투시도, skp파일 면적산출선이 포함된 각 층 평면도 CAD파일

4. 심사 및 당선작 선정

1. 작품심사

1) 「건축 설계공모 운영지침 (국토교통부 고시 제2021-872호)」 및

지방자치단체 입찰 시 낙찰자 결정기준(행정안전부 예규 제198호)에 의거 심사위원회에서

평가기준(분야별 배점 기준)에 따라 심사하여 당선작을 선정함.

※ 응모자는 심사 절차 및 과정, 심사 방법에 대하여 관여하거나 이의제기를 할 수 없다.

2) 심사위원회 선정

「건축서비스산업 진흥법」제21조, 동법 시행령 제17조, 「건축 설계공모 운영지침

(국토교통부 고시 제2021-872호)」제10조, 제11조, 지방자치단체 입찰시 낙찰자 결정

기준(행정안전부 예규 제198호)에 의거 심사위원 7인, 예비위원 3인으로 심사위원 구성

▶ 심사위원의 자격 / 건축 설계공모 운영지침 제10조에 따름

구 분	순 번	성 명	소 속	분 야
심사위원	1			건 축
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	예비

3) 공모안 배부

발주기관은 심사대상이 되는 공모안을 심사위원회 개최일로부터 최소 5일 전까지

심사위원에게 미리 교부한다.

2. 심사위원회 운영 및 심사방법

가. 심사위원장 선정

1) 심사위원회의 위원장은 심사위원 중에서 호선으로 선출한다.

2) 위원장은 회의를 진행하며 심사위원회의 동의를 얻어 공모안의 심사에 필요한 세부적인 사항을        결정할 수 있다.

나. 심사위원회 개최

1) 심사위원은 위원장을 포함하여 총 7인으로 구성하는 것을 원칙으로 한다. 단, 총 7인 구성이

어려운 경우 총 5인 이상으로 위원회를 구성하여 심사를 진행할 수 있다.

2) 설계공모 작품에 대한 심사과정에서 실격된 작품의 경우 그 사유, 기타 필요한 사항 등을

문서로 작성하여야 하며, 심사에 참여한 심사위원 전원의 서명을 받아야 한다.

3) 심사과정은 투명성 및 공정성을 위하여 당해 사업 관계자 등이 참관할 수 있다.

4) 작품선정을 위한 논의과정은 비공개로 하며 심사내용은 녹음한다.

5) 심사위원회는 필요시 참석한 설계자에게 작품에 대하여 설명 요청 또는 질의할 수 있다.

다. 심사방법 : 심사는 본 지침에서 정한 기준에 따라 진행한다. 다만, 본 지침에 제시된 사항 이외에 추가적으로 심사위원회의 운영에 필요한 세부사항은 심사위원회에서 별도로 정할 수 있다.

1)「건축설계공모 운영지침」(국토교통부 고시 제2021-872호)을 참고로 하고 설계공모

심사위원회에서 정한 방법에 따라 심사하여 당선작을 선정한다.

2) 평가방식은 투표제로 심사하며, 심사위원은 반드시 공모안에 대한 충분한 토론을 거쳐 평가한다.

3) 발표 완료 후 평가를 시행하기에 앞서 주요사항 반영 여부에 대한 사전심사를 실시하고 미반영 시 심사위원회 의결을 거쳐 심사에서 제외한다.

《 안중출장소 건립 관련 주요사항 반영여부 사전평가표 》

구 분	사 전 평 가 표
1	안중출장소, 도서관, 업무지원동 각 동을 분리하여 계획할 것. (단, 분리 후 캐노피, 브릿지, 데크 등으로 연결 가능)
2	차량 진출입은 지구단위계획의 진출입로 가능구간, 불허구간을 준수하고, 추후 증축예정지 차량동선 계획 가능 범위를 준수하여 계획할 것.
3	주차대수는 총 450대 이상 확보하고 지하주차장은 안중출장소와 도서관을 통합하여 계획할 것 (차량진출입로는 안중출장소와 도서관 영역에서 진ㆍ출입이 가능하도록 계획한다.)

※ 상기 사전평가표 항목 중 1개 이상 미반영 시, 심사위원회 의결을 거쳐 심사에서 제외한다.

4) 투표제 방식은 아래와 같이 진행한다.

가) 투표에 의해 결선투표 대상자 2개사를 선정한 후, 결선투표를 실시하여 다 득표자를 당선작으로 선정한다.

나) 심사대상 공모안이 5개를 초과하는 경우 2단계로 나누어 결선투표 대상자를 선정하며, 1차 투표에서 다 득표순으로 5개사를 선정하여 2차 투표 대상자(발표 대상자)를 선정한다.(5개 이하 업체 참여 시 바로 2차투표를 진행함)

다) 2차 투표에서 결선투표 대상자 외 다득표순으로 3위 이하 입상작 후보 순위를 결정한다.

라) 각 단계별 투표 실시결과 득표수가 동일하여 순위를 가를 필요가 있는 경우 해당 동일 득표자를 대상으로 재투표를 실시하여 순위를 결정한다. 다만, 2회 이상 재투표를 실시한 후에도 순위 결정이 되지 않은 경우에는 심사위원회의 의결을 거쳐 추첨을 통해 순위를 결정할 수 있다.

마) 단계별 심사위원의 투표수는 각 단계별로 선정할 공모안 수와 동일하게 부여한다. 단, 심사위원회에서 달리 정할 수 있다.

바) 심사 결과 설계공모 목적에 적합하지 않거나 작품 수준이 현저히 떨어진다고 의결될 경우

당선작 등을 선정하지 않을 수 있다.

1단계심사	⇨	1차투표	⇨	2차투표	⇨	결선투표	⇨	기타입상작 선정
◾주요사항 반영여부 사전평가		◾다득표 5순위까지 5개사 선정 ※ 5개이하 참여시 바로 2차투표 진행		◾다득표 순으로 5개사 중 2개사 선정 ◾3위 이하 다득표 순으로 입상작후보 순위 결정		◾다득표자에 대해 당선작 선정		◾결선투표 탈락자를 포함한 3순위 이하 업체에 대하여 순차적으로 과반 이상 찬성에 대하여 기타입상작 선정

《 투표제 절차 》

5) 심사위원은 다음의 주제에 대하여 면밀히 토론하고 설계공모 지침서를 지키지 않은

작품에 대하여 감점을 주어야 하며, 충분한 토의를 거쳐 우수한 작품을 선출하야야 한다.

- 주제 1 : 평택 서부권을 대표할 수 있는 랜드마크 디자인

- 주제 2 : 시민들의 편리하게 이용할 수 있는 로비 계획 (세무과, 민원실 배치계획 포함)

- 주제 3 : 모듈계획을 통한 효율적인 업무공간 계획 (지역경제과)

- 주제 4 : 독립적인 운영이 고려된 도서관 계획

6) 응모자는 심사 결과에 대하여는 이의를 제기할 수 없다.

3. 심사 시 불이익 등 처분기준

다음 각 호에 해당하는 위반사항 등은 발주기관에서 정하는 세부 기준에 따라 설계공모 심사위원회에 보고하고 위원회의 의결에 따라 처분한다.

가. 불이익 등 처분 절차 및 방법

1) 설계공모 심사위원회에서 작품심사 전에 실격사유에 해당하는 대상작품을 검토하여 실격 여부를        결정하고, 실격으로 판정된 작품은 평가대상에서 제외한다.

2) 가점 및 감점 사유에 해당하는 대상 작품에 대하여는 발주기관에서 가점 및 감점 기준에 의거         사전 검토하여 확정하고 설계공모 심사위원회에서 최종 결정한다.

이때 설계공모 심사위원회에서는 가점 및 감점사항을 조정할 수 있다.

3) 심사위원은 투표할 때 감점 점수를 반영하여 최종 평가한다.

나. 실격 및 감점기준

항 목		비고
실 격 기 준	․ 건축법 등 관련법령 위반 (건폐율, 용적률 초과, 층수위반 등)	실격자는 심사대상에서 제외됨
	․ 제출도서에 해당업체를 특정할 수 있는 문구나 이미지 등이 포함된 경우
	․ 제출도서의 형태, 규격 등을 임의 조작하여 설계한 경우
	․ 설계공모 참가자 또는 제 3자로 하여금 심사위원을 사전 접촉한 경우
	․ 현장설명회 및 공모안 발표에 불참한 경우
감 점 기 준	․ 공사비가 예정공사비를 초과하거나, 부적합한 공사비를 산출한 경우 ․ 면적 허용범위 초과 또는 미달 (±3%)	- 2점
	․ 기타 설계공모 심사위원에서 감점으로 정하는 사항 (주제별 토론 등)	- 1점
	․ 제출도서 매수 초과	-0.5점/장당
	․ 제본방법 미준수	-0.5점/부당
	․ 설계공모 주안점 ‘붙임1~3’ 항목에 대한 미반영	-0.2점/건당
비 고	․ 실격대상 및 감점처리는 설계공모 심사위원회에서 최종 결정한다.

※ 위 표에서 명시하지 않은 세부적인 위반사항과 추가 보완하여 적용될 처분기준은

심사위원회에서 의결하여 조정할 수 있다.

4. 기타사항

1) 작품심사는 본 지침서에서 정하는 제반사항의 준수 여부와 우리 청이 별도로 정하는 세부 심사        기준에 따라 공정하게 심사한다. 필요한 경우 심사위원회의 동의를 얻어 공모안의 심사에

필요한 세부적인 사항을 결정할 수 있다.

2) 평가는 최고점수와 최저점수를 준 심사위원을 제외하고 나머지 심사위원의 평가점수를 합산하여

산술 평균한 점수로 한다. 이 경우 최고점수․최저점수가 2개 이상인 경우 하나의 점수만

제외하며, 평균점수 산정 결과 소수점 이하의 숫자가 있는 경우에는 소수점 둘째자리에서

반올림한다. 감점은 심사위원의 평가점수를 합산하여 산술 평균한 점수에서 감점한다.

3) 설계공모 당선작으로 선정되어 설계용역 수행 중 공사비가 소요예산을 현저하게 초과하는 경우        설계자는 「건설기술 진흥법」제34조에 따라 불이익 처분을 받을 수 있다.

4) 심사위원회의 진행은 비공개를 원칙으로 하며, 심사위원회를 개최한 경우에는 심사위원별 평가        점수표 및 평가사유서를 모두 공개한다. 단, 발주기관의 필요에 따라 실명을 비공개할 수 있다.

5) 심사위원은 본 설계공모와 관련 어떠한 경우라도 개별질의에 대하여 응답하지 않으며,

심사결과 발표 시까지 비밀을 원칙으로 한다.

5. 심사결과 발표

1) 입상작은 심사일로부터 7일 이내 개별 통보 및 평택시청 홈페이지에 공개
- 각 공모안 별 심사위원 평가점수, 심사의견서 등은 10일 이내 개별 통보

2) 당선작 등 응모작품은 평택시청에서 정하는 장소에서 일정기간 동안 전시․공개할 수 있다.

6. 입상작 및 보상비

가. 입상작 선정 : 공모심사 점수가 높은 자 순으로 5점 이내 선정

나. 당선작 1점 : 기본 및 실시설계 용역권 부여

다. 기타입상작 4점 이내 : 아래 기준에 따라 설계보상비 지급

1) 설계보상비 총액 : 100,000천원(부가가치세 포함)
※ 국토교통부고시 제2021-872호, ’21.8.1. 건축 설계공모 운영지침 규정 의거 설계보상비 지급

2) 심사결과 공모목적에 적합하지 않거나 작품 수준이 현저히 떨어진다고 의결될 경우 당선작을

선정하지 않을 수 있으며, 채점결과 동점일 경우 심사위원회의 의결을 거쳐 투표제를

채용할 수 있다.

3) 입상자가 확정되면 지체 없이 공모안의 작성비용 보상관련 내용을 입상자에게 통지한다.

단, 낙찰 탈락자가 특별한 사유가 없이 통지일로부터 30일 이내에 공모안의 작성 비용에 대한        보상 요청을 하지 아니하는 경우에는 보상금에 대한 권리를 포기한 것으로 간주한다.

4) 채점결과 동점일 경우 해당 순위간 보상금의 평균금액을 지급

라. 설계비 보상

1) 추후 발주기관의 사정에 의해 사업 시행이 불가능 할 경우 당선작에 대해서는 설계보상비 총액        한도 내에서 발주기관과 협의 지급한다.

2) 응모자는 심사 결과에 대하여 어떠한 이의도 제기할 수 없으며, 본 설계지침서에 규정된

보상 이외의 보상을 요구할 수 없다.

5. 기 타

1. 당선작 설계자 의무사항

1) 당선작의 설계자는 해당 공사에 대하여 발주기관과 기본 및 실시설계용역을 체결할 의무를

갖는다. 다만, 발주기관의 사정으로 해당 공사의 용역을 이행할 수 없는 경우에는 그러하지

아니하다.

2) 당선자는 심사위원회의 평가의견과 발주기관의 요구사항을 종합하여 설계변경 및 보완이 필요한        경우 설계 시 수정․보완하여 이를 설계에 반영하여야 한다.

3) 당선자는 용역 계약시 전기․소방․정보통신 분야의 설계업 면허가 없을 경우, 전기 분야는

전력기술관리법에 의한 전력시설물 설계업등록자, 소방분야는 소방시설공사업법에 의한

소방시설 설계업등록자, 통신분야는 정보통신공사업법에 의한 정보통신 설계자와 설계토록

공동도급(분담이행방식)으로 하여야 하며, 건축사사무소를 개설한 자가 공동수급업체의 대표자가        되어야 한다.

4) 본 설계공모와 관련하여 당선자가 제출한 서류 및 작품의 건물면적 등에 허위사실이 발견되거나        건축 설계용역 계약 및 수행에 필요한 법적 요건을 갖추고 있지 못할 경우 설계권을 취소할 수        있으며, 당선작에 대한 사용권한은 평택시청이 갖는다.

5) 기타 계약에 관한 사항은 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」에 의하되 특별한        사유가 없는 한 당선 통보일로부터 10일 이내에 계약관련 사항을 이행하여야 한다.

6) 실시설계도서 작성은 계약 후 300일(발주처 사정에 의해 조정 가능) 이내에 모두 완료하여야         한다. (설계도면 및 시공내역서, 입찰안내서 포함하여 공사발주 관련도면 일체) 단, 각종

행정절차 이행에 상당 기간 소요되는 경우는 과업일수에서 제외하거나 과업을 중지할 수

있으며, 우리 청의 사정, 사업추진 여건에 따라 당선자와 협의하여 계약 체결 기한을

조정할 수 있다.

7) 건축서비스산업 진흥법 제22조(설계의도 구현) 및 동법 시행령 제19조(건축과정에서의 설계자

참여 기준 등)에 의거 공사 전 과정에서 관련법에 근거하여 적극 참여하여 설계자의 의도가

올바로 반영되도록 하여야 한다.(설계의도구현 업무 별도 발주 예정)

8) 당선자는 심사위원회의 지적사항, 발주부서의 요구사항을 종합하여 당선작에 대한 설계변경 및        보완이 필요한 경우 설계 시 이를 보완, 수정한다.

9) 설계과정에서 필요한 경우 설계 수정, 변경 및 보완을 요구할 수 있으며, 설계자는 특별한

사유가 없는 한 이에 따라야 한다.

10) 평택시청의 기본 방침 또는 운영 방침이 변경되어 설계의 전면적인 변경 또는 설계내용의     부분적인 수정이 필요할 경우 이에 응해야 하며 관련법령에 의거하여 대가를 협의하여 산정한다.

11) 설계 과업기간 중에 시행하는 각종 영향평가, 기술심의 등 관련법 규정을 이행하여야 할 경우          감독원이 요구하는 필요한 자료를 제출하여야 하며 기타, 각종 보고회 개최 등 과업으로

지시하는 전반적인 사항은 특별한 사정이 없는 한 이에 따라야 한다.

2. 저작권 및 작품전시

1) 공모안 저작권의 귀속 등 저작권과 관련한 제반사항은 저작권법령이 정하는 바에 따른다.

2) 입상작을 포함한 응모작품 전체에 대하여 필요시 우리 시청에서 정한 장소에서 일정기간

전시하거나 출판을 할 수 있으며, 출판한 경우 출판물에 대한 판권은 평택시청이 보유한다.

3. 작품 반환

1) 입상작품(당선작 및 기타 입상작)은 반환하지 않는다.

- 당선작의 설계자는 당선작품과 입상작품에 대한 전시계획을 수립하여 시청 로비와

안중출장소 로비에 전시하여야 한다.

2) 응모작품은 심사결과 발표일(또는 작품전시 종료 후)로부터 7일 이내에 반출하여야 하며

이에 따른 비용은 응모자가 부담한다.

3) 위의 기간 내에 반출하지 않은 작품은 임의로 처리하며, 이러한 조치사항에 대하여 응모자는

어떠한 이의도 제기할 수 없다.

4. 유의사항

가. 공모규정의 준수

1) 제출기한 내 접수되지 않은 서류는 인정할 수 없으며 제출된 서류는 일체 반환하지 않는다.

2) 응모자는 현장조건을 조사한 후 계획하여야 한다.

3) 응모자는 모든 관계 법규(입법예고 포함) 및 제반 규정 사항에 적법하게 계획하여야 한다.

4) 공모 요강 및 지침 내용 중 불명확한 사항은 질의 및 회신된 바에 따르고 설계자의 창의력을

발휘하여 보다 합리적으로 발전시킨다.

5) 응모작품의 운송에 대한 책임은 응모자에게 있으며 접수된 작품에 대한 책임은 심사 종료

시까지 주최 측에 있다.

6) 당선작은 미발표된 작품이어야 하며, 추후에라도 발표사례가 확인되면 당선을 무효로 하며

그 책임은 당선자에게 있다.

7) 응모자는 작품을 제출함으로써 본 설계공모 규정의 제반 조건을 수락하는 것으로 간주한다.

8) 본 설계공모와 관련 응모자에게 제공한 각종 자료는 평택시청의 동의 없이는 설계공모

이외의 어떤 목적으로도 사용할 수 없다.

나. 이의제기

1) 본 공모지침 등 공모와 관련하여 이의 또는 견해 차이가 있을 때는 발주기관의 해석에 따르며,        응모업체는 이 결정에 이의를 제기할 수 없다.

2) 응모업체는 심사위원회의 심사결정 등 심사과정에서 어떠한 이의도 제기할 수 없다.

다. 실격

1) 응모업체가 등록취소, 휴업, 폐업, 업무정지 등의 사실을 숨기고 응모한 사실이 발견되었을 때

2) 공동응모의 경우 구성원 중 대표업체가 중도에 탈퇴할 때

3) 익명성 유지의 원칙 등 공정한 심사를 하는데 영향을 미칠 의도로 불공정 행위를 할 때

4) 접수된 작품을 보완․변경 등 수정할 경우

5) 응모 설계도서에 특정 응모자를 식별할 수 있도록 기록 또는 암호를 기재하여 심사에 영향을

주었다고 판단되거나, 그 사실이 발견된 때

6) 제출된 서류 등에 중대한 미비사항, 위조, 변조, 허위사실이 발견되었을 경우

7) 응모작품 제작 및 제출요령을 위반하였을 때

8) 설계공모 참가자가 심사위원을 사전접촉한 경우 (설계공모 참가자가 제3자로 하여금 심사위원을        사전접촉하게 한 경우 포함)

9) 해당 설계공모와 관련하여 설계공모 참가자가 심사위원에게 금품, 향응 등을 제공 또는 제3자로        하여금 이를 제공하게 하거나 부정한 청탁 등을 요청한 경우

10) 설계공모 참가자가 공모안 제출 마감일 이후 심사절차의 종료 전에 부도, 부정당 업자 제재,          영업정지 등의 사유가 발생한 경우(공동수급체를 구성한 경우에는 대표자에 한한다.)

라. 무효

응모작품 제작 및 제출요령에 위배되어 입상되었거나 제출서류 상 허위사실이 발견되었을 때는 입상 자체를 무효화 함.

마. 승계

다음의 경우 당선작 선정을 취소할 수 있으며, 당선작 업체에 부여하는 용역권은 공모심사 점수가 높은 순으로 승계할 수 있음. (이 경우 용역권 승계자의 보상금은 발주기관에 반납하여야 하며, 당선자의 의무사항은 용역권 승계자에게 자동 승계된다.)

1) 당선자가 기본설계 용역권을 포기할 경우

2) 당선작 결정 후 위 유의사항의 실격, 무효에 해당하는 사실이 발견된 경우

3) 당선작 선정업체가 등록취소․휴업․폐업․업무정지 등 여건 변화로 기본설계에 필요한 법적

요건이 미비하게 될 경우

4) 당선자가 제출한 서류 등에 허위사실이나 중대한 미비사항이 발견되었을 경우

5) 당선자가 자의 또는 타의 등 불가피한 사유로 원활한 설계업무 수행이 불가능할 경우

6) 당선자가 정당한 사유 없이 무리한 설계비를 요구한 경우

6. 설계공모 주안점

붙임 1		안중출장소 건립사업 기본방향

1. 서부권역 랜드마크, 열린청사

◦ 화양지구의 새로운 장소로 활용되는 개방형 청사

◦ 주변 환경에 대응하는 다양한 외부공간 조성

◦ 평택 서부권역의 새로운 상징으로 인지될 건축물 조형계획

2. 업무 효율을 높이며 변화에 대응 가능한 업무공간 계획

◦ 업무공간과 부속공간 등을 통합하는 모듈계획

◦ 행정변화와 조직의 가변성을 수용할 수 있는 계획

◦ 효율적인 수납공간 확보를 통한 쾌적한 사무공간 제공

3. 다양한 실내 공간 제공

◦ 청사근무자의 근무 집중도를 높일 수 있는 회의실 계획

◦ 민원인의 사용 편의성을 높일 수 있는 내부공간계획

◦ 다양한 용도로 활용 가능한 다목적실, 회의실 배치

4. 합리적인 주차대수 확보

◦ 차량 보유율이 높은 평택시 특성을 감안한 주차 계획

◦ 특수차량 주차 공간 확보

◦ 사용자 편의성을 감안한 지상, 지하층 주차대수 확보계획

5. 친환경 제로에너지 청사

◦ 친환경 신재생에너지 적극 도입

◦ 고효율기자재 사용 및 에너지 절감형 건축물 계획

◦ 개방감을 높인 쾌적한 실내 공간 구성

붙임 2		세부 면적표 및 각종 인증사항

❍ 안중출장소 (실별 세부면적 허용범위 ±3% 이내)

구 분	실 명		면적(㎡)	비 고
업무공간	소장실영역	소장실	38.88
		사실	6.52
		부속실	27.67	탕비실 포함
		대외협력실	33.93	소장실 인접
	소계		107.00
	민원총무과-1	업무공간	201.12	OA공간, 업무공용공간 등 포함
		공시지가팀	25.83	4인 근무기준
		비품창고	20.18
		문서고	77.49	통합문서고 1개
		지적서고	48.00
		휴게실	22.14
		탕비실	12.30
	소계		407.06
	민원총무과-2	과장실	17.92
		업무공간	148.35	OA공간 등 업무공용공간 포함
		탕비실	8.70
		비품창고	8.70
		정보화교육장-1	63.72
		정보화교육장-2	52.62
		문서고	34.77
		창고	20.43
		회의실	17.40
	소계		372.61
	세무과	과장실	17.92	개방형
		업무공간	283.38	OA공간 등 업무공용공간 포함
		문서고	103.32	통합문서고 1개
		개별주택가격팀	27.98	3인 근무
		체납기동반	66.42	18인 근무
		회의실	18.05
		비품창고	25.52
		휴게실	18.05
		탕비실	7.83
	소계		568.47
	사회복지과	과장실	17.92	개방형
		업무공간	273.8	OA공간, 업무공용공간 등 포함
		문서고	44.28	통합문서고 1개
		부서창고	22.14
		회의실(소)	42.15	3개(2개 실구획, 1개 개방형 회의공간)
		상담실	35.95	3개(방음실)
		사회복지과 창고	55.97	외부 별도 출입문 설치할 것.
		비품창고	7.38
		탕비실	7.38
	소계		506.97
	환경위생과	과장실	17.92	개방형
		업무공간	320.17	OA공간, 업무공용공간 등 포함
		문서고	44.28	통합문서고 1개
		부서창고	22.14
		회의실(중)	22.14
		회의실(소)	42.15	3개(2개 실구획, 1개 개방형 회의공간)
		업무집중공간	32.32
		비품창고	7.38
		탕비실	7.38
	소계		515.88
	지역경제과	과장실	17.92	개방형
		업무공간	320.17	OA공간, 업무공용공간 등 포함
		문서고	44.28	통합문서고 1개
		부서창고	22.14
		회의실(중)	22.14
		회의실(소)	42.15	3개(2개 실구획, 1개 개방형 회의공간)
		업무집중공간	32.32
		비품창고	7.38
		탕비실	7.38
	소계		515.88
	건설도시과	과장실	17.92	개방형
		업무공간	320.17	OA공간, 업무공용공간 등 포함
		문서고	44.28	통합문서고 1개
		부서창고	22.14
		회의실(중)	22.14
		회의실(소)	42.15	3개(2개 실구획, 1개 개방형 회의공간)
		업무집중공간	32.32
		비품창고	7.38
		탕비실	7.38
	소계		515.88
	건축녹지과	과장실	17.92	개방형
		업무공간	379.24	OA공간, 업무공용공간 등 포함
		문서고	44.28	통합문서고 1개
		부서창고	22.14
		회의실(중)	22.14
		회의실(소)	42.15	3개(2개 실구획, 1개 개방형 회의공간)
		비품창고	7.38
		탕비실	7.38
	소계		542.63
합계			4,052.38
회의공간	다목적실-1		454.14	250석
	다목적실-2		53.51
	다목적실-3		53.50
	회의실(대)		107.45	공용공간에서 진입
	회의실(중)		107.44	공용공간에서 2개로 분리하여 배치
	영상회의실		53.94
합계			829.98
휴게/ 당직실	용역원휴게실		35.78	외기에 접한 쾌적한 공간에 계획
	모자휴게실		30.97
	직원휴게실(남)		26.88
	직원휴게실(여)		26.88
	경비실		40.05	물품보관함 포함
	당직실(남)		15.69
	당직실(여)		15.69
합계			191.94
편의공간	편의점/까페		151.60	은행과 인접
	ATM실		26.75	외부 출입문 연결
	은행		178.35	금고, 안내홀, 지점장실 포함
합계			356.7
기타공용	민원총무과 민원홀		1021.51	민원총무과와 세무과 민원홀에는 무인발급기 설치공간을 포함하며, 해당 실들을 조합하여 창의적인 제안을 한다.
	세무과 민원홀
	커뮤니티홀
	다목적홀
	안중전시관
	주방		106.93
	식당		374.56	200석
	체력단련실		142.68
	탈의/샤워실		53.50	남/여 구분
	기계실		606.22
	전기실		142.69
	발전기실		30.40
	ESS실		33.52
	팬룸		115.14	면적을 분배하여 배치
	MDF/통신실		53.50
	전산실		108.75	항온항습실
	공조실		104.40	면적을 분배하여 배치
	중앙감시실(청사관리실)		39.45
	재난숙직실		28.71
	재난상황실		80.04
	용역원창고		17.73
	민방위창고		58.88
	관리팀 물품창고		58.88
	재해물자창고		58.88
	건축녹지과 창고		171.10
	건설도시과 물품창고		138.50
	총무팀 통합문서고		321.04
	환경위생과 물품창고		80.91
	주차단속원실		53.51
합계			4,001.43
공용	계단, 승강기, 복도, 화장실 등		3,251.51
합계			3,251.51
주차	지하주차장		7,309.13	200대 이상(하역주차 7대 포함)
합계			7,309.13
출장소 합계			19,993.07

❍ 업무지원동

구 분	실 명	면적(㎡)	비 고
업무지원영역	운전기사사무실	19.20	기간제 근무인원 사무실
	광고물 관리팀	19.74
	녹지관리팀	36.62
	산불감시팀	36.62
	휴게실	19.74
합계		131.92
공용	계단, 승강기, 복도, 화장실 등	67.59
합계		67.59
업무지원동 합계		199.51

(실별 세부면적 허용범위 ±3% 이내)

❍ 도서관 (합계 연면적 허용범위 ±3% 이내)

구 분	실 명			면적(㎡)	비 고
자료 열람 공간	일반영역 (자료실)	계단식 열람실		-	30,000권 이상 / 150석 이상	개방형 공간으로 구성하고, 가변성을 확보하는 계획 (가구류 표현)
		개방형 열람실
		일반서가영역
	소계			963.57
	어린이 영역 (자료실)	유아·어린이서가영역		-	15,000권 이상 / 100석 이상
		어린이열람영역 (영유아존,수유실 포함)
	소계			549.33
	통합안내데스크			(21.75)	주·야간 최대 4명 배치
합계				1,534.65	괄호( ) 안 표시된 면적은 설계의도에 따라 변동 가능
문화교육공간	대강의실			(84)	70명 내외
	강의실			(42.63)	30명 내외/ 일반영역 인접 배치
	동아리실(소모임실)			(42.63)	10명 내외 / 2개실
	어린이 프로그램실			(33.93)	20명 내외 / 어린이영역 내 위치
합계				(203.19)	괄호( ) 안 표시된 면적은 설계의도에 따라 변동 가능
업무관리공간/ 휴게공간	사무실			(67.86)	사무실 상주직원 5명 / 탕비실, 서버실, 직원회의실 포함
	용역원휴게실			(13.38)	4명 인원 고려 관련법을 준수하여 계획
	휴게공간			(61.88)
합계				(143.12)	괄호( ) 안 표시된 면적은 설계의도에 따라 변동 가능
기타공용	기계/전기실			142.97
합계				142.97
공용	계단, 승강기, 복도, 화장실 등			(661.68)
합계				(661.68)	괄호( ) 안 표시된 면적은 설계의도에 따라 변동 가능
복지공간	어린이집		위생조리실	14.40
			공동유아프로그램실	18.90
			유아(남) 화장실	9.45
			유아(여) 화장실	9.45
			세면세족실	20.88
			다함께돌봄센터	30.78
			공동유아나눔터활동실	54.18
			비품실	6.41
			수유실	7.02
			신발장	10.06
			전실	19.60
	소계			201.13
도서관 합계				2,886.74

** 도서관 면적표의 ‘괄호( ) 안 표시된 면적’은 설계자의 창의성을 유도하기 위해

제약 없이 변경 가능하며, 공용 면적과 함께 활용하여 설계자 의도에 따라 새로운 프로그램

제안 가능함.(실 삭제는 불가)

단, ‘괄호( ) 안 표시된 면적’을 제외한 실별 면적은 허용범위 ±5% 이내 조건을 준수 하고

도서관 전체연면적 2,886.74㎡의 ±3% 이내 범위에서 계획할 것.

❍ 각종 인증 및 친환경 분야 필수 적용사항

구 분		근 거	내 용	해당여부
건축물의 에너지 절약설계	에너지 성능지표 (EPI)	건축물의 에너지절약 설계기준	74점 이상	ㅇ
건축물 에너지소요량 평가서	의무제출 대상	건축물의 에너지 절약설계기준	연면적 500㎡ 이상 공공기관 신축 건축물	ㅇ
녹색건축 인증 기준	의무제출 대상	녹색건축의 인증의 취득 의무	에너지절약계획서 제출 대상 건축물 공공 부분 → 우수(그린2등급) 등급 이상	ㅇ
건축물에너지 효율등급 인증	의무제출 대상	공공기관 에너지이용 합리화 추진에 관한 규정	에너지절약계획서 제출 대상 건축물 공공부문 → 1 등급 이상	ㅇ
제로에너지 건축물 인증	의무제출 대상	공공기관 에너지이용 합리화 추진에 관한 규정	건축물 인증기준에 따른 제로 에너지건축물 인증 취득	ㅇ
신재생 에너지설비	의무제출 대상	신에너지 및 재생 에너지 개발, 이용, 보급 촉진법	신재생에너지 공급의무 비율 34% (2024년 기준) 이상 *사업추진 일정에 따라 변경될 수 있음	ㅇ
빗물이용시설	의무제출 대상	물의 재이용, 촉진 및 지원에 관한 법률	지붕면적이 1,000㎡ 이상인 공공업무시설로서 빗물 저류조 설치	ㅇ
BEMS	의무제출 대상	공공기관 에너지이용 합리화 추진에 관한 규정	공공기관에서 연면적 1만㎡이상 건축물 신축 시 건물에너지 관리시스템 (BEMS)구축 및 운영	ㅇ
BF인증	의무제출 대상	장애인, 노인, 임산부 등 편의증진 보장 법률	국가나 지방자치단체에서 신축하는 청사	ㅇ
환경친화적 자동차 전용 주차면 설치	의무제출 대상	공공기관 에너지이용 합리화 추진에 관한 규정, 환경친화적 자동차의 개발 및 보급 촉진에 관한 법률	공공기관은 경차와 환경친화적 자동차의 전용 주차면을 10% 이상 설치 (주차장 바닥에 표시, 충전시설 포함)	ㅇ

붙임 3		건축계획 시 고려사항

1. 기본사항

❍ 주변 녹지체계, 공공시설과의 연계 등 주변 현황을 고려하여 계획한다.

❍ [붙임1] 안중출장소 건립사업 기본방향 5가지를 반드시 반영하여 계획한다.

❍ [붙임2] 각종 인증 및 친환경 분야 필수 적용사항을 고려하여 계획한다.

❍ [붙임3] 건축계획 시 고려사항을 반드시 반영한다.

❍ 건축물 층수계획은 관계법령을 준수하여 제안한다.

2. 배치(조닝) 계획

❍ 1층에 민원총무과-1, 세무과, 사회복지과를 배치하며 ‘적용사항-1’을 반영한다.

(적용사항-1)

구분	반영사항
민원 총무과 -1	민원대 10개 설치 (민원대 평면 사이즈 1850X950)
	부동산 관리팀은 공시지가팀과 인접하게 배치.
	지적창고는 지적팀과 인접하게 배치.
	탕비실과 휴게실은 인접하게 배치
	팀별 구획 및 팀 명칭 표현.
	문서고는 개별 팀에서 각각 접근이 가능한 곳에 위치
	업무공간 책상 및 가구류 표현(치수표현) (책상 평면 사이즈 1600X750 그 외 가구는 정해진 규격 없음)
	부서 문서고에 이동식 모빌랙 표현할 것.
	직원전용 출입문 설치.
	민원총무과-1 영역에 과장실 설치하지 않음.
	민원인 대기공간 인접하게 무인발급존 설치.
세무과	민원대 8개 설치 (민원대 평면 사이즈 1850X950).
	재산세팀과 개별주택가격팀은 상호 연계되도록 배치.
	징수팀은 채납기동반과 인접하게 배치.
	탕비실 휴게실은 인접하게 배치.
	직원전용 출입문 설치.
	업무공간 책상 및 가구류 표현(치수표현) (책상 평면 사이즈 1600X750 그 외 가구는 정해진 규격 없음).
	민원인 대기공간 인접하게 무인발급존 설치.
사회복지과	사회복지과와 인접하게 사회복지과 창고 설치(외부에서 별도 출입 가능하도록 계획).
	업무공간과 인접하게 상담실 3개 배치(방음실).
편의공간	은행과 까페/편의점은 인접하게 배치
	ATM 설치공간은 외부에서 별도 출입이 가능하도록 배치

❍ 민원관련 시설은 공공자원의 적극개방과 공유를 원칙으로 개방감이 확보된 실내공간을 조성한다.

❍ 다목적실-1은 접근이 용이하며 피난 및 대피에 지장이 없도록 배치한다.

(무대 및 대기실, 250석 이상 표현)

❍ 식당은 독립적이면서도 전망 등의 요소를 고려한 쾌적한 위치에 계획한다.

(식당수용인원 200인 : 200좌석 이상 표현할 것)

❍ 부서별 공간은 예시사항-1 참고하여 모듈을 계획하고 모듈계획을 제출물에 표현한다.

(예시사항-1)

모듈계획 예시사항
예시
1	과(부서)별 팀 수와 팀 구성 모듈 표현할 것(치수표현).
2	업무공간 외 부서별 창고, 문서고, 회의실 등을 통합한 모듈계획 적용한다.
3	책상(1600X750) 및 가구 표현할 것(치수표현)
4	과장실은 실 구획되지 않은 개방형으로 계획하여 표현할 것.
5	부서별 업무공간(부속시설 포함) 외 공용시설들에 대해서도 모듈적용이 가능하도록 한다.
6	행정조직 변화에 따른 확장 가능 모듈계획을 제안할 것.(확장 시 적용되는 모듈계획 표현)

❍ 도서관과 어린이집은 별도의 출입문을 가지며 운영관리를 고려하여 배치한다.

❍ 어린이 관련 시설들은 내/외부공간의 유기적 연계를 고려하여 계획한다.

❍ 개인 직무공간과 공동 업무공간을 적절히 배치하고, 개방형, 공유형 업무공간을 구성하여 협업과 소통을 유도한다. (공공부문 공간혁신 가이드라인(행안부) 참고)

❍ 휴게공간을 충분히 확보하여 일과 휴식이 병행되는 업무공간을 계획하며, 시각적으로

간섭받지 않도록 하여 실질적인 휴식이 될 수 있도록 한다.

❍ 부서별 창고계획은 자유스럽게 제안하되 적용사항-2 항목들은 반영하여 계획한다.

(적용사항-2)

부서별 창고계획
예시
1	환경위생과 물품창고와 하역장(작업차량 2대 주차구획 포함)은 인접하게 배치하고 진출입이 가능한 출입문 설치할 것-지하층 배치
2	건축녹지과 창고와 건설도시과 물품창고는 하역장(작업차량 5대/2.5톤 주차구획 포함)과 인접하게 배치하고 진출입이 가능한 출입문 설치할 것-지하층 배치
3	총무과 통합문서고(기록관)는 지하층에 배치한다.

❍ 개방영역, 보안영역 등의 구분을 평면, 단면상에 합리적으로 계획하고, 스피드게이트 설치위치를 표현한다. (제출물에 명확히 표현)

3. 평면계획

❍ 행정변화와 조직의 가변성, 근무 인원 증가 등을 수용할 수 있도록 증축계획에 상응하는

합리적인 업무 공간 모듈을 계획한다.(확장 가능 모듈계획을 제안한다.)

❍ 층별 부서 및 기능에 따라 실과 및 용도를 배분하여 배치한다.

❍ 민원인의 접근성을 고려하고 업무기능이 저하되지 않도록 업무공간 배치를 계획한다.

❍ 안중전시관과 민원홀은 시민 참여공간이자 주민 소통의 장으로 활용될 수 있도록 하며, 쾌적하고 개방적인 공간으로 계획한다.

❍ 업무공간에 출입 보안설비를 구축하여 보안을 유지하고, 민원인 접견을 위한 회의실을 충분히 배치하여 업무공간의 집중도를 높인다.

❍ 통합문서고는 이동식 서고로 계획하고 항온항습 설비가 필요한 실들은 시스템을 반영한다.

❍ 각 규모별로 용도에 맞는 회의실을 구성하여 배치한다.

❍ 식당 하부 실로 누수 등의 하자가 발생하지 않도록 계획하고 누수 등의 하자를

대비하여 하부공간의 실 배치를 고려한다.

❍ 일부 실들은 적용사항-3 항목들은 반영하여 계획한다.

(적용사항-3)

실명	재난상황실	민원총무과-2, 정보화교육장1,2
반영 사항
1	건설도시과와 근접 또는 인접하게 배치.	민원총무과-2는 소장실과 근접하게 배치하며, 민원총무과 과장실(개방형)을 계획한다.
2	재난상황실과 재난숙직실은 인접하게 배치.	정보화교육장은 민원총무과에서 운영할 수 있도록 근접하게 배치한다.
3	-	정보화 교육장 1,2 는 상호 근접 또는 인접하게 배치

4. 주차 및 동선계획

❍ 화양지구 지구단위계획의 차량 진출입로 위치를 준수하며 변경은 불가하다.

차량진출입로 계획(화양지구 지구단위계획 확인)
안중출장소	사업대지 서측 차량진출입로 사용
도서관, 업무지원동	사업대지 동측 차량진출입로 사용

❍ 지하주차장 출입램프는 안중출장소와 도서관 영역에서 각각 진출입이 가능하도록

계획한다.(지하주차장 진출입램프 2개소 설치)

❍ 주차장의 규모는 안중출장소 공무원 수 및 민원인 주차 수요를 고려하여

450대(지하주차장 200대 이상/하역주차7대 이상 포함) 이상 계획한다.

❍ 관련 법규 및 기준에 따라 장애인 전용 주차면, 경차 및 환경 친화적 자동차 전용 주차면, 자전거 주차시설을 설치한다.

❍ 주차 동선 및 주차구역은 이용자별(공무원, 방문자, 장애인 등)로 구분하고, 장애인·노약자 등 교통약자를 배려한 주차계획이 되도록 한다.

❍ 물품 반입 및 유지관리 등 용도에 맞는 서비스차량 진출입 동선을 계획하고 주차공간과 하역공간을 확보한다.

❍ 분할 증축 예정부지의 차량동선은 계획가능영역 범위 내에서 계획한다._적용사항 4 확인

(적용사항-4)

차량진출입로 계획(화양지구 지구단위계획 확인)
분할 예정 증축부지	추가 사업부지의 건축물 표현은 선택사항이나 차량동선 등 연계사항 반영할 것.

❍ 도서관, 업무지원동의 차량동선은 증축사업부지의 차량동선을 공유한다.

(대지분할 후 신규사업이 완료되어도 차량동선을 공유할 수 있도록 계획)

5. 외부공간 및 조경계획

❍ 화양지구 지구단위계획상 사업부지 남쪽의 광장부지와 상응하는 중앙광장을 확보한다.

❍ 사업대지 북측 동합산과 외부 조경공간과의 연계를 계획한다.

❍ 다양한 외부공간을 설치하여 시민들이 다방면으로 활용할 수 있도록 한다.

❍ 보차분리를 최대한 구현하고 장애인·노약자 등 교통약자를 배려한 계획을 한다.

❍ 추후 증축예정부지에 건립될 건축물을 감안하여 외부공간을 배치한다.

6. 도서관 계획기준

❍ 지역주민에게 정보와 자료를 제공하며, 개인ㆍ그룹 활동 등 다목적으로

활용할 수 있는 공간으로 계획한다.

❍ 공간계획상 시각적인 개방감을 확보하며 이용자가 내부공간을 이해하기 쉽고

직원의 서비스가 용이한 동선체계를 구축한다.

· 이용자 동선, 자료반입 동선이 교차되지 않고 이동약자를 배려한 동선 계획

❍ 도서관 공간의 진입 층 통합안내데스크에서는 자료대출 및 반납 등 통합관리를

할 수 있도록 한다. 통합안내데스크는 주 출입구에서 한눈에 인지가 가능한 공간에

구성하고 안내시설물 등이 동선에 방해되지 않도록 배치한다.

❍ 열람공간 및 연계된 시설 이용의 합리성을 고려하여 도서분실방지 시스템을

1층 메인출입구(부출입구포함)에서 일원화하는 계획 방안 구축한다.

❍ 시설별 이용시간에 따라 개별 운영이 가능하도록 동선, 공간 및 설비계획에

반영한다. 특히, 운영시간이 다른 어린이실(09:00~18:00)은 오후 6시 이후

실내 차단시설을 고려하여 계획한다.

❍ 모든 설계체제는 최소인원으로 관리가 가능하도록 개별 및 중앙통제형 체계를

구축하고 누구나 기계(시설)조작이 편리하도록 계획하여야 한다.

❍ 장애인, 노약자, 임산, 영유아 등의 이용 편의성 제고를 위한 설계방향을 제시한다.

❍ 충분한 채광이 이루어지며, 주광률 분포를 고려하여 계획한다.

❍ 평면 계획 시 구조재, 마감재, 비품 등이 돌출되어 사용자가 위험하지 않아야

하며 내부공간을 최대한 활용할 수 있어야 한다.

❍ 각 공간별 기능을 고려한 가구디자인 제안, 각 공간 이용자의 활동 및 사용

특성을 고려한 종합적이고 체계적인 조명계획을 하도록 한다.

❍ 자료실 내에서도 소규모 공연, 낭독회 등을 개최할 수 있도록 분리와 공간 확장을

선택적으로 활용할 수 있는 구조(가변형 공간)로 계획한다.

❍ 어린이열람영역은 어린이 안전과 사용자 편의성을 고려하여 1층에 배치하고

차음 등의 기능을 고려하여 일반열람영역과는 구분되도록 계획한다.

❍ 어린이자료실 출입구는 엘리베이터, 화장실 인접배치 동선을 고려하여 계획한다.

❍ 동아리실과 휴게공간 등 커뮤니케이션 공간은 어린이실과 연계하여 배치한다.

❍ 공공도서관의 기능을 원활하게 수행할 수 있도록 유기적인 공간으로 계획한다.

❍ 동선 및 실의 크기가 적절하게 배분되어 최소비용으로 최대의 효과를 얻을 수 있는

합리적인 설계를 계획하도록 한다.

❍ 포스트 코로나 대응 및 감염병 등 감염관리와 실내공기 오염저감 차원에서

기계식 환기설비 또는 환기창, 채광창을 확보하고 친환경 자재 및 요소를 적극 활용하여

친환경 그린도서관을 구현한다.  ※ 예시 : ‘나무’ 컨셉을 활용한 공간디자인 등

❍ 「실내공기질관리법」에 따라 다중이용시설, 학교의 실내공기질 유지기준을

참고하여 계획하도록 한다.

❍ 각 시설은 전기, 통신, 기계, 방재, 가구 등에 이르기까지 사무자동화(OA),

통합보안시스템(IS) 등 최신식 자동관리가 될 수 있고 에너지 절약형 기술을 최대한

적용하여 설계한다.

❍ 상호대차차량 혹은 자료납품 차량이 주 출입구 혹은 엘리베이터와 직접

연계하여 자료반출이 가능하도록 설계 반영한다.

❍ 주요시설 중 필요한 부속실 등 시설이 누락되어 있는 경우 기능상 필요할 때는

설계에 포함해야 한다.

❍ 최근 도서관은 복합문화공간으로 변화하는 추세이므로 이용자별 공간조닝의

엄격한 분리보다는 소통과 교류의 공간이 조성될 수 있도록 유도하여 계획한다.

※ 열람실 등을 별도 공간으로 구획하지 않고 통합화·가변화가 가능하도록 계획

구분			주요기능 및 계획(안)
안중 출장소	소장실 영역	소장실	업무효율성을 높일 수 있는 장소에 배치
		부속실	소장실과 인접하여 배치 탕비실 포함하여 계획
		사실	소장실에서 출입이 되도록 인접배치
		대외협력실	소장실에서 별도 출입이 가능하도록 배치 부속실에서 출입이 가능한 공간
	민원 총무과-1	업무공간	부동산관리팀(최소 7인 근무공간), 위치 및 가구 표현할 것. 민원대 2인 근무
			민원팀(최소 3인), 위치 및 가구 표현할 것. 민원대 8인 근무
			지적팀(최소 5인), 위치 및 가구 표현할 것.
			공시지가팀(4인 근무), 위치 및 가구 표현할 것. 부동산 관리팀과 인접하게 배치
		민원대	총 10개 설치(부동산관리팀, 민원팀 사용)
		민원홀	개방형 공간(무인발급기영역 인접배치)
		통합문서고	업무공간 인접하게 배치되어 접근이 용이하도록 계획 모빌랙 설치공간으로 모빌랙 표현할 것.
		지적서고	항온항습시스템 적용
		탕비실	근무자의 사용편의성 확보
		휴게실	직원전용 휴게실 계획 프라이버시 확보할 수 있는 위치
	민원 총무과-2	업무공간	총무팀(최소 6인)근무 관리팀(최소 5인)근무 소장실에서 접근이 편리한 위치에 계획
		과장실	실 구획이 아닌 개방형 공간
		정보화 교육장	각 실별 30명 수용 가능 2개실 계획 총무팀 인접하여 배치
		문서고	추후 용도 변경가능
		창고	추후 용도 변경가능
	세무과	업무공간	재산세팀(최소 3인), 위치 및 가구 표현할 것.
			도세팀(최소 3인), 위치 및 가구 표현할 것.
			지방소득세팀(최소 4인), 위치 및 가구 표현할 것.
			징수팀(최소 4인), 위치 및 가구 표현할 것.
		체납기동반	징수팀과 인접하게 배치
		개별주택 가격팀	재산세팀과 가까운 위치에 배치
		민원대	총 8개 설치 (도세팀 3개, 지방소득세팀 2개, 재산세팀 2개, 징수팀 1개)
		민원홀	개방형 공간(무인발급기존 인접배치)
		과장실	실 구획이 아닌 개방형 공간
		통합문서고	업무공간 인접하게 배치되어 접근이 용이하도록 계획 모빌랙 설치공간으로 모빌랙 표현할 것.
		탕비실	근무자의 사용편의성 확보
		휴게실	직원전용 휴게실 계획 프라이버시 확보할 수 있는 위치
	사회복지과	업무공간	1팀(1모듈)책상 7개 배치 개인수납공간 확보 및 수납공간은 회의 테이블로 사용 가능 총 3팀-3모듈계획
		과장실	실 구획이 아닌 개방형 공간
		상담실	총 3개실 계획(방음실로 계획)
		사회복지과 창고	업무공간과 인접하게 배치 외부에서 별도 출입이 가능하도록 계획
	환경위생과	업무공간	가구7개 배치(개인수납공간 확보 및 수납공간은 회의 테이블로 사용 가능)- 1모듈계획 총 4팀-4모듈계획
		업무 집중공간	외부공간과 인접하며 TFT실로 활용 가능
		과장실	실 구획이 아닌 개방형 공간
	지역경제과	업무공간	1팀(1모듈)책상 7개 배치 개인수납공간 확보 및 수납공간은 회의 테이블로 사용 가능 총 4팀-4모듈계획
		업무 집중공간	외부공간과 인접하며 TFT실로 활용 가능
		과장실	실 구획이 아닌 개방형 공간
	건설도시과	업무공간	1팀(1모듈)책상 7개 배치 개인수납공간 확보 및 수납공간은 회의 테이블로 사용 가능 총 4팀-4모듈계획
		업무 집중공간	외부공간과 인접하며 TFT실로 활용 가능
		과장실	실 구획이 아닌 개방형 공간
	건축녹지과	업무공간	1팀(1모듈)책상 7개 배치 개인수납공간 확보 및 수납공간은 회의 테이블로 사용 가능 총 5팀-5모듈계획
		과장실	실 구획이 아닌 개방형 공간
	업무공간 부속실 모듈계획		부서창고, 문서고, 비품창고, 탕비실, 소회의실, 중회의실 등을 부서특성에 맞추어 모듈화 계획할 것. 민원총무과, 세무과는 이형 모듈계획
	회의공간	다목적실-1	250인 수용가능(좌석표시) 무대 및 창고, 조정실 계획
		회의실(중)	2개소 배치 1개과 부서회의 가능(좌석표시)
		회의실(대)	최대 50명 수용가능한 회의공간 소규모 행사 등 다목적으로 사용 가능
		영상회의실	소장실 영역로부터 접근이 용이
	휴게실/ 당직실	모자휴게실	민원인의 사용과 접근이 편리한 곳에 위치
		직원휴게실	남/여 실 분리 외기와 접하는 쾌적한 공간으로 계획
		경비실	주 출입구에 인접하게 배치 물품보관함 포함
		당직실	외기에 면하게 시설배치 남/여 구분하여 배치 경비실에서 출입할 수 있도록 배치(출입통제필요)
	편의공간	은행	별도 실로 구획(안내홀 포함) 금고와 지점장실 계획 창구 4개 설치(위치 및 가구 표현할 것)
		ATM실	외부에서 별도 출입이 가능하도록 계획 은행과 인접하게 배치
		까페/ 편의점	외부에서 별도 출입이 가능하도록 계획
	공용공간	커뮤니티홀	수직이동 동선과 연계하여 계획
		안중전시관	주 출입로 진입 시 로비 겸용 공간 다목적 이용이 가능하도록 계획
		건축녹지과 창고	하역장과 인접하게 배치 하역을 위한 별도 출입문 설치
		건설녹지과 창고	하역장과 인접하게 배치 하역을 위한 별도 출입문 설치
		환경위생과창고	하역장과 인접하게 배치 하역을 위한 별도 출입문 설치
		총무팀 통합문서고	지하주차장에 인접하게 배치
		기계실	신재생에너지 사용을 고려하여 계획 내부 장비에 대한 배치계획 표현할 것 DA, 장비반입구 위치 및 계획 표현
		전기실	내부 장비에 대한 배치계획 표현할 것
		각종 수조	레이아웃 및 위치 표현할 것.
		중앙감시실	전기실, 기계실과 인접하여 배치
		전산실	항온항습실로 계획할 것 2층에 배치
		식당	200좌석 확보 위치 및 가구 표현할 것
		용역원 휴게실	식당/주방 존에 인접하여 배치 용역원 창고 인접
		체육관	체력단련실 용도로 내부 운동기구 표현
		탈의실/ 샤워실	체육관과 인접하게 배치
		지하층 주차장	통합주차장계획 할 것(안중출장소, 도서관에서 접근가능) 진출입램프 2개소 계획(안중출장소, 도서관 개별 설치)
업무 지원동	차고지	대형차량 주차시설	45인승 버스 1대 5ton 살수차(노면청소차) 3대 상기 차량에 대한 차고지 계획(별도의 차고 계획 또는 캐노피, 필로티로 차고기능 확보 가능) 지구단위계획에 따라 증축예정지에서 진출입하도록 계획
	업무공간	기사사무실	대형차량 주차장과 인접
도서관	열람공간	일반영역	통합열람실 시스템 구현 자료열람공간은 별도의 실 구분이 아닌 도서관의 중심이 되는 개방된 공간으로 창의적인 공간으로 계획 복층 형태의 계단식 열람공간을 계획한 경우 자료실 내부를 통한 접근동선을 계획하고, 동선 최소화 및 공간효율을 극대화 하는 방안 마련 계단형 열람공간은 독서, 공연, 체험 등 문화활동이 가능하도록 계획 계단의 하부는 큐레이팅, 서가 등 다양한 활용이 가능하도록 디자인 서가 4단 이하(벽면서가는 제외) 서가 측면은 조명을 활용하여 큐레이팅이 가능하도록 디자인 벽면서가에는 슬라이딩사다리를 설치하도록 계획 향후 증가하는 장서량에 대비한 가변형 서가가 가능하도록 계획
		유아/ 어린이 영역	통합공간 시스템 구현 운영시간이 다른 어린이실(09:00~18:00)은 오후 6시 이후에는 실내(어린이실 영역) 차단시설(폐쇄)을 고려하여 계획 서가 4단 이하 어린이자료실 내 영유아존 및 가족열람공간을 계획 - 영유아존은 바닥 난방 설치 유모차반입 및 보관 등 편의시설 고려
		통합대출 안내데스크	주 출입구에 인접배치 자동대출반납기기(빌트인), 스마트 안내판 등 장비 설치 고려
	편의시설	휴게공간	휴식 및 열람, 커뮤니티 등이 이뤄질 수 있는 자유로운 분위기 공간계획
		수유실	유아/어린이 영역 내 위치
	업무공간	사무실	사무실 내 탕비실, 직원회의실, 서버실을 포함하여 계획
		용역원 휴게실	4명 인원 고려하여 계획
	공용공간	로비 등	공간여백을 충분히 두어 개방감을 확보하고 공연, 모임 등 다기능으로 활용 가능하도록 한다.
		화장실	층별 이용자 수를 감안하여 적정규모의 화장실을 설치하고 동선이 최소화 되도록 배치한다.
	문화공간	대강의실	다목적으로 활용(강연, 교육)이 가능하도록 복합적으로 계획 타 시설과 독립적으로 운영이 가능하도록 배치 70여 명의 수용 가능한 플랫 좌석으로 계획(고정식 연결의자 배제) 접근이 쉬운 곳에 위치
		강의실	일반영역과 인접하여 배치하고 영역구분 시 슬라이딩 폴딩도어를 구축하여 자료실과 개방/가변형 공간으로 계획
		동아리실 (소모임실)	소규모 모임, 그룹스터디공간 등을 나눌 수 있는 공간으로 지역커뮤니티 활동을 지원할 수 있는 공간으로 계획 투명유리로 하여 밖에서도 실에서 이뤄지는 모습이 보이게 계획 휴게공간과 인접 배치 가능
	기타		반출입이 편리한 위치에 외부 무인반납기(벽체형)를 배치
	어린이집		외부에서 별도 출입이 가능하도록 계획 외부공간으로 쉬운 접근이 가능하도록 계획 개별운영이 가능하도록 계획 관계법령 및 설치기준에 맞게 계획할 것
외부 공간	광장	중심광장	다목적 활용이 가능한 광장 확보 사업대지 남측 지구단위계획시설 광장과 연계 가능하도록 계획
	주차장	총 주차대수	지하주차장 200대 이상 확보 지상주차장 200대 이상 확보 지상, 지하주차장 합계가 450대 이상이 되도록 계획

7. 공간별 세부 계획지침

붙임 4		안중출장소 건립사업 위치

화양지구 지구단위계획 종합계획도

화양지구 지구단위계획 용도지역 결정도

7. 각종 서식

1. 설계공모 응모신청서                                           【서식 1】

2. 공동응모 협정서                                               【서식 2】      3. 대표자 선임계                                                 【서식 3】      4. 설계공모 참여자 명단                                          【서식 4】

5. 응모자 서약서                                                 【서식 5】

6. 위임장                                                        【서식 6】

7. 심사위원 기피/회피 신청서                                      【서식 7】

8. 사전접촉금지서약서                                      【서식 8】           9. 설계공모 서면질의서                                           【서식 9】

10. 응모작품 제출서                                        【서식10】          11. 심사 후 입상작 확인용                                        【서식11】

12. 건축개요 및 시설면적표                                       【서식12】     13. 건축물 각층별 세부용도 및 면적표                             【서식13】     14. 관련법규 검토서                                             【서식14】      15. 예정공사비 개략내역서                                         【서식15】

16. 사전접촉여부확인서                                            【서식16】

17. 설계설명서 표지                                              【서식17】

【서식 1】

설계공모 응모신청서
※ 접수번호
대 표 건축사 사무소	업 체 명			사업자등록번호
	대표자명			주민등록번호
	소 재 지			전화번호(FAX)
	E-mail
공동응모 건축사 사무소	업 체 명			사업자등록번호
	소 재 지			전화번호(FAX)
평택시에서 주최하는 설계공모에 있어서 공모요강 및 설계지침을 준수하여 응모할 것을 신청합니다. 첨부 : 설계공모 참여자 명단 1부. ※ 공동응모자가 2개 업체 이상일 경우「지방자치단체입찰기준 및 계약집행기준」제7장 공동계약운영요령〔별첨1〕,〔별첨2〕의 공동수급협정서와 <서식2>을 첨부함. 2023 . . . 신청자(대표자) : (인) 평택시장 귀하
------------(인)-------------------------- 절 취 선 ------------------(인)--------------------
「안중출장소 건립 기본 및 실시설계 용역」설계공모 응모신청 접수증
※ 접수번호			접수일자				접 수 인
업 체 명			소 재 지
대 표 자			전화번호(FAX)
제 출 자	소속 : 직위 : 성명 : (인)

【서식 2】

공동응모협정서

제1조 (목적) 이 협정서는 ｢안중출장소 건립 기본 및 실시설계 용역｣ 설계공모를 (   )와 (   )가 공동으로 응모하여 업무를 수행함에 있어서 각 업체 및 개인이 준수하여야 할 사항을 정함에 있다.

제2조 공동응모 대표업체(이하 대표업체와 같다)의 명칭, 사무소의 소재지 등은 다음과 같다.

1. 업  체  명 :

2. 소  재  지 :

3. 대표자성명 :

제3조 (공동응모의 구성원) 대표업체(자)를 제외한 공동응모업체(자)의 구성원은 다음과 같다.

1. 업체명 :                   (소재지 :               대표자 :       )

제4조 (공동응모 비율) 공동응모 비율은 다음과 같다

1. 대표업체명 :               (응모비율 :             대표자 :       )

2. 공동응모업체명 :           (응모비율 :             대표자 :       )

제5조 (대표업체의 권한) 대표업체는 주관기관 및 제3자에 대하여 공동 응모업체(자)의 구성원을 대표하여 문서의 제출 및 수령, 권리의 획득 및 포기 등에 관한 의사 표시  권한을 가진다.

제6조 (효력기간) 본 협정서는 당사자 간의 서명과 동시 발효하며, 본 업체(자)는 공모의 이행으로 종결된다. 다만, 당선작으로 결정되는 경우에는 최종 설계완료 후 종결된다.

제7조 (의무) 공동응모업체(자)구성원은 제1조에서 규정한 목적을 달성하기 위하여 신의를 바탕으로 성실하게 필요한 모든 지식과 기술을 활용할 것을 약속한다.

제8조 (구성원 상호간의 책임) 구성원은 과업수행과 관련하여 제3자에게 끼친 손해 및 구성원이 다른 구성원에게 끼친 손해를 구성원 상호간 협의하여 배상한다.

제9조 (권리․의무의 양도제한) 구성원은 이 협정서에 의한 권리․의무를 제3자에게 양도 할 수 없다.

제10조 ① 구성원 중 대표업체가 중도에 탈퇴하거나 그 일원의 탈퇴로 응모자격요건에 미달하게 될 경우에는 응모작품을 제출할 수 없다.

② 구성원 중 일원이 중도 탈퇴하였을 때에는 즉시 주관기관에 서면으로 신고하며, 탈퇴업체(자)를 다른 업체(자)로 교체할 수 없다.

제11조 (협정서 작성 및 보관) 위와 같이 공동응모 협정서를 체결하고 그 증거로 구성원이 기명 날인한 협정서를 각각 1부씩 보관한다.

2023.   .      .

○ 대표업체

업 체 명 :                   (전화번호)

소 재 지 :

대 표 자 :                   (인)

○ 공동응모 업체 구성원

업 체 명 :                   (전화번호)

소 재 지 :

대 표 자 :                   (인)

평택시장 귀하

【서식 3】

대 표 자 선 임 계

본인은 ○○○건축사사무소의 대표로서 발주기관에서 시행하는 ｢안중출장소 건립 기본 및 실시설계 용역｣ 설계공모에 관한 모든 권한을 본 공동수급 대표자 ○○○에게 위임합니다.

2023    .    .

○○○ 건축사사무소

대표건축사 ○○○

※ 하나의 설계사무소에 대표 건축사가 2인 이상 있거나 두 업체 이상의 설계사무소가 합동으로 작품을 제출 시 1인 또는 1개사를 대표자로 선임해야 함.

【서식 4】

설계공모 참여자 명단

본인은 평택시청에서 시행하는 『안중출장소 건립 기본 및 실시설계 용역』 설계공모에 응모함에 있어 모든 권한을 위임받은 응모대표자로서 참여자 명단을 아래와 같이 제출합니다.

연번	소 속	직 위	성 명	주 소	전화번호

2023.   .    .

응모대표자 : 소속         직위         성명             (인)

평택시장 귀하

【서식 5】

응 모 자  서 약 서

본인은 귀 청에서 시행하는 『안중출장소 건립 기본 및 실시설계 용역』 설계공모에 응모함에 있어 귀 청의 설계공모지침 등 제반규정을 성실히 준수하고 제출서류 전반에 대한 허위기재 및 불공정행위 등으로 인하여 발생되는 어떠한 불이익 처분에도 이의를 제기하지 않을 것이며, 특히 공모와 관련한 응모작품 제출, 심사위원회의 심사결과 당선작 선정 등에 대하여는 이의 없이 귀 청의 결정에 따를 것을 확약하고, 만약 이를 어겼을 경우 민․형사상 일체의 책임을 감수하겠기에 서약서를 제출합니다.

2023.    .    .

위 서약자

소    재    지 :

업    체    명 :

대  표  이  사 :            (인,  서명)

평택시장 귀하

【서식 6】

위    임    장

대표자	성 명		주민등록번호
	주 소
	소 속 (업체명)		연락처
대리인	성 명		주민등록번호
	주 소
	소 속 (업체명)		연락처
평택시청에서 시행하는『안중출장소 건립 기본 및 실시설계 용역』 설계공모에 응모함에 있어 상기인을 대표자의 대리인으로 위임하였음을 증명합니다. 2023. . . 대표자 : (인) 대리인 : (인) 평택시장 귀하
※ 첨부서류 : 재직증명서 1부(업체의 경우) ※ 위임장에 사용하는 도장은 대표자 인장과 같아야 함 ※ 대리접수로 인하여 발생하는 모든 문제는 대표자 및 응모자 본인이 모든 책임을 짐

【서식 7】

심사위원 기피·회피 신청서

□ 기피·회피 위원

성 명	소 속	기피·회피 사유

2023.    .    .

제 출 자    소  속 :

연락처 :

직  위 :

성  명 :                    (인)

평택시장 귀하

【서식 8】

사전접촉 금지서약서

본인은 『안중출장소 건립 기본 및 실시설계 용역』 설계공모에 응모함에 있어 심사위원과 사전접촉하지 않을 것을 서약합니다.

2023.   .   .

서 약 자  업체명

소재지

성  명               (인)

공동수급 응모자 업체명

소재지

성  명                (인)

평택시장 귀하

【서식 9】

『안중출장소 건립 기본 및 실시설계 용역』

설계공모 서면 질의서

대표자 성명 (건축사)		신 청 접수번호
설계사무소명		전화번호
		FAX번호
소 재 지		E-mail 주소
지 침 서 (PAGE)	질 의 내 용
	※ 상기 사항을 반드시 기재하여야 함. ※ 질의서는 직접제출 또는 팩스, E-Mail로 접수하며, 팩스 및 e-mail인 경우 근무시간 내 수신여부를 반드시 확인할 것. ※ 질의에 대한 회신은 지정된 회신 일자에 응모자 전원에게 일괄통보. FAX번호 : 00) 000 -0000 전화번호. : 000) 000 - 000 e-mail : 0000@korea.kr

【서식 10】

공모안 제출서
※ 접수번호 : (기재하지 말 것)
작 품 제출자	대표 업체명
	대표자(건축사)
	소 재 지					전화
귀 청에서 시행하는 『안중출장소 건립 기본 및 실시설계 용역』의 건축설계자 선정을 위한 설계공모에 참여하며 첨부와 같이 공모안을 제출합니다. 첨부 1. 심사용 설계도판 2매 2. 심사용 설계설명서 12부 3. USB 1매 4. 응모신청 접수증(작품접수 당일 제시) 2023. . . 신청인 (인) 평택시장 귀하
절 취 선
『안중출장소 건립 기본 및 실시설계 용역』 설계공모 작품 접수증
접 수 번 호				접수일시				접 수 인
설계사무소명
대표자(건축사)
소 재 지				전화번호

【서식 11】

심사 후 입상작 확인용
설계공모 명	『안중출장소 건립 기본 및 실시설계 용역』
설계사무소명
응 모 자 명	(인) ※ 반드시 건축사 날인
응모작품 3차원 이미지를 축소 또는 사진 붙임

【서식12】

건축개요 및 시설 면적표

□ 사업명 : 『안중출장소 건립 기본 및 실시설계 용역』

구 분		설 계 내 역	비 고
건물개요	대지위치
	지역지구
	대지면적	㎡
	도로현황
	연 면 적	㎡
	건축면적	㎡
	건 폐 율	%
	용 적 율	%
	구 조
	층 수
	최고높이	m
외부마감
설비개요
주차개요
조경개요
기타사항

【서식13】

건축물 각층별 세부용도 및 면적표

□ 사업명 : 『안중출장소 건립 기본 및 실시설계 용역』

층 별	용 도	면적(㎡)	면적증가율(%)	비 고
총 계
층
	소 계
층
	소 계
층
	소 계
층
	소 계
층
	소 계
층
	소 계

【서식14】

관련법규 검토서

□ 사업명 : 『안중출장소 건립 기본 및 실시설계 용역』

법 규 명 및 조항	대 상	법적기준	설계기준	비 고

【서식15】

예정 공사비 개략 내역서

□ 사업명 : 『안중출장소 건립 기본 및 실시설계 용역』              (단위: 천원)

구 분		계	재 료 비	노 무 비	경 비	비 고 (구성비율)
건축공사	소계
	가설공사
	골조공사
	조적, 방수공사
	창호공사
	수장공사
	마감공사
	기타잡공사 (철거포함)
토목공사
조경공사
기계설비공사
전기공사
소방공사	기계
	전기
통신공사
기타공사
폐기물처리비
소 계
제경비
총 공사비

【서식16】

사전접촉 여부확인서

본인(심사위원, 공모 참가자)은 평택시에서 시행하는 「안중출장소 건립 기본 및 실시설계용역」심사위원 또는 공모 참가자로 참여하면서 심사위원, 공모 참가자 간 사전에 접촉이 없었음을 확인합니다.

2023.    .    .

대 표 자    소  속 :

주  소 :

연락처 :

성  명 :                   (인)

평택시장 귀하

[서식 17]

"선택용지 : A3"      【우측정렬/위쪽, 오른쪽 여백 고정, 네모칸 그대로 사용, 붉은색 글자는 삭제 후 인쇄】

안중출장소 건립 기본 및 실시설계 용역

- 설계설명서 -

2023.  .  .

【가운데 정렬 / 글자 그대로 사용 / 붉은색 글자는 삭제 후 인쇄】