- 합천군 가야면 농촌중심지활성화사업 -

가야 클러스터(웰니스센터)

건축설계 제안공모 지침서

2022. 11.

	한국농어촌공사
	합천지사

목    차

제 1 장  설계공모 지침	1

제 2 장  건축설계지침	18

제 3 장  각종 서식	22

제1장 설계공모지침

1. 사업 개요

1.1 사업의 목적

○ 가야면 농촌중심지활성화사업의 일원으로 교육·문화증진·복지를 집약한 가야클러스터를 조성하고자 함

○ 합천군 가야면은 가야 클러스터의 조성으로 가야면과 합천군은 물론 도시로 확산되는 교류와 상생의 중심 거점으로 발전하고자 함

○ 가야 클러스터에는 웰니스센터, 건강증진센터, 공동목욕탕을 조성하고자 함

1.2 사업의 개요

구 분		내 용
공 모 명 칭		합천군 가야면 가야클러스터 조성사업 건축설계 용역 제안공모
대 지 위 치		경상남도 합천군 가야면 야천리 466-5 외 4필지
지 역 지 구		제2종일반주거지역, 가축사육제한구역
건 축 규 모	사업	가야클러스터 조성사업
	대지면적	2,783.00㎡
	건축면적	685.00㎡
	연면적	2,815.00㎡
	규모	지하 1층 / 지상 4층
용 도		제1종 근린생활시설(주민공동이용시설)
추 정 공 사 비		11,248,000,000원(부가가치세 포함)
예 정 사업기간		2021년 ~ 2024년(합천군 가야면 중심지활성화사업(전체) 기준)
예 정 설 계 비		422,434,000원(부가가치세 포함, 손해배상보험료 포함, 각종 예비인증비 포함)
용 역 기 간		120일(공휴일 포함)
과업의 주요내용		· 계획, 중간 및 실시설계(건축, 토목, 조경, 기계, 전기, 통신, 소방 포함) · 기타 본 과업에 필요한 제반사항

※ 실구성은 각 시설별(±5%이내 조정 가능) 및 건축물의 층수는 총 공사비의 범위 내에서 설계자가 자유롭게 계획 가능함.

※ 가야클러스터의 부지는 합천군 소유이므로 해당 지번 내에서 적합한 위치에 설계자가 자유롭게 계획 가능함.

※ 시설별 주요 용도 및 기능은 ‘제2장 건축설계 지침’ 참고

※ 설계비는 BF인증 및 에너지 관련한 수행비용 미포함(별도발주예정)

1.3 주관부서

가. 발주기관 : 한국농어촌공사 합천지사

1) 주    소 : 경상남도 합천군 합천읍 동서로 163

2) 연 락 처 : (공모담당자) 한국농어촌공사 합천지사 농어촌사업부 최진용 대리(☏ 055-930-8290)

(사업담당자) 한국농어촌공사 합천지사 농어촌사업부 조웅 차장(☏ 055-930-8269)

2. 설계공모 개요

2.1 설계 공모의 목적 및 방법

가. 본 설계공모 방식은 국토부고시 제2019-196호 「건축 설계공모 운영지침」에 따른 제안공모를 준용한다.

나. 제안공모의 목적은 농촌중심지활성화사업의 특수성을 잘 이해하고 완성도 있는 건축적 아이디어와 역량을 갖추고, 지역사회와의 원만한 협의를 통해 사업을 추진해 나갈 수 있는 설계자를 선정하는데 있다.

다. 본 용역은 설계자 선정 후 발주기관 및 관련 주민들과의 긴밀한 협의를 통해 설계안을 완성해 나가는 방식으로 진행될 예정으로 본 공모에서는 완전한 설계안을 요구·평가하는 것이 아니라, 설계자의 경험과 역량, 수행계획 등을 기술한 제안서를 종합적으로 평가하고자 한다.

2.2 설계공모의 방법 : 제안공모

2.3 설계공모 일정

일 자	주 요 일 정	비 고
설계공모 공고	2022.11.22.(화)	· 조달청(나라장터) 및 한국농어촌공사 홈페이지
참가등록	2022.11.28.(월)	· 방문, 우편, 이메일
현장설명회	2022.11.28.(월)	· 코로나19에 따른 미개최 시 별도통보
질의접수	2022.12.06.(화)	· 이메일 접수 〔서식 9〕 (메일발송 후 유선확인 필수)
질의회신	2022.12.12.(월)	· 개별 이메일 통보
설계공모 제안서 제출	2022.12.19.(월)	· 우편접수 불가, 방문접수만 가능
제안서 발표 및 심사	2022.12.26.(월)	※ 자세한 일정은 대상자에 한해 개별 공지
심사결과 발표	2022.12.30.(금)	· 공사 홈페이지 공고

가. 전체 일정

※ 상기 일정은 내부사정 및 기타사항에 따라 변동 될 수 있음.

※ 공모진행 및 접수관련 담당자: 한국농어촌공사 합천지사 농어촌사업부 최진용 대리

※ 제안서 제출 주소: 경상남도 합천군 합천읍 동서로 163, 한국농어촌공사 합천지사

※ 상기일정은 발주청의 사정에 따라 변경될 수 있으며, 변경될 경우 농어촌공사 홈페이지에 게시 예정임

※ 일정의 관장

1) 공모 기간 중의 모든 수속은 10:00 ~ 16:00에 한함.

2) 참가 등록 후, 등록된 이메일로 변경 사항에 관련된 공지가 진행되나, 공식 공지사항은 홈페이지를 확인하여야 함. 따라서 공모 참가자는 홈페이지를 정기적으로 방문하여 공지사항 등을 확인하여야 하며, 참가자가 홈페이지를 확인하지 않아 발생하는 불이익은 주관기관에 이의를 제기할 수 없음

3) 공모기간 중 응모자 주소, 연락처 등이 변경 되었을 경우에는 신속히 한국농어촌공사에 통지하여야 하며, 그러하지 아니하여 발생하는 모든 책임은 응모자에게 있음.

나. 참가자격

1) 건축사법 제7조에 의한 건축사 면허증을 소지하고, 같은 법 제23조에 의거 국토교통부장관에게 건축사사무소의 개설신고를 필한 업체로서 관계법령에 결격사유가 없는 자 이어야 한다.

2) 건축사법시행령 제21조의2에 의한 외국건축사 자격을 취득한 자로서 국내 건축사 사무소 개설자와 공동업무수행 협약을 한 자(주계약자는 국내건축사로 함)

3) 공동이행방식(주관 외 2개사까지) 공동응모자는 1) 또는 2)에 해당하는 자격조건을 갖추어야 하며, 과반수 이상의 비율을 가진 응모자 1인을 대표자로 선정하여야 한다(구성원별 최소 지분율은 5%이상)

※ 대표자에게 본 설계공모와 관련하여 수반되는 모든 법적 권리 및 책임, 의무사항이 귀속됨. 이 경우 당사자간 공동으로 책임, 권리, 의무관계를 명백히 규정한 공동응모협정서〔서식 6〕에 대표자(1인)을 명시해 제출해야만 하고, 응모신청서 등록 후에는 공동응모를 변경할 수 없다.

4) 설계공모 당선자의 설계용역 계약 시 설계공모 당선자는 용역계약 및 계약완료시까지 건축, 구조, 토목, 전기, 조경, 기계, 통신, 소방 분야 등 관계규정에 따른 설계자격을 보유한 업체와 공동수급(분담이행방식)으로 시행하여야 하며, 건축사사무소를 개설한 자가 공동(분담)수급업체 대표자가 되어야 한다. 단, 발주처와 협의하여 분담분야 범위 조정 가능.

다. 응모제한

1) 해당 공모 심사위원 및 그가 속한 조직의 직원은 본 공모에 참가 할 수 없다.

2) 공고일 기준으로 등록취소, 휴업, 폐업, 영업정지, 부정당업체로 지정된 업체이거나 기타 이에 준하는 행정처분을 받고 그 기간 중에 있는 자는 응모가 불가하다.

3) 본 설계공모 참가등록자는 1개의 작품만을 제출할 수 있으며, 중복 응모한 사실이 발견된 자는 참가자격을 박탈한다.

라. 참가등록

1) 일시: 2022.11.28.(월)

2) 등록방법: E-mail 접수(우편 또는 팩스 접수 불가, 메일발송 후 유선확인 필수)

3) 등록처: 2170296@ekr.or.kr

※ E-mail 주소는 발주기관의 사정에 따라 변경될 수 있으며, 변경 시 홈페이지에 게재 예정

4) 참가등록시 제출서류

순번	구분	비고
1	응모신청서 〔서식 1〕
2	대표자 선임계 〔서식 2〕	(공동응모할 경우)
3	설계공모 참여자명단 〔서식 3〕
4	응모자 서약서 〔서식 4〕
5	사용인감계 및 인감 증명서 각 1부 〔서식 5〕	법인의 경우 법인인감증명서 제출
6	공동응모 협정서 〔서식 6〕	(공동응모할 경우)
7	사전접촉 금지서약서 1부 〔서식 7〕
8	개인정보수집동의서 〔서식 8〕
9	법인등기부등본(법인의 경우) 또는 사업자등록증(개인의 경우) 사본 각 1부
10	건축사면허증 및 건축사사무소 등록증 (또는 업무신고필증) 사본 각 1부
11	건축사협회 또는 등록관청에서 발급한 건축사 행정처분사실 확인서류(공동응모자 포함) 1부

※ 제출시 유의사항

- 저장형식 : PDF

- 저장방법 : ‘대표업체명’으로 최상위 폴더생성

‘순번. 제출자료’ 명칭 그대로 파일명으로 지정하여 해당폴더 내 저장

※ 자격증 등 영문(외국어)으로 작성된 구비서류의 경우 한글로 번역하고 번역공증을 받아 제출

마. 제공자료

1) 가야클러스터 조성사업 건축기획 기본방향 〔별첨1〕

2) 가야클러스터 조성사업 종합계획도 〔별첨2〕

3) 대상지 캐드파일(jpg) 〔별첨3〕

4) 대상지 캐드파일(dwg)

※ 참가등록팀에 한해 이메일로 개별 송부

바. 질의접수 및 회신

1) 질의접수일 : 2022.12.06.(화)

2) 접수방법 : 질의서〔서식 9〕를 활용하여 E-mail로 제출

3) 질의접수처 : 한국농어촌공사 합천지사(2170296@ekr.or.kr, ☏ 055-930-8290)

4) 질의접수 시 유의사항

가) 질의는 질의기간 내 제출하여야 하며 질의는 참가자(팀)별로 1회에 제한

※ 공동응모의 경우 대표업체를 통해 질의하여야 함

나) 한글을 사용하여 명확히 작성하여 기간 내에 E-mail로 발송하여야 하며 전화를 통한 질의는 받지 않음.

다) 이메일 접수 후 반드시 접수 여부를 유선으로 확인하여야 함

5) 회신예정일 : 2022.12.12.(월)

6) 회신방법 : 참가접수자에게 개별 이메일 전송

※ 질의사항에 대한 답변내용은 본 건축설계 공모 설계지침서와 통일한 효력을 가짐

※  E-mail 전송오류 등으로 내용을 확인할 수 없는 경우, 질의자의 인적사항 등 질의서 상의 기재사항이 누락된 경우, 제안공모 지침과 관련이 없는 사항에 대해 질의한 경우에 대하여는 응답하지 아니할 수 있음

3. 공모안 제출 및 도서작성 지침

3.1 제안서 제출

1) 제출마감일 : 2022.12.19.(월) (등록 마감시간 전, 제출 장소 도착분까지만 인정)

2) 제출방법 : 제출물 지참하여 직접 방문 후 제출

3) 제출장소 : 한국농어촌공사 합천지사 3층 농어촌사업부

(경상남도 합천군 합천읍 동서로 163)

4) 제출물

순번	구분			규격	수량	비고
1	제안서 제출서〔서식 10〕			A4	1부
2	담당건축사 경력 및 실적〔서식 11〕			A4	1부	- 실적관리 수탁기관 또는 발주기관의 증빙서류 별도 첨부
3	설계공모제안서	a	표지〔서식 12〕	A3 (횡)	8부	- 가로방향 좌편철(단면인쇄) - 무사무선철로 제본 8부 (심사용: 7부/보관용: 1부)
		b	담당건축사 대표작품 포트폴리오
		c	업무에 대한 이해도
		d	과제에 대한 제안
		e	수행계획
4	제안서(발표용)				1식	- 저장형식: pdf
5	위 내용(1,2,3,4)을 저장한 USB 1식				1식	설계공모 제안서(발표용)
(6)	대리인 위임장〔서식 13〕 및 대리인 재직증명서			A4	1부	- 소속직원이 대리 제출하는 경우에 한하며 소속직원 외 대리 제출 불가

※ 1~4 내용을 저장한 USB 제출 시 유의사항

- 저장형식 : PDF (저장 내용에 업체명 등 기재 금지)

- 저장방법 : ‘대표업체명’으로 최상위 폴더생성

‘순번. 제출자료’ 명칭 그대로 파일명으로 지정하여 해당폴더 내 저장

5) 유의사항

가) 제출물은 명시된 마감시간 전까지 직접 제출하고 접수증을 교부받아야 함

※ 교부 받은 접수증은 제안발표 참석 때 지참해야 함

나) 접수된 응모작을 수정・변경・보완할 수 없으며, 추가 제출할 수 없음(제출물 이외의 서류는 접수받지 않음)

3.2 제안서 작성지침

가. 제안서의 규격 및 표기

구 분		설계자의 경험 및 역량 (담당건축사의 대표작품 포트폴리오)	수행계획 및 방법(본문), 표지, 목차
용지크기		- A3(횡)
여 백		- 상 30mm, 하 25mm - 좌·우 20mm
글자체		- 자 율	- 맑은고딕
글자크기		- 본문 제목, 소제목 등 : 자율 - 본문 내용 : 10포인트 미만 사용불가
도표, 이미지, 줄간격		- 자 율
분량		1쪽	11쪽
제본 재질	표 지	- 흰색 스노우지(무광택), A3(횡) ※ 용지무게 : 120∼180g/㎡
	본 문	- 1면 인쇄(칼라 가능) ※ 용지무게 : 80∼120g/㎡
	목 차	- 1면 인쇄(무채색) ※ 용지무게 : 80∼120g/㎡
제본방법		A3(횡) 좌철(접착)제본만 가능(스프링, 클릭 불가)

※ 미터법(소수 둘째자리까지 표기)을 사용하고, 축척과 방위는 각 도면 및 도판의 좌측 상단에 정확히 표현

※ 주요 실의 명칭 및 면적, 시설규모를 해당 실에 직접 기재

※ 모든 도면의 표기는 한글과 아라비아 숫자로 하며 영문이나 한문표기가 필요할 경우에는 한글과 함께 ( )속에 넣어서 명기

※ 제출된 작품은 수정, 변경, 보완, 반환, 추가제출, 열람 등을 할 수 없음

※ 제출도서(도판제외)의 쪽번호 표시는 페이지 가운데 아래에 줄표가 있는 형태의 아라비아숫자만(-1-, -2-)으로 표기하고, 공사명 등 기타 사항은 표시하지 않음.

나. 3D이미지 및 칼라 사용

1) 계획안의 전반적인 규모 및 형태를 표현하는 조감도나 투시도는 사용 가능(단 2컷 이내로 제한)

2) 조감도나 투시도에 전문적인 추가 렌더링 소프트웨어(실시간 렌더러 포함) 사용금지

3) 칼라사용은 가능하나, 구체적 재료제시 및 표현은 하지 말 것

4) 모형사진 및 수기 스케치 사용은 가능

5) 명확한 계획의도 전달을 위해 도면이나 다이어그램 등에 이미지편집 프로그램 및 칼라 사용은 가능함

※ 렌더링하지 않은 3차원 이미지 예시

출처 : 국가공공건축지원센터(2014) 공공건축 설계발주 가이드 p.23

다. 설계공모 제안서 구성

순서	항목	세 부 사 항	쪽수
1	표지	- 앞면, 뒷면(내용 없음)	2쪽
2	목차	- 배경그림 없음	1쪽
3	설계자의 경험 및 역량	- 담당건축사의 대표작품 포트폴리오(1작품)	1쪽
4	수행계획 및 방법	- 업무에 대한 이해도	1쪽	8쪽
5		- 과제에 대한 기술제안(3개 과제)	6쪽
6		- 수행계획	1쪽
합계			12쪽

※ 모든 페이지는 단면인쇄 함

※ 표지, 목차도 제안서 총 쪽 수에 포함됨

라. 수행계획 및 방법 작성 내용

1) 업무에 대한 이해도(5점/A3 1쪽)

- 본 과업은 가야클러스터 조성사업을 통해 거점지내 고차·복합시설의 직접화를 통한 시설효율성 및 이용률 증대로 거점기능을 강화하고, 청소년 및 주민을 위한 프로그램 운영으로 안정적인 학업여건과 삶의 질 향상을 증대하며, 공동목욕탕 운영을 통한 거점 방문율 상승 및 지역활성화를 제고하고, 가야 보건지소와의 직접적 연계로 가야면 주민의 보건 환경을 증대하고자 함

- 이러한 목적을 구현하기 위한 공간계획적 전략을 제시할 것

① 사업의 개요 등을 검토하여 과업의 성격을 명기하고, 과업의 범위와 내용을 정의

② 과업을 수행하는 데 있어서 관련 계획 및 법령 등의 적용방안, 설계방향에서의 주요한 고려사항을 명기

③ 사업계획, 설계 및 시공, 운영 등에 있어서 발생 가능한 문제점을 지적하고, 이에 대한 개선방안을 제시

2) 과제에 대한 기술제안(70점/A3 총 6쪽) ※ 설계지침내용 숙지 요망

과제1. 가야클러스터 조성 배치 계획

- 가야시장로의 가로경관 및 가야천과의 연계 및 조화를 고려한 배치계획 제시

진입구간에 주민커뮤니티 광장 등 열린공간을 통해 주민들의 소통공간 계획 제시

- 가야천과 물리적·시각적으로 연계하는 동선 및 조닝계획

대지 내 기존 건축물(가야체육문화센터)로의 접근 동선과 신축 건축물 차량동선의 분리

가야면 보건소와의 연계를 고려한 효율적인 외부 공간 계획 제시

과제2. 공간 및 시설 계획

- 시설별 운영시간, 운영주체 및 주이용 대상을 고려하여 연계 및 분리가 가능한 수직·수평동선 제안

- 세부 시설의 기능과 성격에 따른 합리적인 공간 계획 제시

과제3. 입면 및 외부공간 특화계획

- 가야면의 랜드마크로 자리잡기 위해 예술성과 친근감을 가지며, 지역의 상징성, 기념성과 휴식의 친근성이 확보된 창조적이며 위상을 드러낼 입면디자인 개념 제안

- 누구나 쉽게 다가올 수 있는 열린 접근성을 고려한, 공공성 확보(옥외공간) 구상

※ 본 용역의 공모 당선팀은 지역협의체와 합천군 공공건축가 전문가 협의를 통해 색채 및 공간디자인 등 건축물의 전반적인 계획을 협의하면서 설계 진행될 예정임.

3) 수행계획(5점/A3 1쪽)

- 촉박한 설계 기간 및 설계 업무상 중점사항 등을 감안한 설계일정 제시

- 관련분야 전문가(토목(건축 부대토목), 조경(필요 시), 전기, 기계, 통신, 소방 등)와 외부 전문가 구성계획 및 운영 방안

- 설계내용 해석‧자문 등 시공과정의 설계자 참여 방안(건축서비스산업 진흥법 제22조“설계의도 구현”업무 관련)

마. 제안서의 익명성 유지

1) 설계공모 제안서 표지〔서식 12〕의 “인식명칭”에는 “제안업체명”을 제안서 제출부수 8부 중 1부만 기재하여 별도 제출하고 나머지 7부는 “제안업체명”을 삭제하여 제출

2) 익명 사용원칙은 응모신청 시부터 심사위원회의 당선작 결정 시까지 유지되며 익명성 유지방법은 다음과 같음

① 설계공모 제안서 및 발표본(pdf파일)에는 응모자를 인지할 수 있는 어떠한 암호나 기호(업체명, 대표건축사명 포함)도 표기되어서는 안됨

② 심사 전에 심사 관련자와 접촉하여 작품설명을 해서는 안 됨

※ ①, ② 위 사항을 위반할 경우, 심사 시 불이익 또는 실격처분을 받을 수 있음

③ 설계공모 제안서 표지에는 아래와 같이 심사 시 사용할 “심사번호 기재란”을 우측 상단에 흑색으로 표시하여야 한다.

	30 20		(단위 mm)
					20 30
	심사번호 기재란 (공란)

※ 심사번호 기재란의 테두리선은 진하게(1.0mm) 할 것

④ 심사용과 보관용 제안서는 각각 하나의 묶음으로 파손되지 않도록 흰색 종이로 이중 포장 후 겉포장에 제출도서 제목 및 심사용(7부), 보관용(1부)을 구분 표기하며, 모든 서류에는 규정에 의한 것 이외의 표시를 금함

4. 작품심사 및 심사결과 발표

4.1 설계공모 제안서 심사

가. 일시 : 2022.12.26.(월)

※ 자세한 일정 관련해서는 설계 공모안 제출자에 한해 개별 공지예정

나. 장소 : 한국농어촌공사 합천지사 (경상남도 합천군 합천읍 동서로 163)

다. 심사방법 : 심사는 채점제로 진행되며 응모자의 제안서 발표(15분)와 질의 답변(15분)을 통해 평가함.

라. 발표순서는 제안 발표일 당일에 추첨을 통해 결정

마. 발표자는 심사당일 개별 공지한 시간까지 지정된 장소에 참석해야 하며, 미 참석 시 작품설명 대상에서 제외되고, 제안서는 서면평가로 진행됨.

※ 발표자는 대표 건축사에 한함(대표자 선임계 기준)

※ 발표자료 및 내용, 형식

- 제안서 내용발표는 설계공모 제안서 제출 시 함께 제출한 발표자료(PDF)로 진행할 예정

- 발표 내용: 담당 건축사 대표작품 포트폴리오 및 수행계획 및 방법 제안서

- 발표시간 15분 / 질의답변 15분(단, 심사위원회 의결에 따라 조정 가능)

※  제안서 내용발표 장소에는 발표자 외 1인 참석가능하며, 발표자를 제외한 자는 질의응답에만 답할 수 있음

4.2 심사위원회 운영 및 심사방법

연 번	성 명	소 속	비 고
1
2
3
4
5
‥

가. 심사위원 명단

나. 심사위원회 운영방법

1) 심사위원회에는 심사위원 정수의 과반수가 참석하여야 하며, 참석 심사위원이 과반수 미만인 경우에는 심사위원회를 다시 개최하여야 함

2) 심사위원장은 심사위원 중에서 호선을 통해 선출하며, 선출된 위원장은 심사를 진행하며, 심사위원회의 동의를 얻어 공모안의 심사에 필요한 세부적인 사항을 결정할 수 있다.

3) 심사 중 결정이 필요한 사항이 있을 경우 출석위원 과반수의 찬성으로 의결함

4) 공모 제안서 발표 이후 심사위원회의 진행은 비공개를 원칙으로 하되, 심사내용을 녹취한다.

다. 기밀유지

1) 심사와 관련된 일체의 내용은 위원회의 최종 결정시까지 비공개를 원칙으로 함

2) 위원으로 선정된 사람은 업무상 알게 된 비밀누설 등을 방지하기 위해 심사위원 선정 동의 및 보안각서〔서식 15〕를 제출하여야 함

3) 심사위원은 본 심사와 관련하여 어떠한 경우라도 개별질의에 응답할 수 없으며, 심사결과 발표 시까지 비밀을 준수하여야 함

라. 심사위원의 제척․기피․회피

1) 심사위원이 다음 각목 중 하나에 해당될 경우 심사에서 제척됨

- 위원 또는 그 배우자나 배우자이었던 사람이 심사 대상 업체의 당사자가 되거나 그 업체의 당사자와 공동권리자 또는 공동의무자인 경우

- 위원이 심사 대상 업체의 당사자와 친족이거나 친족이었던 경우

- 위원이 심사 대상인 사업의 시행으로 이해당사자(대리관계를 포함한다)가 되는 경우

- 위원이나 위원이 속한 법인·단체 등이 심사 대상 업체 당사자의 대리인이거나 대리인이었던 경우

- 위원이 최근 3년 이내에 해당 심사 대상 업체에 임·직원으로 재직한 경우

- 위원이 최근 2년 이내에 해당 심사 대상 업체와 관련된 자문, 연구, 용역(하도급을 포함한다), 감정 또는 조사를 한 경우

2) 설계공모 참가자는 심사위원에게 심사의 공정을 기대하기 어려운 사정이 있는 경우에는 그 근거자료를 발주기관 등에게 제출하여 기피신청〔서식 14〕을 할 수 있음

마. 심사기준

1) 심사평가 항목 및 배점

- 설계자의 경험 및 역량(20점)

평가항목

배 점

세 부 평 가 기 준

계

20

담당건축사의 경력

10

5년 이상	4년 이상	3년 이상	2년 이상	2년 미만
10.0	9.5	9.0	8.5	8.0

※ 담당 건축사의 경력은 경력관리수탁기관의 확인을 받아 제출하여야 함

※  담당 건축사의 경력 인정일수는 건축사면허취득일 이후 경력증명서 상 ”건축계획·설계“에 한하여 인정함 (대표사 건축사 평가)

담당건축사의

유사프로젝트

실적

5

5건 이상	4건	3건	2건	2건 미만
5.0	4.5	4.0	3.5	3.0

※ 유사프로젝트 실적은 ‘건축법시행령’[별표1]상의 제1종 근린생활시설, 제2종 근린생활시설에 해당하는 건축물로서 2,000㎡(신축 또는 증축면적 기준)이상 건축물 또는 건축물 리모델링 실적을 대상으로 공고일 기준, 최근 10년 이내 건축설계용역을 완료한 국가, 지방자치단체, 공공기관에서 발주한 사업에 한함

※  실적관리수탁기관 또는 발주기관에서 발급한 증빙서류, 건축물대장 제출

※ 공동이행방식의 경우 대표사 건축사가 수행 또는 참여한 실적만 인정함

담당건축사의 대표작품

(심사위원 평가)

5

수	우	미	양	가
5	4	3	2	1

※ 건축사면허 취득이후 수행한 1작품 제출 (최근 10년 이내)

※ 공동이행방식의 경우 대표사 건축사가 수행 또는 참여한 실적만 인정함

- 수행계획 및 방법(80점) (심사위원 평가)

평가항목

배점

세 부 평 가 기 준

계

80

업무에 대한

이해도

5

∙ 업무내용 및 추진배경 등에 대한 이해도

수	우	미	양	가
5	4	3	2	1

과제에 대한 제안 (3건)

70

∙ 제안의 적절성, 독창성, 실현성 등(과제당 점수를 합산하여 계산)

(제1과제) 가야클러스터 조성 배치 계획 / 30점 만점

수	우	미	양	가
30	24	18	12	6

(제2과제) 공간 및 시설 계획 / 20점 만점

수	우	미	양	가
20	16	12	8	4

(제3과제) 입면 및 외부공간 특화계획 / 20점 만점

수	우	미	양	가
20	16	12	8	4

수행계획

5

수	우	미	양	가
5	4	3	2	1

∙ 공정계획의 타당성, 과업수행체계의 적절성 등

2) 응모 제안서 수에 따른 상대평가 등급 배분기준

응모 제안서 수	수	우	미	양	가
2	1	1	-	-	-
3	1	1	1	-	-
4	1	1	1	1	-
5	1	1	2	1	-
6	1	1	2	1	1
7	1	1	3	1	1

바. 심사방법

1) 심사대상이 되는 공모안을 심사위원회 개최일로부터 최소 3일전까지 심사위원에게 미리 교부하여 사전에 검토하도록 한다.

2) 심사에 관하여 규정되지 않은 사항은 심사위원회에서 결정한다.

3) 공모안에 대한 심사위원의 심사의견, 심사과정에서 공모안이 심사에서 제외된 경우에는 그 사유, 그 밖에 필요한 사항 등을 서면으로 작성하며, 심사에 참여한 심사위원의 서명을 받아야 한다.

4) 평가방식은 채점제를 원칙으로 하며 평가기준, 방법, 절차 및 배점 등은 설계공모 심의위원회에서 일부 조정할 수 있다. 이 경우 그 사유를 서면으로 작성하여 심사에 참여한 심사위원의 서명을 받아야 한다.

6) 심사위원은 본 설계공모와 관련 어떠한 경우라도 개별질의에 대하여 응답하지 않아야 하며, 심사결과 발표 시까지 비밀을 유지해야 한다.

7) 평가는 100점 만점을 기준으로 설계자의 경험 및 역량(20점), 수행계획 및 방법(80점)으로 함

- 담당 건축사의 경력, 담당 건축사의 유사 프로젝트 실적은 제출된 자료에 의거 발주기관에서 사전평가하고 점수표를 위원장에게 제출하여 최종평가점수에 반영

- 담당건축사의 대표작품과 수행계획 및 방법은 심사위원들이 심사 당일 평가

9) 감점은 심사위원의 평가점수를 합산하여 산술평균한 점수에서 감점

10) 공모(안)의 최종 평가는 정량적 평가(15점)와 정성적 평가(85점)를 합산한 점수 중 최고 점수를 당선작으로 선정함.

※ 정성적 평가는 심사위원의 평가점수를 합산하여 산술평균한 점수이며, 정량평가는 그 외 서류평가항목(15점)의 합산임(평균점수 산정결과 소수점 셋째자리에서 반올림)

11) 가장 높은 점수를 받은 자가 둘 이상일 때는 위원회의 표결로 당선작을 결정하고, 차점자의 점수가 동일할 경우 보상금의 평균금액으로 지급

12) 공모목적에 부합하지 않거나 제안서수준이 현저히 떨어진다고 판단될 경우 심사위원회의 의결을 거쳐 당선작을 선정하지 아니할 수 있음

13) 제출된 제안서 혹은 응모신청서가 없거나 1개뿐인 경우에는 재공고 또는 설계공모가 아닌 새로운 입찰에 의할 수 있다.

사. 감점 및 실격 사항

위반내용	실격 및 감점기준	비고
• 저작권법을 중대하게 위반한 경우(공모안이 기존에 공개된 타인 또는 본인의 작품이거나 그와 유사한 경우)	실격 (심사제외)
• 건축법 등 관련 법령을 중대하게 위반한 경우
• 설계공모 제안서에 해당업체를 특정할 수 있는 문구나 이미지 등이 포함된 경우 등(단, 제안서 8부중 1부는 제외)
• 익명성 유지의 원칙 등 공정한 평가를 하는데 영향을 미칠 의도로 불공정 행위를 할 때
• 직 ․ 간접적으로 심사에 영향을 미치는 부당한 청탁이나 압력을 행사한 경우
• 심사 전 심사 관련자와 접촉하여 공모 안에 대한 설명 불가. 이를 위반하였을 경우 심사 시 실격처분을 받을 수 있음 (심사 시 심사위원에 대해 응모자의 사전접촉 여부 확인 예정)
• 제출한 서류 등에 허위사실이나 과제 누락 등 중대한 미비사항이 발견될 경우
• 응모안 제출 후 등록취소, 휴업, 폐업, 업무정지 등의 행정처분을 받았거나 이를 숨기고 응모한 시살이 발견된 경우
• 그 밖에 의에 준하는 사유로 심사위원회가 실격시키는 것이 타당하다고 결정하는 경우
• 설계공모 작성일반사항	0.5점/항목당	- 최대 9점 감점
• 제출물의 형식과 규격 및 작성기준	0.5점/항목당
• 제출부수 부족 시	0.5점/부당
• 심사당일 공지시간까지 지정된 장소에 미참석 시	5점

아. 감점 및 실격 적용방법

1) 심사위원회의 작품심사 시 발주기관에서 감점 및 실격 대상과 그 사유를 심사위원회에 상정하여 심사위원회에서 감점 및 실격여부를 심의 결정하고 실격 판정 시는 평가대상에서 제외한다.

2) 심사위원에게 사전접촉을 하여 설명하거나 제출안의 일부 혹은 전부를 이메일이나 팩스, 사회관계망 등으로 보낸 사실이 적발될 경우 탈락한다.

4.3 심사결과 발표

가. 일시 : 2022.12.30.(금)

나. 발표방법 : 한국농어촌공사 홈페이지 게시공고

다. 심사결과는 심사일로부터 7일 이내에 심사의 결과를 서면이나 홈페이지 등을 통해 실명으로 공개함. 다만, 입상하지 못한 설계공모 참가자 등의 실명을 비공개할 수 있음

라. 설계공모 참가자는 평가결과에 대하여 자세한 열람을 하고자 할 때에는 심사결과 공개 후 7일 이내에 발주기관에 요청하여야 하며 설계공모 참가자가 요청할 경우 심사과정의 녹취록 또는 녹음자료를 열람할 수 있음(요청자 관련된 자료만 열람)

마. 응모자는 심사결과에 대하여는 이의를 제기할 수 없음

바. 당선작 및 입상작 선정

1) 보상예산: 최대 10,000,000원

2) 당선작 및 입상작 보상(부가가치세 포함)

구 분			보 상
응모작 수	당선작	입상작	당선작	입상작
7개 이하	1	0	설계용역 수행권	(보상 예산의 1/3)
11개 이하	1	1		(보상 예산의 4/10) (보상 예산의 3/10)
17개 이하	1	2		(보상 예산의 4/10) (보상 예산의 3/10) (보상 예산의 2/10)
18개 이상	1	3		(보상 예산의 4/10) (보상 예산의 3/10) (보상 예산의 2/10) (보상 예산의 1/10)

가) 당선작 1점 : 건축설계용역(계획, 중간 및 실시설계) 수행권 부여

나) 기타 입상작: 기타 입상작은 공모심사 점수가 높은 자 순으로 아래와 같이 보상비(천원미만은 절사)를 지급

- 3인인 경우 : 공모심사 점수가 높은 자 순으로 보상비 예산의 10분의 4, 10분의 3, 10분의 2 지급

- 2인인 경우 : 공모심사 점수가 높은 자 순으로 보상비 예산의 10분의 4, 10분의 3 지급

- 1인인 경우 : 보상비 예산의 3분의 1 지급

※ 공동응모의 경우 대표건축사에게 공모 보상비 지급

3) 개별통지 후 당선작을 제외한 입상자가 특별한 사유 없이 통지일로부터 30일 이내에 공모안의 작성비용에 대한 보상요청을 하지 아니하는 경우 보상금에 대한 권리를 포기한 것으로 간주함

4) 응모작이 2개 미만일 경우 재공고하며, 재공고 후에도 응모작이 2개 미만일 경우 발주기관의 결정에 따라 진행함

사. 공모(안) 반환

1) 입상작(당선작, 기타 입상작)은 반환하지 않음

2) 공모(안)은 심사결과 발표일로부터 7일 이내에 반출해야 하며, 이에 따른 비용은 설계공모 참가자가 부담하고, 기간 안에 반출되지 아니한 공모(안)은 발주기관 등이 임의로 처분함

아. 제출 공모안에 대한 지적 소유권

1) 제출된 공모안의 저작권과 관련한 제반사항은 저작권법령이 정하는 바에 따름

2) 당선작 외의 공모안에 대해 발주기관이 필요한 경우 당해 설계자의 동의를 얻어 그 공모안의 아이디어 일부를 이용할 수 있음

3) 당선작 및 입상작에 대한 저작권은 저작권법에 따라 당선자에게 있다. 다만 발주기관이 제출물을 보고서 또는 작품집의 출판, 전시 등에 사용하거나 신문, 방송, 인터넷 또는 기타 매체에 제공하는 등 비영리적 목적으로 사용하는 경우에는 별도 보상이나 협의가 없어도 참가자는 이를 허락한 것으로 볼 수 있음

4) 참가자는 제출한 작품이 제3자의 지적재산권에 따른 배타적 권리를 침해하지 않음을 보증하여야 함(제3자의 지적재산권이 사용된 경우에는 그 제3자의 승낙서 등 사용권한을 증명하는 자료를 첨부해야 함) 지적재산권과 관련한 문제가 발생할 경우 모든 책임은 참가자에게 있으며 당선작의 경우 입상이 취소될 수 있음

자. 기타

1) 응모자는 설계공모에 참가 등록함으로써 이 지침서의 내용을 승인하는 것으로 간주함

2) 본 지침서의 문구 해석상 응모자간에 차이가 있을 경우에는 우리 공사의 해석을 우선으로 하고, 기타 명시되지 않은 사항에 대하여는 발주기관이 정하는 바에 따라야 함

4.4 당선 이후 조건

가. 계약

1) 당선작에 대한 설계용역은 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 및 지방자치단체 입찰‧계약 집행기준」과 우리공사의 계약기준에 따름

2) 설계용역 계약 시 설계공모 당선자는 용역계약 및 계약완료시까지 건축, 토목, 전기, 조경, 기계, 통신, 소방 분야 등 관계규정에 따른 설계자격을 보유한 업체와 공동수급(분담이행방식)으로 시행하여야 하며, 건축사사무소를 개설한 자가 공동(분담)수급업체 대표자가 되어야 함. 단, 발주처와 협의하여 분담분야 범위 조정 가능.

3) 당선자는 당선작으로 선정된 사실을 통보받은 후 신속히 우리공사와 설계계약에 관해 협의하여야 하며, 15일 이내 계약하지 않을 경우 포기한 것으로 간주함(단, 발주기관이 인정하는 부득이한 사유가 있는 경우 해당하지 않음)

4) 당선자가 설계를 진행할 수 없다고 판단되거나 당선자의 사정으로 기본 또는 실시설계를 수행하지 못할 경우 2등에게 순차적으로 설계의 권한을 부여할 수 있음. 이 경우 이미 공모 보상비를 지급한 경우에는 공모 보상비만큼 공제한 금액을 설계비로 지급함

5) 설계계약은 별도의 과업설명서 또는 지침에 의함

나. 설계 진행

1) 당선자는 진행과정 별로 우리공사와 협의하여 설계를 추진하여야 함

2) 당선자는 심사위원회의 지적사항, 발주부서의 요구사항 등을 종합하여 당선작에 대한 설계변경 및 보완이 필요한 경우 이를 반영하여야 함

3) 설계 과업기간 중에 시행하는 건축심의, 경관심의, 실시계획인가 등 관련법 규정을 이행하여야 할 경우 감독관이 요구하는 필요한 자료를 제출하여야 하며, 기타 각종 보고회 개최 등 과업으로 지시하는 전반적인 사항은 특별한 사정이 없는 한 이에 따라야 함

※ 당선자는 장애물 없는 생활환경 예비인증을 수행하야 하며 해당 용역비는 설계비에 포함되어 있음

4) 사업진행에 필요한 각종 용역, 심의 인·허가 협의사항에 수반되는 설계도서 및 자료는 우리공사에 적기에 제공하여야 함

다. 사업의 변경 및 해지 등

과업수행 중이라도 사업 대상지 지자체 또는 우리공사의 계획변경, 심의 미통과, 기타 불가피한 사정 등으로 인해 설계용역을 진행하기 어렵다고 판단될 경우 본 과업의 일부 또는 전부를 중지하거나 과업의 범위를 조정·변경, 계약을 해지할 수 있음. 이 경우「정부 입찰 및 계약집행 기준」등 관련 규정에 따름

제2장 건축설계 지침

1.사업개요

1.1 사업추진 배경 및 목적

가야클러스터 조성사업은 농림축산식품부 일반농산어촌개발사업의 「가야면 농촌중심지활성화사업」의 일환으로 추진되는 사업으로서

1) 가야면 중심지의 뚜렷한 기능을 설정하여 합천군 북부 생활권의 실질적인 중심이 되어 합천군의 통합적인 발전을 도모할 수 있도록 하며,

2) 거점지내 고차·복합시설의 직접화를 통한 시설효율성 및 이용률 증대로 거점기능을 강화하고자 한다.

1.2 사업대상지 위치 및 현황

가. 위치: 합천군 가야면 야천리 466-5번지 외 4필지

나. 사업부지 지적현황

구분	지 번	지 목	대지면적 (사용면적)	소유구분	용도지역·지구	비고
합천군 가야면 야천리	466-5	대	129㎡ (108㎡)	합천군	제2종일반주거지역, 소로1류(저촉), 가축사육제한구역
	466-6	대	149㎡ (119㎡)	합천군	제2종일반주거지역, 소로1류(저촉), 가축사육제한구역
	466-7	답	17㎡ (10㎡)	합천군	제2종일반주거지역, 소로1류(저촉), 가축사육제한구역
	471-1	대	2,276㎡ (2,256㎡)	합천군	자연녹지지역, 제2종일반주거지역, 가축사육제한구역, 하천구역
	471-4	답	715㎡ (290㎡)	합천군	자연녹지지역, 제2종일반주거지역, 가축사육제한구역, 하천구역
	합 계	-	3,285㎡ (2,783㎡)	-	-

다. 사업부지 위치 및 주변현황

1.3 사업개요 및 사업시행 개요

구   분

내   용

공  모  명  칭

합천군 가야면 가야클러스터 조성사업(건축) 건축설계 제안공모

대  지  위  치

합천군 가야면 야천리 466-5번지 외 4필지

지  역  지  구

제2종일반주거지역, 가축사육제한구역

주  요  용  도

제1종근린생활시설(마을공동이용시설, 목욕장)

주요 시설

시설명	대지위치	대지면적(㎡)	연면적(㎡)	층수
가야클러스터	합천군 가야면 야천리 466-5번지 외 4필지	2,783	2,835 (증축)	지하1층, 지상4층

※ 대지 위치는 사업대상지위치 확인

추정 공사비

11,248,000천원(부가세 포함)

예정 사업기간

2021년 ~ 2024년(합천군 가야면 중심지활성화사업(전체) 기준)

예정 설계비

422,434,000원(부가가치세 포함, 손해배상보험료 포함, 각종 예비인증비 포함)

예정 설계기간

120일(공휴일 포함)

과업의 주요내용

· 기본(중간) 및 실시설계(건축, 토목, 조경, 기계, 전기, 통신, 소방 포함)

· 기타 본 과업에 필요한 제반사항

2. 시설물계획

2.1 가야클러스터

가. 북카페

1) 방문객 및 주민들에게 편안한 공간이 될 수 있도록 쾌적하고 밝은 실내분위기를 조성

2) 시설 사용인원은 40명 내외로, 바리스타 교육 프로그램 운영을 고려 할 것

나. 주민여가시설

1) 가야탁구동호회 활동 및 당구, 다트 등 주민들의 여가생활이 이루어지므로 이를 고려한 적정한 공간 계획 수립

다. 초등학생 돌봄실, 중등생 스터디카페

1) 사용인원을 고려하여 교육 및 놀이의 효용성이 증대될 수 있는 공간 조성

2) 자유로운 가구 배치 및 가변적 공간으로 계획 필요

라. 체력단련실, GX룸

1) 체력단련실은 적정 규모의 운동기구와 장비의 효율적 배치가 가능하도록 하며, 맨손운동이 가능한 GX룸을 포함하여 동시 수용 인원은 34인 기준으로 계획

2) 격렬한 운동을 하는 공간으로서 산소의 요구량이 크므로 외기에 접하도록 하거나 기계적으로 신선한 공기를 공급받을 수 있는 설비 필요

라. 정보화교실

1) 노인들을 대상으로 하는 교육과 실습이 행해지는 공간이므로 활용계획에 따른 면적, 가구 등을 입체적으로 고려하여 계획

마. 공동목욕탕

1) 공중위생관리법 제3조 및 동법 시행규칙 제2조에 규정된 시설기준에 적합한 계획

2) 동시 사용 예상인원은 남녀 각각 27인으로 이용 인원을 고려하여 적정 면적 반영

바. 공용공간

1) 실내에 외부공간을 적극적으로 끌어들여 충분한 채광과 환기를 고려, 자연광을 이용하여 인공조명의 필요성을 최소화하고 주출입구에는 에너지절약을 위한 방풍장치 설치

2) 화장실은 이용자의 편의를 고려하여 남/여 구분하여 배치하고 1층에는 장애인화장실 설치 필요

사. 기타

1) 그 외 지역주민의 다양한 공동체 활동과 주민 간의 교류가 가능한 복지□교육공간 및 회의공간 등 정적인 활동과 동적인 활동 모두 진행 가능한 다목적 용도의 설계 진행

2) 외부공간 조성 시 내부 프로그램과 적극적인 연계를 고려하고, 시설 사용자를 위한 휴게□녹지 공간 및 지역민 활용공간 등을 다양하게 계획

2.2 외부 공간 계획

가. 공간조건의 활용

1) 주변 환경을 고려한 차별성 있는 건축 입면계획

(바람에 쉽게 손상되지 않는 내구성 있고 유지관리가 수월한 재료로 자연과 마을 경관에 조화로운 형태와 재료로 계획)

2) 가야천으로 향하는 조망권을 확보하도록 배치하고 전면에는 광장을 형성하여 주민 소통공간 마련

3) 건물의 진입동선 및 외부공간에 노약자를 고려한 편의시설(벤치, 그늘막, 안전난간 등) 설치

5) 차량 진출입구는 진출입 용이성 및 주변 교통을 감안하여 계획하고, 기존 건축물의 보행접근동선과 차량동선은 분리함을 원칙으로 하되, 동선이 교차되는 지점에는 안전사고 방지 대책 수립

2.3 세부 시설별 면적 기준

구분	타겟	실명	개소 (개)	1인이용 면적 (㎡)	동시 이용인원 (명)	필요 면적 (㎡)	계획면적		이용 프로그램
							(㎡)	(평)
웰니스 센터	청소년	초등생돌봄	1	4.0	20	80.0	142.0	43.0	초등생 돌봄프로그램
		스터디까페	1	3.6	12	43.2	60.0	18.2	청소년 특성화 교육
	주민	동아리방	1	2.5	20	42.0	53.6	16.2	주민문화프로그램
		주민여가 공간	1	7.0	16	112.0	113.6	34.4	당구, 탁구, 다트 등
		북까페	1	2.7	20	54.0	103.8	31.4	커뮤니티케어, 장기요양등급 신청
		체력단련실	1	5.6	22	123.2	138.0	41.7	근력유지 프로그램
		GX 룸	1	4.5	12	54.0	48.3	14.6	건강체조 등
	사무	주민지원센터	1	7.0	7	49.0	67.0	20.3	주민지원센터 운영
	소계①						726.3		39.72%
건강 증진 센터	노인층 주민	건강증진실	1	4.5	6	27.0	33.8	10.2	물리치료
		노인상담실	1	7.0	2	14.0	18.9	5.7	치매, 절주, 심리 상담 및 관리
		노인프로그램실	1	2.7	12	32.4	35.2	10.6	인지능력 향상, 영양관리
		정보화교실	1	2.1	24	50.4	83.2	25.2	스마트폰 교육, 주민교육, 운영위원회 회의 등
	소계②						171.1		7.47%
공동 목욕탕	주민	남자목욕탕	1	5.8	27	156.6	208.0	62.9	-
		남자탈의실	1	3.1	27	83.7	95.5	28.9	-
		여자목욕탕	1	5.8	27	156.6	211.0	63.8	-
		여자탈의실	1	3.1	27	83.7	93.6	28.3	-
		접수실	1	-	-	-	17.2	5.2	-
		세탁/린넨실	1	-	-	-	71.3	21.6	-
	소계③						696.6		30.40%
공용	계단실, 복도 , 기계실 등		1	전용면적의 20%		492	514	155.5	-
	소계④						514.0		22.43%
합계 (①+②+③+④)			2,108.0㎡ (637.7평)

※ 신축 연면적는 ±5%이내로 총 공사비의 범위 내에서 조정 가능

※ 건축물의 층수는 총 공사비의 범위 내에서 설계자가 자유롭게 계획 가능

2.4 에너지 효율화 등

가. 창호, 내외벽, 슬라브. 지붕 등 모든 요소에 방풍, 방한, 단열 등 에너지 절약형 구조로 설계하여야 한다.

나. 전기 및 기계설비는 에너지 고효율 자재사용 및 고효율 시스템으로 설계하여야 한다.

다. 자연채광을 최대한으로 반영하고 적정 환기로 이용환경을 최적화하고 건물 용도와 실에 따른 적정 조도를 반영하여 설계하여야 한다.

라. 이용자의 편리성과 관리의 효율성이 확보되도록 설계하여야 한다.

마. 건축물은 관리가 용이하도록 하고, 에너지 절약효과를 극대화할 수 있도록 경제적으로 계획하여야 함

2.5 기타

가. 옥상에서 발생하는 잉여 공간은 가야천을 조망할 수 있는 공간으로 활용하며, 방문객 및 주민이 조망 외 즐길 수 있는 이벤트 공간으로 계획한다.

나. 재료는 바람에 쉽게 손상되지 않는 내구성이 있고, 유지관리가 수월한 재료를 사용한다. 또한 외장재료는 사업부지 주변 경관과 어울릴 수 있는 성격으로 구성한다.

다. 응모자가 본 설계지침의 내용보다 발전적인 계획안을 제시할 수 있고, 기타 지침에 명시되지 않는 사항은 발주기관과 협의하여야 하며, 본 지침에 이견이 있을 경우 발주기관의 해석에 따른다.

제3장 서식목록

서식1   응모신청서	23

서식2   대표자 선임계	24

서식3   건축설계 제안공모 참여자 명단	25

서식4   응모자 서약서	26

서식5   사용인감계	27

서식6   공동응모 협정서	28

서식7   사전접촉 금지서약서	30

서식8   개인정보 수집동의서	31

서식9   질의서	32

서식10  설계공모 제안서 제출서	33

서식11  담당건축사 경력 및 실적	34

서식12  설계공모 제안서 표지	35

서식13  위임장	36

서식14  심사위원 기피·회피 신청서	37

서식15  심사위원 선정 동의 및 보안각서	38

서식16  평가사유서	39

〔서식 1〕

응 모 신 청 서
대 표	업 체 명		사업자등록번호
	대표자명		생년월일
	주 소		연락처(근무처)
	E-mail
공동응모	업 체 명 (대표자명)		사업자등록번호
	주 소		연락처(근무처)
『합천군 가야면 가야클러스터 조성사업 건축설계 제안공모』에 있어서 입찰공고 및 설계지침서를 준수하여 응모할 것을 신청합니다. 첨부 : 설계공모 참여자 명단 1부. ※ 공동응모자가 2개 업체 이상일 경우 공동수급협정서(예규 지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준 제7장 [별첨1],[별첨2] 참조)에 <별지제2호서식〉과〈별지제4호서식>을 첨부함 20 . . . 응모자(대표자) - 업 체 명 : - 대 표 : (인) 한국농어촌공사 합천지사장 귀하

〔서식 2〕

대 표 자 선 임 계

설계사무소 및 대표자 성명		사업자등록번호 (생년월일)
주 소
연락처(근무처)		E-mail

상기인을 『합천군 가야면 가야클러스터 조성사업 건축설계 제안공모』에 응모하는 대표자로 선임하였음을 인감증명서를 첨부하여 인정합니다.

20  .    .    .

1. 확인자 : 업체명                        대표자              (인)

2. 확인자 : 업체명                        대표자              (인)

※ 하나의 설계사무소에 대표 건축사가 2인 이상 있거나 두 업체 이상의 설계사무소가 합동으로 작품 제출 시 한사람의 대표자를 선임해야 함.

도장은 인감도장을 날인하며 인감증명서 1부 첨부.

※ 신청서 제출 시 적색문구 삭제요망.

한국농어촌공사 합천지사장 귀하

〔서식 3〕

건축설계 제안공모 참여자 명단

본인은 한국농어촌공사에서 시행하는『합천군 가야면 가야클러스터 조성사업 건축설계 제안공모』에 응모함에 있어 모든 권한을 위임받은 응모대표자로서 참여자 명단을 아래와 같이 제출합니다.

연번	소 속	직 위	성 명	주 소 (연락처)	분야

20  .    .    .

응모자(대표자)

- 업 체 명  :

- 대    표  :             (인)

한국농어촌공사 합천지사장 귀하

〔서식 4〕

응 모 자  서 약 서

본인은 귀 공사에서 시행하는『합천군 가야면 가야클러스터 조성사업 건축설계 제안공모』에 응모함에 있어 귀 공사의 설계공모 지침 등 제반규정을 성실히 준수하고 제출서류 전반에 대한 허위기재 및 불공정행위 등으로 인하여 발생되는 어떠한 불이익 처분에도 이의를 제기하지 않을 것을 서약합니다.

20  .    .    .

응모자(대표자)

- 업 체 명  :

- 대    표  :             (인)

한국농어촌공사 합천지사장 귀하

〔서식 5〕

사 용 인 감 계

사용인감	인 적 사 항
	업 체 명 : 주 소 : 대 표 자 :

상기인은 위 인감을 한국농어촌공사에서 시행하는『합천군 가야면 가야클러스터 조성사업 건축설계 제안공모』 및 이에 수반되는 모든 행위에 대하여 위의 인감을 사용하고자 하며, 동 인감을 사용함으로써 민･형사상의 문제가 발생할 경우 상기인이 책임질 것을 확약하고 이에 사용인감계를 제출합니다.

20  .    .    .

응모자(대표자)

- 업 체 명  :

- 대    표  :             (인)

※ 도장은 인감도장을 날인하며 인감증명서 1부 첨부.

※ 신청서 제출 시 적색문구 삭제요망.

한국농어촌공사 합천지사장 귀하

〔서식 6〕

공 동 응 모 협 정 서

제1조 (목적) 이 협정서는 한국농어촌공사에서 시행하는 「합천군 가야면 가야클러스터 조성사업 건축설계 제안공모」를 (   )와  (   )가 공동으로 응모하여 업무를 수행함에 있어서 각 업체 및 개인이 준수하여야 할 사항을 정함에 있다.

제2조 공동응모 대표업체(이하 대표업체와 같다)의 명칭, 사무소의 소재지 등은 다음과 같다.

1. 업  체  명 :

2. 소  재  지 :

3. 대표자성명 :

제3조 (공동응모의 구성원) 대표업체(자)를 제외한 공동응모업체의 구성원은 다음과 같다.

1. 업체명 :                 (소재지 :              대표자 :       )

2. 업체명 :                 (소재지 :              대표자 :       )

제4조 (대표업체의 권한) 대표업체는 주관기관 및 제3자에 대하여 공동응모업체의 구성원을 대표하여 문서의 제출 및 수령, 권리의 획득 및 포기 등에 관한 의사 표시 권한을 가진다.

제5조 (효력기간) 본 협정서는 당사자간의 서명과 동시 발효하며, 본 업체는 공모의 이행으로 종결된다. 다만, 당선작으로 결정되어 기본 및 실시설계 시에는 실시설계 종료 후 종결된다.

제6조 (의무) 공동응모업체 구성원은 제1조에서 규정한 목적을 달성하기 위하여 신의를 바탕으로 성실하게 필요한 모든 지식과 기술을 활용할 것을 약속한다.

제7조 (구성원 상호간의 책임) 구성원은 과업수행과 관련하여 제3자에게 끼친 손해 및 구성원이 다른 구성원에게 끼친 손해를 구성원 상호간 협의하여 배상한다.

제8조 (권리․의무의 양도제한) 구성원은 이 협정서에 의한 권리․의무를 제3자에게 양도 할 수 없다.

제9조 ① 구성원 중 대표업체가 중도에 탈퇴하거나 그 일원의 탈퇴로 응모자격요건에 미달하게 될 경우에는 응모작품을 제출할 수 없다.

② 구성원 중 일원이 중도 탈퇴하였을 때에는 즉시 서면으로 신고하며, 탈퇴업체를 다른 업체로 교체할 수 없다.

제10조 (협정서 작성 및 보관) 위와 같이 공동응모 협정서를 체결하고 그 증거로 협정서 (   )통을 작성하여 각 통에 구성원이 기명 날인하여 각각 보관한다.

2021.    .      .

○ 대표업체

업 체 명 :                   (전화번호)

소 재 지 :

대 표 자 :                   (인)

○ 공동응모업체

업 체 명 :                   (전화번호)

소 재 지 :

대 표 자 :                   (인)

한국농어촌공사 합천지사장 귀하

〔서식 7〕

사전접촉 금지서약서

본인은 한국농어촌공사에서 시행하는 『합천군 가야면 가야클러스터 조성사업 건축설계 제안공모』에 응모함에 있어 설계공모 지침 등 제반규정을 성실히 준수하며, 특히 공모와 관련한 불공정행위 방지를 위하여 심사위원에 대한 사전접촉을 하지 않을 것을 확약하고, 만약 이를 어겼을 경우 민․형사상 등 일체의 책임을 감수하겠기에 서약서를 제출합니다.

2021.     .    .

서 약 자 :	○ 대표업체

업 체 명 :

주    소 :

대 표 자 :               (인)

전화번호 :

○ 공동참여응모 참여업체

업 체 명 :

주    소 :

대 표 자 :               (인)

전화번호 :

한국농어촌공사 합천지사장 귀하

〔서식 8〕

개인정보 수집·이용 동의서

한국농어촌공사(이하 “공사”)는 「합천군 가야면 가야클러스터 조성사업 건축설계 제안공모」를 위한 개인정보 수집·이용을 위하여 『개인정보보호법 제15조 및 제22조』에 따라 귀하의 동의를 받고자 합니다.

┃개인정보 수집 및 이용

개인정보의 수집 및 이용 목적	합천군 가야면 가야클러스터 조성사업 건축설계 제안공모
수집하는 개인정보 항목	(필수)	성명, 연락처(사무실, 휴대전화번호, E-mail), 주소, 자격사항, 경력, 소속 등
	(선택)	생년월일
개인정보의 보유 및 이용기간	건축설계 제안공모 결과발표일로부터 1년
동의 거부 권리 및 동의 거부에 따른 불이익 내용 또는 제한사항	위의 개인정보 수집‧이용에 대한 동의를 거부할 권리가 있습니다. 그러나 동의를 거부할 경우 공모진행 관련안내 등에 제한을 받을 수 있습니다.
제 3자 제공	공모 당선 시 입상작 홈페이지 공개

개인정보 수집 및 이용에	동의함 □ 동의하지 않음 □

※ 귀하가 동의한 내용 외의 다른 목적으로 활용하지 않으며, 제공된 개인정보의 이용을 거부하고자 할 때에는 개인정보 보호책임자를 통해 열람, 정정, 삭제를 요구할 수 있음

「개인정보보호법」등 관련 법규에 의거하여 상기 본인은 위와 같이 개인정보 수집 및 이용에 동의함.

본인은 상기 내용과 같이 개인정보를 수집 · 이용하는데 동의합니다.

2022 년    월    일

신청자 :                (인)

한국농어촌공사 합천지사장 귀하

〔서식 9〕

질  의  서

○ 공모명 :『합천군 가야면 가야클러스터 조성사업 건축설계 제안공모』

○ 질의내용

발송일시	20 . . .
회사명	대표자 : (인)
담당자	소속 : 직위 : 성 명 : (인)
연락처	전화 : E-mail :
지침서쪽수 (page)	질의내용
	※설계지침서를 다시 한번 숙지하시고 질의하여 주시기 바라며, 질의서는 이메일로 접수하여 주시기 바랍니다(메일 발송 후 유선확인 필수) ※신청서 제출 시 적색문구 삭제 요망.

〔서식 10〕

제안공모 제안서 제출서
※ 접수번호 : (※부분은 기재하지 말 것- 신청서 제출시 문구 삭제 요망)
대표업체	업 체 명
	대표자(건축사)
	소 재 지				연락처 (근무처)
『합천군 가야면 가야클러스터 조성사업 건축설계 제안공모』의 응모작품을 첨부와 같이 제출합니다. 첨부 : 1. 담당건축사의 경험 및 역량 관련 자료(원본 1부) 2. 설계공모 제안서(원본 1부, 부본 7부, 총 8부) 3. 제안서(발표용) 3. 위 1,2,3 내용을 저장(PDF)한 CD 또는 USB 1개 20 . . . 응모자(대표자) - 업 체 명 : - 대 표 : (인) 한국농어촌공사 합천지사장 귀하
절 취 선
『합천군 가야면 가야클러스터 조성사업 건축설계 제안공모』 제안공모 제안서 접수증
접 수 번 호				접수일시		21 . . .		접 수 인
업 체 명
대표자(건축사)
소 재 지				연락처 (근무처)

〔서식 11〕

담당건축사 경력 및 실적

성 명
주민등록번호	(주민번호 뒷자리 생략)
근무처주소지	(전화번호 : )			E-Mail	(휴대폰)
자 격 면 허	년 월 일	종 별	인 가 번 호	인 가 기 관
	기간	근무처	부서	직위
경 력
	사업명 (공모명)		연면적	용역기간	발주처
유 사 프로젝트 실 적

※ 필요에 따라 경력 및 실적 란을 추가하거나 삭제 가능

※ 경력 : 경력관리수탁기관에서 발행한 증명서 첨부

※ 실적 : 실적관리수탁기관 또는 발주기관에서 발행한 증명서, 건축물대장(혹은 기타 증빙서류) 첨부

※ 경력증명서상  ”건축계획·설계“ 참여기간만 인정

〔서식 12〕

<규격 :A3, 횡>

합천군 가야면 가야클러스터 조성사업

건축설계 제안공모 제안서(35pt)

2022. 00. 00 (20pt)

업  체  명(25pt)

※ 원본 1부 : “업체명” 표기,  부본 7부 : “업체명” 삭제

※신청서 제출 시 적색문구 삭제 요망.

〔서식 13〕

위   임   장

○ 공모명 : 『합천군 가야면 가야클러스터 조성사업 건축설계 제안공모』

대 표 자	성 명		생년월일
	주 소
	업체명		연 락 처 (근무처)
대 리 인	성 명		생년월일
	주 소
	업체명 (직 위)		연 락 처 (근무처)
한국농어촌공사에서 시행하는『합천군 가야면 가야클러스터 조성사업 건축설계 제안공모』에 있어 상기인을 업체의 대표자 또는 응모자의 대리인으로 위임하였음을 증명합니다. 20 . . . - 대표자 : (인) - 대리인 : (인) 한국농어촌공사 합천지사장 귀하
첨부서류 : 재직증명서 1부. ※ 대리 접수로 인하여 발생하는 모든 문제는 대표자 및 응모자 본인이 모든 책임을 짐

〔서식 14〕

심사위원 기피·회피 신청서

□ 합천군 가야면 가야클러스터 조성사업 건축설계 제안공모

□ 기피 사유

○ 심사위원명 :

○ 기 피 사 유 :

건축 설계공모 운영지침 제12조에 따라 당해 설계공모의 위 심사위원을 기피하고자 하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

주) 필요 시 증빙자료 첨부

20  .    .    .

제 출 자    소  속 :

연락처 :

직  위 :

성  명 :                     (인)

한국농어촌공사 합천지사장 귀하

〔서식 15〕

평가(심사)위원 위촉 동의 및 보안각서

본인은 「합천군 가야면 가야클러스터 조성사업 건축설계 제안공모」의 심사(평가)위원 위촉에 동의하며 다음 사항을 준수할 것을 서약합니다.

1. 본인은 「합천군 가야면 가야클러스터 조성사업 건축설계 제안공모」의 심사(평가)를 함에 있어 제반 보안사항을 철저히 이행할 것임

2. 본인은 심사 평가를 함에 있어 알게 된 사실을 외부에 누설시켜 중대한 문제점을 야기 시켰을 경우에는 보안관계 제 법규에 의거 처벌받음은 물론 어떠한 제재조치를 당하여도 이의를 제기하지 않을 것임

2022년     월    일

소    속 :

직    위 :

성    명 :                       (인)

한국농어촌공사 합천지사장 귀하

〔서식 16〕

평 가 사 유 서

□ 사업명 : 합천군 가야면 가야클러스터 조성사업 건축설계 제안공모

작품명	세부 평가 내용
작품1
작품2
~
작품7

20  .    .    .

심사위원                   (서명 또는 인)

한국농어촌공사 합천지사장 귀하