화성시 공룡(자연) 과학센터 건립사업

설계공모지침서

2025. 2.

목  차

제 1 장  설계공모 규정

1. 공모개요

2. 공모 일정 및 방법

3. 공모안 제출 및 작성

4. 심사 및 입상작 선정

5. 계약에 관한 사항

제 2 장  설계지침

1. 사업 일반개요

2. 사업지 현황

3. 설계 주안점

4. 세부 설계지침

제 3 장  각종 서식 및 참고자료

제 1 장 설계공모 규정

1. 공모개요

1-1. 공모 명칭

- 공모 명칭 : 화성시 공룡(자연) 과학센터 건립사업 설계공모

1-2. 공모 목적

- 해당 대지의 주변은 자연적, 경관적으로 매우 우수한 지역임을 감안하여, 주변 환경과 경관에 조화로운 건축물을 건립하고자 함.

- 송산면 고정리 공룡알 화석산지는 중생대 공룡알 화석이 대규모로 발견되어 천연기념물 제414호로 지정되었고 코리아케라톱스 화성엔시스가 보관되고 있는 지역임.

- 화성시의 고생물 자연사와 지질 환경 등 이를 연구ㆍ전시ㆍ교육ㆍ교류함으로써 자연생태 도시로 발전할 수 있는 공룡자연과학센터를 건립하고자 함.

1-3. 공모 개요

구 분		내 용
대지위치		경기도 화성시 송산면 고정리 공룡알화석산지 내 (송산그린시티 역사공원 1)
지역지구		자연녹지지역, 지구단위계획구역(송산그린시티)
시행 및 주관기관		화성시 문화시설과
공모(사업) 범위	주요용도	문화 및 집회시설
	대지면적	42,760㎡
	건축규모	연면적 6,848㎡ (-5% 이내) ※ 문화재 현상변경 허가받은 6,848㎡ 이내로 설계하여야함.
	건폐율 / 용적률	법정 20% / 100%
규모	층수	지상 2층 이하 (지상 1층 또는 지상 2층으로 제시) ※ 지하층 불가(문화재 현상변경 허가)
	주차장	200대 이상
추정 공사비		23,993백만원(부가세 포함)
예정 사업기간		2013년 3월~ 2028년 7월
예정 설계비		1,108백만원(부가세 및 손해배상책임 보증증권 포함) ※ 건축, 토목, 조경, 기계, 전기, 통신, 소방 등 제반 분야의 설계비, 기타 관계 법령에서 정하는 인‧허가 등 행정절차, 인증업무 및 보고자료 등에 관한 용역 포함
예정 설계기간		착수일로부터 300일

※ 사업규모(연면적, 공사비, 설계용역비 등)는 발주기관의 사정에 따라 변경될 수 있으며, 예정공사비 범위 내에서 설계.

※ 추정 공사비는 건축, 토목, 조경, 설비, 전기, 소방, 폐기물 처리, 각종 인입비용(전기/가스/수도) 시설분담금 등 포함

※ 예정 설계비는 기본 및 실시 설계비, 각종 예비 인증 추가대가(인증기관 수수료 제외), 에너지절약수수료, 보험료 등 포함

※ 참가등록 후, 등록 된 이메일로 변경 사항에 관련된 공지가 진행 되나, 공식 공지사항은 홈페이지 공고를 확인하여야 한다.

※ 참가자는 홈페이지를 정기적으로 방문하여 공지사항 등을 확인하여야 하며, 참가자가 홈페이지를 확인하지 않아 발생하는 불이익은 주관기관에 이의를 제기할 수 없다.

· 공모 홈페이지 : https://www.hscity.go.kr/ 분야별정보 → 행정정보 → 공고고시

· 공모 담당자 : 화성시청 문화시설과 이진욱(ycg01060@korea.kr, 031-5189-3021)

2. 공모 일정 및 방법

2-1. 설계공모 방식

- 「건축서비스산업 진흥법」제21조 및 시행령 제17조에 의한 일반 설계공모

2-2. 설계공모 일정

구 분	공 모 일 정	비 고
시행공고	2025. 3. 5.(수)	- 화성시 홈페이지 및 조달청을 통해 공고
현장설명회	-	- 발주처 주관의 현장설명회는 생략 ※ 응모자는 자유로이 현장방문 가능.
참가등록 접수	2025. 3. 5.(수) ~ 2025. 4. 30.(수) 18:00 마감	- E-mail 접수 ※ 신청서 접수 수신여부 반드시 확인
질의 접수	2025. 3. 18.(화) ~ 2025. 3. 21.(금) 17:00 마감	- 질의서 양식에 의한 서면질의 - Email : ycg01060@korea.kr ※ 질의서 수신여부 반드시 확인 (화성시 문화시설과 031-5189-3021)
질의 회신	2025. 4. 2.(수)	- 기한 내 접수된 질의서에 한하여 화성시청 홈페이지 일괄 게시
응모작품 접수	2025. 5. 14.(수) 10:00~18:00	- 제출처 : 화성시청 문화시설과/문화시설건립팀 (화성시 남양읍 시청로 202번길 92 화성우체국, 화성우체국 임대청사 2층 문화시설과 사무실) - 직접 방문 제출
기술 심사	2025. 5. 21.(수)	- 법규 및 지침 위반 사항 등 검토
1차 작품 심사	2025. 5. 28.(수)	5작품 선정 ※8작품 이하 시 1차생략, 2차(PT)심사
2차 작품 심사	2025. 6. 4.(수)	- PT 발표 및 당선작 선정 - 장소 : 화성시청
당선작 발표	심사 후 7일 이내	- 화성시청 홈페이지 게재

※ 상기 일정 및 장소는 추후 변경될 수 있으며, 변경된 일정은 화성시청 홈페이지 게시

※ 참가등록 완료한 팀에 한하여 질의 접수 기간에 이메일을 통한 질의 가능

2-3. 설계공모 참가자격

1) 건축설계는 「건축사법」 제7조에 의한 건축사 면허증을 소지하고, 같은 법 제23조에 의거 건축사사무소의 개설신고를 필한 업체로서 관계법령에 결격사유가 없는 자

2) 공동응모 시 응모자 모두 상기 “1)항”의 자격조건을 갖추어야 하며, 총 업체 수 5개 이내로 하되, 과반수의 비율을 가진 응모자를 대표자로 선정하여야 한다.

3) 외국건축사면허(자격) 취득업체는 상기 “1)”항의 건축사사무소개설자와 공동이행방식으로 참여가능하다.(주계약자는 국내건축사로 한다) 외국건축사 참여시 총 업체 수는 6개사 이내로 한다.

4) 공동응모자로 참가하는 단체 또는 개인은 중복하여 참가할 수 없다.

5) 이 사업 및 설계공모와 관련하여 기본계획, 자문·기획 및 기술위원, 운영위원 등 직·간접적으로 참여한 자는 본 공모에 응모할 수 없다.

6) 설계 공모 당선자는 기본 및 실시설계 용역 완료 시까지 기계, 전기, 소방, 통신 분야를 포함하여 설계하여야 하며, 특히 전기, 소방, 정보통신 해당 분야 설계자격이 없는 경우 분야별 설계적격자와 공동도급(분담이행방식) 계약을 체결하여야 한다.

- 「전력기술관리법」 제14조에 의한 전문설계업(전력전문설계 1종 이상) 또는 종합설계업을 등록한 업체 또는 기술사법 제6조 규정에 의하여 건축전기설비기술사 사무소를 개설 등록한 업체

- 「소방시설공사업법」 제4조제1항에 의한 일반소방시설설계업 등록을 마친 업체

- 「엔지니어링산업 진흥법」 제21조 규정에 의한 엔지니어링사업자(정보통신) 신고를 마친 업체 또는 기술사법 제6조의 규정에 의한 기술사사무소[정보통신처리분야(정보통신)]를 등록한 업체

2-4. 설계공모 참가등록

1) 일시: 2025. 3. 5.(수) ~ 2025. 4. 30.(수) 18:00까지

2) 응모접수: ycg01060@korea.kr

3) 응모방법

- 이메일로 구비서류를 전송하여 등록한다. 우편 또는 팩스 접수는 불가.

- 자료 전송 후 접수 사실은 이메일을 통해 확인 연락을 취할 예정이며, 참가등록 완료 안내 이메일을 받지 못한 경우, 반드시 유선(031-5189-3021, 화성시 문화시설과)으로 이메일 수신 여부를 확인하여야 함.(주말제외)

4) 응모신청자 구비서류

구 분	부 수	비 고
① 설계공모 응모신청서	1부	[서식1]
② 대표자 선임계(공동응모 경우에 한함)	1부	[서식2]
③ 공동응모협정서(공동응모 경우에 한함)	1부	[서식3]
④ 서약서	1부	[서식4]
⑤ 사전접촉 금지서약서	1부	[서식6]
⑥ 보안각서	1부	[서식8]
⑦ 개인정보 동의서(참가자 – 행정처분 조회용)	1부	[서식9]
- 외국어로 작성된 구비서류의 경우 한글로 번역하고 번역업체의 확인서를 받아 제출 - 공동응모의 변경이 생길 경우 접수기간 내에 철회 후 재접수 가능

※ 사업자등록증 사본, 건축사사무소 등록증 사본, 건축사 면허증 사본 등은 작품접수 시 제출

2-5. 현장설명회

1) 발주부서 주관의 현장설명회는 생략하며 응모자는 자유로이 현장방문 가능

2) 사업대상지: 화성시 송산면 고정리 공룡알화석산지 내(역사공원1) / 공룡로 659

2-6. 질의접수 및 회신

1) 질의기간 : 2025. 3. 18.(화) ~ 2025. 3. 21.(금) 17:00까지

2) 질의회신 : 2025. 4. 2.(수) (화성시 홈페이지 일괄 게재)

3) 질의서[서식18] 양식에 의한 서면질의로 E-mail을 통해 접수 가능하며, 질의자는 반드시 유선(031-5189-3021, 화성시 문화시설과)으로 접수여부를 확인해야 한다.

4) 질의에 대한 답변은 본 설계공모 지침서에 대한 추가 또는 수정으로 간주한다.

5) 메일 전송오류 등으로 내용을 확인할 수 없는 질의, 질의자의 인적사항 등 질의서상의 기재 사항이 누락된 질의, 질의 내용이 설계공모 지침과 관련이 없는 사항에 대하여는 응답하지 아니 할 수 있음.

6) 질의응답 개수를 업체당 7개 이하로 제한한다.

7) 이메일 : ycg01060@korea.kr

2-7. 자료제공

본 공모를 위해 필요한 자료는 보안각서를 제출한 참가등록자에 제공하며, 제공 도서 및 자료 내용은 이 설계공모 외 다른 목적으로 사용할 수 없다.

1) 별도 제공 예정자료

- 지반조사보고서

- 화성시 공룡자연과학센터 건립 기본계획 연구자료(전시 관련)

- 지구단위계획 지침 등 공모 제안에 필요한 자료 일체

- 방문자센터 건축물대장

2-8. 공식 언어 및 계량 단위

1) 설계공모와 관련된 공식 언어는 ‘한국어’로 한다. 단, 아이디어를 표현하기 위해 필요한 일부 내용은 영어나 한자 표기가 가능하다.

2) 모든 계량단위는 ‘미터법’을 사용한다.

2-9. 설계공모 운영위원회

1) 운영위원회 구성

연 번	성 명	소 속	비 고
1	정효빈	㈜에이치비건축사사무소
2	현재호	㈜테이블오건축사사무소
3	최순곤	㈜새로건축사사무소
4	구본찬	화성시청 문화시설과
5	차영준	화성시청 공공건축과

2) 운영위원회 위원은 설계공모 참가자의 질의응답, 작품접수 등 공모 전반에 대해 자문하고, 기술위원회 및 심사위원회 과정을 지원한다.

3) 공모운영

- 화성시 도시기획단. 담당자 주효진 (Tel. 031-5189-3722)

2-9. 기타사항

1) 공모일정의 변경이 불가피할 경우, 변경된 일정을 유선 및 홈페이지 등을 통하여 참가 등록한 모든 참가자에게 통지한다.

2) 본 설계공모 진행 기간 중 설계공모 참가자 주소 또는 연락처 등의 내용이 변경되었을 경우, 그 변경된 내용을 신속히 관리자(설계공모 대행을 위임받은 기관)에 통지하여야 하며, 그러하지 아니하여 발생하는 모든 책임은 설계공모 참가자에게 있다.

3. 공모안 제출 및 작성

3-1. 작품접수

1) 제출기간: 2025. 5. 14.(수) 10:00 ~ 18:00 까지

2) 제출장소: 화성시청 문화시설과/문화시설건립팀(화성시 남양읍 시청로 202번길 92,

화성우체국, 화성시 임대청사 2층 문화시설과)

※ 제출장소는 사정에 따라 변경될 수 있으며, 변경될 경우 화성시 홈페이지에 고지

3) 제출방법: 직접 방문 제출

※ 마감시간 이후 도착한 공모안은 접수 하지 않음

4) 제출 도서 및 서류

구분	제출도서	수량	서식	비고
1	응모작품 제출서	1식	[서식5]
2	설계설명서	10부		A3: 단면 20매 이하
3	USB(PDF파일변환)	1식		설계설명서, 대표이미지(JPG) 1컷
4	건축사사무소 신고필증 사본	1부	※ 공동응모시, 각각 제출
5	건축사 면허증(자격증) 사본	1부		외국건축사의 경우 국외 건축사 자격증 사본
6	사업등록증 또는 법인등기부 사본	1부		외국건축사의 경우 자격취득자 신고필증 사본
7	전시·홍보 및 출판 등 동의서	1부	[서식10]
8	사전 접촉 금지 확인서	1부	[서식7]
9	심사위원 기피 신청	1부	[서식16]	해당시 제출(해당기간 내 제출)
10	위임장	1부	[서식17]	필요시 제출
<참가등록시 제출한 스캔본 원본>
11	응모신청서(접수증), 공동수급표준협정서, 대표자선임계, 서약서, 보안각서, 개인정보동의서

※ 입상작에 한해 발주처는 판넬(대표이미지) 제출을 요청할 수 있으며, 입상자는 그에 응해야한다.

3-2. 일반사항

1) 모든 제출도서의 종이는 백색으로 한다.

2) 조감도나 투시도에 전문적인 추가 렌더링 소프트웨어(실시간 렌더러 포함)사용금지

2) 모든 제출도서는 1면 인쇄를 원칙으로 하고, 제본은 장변이 가로방향이 되도록 무선제본한다.

3) 방위와 축척은 각 도면에 정확히 표현한다.

5) 사용하는 글꼴은 맑은고딕을 사용하되, 저작권법 위반의 문제가 없어야 한다.

7) 발주기관에서 필요할 경우 응모자에 대하여 추가 자료를 요청할 수 있으며, 그 경우 서식과 제출방법은 화성시 홈페이지를 통해 공지한다.

9) 계획안 모형 사진의 사용은 불가하다.

10) 쪽 번호는 표지에 명기하지 않고 다음 인쇄면 하단 중앙에 “1”부터 표기한다.

12) 모든 도면의 표기는 한글, 아라비아 숫자, 미터법을 사용

13) 주요 실의 명칭 및 면적, 시설규모를 해당 실에 직접 기재한다.

14) 설계설명서(표지)는 [서식11] 이용.

15) 모든 응모작품에는 응모자를 인지할 수 있는 어떠한 암호나 기호가 표기되어서는 안 된다.

16) 모든 도서(도면)의 축척은 임의로 한다. 단, 같은 계열의 도면(예:평면도)은 축척을 일치시킨다.

17) 제출된 작품은 수정, 변경, 보완, 반환, 추가제출 및 열람 등을 할 수 없다.

3-3. 설계설명서

1) 규격: A3(가로 420mm X 세로 297mm)로 테두리 없이 단변 좌측 무선 제본하여 제출

2) 재질: 표지는 백색아트지(200g/㎡), 내용지는 백상지(120g/㎡)

3) 분량: 건축 설계설명서 및 설계도면 20page 이내 제시된 페이지 이내로 작성하며, 단면으로 인쇄(앞‧뒷면 표지 및 간지 포함)

4) 표현방법: 도면의 표현은 자유롭게(컬러 가능) 표현한다.

5) 표지: 【서식11】 → 첨부된 양식을 수정 없이 사용(글씨체: 맑은고딕)

6) 배치도 또는 1층 평면도에는 외부동선과 내부동선을 함께 파악할 수 있도록 외부와 내부평면을 함께 표기한다.

※ 배치도 : 건축물, 도로, 광장, 조경계획 등과 작품의 핵심개념 표현

7) 설계설명서 구성

구 분	내용 및 순서	비고
설계 설명서	앞표지	【서식11】 참조
	목차	페이지 기재
	조감도, 투시도	-
	대지현황 및 분석	-
	건축개요	【서식12】 참조
	각층별 세부용도 및 면적표	산출근거 포함, 【서식13】 참조
	건축 디자인 개념	설계안에 대한 개념 이미지 및 텍스트, 3차원 이미지(투시도) 등 사용 가능
	배치도, 외부공간계획 및 동선계획
	평·입·단면계획
	실내 공간 및 인테리어 계획 (실내외 마감재료표 포함)
	친환경 계획 등 기술계획	제로에너지 등 인증관련 구체적인 전략
	법규검토서	【서식14】 참조
	예정공사비 개략내역서	건축, 토목, 조경, 기계, 전기, 통신, 소방 등 분야별로 구분 【서식15】 참조
	뒷표지	-

※ 설계설명서에는 표기된 단계별 내용을 반드시 포함하여야 하며, 그 외의 사항 등은 제한 쪽수 이내에서 자유롭게 제시가 가능하다.

※ 목차 항목 중 해당내용이 없으면 「해당사항 없음」으로 서술

※ 평면, 입면, 단면계획은 설계내용에 따라 자유로이 표현할 수 있다.

※ 축척 및 구성은 응모자 임의로 정할 수 있다.

※ 대표이미지는 조감도 또는 투시도로 작성

※ 글자체(숫자 포함)는 맑은고딕으로 작성

※ 렌더링하지 않은 3차원 이미지 예시
‣ 출처 : 국가공공건축지원센터 공공건축 설계발주 가이드(p.23)

3-5 . USB 1개

1) 설계설명서(파일형식: PDF), 대표이미지(JPG) 1컷 파일 저장

2) 제출물이 누락될 경우에는 감점 처리

3-6. 유의사항

1) 제출도서는 직접 방문하여 제출하며, 훼손되지 않도록 포장하여 제출한다.

2) 모든 응모작품에는 응모자를 인지할 수 있는 어떠한 암호나 기호가 표기되어서는 아니 되며, 심사 전에 심사 관련자와 접촉하여 작품 설명을 하여서도 아니 된다. 이를 위반하였을 경우 심사 시 불이익 또는 실격처분을 받을 수 있다.

3) 제출도서의 익명성 위반사항이 발견된 경우에는 심사위원회에 상정하여 실격처리 할 수 있다.

4) 설계설명서의 규격, 쪽수 등의 지침사항을 위반하였을 경우에는 심사위원회에서 심사 반영 여부를 결정한다.

5) 설계도면 상 상호 불일치로 인해 발생되는 문제는 설계공모참가자 책임으로 한다.

6) 모든 제출물의 원본은 공모 참가자가 보관하고 있는 것으로 간주하며, 제출과정 및 제출 후 발생한 손상에 대하여 발주기관은 책임지지 않는다. 또한, 어떠한 사유로 제출물의 손상 또는 분실이 발생하여 발주처의 요청이 있을 시에는 공모 참가자는 제출물을 다시 제출할 의무를 지닌다. ※ 고의로 오류 파일 제출 시 ‘제출 시간 미준수’로 판단 실격 처리될 수 있다.

7) 발주처는 필요시 추가 서류를 요청할 수 있고, 그 경우 서식과 제출 방법은 홈페이지 등에 공지한다.

4. 심사 및 입상작 선정

4.1 기술검토

1) 기술검토위원회에서 응모작품에 대한 관계법령, 공모규정 및 지침에 기초한 위반사항을 확인하고 계획의 실효성 등을 검토한 후 그 결과를 작성하여 심사 전 심사위원회에 보고 제출한다.

2) 기술검토 사항                                                  (고려사항 예시)

구분	항 목	위반 여부		운영 규정
		여	부
법령 위반	국토계획법, 건축법, 주차장법, 장애인등편의법 및 기타 관계 법령의 주요사항 위반 여부			‧ 제출된 모든 작품을 대상으로 검토 ‧ 검토 결과에 대한 기술검토서 작성 및 심사위원회 상정 ‧ 심사위원회에서 기술검토 결과 반영여부 결정
지침 위반	익명성 위반 여부
	예정공사비 초과
	규격 및 작성방법 미준수
	설계도서 기준 매수 초과
	제출도서 누락
	그 외 지침서의 요구사항 위반 여부 등

3) 기술검토위원회 운영위원

연 번	성 명	소 속	비 고
1	현재호	㈜테이블오건축사사무소
2	최순곤	㈜새로건축사사무소

4.2 심사위원회 구성 및 운영

1) 심사위원

연 번	성 명	소 속	비 고
1	강승희	㈜노바건축사사무소
2	최창섭	㈜에잇플러스종합건축사사무소
3	박문수	㈜건축사사무소플랜어스
4	이현종	다힘건축사사무소
5	길선태	㈜라움에이앤피건축사사무소
예비	박현진	에이치제이피건축사사무소
예비	류수훈	국립공주대학교

2) 심사위원장

- 설계공모 심사를 주관하며 심사위원회의 동의를 얻어 공모안 심사에 필요한 세부적인 사항을 결정할 수 있다.

3) 심사위원회 운영 방법

① 심사위원회의 위원장은 심사위원 중에서 호선으로 선출한다.

② 심사 개시 전 기술검토서를 바탕으로 응모작품의 위반사항에 대하여 검토하고 심사에 반영여부를 결정한다.

③ 위원장은 회의를 진행하며, 심사위원회의 동의를 얻어 공모안의 심사에 필요한 세부적인 사항을 결정할 수 있다.

④ 작품토론 및 평가를 거쳐 심사위원 전원의 합의 도출을 원칙으로 당선작 및 입상작들을 선정할 수 있으며 토론과정에서 개별 응모작품에 대한 장단점 등을 언급할 수 있다. (단, 평가 전에 심사위원의 요청이 있는 경우 심사위원의 의결을 통해 평가방식을 변경할 수 있음)

⑤ 심사위원은 당선작과 기타 입상작을 결정하고, 그 선정 사유와 심사평, 그리고 발주청을 위한 조언사항 등의 내용을 포함한 최종 심사서를 작성한다.

⑥ 심사과정은 녹음, 녹화 혹은 SNS 생중계를 통해 공개할 수 있다.(진행 여건에 따라 선택)

⑦ 예비심사위원은 심사과정에 심사위원과 동일하게 참석하여 토론에 참여할 수 있으나 표결권은 없음. 단, 심사위원의 참석이 불가할 시 본 심사위원으로 참여한다.

4.3 심사기준

1) 심사방법: 심사위원은 설계작품의 도서를 사전에 제공받아 검토한 후 심사에 임한다.

가) 1차심사(비공개)

① 심사위원은 기술검토 결과를 확인하여 실격 여부를 결정하고, 자유토론을 통해 5개 이하의 작품을 선정한다. 다만, 선정 작품의 수량은 심사위원회의 의결에 따라 변경할 수 있다.

② 1차 심사 후 2차 심사 진출 참가자에게 개별 통보

③ 심사방식은 토론 후 투표를 통해 대상 작품들을 선정하며, 심사위원회는 발주부서에서 제공한 양식에 따라 작성하여 기록한다.

④ 응모작품이 8개 이하일 경우 1차 심사를 생략하고 2차 심사(PT)를 시행한다.

⑤ 1차 심사는 비공개로 운영하나 녹음 또는 녹화하여 보관한다.

⑥ 참가자가 자세한 열람을 하고자 할 때에는 심사결과 공개 후 7일 이내에 공모부서에 요청하여야 하며, 심사과정의 녹음 또는 녹화자료를 열람할 수 있다.(요청자와 관련한 자료만 열람가능)

나) 2차: 공개 프레젠테이션 심사

① 심사위원은 발표자와 프레젠테이션에 관해 질의응답으로 관련 사항을 확인한다.

② 심사위원은 작품별로 각자의 평가를 피력하고, 발표자는 그에 대해 반론 또는 변론할 수 있다.

③ 심사위원은 자유토론을 통해 심사하여 심사위원 간 합의를 통해 당선작 및 기타 입상작을 결정한다. 다만, 합의가 어려울 경우 투표로 당선작 및 기타 입상작을 결정한다.

다) 심사위원(심사위원장 포함)은 당선작과 기타 입상작에 대한 심사평가서를 작성하고 심사위원장은 최종 심사보고서를 작성하여 심사위원 전원의 서명을 받아 발주청에 제출한다.

라) 심사과정에서 실격된 작품은 해당 사유, 기타 필요한 사항 등을 문서로 작성해 심사위원 전원의 서명을 받아야 한다.

마) 심사위원회는 심사 결과 응모작품 수준이 현저히 떨어진다고 판단될 경우 2차 심사 대상작품, 당선작 및 기타 입상작을 선정하지 않을 수 있다.

2) 작품설명(2차)

가) 작품설명은 제출된 설계설명서를 활용하여 공개 발표로 진행한다.

나) 발표 시간 10분, 질의응답 시간 10분을 원칙으로 하되, 질의응답 시간은 심사위원회가 적정하게 운영할 수 있다.

다) 발표자는 대표자를 원칙으로 하되, 대리인이 참여할 수 있다. 대리인은 공모공고일 이전부터 재직하고 작품계획에 참여한 설계자에 한하며, 발표 전까지 재직기간이 명시된 재직증명서 및 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권) 사본을 현장에서 제출하여 해당 사항을 확인받아야 한다.

라) 발표자료(PDF 형식)는 제한은 없으며, 설계도판, 설계설명서에 수록한 내용만 편집하여 사용하며, 작품과 관련 없는 기호, 로고, 문자 등을 표시해서는 안된다.

마) 기타사항

① 발표순서는 사전 추첨을 통해 결정한다.

② 타 작품과의 비교설명, 시간 초과 등 발표자가 공정한 발표에 지장을 줄 수 있는 행위(발표자 상호 간의 신분이 노출될 수 있는 행위 포함)를 하는 경우, 심사위원장은 발표를 중지시킬 수 있다.

③ 작품설명 등 심사과정은 SNS를 통하여 공개될 수 있으며, 발표자 및 심사 관계자는 이에 동의한 것으로 간주한다.

④ 발표자는 발표에 참석하지 않을 경우 참여의사가 없는 것으로 간주한다.

⑤ 발표자는 심사당일 개별 공지한 시간까지 지정된 장소에 참석해야 하며 발표자는 지각 시 작품설명 대상에서 제외되고 심사는 서면평가로 진행된다.

3) 평가항목

평 가 분 야	세 부 평 가 항 목	중요도(%)
배치계획	- 배치 및 토지이용계획 활용도 - 시설 및 공간 이용의 편의성 - 보행자 및 차량 접근계획의 적절성	20
공간계획	- 내□외부 공간 계획의 적절성 - 과학센터로서의 평면계획의 우수성 - 동선 및 기능 배분의 타당성	30
경관 및 주변과의 조화	- 외부공간계획 및 주변 환경과의 조화성 - 조형 디자인 계획의 독창성 및 우수성 - 색상 및 재료 계획의 적절성	30
기술계획	- 친환경적 설계기법의 우수성 - 비용절감 등 유지관리의 경제성 - 건물구조 및 공법의 안전성· 우수성	10
경제성 및 공공성 등	- ‘추정 예상공사비 개략내역서’의 적정성 - 공공성 제고 방안 등 추가적으로 필요한 사항	10
합 계		100

4) 실격 고려 항목

가) 관계 법령 및 지침위반 사항에 대해서는 심사위원회에서 판단하여 해당 작품을 실격 등 처리할 수 있으며 그 항목은 아래와 같음

① 실현이 불가능한 경우(부지경계 임의조작 설계, 예정공사비를 과도하게 초과하거나 미달한 경우 등)

② 제출도서(설계도면, 설계설명서, USB 저장 파일명 포함)에 응모자의 인지가 가능하도록 업체명이나 기호등을 고의적으로 표시하였다고 판단되는 경우

③ 기타 중대한 법규 위반사항이 있어 대폭적인 계획변경 불가피한 경우 및 중대한 위반사항이 있다고 위원회에서 결정한 경우

④ 건축법 등 관련 법령을 중대하게 위반한 경우

⑤ 심사 전 심사 관련자와 접촉하여 공모 안에 대한 설명 또는 이를 목적으로 접촉을 시도하는 경우. 이를 위반하였을 경우 심사 시 불이익 또는 실격처분을 받을 수 있음 (심사 시 심사위원에 대해 응모자의 사전접촉 여부 확인 예정)

⑥ 응모업체가 등록취소, 휴업, 폐업, 업무정지 등의 사실을 숨기고 응모한 사실이 발견되었을 때

⑦ 공동응모의 경우 구성원중 대표업체가 중도에 탈퇴할 때

⑧ 익명성 유지의 원칙 등 공정한 심사를 하는데 영향을 미칠 의도로 불공정 행위를 할 때

⑨ 접수된 작품을 보완·변경 등 수정할 경우

⑩ 심사과정에 심사에 영향이 있다고 판단되는 이의 제기를 할 때

⑪ 설계공모 참가자는 심사위원이 제척사유에 해당하거나 심사의 공정성을 기대하기 어려운 사정이 있는 경우에는 공모안의 제출 마감일로부터 7일 전까지 【서식16】 등 그 근거자료를 발주기관 등에게 제출하여 기피신청을 하여야 함 ※ 사후 확인 될 시 당선 및 순위작은 취소

4.4 입상작의 종류와 시상내용

1) 입상작

- 입상작은 당선작 1점(설계권 부여), 기타 입상작으로 한다.

2) 보상 금액 : 금 100,000,000원(부가가치세 포함)

(지급비율: 건축 설계공모 운영지침 제21조 준용, 1억원 기준)

유 형		지급 비율	보상 금액
참가업체 수	최대보상대상 수
5개 이상	4	보상 예산의 10분의 4 보상 예산의 10분의 3 보상 예산의 10분의 2 보상 예산의 10분의 1	4,000만원 3,000만원 2,000만원 1,000만원
4개	3	보상 예산의 10분의 4 보상 예산의 10분의 3 보상 예산의 10분의 2	4,000만원 3,000만원 2,000만원
3개	2	보상 예산의 10분의 4 보상 예산의 10분의 3	4,000만원 3,000만원
2개 이하	0~1	예산의 3분의 1을 지급	3,333만원

※ 설계의도구현권에 대한 비용은 추후 계약 시 정한다.

가) 발주기관은 1등 당선자가 계약을 포기하거나 결렬될 경우 차순위자에게 협상권을 부여할 수 있다. 이 경우 계약을 체결한 차순위자는 수령상금을 반환하여야 하며, 계약 후 발주기관이 사업을 중단할 경우, 중단 시점까지 실비를 정산하여 지급한다.

나) 보상금액은 부가가치세 및 제세공과금을 포함하며, 공동응모의 경우 대표자에게 지급한다.

다) 기타 입상자가 특별한 사유가 없이 보상 통지일로부터 30일 이내에 보상 요청을 하지 아니하는 경우에는 보상금에 대한 권리를 포기한 것으로 간주한다.

3) 동 순위자가 발생할 경우 보상 = 동일점수 입상자의 보상금 합계/동일점수 입상자의 수

4) 공모의 목적과 내용에 적합한 당선작이 없다고 심사위원회에서 결정한 경우에는 당선작 없이 입상작만을 선정할 수 있다.

4.5 당선작 및 입상작 발표

1) 심사위원회의 심사결과는 심사일로부터 7일 이내에 홈페이지를 통해 발표한다.

2) 당선작 및 입상작은 웹사이트에 게시되고, 국내 주요 매체를 통해 공개될 수 있다.

4.6 당선작 설계자의 의무

1) 당선작의 설계자는 우리 시에서 제공하는 설계과업지시서를 수용하여 건축 기본설계 및 실시설계(이하 “건축설계”라 한다.)를 수행하여야 한다.

2) 당선작의 설계자는 심사위원회의 보완 요구사항과 발주기관의 요구사항을 설계변경 및 보완이 필요한 경우 기본 및 실시설계 시 이를 보완·수정하여 반영하여야 하며, 이에 따른 추가용역비는 인정하지 않는다.

3) 당선작 선정 후 설계용역기간은 계약 후 착수일로부터 하며 발주청의 사정에 따라 당선자와 협의하여 조정할 수 있다.

4) 당선자는 기본․실시설계 및 관련법 인허가 절차를 수행하여야 하며, 사업의 진행에 필요한 각종 심의, 인가, 허가, 협의사항 등에 수반되는 설계도서 및 자료는 우리 시가 필요로 할 시 적기에 제공하고 이에 소요되는 제반 경비 및 비용은 설계 용역자의 부담으로 한다.

5) 당선작 설계자는 심사결과를 통보 받는 날로부터 우리 시가 지정한 기일 이내에 계약을 체결하여야 하며 체결치 않을 경우 당선자의 권한을 포기한 것으로 간주한다.

6) 설계 내용에 대한 수정, 보완, 추가, 조정 등이 필요한 경우는 우리 시와 협의에 따라 진행한다.

4.7 당선작 및 입상작 사용권 및 저작권, 분쟁

1) 제출물의 저작권은 참가자에게 있으며, 저작권의 귀속 등 저작권과 관련한 제반사항은 대한민국 저작권법령이 정하는 바에 따른다.

2) 당선작 및 입상작에 대한 저작권은 저작권법에 따라 참가자(팀)에게 있다. 다만 발주청이 제출물을 보고서 또는 작품집의 출판, 전시 등에 사용하거나 신문, 방송, 인터넷 또는 기타 매체에 제공하는 등 비영리적 목적으로 사용하는 경우에는 응모작품을 제출함으로써 이에 동의한 것으로 간주한다. 기타 저작권 위반 여부는 판결문에 따른다.

3) 참가자는 제출한 작품이 제3자의 지적재산권에 따른 배타적 권리를 침해하지 않음을 보증하여야 한다.(제3자의 지적재산권이 사용된 경우에는 그 제3자의 승낙서 등 사용권한을 증명하는 자료를 첨부하여야 한다.) 지적재산권과 관련한 문제가 발생할 경우 모든 책임은 참가자에게 있으며 당선작의 경우 입상이 취소될 수 있다.

4.8 작품 반환

1) 입상작품(당선작, 우수작 등)은 반환하지 않는 것을 원칙으로 하되, 당선작 이외의 작품은 발주기관의 판단에 따라 필요시 반환할 수 있다.

2) 응모작품은 심사결과 발표일 (또는 작품전시 종료 후)로부터 7일 이내에 반출하여야 하며 이에 따른 비용은 응모자가 부담한다.

3) 위 기간 내에 반출하지 않은 작품은 임의로 처리하며, 이러한 조치사항에 대하여 응모자는 이의를 제기할 수 없다.

4.8 기타

1) 본 설계공모는 2개 업체 이상 응모해야 하며, 응모자가 2개 업체 미만인 경우에는 재공고할 수 있다. ※ 재공고기간은 추후 발주기관에서 별도로 정한다.

2) 본 설계공모 참가에 소요되는 제경비는 일체 지불하지 않는다.

3) 설계내역 중 과잉, 부실, 중복설계 등의 부분에 대해서는 발주기관의 요구에 따라야 한다.

4) 본 지침에서 명시하지 아니한 사항은 「건축 설계 공모 운영지침」(국토교통부고시 제2023-180호)을 준용한다.

5) 설계 공모는 대한민국의 법률에 근거하여 집행되며 공모와 관련하여 분쟁이 발생할 경우 대한민국 소재의 법원에서 조정하거나 판결한다.

5. 계약에 관한 사항

5.1 일반사항

1) 계약서는 대한민국 국내법에 따라 한국어로 작성한다.

2) 당선자는 계약 시 대한민국의 관계 법령 및 화성시 규정에 따르며, 중간 및 실시설계와 이에 부수되는 인허가 수행을 포함한다.

3) 발주청은 제출 작품에 대한 설계용역 과정에서 수정을 요구할 수 있으며, 당선자는 그 요구가 전체 작품개념을 현저히 훼손하지 않는다고 판단할 경우에는 이를 수용하여야 한다.

4) 별도로 제공되는 과업지시서에는 추후 당선자가 계약 후 이행해야 할 과업내용이 포함되어 있고, 응모자는 반드시 이 내용을 숙지하고 공모에 참가해야 하며, 응모작을 제출함으로써 과업 내용을 이행할 것에 동의한 것으로 간주한다. 단, 제공된 과업내용서에 제시된 시설 규모는 당선 안에 따라 변동될 수 있다.

5.2 계약의 당사자 조건

1) 「건축사법」에 의한 건축사 면허소지자로 같은 법에 따라 건축사사무소를 개설하고 있는 자로서 관계 법령에 결격사유가 없는 자 단, 외국의 건축사 면허(자격)를 가진 자는 「건축사법」 제23조에 따라 국내 건축사사무소 개설자와 공동으로 수행하여야 함

2) 당선자는 계약 시 기계․전기․정보통신․소방․조경‧토목(토질지질) 설계자격이 없는 경우 기계·전기·정보통신·소방 관련 법령 등 엔지니어링산업진흥법에 의한 엔지니어링 활동주체 신고를 마친 사람과 공동도급(분담이행)으로 시행하여야 하며, 기타 각 분야별 법령에서 정하는 기준에 따라 기술사사무소 등록을 필하였거나 엔지니어링산업진흥법에 의한 엔지니어링 활동주체 신고를 마친 사람이 설계하여야 한다.

가) 전기분야 설계용역 과업의 자격

「전력기술관리법」 제14조의 규정에 의한 전력시설물의 설계업(종합설계 또는 전력전문설계1종 이상) 또는 기술사법 제6조에 따른 전기ㆍ전자분야(건축전기설비기술사)의 기술사사무소 등록을 필한 업체

나) 정보통신분야 설계용역 과업의 자격

「건축사법」,「정보통신공사업법」또는「방송통신기본법」등 관계법령에서 정하는 기준에 따라 엔지니어링 활동주체 신고를 필하거나 전문분야 기술자격을 보유하고 정보통신 설계업무 수행에 적합한 용역업자

다) 소방분야 설계용역 과업의 자격

「소방시설공사업법」 제4조에 의한 전문소방시설설계업 또는 일반소방시설  설계업(전기 및 기계) 등록을 필한 업체

라) 조경분야 설계용역 과업의 자격

조경설계는 기술사법에 의한 기술사사무소(조경) 또는 엔지니어링산업진흥법에 의한 엔지니어링 활동 주체(조경)에서 도면 작성ㆍ날인하여야 함

마) 건축구조, 토질 및 기초 설계용역 과업의 자격

「기술사법」 제6조 제1항 및 동법 시행령 19조에 따라 기술사사무소 등록을 필하였거나 「엔지니어링산업진흥법」에 의한 엔지니어링 활동주체 신고를 필하고, 해당 기술사를 보유한 업체로 건축구조분야, 토질 및 기초분야에 등록한자가 작성해야 한다.

바) 기계설비분야 설계용역 과업의 자격

기술사법 제6조에 따른 건설분야(건축기계설비) 또는 기계(공조냉동기계기술사)의 기술사사무소가 작성하여야 함(기계소방의 경우 관련 법령에 따름)

사) 건축, 토목, 기계, 전기, 통신, 소방, 조경 등 전문분야는 등록된 「국가기술자격법」에 따른 해당 분야 기술자 자격 소지자로 하여금 수행토록 하되 책임기술자가 총괄하여야 한다.

아) 「건축법 시행령」 제91조의3(관계전문기술자와의 협력)과 건축물의 설비기준 등에 관한 규칙 제3조(관계전문기술자의 협력을 받아야 하는 건축물)에 따라 관계 법령에서 정하는 기술자의 협력을 받아야 한다.

제 2 장 설계공모 지침

1. 사업 일반개요

1) 공 모 명: 화성시 공룡(자연) 과학센터 건립사업 설계공모

2) 사업위치: 경기도 화성시 송산면 고정리 공룡알화석산지 내(송산그린시티 역사공원 1)

3) 대지면적: 부지면적 42,760㎡

4) 지역지구: 자연녹지지역(역사공원), 문화재 보존관리 구역

반월특수지역개발구역 중 시화2단계(송산그린시티) 개발사업구역

5) 용    도: 문화 및 집회시설(과학관)

6) 건축예정규모(안)

가) 연면적: 6,848㎡ (-5％ 범위 내 조정 가능)

※ 반드시 문화재 현상변경 허가받은 6,848㎡ 이내로 설계

나) 규  모: 지상 2층 이내 (지상 1층 또는 지상 2층 제시)

※ 지하층 불가(문화재 현상변경 허가)

다) 건폐율: 20% 이하, 용적률 100% 이하

라) 부설주차장: 200대이상 (대형버스 주차: 5대 이상 확보)

※ 주차장법 시행령 및 화성시 주차장 설치 관리 조례 기준 이상 설치

※ 지상주차장으로 계획

마) 주요 시설(오픈 플랜, 창의적인 배치 및 조닝으로 공간 구성)

- 전시 시설: 상설전시실, 기획전시실, 전시창고 등

- 업무관리 시설: 사무실, 회의실, 관장실, 직원식당 등

- 교육 시설: 교육실, 시청각실 등

- 편의 시설: 카페, 뮤지엄샵

- 공용 시설: 홀, 안내데스크, ELEV, 계단, 화장실 등

7) 총 공사비 23,993백만원(VAT 포함)

- 제시된 예산액은 건축, 인테리어, 토목, 조경, 기계설비, ICT, 전기, 통신, 소방, 기존건축물 철거 및 폐기물 처리 등에 대한 총공사비이며, 또한 각종(전기/가스/수도) 인입비용을 조사하여 시설분담금으로 포함하여야 한다.

※ 예정공사비 사업예산 범위 내에서 설계가 이루어지도록 하여야 함

8) 예정용역금액 : 1,108백만원(VAT포함)

9) 과업 인증 등급

- 제로에너지건축물 ZEB 4등급

- 녹색건축 우수등급

- 장애물 없는 생활환경 일반등급

2. 사업지 현황

1) 계획 대상지 현황

가) 본 사업의 예정 대상지는 화성시 송산면 고정리 공룡알 화석산지 내 부지로서 방문자센터(송산면 공룡로 659)가 위치하고 있음.

① 전체 대지 42,760㎡는 과학센터, 주차, 야외광장, 진입광장, 원형보존지로 예정

② 야외광장(문화재현상변경허가 참조) 예정지 및 원형보존지를 제외한 공간에 계획하되, 건폐율 및 용적률 산정 시 대지면적은 42,760㎡로 적용한다.

③ 송산그린시티 개발 및 실시계획에 역사공원으로 지정

나) 대상지 주변으로 공룡알 화석산지와 송산그린시티 개발사업 진행 중인 여건임.

다) 부지는 평탄한 지형

※ 지하공간의 물리적 특성은 지반조사 자료 참조

라) 대지 내 위치한 방문자센터는 철거 (과업에 포함)

마) 역사공원 공룡자연과학센터 건립 예정지는 주차장과 기존 방문자센터 부지임.

바) 원형보존지를 제외한 위치에 자유로이 배치

2) 입지특징

가) 사업부지 서측으로 제2서해안고속도로(평택시흥고속화도로)와 2차선 도로 건너 동측으로 공룡알 화석산지 천연기념물 제414호가 입지하고 있으며, 기존 공룡알화석산지 방문자센터가 위치하고 있음.

나) 공룡자연과학센터 진입 동선은 건설예정인 고정 인터체인지에서 에듀타운을 경유하여 평택시흥고속도로 하부를 통과하여 진입 예정

3) 문화재 보존관리 구역 ‘국가지정문화재’

가) 현상변경허가 대상구역「문화재보호법」

나) 현 현상변경 허가 내용: 건축물(6,848㎡), 주차장(7,210㎡), 최고높이 17m

※ 건축물(6,848㎡): 건축물 연면적(5,730㎡) + 방문자센터 철거 연면적(1,118㎡)

※ 문화재 현상변경 허가 내용의 면적과 높이 이하로 계획할 것.

사업 예정지

문화재 보존관리 구역에 따른 공간 배치 예시 안)

※ 문화재현상변경 허가 면적은 준수하되 원형보존지를 제외하고 자유롭게 배치 및 설계 가능

※ 주차영역 및 건물배치 영역은 별도 정해진 바 없음

3. 설계 주안점

1) 기본방향

가) 「화성공룡자연과학센터」의 사업목적에 부합하며, 지침을 충분히 수행 할 수 있는 기능적이고 효율적 건축

나) 역사공원 전체부지를 고려한 배치계획 및 외부공간과의 유기적 연계

다) 전시 콘텐츠(대형 공룡 연출)의 효과적 수용 및 전시와 기타 시설간의 유기적 연계 방안 제시

라) 시설의 주이용자가 어린이임을 고려한 유니버셜 디자인 및 배리어프리 디자인 도입

- 단순하고 명쾌한 내ㆍ외부 동선계획을 통해 재난 발생 시 긴급한 대피가 가능하도록 유도

마) 범죄예방 환경조성을 위한 CPTED계획, 쾌적한 외부 휴게공간계획을 통한 시설의 공공성 확보계획 및 설계

바) 건축물의 기능 및 구조적 안전성을 고려하면서, 건축물의 내구성과 유지관리에 용이한 자재를 사용하여 설계

사) 지속가능한 운영·관리가 가능한 경제적 설계

2) 자연사 연구 인프라로서의 복합문화공간 계획

가) 콘텐츠의 지속적인 발굴을 위한 연구시설과 교육시설 조성

나) 공룡 전시 및 연구 인프라 역할로서의 상징성 및 공간 특화방안 계획

다) 공룡알 화석산지 내에 위치한 지리적 특성과 공원의 연계성을 고려한 복합문화공간 계획

라) 연구 및 수장공간의 효율성을 확보할 수 있는 기능적 평면 계획

3) 지역을 대표하는 문화공간으로서 상징성 있는 이미지 추구

가) 화성시의 자연사적 위상과 지역의 자긍심을 부각시킬 수 있는 과학관으로서 건축물의 특성을 살린 상징성 있는 이미지

나) 주변 환경과의 조화로운 경관을 고려한 자연친화적 외관 디자인

4) 통합적 인테리어 계획

가) 전시계획 적용 공간을 제외한 영역에 대하여 건축계획의 특성을 고려한 통합디자인 관점에서의 인테리어 디자인 계획 수립

나) 다양한 이용 계층의 특성과 조화되는 통합적이면서 세부적인 내부 공간 계획

다) 전체 인테리어와 조화롭고, 이용자의 동선을 고려한 가구 배치안 및 사인디자인 계획

라) 각 공간 이용자의 활동 및 사용 특성을 고려한 종합적이고 체계적인 조명계획

마) 기능성, 심미성을 효율적으로 제공하는 색채, 마감재 계획과 인테리어 시공 방법, 범위, 공사비의 제안을 포함한 제작 및 설치 계획

바) 각 기능과 용도, 시간대별 이용 빈도에 따라 상호 시설간의 연계와 분리를 통해 전체적으로 효율적이고 유기적인 관계가 되도록 세부적인 내부 공간 계획

사) 현지의 건축환경(시공성, 자재수급, 공사비, 공사기간 등)을 파악하여 가장 합리적인 통합 인테리어 설계를 계획

5) 옥외공간 조성

가) 공룡자연과학센터, 기존 방문자센터, 주차장, 외부전시공간 및 원형보존공간 등을 종합적으로 고려한 효율적이고 합리적인 토지이용계획 제시

나) 차량진입 및 주차장 이용 차량동선, 외부공간 이용 보행동선 간 상충을 최소화한 안전하고 쾌적한 동선계획 제시

다) 인접한 공룡알화석산지 이용을 고려한 보행동선 확장성 및 유기적 연결 방안 제시

라) 외부공간 이용자를 위한 충분한 녹지제공 및 자연친화적 공간 조성

마) 차량진입, 주차장 외부전시공간에 대한 조명계획 제시

4. 세부 설계지침

1) 부지의 배치 및 동선계획

가) 배치

① 주변환경과 조화를 고려한 배치 계획

② 건물의 성격과 이용성을 고려한 쾌적한 외부공간 계획

- 방문객의 동선을 고려하여, 전시관과 공룡 화석 산지 탐방로 및 야외광장이 연계될 수 있도록 계획

- 옥외공간을 주민들의 커뮤니티 공간(마켓, 축제 등)으로 사용할 수 있는 가능성을 고려하여 계획

- 휴게·녹지 공간 계획 시 시설 이용자 편의를 제고하여 지역의 모범이 될 수 있는 공공건축물이 조성될 수 있도록 설계

- 사업부지 인근이 타 건축물이 위치하지 않는 곳에 위치하고 있음을 고려하여 대지의 모든 부분이 자연감시가 가능한 열린 구조로 계획

③ 시설물의 배치는 수요추정에 의한 시설규모 및 토지이용계획에 적합하도록 배치

④ 열악한 지반조건을 고려하여 지하공간이 발생하지 않도록 계획

나) 동선

① 방문자센터 앞 마을버스 정류장이 위치하고 있으며 향후 대중교통(버스노선 확충을 감안한 동선계획 수립)을 원활하게 이용할 수 있도록 동선을 계획

② 주차장 출입구와의 연계동선 확보로 다양한 접근성을 고려한 효율적인 동선 계획

③ 차량진입 및 주차장 이용 차량동선, 외부공간 이용 보행동선 간 상충을 최소화한 안전하고 쾌적한 동선계획 제시

④ 단순하고 명쾌한 내·외부 동선계획을 통해 재난 발생 시 긴급한 대피가 가능하도록 유도하고, 비상차량 진입동선을 확보

➄ 장애인 및 임산부 등 모든 고객의 편의제공을 위한 동선 계획

- 장애인 등의 통행이 가능한 접근로, 높이차이가 제거된 건축물 출입구 및 통행 가능한 동선 계획 수립

- 계단 설치보다는 경사로를 이용한 어린이 보행편의 및 안전성 도모

- 도구, 시설, 설비등 설계시 유니버설 디자인(Universal Design, 공용화설계) 도입

2) 평면계획_일반사항

가) 가능한 기능별 · 층별 조닝(Zoning)을 통해 각 시설의 독립성을 유지하고, 운영, 관리, 업무, 전시, 연구 등의 상호 유기적 연계를 확보하며, 각 시설별 구획이 명확하게 계획

나) 전시공간은 전시물의 형태와 크기를 반영하여 관람객이 효율적으로 관람할 수 있도록 하며, 관람이 가능한 공간의 크기, 높이, 최대하중, 조명 등의 배치를 다양하게 변경 가능하도록 계획

다) 단위공간은 적정 모듈로 계획하고 가변형 벽체 등으로 공간 변경이 용이하도록 하며, 공간의 변화에 대응 가능한 냉난방 및 음향(스피커, 오디오/TV 단자 등)설비, 창호타입 및 개구율, 출입문 타입, 일조 및 일사량, 실내 마감재료 등을 고려하여 설계

라) 각 시설물은 중앙 집중 관리 및 통제가 용이하며 운영 및 관리 인원을 최소화 할 수 있는 경제적인 설계가 되도록 한다.

마) 실의 형태 및 위치는 실의 사용 용도에 적합해야 하며 배치는 에너지 절약, 채광, 통풍, 환기 등을 고려하여 적합하게 계획

바) 평면계획에서 장애인과 노약자 등의 이용을 충분히 고려하여 동선계획과 단위 공간(출입문 슬라이딩 도어, 장애인 화장실 등)을 무장애 공간으로 설계

사) 자연광과 인공광의 상호 보완적 혹은 개별적인 활용을 통해 공간 구상 및 형성의 목적에 부합하거나 효과를 극대화 할 수 있도록 설계

아) 운영 예정 프로그램을 참고하여 적절한 공간계획 고려 등

3) 평면계획_세부사항

가) 영역별 계획 목표

조닝	내 용
전시 영역	- 중앙홀, 상설전시실, 기획전시실 등으로 구성 - 대단위 관람객 수용 및 동선의 흐름이 원할 하도록 체계적 구성 - 1층 로비는 대표전시물(너비:19mX19m, 높이:10m이상)의 설치가 가능하도록 층고 10m이상으로 계획 - 상설 전시관의 천정고는 10m이상 확보 - 이용자의 편의를 고려하여 상설전시 및 기획 전시실은 가급적 1층에 배치 - 상설전시실(1, 2, 3)은 전시의 효율적 연출을 위해 자연광을 엄격히 통제할 수 있도록 계획
수장 영역	- 수장고, 표본제작실, 연구실 등으로 구성 - 전시 및 연구를 위한 표본의 적재 및 관리가 용이하도록 구성 - 표본 이동시 파손 우려가 있으므로 문턱 등 장애물을 최소화하여 반출·반입이 용이 하도록 구성 상설전시실에서 표본제작실을 관람할 수 있도록 관람용 창호를 설치
공공 영역	- 관람객들의 휴식공간으로 상시 활용할 수 있도록 구성 (수유실, 카페, 뮤지엄샵, 전망대, 물품보관 등) - 주출입구, 층별 이동경로(복도, 계단, 엘리베이터 등)는 관람객의 원활한 이동을 위하여 충분한 폭 및 공간을 확보
교육 영역	- 교육실, 시청각실 등으로 구성 - 학생들의 교육과 실험, 체험을 전문적으로 할 수 있도록 공간 구성
관리 영역	- 건물 관리에 필요한 공간(기계실, 전기실, 방재실 등) 구성

나) 층별 필요사항

① 1층 : 로비(대표 전시물설치), 뮤지엄샵, 전시영역, 연구‧보존영역, 기계‧전기실

- 이용객의 로비 진입 시 대표 전시물에 대한 인지성을 높이고 전시관의 아이덴티티를 보여줄 수 있는 공간 계획

- 실들의 연계성, 층고, 하역 등을 고려한 평면계획 수립

- 고정적 전시형태를 지양하고 가변형 전시가 가능하도록 전시공간을 계획

① 2층 : 교육영역, 전망공간, 카페

- 교육영역은 전시영역과 분리하여 지상 2층에 배치하고, 학생들이 직접 실험과 교육, 체험을 할 수 있는 공간으로 계획

- 전망대와 전망데크를 통해 화석산지를 관측할 수 있도록 계획

※ 실별 구성과 시설배치 면적은 공간 활용도, 시설 편의성, 건축비 등에 따라 발주청과 협의하여 조정 가능함.

※ 향후 전시내용에 따른 공간 재배치와 전시연출이 가능하도록 계획

※ 층별조닝은 지침에 기반 하여 계획하되, “상설전시의 1층 배치”를 제외한 기타 시설은 설계자의 계획의도에 따라 변경 가능

4) 입면계획

가) 주변 자연환경과의 조화와 화성시 -건축물- 으로서의 조형미와 상징성 표현

나) 미래 지향적이고 환경 친화적인 건물이 되도록 계획하고 에너지의 효율성 및 유지·관리를 고려한 경제성과 실용적인 외장마감을 계획

다) 공룡을 테마로 한 건축물로서 건축물의 형태가 공룡의 모습을 형상화하는 것은 최대한 지양하고 불필요한 치장과 장식은 지양, 사업부지 주변환경에 어울리는 매스 및 입면계획

5) 단면계획

가) “3) 평면계획_세부사항, 가) 영역별 계획 목표”의 내용을 참조하여 적정한 층고 계획

나) 실별 용도, 면적, 특성에 따라 적정한 층고를 산정하여 개방적이고 경제적인 공간 계획

다) 로비, 홀, 다목적 강당 등 높은 천정고가 필요한 실은 개방감 확보를 위해 적정층고를 확보 함

라) 건물 진입부 계획과 기능별 조닝을 통해 서로 독립되면서 상호 유기적 연계가 가능하도록 수직 및 수평 동선계획을 고려해야 함

마) 장애인ㆍ노약자 등의 교통약자의 이동에 불편이 없도록 계획한다.

6) 설비 계획

가) 전시실, 수장고, 표본제작실 등 각 시설 운영에 적절한 시설 및 설비(항온, 항습, 환기, 채광, 문턱 등)를 고려하여 계획

나) 피크타임과 화재 등의 비상시를 고려하여 로비, 복도, 홀, 전면 광장 등의 면적을 확보

다) 쾌적한 환경조성을 위하여 합리적·경제적 설비시스템 계획, 오염물질 배출 최소화, 시공성 향상 등을 고려하며, 관련 법규 및 제반 규정을 준수하고 타 공종과 협의하여 설비설계를 계획

라) 기계, 전기, 소방, 통신 등 설비 계획에 따라 필요한 공간 확보

마) 모든 설비계통은 품질 및 성능을 신뢰할 수 있는 신기술, 신공법(국토교통부 인증)을 적극적으로 활용하고 최신 시설과 품질관리, 철저한 안전시공, 예산 절감 등을 고려하여 계획

바) 기계실 및 펌프실 등은 기계장비 및 배관의 집합시설임을 감안하여 유지관리 및 보수가 용이토록 점검공간을 확보하여야 하며, 에너지 균등분배가 가능하도록 하고 집중호우 등에 의한 침수가 발생하지 않도록 계획

사) 설비 및 전기, 공조 등 기반 설비의 효율적인 관리를 위하여 추후 모니터링시스템 및 에너지관리 시스템 반영

7) 외부공간 계획

가) 공룡알 화석산지 및 탐방로를 고려한 생태환경 조경계획 마련

나)	지역주민 및 이용객의 소통을 위한 외부공간을 계획하되 인근 보행자도로, 외부공간 연계를 고려하여 주변 환경과 잘 조화될 수 있도록 조경을 계획할 것

다) 오픈스페이스 내 공간계획은 조망 그리고 이용자의 편의를 고려하여 적절하게 배치되도록 하며, 이용자, 직원 출입구 등 기능별로 동선 분리할 것

라) 이용자가 외부공간에서 다양한 활동(오리엔테이션, 점심식사 등)이 가능하도록 외부공간계획

마) 옥외시설물(안내표지판, 자전거보관소, 벤치 등), 화성시 유니버셜 디자인을 고려하여 계획할 것

바) 지붕은 누수 관련 하자가 발생하지 않는 형태와 재료로 설계하며, 태양광 등 신재생에너지의 설비가 지붕에 위치할 경우 경관 및 미관을 고려하여 설계

사) 옥상정원 조성 시 실내공간과 연계 활용을 고려할 것

8) 주차계획

가) 주차장 부지는 문화재 현상변경 허가 면적(7,210㎡)을 초과하지 않도록 계획

※ 방문객주차, 직원주차, 장애인주차, 여성전용주차, 대형버스주차, 수장물 하역공간 등을 포함

나) 주차장법, 건축법 등을 고려하여 합리적으로 계획을 해야 하고 유도설비 등의 충분한 설치를 통해 보행자의 안전을 확보

다) 대형버스차량, 비상차량, 유지관리 차량, 장애인ㆍ임산부 주차장은 출입구 인근에 배치하여 사용에 지장이 없도록 계획

라) 직원 및 민원인을 위한 충분한 주차공간을 확보하고 공공시설로서의 기능을 충분히 활용할 수 있도록 계획

마) 주차장은 투수성 포장을 계획

바) 차량 진․출입의 주차동선을 계획함에 있어 주변 도로망 등을 고려하여 교통흐름을 방해하지 않는 합리적이고 원활한 계획을 반영하며, 방문객 주차장(대형 및 승용차 주차 구분)을 구분해서 계획

사) 화재, 방재 시 긴급 피난․구조를 위한 차량 등의 진입공간을 계획

아) 주차장은 친환경(전기) 자동차 증가를 고려한 충전시설 설치를 검토하여 배치하고 화재 위험을 고려하여 본건물과 인접하지 않게 계획

자) 대형버스 주차는 드롭존을 고려하여 설계하되, 충분한 회차 공간이 확보될 수 있도록 계획

차) 수장물 하역은 대형 트럭(12m)의 회차 및 하역이 원활히 수행 될 수 있도록 계획

9) 지속가능성

가) 친환경에너지 활용, 패시브 건축 등 기존 에너지 저감 및 활용방안 외 건축 전반에서의 지속가능한 공정, 재료, 관리방안을 제시할 수 있음

나) 이를 위해 공간의 유연성, 재료의 선별성, 새로운 기법 및 공정의 활용 등에 대한 기술적이며 창의적 제안을 통해 특화방안을 구성할 수 있음

다) 「신에너지 및 재생에너지 개발ㆍ이용 보급 촉진법 시행령」제15조에 따른 신재생에너지 공급의무비율은 2024~2025년 기준인 34% 이상으로 현실성 있게 계획하여야 함.

10) 세부시설규모(안) - 예시

구 분			지침면적	비율
전시시설	전시영역	상설전시실(1,2,3)	2,600.00
		기획전시실	230.00
	전시 부대시설	전망대	90.00
		전시창고	60.00
	소계		2,980.00	43.52%
	연구 ㆍ 보존영역	화석수장고	210.00
		표본제작실(open형)	120.00
		연구실	60.00
		전실 (물품정리)	35.00
		샤워 탈의 (여)	15.00
		샤워 탈의 (남)	15.00
	소계		455.00	6.64%
업무관리 시설	사무실	시설 운영팀	36.00
		경영 기획팀	50.00
		학예 연구팀	15.00
	회의실		48.00
	관장실		33.00
	해설자실		43.00
	근로자휴게실		11.00
	업무창고		15.00
	직원식당		70.00
	소계		321.00	4.69%
편의시설	카페		120.00
	뮤지엄샵		90.00
	소계		210.00	3.07%
기타 부대시설 (교육시설)	교육영역	교육실 1	68.00
		교육실 2	68.00
		교육실 3	68.00
		강사대기실	15.00
		시청각실(다목적실)	120.00
		기자재창고	20.00
	소계		359.00	5.24%
공용시설	관리시설 (기계실,전기실,발전기실)		270.00
	로비/ 코어/ 복도/ 화장실 (1층로비 대표전시물 전시공간포함)		2,134.00
	물품보관실		20.00
	유모차보관실		20.00
	임산부 휴게실		20.00
	수유실		15.00
	안내		44.00
	소계		2,523.00	36.84%
총 계			6,848.00 ㎡	100.00%

※ 건축물의 층별 공간배치계획은 배치(안)을 참고하되 전체 연면적, 용적률, 건폐율의 허용 범위 내에서 설계자가 공간별 기능 및 특성을 고려하여 합리적인 설계(안)을 제시 할 것

※ 총 연면적 –5%, 카테고리별 면적(전시시설, 업무관리시설, 편의시설, 기타부대시설, 공용시설) ±10%이내에서 자유롭게 계획 가능

※ 화석수장고는 수장품들의 수집, 보존, 처리, 및 유지를 하는 공간으로서 다른 기능의 공간들과 결합되지 않도록 계획

※ 기계 및 전기실은 인접 공간 또는 외부와의 소음간섭, 동선 얽힘 현상 등이 발생하지 않도록 배치하되, 기계실은 설비효율을 높일 수 있도록 부하중심 위치에 배치하는 것을 고려

11) 전시구성(안)

가) 전시구성(안)

- 공룡자연과학센터를 상징할 수 있는 상징홀(로비) 조성

- 공룡알 화석산지와 산지에서 발견된 공룡알을 테마로 구성

- 코리아케라톱스 화성엔시스와 함께 각룡류를 테마로 구성

- 우리시가 지원한 한ㆍ몽 국제공룡탐사 성과를 테마로 구성

나) 평면 구성

- 상설전시1,2,3은 하나의 공간으로 통합 구성하여 추후 가변적 전시가 가능하도록 계획한다.

- 상설전시2 영역은 1600㎡ 이상의 무주공간이 형성될 수 있도록 계획한다.

- 상설전시 면적은 지침 면적을 준용하여 계획하되 최소폭 30m 이상, 유효 천정고 10m 이상을 학보할 수 있도록 계획한다.

- 전시 연출의 효과를 확보할 수 있도록 가급적 외부 채광의 영향을 최소화할 수 있도록 계획한다.

- 상설전시공간에서 연구, 보존 영역의 표본제작실을 창을 통해 관람할 수 있도록 계획한다.

다) 공간별 전시연출 계획

① 로비

- 공룡자연과학센터를 상징할 수 있는 공간을 로비 진입부에 두어 상징홀로서의 역할을 담당케 함

- 상징홀은 공룡자연과학센터와 관련된 전시물 또는 상징성 짙은 공룡 조형물로 꾸며 관람객이 공룡 테마의 시설임을 쉽게 인지할 수 있도록 함

② 상설전시 1

- 화성시 공룡알 화석산지와 화석산지에서 발견된 공룡알을 테마로 구성된 전시 공간 계획

- 국내·외 다양한 공룡알들을 비교전시 및 만져볼 수 있게 연출

- 전시도입부로서 흥미 유발, 향후 전시에서 다루게 될 시점 및 콘텐츠를 예고하는 전이 공간 필요

③ 상설전시 2

- 화성시에서 발굴된 코리아케라톱스 화성엔시스와 코리아케라톱스가 속한 각룡류를 테마로 구성된 전시공간 계획

- 화성시에서 보유하고 있는 코리아케라톱스 화성엔시스 진품 화석의 단독 전시공간과 관련 내용을 전달할 수 있는 영상 마련

- 진품 각룡류의 골격과 복원된 실제사이즈의 크고 작은 다양한 공룡들을 연출

④ 상설전시 3

- 화성시가 지원한 한·몽 국제공룡탐사의 탐사 과정 등 성과에 대해 홍보하는 공간 계획

- 또한 탐사의 결과물이라 할 수 있는 공룡화석의 발견과 발굴, 처리작업 및 연구 과정을 소개하고 특히 발굴한 공룡화석들을 복제한 골격모형 일부도 함께 전시

- 몽골탐사지역 및 화석산지의 발굴 모습을 복원 연출

➄ 기획전시

- 연구·전시·교육·교류를 목적으로 하는 공룡자연과학센터의 설립 취지에 맞춰 연구와 발굴 성과를 시민들과 교류할 수 있는 기획전시 공간 마련

- 다양한 주제의 특별 및 기획전시를 유치하거나 기획함으로써 역동성 있는 전시관으로서의 긍정적 이미지를 제고 할 수 있음

- 장래에 전시될 전시물과 전시방식의 예측이 곤란하므로, 다양한 형태로 변화될 수 있는 전시 기반시설 필요

⑥ 옥상전시

- 옥상 공간은 공룡알 화석산지의 주변 자연을 전망하는 환경친화적인 휴식공간으로 계획

- 옥상 공간에 휴게시설 및 공룡알 화석산지와 전시 콘텐츠를 연계하는 전시 아이템과 경관 조망 장치 마련

- 문화재보호법으로 보호를 받는 지역에 위치한 시설로 빛 공해가 없어 별 관측에 좋은 장소임, 별 관측 장소와 장비를 마련하여 색다른 경험과 휴식서비스 제공

⑦ 교육실

- 공룡자연과학센터의 4가지 역할(전시·교육·연구·교류) 중 하나가 교육인 만큼 다양한 이용자 계층에 맞춰 교육프로그램을 진행할 수 있는 교육실 계획

- 전시 콘텐츠와 통합·연계되고, 교육대상 수준에 맞춘 다층적 교육프로그램 필요

- 교육대상의 연령별, 방문 목적별·시기별로 구분되는 다양한 교육프로그램에 따라 책상 배치 변경이 가능한 공간 필요

⑧ 야외전시

- 야외에서 시각적으로 공룡자연과학센터의 테마와 성격을 인지할 수 있는 야외 전시 공간 계획

- 대형 공룡 모형 연출을 통해 시인성을 높이고, 공룡테마의 놀이 공간과 방문을 기념할 수 있는 포토존, 휴게공간을 마련하여 관람객들에게 재미와 추억 등 서비스 제공

라) 전시물 크기(상설전시)

	각 룡 류 ( Ceratopsians )		크 기 ( Size )	specimens
1	유타케라톱스	Utahceratops	L: 490 cm	adult(Getty)
2	유타케라톱스	Utahceratops	L: 366 cm H: 168 cm	Juvenile
3	나수토케라톱스	Nasutoceratops	L: 500 cm
4	코아우일라케라톱스	Coahuilaceratops	L: 427 cm
5	주니케라톱스	Zuniceratops	L: 275 cm
6	프로토케라톱스	Protoceratops	L: 183 cm	adult
7	코스모케라톱스	Kosmoceratops	L: 397 cm
8	프시타코사우루스	Psittacosaurus	L: 120 cm	adult
9	토로사우루스	Torosaurus	L: 790 cm H: 365 cm
10	펜타케라톱스	Pentaceratops	L: 600 cm
11	디아블로케라톱스	Diabloceratops	L: 550 cm
12	트리케라톱스 속.	Triceratops sp.	L: 760 cm
13	스피클리페우스	Spiclypeus	L: 470 cm
14	카스모사우루스	Chasmosaurus	L: 480 cm
15	센트로사우루스	Centrosaurus	L: 550 cm
16	파키리노사우루스	Pachyrhinosaurus	L: 600 cm
17	제노케라톱스	Xenoceratops	L: 600 cm
18	스티라코사우루스	Styracosaurus	L: 580 cm
19	웬디케라톱스	Wendiceratops	L: 600 cm
20	야마케라톱스	Yamaceratops	L: 120 cm
21	아키오케라톱스	Archaeoceratops	L: 120 cm
22	인롱	Yinlong	L: 110 cm
23	바가케라톱스	Bagaceratops	L: 150 cm
24	데이노케이루스	Deinocheirus	L: 1100 cm
25	코리아케라톱스	Koreaceratop

제 3 장 각종 서식 및 참고자료

【서식 1】 설계공모 응모신청서

【서식 2】 대표자 선임계

【서식 3】 공동응모 협정서

【서식 4】 서약서

【서식 5】 설계공모 작품 제출서

【서식 6】 사전 접촉 금지 서약서

【서식 7】 사전 접촉 금지 확인서

【서식 8】 보안각서

【서식 9】 개인정보 제공동의서

【서식 10】 전시·홍보 및 출판 동의서

【서식 11】 설계설명서 표지

【서식 12】 설계개요 및 시설현황

【서식 13】 층별 세부용도 및 면적

【서식 14】 관련법규 검토서

【서식 15】 예정 공사비 내역서

【서식 16】 심사위원 기피·회피 신청서

【서식 17】 위임장

【서식 18】 서면질의서

【서식 1】 응모신청서

응모신청서
※ 접수번호
대 표	업 체 명			사업자등록번호
	대표자명			생년월일
	주 소			전화번호(FAX)
	E-mail
공동응모	업 체 명			사업자등록번호
	주 소			전화번호(FAX)
화성시에서 주최하는 「 건립사업」 설계공모에 있어서 입찰공고 및 설계지침서를 준수하여 응모할 것을 신청합니다. ※ 두 업체 이상의 공동으로 작품을 제출 시 공동응모란에 기재함. 20 . . . 신청인 : (인) (대표자) 화 성 시 장 귀하
-------------------------------------- 절 취 선 --------------------------------------
응모신청 접수증
※ 접수번호							접 수 인
업 체 명			사업자등록번호
대표자명			생년월일
주 소			전화번호(FAX)

【서식 2】 대표자 선임계

대 표 자 선 임 계

□ 공   모   명  :

□ 대표자 선임

① 사무소명 :

② 대표자명 :                            (생년월일 :             )

상기인을 공동 응모자 전원의 합의하에 대표자로 선임하여 화성시에서 시행하는 위 공모전에 관한 모든 권한을 위임합니다.

20   년    월     일

□ 공동응모자(업체) 1 : 업체명                 대표자              (인)

□ 공동응모자(업체) 2 : 업체명                 대표자              (인)

화성시장 귀하

※ 2인 이상 공동응모일 경우만 제출

【서식 3】 공동응모협정서

공 동 응 모 협 정 서

제1조 (목적) 이 협정서는 「              건립사업」 설계공모를 (   )와  (   )가 공동으로 응모하여 업무를 수행함에 있어서 각 업체 및 개인이 준수하여야 할 사항을 정함에 있다.

제2조 공동응모 대표업체(이하 대표업체와 같다)의 명칭, 사무소의 소재지 등은 다음과 같다.

1. 업  체  명 :

2. 소  재  지 :

3. 대표자성명 :

제3조 (공동응모의 구성원) 대표업체(자)를 제외한 공동응모업체(자)의 구성원은 다음과 같다.

1. 업체명 :                 (소재지 :              대표자 :       )

2. 업체명 :                 (소재지 :              대표자 :       )

제4조 (대표업체의 권한) 대표업체는 주관기관 및 제3자에 대하여 공동응모업체(자)의 구성원을 대표하여 문서의 제출 및 수령, 권리의 획득 및 포기 등에 관한 의사 표시 권한을 가진다.

제5조 (효력기간) 본 협정서는 당사자간의 서명과 동시 발효하며, 본 업체(자)는 공모의 이행으로 종결된다. 다만, 당선작으로 결정되어 기본 및 실시설계시에는 실시설계 종료 후 종결된다.

제6조 (의무) 공동응모업체(자)구성원은 제1조에서 규정한 목적을 달성하기 위하여 신의를 바탕으로 성실하게 필요한 모든 지식과 기술을 활용할 것을 약속한다.

제7조 (구성원 상호간의 책임) 구성원은 과업수행과 관련하여 제3자에게 끼친 손해 및 구성원이 다른 구성원에게 끼친 손해를 구성원 상호간 협의하여 배상한다.

제8조 (권리․의무의 양도제한) 구성원은 이 협정서에 의한 권리․의무를 제3자에게 양도할 수 없다.

제9조 ①구성원 중 대표업체가 중도에 탈퇴하거나 그 일원의 탈퇴로 응모자격요건에 미달하게 될 경우에는 응모작품을 제출할 수 없다.

② 구성원 중 일원이 중도 탈퇴하였을 때에는 즉시 서면으로 신고하며, 탈퇴업체(자)를 다른 업체(자)로 교체할 수 없다.

제10조 (협정서 작성 및 보관) 위와 같이 공동응모 협정서를 체결하고 그 증거로 협정서 (   )통을 작성하여 각 통에 구성원이 기명 날인하여 각각 보관한다.

20   .   .      .

○ 대표업체

업 체 명 :                   (전화번호)

소 재 지 :

대 표 자 :                   (인)

○ 공동응모업체

업 체 명 :                   (전화번호)

소 재 지 :

대 표 자 :                   (인)

화 성 시 장 귀하

【서식 4】 서약서

서   약   서

당사          는 화성시 「             건립사업」 설계공모에 응모함에 있어 귀청의 공모지침을 성실히 준수하고 만일 제반 규정 위반과 지시, 지침 및 조정 불이행 등에 따른 어떠한 불이익 처분에도 이의를 제기하지 않을 것이며, 특히 공모와 관련한 응모작품 제출, 심사위원회의 심사결과 당선작 선정 등에 대하여는 이의 없이 귀 시의 결정에 따를 것을 확약하고, 만약 이를 어겼을 경우 민․형사상 등 일체의 책임을 감수하겠으며 이에 서약서를 제출합니다.

20   년     월       일

응모업체(대표업체)             업 체 명 :

주    소 :

대 표 자 :                  (인)

응모업체(공동응모)             업 체 명 :

주    소 :

대 표 자 :                  (인)

화 성 시 장  귀하

【서식 5】 응모작품 제출서

응모작품 제출서
※ 접수번호 : (기재하지 말 것)
공모안 제출자	대표 업체명
	대표자(건축사)
	소 재 지					전화
귀 시에서 시행하는「 건립사업」설계용역에 공모안을 제출 합니다. 첨부 1. 2. 3. 4. 5. 20 년 월 일 신청인 (인) 화 성 시 장 귀하
절 취 선
『 건립사업』 작품 접수증
접 수 번 호				접수일시				접 수 인
설계사무소명
대표자(건축사)
소 재 지				전화번호

【서식 6】 사전 접촉 금지 서약서(응모 신청시)

사전 접촉 금지 서약서

본인은 귀 시에서 시행하는 「                   건립사업」 설계공모에 참가자로서 화성시에서 제시한 공모지침을 준수하여 심사의 공정성 훼손을 방지하고 공명정대한 심사가 이루어질도록 심사위원회 위원과 일체의 사전 접촉을 하지 않을 것을 서약하며 접촉사실이 확인 될 경우 이에 따른 어떠한 불이익도 감수할 것을 확약하며 이에 서약서를 제출합니다.

20  .    .    .

○ 공동참여응모 대표업체

업    체    명 :

소    재    지 :

대  표  이  사 :             (인)

○ 공동참여응모 참여업체

업    체    명 :

소    재    지 :

대  표  이  사 :             (인)

화 성 시 장 귀하

【서식 7】 사전 접촉 여부 확인서(응모 접수시)

사전 접촉 여부 확인서

본인은 귀 시에서 시행하는 「                   건립사업」 설계공모심사와 관련하여, 심사에 영향을 미칠 수 있는 부당한 청탁이나 사전접촉 등을 시도한 심사위원에 대한 사실여부를 아래와 같이 확인하며, 만일 거짓이 있는 경우 심사대상에서 제외하거나 선정된 입상작에서 취소되는 등의 불이익을 감수하고 이에 대하여 일체의 민·형사상 이의를 제기하지 않을 것임을 확인합니다.

사전접촉 여부	해당 있을 경우	비 고
없음( ) / 있음( )	∙ 심사위원명 : ∙ 일시/장소 :

20  .    .    .

○ 공동참여응모 대표업체

업    체    명 :

소    재    지 :

대  표  이  사 :             (인)

○ 공동참여응모 참여업체

업    체    명 :

소    재    지 :

대  표  이  사 :             (인)

화 성 시 장 귀하

【서식 8】 보안각서

보  안  각  서

본인(팀)은 화성시에서 시행하는 「           」에 응모함에 있어 다음 사항을 준수할 것을 서약합니다.

가. 본인은 본 설계공모를 시행함에 있어 공고서 및 설계공모지침서상의 제반 보안사항을 철저히 이행할 것은 물론 설계 전에 설계공모 참여자 전원에 대하여 보안교육을 실시하겠습니다.

나. 본인(팀)은 본 설계공모에 응모함에 있어 제공받은 자료(현황도면, 용역보고서 등)에 대해 본 설계공모를 위하여만 확인할 것이며, 본인(팀)의 책임 하에 공동 응모자(팀) 이외에 일체 본 자료를 제공하지 않을 것을 확인합니다. 기타 용도로 사용하거나 자료를 타인에게 유출하지 않을 것을 서약하며, 보안각서를 제출합니다. 만일 이를 어기고 상기 자료를 유출한 경우에는 어떠한 불이익도 감수할 것을 서약합니다.

다. 본인은 물론 본인 회사에 소속한 직원이 보안사항을 외부에 누설하여 중대한 문제를 야기했을 경우에는 누설자가 보안관련 법령에 따라 처벌 받음은 물론 회사에 대한 용역업의 등록취소, 부정당업자의 공모참가 자격제한 등 어떠한 제재조치에도 이의를 제기하지 않겠습니다.

20   년       월       일

대표자                 (인)

화 성 시 장  귀하

【서식 9】 개인정보 제공동의서

개인정보 제3자 제공 동의서

「000000      건립사업」의 원활한 진행을 위하여 아래와 같이 개인정보를 제공받고자 합니다. 내용을 자세히 읽으신 후 동의 여부를 결정하여 주십시오.

□ 개인정보 제3자 제공 내역

제공기관	제공 받는 자의 이용목적	제공항목	보유기간
화성시	설계공모 참가자 자격 검증	성명, 생년월일, 사무소명, 주소, 사업자등록번호 등 응모신청서 상 기재한 사항	1년

※ 위의 개인정보 제공에 대한 동의를 거부할 권리가 있습니다. 그러나 동의를 거부할 경우 원활한 공모 운영에 일부 제한을 받을 수 있습니다.

※ 위 제3자 제공 동의는 기존에 수집‧이용 동의를 받았을 경우에 해당하며, 수집‧이용 동의가 없는 경우에는 수집‧이용 및 제3자 제공 동의를 같이 받아야 합니다.

☞ 위와 같이 개인정보를 제3자 제공하는 데 동의하십니까? ( 예,  아니오 )

20  년     월     일

본인  성명              (인 또는 서명)

화 성 시 장 귀하

【서식 10】 전시·홍보 및 출판 이용 동의서

전시·홍보 및 출판 등 이용 동의서

(발주기관 보관용)

본인(팀)/당사는 당선자 발표 후 발주기관이 전시·홍보 및 출판 등을 목적으로 참가작품의 모든 제출도서 및 관련 자료를 이용함에 이의 없음을 동의합니다.

대표자	소 속		대 표	(인)
공동 응모자1	소 속		대 표	(인)
공동 응모자2	소 속		대 표	(인)

※업체가 아닌 개인인 경우는 ‘소속'에 ‘개인’으로 기재

20  년     월      일

화 성 시 장  귀하

【서식11】 설계설명서 표지

<규격 : A3. 횡 출력(한글-위35,아래30,좌·우30)>

○○○○ 건립사업 설계설명서(35pt)

20  . 0. 0(25pt)

화성시(25pt)

【서식 12】 설계개요 및 시설현황

설계개요 및 시설현황

□ 공모명 :

구 분			내 역	비 고
건물개요	사 업 명
	대 지 위 치
	지 역 지 구
	대 지 면 적		㎡
	건 축 면 적		㎡
	연면적	전 체	㎡
		지 하	㎡
		지 상	㎡
	건 폐 율		%
	용 적 율		%
	구 조
	층 수
	최 고 높 이		m	․단면도에 층고 및 최고 높이 표기할 것
주차개요	계		대	․법정대수 산정 근거 표기
	지 상		대
	지 하		대
설 비 개 요
외 부 마 감
기 타 개 요	조 경 면 적		㎡	․주요 옥외시설의 개략면적 기재
	주요 옥외 시설 면적
			기타
주차장 면적			㎡	산출근거 표기
기타사항

※ 소숫점 3자리에서 사사오입

【서식 13】 층별 세부용도 및 면적

층별 세부용도 및 면적

□ 공모명 :

구 분	바 닥 면 적 (㎡)			용 도	비고
	계	전 용	공 용
계
지상 0층
지상 0층
지상 0층
지상 0층
지하 0층

※ 소숫점 3자리에서 사사오입

【서식 14】 관련법규 검토서

관련법규 검토서

□ 공모명 :

법규명 및 조항	항 목	법 정 기 준	적법 여부
		설 계 내 용
	건축물의 용도 제한
	건폐율
	용적률
	건축물의 높이 제한
	대지와 도로와의 관계
	대지안의 조경
	대지안의 공지
	직통계단의 설치
	방화구획의 설치
	부설주차장 설치기준
	장애인등의 편의시설의 설치

※ 항목은 예시이며 응모자의 계획안에 따라 항목을 가감할 수 있다

【서식 15】 예정 공사비 내역서

추정 예정공사비 내역서

□ 공모명 :

(단위: 천원)

구분	공 종 명	직접공사비	㎡당 금액	구성비 (%)
건축공사	소 계
	가설/철거공사
	골조공사
	조적/방수공사
	수장공사
	마감공사
	기타 잡공사
토목공사(부대토목)
조경공사
기계설비공사(소방포함)
전기설비공사(소방포함)
정보통신공사
철거공사비
기타(기반시설 등)
직접공사비 소계
제 경 비				일반관리비, 이윤포함
부가가치세 (10%)
총 공사 금액

【서식 16】 심사위원 기피·회피 안내문 및 신청서

심사위원 기피·회피 신청서

「            」 심사위원회 개최에 앞서 공정한 심사 진행을 위해 건축 설계공모 운영 지침(국토교통부 고시 제2022-872호)에 따라 심사위원 기피 신청을 받고자 하니, 지침 제12조(심사위원 선정 등) 제6항 및 7항 내용에 해당하시는 분은 기피신청을 해주시기 바랍니다. 기피 신청 기간 내에 제출되지 않는 내용이 추후 알려질 경우 심사는 물론이거니와 당선 이후에도 당선 취소 등 불이익이 생길 수 있음을 사전에 알려드리니 꼭 정해진 기간에 기피 신청을 해주시기 바랍니다.

□ 기피대상

가. 위원 또는 그 배우자나 배우자이었던 사람이 심사 대상 업체의 당사자가 되거나 그 업체의 당사자와 공동권리자 또는 공동의무자인 경우

나. 위원이 심사 대상 업체의 당사자와 친족이거나 친족이었던 경우

다. 위원이 심사 대상인 사업의 시행으로 이해당사자(대리관계를 포함한다)가 되는 경우

라. 위원이나 위원이 속한 법인ㆍ단체 등이 심사 대상 업체의 당사자의 대리인이거나 대리인이었던 경우

마. 위원이 최근 3년 이내에 해당 심사 대상 업체에 임원 또는 직원으로 재직한 경우

바. 위원이 최근 2년 이내에 해당 심사 대상 업체와 관련된 자문, 연구, 용역(하도급을 포함한다), 감정 또는 조사를 한 경우(※ 설계공모를 공동 응모한 경우도 포함)

사. 위원이 심사 대상자와 같은 학교에 근무하는 경우(본교, 캠퍼스 포함)

□ 신청기한 : 20  . 00. 00. () 00:00

□ 신청장소 : 화성시 0000팀 (담당자 000 0000s.go.kr, 0000-0000)

□ 신 청 서 : [서식] 참조

심사위원 기피·회피 신청서

□ 설계공모명 : 「                 」

□ 기피 및 회피위원

연 번	이 름	소 속	기 타

※ 증빙자료 첨부

□ 기피 및 회피 사유

-

-

-

20  년       월        일

제출자   업체명 :

연락처 :

직  위 :

이  름 :             (서명)

화 성 시 장 귀하

【서식 17】 위임장

위  임  장

대표자	성 명		생년월일
	주 소
	소 속 (업체명)		연 락 처
대리인	성 명		생년월일
	주 소
	소 속 (업체명)		연 락 처
화성시에서 시행하는「 건립사업」 설계공모에 응모함에 있어 상기인을 대표자의 대리인으로 위임하였음을 증명합니다. 20 . . . 대표자 : (인) 대리인 : (인) 화 성 시 장 귀하
※ 첨부서류 : 재직증명서 1부(업체의 경우) ※ 위임장에 사용하는 도장은 대표자 인장과 같아야 함 ※ 대리접수로 인하여 발생하는 모든 문제는 대표자 및 응모자 본인이 모든 책임을 짐

【서식 18】 설계공모 서면질의서

「                   건립사업」

설 계 공 모  서 면 질 의 서

대표자 성명 (건축사)		E-mail
설계사무소명		전화번호
소 재 지		FAX번호
지 침 서 (PAGE)	질 의 내 용
	※ 질의서는 직접 제출 또는 이메일로 접수하며, 이메일인 경우 근무시간 내 수신여부를 반드시 확인할 것. ※ 질의에 대한 회신은 지정된 회신 일자에 화성시 홈페이지를 통해 게시