- 저지 문화지구 생활문화센터 조성사업 -

건축 설계공모 지침서

2022. 3.

(도시디자인담당관)

- 목      차 -

Ⅰ. 설계공모 규정	1

1. 사업개요	1

2. 공모 일정 및 방식	2

3. 공모안의 작성 및 제출	4

4. 심    사	6

5. 기타사항	7

Ⅱ. 세부 설계지침	10

1. 계획개요	10

2. 설계의 기본방향 및 고려사항	11

3. 부문별 설계지침	13

Ⅲ. 각 종 서 식	18

Ⅰ. 설계공모 규정

1. 사업개요

1.1 사업 목적

가. 저지 문화지구 내 입주 예술인 및 방문객들의 일상적인 커뮤니티 공간 확충

나. 입주 예술인 및 방문객들, 지역 주민들의 생활문화 참여기회 확대와 문화예술활동 지원을 통한 지역 문화예술 진흥 도모

1.2 설계공모 목적

「건축서비스산업진흥법」제21조, 같은 법 시행령 제17조에 의한 건축설계 공모를 통해 저지 문화지구와 연계된 보다 창의적이고 주변 환경과 조화로우며, 예술성·작품성을 갖춘 품격 높은 설계(안)을   선정하고자 함

1.3 사업(공모) 개요

가. 공 모 명:「저지 문화지구 생활문화센터 조성사업」 건축 설계공모

나. 발주기관: 제주특별자치도 문화정책과

다. 공모주관: 제주특별자치도 도시디자인담당관

라. 대지위치: 제주시 한림읍 월림리 115-94번지

소재지	지 번	지 목	면적(㎡)	소 유 자
한림읍 월림리	115-94	임야	2,290	제주특별자치도
합 계			2,290

마. 계획가능 대지면적

구 분	면 적(㎡)	비 고
건축부지	1,926
합 계	1,926

바. 지역지구: 계획관리지역, 문화지구

사. 건축제한: 건폐율 40% 이하, 용적률 80% 이하

아. 건축규모

1) 용   도: 제1종 근린생활시설(생활문화센터)

2) 구   조: 철근콘크리트조 및 철골조 등

3) 연면적: 500㎡ 내외 (±5% 범위 내 조정 가능)

4) 층   수: 지상 2층

※ 사업규모(연면적 등) 및 용역기간은 발주청의 사정에 따라 변경될 수 있음

자. 예정 공사비: 1,800백만원(부가가치세 포함) - 건축, 토목, 전기, 통신, 소방, 조경 등 모든 공사 포함

차. 예정 설계비: 88백만원(부가가치세, 관련인증, 손해보험료 포함)

※ 과업 범위는 계획ㆍ중간 및 실시설계와 이에 따르는 인허가 업무 및 제반업무 포함

카. 추가비용: 각종 인증(BF) 심사자료 및 결과 제출 등(수수료 제외)

타. 설계기간:‘22. 7. ~ 22. 10.(계약 시 확정, 공휴일 포함)

2. 공모 일정 및 방식

2.1 설계공모 추진일정

단 계	추 진 일 정	등 록 절 차 (내용)
참 가 등 록	2022. 3. 25.(금) ~4. 1.(금)	ㆍ도 홈페이지 등록(18:00 까지)
현장 설명회	2022. 4. 4.(월)	ㆍ제주시 한림읍 월림리 115-94번지 ㆍ14:00 현장에서 집결
질 의 접 수	2022. 4. 6.(수)	ㆍ도 홈페이지 접수(18:00 까지)
질 의 답 변	2022. 4. 8.(금)	ㆍ도 홈페이지에 게시
작 품 접 수	2022. 5. 9.(월)	ㆍ도 홈페이지 접수(18:00 까지)
기 술 검 토	2022. 5. 11.(수)	ㆍ접수된 작품에 대하여 심사 전 법규 및 지침 위배사항 등을 검토
작 품 심 사	2022. 5. 13.(금)	ㆍ설계 도판 심사
심사결과 발표	심사 후 7일 이내	ㆍ우리 도 홈페이지 게시하며, 당선작 및 입상작에 한하여 개별 통지

※ 제주특별자치도 홈페이지 : www.jeju.go.kr ⇒ 분야별정보 ⇒ 건축/도시/토지 ⇒ 건축설계공모

※ 상기 공모일정은 변경될 수 있으며, 변경된 일정이나 공모기간 중 추가로 배포할 자료 및 제공할 정보가 있을 경우에는 제주특별자치도 홈페이지에 게시할 예정이므로, 설계공모 참가자는 수시로 확인하여야 하며, 이를 열람치 않음에 따르는 모든 책임은 참가자에게 있음.

2.2 설계공모 방식: 간이 공모

2.3 설계공모 참가의 자격

가. 공고일 기준 건축사법 제7조에 따른 건축사 면허를 소지하고 같은 법 제23조에 따라 건축사사무소를 개설하여 건축사 업무신고를 필한 자로 관계법령에 결격사유가 없는 자

나. 외국 건축사 면허 소지자 중 본 공모 참가등록 마감일(’22. 4. 1.(금) 18:00)까지 국내에 사무소를 개설하지 못하는 경우 대한민국 건축사사무소와 공동으로 응모하여야 하며, 건축사법 시행령 제21조의 2에 따른 외국건축사 면허 및 자격을 취득한 자로서 국내 건축사사무소 개설자와 공동업무 수행 협약을 체결한 경우의 대표자는 국내 건축사로 한다.

다. 제주특별자치도 지역 소재 건축사사무소는 단독 또는 도내․외의 건축사사무소와 아래와 같이 공동 참여가 가능(제주지역 소재 업체는 법인은 본사 소재지가, 개인사업자는 사업장 소재지가 제주지역이어야 함)

1) 지역경제 활성화 및 지역 기술 수준 향상을 위하여 제주특별자치도 이외 국․내외 건축사사무소는  제주특별자치도 지역 소재 건축사사무소와 30% 이상 공동도급하여야 한다.

2) 공동도급인 경우 2개사 이내로 하며 대표사는 참여지분이 많은 업체(단, 외국 업체와 공동도급  시는 국내업체를 대표사로 하여야함)로 하여야 한다.

라. 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 제31조에 따른 부정당업자의 입찰참가자격 제  한에 해당하지 않는 자여야 한다.

마. 응모 신청일 기준으로 등록취소, 휴․폐업, 영업(업무)정지 및 자격정지등의 처분기간 중인 업체이거나, 부도, 파산, 해산 상태에 있는 업체는 응모할 수 없다.

바. 단독 또는 공동응모자는 중복으로 응모하는 것은 불가하다.

사. 건축 설계공모 응모 신청일에 관련 서류를 갖추어 접수하여야 하며, 현장설명회에 참석한 업체에 한해 작품접수를 할 수 있다.

※ 설계공모 당선자는 용역 계약 시와 계약 완료 시까지 전기, 통신, 소방설계의 자격이 없는 경우,  전력기술관리법에 의한 전문설계업 1종 이상 등록을 필한 자, 소방시설공사업법에 의한 일반소방시설 설계업(기계, 전기) 또는 전문소방시설 설계업을 등록한 자, 엔지니어링산업진흥법에 의한 엔지니어링사업자로 등록한 자 또는 기술사법에 의하여 기술사무소를 개설한 자와 공동도급(분담 이행방식) 계약을 체결하여 설계하여야 한다.

2.4 참가 등록

가. 일    시: 2022년 3월 25일(금) ~ 2022년 4월 1일(금) 18:00

나. 참가등록: 도 홈페이지(www.jeju.go.kr⇒분야별정보⇒건축/도시/토지⇒건축설계공모) 통해 등록

다. 등록 기간 내 정보 변경은 가능하며, 참가 등록 기간 이후에는 수정 불가

라. 참가 등록 시 제출서류

1) 설계공모 등록신청서[서식 1]

2) 공동 응모 시

- 대표자 선임계[서식 2]

- 공동응모 협정서[서식 3]

3) 건축사사무소 업무개설신고필증, 건축사자격증 사본(원본대조필) 각 1부

- 외국건축사 면허증 및 공동업무 수행계약서 사본 각 1부 : 해당자에 한함

4) 법인등기사항증명서(법인에 한함), 인감증명서 및 사용인감계(사용인감 사용 시) 각 1부

5) 건축사협회 또는 등록관청에서 발급한 등록취소, 휴업, 폐업, 업무정지 중이 아님을 증빙하는          서류(공고일 이후 기준)

6) 응모자 청렴 서약서 1부[서식 4]

※ 3), 4), 5) 사항은 공동 참가자의 경우 각각 제출

※ 사본 제출 시 원본 대조필란에 해당 건축사 또는 대표건축사 날인

※ 외국어로 작성된 서류는 원본 및 한글로 번역한 서류를 제출

※ 공동응모자 대표자 변경을 포함한 등록 내용의 변경 및 수정은 불가

2.5 현장 설명회

가. 일    시: 2022년 4월 4일(월) 14:00

나. 장    소: 설계공모 대상부지(제주특별자치도 제주시 한림읍 월림리 115-94번지)

다. 지 참 물: 신분증(주민등록증, 운전면허증 등 신분확인이 가능한 서류에 한함)

라. 현장 설명회 참석: 공모 참가자 대표(대리인 참석 시 본인 신분증 및 재직증명서 지참)

※ 설계공모를 신청하고 현장 설명회에 참가한 업체만 작품접수 가능

2.6 질의접수 및 답변

가. 질의기간: 2022년 4월 6일(수) 18:00까지

나. 질의방법: 참가 등록을 완료한 팀은 지침서에 공고한 기간에 도 홈페이지를 통해 질의 접수가   가능하며([서식5]서면 질의서 작성하여 홈페이지에 접수) 이메일, 전화, 질의 기간 이외에 접수한 질의에는 응답하지 아니한다.

다. 질의에 대한 답변은 모든 참가자가 볼 수 있도록 홈페이지를 통해 제공 예정이며, 답변 일정을         변경하는 경우 홈페이지를 통해 공지한다.

라. 질의서에 대한 답변사항은 본 설계공모의 지침서와 동일한 효력을 갖는다.

※ 질의답변: 2022년 4월 8일(금) / 제주특별자치도 홈페이지 게시

2.7 제공자료

설계공모를 위해 필요한 자료(설계공모 공고문, 설계공모지침서, 과업내용서 등)는 제주특별자치도 홈페이지를 통해 제공

3. 공모안의 작성 및 제출

3.1 공모안 작성

가. 제출도서

1) 전체 분량 A3 규격(가로 420mm × 세로 297mm) 크기, 디지털 파일(pdf) 8매 이내(25~30MB 이하)

① 건축개요

② 도판은 아래 내용을 담아 도 홈페이지를 통해 제공한 구성에 따라 작성하여 제출한다(조감도 및 투시도에 칼라 표현은 자유롭게 할 수 있으나 기타 다른 도면은 흑백으로 함)

③ 배치도

④ 평면도(각 층 평면도는 대략적인 가구배치 포함할 것)

⑤ 입면도(3면이상), 단면도(주요 마감재료 표기, 수량은 자율)

※ 단, 평/입/단면도는 같은 축척 사용을 권장

나. ON-LINE 파일

제 출 물	제출 내용(※ 표시 없으면 개수 제한 없음)	파 일 명
설계 설명서(도면)	A3(가로 420mm × 세로 297mm), 디지털 파일(pdf) 8매 이내(25~30MB 이하)	접수번호_plan.pdf
제출서류	◎ 기타 참가서류 스캔본(pdf) 압축파일 1개 - 설계공모 작품제출서 [서식 6] - 심사 후 입상작 확인용 [서식 7] - 건축개요 및 시설면적표 [서식 8] - 각 층별 세부용도 및 면적표 [서식 9] - 관련법규 검토서 [서식 10] - 추정 예상공사비 개략내역서 [서식 11]	접수번호_document.zip

※ 접수번호는 참가등록 후 제주 건축설계공모 사이트 <내공모보기>에서 확인 가능.

3.2 공모안 제출

가. 일    시: 2022년 5월 9일(월) 18:00까지

나. 제출방법: 공모안의 모든 서류(디지털 파일)는 도 홈페이지를 통해서 제출

다. 제출자료

1) 설계설명서(도면): 파일 1개당 최대 25~30MB 이하, pdf 파일

2) 기타서식은 압축하여‘첨부 자료’에 등록한다.(10MB 이하)

라. 제출되는 자료 파일은 공모 이후 작품집의 홍보를 위한 자료로서 도판 내용과 동일해야 한다.

마. 공모 주최자는 설계 공모 절차를 마무리한 이후, 작품집 출판이나 홍보를 위한 자료로 제출한  설계 도판에 사용한 이미지 파일을 요청할 수 있다. 이 경우, 모든 응모자는 제출한 설계 도판  내용과 같은 이미지 파일을 제출하여야 한다. 이 경우, 이미지 제출에 따른 추가 보상은 없다.

3.3 제출도서의 익명성

제출도서에 대한 익명성 확보원칙은 설계공모 심사위원회 최종 결정 시까지 전 설계공모 기간 동안 익명성을 유지하기 위하여 모든 응모작품에는 응모자를 인지할 수 있는 어떠한 암호나 기호도 표기되어서는 아니 되며, 이를 위반한 경우 응모자격을 박탈 또는 감점 처리한다.

4. 심  사

4.1. 기술검토위원회(2022. 5. 11.(수))

기술검토위원회는 관련 분야 전문가들로 구성하며, 설계 공모규정과 지침, 관련 법규를 바탕으로 모든 응모 작품이 위반하거나 부적합한 사항에 대해 심사 전에 기술 검토를 통해 판정하고, 그 결과를 기술검토서로 작성하여 심사위원회에 보고하거나 서류로 제출한다.

4.2. 심사(2022. 5. 13.(금))

가. 심사위원

연 번	성 명	소 속	비 고
1	최혜진	오즈앤엔즈 건축사사무소	심사위원
2	정수진	S.I.E 건축사사무소
3	신석하	제주국제대학교
4	정우철	건축사사무소 성림
5	손종남	오피스툴
6	김종찬	제이투건축사사무소	예비심사위원

1) 예비심사위원은 토론 등 심사과정에 참여할 수 있으나 투표권은 없으며, 심사위원 결원 등의 부득이한 사유가 발생 시 심사위원 자격으로 심사에 참여한다.

나. 심 사

1) 심사의 목표는 본 공모의 목적 및 목표에 가장 부합되는 최상의 설계안을 선정하는데 있다.

2) 평가방식은 채점제, 투표제, 채점제와 투표제의 혼합방식 등 심사위원회의 의결을 통해 자율적으로 결정할 수 있다.

※ 채점제를 채택할 경우 채점표(안)는 아래 표와 같으며 세부적인 기준은 심사위원회의 의결을 통해 결정할 수 있다.

평가항목	세 부 사 항	배 점
배치계획	○ 배치 및 토지 활용도 ○ 시설 및 공간 이용의 편의성 ○ 보행자 및 차량 접근 계획의 적절성	(20)
공간계획	○ 내·외부 공간 계획의 적절성 ○ 공간 이용의 효율성 ○ 동선 및 기능배분의 타당성 ○ 유니버설 디자인 검토 여부	(30)
경관 및 주변과의 조화	○ 주변 공간 및 환경과의 연계 및 조화 ○ 입면 디자인 계획의 우수성 ○ 색상 및 재료 계획의 적절성	(30)
기술계획	○ 환경 친화적 설계기법의 우수성 ○ 비용 절감 등 경제성 ○ 건물 구조 및 공법 등의 우수성	(10)
기 타	○ 제주의 고유한 문화, 지역주민 요구사항 및 지역적 특성을 반영한 특색 있는 제주다운 건축경관 조성을 위한 접근 및 해석 ○ 추정공사비의 적정성 여부	(10)

3) 심사는 1차 심사로만 진행한다.

4) 1차 심사(도면심사)

① 심사 시에는 기술위원회의 기술검토 결과인 기술검토서를 확인하고 심사 반영 여부를 결정한다.

② 전체 작품 응모 수에 따라 입상작을 선정할 수 있다. 이때, 선정 작품의 수량은 심사위원회 의결로 변경할 수 있다.

③ 공모 안이 아래 어느 하나에 해당하는 경우에는 심사위원회의 의결을 거쳐 심사대상에서 제외될 수 있으며 사후에 발견하는 경우에도 심사위원회 결정으로 수상을 취소할 수 있다.

- 건축법 등 관련 법령을 중대하게 위반하여 대규모 계획 변경이 불가피한 경우

- 건축규모, 총 예정 공사비, 주요 기능별 면적 등 설계지침서에서 요구한 사항을 위반하여 대규모 계획 변경이 불가피한 경우

- 제출도서에 해당업체를 특정할 수 있는 문구나 이미지 등이 포함된 경우

- 동일인이 두 개 이상의 작품에 관여하여 응모한 경우

- 사전에 금번 설계공모와 관련하여 심사위원과 접촉한 경우, 또는 접촉 시도가 있는 경우

- 최종 심사결과 발표 이전에 작품을 공개한 경우(SNS 포함)

- 기존에 공개된 타인 또는 본인의 작품이거나 그와 유사한 경우

- 참가 자격에 해당하지 않은 자가 출품했을 경우

※ 심사는 공개심사(유튜브 생중계)를 원칙으로 한다.

4.3. 결과공지

가. 심사결과는 심사일로부터 7일 이내에 제주특별자치도 홈페이지에 게시하고 당선 및 입상작품에         대하여 개별 통보한다.

나. 결과에 대하여 자세한 열람 및 이의 신청이 있는 경우에는 심사결과 공개 후 7일 이내에 우리          도로 요청하여야 한다.

4.4 시상

가. 1등 당선자는 설계용역 권리가 부여되며 기타 입상작의 보상금은 각 입상자에게 차등 지급한다.

1) 당선작 1점 : 설계용역 계약상대자로 결정(설계용역권 부여)

2) 2위    1점 : 상금 500만원 지급

3) 3위    1점 : 상금 300만원 지급

나. 심사결과, 공모 목적에 적합하지 않거나 작품 수준이 현저히 떨어진다고 심사위원회에서 의결하는 경우, 당선작을 선정하지 아니할 수 있다.

다. 개별통지 후 당선작을 제외한 입상자(우수작, 가작)가 특별한 사유 없이 통지일로부터 30일 이내에 공모안의 작성비용에 대한 보상요청을 하지 아니하는 경우 보상금에 대한 권리를 포기한 것으로 간주한다.

5. 기타사항

5.1 계약체결

가. 1등 당선자는 발주기관과 설계계약을 체결할 권한을 가진다.

나. 설계용역 계약은 관계법령 및 제주특별자치도 제 규정에 따르며, 계획·중간 및 실시설계와 이에 따르는 인허가 수행을 포함한다.

다. 설계계약 체결 기간은 특별한 사유가 없는 한 심사결과 발표일로부터 10일 이내로 한다. 다만, 발주기관의 사정, 사업추진 여건에 따라 계약 상대자와 협의하여 계약체결 기한을 조정할 수 있다.

라. 발주처는 심사위원회 보완 요구 등의 사유로 당선작의 수정을 요구할 수 있으며, 당선자는 그          적정성을 협의 후 계약 내용에 반영하여야 한다.

마. 계약 후 발주기관이 사업을 중단할 경우, 중단 시점까지 정산하여 지급한다.

바. 과업 범위 등 과업 관련 세부지침은 과업지시서를 따른다.

사. 당선자가 관계법령에 따른 자격 및 면허 등을 갖추지 못한 경우, 계약 업무는 물론, 계약에            따른 건축사 업무를 수행할 수 없으므로 차순위자에게 계약 우선협상권을 양도해야 한다.

아. 당선자가 설계권을 포기하거나 부득이한 사유로 설계를 할 수 없는 경우에는 당선작품에 대하여         연고권 등 일체의 권리를 주장할 수 없으며 차 순위 입상자에게 설계권을 부여할 수 있다. 이          경우 차 순위 입상자 보상금은 전액 반환하여야 한다. (단, 당선자가 부득이한 사유로 설계를          할 수 없는 경우임을 심사위원회가 인정한 경우에만 해당한다.)

자. 당선자에게 실격 사유가 발견될 경우 계약체결 전에는 당선을 무효로 하며, 계약체결 이후에는         체결된 계약을 무효(선금 및 기성금 회수)로 하고 관련 법령에서 정한 사업 지연에 따른 민ㆍ형         사상의 책임을 진다. 기타 입상작의 경우에는 입상 무효, 상금을 회수하며 민ㆍ형사상 책임을          부과할 수 있다.

5.2 작품제출 시 착안사항

가. 응모자는 공모지침을 충분히 숙지하고 이를 준수하여야 한다.

나. 관련규정 및 제반규정에 적법하게 설계 및 시공될 수 있도록 작품이 되어야 한다.

다. 응모작품이 제출물에 소요되는 모든 비용은 별도로 지급하지 않으며 응모자가 부담한다.

라. 응모신청서에 기재된 내용이 허위로 밝혀지거나 지침을 준수하지 않은 작품은 심사제외, 탈락 등 불이익을 받을 수 있으며, 이에 대한 이의를 제기할 수 없다.

마. 당선작에 대한 수정, 변경 권한은 당선자와 발주자가 협의하여 결정할 수 있으며, 당선작 저작권의 귀속 등 저작권과 관련한 제반 사항은 저작권 법령에 따른다.

바. 발주처는 참가작품에 대하여 참가자(팀)와 별도의 보상 및 협의 없이 공공의 이익을 목적으로 콘텐츠 관련 사업(아카이빙, 전시, 저작물 복제, 배포, 공중송신, 2차 자작물 작성 등)과 출판물에 이용할 수 있으며, 참가자는 이상의 전시, 게재 및 발간에 적극적으로 협조하여야 하며 응모 작품을 제출함으로써 이에 동의한 것으로 간주한다.

5.3 특기사항

가. 건축 설계공모는 공고문과 설계지침서를 우선 적용하며 그밖에 사항은 「건축 설계공모 운영지침(국토부 고시 제2021-872호, 2021.6.21.)」을 준용한다.

나. 본 공모지침서의 문구해석상 우리 도와 응모자 간의 이의 또는 견해 차이가 발생할 시에는 우리         도의 해석에 따르고 기타 명시되지 않은 사항에 대하여는 우리 도가 정하는 바에 따른다.

다. 응모자가 본 설계공모 심사위원과 아래의 경우에는 공모에 참여할 수 없으며, 당선될 경우 입상을 취소할 수 있다.

1) 심사위원(이하 ‘위원’이라 한다.) 또는 그 배우자나 배우자였던 사람이 응모업체의 당사자이거나 업체의 당사자와 공동권리자 또는 공동의무자인 경우

2) 위원이 응모업체의 당사자와 민법상 친족이거나 친족이었던 경우

3) 위원이나 위원이 속한 법인·단체 등이 응모업체 당사자의 대리인이거나 대리인이었던 경우

4) 위원이 최근 3년 이내에 응모업체에 임원 또는 직원으로 재직한 경우

5) 위원이 최근 2년 이내에 응모업체와 관련하여 대가를 받고 자문, 연구, 용역(하도급을 포함), 감정 또는 조사를 한 경우

6) 응모자는 위원에게 심사의 공정을 기대하기 어려운 사정이 있는 경우에는 그 근거자료를 우리 도에 제출하여 기피신청을 할 수 있다. 다만, 공모의 심사가 완료된 이후에는 위원에 대하여 어떠한 이의도 제기할 수 없다.

7) 본 사업은 발주기관 등의 내부사정에 따라 변동될 수 있으며 이 경우 발주기관의 지시에 따라야         한다.

8) 입상작에 대한 보상금은 특별한 사유가 없이 통지일로부터 30일 이내에 공모안의 작성 비용에 대한 보상 요청을 하지 아니하는 경우에는 보상금에 대한 권리를 포기한 것으로 간주한다.

5.4 당선 설계자의 의무

가. 당선작의 설계자는 심사위원회의 보완 요구사항과 발주기관의 요구사항으로 변경 등이 필요한   경우 기본 및 실시설계에 이를 반영하여야 한다.

나. 당선작의 설계자는 해당 설계에 대하여 발주기관과 기본 및 실시설계용역을 체결할 의무를 갖는다. 다만, 발주기관의 사정으로 해당 용역을 이행할 수 없는 경우에는 그러하지 아니한다.

다. 설계용역 계약을 이행할 때 전기․통신․소방 분야 설계에 대한 자격이 없는 경우에는 관련 규정에 의한 전기․통신․소방 분야 설계자와 분담이행방식으로 공동도급 하여야 한다.

라. 본 설계용역비는 사업에 필요한 각종 심의 및 인․허가 등의 각종 기술용역 및 제반업무를 포함하며, 기타 발주자가 요구하거나 필요로 하는 자료의 제출 등 제반사항 이행비용이 포함되어 있다.

마. 발주기관이 요구하는 경우 녹색건축, 건축물 에너지효율등급, 장애물 없는 생활환경 인증에 필요한 제반절차를 수행하여야 하며 비용과 인증 시 필요한 수수료는 발주자가 부담한다.

바. 발주기관은 설계과정에서 필요한 경우 설계수정, 변경, 보완을 요구할 수 있으며, 설계자는 특별한 사유가 없는 한 이에 따라야 한다.

사. 설계 중 각종 협의, 관련절차 이행 및 발주처 사정 등으로 과업이 지연될 경우 발주기관의 승인         하에 과업기간을 연장할 수 있다.

아. 제시된 사업규모는 개략치로 실시설계에 따른 사업규모 변동에 따라 용역비를 정산할 수 있다.

자. 설계용역을 수행함에 있어 사전조사를 소홀히 하여 건설공사의 소요비용을 현저히 증가시키거나         과장 및 허위 사실이 확인될 경우 그 계약(자격)을 해지(박탈) 및 행정처분을 할 수 있다.

차. 문의처

1) 공모기관 : 제주특별자치도 도시디자인담당관(☎ 064-710-2744)

2) 발주기관 : 제주특별자치도 문화정책과(☎ 064-710-3413)

Ⅱ. 세부 설계지침

1. 계획 개요

1.1 계획 범위 및 내용

가. 제주특별자치도 제주시 한림읍 월림리 115-94번지(대지면적: 1,926㎡)

■ 대상지 위치도

■ 지적도

계획 대상지

계획 대상지

나. 입지여건

1) 대상지는 제주특별자치도 제주시 한림읍 월림리, 한경면 저지리 일대의 저지 문화지구 내에 위치함

2) 대상지는 계획관리지역으로 북측 임야, 동측 임야 및 문화시설 건축 중인 부지가 소재하고 있으며 남측으로 약 6m도로(포장부분 약 4m)에 접하고 있음

3) 사업부지는 동서측으로 비교적 긴 장방형으로서 대체로 평탄하나 북측의 인접 토지와는 약 1~2m 정도의 표고 차이가 있는 토지임

다. 계획내용

1) 건축물은 관련법령 등의 규정에 적합하여야 하며 규모는 연면적 500㎡를 기준으로 ±5% 범위 내에서 조정 가능함

2) 층수는 지상 2층으로 계획하며, 설계자의 의도 및 용도에 맞는 계획 층고를 자유롭게 결정하되, 건축물의 높이는 저지 문화지구 주변의 자연현황과 조화롭게 계획하여야 함

1.2 예정 공사비

가. 예정 공사비는 1,800백만원(부가세 포함)으로 건축(토목, 기계 포함), 전기, 통신, 소방, 부대시설 등 모든 공사를 포함한다.

나. 응모자는 추정 공사비의 금액 안에서 모든 공사가 가능하도록 설계해야 하며, 제공되는 서식에 따라 추정 공사비 개략 내역서를 작성하여야 한다.(제로에너지, 녹색건축, 에너지효율 등급, BF 등 관련법령의 규정에 의한 각종 인증에 따른 개략 내역서 포함)

다. 공사비는 발주처의 사정에 따라 추진과정에서 조정될 수 있다.

2. 설계의 기본방향 및 고려사항

2.1 건축계획의 기본방향

가. 저지 문화지구의 주변 여건을 반영한 조화로운 계획이 되도록 하여야 하며 문화체육관광부의  생활문화센터 세부 가이드라인의 요건에 적합하도록 필수시설의 종류 및 면적기준을 반드시   준수하여 계획에 반영하여야 한다.

나. 입주 예술인 및 방문객들의 일상적인 커뮤니티 공간으로 운영 사용할 수 있도록 하고 공공성과 개방성이 확보될 수 있도록 계획하여야 한다.

다. 생활문화센터인 건축물의 기능을 고려하여 저지 문화지구와 연계한 주 기능을 차질없이 수행할 수 있도록 공간을 구성 배치하여야 한다.

라. 각각의 공간이 상호 보완적이고 유기적으로 운영될 수 있도록 하고 보완적으로 이용될 수 있는 창의적인 공간계획이 되도록 한다.

마. 건축(토목, 기계 포함), 전기, 통신, 조경 등 각 분야 간 긴밀히 협조하여 기능 유지에 적합하고 상호 연관성이 있도록 계획하여야 한다.

바. 건축계획은 다음과 같은 사항을 고려하여 계획한다.

1) 저지 문화지구 여건과의 조화성

① 저지 문화지구 여건 및 주변 환경과의 조화

② 문화지구 내 생활문화센터의 역할 수행에 적합한 기능 및 공간계획

③ 독창적이며 예술성을 살린 디자인 계획

2) 쾌적한 공간 환경 제공

① 각 구성 공간의 기능 및 역할, 동선체계를 고려한 공간 배치

② 구조물의 방수, 결로 및 배수의 효율적인 처리 방법 고려

③ 외벽의 단열 및 습도를 고려한 설계 계획

④ 다중이용시설의 실내공기질 유지기준에 적합한 실내 환경 조건 검토 반영

3) 합리적인 공간구성 및 운영관리

① 각 실별 공간 구성에 대하여는 문체부의 생활문화센터 조성사업의 세부가이드라인과 실별 규모계획에 적합하도록 계획에 반영

② 각 공간별 기능에 적합한 동선 구성 및 운영체계 반영

③ 마주침 공간은 입주 예술인, 방문객, 지역 주민들을 위한 공동체 공간이면서 저지 문화지구의 특성을 반영한 문화예술 전시가 가능하도록 다목적 공간으로 계획

④ 방음공간은 주민자율 공간으로 음향시설과 방음시설을 계획하여 음악, 소리 등의 문화예술   활동을 위한 공간으로 계획

⑤ 마루공간은 무용 등 동적 문화예술 활동을 위한 주민자율 공간으로 계획

⑥ 학습공간은 그림, 공예, 서예, 독서, 회의 등 정적 문화예술 활동을 위한 주민자율 공간으로 계획

⑦ 동아리연습실은 소규모 인원인 그룹이 별도로 문화예술 활동을 할 수 있는 공간으로 계획

⑧ 1층 주출입구를 통한 이용자 관리와 통제가 가능하도록 계획

사. 전체적인 건축 규모 및 각 실별 제시 규모를 기준으로 배치하되, 필요할 경우 문화체육관광부의 생활문화센터 조성사업 세부가이드라인 필수시설 이외의 사항에 대하여는 변경하여 계획할 수 있다.

아. 각 시설의 기능 및 역할을 고려하여 적합한 규모 및 시설을 계획하여야 한다.

자. 관련법령의 기준에 의한 각종 인증, 계획 등을 적합하도록 계획에 반영하여야 한다.

차. 사용재료 및 설비는 각 실의 용도 및 기능에 적합하여야 하며 유지관리에 적합하고 쾌적한 환경을 유지할 수 있도록 반영하여야 한다.

2.2 설계 시 고려사항

가. 설계안 제출 시점에서 관계법령의 규정에 적합하여야 한다.

- 제출된 설계안은『건축법』,『국토의 계획 및 이용에 관한 법률』,『다중이용시설등의실내공기질관리법』,『환경·교통·재해영향평가법』,『신에너지및재생에너지개발·이용·보급촉진법』,『공공기관 에너지이용 합리화 표준지침』,『신재생에너지 도입 가이드라인』,『제주특별자치도 주차장 설치 및 관리 조례』및 기타 관련법령, 관련 조례 등에 저촉됨이 없어야 하며 별도의  시설기준이 있는 경우에는 그 기준에 적합해야 한다.

나. 문화지구 여건 및 주변 여건에 따른 자연환경, 입지조건 등을 분석하여 계획에 반영하고, 차량의 진․출입과 문화지구 방문객 등 보행자 동선 등을 고려한 합리적이고 원활한 동선체계를 계획  하여 반영하여야 하며 장애인 및 노약자들이 편리하고 안전하게 이용할 수 있도록 계획한다.

다. 경제적이고 친환경적인 재료를 사용하되 내구성, 안전성이 우수하며 시공성이 용이하고 미관 및 기능적인 면에 부합되는 재료를 선택하여야 한다.

라. 구조물의 방수, 결로 및 배수의 효율적인 처리 방법, 진동 및 소음 방지 방법과 외벽의 단열 및         습도를 고려한 설계를 계획한다.

마. 주변 환경과 조화되고 저지 문화지구의 상징성이 나타날 수 있도록 입면 및 마감을 계획하고  독창적인 이미지를 나타낼 수 있도록 계획하여야 한다.

바. 1층 주 출입구를 통한 이용자 관리 및 통제가 가능하도록 계획하여야 한다.

사. 각 세부시설은 장애인을 위한 상호보완이 가능한 시설로 조닝계획이 되어야 하며, 층간 이용 시         불편없이 사용할 수 있도록 배치 계획되어야 한다.

아. 관련법에 적합하고 필요한 행정적, 법적 절차 추진방법 등을 검토하여야 하며, 효율적인 공간   활용 동선계획을 극대화하기 위한 공간 구성 및 기능에 적합하도록 계획하여야 한다.

자. 장애물이 없는 생활환경 인증, 신재생에너지 이용 의무화 등 관련법령의 규정에 의한 인증 및 시설기준 등에 적합하도록 계획하여야 한다.

3. 부문별 설계지침

3.1 일반사항

가. 설계는 건축(토목 및 기계 포함), 전기, 통신, 소방, 기타 부대시설 등 다른 공종과 상호 연계가 원활히 이루어지도록 계획하여야 한다.

나. 건축물의 기능은 설계공모지침에 명기된 기능 이상으로 계획하며, 공간의 연계성이 유지되도록  설계하여야 한다.

다. 각 시설의 공간구성 내용은 공간의 운영 및 유지관리에 적합하도록 계획되어야 한다.

라. 건축 부지여건에 적합하고 합리적인 내용을 반영하여 계획하되 관련법령 등의 규정에 적합하고  경제성과 안전성이 확보되도록 하여야 한다.

마. 문화지구 등 주변 지역의 여건을 우선 반영하고 제주의 고유한 문화와 지역적 특성을 최대한  반영한 제주다운 건축경관이 조성될 수 있도록 계획하여야 한다.

바. 저지 문화지구의 예술인 마을과 주변 지역의 스케일 및 현황, 계획내용(현장 설명 시 별도 제공)을 고려하여 조화로운 디자인이 되도록 계획에 반영하여야 한다.

사. 어린이, 장애인, 노인, 임산부 등 사회적 약자를 고려한 유니버설디자인 등 공공디자인 기법이 적용된 건축계획이 이루어지도록 하여야 한다.

아. 건축물 유지 관리가 용이하고 경제적인 건축물이 되도록 한다.

자. 대상 부지 및 계획 건축물에 적용되는 각종법령, 규정, 규칙, 기준, 조례 등의 내용에 적합하도록 계획에 반영하여야 한다.

3.2 배치계획

가. 시설의 배치계획은 다음에 따른다.

- 저지 문화지구의 주변 환경 등 사업부지의 여건을 고려하여 배치계획 시 조망을 확보하도록 하고 입주 예술인, 방문객 등 이용대상자들을 위해 합리적인 공간을 배치하여야 한다.

- 전면도로에 진입하는 관람객 등 보행자의 주된 접근과 조망을 고려한 동선계획이 되도록 계획한다.

- 외부에 주차장 및 야외 프로그램 운영 등을 위한 공공성을 가지는 공간을 건축물과 전면도로 사이 외부 공간에 구성하는 배치계획이 되도록 조닝을 계획한다.

나. 지상의 장애인 주차공간을 제외한 옥외공간은 진입광장, 보행로 및 쉼터 등이 포함될 수 있도록         계획한다.

다. 계획부지에 유기적인 차량 및 보행동선 체계를 수립한다.

라. 자연채광과 인공조명을 적절하게 이용하고 냉ㆍ난방 효율성을 최대한 고려하여 설계한다.

마. 우수한 자연경관을 최대한 활용하여 배치 및 평면계획 시 상부층 조망을 확보할 수 있도록 계획한다.

3.3 평면계획

■ 실별 용도 및 규모계획(안)

구분	세부시설	면적(㎡)	비율(%)	비고
생활문화센터	마주침공간	200	40	1곳
	방음공간	30	6	1곳
	마루공간	30	6	1곳
	학습공간	50	10	1곳
	동아리연습실	40	8	2곳
	관리실, 홀, 화장실, 계단, 창고 등	150	30
	합계	500	100

※ 마주침 공간은 저지 문화지구의 여건을 고려하여 전시와 입주 예술인, 방문객들을 위한 공동체 공간 및 소통공간으로 활용이 가능하도록 저층부에 계획함.

※ 각 용도별, 실별 계획은 위 표에서 정한 범위 내에서 설계자의 의도에 따라 조정 가능

※ 전체 연면적은 ±5% 범위 내에서 계획하여야 한다.

※ 문체부의 생활문화센터 가이드라인에 따라 필수시설은 반드시 적용하여 설계

- 필수시설: 마주침공간(실면적 최소 50㎡ 이상, 1개소 이상), 방음공간(실면적 최소 30㎡ 이상, 1개소 이상) 마루공간 또는 학습공간(실면적 최소 30㎡ 이상, 1개소 이상)

※ 세부시설에 대한 용도와 면적 등은 발주처의 여건에 따라 변경 가능

※ 유니버셜디자인, 장애물 없는 생활환경 적극 적용 등

가. 각 단위공간은 기능과 용도에 부합되도록 최대한 자연채광과 환기를 고려하여야 한다.

나. 입구, 계단, 화장실 등 필요한 공용공간을 확보하여 쾌적하고 다양한 분위기를 조성할 수 있는 공간을 계획을 하여야 한다.

다. 기능별 명쾌한 동선 분리를 하여 혼잡이 발생되지 않도록 한다.

라. 각 실별 구성, 면적, 천정고, 색채, 마감재료, 설비 등은 해당 공간의 특성과 기능에 적합하도록 하고 설계도서에 명확히 기재하여야 한다.

마. 각 시설의 기능이 원활하게 유지되도록 각 실별로 유기적인 체제구성이 필요하며 이를 지원하는  지원시설도 효과적으로 연결되도록 계획하여야 한다.

바. 시설물은 최소인원으로 운영 및 관리가 가능하도록 경제적인 설계가 되도록 평면을 구성한다.

사. 각 실별 계획시 고려사항

1) 마주침 공간

⦁ 마주침공간은 생활문화센터의 중심 공간으로 저지 문화지구의 여건을 고려하여 전시와 입주 예술인, 방문객들을 위한 공동체 공간 및 소통공간으로서 안내공간 + 휴식 및 상호교류 공간 + 정보  제공 공간으로의 기능을 고려하여 계획한다.

⦁ 마주침공간은 개방형 공간으로 이용자의 접근성을 높일 수 있도록 공간 배치를 한다.

⦁ 지역 주민의 커뮤니티 활성화를 위해 외부 공간과 적정하게 연계하여 계획한다.

2) 방음공간

⦁ 방음공간은 지역 주민들의 합창, 밴드 등 각종 음악을 연습할 수 있는 공간으로 소음에 대비한 방음시설을 계획한다.

⦁ 소음 발생시설로 정적인 시설과 분리 배치한다.

3) 마루공간

⦁ 지역 주민들의 무용, 발레, 요가 등의 활동을 연습할 수 있는 공간으로 소음에 대한 방음시설 및 층간 소음을 최소화 할 수 있도록 계획한다.

⦁ 소음 발생시설로 정적인 시설과 분리 배치한다.

4) 학습공간

⦁ 학습공간은 교육, 체험, 실습, 회의 등 정적인 활동 공간으로 계획한다.

⦁ 학습공간은 필요에 따라 조정할 수 있도록 가변형으로 계획한다.

⦁ 정적인 활동 공간으로 소음 발생 시설과 분리 배치한다.

5) 동아리 연습실

⦁ 미술, 공예 등 지역주민의 자율적 동아리 구성 및 활동을 위한 공간으로 소음 발생에 대비한 방음시설 및 층간 소음을 저감할 수 있도록 계획한다.

⦁ 각각의 동아리실 별로 독립성을 확보할 수 있도록 계획한다.

3.4 입면계획

가. 건물 외관은 주위환경 및 경관과 조화되도록 하고, 건축물의 특성을 유지하되, 건축물이 인지도를 확보할 수 있도록 한다.

나. 외장재는 시설 특성을 고려하고 경제성, 시공성, 기능성, 내구성 및 유지보수를 고려하여 적용 하도록 한다.

다. 외부 색채 및 디자인은 주변 환경을 고려하여 조화롭게 계획한다.

라. 창호는 열손실, 소음, 채광, 환기, 조망 등을 고려하여 적합하게 계획한다.

3.5 교통ㆍ보행 동선계획

가. 관계법령의 조건을 따르되 주차장의 위치 및 형태, 접근로 등은 이용자의 이용 편의를 고려하며 배치한다.

나. 장애인, 노약자를 배려하여 Universal Design의 개념을 적극적으로 반영하여 적절하게 계획하되 주 진입공간에 인접하여 계획하도록 한다.

다. 휠체어 보관소, 유모차 보관소 등을 반영하여야 한다.

⦁ 주출입구에는 휠체어 보관 장소를 설치하고, 장애인들이 쉽게 접근할 수 있도록 경사로를 설치하거나 지면과의 단차가 없도록 계획하여야 한다.

⦁ 외부에 설치할 경우 눈과 비로 인한 불편함이 없도록 필로티 하부 배치 또는 차양시설을 설치

라. 보행동선과 차량동선은 교차되거나 혼재되지 않도록 계획한다.

마. 야간 이용 시 안전사고 예방을 위해 주차장 주변 조명계획 및 긴급 시 연락장치 설치 등도 적극적으로 검토하도록 한다.

바. 보행자의 안전을 고려한 보차분리를 계획하며, 법적기준에 적합한 장애인 및 교통약자를 위한 주차를 계획한다.

※ 동선계획 시 아래 사항을 참고할 것.

⦁ 인접도로와 대지의 단차를 고려하여 보행로 폭, 경사로 등은 장애인 등의 편의시설 설치기준에 적합하도록 주 진출입로는 무단차로 계획

⦁ 지역 주민, 관리자, 차량(일반/관리/서비스) 동선을 고려한 동선계획

⦁ 장애인 및 교통약자 주차장은 접근이 용이한 곳에 계획

⦁ 화재‧비상시 신속하고 효율적인 대처가 가능하도록 대피동선 및 소방진입용 동선계획 수립

3.6 단면계획

가. 용도·기능별 특성을 고려한 기능적 단면 조닝계획을 통해 서로 독립되면서도 상호 연관성을           가질 수 있도록 하며, 수직·수평동선이 원활하고 효율적인 층별 계획이 이루어지도록 한다.

나. 층고는 각 용도별 기능의 특성을 고려하여 충분한 높이를 확보하고 기계설비, 전기설비, 구조시스템 및 유지관리측면을 고려한 높이 이상으로 한다.

다. 장애인, 노인, 임산부 등의 층간 이동 등 관련법령의 규정 사항을 반영하여 계획하여야 한다.

3.7 재료 및 색채계획

가. 저지 문화지구 여건 반영과 지역적 특성을 고려한 재료 및 색채계획을 한다.

나. 사용자재는 관련법령의 규정에 적한한 자재를 계획에 반영한다.

3.8 흡음 및 방음·방진 계획

가. 각 실별 특성을 반영한 공간 이용에 적합하도록 흡음. 방음. 방진계획을 반영한다.

3.8 구조계획

가. 모든 구조계획은 합리적이어야 하며, 관련법령 등 규정에 적합하도록 계획하여야 한다.

나. 제반 하중 하에서 구조물에 유해한 영향이 미치지 않도록 설계하여야 한다.

다. 구조물에 사용성 및 내구성 기준 이상의 균열이 발생하지 않도록 구조계획 및 설계상 배려하여 계획한다.

라. 재난과 지진, 풍하중, 지반침하 등 각종 변형을 고려하여 계획하여야 한다.

마. 구조의 안전성능은 관련법령 등 규정에 따라 계획하여야 한다.

바. 진동 및 소음에 대한 안정성을 확보하여야 한다.

3.9 조경계획

가. 저지 문화지구의 주변 환경과 관련법령의 규정을 고려하여 필요한 범위 내에서 조경계획을 반영한다.

나. 생활문화센터의 기능과 내외부 공간의 활용을 고려하여 조경계획을 하여야 한다.

다. 조경계획은 건축물 및 주변경관과 조화되어야 하며, 조경공간은 건축물 진입공간, 휴게공간 등과 유기적인 연계가 되도록 디자인하여야 한다.

라. 지역특성 및 외부 녹지 환경과의 연계를 고려하여 자연적이고 개방적인 옥외공간을 조성한다.

마. 수목선정은 문화지구 주변 여건에 적합한 수종으로 선정하되 생태적 특성을 고려하여 설계에 반영하여야 한다.

바. 옥외시설물, 포장 등은 건물의 색채, 마감재 등과 조화되도록 계획하며, 통일성ㆍ일관성을 고려하여야 한다.

3.10 기타계획

가. 현재 지형조건 및 주변 여건에 조화되는 부지조성을 계획하고 절성토는 최소화 되도록 한다

나. 건축물의 배치에 따라 적절한 급수, 오수, 우수, 전기, 통신 등 설비를 계획하여 반영한다.

다. 각 실별 기능에 적합하고 관련법령의 규정에 적합한 기계설비, 전기설비, 정보통신설비, 소방설비 등을 계획하여야 한다.

라. 장애물 없는 생활환경인증(BF) 등 관련법령의 규정에서 정한 취득대상 각종 인증기준에 적합  하도록 계획하여야 한다.

Ⅲ. 각종 서식

1. 설계공모 등록신청서 [서식 1]

2. 대표자 선임계 [서식 2]

3. 공동응모협정서 [서식 3]

4. 응모자청렴서약서 [서식 4]

5. 설계공모 서면질의서 [서식 5]

6. 설계공모 작품제출서 [서식 6]

7. 심사 후 입상작 확인용 [서식 7]

8. 건축개요 및 시설면적표 [서식 8]

9. 각층별 세부용도 및 면적표 [서식 9]

10. 관련법규 검토서 [서식 10]

11. 추정 예상공사비 개략내역서 [서식 11]

〈 서식 1 〉

설계공모 등록신청서
※ 접수번호		2022 -
대 표 설계사무소	업 체 명		사업자(법인)등록번호
	소 재 지		전화번호 핸드폰 (FAX번호)
	E-mail
공동응모 설계사무소	업 체 명		사업자(법인)등록번호
	소 재 지		전화번호 핸드폰 (FAX번호)
	E-mail
제주특별자치도에서 추진하는「저지 문화지구 생활문화센터 조성사업」건축설계 공모에 있어서 공모요강 및 설계지침을 준수하여 응모할 것을 신청합니다. 구비서류 : 설계지침서 참조 ※ 두 업체가 설계사무소가 합동 또는 공동으로 작품을 제출 시 공동응모자란에 기재함 2022.. . . 신청인 : 대표자 (인) 제주특별자치도지사 귀하

〈 서식 2 〉

대 표 자 선 임 계

본인은 ○○건축사사무소의 공동대표로서 제주특별자치도에서 시행하는 「저지 문화지구 생활문화센터 조성사업」건축설계  공모에 관한 모든 권한을 본 설계사무소 공동대표 ○○○ 에게 위임합니다.

2022 .    .    .

○○○ 건축사사무소

건축사 ○○○ (인)

○○○ 건축사사무소

건축사 ○○○ (인)

※ 하나의 설계사무소에 대표 건축사가 2인 이상 있거나 두 업체 이상의 설계사무소가 합동으로 작품을 제출 시 한 사람의 대표자를 선임해야 함.

제주특별자치도지사 귀하

〈 서식 3 〉

「저지 문화지구 생활문화센터 조성사업」건축 설계공모

공 동 응 모 협 정 서(예시)

제1조(목적) 이 협정서는 제주특별자치도에서 주최하는「저지 문화지구 생활문화센터 조성사업」건축 설계공모를 ○○○와 공동으로 응모하여 업무를 수행함에 있어서 각 업체가 준수하여야 할 사항을 정함에 있다.

제2조(공동응모의 대표) 공동응모 대표업체(이하 대표업체)의 명칭, 사무소의 소재지 등은 다음과 같다.

1. 업  체  명 :

2. 소  재  지 :

3. 대표자성명 :

제3조(공동응모의 구성원) 대표업체를 제외한 공동응모업체의 구성원은 다음과 같다.

1. 업  체  명 :

2. 소  재  지 :

3. 대표자성명 :

제4조(대표업체의 권한) 대표업체는 제주특별자치도 및 제3자에 대하여 공동응모 업체의 구성원을 대표하여 문서의 제출 및 수령, 권리의 획득 및 포기 등에 관한 의사표시 권한을 가진다.

제5조(효력기간) 본 협정서는 당사자간의 서명과 동시 발효하며, 본 업체는 공모의 이행으로 종결된다. 다만, 당선작으로 결정되어 기본 및 실시설계를 시행하는 경우에는 실시설계 종료 후 종결된다.

제6조(의무) 공동응모업체 구성원은 제1조에서 규정한 목적을 달성하기 위하여 신의를 바탕으로 성실하게 필요한 모든 지식과 기술을 활용할 것을 약속한다.

제7조(책임) 공동응모업체의 구성원은 제주특별자치도에 대한 의무를 이행함에 있어   상호 협의하여 공동으로 책임을 진다.

제8조(구성원 상호간의 책임) 구성원은 과업수행과 관련하여 제3자에게 끼친 손해를  상호 협의하여 배상한다.

제9조 [구성원의 출자비율] ①공동응모업체의 출자비율은 다음과 같이 정한다.

1. ○○○ :     %

2. ○○○ :     %

②제1항의 비율은 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 변경할 수 있다.

1. 발주기관과의 계약내용 변경에 따라 계약금액이 증감되었을 경우

2. 공동응모업체의 구성원 중 파산, 해산, 부도 등의 사유로 인하여 당초 협정서의 내용대로 계약이행이 곤란한 구성원이 발생한 경우

제10조(권리, 의무의 양도제한) 구성원은 이 협정서에 의한 권리, 의무를 제3자에게 양도할 수 없다.

제11조(기타)

① 구성원 중 대표업체가 중도에 탈퇴하거나 그 일원의 탈퇴로 응모 자격요건에 미달하게 될 경우에는 응모작품을 제출할 수 없다.

② 구성원 중 일원이 중도탈퇴 하였을 때에는 즉시 제주특별자치도에 서면으로 신고하여야 하며 탈퇴업체를 다른 업체로 교체할 수 없다.(대표업체만 응모)

제12조(협정서 작성 및 보관) 위와 같이 공동응모 협정을 체결하고 그 증거로 협정서 각 1통씩을 작성하여 공동응모구성원이 기명, 날인하여 각자 보관한다.

2022.   .

∙ 대표업체

주    소 :

업 체 명 :                       (전화번호 :             )

대 표 자 :                       (인)

∙ 공동응모업체구성원

주    소 :

업 체 명 :                       (전화번호 :             )

대 표 자 :                       (인)

〈 서식 4 〉

응모자 청렴서약서

금번 제주특별자치도에서 공모하는「저지 문화지구 생활문화센터 조성사업」건축 설계공모에 작품을 응모함에 있어 건축설계지침 내용의 제반사항을 반드시 준수할 것이며, 특히, 입찰, 낙찰 계약의 체결 및 이행에 있어서 직접 또는 간접적으로 증여, 금품, 향응 등을 행사할 경우 당선작 등 기타 입상작품을 취소함은 물론, 어떠한 경우에도 이의를 제기하지 않고, 민․형사상의 책임을 감수하겠기에 이에 청렴 서약서를 제출합니다.

2022.   .    .

□ 응모자

소속업체	주소	전화번호	성명(날인)

* 공동응모자도 서약서 기입

제주특별자치도지사 귀하

〈 서식 5 〉

설계공모 서면 질의서
대 표 자	(인)	신 청 접수번호
업 체 명		전화번호
소 재 지		FAX번호
전자우편 (E-mail)
지 침 서 (Page)	질 의 내 용

〈 서식 6 〉

설계공모 작품제출서
접수번호		2022 -
대 표 설계사무소	업 체 명		사업자(법인)등록번호
	소 재 지		전화번호 핸드폰 (FAX번호)
	E-mail
공동응모 설계사무소	업 체 명		사업자(법인)등록번호
	소 재 지		전화번호 핸드폰 (FAX번호)
	E-mail
제주특별자치도에서 추진하는 「저지 문화지구 생활문화센터 조성사업」건축설계 공모에 작품을 제출합니다. 첨부 : 1. 설계도판. 2. 대표이미지 및 도면, 각종 제출 서류 등 2 0 22 . . . 신청인 : (인) 제주특별자치도지사 귀하

〈 서식 7 〉

심사 후 입상작 확인용
건축 설계공모명
건축사사무소명
응 모 자 명	(인) ※ 반드시 건축사(공동응모인 경우 모두날인) 날인
응모작품(정면도 또는 3차원 이미지) 붙임

〈 서식 8 〉

건축개요 및 시설면적표

구 분		건축개요	비 고
건물개요	대지위치
	지역지구
	대지면적	㎡
	도로현황
	연 면 적	㎡
	건축면적	㎡
	건 폐 율	%
	용 적 률	%
	구 조
	층 수
	최고높이	m
외부마감
설비개요
주차개요
조경개요
기타사항

〈 서식 9 〉

각층별 세부용도 및 면적표

층 별	용 도	면 적 (㎡)	비 고
총 계
	소 계
	소 계
	소 계
	소 계
	소 계
	소 계

〈 서식 10 〉

관 련 법 규  검 토 서

법 규 명 및 조 항	대 상	법 적 기 준	설 계 기 준	비 고

〈 서식 11 〉

추정 예상공사비 개략내역서

공사명 : 저지 문화지구 생활문화센터 조성사업

품 명	규격	단위	수량	재료비	노무비	경비	계	비고 (구성비)
건축공사
토목공사
기계공사
조경공사
전기공사
통신공사
소방공사
○○공사
○○공사
제 경 비 (비율계산)
계