현대중 다목적강당 및 급식소 증개축공사 설계공모 지침서

2023. 08.

[ 현  대  중  학  교 ]

목        차

Ⅰ. 사업개요

1. 사업의 목적 -------------------------------------------------  1

2. 사업개요-----------------------------------------------------  1

3. 입지현황-----------------------------------------------------  1

Ⅱ. 건축설계공모 지침

1. 설계공모 목적 ----------------------------------------  2

2. 설계공모 방법----------------------------------------------  2

3. 설계공모 응모 자격--------------------------------------  2

4. 설계공모 일정------------------------------------------  3

5. 기타사항--------------------------------------------  6

Ⅲ. 공모안 제출 및 작성지침

1. 공모안 제출------------------------------------------------  15

2. 공모안 작성지침---------------------------------------------  15

Ⅳ. 평가 및 당선작 선정

1. 평가 목적---------------------------------------------- 18

2.  평가 방법--------------------------------------------------  18

3. 작품심사 및 입상작 선정--------------------------------  18

4. 사전검토 실격․감점항목 기준 및 심사기준표 ----------------  18

5. 기타사항-----------------------------------------------  20

Ⅴ. 설계(안) 작성지침

1. 기본지침----------------------------------------------------  23

2. 건축계획---------------------------------------------------  24

3. SPACE PROGRAM----------------------------------------  27

4. 사업부지 현황 및 배치----------------------------------------- 28

5. 심사위원 명단------------------------------------------ 29

Ⅰ. 사 업 개 요

1. 사업의 목적

가. 현대중학교는 체육수업,스포츠클럽활동 등의 학교 정규 교육 과정의 정상적인 운영이 어려워 다목적강당 증축과 심각한 급식소의 노후화로 인한 문제점 해소를 통한 학생들의 위생적이고 안전한 급식 제공 및 급식종사자 업무 환경을 개선하기 위해 다목적강당 및 급식소 증개축공사가 필요함

나. 주변 특성과 여건 등을 반영하여 우수한 건축물을 조성하기 위해서 설계공모를      통해 창의성과 디자인이 우수한 설계(안)을 선정

2. 사업개요

가. 건  명 : 현대중 다목적강당 및 급식소 증개축공사

나. 위  치 : 울산광역시 동구 서부동 238-21외 2필지

다. 계획규모 (기존 건축물 개요는 건축물 관리대장 참조)

ㆍ대지면적 : 38,016㎡

ㆍ연 면 적 : 증축 면적 : 2,271.0㎡ (± 5% 이내)

. 규   모 : 필로티주차장(1층), 급식소(2층), 다목적강당(3층)

라. 예정공사비 : 6,645,348천원 (부가가치세 포함)

마. 설계기간 : 용역착수일로부터 150일간 (설계심의 포함)

바. 설계용역비 : 345,558,000원

(부가세, 건축,토목,기계,전기,통신,소방,인증수수료,지질조사비,추가설계대가요율,

,손해배상보험료 포함)

사. 시설물규모

건물명	건축면적(㎡)	연면적(㎡)	비고
본관동	920	2,271.0	증개축
별관동	577.9	1,984.0	철거(석면포함) (지하1층~지상4층)

※ 기타 설계과업범위

1) 설계용역비에는 설계도서, 건축사손해배상공제, 공공기관 에너지효율등급(1++등급)인증

수행, 제로에너지예비인증(5등급), 설계의 경제성 등 검토(설계VE)에 따른 설계업무 협조, 시행계획협의(건축허가 등) 도서 작성, 범죄예방 환경설계(CPTED) 계획, 에너지절약계획서의 작성 및 각종 인허가 등 관련 행정절차, 지질조사 2공이 포함돼 있음.

3. 업무내용

가) 설계업무(계획설계, 중간설계, 실시설계)

나) 사후 설계관리(건축물관리대장생성 및 작성 제출, 시설이력시스템 입력)

다) 건축물에너지효율등급 및 제로에너지 취득

라) 제로에너지건축물 5등급 인증

마) 건축물의 범죄예방(CPTED) 설계

바) 설계의 안전성 검토

사) 건축 인·허가, 각종 심의자료 작성 등 관련 행정절차 이행

아) 수요자 중심 공용공간 인테리어 설계(발주처 협의)

자) 신에너지 및 재생에너지 개발‧이용‧보급에 관한 특별법에 따른 신재생에너지
비율인증

차) 설계자는 공공건축 설계의도 구현 업무수행지침 [국토교통부고시 제775호, 2023. 11. 4.]에 따라 건축과정에서 발주자가 요청할 경우에는 설계의도 구현 관련 업무에 적극 협조하여야 한다.(별도용역계약)

*에너지효율등급, 제로에너지 등의 인증 수수료는 용역비에 포함됨.

4. 입지현황

- 사업대상지는 행정구역상 울산광역시 동구 봉수로 238-21외 2필지

- 지역지구는 자연녹지지역, 교육연구시설(중학교) 임.

Ⅱ. 건축설계공모 지침

1. 설계공모 목적

건축 설계자를 선정함에 있어 건축 설계안에 대해 공모를 통하여 보다 창의적인 설계안을 제출한 설계자를 선정함으로써 울산교육의 위상을 높이고 교육시설의 발전을 도모함에 그 목적이 있다.

2. 설계공모 방법 : 일반공개공모(전국공모)

3. 설계공모 응모 자격

가. 응모자격

1) 건축사법에 의한 건축사자격을 소지하고 같은 법에 의하여 건축사업무 신고를 필한 자로서 같은 법에 의한 결격 사유가 없는 자이어야 한다.

2) 지역경제 활성화와 지역기술수준 향상을 위하여 본사의 소재지가 울산광역시 이외의 응모자는 울산광역시 소재 건축사사무소 개설자와 공동응모를 필수로 하여야한다.

3) 건축설계공모 공고일 기준으로 등록 취소, 휴업, 폐업, 업무정지 및 기타 이와 유사한 행정처분을 받은 자는 응모할 수 없다. (※응모신청서 등록 시에 건축사협회 등 공인기관에서 발급한 증빙서류를 첨부할 것)

4) 외국 건축사 자격을 취득한 자로서 건축사법에 의한 국내 건축사사무소 개설자와 공동업무수행 협약을 한 자. (단, 국내 건축사사무소 개설자를 대표자로 선임하여야 하며, 모든 법적권리와 의무사항은 대표자에게 귀속된다.)

5) 공동응모 하고자 하는 경우에는 공동응모 건축사 중에서 1인을 응모대표자로 지정하여야 한다.

6) 1개의 건축사사무소에서 2개안 이상의 응모를 할 수 없다.

※단, 설계공모 당선자(최우수작)는 용역계약시 전기, 통신, 소방분야 설계업면허가 없을 경우, 전기분야는 전력기술관리법 제14조의 규정에 의한 전력 종합설계업 또는 전력전문설계업 제1종 등록을 필한 자, 통신분야는 엔지니어링산업진흥법 제21조의 규정에 의한 정보관리부문(정보통신)에 엔지니어링활동주체로 등록을 필한 자 또는 기술사법에 의한 정보통신분야 기술사사무소를 개설 등록한 자, 소방분야는 소방시설공사업법 제4조 및 동법시행령의 규정에 의한 전문소방시설설계업 또는 일반소방시설설계업(기계․전기)등록을 필한 자와 공동도급으로 시행하여야 하며, (기계, 전기 등 계획부분도 평가항목에 포함), 지질조사분야는 엔지니어링산업진흥법 제21조의 규정에 의한 건설부분 중 토질·지질 전문분야에 엔지니어링 활동 주체로 등록을 필한 자 또는 기술사법 제6조의 규정에 의한 지질 및 지반분야 기술사사무소를 개설 등록한 자 중 중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률 제9조 및 동법 시행령 제10조 규정에 의한 직접생산증명서를 소지한 업체와 공동도급으로 시행 하여야 하며, 그 외 기타 각 분야별 설계도 각 분야별 법령에서 정하는 기준에 따라 기술사사무소 등록을 필하였거나 엔지니어링기술진흥법에 의한 활동주체로 신고를 필한 자가 설계하여야 한다.

나. 응모제한

1) 당해 설계공모를 주재하거나 관계하는 조직에 소속된 자

2) 응모 등록일 현재 관계 법령에 의한  3.가.1)항과 같은 결격사유가 있을 경우 응모 할 수 없음

4. 설계공모 일정

일 시	추 진 일 정	비 고
2023. 08. 30(수)	∘설계공모 공고	ㆍ조달청(나라장터), 현대중학교 홈페이지
2023. 09. 06(수)	∘참가신청	ㆍ현장접수 - 장소 : 현대중학교 행정실 1층 - 시간 : 14:00 ~ 15:30
2023. 09. 08(금)	∘질의접수	ㆍ질의시간 : 2023.09.08. 09:00~17:00 ㆍ접수방법 : 담당자 이메일(hdms8264@hanmail.net)
2023. 09. 12(화)	∘질의회신	ㆍ현대중학교 홈페이지게시 현대중학교 (hd.ms.kr)
2023. 10. 05(목)	∘공모 제출 및 접수	ㆍ현대중학교 행정실 1층 ㆍ시간 : 14:00 ~ 16:00시까지 시간엄수
2023. 10. 10(화)	∘평가	ㆍ현대중학교
2023. 10. 10(화)	∘입상작발표	ㆍ현대중학교 홈페이지게시 현대중학교 (hd.ms.kr)

※ 위 일정은 사정에 따라 변경될 수 있습니다.

가. 참가신청(등록)

1) 현장접수

가) 일    시 : 2023. 09. 06.(수)  14:00 ～ 15:30

나) 장    소 : 현대중학교 행정실 1층

2) 신청서류

가) 건축설계공모 응모신청서 1부

나) 위임장, 재직증명서 각 1부(대리인이 등록할 경우에 한함)

다) 대표자선임계(공동응모할 경우에 한함) 1부

라) 사업자등록증 사본 1부

마) 건축사면허증 사본 1부

바) 건축사사무소등록증 사본 1부

사) 인감증명서 1부

아) 사용인감신고서 1부

자) 법인등기부등본 1부(법인에 한함)

차) 국외 건축사자격증 사본

(외국건축사가 참여할 경우에 한함, 사실과 상이 없음 확인필)

카) 공동 응모자의 경우 공동응모협정서와 상기 해당서류를 각각 제출하여야 한다.

타) 정보이용동의서 1부.

파) 사전접촉금지서약서 1부.

※ 사본 제출 시 원본대조필란에 해당건축사 날인.

※ 외국어로 작성된 서류는 원본에 한글로 번역한 서류를 첨부하여 제출하여야 함.

하) 3.가.3)항에 대한 건축사협회 등 공인기관에서 발급한 증빙서류 1부.(행정처분확인서 등)

나. 현장설명

가) 별도의 설명회 개최나 과업 설명은 하지 않으며, “현장설명서”로 대체합니다.

다. 질의 및 답변

1) 질 의

가) 접수기간 : 2023. 09. 08(금) 09:00 ～ 17:00

나) 접수방법 : 담당자 이메일(hdms8264@hanmail.net)

다) 접수서식 : [서식 4]에 의함

2) 답 변

가) 회신일시 : 2023. 09. 12(화)

나) 회신방법 : 현대중학교 홈페이지게시 현대중학교 (hd.ms.kr)

3) 유의사항

가) 질의사항에 대한 현대중학교의 답변내용은 설계공모지침서를 추가 또는 수정한 것으로 간주한다.

나) 접수된 질의서의 내용이 설계공모지침과 직접 관련이 없는 사항이나 질의서가 관련 서식과 상이한 경우는 답변하지 않는다.

라. 공모안 제출

1) 제출일시 :  2023. 10. 05(목) 14:00 ~ 16:00. 직접제출 (우편제출 불가)

2) 접수장소 : 현대중학교 행정실 1층

3) 공모안 작성방법은 “Ⅲ.공모안 제출 및 작성지침”을 참고하여 작성하시기 바랍니다.

마. 평 가 및 제안보상

1) 평가일자 : 2023. 10. 10(화)

가) 주무관청의 요구 및 사업의 특수성을 고려하여 전문가로 복수의 평가위원을 구성합니다.

나) 평가 세부사항은 “건축설계공모 지침서”를 참조하시기 바랍니다.

2) 평가결과발표

가) 일 시 : 평가 후 개별통지하고 우리 교육청 홈페이지에 공개

3) 제안보상

가) 당선작 1점 - 기본 및 실시설계용역권 부여

나) 기타 입상자: 기타 입상자는 공모심사 점수가 높은 자 순으로 아래와 같이 보상비

(천원미만은 절사)를 지급한다.

- 4인인 경우: 공모심사 점수가 높은 자 순으로 예산의 10분의 4, 10분의 3,

10분의 2, 10분의 1 지급

- 3인인 경우: 공모심사 점수가 높은 자 순으로 예산의 10분의 4, 10분의 3,

10분의 2 지급

- 2인인 경우: 공모심사 점수가 높은 자 순으로 예산의 10분의 4, 10분의  3 지급

- 1인인 경우: 예산의 3분의 1 지급

다) 보상비 예산 : 금 10,000천원

5. 기타 사항

가. 제출기한 내 접수되지 않는 서류는 인정할 수 없으며 제출된 서류는 일체 반환하지 않습니다.

나. 질의사항은 반드시 서면으로 제출하여야하며, 이에 대한 답변은 현대중학교 행정실 홈페이지에 게시합니다

다. 기타 문의사항은 현대중학교 행정실(☎052-230-7370)로 문의하시기 바랍니다.

붙임 1. (서식1) 건축설계공모 응모신청서

2. (서식2) 대표자 선임계

3. (서식3) 공동응모 협정서

4. (서식4) 설계공모 서면질의서

5. (서식5) 건축설계공모 제안서

6. (서식6) 개인정보수집 및 이용동의서

7. (서식7) 사전접촉금지서약서

8. (서식8) 청렴서약서

[서식1]

건축설계공모 응모신청서
※ 접수번호
대 표 설계사무소	업 체 명 (건축사)			주민등록번호
	소 재 지			전화번호 (FAX번호) (E-MAIL)
공동응모 설계사무소	업 체 명 (건축사)			주민등록번호
	소 재 지			전화번호 (FAX번호)
현대중학교에서 주최하는 『현대중 다목적강당 및 급식소 증개축공사』 건축설계공모에 있어 공모요강 및 설계지침을 준수하여 응모할 것을 신청합니다. 첨부 등록서류 1부 (사업자등록증 사본, 건축사면허증 사본, 건축사사무소등록증 사본, 건축사면허수첩 사본, 법인등기부 등본, 위임장, 대표자선임계, 재직증명서, 인감증명서, 사용인감계, 국외건축사자격증 사본, 공동응모협정서) 2023. 00. 00. 신청인 : (인) (대표자) 현대중학교장 귀하
------------------------------------------ 절 취 선 -----------------------------------------
건축설계공모 응모신청 접수증
※ 접수번호							접 수 인
설 계 사무소명			전화번호 (FAX번호)
대 표 자 (건축사)			주민등록번호

[서식2]

대 표 자 선 임 계

본인은 ○○○ 건축사사무소의 공동대표로서 현대중학교에서 시행하는 현대중 다목적강당 및 급식소 증개축공사 설계공모에 관한 모든 권한을 ○○○ 건축사사무소 공동대표 ○○○ 에게 위임합니다.

2023.   .   .

대표건축사사무소 사무소명 :

대표건축사  성명 :

공동응모건축사사무소 사무소명 :

대표건축사  성명 :

○○○ 건축사사무소

대표건축사 ○○○

※ 하나의 설계사무소에 대표 건축사가 2인 이상 있거나 두 업체 이상의 설계사무소가 합동으로 작품을 제출시 한사람의 대표자를 선임해야 함.

[서식3]

공 동 응 모 협 정 서

제1조 (목적) 이 협정서는 현대중 다목적강당 및 급식소 증개축공사 설계공모를(       )와 (        )가 공동으로 응모하여 업무를 수행함에 있어서 각 업체가 준수하여야 할 사항을 정함에 있다.

제2조 공동응모 대표업체(이하 대표업체와 같다)의 명칭, 사무소의 소재지 등은 다음과 같다.

1. 업  체  명 :

2. 소  재  지 :

3. 대표자성명 :

제3조 (공동응모의 구성원) 대표업체를 제외한 공동응모업체의 구성원은 다음과 같다.

1. 업체명 :                      (소재지 :                          대표자 :       )

2. 업체명 :                      (소재지 :                          대표자 :       )

제4조 (공동응모 비율) 공동응모 비율은 다음과 같다.

1. 대표업체명 :                    (응모비율 :           )

2. 공동응모업체명 :                (응모비율 :           )

제5조 (대표업체의 권한) 대표업체는 주관기관 및 제3자에 대하여 공동 응모업체의 구성원을 대표하여 문서의 제출 및 수령, 권리의 획득 및 포기 등에 관한 의사 표시 권한을 가진다.

제6조 (효력기간) 본 협정서는 당사자간의 서명과 동시 발효하며, 본 업체는 공모의 이행으로 종결된다. 다만, 당선작으로 결정되어 기본 및 실시설계시에는 실시설계 종료 후 종료된다.

제7조 (의무) 공동응모업체 구성원은 제1조에서 규정한 목적을 달성하기 위하여 신의를 바탕으로 성실하게 필요한 모든 지식과 기술을 활용할 것을 약속한다.

제8조 (구성원 상호간의 책임) 구성원은 과업수행과 관련하여 제3자에게 끼친 손해 및 구성원이 다른 구성원에게 끼친 손해를 구성원 상호간 협의하여 배상한다.

제9조 (권리·의무의 양도제한) 구성원은 이 협정서에 의한 권리·의무를 제3자에게 양도할 수 없다.

제10조 ① 구성원 중 대표업체가 중도에 탈퇴하거나 그 일원의 탈퇴로 응모자격요건에 미달하게 될 경우에는 응모작품을 제출할 수 없다.

② 구성원 중 일원이 중도 탈퇴하였을 때에는 즉시 주관기관에 서면으로 신고하며, 탈퇴업체를 다른 업체로 교체할 수 없다.

제11조 (협정서 작성 및 보관) 위와 같이 공동응모 협정서를 체결하고 그 증거로 협정서(  )통을 작성하여 각 통에 구성원이 기명 날인하여 각각 보관한다.

2023.   .   .

○ 대표업체

업  체  명 :                                   (전화번호)

소  재  지 :

대  표  자 :                                   (인)

○ 공동응모 업체의 구성원

업  체  명 :                                   (전화번호)

소  재  지 :

대  표  자 :                                   (인)

[서식4]

설계공모 서면질의서
대 표 자 (건축사)	(인)	신 청 접수번호
설 계 사무소명		전화번호
소 재 지		FAX번호 E-MAIL
지 침 서 (Page)	질 의 내 용
	※ 질의서는 메일로 제출하여 주시기 바랍니다

[서식5]

건축설계공모 제안서
접수번호
신청인	1) 상호 및 대표자의 성명				2) 주민등록번호
	3) 주된 사무소 소재지				4) 전화번호 (FAX번호)
	5) E-MAIL 주소
위와 같이 『현대중 다목적강당 및 급식소 증개축공사』 건축설계공모지침에 따른 제안서를 제출 합니다. 2023년 월 일 제 출 자 (인) 현대중학교장 귀하
구비서류 1. 설계도면 15부. 2. CD 1매(또는 USB)
---------------------------------------------- (절 취 선)---------------------------------------------
건축설계공모 제안서 접수증
※ 접수번호						접수인
설계사무소명				주민등록번호
대 표 자 (건축사)				발주기관

[서식6]

개인정보 수집 및 이용 동의서

현대중학교에서 추진하고 있는 『현대중 다목적강당 및 급식소 증개축공사 설계공모』를 위하여 개인정보를 아래와 같이 제공 및 동의하는데 동의합니다.

[수집 이용 목적]

『현대중 다목적강당 및 급식소 증개축공사 설계공모』 자료 제출용

[수집 항목] : 성명, 생년월일, 연락처, 주소

[보유 및 이용기간]

『현대중 다목적강당 및 급식소 증개축공사 설계공모』 및 설계완료시까지

[동의]

동의를 거부할 권리가 있으며 거부시 응모신청을 할 수 없음.

■ 동의 □ 동의하지 않음

건축사사무소

대표건축사  (인)

[서식7]

사전접촉금지서약서(업체용)

□ 공모명 : 현대중 다목적강당 및 급식소 증개축공사 설계공모

본 사무소(법인)는 현대중학교가 주최하는『현대중 다목적강당 및 급식소 증개축공사 설계공모』에 응모하여 설계지침서에 정한 제반규정을 준수하고 공정한 심사를 위하여 심사위원을 사전접촉을 절대하지 않도록 하겠습니다.

심사위원 및 담당공무원 등에게 금품・향응 등의 제공・수수, 알선・청탁등의 행위를 하지 않겠습니다.

또한, 심사위원 뿐아니라, 담당 공무원을 통해 사전정보를 받기 위한 행위나 노력을 하지 않겠습니다.

만약 이를 위반할 시에는 관계법령에 따라 책임질 것을 서약합니다.

∘ 참가업체(공동참가시 대표업체)

건축사무소명 :

대   표   자 :     (인)

∘ 공동참가업체

건축사무소명 :

대   표   자 :            (인)

※ 공동 참가 시 대표업체 및 공동참가업체 포함 작성

2023. 00. 00.

현대중학교장 귀하

[서식8]

청 렴 서 약 서

□ 공모명 :  현대중 다목적강당 및 급식소 증개축공사 설계공모

본 사무소(법인)는 현대중학교가 주최하는『현대중 다목적강당 및 급식소 증개축공사 설계공모』에 응모하여 설계지침서에 정한 제반규정을 준수하고 공정한 심사에 임하도록 하겠습니다.

입찰, 낙찰, 계약의 체결 및 이행, 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 제16조에 따른 감독, 같은 법률 제17조에 따른 검사와 관련된 직접 또는 간접적인 사례(謝禮), 증여, 금품·향응 등을 제공하지 않겠습니다.

특정인의 낙찰을 위한 담합 등 입찰의 자유경쟁을 방해하는 행위나 불공정한 행위를 하지 않겠습니다.

공정한 직무수행을 방해하는 알선․청탁을 통하여 입찰 또는 계약과 관련된 특정 정보의 제공을 요구하거나 받지 않도록 하겠으며 만약 이를 위반할 시에는 관계법령에 따라 책임질 것을 서약합니다.

∘ 참가업체(공동참가시 대표업체)

건축사무소명 :

대   표   자 :           (인)

∘ 공동참가업체

건축사무소명 :

대   표   자 :            (인)

※ 공동 참가 시 대표업체 및 공동참가업체 포함 작성

2023. 00. 00.

현대중학교장 귀하

Ⅲ. 공모안 제출 및 작성지침

1. 공모안 제출

가. 일   시 : 2023. 10. 05(목) 14:00 – 16:00(시간엄수)

나. 장   소 : 현대중학교 행정실 1층

다. 제출방법 : 직접방문제출 (우편접수불가)

라. 제출도서 종류

1) 설계도면 15부, 파일 CD(또는 USB)1매

2) 설계도면에는 지정된 페이지 외에는 조감도, 투시도 등 3차원 이미지를 사용할 수 없다.

- 지정된 페이지에는 렌더링하지 않은 조감도, 투시도만 사용가능함.

(모형사진(스터디 모형사진 포함), 3D 다이어그램등은 불가함)

2. 공모안 작성지침

가. 종류별 규격 및 수량

종 류	규 격	수량	매수(쪽수)	비 고
설계도면	A3(420×297mm)	15부	20쪽 이하	표지제외
CD-ROM(또는 USB)	설계도면 PDF, CAD file 스케치업 또는 레빗 파일	1매

나. 작성지침

1) 공통사항

① 모든 제출도서의 종이는 백색으로 하며, 색채 및 배경무늬를 사용할 수 없다.

② 모든 제출도서의 표현은 흑백색만 사용가능하며 색채를 사용할 수 없다.

- 검정색 음영비율에 따른 명도조절은 가능함

- 모든 제출도서의 내용은 흑백으로만 가능함(지정된 페이지만 컬러(색상) 가능)

③ 방위는 각 도면의 좌측 상단, 축척은 각 도면의 우측하단에 정확히 표현한다.

④ 주요 실의 명칭 및 면적 등은 해당 실에 직접 기재한다.

⑤ 모든 도면의 표기는 한글과 아라비아 숫자로 하며 미터법(소수 둘째자리까지 표현 할 것)을 사용한다. 단, 부득이하게 영문 표기가 필요한 경우 병행 표기할 수 있다.

⑥ 설계도서에는 사업신청자를 알 수 있는(사업체명 등) 표기를 하지 않는다.

⑦ 제출된 도서는 수정, 변경, 보완할 수 없다.

⑧ 도면에 암호 등을 기입하거나 응모자를 인지할 수 있는 어떠한 표시를 하지 말아야 하며 표기한 작품에 대하여는 심사 대상에서 제외 됨.

다. 설계도면

1) 규격 : A3(가로 420㎜ × 세로297㎜) 로 작성하여 테두리 없이 좌측 평제본하여 제출

2) 분량 : 매수 : 20쪽 이하 (표지 제외, 도면은 단면 인쇄를 원칙으로 함)

3) 부수 : 15부

4) 지질 :

① 지질(紙質)은 백상지(110g/㎡)내외

② 표지용지는 순백색 레자크지(200g/㎡- 무광택, 코팅금지)

③ 간지는 페이지 매수에 포함된다.

5) 설계도면에 포함되어야 할 내용 및 작성순서는 아래와 같다.

① 표지 : 표지는 아래와 같이 작성하되 “현대중 다목적강당 및 급식소 증개축공사 설계공모[설계도면]”만 기재하고, 작성자를 인지할 수 있는 테두리, 문자, 기호 등 어떠한 표기도 할 수 없다.

공모안 표지 (A3, 횡)

80
현대중 다목적강당 및 급식소 증개축공사 설계공모
10
(설 계 도 면)
40
2023. 00. 00. ◦“글씨체” - 제목 : 휴먼명조 48 Point - 날짜 : 휴먼명조 40 Point

(단위 : mm)

※ 외곽선은 표지 (A3)의 끝부분을 표시한 것이므로 작성 시에는 선이 없음

② 목차

③ 조감도 또는 외부투시도(2장/컬러작성가능 가능/랜더링 불가)

(필수사항-전체조감도 전면과 후면/추가선택사항-외부 부분투시도

/총 4컷이내 작성)

④ 입지현황분석 및 설계개요(건축개요 및 실별면적표(스페이스 프로그램과 비교표))

⑤ 배치도 및 동선계획도(보행자, 차량, 서비스 동선 등)

⑥ 각 층별 평면도 및 부분상세도 (기숙사 실내 배치도, 가구는 점선으로 표현)

⑦ 입면도 (4면)

⑧ 단면도 (종·횡)

⑪ 추정공사비 내역서 및 구조계획도

⑫ 재료마감표 및 법규검토서

⑬ 신재생에너지 및 제로에너지 인증계획서 1장(엑티브, 페시브 구분/ 32%에 대한 계산서)

⑭ BF인증관련 설계계획서 1장 (내, 외부)

⑮ 공조, 전기, 소방, 통신 계획

※ 에니메이션 효과 사용은 불가함.

6) 조감도, 투시도 작성방법

① 스케치업이나 래빗을 활용한 조감도와 외부투시도등 작성

(내부표현 및 렌더링 금지)

② 재질은 단순하게, 색상은 과하지 않게 사용(컬러 가능)

③ 대지 밖 주변건물은 필요시 백색 박스 형태로 구성

④ 대지 밖의 외부공간은 색상으로만 구분하여 단순하게 표현하여 건물의 형태와 디자인을 볼 수 있게 작성(도로, 대지, 조경 등)

바. CD-ROM(또는 USB)

1) 제출목록

설계도면(PDF, CAD File, 스케치업 파일, 레빗 파일)

2) 파일명이나, 폴더이름, CD-ROM 표지 등에 암호, 제출 회사명 등을 기입하거나 응모자를 인지할 수 있는 어떠한 표시를 하지 말아야 하며 표기한 작품에 대하여는 실격처리 됨.

Ⅳ. 평가 및 입상작 선정

1. 평가 목적

응모자의 제출내용을 심사하여 발주기관의 요구수준에 가장 바람직한 안을 선정하고자 함.

2. 평가 방법

가. 발주기관의 요구 및 사업의 특수성을 고려하여 각 분야 전문가로 복수의 평가위원을 구성하여 응모작품을 평가한다.

나. 평가결과발표 : 평가 후 개별통지하고 현대중학교 홈페이지에 공개한다.

3. 작품심사 및 입상작 선정

1) 심사방법

가. 심사는 투표제로 진행한다.

나. 심사 시 사전검토 결과를 바탕으로, 실격여부 및 설계지침서 미준수 사항에 대한 조치사항 등을 결정한다.

다. 심사위원은 작품별 평가사유서를 작성하고, 심사위원장은 최종 심사보고서를 작성하여 심사위원 전원의 서명을 받아 발주기관에 제출한다.

라. 심사과정에서 실격된 작품의 경우는 해당 사유, 기타 필요한 사항 등을 문서로 작성하여야하며, 심사에 참여한 심사위원 전원의 서명을 받아야한다.

마. 심사결과 응모작품 수준이 현저히 떨어진다고 판단될 경우 당선작 등을 선정하지 않을 수 있다.

바. 제출 작품수가 너무 많거나 심사방법을 변경할 필요가 있을 경우 원활한 심사를 위하여 발주기관에서 심사위원회와 협의하여 심사방법(1차 서면심사, 2차 발표심사 등)을 별도로 정할 수 있다. 이 경우 변경된 일정 등은 작품접수자에게 별도 통보한다.

사. 발주기관은 심사위원회에 참여하여 심사위원의 질의에 답변할 수 있다.

아. 응모자는 심사결과에 대하여 이의를 제기할 수 없다.

자. 심사위원회의 진행 과정은 녹음 또는 녹화되며, 회의 종료 후 정보공개 청구를 통하여 전 과정을 공개(작품제출자에 한함)할 수 있다. 심사 당일 발표 및 질의응답 과정은 사전 신청자(발표자 제외)에 한하여 심사장에 입실하여 요청(발언 금지, 휴대전화 사용 금지) 할 수 있다. 다만, 원활한 심사를 위하여 내부 토의과정의 비공개가 필요한 경우 심사위원회의 의결을 통하여 내부 토의과정은 비공개할 수 있다.

2) 평가 주안점

구분	주안점
핵심사항	기존 건축물과 증축건축물의 연계 평면기능의 유기적 연계
배치계획	배치 및 부지활용계획의 창의성, 합리성, 확장성 시설 및 공간 이용의 편의성 및 기능성 보행자 및 차량 접근 계획의 적절성
공간계획	공간 이용의 편의성 및 효율성 동선 및 기능 배분의 타당성 사용자 중심의 참여형 공간 구성
경관 및 주변과의 조화	주변 공간 및 환경과의 연계 및 조화 형태, 입면 디자인 계획의 우수성 색상 및 재료계획의 적절성 조경, 편의시설 등 외부 공간 계획의 창의성
기술계획	구조의 안정성, 경제성 및 효율성을 고려한 기술계획 각종 친환경 인증계획의 적정성 시설 운영의 합리성을 고려한 제로 에너지 계획
기타	장애물없는 생활환경(BF)을 고려한 계획 공공성 제고 방안 등 추가적으로 필요한 사항 주어진 공사비에 대한 계획안의 적정성

4. 사전검토 실격항목 기준

실 격 처 리 대 상	벌칙규정	심사규정
① 익명성 위반 - 작성자 인지 암호, 표식, 업체명 노출 등 - 심사 전, 심사위원을 접촉하여 사전 작품설명을 한 경우 ② 응모 신청서 등 제출서류가 허위 사실이 발견된 경우 ③ 공동응모인 경우 구성원 중 대표업체가 중도에 탈퇴한 경우 ④ 연면적 ±5%초과 또는 미달한 경우 ⑤ 추정공사비 미작성 또는 초과한 경우 ⑥ 신재생 및 제로에너지, BF인증 계획 미작성한 경우 ⑦ 울산지역 이외의 건축사사무소가 울산 소재 건축사사무소와의 공동응모를 하지 않은 경우	실 격	실격처리 된 작품은 심사 대상에서 제외

5. 기타사항

가. 응모자의 실격

1) 응모업체가 등록 취소, 폐업, 업무정지 등의 사실을 숨기고 응모한 사실이 발견되었을 경우.

2) 공동응모의 경우 구성원 중 대표업체가 중도 탈퇴 할 경우.

3) 익명성 유지의 원칙 등 공정한 심사를 하는데 영향을 미칠 의도로 불공정 행위를 할 경우.

4) 접수된 작품을 보완·수정할 경우.

5) 총 연면적의 ±5%범위를 미달 또는 초과한 경우.

6) 심사과정에 관여하거나 심사와 관련하여 불필요한 이의를 제기하는 경우.

7) 제출된 서류, 작품 내용이 지침서 등에 저촉되어 그 사안이 중요하다고 평가위원회가 판단할 경우.

8) 추정공사비 미작성 또는 초과하는 경우.

9) 신재생 및 제로에너지 32%, BF인증 계획을 미작성한 경우.

10) 울산지역 이외의 건축사사무소가 참여시, 울산 소재 건축사사무소와의 공동응모를 하지않은 경우.

나. 무효

1) 응모작품 제작 및 제출요령에 위배되었다거나 제출서류상 허위사실이 발견되었을 때는 입상자체를 무효화 할 수 있다.

다. 승계

다음의 경우에는 당선작 제출업체에 부여하는 설계용역권을 우수작 순으로 승계할 수 있다. 이 경우 용역권 승계자의 시상금은 반납하여야 한다.

1) 당선작 제출업체가 기본·실시설계 용역권을 포기할 경우

2) 당선작이 실격, 무효 등에 해당되는 사실이 발견된 경우

3) 당선작 제출업체가 등록 취소·휴업·폐업·업무정지 등 여건변화로 기본 및 실시설계에 필요한 법적요건이 미비할 경우.

4) 당선작 제출업체가 기타 이유로 기본 및 실시설계의 원활한 작업이 불가능하게 된 경우

5) 당선작 제출업체가 확보한 예산보다 많은 설계용역비를 요구한 경우

6) 기타 설계용역 시 주무관청의 요구사항에 대하여 당선자가 거부하는 경우

7) 제출한 도서의 내용이 고의적인 왜곡으로 진실과 부합되지 않거나 제안자의 귀책사유로 인한 예산의 과다한 초과 등의 이유로 사업의 순조로운 진행이 불가능하게 될 경우 제안자는 본인의 비용으로 설계를 변경하여 시행자가 감당할 수 있는 일정 내에서 사업을 추진할 수 있도록 해야 하며, 이러한 노력을 거부하거나 노력에도 불구하고 예산 초과나 기술적 사유 등으로 사업 진행에 심각한 차질이 생길 경우.

라. 당선작 설계자의 의무

1) 당선자는 계약체결 시 전기·통신·소방분야 설계에 대한 자격요건이 없는 경우 전기·통신·소방관계 법령에 의한 적법 자격요건을 갖춘 설계자와 공동도급(분담이행방식)계약 체결하여야 하며, 공동도급계약의 대표자는 당선자가 된다.

2) 당선작 설계자는 위원회의 보완요구 사항과 발주기관의 요구사항을 종합하여 설계변경 및 보완이 필요한 경우 기본 및 실시설계 시 수정·보완하여 이를 설계에 반영하여야 한다.

3) 당선작 및 입상작의 설계자가 허위, 부당한 방법으로 당선 및 입상된 경우에는 발주기관은 당선작에 대하여는 당선 무효로 하여 당선자와 계약을 체결하지 않거나 계약을 무효로 할 수 있으며, 입상작에 대하여는 입상을 무효로 한다. 이 때 입상 보상금을 반환하여야 한다.

4) 당선자는 설계용역 수행 시 각종 법령에 정하는 허가, 승인, 동의, 심의, 협의, 설명회 등 필요한 업무를 수급자 부담으로 이행하여야 하며, 발주기관이 이를 이행하는 경우 필요한 자료제출 등 발주기관의 업무수행에 협조하여야 한다.

5) 당선자가 자의 또는 타의에 의해 해당학교의 설계용역 수행이 불가능할 경우 차점자에게 설계권을 부여할 수 있다. 이 경우 차점자의 기 수령상금은 반환한다.

6) 당선자는 기본 및 실시설계 시 별도의 과업지시서에 의거하여 충실한 설계도서를 작성하여야 한다.

7) 당선자는 녹색건축물 조성지원법 제17조에 따른 건축물의 에너지효율등급 인증(1등급 이상)설계 업무를 수행 하여야 한다.

마. 저작권

1) 당선작 및 입선작에 관한 저작권, 사용권, 법적소유권은 주무관청에 귀속한다. 그 외 저작권에 관련한 제반사항은 저작권법이 정하는 바에 따른다. 다만, 발주기관이 설계공모에 참여한 자와 협의한 경우에는 예외로 할 수 있다.

바. 응모제안서의 반환

1) 제출된 응모 제안서는 반환하지 않는다.

사. 작품전시

1) 필요시 입상작을 전시할 수 있다.

아. 유의사항

1) 응모자는 현장을 답사하여 현장조건을 조사하여야 하며, 당해부지 및 인접지의 여건을 고려하여 계획하여야 한다.

2) 응모자는 모든 관계법규 및 제반규정에 적합하게 계획하여야 한다.

3) 응모자가 부정한 방법으로 응모하거나 심사결과에 영향을 미치는 행위를 한 경우에는 실격으로 한다.

4) 공모지침 등에 대한 해석상의 차이가 있는 경우와 지침내용에 있는 사항에 대하여는 발주기관의 해석에 따라야 한다.

자. 기타사항

1) 질의사항은 반드시 서면으로 제출하여야 하며, 이에 대한 답변은 울산광역시

강북교육지원청 홈페이지에 일괄 게시.

2) 기타 문의사항은 행정실(☎052-230-7370)로 문의하시기 바랍니다.

Ⅴ. 설계(안) 작성지침

1. 기본 지침

가. 기본 방향

1) 공모의 목적, 응모요령을 준수하고 사업개요 등을 참고하여 계획하도록 한다.

2) 미래역량을 갖춘 민주시민의 육성을 위한 교육기반을 조성하고 변화하는 교육에 대비할 수 있는 학교시설로 계획한다.

3) 지역사회의 문화적 중심체로서의 역할을 분담할 수 있는 효율적이고 합리적인 기능의 배치와 창의력 넘치는 건물을 조성한다.

4) 건물의 재료는 경제성, 내구성, 안전성 등을 고려하고 외장의 화려함(고비용)을 지양하고 학생 중심의 평면과 공간을 내실 있게 계획한다.

5) 입지현황을 고려하여 총공사비는 예정공사비를 초과하지 않도록 설계한다.

6) 건축법, 국토의 계획 및 이용에 관한 법률, 소방법, 도시공원 및 녹지 등에 관한 법률, 설비기준령 등 관련법규에 위배되지 않도록 계획한다.

7) 학생들의 꿈과 끼를 발산하고 사색과 또래 공간 등 다양한 학습공간을 확보되도록 계획한다.

8) 학생수요 및 교육과정의 변화에 신축적으로 대응할 수 있도록 공간간 통합/분리/연계가 가능하도록 다양하고 가변성 있는 건축적, 설비적 장치를 계획한다.

※ 당선자는 심사위원회의 지적사항, 발주자의 요구사항·변경 등에 따른 설계의 변경 및 보완이 필요한 경우, 조정 및 기본설계를 수정·보완 하여야 한다.

나. 기본 조건

1) 건축물의 용도, 규모, 형식에 맞는 전기설비 설계의 적용

2) 정보통신 설계의 적용여부 및 향후 미래를 대비한 정보통신 계획

3) 수, 변전실은 향후 유지보수 및 증설에 대비하여 장비의 반입, 반출이 용이하도록 계획

4) 각종 설비배관 및 기기에 대한 보수, 교체가 용이한 구조, 공간 확보 여부, 경제적인 장비 선정 및 시스템 구성.

5) 냉·난방 시설계획은 에너지 절약, 유지 관리비 절감 등을 고려하여 계획.

6) 이용자의 제 활동 등에서 그 안전성 및 건강에 지장을 주지 않으며, 쾌적하고 위생적인 실내 환경(온도·습도, 공기의 질, 소음 등)을 유지할 수 있는 시스템 설비 계획.

7) 제안된 설계품질 수준에 따른 추정공사비의 실현가능성에 대한 적정성.

8) 대지특성, 주변지형 및 환경조건을 분석한 지형계획으로 공사비의 최소화 실현.

9) 현장여건 및 건물계획을 고려한 환경친화적(투수성 고려) 포장계획, 내구성을 비교 검토하여 현장여건에 적합한 공법의 적용.

10) 「각 실별 단위공간 계획」은 계획의 실정에 적합하게 조정이 가능하나, 각 실 명칭은 동일하여야 함.

11) 국내 관련법규를 준수하여야 함.

12) 진입로는 주변의 교통 체계와 건물배치를 고려하여 계획

13) 시공이 용이한 국산자재를 사용함을 원칙

14) 사후 관리의 편의성 및 호환성이 좋은 제품 선택

15) 부지의 환경조건, 시설물의 용도, 규모 등을 종합적으로 판단하여 열손실 방지 등 에너지의 효율적인 이용을 고려하여 건축물 관련 에너지 사용의 합리화를 도모함.

16) 시설물의 사용연한 내 그 기능이 확보할 수 있도록 건축구조, 설비 및 건축비구조 부재의 합리적인 내구성의 향상에 노력함.

17) 시설물의 설계는 경제성에 입각하여 구조, 자재, 공법, 설비 및 부대시설 등을 제시하여야 하며, 사후 유지관리 등의 경제성이 비교․검토되어야 함.

다. 기본 설계 방향

1) 식당 이용 인원 약 730명, 2.5교대 수용 가능토록 한다.

2) 다목적강당은 부속시설(샤워실/탈의실, 사무실, 휴게실등)을 포함하여 계획한다.

3) 신재생에너지 고려토록 한다.

4) 장애인 화장실등 공용공간을 계획한다.

5) 주방 상부에는 화장실등의 배치하지 않도록 한다.

6) 식당 부속시설은(조리장,세척실,전처리실,저온창고등)을 포함하여 계획한다.

7) 식자재 운반 등 을 위한 식당 전용 덤베이터를 추가 설치한다.

8) 학교 전체 배치 및 디자인이 기존 교사동과 유기적인 연계가 이루어지도록 하고,         주변 지형과 경관에 순응할 수 있도록 시각적 조건을 고려한다.

9) 대지내 기존동과의 연계성을 고려하며, 외부 기존 정원과의 유기적인 연계성            고려,각 동별 동선 과 순응하는 배치계획 또는 합리적인 대지 이용방안을 마련하        도록 한다. (특히,기존 교사동과의 수평,수직 연결성을 고려한 동선계획)

10) 급식소 배식차의 원할한 접근을 위한 차도 계획안 방안 제안

2. 건축계획

가. 배치 계획

(1) 기존 주차장 부지 내에 계획토록 한다.

(2) 식당,다목적강당은 이용자 및 장애인 이용에 불편이 없도록 계획한다.

(3) 경제성 및 부지의 효율성과 건물의 구조적 안정성 고려한다.

(4) 기존 교사동과 조화를 이루고 학생들의 편리한 이동동선을 감안하여 배치한다.

(기존 교사동과 연계된 우천통로 계획)

(5) 차량과 보행로가 완전 분리되도록 계획한다.

(기존 조경,옹벽부분 일부 철거 가능)

(6) 학생과 주민이 공용으로 활용할 수 있는 융통성을 고려한 효율적 공간활용            한다.

(7) 다목적강당은 지역주민 활용 연계 가능토록 계획한다.

(8) 학교 시설물 개방에 따른 사용자 편의를 고려한 계획한다.

(9) 기존 건물과 증축 급식소 및 다목적강당의 효율적인 이용을 고려한 보행통로 계획 수립

(10) 부식 반출입이 용이하도록 차량 이동 동선 고려한 계획 수립

(11) 장애인 화장실 등 공용공간을 배치한다.

(12) 주방 상부에는 화장실등을 배치하지 않도록 한다.

(13) 비상시 대피동선, 소방진입용 동선을 고려한다.

(14) 조경 계획시 자연 학습이 가능하며, 휴게 쉼터 방향으로 조성

(15) 1층 필로티공간 일부 학생 휴게공간으로 계획

나. 평면 계획

(1) 효율적이고 쾌적한 공간 및 동선 조정을 위한 설계가 이루어져야 한다.

(2) 내부동선 설계 시 개별기능의 중복과 충돌로 인한 공간낭비 및 사용상

불편이 없도록 명확하게 계획한다.

(3) 장애인편의시설 기준에 부합하도록 계획한다.

(4) 자연채광과 환기를 고려하여 계획한다.

(5) 미래형 학교시설에 대응할 수 있도록 확장성, 가변성을 고려한 내부공간 및 시설            제안

(6) 급식실 배식과 퇴식의 원활한 동선을 계획한다.

(7) 복도, 홀, 연결복도 등은 이동 동선으로의 역할뿐만 아니라 휴게와 소통,전시가            가능한 복합적 공간으로 계획한다.

(8) 조리종사원의 효율적인 이동동선을 고려한 조리공간과 세척공간 구분한다.

(9) 각종 창고, 샤워실, 조리종사원의 휴게실를 효율적인 배치한다.

(10) 조리장은 저온창고,창고,보일러실,전처리공간,계단실,영양사실,휴게실,            화장실,샤워실등을 배치한다.

(11) 천정형 농구대를 계획한다.

다. 입면 계획

(1) 설계의 기본개념을 반영한 예술성과 친근감을 가지며, 용도에 맞는 기능 및

목적을 고려하여 계획한다.

(2) 건축물의 조형미, 개방감, 입체감 등을 느낄 수 있도록 계획한다.

(3) 입지조건, 주변경관, 주변시설과의 조화를 고려하여 자연친화적으로 계획한다.

(4) 돔형태의 지붕은 지양하여 계획한다.

다. 단면 계획

(1) 실별 용도, 면적, 특성에 따라 적정한 층고를 산정하여 경제적인 공간을 계획

한다.

(2) 기능별 조닝을 통해 서로 독립되면서 전체시설을 통합하여 운영, 관리, 업무

상 상호 유기적 연계가 가능하도록 수직 및 수평동선을 계획하고, 개별조직․

기능의 중복 및 충돌로 인한 공간낭비 및 불합리함이 없도록 명확히 계획

한다.

라. 교통 및 주차계획

(1) 필로티는 일부 서비스 주차장을 활용하여 필요한 주차대수를 확보하여 계획한다.

(2) 비상 시 대피동선, 소방진입용 동선을 고려한다.

마. 설비 계획

(1) 초기투자비, 운전경비 및 유지관리비를 최소화 할 수 있는 설비방식을

고려한다.

(2) 유지관리 및 보수가 용이하여야 하며 장래 증설이나 변경 및 개․보수에

대한 융통성이 있어야 한다.

(3) 자동제어에 의한 운전관리를 통하여 업무효율 극대화 및 인력 절감을

하도록 계획한다.

(4) 건축․전기 등 관련된 타 공사분야의 긴밀한 협조하에 건축물 각 요소가

서로 원활한 기능을 유지할 수 있어야 한다.

사. 안전 및 무장애 계획

(1) 안전계획

① 소방법 및 건축법 등에 적합한 방화 및 안전시설을 계획

② 학교진입 시 안전 확보, 동선의 원활성과 넓고 긴 시야보장, 시설물의

안전설계,	재료 및 설비의 안전성)

③ 유지관리의 효율성을 고려한 시설 계획, 설비

④ 내진구조 및 재해방지

⑤ 재난시 지역주민들의 대피 공간 활용

⑥ 학교시설안전관리기준에 적합하도록 설계

⑦ 건설기술진흥법 시행령 제75조의 2(설계의 안전성검토)에 따른 안전성검토            보고서작성

⑧ 부지의 접근동선(차량 및 보행자 등), 인접대지와의 경계, 외부 공간구성,  시설의 내ㆍ외부 동선과 공간 확보계획을 사용자 중심으로 안전하게 설계

⑨ 보행안전을 위하여 보행자 동선 및 차량동선의 분리를 계획하며, 등하교시 차량동선이 학생들의 보행을 저해하지 않도록 계획

⑩ 학생들의 안전을 고려한 범죄예방환경설계(CPTED)기법을 건축계획 단계부터 적용

⑪ 범죄예방환경설계(CPTED)의 개념은 학교시설 구성요소와 연계하여 충분한 검토

⑫ 많은 인원이 모이는 장소이므로 거리 유지를 고려한 완충공간(로비 등)을 계획하여 감염           병예방설계를 고려하여 계획

⑬ 공사 단계별 학생 안전 조치 사항에 대해 고려하여 계획

(2) 무장애 계획

① 학생들의 접근성, 안전성, 식별성에 목표를 두고 설계

② “장애인ㆍ노인ㆍ임산부 편의증진보장에 관한 법률”의 기준에 따른 장애인

편의 시설의 설치계획

③ 휠체어 사용 시 적절한 공간이 확보될 수 있도록 계획

④ 장애인 전용 주차공간은 이용이 편리한 위치에 계획

아. 계획 지침

본 공사는 학교 건축공사로 사전에 제반규정을 숙지하여 제 법규에 위배

되지 않도록 하여야 하며 제반 관계 기관의 협의승인을 건축사 책임으로

득하여야 한다.

자. 공용공간 계획

- 공용공간이 통로 또는 단순한 기능공간이 아니라 또 다른 교육적 소통장소로서 인식될 수 있도록 계획한다.

- 획일적 공용공간을 지양하고 오픈스페이스․채광 등을 이용하여 공간적으로 쾌적하고 건강한 장소가 될 수 있도록 아이디어를 제안한다.

차. 기타사항

(1) 건물의 재료는 경제성, 내구성, 안전성 등 고려하고 외장의 화려함

(고비용) 지양

(2) 지구환경 문제와 새 학교 증후군 등에 능동적으로 대처하고 예방할

수 있는 친환경학교 시설로 조성한다.

(3) 각 실의 기능과 동선이 합리적이고 적정면적이 되도록 계획

(4) 경제적인 구조와 열손실을 방지하도록 계획

(5) 건물 외형은 자연경관 및 기존 건물과 조화될 수 있는 형태로 하며 변화             성을 추구

(6) 장애인을 포함한 이용자 모두의 편의(Barrier Free)를 고려한 설계.

(7) 현대중학교 제시자료를 참조하여 현대중학교와 협의후 적용범위를 정한다

① 학교시설의 색채계획 연구

② 그린스쿨(『신에너지 및 재생에너지 개발․이용․보급 촉진법』에 의한

신재생 에너지 설비 반영을 통한 에너지 절감 도모)

③ 학교보건실 시설.설비기준

④ 학교화장실 적정면적 제시 및 모델개발 연구(교육청 제시 기준)

⑤ 학교 교사내 오염물질 관리방안(학교보건법)

⑥ 학교급식 시설.설비 및 기계기구 지원기준

⑦ 학교환경위생 및 식품위생 점검기준(학교보건법)

⑧ 학생 및 교직원편의를 위한 온수공급시설 확충계획(학교보건법)

⑨ 학교시설 내진설계 기준에 의한 내진설계

(8) 방음 및 차음의 기능을 고려하에 계획

(9) 바닥 나무 소재를 활용할 것을 권장

(10) 조리공간의 동선 최소화 및 각종 창고의 유기적인 배치

(11) 교사동 양옆(별관동 철거,금회 증축)공사 진행으로 물리적 학생 안전, 학습권            침해 최소화한 계획

3. SPACE PROGRAM :

◦ 실별 규모(space program)와 산출근거

구분	세부시설	산출근거	면적(㎡)	비 고
1층	필로티 주차장	-	560.98
	공용공간		114.52	계단실,홀,등
	소계	-	675.5
2층	식당 조리장	-	193.50	저온창고,창고,보일러실,전처리공간,계단실,영양사실,휴게실,화장실,샤워실등
	식당	-	333.25
	공용공간	-	148.75	계단실,홀,화장실,등
	소계	-	675.5
3층	다목적강당	-	777.15	준비실,샤워실등
	공용공간	-	145.85	계단실,홀,화장실,등
	소계	-	920
합 계			2,271.0

1. 장애인 승강기 계획 할 것.

2. 다목적강당은 부속시설(샤워실/탈의실등)을 포함하여 계획 할 것.

3. 기타 공사 범위(우천통로, 옥외 배수로, 외부포장, 옹벽공사 및 신재생에너지 등)

4. 증축 계획 연면적 2,271.0㎡ 기준으로 ±5% 이내로 계획 할 것.

4. 사업부지 현황 및 배치

현대중학교

사업부지

현대중학교 주차장 부지에 증축

	현대중 다목적강당 및 급식소 증개축공사 설계공모 심사위원

심사위원 선정결과  (2023.08.29.)

구 분	소 속	자격 및 전공분야	성 명	비 고
전 문	울산대학교 건축학과	교수 (건축설계)	손상현
	울산대학교 건축학부	부교수 (건축)	유용현
	울산대학교 실내공간디자인	부교수 (건축)	김범관
	울산과학대학교 건축디자인학부	교수 (건축계획 및 환경)	이관호
	울산건축사회 ㈜가나 건축사사무소	건축사 (건축공학)	황상문
소 계			5명

※ 예비1: 울산대학교 건축학과 부교수(유명희)